<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                                                                        daktrim in kleur                                                                                                                                                                                              Renvooi
                                                                                                                        aluminium kozijnen
                                                                                                                                                                                                                                                             daktrim in kleur                                                         peil b.k. afgewerkte vloer nieuwbouw = 0,20m +NAP
                                                                                                                        metalen gevelbeplating                                                                                                                                                +8450
                                                                                                                        (2 profielbreedtes)                                                                                                                                                                                                        metselwerk, luchtspouw, isolatie
                                                                                                                                                                                                                                                             metselwerk in twee steenformaten                                                      stalen beplating 19mm SAB02
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   stalen beplating 70mm SAB03
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   isolatie + luchtspouw t.p.v. metselwerk
                                                                                                                                                                                                                                                             metalen gevelkaders met screen                                                        isolatie + luchtspouw t.p.v. gevelbeplating
                                                                                                                                                                                                                                                             aluminium kozijnen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   lichte scheidingswand, van vloer tot vloer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   aansluitingen en wandtypen volgens opgave leverancier
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   lichte scheidingswand v.v. ventilatiedoorvoer, van vloer tot vloer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   aansluitingen en wandtypen volgens opgave leverancier
                                                                                                                                                                                                                                                                                              +4000                                                kalkzandsteen
                                                                                                                                                                                                                                                                                              +3500                                                aluminium buitenkozijn, RT72
                                                                                                                                                                                                                                                             onderzijde overstek stucwerk
                                                                                                                                                                                                                                                             stalen geveldragers in kleur                                                          dakisolatie v.v. dakbedekking
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   kanaalpaat v.v. druklaag
                                                                                                                                                                                                                                                             metalen gevelbeplating
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   afwerkvloer conform details
                                                                                                                                                                                                                                                             aluminium kozijnen                                                                    (uitneembaar) plafonds
                                                                                                                                                                                                                                                             ronde stalen kolom in kleur
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   +0                                              inbouw brandslanghaspel, lengte vlgns opgave installateur
                                                  muurschilderingen in keimwerk                                         metalen kader geperforeerd vluchtdeur                                                                                                                                                                                     kruipluik
                                                                                                                        waarachter draaiend deel
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  dichte binnendeur
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  binnendeur v.v. glas
      gevel noord-oost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            binnendeur v.v. glasstrook
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  zelfsluitende deur, WBDBO 30, v.v. vrijloopdranger met vastzetinrichting
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  zonder hulpmiddelen te openen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        $
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  brandwerendheid WBDBO 30 minuten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       zelfsluitendheid, vrij te openen, paniekbeslag en WBDBO conf. rap. Peutz
                  daktrim in kleur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                vluchtrouteaanduiding
                                                                                                                                                                                                                                                                          +8450
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  handblusser
                                                                                                                                                                                                                                 metalen gevelbeplating bovendaks
metselwerk in twee steenformaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  brandslanghaspel
                                                                                                                                                              luchtbehandeling school                  luchtbehandeling sport
                                               zonwering                                         zonwering                                                                                                                                                                                                                           algemeen
 metalen gevelkaders met screen                                                                                                                                                                                                                                                                                                      - gebouw dient te voldoen aan alle in het PVE gestelde eisen en wensen;
               aluminium kozijnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                    - voor brandveiligheidsconcept en bouwfysica rapport zie adviseur Peutz;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     - voor constructie zie tekeningen en berekeningen adviseur Goudstikker - de Vries;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     - voor installaties zie tekeningen en berekeningen adviseur Innax;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     - indeling en belijningen gymzaal volgens Janssen Fritsen;
                                                                                                                                                                                                                                 metalen gevelbeplating
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     -   brievenbus volgens besluit brievenbussen en NEN 1770;
                                                                                                                                                                                                                                 (2 profielbreedtes)                                                                                 -  inrichting drinkwater en warmwater voorziening conform NEN 1006;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     -  electrotechnische installatie conform nen 1010 bijlage NL8.720;
                                                                                                                                                                                                                                                                          +4000                                                      -  de rookvrije vluchtroute dient te beschikken over een
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        brandwerendheid m.b.t. bezwijken van 30 min;
       stalen geveldrager in kleur
                                                                                                                                                                                                                                                                          +3500                                                      -  gebouw vzv brandmeld- en ontruimingsinstallatie een programma van
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        eisen voor aanvang van de werkzaamheden wordt ter goedkeuring
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        aan de gemeente overlegd
          metalen gevelbeplating                                                                                                                                                                                                                                                                                                     -  ontruimingsalarminstallatie conform NEN 2575: 2004;
                                                                                                                                                                                                                                 metselwerk in twee steenformaten                                                                    -  vluchtroute aanduiding conform NEN 6088,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        projectering conform NVBR en NEN-en 1838;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     -  brandslanghaspels hebben een lengte conf. rap. Innax, conform NVBR;
               aluminium kozijnen                                                                                                                                                                                                muurschilderingen in keimwerk                                                                       -  noodverlichting conform NVBR en NEN-en 1838;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     -  gasinstallatie volgens NEN 1078;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     -  dak niet brandgevaarlijk conform NEN 6063;
  ronde stalen kolommen in kleur                                                                                                                                                                                                                                                                                                     -  meterruimte volgens NEN 2768;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     -  ventilatie meterruimte vlgs NEN 1087;
                                                                                                                                                                                                                                                                                 +0                                                  -  de voorziening van hemelwater, afvalwater en fecalien
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        conform NEN 3215 en NPR 3216;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     -  glassoort volgens NEN 3569 en
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        glas bij vloerafscheidingen NEN-EN 1990 en 1991
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     -   afmetingen doorgangen min. 850x2300,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         m.u.v. meterkasten en bergingdeuren;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     -   deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        in een scheidingsconstructie van een niet- gemeenschappelijke ruimte die
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak, hebben een volgens
      gevel zuid-oost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid die voldoet aan de in die norm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        aangegeven weerstandsklasse 2;
                                   K                                                                                                                                                                                                             A                                                                                   -  Alle draaiende elementen van de begane grond en bordessen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        voorzien van inbraakbeveiliging volgens NEN 5096
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (weerstandsklasse 2). Hang- en sluitwerk voor beweegbare delen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        uitvoeren overeenkomstig veiligheidsklasse SKG ***;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     -  dilataties metselwerk iom. leveranciers, constructeur en architect;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     -  noodoverstort vlgs berekening constructeur, ter controle aan architect;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        maximale afmeting en inpassing: 200x60 mm, ingepast in metselwerk, aantal
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        door de constructeur aan te geven;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     -  afmetingen fundering, vloer- en wanddiktes en staalconstructie
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        volgens opgave constructeur;
                  daktrim in kleur                                                                                                                                                           daktrim in kleur                                                                                                                        -  bij vrije hoogte van 600 mm van de kruipruimte moeten eventuele
                                                                                                                                                                                      metalen gevelbeplating                                                 +8450                                                                      gasleidingen door een mantelbuis worden aangebracht,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        wanneer kruipruimte 700 mm, geen mantelbuis nodig;
                                                                                                                                                                                          (2 profielbreedtes)                                                                                                                        -  een constructie-onderdeel heeft een bepaalde bijdrage tot
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        brandvoortplanting conform NEN 6065;
metselwerk in twee steenformaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                     -  een constructie-onderdeel heeft een bepaalde bijdrage tot
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        rookproductie met een rookdichtheid conform NEN 6066;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     -  uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen > dan 0,01 meter;
                                                                 zonwering                                    zonwering                                                                                                                                                                                                              -  wateropname scheidingsconstructie toilet, spoelruimte of
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        badkamer volgens nen 2778;
 metalen gevelkaders met screen                                                                                                                                                                                                                                                                                                      -  lichte scheidingswanden v.v. het benodigde achterhout,
               aluminium kozijnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                       e.e.a. in overleg gewicht schoolborden ca. 30kg;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     -  het gehele gebouw is integraal toegankelijk
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     -  Peil = 0 hoogte t.o.v. N.A.P. e.e.a. vlgns. opgave constr.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        definitieve peilhoogte vaststelling in overleg met gemeente
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     -  aansluiting maaiveld standaard 70-P. T.p.v. entree's aanstraten tot
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        definitieve peilhoogte vaststelling in overleg met gemeente
                                                                                                                                                                                                                                                             +4000                                                                   -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        openingshoek van alle deuren is minstens 90 graden
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        uit te oefenen kracht op de greep om de deur te kunnen openen:
                                                                                                                                                                                                                                                             +3500                                                                       - bedieningsweerstand van binnendeuren ≤ 30 N
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         - bedieningsweerstand van buitendeuren ≤ 40 N
                                     zonwering           zonwering
           metalen gevelbeplating
               aluminium kozijnen                                                                                                                                                                                                                            talud tegen gevel 900+
                                                                                                                                                                                                                                                                   +0
                                                                           deur afwerken met gevelbeplating
                                                                               onderzijde overstek stucwerk
                                                                                 stalen geveldragers in kleur
      gevel zuid-west                                                             ronde stalen kolom in kleur
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             XX-XX-XXXX      opmerkingen
                                                                                                                                                                                                                              daktrim in kleur
                                                                                                                                                                                                                                                                                    +8450                                                                                       project:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Nieuwbouw De
                                                                                                                                                                                                                              metselwerk in twee steenformaten                                                                                                                  Dijselbloem
                                                                                                                                                                                                                              metalen gevelkaders met screen
                                                                                                                                                                                                                              aluminium kozijnen                                                                                                                                opdrachtgever:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lucas Onderwijs +
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Gemeente
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Leidschendam-Voorburg
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                onderwerp
                                                                                                                                                                                                                                                                                    +4000
                                                                                                                                                                                                                                                                                    +3500                                                                                       gevels
                                                                                                                                                                                                                              stalen geveldrager in kleur
                                                                                                                                                                                                                              metalen gevelbeplating                                                                                                                            fase:
                                                                                                                                                                                                                              aluminium kozijnen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Omgevingsvergunning
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                projectnummer:                         bladnummer:
                                                                                                                                                                                                                              talud tegen gevel 400+                                                                                                                            6478                                      BA-20
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                datum:                                    getekend:
                                                                                                                                                                                                                                                                                           +0                                                                                   22-07-2016                                  DAM
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                formaat:                                    schaal:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                A1                                       1 : 100
      gevel noord-west
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                BDG Architecten Ingenieurs Zwolle bv
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Grote Voort 5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                8041 AM Zwolle              info@bdgzwolle.nl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                038-4213337                   bdgarchitecten.nl
                                                                                                                                                                                                                                                                      \\sbserver\proj_overig\6478_De Dijsselbloem_Leidschendam-Voorburg\9_Tekeningen\3_Definitief_Ontwerp_DO\6478_BWK_DO_Dijsselbloem_R16_Central.rvt
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>