<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>RAPPORT

Verkennend bodemonderzoek

Delflandlaan 6
(De Dijsselbloem)
te
Voorburg

Opdrachtgever: Gemeente Leidschendam-Voorburg
De heer M. van Rijn
Postbus 905
2270 AX Voorburg

Rapportnummer: 14.10.0050.0047
Datum rapport: 13 november 2014
Rapport opgesteld door Paraaf Datum verzending
Dhr. B.B. Noyons ZZ 13 NOV 201
Rapport gecontroleerd door Paraaf Datum controle
Dhr. D.J. Mus 13 november 2014

Postbus 1105, 2302 BC Leiden Gerrit van der Veenstraat 75, 2321 CD Leiden
Telefoon 071 - 581 55 55 Internet: www.adverbo.nl E-mail: info@adverbo.nl
Milieu adviesbureau Adverbo is de handelsnaam van AA milieu- en adviesbureau B.V.
NL69 RABO 0180 7410 47 KvK nr. 60616180 BTW nr. NL 8539 84 840 B.01

Omgevingsvergunningen - Bodemonderzoek - Bodemsanering - Civiele techniek - Sloop en asbes
Op al onze leveringen zijn van toepassing de algemene voorwaarden van de RVO/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>INHOUDSOPGAVE
                                                                                                                                             pagina
1.        INLEIDING ............................................................................................................................... 3
2.        VOORONDERZOEK................................................................................................................ 4
   2.1.   Gegevens van de onderzoekslocatie....................................................................................... 4
   2.2.   Historisch onderzoek................................................................................................................ 4
   2.3.   Onderzoeksopzet ..................................................................................................................... 7
3.        VELDWERKZAAMHEDEN ..................................................................................................... 8
   3.1.   Veldwerk algemeen.................................................................................................................. 8
   3.2.   Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen.......................................................................... 9
4.        LABORATORIUMONDERZOEK........................................................................................... 10
5.        VERWERKING VAN DE ONDERZOEKSGEGEVENS ......................................................... 11
   5.1.   Normering .............................................................................................................................. 11
   5.2.   Beoordeling en interpretatie ................................................................................................... 12
6.        CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN ................................................................................. 14
   6.1.   Conclusies.............................................................................................................................. 14
   6.2.   Aanbevelingen ....................................................................................................................... 14
BIJLAGEN:
1.  Topografische ligging
2.  Situatietekening
3.  Boorstaten met legenda
4.  Analysecertificaten en toetsingstabellen grond
5.  Analysecertificaten en toetsingstabellen grondwater
6.  Fotoreportage
                                 Verkennend bodemonderzoek Delflandlaan 6 te Voorburg
                                                 Projectnummer 14.10.0050.0047
                                                           Pagina 2 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>1.      INLEIDING
In opdracht van de gemeente Leidschendam-Voorburg heeft Milieu adviesbureau Adverbo in oktober
2014 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de Delflandlaan 6 te Voorburg.
De locatie was tijdens de uitvoering van het bodemonderzoek in gebruik bij R.K. basisschool De
Dijsselbloem. De aanleiding voor het uitvoeren van een bodemonderzoek is de voorgenomen
herinrichting van de locatie. Hierbij wordt het huidige schoolgebouw gesloopt en wordt nieuwbouw
gerealiseerd. De nieuwbouwplannen omvatten veertien lokalen voor basisonderwijs, een speellokaal,
een peuterspeelzaal en een gecombineerde gym- en turnvoorziening.
De herinrichting is ontstaan vanuit de nieuwbouwwens van de school en de wens van de gemeente de
vrijkomende locaties van de Dijsselbloem en College ‘t Loo aan de Rijnlandlaan in te vullen met
woningbouw. Aanvullend is de vraag gesteld of de gymzaal van de school gecombineerd kan worden
met een turnvoorziening. Voor het gebouw is als locatie de noordoost hoek van de huidige scholen-
locatie gekozen. Hierbij is er van uitgegaan dat de locatie in de toekomst door een nieuwe weg, in het
verlengde van de Johan Coollaan, wordt gescheiden van de woningbouw. Onderstaande afbeelding
geeft een beeld van de beoogde toekomstige situatie voor de nieuwe school.
afbeelding 1: beoogde nieuwbouw school
Het doel van het onderzoek is het vaststellen van de gemiddelde milieukundige kwaliteit van de
bodem (grond en grondwater). Het onderzoek is uitgevoerd conform onderzoeksstrategie voor een
verkennend bodemonderzoek, NEN 5740: 2009, en bestaat uit een vooronderzoek, veldwerkzaam-
heden en een laboratoriumonderzoek. Op basis van de onderzoeksresultaten worden conclusies
getrokken en zo nodig aanbevelingen gedaan.
                                Verkennend bodemonderzoek Delflandlaan 6 te Voorburg
                                          Projectnummer 14.10.0050.0047
                                                  Pagina 3 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>2.      VOORONDERZOEK
2.1.       Gegevens van de onderzoekslocatie
De topografische ligging van de locatie is aangegeven op de kaart die in bijlage 1 is opgenomen. De
locatiespecifieke gegevens zijn opgenomen in de onderstaande tabel.
Tabel 1: locatiespecifieke gegevens
  Locatiespecifieke gegevens
  Gemeente                                                    Leidschendam-Voorburg
  Adres                                                       Delflandlaan 6
                                                              2273 CS Voorburg
  Rijksdriehoekscoördinaten (middelpunt onderzoekslocatie)    x: 84.922             y: 455.122
  Kaartblad Topografische kaart (1 : 25.000)                  30G
  Oppervlakte onderzoekslocatie                               ca. 3.400 m2
  Aanwezige verhardingen                                      inpandig: betonvloer
                                                              uitpandig: trottoirtegels / geen verharding
Op de locatie is een schoolgebouw gesitueerd. De begane grond van het pand is voorzien van een
betonvloer. Onder deze betonvloer is een kruipruimte aanwezig. Daarnaast is onder een gedeelte van
het pand een kelder gesitueerd. Bij de school behoort een schoolplein en enkele terreindelen met gras
en/of beplanting. Het schoolplein is voorzien van trottoirtegels.
Tijdens de uitgevoerde locatie-inspectie zijn er ter plaatse van de onderzoekslocatie en de omliggende
terreinen geen bijzonderheden waargenomen die kunnen duiden op een eventuele verontreiniging van
de bodem. Ook zijn er geen aanwijzingen waargenomen die duiden op een eventuele (voormalige)
ondergrondse tank. In bijlage 6 is een fotoreportage opgenomen van de onderzoekslocatie zoals deze
was in de periode dat onderhavig bodemonderzoek werd uitgevoerd.
2.2.       Historisch onderzoek
Ten behoeve van het vooronderzoek is historisch kaartmateriaal bestudeerd en zijn oude luchtfoto’s
bekeken. Daarnaast is gebruik gemaakt van het vooronderzoek dat is uitgevoerd door de gemeente
Leidschendam-Voorburg.
Historisch terreingebruik
Uit de beschikbare gegevens blijkt dat de het gebied waar de onderzoekslocatie is gelegen een
gebruik heeft gekend als weiland. Uit een luchtfoto die is gemaakt in 1945, waarop de huidige school
is geprojecteerd (zie foto 1), blijkt dat ter plaatse van de onderzoekslocatie een sloot heeft gelegen.
Deze sloot is bij het bouwrijp maken van het terrein gedempt. Onbekend is waarmee de sloot is
gedempt. Waarschijnlijk is hiervoor gebiedseigen grond gebruikt.
Daarnaast is op de foto waar te nemen dat direct ten noorden van de huidige onderzoekslocatie enige
bebouwing aanwezig is geweest met mogelijk een erf c.q. halfverharding. Een klein gedeelte van het
mogelijke erf is binnen de begrenzing van de huidige onderzoekslocatie gelegen.
                                   Verkennend bodemonderzoek Delflandlaan 6 te Voorburg
                                              Projectnummer 14.10.0050.0047
                                                      Pagina 4 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>De voormalige sloot en de mogelijke voormalige erfverharding zijn weergegeven op de situatie-
tekening die in bijlage 2 is opgenomen.
foto 1: luchtfoto uit 1945 geprojecteerd op de GBKN uit 2013
Op een tekening uit 1963 (zie afbeelding 2) zijn enkele bouwterreinen aan de Delflandlaan weer-
gegeven. Op een van de aangegeven bouwterreinen is de huidige school gebouwd.
Op 3 juni 1965 is aan het schoolbestuur van de parochie “De Goede Herder”een bouwvergunning
verleend voor het bouwen van een 6-klassige school aan de Delflandlaan, sectie D-3275 en 3277. De
CV-installatie bevindt zich in een kelder, onder de rest van een school is een kruipruimte aanwezig.
De school is op palen gefundeerd en de kelder op staal.
In het bouwarchief zijn diverse tekeningen aanwezig van een 10-klassige school, een 8-klassige en
een 6-klassige school. Wegens de vele tekeningen is het onduidelijk welke tekeningen bij de bouw-
vergunning van 3 juni 1965 horen.
Op 3 maart 1966 heeft het college van B&W aan Vereniging voor Christelijk Nationaal School-
onderwijs te Voorburg ingestemd met de bouwvergunning voor de bouw van een 6-klassige school
aan de Delflandlaan.
Op 6 mei 1986 is aan het schoolbestuur “De Goede Herder”een bouwvergunning verleend voor het
verbouwen van een basisschool (De Paulusschool).
Ondergrondse tanks
In het gemeentelijk databestand met gegevens over voormalige en huidige ondergrondse HBO tanks
komt de te onderzoeken locatie niet voor.
In het bouwarchief is informatie aanwezig waaruit blijkt dat in 1961 ter plaatse van een noodschool
aan de Delflandlaan 4 een ondergrondse 3.000 liter HBO-tank aanwezig is geweest. Door de
gemeente wordt aangenomen dat deze tank tijdens de bouw van het sociaal cultureel centrum in 1979
is verwijderd. Echter bewijzen hiervoor zijn er niet. De kwaliteit van de bodem nabij deze voormalige
tank is niet bekend.
                                     Verkennend bodemonderzoek Delflandlaan 6 te Voorburg
                                                Projectnummer 14.10.0050.0047
                                                        Pagina 5 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>afbeelding 2: bouwterreinen Delflandlaan (tekening uit 1963)
Omgeving onderzoekslocatie
De onderzoekslocatie ligt in de directe omgeving van de Rijnlandlaan 1. Ter plaatse van deze locatie
was tot 2013 eveneens een school gesitueerd, zie afbeelding 2. In het kader van de herontwikkeling
van het terrein, waarbij het betreffende schoolgebouw is gesloopt, is milieukundig bodemonderzoek
uitgevoerd. Het rapport van het laatst uitgevoerde bodemonderzoek is opgesteld door Milieu
adviesbureau Adverbo, kenmerk rapportage 14.10.3843.2720 d.d. 18 juni 2014.
Uit dit onderzoek is gebleken dat de grond tot een diepte van ongeveer 1,20 m-mv puin bevat. Het
betreft grond dat in het verleden is opgebracht ten behoeve van voor het bouwrijp maken van de
locatie. Deze puinhoudende grond is diffuus licht tot sterk verontreinigd met enkele zware metalen en
PAK’s. Ter plaatse van de locatie is in het verleden een sloot gedempt. Ter plaatse deze voormalige
sloot is in de grond een sterke verontreiniging met lood en zink aangetroffen. Het grondwater is niet tot
nauwelijks verontreinigd. Op de locatie waren plaatselijk puinlagen aanwezig. Op deze plaatsen is op
het maaiveld asbesthoudend plaatmateriaal aangetroffen. Tijdens de sloop van de school is een
ondergrondse HBO-tank aangetroffen. De grond en het grondwater rond de tank waren licht tot matig
verontreinigd met minerale olie.
                                   Verkennend bodemonderzoek Delflandlaan 6 te Voorburg
                                               Projectnummer 14.10.0050.0047
                                                        Pagina 6 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Bodemkwaliteitskaart
Op basis van diverse bodemonderzoeksgegevens heeft de gemeenteraad op 1 oktober 2013
de Bodemkwaliteitskaart alsmede het Bodembeheersplan vastgesteld. Afbeelding 3 betreft het
gedeelte van de Bodemkwaliteitskaart waarbinnen de onderzoekslocatie is gelegen.
afbeelding 3: detail Bodemkwaliteitskaart
In tabel 2 zijn de op de kaart aangegeven zones en kwaliteitsklassen aangegeven. Hieruit blijkt dat de
onderzoekslocatie is gelegen in zone 2. De boven- en ondergrond vallen in de kwaliteitsklasse wonen.
tabel 2: zones bodemkwaliteitskaart
  kleur    zone    klasse 0 – 0,5 m – mv    klasse 0,5 – 2 m – mv
  rood     1       industrie                industrie
  geel     2       wonen                    wonen
  groen    3       achtergrondwaarde        achtergrondwaarde
De onderzoekslocatie bevindt zich niet in een grondwaterbeschermingsgebied. Volgens informatie van
het Hoogheemraadschap heerst er infiltratie, dat wil zeggen dat er een neerwaartse grondwater-
stroming aanwezig is. Er is hierbij geen rekening gehouden dat op diverse plaatsen binnen de
gemeente de grondwaterstand door middel van bemaling kunstmatig laag wordt gehouden, met name
in (oude) polders.
2.3.       Onderzoeksopzet
Het onderzoek wordt uitgevoerd conform de NEN 5740. Op basis van de resultaten van het voor-
onderzoek dient rekening te worden gehouden met een “verdachte” locatie. Als aandachtspunten zijn
de gedempte sloot en de mogelijke erfverharding aan te merken. Daarnaast is, op basis van het
onderzoek dat ter plaatse van de Rijnlandlaan 1 is uitgevoerd, de toplaag (ophooglaag) als
aandachtspunt aan te merken.
Omdat de gemiddelde bodemkwaliteit dient te worden vastgesteld wordt voor de onderzoeksopzet
uitgegaan als ware de locatie onverdacht. In tegenstelling tot de norm worden geen ondiepe boringen
uitgevoerd. Omdat er waarschijnlijk sprake is van een ophooglaag van ongeveer 1,20 meter, een
gedempte sloot en plaatselijk een mogelijke oude erfverharding worden alle boringen uitgevoerd tot
2,0 m-mv. Bij de plaatsbepaling van de boringen wordt rekening gehouden met de gedempte sloot en
de mogelijke oude erfverharding.
                                   Verkennend bodemonderzoek Delflandlaan 6 te Voorburg
                                              Projectnummer 14.10.0050.0047
                                                      Pagina 7 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>3.     VELDWERKZAAMHEDEN
3.1.    Veldwerk algemeen
De veldwerkzaamheden zijn onder certificaat uitgevoerd volgens de BRL SIKB 2000 (versie 5), VKB-
protocol 2001 (versie 3.2) en VKB-protocol 2002 (versie 4). Milieu adviesbureau Adverbo is als
opdrachtnemer onafhankelijk van de opdrachtgever. Tussen beiden bestaat geen relatie als bedoeld
in paragraaf 3.1.7 van de BRL SIKB 2000.
Grond
De veldwerkzaamheden zijn op 17 en 20 oktober 2014 door de heer A. Kluijt uitgevoerd. In totaal zijn
zeventien boringen (B1, B1a, B1b en B2 t/m B15) uitgevoerd.
Behoudens de boringen B1, B1a en B1b zijn alle boringen uitgevoerd tot een diepte van minimaal
2,0 m-mv. De boringen B1, B1a en B1b zijn op een diepte van 1,0 m-mv gestaakt. Boring Pb7 is
doorgezet tot een diepte van 2,5 m-mv en is afgewerkt met een peilbuis voor de bemonstering van het
grondwater.
De boringen B4 en B6 zijn inpandig uitgevoerd. Bekend is dat ter plaatse van de onderzoekslocatie in
het verleden een sloot is gedempt. Ter plaatse van de locatie van de voormalige sloot zijn de boringen
Pb7, B11 en B15 uitgevoerd. Boring B13 is uitgevoerd ter plaatse van de locatie waar in het verleden
mogelijk sprake is geweest van een halfverhardingslaag. De posities van de uitgevoerde boringen zijn
weergegeven op de situatietekening welke in bijlage 2 is opgenomen.
Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden is het opgeboorde bodemmateriaal zintuiglijk
beoordeeld op het voorkomen van eventuele afwijkingen die kunnen duiden op een bodem-
verontreiniging. Per boorpunt zijn de bodemopbouw, de bodemsoort en de zintuiglijk waargenomen
bijzonderheden beschreven. Tevens is het opgeboorde materiaal geïnspecteerd op het voorkomen
van asbestverdachte materialen. De boorstaten, die op basis van de veldwaarnemingen zijn
vervaardigd, zijn in bijlage 3 opgenomen.
De verkregen grondmonsters zijn gekoeld bewaard en binnen 24 uur overgedragen aan het
laboratorium.
Grondwater
De bemonstering van het grondwater is op 24 oktober 2014 door de heer A. Kluijt uitgevoerd. Het
grondwater is, conform de voorschriften, minimaal één week na plaatsing van de peilbuis bemonsterd.
Tijdens de bemonstering is het grondwater zintuiglijk beoordeeld op eventuele afwijkingen die kunnen
duiden op een bodemverontreiniging. Voorafgaande aan de bemonstering is de peilbuis afgepompt.
Tijdens de bemonstering zijn de zuurgraad, de elektrische geleidbaarheid en de troebelheid van het
opgepompte grondwater gemeten en is de actuele grondwaterstand opgenomen ten opzichte van het
maaiveld.
De verkregen grondwatermonsters zijn gekoeld bewaard en binnen 24 uur overgedragen aan het
laboratorium.
                              Verkennend bodemonderzoek Delflandlaan 6 te Voorburg
                                        Projectnummer 14.10.0050.0047
                                                Pagina 8 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>3.2.      Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen
Grond
De bodem bestaat, vanaf het maaiveld tot de geboorde diepte van 2,0 m-mv, overwegend uit matig
fijn zand. Plaatselijk (B4 en Pb7) is in de ondergrond veen aangetroffen. Daarnaast zijn in de diepere
ondergrond in het zand plaatselijk bijmengingen met veen waargenomen.
Boring B1 is, na drie pogingen deze boring tot de beoogde diepte van 2,0 m-mv te plaatsen, op een
diepte van 1,0 m-mv gestaakt. Onbekend is waarop deze boring gestaakt is. In de bovengelegen
bodemlaag vanaf 0,5 m-mv zijn hier zwakke puinbijmengingen aangetroffen. Ter plaatse van de
boringen B3 en B15 zijn in de bodemlaag vanaf een diepte van 0,5 m-mv tot een diepte van 1,0 m-mv
zwakke bijmengingen met puin aangetroffen. In het opgeboorde bodemmateriaal geen asbest-
verdachte materialen zijn waargenomen.
Opgemerkt wordt dat er geen ophooghaag is aangetroffen. Ter plaatse van de gedempte sloot is geen
afwijkend dempingsmateriaal aangetroffen. Wel zijn hier vanaf een diepte van 1,5 m-mv bijmengingen
met veen waargenomen. Mogelijk betreft het de resten van de oude waterbodem.
Grondwater
In tabel 3 zijn de resultaten opgenomen van de metingen die zijn uitgevoerd tijdens de bemonstering
van het grondwater.
Tabel 3: Gegevens grondwatermetingen
   Peilbuis      Grondwaterstand     pH (zuurgraad)    Ec (geleidbaarheid) Troebelheid  Zintuiglijke
                     [m–mv]                [-]               [µS/cm]           [NTU]   waarnemingen
    Pb 7               0,90                7,1                1.455             35,8         --
--   : geen bijzonderheden
De toestroming van het grondwater naar de peilbuis is matig. De gemeten waarden voor de zuurgraad
en de elektrische geleidbaarheid duiden niet op een afwijking.
                                 Verkennend bodemonderzoek Delflandlaan 6 te Voorburg
                                            Projectnummer 14.10.0050.0047
                                                    Pagina 9 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>4.     LABORATORIUMONDERZOEK
De chemische analyses zijn uitgevoerd door Eurofins Omegam B.V. te Amsterdam. Dit is een door de
"Raad voor Accreditatie” geaccrediteerd laboratorium. De monstervoorbehandeling en analyses van
de grond en het grondwater zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000.
Grond
De uitvoering van de chemische analyses heeft plaatsgevonden volgens de geldende NEN normen
die van belang zijn bij bodemonderzoek. Er zijn zeven grondmengmonsters samengesteld. Het betreft
twee mengmonsters van de bovengrond (MM1 en MM2) en één mengmonster van de toplaag van de
kruipruimte (MM5). Twee mengmonsters van de ondergrond waarin geen puinbijmengingen zijn
aangetroffen (MM3 en MM4) en één mengmonster van de ondergrond waarin zwakke bijmengingen
met puin zijn aangetroffen (MM6). Tevens is er één mengmonster samengesteld van de diepere
ondergrond ter plaatse van de mogelijke bodem voormalige sloot (MM7). De mengmonsters zijn
geanalyseerd op het standaard NEN-pakket voor de grond. Dit analysepakket bestaat uit de
navolgende parameters:
    -   zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink);
    -   polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK (10 VROM));
    -   polychloorbifenylen (PCB’s);
    -   minerale olie.
Voor de samenstelling van de (meng)monsters en de bodemtrajecten wordt verwezen naar tabel 4 in
hoofdstuk 5. Om de voor de betreffende bodemsoort geldende achtergrond- en interventiewaarden te
kunnen berekenen is van de monsters tevens het lutum- en/of organische stofgehalte bepaald.
Grondwater
Het grondwatermonster is geanalyseerd op het standaard NEN-pakket. Het genoemde NEN pakket
bestaat uit de volgende parameters:
    -   zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink);
    -   vluchtige aromaten (BTEX) en naftaleen;
    -   gechloreerde koolwaterstoffen (10 verbindingen);
    -   minerale olie.
                            Verkennend bodemonderzoek Delflandlaan 6 te Voorburg
                                      Projectnummer 14.10.0050.0047
                                             Pagina 10 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>5.       VERWERKING VAN DE ONDERZOEKSGEGEVENS
5.1.       Normering
De analyseresultaten van grond en grondwater zijn beoordeeld aan de hand van de streef- en
                                                                                 1
interventiewaarden uit de "Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013” . De in deze circulaire genoemde
toetsingswaarden dienen te worden gehanteerd om te beoordelen of sprake is van (ernstige)
bodemverontreiniging. Voor de achtergrondwaarden voor grond is gebruik gemaakt van bijlage B bij
                                      2
de “Regeling bodemkwaliteit” . De genoemde toetsingswaarden voor grond gelden voor een
standaardbodem (10% organische stof en 25% lutum).
Indien geen concentratieoverschrijdingen ten opzichte van de achtergrondwaarden voor grond en de
streefwaarden voor grondwater worden aangetoond, wordt de bodem (grond en grondwater)
bestempeld als niet verontreinigd. Een en ander geldt voor de onderzochte parameters die in het
kader van het onderzoek zijn geanalyseerd.
Achtergrondwaarde voor grond en Streefwaarde voor grondwater
De achtergrondwaarde grond (AW 2000) geeft het landelijke achtergrondgehalte weer in grond. De
streefwaarde grondwater geeft het landelijke achtergrondgehalte weer in het grondwater.
De achtergrondwaarde grond (AW 2000) en de streefwaarde grondwater geven het uiteindelijk te
bereiken kwaliteitsniveau voor de bodem aan, waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. Dit
betekent, dat de achtergrondwaarde voor grond en de streefwaarde voor grondwater het niveau
aangeven dat bereikt moet worden om de functionele eigenschappen die de bodem voor de mens,
plant en dier heeft, volledig te herstellen.
De achtergrondwaarden voor grond zijn echter afhankelijk van het bodemtype, doordat zij gekoppeld
zijn aan het gehalte organische stof en lutum van de te onderzoeken grond. Door middel van de
bodemtypecorrectieformules zijn de achtergrondwaarden voor de te onderzoeken grond te berekenen.
Wanneer de achtergrondwaarde wordt overschreden, wordt gesproken van een lichte verontreiniging.
Tussenwaarde of NO-criterium
Als criterium voor het uitvoeren van een nader bodemonderzoek geldt het zogenaamde NO-criterium.
Het NO-criterium voor grond wordt berekend door:
NOC = (achtergrondwaarde + interventiewaarde)/2
Het NO-criterium voor grondwater wordt berekend door:
NOC = (streefwaarde + interventiewaarde)/2
Wanneer het NO-criterium wordt overschreden, wordt gesproken van een matige verontreiniging.
Interventiewaarden
De interventiewaarden geven de concentratieniveaus voor verontreinigingen in grond en grondwater
aan, waarboven ernstige vermindering of dreigende vermindering optreedt van de functionele
eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant en dier. Bij gehaltes boven de
interventiewaarden is er sprake van ernstige (sterke) bodemverontreiniging.
Er is sprake van een “geval van ernstige bodemverontreiniging” indien voor tenminste één stof de
                                                                 3
gemiddelde gemeten concentratie van minimaal 25 m bodemvolume in het geval van grond- of
                                           3
sedimentverontreiniging of 100 m bodemvolume in het geval van grondwaterverontreiniging, hoger is
dan de interventiewaarde.
1
  Uit: Staatscourant 27 juni 2013, nr. 16675
2
  Uit: Staatscourant 21 december 2007, nr. 247
                                    Verkennend bodemonderzoek Delflandlaan 6 te Voorburg
                                               Projectnummer 14.10.0050.0047
                                                      Pagina 11 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>5.2.      Beoordeling en interpretatie
De analysecertificaten van de uitgevoerde analyses zijn opgenomen in bijlage 4 (grond; certificaat-
nummer 510283 d.d. 27 oktober 2014) en in bijlage 5 (grondwater; certificaatnummer 510979 d.d.
4 november 2014).
De resultaten van de uitgevoerde analyses zijn getoetst middels de Bodemtoets- en Validatieservice
(BoToVa). De toetsingstabellen zijn toegevoegd aan de betreffende analysecertificaten.
Grond
De toetsingsresultaten zijn opgenomen in tabel 4. Uit de resultaten van de toetsing blijkt het
navolgende:
      -   De bovengrond is niet verontreinigd (MM1) dan wel licht verontreinigd met kwik, lood, PAK’s
          en PCB’s (MM2).
      -   De toplaag van de kruipruimte (MM6) is licht verontreinigd met kwik, lood en zink.
      -   De ondergrond (MM3 en MM4) is licht verontreinigd met kwik, lood, minerale olie en/of PAK’s.
      -   De ondergrond waarin bijmengingen met puin zijn aangetroffen (MM5) is licht verontreinigd
          met koper, kwik, lood, zink, minerale olie en PAK’s.
      -   De diepere ondergrond (MM7) ter plaatse van de voormalige sloot (mogelijke slootbodem) is
          licht verontreinigd met kwik, lood en zink.
Alle gemeten gehaltes zijn onder de desbetreffende tussenwaarden gelegen.
Tabel 4: overschrijdingstabel grond
 (meng)     Ba        Cd       Co        Cu      Hg       Pb        Mo       Ni      Zn     min.    PAK’s    PCB’s
monster   Barium   Cadmium    Kobalt    Koper    Kwik    Lood    Molybdeen  Nikkel   Zink            (som)    (som)
                                                                                            olie
MM1         @          -        -         -       -        -         -        -        -     -         -        -
MM2         @          -        -         -       x        x         -        -        -     -         x        x
MM3         @          -        -         -       x        x         -        -        -     x         -        -
MM4         @          -        -         -       x        -         -        -        -     -         x        -
MM5         @          -        -         x       x        x         -        -       x      x         x        -
MM6         @          -        -         -       x        x         -        -       x      -         -        -
MM7         @          -        -         -       x        x         -        -       x      -         -        -
Legenda
@         : geen toetsoordeel mogelijk
-         : < Achtergrondwaarde (AW) en/of detectiegrens AS3000
x         : > Achtergrondwaarde (AW)
Samenstelling (meng)monster
MM1       : B1(0,05-0,50)+B2(0,00-0,50)+B9(0,05-0,50)+Pb7(0,05-0,50)+B11(0,05-0,50)+B14(0,00-0,50)+B15(0,05-0,50);
            bovengrond, zand
MM2       : B3(0,05-0,50)+B5(0,00-0,50)+B8(0,00-0,50)+B10(0,05-0,50)+B12(0,05-0,50)+B13(0,00-0,50); bovengrond, zand
MM3       : B2(0,50-1,00)+B9(0,50-1,00)+Pb7(0,50-1,00)+B11(0,50-1,00)+B14(0,50-1,00); ondergrond; zand
MM4       : B5(0,50-1,00)+B8(0,50-1,00)+B10(0,50-1,00)+B12(0,50-1,00)+B13(0,50-1,00); ondergrond; zand
MM5       : B1(0,50-1,00)+B3(0,50-1,00)+B15(0,50-1,00); ondergrond, zand met zwakke puinbijmengingen
MM6       : B4(1,00-1,50)+B6(1,00-1,50); toplaag kruipruimte; zand
MM7       : B11(1,50-2,00)+B15(1,50-2,00); diepere ondergrond (mogelijke voormalige slootbodem), zand, zwak veenhoudend
                                     Verkennend bodemonderzoek Delflandlaan 6 te Voorburg
                                               Projectnummer 14.10.0050.0047
                                                       Pagina 12 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Grondwater
De toetsingsresultaten zijn opgenomen in tabel 5. Uit de resultaten van de toetsing blijkt dat in het
freatische grondwater licht verhoogde concentraties barium en zink voorkomen.
Tabel 5: overschrijdingstabel grondwater
peil-      Ba         Cd        Co       Cu      Hg      Pb      Mo       Ni     Zn      Min. CKW    Aromaten
          Barium   Cadmium     Kobalt   Koper   Kwik    Lood  Molybdeen  Nikkel  Zink    olie totaal  (BTEXS)
buis
Pb7         x          -         -        -       -       -       -        -      x       -      -       -
Legenda
-         : < Streefwaarde (S) en/of detectiegrens AS3000
x         : > Streefwaarde (S)
                                    Verkennend bodemonderzoek Delflandlaan 6 te Voorburg
                                                Projectnummer 14.10.0050.0047
                                                       Pagina 13 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>6.     CONCLUSIES en AANBEVELINGEN
In opdracht van de gemeente Leidschendam-Voorburg heeft Milieu adviesbureau Adverbo in oktober
2014 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de Delflandlaan 6 te Voorburg.
De locatie was tijdens de uitvoering van het bodemonderzoek in gebruik bij R.K. basisschool De
Dijsselbloem. De aanleiding voor het uitvoeren van een bodemonderzoek is de voorgenomen
herinrichting van de locatie. Hierbij wordt het huidige schoolgebouw gesloopt en wordt nieuwbouw
gerealiseerd. De nieuwbouwplannen omvatten veertien lokalen voor basisonderwijs, een speellokaal,
een peuterspeelzaal en een gecombineerde gym- en turnvoorziening.
6.1.    Conclusies
Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten wordt het navolgende geconcludeerd.
     -   Plaatselijk zijn in de ondergrond van 0,5 tot 1,0 m-mv zwakke puinbijmengingen aangetroffen.
         In het opgeboorde bodemmateriaal is zintuiglijk geen asbestverdacht materiaal waargenomen.
         Drie boringen zijn op een diepte van 1,0 m-mv gestaakt. Onbekend is waarop deze boringen
         gestaakt zijn.
     -   De bovengrond is plaatselijk licht verontreinigd met kwik, lood, PAK’s en PCB’s.
     -   De toplaag van de kruipruimte is licht verontreinigd met kwik, lood en zink.
     -   De ondergrond is licht verontreinigd met kwik, lood, minerale olie en/of PAK’s.
     -   De ondergrond waarin bijmengingen met puin zijn aangetroffen is licht verontreinigd met
         koper, kwik, lood, zink, minerale olie en PAK’s.
     -   De diepere ondergrond ter plaatse van de voormalige sloot (mogelijke slootbodem) is licht
         verontreinigd met kwik, lood en zink.
     -   het freatische grondwater is licht verontreinigd met barium en zink.
Middels onderhavig bodemonderzoek is de milieukundige kwaliteit van de grond en het grondwater in
afdoende mate vastgelegd. De aangetoonde lichte verontreinigingen zijn dermate gering dat deze
geen aanleiding vormen tot een nader bodemonderzoek.
De vastgestelde milieukundige bodemkwaliteit vormt geen belemmering voor de voorgenomen
herinrichting van de locatie dan wel voor de voortzetting van het huidige gebruik, zijnde school met
schoolplein.
6.2.    Aanbevelingen
Het onderzoek is steekproefsgewijs uitgevoerd. Het verdient daarom aanbeveling tijdens eventuele
werkzaamheden in de grond alert te blijven op mogelijk verdachte waarnemingen op of in de bodem.
Geadviseerd wordt om bij aanvang van de sloopwerkzaamheden, als een kraan op locatie aanwezig
is, onder milieukundige begeleiding een proefsleuf te graven ter plaatse van de locatie van de
gestaakte boringen. Een en ander om na te gaan waarop deze boringen zijn gestaakt en, indien
noodzakelijk, aanvullende maatregelen te nemen.
                               Verkennend bodemonderzoek Delflandlaan 6 te Voorburg
                                         Projectnummer 14.10.0050.0047
                                                Pagina 14 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>     Bijlage 1
Topografische ligging
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>: onderzoekslocatie
                    locatie       : Delflandlaan 6 te Voorburg
                    projectnummer : 14.10.0050.0047     getekend : BN
                    schaal        : n.v.t.              datum    : nov. 2014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>    Bijlage 2
Situatietekening
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>DELFLANDLAAN

9

rd
>

B2

e
B4

e
schoo

— betonvloer—

L — — — —

schoolplein

— tegels — m

B10

Bl2
id

NVV ISML THOS

TT A
t i rm
school t |
| Bi
|
| |
| | KS
LO mn

Boring /Peilbuis
Begrenzing onderzoekslocatie
Gedempte sloot
Mogelijke oude halfverharding

Projectnaam : Delflandlaan 6 te Voorburg A | - a
Projectnummer : 14.10.0050.0047 Yd.

Uitvoering veldwerkzaamheden Formaat: A3
Boormeester : dhr. A. Kluijt

Uitvoerdata grondboringen : 17 en 20 oktober 2014 Schaal: 1:250

Data grondwaterbemonstering : 24 oktober 2014 8m
Datum: nov. 2014 Gewijzigd: — AA0050—1

Getek.: BN Gewijzigd: —

</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>      Bijlage 3
Boorstaten en legenda
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre> Boring:            B1, B1a en B1b                                             Boring:            B2
 Datum:                   17-10-2014                                           Datum:                   17-10-2014
 Boormeester:             A. Kluijt                                            Boormeester:             A. Kluijt
 Veldmedewerker:                                                               Veldmedewerker:
 Grondwaterstand (cm-mv):                                                      Grondwaterstand (cm-mv):
 Referentievlak:          maaiveld                                             Referentievlak:          maaiveld
                            0       tegel                                                                 0       gras
  0                         -5                                                   0
                                    Tegel                                                                         Zand, matig fijn, matig humeus,
                                                                                                                  geelgrijs, Edelmanboor
                                    Zand, matig fijn, zwak humeus,
                                    grijsgeel, Edelmanboor
                    1                                                                             1
                            -50
 50                                                                             50
                                    Zand, matig fijn, matig humeus,
                                    zwak puinhoudend, borig gestaakt
                                    op onbekend
                    2                                                                             2
                            -100                                                                          -100
100                                                                           100
                                                                                                                  Zand, matig fijn, matig humeus,
                                                                                                                  zwak kleiïg, donkergrijs,
                                                                                                                  Edelmanboor
                                                                                                  3
                                                                              150
                                                                                                  4
                                                                                                          -200
                                                                              200
 Boring:            B3                                                         Boring:            B4
 Datum:                   17-10-2014                                           Datum:                   17-10-2014
 Boormeester:             A. Kluijt                                            Boormeester:             A. Kluijt
 Veldmedewerker:                                                               Veldmedewerker:
 Grondwaterstand (cm-mv):                                                      Grondwaterstand (cm-mv):
 Referentievlak:          maaiveld                                             Referentievlak:          maaiveld
                            0       tegel                                                                 0       beton
  0                         -5                                                   0
                                    Tegel                                                                         Volledig beton, Edelmanboor
                                                                                                          -15
                                    Zand, matig fijn, zwak humeus,
                                    grijsgeel, Edelmanboor                                                        Kruipruime
                    1
                            -50
 50                                                                             50
                                    Zand, matig fijn, matig humeus,
                                    zwak puinhoudend
                    2
                            -100                                                                          -100
100                                                                           100
                                    Zand, matig fijn, matig humeus,                                               Zand, matig fijn, sterk humeus,
                                    zwak kleiïg, donkergrijs,                                                     donkergrijs, Edelmanboor
                                    Edelmanboor
                    3                                                                             1
                            -150                                                                          -150
150                                                                           150
                                    Zand, matig fijn, matig humeus,                                               Veen, zwak zandig, bruin,
                                    zwak kleiïg, zwak veenhoudend,                                                Edelmanboor
                                    bruin, Edelmanboor
                    4                                                                             2
                            -200                                                                          -200
200                                                                           200
                                                                   Delflandlaan 6 te Voorburg
                                                                         14.10.0050.0047
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre> Boring:            B5                                                          Boring:            B6
 Datum:                   17-10-2014                                            Datum:                   17-10-2014
 Boormeester:             A. Kluijt                                             Boormeester:             A. Kluijt
 Veldmedewerker:                                                                Veldmedewerker:
 Grondwaterstand (cm-mv):                                                       Grondwaterstand (cm-mv):
 Referentievlak:          maaiveld                                              Referentievlak:          maaiveld
                            0       groenstrook                                                            0       beton
  0                                                                               0
                                    Zand, matig fijn, matig humeus,                                                Volledig beton, Edelmanboor
                                    donkergrijs, Edelmanboor                                               -15
                                                                                                                   Kruipruime
                    1
 50                                                                              50
                    2
                                                                                                           -100
100                                                                            100
                                                                                                                   Zand, matig fijn, matig humeus,
                                                                                                                   donkergrijs, Edelmanboor
                    3                                                                              1
150                                                                            150
                    4                                                                              2
                            -200                                                                           -200
200                                                                            200
 Boring:            Pb7                                                         Boring:            B8
 Datum:                   17-10-2014                                            Datum:                   20-10-2014
 Boormeester:             A. Kluijt                                             Boormeester:             A. Kluijt
 Veldmedewerker:                                                                Veldmedewerker:
 Grondwaterstand (cm-mv): 90                                                    Grondwaterstand (cm-mv):
 Referentievlak:          maaiveld                                              Referentievlak:          maaiveld
                            0       tegel                                                                  0       groenstrook
  0                         -5                                                    0
                                    Tegel                                                                          Zand, matig fijn, matig humeus,
                                                                                                                   donkergrijs, Edelmanboor
                                    Zand, matig fijn, zwak humeus,
                                    grijsgeel, Edelmanboor
                    1                                                                              1
                            -50
 50                                                                              50
                                    Zand, matig fijn, matig humeus,
                                    donkergrijs, Edelmanboor
                    2                                                                              2
100                                                                            100
                    3
                            -120
                                    Veen, matig zandig, grijsbruin,                                3
                                    Edelmanboor
                    4
150                                                                            150
                                                                                                   4
                                                                                                           -200
200                                                                            200
                            -250
250
                                                                    Delflandlaan 6 te Voorburg
                                                                          14.10.0050.0047
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre> Boring:            B9                                                         Boring:            B10
 Datum:                   20-10-2014                                           Datum:                   17-10-2014
 Boormeester:             A. Kluijt                                            Boormeester:             A. Kluijt
 Veldmedewerker:                                                               Veldmedewerker:
 Grondwaterstand (cm-mv):                                                      Grondwaterstand (cm-mv):
 Referentievlak:          maaiveld                                             Referentievlak:          maaiveld
                            0       tegel                                                                 0       tegel
  0                         -5                                                   0                        -5
                                    Tegel                                                                         Tegel
                                    Zand, matig fijn, zwak humeus,                                                Zand, matig fijn, zwak humeus,
                                    grijsgeel, Edelmanboor                                                        grijsgeel, Edelmanboor
                    1                                                                             1
                                                                                                          -50
 50                                                                             50
                                                                                                                  Zand, matig fijn, matig humeus,
                                                                                                                  zwak kleiïg, donkergrijs,
                                                                                                                  Edelmanboor
                    2                                                                             2
                            -100
100                                                                           100
                                    Zand, matig fijn, matig humeus,
                                    zwak kleiïg, donkergrijs,
                                    Edelmanboor
                    3                                                                             3
                                                                                                          -150
150                                                                           150
                                                                                                                  Zand, matig fijn, matig humeus,
                                                                                                                  zwak kleiïg, zwak veenhoudend,
                                                                                                                  bruin, Edelmanboor
                    4                                                                             4
                            -200                                                                          -200
200                                                                           200
 Boring:            B11                                                        Boring:            B12
 Datum:                   20-10-2014                                           Datum:                   20-10-2014
 Boormeester:             A. Kluijt                                            Boormeester:             A. Kluijt
 Veldmedewerker:                                                               Veldmedewerker:
 Grondwaterstand (cm-mv):                                                      Grondwaterstand (cm-mv):
 Referentievlak:          maaiveld                                             Referentievlak:          maaiveld
                            0       tegel                                                                 0       tegel
  0                         -5                                                   0                        -5
                                    Tegel                                                                         Tegel
                                    Zand, matig fijn, zwak humeus,                                                Zand, matig fijn, zwak humeus,
                                    grijsgeel, Edelmanboor                                                        grijsgeel, Edelmanboor
                    1                                                                             1
                            -50
 50                                                                             50
                                    Zand, matig fijn, matig humeus,
                                    zwak kleiïg, donkergrijs,
                                    Edelmanboor
                    2                                                                             2
100                                                                           100
                    3                                                                             3
                            -150
150                                                                           150
                                    Zand, matig fijn, matig humeus,
                                    zwak kleiïg, zwak veenhoudend,
                                    bruin, Edelmanboor
                    4                                                                             4
                            -200                                                                          -200
200                                                                           200
                                                                   Delflandlaan 6 te Voorburg
                                                                         14.10.0050.0047
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre> Boring:            B13                                                        Boring:            B14
 Datum:                   20-10-2014                                           Datum:                   20-10-2014
 Boormeester:             A. Kluijt                                            Boormeester:             A. Kluijt
 Veldmedewerker:                                                               Veldmedewerker:
 Grondwaterstand (cm-mv):                                                      Grondwaterstand (cm-mv):
 Referentievlak:          maaiveld                                             Referentievlak:          maaiveld
                            0       groenstrook                                                           0       gras
  0                                                                              0
                                    Zand, matig fijn, matig humeus,                                               Zand, matig fijn, matig humeus,
                                    donkergrijs, Edelmanboor                                                      zwak kleiïg, zwak houthoudend,
                                                                                                                  geelgrijs, Edelmanboor
                    1                                                                             1
 50                                                                             50
                    2                                                                             2
                                                                                                          -100
100                                                                           100
                                                                                                                  Zand, matig fijn, matig humeus,
                                                                                                                  zwak kleiïg, donkergrijs,
                                                                                                                  Edelmanboor
                    3                                                                             3
150                                                                           150
                    4                                                                             4
                            -200                                                                          -200
200                                                                           200
 Boring:            B15
 Datum:                   20-10-2014
 Boormeester:             A. Kluijt
 Veldmedewerker:
 Grondwaterstand (cm-mv):
 Referentievlak:          maaiveld
                            0       tegel
  0                         -5
                                    Tegel
                                    Zand, matig fijn, zwak humeus,
                                    grijsgeel, Edelmanboor
                    1
                            -50
 50
                                    Zand, matig fijn, matig humeus,
                                    zwak puinhoudend
                    2
                            -100
100
                                    Zand, matig fijn, matig humeus,
                                    zwak kleiïg, donkergrijs,
                                    Edelmanboor
                    3
                            -150
150
                                    Zand, matig fijn, matig humeus,
                                    zwak kleiïg, zwak veenhoudend,
                                    bruin, Edelmanboor
                    4
                            -200
200
                                                                   Delflandlaan 6 te Voorburg
                                                                         14.10.0050.0047
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Legenda (conform NEN 5104)
grind                                     klei                              geur
                Grind, siltig                          Klei, zwak siltig         geen geur
                                                                                 zwakke geur
                Grind, zwak zandig                     Klei, matig siltig        matige geur
                                                                                 sterke geur
                                                                                 uiterste geur
                Grind, matig zandig                    Klei, sterk siltig
                                                                            olie
                Grind, sterk zandig                    Klei, uiterst siltig
                                                                                 geen olie-water reactie
                                                                                 zwakke olie-water reactie
                Grind, uiterst zandig                  Klei, zwak zandig         matige olie-water reactie
                                                                                 sterke olie-water reactie
                                                       Klei, matig zandig        uiterste olie-water reactie
zand                                                   Klei, sterk zandig   p.i.d.-waarde
                                                                                 >0
                Zand, kleiïg
                                                                                 >1
                                                                                 >10
                Zand, zwak siltig
                                                                                 >100
                                          leem                                   >1000
                Zand, matig siltig                     Leem, zwak zandig         >10000
                Zand, sterk siltig                     Leem, sterk zandig   monsters
                Zand, uiterst siltig                                           geroerd monster
                                          overige toevoegingen                 ongeroerd monster
                                                       zwak humeus
                                                                               volumering
veen
                Veen, mineraalarm                      matig humeus         overig
                                                                                 bijzonder bestanddeel
                Veen, zwak kleiïg                      sterk humeus              Gemiddeld hoogste grondwaterstand
                                                                                 grondwaterstand
                                                                                 Gemiddeld laagste grondwaterstand
                Veen, sterk kleiïg                     zwak grindig
                                                                                               slib
                Veen, zwak zandig                      matig grindig
                                                                                               water
                Veen, sterk zandig                     sterk grindig
peilbuis
       blinde buis
       casing
       hoogste grondwaterstand
       gemiddelde grondwaterstand
       laagste grondwaterstand
       zand afdichting
       bentoniet/mikoliet/klei afdichting
       grind afdichting
       filter
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>        Bijlage 4
Analysecertificaten grond
  en toetsingstabellen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>AA milieu-en adviesbureau B.V.
T.a.v. de heer B. Noyons
Postbus 1105
2302 BC LEIDEN
Uw kenmerk              : 14.10.0050.0047-Delflandlaan 6 te Voorburg
Ons kenmerk             : Project 510283
Validatieref.           : 510283_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : YUOS-UITH-RHAS-VEMZ
Bijlage(n)              : 4 tabel(len) + 7 oliechromatogram(men) + 1 bijlage(n)
                                                                                                       Amsterdam, 27 oktober 2014
Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.
Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Omegam
Laboratoria volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Omegam Laboratoria". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.
Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.
Hoogachtend,
namens Omegam Laboratoria,
drs. R.R. Otten
Directeur
                                      Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
                              Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
     postbus 94685                                  T 020 5976 769                          ABN·AMRO bank NL95ABNA0462704564
     1090 GR Amsterdam                              F 020 5976 689                          BTW nr. NL8139.67.132.B01
     H.J.E. Wenckebachweg 120                       klantenservice@omegam.nl                Kvk 34215654
     1114 AD Amsterdam-Duivendrecht                 www.omegam.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Tabel 1 van 4
                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                       : 510283
Project omschrijving                               : 14.10.0050.0047-Delflandlaan 6 te Voorburg
Opdrachtgever                                      : AA milieu-en adviesbureau B.V.
Monsterreferenties
4345255 = MM1 B1 (5-50) B11 (5-50) B14 (0-50) B15 (5-50) B2 (0-50) B9 (5-50) Pb7 (5-50)
4345256 = MM2 B10 (5-50) B12 (5-50) B13 (0-50) B3 (5-50) B5 (0-50) B8 (0-50)
4345257 = MM3 B11 (50-100) B14 (50-100) B2 (50-100) B9 (50-100) Pb7 (50-100)
Opgegeven bemonsteringsdatum                       :                        20/10/2014                     20/10/2014                  20/10/2014
Ontvangstdatum opdracht                            :                        20/10/2014                     20/10/2014                  20/10/2014
Startdatum                                         :                        20/10/2014                     20/10/2014                  20/10/2014
Monstercode                                        :                        4345255                        4345256                     4345257
Matrix                                             :                        Grond                          Grond                       Grond
Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster)                                              uitgevoerd                    uitgevoerd                  uitgevoerd
S gewicht artefact                                 g                           <1                            <1                          <1
S soort artefact                                                              nvt                           nvt                          nvt
S voorbewerking AS3000                                               uitgevoerd                    uitgevoerd                  uitgevoerd
Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest                                        %                            84,5                          85,3                        80,5
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds)                                   2,0                           4,1                         2,8
S lutumgehalte (pipetmethode)                      % (m/m ds)                    2,8                         <1                          <1
Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba)                                      mg/kg ds                  < 20                          < 20                           21
S cadmium (Cd)                                     mg/kg ds                    < 0,20                        < 0,20                      < 0,20
S kobalt (Co)                                      mg/kg ds                    < 3,0                         < 3,0                       < 3,0
S koper (Cu)                                       mg/kg ds                    < 5,0                           8,3                         7,9
S kwik (Hg) FIAS/Fims                              mg/kg ds                      0,05                          0,15                        0,95
S lood (Pb)                                        mg/kg ds                     21                            43                          54
S molybdeen (Mo)                                   mg/kg ds                    < 1,5                         < 1,5                       < 1,5
S nikkel (Ni)                                      mg/kg ds                      6                             4                           5
S zink (Zn)                                        mg/kg ds                     27                            51                          39
Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up)                mg/kg ds                  < 35                          < 35                           77
Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen                                        mg/kg ds                    < 0,05                        < 0,05                      < 0,05
S fenantreen                                       mg/kg ds                    < 0,05                          0,11                        0,09
S anthraceen                                       mg/kg ds                    < 0,05                          0,09                      < 0,05
S fluoranteen                                      mg/kg ds                      0,06                          0,39                        0,23
S benzo(a)antraceen                                mg/kg ds                    < 0,05                          0,22                        0,10
S chryseen                                         mg/kg ds                    < 0,05                          0,24                        0,12
S benzo(k)fluoranteen                              mg/kg ds                    < 0,05                          0,15                        0,07
S benzo(a)pyreen                                   mg/kg ds                    < 0,05                          0,22                        0,12
S benzo(ghi)peryleen                               mg/kg ds                    < 0,05                          0,14                        0,08
S indeno(1,2,3-cd)pyreen                           mg/kg ds                    < 0,05                          0,15                        0,06
S som PAK (10)                                     mg/kg ds                      0,38                          1,7                         0,94
Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28                                          mg/kg ds                    < 0,001                       < 0,001                     < 0,001
S PCB -52                                          mg/kg ds                    < 0,001                       < 0,001                     < 0,001
S PCB -101                                         mg/kg ds                    < 0,001                         0,001                     < 0,001
S PCB -118                                         mg/kg ds                    < 0,001                       < 0,001                     < 0,001
S PCB -138                                         mg/kg ds                    < 0,001                         0,003                     < 0,001
S PCB -153                                         mg/kg ds                    < 0,001                         0,002                     < 0,001
S PCB -180                                         mg/kg ds                    < 0,001                         0,002                     < 0,001
S som PCBs (7)                                     mg/kg ds                      0,005                         0,010                       0,005
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: YUOS-UITH-RHAS-VEMZ                                                                                      Ref.: 510283_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Tabel 2 van 4
                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                       : 510283
Project omschrijving                               : 14.10.0050.0047-Delflandlaan 6 te Voorburg
Opdrachtgever                                      : AA milieu-en adviesbureau B.V.
Monsterreferenties
4345258 = MM4 B10 (50-100) B12 (50-100) B13 (50-100) B5 (50-100) B8 (50-100)
4345259 = MM5 B1 (50-100) B15 (50-100) B3 (50-100)
4345260 = MM6 B4 (100-150) B6 (100-150)
Opgegeven bemonsteringsdatum                       :                        20/10/2014                     20/10/2014                  20/10/2014
Ontvangstdatum opdracht                            :                        20/10/2014                     20/10/2014                  20/10/2014
Startdatum                                         :                        20/10/2014                     20/10/2014                  20/10/2014
Monstercode                                        :                        4345258                        4345259                     4345260
Matrix                                             :                        Grond                          Grond                       Grond
Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster)                                              uitgevoerd                    uitgevoerd                  uitgevoerd
S gewicht artefact                                 g                           <1                            <1                          <1
S soort artefact                                                              nvt                           nvt                          nvt
S voorbewerking AS3000                                               uitgevoerd                    uitgevoerd                  uitgevoerd
Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest                                        %                            80,8                          77,5                        74,4
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds)                                   6,2                           4,4                         3,2
S lutumgehalte (pipetmethode)                      % (m/m ds)                    1,2                         <1                          <1
Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba)                                      mg/kg ds                     22                            41                          22
S cadmium (Cd)                                     mg/kg ds                    < 0,20                        < 0,20                      < 0,20
S kobalt (Co)                                      mg/kg ds                    < 3,0                           3,5                       < 3,0
S koper (Cu)                                       mg/kg ds                      6,2                          26                           6,2
S kwik (Hg) FIAS/Fims                              mg/kg ds                      0,20                          0,39                        0,14
S lood (Pb)                                        mg/kg ds                     24                          140                           74
S molybdeen (Mo)                                   mg/kg ds                    < 1,5                         < 1,5                       < 1,5
S nikkel (Ni)                                      mg/kg ds                      4                             9                           4
S zink (Zn)                                        mg/kg ds                     38                          170                           65
Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up)                mg/kg ds                     49                            84                        < 35
Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen                                        mg/kg ds                    < 0,05                        < 0,05                      < 0,05
S fenantreen                                       mg/kg ds                      0,17                          0,32                        0,15
S anthraceen                                       mg/kg ds                      0,32                          0,12                        0,05
S fluoranteen                                      mg/kg ds                      0,96                          0,60                        0,26
S benzo(a)antraceen                                mg/kg ds                      0,56                          0,23                        0,12
S chryseen                                         mg/kg ds                      0,50                          0,28                        0,13
S benzo(k)fluoranteen                              mg/kg ds                      0,32                          0,17                        0,07
S benzo(a)pyreen                                   mg/kg ds                      0,59                          0,26                        0,12
S benzo(ghi)peryleen                               mg/kg ds                      0,47                          0,21                        0,06
S indeno(1,2,3-cd)pyreen                           mg/kg ds                      0,53                          0,20                        0,07
S som PAK (10)                                     mg/kg ds                      4,5                           2,4                         1,1
Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28                                          mg/kg ds                    < 0,001                       < 0,001                     < 0,001
S PCB -52                                          mg/kg ds                    < 0,001                       < 0,001                     < 0,001
S PCB -101                                         mg/kg ds                    < 0,001                       < 0,001                     < 0,001
S PCB -118                                         mg/kg ds                    < 0,001                       < 0,001                     < 0,001
S PCB -138                                         mg/kg ds                    < 0,001                       < 0,001                     < 0,001
S PCB -153                                         mg/kg ds                    < 0,001                       < 0,001                     < 0,001
S PCB -180                                         mg/kg ds                    < 0,001                       < 0,001                     < 0,001
S som PCBs (7)                                     mg/kg ds                      0,005                         0,005                       0,005
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: YUOS-UITH-RHAS-VEMZ                                                                                      Ref.: 510283_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Tabel 3 van 4
                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                       : 510283
Project omschrijving                               : 14.10.0050.0047-Delflandlaan 6 te Voorburg
Opdrachtgever                                      : AA milieu-en adviesbureau B.V.
Monsterreferenties
4345261 = MM7 B11 (150-200) B15 (150-200)
Opgegeven bemonsteringsdatum                       :                        20/10/2014
Ontvangstdatum opdracht                            :                        20/10/2014
Startdatum                                         :                        20/10/2014
Monstercode                                        :                        4345261
Matrix                                             :                        Grond
Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster)                                              uitgevoerd
S gewicht artefact                                 g                           <1
S soort artefact                                                              nvt
S voorbewerking AS3000                                               uitgevoerd
Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest                                        %                            65,5
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds)                                  10,8
S lutumgehalte (pipetmethode)                      % (m/m ds)                    2,6
Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba)                                      mg/kg ds                     25
S cadmium (Cd)                                     mg/kg ds                    < 0,20
S kobalt (Co)                                      mg/kg ds                    < 3,0
S koper (Cu)                                       mg/kg ds                     15
S kwik (Hg) FIAS/Fims                              mg/kg ds                      0,27
S lood (Pb)                                        mg/kg ds                     90
S molybdeen (Mo)                                   mg/kg ds                    < 1,5
S nikkel (Ni)                                      mg/kg ds                      8
S zink (Zn)                                        mg/kg ds                     85
Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up)                mg/kg ds                     94
Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen                                        mg/kg ds                    < 0,05
S fenantreen                                       mg/kg ds                      0,15
S anthraceen                                       mg/kg ds                    < 0,05
S fluoranteen                                      mg/kg ds                      0,24
S benzo(a)antraceen                                mg/kg ds                      0,10
S chryseen                                         mg/kg ds                      0,15
S benzo(k)fluoranteen                              mg/kg ds                      0,08
S benzo(a)pyreen                                   mg/kg ds                      0,13
S benzo(ghi)peryleen                               mg/kg ds                      0,14
S indeno(1,2,3-cd)pyreen                           mg/kg ds                      0,12
S som PAK (10)                                     mg/kg ds                      1,2
Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28                                          mg/kg ds                    < 0,001
S PCB -52                                          mg/kg ds                    < 0,001
S PCB -101                                         mg/kg ds                    < 0,001
S PCB -118                                         mg/kg ds                    < 0,001
S PCB -138                                         mg/kg ds                      0,001
S PCB -153                                         mg/kg ds                      0,001
S PCB -180                                         mg/kg ds                    < 0,001
S som PCBs (7)                                     mg/kg ds                      0,006
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: YUOS-UITH-RHAS-VEMZ                                                                                   Ref.: 510283_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Tabel 4 van 4
                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                       : 510283
Project omschrijving                               : 14.10.0050.0047-Delflandlaan 6 te Voorburg
Opdrachtgever                                      : AA milieu-en adviesbureau B.V.
                                                 Opmerkingen m.b.t. analyses
Opmerking(en) algemeen
Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.
Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: YUOS-UITH-RHAS-VEMZ                                                                                   Ref.: 510283_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Oliechromatogram 1 van 7
OLIE-ONDERZOEK
Monstercode                  :  4345255
Project omschrijving         :  14.10.0050.0047-Delflandlaan 6 te Voorburg
Uw referentie                :  MM1 B1 (5-50) B11 (5-50) B14 (0-50) B15 (5-50) B2 (0-50) B9 (5-50) Pb7 (5-50)
Methode                      :  minerale olie (florisil clean-up)
OLIECHROMATOGRAM
                                                                                                     ➝
                                                                                  oliefractieverdeling
minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds
ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond                   :   Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04                    :   Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water                   :   Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse                               :   Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie                         :   Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.
De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up                         : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.
De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)
Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: YUOS-UITH-RHAS-VEMZ                                                                                   Ref.: 510283_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Oliechromatogram 2 van 7
OLIE-ONDERZOEK
Monstercode                  :  4345256
Project omschrijving         :  14.10.0050.0047-Delflandlaan 6 te Voorburg
Uw referentie                :  MM2 B10 (5-50) B12 (5-50) B13 (0-50) B3 (5-50) B5 (0-50) B8 (0-50)
Methode                      :  minerale olie (florisil clean-up)
OLIECHROMATOGRAM
                                                                                                     ➝
                                                                                  oliefractieverdeling
minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds
ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond                   :   Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04                    :   Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water                   :   Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse                               :   Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie                         :   Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.
De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up                         : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.
De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)
Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: YUOS-UITH-RHAS-VEMZ                                                                                   Ref.: 510283_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Oliechromatogram 3 van 7
OLIE-ONDERZOEK
Monstercode                  :  4345257
Project omschrijving         :  14.10.0050.0047-Delflandlaan 6 te Voorburg
Uw referentie                :  MM3 B11 (50-100) B14 (50-100) B2 (50-100) B9 (50-100) Pb7 (50-100)
Methode                      :  minerale olie (florisil clean-up)
OLIECHROMATOGRAM
                                                                                                     ➝
                                                                                  oliefractieverdeling
OLIEFRACTIEVERDELING
1)   fractie > C10 - C19                   9%
2)   fractie C19 - C29                   45 %
3)   fractie C29 - C35                   45 %
4)   fractie C35 -< C40                  <1 %
minerale olie gehalte: 77 mg/kg ds
ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond                   :   Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04                    :   Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water                   :   Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse                               :   Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie                         :   Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.
De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up                         : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.
De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)
Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: YUOS-UITH-RHAS-VEMZ                                                                                   Ref.: 510283_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Oliechromatogram 4 van 7
OLIE-ONDERZOEK
Monstercode                  :  4345258
Project omschrijving         :  14.10.0050.0047-Delflandlaan 6 te Voorburg
Uw referentie                :  MM4 B10 (50-100) B12 (50-100) B13 (50-100) B5 (50-100) B8 (50-100)
Methode                      :  minerale olie (florisil clean-up)
OLIECHROMATOGRAM
                                                                                                     ➝
                                                                                  oliefractieverdeling
OLIEFRACTIEVERDELING
1)   fractie > C10 - C19                   3%
2)   fractie C19 - C29                   40 %
3)   fractie C29 - C35                   57 %
4)   fractie C35 -< C40                  <1 %
minerale olie gehalte: 49 mg/kg ds
ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond                   :   Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04                    :   Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water                   :   Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse                               :   Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie                         :   Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.
De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up                         : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.
De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)
Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: YUOS-UITH-RHAS-VEMZ                                                                                   Ref.: 510283_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Oliechromatogram 5 van 7
OLIE-ONDERZOEK
Monstercode                  :  4345259
Project omschrijving         :  14.10.0050.0047-Delflandlaan 6 te Voorburg
Uw referentie                :  MM5 B1 (50-100) B15 (50-100) B3 (50-100)
Methode                      :  minerale olie (florisil clean-up)
OLIECHROMATOGRAM
                                                                                                     ➝
                                                                                  oliefractieverdeling
OLIEFRACTIEVERDELING
1)   fractie > C10 - C19                 16 %
2)   fractie C19 - C29                   40 %
3)   fractie C29 - C35                   41 %
4)   fractie C35 -< C40                    3%
minerale olie gehalte: 84 mg/kg ds
ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond                   :   Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04                    :   Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water                   :   Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse                               :   Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie                         :   Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.
De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up                         : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.
De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)
Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: YUOS-UITH-RHAS-VEMZ                                                                                   Ref.: 510283_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Oliechromatogram 6 van 7
OLIE-ONDERZOEK
Monstercode                  :  4345260
Project omschrijving         :  14.10.0050.0047-Delflandlaan 6 te Voorburg
Uw referentie                :  MM6 B4 (100-150) B6 (100-150)
Methode                      :  minerale olie (florisil clean-up)
OLIECHROMATOGRAM
                                                                                                     ➝
                                                                                  oliefractieverdeling
minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds
ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond                   :   Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04                    :   Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water                   :   Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse                               :   Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie                         :   Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.
De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up                         : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.
De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)
Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: YUOS-UITH-RHAS-VEMZ                                                                                   Ref.: 510283_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Oliechromatogram 7 van 7
OLIE-ONDERZOEK
Monstercode                  :  4345261
Project omschrijving         :  14.10.0050.0047-Delflandlaan 6 te Voorburg
Uw referentie                :  MM7 B11 (150-200) B15 (150-200)
Methode                      :  minerale olie (florisil clean-up)
OLIECHROMATOGRAM
                                                                                                     ➝
                                                                                  oliefractieverdeling
OLIEFRACTIEVERDELING
1)   fractie > C10 - C19                   8%
2)   fractie C19 - C29                   40 %
3)   fractie C29 - C35                   50 %
4)   fractie C35 -< C40                    2%
minerale olie gehalte: 94 mg/kg ds
ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond                   :   Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04                    :   Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water                   :   Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse                               :   Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie                         :   Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.
De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up                         : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.
De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)
Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: YUOS-UITH-RHAS-VEMZ                                                                                   Ref.: 510283_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Bijlage 1 van 1
                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                       : 510283
Project omschrijving                               : 14.10.0050.0047-Delflandlaan 6 te Voorburg
Opdrachtgever                                      : AA milieu-en adviesbureau B.V.
                                          Analysemethoden in Grond (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Omegam Laboratoria BV.
Samplemate                                             :  Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droogrest                                              :  Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum)                      :  Conform AS3010 prestatieblad 3
Lutumgehalte (pipetmethode)                            :  Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba)                                            :  Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Cadmium (Cd)                                           :  Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kobalt (Co)                                            :  Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Koper (Cu)                                             :  Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kwik (Hg)                                              :  Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN-ISO 16772 en destructie conform NEN
                                                          6961
Lood (Pb)                                              :  Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Molybdeen (Mo)                                         :  Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Nikkel (Ni)                                            :  Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Zink (Zn)                                              :  Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up)                      :  Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs                                                   :  Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs                                                   :  Conform AS3010 prestatieblad 8
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: YUOS-UITH-RHAS-VEMZ                                                                                   Ref.: 510283_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre> Project            14.10.0050.0047-Delflandlaan 6 te Voorburg
 Certificaten       510283
 Toetsing           T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
 Toetsversie        BoToVa 1.1.0                                                                               Toetsdatum: 27 oktober 2014 14:03
 Monsterreferentie                4345255
 Monsteromschrijving              MM1 B1 (5-50) B11 (5-50) B14 (0-50) B15 (5-50) B2 (0-50) B9 (5-50) Pb7 (5-50)
 Analyse                            Eenheid      Analyseres.  Gestand.Res. Toetsoordeel            AW                T             I
Lutum/Humus
Organische stof                    % (m/m ds)            2.0            10
Lutum                              % (m/m ds)            2.8            25
Droogrest
droogrest                          %                    84.5          84.5         @
Metalen ICP-AES
barium (Ba)                        mg/kg ds            < 20           < 49         @
cadmium (Cd)                       mg/kg ds            < 0.2        < 0.24          -              0.6             6.8            13
kobalt (Co)                        mg/kg ds              <3          < 6.8          -               15           102.5           190
koper (Cu)                         mg/kg ds              <5          < 7.0          -               40             115           190
kwik (Hg) FIAS/Fims                mg/kg ds             0.05          0.07          -             0.15          18.075            36
lood (Pb)                          mg/kg ds               21            33          -               50             290           530
molybdeen (Mo)                     mg/kg ds            < 1.5         < 1.0          -              1.5           95.75           190
nikkel (Ni)                        mg/kg ds                6            16          -               35            67.5           100
zink (Zn)                          mg/kg ds               27            62          -              140             430           720
Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)  mg/kg ds            < 35         < 120           -              190            2595         5000
Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                          mg/kg ds          < 0.05       < 0.035
fenantreen                         mg/kg ds          < 0.05       < 0.035
anthraceen                         mg/kg ds          < 0.05       < 0.035
fluoranteen                        mg/kg ds             0.06          0.06
benzo(a)antraceen                  mg/kg ds          < 0.05       < 0.035
chryseen                           mg/kg ds          < 0.05       < 0.035
benzo(k)fluoranteen                mg/kg ds          < 0.05       < 0.035
benzo(a)pyreen                     mg/kg ds          < 0.05       < 0.035
benzo(ghi)peryleen                 mg/kg ds          < 0.05       < 0.035
indeno(1,2,3-cd)pyreen             mg/kg ds          < 0.05       < 0.035
Sommaties
som PAK (10)                       mg/kg ds             0.38          0.38          -              1.5           20.75            40
Polychloorbifenylen
PCB - 28                           mg/kg ds         < 0.001      < 0.0035
PCB - 52                           mg/kg ds         < 0.001      < 0.0035
PCB - 101                          mg/kg ds         < 0.001      < 0.0035
PCB - 118                          mg/kg ds         < 0.001      < 0.0035
PCB - 138                          mg/kg ds         < 0.001      < 0.0035
PCB - 153                          mg/kg ds         < 0.001      < 0.0035
PCB - 180                          mg/kg ds         < 0.001      < 0.0035
Sommaties
som PCBs (7)                       mg/kg ds           0.005       < 0.024           -             0.02            0.51             1
 Toetsoordeel monster 4345255:                                              Voldoet aan Achtergrondwaarde
Pagina 1 van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Pagina 2 van 7
 Monsterreferentie                4345256
 Monsteromschrijving              MM2 B10 (5-50) B12 (5-50) B13 (0-50) B3 (5-50) B5 (0-50) B8 (0-50)
 Analyse                            Eenheid      Analyseres.  Gestand.Res. Toetsoordeel            AW             T    I
Lutum/Humus
Organische stof                    % (m/m ds)            4.1            10
Lutum                              % (m/m ds)            1.0            25
Droogrest
droogrest                          %                    85.3          85.3          @
Metalen ICP-AES
barium (Ba)                        mg/kg ds            < 20           < 54          @
cadmium (Cd)                       mg/kg ds            < 0.2        < 0.22          -              0.6          6.8   13
kobalt (Co)                        mg/kg ds              <3          < 7.4          -                15       102.5  190
koper (Cu)                         mg/kg ds              8.3            16          -                40         115  190
kwik (Hg) FIAS/Fims                mg/kg ds             0.15          0.21       1.4 AW           0.15       18.075   36
lood (Pb)                          mg/kg ds               43            65       1.3 AW              50         290  530
molybdeen (Mo)                     mg/kg ds            < 1.5         < 1.0          -              1.5        95.75  190
nikkel (Ni)                        mg/kg ds                4            12          -                35        67.5  100
zink (Zn)                          mg/kg ds               51           110          -              140          430  720
Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)  mg/kg ds            < 35           < 60          -              190         2595 5000
Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                          mg/kg ds          < 0.05       < 0.035
fenantreen                         mg/kg ds             0.11          0.11
anthraceen                         mg/kg ds             0.09          0.09
fluoranteen                        mg/kg ds             0.39          0.39
benzo(a)antraceen                  mg/kg ds             0.22          0.22
chryseen                           mg/kg ds             0.24          0.24
benzo(k)fluoranteen                mg/kg ds             0.15          0.15
benzo(a)pyreen                     mg/kg ds             0.22          0.22
benzo(ghi)peryleen                 mg/kg ds             0.14          0.14
indeno(1,2,3-cd)pyreen             mg/kg ds             0.15          0.15
Sommaties
som PAK (10)                       mg/kg ds              1.7           1.7       1.2 AW            1.5        20.75   40
Polychloorbifenylen
PCB - 28                           mg/kg ds         < 0.001      < 0.0017
PCB - 52                           mg/kg ds         < 0.001      < 0.0017
PCB - 101                          mg/kg ds           0.001        0.0024
PCB - 118                          mg/kg ds         < 0.001      < 0.0017
PCB - 138                          mg/kg ds           0.003        0.0073
PCB - 153                          mg/kg ds           0.002        0.0049
PCB - 180                          mg/kg ds           0.002        0.0049
Sommaties
som PCBs (7)                       mg/kg ds             0.01         0.025       1.2 AW           0.02         0.51    1
 Toetsoordeel monster 4345256:                                              Overschrijding Achtergrondwaarde
Pagina 2 van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Pagina 3 van 7
 Monsterreferentie                4345257
 Monsteromschrijving              MM3 B11 (50-100) B14 (50-100) B2 (50-100) B9 (50-100) Pb7 (50-100)
 Analyse                            Eenheid     Analyseres.  Gestand.Res. Toetsoordeel            AW             T    I
Lutum/Humus
Organische stof                    % (m/m ds)           2.8            10
Lutum                              % (m/m ds)           1.0            25
Droogrest
droogrest                          %                   80.5          80.5          @
Metalen ICP-AES
barium (Ba)                        mg/kg ds              21            81          @
cadmium (Cd)                       mg/kg ds           < 0.2        < 0.23          -              0.6          6.8   13
kobalt (Co)                        mg/kg ds             <3          < 7.4          -               15        102.5  190
koper (Cu)                         mg/kg ds             7.9            16          -               40          115  190
kwik (Hg) FIAS/Fims                mg/kg ds            0.95           1.4       9.0 AW           0.15       18.075   36
lood (Pb)                          mg/kg ds              54            84       1.7 AW             50          290  530
molybdeen (Mo)                     mg/kg ds           < 1.5         < 1.0          -              1.5        95.75  190
nikkel (Ni)                        mg/kg ds               5            15          -               35         67.5  100
zink (Zn)                          mg/kg ds              39            91          -              140          430  720
Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)  mg/kg ds              77           280       1.4 AW            190         2595 5000
Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                          mg/kg ds          < 0.05      < 0.035
fenantreen                         mg/kg ds            0.09          0.09
anthraceen                         mg/kg ds          < 0.05      < 0.035
fluoranteen                        mg/kg ds            0.23          0.23
benzo(a)antraceen                  mg/kg ds             0.1           0.1
chryseen                           mg/kg ds            0.12          0.12
benzo(k)fluoranteen                mg/kg ds            0.07          0.07
benzo(a)pyreen                     mg/kg ds            0.12          0.12
benzo(ghi)peryleen                 mg/kg ds            0.08          0.08
indeno(1,2,3-cd)pyreen             mg/kg ds            0.06          0.06
Sommaties
som PAK (10)                       mg/kg ds            0.94          0.94          -              1.5        20.75   40
Polychloorbifenylen
PCB - 28                           mg/kg ds         < 0.001     < 0.0025
PCB - 52                           mg/kg ds         < 0.001     < 0.0025
PCB - 101                          mg/kg ds         < 0.001     < 0.0025
PCB - 118                          mg/kg ds         < 0.001     < 0.0025
PCB - 138                          mg/kg ds         < 0.001     < 0.0025
PCB - 153                          mg/kg ds         < 0.001     < 0.0025
PCB - 180                          mg/kg ds         < 0.001     < 0.0025
Sommaties
som PCBs (7)                       mg/kg ds           0.005      < 0.018           -             0.02         0.51    1
 Toetsoordeel monster 4345257:                                             Overschrijding Achtergrondwaarde
Pagina 3 van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Pagina 4 van 7
 Monsterreferentie                4345258
 Monsteromschrijving              MM4 B10 (50-100) B12 (50-100) B13 (50-100) B5 (50-100) B8 (50-100)
 Analyse                            Eenheid     Analyseres.  Gestand.Res. Toetsoordeel            AW             T    I
Lutum/Humus
Organische stof                    % (m/m ds)           6.2            10
Lutum                              % (m/m ds)           1.2            25
Droogrest
droogrest                          %                   80.8          80.8         @
Metalen ICP-AES
barium (Ba)                        mg/kg ds              22            85         @
cadmium (Cd)                       mg/kg ds           < 0.2        < 0.20         -               0.6          6.8   13
kobalt (Co)                        mg/kg ds             <3          < 7.4         -                15        102.5  190
koper (Cu)                         mg/kg ds             6.2            11         -                40          115  190
kwik (Hg) FIAS/Fims                mg/kg ds             0.2          0.28      1.9 AW            0.15       18.075   36
lood (Pb)                          mg/kg ds              24            35         -                50          290  530
molybdeen (Mo)                     mg/kg ds           < 1.5         < 1.0         -               1.5        95.75  190
nikkel (Ni)                        mg/kg ds               4            12         -                35         67.5  100
zink (Zn)                          mg/kg ds              38            81         -               140          430  720
Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)  mg/kg ds              49            79         -               190         2595 5000
Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                          mg/kg ds          < 0.05      < 0.035
fenantreen                         mg/kg ds            0.17          0.17
anthraceen                         mg/kg ds            0.32          0.32
fluoranteen                        mg/kg ds            0.96          0.96
benzo(a)antraceen                  mg/kg ds            0.56          0.56
chryseen                           mg/kg ds             0.5           0.5
benzo(k)fluoranteen                mg/kg ds            0.32          0.32
benzo(a)pyreen                     mg/kg ds            0.59          0.59
benzo(ghi)peryleen                 mg/kg ds            0.47          0.47
indeno(1,2,3-cd)pyreen             mg/kg ds            0.53          0.53
Sommaties
som PAK (10)                       mg/kg ds             4.5           4.5      3.0 AW             1.5        20.75   40
Polychloorbifenylen
PCB - 28                           mg/kg ds         < 0.001     < 0.0011
PCB - 52                           mg/kg ds         < 0.001     < 0.0011
PCB - 101                          mg/kg ds         < 0.001     < 0.0011
PCB - 118                          mg/kg ds         < 0.001     < 0.0011
PCB - 138                          mg/kg ds         < 0.001     < 0.0011
PCB - 153                          mg/kg ds         < 0.001     < 0.0011
PCB - 180                          mg/kg ds         < 0.001     < 0.0011
Sommaties
som PCBs (7)                       mg/kg ds           0.005     < 0.0079          -              0.02         0.51    1
 Toetsoordeel monster 4345258:                                             Overschrijding Achtergrondwaarde
Pagina 4 van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Pagina 5 van 7
 Monsterreferentie                4345259
 Monsteromschrijving              MM5 B1 (50-100) B15 (50-100) B3 (50-100)
 Analyse                            Eenheid     Analyseres.  Gestand.Res. Toetsoordeel            AW             T    I
Lutum/Humus
Organische stof                    % (m/m ds)           4.4             10
Lutum                              % (m/m ds)           1.0             25
Droogrest
droogrest                          %                   77.5          77.5         @
Metalen ICP-AES
barium (Ba)                        mg/kg ds              41           160         @
cadmium (Cd)                       mg/kg ds           < 0.2        < 0.22         -               0.6          6.8   13
kobalt (Co)                        mg/kg ds             3.5             12        -                15        102.5  190
koper (Cu)                         mg/kg ds              26             50     1.2 AW              40          115  190
kwik (Hg) FIAS/Fims                mg/kg ds            0.39          0.55      3.7 AW            0.15       18.075   36
lood (Pb)                          mg/kg ds             140           210      4.2 AW              50          290  530
molybdeen (Mo)                     mg/kg ds           < 1.5         < 1.0         -               1.5        95.75  190
nikkel (Ni)                        mg/kg ds               9             26        -                35         67.5  100
zink (Zn)                          mg/kg ds             170           380      2.7 AW             140          430  720
Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)  mg/kg ds              84           190      1.0 AW             190         2595 5000
Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                          mg/kg ds          < 0.05       < 0.035
fenantreen                         mg/kg ds            0.32          0.32
anthraceen                         mg/kg ds            0.12          0.12
fluoranteen                        mg/kg ds             0.6            0.6
benzo(a)antraceen                  mg/kg ds            0.23          0.23
chryseen                           mg/kg ds            0.28          0.28
benzo(k)fluoranteen                mg/kg ds            0.17          0.17
benzo(a)pyreen                     mg/kg ds            0.26          0.26
benzo(ghi)peryleen                 mg/kg ds            0.21          0.21
indeno(1,2,3-cd)pyreen             mg/kg ds             0.2            0.2
Sommaties
som PAK (10)                       mg/kg ds             2.4            2.4     1.6 AW             1.5        20.75   40
Polychloorbifenylen
PCB - 28                           mg/kg ds         < 0.001     < 0.0016
PCB - 52                           mg/kg ds         < 0.001     < 0.0016
PCB - 101                          mg/kg ds         < 0.001     < 0.0016
PCB - 118                          mg/kg ds         < 0.001     < 0.0016
PCB - 138                          mg/kg ds         < 0.001     < 0.0016
PCB - 153                          mg/kg ds         < 0.001     < 0.0016
PCB - 180                          mg/kg ds         < 0.001     < 0.0016
Sommaties
som PCBs (7)                       mg/kg ds           0.005       < 0.011         -              0.02         0.51    1
 Toetsoordeel monster 4345259:                                             Overschrijding Achtergrondwaarde
Pagina 5 van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>Pagina 6 van 7
 Monsterreferentie                4345260
 Monsteromschrijving              MM6 B4 (100-150) B6 (100-150)
 Analyse                            Eenheid     Analyseres.  Gestand.Res. Toetsoordeel           AW             T    I
Lutum/Humus
Organische stof                    % (m/m ds)           3.2            10
Lutum                              % (m/m ds)           1.0            25
Droogrest
droogrest                          %                   74.4          74.4        @
Metalen ICP-AES
barium (Ba)                        mg/kg ds              22            85        @
cadmium (Cd)                       mg/kg ds           < 0.2       < 0.23         -               0.6          6.8   13
kobalt (Co)                        mg/kg ds             <3          < 7.4        -                15        102.5  190
koper (Cu)                         mg/kg ds             6.2            12        -                40          115  190
kwik (Hg) FIAS/Fims                mg/kg ds            0.14          0.20     1.3 AW            0.15       18.075   36
lood (Pb)                          mg/kg ds              74           110     2.3 AW              50          290  530
molybdeen (Mo)                     mg/kg ds           < 1.5         < 1.0        -               1.5        95.75  190
nikkel (Ni)                        mg/kg ds               4            12        -                35         67.5  100
zink (Zn)                          mg/kg ds              65           150     1.1 AW             140          430  720
Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)  mg/kg ds            < 35         < 77         -               190         2595 5000
Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                          mg/kg ds          < 0.05      < 0.035
fenantreen                         mg/kg ds            0.15          0.15
anthraceen                         mg/kg ds            0.05          0.05
fluoranteen                        mg/kg ds            0.26          0.26
benzo(a)antraceen                  mg/kg ds            0.12          0.12
chryseen                           mg/kg ds            0.13          0.13
benzo(k)fluoranteen                mg/kg ds            0.07          0.07
benzo(a)pyreen                     mg/kg ds            0.12          0.12
benzo(ghi)peryleen                 mg/kg ds            0.06          0.06
indeno(1,2,3-cd)pyreen             mg/kg ds            0.07          0.07
Sommaties
som PAK (10)                       mg/kg ds             1.1           1.1        -               1.5        20.75   40
Polychloorbifenylen
PCB - 28                           mg/kg ds         < 0.001     < 0.0022
PCB - 52                           mg/kg ds         < 0.001     < 0.0022
PCB - 101                          mg/kg ds         < 0.001     < 0.0022
PCB - 118                          mg/kg ds         < 0.001     < 0.0022
PCB - 138                          mg/kg ds         < 0.001     < 0.0022
PCB - 153                          mg/kg ds         < 0.001     < 0.0022
PCB - 180                          mg/kg ds         < 0.001     < 0.0022
Sommaties
som PCBs (7)                       mg/kg ds           0.005      < 0.015         -              0.02         0.51    1
 Toetsoordeel monster 4345260:                                            Overschrijding Achtergrondwaarde
Pagina 6 van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Pagina 7 van 7
 Monsterreferentie                4345261
 Monsteromschrijving              MM7 B11 (150-200) B15 (150-200)
 Analyse                            Eenheid     Analyseres.  Gestand.Res. Toetsoordeel            AW             T    I
Lutum/Humus
Organische stof                    % (m/m ds)          10.8             10
Lutum                              % (m/m ds)           2.6             25
Droogrest
droogrest                          %                   65.5           65.5        @
Metalen ICP-AES
barium (Ba)                        mg/kg ds              25             90        @
cadmium (Cd)                       mg/kg ds           < 0.2        < 0.17         -               0.6          6.8   13
kobalt (Co)                        mg/kg ds             <3           < 6.9        -                15        102.5  190
koper (Cu)                         mg/kg ds              15             23        -                40          115  190
kwik (Hg) FIAS/Fims                mg/kg ds            0.27           0.36     2.4 AW            0.15       18.075   36
lood (Pb)                          mg/kg ds              90            120     2.4 AW              50          290  530
molybdeen (Mo)                     mg/kg ds           < 1.5          < 1.0        -               1.5        95.75  190
nikkel (Ni)                        mg/kg ds               8             22        -                35         67.5  100
zink (Zn)                          mg/kg ds              85            160     1.1 AW             140          430  720
Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)  mg/kg ds              94             87        -               190         2595 5000
Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                          mg/kg ds          < 0.05       < 0.032
fenantreen                         mg/kg ds            0.15           0.14
anthraceen                         mg/kg ds          < 0.05       < 0.032
fluoranteen                        mg/kg ds            0.24           0.22
benzo(a)antraceen                  mg/kg ds             0.1         0.093
chryseen                           mg/kg ds            0.15           0.14
benzo(k)fluoranteen                mg/kg ds            0.08         0.074
benzo(a)pyreen                     mg/kg ds            0.13           0.12
benzo(ghi)peryleen                 mg/kg ds            0.14           0.13
indeno(1,2,3-cd)pyreen             mg/kg ds            0.12           0.11
Sommaties
som PAK (10)                       mg/kg ds             1.2            1.1        -               1.5        20.75   40
Polychloorbifenylen
PCB - 28                           mg/kg ds        < 0.001    < 0.00065
PCB - 52                           mg/kg ds        < 0.001    < 0.00065
PCB - 101                          mg/kg ds        < 0.001    < 0.00065
PCB - 118                          mg/kg ds        < 0.001    < 0.00065
PCB - 138                          mg/kg ds           0.001      0.00093
PCB - 153                          mg/kg ds           0.001      0.00093
PCB - 180                          mg/kg ds        < 0.001    < 0.00065
Sommaties
som PCBs (7)                       mg/kg ds           0.006        0.0051         -              0.02         0.51    1
 Toetsoordeel monster 4345261:                                             Overschrijding Achtergrondwaarde
 Legenda
 @                 Geen toetsoordeel mogelijk
 x AW              x maal Achtergrondwaarde
 -                 <= Achtergrondwaarde
Pagina 7 van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>           Bijlage 5
Analysecertificaten grondwater
     en toetsingstabellen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>AA milieu-en adviesbureau B.V.
T.a.v. de heer B. Noyons
Postbus 1105
2302 BC LEIDEN
Uw kenmerk              : 14.10.0050.0047-Delflandlaan 6 te Voorburg
Ons kenmerk             : Project 510979
Validatieref.           : 510979_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : QKBE-ZBQQ-ETUA-KUHF
Bijlage(n)              : 2 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 1 bijlage(n)
                                                                                                      Amsterdam, 3 november 2014
Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.
Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Omegam
Laboratoria volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Omegam Laboratoria". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.
Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.
Hoogachtend,
namens Omegam Laboratoria,
drs. R.R. Otten
Directeur
                                      Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
                              Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
     postbus 94685                                  T 020 5976 769                          ABN·AMRO bank NL95ABNA0462704564
     1090 GR Amsterdam                              F 020 5976 689                          BTW nr. NL8139.67.132.B01
     H.J.E. Wenckebachweg 120                       klantenservice@omegam.nl                Kvk 34215654
     1114 AD Amsterdam-Duivendrecht                 www.omegam.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>Tabel 1 van 2
                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                       : 510979
Project omschrijving                               : 14.10.0050.0047-Delflandlaan 6 te Voorburg
Opdrachtgever                                      : AA milieu-en adviesbureau B.V.
Monsterreferenties
4445443 = Pb7: +
Opgegeven bemonsteringsdatum                       :                        24/10/2014
Ontvangstdatum opdracht                            :                        24/10/2014
Startdatum                                         :                        28/10/2014
Monstercode                                        :                        4445443
Matrix                                             :                        Grondwater
Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba)                                      µg/l                       240
S cadmium (Cd)                                     µg/l                        < 0,2
S kobalt (Co)                                      µg/l                        <2
S koper (Cu)                                       µg/l                        <2
S kwik (Hg) FIAS/Fims                              µg/l                        < 0,05
S lood (Pb)                                        µg/l                        <2
S molybdeen (Mo)                                   µg/l                        <2
S nikkel (Ni)                                      µg/l                          8
S zink (Zn)                                        µg/l                       110
Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up)                µg/l                      < 50
Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S styreen                                          µg/l                        < 0,2
S benzeen                                          µg/l                        < 0,2
S tolueen                                          µg/l                        < 0,2
S ethylbenzeen                                     µg/l                        < 0,2
S xyleen (ortho)                                   µg/l                        < 0,1
S xyleen (som m+p)                                 µg/l                        < 0,2
S naftaleen                                        µg/l                        < 0,02
S som xylenen                                      µg/l                          0,2
Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S dichloormethaan                                  µg/l                        < 0,2
S 1,1-dichloorethaan                               µg/l                        < 0,2
S 1,2-dichloorethaan                               µg/l                        < 0,2
S 1,1-dichlooretheen                               µg/l                        < 0,1
S 1,2-dichlooretheen (trans)                       µg/l                        < 0,1
S 1,2-dichlooretheen (cis)                         µg/l                        < 0,1
S 1,1-dichloorpropaan                              µg/l                        < 0,2
S 1,2-dichloorpropaan                              µg/l                        < 0,2
S 1,3-dichloorpropaan                              µg/l                        < 0,2
S trichloormethaan                                 µg/l                        < 0,2
S tetrachloormethaan                               µg/l                        < 0,1
S 1,1,1-trichloorethaan                            µg/l                        < 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan                            µg/l                        < 0,1
S trichlooretheen                                  µg/l                        < 0,2
S tetrachlooretheen                                µg/l                        < 0,1
S vinylchloride                                    µg/l                        < 0,2
S som C+T dichlooretheen                           µg/l                          0,1
S som dichloorpropanen                             µg/l                          0,4
Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan                                  µg/l                        < 0,2
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: QKBE-ZBQQ-ETUA-KUHF                                                                                   Ref.: 510979_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>Tabel 2 van 2
                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                       : 510979
Project omschrijving                               : 14.10.0050.0047-Delflandlaan 6 te Voorburg
Opdrachtgever                                      : AA milieu-en adviesbureau B.V.
                                                 Opmerkingen m.b.t. analyses
Opmerking(en) algemeen
Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: QKBE-ZBQQ-ETUA-KUHF                                                                                   Ref.: 510979_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>Oliechromatogram 1 van 1
OLIE-ONDERZOEK
Monstercode                  :  4445443
Project omschrijving         :  14.10.0050.0047-Delflandlaan 6 te Voorburg
Uw referentie                :  Pb7: +
Methode                      :  minerale olie (florisil clean-up)
OLIECHROMATOGRAM
                                                                                                     ➝
                                                                                  oliefractieverdeling
minerale olie gehalte: <50 µg/l
ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond                   :   Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04                    :   Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water                   :   Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse                               :   Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie                         :   Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.
De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up                         : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.
De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)
Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: QKBE-ZBQQ-ETUA-KUHF                                                                                   Ref.: 510979_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Bijlage 1 van 1
                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                       : 510979
Project omschrijving                               : 14.10.0050.0047-Delflandlaan 6 te Voorburg
Opdrachtgever                                      : AA milieu-en adviesbureau B.V.
                                    Analysemethoden in Grondwater (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Omegam Laboratoria BV.
Barium (Ba)                                            :  Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd)                                           :  Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co)                                            :  Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu)                                             :  Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg)                                              :  Conform AS3110 prestatieblad 3; gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 12846
Lood (Pb)                                              :  Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo)                                         :  Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni)                                            :  Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn)                                              :  Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (florisil clean-up)                      :  Conform AS3110 prestatieblad 5
Aromaten (BTEXXN)                                      :  Conform AS3130 prestatieblad 1
Styreen                                                :  Conform AS3130 prestatieblad 1
Chlooralifaten                                         :  Conform AS3130 prestatieblad 1
Vinylchloride                                          :  Conform AS3130 prestatieblad 1
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: QKBE-ZBQQ-ETUA-KUHF                                                                                   Ref.: 510979_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre> Project            14.10.0050.0047-Delflandlaan 6 te Voorburg
 Certificaten       510979
 Toetsing           T.13 - Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb
 Toetsversie        BoToVa 1.0.1                                                                     Toetsdatum: 7 november 2014 12:26
 Monsterreferentie                4445443
 Monsteromschrijving              Pb7 (150-250)
 Analyse                            Eenheid     Analyseres.              Toetsoordeel            S         T             I
Metalen ICP-MS (opgelost)
barium (Ba)                        µg/l                240                   4.8 S              50    337.5           625
cadmium (Cd)                       µg/l               < 0.2                    -               0.4       3.2             6
kobalt (Co)                        µg/l                 <2                     -                20        60          100
koper (Cu)                         µg/l                 <2                     -                15        45            75
kwik (Hg) FIAS/Fims                µg/l             < 0.05                     -              0.05    0.175            0.3
lood (Pb)                          µg/l                 <2                     -                15        45            75
molybdeen (Mo)                     µg/l                 <2                     -                 5    152.5           300
nikkel (Ni)                        µg/l                   8                    -                15        45            75
zink (Zn)                          µg/l                110                   1.7 S              65    432.5           800
Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)  µg/l               < 50                     -                50      325           600
Vluchtige aromaten
styreen                            µg/l               < 0.2                    -                 6      153           300
benzeen                            µg/l               < 0.2                    -               0.2     15.1             30
tolueen                            µg/l               < 0.2                    -                 7    503.5          1000
ethylbenzeen                       µg/l               < 0.2                    -                 4        77          150
xyleen (ortho)                     µg/l               < 0.1
xyleen (som m+p)                   µg/l               < 0.2
naftaleen                          µg/l             < 0.02                     -              0.01   35.005             70
Sommaties aromaten
som xylenen                        µg/l                 0.2                    -               0.2     35.1             70
Vluchtige chlooralifaten
dichloormethaan                    µg/l               < 0.2                    -              0.01  500.005          1000
1,1-dichloorethaan                 µg/l               < 0.2                    -                 7    453.5           900
1,2-dichloorethaan                 µg/l               < 0.2                    -                 7    203.5           400
1,1-dichlooretheen                 µg/l               < 0.1                    -              0.01    5.005             10
1,2-dichlooretheen (trans)         µg/l               < 0.1
1,2-dichlooretheen (cis)           µg/l               < 0.1
1,1-dichloorpropaan                µg/l               < 0.2
1,2-dichloorpropaan                µg/l               < 0.2
1,3-dichloorpropaan                µg/l               < 0.2
trichloormethaan                   µg/l               < 0.2                    -                 6      203           400
tetrachloormethaan                 µg/l               < 0.1                    -              0.01    5.005             10
1,1,1-trichloorethaan              µg/l               < 0.1                    -              0.01  150.005           300
1,1,2-trichloorethaan              µg/l               < 0.1                    -              0.01   65.005           130
trichlooretheen                    µg/l               < 0.2                    -                24      262           500
tetrachlooretheen                  µg/l               < 0.1                    -              0.01   20.005             40
vinylchloride                      µg/l               < 0.2                    -              0.01    2.505              5
Sommaties
som C+T dichlooretheen             µg/l                 0.1                    -              0.01   10.005             20
som dichloorpropanen               µg/l                 0.4                    -               0.8     40.4             80
Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers
tribroommethaan                    µg/l               < 0.2                    @                                      630
 Toetsoordeel monster 4445443:                                          Overschrijding Streefwaarde
 Legenda
 @                 Geen toetsoordeel mogelijk
 -                 <= Streefwaarde
 xS                x maal Streefwaarde
Pagina 1 van 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>  Bijlage 6
Fotoreportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>foto 1: opname onderzoekslocatie
foto 2: opname onderzoekslocatie
                                 Fotoreportage behorende bij het rapport
                        Verkennend bodemonderzoek Delflandlaan 6 te Voorburg
                                    Projectnummer: 14.10.0050.0047
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>foto 3: opname onderzoekslocatie
foto 4: opname onderzoekslocatie
                                 Fotoreportage behorende bij het rapport
                        Verkennend bodemonderzoek Delflandlaan 6 te Voorburg
                                    Projectnummer: 14.10.0050.0047
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>