<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>BIJLAGEN BĲ DE TOELICHTING
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 1 INRICHTINGSSCHETS
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>[2IS4OOASSUHUIUU]
uaguljaaagUey

7 BupeBwoeylumnpeus 00
A vi vepeulieBous deeysueuna J ,
4 di
AN uepiniy/uajuso18/UeLusoja
gew umy

a |

A fuusBjmouy gugensyin oyMapuel Fr
E 1 sia 4 # A mnalN p ö 1" E

pedjaon pieysensleH

aluodya 1

Bunuejdagssrag

preuBjten “A‘q"] wopuos sJam4aH

ualliog js
5e18 do U9]JOABI aj WO apwjns
‘ueeglijë jaw jpanay “UILULIBISLUI] 4 jat
aplamjaads Wes Suyjnau! aylijepues

sianao ayf\japualiaannyeu _-*<
jaw pedspnowepug

iN y LU
wOTs T3001

TITINSILLLLLYS

LLL P—
af NNI
hd =

ujaua] joy Suefaoy — s|adeyuojaqsess
yaw uapaquan usjasued uessmj SUIpIayas
US USMNSILISA JH [uapuaoquapury sje Beey uadjayaasys

[21S10OASBUHUIUUJ 1008 [EIS

"SOON asJapfer) UI JeejaZEH SIA

‘woopsy ‘saquajst “Bl, ‘alueysey awe)
'Woopsapjaa ‘alduooquajueryyiag ‘yneqdoy
IN pueejsag ujadus] Jay do sadeyassog

</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 2 BEELDKWALITEITSPLAN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>uajWINnJUa Ng JOOA 200

SINUUIN | JOH :UEA JUIeApdo U

7707 Jeqwesep 61

YeJBPNOH - e/8T HOITISPPIJN - HiIg12ASEpPLaPUrYy
uejds}iorjemipIeedg

</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>[u“uejoeruyoserpmfIpuesel
[uruazoenyosen | y[Ipuese|Mojul
LLOLGE Z8TO

jyoequuesisg gy 0987

L9 snq}sod

‘Aq Usps} Yyoesdeyospue| ua -UIN) yflpuaseq
JOOP PI2120100A $|

SINUUINL }eH :UBA zyoeapdo uy

ECOZ 49941999P 6T

yesepno5 - e/8T HoIGISPPIJN - sliqueABepsepuly
uejdsyorjempleog

</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>pnoyul

Ec Suy uuIjJe alssasdWiaays
ce deyospue| JU ul uajads
Iz uasaysed Us jue ‘Bamssulpin|s}uQ
02 uaxJamyey Ud WABUIPIIUISJBJI9
61 Jnnyon4ys woeg
8T deyospue| ueslespeujemypleeg = +
LT USBUIUOM LaplaeqaljUasajay
91 yInsqes|eea}yew us ESSELUMNOG
ST alsojodA} ua eLuLiB1801dmnog
vI Buimnogeg ueslesjloy|eMipieeg hd
ET [215100ASBU JUU]
él uayundssue3syindiamjug
er uasuljaasquey = +
IT yayjemy oyfljeddeyospuen
OI Annjonajspjooy asipunymnoquapays ua aylijaddeyospue]
6 2100]SIH
8 ajenys aPUBLEISAG uepjeagood
L jPejjsepey us pwooze8uI paiqedue|d
9 SUIASSWO aJapliM Ul paiqasuel|d
G esfjeue / aljesllejueAug .

v žuipiajuj  *

pnoyuy
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>SUIPIAJU]

"Ha apue88ijwo jey ue uamnogad smnelu Sp 100A

USABIYISWUO POP [EMHP[Seq SP JPIOM [2751004 JIP HNUBA “Jejsnjojse Jey UEA Uessedul Jey JOOA USpPJEEMm
JOOAPUBJ ua UspeuylipeZow 3}s]eyosas ap veuuIg UBePa|d [9151004 499 JP10M Ua}Iadse AUISUOJISIU
ua ayfladdeyospUe| apusgjlyosseA UBA asÁjeue ap ue SUILUSyJ9A ayfljaddeyospue] ajdouyag use PIN,
yeduey

"Vajijemjpjaag ajsuamad ap UEA Wajeag Jey JOOA preasijensineë ue UBABIYOSLUO UayxNIS

-pjooy aLede ul BulYyouuUla ue ÄLUISPUEJ Jay yoo sje sflquaASepsapuly vesesijeen aj Mnalu Jal JOOA
[SMOZ jplom Hapjemspjeeg aq 'Japjelex Jey UBA pnoysg ue BUILUEZINNPIAA “Pep eEMyx(pjaaq) ex(ipertummd
ap UBA BUDJ1B]S19A jseeuseep ua UapJeem ue Uapayfemsulan eBipunymnoquspejs ue axlijeddeyospuey
ap UEA jajstey us pnoyeg jew j(ijgaaadepaapurg jay UBA uvessedui yfljeddeyospuey jay sl Bumjejsieog
Zunreisfeog

"pleemuauad Uy ep

ue jassrj 2495PUEJJOH ep Usssn] [IP ep ‘YO|G|eppl|y ap UEA JUBXpINZ ap uee u282/38 si paiqesuejd jeH
‘uepnoyeg plijg Uainyos ap

-UBB]Sag BAM} ap UBA 439 1d00j528 Innuos Use jpaom Ue paaplimsar jaaya8 Jndjsaw use ue jeejdjsew
Usa USPsOM JOOAJSIH “Buedosepum ep UEA aA2oyag US] Uedelp UEA Lapnoy BijewÂggoy Jey jew
aljBUIGLUOI Ul ‘USSUIUSIZJOOAUSOIS aMNAIU ue Uaplemjesds ‘uasjeejdieayded Jal Sueado a5[00U ISU]
-Inq JSISNJOU! JfiygdeA8epJepuly uee UBA Mnogmnalu ap Heljeg LaluaudooAuejd Jey 'UaSlOZIEA 8] Heap
“NOD Ul BZBT HOITISPPIN ep vee shjqueABepsapurmy uaa uea Buissedul eyhjeddeyospuej ap ua uejdsy}ia}
-IJBMyplaeq Jey pêeeine8 vejoernuyosesdeyospue) Ua -UIN} yfipuedej Veau sinyuinj jeH JeneBjyoeipdo
Sujpiejuey

3uiplejul
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>asÁjeue / AJESIIBJUDAU]

asAjeue / alyesiseyUsAu|
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>(uuea aj 8009 :uoJq) palgažuej|,

</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>[EEAJSEPEH Us PLUCOZSBu! paiqasue|4
asfjeue / SIJES JEJUSAU|

opd “191sepey :u0JA) 199 Ue Peery sjeujsepey (Uuea 3/3005 :u0Ig) puooze8ui paigasue|q

SO, at

peigadue|

paiqaBuelg ~

</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>ajenys apueejsaq Usapjaaqojo4
esAjeue / aljesieJUeAu

“‘DIBBMISIIN Ul UI2JGUIAL PT JOLI deyospuepusalAld
ua deyaspuejusžej5 uessnj peiqedssuesusao do Bunyan aylljaysam Ul 4917 'G

"USS UP ELUGA
BUHUYIL aHllj21SaM Ul JU31Z + -UOJIC] US uappegsco LajjeAuaA apueejsag Jew XP ap yeuBA paigaduejd 14917 "E

S@PEIO/OJOL JEL JYDIZIaAGQ

jeasdad uedsjeBjseeu do Bunuejdag sejyoe Sam sjaapus} neaamugiip do uaspooysyflupaq ja. 35847009 (1425 JLUUOA paigad
-048 Wea Bulmnogag säiping ‘Buljysu ayijaasoo ul dam auequaco peuea WUZ °Z -aplamuaga Usdo UEA Hagjemapjeeg palgaduejd yay do ylip ap JEUBA 14917 'T

enenjis
epueejseg

</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>210]SIH
askjeue / AESUBJUDNUJ

jUrsteupiijodoj Juejdeey VOG

“õunuejdag axyfijaddeyospue|

sjappiw SI Wajj[aJS1ay aj PlayseYyISula|y Ua plapisuanlp azap jo
UayBOZAPUO 21 HEA SH *UajjBAUBA a} LALIOJ Jaayaqpue)sess
juaraljja Uae UEA Buejag jay Ul va BunoudsenjeeuyIs JOOP

sl Haylssarip aylls ue piayžijeyosulajy azaq ‘ualmueBj tous
ua vapseeswoogpnJ} Sje vapuersdo aaijnay UBA
piaužizamuege ap Joop pyawuayad Uepsem JojgjappijA ep vee
puazuasë uajaasad ap OOGT Puc! jep puajjBAdo jay SI Jape,
“‘uaneHange ssylipuauulg auoslelBe ap jeu

jsenjuoa uaa pii; anp je PWOA PlaysiAllupag asyfipuaying ag
“uaBaryes ulauajuanllupag sie SuIjjnAul asapue usa

284 us UajjeAJSA a] UBLUOY MNaa AZ ap UEA Yay apaamy ap
ul Jajyaa SI sljanposduaars aq “yaluqejusals/sjee|duaais uaa
UBA playsizamMuee ap Joop jyJawuesyed uamnaa aon ap UI
p4am paigažuejd jay ueA 23004 Ja} paigad asyfipuaping jay
‘UBIZ jassr| SYISPUBIIOY ap sõuej Buljayyimjuo aylljapinp use
palgažuejd Jey UBA 273004 Ja} Vale) Useey aUYIsMOJslU aq

SOJSIH
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Ok

AJNNJONMIPSPJOOY sõipunymnoguspajs ue syfijeaddeyospueq
eskjeue / BIJESI1BJUDAU]

VAJYELEN JÕEL MODA 249047 JOU UEA FUNBIYISIOA Ua piaysiafupag aõrjegasjoos? jaw yayoudylip ver praag spiny

‘naa vadojaje ap puapuesaa yfhiualzuee $1 Draag NO MD
ap sue) va do Sujuejdequioog jaan jat: sam pjaag Syeyosujayy uae vara? OOG I PWOL ylipjessr; AD UBA $ O]OF

gesepaeg In Mimi

"pailgaäuejd jay

uer Šugyaul ap [iq Lepiqixay 1paig deyosuesla azaq ‘uee jagap epe Jeep si ylip ap ueA Suieeup
JOA aq "ASLEEP yaoy apuayl|Mye uaa Japuo jo Bulyoussuljaaeysan ap do syeey s|Boz UaWOHIOOA
uueep uasuyflimge yoo vauuns lip ap lig Jajysip Jeetu Buijaaeylaauage]S ap jejaan }sjon Suimnogag

“‘Buissedao] UBA 400 Hp SI paiqasuejd yay lig ‘uazinyuoom ua

Uaunyas ‘Uallapseag sjeoz sjeejd Sumnogag |ejaan PuquaJapuo asaënajs jejaan azap do puos ualzad
YOSLO}SIH paigad aplamuaaa ua ylip uassny Uapedssuesso} JOOn puodBuapuo aBiAays sje Jnuag suana}
yfipjesd ap ul POM HO "Sulaseyianuade|s ap UI SUD [IMpe uaa Ua UlB118] Jay UEA Buiëdij 219304 JEM
uaa ul jep Yolz jin Si Bizemuee puouBJapuo ap Ul Buljjazjelayy jejaan Bou Jeem auozsBue8Jan0 ap Ul

-paigaBuejd

Jay UBA apleemsžurnajag ap uee (Ig yoo UaBeup Wajojsjaaey ap Wer Suipaiquan apuuonad Sijs aq

‘sl jeaaB jay paigaguejd jay UBA 218000 12] yoo s/eoz uejofs apPalgIsA HOO SUIOS WIZ UBWWOA UB HIP
ap do poop usjojs ejseaw ap vedo) pleemauauad ull ap UBA jeep JIP Ul ‘Uejojs 2414984 adue| Joop Usp
JOM Uaplayosas sjaaey ap fiqueem 'deyaspuejuagejS uaa Joop yoiz pysewuay deUISPUBJAPIAMUBBA HO
“deyoSpuUejUaJaIAL Jal) Jeeu SUBBUBAG uaa jeu degaspuejaptamuean Hp Ul sjaapuajoud 131) paigadroel
Oud zap ‘deysspuejsplamuaan jay UBA Sulzuaidag ap juuos slip Uadajaa doveep ap ua JeMJanaa aq

“JaJALI BPUBBPUBALL ap 188 JO

LILI azap apuežjoa anejualo ent) "usõuluomsjilipeg ue verde “uespoojsylupag pn apueejsag uladja)
‘UaAlLipaq sylipuajing päooyaddo uaa Jeeu puuoradwo sl paeemaajin ag "Suayjajem ay/uuejag uaa
JUJOA US SIZAMUBE spaajs Bou SI YIIPJSJUIM aq ‘Mepuelan jaan SupiljepajsdaA Joop si adroulid y[lj23]
40145100 HP UBA VAIN. ap UEA pagulo0415 jay puazua/8 veeseep jaw yhiprawoz Uae us vapseemdsrin
Jew ylipsajuim uaa JOOP psusidag euoz apuelapueawu uaa JOOP 14912 JyJeuluey deUISPUEJUSJSIAL JaH

‘deyospuejuageys

‘degaspuejapiamuaar Jay Ua deyaspuejuasalAu jay uajam aj vadAjsdeuyaspue| aam] UEA sualë ap

HP PUUGA SUaAa| "PAEEMJaUST WIJK ap UEA BuIzualBag ap JUUOA Lia [EMJeAao epueJaBuijs ap 18I0n yIIP
azag 'essr| ayaspuejjoH ap ver ¥IIP ap UBA 180A ap UBE jälj B/T HOIGISPPIN ap vee pargaduejd jay

AnnjonujspJooy
ežipunymnoguepa]Ss ua ay[ijaddeyaspue')
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Hapjemy ayfijaddeyaspue'] kt
asÁjeue / aes eJUSAUI
“uauajsselB JIN veejs
Uauajssesd U27
aq @IP UBYOJ]S JIN sjsep Us SUIPYeWaA uszojsad s|aep jin Uee|sag We Suipyeysanped aq
Jamyayvalids vaznoyallelsey AUJSS FYNADUE! UI JAIMYOYJELLJEEIS -O/8a8S/0ap ve Vado staan ul JLYEYIID Ue VIEL

PA

AAMENLIJS WELUDSSEIË ‘ANG
wado sey Jats Varajsser jaw Suissojdo ayljayueSao} ve ajad UEA yinigas jaws vapnoyag IJE WBA LEIE HÜJIDUET

BURNS GYaDINZ UI APUOJO! JEUEA Due palga Fapra Mu 224 Go WHF

‘uassed
aj ul ylip ap uee jajjesed veegduIjjay vaa BIA HP Jna4J00A ap Yaay jay 15edadul jpaom ylija2
-OW puslaojn OZ BueBao) azap jep Buejag UEA SI 184 "HIID ap BIA jdooj uiadde) jay Jo} Suedaoy

‘USJAPUIY ap JOOA aljenys sJaBijien uaa

uapalg ua pjaag ylyaddeyospue) jay ul vessed uajeuajew azaq 'uaosdsayuop Jo jaren ue
anapj ep Ul ylemyay jewjeerspeeip uaa Jo (analy ayijannieu) Hiemayuerlids Uaynoyalue}
-SB)j 433 UBA Japplw JOOP UEY HIJ "UazZOyas |PJOM Buiajseuje apuajjpado Biuram jo aylijinn:
-eu Usa Us awezinnp Use yseeuleep jep Suejaq UBA SI JS} ‘Uewoy UaUUNY UaJepuly JEEM
JEEP UAPLIE]OO|S a/[B WOPUO Wit “EI UBA SUOZ Uda JOOA USpJOM Uazoyad UEY Japey Jep UI

“Bune,

SIE BIO} |AMOZ JOOA UASUBY 819190 519490 azap Wapaid iseeuieeg alia alsuamad jay [iq
JIn|suee Jajag payjemy aylljaddeyospue) enb ua si puaiedsaquaysoy Up jep sl anailisod lay
palgaduejd jay vang Sje UaUUId |aMOZ UEA Uajspulassa, ap 1004 Jay yesey y[ijaddeyospue|
194 UBA pnoljag 48} Suejeq UBA SI Sullsoyosaq Japuoz 519490 apueeisag ap UBA SulAeUPUEH

“Buejsa 10018 UBA 400 pnoysapuo JOOA JaLEM 1a UEA playseeqyisiag ap Us saayag jay

S| JSEEUIBE ‘SpliziapuUe Jajem Jay UEA Bumajaq ua splizieua prayäijraa ylljaweu ‘BwWalIpP
uaa ua YSIZ LI ODISL Lae YOO LaJapUly SSuol UBA Playsizamuee ap 10} aijejau ul Healy see
‘PAP EMy auasmjaujsa Ud ayla]Wins uaa Yaay pargaduejd jay ul Jajem UBA Playsizamuee aq

“yeedsje ULBep YolzZ JEM salle jaw Ua usa SUO

Wo deyospue) jay UEA BuIplomjsnmag ue alloun aAaljeanpa ep uee UaJaAa| eBeuplig analy
150d 428 YOO UBY }/@}IS439AIP ag "SJASOA J@PUGIERM ‘eune) UA BIO} JOOA HOO JEBLU SyBysozaq
ua Wadapuly ap JOOA Uaal/e jalu “JERLUI|YOIIILU ajsuamaB jay uee Puanajes aseupliq asanisod
UBB ]PIOM HOO "paLyjemy aylijaddeyospue| ap uee uasanaj aseuplig asagisod uaa jez Bulued
-aquayng ap "jaapuaBaju] ‘papjemy ay(ijaddeyospuej ep uee Ueepad jpsom yneuque aawsely
jep Japuoz 'uapiom Usuuny jsedadul ewld ‘uasayJed Japuoseem “jijgJaadepuapury jay UBA
USBUIUSIZIOOA Jew Buijjnaui ap jep si Bunuejdagsanng ap UEA jaepsoon 21018 jay ‘puepajyoe
yay do pia 1491Z “(ID ap UBA JUByUaAOg ap JeUeA puaylmy ‘YOOpJeeM (We uee y[l|ad jo vaäe[)
}PJOM Fooy a} jetu Bunuerdeg ap pep Suejaq ue jam (igaal SI rap ‘papjeny aylijaddeyospue|
ap uee asana) aäeuplig asamisod uaa jez Surjuejdagjja uss ayaaijs Ven UasUaIquee jay

“paajuIag 1p10M Sijepeu papyemy ayfijeddeysspue] ap soopueem

‘Bizamuee pyiadag Suijue|daqua azep sl pelgeBuejd jay ven aldooy Ja] "pelgad jay ven
äujaajag ap uee anal aseupliq asanisod uaa Suljue/daquea jep do per ‘yhip ap jeuen puaylrg
"USBU/JYIUUI8 asJarIp ua UaMNogad speeld Jerson Ul UEA prayBizamuee ap JOOP UBEISJUO
apalu S| SUNBWWOUWAA aämzamuee ag JaPUILW yÍjapinp Hanjemy azap si Bunyan aylnarsam

Ul ‘puayly yp ap säuej dosapsan jeapsJapjod Hp ueA SulAajag ua jajijemy ap uee (iq Beep
ug uliz Je8g1491Z veBueB salem apasgJan ap 400 liqueem ‘paiqadaplamuaan uedaja8 sage] jay
do jyolz paoë ylip ap BuljUIU epuojo ap UBA ayZooy 43] Ja SI lip ap UBA jueyuaAog ap jeueA

Horjemx ay[ljeddeyospue 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>uajunds8ue8jind1emjug
WaguljaAaGUBYy

cl

1
AN
VA
a
|

|

1

‘deyaspuel jay ul vajeds ‘uadamaq aj wo apWwiny .
UIYlIp ayalsua}yesey jay liq puassed Suljesjs}in ayalsiueayyesey UBA pnoyaq .
tuamnogeë Bunenstin agipiny do uesenidsur ANN 2e yoly .
tuejrdmnog ul vawox Uae] BnJaj anenyps azipiny WUO,UGS ajBoouyHousjooë 'Suijjaydey ul papIsJonI .
tazlim ay/ijapuej vaa do Uassedul playuadejssuaayied apuaopJOA .
nnyos epue88ij ylijaploou jseew spueelsag UEA pnoyag .
"Buuejdag ajjonapseem apueejseg .

\
\
im

L-

psiqaSapiamuaan ‘uaS|IMjouy e

do slip JEUBA JUIZ

‘waSeuysSuiplauss Hd .
UaAeypUueY yflasou

fuaulog JJ
jaaroz äulpaugjarvajem ayosidAj apueejsag 93 °
suawoqinis .
“eo (uajuaWwajasdeyospue|) Wajualuajasõunuejdag uadiayaalis Wer uassedu| .

iprlayžijeyasurapy UBA Bury
-JaisJaA La HapsJanrp UEA vadusiguee JOON ALULIINA Jew Jayde 'paigadaplamuaan uedo do j4312100p UBA pnoyag .
‘paigad apuaBõijulo ues Jayyesey do Suljinjsuee ul Japjesey ayosueise pueejsag UBA pnoyag .

suarundsõuežpin apuasjoa
ap jaw UaPJOM a} vapnoyeë Juruayjad ero asAjeue ap vauuig UaBuIajersu0I Japsaa yseeu jualp duamjuo jay UauuIg

uejunds8ueSjindsemjug
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>[2}5100AsBUI}Y2 LUI

EL
ueguIjenequey

7 BupeBwoeylumnpeus 00
A vi vepeulieBous deeysueuna J ,
4 di
AN uepiniy/uajuso18/UeLusoja
gew umy

a |

A fuusBjmouy gugensyin oyMapuel Fr
E 1 sia 4 # A mnalN p ö 1" E

pedjaon pieysensleH

aluodya 1

Bunuejdagssrag

preuBjten “A‘q"] wopuos sJam4aH

ualliog js
5e18 do U9]JOABI aj WO apwjns
‘ueeglijë jaw jpanay “UILULIBISLUI] 4 jat
aplamjaads Wes Suyjnau! aylijepues

sianao ayf\japualiaannyeu _-*<
jaw pedspnowepug

wOTs T3001

TITINSILLLLLYS

LLL P—
af NN
hd =

ujaua] joy Suesaoy — s|aseyuojaqsess
za UIA IAA usjasued uessmj BuIpteyas
us USMNSILISA JUH [uapuaoquapury sje Beey uadjayaasys

|9}SJOOASBUI} YOU] 1008 [EIS

"soo asJapfer) UI JEEfSZEH SIA

‘woopsy ‘saquajst “Bl, ‘alueysey awe)
'Woopsapjaa ‘alduooquajuery‘yiag ‘yneqdoy
IN pueejsag ujadus] jay do sadeyassog

</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>FL

Buimnogag ussies}ie}!|emypjeeq
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>siSojodÁjBuluom us eLULUB1801dUOOM

SL
SuIMnogeq UdSSl9Sj}la]I/EMYypP|a9q
VIEM FIZAMUER fassyr}
AYISDUEN OH ap suey ap valuayyequaajs
žunyauidey AFEULOOA AP UEA JOIJIL SIE HOIGISPDIN JEJA
“YAP Jay) 400A puayiauuay UIIZ UaiNyIsSooig
L ol =
siajaozag Uaioe | d
ca
VON3931

‘uaddey

-SJEMP JO UapulasJjOM Japuoz WIOAdey Hepjepez
adipnousa Use Kep uaa Haay JapJan “SulMnoqeq
Ul Uajaduad ap VEA Bui yjausBuijsreyden ap Uee jajjeded si Sunyoudey ad
ONILHIIHAVH

-sulijapaamj ap yaw

“Innyosdey uaa UEA Jajyesey jay fig puassed “eegyuap Zuljapuaa

-dey ayasiljaliudse uaa yoo st [gaeli ‘}seda#eo} alunjoA aMnalu jay UBA ueyep aplag do 121499
Jp1om Buijjsydey vazoyad ag ‘Burjspsandey ua juudjaor vezoyaë ap UEA y[l|ayUeUJe 'Uapeid op
UEA WNL KEU Was Ja Buijjay Ul uasauea Wey Buuyjeudey aq ‘Jajew / a}sooymnog ajeuilxew us
Jaja G'p 51 2130041009 ajewijkew ap ‘dey uaa jew Bee G'T JIN jeejsag SWNJOAMNOG amnalu yey
31900HMN09

*a1800u4j008 ua yinigad ven ylijayueuje ‘jaaasliz sje -100A

Jamoz uee vaduedui ven playälzamuer Joop jylaluuayad vapsom LBINUISMNOGPUBT “pisanysaë
jaaadsBuej ap ul jejaaa jaam innyosdey uaa liq üliz Jeeu *mnoga3 jay uea janasdoy ap ul Heen
yolz vapuihag ualimedinap azaq tüalikedinap apuliz yinsqe8 ul Jaru uep je 23048 JOOA ajwind

jaw jam Jala 'jaha8000A ajegjaaluap ylijapinp uee UBA Ueyaldju0 jay Ul YdIZ LIN agejualo aq
“paajualo yllp ap uee jejjesed 4312 (yojajapPIIA) MID ep Wee joauip Suimnogag jep SI puaxJauues
JIVLNZIHO

"Mnogag Uamnog

a) mnalli Lay jalu jirugažjeeuajeu Ue BuUlCspSpIN Ul 14490228 Prom Bulpinysuee (igieem ueesiap
‘UO BulJesiusapow Use VEY JNNUIS epueejsag aq "WALUNJOAMANNUIS ep VASSNJ U218919 a} prayuaa
Suejag UEA SI JaH ‘Buissedaoyeelajew Us WJOAPJOOY UI Jeey|a UEA ait we UlIZ Uadnyos ag “SI
puapiaj dujaaguuuon ui pnonusa [iqueem Buynadwo ayliannjeu ap jew puassruouwey ‘Buljensjin ax
-Iljanmieu vee vaggay vainyas ua vaduluom ag ‘uareBaBwuor sõeepuapay sl Ua ANNIJal ade ap UI
JBegsaaye ylijepinp SI annuos eyosuerde uaa UBA Ja] yesey jan "J4auasaog jay do juawajaunnyas
sje Jahjeley jäljosažlapuo vaa Healy Bulmnogag aq “unnyas vepnoyag 3} apueejsag ap yseeu (7
JU EB |PELUIKELU) atunjoanny95 pueejsiua pjagsaduawes uaa ul 44312 jin aldojodAjssulmnagag ag
119070dA4159NIMN0839

"paigažuejd jay Weuuig piayusa

Ja j88]SJUO saal "INN 4918 UA Laj[I1/sMNog Ul JJISJSAID ap LaASSN 10798) apuapuigian ap
JUUOA UBE ate ay[lnnpeu ver Suissedao) ap wa (Bunuejdag wa Bunyauuljda UNnjansjswioeq
ap JapuoseeM) Ua013 Jap "SulAaswo ap [iq yinjsuee ajquwasue jay UBA Jayyeuey jay jepoz aljenyis
amnal ap Ul UALUOY uele) a} Sma} sap yesey ayfijapue| ua eyelpuaypne eyosuesse epueejsag jay
yiijasuam S| ja “HIMIQesjeevajew ua SU|ASTWION Ul PaL|eMy B/e4YIs vaa JOOP 197499 YDIZ Pye
-uey palqedueld jay UNMIS} ys! Us (EELIS Ul MALISJSAID 21018 uaa Ul YOO YIIZ HIN HO 'USPUIA a}
anja] SUIMNOgag ayasiJeide vee piayuapiayossan ajal uaa si pargaduejd jay ues Sumaëwo ap uy

el8ojodk} ua ewWeISoIdmnog
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>slSojodAÁjBuluom us BELILUB1801dUOOM

4 BUuIMnNOgaGg LaslasjlajijEMYypjaag

MOTATJAOIW SONYT X1N44397VVIH3LVI NI S.WSSWIN SDIGINH

uewog Jo veanepsinyas ‘ueyinj UEA jappilusoop Buvamuoz .
(Buipafpyaa)jaa28 ap uen unajy ap do puiaissõre Buijjaisanapy aylijunnjeu
‘aspuee jo/ua 2124U0p JO HM Ul plaosažjin uliz verslijgep ua ueulizoy 'usinag .
ALINJOAMNNYIS 134 UPA ([45 ap UI Uapsom a} uad
-JOMJUO 2814 Waualp yejAyep jay do ua vee Uaduldaonao] ‘Mnoqdoyep,jadeyyeg .
42108 UAYUIZ uaaa828 0104 jssuomnipen JO Usa 11009 .
nepleraë
fiq puedailouuey ua Ann aanwe ap liq puspnjsuee Buuaylejep spuapnoysnsay
ONIMSTUVLIG Ua ažipjna8402 ‘Jeegsedaoj ullz Wajeuajelu awezinnp spualjiyossan :uaulizoy .

INIHAT ILO

yee|djjos uajejaw snaly JeIJENJUE/JEMZ

10 YUIZ Pjaaquooaliq Sunejdaqyep awezannp jo ‘Jeloesjue Jo UINIgpoos ‘nap apuspnoy
-äruajy uaa Ul (pannzejä98 jam) vauuedyep auasi Luevay HIN jeejsag yep jay UEA dey ag
DNIAHAOAAHYO

"Buipajjaopusij ue BuBAJa varlng-Uauulg [Ee

“Ido "LUA"! vazojsedjin VapJom jeu UaINd 27019 jep Suejaq ven jay SI jseeweeg emz
jelaemjue Jo sluäsaguop ‘uinag ‘pslayes/jaunjeu wer jajeduainapyj puapnouënsa,

uaa vaulig pleasijeese8 uapuom Sjaaad ag *sej8 ue peejdijo8 uajejatu Bunapy jersenue
ZUEMZ 4JaMJNOU paepyly9se8 snayy Sls /eMZ/aIesjUe ul JO Sunapgummug ‘pss
yfiaNnyeu sjeoz ‘uaje aye awezinnp aylijannjeu Jaw juijd veajsyeg uassn} aljeuiq
‘woo Uae sjeoz ‘uajelJajew Uadlaspelgad ua axlijannjeu jin Ueyyosjeddo vepJom sjanayy
573439

‘dey jaw! Seesyinigad G'T ues uas

-seda0] Jay 30} playylijeSow ap jpaig Jajalu G'p UEA aydooyjooë ayewixew ag “Ss! Hald
Jan yepjapez (pjajsasuawies)} uaa UEA UUOA ap Wi dey uaa UeA Buissedaoj ap liqueem
“Jajau / 1421799 ajdooumnog ajewixew ap Waal Gy Yadjag 2,80041009 ajeuwsxew aq
“Buinas

-LUJOA UI PNOAUGS UB SUWINJOA 27018 UNY JOOP jyjdaluuayad HOO USPJOM WAINUIS IPUBBIS
-aq ag ‘uesluy verd uaa saljouny asdaalp UAUUIGJeEM BSSBLUPJOOL apjaapuaa jeeAol

uaa JOOP jäJaluuayja8 UapJom UaMnogad ag "SulAaõLUJOA Ua vajeuajew uaslaspaigad
SIE auJspow jaMoz jew Buijenjspin aylljepue| asipseemsooy use JeeU IPJOM pJa911596)

“uewoy uate) 2) Snsa} ued jay ul prayusa vejjed anapj ue jeeuarew pyadaq

uaa jaw JOOP Ud 43/37 a} HOOA Ja} yeey ajsnngod ua ayaslieude apueejsag jay yes
-UBM Sl ja ‘Suueyjlerep enb jeesyos ua jualaija JBuljEAISLIN apueyJewuax uee Wagga
uaunyas apueejsad ag ‘ueuliyjoos enb Suiauolpsod ‘Ipsmnog ul Hayssenip 27018 uaa

JOOP }WaWUeYed UapJom Waalaualaog Wa Waduluom apuazus18 yojajappPIA ap uee ag

ylniqesjeelejew ue BSSELUMNOG

</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>USSUILOM Usp|seqaljUasajay

7 BulIMnogag Uaslas}ia}!|eMyp|aeg

JPLUALAlLEN IU] JOOP stunjohmMnog UEA AES

hpaan agenpu

žuimnogag uepjeegenjueseje
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>ek

deyospuej uesies}terjemipleeg
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>6L

AnMjan js woog
deyospuej uasiasjialljemypjaeg

[uuažjI M OUH

“UJOOpsapjan ua
saquaysl|| ‘Bjim ‘Jeejazey ‘UaljA pjaagsoonlig
S|BOZ JUBW|Lossa}saay US Loog Uaäjs
-yaaÛjs "BO Jew 49413]5J3A Japyesey 43015)

LOPE ee

AAN 48 —

‘ualuogWie|ssooy ajayua UEA Uas

“Jeejd jay JOOA aywina SI Uaosjuerdsog Hp Lauulg
"JIID ap JEUBA JUDIZ}IN 'A-q'} vaja 6 UBP UapJom
„aoy Jaru ayp 4271005 JIN apugejsag ueosjueIdsog

UO NI WEISSOOH

apuij ‘Alig woogt3

JOOLJEM JO

ualuogjn WEISZOOH

"SSSI]SS]IU JAY WOYIOOA 43 JOalJe Pua]
-aoylaA Uda SUMJaMMNPRUIS ap Wee 07 “La jey do JEEWI|HOJIILW jay ua PayIsueAlpolq
ap JOOA apieem apsa0rssa0} Use 400 aPIBBM aISIJALISB ap jseeu Wagga Uswiog aq
“saly[400P UBA 4319319 Jay US Hapslenip ap UBA JA

-aoljag Ua] UBLUOG WeIsBooy ajanplAIpUl UPA Bulssedao] ap JOOA ajlind HOO Ja sl 1284499
*USJALULUS/aq jelu peigeSaplemuean uado jay do ylip ap JeUBA 14912 194 aip 15eda8901
USLIOOS apuUaAll|q Jade] UBPIOM 19 "}YBELUAS Wapapiaa Jey ABEU Boodiuy Usa JPJOM Ba
J3IH [IP ep fiqeu jus Jay uee prayuajojsag Ua PleysPyosulayy vaa Yaad Hq }yIozesyIn
UsLOOS Usslespeiges Zipjn48102 uspsom [iqualy “"BUBYUSWIES ap UEA sAaoysq Ud} AOJIEY
BIPQSILUUO USS BALUIBEP USWIOA Ud La 134 UBULIG Hajd vaa VERI Latuogus Leslaspalq
-28 ua puepõuuoogjini) weisSoouy ‘UaS|IMJOUY sje vajuewlsjs apuasadÂ| ‘ajWwiniusling

ap UEA JRBLUIYS/|Qsan va HenjemH(uaors) ap jaap yiuiBuejag uae ui yeedeg ve ajquasua
Ha jey UBUUIG jualuaja PUSPLIGaA sje aljouny ayfLauejaq vaa Bly Annyanijswoog aq

Annjonu}sue018 ue -WOOH
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>usdey / WaguIDISUISJEJU9

ki deyaspur] LastasjialijEMYPjaag

“WOOPsepjer fo ynagseey nag
lied idd un apueeisag vasey

vašuesuajem Suiuuayaspe-piay Sila
wg] Suyjes aylyapues UT ywomyayy

Auras aylijapuey ul JUOMJSLJEULJEBIS

Jramyayualids vapnoyalvelsey

i zen

iit

lu LL k IS |
M LLLLIIT VIL TED s

8 kal "yneqgeey ue ynaq ue LuCOpsap
je pjaagiooalig sjeoz jsedadao] Uapiom UsLioos vauuny [quay 'iseda8aoj Uapsom uad
ey ul BUIplayosje uaa [EELIS a} y4Jadaq do Yoo UE UayJeMyaY UEA BuIssedao] ap jseeN

“Buipleuasjeja SPUOOMIUEBIAA ylijepuej Use uee Ullz SuUBa0Ago}] ajjoaapieem Use Ham
-yayualfids uajnoyaluejsey ueA Bulssedao] usa UBY 1SPPUIBBG 'U9013194UOP Jo UEMZ
s[BOZ IN|} apuaj[PAdOUO UI yJaMyAaLeLUJeeIs Use uee }YDepes uspsom UEY [iqlaly
‘jsuamad Bulplayosye a]UBsedsues] ue swezinnp ‘aBijteA uaa

SI JljQuaASepsapuly UBA atjaunj ap Ja] "UBA jeapdepuo ues ueBuwejseije vediespergeë
USLLOA JalH ‘Mauaiaag Uae UPA Buipensyn ap Joop Pueulueye8 1piom palqasueyld jay

“uexJemey ue UeBuIpleyosjeu
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>usleyted us pid *'BUJINJSJUO
deyospue| WasjasjlalijeEMJAPja2g

ŽUIDJEUJSUSJUNJ UAYYEGaD

ueusissed? vapo/sad sjaap va Wade sjaap LI JPY ua VAE

wapedsels apieelua?

JO USUSISSEAT “SuUIPIEYJOAYEY UI
LEHD OM UT LEDLE (ESM VOE DLIGZ
VAF vapalgas ui vaved SUD
JEUOA UEA Wosseda0] jyiedag

UaFINLJIOAMNOGDUE|
400A PEA(SEJE)SDNOIADUO

4739475 Uado
{fey JOLI USUSISSELD

ValBlANBOUEW va Wejjarsdo
DA AQ) JUUL WEA Burpalqtan

S/AUUOMWOOd SIE 121599 AMOZ
jal aSeyossog UEA sunjnyoseq
JOLI FUHJAS aUaOIT UI UAE F

uauejsseu? uajejsa? sjeap Ua Vado sjaap ul JLYEYNID ua VSHIE

KE EEE = fh

“vauajsseus nig jat Susssojde aylayuedaay
La agian UEA sinugad jail vapnoyag He UEA Jeryeley MjaDUET

*Inuaq USPJOM JII[G19A88p1apUD Jay UBA USJIBJAJIB

-sda018 ajanjuana 1004 YOO a]WINJ ap UEX Sep ap UBA apula jeu uee ua puajy90 ap UI Ua}

-Laluousayied ayxN1p ap velzeg "Waiayied aj Sues auao1d use UI WO a}WwINs Sl 1914
“uaruessed UBA 14912 Jay zin 'ylip ap fiqeu He yay do Linagad siayaozaq 100A Uelanled

'uepedse48 epleewaë jo uauajsse18 “BUIPIELUSAJJEU UBE

juaepad uapiom uey (lqdalH 1suamad Zuljemsyin axlijapuej Uda si ‘yplom jseda8aoj Jeep
BUIPJBYJSA Jeauuen ‘uaped ajayue s1UDA/S 101 Usy4adaq a] usõuipiegasa UEA Buissed
-30] WO “iijasuam jay SI vapuejtam ap uee puazusië uajapuejd ap uy ‘UapedsBulpueyian
rey jo puuBjesed üll jew yejse ‘Fulpueysensayurpy (uayyeqes) uee vapJom jyoepas uey
(iqualy “sapBseyjue Jay (rg puassed Sulpueysaauajuswiala yin jeejseg SBuIPyBUiaA 2811940
‘USPJOM Uy plealAnsouewaë Bijten HLIp

ap uee Uerog Jepoz jpaaigyad 1p1om daojsylip ap UPA Zuminjsjuo aq “UeIeA Wajojsad
ua Uadoyyey ‘uado Ul vauajssei8 vee ]YIepas uapsom Lex [IqsalH "}ylajstan ajgqwasua
Ha 194 UBA BUBYUSWES ap ]PJOM ‘UAPUIA aj eeluarews8uipseudan ul playuas uaa 100g
‘ShjquaAsepsapuly sje pyinigad yay (iq puslinjsueg Buissedaoj e8ljlen

ua ay[Ijapuauasyinigad uee ui 197499 ‘uepnoyeg 3] [Wye ap UEA Jel e Jey Hiljasuam

SI Jay “Sus ua ŽUIPJBUJAJJBEU ui Joodsuaiey uae Yasjaq MID ap JeueA Je aq “Injs
-100 uapuejtam apuazuasäuee Ua LasNyos apleq jep ualz Ja Usa yee] amemis aõipinu ag

uajeyied ue He ‘BuUI}IN|S}UO
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>ce

Uauaysed us jue *"SUMINISJUD
deyospue| UdaSlasS}la}]I|EMyYP|aeq

‘pe
UAPUBLUA/IIGIS "UBUEINT SAISINY S[AUALOYIS SJE LValjazsao}
jaads va vasjan A} wo saljurajajaads VOOr ajlijind Ja ALOT

De VAN LEYHEL ‘apiaM
vain ‘agesnpamnnjeu ‘Vayvawajassuquejdag ayfyjaddeyas

“pues afer ‘puos ut vayryassanayfooy ‘walsooyseis Ut pos
JAA USEALUEISITOU sfe vejualusjajaads AyNANNJEL JA AUOF

Da VUREN 'BDIOM

LVP ‘apempernmen "Uajuelusjesõunuejdeg eytjeddeuas
-pue/ ade; PLUS Ur vanyosterajsooy “‘valFOoysesd Ur pas
JAA “WIUAUEISINOY SE Valuawarajaads ayhijunngeu Jai 2407

“pa Uajlueyger ‘aplemiedeip ‘altteanpeAnnteu “'UajualuajasBunuejdag 24
“(jaddeyaspuej ade) ‘puoid ui vajryossaraydooy ‘uajdooyseië UI ([U05J9A ‘UB
-WEISWOOG $/e Uajualwajajaads ayfljinnreu vee }ysepas uapsom Ver [qualHy
“SUINAU|aads asaxfijinnjuore [em YOO UBIYISSILU ua sJaylijanngeu vaa JOA
ajwins sl paigqageplamuaan uedo jay ua y[lp ep uee puazuaus Uapaigad ap do
"uaaywI0Js Wajapula448] ap

VEP Jag 818) JaaaisuajUl uaa aal UO “SuayyYas] Ue Sualjays ‘salsjey jaw Uapll
ua uajjajsaojjaads “safjujajd apyeusan JOOA aju SI Mnogad amnalu jay puoy
"plaalu

-Ijapad sauoz apual||yossan Uapsom [iqualH *Wa013 jay wi uajeds jay Joon pucua
-JALYIE ap JWJOA Jaling aUs0J8 azad Jjaadsie ULBEP YIIZ JEM Sale jaw ua
uaay suo WO deyospue) jay UBA ZUIDJOMISNMaAG ua syjouny snanjeanpe ap uee
UaJeAa| aBeiplig aaamisod uaa yoo Uey HapsJaAip aq “s|@BOA JapUoJeem ‘eu
nej ua JO} JOOA YOO Jeew SsuByaozZag Ua USISPUIK AP JOOA UBBJJE jaju JEEWIJK
“0431 ajsuamaB jay uee puanaja8 aBeuplig aaamisod uae 1PJOM HOO “HALJEMY
ay(Ijaddeysspuej ap Vee ualanaj adeuplig aaanisod use jez Suljuejdaquayyng aq

deyospuej jey ul UajadS
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>ing

icht

inr

rf

impressie e

Sfeer

a

andsche

isen |

eitse

eldkwalit

Be

</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>[u'UagdaruosenfipuvaberDojuI J
LLOLSE (Z8T0) 1 | aeqwebsog gy 0987 | 49 sNqisod
Aq Lajaagjuddesdeusspuej| Ua -UINJ y(puaber @

%

ana
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 3 VERKENNEND BODEMONDERZOEK
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Linge milieu bv

VERKENNEND BODEMONDERZOEK
MIDDELBLOK 187A GOUDERAK

JANUARI 2022

opdrachtgever mevr G. Verkaik
Opweg 60
Hekendorp
mer 21-2160
versie: 1
datum: 27 januari 2022

LINGE MILIEU BV | BODEMONDERZOEK & ADVIES | MIDDELBLOK 187A 52 | 4191zt | GOUDERAK | THE NETHERLANDS
T0345-570 272 || INFO@LINGEMILIEU.NL | WWW.LINGEMILIEU.NL | KVK TIEL 30233558

opgesteld door: Arjan Vlasblom

controle / vrijgave: John Hol

=

Hierbij verklaar ik, Nico Verweij, het veldwerk in Gouderak uitgevoerd te
hebben volgens BRL SIKB 2000 en bijbehorend protocol 2001 en 2002, in i Vi

januan 2022, onafhankelijk van opdrachtgever of eigenaar A Ler Wo
Zp

7

</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Linge milieu bv

1. Inleiding

2. Vooronderzoek

2.1 Historie en actuele situatie
2.2 Bodemopbouw
3. Opzet en invulling van het onderzoek
3.1 Onderzoekstrategie
3.2 Veldwerk onderzoek
3.3 Zintuiglijke waarnemingen, chemisch onderzoek

4. Analyse, toetsing en interpretatie

4.1 Analyseresultaten grond
4.2 Resultaten asbest
4.3 Analyseresultaten grondwater
5 Conclusie en aanbevelingen
5.1 Conclusies
5.2 Betrouwbaarheid
bijlagen

bijlage A: algemene toelichting bodemonderzoek
bijlage B1 analyseresultaten grond en grondwater
bijlage B2 resultaten asbest

bijlage C: boorstaten

bijlage D1 kadasterkaart, historische gegevens

bijlage D2 informatie Omgevingsdienst Midden Holland
bijlage E: situatieschets

=

oe vAn af KEK ar =

1
bodemonderzoek Middelblok 187A Gouderak, jan 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Linge milieu bv

1. Inleiding

Op 18 januari 2022 is in opdracht van mevr G. Verkaik uit Hekendorp bodemonderzoek uitgevoerd op
het perceel Middelblok 187A in Gouderak.

Op de locatie staan twee schuren cq stallen, begin jaren '80 gebouwd. Het erf tussen de schuren is deels
verhard met beton en asfalt. Kadastrale gegevens van het perceel zijn Gouderak B, nummer 3577. Het
terrein heeft een oppervlak van 3.275 m?

Wat eventuele bodemverontreiniging betreft is de locatie als onverdacht beschouwd, met asbest als
aandachtspunt. Er zijn vijftien boringen en een peilbuis geplaatst tot maximaal 2.2 m-mv. Het grond-
water stond op het moment van het onderzoek op 0.5 m-mv.

Het asbest-onderzoek is indicatief en betreft het puin en de puinhoudende grond rond de schuren en
het uitstroompunt van de regenpijp van de achterste schuur. Grond en grondwater zijn geanalyseerd
op het NEN 5740-pakket en asbest. Er zijn vier mengmonsters grond en puin op asbest geanalyseerd.

Linge Milieu is een onafhankelijk bureau dat als erkend bureau is aangewezen door het ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat. Linge Milieu is geen eigenaar van het perceel in Gouderak of anderszins
betrokken bij het terrein aan de Middelblok via de eigen organisatie. Voorwaarde voor de
onafhankelijkheid is verder dat er geen zakelijke connecties bestaan tussen de monsternemer (Linge
Milieu) en de opdrachtgever. Een dergelijke relatie tussen mevr Verkaik en Linge Milieu BV is er niet.
Dit project is uitgevoerd onder certificaat volgens BRL SIKB 2000, certificaatnummer VB-051/7. Het
veldwerk is uitgevoerd conform de BRL-Protocollen 2001 en 2002, waarvoor Linge Milieu volgens het
procescertificaat veldwerk voor milieuhygiënisch bodemonderzoek is gecertificeerd.

In hoofdstuk 2 zijn de resultaten van het vooronderzoek gegeven, dat vooraf is gegaan aan het veld-
werk. Er wordt daarbij een korte samenvatting gegeven van de huidige situatie. Hoofdstuk 3 behandelt
de opzet en uitvoering van het onderzoek. In hoofdstuk 4 en 5 tenslotte worden de resultaten getoetst
en worden conclusies aan de resultaten verbonden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>2.1

Linge milieu bv

Vooronderzoek

Historie en actuele situatie

De onderzoekslocatie betreft het terrein aan de Middelblok 187A in Gouderak, gemeente Krimpener-
waard. Kadastraal is het perceel bekend als Gouderak B, nummer 3577, postcode is 2831 BN. De locatie
heeft een opperviak van 3.275 m?. Een kadastrale kaart is opgenomen in bijlage D1. Voor het historisch
onderzoek zijn gegevens gebruikt van de Omgevingsdienst Midden Holland. Verder zijn oude kaarten,
eerder onderzoek in de omgeving, luchtfoto's en gegevens van de opdrachtgever gebruikt. De historische
gegevens zijn opgenomen in bijlage D.

Algemene gegevens locatie

Op de locatie staan twee schuren of stallen. Volgens het kadaster zijn de schuren in 1984 en 1986
gebouwd. Beide schuren hebben een oppervlak van circa 150 m?. In de stal aan de kant van de dijk ligt
een betonvloer. In de vloer bevinden zich mestgoten. Deze voeren af naar een ondergrondse mestput. De
vloer van de zuidelijke schuur bestaat deels uit tegels. Daaronder bevindt zich en laag zand van 2 á 3
decimeter.

Op het dak van beide schuren ligt vermoedelijk asbest. Overal is een dakgoot aanwezig, zodat er geen
sprake is van een verdachte, onverharde druppel-gootlijnen onder de dakranden. Op één plek watert een
regenpijp van de dakgoot echter af op de onverharde bodem naast de schuur. De toplaag van deze
locatie is wel verdacht voor asbest. De locatie is aangegeven op tekening in bijlage E.

Het erf tussen de schuur is verhard met puin, beton en een klein deel asfalt. De laag puin heeft een dikte
van tenminste 0.5 meter. Het puin bestaat uit steenachtig materiaal zoals baksteen en beton. Meerdere
boringen zijn gestaakt in de verharding, ook na inzet van diamantboor. Van het asfalt is een monster op
PAK geanalyseerd, om de teerhoudendheid er van te bepalen. Het asfalt blijkt niet teerhoudend.

Ten westen van de voorste stal bevindt zich een betonnen bak, een mestput. Deze heeft een oppervlak
van 150 m?. Het open deel van de bak stond in januari vol water.

De oprit vanaf de dijk is verhard met grind en puin, hetzelfde materiaal dat tussen de schuren ligt. Het
materiaal is een zogenaamde half-verharding. De indeling van het terrein is aangegeven op tekening in
bijlage E. Foto's van de locatie zijn te vinden in bijlage D1.

Geschiedenis van het terrein

Op kaarten van medio jaren '30 vorige eeuw is al bebouwing aan de voorzijde van het terrein aangege-
ven, onder aan de dijk. Vermoedelijk een stal of schuur die er voor de huidige stal stond. In bijlage D1 zijn
zes kaarten van het gebied opgenomen, uit 1950, 1960, 1970, 1980, 1995 en 2010. Op alle kaarten is de
voorste stal aangegeven. De schuur aan de achterzijde is alleen op de laatste twee kaarten te zien.
Verder zijn in bijlage D1 drie luchtfoto's opgenomen, uit 2004, 2014 en 2020. Op alle foto's zijn de
opstallen te zien, zonder wijzigingen in het bodemgebruik of de bebouwingsituatie.

Gedempte sloten, puin

Er zijn twee gedempte sloten op het terrein terug te vinden op oude kaarten. Deze bevinden zich beiden
in het verlengde van de bestaande sloten in het weiland achter de schuren. De sloten zijn terug te vinden
op kaart tot eind jaren '80. De contouren van de dempingen zijn aangegeven in de tekening in bijlage E.
Er zijn voor het onderzoek vier boringen in de dempingen gezet, de nummers 8, 9, 10 en 13. De bodem
bestaat er uit klei en veen. Tot 0.9 m-mv is in een boring tussen de schuren baksteenpuin aanwezig.
Deze grond is op het NEN 5740-pakket geanalyseerd.

2
bodemonderzoek Middelblok 187A Gouderak, jan 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>2.2

Linge milieu bv

Ook op nabijgelegen locaties langs de Middelblok is in het verleden opgehoogd of aangevuld met puin.
Bij bijv het perceel Middelblok 191, direct ten oosten van de onderzoekslocatie, is over meer dan een
hectare puin aanwezig, tot maar liefst 2.0 4 3.0 meter diepte. Ook de buurman op nummer 187 (kada-
straal 3576) heeft aangegeven dat daar op een groot deel van het terrein puin ligt.

Tanks
Er zijn geen (voormalige) tanks bekend op het perceel.

Asbest
Er zijn mogelijke bronnen van asbest-bodemverontreiniging op het terrein aanwezig.
e Er zijn geen druppel-gootlijnen op het terrein aanwezig. Op één locatie watert een regenpijp van de
dakgoot echter af op de onverharde bodem naast de schuur. Deze plek is wel verdacht voor asbest.
Dit geldt de toplaag tot 0.1 m-mv. De locatie is aangegeven op tekening in bijlage E.

e In het puin van de oprit en half-verharding en onder het asfalt is visueel geen puin waargenomen.
Twee indicatieve mengmonsters van dit materiaal zijn op asbest geanalyseerd.

e Ook in de boringen buiten de verharding is de bovengrond wat puinhoudend. Ook van deze grond is
een mengmonster op asbest geanalyseerd.

Eerder onderzoek, omgeving
Er is geen eerder bodemonderzoek op de locatie zelf bekend. In de omgeving zijn de onderstaande
onderzoeken bekend bij Omgevingsdienst Midden Holland.

e In december 2021 is onderzoek verricht door Linge Milieu BV op het bedrijfsterrein Middelblok 191,
met rapport-nr 21-2185. Op de locatie gaat aannemer De Zwart Gondwerken BV zich vestigen.
Grond en grondwater zijn ondanks het vele puin maximaal licht verontreinigd. Bij eerder onderzoek
(juni 2020, Verhoeven BV) was olie plaatselijk sterk verhoogd. Dat is niet bevestigd bij het
onderzoek van december 2021.

« Grondslag BV heeft in juni 2012 onderzoek verricht op het terrein aan de Middelblok 181, naar
aanleiding van nieuwbouw. Rapport-nr is 19231. De bovengrond was daar licht puinhoudend. Zink
was boven de tussenwaarde verhoogd in de toplaag. Ondergrond en grondwater waren maximaal
licht verontreinigd. Er is geen verontreiniging aangetroffen waar verder onderzoek voor nodig was.

Bodemkwaliteitskaart, PFAS, japanse duizendknoop

Voor Gouderak is een bodemkwaliteitskaart beschikbaar. De boven- en ondergrond van de lintbebouwing
langs de Middelblok is volgens de kaart gemiddeld industrie-kwaliteit. De kaart is opgenomen in bijlage
D2. De locatie aan de Middelblok is net als de rest van Nederland verdacht voor PFAS. Onderzoek naar
PFAS is relevant als er grond van het terrein moet worden afgevoerd. Er is nergens japanse duizend-
knoop op de locatie gezien.

Bodemopbouw

Het onderzoeksterrein ligt op de tijdens het Holoceen gevormde gronden, die worden gerekend tot de
Westlandformatie. De slecht doorlatende deklaag ter plaatse heeft een dikte van circa 8 tot 10 meter en
bestaat uit klei en veen.

De bodem rond de schuren bevat wat zandige lagen, tot circa 0.6 m-mv. De bodem van het omringende
grasland bestaat uit humeuze klei, overgaand in veen op 0.5 m-mv. In de meeste boringen is puin
waargenomen in boven- of ondergrond, tot een diepte van maximaal 0.9 m-mv. Het gehalte is plaatselijk
als sterk gekwalificeerd. Er is visueel nergens asbest-verdacht materiaal zoals plaatjes aangetroffen.

3
bodemonderzoek Middelblok 187A Gouderak, jan 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Linge milieu bv

Het maaiveld rond de schuren bevindt zich op ongeveer 1.8 meter onder NAP. Ten tijde van het
onderzoek stond het grondwater op circa 0.5 m-mv. Het wegdek van de Middelblok ligt ter info op 3.8
meter plus NAP. De stromingsrichting van het freatisch grondwater is westelijk. De locatie bevindt zich
niet in een grondwaterbeschermingsgebied.

4
bodemonderzoek Middelblok 187A Gouderak, jan 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>3.1

3.2

3.3

Linge milieu bv

Opzet en invulling van het onderzoek

Onderzoekstrategie

Bij het opstellen van de onderzoeksstrategie is bijlage ONV van de NEN 5740 (Strategie bij verkennend
onderzoek) als richtlijn gehanteerd, met asbest (puin) als aandachtspunt. Het aantal boringen en de
locaties ervan is afgestemd op het doel van het onderzoek; het vaststellen van de algemene kwaliteit
van de bodem in het kader van de eigendomstransactie van het terrein.

Het asbest-onderzoek is indicatief en betreft het puin en de puinhoudende grond rond de schuren en het
uitstroompunt van de regenpijp van de achterste schuur.

Veldwerk onderzoek

Voorafgaand aan het veldwerk is een KLIC-melding gedaan en is het terrein geïnspecteerd. De boringen
en de bemonstering van de bodem zijn uitgevoerd volgens de BRL-protocollen 2001 en 2002. Het veld-
werk is uitgevoerd op 17 januari 2022. Er zijn vijftien boringen en een peilbuis geplaatst, tot een diepte
van maximaal 2.2 m-mv. Het veldwerk is uitgevoerd door Nico Verweij (Geldermalsen), erkend veld-
werker voor de protocollen. Zie ook www.bodemplus.nl/aanvragen/erkenningen/zoekmenu.

De boringen 4, 5, 6 en 8 staan in de verharding rond de schuren. Deze zijn gestaakt op 0.7 m-mv. Op
deze diepte is nog steeds massief puin aanwezig. Het is niet gelukt dieper met diamantzaag en ramguts
te komen. Boring 7 staat in de klinkers van de achterste schuur.

Boring 14, in het gras achter de schuren, is afgewerkt met een peilbuis met een filter van 1.0 tot 2.0 m-
mv, bij een grondwaterstand van 0.5 m-mv. Deze zijn bemonsterd op 25 januari 2022. Bij de bemonste-
ring zijn de pH, troebelheid en geleidbaarheid bepaald. De locaties van de boringen en peilbuis zijn terug
te vinden in de schets in bijlage E.

Asbest

Er is visueel nergens asbest waargenomen in of op de grond. Er zijn voor het indicatieve asbest-
onderzoek vier representatieve monsters samengesteld van puin en puinhoudende grond van het terrein.
De toplaag rond de regenpijp van de achterste schuur is bemonsterd met 20 grepen tot een diepte van
0.1 m-mv. Het asbest-onderzoek samengevat:

tabel 1: asbest-onderzoek

locatie m-mv — omschrijving asbestop mv visueel asbest in grond mm asbest
mm A, gootl, regenpijp 0.1 kleiig, humeus neen neen mm A, 12.0 kg
mm B, puin onder asfalt-beton 0.7 geheel puin neen neen mm B, 8.2 kg
mm C, mm puin, pad 0.2 geheel puin neen neen mm €, 15.9 kg
mm D, bovengr overig, B8-10, 12 | 0.5 licht puinhoudend | neen neen mm D, 12.8 kg

Zintuiglijke waarnemingen, chemisch onderzoek

Bij alle boringen is de grond zintuiglijk beoordeeld op bodemkundige eigenschappen en verdachte
afwijkingen. De oorspronkelijke bodem bestaat uit klei, overgaand in veen. De bodem rond de schuren
bevat tot 0.6 m-mv wat zandige lagen. De bodem van het omringende grasland is direct vanaf maaiveld
venig.

In de meeste boringen is puin waargenomen in boven- of ondergrond, tot een diepte van maximaal 0.9 m-
mv. Het gehalte is plaatselijk als sterk gekwalificeerd. De laag puin en menggranulaat bestaan voor ruim
meer dan 50% uit bodemvreemd materiaal en zijn daarmee geen onderdeel van de bodem.

5
bodemonderzoek Middelblok 187A Gouderak, jan 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Linge milieu bv

Er is visueel nergens asbest-verdacht materiaal zoals plaatjes aangetroffen. De boorbeschrijvingen zijn
opgenomen in bijlage C. Op basis van de doelstelling van het onderzoek en de bodemopbouw zijn acht
representatieve grond(meng)monsters samengesteld. Tabel 2 is een overzicht van de monsters en

analyses.

tabel 2: boringen, peilbuis en analyses

nr boringen / peilbuis m-mv NEN analyses
1 |B2,7,8en10 klei, matig puin 0.0-0.9 | NEN 5740 grond
2 [B7en8 zand, matig-sterk p | 0.1 -0.5 | NEN 5740 grond
3 [B13, 14en 15 klei, humeus 0.0-0.4 | NEN 5740 grond
4 \B8 klei, baksteen 0.5-0.9 | NEN 5740 grond
5 mm A gootl, regenpijp 0.1 NEN 5896, asbest-grond
6 mm B puin onder asfalt 0.7 NEN 5896, asbest-grond
7 mm C puin, pad 0.2 NEN 5896, asbest-grond
8 mm D bovengr overig 0.5 NEN 5896, asbest-grond
9 mm asfalt oprit 0.2 PAK, teerhoudendheid

| 10 | pb 14 grondwater | 1.0-2.0 | NEN 5740 grondwater

NEN-pakket grond AS3000 (stap 1)

- droge stof, lutum en organische stof,

- zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink),

- PAK (10V ROM),
- PCB's en olie.

NEN-pakket grondwater AS3000 (stap 2)

- zuurgraad (pH)

- zware metalen (barium, cadmium, molybdeen, kobalt, koper, kwik, lood, nikkel en zink),

- vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen) en olie,

- vluchtige chloorkoolwaterstoffen (1,2-dichloorethaan, cis 1,2-dichlooretheen, 1,2-dichloorpropaan,
tetrachloormethaan, 1,1,1-trichloorethaan, 1,1,2- trichloorethaan, trichlooretheen (tri), trichloormethaan.

6

bodemonderzoek Middelblok 187A Gouderak, jan 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Linge milieu bv

4. Analyse, toetsing en interpretatie

41

Analyseresultaten grond
De analysecertificaten en toets zijn opgenomen in bijlage B1. De toetsing is uitgevoerd conform de
BoToVa-systematiek (Bodem Toets & Validatieservice). In de tabel zijn de naar standaard bodem

omgerekende gehaltes opgenomen. De locaties van de boringen zijn terug te vinden in bijlage E.

tabel 3 : analyses en toets grond (mg/kg ds), omgerekend naar stand. bodem

boring 2,7,8,107en8 AW TW [IW wonen B13-15 B8 asfalt
m-m 0-0.9 0.1-0.5 0-0.4 0.5-0.9

puin matig matig - baksteen
org.stof (%) 6.6 1.2 126 2.3

dr.stof (%) 69.2 90.5 56.4 774

lutum (%) 12 1 50.9 3.2

zw metalen

barium - - -
cadmium - - - -

kobalt - - - -

koper - - - -

kwik - - 0.18+ 0.23»

lood 63» 58 + 50 290 200 |62- 214+
molybdeen - - 15 96 1.7» -

nikkel - - - -

zink 175° - 140 430 200 - 213 »
PAK 10VROM| 20 + 22 - 2.7» 21
PCB's - - 0.02 05 - 0.04 »

olie C10-40 - - 190 2600 -

indicatief industr AW wonen industr

- : geen overschrijding van de achtergrondwaarde,
* 7 lichte verhoging, overschrijding van de achtergrondwaarde (AW),
… 2 matige verhoging, overschrijding van de tussenwaarde (TW).

Boven- en ondergrond

In de boven- en ondergrond rond de schuren aan de Middelblok worden geen tussenwaarden over-
schreden. Dat geldt ook voor de sterk (baksteen)puinhoudende bovengrond en de grond in de contour
van de gedempte sloot. De licht verhoogde gehaltes hebben geen consequenties voor een eventuele
eigendomsoverdracht van de locatie en zijn geen risico voor de volksgezondheid.

Indicatief is de grond van het terrein rond de schuren wonen- en industrie-kwaliteit. Dat sluit aan bij de
gegevens van de bodemkwaliteitskaart voor Gouderak.

Asfalt

Het asfalt van de oprit bevat 21 mg/kg ds PAK. Het criterium voor teerhoudend asfalt is 50 mg/kg ds. Het
asfalt kan dus als niet-teerhoudend worden beschouwd.

7
bodemonderzoek Middelblok 187A Gouderak, jan 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>4.2

Linge milieu bv

Resultaten asbest

Er is bij de analyse van de bovengrond en het puin rond de schuren onderscheid gemaakt in hecht-
gebonden en niet-hechtgebonden asbest. Het laatste bestaat uit losse vezels en is de meest risicovolle.
Het hecht-gebonden asbest is plaatmateriaal, waarvan losse vezels vrijkomen als het bewerkt wordt
(zagen, snijden).

tabel 4 : Analyseresultaten en toetsing grond (mg/kg ds)

omschrijving m-my aantal deeltjes gewogen gehalte visueelasbest gewicht asbest tot, gewogen
monster < 20 mm <20 mm >20 mm > 20 mm, mg mg/kg ds

mm A, regenpijp-uitstroom 0.1 nul <1.0 mg/kg ds | neen - <1.0 mg/kg ds
mm B, puin onder asfalt-beton 0.7 nul <0.9 mg/kg ds | neen - <0.8 mg/kg ds
mm C, puin-pad 0.2 nul <0.4 mg/kg ds | neen - <0.4 mg/kg ds
mm D, bovengr overig, B8-10, 12 | 0.5 nul <0.8 mg/kg ds | neen - <0.8 mg/kg ds

Asbest mm, < 20 mm

Analytisch is door het lab geen asbest kleiner dan 20 mm aangetoond. De monsters bevatten volgens
de analysecertificaten ook geen asbest kleiner dan 0.5 mm. Dat is het zogenaamde respirabele, meest
risicovolle asbest.

Asbest mm, >20 mm
Visueel is nergens asbestverdacht (plaat)materiaal gevonden in of op de grond op de locatie.

8
bodemonderzoek Middelblok 187A Gouderak, jan 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Linge milieu bv

4.3 Analyseresultaten grondwater
Het analysecertificaat van de grondwatermonsters en de toets zijn opgenomen in bijlage B1. De locaties
van de peilbuizen zijn te vinden in de schets in bijlage E. De toets is uitgevoerd conform de BoToVa-

systematiek (Bodem Toets & Validatieservice).

tabel 4 : analyseresultaten grondwater (ugl)

peilbuis pb 14 SW TW IW
m-mv 1.0-2.0
25 januari 2022

pH 6.8
geleidbaarheid (uS/cm) 1.210
grondwater, cm-mv 45
troebelheid, NTU 140

molybdeen 6.1 » 5 153
cadmium -
barium -
koper -
kobalt -
lood -
nikkel -
zink -
kwik -

vluchtige aromaten
benzeen -
tolueen -
ethylbenzeen -
xylenen -
naftaleen -

vl. chl. koolwaterstoffen
1,2-dichloorethaan -
cis1,2-dichlooretheen -
tetrachlooretheen -
tetrachloormethaan -
1,1,1-trichloorethaan -
1,1,2-trichloorethaan -
trichlooretheen -
dichloorbenzenen -
chloorbenzenen -
monochloorbenzeen -

minerale olie C10-40 -

- : geen overschrijding van de streefwaarde,
* 7 lichte verhoging, overschrijding van de streefwaarde
«> sterke verhoging, overschrijding van de interventiewaarde.

Het grondwater staat op het terrein aan de Middelblok op 0.5 m-mv. De pH, EC en troebelheid van het
water kunnen als normaal voor deze bodem worden beschouwd.

Molybdeen is als enige licht verhoogd in het grondwater. Dit metaal is regionaal verhoogd, vaak in
combinatie met barium (hier dus niet).

9
bodemonderzoek Middelblok 187A Gouderak, jan 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>5.1

Linge milieu bv

Conclusie en aanbevelingen

Op 18 januari 2022 is in opdracht van mevr G. Verkaik uit Hekendorp milieukundig bodemonderzoek
uitgevoerd op het terrein aan de Middelblok 187A in Gouderak, gemeente Krimpenerwaard. Kadastrale
gegevens van het perceel zijn Gouderak B, nummer 3577.

Op de locatie staan twee schuren cq stallen, begin jaren '80 gebouwd. Het erf tussen de schuren is deels
verhard met puin, beton en asfalt. Het terrein heeft een oppervlak van 3.275 m?

Wat eventuele bodemverontreiniging betreft is de locatie als onverdacht beschouwd, met asbest als
aandachtspunt. Er zijn vijftien boringen en een peilbuis geplaatst tot maximaal 2.2 m-mv. Het grond-
water stond op het moment van het onderzoek op 0.5 m-mv. Het asbest-onderzoek is indicatief en
betreft het puin en de puinhoudende grond rond de schuren en het uitstroompunt van de regenpijp van
de achterste schuur. Grond en grondwater zijn geanalyseerd op het NEN 5740-pakket en asbest. Er

zijn vier mengmonsters grond en puin op asbest geanalyseerd.

Conclusies

De oorspronkelijke bodem bestaat uit klei, overgaand in veen. De bodem rond de schuren bevat tot 0.6
m-mv wat zandige lagen. De bodem van het omringende grasland is direct vanaf maaiveld venig.

In de meeste boringen is puin waargenomen in boven- of ondergrond, tot een diepte van maximaal 0.9 m-
mv. Het gehalte is plaatselijk als sterk gekwalificeerd. De laag puin en menggranulaat bestaan voor ruim
meer dan 50% uit bodemvreemd materiaal en zijn daarmee geen onderdeel van de bodem. Er is visueel
nergens asbest-verdacht materiaal zoals plaatjes aangetroffen.

Grond

In de boven- en ondergrond rond de twee schuren aan de Middelblok worden geen tussenwaarden
overschreden. Dat geldt ook voor de sterk puinhoudende grond en de grond in de contour van de
gedempte sloten. Indicatief is de grond van het terrein rond de schuren wonen- en industrie-kwaliteit.
Dat sluit aan bij de gegevens van de bodemkwaliteitskaart voor Gouderak.

Het asfalt van de oprit naar de dijk bevat 21 mg/kg ds PAK. Het criterium voor teerhoudend asfalt is 50
mg/kg ds. Het asfalt kan dus als niet-teerhoudend worden beschouwd.

Asbest

Asbest is visueel nergens waargenomen op het terrein aan de Middelblok. Er zijn vier monsters van puin
en puinhoudende grond op asbest geanalyseerd. Het lab heeft daarin geen asbest aangetoond. De
monsters bevatten volgens het analysecertificaat geen asbest kleiner dan 0.5 mm. Dat is het zogenaam-
de respirabele, meest risicovolle asbest.

Grondwater
Molybdeen is als enige licht verhoogd in het grondwater. Dit metaal is regionaal verhoogd, vaak in
combinatie met barium.

Conclusie, aanbevelingen

De licht verhoogde gehaltes in grond en grondwater hebben geen consequenties voor een eigendoms-
overdracht van de locatie en zijn geen risico voor de volksgezondheid. Omdat er geen tussenwaarden
worden overschreden is er geen aanleiding voor verder onderzoek. De algemene bodemkwaliteit zou
ook geen belemmering zijn voor eventuele ontwikkeling van de locatie.

10
bodemonderzoek Middelblok 187A Gouderak, jan 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>5.2

Linge milieu bv

Betrouwbaarheid

Linge Milieu streeft naar een zo groot mogelijke representativiteit van het onderzoek. Het onderhavig
onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de algemeen gebruikelijke inzichten en methoden
en Kwalibo. De resultaten van het onderzoek zijn echter gebaseerd op een beperkt aantal boringen en
analyses.

Het in Gouderak uitgevoerde bodemonderzoek is een momentopname. Naarmate de periode tussen de
uitvoering van het onderzoek en het gebruik van de resultaten langer wordt, zal meer voorzichtigheid
betracht dienen te worden bij het gebruik van de resultaten van dit rapport.

11
bodemonderzoek Middelblok 187A Gouderak, jan 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Linge milieu bv

Bijlage A: Toelichting onderzoek

Toetsing van de analyseresultaten wordt uitgevoerd met behulp van de Botova-systematiek (Bodem Toets
8 Validatieservice). Deze richtlijn is van kracht sinds 1 november 2013, ter vervanging van toetsings-
richtlijnen, die tot die tijd werden gehanteerd voor diverse toepassingen.

Achtergrondwaarde

De achtergrondgehaltes voor Nederlandse bodems of detectielimiet van de toegepaste analysemethode.
De streefwaarden kunnen worden beschouwd als indicatieve concentratieniveaus, waarboven wel en
waaronder geen sprake is van aantoonbare verontreiniging. De streefwaarden zijn afhankelijk gesteld van
het organische stof- en lutum(kleijgehalte, zodat bodemtypecorrectie kan worden toegepast.

Criterium voor nader onderzoek, tussenwaarde

In het kader van de Wet bodembescherming wordt nader onderzoek op korte termijn wenselijk geacht als
er sprake kan zijn van een ernstig gevaar voor vermindering van de functionele eigenschappen die de
bodem voor mens, plant of dier heeft. Wanneer de concentratie van één of meer stoffen het criterium voor
nader onderzoek overschrijdt, wordt aangenomen dat in principe sprake kan zijn van dergelijk risico. Of dit
inderdaad het geval is, wordt vastgesteld in het nader onderzoek. Overigens kan afhankelijk van de
situatie, ook gehalten lager dan dit criterium een nader onderzoek gewenst zijn.

Interventiewaarde

De interventiewaarden geven het concentratieniveau aan voor verontreinigingen in grond en grondwater
aan waarboven ernstige vermindering of dreigende vermindering optreedt van de functionele
eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier. Bij gehalten boven de interventiewaarde is
sprake van (een geval van) ernstige bodemverontreiniging. De interventiewaarden zijn vastgesteld voor
grond/sediment en grondwater en gelden voor land- en waterbodems.

Voor de interventiewaarden geldt dat zowel ze humaan- als ecotoxicologisch onderbouwd zijn. Verder
geldt dat ze gedimensioneerd zijn, om in geval van ernstige bodemverontreiniging te spreken dient het
gemiddelde aangetroffen gehalte minimaal 25 m* grond of 100 m? grondwater hoger te zijn dan de
interventiewaarden. De waarden zijn afhankelijk van het organisch stof- en lutumgehalte, hetgeen is
vastgelegd in zogenaamde bodemtypecorrectieformules.

Als een geval van ernstige verontreiniging geconstateerd is, dient saneringsonderzoek uitgevoerd te
worden. Bij lagere concentraties is de urgentie van een saneringsonderzoek minder groot, maar in
bepaalde gevallen kan het echter toch wenselijk zijn het saneringsonderzoek niet te lang uit te stellen.

Veldwerk

Ruimtelijke verdeling boringen/peilbuizen

Als er sprake is van onverdacht terrein worden de boringen ruimtelijk evenredig verdeeld. Van een
verdachte locatie is sprake als er op die plaats activiteiten plaatsvinden of in het verleden plaats hebben
gevonden, die kunnen leiden tot verontreiniging, ofwel als in de toekomst activiteiten gaan worden
uitgevoerd die tot verontreiniging kunnen leiden.

Het aantal boringen is afhankelijk van de oppervlakte van de (verdachte) locatie en van de mogelijke
verspreiding. In veel gevallen wordt gekozen voor een gecombineerde onderzoeksstrategie: de
bodemkwaliteit voor het gehele terrein wordt bepaald volgens de strategie voor een onverdacht of
homogeen verdacht terrein, terwijl verdachte locaties apart worden onderzocht.

Bemonstering

Meestal worden boringen handmatig gezet met een zogenaamde edelmanboor. In andere gevallen wordt
gebruik gemaakt van een puin- of pulsboor. Soms is een verharding aanwezig die niet tijdelijk verwijderd
kan worden: in beton- of asfaltverhardingen worden met een diamantboor gaten geboord om de
onderliggende bodem te kunnen bereiken. Regelmatig komt het voor dat losse verhardingsmaterialen zijn
aangebracht (met name puin). Om die reden moeten boringen soms (gedeeltelijk) worden uitgevoerd met
een slagguts, een ramguts of een compressorhamer.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>& inge milieu bv

In één of meer boorgaten worden peilbuizen geplaatst om grondwatermonsters te kunnen nemen.
Peilbuizen zijn PVC of HDPE buizen die over een lengte van één of twee meter zijn geperforeerd. Het
filterdeel wordt zo afgesteld dat grondwater van een specifieke diepte wordt bemonsterd. Voor het
afpompen en bemonsteren wordt gebruik gemaakt van een slangenpomp of een kunststof slang met
pulsklep.

In het veld wordt van elke onderscheiden bodemlaag een grondmonster genomen, met dien verstande dat
afwijkende of verontreinigde bodemlagen apart worden bemonsterd. De maximale laagdikte per monster is
50 cm. De grondmonsters worden verpakt in glazen potten die volledig worden gevuld en worden
afgesloten met neopreen deksels. De monsters worden gekoeld bewaard.

Voor het verkrijgen van een representatief grondwatermonster wordt de peilbuis gespoeld, direct na
plaatsing en voorafgaand aan de bemonstering. Bemonstering vindt in principe plaats na minimaal een
week standtijd.

Zintuiglijk onderzoek

In het veld wordt grond opgeboord en grondwater opgepompt. De resultaten van het zintuiglijk onderzoek
worden opgenomen in het rapport. Mede op basis van deze resultaten wordt beslist welke monsters op
welke chemische stoffen worden geanalyseerd. Het zintuiglijk onderzoek is te splitsen in:

“= __Lithologisch onderzoek, waarbij de opgeboorde grondsoorten worden geclassificeerd. Dit is onder
andere nodig omdat de natuurlijke achtergrondconcentraties van stoffen verschillen per grondsoort.
Ook de adsorptie van stoffen aan bodemdeeltjes en daarmee de snelheid van verspreiding van
verontreinigingen varieert met de grondsoort.

= - Onderzoek naar verontreiniging, waarbij waarneembare afwijkingen in of aan het bodemmateriaal
worden beschreven. Hierbij wordt gezocht naar zichtbaar bodemvreemd materiaal zoals puin en afval,
en naar geuren van bodemvreemd materiaal, zoals olie en oplosmiddelen.

Waarnemen minerale olie en vluchtige aromaten

De eigenschappen van olie kunnen sterk variëren. Zogenoemde zware oliën (lange koolstofketens) zijn
niet of slecht te ruiken. Bij twijfel wordt vaak gebruik gemaakt van de 'oliepanmethode'. Daarbij wordt de
grond verkruimeld in een schaal met water. Het verschijnen van een oliefilm op het water is een teken dat
er olie in de grond aanwezig kan zijn. Dit kan dan worden gecontroleerd met een analyse.

Chemisch onderzoek

Indien bij het zintuiglijk onderzoek in overeenkomende bodemlagen uit verschillende boringen geen
afwijkingen worden aangetroffen, mogen mengmonsters worden samengesteld van maximaal tien
monsters. Voor chemische analyse op mengmonsters wordt gekozen om zoveel mogelijk informatie te
verkrijgen tegen relatief beperkte analysekosten. Het risico hierbij is dat in het mengmonster een
lichte/matige/sterke verontreiniging wordt aangetroffen, waarbij niet duidelijk is of alle monsters in dezelfde
mate zijn verontreinigd, ofwel dat één of enkele monsters relatief sterk zijn verontreinigd. Indien een
dergelijke situatie optreedt, dan worden in principe de individuele monsters van waaruit dat mengmonster
was samengesteld, geanalyseerd op de betreffende stof. Op die manier wordt vastgesteld hoe de
verontreiniging is verdeeld over de monsters.

In principe wordt overgegaan op het uitsplitsen van mengmonsters als de tussenwaarde wordt
overschreden. Is er sprake is van een onverdacht terrein worden minimaal twee grondmengmonsters en
één grondwatermonster geanalyseerd op een breed scala aan stoffen. Dit zijn de zogeheten NEN-
analysepakketten. Als er sprake is van aandachtspunten waarbij bekend is om welke verontreinigende
stoffen het gaat, of indien het onderzoek wordt uitgevoerd om de nulsituatie te bepalen, worden de
betreffende monsters onderzocht op de relevante stoffen. In het kader van het chemisch onderzoek
worden in het algemeen monsters die tijdens het zintuiglijk onderzoek als afwijkend zijn beoordeeld, niet
gemengd. Wel wordt met mengmonsters gewerkt indien een homogene afwijkende laag wordt
aangetroffen, bijvoorbeeld een puinhoudende verhardingslaag. Grondwatermonsters worden in principe
nooit gemengd. Voor het chemisch onderzoek worden de grond- en grondwatermonsters aangeleverd bij
een onafhankelijk STERLAB laboratorium.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>bijlage B1

Linge milieu bv

analyseresultaten grond, asfalt
Middelblok 187A

Gouderak

januari 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>®

“ys eurofins |

—analytico

Linge Milieu BV

T.a.v. arjan@lingemilieu.nl
Poppelenburgerstraat 52
4191 ZT GELDERMALSEN

Analysecertificaat

Datum: 24-Jan-2022

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

2022007080/1
21-2160
Gouderak middelblok 187 q

Certificaatnummer/Versie
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam

Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen 18-Jan-2022

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

pm

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
NL-3771NB Barneveld
+31 (0)34 242 63 00
Info-envGeurofins.nl
www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 22277 59
belgie-env@eurofins.be
www.eurofins. be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is 150 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>“s eurofins |

—analytico’

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 21-2160 Certificaatnummer/Versie 2022007080/1

Uw projectnaam Gouderak middelblok 187 q Startdatum analyse 18-Jan-2022

Uw ordernummer Datum einde analyse 24-Jan-2022

Uw monsternemer info@lingemilieu.nl Rapportagedatum 24-Jan-2022/14:07
Bijlage A,B,C
Pagina 1/2

Analyse Eenheid 1 2 3 4

Voorbehandeling

Verkleinen kaakbreker

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Uitgevoerd

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd

S Droge stof % (m/m) 56.4
S Droge stof % (m/m) 69.2 90.5 77.4
S Organische stof % (m/m) ds 6.6 1.2 12.6 2.3
Gloeirest % (m/m) ds 93 99 84 98
S  Korrelgrootte < 2 um (Lutum) % (m/m) ds 12.0 <2.0 50.9 3.2
Metalen
S Barium (Ba) mg/kg ds 200 26 240 95
S Cadmium (Cd) mg/kg ds 0.42 <0.20 0.49 0.33
S Kobalt (Co) mg/kg ds 6.4 <3.0 9.8 3.1
S Koper (Cu) mg/kg ds 21 5.2 31 11
S Kwik (Hg) mg/kg ds 0.11 <0.050 0.23 0.16
S Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1.5 <1.5 1.7 <1.5
S Nikkel (Ni) mg/kg ds 14 4.8 32 7.4
S Lood (Pb) mg/kg ds 51 37 83 140
S Link (Zn) mg/kg ds 120 26 110 96
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 4.3
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5.0 12 <5.0 17
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds 18 8.3 <5.0 20
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds 64 18 13 48
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 64 17 13 28
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds 35 11 <6.0 14
S Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds 190 69 <35 140
Chromatogram olie (GC) Tie bijl. Tie bijl. Zie bijl.
Polychloorbifenylen, PCB
S PCB 28 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
Nr. Uw monsteromschrijving Opgegeven monstermatrix Monster nr.
1 B2,7, 8, 10 (0-90), 02: 0-50, 07: 50-90, 08: 0-30, 10: 0-30 Grond (AS3000) 12514836
2 B7 en 8 (0.1-0.5), 07: 9-25, 08: 30-50 Grond (AS3000) 12514837
3 Bi3-15 (0-40), 13: 0-40, 14: 0-40, 15: 0-40 Grond (AS3000) 12514838
4 B8 (0.5-0.9), 08: 50-90 Grond (AS3000) 12514839
peitsivag, Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
2 > Ar APO4 erkende en geaccrediteerde verrichting
x Ws: AS SIKE erkende en geaccrediteerde verrichting
a = Wi VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V. Ember” W: Waals Gewest erkende verrichting GS

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5

NL-3771NB Barneveld B-9810 Nozareth

+31 (0)34 2426300 +352 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www. eurofins. be

BNP Paribas S.A, 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

KvK/Coc: 09088623

BTW/VAT: NL B043.14.885.B01

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. RW
Eurofins Analytico B.V, is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

IN

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), TESTEN
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) RvA
en door de overheid van Luxemburg (MEV). vA L010
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>“s eurofins |

—analytico’

Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer 21-2160 Certificaatnummer/Versie 2022007080/1
Uw projectnaam Gouderak middelblok 187 q Startdatum analyse 18-Jan-2022
Uw ordernummer Datum einde analyse 24-Jan-2022
Uw monsternemer info@lingemilieu.nl Rapportagedatum 24-Jan-2022/14:07
Bijlage A,B,C
Pagina 2/2

Analyse Eenheid 1 2 3 4

S PCB 52 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010

S PCB 101 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010

S PCB 118 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010

S PCB 138 mg/kg ds 0011 ” <0.0010 <0.0010 0.0019 7

S PCB 153 mg/kg ds 0012 2 <0.0010 0.0012 > 0.0023 ®

S PCB 180 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 0.0027

S PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0.0058 0.0049 ? 0.0054 0.0097
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S Naftaleen mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050

S  Fenanthreen mg/kg ds 1.9 0.15 0.067 0.11

S _Anthraceen mg/kg ds 0.49 <0.050 <0.050 0.074

S  Fluorantheen mg/kg ds 5.0 0.52 0.20 0.56

S Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 2.4 0.26 0.10 0.34

S  Chryseen mg/kg ds 1.6 0.27 0.10 0.38

S  Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 1.2 0.14 0.060 0.18

S Benzo(a)pyreen mg/kg ds 2.8 0.30 0.11 0.41

S _Benzo(ghiperyleen mg/kg ds 2.3 0.24 0.086 0.27

S Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 2.0 0.25 0.075 0.30

S PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 20 2.2 0.87 2.7

Nr. Uw monsteromschrijving

1 B62, 7, 8, 10 (0-90), 02: 0-50, 07: 50-90, 08: 0-30, 10:
2 B7 en 8 (0.1-0.5), 07: 9-25, 08: 30-50
3 B13-15 (0-40), 13: 0-40, 14: 0-40, 15: 0-40
4 68 (0.5-0.9), 08: 50-90
seits Wa,
Eee
x À
e ©
Eurofins Anolytico B.V. KA Ad

BNP Paribas S.A, 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

KvK/Coc: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.663.601

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5

NL-3774NB Barneveld B-9810 Nozareth

+31 (0534 2426300 +32 (0)9 2227759
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www. eurofins.nl www.eurofins.be

Opgegeven monstermatrix Monster nr.

0-30 Grond (AS3000) 12514836

Grond (A53000) 12514837

Grond (AS3000) 12514838

Grond (AS3000) 12514839

Q: door Ava geaccrediteerde verrichting Akkoord
Ar APO4 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

5: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

Wi VLAREL erkende verrichting

VA

Wi Wools Gewest erkende verrichting

A
EN
TESTEN
RvA 1010

bit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V, is [50 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en doar de overheid van Luxemburg (MEV).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>;* eurofins |

—analytico’

Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022007080/1

Pagina 1/1

Monster nr. Uw monsteromschrijving

Barcode Boornr Van Tot Uw datum monstername Monsteromsch./Monstername ID
12514836 B2, 7, 8, 10 (0-90), 02: 0-50, 07: 50-90, 08: 0-3 0, 10: 0-30

0539292764 07 50 90 18-Jan-2022

0539292758 08 0 30 18-Jan-2022

0539292879 10 0 30 14-Jan-2022

0539278558 02 0 50 18-Jan-2022

12514837 B7 en 8 (0.1-0.5), 07: 9-25, 08: 30-50

0539292751 07 9 25 14-Jan-2022

0539292761 08 30 50 18-Jan-2022

12514838 B13-15 (0-40), 13: 0-40, 14: 0-40, 15: 0-40

0539292866 13 0 40 18-Jan-2022

0539292868 14 0 40 18-Jan-2022

0539292877 15 0 40 14-Jan-2022

12514839 B8 (0.5-0.9), 08: 50-90

0539292880 08 50 90 18-Jan-2022

Eurofins Analytice B.V.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V, is [50 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth IBAN: NL71BNPA0227924525 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
+31 (0)34 2426300 +32 (0)9 2227759 BIC: BNPANL2A het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be KvK/CoC: 09088623 en door de overheid van Luxemburg (MEV).

wwW.eurofins.n1 Www.eurofins.be BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>;* eurofins |

—analytico’

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022007080/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)
PCB 138 kan positief beinvloed worden door PCB 163.

Opmerking 2)
PCB 153 kan positief beinvloed worden door PCB 132.

Opmerking 3)
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytice B.V.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth IBAN: NL71BNPA0227924525 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
+31 (0)34 2426300 +32 (0)9 2227759 BIC: BNPANL2A het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be KvK/CoC: 09088623 en door de overheid van Luxemburg (MEV).

wwW.eurofins.n1 Www.eurofins.be BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<= eurofins |

—analytico’

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022007080/1

Pagina 1/1
Analyse Methode Techniek Methode referentie
Voorbehandeling
Malen kaakbreker (1kg) W0101 Voorbehandeling NEN-EN 16179
Cryogeen malen W0106 Voorbehandeling AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof wo104 Gravimetrie pb 3010-2 en NEN-EN 15934
Droge Stof wo104 Gravimetrie pb 3010-2 en NEN-EN 15934
Organische stof (gloeiverlies) wo109 Gravimetrie pb 3010-3 en NEN 5754
Korrelgrootte < 2 um (lutum) WO171 sedimentatie pb 3010-4 en NEN 5753
Metalen
Barium (Ba) W042 ICP-MS pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd) W0423 ICP-MS pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co) W0423 ICP-MS pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu) W0423 ICP-MS pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg) W042 ICP-MS pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo) W042 ICP-MS pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni) W042 ICP-MS pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb) W042 ICP-MS pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn) W0423 ICP-MS pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie
Minerale Olie (C10-C40) W0202 GC-FID pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703

Chromatogram MO (GC) W0202 GC-FID NEN-EN-ISO 16703
Polychloorbifenylen, PCB

PCB (7) WO271 GC-MS pb 3010-8 en NEN 6980
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

PAK (10) (VROM) WO271 GC-MS pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287
PAK som AS3000/AP04 W0271 GC-MS pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden”, versie juni 2020.

Eurofins Analytice B.V.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V, is [50 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth IBAN: NL71BNPA0227924525 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
+31 (0)34 2426300 +32 (0)9 2227759 BIC: BNPANL2A het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be KvK/CoC: 09088623 en door de overheid van Luxemburg (MEV).

wwW.eurofins.n1 Www.eurofins.be BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01


====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>«ys eurofins

— arkhiamategam TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 12514836
Certificate no.: 2022007080

Sample description.: B2, 7, 8 , 10 (0-90), 02: 0-50, 07: 50-90, 08: 0-3

V
10000 10000
a
<= 25000 —] oO + 5000
N e N 8 8 s
9 5 Š SAAKS, 5
2 a EN A 5 oF
(6) (6) (68) Oo O oO
0 T T T T T T T 0
0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8
Minutes
1000 1000
<=  500- L 500
= =) 10 o
A
a © 9 ö 8 3
(6) oO A = O b oO
7 i har: tl en si
> ° a CD Ö Ö 88
o ° ° M ohu MeT NT
0 T T T —\ T T T T 0
0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8
Minutes
200 200
Š 8 9
< — 100— 9 3 8 2 p 100
= od LD
O 3 og
8 ö ö °

C10-C12

C12-C16

a

pA

pA
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>e .
“ys eurofins
— Sbcomatoegram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 12514839

Certificate no.: 2022007080
Sample description.: B8 (0.5-0.9), 08: 50-90

V
10000 10000
2
<= 5000- ° + 5000
Od 10 = Ln) uw i=]
= = ~™ on 05
Oo Oo OG G Ö ö
| ° N ox N 8 24
oO oO oo O Ö ö Ö
0 T T T T 7 T t 0
0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8
Minutes
1000 1000
gd  500- L 500
| ae: 5 g§ 8 §
O +
34 A or — 3 ww O
= - = N A où
d O oO oo O re) öö
0 E T — AS T T T T T 0
0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8
Minutes
200 | 200
< 100 + 100
N © Š Ö 3 =
5) 9 } = hi
d a SA 8 8 2e
= 5 06 O OO
oO
B ON |
or in -0

°
&
2
ro
°
oo

10 1.2

=
ES
>
ker]

ul
oo

pA

pA

pA
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toets Wbb grond

projectnummer 21-2160

Projectnaam Gouderak middelblok 187 q
monstername 18-01-2022

Monsternemer info@lingemilieu.nl

Certificaatnummer 2022007080

boring 2,7,8,10 GSSDtoets 7en8 GSSD toets B13-15 GSSD toets B8 GSSD toets
m-mv 0-90 0.1-0.5 0-40 0.5-0.9

lutum 12 2 50,9 3,2

Droge stof % (mim) 69,2 69,2 90,5 90,5 ITA 77,4
Organische stof % (mim) ds 6,6 6,6 1,2 1,2 12,6 12,6 2,3 2,3
Gloeirest % (mim) ds 93 99 84 98
Korrelgrootte < 2 um % (m/m) ds 12 12 <2,0 1,4 50,9 50,9 3,2 3,2
Droge stof % (m/m) 56,4 56,4

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds 200 344,4 26 100,8 240 130,8 95 320,1
Cadmium (Cd) mg/kg ds 042 053 - | <0,20 0,241 - 049 0,377 - 0,33 055 -
Kobalt (Co) mg/kg ds 64 10,75 - <3,0 7,383 - 98 5427 - 3,1 9,634 -
Koper (Cu) mg/kg ds 21 289 - 5,2 10,76 - 31 2102 - 11 21,64 -
Kwik (Hg) mg/kg ds 0,11 0,132 - | <0,05 005 - 0,23 0,176 * 0,16 0,225 *
Molybdeen (Mo) mg/kg ds <15 1,05 - <15 1,05 - 1,7 17 * <15 1,05 -
Nikkel (Ni) mg/kg ds 14 2227 - 48 14 - 32 1839 - 71 1883 -
Lood (Pb) mg/kg ds 51 63,19 * 37 58,24 * 83 62,16 * 140 2144 *
Zink (Zn) mg/kg ds 120 1752 * 26 6169 - 110 6949 - 96 2132 *
Minerale olie

olie totaal C10-40 mg/kg ds 190 2879 * 69 345 * <35 1944 - 140 608,7 *
PCB

PCB (som factor 0.7 mg/kg ds 0,006 0,009 - | 0,005 0,025 - | 0,0054 0,004 - 0,01 0,042 *
PAK

Naftaleen mg/kg ds 0,035 0,035 <0,050 0,028 <0,050 0,035
Fenanthreen mg/kg ds 1,9 1,9 0,15 0,15 0,067 0,053 0,11 0,11
Anthraceen mg/kg ds 049 049 <0,050 0,035 <0,050 0,028 0,074 0,074
Fluorantheen mg/kg ds 5 5 0,52 0,52 0,2 0,159 0,56 0,56
Benzo(a)anthraceenmg/kg ds 2,4 2,4 0,26 0,26 0,1 0,079 0,34 0,34
Chryseen mg/kg ds 1,6 1,6 0,27 0,27 0,1 0,079 0,38 0,38
Benzo(k)fluorantheemg/kg ds 1,2 1,2 0,14 0,14 0,06 0,048 0,18 0,18
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 2,8 2,8 0,3 0,3 0,11 0,087 0,41 0,41
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 2,3 2,3 0,24 0,24 0,086 0,068 0,27 0,27
Indeno(123-cd)pyreemg/kg ds 2 2 0,25 0,25 0,075 0,06 0,3 0,3
PAK 10VROM mg/kg ds 20 19,73 * 2,2 22 * 0,87 0,689 - 2,7 2,659 *

- kleiner dan of gelijk aan de AW
* groter dan Achtergrondwaarde
aa groter dan Tussenwaarde

aun groter dan Interventiewaarde
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>«* eurofins

Linge Milieu BV

T.a.v. Arjan Vlasblom
Poppelenburgerstraat 52
4191 ZT GELDERMALSEN

Analysecertificaat

Datum: 20-Jan-2022

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie 2022007120/1

Uw project/verslagnummer 21-2160A

Uw projectnaam Middelblok 187A Gouderak
Uw ordernummer 2160

Monster(s) ontvangen 18-Jan-2022

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

pm

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is 150 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.

NL-3771NB Barneveld
+31 (0)34 242 63 00
Info-envGeurofins.nl
www.eurofins.nl

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 22277 59
belgie-env@eurofins.be
www.eurofins. be

IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>«* eurofins

Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer = 21-2160A Certificaatnummer/Versie 2022007120/1
Uw projectnaam Middelblok 187A Gouderak Startdatum analyse 18-Jan-2022
Uw ordernummer 2160 Datum einde analyse 20-Jan-2022
Uw monsternemer nico verweij Rapportagedatum 20-Jan-2022/10:19
Bijlage A,B,C
Pagina 1/1
Analyse Eenheid 1
Extern / Overig onderzoek
Naftaleen mg/kg 2.7?
Fenanthreen mg/kg 20
Anthraceen mg/kg <2.5 ”
Fluorantheen mg/kg <2.5 ©
Benzo(a)anthraceen mg/kg (2.57
Chryseen mg/kg <2.5 ”
Benzo(k)fluorantheen mg/kg <2.5 9
Benzo(a)pyreen mg/kg <2.5 ”
Benzo(ghi)peryleen mg/kg <2.5 2
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg <2.5 ?
PAK Totaal VROM (10) mg/kg a1”
Nr. Uw monsteromschrijving Opgegeven monstermatrix Monster nr.
1 asfalt oprit, middelblok Asfalt 12514990
Q: door RvA geaccrediteerde verrichting Akkoord
Ar APOd erkende en geaccrediteerde verrichting M
5: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting Pr.coörd.
Wi VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytice B.V. W: Waals Gewest erkende verrichting VA
bit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46 Venecoweg 5 BNP Paribas S.A, 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V, is [50 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth IBAN: NL71BNPA0227924525
+31 (0)34 2426300 +352 (0)9 222 77 59 BIC: BNPANL2A
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be KvK/Coc: 09088623

wwW.eurofins.n1 wwW.eurofins.be BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>«* eurofins

Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022007120/1

Monster nr. Uw monsteromschrijving

Barcode Boornr Van Tot
12514990 asfalt oprit, middelblok
0901363683 0 0 18-Jan-2022

Eurofins Analytice B.V.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5

NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth

+31 (0)34 242 6500 +32 (0)9 2227759
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
wwW.eurofins.n1 Www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8045.14.883.B01

Uw datum monstername

Monsteromsch./Monstername ID

Eurofins Analytico B.V, is [50 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.

Pagina 1/1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>«* eurofins

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022007120/1
Pagina 1/1

Opmerking 1)
Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Eurofins Analytice B.V.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth IBAN: NL71BNPA0227924525

+31 (0)34 242 6500 +32 (0)9 2227759 BIC: BNPANL2A

Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be KvK/CoC: 09088623

wwW.eurofins.n1 Www.eurofins.be BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>«* eurofins

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022007120/1
Pagina 1/1
Analyse Methode Techniek Methode referentie
Extern / Overig onderzoek
SOM PAK10 W0004 Extern Uitbesteding

PAK 10 in asfalt W0004 Extern Uitbesteding

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden”, versie juni 2020.

Eurofins Analytice B.V.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V, is [50 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth IBAN: NL71BNPA0227924525

+31 (0534 242 6500 +32 (0)9 2227759 BIC: BNPANL2A

Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be KvK/CoC: 09088623

wwW.eurofins.n1 Www.eurofins.be BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>KS i
DR =
sss eurofins &

NS
Omegam IFSA,
AL

Eurofins Analytico B.V.
T.a.v. mevrouw M. Peen
Gildeweg 42-48

3771 NB BARNEVELD

Uw kenmerk : 2022007120-21-2160A
Ons kenmerk : Project 1299854
Validatieref. : 1299854 certificaat v1
Opdrachtverificatiecode : XWKI-VETN-JGYK-QIZI
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

(factuur wordt separaat verstuurd naar de financiéle administratie)

Amsterdam, 20 januari 2022

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat LO86
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd, Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckebachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01

Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>«ss eurofins

GN

SINN
Omegam TATA
RYAL
Tabel 1 van 2
ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode 1299854
Uw project omschrijving 2022007120-21-2160A
Opdrachtgever Eurofins Analytico B.V.

Uw Monsterreferenties
7026591 = asfalt oprit, middelblok

Opgegeven bemonsteringsdatum 18/01/2022
Ontvangstdatum opdracht 18/01/2022
Startdatum 18/01/2022
Monstercode 7026591
Uw Matrix Wegenmat.
Monstervoorbewerking
asfalt gezaagd aantal 1
cryogeen malen gemalen
Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
Q naftaleen mg/kg 2,7
Q fenantreen mg/kg 4,2
Q anthraceen mg/kg <2,5
A fluoranteen mg/kg <2,5
A benzo(ajantraceen mg/kg <2,5
Q chryseen mg/kg <2,5
Q benzo(k)fluoranteen mg/kg <2,5
Q benzo(a)pyreen mg/kg <2,5
Q benzo(ghi)peryleen mg/kg <2,5
A indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <2,5
som PAK (10) mg/kg 21
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte ar zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).

Opdrachtverificatiecode: XWKI-VETN-JGYK-QIZI

Ref: 1299854 certificaat _v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>0 i
sss eurofins A
Omegam SAA

Bal Mi
Bijlage 1 van 2

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1299854
Uw project omschrijving : 2022007120-21-2160A
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.
Barcodeschema's
Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode
7026591 __asfalt oprit, middelblok SS asfalt oprit 000 0-04 0901363683 _

middelblok

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: XWKI-VETN-JGYK-QIZI Ref: 1299854 certificaat v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>bijlage B2

Linge milieu bv

analyseresultaten grondwater

Gouderak
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<3 eurofins |

—analytico’

Linge Milieu BY

T.a.v. Arjan Vlasblom
Poppelenburgerstraat 52
4191 ZT GELDERMALSEN

Analysecertificaat

Datum: 27-Jan-2022

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie 2022011003/1

Uw project/verslagnummer 21-2160A

Uw projectnaam Middelblok 187A Gouderak
Uw ordernummer 2160

Monster(s) ontvangen 25-Jan-2022

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

pm

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
NL-3771NB Barneveld
+31 (0)34 242 63 00
Info-envGeurofins.nl
www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 22277 59
belgie-env@eurofins.be
www.eurofins. be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is 150 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)

en door de overheid van Luxemburg (MEV).


====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>= eurofins |

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

—analytico’

21-2160A
Middelblok 187A Gouderak
2160

Certificaatnummer/Versie 2022011003/1
Startdatum analyse 25-Jan-2022
Datum einde analyse 27-Jan-2022

Uw monsternemer nico verweij Rapportagedatum 27-Jan-2022/12:14
Bijlage A,C
Pagina 1/2
Analyse Eenheid 1
Metalen
Q Barium (Ba) pg/L <50
Q Cadmium (cd) pg/L <0.40
Q Kobalt (Co) Hg/L <3.0
Q Koper (Cu) Hg/L <5.0
Q Kwik (Hg) Hg/L <0.050
Q Molybdeen (Mo) pg/L 6.1
Q Nikkel (Ni) pg/L <5.0
Q Lood (Pb) pg/L <5.0
Q Zink (Zn) Hg/L <10
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Q Benzeen Hg/L <0.20
Q Tolueen Hg/L <0.20
Q Ethylbenzeen pg/L <0.20
Q o-Xyleen pg/L <0.20
Q m‚p-Xyleen pg/L <0.20
Q Xylenen (som) pg/L <0.40
Q BTEX (som) pg/L <1.0
Q Naftaleen Hg/L <0.20
Q Styreen ug/L <0.10
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Q Dichloormethaan pg/L <0.10
Q Trichloormethaan pg/L <0.10
Q  Tetrachloormethaan pg/L <0.10
Q  Trichlooretheen Hg/L <0.10
Q  Tetrachlooretheen pg/L <0.10
Q 1,1-Dichloorethaan pg/L <0.10
Q 1,2-Dichloorethaan pg/L <0.10
Q 1,1,1-Trichloorethaan pg/L <0.10
Q 1,1,2-Trichloorethaan pg/L <0.10
Q cis 1,2-Dichlooretheen pg/L <0.10
Nr. Uw monsteromschrijving Opgegeven monstermatrix Monster nr.
1 pb 14, middelblok Grondwater 12528563

Eurofins Analytice B.V.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5

NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth

+32 (0)9 22277 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
wwW.eurofins.be

+31 (0)34 242 63 00

wwW.eurofins.n1

BNP Paribas 5.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

KvK/Coc: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Q: door Rv geaccrediteerde verrichting

Ar APO4 erkende en geaccrediteerde verrichting
5: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
Wi VLAREL erkende verrichting

Wi Waals Gewest erkende verrichting

EN
bit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. GN
N

Eurofins Analytico B.V, is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), TESTEN
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
RvA L010

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>= eurofins |

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

—analytico

®

21-2160A

Middelblok 187A Gouderak
2160

nico verweij

Certificaatnummer/Versie 2022011003/1
Startdatum analyse 25-Jan-2022
Datum einde analyse 27-Jan-2022
Rapportagedatum 27-Jan-2022/12:14
Bijlage A,C

Pagina 2/2

Analyse Eenheid
Q trans 1,2-Dichlooretheen pg/L
Q 1,2-Dichloorethenen (som) pg/L
Q  CKW (som) pg/L
Q Tribroommethaan pg/L
Q  Vinylchloride HG/L
Q 1,1-Dichlooretheen Hg/L
Q 1,1-Dichloorpropaan pg/L
Q 1,2-Dichloorpropaan g/L
Q  1,3-Dichloorpropaan pg/L
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12) pg/L
Minerale olie (C12-C16) Hg/L
Minerale olie (C16-C21) Hg/L
Minerale olie (C21-C30) Hg/L
Minerale olie (C30-C35) pg/L
Minerale olie (C35-C40) pg/L
Q Minerale olie totaal (C10-C40) pg/L

<10
<10
<10
<15
<10
<10
<38

Nr. Uw monsteromschrijving
1 pb 14, middelblok

Eurofins Analytice B.V.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00

wwW.eurofins.n1 wwW.eurofins.be

+32 (0)9 22277 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be

BNP Paribas S.A, 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

KvK/Coc: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Opgegeven monstermatrix
Grondwater

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

Ar APO4 erkende en geaccrediteerde verrichting
5: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

Wi VLAREL erkende verrichting

Wi Waals Gewest erkende verrichting

bit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V, is [50 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Monster nr.
12528563

Akkoord
Pr.coörd.

A, VA
WA
TESTEN
RvA 1010
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>;* eurofins |

—analytico’

Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022011003/1

Monster nr.

Pagina 1/1
Uw monsteromschrijving
Boornr Van Tot

Uw datum monstername Monsteromsch./Monstername ID

Barcode

12528563

0800992171 pb 14
0692152016 pb 14

Eurofins Analytice B.V.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5

NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth

+31 (0)34 242 6500 +32 (0)9 2227759
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
wwW.eurofins.n1 Www.eurofins.be

pb 14, middelblok
0 25-Jan-2022
0 25-Jan-2022

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8045.14.883.B01

pb 14, gras
pb 14

Eurofins Analytico B.V, is [50 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>“s eurofins |

—analytico’

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022011003/1

Pagina 1/1

Analyse Methode Techniek Methode referentie
Metalen

Barium (Ba) W0421 ICP-MS NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd) W0421 ICP-MS NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co) W0421 ICP-MS NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu) W0421 ICP-MS NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg) W0421 ICP-MS NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo) W0421 ICP-MS NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni) W0421 ICP-MS NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb) W0421 ICP-MS NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn) W0421 ICP-MS NEN-EN-ISO 17294-2

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Aromaten (BTEXN) W0254 HS-GC-MS 150 11423-1
Styreen W0254 HS-GC-MS 150 11423-1

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

vocl (11) W0254 HS-GC-MS NEN-EN-ISO 10301
Tribroommethaan (Bromoform) wo254 HS-GC-MS NEN-EN-ISO 10301
Vinylchloride wo254 HS-GC-MS Eigen methode

1,1-Dichlooretheen W0254 HS-GC-MS NEN-EN-ISO 10301
1,1-Dichloorpropaan wo254 HS-GC-MS Eigen methode

1,2-Dichloorpropaan W0254 HS-GC-MS NEN-EN-ISO 10301
1,3-Dichloorpropaan wo254 HS-GC-MS NEN-EN-ISO 10301

Minerale olie

Minerale olie (C10-C40) WO215 GC-FID NEN EN ISO 9377-2

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
staan vermeld in ons overzicht “Specificaties analysemethoden", versie juni 2020.

Eurofins Analytice B.V.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V, is [50 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth IBAN: NL71BNPA0227924525 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
+31 (0)34 2426300 +32 (0)9 2227759 BIC: BNPANL2A het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be KvK/CoC: 09088623 en door de overheid van Luxemburg (MEV).

wwW.eurofins.n1 Www.eurofins.be BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>BoToVa T13 Toets Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer 21-2160A
Projectnaam Middelblok 187A Gouderak
monstername 25-01-2022
Monsternemer nico verweij
Certificaatnummer 2022011003

pb 14 GSSD toets 5 T I
Metalen
Barium (Ba) ug/L <50 35 - 50 338 625
Cadmium (Cd) ug/L] <040 028 - 04 3,2 6
Kobalt (Co) ug/L <3,0 21 - 20 60 100
Koper (Cu) ug/L <5,0 35 - 15 45 75
Kwik (Hg) ug/L | <0,050 0,035 - | 0,05 0,18 0,3
Molybdeen (Mo) ug/L 6,1 61 * 5 153 300
Nikkel (Ni) ug/L <5,0 35 - 15 45 75
Lood (Pb) ug/L <5,0 35 - 15 45 75
Zink (Zn) ug/L <10 1 - 65 433 800
vl Koolwaterstoffen
Benzeen ug/L | <0,20 0,14 - 02 15,1 30
Tolueen ug/L | <0,20 0,14 - 7 504 1000
Ethylbenzeen ug/L | <0,20 0,14 - 4 77 150
o-Xyleen ug/L | <0,20 0,14
m,p-Xyleen ug/L | <0,20 0,14
Xylenen (som) ug/L [| <0,40 0,28 02 35,1 70
BTEX (som) ug/L <1,0
Naftaleen ug/L | <0,20 0,14 0,01 35 70
Styreen ug/L | <0,10 007 - 6 153 300
vl halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan ug/L} <0,10 007 - | 0,01 500 1000
Trichloormethaan ug/L | <0,10 007 - 6 203 400
Tetrachloormethaan ug/L} <0,10 007 - | 0,01 5 10
Trichlooretheen ug/L | <0,10 007 - 24 262 500
Tetrachlooretheen ug/L} <0,10 007 - | 0,01 20 40
1,1-Dichloorethaan ug/L | <0,10 007 - 7 454 900
1,2-Dichloorethaan ug/L | <0,10 007 - 7 204 400
1,1,1-Trichloorethaan ug/L] <0,10 007 - | 0,01 150 300
1,1,2-Trichloorethaan ug/L] <0,10 007 - | 0,01 65 130
cis 1,2-Dichlooretheen ug/L [| <0,10 0,07
trans 1,2-Dichlooretheen ug/L [| <0,10 0,07
1,2-Dichloorethenen (som) ug/L} <0,20 014 - | 0,01 10 20
CKW (som) ug/L <1,1
Tribroommethaan ug/L [| <0,10 0,07 630
Vinylchloride ug/L] <0,10 007 - [| 001 2,5 5
1,1-Dichlooretheen ug/L} <0,10 007 - | 0,01 5 10
1,1-Dichloorpropaan ug/L [| <0,10 0,07
1,2-Dichloorpropaan ug/L [| <0,10 0,07
1,3-Dichloorpropaan ug/L [| <0,10 0,07
Minerale olie
olie totaal C10-C40 ug/L <38 266 - 50 325 600

- kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

* groter dan Streefwaarde

aa groter dan Tussenwaarde
aun groter dan Interventiewaarde
GSSD Gestandaardiseerd gehalte
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>bijlage B3

Linge milieu bv

analyseresultaten asbest
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>«* eurofins

Linge Milieu BV

T.a.v. arjan@lingemilieu.nl
Poppelenburgerstraat 52
4191 ZT GELDERMALSEN

Analysecertificaat

Datum: 24-Jan-2022

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie 2022007116/1

Uw project/verslagnummer 21-2160

Uw projectnaam Gouderak middelblok 187 q
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 18-Jan-2022

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

pm

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is 150 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.

NL-3771NB Barneveld
+31 (0)34 242 63 00
Info-envGeurofins.nl
www.eurofins.nl

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 22277 59
belgie-env@eurofins.be
www.eurofins. be

IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>«* eurofins

Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer 21-2160 Certificaatnummer/Versie 2022007116/1
Uw projectnaam Gouderak middelblok 187 q Startdatum analyse 18-Jan-2022
Uw ordernummer Datum einde analyse 24-Jan-2022
Uw monsternemer info@lingemilieu.nl Rapportagedatum 24-Jan-2022/15:10
Bijlage A,B,C
Pagina 1/1
Analyse Eenheid 10 21) 3 da)
Extern / Overig onderzoek
Droge stof (Extern) % (m/m) 78.7” 91.7” 85.5 7 60.5 ”
In behandeling genomen hoeveelheid kg 12.0 ” 8.2” 15.9 ” 12.8 ”
Droge massa aangeleverd monster g 9468 ” 7565 ” 13586 ® 7738 >
asbest fractie <0, 5mm mg N.v.t. 2 N.v.t. 2 N.v.t. 2 N.v.t. 9
Asbest fractie 0,5-1mm mg 0.0 ? 0.0 ? 0.0 ® 0.0 ?
Asbest fractie 1-2mm mg 0.0 ® 0.0 ® 0.0 ® 0.0”
Asbest fractie 2-4mm mg 0.0 ® 0.0 ® 0.0 ® 0.0 ®
Asbest fractie 4-8mm mg 0.0 ® 0.0 ® 0.0 ® 0.0 ®
Asbest fractie 8-20mm mg 0.0 ® 0.0 ® 0.0 > 0.0 7
Asbest fractie >20mm mg o.o ? o.o ? 0.0 ? 0.0 ?
Asbest (som) mg 0.0 ? 0.0 ? 0.0 ? 0.0 ?
Totaal asbest (ondergrens) mg/kg ds 0.0 > 0.0 > 0.0 > 0.0 2
Totaal asbest (bovengrens) mg/kg ds 2.0 7 1.5 2 0.8 7 1.5 ”
Serpentijn ondergrens mg/kg ds 0.0 ” 0.0 ” 0.0 ” 0.0”
Serpentijn bovengrens mg/kg ds 1.0 ” 0.8” 0.4 7 0.8 ©
Amfibool ondergrens mg/kg ds 0.0 > 0.0 > 0.0 2 0.0 7
Amfibool bovengrens mg/kg ds 1.0 2 0.8 > 0.4 2 0.8 >
Asbest in grond mg/kg ds <10 ? <o.8 ? <o.4 ? <0.8 ®
Totaal gehalte asbest mg/kg ds <1.0 ” <o.8 ” <0.4 2 <0.8 ?
Serpentijn concentratie mg/kg ds <1.0 2 <0.8 ? <0.4 ? <0.8 ?
Amfibool concentratie mg/kg ds 0.0 7 09 0 2 0 2
Totaal asbest hechtgebonden mg/kg ds 0.0 ? 0 2 0 3 0 ®
Totaal asbest niet hechtgebonden mg/kg ds 0.0 ? 0 2 0 3 0 ®
Nr. Uw monsteromschrijving Opgegeven monstermatrix Monster nr.
1 mmA, gootlijn 1, 0.1 m, Goot 1: 0-10 Grond (AS3000) 12514976
2 mm 8B, onder asfalt, 0.7 m, 06: 10-70 Grond (AS3000) 12514977
3 mm C, puinpad, 0.2 m, Puinpad: 0-15 Grond (AS3000) 12514978
A  mmD, bovengr overig, 0.5 m, Overig: 0-50 Grond (AS3000) 12514979
mares tte nad ae AD Akkoord
5: As SIKB erkende en geoccrediteerde verrichting Pr.coörd.
Eurofins Analytice B.V. we weal E aina M P
Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46 Venecoweg 5 BNP Paribas S.A, 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V, is [50 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.

NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth

IBAN: NL71BNPA0227924525

+31 (0)34 2426300 +32 (0)9 2227759 BIC: BNPANL2A

Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www. eurofins.nl www. eurofins.be BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

KvK/Coc: 09088623
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>«* eurofins

Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022007116/1

Monster nr.

Barcode Boornr Van Tot Uw datum monstername Monsteromsch./Monstername ID
12514976 mm A, gootlijn 1, 0.1 m, Goot 1: 0-10
1750282MG Goot 1 0 10 18-Jan-2022
12514977 mm B, onder asfalt, 0.7 m, 06: 10-70
1750274MG 06 10 70 18-Jan-2022
12514978 mm C, puinpad, 0.2 m, Puinpad: 0-15
1750281MG Puinpad 0 15 18-Jan-2022
12514979 mm D, bovengr overig, 0.5 m, Overig: 0-50
1750280MG Overig 0 50 18-Jan-2022
Eurofins Analytice B.V.
Gildeweg 42-46 Venecoweg 5 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V, is [50 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth IBAN: NL71BNPA0227924525
+31 (0)34 242 6500 +32 (0)9 2227759 BIC: BNPANL2A
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be KvK/CoC: 09088623
www. eurofins.nl www. eurofins.be BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving

Pagina 1/1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>«* eurofins

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022007116/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De aangeboden monsterhoeveelheid voldoet niet aan de eis conform NEN 5898.

Opmerking 2)
Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 3)
Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Eurofins Analytice B.V.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth IBAN: NL71BNPA0227924525

+31 (0)34 242 6500 +32 (0)9 2227759 BIC: BNPANL2A

Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be KvK/CoC: 09088623

wwW.eurofins.n1 Www.eurofins.be BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>«* eurofins

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022007116/1
Pagina 1/1

Analyse Methode Techniek Methode referentie

Extern / Overig onderzoek

Droge stof (uitbesteed) W0004 Extern Uitbesteding
Asbest Grond NEN5898 2016 ext W0004 Microscopie pb. 3070-1 NEN 5898
Asbest NEN5898 (2016) ext W0004 Microscopie NEN 5898

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden”, versie juni 2020.

Eurofins Analytice B.V.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V, is [50 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth IBAN: NL71BNPA0227924525

+31 (0534 242 6500 +32 (0)9 2227759 BIC: BNPANL2A

Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be KvK/CoC: 09088623

wwW.eurofins.n1 Www.eurofins.be BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>«ss eurofins

GN Sa Mag,

SIKI = E 453000
Omegam isin) pr
Belli Phenes
Tabel 1 van 5
ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode 1299775
Uw project omschrijving 2022007116-21-2160
Opdrachtgever Eurofins Analytico B.V.
Monstercode : 7026343
Uw referentie : mm A, gootlijn 1, 0.1 m, Goot 1: 0-10
Opgegeven bemonsteringsdatum > 18/01/2022
Asbestonderzoek
Initialen analist ‚GN.
Datum geanalyseerd : 24-01-2022

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster 12030 g
Droge massa aangeleverde monster : 9468
Percentage droogrest : 78,7 m/m %
Type zeving > nat
massa percentage) massa percentage, aantal massa asbest-
zeeffractie | zeeffractie zeeffractie onderzocht onderzocht, asbest | houdend materiaal
(mm) (gram) | (m/m %) | (gram) | (m/m %) (deeltjes) (mg)
<0,5 mm 7292,4 78,9 20,2 0,28 n.v.t. nv.t.
0,5-1 mm 306,1 | 3,3 38,8) 12,68. 0 0,0
1-2 mm 278,3 3,0 61,8, 22,21. 0 0,0
2-4 mm 237,6 2,6 237,6 100,00 0 0,0
4-8 mm 453,6 4,9 453,6 100,00 0 0,0
8-20 mm 617,0. 6,7 617,0, 100,00. 0 0,0
>20 mm 54,4 | 0,6 54,4) 100,00 | 0 0,0
Totaal 9239,4 100,0 1483,4 0 0,0
asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest
gehalte | ondergrens bovengrens | gehalte | ondergrens | bovengrens | gehalte | ondergrens | bovengrens
zeeffractie asbest asbest asbest
(mm) (mg/kg | (mg/kgds) | (mg/kg ds) (mg/kg | (mg/kg ds) | (mg/kg ds) | (mg/kg | (mg/kg ds) (mg/kg ds)
ds) ds) ds)
<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3
1-2 mm 0,0 0,0 14) 0,0 0,0 0,7) 0,0 0,0 0,7
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
| >20 mm 0,0 0,0 0,0, 0,0 0,0, 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <1,0 0,0 2,0 <1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0
Aangetroffen type asbest : Geen

Bijzonderheden waargenomen

Serpentijn asbest is chrysotiel.

: Geen

Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest | amfibool asbest totaal afgerond
hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0
totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <1,0 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven

resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:

- : geen asbest waargenomen

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer LO86).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecade: FLCD-BSSN-EQFF-NWTD

Ref: 1299775 certificaat _v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>«ss eurofins

GR Sa Mag,

SIKI = E 453000
Omegam ES
RYAL IG  “Pdenee'
Tabel 2 van 5
ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode 1299775
Uw project omschrijving 2022007116-21-2160
Opdrachtgever Eurofins Analytico B.V.
Monstercode : 7026344

Uw referentie
Opgegeven bemonsteringsdatum

: mm B, onder asfalt, 0.7 m, 06: 10-70
> 18/01/2022

Asbestonderzoek
Initialen analist >: Dwv.G,
Datum geanalyseerd : 24-01-2022
Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).
Massa aangeleverde monster : 8250 g
Droge massa aangeleverde monster : 7565 g
Percentage droogrest : 91,7 m/m %
Type zeving > nat
massa percentage) massa percentage, aantal massa asbest-
zeeffractie | zeeffractie | zeeffractie onderzocht onderzocht, asbest | houdend materiaal
(mm) (gram) | (m/m %) | (gram) | (m/m %) (deeltjes) (mg)
<0,5 mm 4430,0 | 60,2 12,5 | 0,28 | nvt. n.v.t.
0,5-1 mm 212,2, 2,9 50,4, 23,75, 0 0,0
1-2 mm 357,0 48 106,8 29,92 0 0,0
2-4 mm 340,0 46 340,0 100,00 0 0,0
4-8 mm 655,7, 8,9 655,7, 100,00] 0 0,0
8-20 mm 761,9, 10,3 761,9, 100,00, 0 0,0
>20 mm 606,7 8,2 606,7 100,00 0 0,0
Totaal 7363,5 100,0 2534,0 0 0,0
asbest totaal | serpentijn asbest | amfibool asbest
gehalte | ondergrens | bovengrens | gehalte | ondergrens bovengrens, gehalte | ondergrens bovengrens
zeeffractie asbest asbest asbest
(mm) (mg/kg | (mg/kg ds) | (mg/kgds) (mg/kg | (mg/kg ds) | (mg/kgds) | (mg/kg | (mg/kg ds) (mg/kg ds)
ds) ds) ds)
L <0,5 mm = + + + + +
‚0,5-1 mm 0,0 | 0,0 0,3 | 0,0 0,0, 0,2 | 0,0 0,0 | 0,2
1-2 mm 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,6
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
‚4-8 mm 0,0, 0,0 0,0, 0,0 0,0, 0,0, 0,0 0,0, 0,0
‚8-20 mm 0,0 | 0,0 0,0, 0,0 0,0, 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,8 0,0 1,5 <0,8 0,0 0,8 0,0 0,0 0,8
Aangetroffen type asbest : Geen

Bijzonderheden waargenomen

Serpentijn asbest is chrysotiel.

: Geen

Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest | amfibool asbest totaal afgerond
hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0
totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,8 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
-: geen asbest waargenomen

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer LO86).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecade: FLCD-BSSN-EQFF-NWTD

Ref: 1299775 certificaat _v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>KS i |
es gals
sss eurofins Q Ää.
Omegam Sf
Belli Phenes
Tabel 3 van 5
ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode 1299775
Uw project omschrijving 2022007116-21-2160
Opdrachtgever Eurofins Analytico B.V.
Monstercode : 7026345
Uw referentie : mm C, puinpad, 0.2 m, Puinpad: 0-15
Opgegeven bemonsteringsdatum > 18/01/2022
Asbestonderzoek
Initialen analist > MA.
Datum geanalyseerd : 24-01-2022

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster 15890 g
Droge massa aangeleverde monster : 13586 g
Percentage droogrest : 85,5 m/m %
Type zeving > nat
massa percentage) massa percentage, aantal massa asbest-
zeeffractie | zeeffractie zeeffractie onderzocht onderzocht, asbest | houdend materiaal
(mm) (gram) (m/m %) (gram) (mim %) | (deeltjes) (mg)
<0,5 mm 4179,1 31,3 12,7 0,30 n.v.t. nv.t.
0,5-1 mm 633,9 48 754. 11,89, 0 0,0
1-2 mm 569,7 | 43 255,5 44,85. 0 0,0
2-4 mm 611,5 46 611,5 100,00 0 0,0
4-8 mm 1304,3 98 1304,3 100,00 0 0,0
8-20 mm 2527,9 | 19,0| 25279 100,00. 0 0,0
>20 mm 3511,6 26,3\ 35116 100,00, 0 0,0
Totaal 13338,0 100,0 8298,9 0 0,0
asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest
gehalte | ondergrens bovengrens | gehalte | ondergrens | bovengrens | gehalte | ondergrens | bovengrens
zeeffractie asbest asbest asbest
(mm) (mg/kg | (mg/kgds) | (mg/kg ds) (mg/kg | (mg/kg ds) | (mg/kg ds) | (mg/kg | (mg/kg ds) (mg/kg ds)
ds) ds) ds)
<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,4) 0,0 0,0 0,2) 0,0 0,0 0,2
1-2 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,2) 0,0 0,0 0,2
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
| >20 mm 0,0 0,0 0,0, 0,0 0,0, 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,4 0,0 0,8 <0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4
Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.

Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest | amfibool asbest totaal afgerond
hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0
totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,4 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven

resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
-: geen asbest waargenomen

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer LO86).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecade: FLCD-BSSN-EQFF-NWTD

Ref: 1299775 certificaat _v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>«ss eurofins

GN Sa Mag,

SIKI = E 453000
Omegam inl pr
Belli Phenes
Tabel 4 van 5
ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode 1299775
Uw project omschrijving 2022007116-21-2160
Opdrachtgever Eurofins Analytico B.V.
Monstercode : 7026346
Uw referentie : mm D, bovengr overig, 0.5 m, Overig: 0-50
Opgegeven bemonsteringsdatum > 18/01/2022
Asbestonderzoek
Initialen analist > MA.
Datum geanalyseerd : 24-01-2022

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster 12790 g
Droge massa aangeleverde monster : 7738 g
Percentage droogrest : 60,5 m/m %
Type zeving > nat
massa percentage) massa percentage, aantal massa asbest-
zeeffractie | zeeffractie zeeffractie onderzocht onderzocht, asbest | houdend materiaal
(mm) (gram) | (m/m %) | (gram) | (m/m %) (deeltjes) (mg)
<0,5 mm 5647,5 74,3 12,7 0,22 n.v.t. nv.t.
0,5-1 mm 273,7 3,6 40,2 14,69 0 0,0
1-2 mm 275,3 3,6 95,6) 34,73. 0 0,0
2-4 mm 301,9 4,0 301,9 100,00 0 0,0
4-8 mm 469,1 6,2 469,1 100,00 0 0,0
8-20 mm 528,2 | 7,0 528.2, 100,00, 0 0,0
>20 mm 103,1 14 103,1 100,00. 0 0,0
Totaal 7598,8 100,0 1550,8 0 0,0
asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest
gehalte | ondergrens bovengrens | gehalte | ondergrens | bovengrens | gehalte | ondergrens | bovengrens
zeeffractie asbest asbest asbest
(mm) (mg/kg | (mg/kgds) | (mg/kg ds) (mg/kg | (mg/kg ds) | (mg/kg ds) | (mg/kg | (mg/kg ds) (mg/kg ds)
ds) ds) ds)
<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3
1-2 mm 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
| >20 mm 0,0 0,0 0,0, 0,0 0,0, 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,8 0,0 1,5 <0,8 0,0 0,8 0,0 0,0 0,8
Aangetroffen type asbest : Geen

Bijzonderheden waargenomen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

: Geen

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest | amfibool asbest totaal afgerond
hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0
totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,8 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
-: geen asbest waargenomen

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer LO86).

- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecade: FLCD-BSSN-EQFF-NWTD

Ref: 1299775 certificaat _v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>ese i |
ss eurofins ~ OT
% el EN ž = 453000
Omegam iil prs
BAL DG Phe hee
Tabel 5 van 5

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1299775
Uw project omschrijving : 2022007116-21-2160
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:

Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaamemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Uw referentie : mmA, gootlijn 1, 0.1 m, Goot 1 : 0-10

Monstercode : 7026343

Opmerking bij het monster: - De aangeboden monsterhoeveelheid voldoet niet aan de eis conform NEN 5898.
Uw referentie : mmB, onder asfalt, 0.7 m, 06: 10-70

Monstercode : 7026344

Opmerking bij het monster: - De aangeboden monsterhoeveelheid voldoet niet aan de eis conform NEN 5898.
Uw referentie : mm D, bovengr overig, 0.5 m, Overig: 0-50

Monstercode : 7026346

Opmerking bij het monster: - De aangeboden monsterhoeveelheid voldoet niet aan de eis conform NEN 5898.
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: FLCD-BSSN-EQFF-NWTD Ref.: 1299775 certificaat v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>oo. 7 AES in,
sss eurofins Q xe
Omegam EN En E A52000
RYAL II benee”
Bijlage 1 van 2
ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode 1299775
Uw project omschrijving 2022007116-21-2160
Opdrachtgever Eurofins Analytico B.V.
Barcodeschema's
Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode
7026343 __mm A, gootlijn 1, 0.1 m, Goot 1:0-10 Goot 1 77000000 0-1 1750282MG —
7026344 ___mm B, onder asfalt, 0.7 m, 06: 10-70 06, 1-7 1750274MG _
7026345 ___mm C, puinpad, 0.2 m, Puinpad: 0-15 Puinpad 009090 0-15 1750281MG _
7026346 __mm D, bovengr overig, 0.5m, Overig: 0-50 0000770 Overig 0090700 0-5 1750280MG _

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: FLCD-BSSN-EQFF-NWTD

Ref: 1299775 certificaat v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>bijlage C

Linge milieu bv

boorstaten Middelblok 187A Gouderak

21-2160
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>weiland / em tov maaiveld ,

150
type grondboring
datum 18-01-2022

boormeester Nico Verweij

veen, zwak kleiig, donker
bruin, veenboor

-150

gras / cm tov maaiveld ,

50 —
type grondboring

datum 18-01-2022
boormeester Nico Verweij

klei, zwak siltig, sterk
humeus, donker bruin, grijs,
edelman

-50

weiland / em tov maaiveld ,

klei, zwak siltig, zwak a
humeus, neutraal bruin,
we grijs, zwak baksteen,

edelman

50 + 50
veen, zwak kleiig, neutraal

| [2] bruin, edelman
100 4
Ei
150 - -150

type grondboring
datum 18-01-2022
boormeester Nico Verweij

04

0 puin / cm tov maaiveld ,,
volledig puin, betonboor a

-4
volledig asfalt, betonboor &

50 - 10
type grondboring volledig puin, betonboor =
datum 18-01-2022 50

boormeester Nico Verweij

bodemprofielen schaal 1:50
onderzoek Gouderak middelblok 187
projectcode 21-2160

getekend conform

NEN 5104

Linge milieu bv
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>05

asfalt / cm tov maaiveld ,,

50+

type grondboring
datum 18-01-2022
boormeester Nico Verweij

07

volledig asfalt, betonboor &

15
volledig puin, betonboor a

70

klinker / cm tov maaiveld,

0
12x21cm, volledig a
i betonstraatstenen, schep
0
zand, matig fijn, zwak siltig, 4
50 neutraal grijs, matig puin,
edelman
-25
Yj volledig puin, edelman ry

type grondboring
datum 18-01-2022
boormeester Nico Verweij

-50
klei, zwak zandig, neutraal 4
grijs, bruin, matig puin,
edelman

-90

06

o asfalt / cm tov maaiveld ,,
IN volledig asfalt, betonboor &

-10
volledig puin, betonboor a
50+

70

type grondboring
datum 18-01-2022
boormeester Nico Verweij

0 8 gras / em tov maaiveld ,
Cee klei, zwak siltig, zwak a
grindig, zwak humeus,

neutraal bruin, grijs, matig
i puin, edelman

sb

-30
zand, matig fijn, zwak siltig, 4

neutraal grijs, sterk puin,
Gj edelman

1004 A - 12°
klei, zwak zandig, donker
1 grijs, sterk baksteen,
type grondboring edelman 50
datum 18-01-2022 veen, donker bruin
boormeester Nico Verweij 120

bodemprofielen schaal 1:50
onderzoek Gouderak middelblok 187
projectcode 21-2160

getekend conform

NEN 5104

Linge milieu bv
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>ras / cm tov maaiveld

10

ras / om tov maaiveld ,

0 Op
klei, zwak zandig, zwak a ey = 4 klei, zwak zandig, zwak a
humeus, neutraal bruin, u =| humeus, neutraal bruin,

rijs, mati in, edelman —— rijs, mati in, edelman
an g pu -30 type grondboring ari g pu -30
klei, zwak siltig, matig datum 18-01-2022
humeus, donker bruin, grijs, boormeester Nico Verweij
sporen puin
- -60

veen, zwak kleiig, bruin

-110

type grondboring
datum 18-01-2022
boormeester Nico Verweij

11 12

gras / cm tov maaiveld , 0

| volledig puin, edelman a WH, ž
-30 m

type grondboring type grondboring
datum 18-01-2022 datum 18-01-2022

boormeester Nico Verweij boormeester Nico Verweij

gras / cm tov maaiveld ,
klei, zwak zandig, zwak a
humeus, neutraal bruin,
grijs, matig puin, edelman

0

bodemprofielen schaal 1:50

onderzoek Gouderak middelblok 187
projectcode 21-2160

getekend conform NEN 5104 A A
Linge milieu bv
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>M gras / cm tov maaiveld ,
klei, zwak siltig, sterk

u humeus, neutraal grijs,

bruin, edelman

gras / cm tov maaiveld ,
klei, zwak siltig, sterk
humeus, neutraal grijs,
bruin, edelman

veen, zwak kleiig, neutraal
lai bruin, veenboor

-40
veen, zwak kleiig, neutraal 50
bruin, veenboor

150

a aS -200 200 a aS
type grondboring type peilbuis met 1 filter
datum 18-01-2022 datum 18-01-2022
boormeester Nico Verweij boormeester Nico Verweij
x 107409.58
y 445394.85

gras / cm tov maaiveld ,

klei, zwak siltig, sterk

humeus, neutraal grijs,

bruin, edelman

40

200

type grondboring
datum 18-01-2022
boormeester Nico Verweij

veen, zwak kleiig, neutraal
bruin, veenboor

-200

, Goot 1

braak / cm tov maaiveld,

joy
type grondboring

datum 18-01-2022
boormeester Nico Verweij

zand, matig fijn, zwak siltig, 4
neutraal bruin, grijs, matig
grind, zwak puin, schep

-30

bodemprofielen schaal 1:50

onderzoek Gouderak middelblok 187
projectcode 21-2160

getekend conform NEN 5104 A A
Linge milieu bv
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>type grondboring
datum 18-01-2022
boormeester Nico Verweij

weiland / em tov maaiveld ,
klei, zwak siltig, zwak a

d humeus, neutraal bruin,

grijs, zwak baksteen,

edelman
-50

Puinpad

puin / om tov maaiveld ,,

0
LOO Joe
type grondboring
datum 18-01-2022
boormeester Nico Verweij

volledig puin, schep ry
-15

bodemprofielen schaal 1:50
onderzoek Gouderak middelblok 187
projectcode 21-2160
getekend conform NEN 5104

Linge milieu bv
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>bijlage D1

Linge milieu bv

kadasterkaart Gouderak
foto's

historische gegevens
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>kadasterkaart Gouderak

Gouderak B 3576

187

187a

</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>2 7
Ek
ry
a
4 ere
Ll
ALI
ho
j
re
f

=
En

</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>if

regenpijp dakgoot

AS

dens Di!

</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre>luchtfoto M<iddelblok

2020

Google Earth

Google Earth

li:

Google Earth
</pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre>bijlage D2

Linge milieu bv

informatie Omgevingsdienst
</pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 97 ======================================================================

<pre>fs . A A M
all Atlas Omgevingsdienst Midden-Holland bodemkwaliteitskaart Gouderak

ODMH

Legenda = x <

il BORG BATE
Filterlegenda. € Fitter +

— Atlas percelen
perceelnrs
Percelen

SR
— Atlas Bodem

— __ Ontgravingskaart Bovengrond
Industrie
Wonen

Landbouw/natuur

BB niet gezoneerd Il

A Water

(A
Basiskaar... is 15 dl 20m

i Atlas Omgevingsdienst Midden-Holland

JDMH

Kaartlagenlijst = x Ik wil...
Bodem iid Historisch Onderzoek 1 (GMI w
Filter koti. O | Fitter www Historisch Onderzoek 1 (GM05196)

Rapportnaam: Historisch Onderzoek 1
BE Kenmerk: GM05 136, hoort bij locatie ZH0644 10536
Auteur: Van Gog

= Operationele kaartlagen

— © Bedem
MJ Sedemlocatie > Download rapport
=
LJ A |
Bodemonderzoeksrapport aan Teen

f_ Verontreinigingscontour >
@ E Saneringscontour >
HH Zorgmaatregel > | ORM

GB Ondergrondse
brandstoftanks

H Meldingen Besluit

bodemkwaliteit
B eedriitsactiviteiten >
= Pi a
WE Kaartlagenlijst MS). Resultaten (1 Basiskaar... i Hi ‘| io 25

GDROzZ Bag 74

GDRO? 84133

GPROZ BAAS
GBR02 BAS

GDR? 84592

SDAOZ Basa2

bodemkaart MH

GIDS

>»

® G

'GDROZ E
</pre>

====================================================================== Einde pagina 97 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 98 ======================================================================

<pre>bijlage E

Linge milieu bv

situatieschets

Middelblok 187A

Gouderak
</pre>

====================================================================== Einde pagina 98 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 99 ======================================================================

<pre>Middelblok

gras

128

010 container
stal
17a
038 04 asfalt — 95
2 A
ie Led n
AN e | et —
Pi o
Z ad
Es D 07 A14
rd
2 schuur

015

gras

„7 demping.

3576

03

Linge Milieu | poppelenburgerstraat 52 | 4191 zt | geldermalsen
info@lingemilieu.nl | tel 0345 - 570 272
WWW.lingemilieu.nl | KVK TIEL 30233558

opdrachtgever: schaal: 1: 500
mevr G. Verkaik formaat: A4
Hekendorp

project: DJ van Wijkstraat 15a Geldermalsen

A | asbest-monstemamepunt
omschrijving: tekeningnummer: TO1

Middelblok 187A

@3 boring met nummer projectnummer: 21-2160

Gouderak

datum : 18 januari 2022

A, peilbuis
</pre>

====================================================================== Einde pagina 99 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 100 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 4 DIGITALE WATERTOETS
</pre>

====================================================================== Einde pagina 100 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 101 ======================================================================

<pre>Digitale Watertoets

Resultaat van de check gedaan op 08-09-2022

Digitale watertoets

De watertoets helpt u om aan de hand van de locatie van uw ruimtelijke plan en een
aantal vragen te toetsen of u de belangen van het Waterschap raakt. Indien dit het
geval is krijgt u tekst en uitleg over het vervolg proces.

VOOR DE ACTIVITEIT DIGITALE WATERTOETS IS OP BASIS VAN DE GEGEVEN
ANTWOORDEN NODIG:

normale procedure
Advies waterkeringen

Advies verharding oppervlakte

NE

Advies oppervlaktewater

OP BASIS VAN ONDERSTAANDE LOCATIE

=== | =” PVT

EA | a tl - /
4 —_ - A 3 ;
E — re A ,
?
> #
A) = 7 rag s
A fP
Fr WW VT f 0
AV
A
¢ N 4
J
' 4

08-09-2022, 12:43 Pagina 1 van 8 https://dewatertoets.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 101 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 102 ======================================================================

<pre>Digitale Watertoets

VRAGEN EN ANTWOORDEN UIT DE CHECK
1. Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging betreft van
bestaande bebouwing zonder dat de bebouwing wordt uitgebreid?

e nee

2. Worden in het plan meer dan 10 wooneenheden gerealiseerd?

e nee

3. Is erin of rondom het plangebied sprake van wateroverlast of grondwateroverlast?
e nee

4. Neemt in het plan het verharde oppervlak van bebouwing en bestrating toe met
meer dan 500m2?
e ja

5. Heeft het plan een permanente waterpeilverandering tot gevolg?

e nee

6. Worden er op bedrijfs matige wijze activiteiten verricht waardoor het verharde
oppervlak verontreinigd raakt?

e nee

>

Neemt door het plan de hoeveelheid verharding toe?

e ja

8. Is er in of grenzend aan het plangebied oppervlaktewater aanwezig
- ja

9. Worden er materialen gebruikt waardoor het afstromende hemelwater verontreinigd
kan raken?

e nee

10. Worden er bestaande watergangen gedempt?

e nee

11. Worden er nieuwe watergangen aangelegd?

08-09-2022, 12:43 Pagina 2 van 8 https://dewatertoets.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 102 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 103 ======================================================================

<pre>Digitale Watertoets

e nee

12. Worden er kunstwerken aangebracht, zoals dammen, duikers en/of bruggen?

e nee

13. Waterkeringen

e ja

14. Kunstwerken

e nee

15. Afvalwaterzuiveringsinstallaties

e nee

16. Grondwaterbeschermingsgebieden

e nee

17. Rioolgemalen

e nee

18. Transportleidingen

e nee

19. Zonering hoofdwatergangen

e ja

20. Zonering wegen

e nee

21. Zonering windrecht

e nee

22. Hoofdwatergangen

e ja

08-09-2022, 12:43 Pagina 3 van 8 https://dewatertoets.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 103 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 104 ======================================================================

<pre>Digitale Watertoets

DETAILS
1. normale procedure

Op basis van uw locatie en gegeven antwoorden blijkt dat u waterschapsbelangen
raakt.

Wat moet ik doen?

U kunt een advies aanvragen bij het Waterschap door deze aan te vragen met de
blauwe aanvraag knop.

Waar moet ik op letten?

Achtergrondinformatie

08-09-2022, 12:43 Pagina 4 van 8 https://dewatertoets.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 104 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 105 ======================================================================

<pre>Digitale Watertoets

DETAILS
2. Advies waterkeringen

Uw plangebied raakt (deels) een waterkering.

Wat moet ik doen?

Planologisch moeten de waterkeringen worden beschermd tegen ongewenste
ontwikkelingen door de waterkeringen met een aparte (dubbel)bestemming te
borgen.

Concreet betekent dit dat op de verbeelding de beschermingszone moet worden
bestemd als "waterstaat-waterkering" (volgens afspraken SVB-2008). In de
voorwaarden behorende bij deze (dubbel)bestemming moet de bestemming
"waterstaat-waterkering" als primaire bestemming gelden.

Daarnaast vereisen we dat bij bouwplannen binnen deze (dubbel)bestemming de
waterkeringbeheerder moet worden geraadpleegd. Het is wenselijk dat wordt
verwezen naar de bepalingen in onze keur en legger en dat men een vergunning bij
de waterkeringbeheerder moet aanvragen.

Het verplicht opnemen van de waterkering in het bestemmingsplan is juridisch
geregeld in de Provinciale Verordening Ruimte (2010).

Waar moet ik op letten?

Achtergrondinformatie

08-09-2022, 12:43 Pagina 5 van 8 https://dewatertoets.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 105 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 106 ======================================================================

<pre>Digitale Watertoets

DETAILS
3. Advies verharding oppervlakte

Uw plan zorgt voor verharding van het oppervlak.

Wat moet ik doen?

Het landelijk waterbeleid schrijft voor dat ontwikkelingen waterneutraal moeten
worden gerealiseerd. Dit betekent dat de versnelde afvoer van water door de
verhardingstoename moet worden gecompenseerd. In de regel moet daarom
aanvullende waterberging in de vorm van oppervlaktewater worden gegraven. In
bepaalde gevallen kan de benodigde aanvullende waterberging ook met alternatieve
waterberging worden opgelost.

De benodigde aanvullende waterberging wordt door het hoogheemraadschap
berekent volgens de landelijke norm (NBW afspraken). De norm verschilt per
gebiedsfunctie (woongebied, bedrijfsterrein of glastuinbouwgebied) en is mede
gebaseerd op de actuele klimaatontwikkelingen en de daaraan gelieerde
wateropgave in het gebied. De benodigde aanvullende waterberging wordt berekend
als volume en doorgaans omgerekend in een wateroppervlak of percentage.

Voor ‘toename van verharding bij ruimtelijke ontwikkelingen’ heeft Schieland en de
Krimpenerwaard beleid vastgesteld. Dit beleid kunt u hier vinden.

Hierbij gelden de volgende uitgangs punten:

e compenserende waterberging wordt in beginsel gerealiseerd door het graven van
open water;

e compensatie vindt in beginsel plaats binnen de grenzen van het plangebied;

e wanneer compensatie in het plangebied niet mogelijk is, dan wordt de
compensatie in ieder geval gerealiseerd in hetzelfde peilgebied.

e wanneer er geen mogelijkheid is om compenserende waterberging te realiseren
binnen het plangebied of het peilgebied kan in overleg met het
hoogheemraadschap een andere positie worden bepaald. Tevens zijn onder
restricties bepaalde vormen van alternatieve waterberging bespreekbaar. Voor
het beleid t.a.v. ""alternatieve vormen van waterberging"" klik hier.

e waterberging wordt gerealiseerd vóór uitvoering van het plan.

e het aanbrengen van >500 m2 verharding is vergunningplichtig op grond van de
Keur van Schieland en de Krimpenerwaard

e De berging wordt niet later gerealiseerd dan de uitvoering van de rest van het
plan.

Daarbij: Hoofdwaterstructuur met de bestemming ""water"" opnemen op de
verbeelding. In bepaalde gevallen volstaat een aanduiding binnen een andere
bestemming ook.

In toelichting en bij voorkeur in regels opnemen dat op grond van de Keur
onderhoudsstroken langs de hoofdwatergangen moeten worden vrijgehouden.
Indien de ligging van de onderhoudsstroken exact bekend is, is het gewenst deze
ook op de verbeelding op te nemen.

Vastleggen van belangrijke peilregulerende kunstwerken op verbeelding en in de
regels. De voorwaarden in de regels moeten een goede bedrijfs voering niet

08-09-2022, 12:43 Pagina 6 van 8 https://dewatertoets.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 106 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 107 ======================================================================

<pre>Digitale Watertoets

hinderen.
Wateraanvulling opnemen in toelichting en indien belangrijk ook in regels. Bij minder
belangrijke plannen kan ook worden verwezen naar de watervergunning.

Verboden stoffen

Conform artikel 6.2 van de Waterwet is het verboden om stoffen in een
oppervlaktewaterlichaam te brengen, tenzij een daartoe strekkende vergunning is
verleend.

Het verdient de voorkeur bij de inrichting van nieuwe terreinen preventieve
maatregelen te nemen die onkruidbestrijding m.b.v. chemische
bestrijdings middelen zoveel mogelijk voorkomen.

Vergunningplichtige lozingen:

Lozingen in oppervlaktewater van hemelwater die als gevolg van uitlogende
materialen verwerkt in bouwwerken (bijv. zinken of koperen daken) verontreinigd zijn
geraakt zijn vergunningplichtig. Het gebruik van chemische bestrijdings middelen op
straatverharding is ongewenst en mag volgens wettelijke gebruiks voorschriften
uitsluitend volgens de DOB-methode (Duurzaam OnkruidBeheer) worden toegepast.

Verdroging

Verdroging van gebieden moet worden tegengegaan. Verdroging wordt onder
andere veroorzaakt door de afname van de infiltratie van water. Stedelijke gebieden
zijn sterk verhard waardoor water minder makkelijk kan infiltreren naar het
grondwater. Het toepassen van waterdoorlatende verhardingen of het vergroten van
het wateroppervlak en onverharde terreinen zijn goede maatregelen om verdroging
tegen te gaan.

Ook (grote) grondwateronttrekkingen (landbouw, glastuinbouw) leiden tot
verdroging. Voorkom nieuwe bronnen van verdroging en verminder de negatieve
effecten van bestaande. Overleg met de provincie (grondwaterbeheerder van grote
onttrekkingen).

Waar moet ik op letten?

Achtergrondinformatie

08-09-2022, 12:43 Pagina 7 van 8 https://dewatertoets.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 107 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 108 ======================================================================

<pre>Digitale Watertoets

DETAILS
4. Advies oppervlaktewater

Uw plan gebied is (deels) gelegen in oppervlaktewater.

Wat moet ik doen?

Bij het ontwerp van een plan moet goed rekening worden gehouden met het
onderhoud van het watersysteem. Het oppervlaktewater moet bereikbaar zijn voor
het onderhouds materieel (belastingstype landbouwmaterieel). Zorg voor goed
toegankelijke oevers en te water laat plaatsen en voorkom obstakels als bomen,
lantarenpalen en bebouwing direct langs de oever.

Deze zogeheten “onderhoudsstroken' zijn bij hoofdwatergangen tenminste vijf meter.
Zie ook de legger van de watergangen, waarin deze waterstaatswerken zijn
opgenomen.

Daarbij:

e Water en onderhoudsstroken vastleggen op verbeelding en voorwaarden
opnemen in regels, zie ook ""Watersystemen/waterkwantiteit"".

e Reserveer ruimte voor onderhoud langs oevers watergangen.
Waar moet ik op letten?

Achtergrondinformatie

08-09-2022, 12:43 Pagina 8 van 8 https://dewatertoets.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 108 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 109 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 5 AKOESTISCH ONDERZOEK OPTREDENDE
GEVELBELASTINGEN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 109 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 110 ======================================================================

<pre>Middelblok 187a te Gouderak
Akoestisch onderzoek optredende gevelbelastingen

Rapportnummer: Rm220449aaA0

K+ADVIESGROEP kK< +

</pre>

====================================================================== Einde pagina 110 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 111 ======================================================================

<pre>Rm220449aaA0.davh_03 2

Opdrachtgever: Aeres Milieu
Noordhoven 4 6042 NW ROERMOND
Tel.: 0475-320000

Contactpersoon: mevrouw F. Tegels
Adviseur: K+ Adviesgroep

Jodenstraat 6 6101 AS ECHT

Postbus 224 6100 AE ECHT

Tel: 0475-470470
E-mail: info@k-plus.nl

Behandeld door: dhr. ing. D.C.A. van Haperen
Datum : 27-01-2023
Referentie : Rm220449aaA0.davh_03

K+ADVIESGROEP IC +

</pre>

====================================================================== Einde pagina 111 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 112 ======================================================================

<pre>Rm220449aaA0.davh_03

INHOUD

1 Inleiding

2 Uitgangspunten

2.1 Ruimtelijke gegevens

2.2 Verkeersgegevens

2.2.1 Wegverkeerslawaai

2.3 Gegevens industrielawaai

2.4 Toegepaste rekenmethode

3 Normstelling Wet geluidhinder

3.1 Wegverkeerslawaai

3.1.1 Algemeen

3.1.2 Omvang geluidzones langs wegen
3.1.3 Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder
3.1.4 Aftrek stille banden

3.1.5 Stedelijk en buitenstedelijk gebied
3.1.6 Nieuwe situaties

3.1.7 Maximaal toelaatbare geluidbelasting
3.2 Industrielawaai

3.2.1 Algemeen

3.2.2 Nieuwe situaties

3.2.3 Maximaal toelaatbare geluidbelasting
3.3 Bouwbesluit 2012

4 Berekeningsresultaten

4.1 Wegverkeerslawaai

4.1.1 Middelblok

4.1.2 N207

4.2 Industrielawaai

4.3 Cumulatie en Bouwbesluit

5 Evaluatie Rekenresultaten & Conclusie
5.1 Algemeen

5.2 Wet geluidhinder

5.2.1 Algemeen

5.2.2 Middelblok

5.2.3 N207

5.2.4 Industrielawaai Middelblok

Bijlagen:

Bijlage I Situatietekening en figuren akoestisch rekenmodel
Bijlage Ila Berekeningsgegevens en —resultaten optredende geluidbelastingen
Bijlage IIb Geluidbelasting t.g.v. industrieterrein Middelblok

K+ADVIESGROEP IC +

</pre>

====================================================================== Einde pagina 112 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 113 ======================================================================

<pre>Rm220449aaA0.davh_03 4

1 INLEIDING

In opdracht van Aeres Milieu is, in het kader van de realisatie van een kinderdagverblijf aan de
Middelblok 187a te Gouderak, gemeente Krimpenerwaard, door K+ Adviesgroep een
akoestisch onderzoek verricht naar de te verwachten optredende geluidbelastingen vanwege
wegverkeerslawaai ter plaatse van de nieuwe situatie in het kader van de Wet geluidhinder. Er
wordt beoogd om een schuur en de mestputten te verwijderen. In figuur 1.1 is de locatie globaal
omcirkeld, in bijlage I is de situatie opgenomen.

un

=) d
iddelblok

n= E
AR, © naa Niädelbloksse an

fiiadelbiok Middelblok Middelblak

Figuur 1.1: Situatie (bron: Google maps)

Het akoestisch onderzoek is noodzakelijk omdat het plan is gelegen binnen de geluidzone van
de Middelblok, N207, Veerstalblok en het industrieterrein Middelblok. Voor de Veerstalblok
geldt een inrijdverbod met uitzondering van fietsers en landbouwverkeer. Derhalve wordt deze
weg als akoestisch irrelevant beschouwd en is verder niet opgenomen in onderhavig onderzoek.

De berekeningen zijn gebaseerd op:

- de “Wet geluidhinder”;

- het “Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012”;
- het “Besluit Geluidhinder”.

ADVIESGROEP IX =,

</pre>

====================================================================== Einde pagina 113 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 114 ======================================================================

<pre>Rm220449aaA0.davh_03 5

Onderhavig rapport is gemaakt als vervanging van het gelijknamige rapport, d.d. 09-11-2022.
In het voorgaande rapport is uitgegaan van het verkeersmodel RVMH, versie 3.2. Op advies
van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is in onderhavig rapport
uitgegaan van de verkeersgegevens conform het nieuwe verkeersmodel RVMH, versie 4.0.

K+ADVIESGROEP IC +

</pre>

====================================================================== Einde pagina 114 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 115 ======================================================================

<pre>Rm220449aaA0.davh_03 6

2 UITGANGSPUNTEN

2.1 Ruimtelijke gegevens

Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van een door de opdrachtgever verstrekte situatietekening,
kaartmateriaal van de Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK), het Actueel
Hoogtebestand Nederland (AHN2) en Google Streetview. In bijlage I zijn de gehanteerde
situatietekening en grafische weergaven van het akoestisch rekenmodel opgenomen.

Met betrekking tot de bodemabsorptie is in het voorliggende onderzoek standaard uitgegaan van
een harde bodem (bodemfactor 0) en zijn de akoestisch relevante bodemgebieden aan het model
toegevoegd. Voor de ingevoerde bodemgebieden is uitgegaan van een zachte bodem
(bodemfactor 1).

2.2 Verkeersgegevens

221 Wegverkeerslawaai

De verkeersgegevens voor de Middelblok en N207 zijn aangereikt door de omgevingsdienst
Midden-Holland middels een in WinHavik in te lezen shape bestand. De gegevens zijn
afkomstig uit het Regionale Verkeers- en Milieumodel Midden-Holland (RVMH versie 4.0)
voor het jaar 2035. Deze gegevens zijn overgenomen voor het maatgevende jaar 2033. In
tabel 2.1 is een overzicht opgenomen van de gehanteerde verkeersgegevens.

Tabel 2.1: Overzicht verkeersgegevens 2033.

Straat Etmaal- Periode Verdeling per voertuigcategorie Snelheid | Wegdek
intensiteit verdeling Olv Qmv Qzv km/h
07 07 oy 7 7907
Middelblok 6.518 R an, er E MTT 60 84
thv. plangebied 20 — —— En
N | 0,68% 93,92% 3,59% 2,49%
Middelblok D | 6,64% 88,04% 6,00% 5,96%
ten oosten van de 2.463 A | 3,72% | 94,96% 2,53% 2,51% 60 01
verbindingsweg N | 0,68% 88,98% 5,53% 5,50%
N207 eae? D | 6,59% 9 162% 4,64% 3,74%
verbindingswee . Al 3,23% | 96,69% 1,83% 1,48% 80 01
N | 0,99% 91,16% 4,80% 3,95%
N207 D | 6,61% 88,38% 8,17% 3,45%
ten noorden van 24.482 Al 3.17% | 95,31% 3,30% 1,39% 80 01
rotonde N | 1,00% 87,76% 8,61% 3,63%
N207 D | 6,60% 89,79% 7,69% 2,51%
ten oosten van 22.431 A | 3.20% | 95,92% 3,08% 1,01% 80 84
rotonde N | 0,99% 89,24% 8, 11% 2,65%
Hierbij is:

Periode: gemiddeld uuraandeel betreffende periode in procenten van de etmaalintensiteit.
Olv: gemiddeld uuraandeel lichte motorvoertuigen voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode in procenten.

K+ADVIESGROEP IC +

</pre>

====================================================================== Einde pagina 115 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 116 ======================================================================

<pre>Rm220449aaA0.davh_03 7

2.3

2.4

Omv: gemiddeld uuraandeel middelzware motorvoertuigen voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode in
procenten.
Ozv: gemiddeld uuraandeel zware motorvoertuigen voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode in procenten.

Snelheid: ter plaatse toegestane maximum snelheid.
Wegdek: type 01: Glad asfalt.
type 84: Dunne Deklagen B (CROW316).

Voor nadere informatie inzake de in- en uitvoerparameters wordt verwezen naar de in bijlage II
opgenomen rekenbladen.

Gegevens industrielawaai

De geluidbelasting ten gevolge van het gezoneerde industrieterrein Middelblok zijn aangeleverd
door de Omgevingsdienst Midden-Holland, de zonebeheerder van het industrieterrein. De
geluidbelastingen zijn opgenomen in bijlage IIb. Er is gerekend op 1,5 en 4,5 meter hoogte,
zijnde de begane grond en de eerste verdieping.

Toegepaste rekenmethode

De geluidbelastingen zijn bepaald met behulp van “Standaard Rekenmethode 2”, zoals deze is
beschreven in het “Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012”.

Bij de modellering van het akoestisch rekenmodel is gebruik gemaakt van het pakket WinHavik
als ontwikkeld door dirActivity.

K+ADVIESGROEP IC +

</pre>

====================================================================== Einde pagina 116 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 117 ======================================================================

<pre>Rm220449aaA0.davh_03 8

3.1.1

3.1.2

3.1.3

NORMSTELLING WET GELUIDHINDER

Weeverkeerslawaai

Algemeen

In de Wet geluidhinder dient met betrekking tot de geluidbelasting van een weg in nieuwe
situaties de geluidbelasting in Lae in dB te worden bepaald. Dit is een gemiddeld geluidniveau
over de dag-, avond- en nachtperiode en wordt bepaald met de volgende formule:

-1Olg-- 12*10'° +4*10 9 +8*10 °°

Lay Levering +5 Lorient +10

L

den

Omvang geluidzones langs wegen

Krachtens de Wet geluidhinder worden aan weerszijden van een weg zones aangegeven (art. 74
Wgh). Binnen deze zones worden eisen gesteld aan de geluidbelasting. Buiten de zones worden
geen eisen gesteld. Een weg is niet zoneplichtig indien er sprake is van:

— wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied (art. 74 lid 2a. Wgh) of;

— wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km/h geldt (art. 74 lid 2b. Wgh).

De breedte van de geluidzones als functie van het aantal rijstroken van de weg en het soort
gebied is weergegeven in tabel 3.1.

Tabel 3.1: Breedte geluidzones aan weerszijde van de weg in meters.

Gebied Breedte (m) geluidzones (art. 74)
Stedelijk | of 2 rijstroken 200

3 of meer rijstroken 350
Buitenstedelijk | of 2 rijstroken 250

3 of 4 rijstroken 400

5 of meer rijstroken 600

Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder

Op grond van verdere ontwikkelingen in de techniek en het treffen van geluid reducerende
maatregelen aan de motorvoertuigen, is te verwachten, dat het wegverkeer in de toekomst
minder geluid zal produceren dan momenteel het geval is.

Binnen de Wet geluidhinder is middels artikel 110g de mogelijkheid geschapen om deze
vermindering van de geluidsproductie in de geluidbelasting door te voeren. Deze aftrek mag
alleen worden toegepast bij het toetsen van de geluidbelasting aan de normstelling en niet bij
het bepalen van het binnenniveau (artikel 3.4 Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012). De

K+ADVIESGROEP IC +

</pre>

====================================================================== Einde pagina 117 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 118 ======================================================================

<pre>Rm220449aaA0.davh_03 9

hoogte van de aftrek is afhankelijk van de representatieve snelheid voor lichte motorvoertuigen.
In tabel 3.2 is een overzicht opgenomen van de hoogte van de aftrek.

Tabel 3.2: Overzicht aftrek 110 g Wet geluidhinder (artikel 3.4 RMV2012).

Representatieve Aftrek artikel 110g Wgh

snelheid
< 70 km/h 5 dB
> 70 km/h 4 dB

voor situaties dat de geluidbelasting zonder aftrek artikel 110g Wah 57 dB bedraagt
> 70 km/h 3 dB

voor situaties dat de geluidbelasting zonder aftrek artikel 110g Wah 56 dB bedraagt
> 70 km/h 2 dB

voor andere waarden van de geluidbelasting

3.1.4 Aftrek stille banden

In artikel 3.5 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 is een aftrek opgenomen voor stille
banden. Deze aftrek geldt alleen bij wegen met rijsnelheden van 70 km/h en hoger. Standaard
is de aftrek 2 dB. In de volgende situaties is de aftrek 1 dB:

- Zeer Open Asfalt Beton;

-  2-laags ZOAB, met uitzondering van 2-laags ZOAB-fijn;

- Uitgeborsteld beton;

- Geoptimaliseerd uitgeborsteld beton;

- Oppervlaktebewerking.

Een overzicht van de stille bandenaftrek is opgenomen in tabel 3.3.

Tabel 3.3: Overzicht stille banden aftrek.

Representatieve Wegverharding Correctie artikel 3.5
snelheid (stille banden aftrek)
< 70 km/h Alle 0 dB
> 70 km/h ZOAB, 2-laags ZOAB, 1 dB
uitgeborsteld beton, geoptimaliseerd uitgeborsteld beton,
oppervlaktebewerking
> 70 km/h Alle andere verhardingen dan bovenstaand vermeld 2 dB

3.1.5 Stedelijk en buitenstedelijk gebied
Gebieden binnen de bebouwde kom, met uitzondering van de gebieden binnen de bebouwde
kom gelegen binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement
verkeersregels en verkeerstekens, worden als stedelijk aangemerkt.

Als buitenstedelijke gebieden worden gebieden buiten de bebouwde kom, alsmede de
bovengenoemde uitgezonderde gebieden binnen de bebouwde kom aangemerkt.

K+ADVIESGROEP IC +

</pre>

====================================================================== Einde pagina 118 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 119 ======================================================================

<pre>Rm220449aaA0.davh_03 10

3.1.6 Nieuwe situaties

In al die gevallen waar in de aanleg van een geluidgevoelig object en/of een zoneplichtige weg
door vaststelling of herziening van een bestemmingsplan wordt voorzien, is er sprake van
‘nieuwe situaties’.

3.1.7 Maximaal toelaatbare geluidbelasting

Normen met betrekking tot de geluidbelasting in ‘nieuwbouw situaties’ zijn in artikel 82 t/m 87
van de Wet geluidhinder vermeld.

In eerste instantie wordt ervan uitgegaan dat een zogenaamde voorkeursgrenswaarde niet mag
worden overschreden. Indien de voorkeursgrenswaarde wel maar de maximale ontheffings-
waarde niet wordt overschreden, kan onder bepaalde voorwaarden bij Algemene Maatregel van
Bestuur ontheffing worden verleend voor een hogere toelaatbare geluidbelasting. Wanneer de
maximale ontheffingswaarde wordt overschreden is onder zeer strikte regels nieuwbouw
mogelijk. Het plan dient dan te voorzien in zogenaamde dove-gevels.

In de Besluit geluidhinder worden voor andere geluidgevoelige gebouwen in buitenstedelijk
gebied de volgende eisen gesteld:

- voorkeursgrenswaarde: 48 dB (art. 3.1 lid 2)

- maximale ontheffingswaarde buitenstedelijk gebied 53 dB (art. 3.2 lid 2)

3.2 Industrielawaai

3.2.1 Algemeen

In de wet geluidhinder dient met betrekking tot de geluidbelasting van een industrieterrein de

etmaalwaarde van het equivalente geluidniveau in dB(A), veroorzaakt door de gezamenlijke

inrichtingen en toestellen op het industrieterrein te worden bepaald. De etmaalwaarde van het

equivalente geluidniveau in dB(A) is met betrekking tot een industrieterrein de hoogste van de

volgende drie waarden:

- De waarde van het equivalente geluidniveau over de periode 07-19 uur (dag);

- De met 5 dB(A) verhoogde waarde van het equivalente geluidniveau over de periode
19-23 uur (avond);

- De met 10 dB(A) verhoogde waarde van het equivalente geluidniveau over de periode
23-07 uur (nacht).

32.2 Nieuwe situaties

In al die gevallen waar in de aanleg van een geluidgevoelig object door vaststelling of
herziening van een bestemmingsplan wordt voorzien, is er sprake van een “nieuwe situatie”.

K+ADVIESGROEP IC +

</pre>

====================================================================== Einde pagina 119 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 120 ======================================================================

<pre>Rm220449aaA0.davh_03 11

3.2.3

3.3

Maximaal toelaatbare geluidbelasting

Normen met betrekking tot de geluidbelasting in 'nieuwe situaties! zijn in hoofdstuk 5 van de
Wet geluidhinder opgenomen.

In de Wet geluidhinder worden voor nog niet geprojecteerde woningen binnen de zone van een
industrieterrein de volgende eisen gesteld:

- voorkeursgrenswaarde: 50 dB(A) (art. 44);

- maximale ontheffingswaarde: 55 dB(A) (art. 45, lid 1).

Niet geprojecteerd betekent dat het vigerende bestemmingsplan geen woonbebouwing toestaat
zodat het bestemmingsplan dient te worden herzien.

Bouwbesluit 2012

In het Bouwbesluit 2012 zijn in afdeling 3.1 voorschriften opgenomen voor bescherming tegen
geluid van buiten. Als bij industrie- en wegverkeerslawaai de betreffende voorkeursgrenswaarde
wordt overschreden stellen gemeenten op basis van de Wet geluidhinder een zogenoemd hogere-
waardenbesluit vast, waarin plaatselijk hogere geluidbelastingen worden toegestaan («hoogst
toelaatbare geluidbelasting») die in het bestemmingsplan worden opgenomen. In dergelijke
zones mag alleen worden gebouwd wanneer de door de aanvrager van een
omgevingsvergunning te realiseren karakteristieke geluidwering hoger is dan de in artikel 3.2
gegeven minimum waarde van 20 dB.

K+ADVIESGROEP IC +

</pre>

====================================================================== Einde pagina 120 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 121 ======================================================================

<pre>Rm220449aaA0.davh_03 12

4 BEREKENINGSRESULTATEN

Uitgaande van voornoemde uitgangspunten zijn de te verwachten toekomstige optredende
gevelbelastingen bepaald. Als waarneemhoogte is uitgegaan van ongeveer het midden van de
gevel, een en ander afhankelijk van het aantal bouwlagen en de gebouwhoogte. De ligging van
de waarneempunten is opgenomen in de in bijlage I opgenomen figuren.

Navolgend is per weg aangegeven het waarneempunt, de waarneemhoogte, de berekende
waarde, de gehanteerde aftrek artikel 1 10g, de toetsingswaarde, de voorkeursgrenswaarde en de
maximale ontheffingswaarde. De bijbehorende rekenbladen zijn opgenomen in bijlage II.

De geluidbelastingen ten gevolge van het industrieterrein Chemelot zijn berekend door de
zonebeheerder Omgevingsdienst Midden-Holland. De resultaten zijn opgenomen in bijlage IIb.

De toetsingswaarden zijn tegen een gekleurde achtergrond weergegeven. De betekenis hiervan

is als volgt:

Groen: de voorkeursgrenswaarde wordt niet overschreden in het kader van de
Wet geluidhinder worden geen restricties opgelegd.

Geel: — de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, de maximale ontheffingswaarde wordt
niet overschreden. Aan de hand van door de gemeente vastgestelde beleidsregels kan
onder bepaalde voorwaarden ontheffing worden verleend voor een hogere toelaatbare
geluidbelasting.

Oranje: de maximale ontheffingswaarde wordt overschreden. Voor de betreffende gevel kan
geen hogere toelaatbare grenswaarde worden vastgesteld. Woningbouw is niet
toegestaan of het plan moet ter plaatse voorzien in een “dove” gevel.

4.1 Weeverkeerslawaai

4.1.1 Middelblok
Tabel 4.1: Berekeningsresultaten Middelblok (in dB).

Waar- | Waar- | Berekende Aftrek Toetsings- | Bestemming Voorkeurs- Maximale
neem- | neem- waarde artikel waarde grenswaarde | grenswaarde
punt | hoogte 110g Weh Weh Weh Weh

1 1.5 53 5 wonen 48 53

1 4.5 54 5 wonen 48 53

2 1.5 53 5 wonen 48 53

2 4.5 54 5 wonen 48 53

3 1.5 50 5 wonen 48 53

3 4.5 31 5 wonen 48 53

4 1.5 43 5 wonen 48 53

4 4.5 44 5 wonen 48 53

K+ADVIESGROEP IC +

</pre>

====================================================================== Einde pagina 121 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 122 ======================================================================

<pre>Rm220449aaA0.davh_03 13
Vervolg tabel 4.1: Berekeningsresultaten Middelblok (in dB).
Waar- | Waar- | Berekende Aftrek Toetsings- | Bestemming Voorkeurs- Maximale
neem- | neem- waarde artikel waarde grenswaarde | grenswaarde
punt | hoogte 110g Weh Weh Weh Weh
5 1.5 43 5 wonen 48 53
5 4.5 44 5 wonen 48 53
6 1.5 44 5 wonen 48 53
6 4.5 46 5 wonen 48 53
4.1.2 N207
Tabel 4.2: Berekeningsresultaten N207 (in dB).
Waar- | Waar- | Berekende Aftrek Toetsings- | Bestemming Voorkeurs- Maximale
neem- | neem- waarde artikel waarde grenswaarde | grenswaarde
punt | hoogte 110g Weh Weh Weh Weh
1 1.5 41 2 wonen 48 33
1 4.5 42 2 wonen 48 53
2 1.5 48 2 wonen 48 53
2 4.5 49 2 wonen 48 33
3 1.5 48 2 wonen 48 53
3 4.5 48 2 wonen 48 33
4 1.5 37 2 wonen 48 53
4 4.5 37 2 wonen 48 53
5 1.5 29 2 wonen 48 53
5 4.5 31 2 wonen 48 53
6 1.5 31 2 wonen 48 53
6 4.5 33 2 wonen 48 33
4.2 Industrielawaai
Uit de resultaten van de Omgevingsdienst Midden-Holland blijkt dat de geluidbelasting
maximaal 50 dB bedraagt. De geluidbelastingen zijn opgenomen in bijlage Lb.
4.3 Cumulatie en Bouwbesluit

Om te bezien of sprake is van een goede ruimtelijke ordening zijn de geluidbelastingen van alle
bronnen gecumuleerd. De gecumuleerde geluidbelasting dient tevens te worden beschouwd bij
een hogere waarde besluit. De cumulatieve geluidbelasting van de verschillende bronnen is
bepaald conform het reken- en meetvoorschrift 2012. De resultaten zijn weergegeven in
tabel 4.3 en 4.4. De genoemde waarden zijn exclusief aftrek artikel 110g Weh.

In tabel 4.3 is de benodigde karakteristieke gevelgeluidwering opgenomen gebaseerd op de
hoogste geluidbelasting per bron. Conform opgave van Omgevingsdienst Midden-Holland
dient, ongeacht de berekende geluidbelasting van maximaal 50 dB(A), conform artikel 57 van
de Wet geluidhinder een hogere grenswaarde te worden verleend van 55 dB(A). Deze hogere
waarde is 5 dB hoger dan de berekende waarde, zodoende zijn, voor de bepaling van de vereiste

K+ADVIESGROEP IC +

</pre>

====================================================================== Einde pagina 122 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 123 ======================================================================

<pre>Rm220449aaA0.davh_03 14

karakteristieke geluidwering, de berekende waarden ten gevolg van industrielawaai met 5 dB
verhoogd.

Omdat in onderhavige situatie sprake is van bedgebied, is de benodigde karakteristieke
gevelgeluidwering gelijk aan het verschil tussen de hoogste geluidbelasting en 28 dB(A) voor
wegverkeerslawaai of 30 dB(A) etmaalwaarde voor industrielawaai. De indeling van het
gebouw is nog niet bekend, zodoende is uitgegaan van voornoemde eis voor het gehele gebouw.
De maatgevende geluidbelasting weergegeven in tabel 4.3 is gebaseerd op de hoogste vereiste
geluidwering.

Tabel 4.3: Eis Bouwbesluit (in dB).

Waar- | Waar- Berekende waarde Industrie- Maatgevende Eis
neem- | neem- Middel- N207 Industrie- terrein geluidbelasting | Bouw-
punt | hoogte blok terrein Middelblok excl. aftrek besluit
Middelblok +5 dB art. 110g Wgh
1 1.5 53.0 42 47 52 53 (wvl)
1 4.5 54.0 43 50 55 54 (wvl)
2 1.5 53.3 49 47 52 53 (wvl)
2 4.5 54.2 50 49 54 54 (wvl)
3 1.5 50.0 49 45 50 50 (wvl)
3 45 51.3 50 47 52 51 (wvl)
4 1.5 42.8 38 36 4] 43 (wvl)
4 45 43.9 39 38 43 44 (wvl)
5 1.5 43.4 34 35 40 43 (wvl)
5 45 43.9 35 38 43 44 (wvl)
6 1.5 44.1 34 38 43 44 (wvl)
6 4.5 45.9 35 40 45 46 (wvl)
Hierbij is:
wvl: wegverkeerslawaai maatgevend.

In tabel 4.4 is de karakteristieke gevelgeluidwering opgenomen wanneer men uitgaat van de
gecumuleerde geluidbelasting van de verschillende bronnen. Hierbij is uitgegaan van de
berekende waarden.

Tabel 4.4: Gecumuleerde geluidbelasting en comforteis (in dB).

Waar- | Waar- Berekende waarde Cumulatieve Comfort
neem- | neem- Middel- N207 Industrieterrein geluidbelasting eis
punt | hoogte blok Middelblok

1 1.5 53 42 47 54

1 4.5 54 43 50 56

2 1.5 53 49 47 55

2 4.5 54 50 49 57

3 1.5 50 49 45 53

3 4.5 51 50 47 55

K+ADVIESGROEP IC +

</pre>

====================================================================== Einde pagina 123 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 124 ======================================================================

<pre>Rm220449aaA0.davh_03

Vervolg tabel 4.4: Gecumuleerde geluidbelasting en comforteis (in dB).

15

Waar- | Waar- Berekende waarde Cumulatieve Comfort
neem- | neem- Middel- N207 Industrieterrein geluidbelasting eis
punt | hoogte blok Middelblok

4 1.5 43 38 36 45

4 4.5 44 39 38 46

5 1.5 43 34 35 44

5 4.5 44 35 38 46

6 1.5 44 34 38 46

6 4.5 46 35 40 47

K+ADVIESGROEP IC +

</pre>

====================================================================== Einde pagina 124 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 125 ======================================================================

<pre>Rm220449aaA0.davh_03 16

5 EVALUATIE REKENRESULTATEN & CONCLUSIE

5.1 Algemeen

In opdracht van Aeres Milieu is, in het kader van de realisatie van een kinderdagverblijf aan de
Middelblok 187a te Gouderak, gemeente Krimpenerwaard, door K+ Adviesgroep een
akoestisch onderzoek verricht naar de te verwachten optredende geluidbelastingen vanwege
wegverkeerslawaai ter plaatse van de nieuwe situatie in het kader van de Wet geluidhinder.

Het akoestisch onderzoek is noodzakelijk omdat het plan is gelegen binnen de geluidzone van
de Middelblok, N207, Veerstalblok en het industrieterrein Middelblok. De Veerstalblok is als
akoestisch irrelevant beschouwd en derhalve niet opgenomen in onderhavig onderzoek.

5.2 Wet geluidhinder

5.2.1 Algemeen

De Wet geluidhinder geeft uitsluitend grenswaarden ten aanzien van de geluidbelasting op de
gevels van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen.

De definitie van een gevel luidt: “de bouwkundige constructie die een ruimte in een woning of
gebouw scheidt van de buitenlucht, daaronder begrepen het dak, met uitzondering van een
constructie zonder te openen delen en met een in NEN 5077 bedoelde karakteristieke
geluidwering die tenminste gelijk is aan het verschil tussen de geluidbelasting van die
constructie en 33dB (bij verkeerslawaai)”.

5.2.2 Middelblok

- De voorkeursgrenswaarde wordt wel, maar de maximale ontheffingswaarde wordt niet
overschreden. De geluidbelasting ten gevolge van de weg Middelblok is maximaal 49 dB
(incl. aftrek art. 110g Wgh).

- Bij de gemeente Krimpenerwaard kan een verzoek worden ingediend voor het verlenen van
een hogere waarde.

- In de voorliggende situatie kan als ontheffingscriterium worden aangedragen dat het
nieuwbouwproject wordt gebouwd ter vervanging van bestaande bebouwing.

- De weg Middelblok is al voorzien van dunne deklagen B. Het aanbrengen van een ander
stiller wegdek zou kunnen worden overwogen. Hiermee is een zeer beperkte geluidreductie
te realiseren. De geluidbelasting kan daarmee niet worden teruggebracht tot de
voorkeursgrenswaarde of lager. De kosten voor dergelijke maatregelen worden geraamd op
€60.000,- (200 m * 6m * €50,-) en stuiten daarmee tevens op bezwaren van financiële aard.
Het toepassen van een scherm of wal is in onderhavige situatie tevens geen reële maatregel
om de geluidbelasting te reduceren.

K+ADVIESGROEP IC +

</pre>

====================================================================== Einde pagina 125 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 126 ======================================================================

<pre>Rm220449aaA0.davh 03 17

- Indien een hogere waarde wordt vastgesteld, dient rekening te worden gehouden met het
document “Beleidsregel Hogere waarden, 2018” van de Omgevingsdienst Midden-Holland.
Indien de geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer meer dan 53 dB of ten gevolgen van
industrielawaai meer dan 55 dB(A) bedraagt, dient de geluidsgevoelige bestemming te
beschikken over een geluidluwe gevel en ten minste één buitenruimte aan een geluidluwe
gevel. De voornoemde geluidbelastingen worden niet overschreden, zodoende zijn de
aanvullende voorwaarden niet van toepassing. Volgens tabel 4.1 en 4.2 is wel zichtbaar dat
het gebouw kan beschikken over ten minste één geluidluwe gevel en één buitenruimte welke
grenst aan een geluidluwe gevel.

- Conform het Bouwbesluit worden in deze situatie eisen gesteld aan de minimale
gevelgeluidwering. Wanneer een hogere waarde wordt verleend, moet voor het nieuwe
gebouw worden aangetoond welke geluidwerende maatregelen aan de gevel noodzakelijk
zijn om te kunnen voldoen aan het gestelde in Afdeling 3.1 van het Bouwbesluit. De
minimaal vereiste geluidwering is het verschil in geluidbelasting (zonder aftrek artikel 110g
Wgh) en 28 dB. In tabel 4.3 is de benodigde karakteristieke geluidwering weergegeven.

52.3 N207

- De geluidbelasting ten gevolge van de N207 is maximaal 47 dB, incl. aftrek artikel 110g.
De waarde ligt onder de voorkeursgrenswaarde, waardoor geen hogere waarde ten aanzien
van deze weg hoeft te worden aangevraagd. De Wet geluidhinder legt ten gevolge van deze
weg geen restricties op aan het plan.

524 Industrielawaai Middelblok

- De voorkeursgrenswaarde en maximale ontheffingswaarde worden niet overschreden, de
geluidbelasting bedraagt maximaal 50 dB(A).

- Conform opgave van Omgevingsdienst Midden-Holland dient, ongeacht de berekende
geluidbelasting van 50 dB(A), conform artikel 57 van de Wgh een hogere grenswaarde te
worden verleend van 55 dB(A). Met de verlening van deze hogere grenswaarde zullen de
uitbreidingsplannen van de aanwezige bedrijven op het industrieterrein Middelblok worden
gerespecteerd.

- Conform het Bouwbesluit worden in deze situatie eisen gesteld aan de minimale
gevelgeluidwering. Wanneer een hogere waarde wordt verleend, moet voor het nieuwe
gebouw worden aangetoond welke geluidwerende maatregelen aan de gevel noodzakelijk
zijn om te kunnen voldoen aan het gestelde in Afdeling 3.1 van het Bouwbesluit. De
minimaal vereiste geluidwering is het verschil in geluidbelasting (ex. aftrek art. 110g Wgh)
en 28 dB(A) voor wegverkeerslawaai of 30 dB(A) etmaalwaarde voor industrielawaai. In
tabel 4.3 is de benodigde karakteristieke geluidwering weergegeven.

K+ADVIESGROEP IC +

</pre>

====================================================================== Einde pagina 126 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 127 ======================================================================

<pre>BIJLAGE |

Situatietekening en figuren akoestisch rekenmodel

K-ADVIESGROEP IC +

</pre>

====================================================================== Einde pagina 127 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 128 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 128 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 129 ======================================================================

<pre>di A apurgum 6ppOzzW
000+ : | :ieeuos [usp7] -- _asemyos-Apanoyup (0) (0 PING) L'6 HAEHUIM

jepowuayes YOSSa0ye JUIIZIGAO [EBJOJ
EL ann61-
Bumlmyssulo

j2a36 junduussujeem + |"
ufjojbooy mm

ull

Buimnogeg
andJosqgewepog

vopolge PPT ee OR ee es se sf ad
nailja saag JeaeBjyseipd
yBsapnos a} Y/8L XJOJAJAPPIA yoefoud

‘Aq daoiBsalapy +M
</pre>

====================================================================== Einde pagina 129 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 130 ======================================================================

<pre>os 0 qpuryum 6prO2ZZW
008 : | :lPEUOS [wap] —  asemyos-Ayanoysip (9) (0 Piinq)p' 1 '6 HAEHUIM

uajundweaujeem Buuewwnn
7 ann61-
BUJAIHUISUIO

j2a36 junduussujeem +
ulijojbooy KII

us KIE

Õulmnogag —
andsosqewepog —
uajoalgo |

nai seley  Jaaajyaeipdo
HEJSPNOD 2) Y/8L HOIAISPPIN yoefoid

‘Aq deoiBsalapy +H
</pre>

====================================================================== Einde pagina 130 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 131 ======================================================================

<pre>GPU YUM BPPOEEW

eld 9 {uapy] --  aiemyos-Ayayoysip (9) (0 PING) 16 YABHUIAA

000+ : L :ieeuos

uaulijli
€ ann61-
Bumlmyssuio

j2a36 junduussujeem +

ufojbooy wm

ul) mn

Buimnogag WWW
andiosqewepog

uepelgo

nali Seley Jeaebyyoeipdo
HEJSPNOD 23 YZ8L HOIAISPPIN yoefoud

"NG daoiBsalapy +M
</pre>

====================================================================== Einde pagina 131 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 132 ======================================================================

<pre>GPU YUM BPPOEEW

cal 9 [up] -- — esemyos-Ayagovuip (9) (0 PING)’ 16 HABEHUIM

000+ : | :ieeuos

Õulmnogag ÕULALULUNN
p ann61-
BUJAIHUISUIO

j2a36 junduussujeem +

ufjojbooy wm

ul) mn

Buimnogag UW
andiosqewepog

uajsalgo

nali Seley  Jaaajyaeipdo
3E19pn09) 23 Y/8L HOIAISPPIN yoefoud

‘Aq daoiBsalapy +M
</pre>

====================================================================== Einde pagina 132 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 133 ======================================================================

<pre>GPU YUM BPPOEEW

eld 9 {uapy] --  aiemyos-Ayayoysip (9) (0 PING) 16 YABHUIAA

000+ : L :ieeuos

aljdiosqewapog Buus wwnn
:G innBi4
BUJAIHUISUIO

j2a36 junduussujeem +

ufojbooy wm

ul) mn

Buimnogag WWW
andiosqewepog

uepelgo

nali Seley Jeaebyyoeipdo
HEJSPNOD 23 YZ8L HOIAISPPIN yoefoud

"NG daoiBsalapy +M
</pre>

====================================================================== Einde pagina 133 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 134 ======================================================================

<pre>GPU YUM BPPOEEW

eld 9 {uapy] --  aiemyos-Ayayoysip (9) (0 PING) 16 YABHUIAA

000+ : L :ieeuos

uaulija}Booy Buus wurm
:9 innBi4
Bumlnyssuo

j2a36 junduussujeem +

ufojbooy wm

ul) mn

Buimnogag WWW
andiosqewepog

uepelgo

nali Seley Jeaebyyoeipdo
HEJSPNOD 2) YZ8L HOIAISPPIN yoefoud

"NG daoiBsalapy +M
</pre>

====================================================================== Einde pagina 134 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 135 ======================================================================

<pre>BIJLAGE [la

Berekeningsgegevens en —resultaten optredende geluidbelastingen

K-ADVIESGROEP IC +

</pre>

====================================================================== Einde pagina 135 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 136 ======================================================================

<pre>24:60 €20€-LO-LE

asemgos-Aynnovip (o) (0 PIMG)L E°6 HAEHUIM

rLOZ/ZLOZON Bam Jad dum Jad
é
uapeub g
uapeub z
uapeub |
LL:60
EZOZ-LO-LE

% 0
[A

[A
6LOZBLU: 7 [Heyuer
(Opn) pest

IEBME|S Jaaa A

‘Bor plane apoujalu

20410j99S B}SeA

:20U410]99S LUNLUIXELU

:sapoajjal HSOUUIIZ LUNLUIUILU

:sapoejjai [ejure LUNLUINELU

(pig) uazajabuauuig jeeyjnseluayen
Xuinjep) vezejsbuauuig jeey\nsaiuayas
‘endsosgewepog pieepuejs

{uaufij-zy veaf juapaiqebaqdiosqe ueale
:pieAteew pjeppiwef Gujuayeiaq ‘Ine

Heyuayen

BurAluyosuo

japolusiseg :apausjin

OF HINAG EC0Z-LO-LL -eljemis
0726 — teisieaesegejep

UABP -INOSIAPB

naj sela aaefjuseupdo

yelapnas 8] YŽBL xoIgJEPPIA -weeuaeloid

suaaababjoalolg

"Aq deoiBsalapy +M
</pre>

====================================================================== Einde pagina 136 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 137 ======================================================================

<pre>24:60 €20€-LO-LE

Haex

asemgos-Aynnovip (o) (0 PIMG)L E°6 HAEHUIM

08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08

anoajjai seipe

gel OF QoL Ly
ere OF O'FL oF
She OF SoL SV
Lel OF SIL tr
O6L OF SOL er
LOL OF 36 cr
09 OF 56 bP
82 OF (UFA OF
ELL OF O'LL 6E

ve vl se ve
ge FL ELL ez
eL St ge ce
ge Ol 08 Le
09 vl se 0e

68 6'L- FE il
6S Bl LL gL
L6L 6'L- Le Sb
ee 6'L- EL FL
vrL bl FP eb
LP vl si cl
09 St gL LL
OE St ob OL
el Sl SL 6

PE

i

Pe

ei
“NO THON

ejõuej web'w web'z Ju

Buimnogeg

‘Aq daosBsalapy +M
</pre>

====================================================================== Einde pagina 137 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 138 ======================================================================

<pre>11:60 E202-LO-LE aiemyos-ANAOV4Ip (9) (0 PING) LZ" MAEHUM

08 eb 00 se +6
08 9€ 00 OL £6
08 09 00 08 26
08 eg 00 St L6
08 be 00 St 06
08 6¢ 00 06 68
08 LL 00 se 88
08 aL 00 se 18
08 0e 00 SL 98
08 LE 00 gL 58
08 0e 00 si ¥8
08 vk 00 se eg
08 eb 00 oe 78
08 TE 0°0 Sy L8
08 8s 00 Oe 08
08 ce 00 St 64
08 ETA 00 oe 8
08 8 00 oe id
08 IE 00 08 91
08 6L 00 se SL
08 ez 00 St PL
08 6E 00 Sg EL
08 ve 00 OF él
08 ce 00 OL ki
08 Zl 00 St 04
08 ve 00 06 69
08 ee 0°0 se 89
08 ETA 00 se 49
08 OL 00 oe 99
08 €L 00 oe sg
08 gL 00 OF +9
08 cr 00 se eg
08 92 00 OF 79
08 gE 00 Sy Lg
08 ee 00 06 09
08 6S 00 Oel 65
08 Ze 00 OL 85
08 0e OL $8 ig
08 SLL OF OD 9S
08 OLL OF OOF SS
08 oF OF 06 vs
08 19 OF 08 es
08 OSI OF 6 es
08 08 OF 56 LS
08 er OF S'LL os
08 er OF SLL 6r
08 ETA OF SIL Br
yawuay ahdajjal saipe ajõuaj luab'uu 1ua6'z Ju

€ ‘a‘q d3016SHIAPY +M
</pre>

====================================================================== Einde pagina 138 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 139 ======================================================================

<pre>11:60 E202-LO-LE aiemyos-ANAOV4Ip (9) (0 PING) LZ" MAEHUM

ulijeybooy ggg oz- €

uljaiBooy = OFZL SL z

ulijeybooy GrZ, oF L

MJALIUDJ ed] ejõug] web'z Ju
ueufijwepog

‘Aq daosBsalapy +M
</pre>

====================================================================== Einde pagina 139 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 140 ======================================================================

<pre>11:60 E202-LO-LE aiemyos-ANAOV4Ip (9) (0 PING) LZ" MAEHUM

ECIE 2906 LEVE VE € EEE EE @ BEGE eco 2906 LEVE Gr | (7) ZOEN A

SESC 6962 OFEE EE € SESE TE @ 6¢Pre SGESE ESBL OPEE FL OL (2) ZOEN TA

LOSE Leer 095F LP S 199; LP S v6Gr LOSE Leer 095F Gr OL (L)olgjeppia TA

elce /FrOr BLEr GE GS BLEr GE S Ltr glee AOR BAEP SL OL (L) xo\q}@PPI TA

g0'9e 0972F ZEG oF 809r OF O0£'9k 8096 0972F ZEEP Gr OL (0) Pe} — JA

Sere 1804 py FP Sry Gp very Sere LS Or Orr SL OL (0) [E8]0] — JA jeae6 qe 00 9
VSC Z90E cere VE EZ ZIE EE E PESE 1:92 7906 TEHE Sr | (2) ZOEN TA

Bore 1062 ELZE EE € gore ZE € V9EE Bore 1062 ELTE FL | (2) ZOEN TA

PSEE PEOP ESE GE S Ger 6E S 8b POSE PeOr ESE Gr OL (L)olgjeppia TA

eo'ce ELBE ZOEF BE S$ EDEr BE G 9E'EF EOEE ELBE ZOEF SL OL (L) xo\q}@PPI TA

LEVE 6907 COPY FF Levy Pr erry ivve 690r chr Sr | (0) [8810] — JA

[DEE 60'0F LEF PP Lor pr over L9EE 6OOP WEP SL OL (0) reen — JA jeae6 qe 00 gs
96'6c Pre Pee BE € 9668 ZE € VvO6E 9662 PEPE PIBE Sr | (2) ZOEN TA

piee GELE ce9e ZE € plese GE € pele +187 Geese 2696 SL L (2) 107N MA

65'EE OF OF BEEP GE S$ 69¢r GE S$ T6'Ek 69S OfOF BEEP Gr OL (L)olgjeppia TA

£v2e PEBE Ser LE S Zer BE S Ber JEE PEBE Seer SL OL (L) xo\q}@PPI TA

SUSE Of lr 19+b SP GIS SP plsp SESE OF lb 194F Sr 4 (0) [8810] — JA

OO'FE ETOF ¢cStr Pr Ory FP Lorry OOFE ccOr cSer SL OL (0) [E8]0] — JA jeae6 qe 00 ld
OF'OF S6+Y 858: Bp € oros Ab € OS6r OFOF S6YW BS8F Sr OL (2) ZOEN IA

96E JL br FALL oF € océr LF € 1984 996e Alt bide SL OL (2) 107N MA

OOI Lite 6606 oF 5 OOLG OF S EELG OO WAL 6605 Gr OL (L) xo\q}@PPI TA

vo6E Sor 2796F SP S 96h SP S 66b POGE BEOr 296F SL OL (L) 4OIGI@PPIN TA

Tier 996 9675 FS cles pe eses ELEV 996r 9675 Sr | (0) [BEI] TA

loep ZW'BF G6LLS EG 1975 ze BEES Locr crer 6215 SL | (0) reen — JA jeae6 qe 00 €
voor /LGSh €8'8F Gp € +905 gt & blér +90k Alt E8BP Gr OL (2) 207N MA

Er6E LOFF O94F LP € ever Lp é EG8r erée LO+F 094F SL OL (2) L0OZN MA

68°Ey 1905 BBEG Gp 5 6BEG Gp SG ZEt5 68°CF 1905 88865 Gr OL (L) xo\q}@PPI TA

S6'7ZF L96r PEEG BF S S6¢S Bp S 8745 S6cr 196 VOCE SL | (L}401q@PPI TA

1S'SF OLLS 9095 9S igSS 9S recs JGGp OLIS 9095 Sr | (0) (88101 — JA

SSrr Z10G 9045 SS Soro GG PSPS SSrr 2405 9045 GL OL (0) jee — JA [enof 0'e- 00 cA
LOPE 4ESE Ber Ep € lore bP € ZOEF LOHE LEBE Ber Gr OL (2) L0ZN MA

18EE rele EOLF LP € 182: OF € E6lk 18°76 pele COLP SL OL (2) L0OZN MA

BOEF GEOG 1985 Bh S B9ES 6h S KOFS 89EF BEOG 4965 Sr | (L}401q@PPIN TA

Lice LW6F OLLES Bp S IES Bp 5 POES Ier WW6p 04175 SL | (L}401q@PPI TA

cl vr 9905 1685 PG EPG pe SE'YS clr 9905 1685 Gr | (0) [88101 — JA,

Fer 996F 66725 EG res EG gees Fler 996F 6675 GL OL (0) [88301 — JA [enof 0'e- 00 L
(yyuoeu (jjpuose (Jõep (jugeqje wiej (juapijje uapj jyseu puose Bep YUM us daoub peur Hawuay ja) sjeoyaye adAysusiny Saupe LW LZ Ju
Õejsaojyando xe A ly) Bejseojasouõoud ou! : Ty ‘yeuye oul jebenee "sul 17 (4)

uajyeyNseiuayes Jew UdJUNdWaaUWee MA

G ‘a‘q d3016SHIAPY +M
</pre>

====================================================================== Einde pagina 140 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 141 ======================================================================

<pre>11:60 E202-LO-LE aiemyos-ANAOV4Ip (9) (0 PING) LZ" MAEHUM

00° 6r'7 65E e686 89 juaeu
00° LEL 68'L 0826 eee puone
00° ELT lee ZE'E6 09°9 Sep [Al 9:1199 VUIJA HOIISPPIN (1) XoIGIBPPIA SLEMOND g voBerpjep auUNP p8 ELS Or SE
00° So IFS = #268 66° _1U3EU
00° LOL 80E — 26°96 oe'€ PUOAE
00° Se 694 6469 09°9 Bep [A] eoerez WIA ISHYIIONOD (2) ZOEN SLEMOND q vedepjep auunp #8 BOE OF EE
00° (3:3 we 92:18 Oo} j45e4
00° BEL OE Le 56 ZIE puone
00° sre Abe 8E88 Lag Bep Al /1gpre WIA ISHYIIONOD (2) ZOEN avaniesse pel 10 ze OF ZE
00° 897 LES  ve6g 66° }yoeu
" 26°96 Oze puone
00° Ise 692 6268 09°9 Sep [A 6'ogbzz WwallA ISMYHAONOD (2) ZOEN SLEMOND 9 Lebepjap auunp pe EL OF LE
00° see 687 .— 9LLG 66° — }yoeu
00° BVL eel 69°96 ECE puoae
00° Pie var  c916 659 Sep [A ovses TUIIJA ONIONIGHSA (2) ZOEN avanlesse pel5 10 99 OF Oe
00° (3:3 we 92:18 Oo} j45e4
00° BEL OE Le 56 ZIE puone
00° sre Abe 8E88 Lag Bep Al /1gpre WIA ISHYIIONOD (2) ZOEN avanlesse pel 10 Le OF 62
00° oss eso 8688 89 juaeu
00° Se ESE 9676 efe puone

KKAKEEEEEEEEEKEKA KEE

KKAKEEEEEEEEEKEKA KEE

KKAKEEEEEEEEEKEKA KEE
3

00° 965 009 +088 va'g Bep [Al eeopz WJA YOIq|@PPIN (E) oraIepP IN gvanleise pelB 10 231 Or ZZ
JOJOLU JEEMZ [APPL JUSI| JOJOW JEEMZ jappiw Ya % _apouede, ‘suaturuje Bolt ue  wewuer Buwluysswo daoi6 sos6ujjau yapbam ajõuaj wab'z Ju
uepayjeus uejleyisuejuj
uoufijfry

9 "Ag daosBsalapy +M
</pre>

====================================================================== Einde pagina 141 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 142 ======================================================================

<pre>11:60 E202-LO-LE aiemyos-ANAOV4Ip (9) (0 PING) LZ" MAEHUM

0°00k Tiv LL
0°00k 508 OL
0°00L bee 6
0°00L 6S 8
0°00L ez JA
0°00k 997 9
0°00k Les g
0°00k [474 v
0°00L 68 €
0°00L 86€ cA
0°00k BEOL L
weLuUeH [24] anduosqe ej5ug] Ju
andiosqewapog

L ‘a‘q d3016SHIAPY +M
</pre>

====================================================================== Einde pagina 142 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 143 ======================================================================

<pre>BIJLAGE IIb

Geluidbelasting t.g.v. industrieterrein Middelblok

K-ADVIESGROEP IC +

</pre>

====================================================================== Einde pagina 143 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 144 ======================================================================

<pre>Omgevingsdienst Midden-Holland

LE'SA nanwoeg ' [oz0Z-L0-02 Buissedur +

yo lupeg ZO - 4OIG@PPIW LI] "11 - reemejemmsnpul

Sees

ko“ 17

QA

AWN

SKK

</pre>

====================================================================== Einde pagina 144 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 145 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 6 ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDEN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 145 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 146 ======================================================================

<pre>AL Postbus 45
ODMH M
088 - 54 50 000

Omgevingsdienst Midden-Holland www.odmh.nl
Besluitdatum
Verzenddatum
Ons kenmerk 2023032286
Bijlage: 1

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet
geluidhinder

Behorende bij bestemmingsplan Middelblok 187a Gouderak

1 Aanleiding

Het bestemmingsplan Middelblok 187a Gouderak maakt een kinderdagverblijf mogelijk op dit adres.
Een kinderdagverblijf is een geluidsgevoelige bestemming. Het kinderdagverblijf ligt in de
geluidszones van het industrieterrein Middelblok en de wegen Middelblok en N207.

Voor het industrieterrein Middelblok is gebleken dat de geluidsbelasting bij het kinderdagverblijf niet
boven de voorkeursgrenswaarde (industrielawaai) ligt van 50 dB(A). In dit hogere waarden besluit
wordt toch de maximaal vast te stellen hogere waarde van 55 dB(A) verleend om geen nieuwe
beperking te introduceren voor het industrieterrein.

Voor de weg Middelblok is gebleken dat de geluidsbelasting 49 dB bedraagt. Deze geluidsbelasting
ligt boven de voorkeursgrenswaarde (wegverkeerslawaai) van 48 dB, maar onder de maximaal vast te
stellen hogere waarde van 53 dB.

Voor de N207 is gebleken dat de geluidsbelasting niet boven de voorkeursgrenswaarde ligt. In dit
hogere waarden besluit wordt geen verdere aandacht aan de N207 geschonken.

Er worden hogere geluidwaarden vastgesteld op grond van de artikelen 45 (industrielawaai) en 83
(wegverkeerslawaai) van de Wet geluidhinder.

2 Ontwerpbesluit

Wij zijn voornemens, gelet op de in dit besluit genoemde overwegingen en Hoofdstuk Villa van de
Wgh voor de locatie gelegen aan het Middelblok 187a in Gouderak de volgende hogere waarden vast
te stellen:

Bestemming Geluidsbron Hogere waarden
Omschrijving Aantal
Kinderdagverblijf Middelblok 1 Industrieterrein 55 dB(A)
187a Middelblok
Weg Middelblok 49 dB

Er zijn geen voorwaarden verbonden aan dit besluit hogere waarden.

Het volgende document maakt onderdeel uit van dit ontwerpbesluit:

- het door K+ opgestelde akoestisch onderzoek, kenmerk Rm220449aaA0.davh 03 d.d. 27 januari
2023.

Identificatie 2023032723 1van5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 146 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 147 ======================================================================

<pre>3 Procedure

Het besluit tot het vaststellen van een hogere waarde wordt genomen ten behoeve van het
bestemmingsplan Middelblok 187a Gouderak.

Voor de voorbereiding van het besluit tot het vaststellen van de hogere waarde is, op grond van artikel
110c lid 1 Wgh, de procedure gevolgd zoals bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb).

Het ontwerpbesluit ligt zes weken ter inzage en wordt tegelijkertijd met het ontwerp van het
bestemmingsplan ter inzage gelegd.

Zienswijzen

Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken liggen gedurende zes weken ter inzage.
Belanghebbenden kunnen binnen deze periode zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren
brengen bij de gemeente Krimpenerwaard per adres Omgevingsdienst Midden-Holland, Postbus 45,
2800 AA Gouda. Voor mondelinge zienswijzen kan contact worden opgenomen met de
Omgevingsdienst Midden-Holland (telefoon 088 5450 000). De zienswijzen kunnen tevens per e-mail

worden ingediend via info@odmh.nl.

4 Toetsingskader

Het vaststellen van een hogere waarde wordt getoetst aan de Wgh en de Beleidsregel Hogere
waarden regio Midden-Holland van 8 oktober 2018 (hierna: de beleidsregel), zoals vastgesteld door
de gemeente Krimpenerwaard op 27 maart 2019.

In de Wgh zijn normen opgenomen voor de toelaatbare geluidsbelastingen van industrielawaai en
wegverkeerslawaai. De Wgh gaat daarbij uit van een voorkeursgrenswaarde en een maximale
grenswaarde. Een geluidsbelasting onder de voorkeursgrenswaarde is toelaatbaar, de effecten van
geluid worden dan aanvaardbaar geacht. De voorkeursgrenswaarden gelden op grond van de
artikelen 44 en 82 van de Wet geluidhinder. De voorkeursgrenswaarden bedragen 50 dB(A) voor
industrielawaai en 48 dB voor wegverkeerslawaai. Een geluidsbelasting hoger dan de maximale
grenswaarde is niet toelaatbaar. De maximale grenswaarden gelden op grond van de artikelen 45 en
83 van de Wet geluidhinder. Voor industrielawaai is de maximale grenswaarde 55 dB(A), voor
wegverkeerslawaai is de maximale grenswaarde 53 dB. Een geluidsbelasting in het gebied tussen de
voorkeursgrenswaarde en de maximale grenswaarde is alleen toelaatbaar na een afwegingsproces.
Het afwegingsproces heeft vorm gekregen in de procedure vaststelling hogere waarden voor geluid.

De eerste stap bij het vaststellen van een hogere waarde is onderzoeken of met maatregelen de
geluidsbelasting kan worden teruggebracht tot de voorkeursgrenswaarde. In dat geval is er geen
hogere waarde nodig. Het onderzoek naar maatregelen geldt op grond van artikel 110a lid 5 van de
Wet geluidhinder. Wanneer de maatregelen onvoldoende doeltreffend zijn of op overwegende
bezwaren van stedenbouwkundige, verkeers- of vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard
stuiten, wordt het vaststellen van een hogere waarde mogelijk. Dit geldt op grond van de artikelen 45
en 83 jo. artikel 110a lid 1 en 3 van de Wet geluidhinder. Ook moet, op grond van artikel 110a, lid 6,
van de Wet geluidhinder de gecumuleerde geluidsbelasting worden beoordeeld.

Tot slot moet zijn voldaan aan de beleidsregel Hogere waarden regio Midden-Holland; daarin is

geregeld hoe een hogere waarde wordt vastgesteld en in welke gevallen aanvullende voorwaarden
gelden. Deze aanvullende voorwaarden hebben tot doel bij zwaarder belaste woningen (overschrijding

Identificatie 2023032723 2van5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 147 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 148 ======================================================================

<pre>van meer dan 5 dB boven de voorkeursgrenswaarde) toch minimaal één geluidsluwe gevel of een
geluidsluwe buitenruimte te garanderen.

5 Overwegingen

De omgeving is te kenmerken als een buitenstedelijk gebied. Een groot deel van het geluid in de
omgeving is afkomstig van de weg waarvoor de hogere waarde wordt verleend.

Toetsing Wet geluidhinder

Industrielawaai

Uit het akoestisch rapport blijkt dat de voorkeursgrenswaarde voor het industrielawaai van 50 dB(A)
niet wordt overschreden, de maximale grenswaarde van 55 dB(A) wordt daarmee ook niet
overschreden. Om geen nieuwe beperkingen voor het industrieterrein Middelblok te introduceren
wordt een hogere waarde van 55 dB(A) vastgesteld. Deze hogere waarde geldt ook voor de
bestaande woning aan het Middelblok 187 die dichter bij het industrieterrein ligt. Een hogere waarde
van 55 dB(A) introduceert geen beperkingen voor het kinderdagverblijf. De geluidswering van de
gevels hoeft niet hoger te worden dan de minimum eis uit het Bouwbesluit.

Wegverkeerslawaai
Uit het akoestisch rapport blijkt dat de voorkeursgrenswaarde voor het wegverkeerslawaai van 48 dB
met 1 dB wordt overschreden. De maximale grenswaarde van 53 dB wordt echter niet overschreden.

Maatregelen
Bij het beoordelen van maatregelen maken wij gebruik van de Regeling doelmatigheid

geluidmaatregelen Wet geluidhinder. Het is niet verplicht om deze regeling te gebruiken, maar hij biedt
een kader voor de afweging van de kosten van maatregelen tegen de bereikte reductie van het geluid.

Het is niet mogelijk om de verkeerintensiteit op het Middelblok aan te passen vanwege de realisatie
van een kinderdagverblijf. Het Middelblok heeft een transportfunctie voor het industrieterrein
Middelblok en voor de omgeving. Om dezelfde reden kan de maximum snelheid van 60 km/uur niet
worden verlaagd. Op het Middelblok ligt al een stillere verharding van dunne deklagen. Volgens de
Regeling is het niet doelmatig om nog stillere wegverhardingen aan te leggen bij een maximum
snelheid onder de 70 km/uur. Hiermee is er geen mogelijkheid om de geluidsemissie van het
Middelblok te verlagen.

Maatregelen in de overdracht (geluidsscherm) zijn volgens de Regeling niet doelmatig. De Regeling
stelt de voorwaarde dat een overdrachtsmaatregel een afname van minstens 5 dB moet geven.
Omdat de voorkeursgrenswaarde maar met 1 dB wordt overschreden is deze afname niet
noodzakelijk, waarmee geen overdrachtsmaatregelen kunnen worden getroffen.

Met het bovenstaande is aangetoond dat er bezwaren van financiële aard zijn tegen het treffen van
maatregelen.

Cumulatie

Bij het beschouwen van de cumulatie nemen wij alleen geluidsbronnen mee waarvan de
geluidsbelasting boven de voorkeursgrenswaarde van deze bron ligt. Alleen de geluidsbelasting van
de weg Middelblok ligt boven de voorkeursgrenswaarde. Cumulatie hoeft niet verder te worden
beschouwd.

Identificatie 2023032723 3 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 148 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 149 ======================================================================

<pre>Toetsing beleidsregel

In de beleidsregel is opgenomen dat bij een hogere waarde van meer dan 55 dB(A) industrielawaai of
53 dB wegverkeerslawaai de geluidsgevoelige bestemming moet worden gerealiseerd met een
geluidsluwe gevel en dat ten minste één verblijfsruimte aan de geluidsluwe gevel moet worden
gesitueerd. De hogere waarden liggen niet boven de genoemde waarden, waarmee de voorwaarden
uit het hogere waarden beleid niet van toepassing zijn.

6 Kadastrale registratie
Op grond van het bepaalde in artikel 110i van de Wet geluidhinder zullen wij een afschrift van het

definitieve besluit zenden aan het Kadaster voor aantekening in de kadastrale registratie.

De locatie van het perceel is weergegeven in de figuur in bijlage 1.
Het te registreren kadastrale perceel is:

Gemeent | Sectie | Perceelnummer
e

Gouderak B 3577

Dit is een ontwerpbesluit en is daarom niet ondertekend

Identificatie 2023032723 4van5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 149 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 150 ======================================================================

<pre>Bijlage 1 Locatie perceel

Identificatie 2023032723 5van5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 150 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 151 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 7 QUICKSCAN NATUURWETGEVING
</pre>

====================================================================== Einde pagina 151 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 152 ======================================================================

<pre>QUICKSCAN Wet Natuurbescherming
Middelblok 187a Gouderak

R.J.S. Terlouw

bui-tegewoon

groenprojecten

IN OPDRACHT VAN JMH-advies & Kinderdagverblijf Het Tuinhuis

</pre>

====================================================================== Einde pagina 152 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 153 ======================================================================

<pre>bui-tegewoon

groenprojecten

QUICKSCAN Wet Natuurbescherming

Middelblok 187a Gouderak

R.J.S. Terlouw

COLOFON:

to

bui-tegewoon

groenprojecten:

© Bui-TeGewoon | groenprojecten © publicatie 2022/41
Ouderkerk aan den IJssel, september 2022

Auteur : R.J.S. Terlouw

In opdracht van : JMH-advies & Kinderdagverblijf Het Tuinhuis

Disclaimer:

De inhoud van dit rapport is met uiterste zorg samengesteld. De informatie in dit document wordt aangeboden zonder enige garantie.
BUI-TEGEWOON | groenprojecten sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook,
die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van dit document.

Niets uit dit rapport mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van drukwerk, fotokopie, microfilm of op welke
andere wijze dan ook zonder schriftelijke toestemming van BUI-TEGEWOON | groenprojecten en de opdrachtgever, noch zonder
toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 153 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 154 ======================================================================

<pre>bui-tegewoon

INHOUDSOPGAVE
1] Inleiding en doel 3.
2] Locatie plangebied 3.
3] Doel en centrale vraagstelling 4.
4] Criteria 4.
4.1. Algemene criteria 4.
4.2. Reikwijdte 5.
5] Werkwijze 5.
6] Voorgenomen ontwikkeling 7.
7] Bureaustudie & veldonderzoek 7
7.1. Beschermde natuurwaarden 7.
7.2. Soort bescherming 9.
7.3. Raadpleging overige bronnen 9.
7.4. Locatie bezoek 10.
8] Beoordeling soortgroepen, beschermde soorten en —situaties 13
8.1. Algemeen 13.
8.2. Habitat 14.
8.3. Soorten en omstandigheden 14.
9] Conclusies 18.
10] Gebruikte bronnen 19.
BIJLAGEN.
1. Verantwoording ecologische deskundigheid — Bui-TeGewoon | groenprojecten

2. Beknopte levering NDFF
</pre>

====================================================================== Einde pagina 154 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 155 ======================================================================

<pre>bui-tegewoon

—— groenprojecten —
</pre>

====================================================================== Einde pagina 155 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 156 ======================================================================

<pre>bui-legewoon

1]. Inleiding en doel

Op de locatie Middelblok 187a te Gouderak is een gesloten schuur, kleine veestal en een betonnen
mestopslag aanwezig. De locatie zal opnieuw worden ingericht ten bate van een kinderdagverblijf.

De schuur zal worden gesloopt ende veestal verbouwd. Het erf wordt heringericht.

Voorafgaand aan een ruimtelijke procedure is ecologische informatie nodig om de voorgenomen
ontwikkeling te onderbouwen. Hiervoor is het noodzakelijk om een QuickScan Wet Natuurbescherming
op te stellen. De QuickScan moet inzicht geven in het mogelijk voorkomen van beschermde
natuurwaarden op de te ontwikkelen locatie, alsmede of het ontwikkelingsplan effecten heeft op
beschermde gebieden binnen de invloedsfeer van de voorgenomen maatregel.

Wanneer het aannemelijk is dat er beschermde soorten en/of situaties aanwezig zijn kan aanvullend
onderzoek noodzakelijk blijken alvorens ontheffing kan worden aangevraagd.

Bij ruimtelijke ontwikkeling geldt dit voor soorten die zijn geplaatst in tabel 1 (beschermingsregiem
soorten vogelrichtlijn), tabel 2 (beschermingsregiem soorten habitatrichtlijn) of tabel 3
(beschermingsregiem andere soorten) van de Wet Natuurbescherming of soorten en situaties die
anderszins een vergelijkbare beschermde status hebben.

Voor de verstoring of aantasting van beschermde natuurwaarden kan een ontheffing ex. artikel 3.3 van
de Wet Natuurbescherming nodig zijn. Een QuickScan Wet Natuurbescherming heeft een verkennend
karakter, dit houdt in dat bij mogelijke aanwezigheid van beschermde soorten aanvullend onderzoek
noodzakelijk kan zijn in de activiteit periode van de soort. Voor sommige soorten zijn hiertoe meerdere
bezoeken noodzakelijk en/of is onderzoek in een vastgestelde periode van het jaar vereist.

JMH-advies & Kinderdagverblijf Het Tuinhuis heeft Bui-TeGewoon | groenprojecten verzocht een
QuickScan Wet Natuurbescherming uit te voeren voor bovenvermelde locatie om de mogelijke
aanwezigheid van soorten te verkennen en de effecten op beschermde gebieden te beoordelen.
De onderhavige rapportage geeft de resultaten van deze QuickScan weer.

2]. Locatie plangebied

Middelblok 187a te Gouderak valt in zijn geheel binnen het kilometerhok met nummer 107- 45 en is
gelegen ten zuiden van de dijkweg Middelblok te Gouderak (gemeente Krimpenerwaard). Aan de
zuidzijde grenst het projectgebied aan de graslanden met een agrarische bestemming in polder
Middelblok. Na circa 400 meter ten zuiden van de Middenwetering is het grasland begrenst als NNN
reservaatgebied. De projectlocatie is weergegeven in onderstaand topografisch en kadastraal
kaartbeeld.

Middelblok 187a Gouderak

buitegewoon ligging in de streek en kadastrale informatie BTG.KRT-20220825../RT

Gouderak sectie B nr. 3577 ged

00 13 X 10725582 Y 445366. 11

l Om 1:15
Figuur 1. Ligging plangebied en kadastrale situatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 156 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 157 ======================================================================

<pre>buitegewoon

Een luchtfoto is opgenomen als figuur 2.

Figuur 2. Luchtfoto projectgebied (bron: Google earth)

3] Doel en centrale vraagstelling
De QuickScan Wet Natuurbescherming wordt uitgevoerd om te bepalen of de geplande
ontwikkeling passend kan worden uitgevoerd, of eventueel aanvullend onderzoek noodzakelijk is
en welke mitigerende maatregelen eventueel moeten worden toegepast om tot een passende
uitvoering te kunnen komen. De centrale vraagstelling is vierledig en luidt als volgt: -
» Zijn er voldoende ecologische gegevens beschikbaar omtrent het voorkomen
van (zwaarder) beschermde flora en fauna in het projectgebied;
= Is erin het gebied habitat aanwezig waar (zwaarder) beschermde soorten voor
kunnen komen;
Heeft de voorgenomen ontwikkeling effect op beschermde gebieden in de
invloedsfeer van het projectgebied;
= Zijn de beoogde werkzaamheden en maatregelen passend binnen de Wet
natuurbescherming uitvoerbaar.

4] Criteria
4.1. Algemene criteria
Op de onderhavige QuickScan zijn de volgende criteria van toepassing:

Het onderzoek dient onafhankelijk te worden uitgevoerd. Bui-TeGewoon | groenprojecten verklaart
geen belangen te hebben bij de uitkomst van het onderhavige onderzoek;
+ Het onderzoek dient onafhankelijk te worden uitgevoerd. Bui-TeGewoon | groenprojecten
verklaart geen belangen te hebben bij de uitkomst van het onderhavige onderzoek;

* Het onderzoek dient te worden uitgevoerd door een deskundige ecoloog die voldoet aan de
hiervoor gestelde criteria. Het onderhavige onderzoek is uitgevoerd door Bui-TeGewoon |
groenprojecten, de heer R.J.S. Terlouw. Terlouw heeft ruim 30 jaar ervaring in verschillende
functies als ecoloog en als regiohoofd terreinbeheer bij een natuur beherende organisatie
(bijlage 1);

Gegevens gebruikt ten bate van het onderzoek dienen objectief te zijn verkregen en uit
betrouwbare bronnen voort te komen;

De kwaliteit van het onderzoek dient aan de hand van de rapportage te kunnen worden
beoordeeld door het bevoegd gezag;

Omtrent de uitkomsten van het onderzoek dient begrijpbaar voor opdrachtgever en/of
gebruiker te worden gerapporteerd;

Dit onderzoek is maximaal drie jaar geldig na de opleverdatum.

</pre>

====================================================================== Einde pagina 157 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 158 ======================================================================

<pre>bui-tegewoon
4.2. Reikwijdte
In deze ecologische Quick Scan wordt getoetst aan de soortbescherming en gebiedsbescherming

van de Wet Natuurbescherming. Daarnaast wordt getoetst of er negatieve effecten zijn te verwachten
op beschermde gebieden.

soortbescherming
Onderzocht wordt of mogelijk verbodsbepaling uit de Wet Natuurbescherming worden overtreden bij

uitvoering van de voorgenomen werkzaamheden of gebiedsontwikkeling. De toetsing vindt plaats op
vogelrichtlijnsoorten (artikel 3.1), habitatrichtlijnsoorten (artikel 3.5), andere soorten uit de wet
Natuurbescherming (artikel 3.10) en het zorgplichtartikel (artikel 1.11).

Gebiedsbescherming

Er wordt onderzocht of er negatieve effecten te verwachten zijn op beschermde gebieden. In de Wet
Natuurbescherming gaat dat om Natura 2000-gebieden (artikel 2.7) of bijzondere nationale gebieden.
Daarnaast wordt rekening gehouden met provinciaal beleid zoals het Natuurnetwerk Nederland
(NNN), de provinciale verordening belangrijke weidevogelgebieden en strategische reservering
natuur. Een wat grotere afstand tussen projectgebied en beschermd gebied betekent niet altijd dat
negatieve effecten per definitie uitgesloten kunnen worden. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een
negatief effect op soorten die buiten een beschermd gebieden verblijven, de “externe werking” of
effecten door depositie van stikstof.

Indien negatieve effecten op beschermde gebieden niet uitgesloten kunnen worden, is vervolg
onderzoek nodig, zoals een ‘voortoets’ of “NNN-toetsing'. Deze nadere toetsing maakt geen onder-
deel uit van deze Quick Scan. Ook het aanvragen van een ontheffing maakt geen onderdeel uit van
een ecologische Quick Scan.

Beoordeling
Indien negatieve effecten op beschermde soorten of gebieden niet uitgesloten kunnen worden, wordt

in eerste instantie beoordeeld of deze kunnen worden gemitigeerd of gecompenseerd.

Ook wordt beoordeeld of effecten kunnen worden voorkomen door de werkzaamheden onder een
ecologisch protocol uit te voeren. Hiervoor worden adviezen verstrekt die ter beoordeling kunnen
worden voorgelegd aan het bevoegd gezag. Indien aanvullend onderzoek noodzakelijk wordt geacht
wordt dit vermeldt, de criteria waaraan dit dient te voldoen worden hierbij benoemd.

Eventueel nader onderzoek maakt geen onderdeel uit van de onderhavige Verkenning Wet
Natuurbeheer. Ook het aanvragen van een ontheffing maakt hier geen onderdeel van uit.

5]. Werkwijze

Ten bate van de Quick Scan heeft zowel een bureauonderzoek als locatieonderzoek
plaatsgevonden. Nadat een opdracht tot QuickScan is verkregen wordt in een oriënterend gesprek
met bewoner en/of opdrachtgever de voorgenomen ontwikkeling verkend en worden
plandocumenten als bijvoorbeeld aanwezige bouw- en inrichtingstekeningen ingezien.

Aansluitend vindt een bureaustudie plaats waarbij het gebied wordt verkend aan de hand van
topografische atlassen, de websites “OpenTopo” en “Google Earth”.

Gelet wordt op aanwezige gebieden, elementen en habitats als kleine landschapselementen,
watergangen, en structuren als bijvoorbeeld bomenrijen, die aanwijzingen kunnen geven voor
mogelijk gebiedsgebruik door fauna. Aan de hand van de bodemkaart en de website van het
waterschap worden o.a. drooglegging, vigerend waterpeil en bodemsituaties beoordeeld.
Speciale aandacht wordt besteed aan de aanwezigheid van mogelijk ingraafbare bodem als
stroomruggen en zandopduikingen, die bijvoorbeeld in verband met het voorkomen van
rugstreeppad kunnen worden gebracht en gebieden met een geringe drooglegging of extensief
grondgebruik die habitat kunnen bieden aan beschermde flora en fauna.

Om te kunnen bepalen of de voorgenomen werkzaamheden effect kunnen hebben op beschermde
natuurgebieden, wordt gekeken of het projectgebied planologisch beschermd is en of er
beschermde gebieden rond het projectgebied aanwezig zijn. De ligging wordt bepaald door gebruik
te maken van de kaartmachines van het ministerie van Economische Zaken m.b.t. wettelijk
beschermde gebieden en het raadplegen van de websites van de provincie.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 158 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 159 ======================================================================

<pre>buitegewoon

Om het mogelijk voorkomen van flora en fauna te beoordelen wordt bij aanvang standaard een
zogenaamde “beknopte levering” bij het NDFF geraadpleegd. Naast de beknopte levering wordt via
verschillende zoekfuncties gericht gezocht naar mogelijke inventarisaties en rapportages van natuur
en landschap uit het recente verleden. De website waarneming.nl wordt gecheckt op vermelde
waarnemingen van soorten uit de Habitat- en Vogelrichtlijn alsmede Rode lijst soorten voor een
periode tot vijf jaar terug. Verspreidingsatlassen van gegevens verzamelende organisaties worden
geraadpleegd waarbij er rekening mee wordt gehouden dat de onderzoeksperiode van deze
atlassen, voorafgaand aan publicatie, veelal leidt tot gegevens ouder dan 5 jaar die in sommige
situaties als onvoldoende recent moeten worden beoordeeld.

In diverse archieven en zoekmachines wordt gezocht naar relevante informatie met betrekking tot
natuur en landschap in de afgelopen vijf jaar. De resultaten worden benut voor het opstellen van
een checklist met mogelijk aanwezige beschermde soorten en/of situaties.

De op deze wijze verkregen lijst van mogelijk aanwezige soorten wordt vergeleken met de vermelde
aantallen per soortgroep uit de beknopte levering NDFF. Bovenstaande activiteiten leidt tot de
definitieve lijst met mogelijk aanwezige soorten en habitats die als checklist wordt gehanteerd bij het
locatiebezoek. Op basis van de volgens bovenstaande systematiek opgestelde lijst van (mogelijk)
aanwezige soorten wordt een locatiebezoek gepland en uitgevoerd waarbij rekening wordt
gehouden met tijdens het bureauonderzoek gevonden specifieke aandachtsvelden.

Het terreinbezoek wordt opgesplitst in twee delen.

In het eerste deel wordt de feitelijke situatie van het projectgebied en de aanwezige habitat
gekarteerd. Hierbij worden (indien aanwezig) aantekeningen gemaakt van breedte en diepte van
watergangen, aanwezige vegetatietypen waarbij, indien relevant, ook de kruidenrijkdom van
graslanden, de botanische kwaliteit van oevervegetaties en de aanwezigheid van watervegetaties
wordt beoordeeld. Aanwezigheid van bomen en houtopstanden en hier binnen eventuele
aanwezigheid van holte bomen (als mogelijke verblijfplaats voor fauna) of lijnvormige structuren
(migratieroute voor vleermuizen) worden eveneens geregistreerd.

Nadat het projectgebied is verkend op basis van de aanwezige habitat wordt een tweede ronde
door het projectgebied gemaakt. Tijdens deze rondgang wordt op voor beschermde soorten
geschikt beoordeelde locaties/habitats, gericht naar tabel 1, 2 en 3 soorten volgens de Wet
Natuurbescherming, gezocht. Opstallen en kunstwerken als bijvoorbeeld bruggen worden
gecheckt op muurplanten, holten en aanwezige nesten (bijv. voor huismussen geschikte daken,
boerenzwaluwen onder bruggen, etc.) en bereikbare / inkruipbare ruimten als (plafonds /
spouwmuren) en aanwezigheid van sporen van bijvoorbeeld vleermuizen en vogels (mest/
braakballen/prooiresten/etc.). Houtopstanden worden gecheckt op (jaarrond) beschermde nesten
en geschiktheid als broedhabitat. Holte bomen worden met een spiegellamp of boomcamera
gecontroleerd.

Indien watergangen onderdeel uitmaken van de ontwikkelingslocatie wordt de geschiktheid voor
beschermde soorten visueel beoordeeld. Indien watergangen waarin mogelijk beschermde soorten
aanwezig kunnen zijn tot het projectgebied behoren, wordt met behulp van een standaard steeknet
een eerste proefbemonstering uitgevoerd conform de hiervoor geldende protocollen van RAVON
(amfibieën & vissen) en mollusken (Stichting Anemoon). Hierbij worden o.a. specifiek geschikte
habitats voor beschermde vissoorten en platte schijfhoren bemonsterd.

Van gevonden schijfhorenslakken wordt thuis een monster met behulp van een binoculair (10-30x)
gedetermineerd om eventuele aanwezigheid van bijvoorbeeld platte schijfhoorn vast te kunnen
stellen.

Graslanden en oevervegetaties worden beoordeeld op de geschiktheid voor beschermde
plantensoorten en als broedhabitat. Indien soorten als bijvoorbeeld ringslang, rugstreeppad,
vleermuizen, groene glazenmaker, waterspitsmuis, etc. mogelijk voorkomen op de
ontwikkelingslocatie kan aanvullend onderzoek worden geadviseerd.

Wanneer het voorkomen van beschermde soorten of situaties wordt aangetoond of niet valt uit te
sluiten, worden afhankelijk van de bevindingen voorstellen opgesteld voor aanvullend onderzoek of
de aanvraag van een ontheffing. Ook kan het treffen van mitigerende maatregelen of uitvoering
volgens een ecologisch werkprotocol worden geadviseerd. Dit kan zowel gericht zijn op soorten,
situaties als het type van de werkzaamheden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 159 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 160 ======================================================================

<pre>bui-tegewoon

6]. Voorgenomen ontwikkeling

Vanuit de opdrachtgever is de voorgenomen ontwikkeling toegelicht. Onderstaande informatie
is hierbij verkregen:

“Kinderopvang ‘Het Tuinhuis is een kinderopvang die kinderen meer betrokken wil laten worden met het
buitenleven en zich laten ontwikkelen in een groene omgeving. Op de locatie aan het Middelblok ziet ‘Het
Tuinhuis’ goede mogelijkheden op de grens van industrie en groen aan de rand van de stad Gouda, de
nabijheid van woonkernen in de Krimpenerwaard en in langs de ontsluiting van forensen vanuit de
Krimpenerwaard.

Op de locatie wil zij een bestaande schuur slopen en vervangen door de feitelijke kinderopvang en een kleine
veestal ombouwen tot een combinatie van klein veestal en berging van materialen ten bate van de
kinderopvang. Het buitenterrein krijgt een kindvriendelijke inrichting met veel ruimte om te spelen, een groene
inrichting in combinatie met klein dierenweiden”.

De voorgenomen ontwikkeling is weergegeven in figuur 3.

| gm en j
eee t : oo om a — "A

e — LI streekgigen groen & 63 , B er sat + a
3 kastan x ‘peer + + |

weilnad met dieren

zom” com pensatiewster gr

Figuur 3. Voorgenomen ontwikkeling Middelblok 187a Gouderak

7] Bureaustudie en veldonderzoek

1.1] Beschermde natuurwaarden

e Gebiedsbescherming
De Wet Natuurbescherming (Wnb) regelt o.a. de bescherming van natuurgebieden in Nederland.
Het gaat daarbij om de bescherming van gebieden van nationaal belang (de Beschermde
Natuurmonumenten) en van internationaal belang (Natura 2000). In een groot aantal gevallen
overlappen de Beschermde Natuurmonumenten de gebieden die zijn aangewezen als Natura 2000-
gebied. De waarden die behoren bij het Beschermd Natuurmonument zijn dan meegenomen in het
Natura 2000 ontwerp of concept aanwijzingsbesluit.

Beschermde Natuurmonumenten in de zin van de wet in de directe omgeving van de projectlocatie
betreft N2000 Reeuwijkse plassen en polder Stein op circa 4.670 meter in noordelijke richting.
Overige N2000 gebied liggen allen op meer dan 10 kilometer afstand van de projectlocatie (figuur
4). Er zijn geen effecten, van uit de externe werking, te verwachten op de foerageergebieden van
vogelsoorten waarvoor de Reeuwijkse Plassen als vogelrichtliingebied zijn aangewezen. Het
aangrenzende gebied heeft geen functie als foerageergebied voor doelsoorten uit de Reeuwijkse
plassen.

k Op basis van de aard en omvang van de voorgenomen ontwikkeling worden geen
effecten verwacht op N2000 gebieden.

</pre>

====================================================================== Einde pagina 160 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 161 ======================================================================

<pre>bui-tegewoon

Nationaal Natuur Netwerk
Het meest nabij gelegen NNN-gebied betreft de

NNN polder Middelblok wat deel uitmaakt van

het grote NNN gebied Krimpenerwaard. Het is gelegen op circa 260 meter op circa 1000 meter
ten zuiden van de projectlocatie. NNN polder Middelblok is begrenst voor de natuurbeheertypen
Kruiden- en Faunarijkgrasland (N12.02) en Vochtig weidevogelgrasland (N13.01).

Tussen de projectlocatie en het NNN gebied bevind zich een zone agrarisch grasland. De
activiteiten op de heringerichte projectlocatie krijgen een groene invulling die aansluit bij
erfbeplantingen en inrichting in het aangrenzende bebouwingslint. De nieuwe inrichting blijft
tevens binnen de afstand waarin dit lint in de polder steekt.

Op iets grotere afstand is één van de deelgebieden uit NNN Oevers Hollandse IJssel gelegen.
Het betreft Oeverland Moordrecht op circa 820 meter in noordwestelijke richting. Dit NNN gebied
heeft de natuurbeheertype riviernatuur (N02.01), rietland (N05.02). Tussen de projectlocatie het
NNN gebied is de dijkweg Middelblok gelegen en een aangesloten bedrijventerrein waardoor
effecten op dit NNN gebied vanuit de projectlocatie zijn uitgesloten.

> De afstand tot en aard & omvang van

de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling

wordt door ons beoordeeld als geen effect veroorzakend op de doelstellingen van

genoemde NNN gebieden.
e Begrenzing leefgebied open grasland

Graslandgebieden door de provincie Zuid-Holland begrenst als leefgebied open grasland en

opgenomen in de provinciale verordening waardevol weidevogelgebied zijn niet op korte afstand

van de projectlocatie aanwezig. Er zal geen effect optreden op vanuit de provinciale verordening

Zuid-Holland beschermde situaties. Zie voor kaartbeeld figuur 4.

= Als gevolg van de aard en omvang van de werkzaamheden en de bestaand aanwezige

verstoringszone van het aangrenzende gebied voor weidevogels, die nief wordt
versterkt of vergroot, wordt geen effect van de voorgenomen ontwikkeling op
weidevogels of andere natuurdoelen verwacht.

Middelblok 187 a Gouderak

Ligging t.o.v. beschermde natuur

buitegewoon

BRONNEN: Provincie Zuid-Holland kaarten & https://wwwsynbiosys alterra.nl/natura2000

waden =
Reeuwijkse plassen &
polder Stein
4,670 m

Gouda
iswijk

project locatie

Moordrech

Nieuwerkerk aan den IJssel

Capelle aan den
Issel

Krimpen aan den IJssel

Boezems Kinderdijk Lekkerkerk
12170m
8 reuw-Lekkerland

Ridderkerk

Alblasserdam

Bergambacht

(118

| BEGRENZING NNN

Oudewater
|

ecologische verbinding
Bentwoud Krimpenerwaard | 7

Schoonhoven

kökülterwaarden
14.680 m

"VOospolder van Schieland

[
|
|

project locatie »

Donkse laagte
12.620 m

Belangrijke weidevogelgebieden PV

pid Achterbroek

Figuur 4. Ligging projectgebied ten opzichten van beschermde natuurgebieden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 161 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 162 ======================================================================

<pre>Dui-legewoon

7.2] Soort bescherming

e Beknopte levering NDFF
Via het raadplegen van het Natuurloket m.b.v. de Nationale Database Flora en Fauna (NDFF) is
beoordeeld welke informatie over het voorkomen van beschermde soorten aanwezig is en met welke
volledigheid soorten in het gebied zijn onderzocht. De geleverde gegevens hebben betrekking op het
voorkomen van soorten gedurende de periode 2012—2022.
De NDFF rapportage van kilometer hok 107- 445 waarbinnen de projectlocatie is gelegen betreft
nummer HNL-2022/113 d.d. 29 augustus 2022 en laat zien dat het gebied voor vaatplanten,
broedvogels, wintervogels, dagvlinders en libellen als goed onderzocht wordt beoordeeld.
Als redelijk onderzocht wordt de soortgroep vleermuizen gemeld in de beknopte levering.
Alle overige soortgroepen scoren een slechte of onbepaalde onderzoekintensiteit.
Op basis hiervan moet de beschikbare ecologische informatie van het atlasblok waar binnen de
projectlocatie is gelegen als redelijk onderzocht worden beoordeeld.
Uit de groep van de vleermuizen worden drie soorten uit de Habitatrichtlijn voor het atlasblok
vermeld. Voor de ‘Wet Natuurbescherming-andere soorten’ worden landzoogdieren (5) gemeld.

Voor de vogelrichtlijn zijn 68 soorten broedvogels en 134 soorten wintervogels vastgesteld.

Als rode-lijst soorten worden vaatplanten (4), paddenstoelen (1), vleermuizen (1), landzoogdieren
(3), broedvogels (14) dagvlinders (1) en sprinkhanen en krekels (1) soorten vermeld.

De resultaten van de beknopte levering zijn samengevat in tabel 1. De rapportage is integraal
opgenomen als bijlage 2.

Onderzoek Wet Natuur- Habitat

Soort groepen status NDFF Rade lijst reedharmns Vogelrichtlijn deni

Vaatplanten
Mossen

Korstmossen

Paddenstoelen

Land zoogdieren
Vleermuizen

ololololojlo

we
pars

Vogels - broedvogels

- wintervogels 105
Amfibieën
Reptielen

Vissen

Dagvlinders

Macronachtvlinders

Micronachtvlinders

Libellen

o;/o;/o;o/;/o/;/o/;/o;rF/]/ oO; SI) PIM) Oo] oO] eol w
olo/o/(o|ojojlo/u[o|loj|ola/olojojlo

Sprinkhanen en krekels
Over. ongewervelden 0 0
Tabel 1. Voorkomen van beschermde soorten per soortgroep in kilometer hok 107-445 volgens NDFF

ololo/lololeolololkloljolwm[|olololejlo

ololea[lo/olololoelo

7.3] Raadpleging overige bronnen
Naast het beoordelen van de beknopte levering is de website Waarnemingen.nl bezocht en is gericht
gezocht op voor het plangebied relevant geachte soorten voor de periode 01 januari 2016 tot heden.

Voor de soortgroepen broedvogels, zoogdieren, vleermuizen, vissen en amfibieën zijn de
verspreidingskaarten op de websites van RAVON, SOVON, VZZ, Vleermuisnet & EIS-Nederland
beoordeeld en zijn de verspreidingsatlassen van deze soorten geraadpleegd. Opgemerkt wordt dat
de periode van gegevens verzamelen voor veel publicaties en atlassen langer dan vijf jaar terug is
geweest.

Via gerichte zoektermen is actief gezocht naar publicaties en rapporten met betrekking tot
inventarisaties en soorten uit het gebied.

Door RAVON is in opdracht van provincie Zuid-Holland de verspreiding van ringslang, heikikker en
rugstreeppad in beeld gebracht (Struijk R.P.J.H., Leeningen R.A. & Wagensveld T. van, 2020).

Voor de aangrenzende polder Middelblok wordt sedert 1986 hoog frequent een BMP inventarisatie
weidevogels uitgevoerd (Terlouw R.J.S., 1986 tot 2021 & SOVON BMP- database).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 162 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 163 ======================================================================

<pre>tr

bui-tegewoon

Met betrekking tot vleermuizen is een rapportage uit 2021 aangetroffen van een locatie op circa 500
meter ten oosten van de projectlocatie, waarbij tevens een omgevingsscan is gemaakt (Terlouw R.J.S.,
2021 / BTG.RAPP.2021/57). Daarnaast zijn er meerdere karteringen beschikbaar van migratie routes van
meer vleermuizen afkomstig uit de voortplantingslocatie langs de Gouwe ten zuiden van

Waddinxveen die het Stroomkanaal en de Hollandse IJssel als foerageergebied gebruiken (o.a. Terlouw
R.J.S., 2017-BTG.ARCH.nr.562 8 Zwart N. de, 2019).

Ten slotte is het natuurarchief van Bui-TeGewoon | groenprojecten geraadpleegd. In dit archief
bevinden zich registraties van waarnemingen, inventarisaties & onderzoek en natuurrapportages uit
de periode 1969 tot heden in het bijzonder m.b.t. de Krimpenerwaard en Vijfheerenlanden. Relevante
onderwerpen die werden aangetroffen betreffen:

Een huismussen onderzoek langs het Middelblok uit 2021 (Terlouw R.J.S. 2021 / BTG.RAPP.2021/57), een
boerenzwaluw kartering uit 2017 (Terlouw R.J.S., 2017-territorium kaart BTG.ARCH.nr. 505) en registraties van
krabbenscheer en groene glazenmaker (Terlouw R.J.S., 2022 in prep) Van de soorten veenmol en ringslang,
als mede van vele andere soorten zijn tientallen waarnemingen uit de directe omgeving opgenomen
in de natuurregistraties van Buisman en Terlouw (Natuurregistraties Buisman en Terlouw, 1969-heden).

Tenslotte is een landschap- ecologische beschrijving van polder Middelblok beschikbaar uit 2021
(Terlouw R.J.S., 2021 — BTG.ARCH-nr. 1050)

7.4.] Locatie bezoek
Op 08 september 2022 heeft een omgevingsbezoek plaatsgevonden in de ruime omgeving van de
projectlocatie om te beoordelen of mogelijke effecten van het ontwikkelingsplan op natuurwaarden
binnen het projectgebied en/of in de directe omgeving kunnen optreden.
Aansluitend is de projectlocatie bezocht, waarbij de betrokken locatie en opstallen, zowel in- als
uitwendig, zijn geïnspecteerd en beoordeeld op aanwezige of mogelijk aanwezige soorten en
habitats.

A — Opstallen

De beide opstallen en de mestopslag worden afzonderlijk van elkaar beschreven in de onderhavige
rapportage. Om de locaties inzichtelijk te maken zijn deze van een locatie nummering voorzien die is
opgenomen als figuur 5.

dag

= s EE
Middelbloki —

vlier
struik

Figuur 5. Nummercodering van de betrokken opstallen, beplantingen, etc. t.b.v. beschrijvingen

Opstal 1 betreft een schuur opgebouwd uit gegolfd staalplaat op een betonnen voet. Er zijn geen
spouwen, in of onderkruipbare ruimten of plafonds aanwezig. De schuur heeft geen ramen en
uitsluitend een dubbele schuifdeur voor het inrijdend materieel en één vluchtdeur in de oostelijke
zijgevel. De overgang tussen golfplaten, dak en wanden is afgedicht met een afwerk lat waaraan de
goten zijn bevestigd. Bij gesloten deuren is de opstal niet toegankelijk voor dieren.

10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 163 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 164 ======================================================================

<pre>bui-tegewoon

Het dak betreft een asbest golfplaten dak met verspreid enkel lichtplaten. De dakplaten zijn koud op
de balklagen bevestigd, er is geen plafond of anderszins onderkruipbare ruimte aanwezig. Tegen de
oostelijke zijwand staat een grote vlierstruik. Voornemen is de schuur geheel te verwijderen waarna
nieuwbouw van een kinderdagverblijf zal plaatsvinden. Een fotobeeld is weergegeven als figuur 6.
De opstal is zowel in- als uitwendig geïnspecteerd op aanwezigheid van (beschermde) dieren en
planten en aanwijzingen die wijzen op recent gebruik door dieren als mestsporen, braakballen,
afgebeten vleugeltjes van nachtvlinders, etc. Er zijn geen dieren of aanwijzingen van recent gebruik
door dieren vastgesteld. Indien de deuren gesloten zijn is de opstal niet toegankelijk voor dieren.

2024/00]

Figuur 6. Foto impressie opstal nr. 1 — gesloten schuur

Opstal 2 is een kleine veestal. De stal is opgebouwd uit metselwerk tot circa 2 meter hoogte waarna
een zadeldak is opgebouwd wat is afgedekt met asbesthoudende golfplaten. De nok is afgewerkt met
lichtkoepels die oversteekt over de golfplaten. Via de holten in de golfplaten is de stal toegankelijk
voor dieren. Op de kopgevels is de nokafwerking uitgevoerd met stalen golfplaten. In de kopgevels
zijn ook de deuren aanwezig die goed afsluiten. De zijwanden zijn voorzien van ramen met een
ventilatie sleuf aan de voorzijde. De ventilatie sleuven zijn voorzien van een gaas afdichting waardoor
ze geen toegang bieden. In de zuidelijke gevel is tevens een loopdeur aanwezig. Aan de voorzijde is
een betonvloer aanwezig waaronder zich een mestkelder bevindt, met aansluitend een mestopslag
van keerwanden (nummer 3 in figuur 5).

Inpandig is de ruimte opgedeeld in twee ruimte die een openverbinding met elkaar hebben. De tussen
wand bestaat uit houtmateriaal en heeft geen spouw of anderszins tussen kruipbare delen.

De opstal is inpandig gecontroleerd op de aanwezigheid van dieren en sporen die wijzen op recent
gebruik door dieren zoals nestrestanten, vogelmest, vleermuiskeutels, afgebeten vleugels van
vleermuis prooien en braakballen. Verspreid in de opstal waren mestsporen van vogels aanwezig.
Karakteristieke poep van uilen of roofvogels is niet gevonden. Op basis van aanwezige ruiveren wordt
verondersteld dat soms Turkse tortelduiven gebruikmaken van de stal als overnachtingsplaats.
Andere sporen van gebruik door dieren zijn niet vastgesteld.

Voornemen is de stal te handhaven en deels als klein vee stal en deels als berging voor het
kinderdagverblijf te benutten. Hiervoor zal een inpandige herinrichting plaatsvinden en het dak
worden vernieuwd als gevolg van de huidige asbestplaten constructie.

Een fotobeeld is weergegeven als figuur 7.

Figuur 7. Foto impressie opstal nr.2 — Kleinvee stal

Direct ten oosten van de kleine stal is een betonnen mestkelder aanwezig met aansluitend een
mestopslag van beton (locatie 3 in figuur 5) en een diepte van circa 0.80 meter. De mestkelder is
geheel gesloten en de zuigput is afgedekt met plaatmateriaal. De mestkelder is niet toegankelijk.
De mestopslag betreft een betonnen bak met een diepte van circa 0.80 meter, een licht aflopende
vloer en zonder overkapping. De mestopslag is leeg behoudens wat (regen) water. Er zijn geen
mogelijkheden voor dieren om gebruik te maken van de mestkelder en mestopslag (figuur 8).
Beide voorzieningen zullen worden verwijderd bij de locatie ontwikkeling.

11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 164 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 165 ======================================================================

<pre>buitegewoon

ad
Figuur 8. Mestkelder afdekking en mestopslag
B] - Erf

De erf verharding bestaat vrijwel overwegend uit half verharding die vrijwel geheel is doorgroeit met
grassen en kruiden. Als gevolg van de ondergrond van half verharding is de vegetatie schraal en
bestaat voornamelijk uit tredplanten en ruderale soorten. Onder andere brede weegbree, schijf
kamille en varkensgras zijn talrijk aanwezig. Op minder betreden delen komen wat grovere soorten
voor als grote brandnetel, grote klis, paardenbloem, smalle weegbree en rode klaver. Er zijn geen
beschermde soorten aangetroffen.

Op één locatie is een doodlopend uiteinde van een sloot aanwezig. Een klein deel van de sloot zal
worden gedempt. De oevervegetatie betreft karakteristieke grove soorten van het veenweide gebied
als o.a. grote egelskop, liesgras en waterzuring (figuur 9). De vegetatie wordt jaarlijks tijdens de
oeverschoning in het najaar geheel uitgeknipt. De oevers is geïnspecteerd op aanwezigheid van
beschermde en/of rode lijsten soorten vaatplanten. Deze zijn niet aangetroffen. De oevers kunnen in
het broedseizoen worden benut door watervogels als broedhabitat. Bij de locatie ontwikkeling dient
hier rekening mee te worden gehouden.

Te dempen deel *

Figuur 9. Te dempen slootdeel, links vanaf dijkhoogte, rechts frontaal

Het te dempen deel van de sloot betreft een doodlopende slooteinde van een sloot die naar het
zuiden komvormig verbreed. De waterdiepte is ingemeten met een peilhengel en bedraagt circa 0.30
meter tegen het uiteinde van de sloot tot 40 a 50 cm waterdiepte op circa 15 meter uit dit uiteinde.
Op de bodem is een baggerlaag aanwezig.

Om de aanwezigheid van beschermde soorten te beoordelen is tijdens het locatie bezoek een
steeknet bemonstering uitgevoerd. De watergang en de in de watergang aanwezig oever vegetatie is
op 8 locaties bemonsterd met een standaard RAVON steeknet. Tijdens de bemonstering zijn o.a.
gewone zwemwants, duikerwants, zoetwaterpissebed, gewone posthoornslak, geoorde poelslak en
enkele juveniele Amerikaanse rode rivierkreeften aangetroffen. Zowel de met het net uitgenomen
specie en vegetatiedelen als de oevervegetatie is nagezocht op aanwezigheid van platte
schijfhorenslak die verspreid in de Krimpenerwaard bekend is. Deze werd niet aangetroffen.

Beplanting is weinig binnen het projectgebied aanwezig. Het betreft een grote gewone vlier tegen de
oostgevel van de gesloten schuur (opstal 1) en een beplanting van deels essen hakhout en deels een
haag van laurierkers langs de westgrens van het perceel (figuur 10).

De vlierstruik zal worden gerooid bij de locatie ontwikkeling. De essenstoven en laurierhaag blijven
gehandhaafd. Alle beplanting is gecontroleerd op aanwezigheid van (jaarrond beschermde) nesten of
anderszins gebruik door dieren. Er zijn geen nesten, nestrestanten, roestplaatsen of holen aan de
stamvoeten van de beplanting aangetroffen. Vestiging van algemene soorten kan echter niet op
voorhand worden uitgesloten. Rooien van de beplantingen dient daarom buiten het broedseizoen
plaats te vinden.

12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 165 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 166 ======================================================================

<pre>buitegewoon

groenprciech

a

Figuur 10. Beplanting op het erf. Links te verwijderen vlierstruik, rechts ‘handhaven essenhakhout overgaand in laurierhaag

C.] - Omgeving

De projectlocatie is gelegen in een open lintbebouwing langs dijkweg Middelblok in Gouderak. Aan de
overzijde van de dijkweg zijn loodsen van een bedrijventerrein gevestigd. De lintbebouwing van het
Middelblok heeft een verspreid een redelijke tot goede bezetting van soorten uit de erffauna
gemeenschap op de meer open delen met weinig beplanting zoals ter hoogte van de projectlocatie is
de bezetting van erffauna beperkt aanwezig (Natuurregistraties Buisman en Terlouw, diverse jaren). Zie figuur 11.

\

Figuur 11. Omgeving projectlocatie. Links naar oost en rechts naar west

8] Beoordeling soortgroepen, beschermde soorten en situaties

8.1.] Algemeen
In het projectgebied en de directe omgeving (beinvioeding aspecten) worden op basis van
uitgevoerd bronnenonderzoek, archiefmateriaal, de regionale ligging, de aanwezige habitats en het
migratiegedrag van diersoorten, een aantal beschermde soorten of situaties mogelijk aanwezig
geacht. Deze tijdens de Quick Scan te onderzoeken soortgroepen en soorten zijn met een korte
onderbouwing weergegeven in tabel 2 en vormde de basis voor het onderzoeksplan tijdens het
locatie bezoek.

Onderzoek Check Mogelijk aanwezige beschermde soorten en/of omstandigheden op basis van
status NDFF uitvoeren landschapstypen (laagveen en rivierengebied)

Vaatplanten Let ook op muurplanten

Mossen Geen wet NB soorten te verwachten

Korstmossen Geen wet NB soorten te verwachten

Paddenstoelen Geen wet NB soorten te verwachten

Zoogdieren land Check op verblijfsplaatsen

- vleermuizen
Vogels broedvogels
- wintervogels

Check op verblijfs-, paar-, voortplantings-, foerageer- en migratiehabitat
Check opstallen en begroeiingen op broedvogels en beschermde nesten
Geen NB soorten te verwachten

Amfibieën Let op overwinteringshabitat

Reptielen Let op potentiële verblijfplaatsen ringslang die bekend is uit het gebied
Vissen Bemonsteren op aanwezige beschermde soorten

Dagvlinders Geen habitat beschermde soorten aanwezig

Macronachtvlinders

Micronachtvlinders

Libellen Beoordelen op voortplantingshabitat groene glazenmaker / krabbenscheer

Sprinkhanen/krekels Geen geschikt habitat aanwezig

Over. ongewervelden Uitsluitend platte schijfhoren, te dempen water en oevervegetatie onderzoeken

Algemene Zorgplicht Vast onderdeel QuickScan Wet Natuurbescherming

Tabel 2. Onderzoeksplan bij locatie bezoek mogelijk aanwezige beschermde soorten en situaties
</pre>

====================================================================== Einde pagina 166 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 167 ======================================================================

<pre>bui-tegewoon

Op basis van deze analyse is tijdens het bureauonderzoek gericht gezocht naar aanvullende
informatie en waarnemingen uit de periode 01-01-2015 tot heden via de website Waarneming.nl.
Uit deze check is geen aanvullende informatie of informatie anders dan vermeld in paragraaf 7.3.
vermeld verkregen.

Tijdens het locatiebezoek is, naast het totaal beeld, extra gelet op habitat en/of omstandigheden
waarbij mogelijk aanwezige soorten uit deze soortgroepen zouden kunnen voorkomen.

8.2.] Habitat

Zoals beschreven in paragraaf 7.2 tot 7.5 zijn onderstaande biotopen niet in het projectgebied
aanwezig of worden niet door de voorgenomen ontwikkeling beïnvloed:

* Rietlanden en ruigten;

> Sprinkhanen (geen schrale en bloemrijke vegetaties aanwezig);

* Dagvlinders, libellen (geen habitat aanwezig).

> Geconcludeerd wordt dat de voorgenomen ontwikkeling geen effect zal hebben

op soorten uit bovengenoemde soortengroepen of die zijn gebonden aan
genoemde habitats.

De aanwezige habitat waar mogelijk effecten kunnen optreden bij de voorgenomen ontwikkeling op
beschermde soorten en situaties vanuit de Wet natuurbescherming betreffen vaatplanten (vegetaties
& muren), winterschuilplaatsen (amfibieën, ringslang, vleermuizen, landzoogdieren), broedvogels
(beplantingen, gebouwen), vleermuizen (foerageer-, migratie-, paar-, verblijfs- &
voortplantingshabitat) en water gerelateerde organismen (vissen, amfibie en libellen larven, platte
schijfhorenslak) bij het te dempen slootdeel. Deze soorten, soortgroepen en de habitat van deze
soorten zijn meer specifiek beoordeeld tijdens de onderhavige QuickScan Wet natuurbescherming.

8.3.] Soorten en omstandigheden
In de onderhavige paragraaf worden alleen de resultaten van soorten en omstandigheden nader
beschreven die op basis van bovenstaande onderzoeken mogelijk aanwezig kunnen zijn, het
betreft:

Vaatplanten
Aan de muren van de betrokken opstallen zijn geen muurplanten aangetroffen.

Een groot deel van de projectlocatie is van half verharding voorzien die is doorgroeit met
kruidachtige planten en grassen. Andere delen hebben een meer structuurrijker karakter. Ook is
een oevervegetatie aanwezig langs een te dempen deel van een watergang.
Er zijn geen (beschermde) planten of vegetaties aangetroffen. De aangetroffen vegetaties zijn niet
karakteristiek voor zwaarder beschermde soorten planten.
> Voor het projectgebied wordt geconcludeerd dat er geen belemmeringen vanuit
het onderdeel vaatplanten zijn voor de voorgenomen ontwikkeling.

Landzoogdieren

Het terrein is niet geschikt voor zwaarder beschermde soorten landzoogdieren. Algemene soorten
zoogdieren als muizen, mol en bruine rat zullen naar verwachting aanwezig kunnen zijn binnen de
projectlocatie. Voor niet zwaarder beschermde, maar als kwetsbaar beoordeelde, soorten biedt het
terrein mogelijk habitat aan de soort egel, in het bijzonder rond het essenhakhout en de laurierkers.
Deze beplanting zal niet worden verwijderd. Geadviseerd wordt tijdens de terrein inrichting in strook
van circa 2 meter uit genoemde randbeplanting niet te benutten voor opslag van materiaal en
materieel, zodat de voet van de beplanting niet wordt aangetast.

> Voor het projectgebied wordt geconcludeerd dat er bij uitvoering van het
ontwikkelingsplan geen belemmeringen vanuit het onderdeel zoogdieren in de Wet
natuurbescherming optreden.

> Vanuit het zorgvuldigheidsbeginsel Wet natuurbescherming wordt geadviseerd een
strook van circa 2 meter langs de beplanting op d westelijke erfgrens niet te
gebruiken voor opslag van materiaal en materieel.

Vleermuizen

Voor het atlasblok waar binnen de projectlocatie is gelegen worden drie soorten vleermuizen gemeld
in de NDFF documentatie. Vanuit eerder uitgevoerde vleermuisonderzoeken op verschillende
plaatsen langs het Middelblok zijn vijf vleermuissoorten bekend (o.a. Terlouw R.J.S., 2017, -BTG.ARCH.nr. 562,
Terlouw R.J.S., 2021, BTG.RAPP. 2021/57 8 Zwart N. de 2019). Het betreft de soorten: laatvlieger, gewone en ruige
dwergvleermuis, laatvlieger en gewone grootoorvleermuis.

14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 167 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 168 ======================================================================

<pre>bui-legewoon

De bij de projectontwikkeling betrokken opstallen zijn geïnspecteerd op aanwezigheid van
vleermuizen, sporen die op (recent) verblijf wijzen als keutels, afgebeten vleugels van prooidieren,
etc. en/of geschikte locaties voor vleermuizen om zich te vestigen.

Er zijn tijdens dit bezoek geen vleermuizen, sporen van vleermuizen of mogelijke verblijfplaatsen voor
vleermuizen aangetroffen. Wij sluiten de aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen in of om
de projectlocatie op basis van onze waarnemingen uit.

Langs het bebouwingslint van de Middelblok zijn op verschillende plaatsen voor vleermuizen
geschikte opstallen aanwezig. Daarnaast zijn delen van het bebouwingslint geschikt als
foerageergebied en vliegroute. Langs de in de nabijheid gelegen Hollandse IJssel met de aftakking
naar zowel het Stroomkanaal naar de Gouwe als het gekanaliseerde deel richting Gouda wordt door
meerdere soorten vleermuizen regelmatig gefoerageerd (o.a. Boer E.J.F de, C. Heunks & R. van Eekelen, 2007 8
Zwart N. de 2020).

Ter plaatse van de projectlocatie is vrijwel geen beplanting aanwezig die als geleiding voor
vliegroutes of foerageer habitat kan functioneren. Er is echter bekend dat door gewone
dwergvleermuizen soms evenwijdig aan het dijklichaam wordt gemigreerd. Op basis hiervan kan
migratie en foerageren van vleermuizen in de nabijheid van de projectlocatie niet worden uitgesloten.

Om verstoring van migrerende en foeragerende vleermuizen te voorkomen dient bij de ontwikkeling
terughoudend met bouwplaats verlichting te worden omgegaan. Indien bouwplaats verlichting
noodzakelijk is, dient te worden gewerkt met gerichte lichtbronnen zonder uitstraling effect.
> Voor het projectgebied wordt geconcludeerd dat de betrokken opstallen ongeschikt
zijn als winter-, kraam- & paarverblijfplaats of anderszins geschikt zijn voor
verblijvende vleermuizen.
> Foerageerhabitat en vliegroutes zijn in de directe omgeving aanwezig.
Om verstoring te voorkomen dient zo veel als mogelijk te worden afgezien van
bouwplaats verlichting. Indien dit als nog noodzakelijk wordt bevonden dient met
gerichte lichtbronnen en afschermingsmaatregelen voor uitstralend licht te worden
gewerkt.

Broedvogels en jaarrond beschermde nesten
De opstallen zijn geïnspecteerd op de aanwezigheid van sporen die wijzen op het gebruik door

vogels. Alleen in de kleine veestal werd gebruik door vogels vastgesteld. Het betreft rusten door
Turkse tortelduiven. Sporen van broeden de vogels zijn niet aangetroffen. Voor de kleien stal (opstal
2) kan als gevolg van ene toegankelijkheid voor vogels het broeden door algemene soorten niet op
voorhand worden uitgesloten. Het zal in alle gevallen niet zwaar beschermde soorten betreffen, maar
ook overige inheemse vogels zijn steeds gedurende het gebruik van nesten wettelijk beschermd. De
betreffende opstal zal gehandhaafd blijven, maar er zijn inpandige werkzaamheden en werken aan
het dak voorzien. Deze werkzaamheden kunnen buiten het broedseizoen veilig plaatsvinden. Indien
werkzaamheden in het broedseizoen plaatsvinden, dient vooraf een vogelcheck te worden
uitgevoerd. Indien tijdens een vogelcheck broedende vogels of nestgebruik door jonge vogels wordt
vastgesteld dienen de werkzaamheden te worden uitgesteld.

Op het erf zijn een solitaire vlier een randbeplanting op de westelijke erfgrens aanwezig. De vlier zal
worden gerooid, de beplanting op de erf grens zal worden gehandhaafd. Alle beplantingen zijn
geïnspecteerd op de aanwezigheid van (jaarrond beschermde) nesten en/of nestrestanten.

Deze zijn niet aangetroffen.

Het verwijderen van de vlier dient buiten het broedseizoen ( 1 maart — 1 augustus) plaats te vinden.
Voor de randbeplanting wordt geadviseerd een zone van 2.00 meter uit de buitenrand van de
beplanting te vrijwaren van opslag van materiaal en materieel.

Aan de oostzijde van het projectgebied zal een klein deel van de watergang worden gedempt. De
oevers heeft tijdens de opname een grove, structuurrijke vegetatie van o.a. liesgras, grote egelskop
en kalmoes. Deze oevervegetatie kan broedgelegenheid bieden aan watervogels als o.a. eenden,
meerkoet, waterhoen en fuut. Het is wenselijk de oevervegetatie in het najaar / winterhalfjaar geheel
kort uit te nemen zodat in het voorjaar geen broedhabitat aanwezig is. Deze werkzaamheden kunnen
buiten het broedseizoen veilig plaatsvinden. Indien dempen in het broedseizoen (1 maart-1 augustus)
noodzakelijk blijkt dient voorafgaand aan het dempen een vogelcheck op de oevervegetatie te worden
uitgevoerd. Wanneer tijdens de vogelcheck broedende vogels of nestgebruik door jonge vogels wordt
vastgesteld dienen de werkzaamheden te worden uitgesteld.

15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 168 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 169 ======================================================================

<pre>bui-legewoon

De locatie bevindt zich in de nabijheid van de rivier de Hollandse IJssel. Op circa 1000 meter naar het
noorden in de ecologische zone ten westen van de wijk Westergouwe is een oeverzwaluwkolonie
gevestigd. Deze beide aspecten vergroten de kans dat wanneer ten bate van de bouw ontgraven
grond of zandige bouwmaterialen in depot worden gezet tijdens het broedseizoen oever zwaluwen
zich vestigen. Om vestiging van oeverzwaluwen te voorkomen wordt geadviseerd om geen grond- of
zandmateriaal in hopen op te slaan in de periode begin april — eind juli. Indien opslag van grond/zand
noodzakelijk is in dient dit in een flauw taludhelling (<45 graden) of in een laag depot te worden
afgewerkt.
> Voor het projectgebied wordt geconcludeerd dat er geen ontheffing aanvraag voor
het onderdeel broedvogels en jaarrond beschermde nesten noodzakelijk is, mits
buiten het broedseizoen wordt gewerkt en of voorafgaand aan werkzaamheden een
broedvogelcheck op de te bewerken locaties wordt uitgevoerd.
> Als preventieve maatregelen worden de volgende maatregelen geadviseerd:

o Rooien van de vlierstruik dient buiten het broedseizoen plaats te vinden;

o Een zone van twee meter langs de randbeplanting op de westelijke erfgrens
wordt idealiter niet benut voor opslag van materiaal en materieel;

o Voorafgaand aan de werkzaamheden aan de kleine veestal wordt een
vogelcheck uitgevoerd;

o De oevervegetatie langs het te dempen sloot gedeelte dient voor aanvang van
het broedseizoen van watervogels geheel kort te zijn gemaaid. indien dempen
plaatsvindt in het broedseizoen van watervogels (1 maart — 1 augustus) dient
vooraf een vogelcheck plaats te vinden;

o Op hopen geplaatste bouwmaterialen als zand, grind en grond in de periode
april- juli dienen te worden voorkomen. Indien materialen in deze periode
moeten worden geplaatst dienen ze in flauw talud of als laag depot te worden
afgewerkt.

Amfibieën en ringslang

Tijdens het veldbezoek is gelet op de aanwezigheid van geschikte habitat voor amfibieën en
ringslang. Het in het projectplan betrokken water is als ongeschikt beoordeeld als voortplantingswater
voor amfibieën op basis van diepte, aanwezigheid van predatoren van ei- en larvale stadium en de
windoploop op de overheersende windrichting die de locatie onvoldoende luwte geeft. Larvale stadia
van amfibieën kunnen daardoor worden uitgesloten.

De landhabitat is als ongeschikt beoordeeld voor amfibieën. Ingraafbare bodem of onderkruipbare
funderingen voor overwinteren zijn niet aanwezig.

Het enige reptiel dat in de Krimpenerwaard wordt aangetroffen betreft de ringslang. Polder Middelblok
bevindt zich in het hart van het verspreidingsgebied van de soort. De ringslang kan dan ook in het
gebied als algemeen en wijd verbreidt worden gekenschetst (Buisman & Terlouw, diverse jaren). Van de
ringslang is recent vastgesteld dat het niet de inheemse ringslang (Natrix helvetica), maar de Oostelijke
ringslang (Natrix natrix persa) betreft die zich door riettransport uit Oost-Europa door een bedrijf aan het
Middelblok heeft weten te vestigen. Op basis hiervan dient de ringslang in de Krimpenerwaard als
exoot te worden beoordeeld (Struijk R.P.J.H, etal in RAVON-tijdsehrift 78, september 2020).

Omdat duidelijkheid van het bevoegd gezag omtrent het aanmerken als exoot vooralsnog ontbreekt,
is de ringslang als inheemse fauna beoordeeld voor de locatie. Gebleken is dat er geen
overwinteringshabitat en voortplantingsverblijfplaatsen voor de soort aanwezig zijn op de
projectlocatie.

Indien tijdens de bouw, bijvoorbeeld ten bate van het ontgraven van de funderingen, grond in depot
wordt geplaatst of bouwmaterialen als los gestort materiaal worden opgeslagen dient te worden
voorkomen dat zich hierin amfibieën of ringslangen vestigen voor de overwinteringsperiode.

Het plaatsen van een amfibieënscherm rondom eventueel aanwezige grond- of zandhopen om
vestiging van amfibieën of ringslangen te voorkomen gedurende de periode oktober-maart wordt als
preventieve maatregel geadviseerd.

> Geconcludeerd is dat er geen belemmeringen zijn van uit de soortgroep amfibieën
en reptielen met betrekking tot de voorgenomen werkzaamheden.

> Als preventieve maatregel dient de aanwezigheid van ingraafbare bodem tijdens de
overwinteringsperiode van amfibieën en ringslangen te worden voorkomen door
geen materialen in bulk op te slaan of een amfibieën scherm om deze situaties te
plaatsen in de periode oktober- begin maart).

16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 169 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 170 ======================================================================

<pre>buidegewoon

Water gerelateerde dieren
Onderdeel van de projectontwikkeling betreft het dempen van een klein deel van een watergang.

Het betreft een doodlopend slooteinde tegen de dijkvoet over een lengte van circa 20 meter.

Het betreffende deel van de watergang is onderzocht op aanwezigheid van beschermde soorten als
amfibieën, vissen en platte schijfhorenslak. Deze zijn niet aangetroffen. In de watergang is geen
krabbenscheer aanwezig die een aanwijzing kan zijn voor aanwezigheid van groene glazenmaker.
Als gevolg van de geringe waterdiepte, de afwezigheid van beschermde soorten is geen ontheffing
Wet natuurbescherming voor het dempen noodzakelijk. Vanuit het zorgvuldigheid principe Wet
natuurbescherming wordt geadviseerd bij het dempen opdrijvend naar het open water te werken en
voor aanvang van elke werkhervatting waterdieren te verstoren. Hierbij is het verstandig een
ecologisch werkprotocol “opdrijvend dempen’ te volgen.

Algemene zorgplicht voor wilde flora- en fauna

Conform de Wet natuurbescherming geldt voor alle soorten een zorgplicht (artikel 1.11). Voor de
voorgenomen werkzaamheden worden geen andere situaties verwacht dan bij de beoordeling van
soortgroepen en situaties is beschreven. Er is dan ook geen aanleiding om extra maatregelen
vanuit de algemene zorgplicht te treffen anders dan hierboven vermeld.

Wel is het steeds raadzaam om tijdens de bouwactiviteiten alert te zijn op de aanwezigheid van
fauna en indien dieren worden gesignaleerd deze zorgvuldig te verplaatsen naar een veilige locatie
in de omgeving en advies in te winnen bij een ecoloog.

Als algemene beschermende en mitigerende maatregelen voor het onderhavige projectgebied
worden de volgende onderdelen geadviseerd:

> Het steeds voorhanden hebben van enkele emmers of kuipen om eventueel
aangetroffen dieren apart te kunnen zetten. Indien dieren tijdelijk worden
opgeslagen dienen deze binnen maximaal één uur na de vondst te worden
uitgezet op een geschikte locatie voor de soort buiten het projectgebied.
Eventueel opgeslagen dieren in kuipen dienen op een beschutte en schaduwrijk
plaats te worden bewaard;

> Het laten uitvoeren van een broedvogelcheck indien beplanting moet worden
gerooid, water moet worden gedempt of bouwactiviteiten aan de kleine stal in de
periode 1 maart — 1 maart 1 augustus plaatsvinden;

> Het op afroep kunnen beschikken over een ecoloog bij aantreffen van mogelijk
beschermde situaties m.b.t. de Wet Natuurbescherming.

17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 170 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 171 ======================================================================

<pre>bui-tegewoon

9] Conclusie

De ontwikkelingslocatie gelegen aan de Middelblok 187a te Gouderak (gemeente
Krimpenerwaard), gelegen op het kadastrale perceel Gouderak sectie B nummer 3577 gedeeltelijk
is zowel administratief als door middel van veldonderzoek beoordeeld op de aanwezigheid van
beschermde soorten en situaties in het kader van de Wet Natuurbescherming en op de ligging ten

opzichte van Beschermde Natuurgebieden.

Gebleken is dat er geen effecten zullen optreden die van invloed zijn op beschermde gebieden.

M.b.t. soortbescherming leiden de bevindingen niet tot de noodzaak voor het aanvragen van een
ontheffingen en of een specialistisch vervolg onderzoek, mits aan mitigerende en compenserende
voorwaarden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wordt voldaan.

De conclusies zijn onderstaand tabelmatig samengevat, aanbevelingen ten bate van preventieve
of mitigerende maatregelen zijn bij de betreffende soortgroepen puntsgewijs weergegeven.

to

buitegewoon

Samenvattende tabel QuickScan

Middelblok 187a Gouderak

Habitat ingreep Nader
Soortgroep (beschermde soorten) geschikt | verstorend | onderzoek | Ontheffing Opmerkingen
- al n Nee Nee Nee Nee
Vaatplanten - muurvegetaties Nee Nee Nee Nee
Massen & korstmossen Nvt. Nvt. Nee Nee
Rooien van beplantingen,
dempen van de watergang en
werkzaamheden aan de kleine stal
buiten het broedseizoen 1 maart — 1
7 M M augustus of na vrijgave vanuit een
Broedvogels algemeen Mogelijk Mogelijk Nee Nee vogelcheck;
Geen opslag van grond en
zandhopen in het broedseizoen of
afwerken in taludhelling < 45
graden;
- jaarrond beschermd Nee Nee Nee Nee
- viiegroute Nee Mogelijk Nee Nee Het voorkomen van uitstralend
- foerageergebied Nee Mogelijk Nee Nee licht tijdens de bouw activiteiten
; - kraamverblijven Nee Nee Nee Nee
Vleermuizen
- winterverblijven Nee Nee Nee Nee
Grondgebonden zoogdieren Nee Nee Nee Nee
Geen opslag van grond en
Amfibieën Nee Mogelijk Nee Nee zandhopen in de periode dat
amfibieën en ringslangen de
overwintering locatie betrekken of
i M afschermen met een
Reptielen Nee Mogelijk Nee Nee amfibieénraster in de periode
oktober =begin maart;
Nee Nee Nee Nee Dempen van het water volgens
Vissen ecologisch werkprotocol “opdrijvend
dempen”
Vlinders & libellen Nvt. Nvt. Nee Nee
Overige ongewervelden Nee Nee Nee Nee
Algemene zorgplicht Wnb
Algemene zorgplicht voor flora en fauna geldt voor alle in het wild levende planten en dieren
in Nederland (art 1.11 Wnb). Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient dan ook
teeds rekening te den gehouden met flora en fauna. Bij aantreffen van dieren dienen
Algemene zorgplicht flora & fauna deze voorzichtig buiten de projectlocatie op een geschikte plaats te worden gebracht. Bij
Ja twijfel dient ecologisch advies te worden ing Geadvi d wordt rel t
genoemde maatregelen onder de paragraaf algemene zorgplicht toe te passen.
A A Afstand Ingree, Vergunnin A
Gebiedsbescherming fs ngreep g . 9 Opmerkingen
tot verstorend plichtig
Natura 2000 4.670 m Nee Nee
Programmatische aanpak Stikstof (PAS) nt nt Nee
Natuur Netwerk Nederland 260 m Nee Nee
Weidevogelkerngebied nt Nee Nee

Overige relevante zaken

Nvt

Tabel 3. Samenvatting bevindingen QuickScan Wet Natuurbescherming Middelblok 187a Gouderak

18

</pre>

====================================================================== Einde pagina 171 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 172 ======================================================================

<pre>bui-tegewoon

10] Gebruikte bronnen
Literatuur

Boer E.J.F de, C. Heunks & R. van Eekelen [2007]:
Bepaling compensatie opgave natuur N207 Zuidwestelijke Randweg Gouda Bureau Waardenburg, rapp. nr. 06-129

Boogaard B. van den, R.G. Verbeek & J.D. Buizer [2019]:
lcoonsoorten Zuid-Holland, projecten en maatregelen voor icoonsoorten in de provincie Zuid-Holland

Bruijnzeel LW. & L.G.M. Schotman [2011]: Onderbouwing verstoringsafstanden voor weidevogelpopulaties.
A&W rapport 1642/Alterra rapport 2184
Buisman D. & R.J.S. Terlouw, [diverse jaren]: Kartering territoria boomvalk in de Krimpenerwaard
Buisman, D. & R.J.S. Terlouw [1969-heden]: Natuurregistraties in de Krimpenerwaard e.o. Archief Bui-TeGewoon| groenprojecten
BĲ12 [2012]: Soort inventarisatie protocollen in het kader van de Wet natuurbescherming, versie juli 2017;
Dietz Chr., O von Helversen 8 D. Hill [2009]: Vleermuizen van Europa en Noordwest Afrika — VZZ, Nederland
Dietz Chr. & A. Kiefer [2017]: Veldgids vleermuizen van Europa — KNNV uitgeverij
Emond D., J. van Zundert 8 P.J. de Gier [2017]: Natuurverkenning krachtige IJsseldijken. Bureau Waardenburg B.V. rapport nr. 2017-004
Gemeente Krimpenerwaard [2016]: Gemeentelijk bomen beleidsplan 2016

Hoogheemraadschap van Rijnland [2016]: Advies natuurwaarden IJsseldijk Gouda (Veerstal) - BügelHajema 2016
Knoops D.F. [2020]: QuickScan Wet natuurbescherming Middelblok 209 te Gouderak. Blom Ecologie B.V. 2020

Natuur en vogelwerkgroep Krimpenerwaard (2020):Uilen nieuwsbrief 2022

Programmabureau Veenweiden Krimpenerwaard (2018): Inrichtingsplan Krimpenerwaard, 2018.
Programmabureau Veenweiden Krimpenerwaard

Ridder, R. de& A. Bijlmer [2013]: Versnipperingsgevoelige soorten behouden in de Krimpenerwaard
Analyse van de effecten van herijkingsopties. Dienst Landelijk gebied.

Struijk R.P.J.H., Leeningen R.A. & Wagensveld T. van [2020]: Actualisatie verspreiding kamsalamander, rugstreeppad en heikikker ZH -
RAVON — rapport 2018-49

Struijk R.P.J.H. et al [2020]: gestreepte ringslangen in Nederland — RAVON tijdschrift jrg.22, nr. 3 september 2020 pag. 54-57

Terlouw R.J.S. [1986-2021]: weidevogel inventarisaties BMP polder Middelblok -Archief Bui-TeGewoon|groenprojecten & SOVON-database

Terlouw R.J.S. [2017]: Inventarisaties Vleermuizen “Landgoed Middelblok” Gouderak. — BTG.ARCH.nr. 562

Terlouw R.J.S. [201 7: Kartering boerenzwaluw territoria langs het Middelblok te Gouderak — BTG.ARCH.nr. 505

Terlouw R.J.S. [2021]: Aanvullend onderzoek Wnb Huismus en Vleermuizen Middelblok 205 Gouderak -BTG.RAPP.2021/57

Terlouw R.J.S. [2021] polder Middelblok, landschap ecologische beschrijving BTG.ARCH.nr. 1250

SOVON Vogelonderzoek Nederland [2018]: Atlas van de Nederlandse vogels. - SOVON-vogelonderzoek Nederland, 2018

Spijker R.R. [2018]: Soortgericht onderzoek Middelblok 37-39 Gouderak. Aqua-Terra Nova rapport nummer 2180120/AQT 309 FF/RaS
Zwart N. de [2019]: Vleermuisdetectie langs Hollandse IJssel bij Gouda. Brief Rapport N. de Zwarte 15 augustus 2019

Geraadpleegde websites:

www.ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer/ahn4 www.hhsk.nl www.sovon.nl

www.bodemdata.nl www. dt nl www. veenweidenkrimpenerwaard.nl
www. boerenbunder.nl wawi mvwk ni www.vyleermuisnetni
www.boerenlandvogelsnederland.nl www.kenniscentrumweidevogels www. vzz.nl
www.bom.services.geodesk.nl/bom_2018/index. www.atlas.odmh.nl/htmloviewer www. waarneming.nl
www.bij/12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap www. apentopo.nl www.weidehafkrimpenerwaard.nl
www.collectiefkrimpenerwaard.nl www. pdok/viewer.nl www.zuid-holland.nliinteractievekaarten/
www.eis.nl www.ravon.nl www.zuidhollandslandschap.nl

waw googleearth.nl www.RUG/stikstofgevoeligenatuur

19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 172 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 173 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 173 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 174 ======================================================================

<pre>fe

ulegewoon

BIJLAGEN
BIJLAGE 1. Verantwoording ecologische deskundigheid - Bui-TeGewoon | groenprojecten
Definitie deskundig ecoloog (Bron: Dienst Regelingen, van het Ministerie van Economische zaken).

Het ministerie van Economisch zaken, verstaat onder een deskundige een persoon die voor de situatie en
soorten ten aanzien waarvan hij of zij gevraagd is te adviseren en/of te begeleiden, aantoonbare ervaring en
kennis heeft op het gebied van soort specifieke ecologie. De ervaring en kennis moet zijn opgedaan doordat
de deskundige:

* Op HBO-, dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt

(Nederlandse) ecologie; en/of

* Op MBO niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt de Flora- en faunawet,
soortenherkenning en zorgvuldig handelen ten opzichte van die soorten; en/of

* Als ecoloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau, zoals een bureau wat is aangesloten bij
het Netwerk Groene Bureaus; en/of

e Zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van soortenbescherming en is aangesloten bij en
werkzaam voor de daarvoor in Nederland bestaande organisaties (zoals bijvoorbeeld
zoogdiervereniging, RAVON, Stichting Das en Boom, Vogelbescherming Nederland,
Vlinderstichting, Natuurhistorisch genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON,
SOVON, STONE, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de Landschappen, Stichting Beheer
Natuur en Landelijk Gebied; en/of

* Zich aantoonbaar actief inzet op het gebied voor soortenmonitoring en/of bescherming.

Verantwoording deskundigheid Bui-TeGewoon, groenprojecten.

De ecologische begeleiding namens de opdrachtgever is uitbesteed aan bureau Bui-TeGewoon |
groenprojecten. Vanuit dit bureau zullen de werkzaamheden worden gecoördineerd en het ecologisch deel

worden uitgevoerd door de heer RLS. Terlouw,

Terlouw heeft specialisatie ontwikkeld in inrichting en beheer van natuur en landschap in het algemeen. Ten
opzichte van flora en fauna heeft Terlouw kennis van vrijwel het gehele soortspectrum, waarbij specialisatie
is ontwikkeld in vogels, amfibieën, zoogdieren en ongewervelden. Terlouw is aangesloten bij o.a. SOVON,
Vogelbescherming Nederland, RAVON, VZZ, KNNV, EIS Nederland en Stichting Partner. Voor deze
organisaties is hij actief als vrijwilliger, waarvan voor SOVON gedurende 26 jaar een districts-
coördinatorschap is vervuld.

Vanuit zijn basisprofessie als medewerker van het toenmalige ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij en een dienstverband van 22 jaar als regiohoofd bij de Stichting het Zuid-Hollands Landschap heeft
hij vanaf 1988 kennis opgedaan m.b.t. natuurbeheer en inrichting van natuurterreinen. Sedert 2012 voert
Terlouw een zelfstandig ecologisch advies- en onderzoeksbureau waarvoor inmiddels voor meer dan zestig
opdrachtgevers opdrachten zijn uitgevoerd.

Administratieve taken rondom de ecologische begeleiding worden verzorgd door mevrouw A, Buisman van
Bui-TeGewoon | groenprojecten.

Buisman heeft ruim 12 jaar ervaring in administratie, verpachting, cartografie en bureaustudies in natuur en
landschap gerelateerde projecten, die zijn opgedaan tijdens een dienstverband bij de Stichting Het Zuid-
Hollands Landschap en bij Bui-TeGewoon | groenprojecten. Buisman is aangesloten en actief als vrijwillig
inventarisatiemedewerker bij o.a. SOVON, voor welke organisatie zij 11 jaar als assistent districtscoördinator
heeft opgetreden. Buisman is als mede-eigenaar verbonden aan Bui-TeGewoon | groenprojecten.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 174 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 175 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 175 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 176 ======================================================================

<pre>buitegewoon

BIJLAGE 2. Beknopte levering NDFF

Sttr-ZOT U
OS-ZE0E-d-OL4
gum SO

249

eLBT iolaI2PPIIN
+0:91

zZzoz snasnõne 6Z

yr

ey HOYUASIOWOINI

4

Jeuuuunudoo»ju |
jeoppoeloid

weeuzzeslord

uinjepja1S5eg

Syb--LOL Ho[gsene

</pre>

====================================================================== Einde pagina 176 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 177 ======================================================================

<pre>bui-tegewoon
ene

"5

bui-tegewoon

groenprojecten

IN OPDRACHT VAN: JMH-advies & Kinderdagverblijf Het Tuinhuis

</pre>

====================================================================== Einde pagina 177 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 178 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 8 STIKSTOFDEPOSITIE ONDERZOEK
</pre>

====================================================================== Einde pagina 178 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 179 ======================================================================

<pre>Memo: Stikstofdepositie

Locatie: Middelblok 187 a te Gouderak
Datum: 21 november 2022

Opgesteld: H. Waaijenberg

Dit memo beschrijft de eventuele stikstofdepositie die bij de planontwikkeling kan optreden. Hierbij
zijn met name Natura 2000 gebied Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein (4.500 meter) en de
Nieuwkoopse Plassen ( 12.700 meter) van belang.

De locatie betreft een agrarische locatie waarbij sprake is van het houden van rundvee. Er is een
veeschuur aanwezig (bouwjaar 1986) geschikt voor het huisvesten van 26 stuks rundvee. Verder zijn
er een vaste mestopslag, gierkelders en een loods/berging aanwezig. Voor de locatie is een milieu
toestemming aanwezig, een zogenaamde Hinderwetvergunning d.d. 13-02-1986.

Voorliggend plan maakt de realisatie van een kinderdagopvang mogelijk in combinatie met het
kleinschalig hobbymatig houden van dieren ten behoeve van de kinderdagopvang.

Aanlegfase

Tijdens de aanlegfase wordt het bestaande terrein bouwrijp gemaakt en de loads gesloopt.
Vervolgens zal het gebouw voor de kinderopvang en de voorzieningen op het terrein gerealiseerd
worden. Voor aanlegfase is per november 2022 geen vrijstelling voor het beoordelen van de
stikstofdepositie meer van toepassing.

In bijlage 1 is de inzet van machines en de verkeersbewegingen beschreven.

Voor de sloopwerkzaamheden, het bouwrijp maken en verbreding van de in/uitrit is gedurende 2
weken een mobiele kraan werkzaam en worden materialen/afval aan en afgevoerd met
vrachtwagens afgevoerd. Het kinderdagverblijf wordt voorzien van heipalen welke gedurende 1 dag
worden aangebracht. Vervolgens worden de ringfundering en (werk)vloer gestort.

In de ruwbouw fase vind de plaatsing van de constructie, vloeren, gevels en daken plaats. Hiervoor
wordt gebruik gemaakt van een kraan en een verreiker. In de afbouwfase is een verreiker aanwezig
voor diverse verplaatsingen van materiaal en een hoogwerker voor afbouw werkzaamheden aan de
buitenzijde. Op het buitenterrein is voor de aanleg van parkeerplaatsen, verharding, speelplaatsen
e.d. aanvoer van diverse materiaal noodzakelijk.

Voor het totale project zijn 178 verkeersbewegingen met vrachtwagens begroot en 760
verkeersbewegingen met personenauto’s/werkbusjes.

Voor de aanlegfase is er conform de AERIUS berekening een maximale belasting van 0,00
mol/ha/jaar berekend op Natura 2000 gebied Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein en de
Nieuwkoopse Plassen. De aanlegfase is daarmee niet in strijd met het onderdeel gebiedsbescherming
van de wet natuurbescherming.

Gebruikersfase

In de gebruikersfase is er sprake van stikstofbronnen namelijk verkeersbewegingen en het houden
van dieren. Het kinderdagverblijf zal energieneutraal worden uitgevoerd. Eventuele stikstof emissie
uit stookgasinstallaties is dus niet van toepassing.

</pre>

====================================================================== Einde pagina 179 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 180 ======================================================================

<pre>Verkeersbewegingen

- 100 verkeersbewegingen per dag gedurende 5 dagen per week. Bestaande uit
personenauto's bestaande uit personeel en ouders/verzorgers. Dit is gebaseerd op paragraaf
3.3 van de toelichting van het bestemmingsplan. Eenvoudigheid halve zijn de bestaande
verkeersbewegingen buiten beschouwing gelaten.

Houden van dieren

In de bestaande situatie is er reeds sprake van het houden van dieren. In de beoogde situatie zal er
sprake zijn van het houden van meerdere hobby dieren.

Conform de bestaande milieu toestemming (zie bijlage 1) is er sprake van emissie van het houden
van dieren (runderen) en emissie uit mestopslag. De dieren worden gehouden in de bestaande stal
welke is voorzien van natuurlijke ventilatie. De inlaat bevind zich in beide zijgevels boven de ramen.
De uitlaat bevind zich in de nok op een hoogte van 5 meter. Zowel in de bestaande als beoogde
situatie is dit ongewijzigd.

Bestaand Beoogd
Diersoort | Aantal | Emissie/dier/jaar | Totaal | Diersoort | Aantal | Emissie/dier/jaar | Totaal
emissie emissie
Rundvee | 20 6,2 kg 124 kg | Legkippen | 10 0,315 kg 3,15 kg
Schapen 20 0,7 kg 14 kg
Konijnen | 10 1,2 kg 12 kg
Paarden 5 5 kg 25 kg
Runderen | 5 6,2 kg 31 kg
124 kg 85,15
kg

Resultaten en conclusie

Voor de gebruikersfase is er conform de AERIUS berekening zowel in de bestaande situatie als de
beoogde situatie een afname van 0,01 mol/ha/jaar op Natura 2000 gebied Natura 2000 gebied
Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein en de Nieuwkoopse Plassen. Vanwege het feit dat er geen
sprake is van een toename van de depositie is er geen nadere beoordeling noodzakelijk.

Worst case is het aantal verkeersbewegingen in de bestaande niet meegenomen en is het aantal
verkeersbewegingen in de beoogde situatie per etmaal gemodelleerd.

De planontwikkeling is daarmee niet in strijd met het onderdeel gebiedsbescherming van de wet
natuurbescherming. Eventuele andere effecten naast stikstof zijn gezien de grote afstand
uitgesloten.

Bijlage 1 berekening aanlegfase

Bijlage 2 overzicht inzet machines aanlegfase

Bijlage 3 milieu toestemming

Bijlage 4 berekening beoogde situatie gebruikersfase
Bijlage 5 verschilberekening gebruikersfase

</pre>

====================================================================== Einde pagina 180 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 181 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 181 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 182 ======================================================================

<pre>a

AERIUS

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op
rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of
leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de
Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel
relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste
of bijna overbelaste situatie voor stikstof.

= Overzicht

= Samenvatting situaties

= Resultaten

= Detailgegevens per emissiebron

Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers
</pre>

====================================================================== Einde pagina 182 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 183 ======================================================================

<pre>a

Projectberekenin
A J 8

AERIUS

Contactgegevens
Rechtspersoon Tuinhuis
Inrichtingslocatie Middelblok 187a,
2831BR Gouderak
Activiteit
Omschrijving bestemmingsplan procedure Gouderak
Toelichting aanlegfase
Berekening
AERIUS kenmerk RjdmMeeBTexL
Datum berekening 21 november 2022, 14:09
Rekenconfiguratie Wnb-rekengrid
Totale emissie Rekenjaar Emissie NH: Emissie NO»
Situatie 1 - Beoogd 2022 1,1 kg/j 48,8 kg /j
Resultaten Hoogste depositie Hexagon Gebied

Situatie 1 - Beoogd -
Gekarteerd oppervlak met toename (ha) -
Gekarteerd oppervlak met afname (ha) -
Grootste toename van depositie -
Grootste afname van depositie -

RjdmMeeBTexL (21 november 2022) 2/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 183 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 184 ======================================================================

<pre>a

Projectberekenin
A J 8

AERIUS

Situatie 1 (Beoogd), rekenjaar 2022

Emissiebronnen Emissie NH: Emissie NO»

Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning |

machines 1,1 kg/j 47.8 kg/i

B Verkeersnetwerk 30,3 g/j 1,0 kg/j

RjdmMeeBTexL (21 november 2022) 3/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 184 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 185 ======================================================================

<pre>a

AERIUS

Projectberekening

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.
P — nev
aw

3 4, 2°
(A) ee, Oo
= %
we pn
Ka >
Ki %
aA =
®
Kol
rt P
Fo lij
GB,
Oy,
So
ke.
“Waaldijk
si
De Eilanden BN
a
Ap
a
ze KS
5 on
F 5
“edeneind
&
NS
par?
Hollandsche IJssel "
aur"
nid” j 8.
Ye,
5
Sy
En.
Yo
oe
SS
Sh
xe
midde!”
| 500 m |

C] Habitatrichtlijn
m Vogelrichtlijn
m Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn

m Niet bepaald

9 Grootste afname van depositie
9 Grootste toename van depositie

9 Hoogste totale depositie

De bronnen op de kaart horen bij de Beoogde situatie.

RjdmMeeBTgxL (21 november 2022)

A/T
</pre>

====================================================================== Einde pagina 185 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 186 ======================================================================

<pre>a

Projectberekenin
A J 8

AERIUS

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Situatie 1" (Beoogd) incl.

saldering e/o referentie
Berekend (ha Hoogstetotale Mettoename(ha GrootstetoenameMet afname(ha Grootste afname
gekarteerd) depositie(mol = gekarteerd) (mol N/ha/jr) gekarteerd) (mol N/ha/jr)
N/ha/jr)
Totaal -

RjdmMeeBTexL (21 november 2022) 5/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 186 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 187 ======================================================================

<pre>a

Projectberekenin
A J 8

AERIUS

Situatie 1, Rekenjaar 2022

Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam machines NO» 47,8 kg/j
NH: 1,1 kg/j
Naam Stageklasse BrandstofverbruikDraaiurenAdBlue Stof Emissie
verbruik
stage IV <56kw Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW, diesel, SCR: 256 Ui 80 u/ NO. 5,5
nee kg/i
NH: L9g/i
nae NS6TS tage-IV,2014-2018, 56-75 kW, diesel, SCR:ja 2096 /j 153u/j 1001 NOx ke
0,5
NH
* kgf
stage IV75-560 Stage- IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: 2400 1/ 184u/j 150V/j NO. 11,1
ja kg/j
0,6
NH
“kg/l
stage III <56kw Stage-IIIB, 2011-2013, <= 56 kW, diesel, SCR: 168 lj 54 uli NO. 3,6
nee kg/j
NH: 1,3g/j
stagelll75-560 Stage-lIIIB, 2011-2013, 75-560 kW, diesel, SCR: 240 Vj gu/j NO, 3,6
kw nee kg/j
NH. 1,8¢/j
ED Wegverkeer | Weg
Naam Verkeer Links Rechts NO. 1,0kg/j
Wegtype Binnen bebouwde kom (doorstromend) Type scherm - - NO» 82,7 g/j
Rijrichting Beide richtingen Hoogte - - NH: 30,3 g/j
Tunnelfactor 1 Afstandtotdeweg = - -
Typehoogteligging Normaal
Weghoogte Om
Beschrijving Voertuigtype/euroklasse Voertuigen In file
Voorgeschreven factoren Licht verkeer 760 p/jaar 0,0 %
Voorgeschreven factoren Middelzwaar vrachtverkeer 0 p/jaar 0,0 %
Voorgeschreven factoren Zwaar vrachtverkeer 178 p/jaar 0,0 %
Voorgeschreven factoren Busverkeer 0 p/jaar 0,0 %
Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,
kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.
Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar
is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden
verleend, zijn voorbehouden.

RjdmMeeBTexL (21 november 2022) 6/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 187 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 188 ======================================================================

<pre>a

Projectberekenin
A J 8

AERIUS

Rekenbasis
Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie 2021.2 20221004 3d4bf05159
Database versie 2021.2 3d4bf05159

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://www.aerius.nl/

RjdmMeeBTexL (21 november 2022) 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 188 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 189 ======================================================================

<pre>75 897 go> II
8 Ore 095-51 II
var 0557 095-51 Al
EST SETE 54-95 Al
08 952 go> Al

STEN 1931]

JaayJaATYIeIA JEEMZ
OT rs BEC 6LV
05 OT 5 fesaip] AT 007 OT puoig Jäonue
3 90 OT j2521p| TIT Eg T Jadwieys/jeejdpuy
OST v Ot [2521p] AI LT T 134815 JUIUU
097 v OP |2521p| TTT TE T [enous PUILU
089 LT OP jasõip| AT OET T [24045
05 OT 5 5p] AT 007 OT puez Jaonuey
O07 OT Qt [2531P] AT 56 T uee AJIIGOLU
05 OT S |3591p] AT 007 OT jeeajelu Lasso) /Uape) vase UIEN OE
36 7 Ov [2521p] Al Tz T JayJamäoou
003 ST Ov [2521P] AI 8ST T assanp Jastauanlozt
OTT ST 8 fasaip] AI SL OT UaELe]EW Aq] UAÕEAMJUIEJA
085 S%T Ov [2521p] Al BST T BSUBAIP JIHIMIA
085 ST Ov [2521P] AI SL T mnogmns Suisjeejd ag] uee14| oz
OT OT T fesaip] AI 007 T uassoj/uape| LaPEMIUIEJA
Ot OT v 12521P] AT 002 T JaojA +ajegsõuvapunj duuoduojag
08 OT 8 |2591P] Al 007 8 oyneuvojeg
Ove OE 8 (asap) TIT GEZ T suijja1519H
OT OT t tasaip| AT 007 z duyjaisiay ua uajediay 1aonuev| OT
cz 29 Li jaseip| TIT €'9 T Jadweys/jee|djuy
O0€ ST 07 Jasõip| AT 09 Ot Uasso|/uape| LaBEMIUIEJA
0021 ST 08 jasõip| AI SL T UEENY ajalgOLU | OT

OST Mnog U3BEPUSA
"Aq BUIPJOH lesen Janaaqyzeipdo
yesapnoy 31 e/8T JOIGJIPPIA 218307

spooj MNOGMN3IN 1alõid
</pre>

====================================================================== Einde pagina 189 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 190 ======================================================================

<pre>HINDERWET verzoek vergunning — tevens beschrijving (art. 5)

In vijfvoud (le t/m 5e ex.) indienen!

stempel '
datum van ontvangst nd 75
Burgemeester en wethouders
van de gemeente
L
datum: 17 -~ob- (5
straat en hui (evt. | gemeente/postcode

Keri a) e NE -

123)

Duds aten U 2435 HU

Dd” verzoekt vergunning tot het

oprichten en in werking hebben van
uitbreiden of wijzigen van

veranderen van de gebezigde werkwijzen in

de hieronder omschreven inrichting

DO Pd DJ DO OD

| }* verzoekt in verband met de uitbreiding/wijziging van de
inrichting, voor welke reeds vergunning werd verleend, een
nieuwe, de gehele hieronder omschreven inrichting omvat-
tende, vergunning (art. 6a)'

de hieronder omschreven inrichting voor een termijn van?

aard van de inrichting”

yee stall in 3

plaats waar de inrichting is of zal worden gevestig
straat en (evt. telef Jeng te van iging/
postcode

middal blok pat “47 ©

een ree U

kadastrale ligging
ente = A
gemeen Goud pal

nummer(s)
2903
2924

sectie 8

vee stellen

opgaaf van hetgeen in de inrichting zal worden verricht, vervaardigd of verzameld*

“Aankruisen wat van toepassing is!

Zie voor de noten de toelichting behorende bij dit formulier.

Zie verder ommezijde

</pre>

====================================================================== Einde pagina 190 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 191 ======================================================================

<pre>FA

0
=

HINDERWET — nauwkeurige beschrijving
Behoort bij verzoek om vergunning ingevolge

de Hinderwet d.d.

naam van verzoeker

straat en huis (evt. telefo

Kerlwes yo 7234

In viervoud bij het verzoek overleggen!

woongemeente (evt. postadres) .

Dalen Kerti Ju se A LIPS ANG

plaats waar de inrichting is of zal worden gevestigd

straat en (evt.
ging (evt.

Mirdel Alor
ge de pak

} "DT van

s

kadastrale ligging
gemeente gon de ha. sectie b. nummer!s)
os

Jog

doel waarvoor de inrichting zal dienen
ae stall in 4

omvang van de inrichting

a mestkalveren

b meststieren

c melkkoeien (incl. pinken en vaarzen)

d mestvarkens

e drachtige fokzeugen

f fokzeugen met biggen
g mestkuikens

h legkippen

i nertsen

i Mest U oeren .

aantal
te realiseren'

29

aantal
mestsysteem? reeds aanwezig’ mestsysteem?

vuste nest

wijze van opslag van de mest*

vaste mest

O8 gescheiden bewaring’

(7 gemengde bewaring

drijfmest

droge mest

maximale capaciteit van de
opslagplaats

724 m*

gierkeiderž4 m

$

m? m?

wijze van afvoer van de mest

per as

afvoer vindt plaats naar

hek le Liggend
In. ef.

aantal malen per jaar dat de
mest wordt afgevoerd

Dhats
[94

afstand tussen opslagplaats en
dichtstbijzijnde woning

circa ZO m

circa

m circa m

. Invullen bij oprichten, uitbreiden of wijziging van de inrichting
. Invullen bij uitbreiden of wijziging van de inrichting
. Invullen: vaste mest of drijfmest: (alleen voor pluimvee) droge mest

d; derhalve tplaat. mestvaalt. put, silo, kelder

. Aan te gever hoe de mest wordt b

ui hi

. In dit geval dient onder capaciteit van de opslagplaats. tevens de capaciteit van de gierkelder te worden opgegeven

A

</pre>

====================================================================== Einde pagina 191 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 192 ======================================================================

<pre>Behoort bij aanvraag
Hinderwet =
ade | 7 JUNE, | ,

GEMEENTE

</pre>

====================================================================== Einde pagina 192 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 193 ======================================================================

<pre>laa

vee oF Meet

, Gemeente :

“Hinderwetuitvoeringsprogramma (HUP)

GEE

Archief code tot a 14

Inventarisatie - mutatie - formulier. HUP …

1. _Naam inrichting 1.
Adres > 1,
… Postadres _ 1.
Plaats 1.

ALGEMENE GEGEVENS VEEHOUDERIJEN

Naameigenaar 1,

. Kontaktpersoon 17. 4 i po ba pu i 1 i stel. 18 « fe a oe es ee Oe Se
2. Verleende vergunning : |

Ar soort | -Hinder- Sbi- datum -

Omschrijving inrichting/ onderdeel verg.?) besiuitcat. | code -vergunnirig =

m iz Hoey (5)

- 203. j M slee td M

* 12° op drijfmest 0 0 067,
32 op batterij. en. droge mest 0, O17
3.5.14 suust,

x 0,01 =352

3:6 NEUE ZON Lest

3. 5 ca mestkuikens |

Lb i Li En L AIR LED Li 121 t 33u aa arene van L Li5ur 1
2.3.1 PA er Oe Li fog i pot pig 23 i Li L 4 1 L aay. ae ee ee TD 7
241 tot a EE TDLTuasa 12 331 Ek L L 14 La 1 1 15 1 an Ltt
251 Lit ii Ll A L Lind Li ii 4 12u 3 1 ii 114 il a 151 Lin Lif
3. M Omsehtijving belangrijke onderdelen 5, Omschrijving omgeving |
31 s mestvarkens = 31 linu üiust. 5.1 i Categorie 1 (bebouwde:kom)
EEn x1 2312 wiv ymvel. - afstand tot dichtsbijzijnde. ~
| ISAD | A aaneengesloten woonbeb.
43.2 0 mestkalveren 3. 2. 1 Li iis st. 0 Il - of gevoelig object
i i x = 3.2.2 Lisi MVE 511 M ‚m
3.3 WG fokvarkens 3.3.12 i musti .
x 0, 67 —332 Li 11 _ymve 5.2 s Categorie 2 (woonbebouwing)
* lonkt | 0% — afstand tot verspreide woon-
3.4 — reakippen 3. “ {oT st. bebouwing/lintbeb. etc. …
x en 3. 4. 2 L441 umve i f

2 = < J perm? en droge mest 0 022 .

z Xo 362: A 4 Mve

5.2.1, “Lm

Categorie 3 (buitengebied).

afstand tot dichtsbi izijnde A
- „burger woning in buitengeb.

° 6.3.1" Om

Categorie 4 (agrarisch gébied)

5.3

en “TOTAAL =: 3.7 ii Mve|
308. rund en n jongvee | | a Host: | bedri nde AN
3.09 _.propaan/butaantank 3.09.1 : - Lam? eter 5.4.1 om
[3.10 ondergrondse olietank 3101 Cum? 55 Natuurgebied M
3.11-… bovengrondse olietank 3111 Lam? | ve
312 brandstofpomp | 3.12.1 | aim? 56. — Waterwingebied:
313 114?) 5.7 En ei ,2)

54

14. Bijzonderheden inrichting

| 6.. Relatie mat andere milieuwetten. M

4.1 : omvang

1 = = klein 2 = ‚middelmatig 3m groot NO 6.1 — Wet verontreiniging oppervlaktewater |
ar EE 6.2 =, Lozingsverordening
(42 aantal werknemers 6.3 Verordening bodembescherming
4.3 werktijden -d = dag a =avond n =nacht ' ) riled ,, Verordening waterwinning

‘bijzonderheden AE EG 1 12).

- NA et . Soe 5 AALI - . .
i ieurkburesu BV 0 0
Shiets vit dit bestek/drukwerk: mag erveeivaudigd en/df b

>") invullen wat van toepassing is,

L vdm. druk. f

2) gecodeerd ‘(zie codelijst)
“HUP 85-02. 1

i of op welke andere wize ook. „zonder voorafgaande: schritrelijke

i “ toestemms ng “van GHv's Raadgevend Ingenieursb u BV, noch” mag het zander eani ni dergelijke

den gebruikt voor enig ander werk dek het is ig

</pre>

====================================================================== Einde pagina 193 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 194 ======================================================================

<pre>PIE

3) niet in registratiesysteem opgenomen

blad 2
7.1 eo dossieronderzoek dd 7.1.1 vaas door 7.12 vi 41 po x FE
7.2 … veldonderzoek dd7.21 vaa us door722 viisi in pu sp pina iis
7.3 — bedrijfsbezoek dd 7.3.1 Laa raes door7.3.2 vari
400 -
8.1 Afstandsgrafiek intensieve r categorie
veehouderijen 3 Bra (i |
A 35045 5 A N
8.1.1 Afstand volgens grafiek bij cat.1 : = DE as
"8.1.2 Gewenste afstand bij cat. os: 300 15 p rae arnt >
m = end
8.2 Afstand rund- en jongveehouder ij 250 LT lt
volgens cbi-tabel m Bar et a
8.3 Werkelijke afstand 40, m va Leet
8.4 Verschil : 200 ri | B
8.1.2 of 8.2 minus 8.3 i | Pd Pat | Lt 3.
— LO m 150¢-+-++++-9 => anna t !
ji v4 Pat ar anne | 8
A LTT | 4.
A | | | HT TT | i | &
eventueel te corrigeren 50 palace Br a E it Ì
voor open mestopslag: tbs
put{ten) in kader mest- EN
banken (3.15) : i | i mestvarkenseenheden
250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500
9.1.. Potentiele luchtverontreiniging door schadelijke stoffen ( > 500 mve.)
9.2, , Gevaar voor bodemverontreiniging (onder- of bovengrondse olieprodukten opslag)
9.3 Lu Visuele hinder (silo's, grote gebouwen) 9.4 Lx Explosiegevaar (gastank e.d.)
10. Beoordeling milieuhygienische 4) 1= goed
situatie ter plaatse : 2 = redelijk
3 = twijfelachtig/onvoldoende
4 = slecht tot onaanvaardbaar
11. Beoordeling bedrijfsvoering/ 4) 1 =goed/redelijk
onderhoudstoestand : 2 = matig/slecht
12. Klachten (laatste 2 jaar) : A) 1 = geen/niet bekend @
2=1o0f2
3 = meer dan 2
13. Publiciteit of andere reden om in de belangstelling te staan «+ toelichting 3) 0 = niet
14, Dekking door vergunning: «3 )) 1 = dekkend |
: 2 = niet dekkend of onbekend
3 = geen vergunning
15. Kwaliteit voorwaarden/voorschriften: _. ') 1 = redelijk tot goed
0 : 2 = op enkele punten onvoldoende/ondutdelijk
3 = geheel onvoldoende/geen
16. Diversen:
Liidu nii i (Gr (Eii SS SS CO Onn Sms SC isis Ste Dee Cee [OO Dee RD
AS OO GS CS OLEG
HUP 85 - 02.2

</pre>

====================================================================== Einde pagina 194 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 195 ======================================================================

<pre>Adres EE Leaeaee

E | , score. | score- | score:

1 Potentiële milieubelasting | |
a. Gewenste afstand (afstandsgrafiek |) .
| 50 m. | A | | | 6)

100... m. | | | 2

100 .- 250 m; 3

> 250 m. 4 aq

b. _Luchtverontreiniging . 1 b[_] 0
c. Bodemverohtreiniging « 1 e) AAA
d. Visuelehinder + “ 1 40) | 1.
e. Ongedierte 1 e[_]+- +7]

b. Gevoeligheid. gebied. (natuurgebied/herstallingsoord/titegebied/. d:)

i ‘Naam inrichting : AASA . eenn | | ' OA DAW

Datum: En nasi ; ne Gemeente :
Archief code: : secanseseeaneeeneeeeunesereseseseas , | Hinderwetuitvoeringsprogramma (HUP) ©

4

BEPALING URGENTIEGETAL VAN INTENSIEVE VEEHOUDERIJEN — | mogelijke} deet | eind-

2. Gevoeligheid omgeving.

a. | Verschil gewenste afstand: (x) ¢ met werkelijke afstand (y) volgens de j juiste 0
afstandsgrafiek gedeeld door-50. in formule: (x —y)/50 A D
Naar boven afronden op gehele-getallen (bijv. 2,1 =.3) ;

4
5
1
1
1

a(7), |
0) |
| 2.
| O+

a -

Beschermd gebied waterwinning
d. Diversen

3. Aktuelesituatie”

a. — Miliguhygienische situat ie;ter plaatse

— Goed 0

— Redelijk . OT

— Twijfelachtig/onvoldoende - …— En 3. '

— Slecht:tot onaanvaardbaar MN | | 5 al)
Slechte onderhoudstoestand/slechte bedrijfsvoering 2 b[_)

c. _ Klachten (laatste 2 jaar)
— Geen/niet bekend Oe : 0
—Soms(lof2) 00700709 se | t 3

2 AA | s |. 3.
3 dt el)

— Regelmatig (meer dan 2)
d. Publiciteit/in de belangstelling. staan/diversen

4. _Vergunningsituatie

a. Beoordeling toereikendheid vergunning | i +.
— Dekkend. | AAA _ | 2 0

— Niet dekkend of onbekend | A 1
— Geen vergunning - _ | 4. alg
b. Beoordeling voorwaarden/voorschriften, indien van toepassing
— Redelijk tot goed / . | 0.
— Op enkele punten onvoldoende/onduidelijk | 1 1 4,
— Geheel onvoldoende/geen 2 b[) + +

Urgentiegetal FA O

C] invullen indien van toepassing , ' i HUP 84-05

© DHV-Aaadgevend Ingenieursbureau BV

Niets uit dit bestek/drukwerk mag di udigd en/ot tdim.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van DHV Raadg Ingen eau BV, noch mag het zonder een dergelijke 9 gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd.

</pre>

====================================================================== Einde pagina 195 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 196 ======================================================================

<pre>a

AERIUS

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op
rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of
leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de
Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel
relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste
of bijna overbelaste situatie voor stikstof.

= Overzicht

= Samenvatting situaties

= Resultaten

= Detailgegevens per emissiebron

Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers
</pre>

====================================================================== Einde pagina 196 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 197 ======================================================================

<pre>a

AERIUS

Contactgegevens

Rechtspersoon
Inrichtingslocatie

Activiteit
Omschrijving
Toelichting
Berekening
AERIUS kenmerk
Datum berekening
Rekenconfiguratie

Totale emissie
Situatie 2 - Beoogd

Resultaten
Situatie 2 - Beoogd

Gekarteerd oppervlak met toename (ha)
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)
Grootste toename van depositie
Grootste afname van depositie

S3ipP6rJXcpP (21 november 2022)

Tuinhuis
Middelblok 187a,
2831BR Gouderak

bestemmingsplan procedure Gouderak
berekening beoogd

S3ipP6rJXcpP
21 november 2022, 14:40
Wnb-rekengrid incl. eigen rekenpunten

Rekenjaar Emissie NH:
2022 85,9 kg/i
Hoogste depositie Hexagon

2.212,27 mol/ha/j 4631936

0,03 ha
0,00 ha
0,01 mol/ha/j
0,00 mol/ha/j

Projectberekening

Emissie NO.

6,0 kg/j

Gebied
Nieuwkoopse Plassen
&De Haeck

2/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 197 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 198 ======================================================================

<pre>a

Projectberekenin
A J 8

AERIUS

CALCULATOR

Situatie 2 (Beoogd), rekenjaar 2022

Emissiebronnen Emissie NH: Emissie NOx
Landbouw | Stalemissies | Stal 85,2 kg/j -
® Verkeersnetwerk 0,7 kg/j 6,0 kg/j

S3ipP6rJXcpP (21 november 2022) 3/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 198 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 199 ======================================================================

<pre>a

Projectberekenin
Pa | J 8

AERIUS

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelig

e Natura 2000 gebieden.

Alphen aan den, Rijn
Lagebroek
N11
Zegveld
Zwammerdam
ervehd Nil
Loete
Spoelwijk Weljtand Rietvetd
, N4BB
Boskoop P aid Nieuwerbrug aan den Rijn
Oud-Bodegraven
Tempel
Randefrburg Waarder
Reeuwijk-Dorp
Reeuwijk-Brug
Driebruggen
Waddinxveen
Ruigeweide
q
3 Rozendaal
Soven-Haastrecht
Moordrecht
2km
[] Habitatrichtlijn 9 Grootste afname van depositie

m Vogelrichtlijn

9 Grootste toename van depositie
m Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn

[] Niet bepaald 9 Hoogste totale depositie

De bronnen op de kaart horen bij de Beoogde situatie.

S3ipP6rJXcpP (21 november 2022) 4/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 199 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 200 ======================================================================

<pre>= Projectberekenin
A J 8

AERIUS

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Situatie 2" (Beoogd) incl.

saldering e/o referentie
Berekend (ha Hoogstetotale Mettoename(ha GrootstetoenameMet afname(ha Grootste afname
gekarteerd) depositie(mol = gekarteerd) (mol N/ha/jr) gekarteerd) (mol N/ha/jr)
N/ha/jr)
Totaal 0,03 2.212,27 0,03 0,01 0,00 0,00
Per gebied Berekend (ha Hoogstetotale Mettoename(ha GrootstetoenameMet afname(ha Grootste afname
gekarteerd) depositie(mol = gekarteerd) (mol N/ha/jr) gekarteerd) (mol N/ha/jr)
N/ha/jr)
Nieuwkoopse
Plassen &De 0,03 2.212,27 0,03 0,01 0,00 0,00
Haeck (103)
Per eigen rekenpunt Naam Coördinaat Projectbijdrage (mol N/ha/jr)
1 Rand polder Stein X:111291,2 Y:447573,93 0,02 O

S3ipP6rJXcpP (21 november 2022) 5/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 200 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 201 ======================================================================

<pre>a

AERIUS

Situatie 2, Rekenjaar 2022

Landbouw | Stalemissies

Naam Stal Uittreedhoogte 5,0m
Locatie 107375, 445413) Warmteinhoud 0,000 MW
Oprichting 01-01-1985
dierverblijf
Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele variatie Dierverblijven
DiersoortRAV-code - Omschrijving BWL-
code
B1.100 - overige huisvestingssystemen (Schapen;
@¥ = schapen ouderdan 1 jaar, inclusieflammerentot45 Overig 20
kg)
E2.100 - overige huisvestingssystemen niet-
hd batterijhuisvesting (Kippen; legkippen en (groot-) Overig 10
ouderdieren van legrassen)
11.100 - overige huisvestingssystemen (Konijnen;
dt _ voedster inclusief 0,15 ram en bijbehorendejongen Overig 10
tot speenleeftijd )
rf K1.100 - overige huisvestingssystemen (Paarden; Overig 5
volwassen paarden (3 jaar en ouder)) E
my AT.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; Overig 5

fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar)

ED Wegverkeer | Weg

Naam Verkeersbewegingen

Wegtype Buitenweg Type scherm
Rijrichting Beide richtingen Hoogte
Tunnelfactor 1 Afstand tot de weg
Type hoogte ligging Normaal

Weghoogte Om

Beschrijving Voertuigtype/euroklasse
Voorgeschreven factoren Licht verkeer
Voorgeschreven factoren Middelzwaar vrachtverkeer
Voorgeschreven factoren Zwaarvrachtverkeer
Voorgeschreven factoren Busverkeer

Disclaimer

dieren

NH:

NH:

NH:

NHs

NHs

NH:

Li

Projectberekening

85,2 kg/j

AantalStof EmissiefactorReductieEmissie

(kg/dier/j)
0,7 - 14,0 kg/j
0,315 3,2 kg/j
1,2 - 12,0 kg/j
5 - 25,0 kg/j
6,2 - 31,0 kg/j
nks Rechts NO. 6,0 kg/j
- NOz 1,6 kg/j
- NH: 0,7 kg/j
Voertuigen In file
100 p/etmaal 0,0 %
0 p/etmaal 0,0 %
0 p/etmaal 0,0 %
0 p/etmaal 0,0 %

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,
kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.
Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar
is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden
verleend, zijn voorbehouden.

S3ipP6rJXcpP (21 november 2022)

6/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 201 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 202 ======================================================================

<pre>a

Projectberekenin
A J 8

AERIUS

Rekenbasis
Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie 2021.2 20221004 3d4bf05159
Database versie 2021.2 3d4bf05159

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://www.aerius.nl/

S3ipP6rJXcpP (21 november 2022) 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 202 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 203 ======================================================================

<pre>a

AERIUS

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op
rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of
leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de
Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel
relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste
of bijna overbelaste situatie voor stikstof.

= Overzicht

= Samenvatting situaties

= Resultaten

= Detailgegevens per emissiebron

Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers
</pre>

====================================================================== Einde pagina 203 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 204 ======================================================================

<pre>= Projectberekenin
A J 8

AERIUS

Contactgegevens
Rechtspersoon Tuinhuis
Inrichtingslocatie Middelblok 187a,
2831BR Gouderak
Activiteit
Omschrijving bestemmingsplan procedure Gouderak
Toelichting verschilberekening bestaand versus beoogd
Berekening
AERIUS kenmerk RvfJthQaCqiB
Datum berekening 21 november 2022, 11:35
Rekenconfiguratie Wnb-rekengrid incl. eigen rekenpunten
Totale emissie Rekenjaar Emissie NH: Emissie NO»
Situatie 1- Referentie 2022 124,0 kg /j -
Situatie 2 - Beoogd 2022 85,9 kg/j 6,0 kg/j
Resultaten Hoogste depositie Hexagon Gebied

Nieuwkoopse Plassen
& De Haeck
Nieuwkoopse Plassen
& De Haeck

i ie 1- Ref i
Situatie eferentie 2.212,27 mol/ha/j 4631936

Situatie 2 - Beoogd A
6 2.212,27 mol/ha/j — 4631936

Gekarteerd oppervlak met toename (ha) -

Gekarteerd oppervlak met afname (ha) -

Grootste toename van depositie -

Grootste afname van depositie -

RvfJthQaCqiB (21 november 2022) 2/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 204 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 205 ======================================================================

<pre>a

Projectberekenin
A J 8

AERIUS

CALCULATOR

Situatie 2 (Beoogd), rekenjaar 2022

Emissiebronnen Emissie NH: Emissie NOx
Landbouw | Stalemissies | Stal 85,2 kg/j -
® Verkeersnetwerk 0,7 kg/j 6,0 kg/j

RvfJthQaCqiB (21 november 2022) 3/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 205 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 206 ======================================================================

<pre>a

Projectberekenin
A J 8

AERIUS

CALCULATOR

Situatie 1 (Referentie), rekenjaar 2022

Emissiebronnen Emissie NH: Emissie NO»

Landbouw | Stalemissies | Stal 124,0 kg/j -

RvfJthQaCqiB (21 november 2022) 4/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 206 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 207 ======================================================================

<pre>= Projectberekenin
Pa | J 8

AERIUS

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.
LE

e e
Š %
om 5
ad @
Re ra
i 7 [43
as 2
EN
ou,
KN
A
Kanaalajp
Re. i
De Eilanden £ ESA
= AS ’
= Ar
mes S
4
a <
= 2
= a
i
’ “edeneind
@
ad
P at ae
Hollandsche |Jsse
se
wane! &
| Ye
ROS
in.
sk
55 7
S
Ne
3
midde”
| 500 m |
[| Habitatrichtlijn 9 Grootste afname van depositie
m Vogelrichtlijn
9 Grootste toename van depositie
m Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn
[] Niet bepaald 9 Hoogste totale depositie

De bronnen op de kaart horen bij de Beoogde situatie.

RvfJthQaCqiB (21 november 2022) 5/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 207 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 208 ======================================================================

<pre>a

Projectberekenin
A J 8

AERIUS

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Situatie 2" (Beoogd) incl.

saldering e/o referentie
Berekend (ha Hoogstetotale Mettoename(ha GrootstetoenameMet afname(ha Grootste afname
gekarteerd) depositie(mol = gekarteerd) (mol N/ha/jr) gekarteerd) (mol N/ha/jr)
N/ha/jr)
Totaal -

Onderstaand is een overzicht opgenomen van alle Natura 2000-gebieden (binnen de
maximale rekenafstand van 25 km) waar in de "Beoogde situatie" een bijdrage groter dan
0,00 mol/ha/jaar is berekend, maar waar in de "Projectberekening"
(=verschilberekening) geen toe- of afname is berekend. Het effect vanuit de
"Projectberekening" op deze gebieden is daarmee 0,00 mol/ha/jaar.

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck

Per eigen rekenpunt Naam Coördinaat Projectbijdrage (mol N/ha/jr)

1 Rand polder Stein X:111291,2 Y:447573,93 -0,01 O

RvfJthQaCqiB (21 november 2022) 6/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 208 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 209 ======================================================================

<pre>a

AERIUS

Situatie 2, Rekenjaar 2022

Landbouw | Stalemissies

Naam Stal Uittreedhoogte 5,0m
Locatie 107375, 445413) Warmteinhoud 0,000 MW
Oprichting 01-01-1985
dierverblijf
Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele variatie Dierverblijven
DiersoortRAV-code - Omschrijving BWL-
code
B1.100 - overige huisvestingssystemen (Schapen;
@¥ = schapen ouderdan 1 jaar, inclusieflammerentot45 Overig 20
kg)
E2.100 - overige huisvestingssystemen niet-
hd batterijhuisvesting (Kippen; legkippen en (groot-) Overig 10
ouderdieren van legrassen)
11.100 - overige huisvestingssystemen (Konijnen;
dt _ voedster inclusief 0,15 ram en bijbehorendejongen Overig 10
tot speenleeftijd )
rf K1.100 - overige huisvestingssystemen (Paarden; Overig 5
volwassen paarden (3 jaar en ouder)) E
my AT.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; Overig 5

fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar)

ED Wegverkeer | Weg

Naam Verkeersbewegingen

Wegtype Buitenweg Type scherm
Rijrichting Beide richtingen Hoogte
Tunnelfactor 1 Afstand tot de weg
Type hoogte ligging Normaal

Weghoogte Om

Beschrijving Voertuigtype/euroklasse
Voorgeschreven factoren Licht verkeer
Voorgeschreven factoren Middelzwaar vrachtverkeer
Voorgeschreven factoren Zwaarvrachtverkeer
Voorgeschreven factoren Busverkeer

RvfJthQaCqiB (21 november 2022)

dieren

NH:

NH:

NH:

NHs

NHs

NH:

Li

Projectberekening

85,2 kg/j

AantalStof EmissiefactorReductieEmissie

(kg/dier/j)
0,7 - 14,0 kg/j
0,315 3,2 kg/j
1,2 - 12,0 kg/j
5 - 25,0 kg/j
6,2 - 31,0 kg/j
nks Rechts NO. 6,0 kg/j
- NOz 1,6 kg/j
- NH: 0,7 kg/j
Voertuigen In file
100 p/etmaal 0,0 %
0 p/etmaal 0,0 %
0 p/etmaal 0,0 %
0 p/etmaal 0,0 %

7/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 209 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 210 ======================================================================

<pre>a

Projectberekenin
A J 8

AERIUS

Situatie 1, Rekenjaar 2022

Landbouw | Stalemissies

Naam Stal Uittreedhoogte 50m NH: 124,0 kg /j
Locatie 107375,445413 Warmteinhoud 9,000 MW

Oprichting 01-01-1986

dierverblijf

Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele variatie Dierverblijven

DiersoortRAV-code - Omschrijving BWL- Aantal Stof EmissiefactorReductieEmissie
code dieren (kg/dier/j)

mr AT.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee;

fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar) Overig 20 NHs 6,2 124,0 kg/|

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,
kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.
Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar
is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden
verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis
Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie 2021.2 20221004 3d4bf05159
Database versie 2021.2 3d4bf05159

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://www.aerius.nl/

RvfJthQaCqiB (21 november 2022) 8/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 210 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 211 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 9 ARCHEOLOGISCH BUREAU- EN
VERKENNEND VELDONDERZOEK
</pre>

====================================================================== Einde pagina 211 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 212 ======================================================================

< aeres «milieu ingenieursbureau voor bodem, archeologie, geohydrologie, ecologie

RAPPORT
Archeologischbureau- en verkennend

veldonderzoek door middel van boringen
Middelblok 187a te Gouderak

(gemeente Krimpenerwaard)



====================================================================== Einde pagina 212 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 213 ======================================================================

<pre>AM22315
x aeres «milieu
4

RAPPORT
Archeologisch bureau- en verkennend
veldonderzoek door middel van boringen
Middelblok 187a te Gouderak
(gemeente Krimpenerwaard)

Aeres Milieu Projectnummer : AM22315
Status rapport : Concept (versie 1)
ISSN Nummer : 2214-5656
Datum : 19 augustus 2022
Opdrachtgever : Ordito
Postbus 94
5126 ZH Gilze
Opsteller rapport :L. Kruithof MSc. | T. Bongers MA.
Paraaf :
Redactie : drs. D. Hagens
Paraaf N
Vrijgave :drs. ing. NJ.W. van der Feest
Paraaf N

Aeres Milieu B.V.
Noordhoven 4

6042 NW ROERMOND

(t) 0475 = 320 000

e-mail: info@aeres-milieu.nl
www.aeres-milieu.nl

4002 + 4003
Disclaimer

Het onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en methoden (opzet conform de geldende
richtlijnen en protocollen).

Aeres Milieu accepteert op voorhand geen aansprakelijkheid voor maatregelen of mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding
van het door Aeres Milieu uitgevoerde onderzoek neemt. Tevens wordt opgemerkt dat Aeres Milieu voor het verkrijgen van de voor het bureau
onderzoek noodzakelijke informatie (mede) afhankelijk is van externe bronnen. Voor Aeres Milieu is niet te verifiëren of deze bronnen altijd
volledig en zonder fouten zijn. Hierdoor kan Aeres Milieu niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde historische informatie.

Pagina| 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 213 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 214 ======================================================================

<pre>AM22315
x aeres «milieu
a

SAMENVATTING 4
ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 7
1. INLEIDING 8
2. WERKWIJZE 11
21 Inleiding 11
2.2 Verkennend veldonderzoek door middel van boringen 11

3. BUREAU-ONDERZOEK 13
3.1 landschappelijke situatie - geomorfologie 13
3.2 Landschappelijke situatie - bodem 15
3.3 Bewoningsgeschiedenis — historisch overzicht 15
3.4 Bewoningsgeschiedenis — archeologische waarden 16
3.5 Bewoningsgeschiedenis — historisch kaartmateriaal 19

4. VERWACHTINGSMODEL 22
5. VELDWERKZAAMHEDEN 25
5.1 Algemeen 25
5.2 Fysisch geografische beschrijving van de bodemopbouw 25
5.3 Interpretatie 26
5.4 Archeologische indicatoren 26

6. CONCLUSIE 27
6.1 Algemeen 27
6.2 Beantwoording onderzoeksvragen 27

7. AANBEVELINGEN 28

Bijlagen:

Topografische ligging onderzoeksgebied

Boorpuntenkaart

Archeologische gegevens cf. Archis 3

Archeologische Verwachtings- en Beleidskaart gemeente Krimpenerwaard
Overzicht geomorfologische kaart

Overzicht bodemkaart

Reliëfkaart

Boorkernbeschrijvingen

on Or un Bold Ko

Pagina| 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 214 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 215 ======================================================================

<pre>AM22315
x aeres «milieu
4

SAMENVATTING

Op 11 augustus 2022 is door Aeres Milieu een archeologisch bureau- en verkennend booronderzoek uitgevoerd aan de

Middelblok 187a (gemeente Krimpenerwaard).

De aanleiding voor het laten uitvoeren van dit bodemonderzoek betreft een bestemmingsplanwijziging ten behoeve van de
nieuwbouw van een kinderdagverblijf inclusief buitenschoolse opvang met parkeerplaatsen, speelweiden en nieuwe
groenvoorzieningen. Met uitzondering van de stal Middelblok 187a wordt de huidige bebouwing (schuur, mestputten)
geamoveerd (Figuur 1). De diepte van de toekomstige bodemverstoring is op dit moment onbekend, maar uitgaande van de
aanleg van bouwputten voor de voorgenomen nieuwbouw zal de bodem waarschijnlijk tot in het archeologische niveau worden
verstoord. Er wordt vooralsnog uitgegaan van een standaard funderingsdiepte zonder onderkeldering en met een

bodemverstoring van ten minste 0,8 - 1,0 meter beneden maaiveld.

Het grootste deel van de onderzoekslocatie ligt volgens de Archeologische Beleidskaart van de Krimpenerwaard (2016) in de
zone Waarde Archeologie 3 (WA3): (zeer) hoge archeologische verwachting (locatie historische bewoningslinten, dijken). Voor
de zone Waarde Archeologie 3 (WA3) geldt een onderzoeksplicht bij bodemingrepen met een oppervlakte groter dan 100 m? en
een verstoringsdiepte vanaf 30 cm -mv. Het uiterste zuidelijke deel de onderzoekslocatie ligt in de zone Waarde Archeologie 6
(WA6): middelhoge verwachting. Voor deze zone geldt een onderzoekplicht bij bodemingrepen grote dan 2.500 m? en ingrepen
dieper dan 3 meter beneden maaiveld. De hoogste waarde is leidend voor de hele onderzoekslocatie. De gemeente heeft middels
deze kaart aangegeven dat er een archeologische onderzoeksplicht geldt.

Verder geldt binnen het bestemmingsplan Middelblok (2011) de dubbelbestemming Waarde — Archeologie voor de hele

onderzoekslocatie.

Het plangebied ligt in een dynamisch gebied. In de omgeving van het plangebied liggen meerdere stroomgordels. Langs de
stroomgordels werden door de rivier oeverwallen gevormd met daar achter komafzettingen. Ten tijde van de jager-verzamelaars
maakte het plangebied deel uit van de stroomgordel van Zuidplaspolder en Gouderak. De hooggelegen rivieroeverwallen en
rivierduinen zullen aantrekkelijke vestigingslocaties zijn geweest. Er is echter tot op heden geen tot onvoldoende informatie
voorhanden over de aan- of afwezigheid van een dergelijke hoger gelegen rivieroeverwallen. Op basis hiervan kan er geen nader
gespecificeerde archeologische verwachting voor de periode laat-paleolithicum t.e.m. mesolithicum gegeven worden.

In het neolithicum werd de omgeving van het plangebied als gevolg van de relatieve zeespiegelstijging dermate nat. Hierdoor
vond er op grote schaal veenvorming plaats. Daarnaast vormden de hoger gelegen oeverwallen van de rivierlopen,
veenstroompjes, en crevasses aantrekkelijke vestigingsplaatsen. Echter de verwachting voor het aantreffen van eventueel
aanwezige archeologische resten is laag. Op basis hiervan wordt er een lage archeologische verwachting toegekend voor de
periode neolithicum tot en met ijzertijd.

Vanaf de Romeinse tijd kwam de omgeving van het plangebied onder invloed van de Hollandsche IJssel, De hooggelegen
rivieroeverwallen langs de deze rivier zullen aantrekkelijke vestigingslocaties zijn geweest. In de omgeving van het plangebied
zijn tot op heden nog geen vondsten bekend uit de periode Romeinse tijd tot en met vroege middeleeuwen. Op basis van
vindplaatsen in de omgeving geldt een middelhoge verwachting voor resten uit de periode Romeinse tijd tot en met vroege

middeleeuwen.

1 Wink & Schute 2016: Archeologische beleidskaart Gemeente Krimpenerwaard.
Pagina| 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 215 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 216 ======================================================================

<pre>AM22315
x aeres «milieu
4

Vanaf de late middeleeuwen verandert het bewoningspatroon wanneer ook lager gelegen zones in ontginning worden gebracht.
De eerste veenontginningen in de Krimpenerwaard vonden plaats vanaf de 11° eeuw. Deze vertrokken in beginsel vanaf de
oevers van de bestaande rivieren, zoals de Hollandsche IJssel, en liepen door tot in het achterland. Het plangebied maakt in
deze periode deel uit van de ontginningsblok ‘polder Middelblok’. Ter hoogte van de IJsseldijk ontstaat vanaf tenminste de 12°
eeuw (eerste vermelding van het dorp Gouderak) meerdere bebouwing. Daarnaast was deze dijk voorzien van een weg die de
kern van Gouderak, ten zuidwesten van het plangebied, verbond met Gouda in het noorden.

Uit historisch kaartmateriaal blijkt dat er vanaf de 19° eeuw, en mogelijk vroeger, een bebouwingslint optreedt langs deze
bedijkte weg. Ook direct ten westen van het plangebied is er bebouwing aanwezig. Het plangebied zelf was onbebouwd en werd
gebruikt als weiland. Het noorden van het plangebied wordt bebouwd in de jaren '80 van de vorige eeuw. Het zuiden blijft tot
op heden een onbebouwd weiland.

Het is echter niet uit te sluiten dat binnen het noordelijk deel van het plangebied, aan het historisch bewoningslint Middelblok,
historische bebouwing aanwezig was, al dan niet bestaande uit bijgebouwen (schuur, stal) van de nabij gelegen historische
gebouwen. Op basis van deze gegevens geldt voor het noordelijk deel van het plangebied een middelhoge verwachting voor de
periode volle middeleeuwen tot en met nieuwe tijd. Voor het zuidelijke deel geldt een lage archeologische verwachting voor
deze perioden.

Wat betreft de conservering en gaafheid van eventuele archeologische resten kan het volgende gesteld worden: Wegens de
verwachte aanwezigheid van veengronden kunnen archeologische resten beschermd zijn tegen latere invloeden. Bij
veengronden zijn de omstandigheden voor het bewaren/aantreffen van organische resten minder goed door de hoge

grondwaterstand en zure bodemomstandigheden.

Uit het verkennend booronderzoek door middel van boringen blijkt dat de bodemopbouw binnen het plangebied bestaat uit
afwisselende lagen zwak tot sterk kleiig veen en sterk siltige, matig humeuze klei die verband houden met verschillende fasen
van komafzettingen. Het veenpakket is onveraard en matig tot zeer slap. Verder zijn tijdens het onderzoek geen aanwijzingen
gevonden voor het bestaan van oeverwallen of bewoonbare niveaus.

Algemeen kan dus gesteld worden dat het plangebied geen aantrekkelijke vestigingslocatie zal zijn geweest vanwege de
overwegend natte omstandigheden. Hierdoor blijft de lage verwachting voor de periode neolithicum tot en met ijzertijd
behouden en wordt de middelhoge verwachting voor zowel de Romeinse periode tot en met de vroege middeleeuwen als voor

de periode volle middeleeuwen tot en met nieuwe tijd bijgesteld naar laag.

Voor het plangebied wordt om bovenstaande redenen geen archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk geacht. Echter, gezien
aanwezigheid van een ondoordringbare puinlaag was het niet mogelijk om de bodembouw van het uiterste noordelijke deel van
het plangebied te documenteren. Deze zone grenst aan de, van oorsprong laatmiddeleeuwse, dijk op de oostelijke oever van de
Hollandsche IJssel. Om deze reden wordt geadviseerd om de dubbelbestemming archeologie voor dit deel van het plangebied
te behouden. Dit houdt in dat bij bodemverstorende ingrepen archeologisch vervolgonderzoek geadviseerd wordt voor het

noordelijke deel van het plangebied gelegen aan de dijk.

De resultaten van dit onderzoek dienen getoetst te worden door de bevoegde overheid (gemeente Krimpenwaard), die op basis
van het uitgebrachte advies een besluit zal nemen. Wij willen de opdrachtgever erop wijzen dat dit selectieadvies nog niet

betekent dat al bodemverstorende of voorbereidende activiteiten ondernomen kunnen worden.

Pagina| 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 216 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 217 ======================================================================

<pre>AM22315
x aeres «milieu
4

Het uitgevoerde onderzoek is verricht conform de gestelde eisen en de conventionele methoden. Het doel van dit onderzoek is
het inzichtelijk maken van de toestand van het aanwezige bodemarchief. Hiermee kan de beschadiging, dan wel vernietiging als
gevolg van de voorgenomen verstoring van een mogelijk aanwezig bodemarchief tot een minimum worden beperkt. Echter, kan
door de aard van het onderzoek, dat steekproefsgewijs wordt uitgevoerd, niet volledig worden uitgesloten dat er archeologische
resten aan- of afwezig zijn. Als gevolg hiervan is bij het aantreffen van archeologische resten, conform de Erfgoedwet van 2016,

artikel 5.10 (Archeologische toevalsvondst) en 5.11 (Waarneming), een meldingsplicht van toepassing.

Pagina| 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 217 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 218 ======================================================================

<pre>x aeres «milieu

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS

Projectnummer
OM-nummer

Soort onderzoek

Adres onderzoekslocatie
Toponiem

Gemeente

Provincie

Kadastrale registratie

Coördinaten

Oppervlakte

Huidig locatie gebruik
Aanleiding onderzoek
Opdrachtgever
Bevoegde overheid
Archeologisch adviseur

Opslag documentatie en materiaal

Datum uitvoering

: AM22315
:5282442100

: Middelblok 187a
: Middelblok 187a
: Krimpenerwaard

: Zuid-Holland

: Centrum:

NW:

Z0:

: Circa 6.668 m?

de Rijn/E-depot

: Bureau- en verkennend veldonderzoek d.m.v. boringen

te Gouderak

: Gouderak, sectie B, nummer 3577 (gedeeltelijk)

107.410,445.370
107.351,445.412
107.429.445.425
107.361,445.378
107.496,445.324

: Agrarisch erf (met bebouwing) en akkerland
: Bestemmingsplanwijziging
: Ordito
: Gemeente Krimpenerwaard

:C. Thanos (Omgevingsdienst Midden-Holland)

:11 augustus 2022

AM22315

: Noordhoven 4 te Roermond tot deponering bij provinciaal depot te Alphen aan

Pagina| 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 218 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 219 ======================================================================

<pre>AM22315
x aeres «milieu
4

1. INLEIDING

In opdracht van Ordito heeft Aeres Milieu een archeologisch bureau- en verkennend veldonderzoek, d.m.v. boringen uitgevoerd

op de locatie:

Adres onderzoekslocatie : Middelblok 187a te Gouderak

Gemeente : Krimpenerwaard

Oppervlakte : Circa 6.668 m?

Huidig gebruik van de locatie : Agrarisch erf (met bebouwing) en akkerland
Toekomstig gebruik : Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang

Dit archeologische onderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen van de BRL SIKB 4000 (protocol 4002 en 4003), KNA 4.1. Het
archeologische onderzoek bestaat uit een bureauonderzoek naar de historie en bodemgesteldheid van de onderzoekslocatie.
Aanvullend hierop is een verkennend veldonderzoek d.m.v. boringen op het perceel uitgevoerd. De werkzaamheden in het veld

zijn uitgevoerd onder leiding van een senior KNA-prospector.

Aanleiding

De aanleiding voor het laten uitvoeren van dit bodemonderzoek betreft een bestemmingsplanwijziging ten behoeve van de
nieuwbouw van een kinderdagverblijf inclusief buitenschoolse opvang met parkeerplaatsen, speelweiden en nieuwe
groenvoorzieningen. Met uitzondering van de stal Middelblok 187a wordt de huidige bebouwing (schuur, mestputten)
geamoveerd (Figuur 1). De diepte van de toekomstige bodemverstoring is op dit moment onbekend, maar uitgaande van de
aanleg van bouwputten voor de voorgenomen nieuwbouw zal de bodem waarschijnlijk tot in het archeologische niveau worden
verstoord. Er wordt vooralsnog uitgegaan van een standaard funderingsdiepte zonder onderkeldering en met een

bodemverstoring van ten minste 0,8 - 1,0 meter beneden maaiveld.

Pagina| 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 219 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 220 ======================================================================

<pre>AM22315
x aeres «milieu
dn

|

Figuur 1: de geplande ontwikkeling (links) vergeleken met de huidige situatie (rechts). Het plangebied is aangegeven met het oranje kader. De zone van
de nieuwbouw is aangegeven met het rade kader (Aangeleverd door de opdrachtgever).

Het grootste deel van de onderzoekslocatie ligt volgens de Archeologische Beleidskaart van de Krimpenerwaard (2016) in de
zone Waarde Archeologie 3 (WA5): (zeer) hoge archeologische verwachting (locatie historische bewoningslinten, dijken). Voor
de zone Waarde Archeologie 3 (WA3) geldt een onderzoeksplicht bij bodemingrepen met een oppervlakte groter dan 100 m*en
een verstoringsdiepte vanaf 30 cm -mv. Het uiterste zuidelijk deel van de onderzoekslocatie ligt in de zone Waarde Archeologie
6 (WA6): middelhoge verwachting. Voor deze zone geldt een onderzoekplicht bij bodemingrepen grote dan 2.500 m? en ingrepen
dieper dan 3 meter beneden maaiveld. De hoogste waarde is leidend voor de hele onderzoekslocatie. De gemeente heeft middels
deze kaart aangegeven dat er een archeologische onderzoeksplicht geldt.”

Verder geldt binnen het bestemmingsplan Middelblok (2011) de dubbelbestemming Waarde — Archeologie voor de hele

onderzoekslocatie.

Doel

Het doel van het archeologische bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel
voor de locatie. Dit verwachtingsmodel wordt op basis van historische kaarten en bekende landschappelijke en archeologische
gegevens gevormd. Dit verwachtingsmodel zal vervolgens leiden tot een aanbeveling over het behoud /n-situ of eventueel

vervolgonderzoek.

Het doel van het aansluitende verkennend booronderzoek is het toetsen van het in het bureauonderzoek opgestelde

verwachtingsmodel.

2 Wink & Schute 2016: Archeologische beleidskaart Gemeente Krimpenerwaard.
Pagina| 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 220 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 221 ======================================================================

<pre>x aeres «milieu

AM22315

Specifiek voor de onderzoekslocatie Middelblok 187a zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:

» Iser sprake van stratigrafische lagen die potentieel archeologische waarden kunnen bevatten?

* In hoeverre zijn deze lagen intact en hoe reflecteert dit de kwaliteit van de mogelijk aanwezige archeologische resten?

» Wat is de diepteligging van mogelijke archeologische resten en wat is de daadwerkelijke bedreiging van deze resten

door de voorgenomen bodemingrepen?

Plangebied

Het plangebied ligt aan de weg Middelblok 187, circa 1,7 km ten noordoosten van de bebouwde kom van Gouderak. Momenteel

is het plangebied deels bebouwd (stal, schuren) met erf en deels in gebruik als weiland (Figuur 2). In het noorden wordt het

plangebied begrensd door de weg Middelblok. Verder naar het noorden, aan de oostelijke oever van de Hollandsche IJssel

worden industriële panden aangetroffen. In het oosten wordt het plangebied begrensd door het akkerland horende bij hetzelfde

perceel en in het westen en in het zuiden door het akkerland horende bij het perceel Middelblok 187.

107500

108000

145500

an rovs

| Achtergrond: TOPLO ML (rev 2816), ANZ
tense

i
00

4455

Topografische ligging

onderzoeksgebied N
AM22315 - Gouderak - J
Middelblok 187a \
Schaal 1:5.000

o 0 wo 150 200 250 m

x aeres «milieu ©

445000

107000

107500

108000

Figuur 2. Topografische ligging van het plangebied (aangegeven met de rode kader) (Bran: PDOK-viewer)

Pagina| 10

</pre>

====================================================================== Einde pagina 221 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 222 ======================================================================

<pre>AM22315
x aeres «milieu
4

2. WERKWIJZE

{2.1 Inleiding

Bij het uitvoeren van het bureauonderzoek is gebruik gemaakt van verschillende bronnen. Deze bronnen geven inzicht in
bekende, of te verwachten, archeologische resten binnen het onderzoeksgebied. Daarnaast zijn deze bronnen van belang voor

het opstellen van de landschapsgenese.

Archeologische bronnen

= Archeologische Monumentenkaart (AMK)

e Archeologisch Informatiesysteem (Archis3)

e Archeologische Verwachtings- en Beleidskaart van de gemeente Krimpenerwaard

« Specifieke lokale informatie (heemkundekring, amateurarcheologen)

Bodem- en geomorfologische kaarten

« Bodemkaart (Alterra)

* Geomorfologische kaart (Alterra, uit Archis 3)
= Stroomgordelkaart (Cohen 2012)

« Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN 3)

Historische kaarten

= Historisch kadastraal minuutplan (1800-1832)
e Historische topografische en militaire kaarten (1830 tot 1978)

« Moderne topografische kaart (tot 2021)

De Historische Vereniging Golderake en de Stichting Archeologie Krimpenerwaard zijn per e-mail gecontacteerd met de vraag
met de vraag om aanvullende informatie betreffende het plangebied. Hierop is antwoord gegeven door Paul in het Veld

(Stichting Archeologie Krimpenerwaard). Deze antwoorden zijn doorlopend verwerkt in dit rapport.

| 2.2 Verkennend veldonderzoek door middel van boringen

Aan de hand van het Plan van Aanpak (PvA) en de Leidraad Inventariserend Veldonderzoek * wordt een verkennend
booronderzoek met een boordichtheid van 6 boringen per hectare uitgevoerd. Het onderzoek is verkennend voor alle perioden.
Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 6.668 m”. Bij het verkennend veldonderzoek zal daarom uitgegaan worden van

6 boringen welke gelijkmatig over het plangebied worden verdeeld, zie Bijlage 2.

De boorlocaties worden uitgezet ten opzichte van de hoekpunten van de perceelsgrenzen, straten, en aanwezige bebouwing.
Vervolgens wordt de hoogte van deze punten bepaald met het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). Alle boringen worden
gezet met een Edelmanboor met een boorkop van 7 centimeter en een gutsboor van 3 centimeter. De boorkernen worden
beschreven conform de ASB (Archeologische Standaard Boorbeschrijving 5.2), zie Bijlage 8. Hierbij wordt gelet op de

aanwezigheid van archeologische indicatoren zoals fragmenten keramiek, fosfaatvlekken, houtskoolresten, en verbrande leem.

3 Tolet al. 2012.
Paginal 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 222 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 223 ======================================================================

<pre>AM22315
x aeres «milieu
4

Om deze reden worden de opgeboorde monsters, waar nodig, verbrokkeld. Het kalkgehalte wordt bepaald met een 10 procent

zoutoplossing.

Paginal 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 223 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 224 ======================================================================

<pre>AM22315
x aeres «milieu
4

5. BUREAUONDERZOEK

| 3.1 Landschappelijke situatie - geomorfologie

De omgeving van het plangebied maakt deel uit van het West-Nederlandse rivierengebied. Het ligt in een landschappelijk gebied
dat tijdens het Holoceen (circa 11.700 jaar geleden tot nu) is gevormd en dat sterk samenhangt met de ontwikkeling van de

Rijn-Maas delta.

Tijdens het Weichselien (circa 115.000 — 11.700 jaar geleden) werd in West Nederland een dik pakket zand afgezet. Dit zand
wordt dekzand genoemd. De exacte diepte van de top van het Pleistocene oppervlak is niet bekend, maar zal naar verwachting
in dit gebied zich rond 12 meter -NAP bevinden.” Aan het einde van het Weichselien en in het Holoceen werd het klimaat warmer

en vochtiger en smolten de in het Weichselien gevormde ijskappen. Hierdoor steeg de relatieve zeespiegel snel.

Als gevolg van de snelle relatieve zeespiegelstijging en zee-inbraken in het Atlanticum (8.000 — 5.000 jaar geleden), werden
dikke pakketten afzettingen gevormd. De holocene mariene afzettingen in de kustvlakte zijn grofweg onder te verdelen in het
Walcheren Laagpakket (de bovenste zeeklei-afzettingen) en het Wormer Laagpakket (de onderste zeeklei-afzettingen).” Het
Wormer Laagpakket is gevormd tijdens het Atlanticum en Vroeg-Subboreaal (8.000 — 2.900 jaar geleden). Door insnijding van
getijdekreken is daarbij het Basisveen Laag op vele plaatsen geërodeerd. De samenstelling van dit laagpakket varieert van zand
tot klei. In het Midden-Subboreaal ontstond achter het strandwallensysteem een lagune waarin op grote schaal veenvorming
kon optreden op het Wormer Laagpakket. Dit veen wordt het Hollandveen Laagpakket genoemd en behoort tot de Nieuwkoop
Formatie. Het Walcheren Laagpakket is gevormd tijdens latere inbraken van de zee in het Begin-Subalanticum (2.900 jaar
geleden tot heden) waarbij krekensystemen ontstonden en het veen werd weggeslagen. In de geulen van de krekensystemen

werd fijn zand en zandige tot matig siltige klei afgezet.

Als gevolg van de zeespiegelstijging werd er sediment in de Vroeg-Holocene rivierdalen afgezet en ontstonden er nieuwe
rivierlopen. Tijdens overstromingen van deze nieuwe rivieren en door slechte afwatering ontstonden er grote moerasgebieden
en zoetwatermeren waarin veenvorming kon plaatsvinden op het dekzand. Ook in het gebied rond Gouda vond veenvorming

plaats. Dit veen wordt het Basisveen genoemd en behoort tot de Formatie van Nieuwkoop.”

Onder invloed van de zeespiegelstijging kregen de rivieren in de Pleistocene riviervlakte een meanderend en anastomoserend
karakter, zoals die nu aanwezig is in het rivierengebied. De hoofdgeulen werden meanderend en de overige geulen opgevuld
met veen en klei. Verschillende Rijntakken hebben zich tijdens deze periode diverse keren in loop verlegd (alvulsies). Hierdoor
bevinden zich meerdere stroomgordels van verschillende ouderdom in de ondergrond van het rivierengebied die veelal bedekt

zijn met jongere afzettingen. De fluviatiele holocene afzettingen behoren tot de Formatie van Echteld.*

4 www.dinaloket.nl
5 Berendsen, 2011, 119.
6 Berendsen, 2011, 119, Stouthamer 2020, 150.
7 Berendsen 2008, 271.
8 Berendsen 2011, 125.
Pagina| 13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 224 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 225 ======================================================================

<pre>AM22315
x aeres «milieu
4

De rivierafzettingen van meanderende rivieren kunnen worden onderverdeeld in beddingafzettingen (grind en zand),
oeverafzettingen (zand, zavel en zandige klei), komafzettingen (zwak siltige klei) en crevasseafzettingen (zand, zavel en lichte
klei)” De beddingafzettingen werden in de binnenbochten afgezet. Langs de geulen of als de rivier buiten haar bedding trad,

werden oeverafzettingen afgezet (sedimentatie). In de lagere delen achter de oeverwallen vonden komafzettingen plaats. '®

Oeverwaldoorbraakafzettingen of crevasseafzettingen ontstaan als de rivier tijdens hoogwater buiten haar oevers treedt en de
gevormde oeverwallen braken. Hierdoor ontstonden kleinere waterstromen die sediment naar de kom transporteerden.
Crevassevorming treedt vooral op aan het begin- en eindfase van de ontwikkeling van een stroomgordel."' In de beginfase zijn
de oeverwallen nog niet goed ontwikkeld, waardoor de rivier tijdens hoog water al snel buiten haar bedding treedt. Echter in de
eindfase zijn de oeverwallen goed ontwikkeld en hoog opgeworpen. Hierdoor is het verval met de kom dan zo hoog dat bij

doorbraak van de oeverwal het sediment ver de kom in transporteert.

In de omgeving van het plangebied bevinden zich diverse stroomgordels van verschillende ouderdom in de ondergrond (Bijlage
5b). Het grootste deel van het plangebied ligt op de stroomgordel van Zuidplaspolder (nummer 657). Deze stroomgordel was
actief tijdens 9.000 voor Chr. tot 6.200 voor Chr. (laat-paleolithicum B tot midden-mesolithicum). Het uiterst zuidoostelijk deel
van het plangebied ligt op de stroomgordel van Gouderak (nummer 53). Deze stroomgordel was actief tijdens 6.070 voor Chr.
tot 5.150 voor Chr. (laat-mesolithicum tot vroeg-neolithicum A). De stroomgordels waren onderdeel van het stroomstelsel van
Benschop,’ het oude aggraderende riviersysteem binnen de Rijn-Maasdelta. In de omgeving van het plangebied worden de
afzettingen van de stroomgordel op circa 7,00 meter onder maaiveld aangetroffen. Het is niet duidelijk of de afzettingen van de
stroomgordel van Zuidplaspolder en Gouderak geschikt zijn geweest voor eventuele bewoning. Op circa 150 meter ten noorden

ligt de huidige loop van Hollandsche IJssel.

Het gebied rondom Gouderak bleef eeuwenlang een uitgestrekt gebied van veenmoerassen die werden doorsneden door diverse
rivieren, waaronder de Oude Rijn en de Gouwe, en meerdere veenriviertjes. Bij het in cultuur brengen van het veen voor de
landbouw in de 10° = 13° eeuw werden op grote schaal parallelle sloten gegraven voor de afwatering van het veen. Hierdoor
ontstond een strookverkaveling die werd begrensd door veendijken. Deze veendijken moesten de ontgonnen percelen
beschermen tegen water uit de nog woeste gronden. Door ontwatering van het veengebied klonk het veen- en het klei-op-
veengebied sterk in. Hierdoor kwam het maaiveld steeds hoger te liggen en ontstonden er afwateringsproblemen. Als het veen
te nat werd voor landbouw, werd het veen (indien geschikt) afgegraven voor turfwinning. Hierdoor ontstond een landschap van
plassen en dunne stroken restveen. Vanaf de Romeinse tijd kwam als gevolg van een rivierverlegging bij de Lek bij IJsselstein
de omgeving van Gouderak onder invloed van de Hollandsche IJssel te staan. Langs de rivierbedding van de Hollandsche IJssel

ontstonden hoger gelegen oeverwallen. Op deze oeverwallen kon bewoning plaatsvinden.

Volgens de geologische kaart komt in het zuidelijk deel van het plangebied in de bodem komafzettingen op oudere
getijdengeulafzettingen (cod kg") voor. In het noordelijk deel worden zandige stroomgordelafzettingen (code b) verwacht. Deze

afzettingen zijn onderdeel van het Laagpakket van Wormer en behoren tot de Formatie van Echteld.**

9 Berendsen 2010, 266-267.
10 Zonneveld 1981, 142-143; Berendsen 7008.
11 Makaske 1998, 220-224; Van Dinter/ Van Zijverden.
12 Landschappelijke eenhedenkaart: Archeologische verwachtingskaart laat-paleolithicum — vroege middeleeuwen, kaartbijlage 1, RAAP-
rapport 3168.
15 Geologische overzichtskaart van Nederland, 2021.
Pagina| 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 225 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 226 ======================================================================

<pre>AM22315
x aeres «milieu
4

Op de geomorfologische kaart (Bijlage 5) ligt het zuidelijk deel van het plangebied binnen een vlakte van getij-afzettingen (code
2M72). Het noordelijk deel van het plangebied is niet gekarteerd vanwege de ligging in de bebouwde kom van Gouderak. Op
het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN4, Bijlage 7) is duidelijk te zien dat het noord(westelijk) deel van het plangebied op
het hoger gelegen bebouwingslint Middelblok ligt. De maaiveldhoogte binnen het plangebied varieert sterk, tussen de 3,05
meter +NAP tot 2,06 meter -NAP. Deze hoogteverschillen worden hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door de ligging van de dijk

grenzend aan het plangebied.

5.2 Landschappelijke situatie - bodem

Op de bodemkaart (Bijlage 6) is het noordelijk deel van het plangebied vanwege de ligging in de bebouwde kom van Gouderak
niet gekarteerd. Gezien de hogere ligging van het plangebied langs het bebouwingslint Middelblok is het aannemelijk dat dit

deel van het plangebied is opgehoogd (met puin).

In het grootste deel van het plangebied worden liedeerdgronden (code pMv81) die zijn ontstaan in klei met profielverloop 1

verwacht. Vermoedelijk worden deze bodemkundige eenheid ook verwacht onder de ophoging in het noordelijk deel.

Liedeerdgronden komen in de omgeving van het plangebied voor aan weerszijden van de Hollandsche IJssel, op de overgang
naar de weideveengronden. De bodems worden gekenmerkt door een 20 à 35 centimeter dikke, kleiige bovengrond, die
vermengd is met toemaak. Door de bijmenging van toemaak bevat de bovengrond ook matig fijn tot matig grof zand. Onder de
bovengrond bevindt zich een pakket zeer humeuze tot humusrijke, (matig) zware klei. Hieronder wordt tussen 40 en 80

centimeter onder maaiveld bosveen aangetroffen met plaatselijk humeuze kleilagen.

Grondwatertrap

De mogelijk aanwezige gronden worden gekenmerkt door een gemiddeld hoge grondwaterstand, te weten grondwatertrap II.
Dit zijn de gemiddelde grondwaterstanden die op de bodemkaart staan aangegeven. Dit betekent dat de gemiddeld hoogste
grondwaterstand ondieper dan 40 centimeter beneden maaiveld ligt. De gemiddeld laagste grondwaterstand ligt tussen 50 en
80 centimeter beneden maaiveld. Deze hoge grondwaterstand zorgt voor goede bewaringsomstandigheden voor eventuele

organische resten.

3.3 Bewoningsgeschiedenis — historisch overzicht!

De bestudeerde en beschikbare bronnen hebben het volgende beeld kunnen schetsen over de geschiedenis van Gouderak.

Gouderak maakt onderdeel uit van de Krimpenerwaard. Tot circa 1000 n. Chr. bestond dit gebied uit uitgestrekte veenvlakten

met klei-op-veengebied direct langs de oevers van de bestaande rivieren zoals de Hollandsche IJssel, de Lek en de Vlist.

Vanaf de 11° eeuw vonden de eerste ontginningen plaats in het gebied. Vanuit de oevers van de genoemde rivieren vonden in
deze Hollandse en Utrechtse veengebieden grootschalige cope-ontginningen plaats. Door het graven van sloten haaks op de
rivier, ontwaterde het veen en verdroogde de bovenzijde van het veen. Hierdoor ontstond de mogelijkheid voor akkerbouw op
de hoger gelegen delen.'* Om overstromingen van de lager gelegen nog onontgonnen delen te voorkomen, werd gezorgd voor

een goede afwatering. Ook vanwege het gevaar van rivieroverstromingen werden vanaf deze periode dijken aangelegd.

14 Overgenomen uit van der Feest en Hagens 2014.
15 Berendsen 2000, 150.
Pagina| 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 226 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 227 ======================================================================

<pre>AM22315
x aeres «milieu
4

In de late middeleeuwen, voornamelijk vanaf de 14° eeuw, ontstonden in de regio veel nederzettingen langs rivieren en
waterwegen doordat in deze periode bodemdaling plaatsvond van veengronden door inklinking en oxidatie van het veen.
Hierdoor steeg het grondwaterpeil en vond vernatting plaats waardoor akkerbouw niet meer mogelijk was. Daarom werd

overgestapt op onder andere de teelt van hennep.

Gouderak bestond uit de drie ontginningsblokken: polder Kattendijksblok, polder Middelblok en polder Veerstalblok. Het
plangebied ligt binnen de polder Middelblok. De eerste ontginning vond plaats langs de IJsseldijk tot aan de Tiendweg. Daarna
werd het achterland ontgonnen. Dit werd vanaf tenminste de 12° eeuw ontgonnen. Het achterland bevond zich langs de
Hollandsche IJssel en aan de Gouderakse Landscheiding. Deze Landscheiding ligt circa 1,3 kilometer ten zuidoosten van
Gouderak en vormde het einde van het ontginningsblok (polder Middelblok). Hier bevond zich een kade die het water uit het

nog niet ontgonnen achterland kon keren. Hier bevindt zich een rivier-inversierug (zie ook paragraaf 3.1 en Bijlage 5).!f

De afwatering bij de nederzetting Gouderak vond plaats direct in de Hollandsche IJssel. De rivier kende een lage waterstand,

vooral na de afdamming van de bovenloop die in 1285 plaatsvond. Hier was dus eerder sprake van verlanding dan van vernatting.

De eerste vermelding van Gouderak vinden we terug in 1274. De naam verwijst naar het woord ‘rak’, een recht stuk rivier tussen
twee bochten.” Gedurende de middeleeuwen had Gouderak geen eigen kerk en werd gebruik gemaakt van de kerk van
Moordrecht, gelegen aan de overzijde van de Hollandsche IJssel. Medio 17° eeuw kreeg het dorp haar eigen kerk.'® Gouderak
leefde voornamelijk van de veeteelt en ging zich vanaf circa 1600 meer toeleggen op industrie zoals steenbakkerijen en

touwslagerijen.!?

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn mogelijk enige woningen vernield in Gouderak.” Er zijn geen aanwijzingen dat in de
directe omgeving van het plangebied oorlogsgerelateerde verwoestingen of crashes hebben plaatsgevonden, maar dit is niet uit

te sluiten.”

3.4 Bewoningsgeschiedenis — archeologische waarden

Op de leidende Archeologische Verwachtings- en Beleidskaart van de gemeente Krimpenerwaard geldt voor het grootste deel
van het plangebied een (zeer) hoge archeologische verwachting (locatie historische bewoningslinten, dijken). Het ligt in de zone
Waarde Archeologie 3 (WA3). Een klein zuidelijk deel ligt in de zone Waarde Archeologie 6 (WA6): middelhoge verwachting
(Bijlage 4).??

In de omgeving van het plangebied (binnen een straal van 500 meter) zijn volgens de gegevens uit Archis3 geen archeologische

monumenten bekend. Wel zijn er meerdere archeologische onderzoeksmeldingen bekend. (Bijlage 5 en Tabel 1).

| Onderzoeksmeldingen binnen het plangebied

Binnen het plangebied zijn in het verleden drie archeologische onderzoeken uitgevoerd:

16 Wink, De Boer en Kloosterman 2012, 56 (RAAP rapport 2428).
17 www.geschiedenisvanzuidholland.nl
18 Wink, De Boer en Kloosterman 2012, 59-60 (RAAP rapport 2428).
19 www.geschiedenisvanzuidholland.nl
20 Van Blankenstein 2006, 107.
21 Auwerda en Grimm 2008 (Verliesregisters 1944).
22 Wink & Schute 2016: Archeologische beleidskaart Gemeente Krimpenerwaard.
Pagina| 16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 227 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 228 ======================================================================

<pre>AM22315
x aeres «milieu
4

Zaakidentificatie 2041915100

Dit betreft een archeologische kartering, inventarisatie en waardering van de hele gemeente Krimpenerwaard door RAAP tussen
1986 en 1988, De resultaten van dit grootschalige onderzoek wezen uit dat een (groot) deel van de aanwezige archeologische
resten reeds was aangetast. Zo is het laatmiddeleeuwse oppervlak voor een deel was verdwenen door oxidatie van het veen. De
resterende sporen bevonden zich in een kwetsbare positie. Een deel hiervan is bewaard gebleven onder een laag klei op veen.
Deze laag is het dikst aan de randen van de waard. Bodemverstorende ingrepen, alsook het verlagen van de grondwatertafel,

hebben een nadelige invloed op de kwaliteit en gaafheid van de archeologische grondsporen.”*

Zaakidentificatie 2049749100
In 2004 is een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd door Archeomedia ter plaatse van drie
(overlappende) tracés van de Zuidwestelijke Randweg te Gouda. Er zijn geen verdere gegevens bekend in Archis of het Data

Station Archaeology van DANS (het voormalige DANS Easy).

Zaakidentificatie 2407955100

Een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van boringen uitgevoerd door Oranjewoud in 2015 ten
behoeve van de aanleg van een watertransportleiding in de gemeenten Ouderkerk en Gouda. Het bureauonderzoek wees op de
aanwezigheid van archeologisch resten op de stroomruggen en crevasse-afzettingen en een beperkte bodemverstoring door
latere agrarische activiteiten, de ontginning van het gebied, en de hierboven vermelde oxidatie (van het veen). Het
bodemonderzoek toonde aan dat de top van het bodemprofiel bestaat uit een dunne laag klei, met daaronder (Holland)veen. Er
zijn, tegen de verwachting in, geen oeverafzettingen aangetroffen, maar wel komafzettingen en beddingafzettingen die mogelijk
geassocieerd kunnen worden met stroomgordels van Gouderak of Haastrecht. Crevasse-afzettingen zijn niet aangetroffen. De
belangrijkste conclusie luidde dat er geen archeologische resten of lagen zijn aangetroffen die kunnen wijzen op de
aanwezigheid van een vindplaats. Aangezien de bodemverstorende activiteiten niet tot in het archeologische niveau reikte (op
sommige plaatsen tot 4 meter beneden maaiveld), of omdat er geen archeologische resten meer worden verwacht in bepaalde

zones is er is geadviseerd om het hele plangebied vrij te geven.”

Onderzoeksmeldingen in de omgeving van het plangebied

Zaakidentificatie | Afstand Soort onderzoek Omschrijving

2100729100 Circa 105 Bureauonderzoek Tijdens het onderzoek zijn grote hoeveelheden puin aangetroffen die in verband
meter ten (BO) staan met voormalige steenoven(s) en/of voormalige gebouwen uit de 19° en 20°
westen Inventariserend eeuw. Er heeft verder verstoring opgetreden ten gevolge van de bouw van de

veldonderzoek huidige bebouwing binnen het plangebied. De diepte van het verstoringspakket ligt

door middel van op 2 à 3 meter beneden maaiveld. Onder dit verstoringspakket is (Holland)veen
boringen (IVO-O} aangetroffen. Onder dit veen, vanaf circa 7,2 meter beneden maaiveld is in een
door RAAP in boring een pakket grijze, sterk siltige klei met plantenresten aangetroffen met
2005 daaronder een pakket grijs, matig siltig zand. Deze pakketten behoren tot de
Afzettingen van Gorkum (geulafzettingen van de Gouderakse Stoomgordel).
Archeologische indicatoren voor de periode mesolithicum en neolithicum zijn niet
gevonden. De geplande werkzaamheden vormden ook geen bedreiging voor het

archeologische bestand. Er is daarom geen vervolgonderzoek geadviseerd.”

23 Visscher 1988,
24 Teekens 2015.
25 Briels 2005.
Paginal 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 228 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 229 ======================================================================

<pre>x aeres «milieu

AM22315

Zaakidentificatie | Afstand Soort onderzoek Omschrijving

2200561100 Circa 190 Bureauonderzoek In het kader van een geplande verbetering van de IJsseldijk werd een archeologisch
meter ten (BO) door vooronderzoek uitgevoerd. De archeologische verwachting binnen het plangebied
noorden Grontmij (Sweco) is laag voor de periode prehistorie, maar middelhoog voor de Romeinse tijd vanwege

in 2008 de potentiële aanwezigheid van oeverwallen. Voor de middeleeuwen te.m. nieuwe
tijd geldt een (middel}hoge verwachting voor het aantreffen op bebouwingsresten
en water gerelateerde structureren (dijklichamen, sluizen, oude kades,
beschoeiingen, etc). Het onderzoek heeft drie trajecten behandeld. Voor het eerste
traject (Goejanverwelledijk) werd een vervolgonderzoek in de vorm van een
booronderzoek aangeraden, in combinatie met grondradar. Voor het tweede traject
(Veerstal) werd voorlopig geen vervolgonderzoek aangeraden en voor het laatste
traject (Schielandse Hoge Zeedijk) werd geen nader archeologisch onderzoek
geadviseerd.”

2465732100 Circa 360 Bureauonderzoek Vanwege de ligging op de oever van de IJssel gold een hoge verwachting voor de
meter ten (BO) en Romeinse periode (top van het veen) en de (hoge) middeleeuwen (ontginning 12°
zuidwesten inventariserend eeuw). Resten uit de periode neolithicum t.e.m. bronstijd werden verwacht vanaf 5

veldonderzoek meter beneden maaiveld. Op basis van het booronderzoek kon de bodemopbouw als

door middel van volgt omschreven worden: de bovenste laag bestond uit puinhoudende opgebrachte

boringen (IVO-O) kleilagen. Het onderste hiervan werd 0.b.v. enkele fragmenten aardewerk gedateerd

door ArGeoBoor tussen de 17° en 19° eeuw. Wellicht was het perceel in gebruik als lijnbaan. Deze

in 2014 opgebrachte kleipakketten lagen bovenop een 30 cm-dik natuurlijk pakket kalkloze
klei. Daaronder lag een circa 5 meter dik pakket (bos}veen. Er is geen
vervolgonderzoek geadviseerd.”

4056679100 Circa 400 Bureauonderzoek Archeologische resten kunnen op verschillende niveaus voorkomen: 1) middelhoge
meter ten (BO) door verwachting voor de periode neolithicum t.e.m. bronstijd vanwege de stroomgordel
noordoosten Transectin2017 van de Gouderak en Zuidplas, 2) middelhage verwachting voor de periode ijzertijd

tem. vroege-middeleeuwen vanwege de aanwezigheid van oever- en crevasse-
afzettingen van de Hollandse IJssel. 5) Hoge archeologische verwachting voor de
periode late-middeleeuwen t.e.m. nieuwe tijd vanwege de ligging aan een historisch
lint. Vervolgonderzoek werd geadviseerd dat afhankelijk van de timing van de sloop
van de aanwezige bebouwing de vorm nam van een archeologische begeleiding,
dan wel een proefsleuvenonderzoek.”

2208954100 Circa 420 Bureauonderzoek Erzijn geen verdere gegevens bekend in Archis of DANS Data Station Archaeology.
meter ten (BO) door RAAP
noordwesten in 2008

2378114100 Circa 425 Bureauonderzoek Erzijn geen verdere gegevens bekend in Archis of DANS Data Station Archaeology.
meter ten (BO) door BAAC
noordwesten in 2012

2097477100 Cirea 475 Inventariserend Er zijn geen verdere gegevens bekend in Archis of DANS Data Station Archaeology.
meter ten veldonderzoek
noordoosten door middel van

boringen (IVO-0)
door
26 Bex 2010

27 Nijdam 2014.
28 Verboom-lansen 2017.

Pagina| 18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 229 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 230 ======================================================================

<pre>AM22315
x aeres «milieu
4

Zaakidentificatie | Afstand Soort onderzoek Omschrijving
ArcheoMedia in

2014
2404955100 Circa 490 Archeologisch Uit het bureauonderzoek is naar voren gekomen dat er potentieel twee
meter ten bureauonderzoek archeologische niveaus aanwezig zijn. Het eerste bevindt zich op circa 1 meter

noordoosten = (BO) door Bureau beneden maaiveld en betreft afzettingen van de Hollandse IJssel. Hierin worden
voor Archeologie archeologische resten verwacht die dateren uit de Romeinse periode en de latere

in 2015 ontginning van het gebied in de 11° eeuw. Het tweede archeologische niveau ligt

op circa 5 meter beneden maaiveld. Hier gaat het om afzettingen van de Benschopse

stroomgordel. Potentieel archeologische resten in uit deze laag houden verband met

het mesolithicum, neolithicum, en de bronstijd. Er is een vervolgonderzoek

geadviseerd in de vorm van een inventariserend veldonderzoek door middel van

boringen.”

Tabel 1. Overzicht van Archismeldingen binnen een straal van 500 meter rond het plangebied.
5.5 Bewoningsgeschiedenis — historisch kaartmateriaal

In het kader van het bureauonderzoek is historisch kaartmateriaal (Figuur 5) bestudeerd. Deze studie schept het volgende beeld

van het plangebied en de directe omgeving.

De oudste kaart van het plangebied betreft de Kaart van het Hoogheemraadschap van Krimpenerwaard uit 1706 gemaakt door
Johannes Leupenius.*° Hier is ter hoogte van het plangebied een bebouwingslint te zien op de oostelijke dijk op de IJssel. Over
deze dijk loopt een weg die kern van Gouderak verbindt met Gouda in het noorden, aan de overzijde van IJssel. Rondom het
plangebied liggen grote open percelen die van elkaar gescheiden worden door watergangen en met elkaar in verbinding staan
door enkele lanen.” De kaart is echter topografisch gezien niet geheel betrouwbaar en bepaalde elementen (bv. de bebouwing)
zullen mogelijk symbolisch zijn ingetekend. Desondanks wordt er een beeld gegeven van de regio rondom het plangebied in het
begin van de 18° eeuw.”

Op het minuutplan uit het begin van de 19° eeuw (Figuur 3)“ is de situatie op kadastraal niveau te zien. Het plangebied is
onbebouwd en ligt aan de voorloper van de huidige weg Middelblok. Deze weg staat duidelijk als een verhoogde (bedijkte) weg
ingetekend. Het hele gebied staat op de minuut omschreven als de Polder Middelblok. Het plangebied wordt in het oosten,
westen, en zuiden omgeven door grote onbebouwde percelen (cf. de situatie in de 18° eeuw). Er is meerdere bebouwing aanwezig
aan de weg Middelblok, Ook direct ten westen van het plangebied, op het aangrenzende perceel (ter plaatse van het huidige
pand Middelblok 187), is er bebouwing aanwezig. Volgens de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels (OAT)** behorende bij het
minuutplan, zijn alle percelen binnen het plangebied als weiland in gebruik. Ten zuidoosten van het plangebied is een groot
afwateringswetering zichtbaar dat een noordoost-zuidwestelijke oriëntatie volgt en staat vermeld als de Middelwetering.

Op de kaart van 1880 is de situatie weinig veranderd vergeleken met die afgebeeld op het minuutplan.

29 de Boer 2013.
30 https://www.rijksmuseum.nl
31 Een enkele laan is een laan met 1 rij bomen aan weerszijden van de weg of het pad.
32 Van der Feest en Hagens 2014, 28
33 www.beeldbank.cultureelerfgoed.nl Gemeente Gouderak, sectie B, blad 28. Minuutplans zijn de oorspronkelijke kadastrale kaarten die
zijn vervaardigd vanaf 1811 en 1812 in navolging van de Fransen o.l.v. Napoleon Bonaparte. Het zijn grondbeschrijvingen
(kadasters) van de gemeenten met hierop aangegeven de percelen, perceelnummers en gebouwen.
34 OAT = Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel. Dit is een register uit 1832 waarin diverse gegevens in vermeld staan die betrekking hebben op
de betreffende percelen, zoals de eigenaar, beroep en woonplaats, alsmede het grondgebruik en de opperviakte.
Pagina| 19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 230 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 231 ======================================================================

<pre>AM22315
x aeres «milieu
4

Er is nog steeds geen bebouwing aanwezig in het plangebied, maar er wordt wel melding gemaakt van een steenbakkerijen ten
westen van het plangebied. Het groot aantal weteringen is nu ook duidelijk afgebeeld. Deze lopen parallel in noordwest-
zuidoostelijke richting door het plangebied en de omliggende percelen (zie sectie 3.1 en 3.3).

De situatie rond de eeuwwisseling (1901) toont weinig veranderingen Volgens de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
is het pand aan Middelblok 187, direct ten noordwesten van het plangebied, gebouwd in of kort na 1901. Dit is duidelijk zichtbaar
op de kaart van 1901 (en later), maar ook eerder was er bebouwing aanwezig op die locatie. Mogelijk heeft het pand aan
Middelblok 187 een voorganger die teruggaat tot de 18° eeuw (of eerder).

Vanaf 1937 treedt er bebouwing op in het noordelijk deel van het plangebied. Volgens de BAG stamt de huidige bebouwing op
het perceel 187a uit de jaren '80. Direct ten noorden van het plangebied, aan de overzijde van de dijk, wordt melding gemaakt
van de ‘Steenfabriek’ op de oostelijke oever van de IJssel. De situatie in 1950 toont geen noemenswaardige verschillen.” Vanaf
1995 wordt er meerdere bebouwing gerealiseerd in het noordelijk deel van het plangebied. De aangrenzende percelen blijven
onbebouwd. De zone ten noorden van de dijk is nu wel dicht bebouwd met industriële panden aan de oostelijke oever van de

Issel.

55 De kaart van 1950 is daarmee ook niet opgenomen in de het overzicht van historische kaarten (figuur 2).
Pagina| 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 231 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 232 ======================================================================

<pre>x aeres «milieu

AM22315

1810-1832 je ae 2"

107100. 107400 107700

is

et

445500

445250

107100
107100

1937 M,

Figuur 3: Uitsnede van de Kaart van het Hoogheemraadschap van Krimpenerwaard uit 1706, het kadastraal minuutplan uit 1811-1832, de
topografische kaarten van 1880, 1937, en 1995, alsook de luchtfoto uit 2020 met in het rood het plangebied aangegeven (Bron:

www.beeldbank.cultureelerfgoed.nl).

Pagina| 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 232 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 233 ======================================================================

<pre>AM22315
x aeres «milieu
4

4, VERWACHTINGSMODEL

Jager-verzamelaars uit het paleolithicum en mesolithicum hebben als woon- en verblijfplaats vaak voor de flanken van hoger
liggende terreingedeelten in het landschap gekozen. Bij voorkeur in de buurt van (open) water. Nabijgelegen watervoorzieningen
waren belangrijk voor drinkwater en de aanwezige biodiversiteit, Dit vergemakkelijkt de jacht en het verzamelen van plantaardig
voedsel.

Het plangebied ligt in een dynamisch gebied. In de omgeving van het plangebied liggen meerdere stroomgordels. Langs de
stroomgordels werden door de rivier oeverwallen gevormd met daar achter komafzettingen. Ten tijde van de jager-verzamelaars
maakte het plangebied deel uit van de stroomgordel van Zuidplaspolder en Gouderak. De hooggelegen rivieroeverwallen en
rivierduinen zullen aantrekkelijke vestigingslocaties zijn geweest. De top van de afzettingen uit het Weichselien bevindt zich op
circa 12 meter -NAP. Er is geen tot onvoldoende informatie voorhanden over de aan- of afwezigheid van een dergelijke hoger
gelegen rivieroeverwallen. Op basis hiervan kan er geen nader gespecificeerde archeologische verwachting voor de periode
gegeven worden. De kans is groot dat sporen uit deze periode, indien aanwezig, in het plangebied zijn geërodeerd door latere
rivieractiviteiten. Binnen het plangebied worden veengronden verwacht. Deze gronden hebben een veenlaag en/of opgebracht
antropogeen dek (eerdlaag) dat een conserverende werking kan hebben op eventueel aanwezige archeologische resten.
Eventueel aanwezige resten uit de periode laat-paleolithicum en mesolithicum worden in de oorspronkelijke bodem (top
stroomgordelafzettingen) verwacht en kunnen onder andere bestaan uit tijdelijke bewoningssporen, haardkuilen,

vuursteenstrooiingen.

Vanaf het (laat-)neolithicum ontstaan de eerste landbouwculturen die gekenmerkt worden door meer sedentaire nederzettingen.
Deze nederzettingen worden gekenmerkt door permanente woningen die soms diep in de grond gefundeerd waren, waarbij men
een voorkeur had voor hoger en droger gelegen gebieden.

In het neolithicum werd de omgeving van het plangebied als gevolg van de relatieve zeespiegelstijging dermate nat. Als gevolg
hiervan vond er op grote schaal veenvorming plaats. Tijdens hoog water ontstonden er siltige en zandige crevassestroomgordels.
De hoger gelegen oeverwallen van de rivierlopen, veenstroompjes en crevasses zullen aantrekkelijke vestigingsplaatsen zijn
geweest. De verlaten crevasses raakte na verloop van tijd bedekt met veen. Hierdoor kunnen er verschillende bewoonbare
niveaus aangetroffen worden in het veen. Mogelijk heeft de mens ook dit landschap gebruikt. Echter de verwachting voor het
aantreffen van eventueel aanwezige archeologische resten is laag. Op basis hiervan wordt er een lage archeologische
verwachting toegekend voor de periode neolithicum tot en met ijzertijd.

Vanaf de Romeinse tijd kwam de omgeving van het plangebied onder invloed van de Hollandsche IJssel. De hooggelegen
rivieroeverwallen langs de Hollandsche IJssel zullen aantrekkelijke vestigingslocaties zijn geweest. In de omgeving van het
plangebied zijn tot op heden nog geen vondsten bekend uit de periode Romeinse tijd tot en met vroege middeleeuwen. Op basis
van vindplaatsen in de omgeving geldt een middelhoge verwachting voor resten uit de periode Romeinse tijd tot en met vroege
middeleeuwen. Resten worden verwacht in het veen of in de top van de oeverafzettingen, dan wel in de top van de crevasse en
kunnen onder andere bestaan uit cultuurlagen, paalkuilen/-gaten, afvalkuilen, fragmenten aardewerk, natuursteen of

gebruiksvoorwerpen.

Vanaf de late middeleeuwen verandert het bewoningspatroon wanneer ook lager gelegen zones in ontginning worden gebracht.
De eerste veenontginningen in de Krimpenerwaard vonden plaats vanaf de 11° eeuw. Deze vertrokken in beginsel vanaf de
oevers van de bestaande rivieren, zoals de Hollandsche IJssel, en liepen door tot in het achterland. Hierbij werden sloten

gegraven haaks op de IJssel, om zo het veen te ontwateren en akkerbouw mogelijk te maken.

Pagina| 22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 233 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 234 ======================================================================

<pre>AM22315
x aeres «milieu
4

Gouderak leefde voornamelijk van de veeteelt, maar legde zich vanaf de 17° eeuw eveneens toe op industriële activiteiten zoals
steenbakkerijen en touwslagerijen (zoals zichtbaar op de kaart van 1880).

Het plangebied ligt aan de Middelblok 187a. Deze dijk aan de oostelijke oever van de IJssel vormde vanaf de late middeleeuwen
een ontginningsbasis waaraan tenminste vanaf de 12° eeuw (eerste vermelding van het dorp) bebouwing ontstond. Op deze dijk
werd een weg aangelegd die de kern van Gouderak, ten zuidwesten van het plangebied, verbond met Gouda in het noorden.
Uit historisch kaartmateriaal blijkt dat in de onmiddellijke omgeving van het plangebied, vanaf tenminste de 17° eeuw,
bebouwing aanwezig was. Het plangebied zelf was onbebouwd en werd gebruikt als weiland. Vanaf de 20° eeuw breidt de
bebouwing in de directe omgeving van het plangebied uit. Het noorden van het plangebied zelf wordt pas bebouwd in de jaren
"80 van de vorige eeuw. Het zuiden blijft een onbebouwd weiland.

Het is niet uit te sluiten dat binnen het noordelijk deel van het plangebied, aan het historisch bewoningslint Middelblok,
historische bebouwing aanwezig was, al dan niet bestaande uit bijgebouwen (schuur, stal) van de nabij gelegen historische
gebouwen. Op basis van deze gegevens geldt voor het noordelijk deel van het plangebied een middelhoge verwachting voor de
periode volle middeleeuwen tot en met nieuwe tijd. Voor het zuidelijke deel geldt een lage archeologische verwachting voor
deze perioden. Archeologische resten worden vanaf het maaiveld verwacht en kunnen onder andere bestaan uit onder andere
cultuurlagen, paalkuilen/-gaten, afvalkuilen, gebruiksvoorwerpen van bijvoorbeeld natuursteen, fragmenten aardewerk en

sporen van agrarische activiteiten.

Wat betreft de conservering en gaafheid van eventuele archeologische resten kan het volgende gesteld worden: Wegens de
verwachte aanwezigheid van veengronden kunnen archeologische resten beschermd zijn tegen latere invloeden. Over het
algemeen kunnen (anorganische) vondsten en sporen uit de periode jager-verzamelaars door de natte en zuurstofloze condities
in goede toestand worden aangetroffen. Wat betreft de organische resten, is dit afhankelijk van hoe diep het grondwater zit. Bij
veengronden zijn de omstandigheden voor het bewaren/aantreffen van organische resten minder goed door de hoge
grondwaterstand en zure bodemomstandigheden. In onderstaande Tabel 2 is een overzicht van de archeologische

verwachtingswaarde per periode samengevat.

Landschap Verwachte kenmerken vindplaats Diepteligging sporen

Laat-paleolithicum Zandlandschap Onbekend Resten van kampementen, In de oorspronkelijke bodem, circa 12
- mesolithicum fragmenten vuursteen, natuursteen, meter -NAP

gebruiksvoorwerpen

Vroeg-neolithicum Veenmoeras Laag In het veen, vanaf het maaiveld
- ijzertijd dat wordt

doorsneden Nederzettingsresten, fragmenten

door rivieren aardewerk, natuursteen,

en gebruiksvoorwerpen

veenstroompjes

Romeinse tijd — Oeverwal van Middelhoog In het veen, in de top van de

vroege de Hollandsche oeverafzettingen dan wel crevasse-
middeleeuwen Issel afzettingen, vanaf het maaiveld
Volle Oeverwal van N-deel: Cultuurlaag, funderingsresten, Vanaf het maaiveld en in een
middeleeuwen - de Hollandsche middelhoog natuursteen, fragmenten aardewerk, eventueel aanwezige ophogingslaag
nieuwe tijd IJssel, Z-deel: laag (ontginningsdijk)

Pagina| 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 234 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 235 ======================================================================

<pre>AM22315

x aeres «milieu

historisch lint gebruiksvoorwerpen, sporen van
Middelblok agrarische activiteiten, restanten
wegen/paden

Tabel 2. Archeologische verwachting per periode.

Bodemverstoring
Er zijn geen gegevens van bodemverstoringen binnen het plangebied bekend. Ter plaatse van de huidige bebouwing uit de jaren

80 van de 20° eeuw zal de bodem tot zekere diepte verstoord zijn geraakt.

Op basis van de KLIC-melding (uitgevoerd op 8 augustus 2022) zijn binnen het grootste deel van het plangebied geen
kabels/leidingen gegraven die voor een verstoring van de bodem kunnen hebben gezorgd. Ter hoogte van de huidige bebouwing

zijn enkele kabels/leidingen aanwezig die de bodem tot onbekende diepte hebben verstoord.

Pagina| 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 235 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 236 ======================================================================

<pre>AM22315
x aeres «milieu
4

5. VELDWERKZAAMHEDEN

| 5.1 Algemeen

Het doel van het verkennend veldonderzoek door middel van boringen is het toetsen van de opgestelde gespecificeerde
archeologische verwachting voor het plangebied (Hoofdstuk 4). Hiertoe zijn op 11 augustus 2022 in totaal 6 boringen gezet (zie
Bijlage 2 en 8). De boringen zijn uitgevoerd met een Edelmanboor met een diameter van 7 centimeter en een gutsboor van 3
centimeter. De boordiepte varieerde van 200 tot 500 centimeter beneden maaiveld. Boring 6 is op circa 30 centimeter gestaakt
op een ondoordringbare laag. De boorkernen zijn conform ASB (Archeologische Standaard Boorbeschrijving 5.2) beschreven, zie
Bijlage 8. De hoogteligging van de boorpunten ten opzichte van NAP is afgeleid van het AHN3 (www.ahn.nl). De maaiveldhoogte
binnen het plangebied varieert sterk, tussen de 3,05 meter +NAP tot 2,06 meter -NAP.

Er is geen oppervlakte kartering uitgevoerd in verband met de aanwezige begroeiing en verharding.

Figuur 4: Zicht op het plangebied vanuit het zuidfoosten) (d.d. 11-08-2022).

5.2 Fysisch geografische beschrijving van de bodemopbouw

De boringen in het plangebied vertonen een homogeen beeld, Globaal gezien bestaat de bovenste 5 meter van de ondergrond

uit drie pakketten, die bestaan uit verschillende lagen humeuze klei of veen.

De toplaag bestaat uit een kalkloos tot kalkarm, matig tot sterk siltig, matig humeus, kleipakket met een donker grijsbruine
kleur. Dit pakket heeft in de boringen een dikte van circa 30 cm. In boring 2 heeft dit plaatselijk een dikte van circa 60 cm.
Boring 6 is gestaakt op circa 30 centimeter beneden maaiveld. De toplaag bestond hier uit een matig grof zandpakket, met

schelpresten en een neutraal grijsbeige kleur.

Het tweede pakket bestaat hoofdzakelijk uit lagen klei, sterk siltig, matig humeus, met een donkerbruine kleur. Dit pakket is in
alle boringen zwak tot matig plantenresten houdend. De klei is kalkloos en matig tot zeer slap. In boringen 4 en 5 is deze
plaatselijk zwak tot matig riethoudend. De dikte van deze lagen varieert van 20 tot 45 cm. Plaatselijk is in boring 4 een 5 cm dik

pakket aangetroffen (op 155 cm -maaiveld, 5,45 meter -NAP).

Pagina| 25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 236 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 237 ======================================================================

<pre>AM22315
x aeres «milieu
4

Het derde pakket bestaat hoofdzakelijk uit lagen zwak tot sterk kleiig veen met daarin veel planten- en rietresten. Plaatselijk

zijn houtresten aangetroffen. De kleur varieert van zwart- tot grijs- of roodbruin.

Het veen is in alle boringen kalkloos. De dikte van de lagen varieert van 10 tot 60 cm. De top van het veen ligt op 50 tot 110

cm beneden maaiveld. Ten slotte, is het nuttig om te melden dat het veen een zwavelgeur uitstootte.

5.5 Interpretatie

Uit het verkennend booronderzoek door middel van boringen blijkt dat de bodemopbouw binnen het plangebied bestaat uit
afwisselende lagen zwak tot sterk kleiig veen en sterk siltige, matig humeuze klei die verband houden met verschillende
komafzettingen. Gezien de gelaagdheid van de bodemopbouw, waar klei- en veenpakketten elkaar afwisselen, zullen de

komafzettingen in verschillende fasen zijn gevormd.

De top van de bodem (Ap-horizont) is verrijkt met humeus materiaal. Hierdoor heeft een donker- tot zwartbruine kleur. In boring
2 ligt deze laag op een Aa-horizont, die matig siltig en matig humeus is met een donkergruisbruine kleur. In boringen 3 t/m 5
ligt onder de toplaag een pakket humeuze klei op het veen. Dit pakket is in alle boringen circa 30 cm dik en is kalkloos, sterk
humeus en zwak tot matig plantenresten houdend. In boring 3 lijkt deze laag door te lopen tot 110 cm beneden maaiveld (3,17

meter — NAP).

Onder dit pakket klei is een afwisseling van veen en sterk humeuze klei aangetroffen. Het veen betreft rietveen en is gevormd
in een komgebied, vermoedelijk vanuit de Hollandsche IJssel. Rietveen wordt gevormd tussen 0,10 tot 1,0 meter waterdiepte.
Dit betekent dan ook dat de waterdieptes minder dan circa 1,0 meter waren. De aanwezigheid van riet duidt op een voedselrijk
— eutroof — milieu. Het veen behoort tot het Hollandveen Laagpakket van de Formatie van Nieuwkoop. De afwisseling veen en

sterk humeuze klei lagen duidt op fluviatiele invloeden van verschillende fasen van rivieractiviteit ten tijde van de veengroei.

In boringen 4 en 5 zijn plaatselijk resten van hout gevonden. In deze lagen, waarvan de diepte varieert tussen 255 en 440 cm
beneden maaiveld (3,45 — 5,1 meter -NAP), is sprake van bosveen. Het veen is eveneens sterk kleiig, kalkloos en matig
plantenresten houdend. In boring 4 zijn naast houtresten ook rietresten aanwezig. Bosveen wordt gevormd in ondiepe
rietmoerassen of moerassbossen met een voedselijk — eutroof — milieu en slibhoudend water, afkomstig van getijdenrivieren.
Ter hoogte van Middelblok 131 is tijdens archeologisch onderzoek ook bosveen aangetroffen op een diepte van 80 tot 300
centimeter beneden maaiveld.” Het veenpakket is onveraard en matig tot zeer slap. Er zijn verder geen begraven oppervlakten

aanwezig die ooit begaanbaar waren.

De aanwezigheid van een ondoordringbare puinlaag in boring 6 op circa 50 centimeter beneden maaiveld wijst op een
subrecente opgebrachte laag. Het onderzoek aan Middelblok 131 maakte eveneens melding van puinlagen. Deze puinlaag houdt
mogelijk verband met een subrecente versteviging van de dijk en/of de sloop van de aanwezige bebouwing in het begin van de

20° eeuw (zie sectie 5.5).

54 Archeologische indicatoren

Alhoewel geen doel van een verkennend veldonderzoek met boringen, is gelet op de aanwezigheid van archeologische
indicatoren die kunnen wijzen op archeologische waarden in de ondergrond. Tijdens het onderzoek het onderzoek is boring 2

een fragment wit glas aangetroffen. Dit is aangetroffen in de Aa-horizont (50 tot 60 centimeter beneden maaiveld).

36 Nijdam 2014.
Pagina| 26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 237 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 238 ======================================================================

<pre>AM22315
x aeres «milieu
4

6. CONCLUSIE

| 6.1 Algemeen

Uit het verkennend booronderzoek door middel van boringen blijkt dat de bodemopbouw binnen het plangebied bestaat uit
afwisselende lagen zwak tot sterk kleiig veen en sterk siltige, humeuze klei die verband houden met verschillende fasen van
komafzettingen.

Het veen bestaat hoofdzakelijk uit rietveen, waarvan de top zich bevindt op 30 tot 110 cm beneden maaiveld (2,31 tot 3,17
meter -NAP). Het veenpakket is onveraard en matig tot zeer slap. Er zijn verder geen begraven oppervlakten aanwezig die ooit
begaanbaar waren. Deze veenlagen worden plaatselijk afgewisseld met sterk humeuze kleilagen. Dit duidt op fluviatiele
invloeden van verschillende fasen van rivieractiviteit ten tijde van de veengroei. De fluviatiele kleiige afzettingen zijn kalkloos,
sterk siltig, sterk humeus, en zwak tot matig plantenresten houdend.

De aanwezigheid van een ondoordringbare puinlaag in het noorden van het plangebied wijst op een subrecente opgebrachte
laag die mogelijk verband houdt met een versteviging van de dijk en/of de sloop van de aanwezige bebouwing in het begin van

de 20° eeuw.

Algemeen kan gesteld worden dat het plangebied geen aantrekkelijke vestigingslocatie zal zijn geweest vanwege de
overwegend natte omstandigheden. Verder zijn tijdens het onderzoek geen aanwijzingen gevonden voor het bestaan van
oeverwallen of bewoonbare niveaus. Hierdoor blijft de lage verwachting voor de periode neolithicum tot en met ijzertijd
behouden en wordt de middelhoge verwachting voor zowel de Romeinse periode tot en met de vroege middeleeuwen als voor

de periode volle middeleeuwen tot en met nieuwe tijd bijgesteld naar laag.

Ten slotte kan over archeologische niveaus die dieper dan de boringen reiken (2 tot 5 meter beneden maaiveld) enkel worden
gezegd dat deze mogelijk aanwezig kunnen zijn, maar dat deze dusdanig diep liggen, dat deze geen invloed zullen hebben op

de voorgenomen graafwerkzaamheden.

6.2 Beantwoording onderzoeksvragen

» Iser sprake van stratigrafische lagen die potentieel archeologische waarden kunnen bevatten?

Nee, er zijn geen archeologische relevante lagen aangetroffen.

* In hoeverre zijn deze lagen intact en hoe reflecteert dit de kwaliteit van de mogelijk aanwezige archeologische resten?

In het plangebied worden geen archeologische waarden verwacht.

* Wat is de diepteligging van mogelijke archeologische resten en wat is de daadwerkelijke bedreiging van deze resten
door de voorgenomen bodemingrepen?
Binnen het bereik van het booronderzoek komen geen relevante archeologische niveaus voor. Deze worden derhalve niet
bedreigd door de voorgenomen ontwikkeling. De dieper liggende niveaus die buiten het bereik van het onderzoek liggen,

kunnen echter wel relevante niveaus herbergen. Echter reikt de voorgenomen ontwikkeling niet tot deze diepte.

Pagina| 27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 238 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 239 ======================================================================

<pre>AM22315
x aeres «milieu
4

7. AANBEVELINGEN

Uit het verkennend booronderzoek door middel van boringen blijkt dat de bodemopbouw binnen het plangebied bestaat uit
afwisselende lagen zwak tot sterk kleiig veen en sterk siltige, matig humeuze klei die verband houden met verschillende fasen
van komafzettingen. Het veenpakket is onveraard en matig tot zeer slap. Er zijn verder geen begraven oppervlakten aanwezig
die ooit begaanbaar waren. Om deze redenen wordt de archeologische verwachting voor de periode Romeinse tijd tot en met
vroege middeleeuwen, en volle middeleeuwen tot en met nieuwe tijd bijgesteld naar laag. Voor de periode laat-neolithicum tot

en met ijzertijd was deze al laag.

Voor het plangebied wordt om bovenstaande redenen geen archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk geacht. Echter, gezien
aanwezigheid van een ondoordringbare puinlaag was het niet mogelijk om de bodembouw van het uiterste noordelijke deel van
het plangebied te documenteren. Deze zone grenst aan de, van oorsprong laatmiddeleeuwse, dijk op de oostelijke oever van de
Hollandsche IJssel. Om deze reden wordt geadviseerd om de dubbelbestemming archeologie voor dit deel van het plangebied
te behouden. Dit houdt in dat bij bodemverstorende ingrepen archeologisch vervolgonderzoek geadviseerd wordt voor het

noordelijke deel van het plangebied gelegen aan de dijk.

De resultaten van dit onderzoek dienen getoetst te worden door de bevoegde overheid (gemeente Krimpenwaard), die op basis
van het uitgebrachte advies een besluit zal nemen. Wij willen de opdrachtgever erop wijzen dat dit selectieadvies nog niet

betekent dat al bodemverstorende of voorbereidende activiteiten ondernomen kunnen worden.

Het uitgevoerde onderzoek is verricht conform de gestelde eisen en de conventionele methoden. Het doel van dit onderzoek is
het inzichtelijk maken van de toestand van het aanwezige bodemarchief. Hiermee kan de beschadiging, dan wel vernietiging als
gevolg van de voorgenomen verstoring van een mogelijk aanwezig bodemarchief tot een minimum worden beperkt. Echter, kan
door de aard van het onderzoek, dat steekproefsgewijs wordt uitgevoerd, niet volledig worden uitgesloten dat er archeologische
resten aan- of afwezig zijn. Als gevolg hiervan is bij het aantreffen van archeologische resten, conform de Erfgoedwet van 2016,

artikel 5.10 (Archeologische toevalsvondst) en 5.11 (Waarneming), een meldingsplicht van toepassing.

Pagina| 28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 239 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 240 ======================================================================

<pre>AM22315
x aeres «milieu
4

LITERATUURLIJST

Auwerda, F./ P. Grimm, 2008: Verliesregister 1939-1945, Alle militaire vliegtuigverliezen in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog,
Den Haag.

Bakker, de, H., 1966: ‘De subgroepen van het systeem van bodemclassificatie voor Nederland’, in Boor en spade: verspreide

bijdragen tot de kennis van de bodem van Nederland, Wageningen.

Bakker, de, H./J. Schelling, 1989: Systeem van bodemclassificatie voor Nederland, de hogere niveaus. Staring Centrum, Wageningen.
Berendsen, HJ.A., 2010: Fysisch-geografisch onderzoek, Assen.

Berendsen, HJ.A., 2011: De vorming van het land. Inleiding in de geologie en Geomorfologie, Assen.

Berendsen, HJ.A., 2005: Landschappelijk Nederland, Assen.

Berendsen, HJ.A./E. Stouthamer/K.M. Cohen/W.Z. Hoek, 2019: Landschap in delen. De fysisch-geografische regio's, Utrecht.

Berkel, G. van/ K. Samplonius, 2006: Nederlandse plaatsnamen. Herkomst en Historie, Utrecht (Prisma).

Bex, J., 2010: Archeologisch onderzoek dijkverbetering Useldijken te Gouda. Bureauonderzoek, Grontmij Archeologische Rapporten

644-A, Houten.
Blankenstein, van, E., 2006: Defensie- en oorlogsschade in kaart gebracht (1939 - 1945), Zeist.

Boer, de A., 2013: Veerstalblok naast 7, Gouderak, gemeente Ouderkerk: een bureauonderzoek, Bureau voor Archeologie Rapport

2013.05, Utrecht.

Briels, LR.P.M., 2005: Plangebied Middelblok 165-175 te Gouderak, gemeente Ouderkerk; archeologisch vooronderzoek: een bureau-

en inventariserend veldonderzoek, RAAP-notitie 1409, Amsterdam.

Cate, ten, J. A. M./ A. F. van Holst/ H. Kleijer/ J. Stolp, 1995: Handleiding bodemgeografisch onderzoek, richtlijnen en voorschriften.

Deel A: Bodem, Wageningen, DLO-Staring Centrum. Technisch Document 19A.

Kruithof, L. en J. de Kramer, 2022: Archeologisch verkennend veldonderzoek door middel van boringen, Hogebiezendijk (ong.) te

lisselstein (gemeente lisselstein), Aeres Milieu Projectnummer AM21623-2, Roermond.

Mulder, de, EJ.F,/ M.C. Geluk/ 1. Ritsema/ WE. Westerhoff/ T.E. Wong, 2005 (red): De ondergrond van Nederland.

Groningen/Houten.

Nijdam, L.C., 2014: Gouderak, Middeiblok 131 (Gemeente Ouderkerk). Een bureauonderzoek en karterend booronderzoek, ArGeoBoor

rapport 1331, Beetsterzwaag.

Rensink, E./ HJ.T. Smeets/ M. Kosian/ H. Feiken/ Bl. Smit, 2019: Archeologische Landschappenkaart van Nederland, versie 3.0,

Amersfoort.

SIKB, 2006: Leidraad inventariserend veldonderzoek, Deel: karterend booronderzoek, Gouda.

Pagina| 29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 240 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 241 ======================================================================

<pre>AM22315
x aeres «milieu
4

Stiboka (Stichting voor Bodemkartering), 1985: Toelichting bij de kaartbladen 38 West, Wageningen.
Stouthamer, E./ K.M. Cohen/ W.Z. Hoek, 2020: De vorming van het land. Geologie en Geomorfologie, Utrecht.

Teekens, P.C., 2013: Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van verkennende boringen t.b.v. de toekomstige

Watertransportleiding Zuidwestelijke Randweg Gouda, Archeologische Rapporten Oranjewoud 2013/64, Geldermalsen.
TNO, 2010: Geologische overzichtskaart van Nederland, Den Haag (www.dinoloket.nl).

Van der Feest, NJ.W. en D. Hagens, 2014: Archeologisch bureau- en verkennend veldonderzoek door middel van boringen. Dorpsstraat

128-130 te Gouderak, Aeres Milieu Projectnummer AM14284, Roermond.

Verboom-Jansen, M., 2017: Gouderak, Middelblok 213. Gemeente Krimpenerwaard (ZH). Een archeologisch bureauonderzoek (BO),

Transect-rapport 1203, Utrecht.

Visscher, H.CJ., 1988: De Krimpenerwaard. Een archeolagische kartering, inventarisatie en waardering, deel |, RAAP-rapport 23,

Amersfoort.

Wink, K, GH. de Boer en P. Kloosterman 2012, Archeologie en cultuurhistorie tussen Lek en Hollandsche IJssel. Een archeologische
verwachtings- en beleidsadvieskaart van de gemeenten Nederlek en Ouderkerk, kaartbijlage 8 Archeologische beleidsadvieskaart (RAAP
rapport 2428).

Zonneveld, J.1.S., 1981: Vormen in het landschap, hoofdlijnen van de geomorfologie, Utrecht.

Digitale bronnen:

www.archis.cultureelerfgoed.nl RCE, Archis3, zoeken & vinden)
www.bagviewer.kadaster.nl Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
www.beeldbank.cultureelerfgoed.nl Kadastraal minuutplan

www.cultureelerfgoed.nl Bronnen en kaarten

www.geschiedenisvanzuidholland.nl Historisch overzicht gemeente Krimpenerwaard
www.pdok.nl Basisregistratie Grootschalige Topografie (2019), kadaster.
www.rijksmuseum.nl Historisch Kaartmateriaal

www.ruimtelijkeplannen.nl Bestemmingsplan

www.topotijdreis.nl Bonnebladen en Topografische kaarten van Nederland

Pagina| 30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 241 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 242 ======================================================================

<pre>AM22315
x aeres «milieu
4

Archeologische kaarten en databestanden:

Archeologisch informatie Systeem fi (Archis3), Rijksdienst voor Cultureel erfgoed (RCE), Amersfoort, 2015 (Geraadpleegd via

https://zoeken.cultureelerfgoed.nl).

Actueel Hoogtebestand van Nederland (2008-2019). AHN3 en AHN4 (Geraadpleegd via www.arcgis.com, bijlage in QGIS

vervaardigd op basis van digitale data).

Alterra 2021: Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000, blad 38 West, Wageningen UR (Geraadpleegd via

https://zoeken.cultureelerfgoed.nl, bijlage in OGIS vervaardigd op basis van digitale data Alterra).

Alterra 2019: Geomorfologische kaart van Nederland, schaal 1:50.000, Wageningen UR (Geraadpleegd via
https://zoeken.cultureelerfgoed.nl, bijlage in OGIS vervaardigd op basis van digitale data Alterra).

Archeologische Monumenten Kaart (AMK), Rijksdienst voor Cultureel erfgoed (RCE), Amersfoort, 2007 (Geraadpleegd via

https://zoeken.cultureelerfgoed.nl).

Maas, G. J./W.M. van der Meij/ S. P.J. v. Delft/ A. H. Heidema, 2019. Toelichting bij de legenda Geomorfologische kaart van Nederland,
schaal 1: 1:50 000 (2019). Wageningen, Wageningen Environmental Research (geraadpleegd via

https://legendageomorfologie.wur.nl/).

Wink, K., LA. Schute, 2016: Archeologienota gemeente Krimpenerwaard. Naar een realistische en duurzame omgang met het
archeologisch erfgoed in de gemeente Krimpenerwaard. Kaartbijlage 5: Gemeente Krimpenerwaard. Archeologische beleidskaart. RAAP-

Rapport 3168, Weesp.

Pagina| 31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 242 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 243 ======================================================================

<pre>Bijlage 1

Topografische ligging onderzoeksgebied
</pre>

====================================================================== Einde pagina 243 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 244 ======================================================================

<pre>000Skk

0009%+

000807

AN] 2202 -8 -8 OTA

n

NS

aljW» S9JDB

woos OOF 00e 002 00k a
000'0T:T leeyos
eZ8T XOIAISPPIIN

- YeJapnoD STEZZWV |

paigobsjaoziopuo

Hubby eyosiesbodoy :, aBejlig

Pe

SZ

odoquedg: pubs

000Str

0009++

</pre>

====================================================================== Einde pagina 244 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 245 ======================================================================

<pre>Bijlage 2

Boorpuntenkaart
</pre>

====================================================================== Einde pagina 245 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 246 ======================================================================

<pre>OTSZOT

gL 8 0

008:T reeuos

e/8T XOIGISPPIN

- eJAPNOD GTETZINV

yeeyuajundioog :z eberlig

OTSZOT

messen...

OBEZOT
Abeli auij4uo sjoon ojopipm :puolbeupy
ueôuuog ©

pergebueld
epua6a]

34

st

K

 OBEZLOT

</pre>

====================================================================== Einde pagina 246 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 247 ======================================================================

<pre>Bijlage 5

Archeologische gegevens conform Archis 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 247 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 248 ======================================================================

<pre>OOTZOT

OOPSOT

ÕUJUUMJOJSPUOJE)
usjoy (1872 MA)
PIBWAATIN / eLasnpuj
»JelmõImõel|A

Brug

{(yeumsdaayos jo unnjonyseyul) peeadaayas

JANJINIJS EU
JNNJINIS EJU
(Wess!

MNOGpueT
Õujuajzlooajespeos ue enonpoid ayosuelõy
Gumaziapau apueyssan jo Bunyaysias,

Luopõijiek / sung
Bumazsapa
(pjan-) IS

jodag

adAjxa|dwoy
SaljEDO|]SPUOA,

peigeôueid En

epuaôa7

m= AE + < %

t

5 puueyaseg ‘epseem ayosibojoayse eboy Jaaz ven ujeulel E
M apieem auasiBojoauaie afoy saez uen uieuar |
S epieem eyosibojoauyjose afoy ven uieuer
È 2 apleem auosibojoausie UBA ulala]
a | Bueplee ML
i MIV
ks ki il ka A : BulpjeLusyaozrepuo
M 000°0T:T 1eey9S Se)
\ 2Z8T NOIAIPPIN OE
\ -2[BJ2pN09 STEZZINV piondeis NA
\ € SIUIN “jo suaasbab
N ayosiBojoayauy :¢ Belia
OOTST6TPOE
OOTSS6LOPZ
OOTLLEL6OE
oorgrervpe 9919P99E0%
00T6F46t07Z 00tsöepopz09FEESFOb?
= F i
OOTSb6bT TAR AED ” ] 7
. a TN ™ + | f q /
€ at
OOTSBTTECC Oorzoerric OLE | bk
oorbeggze VOTGLDIEEE > Ey eee e a
> A (11950087 |
8 48 | Said rss fi |
OOTSTZFTTZ OOTS8OO08TE PA ‘ 4 jäe
/ ze = = my -. = :
/ / = 1:53 | f i
OOTS9ETSOE OE (48 EI rs | he
OOTIkZ0k6k GOTE MENE CK “MELE X 2 j 2
oOTkizskpz —_, OOTSB0980C 4H”. SD ga, OTE TS TS

TOTOEFITOT

OOTPS68

QOTZELSODT

00t6zz0ptz

AV
Ze
j A i
if id
| OOTELOLSTE

JOVI

OOTz

5 Ed
Ef
S
. E
ie

arn we Lappe Plaat

ph
oo

tapped wet aca, warty igi

uabuuajep asaylzads uabuusyep sumuaõjy

VOHOGELIE e ot
ooroeooszz

005807

(01055 1442

006St4+
</pre>

====================================================================== Einde pagina 248 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 249 ======================================================================

<pre>Bijlage 4

Archeologische Verwachtings- en Beleidskaart gemeente
Krimpenerwaard
</pre>

====================================================================== Einde pagina 249 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 250 ======================================================================

<pre>OOStrP

00CSbk

O06Srr

009807

008207

OOTLOT

00307

JAT 2202 - 8 -B OTA

NaIJILI: saJae -

Ww 009 oor 00E 002 Oo. 0
ko 000'0T:T IFEYDS
\ e/8T XOIGIAPPIN

| - YeJAPN0D STEZZNV

weey(spiajag) ayosiBojoayouy
ay ijajuaaad :y aBejlig

uoddersyaoziapuo uaõajdpeei

pooysJauny 3 paobyg [asumina jay Joon jsuaypsylny ap jew uauisuda
JEU :JBSSr| eISPUEJOH JO 4877 UBA Lepogiajem ap ui vadauBur liq

214 O00 DL Uep Jajtu6 paigaõuejd va
AN Wee Uap jadeip uadauSusapog :ha Õugyordiaasysoziapua
„U 0057 Uep JaycuB parqaGued ua

nyy wr € uep Jadaip vadesõunuapog -lig Buqyoyd t
alll 0097 WEP 121016 paigaõiuejd va

AW 1 G'j vep sedeip uadavõuruspog (a Buquoycliensysozepua

zW 000") up 191046 paigaõuejd ua

Alt w og" vep Jedaip uwadavBuruapog :iq Buqyoydiaasysoziapua

Np ap ven mnogdo ap Jeeu

vaozjpuo uaslBojosyase usõuipljussoopaliprseindnoa (iq ua

U 00) UEP Ja}ou8 parigaõuejd ua Am w og’ ver Jadarp uedeubuwepog
hg Buguoypdsansyaozrepuo ‘ylyabow jeu Uelpu! :nyisul pnoyeg

Yp ap ueA Mnogdo ap Jeeu

yaozrapuo yosibojoayue uaBuiplusscopylipysaundnod (iq va

„W og vep Jajo15 paigaõuejd us Ay: w qe’ vep Jadaip uedeuBulwapaq
‘fg Guguoydensyaozepuo ‘yfyeGow jas usipu! 'misu! pnoyeg

AWN LI 0E'0 Ep Jadap uedeuõuluapog
‘hg Sugyoydsansysoziepuo ‘shrebow jaru varpur ‘nys ui pnoyeg

sjabasuejdsburwwersag

suaGajusawab = -

INPJBIALI IMOJUDI

lypoziepuo speau

E-VM

TVM

TEEN

VM

(wm) aiBoroayauy apseem

palgaBuejd |

epua6a]

006SkFW

O0Stbt

002S+k

005807

008207

OOTZOT

00307
</pre>

====================================================================== Einde pagina 250 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 251 ======================================================================

<pre>Bijlage 5

Overzicht geomorfologische kaart
</pre>

====================================================================== Einde pagina 251 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 252 ======================================================================

<pre>O08hrP

009StP

\ -21E19pn09 STECZWV
N Meex ayosiBojojsowoey :G aBejlig

kh N <

008807 00080T OOEZOT
rn T E
ka Ewe.
s Nealjiw sasee y 9
EET E E 75
w oos oor 008 002 ool 0 A ,
000°0T:T Ieeuos |
\ e/8T HOIGIaPPI |

00880T

00+30T

Jaye =a

ueôumezje-[eô ven ever — õi
ajyejajselua3A,
jepsofwaons jo fn woons El

a} yB|AU@aA UAUUOBJUD

008++k

009Str

O0eLOT

00907
</pre>

====================================================================== Einde pagina 252 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 253 ======================================================================

<pre>Bijlage 5b

Stroomgordelkaart
</pre>

====================================================================== Einde pagina 253 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 254 ======================================================================

<pre>00080T 000207 000907

dd 122 00901 = 98 0098 = da orl 00v6- Looe MM
LISLIALLOVHSaIAIY NIONIAALVOONIJ = PPNOJEP
enonagsuooeneg

dd 129 0028 = Dd 0029 = dd Fl 0094 = LOOL a
dale OOP/ = DE OOPS = dd IPL 0059 - L009 ==
oog 28 4 dd 129 OOLS = D8 OOLE = da OL OOSF - LOOV
000°07:7 reeuos [äp av 0021 = de ovt oog -osv JIN
2/81 XOIIPPIN j LIS LIAILOVYSIAT NSDNIMALVOGNIS = Woppno |
- 218PNOD STEZZWV mee nee
ZLOZ “Ie 12 U2409 sjaseIeq

N yieeyapsobwooys :gg ebeilig

00080T ) 000207 000907

</pre>

====================================================================== Einde pagina 254 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 255 ======================================================================

<pre>Bijlage 6

Overzicht bodemkaart
</pre>

====================================================================== Einde pagina 255 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 256 ======================================================================

<pre>paigef pmnogeg
site]
JEM
| doopaajayoud ‘ayy ‘vepuosÊpieapen
ueanjaueGbaz jo vaas) do vapuosõusauaJA
(usaaeoig Joone Jo) UBeAsog do uapuosõuaanapia AA
pen mn, aanyaqug Joanne jo) ueaasog do uepuquibueandooy
paigeôueid
e/8T HOIISPPIIN epuaban
- HEJPNOD STETCNV

Heeyulapog :9 abeylig

</pre>

====================================================================== Einde pagina 256 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 257 ======================================================================

<pre>Bijlage /

Reliëfkaart
</pre>

====================================================================== Einde pagina 257 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 258 ======================================================================

<pre>00S80OT 00080T OOSZOT O00Z0T 0095907 000907

5 a 10 i ST 1

> noljlw» soJoe 2 |

L |

w 005 oor ooe 00z 00k a i
000'0T:T JEEUIS Pe

zl \ est NAA
=| \f_ *orareppw -sesepnoo stezzwv | |
7 weeweiey 2 ebeia | 8

O0SSbr

0009?

00S80T

ii A 3 RS Ad
00080T 005207 000207 005907 000907

De

</pre>

====================================================================== Einde pagina 258 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 259 ======================================================================

<pre>Bijlage 8

Boorkernbeschrijvingen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 259 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 260 ======================================================================

<pre>Boring:

01 X 10746908 -2.01 meter +NAP
YY: = 44532204
a weiland
AP-HORIZONT

30

Klei, matig silig, matig humeus, sporen wortels, donker
anjsbruin, Edelmanboor, kalkarm

Veen, sterk kieiig, matig plantenresten houdend,
zwartbruin, Edelmanboor, netveen, kalkarm

170

Veen, sterk kleiig, zwak plantenresten houdend, zwartbruin,
‘Guts, Zeer slap , netveen, kalkarm

150

Veen, matig klei, sterk plantenresten houdend,

TTA zwartbruin, Guts, Slap, netveen, kalkarm

Veen, sterk kleiig, matig plantenresten houdend,
zwartbruin, Guts, Slap , nelveen, kalkarm

NNSIANNODpVp—GGp—9ANND H  HNHNowy

Veen, sterk kleiig, matig plantenresten houdend,
zwartbruin, Guts, rietveen, kalkloos

Klei, matig siltig, sterk humeus, matig plantenresten
houdend, zwartbruin, Guts, kalkloos

Veen, sterk kleiig, matig plantenresten houdend,
zwartbruin, Guts, rietveen, kalkloos

310

Veen, sterk kleiig, sterk plantenresten houdend, zwartbruin,
Guts, Zeer slap , rietveen, kalkloos

330

Veen, zwak kleiig, matig plantenresten houdend, resten
hout, zwartbruin, Guts, kalkloos

350

Veen, sterk kleiig, sterk plantenresten houdend, zwartbruin,
Guts, Sterk nethoudend, rietveen, kalkloos

460

Veen, sterk kleiig, sterk plantenresten houdend, grijszwart,
Guts, Uiterst nethoudend, netveen, kalkloos

7
z

Z

Ž
Y
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
j
G
7
/
Ž

Veen, sterk kleig, malig plantenresten houdend, grijsbruin,
Guts, netveen, kalkloos

Projectcode: AM22315-ARCH
Projectnaam: Middelblok 187a te Gouderak

Boring:

7
7
7
7
Y
7
GY
7
G

RSS

getekend volgens NEN 5104

02 X: __107425.98 -1.92 meter +NAP
Y¥:  445340.50
0 weiland
AP-HORIZONT

20

Klei, matig siltig, malig humeus, sporen wortels, donker
grijsbruin, Edelmanboor, kalkloos

AA-HORIZONT
Klei, matig silig, matig humeus, donker grijsbruin,
Edelmanboor, Spoor wit glas, kalkloos, Glas: spoor

Veen, sterk kleiig, malig plantenresten houdend,
zwartbruin, Guts, Zeer slap , netveen, kalkloos

Veen, zwak kleiig, matig plantenresten houdend,
grijszwart, Guts, Matig nethoudend, matig slap , rielveen,
kalkloos

Veen, sterk klelig, matig plantenresten houdend, grijsbruin,
Guts, rietveen, kalkloos

Veen, sterk klein, zwak plantenresten houdend,
donkerbruin, Guts, Slap , rietveen, kalkloos

Klei, sterk siltig, sterk humeus. Zwak plantenresten
houdend, zwartbruin, Guts, Zeer slap , kalkloos

Veen, zwak kleiig, matig 5 ten houdend, grij:
Guts, Matig nethoudend, matig stevig , rietveen, kalkloos

Veen, sterk kleiig, malig plantenresten houdend,
zwartgrijs, Guts, rietveen, kalkloos

Klei, sterk siltig, sterk humeus. Zwak plantenresten
houdend, zwartbruin, Guts, kalkloos

</pre>

====================================================================== Einde pagina 260 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 261 ======================================================================

<pre>03 X 10740899 -207 meter +NAP
Y: 44537422

wailand

AP-HORIZONT

Klei, sterk siltig, matig humeus, sporen wortels, grijsbruin,
Edelmanboor, kalkloos

Klas. sterk siltig, sterk humeus, matig plantenresten
houdend, zwartbruin, Edelmanboor, Slap . kalkloos

Klei, sterk siltig, sterk humeus, matig plantenresten
houdend, donkerbruin, Guts, Slap , kalkloos

Veen, sterk kleiig, matig plantenresten houdend,
zwartbruin, Guts, rietveen, kalkloos

Veen, sterk kleiig, matig plantenresten houdend,
donkerbruin, Guts, Matig slap , kalkloos

Veen, sterk kleiig, sterk plantenresten houdend, zwartbruin,
Guts, Matig slap , netveen, kalkloos

Projectcode: AM22315-ARCH
Projectnaam: Middelblok 187a te Gouderak

Boring:

NIAS

Rk MARS

Y
7
7
Z
2
7
7
7
7
7

ARR

Ws

getekend volgens NEN 5104

04 X: 10737816 -2.1 meter +NAP
YY: 445380.40
0 weiland
AP-HORIZONT

20

Klat, sterk siltig, matig humeus, sporen wortels, grijsbruin,
Edelmanboor, kalkloos

Klat, sterk siltig, stark humeus, matig plantenresten
houdend, zwartbruin, Edelmanboor, kalkloos

Veen, sterk kleiig, zwak plantenresten houdend, zwartbruin,
Guts, Matig slap , kalkloos

110

Klei, sterk siltig, sterk humeus, zwartbruin, Guts, Zeer slap

i

Veen, sterk kleiig, sterk plantenresten houdend, roodbruin,
Guts, rietveen, kalkloos

Klei, sterk siltig, sterk humeus. Zwak plantenresten
houdend, roodbruin, Guts, netveen, kalkloos

Veen, matig kleiig, sterk plantenresten houdend, donker
roodbruin, Guts, Matig rielhoudend , rietveen, kalkloos

Veen, sterk kleiig, matig plantenresten houdend, donker
roodbruin, Guts, Matig riethoudend, mabg stevig , netveen,
kalkloos

Klei, sterk siltig, sterk humeus. Zwak plantenresten
houdend, donkerbruin, Guts, Zeer slap, matig riethoudend ,
kalkloos

Veen, sterk kleiig, matig plantenresten houdend, roodbruin,
Guts, kalkloos

Veen, sterk kleiig, mag plantenresten houdend, roodbruin,
Guts, Matig nethoudend, matig slap , netveen, kalkloos

Veen, sterk kleiig, malig plantenresten houdend,
donkerbruin, Guts, Mahg stevig , netveen, kalkloos

Veen, sterk kleiig, matig plantenresten houdend, roodbruin,
Guts, Matig riethoudend, matig stevig

Veen, zwak kleiig, matig plantenresten houdend,
zwartbruin, Guts, Matig nethoudend , netveen, kalkloos

Veen, sterk klelig, matig plantenresten houdend, grijsbruin,
Guts, Matig nethoudend, matig stevig , rietveen, kalkloos

Veen, sterk kleiig, resten hout, roodbruin, Guts, kalkloos

Klei, sterk siltig, sterk humeus, donkerbruin. Guts, Zeer
slap , kalkloos

Veen, zwak kleiig, matig 5 ten houdend, grij:
Guts, Matig nethoudend , netween, kalkloos.

Veen, matig plantenresten houdend, resten hout, roodbruin,
Guts, Matig nethoudend , netween, kalkloos.

Veen, sterk kleiig, malig plantenresten houdend,
zwartbruin, Guts, kalkloos

Klei, sterk siltig, sterk humeus, matig plantenresten
houdend, zwartbruin, Guts, Matig slap , kalkloos

</pre>

====================================================================== Einde pagina 261 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 262 ======================================================================

<pre>05 X 10743210 -1.93 meter +NAP

Y: = 445404.41
a weiland
AP-HORIZONT

Klas. sterk siltig, matig humeus, matig plantenresten
houdend, donker grijsbruin, Edelmanboor, kalkloos

30

Klas. sterk siltig, sterk humeus, zwak plantenresten
houdend, zwartbruin, Edelmanboor, kalkloos

Veen, sterk kleiig, matig plantenresten houdend, sparen
hout, donkerbruin, Guts, Zeer slap , rielveen, kalkloos

Veen, zwak kleiig, malig plantenresten houdend,
donkerbruin, Guts, netveen, kalkloos

G
7
7
7
7

4

145

Klei, sterk siltig, sterk humeus, matig plantenresten
houdend, donker zwartbruin, Guts, Mabg slap

170

Veen, sterk kleiig, matig plantenresten houdend,
zwartbruin, Guts, Slap , rietveen, kalkloos

Veen, sterk kleiig, zwak plantenresten houdend, donker
zwartbruin, Guts, Zeer slap , rietveen, kalkloos

235
240

IENS

Veen, zwak kleiig, resten hout, zwak plantenresten
houdend, roodbruin, Guts, kalkloos

Klei, sterk siltig, sterk humeus, matig plantenresten
houdend, avartbruin, Guts, Zeer slap , kalkloos

Veen, sterk kleiig, matig plantenresten houdend, donker
roodbruin, Guts, Zwak riethoudend, matig stevig , netveen,
kalkloos

305

Veen, sterk kleiig, matig plantenresten houdend,
donkerbruin, Guts, Matig riethoudend, matig stevig ,
netveen, kalkloos

330

Veen, zwak klein, sterk plantenresten houdend,
donkerbruin, Guts, Matig stevig , netveen, kalkloos
350

Veen, zwak kleiig, sterk plantenresten houdend,

en donkerbruin, Guts, Sterk riethoudend , netveen, kalkloos

Klei, sterk siltig, sterk humeus, matig plantenresten
350 houdend, donkerbruin, Guts, Zwak rielhoudend, matig slap ,

—™, kalkloos

Projectcode: AM22315-ARCH
Projectnaam: Middelblok 187a te Gouderak

getekend volgens NEN 5104

06 X 10737482 205 meter +NAP

Y: 44542262
wailand

20

Zand, matig grof, neutraal grijsbeige, Guts, Resten
schelp. 3x verzet en gestaakt op puinlaag,
Opgebracht, (sub-jracent

</pre>

====================================================================== Einde pagina 262 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 263 ======================================================================

<pre>Legenda (conform NEN 5104)

grind

3
2

veen

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

Zand, klelig

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

Veen, mineraalarm

Veen, zwak klelig

Veen, sterk klelig

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

=
2

i NNN VN NA
AMY

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

E
®
=
@
®
2
®
<
8
5
a
®
5

JUUL

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur
zwakke geur
matige geur
sterke geur

uiterste geur

KAKS

olie
geen olie-water reactie
zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

BROOD

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde
@ >0

>1

>10

>100

>1000
>10000

sesso

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster
*  volumering

overig

A bijzonder bestanddeel

4 Gemiddeld h

te grond

"E grondwaterstand

& Gemiddeld laagste grondwaterstand
</pre>

====================================================================== Einde pagina 263 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 264 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 10 M.E.R.-BEOORDELINGSBESLUIT
</pre>

====================================================================== Einde pagina 264 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 265 ======================================================================

<pre>M.e.r.-beoordelingsbes luit

Bestemmingsplan Middelblok 187A Gouderak

1 Aanleiding

In verband met de voorgenomen ontwikkeling van (MMSISMEMEN hebben wij beoordeeld of een
milieueffectrapportage (MER) moet worden opgesteld in het kader van het vaststellen van een plan
bedoelt in artikel 3.8, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening. De voorgenomen ontwikkeling heeft
betrekking op de realisatie van een kinderdagverblijffBSO aan de Middelblok 187A te Gouderak.

Op grond van de toelichting van het bestemmingsplan beoordelen wij of, voorafgaand aan de
besluitvorming het plan, een milieueffectrapport moet worden opgesteld.

2 Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in dit besluit, dat bij de voorbereiding van
het plan voor hierboven genoemde ontwikkeling door MGRSMSMSN geen milieueffectrapport hoeft
te worden opgesteld.

De toelichting van het Bestemmingsplan Middelblok 187A Gouderak maakt onderdeel uit van dit
besluit.

3 Rechtsmiddelen

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is deze beoordeling een
voorbereidingsbesluit waarop geen bezwaar en beroep mogelijk is, tenzij aangetoond kan worden dat
dit besluit belanghebbende rechtstreeks treft.

In de bestemmingsplanprocedure kan door een ieder zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan
naar voren worden gebracht. De zienswijzen kunnen ook betrekking hebben op dit
voorbereidingsbesluit.

4 Procedure

De voorbereiding van het m.e.r.-beoordelingsbesluit heeft plaatsgevonden overeenkomstig het
bepaalde in paragraaf 7.6 van de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage.

Identificatie 2017254137 1 van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 265 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 266 ======================================================================

<pre>De aanmeldnotitie en de daarbij gevoegde bescheiden voldoen aan de eisen die het Besluit
milieueffectrapportage daaraan stelt.

5 Overwegingen

De volgende inhoudelijke overwegingen liggen aan dit besluit ten grondslag:

5.1 Toetsingskader
De aangevraagde activiteit komt niet voor in onderdeel C van de bijlage van het Besluit
milieueffectrapportage. Hierdoor is geen directe plicht om een milieueffectrapport op te stellen.

De aangevraagde activiteit komt wel voor in onderdeel D van de bijlage van het Besluit
milieueffectrapport, namelijk onder D 11.2.
In kolom 2 van D 11.2 is de m.e.r-beoordelingsdrempel opgenomen:

In gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op:

1°. een oppervlakte van 100 hectare of meer,

2° een aaneengesloten gebied en 2000 of meer woningen omvat, of
3°. een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer.

Op grond van het Besluit milieueffectrapportage moet het bevoegd gezag, ook voor activiteiten die

beneden de m.e.r-beoordelingsdrempel liggen, bepalen of de activiteit daadwerkelijk geen belangrijke

nadelige milieugevolgen heeft en of al dan niet een MER opgesteld dient te worden.

Dit dient te gebeuren aan de hand van de criteria genoemd in bijlage III bij de EG-richtlijn

milieueffectbeoordeling (2011/92/EU en 2014/52/EU). Deze criteria omvatten:

- de kenmerken van het project (onder andere omvang en cumulatie);

- de locatie van het project (de kenmerken van het plangebied in relatie met kwetsbaarheid
omgeving);

-  soort en kenmerken van het potentiële effect (mogelijke effecten van de activiteit, onder andere
bereik, waarschijnlijkheid en omkeerbaarheid).

Als uitgangspunt geldt dat alleen een MER hoeft te worden opgesteld, indien het bevoegd gezag van
oordeel is dat dit noodzakelijk is vanwege belangrijke nadelige gevolgen die de activiteit voor het
milieu kan hebben.

5.1.1 De kenmerken van het project

De omvang van het project

Voor de realisatie van het kinderdagverblijf/BSO wordt een aantal (bij-) gebouwen gesloopt en
nieuwbouw gepleegd. Eén schuur blijft behouden. Het buitenterrein wordt ingericht ten behoeve van
een speelweide en het grazen van dieren.

De cumulatie met andere projecten
Er zijn in de directe omgeving geen stedelijke ontwikkelingen.

Het gebruik van natuurlijke hulpbronnen
Dit betreft het gebruik van reguliere natuurlijke bouwmaterialen tijdens de bouw. Bijzondere effecten
zijn hierbij niet te verwachten.

Identificatie 2017254137 2van3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 266 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 267 ======================================================================

<pre>Verontreiniging en hinder
Beperkte hinder en verontreiniging van de omgeving zal plaatsvinden bij de sloop en bij de bouw- en
inrichtingsactiviteiten.

Risico van ongevallen
Het plan veroorzaakt geen risico van zware ongevallen en/of rampen, alsmede de menselijke
gezondheid.

5.1.2 De plaats van het project

Het bestaande grondgebruik
De locatie is lange tijd niet in gebruik geweest en had als bestemming agrarisch met een bouwvlak.

Rijkdom aan en kwaliteit en regeneratieve vermogen natuurlijke hulpbronnen van het gebied

Het plangebied ligt aan de Hollandsche IJssel. Natura 2000 gebieden liggen op ca. 5 km afstand. Op
ca. 100 meter afstand in het achterland liggen gebieden die zijn aangewezen als NNN-gebied (Natuur
Netwerk Nederland). De realisatie van dit project heeft geen invloed op deze gebieden. Er zijn
archeologische verwachtingswaarde aanwezig op deze locatie. Bij voorgenomen
graafwerkzaamheden zal onderzoek nodig zijn.

Het opname vermogen van het natuurlijke milieu
Het natuurlijke milieu ter plaatse heeft een voldoende opname vermogen voor de voorgenomen
ontwikkeling.

5.1.3 Kenmerken van het potentiële effect

Bereik van het effect (Geografisch en grootte getroffen bevolking)
Het effect van aanlegfase en de gebruiksfase van dit plan beperkt zich tot de lokale omgeving.

Grensoverschrijdend karakter
De voorgenomen ontwikkeling heeft geen grensoverschrijdend karakter.

Orde van grootte en complexiteit effect
De effecten zijn beperkt en niet complex van aard.

Duur, frequentie en omkeerbaarheid effect
Het effect van de sloop en realisatie is tijdelijk. Het effect van het gebruik van de kinderdagverblijf/BSO
is langdurig. Het project kan worden teruggebracht naar het huidige gebruik

5.2 Conclusie
Gelet op bovenstaande overwegingen kan worden uitgesloten dat de activiteit belangrijke nadelige
gevolgen voor het milieu heeft. Het opstellen van een milieueffectrapport is daarom niet nodig.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard.

Identificatie 2017254137 3 van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 267 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 268 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 11 OMGEVINGSDIALOOG
</pre>

====================================================================== Einde pagina 268 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 269 ======================================================================

<pre>Beknopte weergave van het vooroverleg met omwonenden i.h.k.v. de
bestemmingsplan wijziging Middelblok 187a te Gouderak.

Wijze van vooroverleg;

Meerdere omwonenden waren reeds lange tijd al op de hoogte van de plannen. Voor de
omgevingsdialoog zijn de omwonenden persoonlijk door iniatiefnemer bezocht in oktober
2022.

Overzicht adressen van mensen die uitgenodigd /gesproken zijn:

De bewoners/eigenaren van Middelblok 187, 189 en 166. Allen zijn direct omwonenden
danwel bedrijfsmatig gevestigd nabij de locatie.

Overzicht getoonde tekeningen/plan versie

Situatietekening van de beoogde situatie na de bestemmingsplan wijziging met daarin
0:3. de situering van de parkeerplaatsen, gebouw t.b.v. kinderopvang, speelweide en
ierverblijf.

Beschrijving opmerkingen/vragen en antwoorden:

De omwonenden hebben aangegeven geen opmerkingen/bezwaren te hebben en
waarderen de informatie voorziening. Vanuit Verdouw Bouwproducten zijn er wel zorgen
over de verkeersveiligheid vanwege de bestaande in/uitrit.

Beschrijving en/of overzicht aanpassingen naar aanleiding van overleg:

De opmerkingen inzake verkeersveiligheid zijn reeds bekend bij iniatiefnemer en de
gemeente. Als oplossing hiervoor wordt de oprit verbreed naar minimaal 5 meter en
voorzien van een opstelstrook voor meerdere personen auto’s, waarbij een haakse
aansluiting op de openbare weg gerealiseerd wordt. Personen auto’s die het terrein
verlaten kunnen de auto’s die het terrein op willen dus op eigen terrein passeren.
Hiermee is het alleen noodzakelijk voor afslaande personen auto’s bij tegemoetkomend
verkeer te wachten op Middelblok. Hiermee is ons inziens de verkeersveiligheid
gegarandeerd.

Pagina 1 van 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 269 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 270 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 12 VOOROVERLEGREACTIES
</pre>

====================================================================== Einde pagina 270 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 271 ======================================================================

<pre>A ODMH mee

088 - 54 50 322
jrings@odmh.nl
Omgevingsdienst Midden-Holland rings@
Postbus 45
2800 AA Gouda
Gemeente Krimpenerwaard 088 - 54 50 000
T.a.v. R. Noorhoff www.odmh.nl
Postbus 51
2820 AB Stolwijk Besluitdatum
R.Noorhoff@Krimpenerwaard.nl Verzenddatum 04-11-2022
info@krimpenerwaard.nl Ons kenmerk 2022245564
Uw kenmerk
Onderwerp Bijlagen 3

Beoordeling omgevingsaspecten Middelblok 187A Gouderak

Beste R. Noorhoff ,

Op 27 september 2022 heeft u ons gevraagd om het conceptbestemmingsplan Middelblok 187A
Gouderak te beoordelen op aspecten uit de fysieke leefomgeving. Dit hebben wij gedaan. Onze
adviezen leest u hieronder. Het conceptbestemmingsplan is van 19 september 2022 en opgesteld
door Ordito.

Situatie en procedure

De initiatiefnemer heeft het voornemen om een kinderdagverblijf/BSO te realiseren op de locatie
Middelblok 187a te Gouderak. Hoewel dit een agrarisch perceel is, heeft de gemeente aangegeven in
principe akkoord te gaan met deze wijziging. Met voorliggend bestemmingsplan kan dit initiatief
planologisch mogelijk worden gemaakt.

Het uitwerkingsplan kan nog niet in procedure worden gebracht
Het (concept) uitwerkingsplan voldoet nog niet aan de huidige wet- en regelgeving. Wij adviseren
daarom dat u de volgende acties uitvoert:

1. Geluid (5.4):
het geluidsrapport moet worden aangevuld

2. Geurhinder (5.5)

onderbouwing aanvullen m.b.t de functieaanduiding paardenhouderij
3. Ecologie (5.8):

aanvullen van de stikstofberekening
4, Mer. (5.11)

ingaan op bijlage IIl van de Europese Richtlijn m.e.r.

De motivering voor deze adviezen leest u in bijlage 2. Alle beoordeelde aspecten staan in bijlage 1.

Identificatie 2022245564 1 van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 271 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 272 ======================================================================

<pre>Wij zien de volgende kansen
Deze sluiten aan bij ambities van de gemeente die zijn vastgelegd in gemeentelijk beleid, afgesloten
convenanten of programma's van de gemeente.

1. Natuurinclusief bouwen:
Nieuwbouw biedt kansen voor natuurinclusieve bouw, neem dit mee bij het ontwerp van de
gebouwen. Door bijvoorbeeld vieermuiskasten en nestkasten voor vogels in te bouwen en de
omgeving groen in te richten.

2. Duurzaamheid:
De bouw van het kinderdagverblijf biedt kansen voor duurzame toepassingen. Wij verwijzen
hiervoor naar de medewerkers duurzaamheid van uw eigen gemeente.

Zorg ervoor dat de volgende besluiten tegelijkertijd genomen worden
Het m.e.r.-beoordelingsbesluit. Een tekstvoorstel wordt te zijner tijd naar u toegestuurd, wanneer de
initiatiefnemer voldoende informatie heeft aangeleverd (zie bijlage 2).

Regels en verbeelding in het bestemmingsplan

Wij hebben begrepen dat de situering van het kinderdagverblijf nog niet definitief is. Indien deze
verandert, kan dit invloed hebben op de conclusies uit deze brief. Wijzigt de situering, neem dan aub
contact met ons op om dit door te nemen.

Belangen van anderen

De provincie Zuid-Holland benoemt in haar Omgevingsbeleid een aantal provinciale milieubelangen.
De ODMH toetst namens de provincie hoe voorgenomen ontwikkelingen zich verhouden tot vier van
deze belangen. Dit leest u in bijlage 3.

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met J. Rings. Dat kan via 088 - 54 50 322 of per e-mail via jrings@odmh.nl.
Vermeld dan het kenmerk 2022133531. Zo kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,

Joost Rings
adviseur ROM

Dit document is digitaal vastgesteld.
Bijlagen
Bijlage 1: Afkadering

Bijlage 2: Motivering omgevingsaspecten
Bijlage 3: Provinciale milieubelangen

Identificatie 2022245564 2van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 272 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 273 ======================================================================

<pre>Bijlage 1: Afkadering

We hebben bij dit advies gekeken naar de volgende aspecten:

* Bodemverontreiniging (5.1)

-  -Verkennend bodemonderzoek Middelblok 187A Gouderak (Linge milieu bv, projectnummer 21-
2160, d.d. 27 januari 2022)

e Luchtkwaliteit (5.3)

« Geluid (5.4)

- Akoestisch onderzoek van K+, kenmerk Rm220449aaA0.davh 01 d.d. 8 september 2022

e Geurhinder (5.5)

e Bedrijven & milieuzonering (5.6)

e Externe veiligheid (5.7)

e Ecologie (5.8)

- Quickscan Wet natuurbescherming Middelblok 187a Gouderak, opsteller Bui-tegewoon,
kenmerk 2022/41, datum september 2022 (door ODMH genoemd: quickscan);

- Memo stikstofdepositie Middelblok 187a Gouderak, opsteller Hans Rietveld agrarisch advies,
zonder kenmerk, d.d. 6 september 2022 (door ODMH genoemd: memo stikstofdepositie);

e Archeologie (5.10)

- Archeologisch bureau- en verkennend veldonderzoek door middel van boringen Middelblok
187a te Gouderak. Door Aeres Milieu, rapport AM 22315, 19 augustus 2022.

e Mer. (5.11)

e Ontplofbare oorlogsresten

Als er opmerkingen zijn over een omgevingsaspect, dan staan deze in bijlage 2.
Als er geen opmerkingen zijn, dan is het aspect akkoord.

De beoordeling is gebaseerd op de op het moment van opstellen geldende wet- en regelgeving.
Wijzigingen in deze wet- en regelgeving kunnen leiden tot andere conclusies.

Identificatie 2022245564 3 van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 273 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 274 ======================================================================

<pre>Bijlage 2: Motivering

Geluid (5.4)
Advies geluid aan aanvrager

1. Het akoestisch onderzoek is niet akkoord.
2. De toelichting is in orde.

Advies geluid aan RO medewerker
3. ODMH stelt, na opdrachtverlening van u, een (ontwerp) besluit hogere waarden op. Leg dit
(ontwerp) besluit gelijktijdig met (ontwerp) bestemmingsplan ter inzage.

Argumenten

1.1 Wij accepteren de berekende geluidsbelastingen vanwege wegverkeer, de geluidsbelastingen
vanwege het industrieterrein Middelblok zijn correct vermeld.

1.2 In paragraaf 4.3 is opgenomen dat de geluidsbelastingen zijn gecumuleerd in het kader van een
goede ruimtelijke ordening. Dit is onvolledig. De gecumuleerde geluidsbelasting moet ook worden
beschouwd binnen een hogere waarden besluit.

1.3 In paragraaf 4.3 kan worden aangeven dat de cumulatieve geluidsbelasting van de wegen en het
industrieterrein is bepaald volgens de methode die is opgenomen in het reken- en
meetvoorschrift 2012.

1.4 In paragraaf 4.3 is opgenomen dat een binnenniveau is aangehouden van 28 dB omdat er sprake
is van een bedgebied. Dit kan op 2 punten worden uitgebreid:

- Toegevoegd kan worden dat de indeling van het gebouw nog onduidelijk is en dat daarom de
strengere eis voor een bedgebied voor het hele gebouw is aangehouden;
- Voor industrielawaai is de eis voor een bedgebied 30 dB(A) etmaalwaarde.

1.5 In paragraaf 4.3 moet worden verduidelijkt dat de eis voor de geluidwering van de gevels volgens
het Bouwbesluit van toepassing is op de hoogste hogere waarde van de afzonderlijke wegen of
van het industrielawaai.

1.6 In het rapport wordt wisselend omgegaan met de geluidsbelasting vanwege het gezoneerde
industrieterrein Middelblok. Enerzijds wordt de actuele geluidsbelasting beschouwd, anderzijds
wordt gesteld dat de maximaal toelaatbare hogere waarde zal worden aangevraagd. Wij stellen
voor om voor het industrielawaai 2 situaties te blijven beschouwen en als volgt vorm te geven.
Voor het berekenen van de karakteristieke gevelwering volgens het bouwbesluit wordt uitgegaan
van de hogere waarde voor het gezoneerde industrieterrein en de hogere waarde voor
Middelblok.

Voor de comforteis wordt uit gegaan van de gecumuleerde geluidsbelasting (industrie +
wegverkeer) waarbij voor het gezoneerde industrieterrein uitgegaan wordt van de berekende
geluidsbelasting.

Door het rapport op deze wijze aan te passen kan enerzijds worden aangetoond dat binnen het
wettelijk kader wordt gebleven en anderzijds aannemelijk worden gemaakt dat de gevelwering
voldoende hoog is.

Geurhinder (5.5)
Advies aan aanvrager:
1. De paragraaf Geurhinder moet worden aangevuld.

Argument:
1.1 In de paragraaf ontbreekt een beschrijving en een toetsing van het naastgelegen perceel
Middelblok 187. Planologisch is hier een paardenhouderij toegestaan. Door het geurbeleid
van de gemeente Krimpenerwaard (op basis van de Wet geurhinder en veehouderijen) moet

Identificatie 2022245564 4 van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 274 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 275 ======================================================================

<pre>tussen een paardenstal en het kinderdagverblijf een afstand worden aangehouden van ten
minste 25 meter. Op pagina 11 van de toelichting is in figuur 7 (schets toekomstige situatie)
wel rekening gehouden met een afstand van 25 meter.

Ecologie (5.8)

Advies ecologie aan aanvrager

1. De quickscan is voldoende. ODMH adviseert te werken volgens de aanbevelingen uit het
ecologische onderzoek.

2. De stikstofberekening moet worden aangevuld.

3. De toelichting is in orde, als de conclusie uit de nieuw uit te voeren stikstofberekening niet
verandert.

Advies ecologie aan de omgevingsvergunningverlener / RO medewerker
4. Voor het vaststellen van het bestemmingsplan is het onderdeel ecologie voldoende, als de
conclusie van stikstof hetzelfde blijft als nu.

Argumenten:

1.1 Het ecologisch onderzoek sluit de aanwezigheid van beschermde soorten voldoende uit.

1.2 Het opvolgen van de aanbevelingen uit het rapport voorkomt schade aan beschermde soorten
tijdens (en na) de werkzaamheden.

2.1 De stikstofberekening moet worden aangevuld met een rekenpunt op Polder Stein. Dit deelgebied
wordt als stikstofgevoelig aangewezen, gedurende de periode dat het bestemmingsplan geldt.

2.2 In de stikstofberekening wordt de aanlegfase niet berekend op basis van de zogenoemde
bouwvrijstellen uit de Wet stikstofreductie en natuurverbetering. Deze bouwvrijstelling is echter komen
te vervallen per 2-11-2022 (na het opstellen van dit rapport). Een onderbouwing voor de bouwfase
moet worden aangevuld.

3.1 De conclusies uit het ecologische onderzoek zijn goed overgenomen in de toelichting. De
conclusie van de stikstofberekening van Polder Stein moet worden aangevuld.

5.1 Met het voorbehoud op stikstof na voldoen toelichting en regels aan wet- en regelgeving. Het
onderzoek is juist verwerkt.

M.e.r. (5.11)

Advies aan aanvrager/RO-medewerker

1. De initiatiefnemer moet deze paragraaf aanvullen. De onderbouwing is vormvrij maar moet
minimaal de criteria uit bijlage Ill van de Europese m.e.r.-richtliin bevatten ((1) kenmerken van
project, 2) plaats van project en 3) kenmerken van potentiële effecten van project).

2. Op basis van de onderbouwing en eventuele adviezen moeten B&W een besluit nemen of een
milieueffectrapport al dan niet opgesteld moet worden. Dit m.e.r.-beoordelingsbesluit kan
genomen worden bij de vaststelling van het ontwerpwijzigingsplan. Als het bevoegd gezag besluit
op grond van de aanmeldnotitie dat een Milieueffectrapportage (MER) noodzakelijk is, dan moet
het bevoegde gezag de planprocedure aanhouden. De initiatiefnemer moet dan eerst een MER
opstellen.

Argument:

1.1 De ODMH is het niet eens met de onderbouwing waarom geen belangrijke nadelige
milieugevolgen optreden. In de onderbouwing ontbreekt de verwijzing naar de criteria uit bijlage III
van de Europese richtlijn m.e.r. Uit jurisprudentie is gebleken dat verwijzen naar de
omgevingsaspecten in de toelichting onvoldoende is. Indien de onderbouwing akkoord is,
ontvangt u een concept m.e.r.-beoordelingsbesluit dat door uw college kan worden vastgesteld.

Identificatie 2022245564 5 van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 275 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 276 ======================================================================

<pre>Ontplofbare Oorlogsresten

Advies:
1. Onderzoek naar ontplofbare oorlogsresten is volgens de ODMH niet noodzakelijk.
2. Als men bij graafwerk toch stuit op een verdacht object, zijn alsnog passende maatregelen nodig.

Argument:

1.1 Uit eerder uitgevoerd grootschalig vooronderzoek blijkt dat het plangebied onverdacht is op
ontplofbare oorlogsresten.

2.1 Hoewel er geen indicaties zijn voor de aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten, kan ODMH
niet met zekerheid stellen dat die er niet zijn.

Identificatie 2022245564 6 van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 276 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 277 ======================================================================

<pre>Bijlage 3: Provinciale milieubelangen

De provincie Zuid-Holland benoemt in haar Omgevingsbeleid een aantal provinciale milieubelangen.
Namens de provincie toetsen wij hoe de voorgenomen ontwikkeling zich verhoudt tot vier van deze
belangen.

Advies:
De voorgenomen ontwikkeling is niet in strijd met de provinciale milieubelangen.

Argument:

1 Bescherming van stiltegebieden

De voorgenomen ontwikkeling vindt plaats in een stiltegebied. De voorgenomen ontwikkeling is echter
niet in strijd met de doelstellingen voor het behoud van het stiltegebied.

2 Windenergie stimuleren

De voorgenomen ontwikkeling vindt niet plaats in (de nabijheid van) een plaatsingsgebied voor
windmolens.

3 Beschermen bedrijventerreinen voor Hogere Milieu Categorie-bedrijven

De voorgenomen ontwikkeling vindt niet plaats in (de nabijheid van) een HMC-bedrijventerrein.
Afname van HMC-locaties is derhalve niet aan de orde.

4 Beschermen van grote groepen mensen

De voorgenomen ontwikkeling ligt niet in een invloedsgebied Groepsrisico van een EV-relevante
risicobron.

Identificatie 2022245564 7 van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 277 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 278 ======================================================================

<< Maasboulevard 123

i, Postbus 4059
~~ 3006 AB Rotterdam
%> Hoogheemraadschap van T. 010.45 37 200
Schieland en de Krimpenerwaard F. 01041 30 694

Gemeente Krimpenerwaard
R. Noordhoff

Dorpsplein 8

2821 AS Stolwijk

Dossiernummer B2022-1067 Contactpersoon R. Hirs Datum 28 november 2022
Documentnummer D2022-11-003149 Telefoon 010 - 45 37 300

Uw kenmerk E-mail vergunningen@hhsk.nl

Onderwerp Beoordeling van het ontwerpbestemmingsplan Middelblok 187a Gouderak

Geachte heer Noordhoff,

Op 4 november 2022 heeft u het hoogheemraadschap gevraagd om het
ontwerpbestemmingsplan Middelblok 187a Gouderak te beoordelen. In deze brief leest u
meer over deze beoordeling.

Beoordeling

Waterbeheer

Wij hebben het ontwerpbestemmingsplan bekeken. In het plan zijn de met het
waterbeheer verbonden belangen voldoende gewaarborgd.

Wegen

Uitrit komt uit op zeer drukke weg, dit vereist aandacht zoals aangegeven in de
ruimtelijke onderbouwing. We onderschrijven dit en ontvangen hiervan graag een nader
uitgewerkt voorstel.

Aandachtspunten
Verder brengen wij de volgende punten onder uw aandacht:

Algemene aandachtspunten:

e Voor bepaalde onderdelen van het plan is een vergunning van het
hoogheemraadschap nodig zijn. In de Keur van Schieland en de Krimpenerwaard is
terug te vinden voor welke activiteiten een vergunningplicht geldt. U vindt de keur op
onze website onder het kopje ‘Wat doen we’.

wegen

e We adviseren om goed naar de interne verkeerscirculatie te kijken en te zorgen voor
voldoende ruimte voor het verkeer op de piektijden. Dit komt de verkeerveiligheid ten
goede t.a.v. de in- en uitrijbewegingen.

e Adviseren om nieuwste gegevens van verkeersmodel te gebruiken. Er is uitgegaan
van het verkeersmodel RVMH3.2 ondertussen is er een nieuwe versie (4.0).

e Er moet rekening worden gehouden met onderhoud van Middelblok (planning
2025/2026) en dijkversterking KIJK, start 2024.

DROGE VOETEN EN SCHOON WATER

www.schielandendekrimpenerwaard.nl



====================================================================== Einde pagina 278 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 279 ======================================================================

<pre>Wilt u ons op de hoogte houden van het plan?
Wij verzoeken u het hoogheemraadschap op de hoogte te houden en te betrekken bij de
verdere uitwerking van het plan.

Wilt u meer informatie?
Neem gerust contact op als u meer informatie wilt. Wij helpen u graag. De
contactgegevens staan bovenaan deze brief.

Met vriendelijke groet,

dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard,
namens dezen,

R. Hirs
Vergunningverlener
Afdeling Publiekszaken
</pre>

====================================================================== Einde pagina 279 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 280 ======================================================================

<pre>Verzenddatum
Zaakkenmerk
Ons kenmerk

Uw kenmerk

Uw brief van

Veiligheidsregio
— mn

HOLLANDS MIDDEN

Gemeente Krimpenerwaard
T.a.v. de heer R. Noorhoff
Dorpsplein 8

2821 AS STOLWIJK

Postadres

Postbus 1123

2302 BC Leiden
Telefoon (088) 246 5000
info@vrhm.nl

www. vrhm.nl

www.brandweer.nl/hollandsmidden

28 november 2022 Contactpersoon Ruud Cové Bijlage(n) 4
2022-011557 Telefoon 0882465752

D2022-11-003280 E-mail info@vrhm.nl

- Onderwerp Ontwerpbestemmingsplan Middelblok 187a Gouderak
8 november 2022 Locatie Middelblok 187a, 2831BN Gouderak

Graag bij correspondentie zaakkenmerk, ons kenmerk en onderwerp vermelden.

Geachte heer Noorhoff,

Op 23 november 2022 heeft u de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) verzocht advies uit
te brengen over de fysieke veiligheid omtrent het bestemmingsplan op de locatie Middelblok
187a in Gouderak. Het advies is opgesteld op basis van het adviesrecht zoals beschreven in
artikel 10 en 25 vanuit de Wet Veiligheidsregio's en artikel 2.14 van de WABO.

Beschrijving plangebied
Met het bestemmingsplan wordt beoogd om de realisatie van een kinderdagverblijf en
buitenschoolse opvang voor maximaal 80 kinderen mogelijk te maken.

Advies
Om de kans op incidenten te verkleinen, de effecten te beperken en / of de zelfredzaamheid van
de aanwezigen en het optreden van de hulpdiensten te verbeteren, adviseren wij u het volgende:

* Op dit moment zijn er geen externe risicobronnen in de directe omgeving aanwezig.
Bij een goede ruimtelijke ordening worden risicoveroorzakers en kwetsbare locaties
op afstand van elkaar aangelegd. Met de keuze voor een kinderdagverblijf/BSO in dit
industriegebied wordt de vestiging van milieubelastende bedrijven dan wel bedrijven
met een externe veiligheidsrisico beperkt. Geadviseerd wordt hierin een bewuste
keuze te maken ten aanzien van de toekomstige ontwikkelmogelijkheden voor dit
gebied.

e Inde bestaande situatie is volgens de digitale informatie nabij het plangebied een
brandkraan aanwezig die dienst kan doen als offensieve bluswatervoorziening ten
behoeve van de brandweer. Echter is deze via Streetview niet terug te zien.
Geadviseerd wordt te (laten) controleren of de brandkraan nog aanwezig is en deze
zo nodig beter zichtbaar te maken.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 280 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 281 ======================================================================

<pre>e De ingang van het hoofdgebouw lijkt nu niet tot op 10 meter bereikbaar te zijn door
een brandweervoertuig. Geadviseerd wordt om te voorzien in een opstelplaats tot op
een afstand van 10 meter gemeten van de (brandweer)ingang, zodat voldaan wordt
aan artikel 6.37 van het Bouwbesluit en daarmee een snelle inzet voor het beperken
van schade en eventueel redden van personen mogelijk wordt gemaakt. Wij
verzoeken u op tekening weer te geven hoe en op welke wijze (inclusief bochtstralen)
het terrein van door een brandweervoertuig benaderd kan worden.

e Het handelingsperspectief van de aanwezigen personen is bij een toxische walk en
een brand in de omgeving nog niet geborgd. Onduidelijk is of de mechanische
ventilatie eenvoudig afschakelbaar is. Voor het scenario toxische wolk adviseer ik u
het mechanische ventilatiesysteem eenvoudig door de bewoners in de eigen woning
centraal uit te kunnen laten zetten. Dit kan bijvoorbeeld door de stekker van het
ventilatiesysteem eenvoudig bereikbaar te maken. In het toekomstige Bbl is in artikel
4.124, lid vier geregeld dat de mechanische ventilatievoorziening bij een externe
calamiteit handmatig moet kunnen worden uitgeschakeld.

In ons advies richten wij ons op het optimaliseren van de veiligheidssituatie. In bijlage 1 wordt
nadere uitleg gegeven aan de bovenstaande adviezen.

Niet alle geadviseerde maatregelen kunnen worden opgenomen in dit bestemmingsplan, maar
zijn bedoeld voor andere afdelingen binnen de gemeente. Deze maatregelen kunnen mogelijk
binnen andere ruimtelijke plannen of door andere disciplines van de gemeente worden geborgd.
De VRHM gaat ervan uit dat na de bestuurlijke afweging de overgenomen maatregelen bij de
juiste afdeling(en) van uw gemeente bekend worden gemaakt.

Opvolging of afwijking van het advies

De informatie in dit dossier is door de gezamenlijke hulpdiensten (politie, GHOR en brandweer)
besproken en vertaald naar dit advies. Bij afwijking van dit advies kan dit effecten hebben op de
(multidisicplinaire) hulpverlening. Graag ontvangen wij van u een afschrift van het door u
genomen besluit.

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, of wilt u graag meer informatie, dan
kunt u contact opnemen met de casemanager zoals benoemd in het briefhoofd, via info@vrhm.nl
of via 088 2465000.

Met vriendelijke groet,
Namens het dagelijks bestuur,

M Pp,
On
(7?

Ing. P.P. Kunnen, afdelingsmanager Brandveiligheid Brandweer Hollands Midden

Digitaal verzonden aan:
e R.noorhoff@krimpenerwaard.nl

Bijlage(n):
e _Adviesrapport
</pre>

====================================================================== Einde pagina 281 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 282 ======================================================================

<pre>Bijlage 1: Adviesrapport

1. Inleiding
Dit is het adviesrapport dat hoort bij de brief met kenmerk D2022-11-003280.

Aanleiding

U heeft ons gevraagd om een advies te geven over het concept-ontwerpbestemmingsplan
Middelblok 187a in Gouderak. Beoogd wordt om de realisatie van een kinderdagverblijf en
buitenschoolse opvang voor maximaal 80 kinderen mogelijk te maken. Bij het opstellen van het
advies is gebruik gemaakt van het conceptbestemmingsplan Middelblok 187a Gouderak

d.d. 19 september 2022.

2. Relevante scenario's
Voor dit plangebied is het scenario Gebouwbrand van toepassing. Er bevinden zich geen andere
relevante risicobronnen binnen of in de directe omgeving van het bestemmingsplan.

3. Beschrijving situatie

Onderstaande analyse op basis van het Kenmerkenschema van het Instituut Fysieke Veiligheid
schetst een beeld van de toekomstige ontwikkeling. De verschillende kenmerken kennen
onderling ook een bepaalde mate van samenhang waardoor de kenmerken niet onafhankelijk
van elkaar bekeken moeten worden maar juist in gezamenlijkheid.

Menskenmerken

Kinderen tot vier jaar worden aangemerkt als niet-zelfredzamen. In kinderdagverblijven voor
kinderen jonger dan vier jaar geslapen. Bij een calamiteit ligt er een taak bij de verzorgers om de
kinderen naar veilig gebied te kunnen begeleiden.

Voor de kinderen van de buitenschoolse opvang geldt het volgende. Kinderen tot zes jaar
kunnen meestal nog niet zelfstandig een gebouw verlaten. Ook hebben zij nog moeite met het
snel afdalen van een trap. Geadviseerd wordt om kinderen tot en met zes jaar op de begane
grond te situeren.

Vanaf zes jaar kunnen wel zelfstandiger (onder begeleiding) een gebouw tijdig verlaten. Er wordt
aangenomen dat de gebruikers zich in wakende toestand bevinden, bekend zijn met de indeling
van het gebouw, voor het overgrote merendeel valide (dus zelfredzaam) zijn en over normale
verstandelijke vermogens beschikken.

Gebouw- en Plangebiedkenmerken

Het plangebied is in de huidige situatie niet in gebruik als kinderopvanglocatie. In de toekomstige
situatie zal er één hoofdgebouw voor maximaal 80 kinderen gerealiseerd worden. Uit de
toelichting blijkt dat de bouwwerken uit maximaal twee bouwlagen zullen gaan bestaan.
Ontsluiting van het plangebied zal plaatsvinden op het Middelblok.

Incidentkenmerken

Gebouwbrand

Voor dit plangebied is een gebouwbrand een relevant scenario. Gezien de vrije ligging zal een
brand zich niet snel naar andere gebouwen verspreiden. Vanwege de nieuwbouw zal een brand
zich op basis van de bouweisen niet snel naar andere bouwdelen uitbreiden, Het hoofdgebouw
zal onder andere voorzien moeten worden van installaties waarmee een snelle alarmering en
ontvluchting van aanwezige personen wordt versneld.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 282 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 283 ======================================================================

<pre>Omgevingskenmerken

Bereikbaarheid

Voor hulpdiensten is het goed kunnen bereiken en verlaten van een incident met eigen materieel
en eigen personeel van cruciaal belang. Hiervoor is het van belang dat wegen zo veel mogelijk
een onbelemmerde doorgang bieden.

De planlocatie bevindt zich in het buitengebied van Gouderak en is gesitueerd aan de
doorgaande weg. De locatie is over de openbare weg goed bereikbaar en de wegafmetingen zijn
voldoende. De ontsluiting van de kavels zal plaatsvinden via een eigen erfontsluiting.

De ingang van het hoofdgebouw lijkt nu niet tot op 10 meter bereikbaar te zijn door een
brandweervoertuig. Geadviseerd wordt om te voorzien in een opstelplaats tot op een afstand van
10 meter gemeten van de (brandweer)ingang, zodat voldaan wordt aan artikel 6,37 van het
Bouwbesluit en daarmee een snelle inzet voor het beperken van schade en eventueel redden
van personen mogelijk wordt gemaakt. Gezien de doodlopende weg van rond de 80 meter is het
noodzakelijk dat de weg ten minste 5 meter breed wordt en dat de parkeerplaats als keer-
/steekmogelijkheid gebruikt kan worden, zie ook onderstaande afbeelding. Wij verzoeken u de
noodzakelijke bereikbaarheidsmaatregelen voor de brandweer te verwerken in het plan. Gezien
de beperkte oppervlakte van het bouwwerk is de lichte overschrijding van 10 meter naar de
brandweeringang acceptabel.

uitrit verbreden en kes Directe verbinding
verlengen (=rinder steil) naar brandkraan

Tea grastegels

EN

24

diertnweide

1 on 7 Min, wegbreedte
mstputkn 5 meter

[ Ze \
verwijderen er (4 r=

VED
id |

ZZ

2 |
ee Keer-isteek ii,
7 mogelhjkheid =
Opstelplaals speerwede 5
Brandweer

Alarmering bevolking

Voor alarmering van de bevolking bij calamiteiten buiten het bouwwerk wordt gebruik gemaakt
van de waarschuwings-alarmeringssirene. In de nabijheid van het plangebied is een WAS-paal
aanwezig. Daarnaast speelt ook het NL-alertsysteem een steeds belangrijkere rol bij het
alarmeren van de bevolking.

Interventiekenmerken

Een adequate bluswatervoorziening, bestaande uit offensief en defensief bluswater, en een
goede bereikbaarheid van zowel de bluswatervoorzieningen als de incidentlocatie, zijn
randvoorwaarden voor een effectieve en efficiënte incidentbestrijding door de brandweer.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 283 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 284 ======================================================================

<pre>Offensieve bluswatervoorziening
In de bestaande situatie is volgens de digitale informatie nabij het plangebied een brandkraan

aanwezig die dienst kan doen als offensieve bluswatervoorziening ten behoeve van de
brandweer. Echter is deze via Streetview niet terug te zien. Geadviseerd wordt te (laten)
controleren of de brandkraan nog aanwezig is en deze zo nodig beter zichtbaar te maken.

De

midde”

Hierbij is het wel van belang dat de verbinding tussen brandkraan en het blusvoertuig via de
parkeerplaatsen op het eigen terrein aangelegd kan worden. Voor zover nu te beoordelen is dit
goed mogelijk.

Defensieve bluswatervoorziening
De benodigde defensieve bluswatervoorziening is toereikend, de waterwinplaats voldoet aan de

minimaal benodigde waterlevering. Het open water ligt binnen een afstand van 400 meter vanaf
de opstelplaats.

Opkomsttijd
De opkomsttijd van de brandweer naar het plangebied wordt overschreden. De wettelijke norm

bedraagt acht minuten voor gebouwen met een onderwijsfunctie/logiesfunctie. Er is een
gemiddelde overschrijding van de opkomsttijd van minder dan één minuut, Geadviseerd wordt
om deze geringe overschrijding te accepteren, mede gezien de realisatie van bouwkundige en
installatietechnische voorzieningen welke (behoren te) voldoen aan het nieuwbouwniveau van
het Bouwbesluit.

4. Analyse en advies

Op basis van de vijf kenmerken, zoals beschreven in het voorgaande hoofdstuk, is er een
analyse uitgevoerd. Deze analyse gaat in op de volgende aspecten: incident- en vluchtscenario
en het bestrijdbaarheidsscenario.

Incident- en vluchtscenario

Gebouwbrand

Het handelingsperspectief van de aanwezigen personen is bij een gebouwbrand vanuit
ruimtelijke ordeningsoogpunt goed. De ontvluchting vanuit het plangebied naar de openbare weg
is voldoende mogelijk. Voor het bestemmingsplan zijn geen bezwaren. Het veilig ontvluchten
vanuit het hoofdgebouw als ook de overige brandveiligheidsonderdelen binnen het plangebied
komt in de aanvraag omgevingsvergunning activiteit bouwen naar voren.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 284 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 285 ======================================================================

<pre>Toxische wolk

Het handelingsperspectief van de aanwezigen personen is bij een toxische wolk en een brand in
de omgeving nog niet geborgd. Onduidelijk is of de mechanische ventilatie eenvoudig
afschakelbaar is. Voor het scenario toxische wolk adviseer ik u het mechanische
ventilatiesysteem eenvoudig door de bewoners in de eigen woning centraal uit te kunnen laten
zetten. Dit kan bijvoorbeeld door de stekker van het ventilatiesysteem eenvoudig bereikbaar te
maken. In het toekomstige Bbl is in artikel 4.124, lid vier geregeld dat de mechanische
ventilatievoorziening bij een externe calimiteit handmatig moet kunnen worden uitgeschakeld.

Bestrijdbaarheidsscenario

Gebouwbrand

Er heeft geen goede beoordeling van de bestrijdbaarheid van een gebouwbrand kunnen
plaatsvinden. Dit komt vanwege de onduidelijkheid over de maatvoering/bochtstralen binnen het
plangebied. Om die reden adviseer ik u de ontbrekende gegevens aan te vullen en ons voor
deze onderdelen om advies te vragen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 285 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 286 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 13 ZIENSWIJZE
</pre>

====================================================================== Einde pagina 286 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 287 ======================================================================

<pre>retouradres: Postbus 49, 3000 AA Rotterdam Stedin

Gemeente Krimpenerwaard ina
P/a Omgevingsdienst Midden-Holland edelen
088 896 39 63
T.a.v. burgemeesters en wethouders
www.stedin.net
eon a 60 KvK Rotterdam 24289101
8000 AA GOUDA
Datum 17-03-2023 Behandeld door Leyla Erbisim
Gemeenteblad 2023, 81914 d.d. 28-2-2023 Telefoon 06 28226815
2023, 104310 d.d. 14-03-2023 (rectificatie) E-mail Leyla. Erbisim@stedin.net
Onderwerp ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit SP 2023-0215

hogere waarde Wet geluidhinder Middelblok Kenmerk
187a Gouderak

Geachte heer, mevrouw,

Wij hebben kennisgenomen dat het ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder
Middelblok 187a Gouderak vanaf 15 februari 2023 ter inzage ligt. Graag willen wij als belanghebbenden reageren
op de beoogde plannen.

Wij hebben het plan geanalyseerd en beoordeeld. Na bestudering van het plan merken wij op dat in het gebied
kabels en leidingen en de daarbij behorende objecten (hierna: assets) van Stedin zijn gesitueerd. De beoogde
wijzigingen hebben mogelijk gevolgen voor de alhier aanwezige gasleiding. Wij lichten dat hieronder toe.

Stedin heeft als netbeheerder een maatschappelijke functie en is verantwoordelijk voor distributie van elektriciteit
en gas. Op grond van de energiewetten (Elektriciteitswet en Gaswet) heeft Stedin tot taak de elektriciteits- en
gasnetten op economische voorwaarden in werking te hebben, te onderhouden en te ontwikkelen op een wijze die
de veiligheid, doelmatigheid en betrouwbaarheid waarborgt en het milieu ontziet. Naast de wettelijke verplichting
kijkt Stedin ook naar de (technische) uitvoerbaarheid en de maatschappelijke impact wat dit mogelijkerwijs tot
gevolg gaat hebben en waarbij de kosten beheers- en betaalbaar blijven. De keuze die Stedin in haar net maakt,
heeft impact op haar bedrijfsvoering.

Wij hebben in principe geen bezwaar op het plan, echter wij willen u graag op het volgende attenderen. Uit de
stukken kunnen wij niet goed opmaken wat de exacte plannen zijn t.a.v. de aldaar gelegen gasleiding (3 bar)
mogelijk dat de inrichting van het terrein dan wel de onderdelen dat gericht is op de buitenactiviteiten knelpunten
ta.v. de gasleiding kunnen gaan ontstaan, zie de onderstaande afbeeldingen.

Ligging van de gasleiding (groene lijn) in het Beoogde inrichting
plangebied (bruine vlak)

</pre>

====================================================================== Einde pagina 287 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 288 ======================================================================

<pre>Onderwerp ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder Pagina = Zvan 2
Middelblok 187a Gouderak

Graag willen wij u dan wel de initiatiefnemer in deze fase:

a) erop wijzen dat er voor de aldaar gelegen gasleiding een zakelijk recht van toepassing is. Wij vragen
daarom ook te handelen conform het zakelijk recht (bijv. een gesloten verharding op een gasleiding is
i.v.m. de veiligheid niet toegestaan daarbij dient de gasleiding 24/7 vrij bereikbaar te zijn).

b) dat bij de beoogde werkzaamheden nabij de gasleiding, in de verschillende fasen tot en met de beoogde
nieuwe situatie, gene impact heeft op de gasleiding. Bij twijfel kan er contact wordt opgenomen met
Stedin, zodat wij kunnen bepalen of dat mogelijk impact kan gaan hebben op de aldaar aanwezige
gasleiding. Dat geldt ook voor de tijdelijk (en of permanente) werk- en toegangswegen

c) De eventueel te nemen dan wel benodigde maatregelen zullen dan ook op kosten van de initiatiefnemer
zijn.

Tevens willen wij u al op voorhand vragen om onderstaande in de te verlenen vergunning op te nemen

* Zorgvuldigheidshalve vragen wij u, dan wel de initiatiefnemer, extra aandacht voor de
uitvoeringswerkzaamheden en w.o. de graaf-en sloopwerkzaamheden m.n. voor de verplichting tot
zorgvuldig graven. Dat geldt eveneens voor eventueel ingezette (onderjaannemers.

= _ Vooraf dient bepaald te worden op welke afstand er gewerkt kan worden in de nabijheid van de assets
w.o. ook bouwverkeer.

* _ Verder willen wij erop attenderen dat de asset te allen tijde vrij toegankelijk en bereikbaar dienen te
blijven in de (tijdelijke) en nieuwe situatie, waarbij de ongestoorde ligging en leveringszekerheid geborgd
blijven.

« Indien van toepassing is het advies om in overleg met de netbeheerder te bepalen op welke afstand de
bomen worden geplant en welke techniek gebruikt kan worden zodat er zo min mogelijk kans is op
beschadiging, zowel bij het planten en/ of rooien.

= _ Het is mogelijk dat de daadwerkelijke ligging van de verbinding afwijkt (n.a.v. een Klic-melding dan wel
de openbare date van de site van Stedin), ter plaatse dient dit vastgesteld te worden door het graven van
proefsleuven. Door werking van de ondergrond en eerdere grondroering kan zowel de ligging als de
dekking afwijken van de oorspronkelijke situatie bij aanleg van de assets. Wij gaan er van uit dat de
werkzaamheden niet leiden tot wijzigingen van de dekking op alhier gelegen assets.

= De ongestoorde en veilige ligging en de bereikbaarheid dient geborgd te blijven (dit geldt ook voor
eventuele werk- en /of toegangswegen die op de gasleiding zijn beoogd).

* _ Vervolgens vragen wij om het opstalrecht te respecteren en hierna te laten handelen.

«= Tot slot vragen wij om de adviezen op de site van Stedin:
https://www.stedin.net/zakelijk/techniek/richtlijnen-wibon-crow-500 in het kader van ‘het type activiteit
nabij de assets van Stedin bij de voorbereiding en uitvoering op te (laten) volgen.

Kortom wij verzoeken u om bij de verdere planvorming van de inrichting rekening te (laten) houden met de aldaar
gelegen gasleiding w.o. bebouwing, beplating, parkeren/wegen met de keuze voor verharding (gesloten
verharding is niet toegestaan i.v.m. de veiligheid), speelweiden (wettelijke normen: minimale afstand tot de
gasleiding) en of andere niet gewenste opstallen en of werkzaamheden die boven op de leiding mogelijkerwijs is
beoogd. De wetgever stelt eisen in het kader van veiligheidsafstanden van de leidingen tot bebouwingen en/ of
beperkt kwetsbaar en of kwetsbare objecten. Onzes inziens dienen en kunnen de plannen dan zo ontwikkeld
worden dat de assets zoveel mogelijk (ongestoord én veilig) kan blijven liggen en er geen omlegging of extra
maatregelen noodzakelijk zijn.

Graag worden wij ook geïnformeerd over de verdere plannen en denken wij ook graag mee. Gelet op voorgaande,
verzoeken wij u om de aangedragen punten in het plan over te nemen en ons belang als netbeheerder bij de
plannen mee te nemen. Wij zijn van harte bereid om daarover met u in gesprek te gaan. Ook leveren we graag
een bijdrage aan uw plannen.

Met vriendelijke groet,
|

poe

Jort Kuipers
Hoofd afdeling Ruimte en Recht
</pre>

====================================================================== Einde pagina 288 =================================================================

<br><br>