<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                                                  NOORD-OOSTGEVEL                                                                                                                                                                                               ZUID-OOSTGEVEL                                                                                                         ZUID-WESTGEVEL                                                              NOORD-WESTGEVEL




                                                                             A                              B                            C                                                  D                                E                                                  F                                               G
                                                                                                                                                                                                     25.460




                                                                                                                                                                                                                                                                                                    B
                                                                                      3.825                                 3.655                                  4.400                                             4.400                         4.188                                                5.063               70
                                                                    112




                                                 1
                                                                    198




                                                                                                                                                                                                 104 l/s
                                                                                                                                                                                                                                                                           52 l/s     39 l/s
                                                                                                                                    143 l/s
                                                                                                                                                                                                                                                       SLAAPRUIMTE
                                                                                                                                                                                                                                                       verblijfsruimte
                                                                                                                                                                                                                                                       Opp.: 6,5 m2                 SLAAPRUIMTE             BERGING
                                                                                                                                                                                                                                                       bf                           verblijfsruimte         onb.rt.
                                                                                                                                                                                                                                                                                    Opp.: 7,2 m2            Opp.: 11,7 m2
                                                                                                                                                                                                                                                                                    bf                      bf
                                                                                                                                                                                         KINDEROPVANGGROEP
                                                                                                                                                                                         verblijfsruimte                                                    HAL
                                                                                                                                                                                         Opp.: 51,7 m2                                                      Opp.: 3,0 m2
                                                                                                                                                                                         bijeenkomstf. 16p incl. leiding                                    bf



                                                                                                                                                                                                               104 l/s
                                                     10.460



                                                                    10.064




                                                                                                                                                                                                                                                   SANITAIRE RUIMTE
                                                                                                                                                                                                                             TOILET                Opp.: 6,6 m2
                                                                A                               PEUTEROPVANGGROEP/BSO                                                                                HAL                                           bf
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    A
                                                                                                                                                                                                                             toiletrt
                                                                                                verblijfsruimte                                                                                      vrksrt                  Opp.: 2,7   m2
                                                                                                Opp.: 72,8 m2                                                20m                                     Opp.: 20,8 m2
                                                                                                                                                                                                                             bf
                                                                                                bf 22p incl. leiding                                                                                 bf                                  7,0l/s    7,0l/s
                                                                                                                                                                                                                                                                                    ONTMOETINGSRUIMTE BUURTSCHUUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                    onb.rt.
                                                                                                                                                                                                                                                                                    Opp.: 28,6 m2
                                                                                                                                                                                                                26 l/s            7,0l/s
                                                                                                                                             7,0l/s                7,0l/s                                                                                                           bf
                                                                                                                                      143 l/s
                                                                                                                                                                                     KANTOOR                                             OPSTEL BUGGY/KAST/TR
                                                                                                                                              SANITAIRE RUIMTE
                                                                                                                                              toiletrt
                                                                                                                                                                                     verblijfsruimte                                     onb.rt.
                                                                                                                                                                                                                                         Opp.: 12,0 m2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   A                           B                           C              D                      E         F             G
                                                                                                                                                                                     Opp.: 12,8 m2
                                                                                                                                              Opp.: 7,4 m2                                                                               bf
                                                                                                                                                                                     bf
                                                                                                                                              bf
                                                                                                                                                                            26 l/s                                           MK                                                                                             S                                                                                          DOORSNEDE A-A
                                                                    198




                                                                                                                                                                                                                                  Droger      WM
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            6

                                                 2
                                                     70



                                                                    112




                                                                                                                                                                                                                                                                                                    B




                                                                                                                                                                      BEGANE GROND
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    03
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              +5.061


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              P3                    P2




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Buitenruimte kinderopvang
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           02                                                                              Per kind wordt er ten minste 3m2 buitenspeelruimte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           gevraagd. In de kinderopvang is de verdeling als volgt:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              +3.066                                                                                                   - 14 kinderen kinderopvang
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       - 20 kinderen PEUTEROPVANGGROEP/BSO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Een totaal van 34 kinderen vraagt een buitenspeelruimte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           van tenminste 102m2.

                        RENVOOI MATERIAAL EN KLEUR                                                                                       BRANDPREVENTIE VOORZIENINGEN                                                                              LEGENDA WANDEN                                                                       LEGENDA DIVERSE                                                                                                                                                                    Oppervlakte buitenruimte is 170m2 dus deze
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           buitenspeelruimte is ruim conform artikel 10 van "de
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen 2012"
                        Gevel                                 Stalen profielplaat (potdeksel)        Zwart                               - materiaalgebruik nabij stookplaats / CV-ketel                                                                               gips en osb                                                          wp     opstelplaats warmtepomp met boiler
                        Plint Gevel                           Beton                                  Grijs                                 onbrandbaar volgens NEN 6064.                                                                                               stijlen 38x235 en isolatie (buitenwand)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           01
                        Kozijnen                              Hout                                   Wit                                 - alle constructieonderdelen grenzend aan binnenlucht                                                                         zweedsrabat staalprofiel                                                    opstelplaats MV-unit                                                       ±0
                        Deuren en ramen                       Hout                                   Antraciet                             voldoen aan brandklasse D en rookklasse S2 conform
                        Goten                                 Aluminium/zink                         Grijs                                 NEN-EN 13501-1.                                                                                                             beide zijden gips en osb                                              S     schuimblusser 6 liter
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             6
                        Overstekken                           Hout/aluminium                         Steengrijs                          - alle constructieonderdelen grenzend aan buitenlucht                                                                         stokkenwand n.t.b. met isolatie (scheidend/dragend)
                        Hellende daken                        Trapeziumplaat                         Antraciet                             voldoen aan brandklasse D conform NEN-EN 13501-1.                                                                                                                                              stl.r./mv standleing riool / mechanische ventilatie
                                                                                                                                         - er zijn geen verbandingstoestellen met een nominale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                kinderopvang + buurtschuur
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          hwa      standleiding hwa
                                                                                                                                           waarde >130kW en technische ruimten >50m2 aanwezig.
                                                                                                                                         - rookwerendheid van brandwerende wanden in R200/Ra volgens NEN                                                                                                                                   32 l/s mechanische ventilatie afzuigpunt




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Droger




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Droger




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Droger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      WM




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  WM




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           WM
                                                                                                                                         6075
                                          ISOLATIEVOORZIENINGEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1                        2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           32 l/s mechanische ventilatie inblaaspunt




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         P4
                                          Begane grondvloer                                         Rc = 3.70           2
                                                                                                                       m K/W             DEUREN EN RAMEN




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           P4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         P3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Droger      WM    Droger   WM   WM   Droger




                                                                                                                                                                                                                                                   INSTALLATIES                                                                                    zelfsluitende deur
                                          Gevel                                                     Rc = 4.70          m2K/W
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                DOORSNEDE B-B




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           P3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         P2
                                          Hellend dak                                               Rc = 6.30          m2K/W             Alle nieuwe binnendeuren en de entreedeur uitvoeren in                                                                                                                                                    30 minuten brandwerend
                                                                                                                                                                                                                                                   Elektrainstallatie conform NEN 1010
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      P1    P2       P3    P4




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           P2
                                                                                                                                         min. 930mm breed en 2315mm hoog. Vrije doorgang >




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         P1
                                          Uw-waarde (kozijn inclusief glas)                         Uw= 1.40           W/m2K             850x2300mm.                                                                                               Aansluitpunten gas: geen                                                                        60 minuten brandwerend




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           P1
                                                                                                                                                                                                                                                   Aansluitpunten water: Alle aangegeven sanitaire toestellen                                      brandwerend en zelfsluitende deur in dezelfde minuten als de wand
                                                                                                                                         AFWERKING TOILETRUIMTE(N)                                                                                 en verwarmingstoestel
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   brandwerende deur in dezelfde minuten als de wand
                                                                                                                                         - Vloer geheel voorzien van tegelwerk.                                                                    Alle verblijfsruimten uitvoeren met een verlichtings-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   SITUATIE | 1:500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   zelfsluitende deur
                                                                                                                                         - Wanden rondom tot plafond voorzien van wandtegelwerk.                                                   installatie die een op de vloer gemeten verlichtingssterkte
                                                                                                                                                                                                                                                   kan geven van ten minste 1 lux.                                                           30m   brandslanghaspel 30m
                                                                                                                                         DAGLICHT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  IJsseldijk-Noord 123
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   handmelder
                                                                                                                                                                                                                                                   VENTILATIE                                                                                                                                                                                                                      2935 BK Ouderkerk aan den IJssel
                                                                                                                                         Alle verblijfsgebieden voldoen aan de equivalente daglicht eisen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   slow whoop, positie en def aantal n.t.b. conform norm                                                                           Kadastrale gemeente: Ouderkerk aan den IJssel




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         N
                                                                                                                                         volgens de in tabel 3.74 gegeven oppervlakte van 2,5 % per gebied.                                        Verblijfsruimten van bijeenkomstfunctie en kantoorfunctie voorzien van
                                                                                                                                         Met uitzondering van bijeenkomstfunctie waar de eis niet van                                                                                                                                                                                                                                                                              Sectie: B, nummer: 4357
                                                                                                                                                                                                                                                   mechanische afzuiging en mechanische toevoer met                                                rookmelder NEN 2335 in de ruimte, aantal en posities conform NEN
                                                                                                                                         toepassing is.                                                                                            warmteterugwinning.
                                                                                                                                                                                                                                                   De verblijfsruimten voorzien van 6,5l/s per persoon.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   vluchtrouteaanduiding met verlichting en noodverl.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   conform NEN3011 en NEN-EN 1838 art. 5.2 t/m 5.6.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 BA-01
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             3202                                                                OPVANG
                                                                                                                                                                                                                                                   Toiletruimten voorzien van mechanische afvoer. Toevoer via spleten
                                                                                                                                                                                                                                                   onder deur vanuit de andere ruimten.                                                            brandmeldcentrale                                                                                                         Projectnummer                                                      Tekening

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Project         SCHUUR KINDEROPVANG                                Omschrijving     Tekening aanvraag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 omgevingsvergunning gevels,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             IJSSELDIJK-NOORD 123                                                doorsneden en plattegronden
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             OUDERKERK A/D IJSSEL

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Opdrachtgever   Den Dikken Boom 123-45 B.V.                        Schaal           1:100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             IJsseldijk-Noord 123                               Datum            30-10-2023 | CS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2935 BK Ouderkerk aan den IJssel                   Gewijzigd (A)    01-11-2023 | CS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (B)   29-11-2023 | CS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (C)   26-03-2024 | CS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (D)   01-07-2024 | CS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (E)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (F)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (G)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (H)




GSPublisherVersion 1060.87.87.100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Opaalstraat 5     |   2872 ZR Schoonhoven           |        t 0182 - 32 01 11      |   info@verstoep.nl                                      |             www.verstoep.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>