<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                                                                KOZIJNEN in alle gevels
                                                               VELUX CLASSICO vervangen/aanbrengen                                                                                                                                                              repareren/delen vervangen                                                             VELUX CLASSICO raam aanbrengen
                                                               VELUX raam aanbrengen                                                                                                                                                                            zie kozijnen overzicht                                                                                                                                                                                                                                                   VELUX CLASSICO raam aanbrengen
                                                                                          780X1400                                                                                                                                                                                                                                                    780x1400
                                                                                                                                                                             Te vervangen dakkapel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       780x1400
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  +10.762                                                                                                +10.762                                                                                                                                                                                               +10.693




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 APPARTEMENT 5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               APPARTEMENT 3                                                                                                                                                                                            APPARTEMENT 3
                                                                                                                                                          Merk-W               Merk-X
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         +6.290
                                                                                                                         Merk-U
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Kunststof goot                                                         Merk-F                                        Merk-G                                                                                                                                                                                                             Merk-N
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         +5.920
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       vervangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  +5.750                                                                                                                                                                                                                                                                                                       +5.750
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  +5.380                                                                                                                                                                                                                                                                                                       +5.380


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 APPARTEMENT 4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Merk-O
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               APPARTEMENT 2                                                                                                                                                                                            APPARTEMENT 2
                                                                                                                                                                                                                                                                        Merk-A                                   Merk-A                                          Merk-B                Merk-B
                                                                                                          Merk-R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Merk-D                                    Merk-E          Merk-E
                                          Merk-S                     Merk-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              +3.160
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Merk-I                     Merk-I                                                                          Merk-L                    Merk-M                                                                                                                                                                                                         +2.790
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  +2.630                                                                                                                                                                                                                                                                                                       +2.630
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  +2.260                                                                                                                                                                                                                                                                                                       +2.260
                                                                                                                                                          Merk-V                   Merk-V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Merk-C

                                                                                          Merk-Q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               APPARTEMENT 1                                                                                     APPARTEMENT 1                                                                                          APPARTEMENT 1
                                                                                                           Merk-R
                                          Merk-P                     Merk-P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              +630
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Merk-H                     Merk-H                                                                          Merk-J                    Merk-K                                                                                                                                                                                                         +330
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  +0                                                                                                     +0                                                                                                                                                                                                    +0




                                                                  LINKER ZIJGEVEL (noord)                                                                                                                                                                                                                        VOORGEVEL (west)                                                                                                                                                                                                          RECHTER ZIJGEVEL (zuid)                                                                                                                                                                                             ACHTERGEVEL (oost)                                                                                                           DOORSNEDE A-A                                                                                                                                   DOORSNEDE B-B




                                Bouwhistorische opname IJsseldijk Noord 123 te Ouderkerk aan den IJssel                                                                                        versie: definitief 5-12-2023                                                                                      Bouwhistorische opname IJsseldijk Noord 123 te Ouderkerk aan den IJssel                                                                            versie: definitief 5-12-2023                                                                                            Bouwhistorische opname IJsseldijk Noord 123 te Ouderkerk aan den IJssel                                                                         versie: definitief 5-12-2023
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        RENVOOI MATERIAAL EN KLEUR                                                                                                          LEGENDA WANDEN EN DEUREN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Gevels                                  Metselwerk bestaand                Geel-bruin                                                                       bestaande steens muur met nieuwe voorzetwand
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Zijwangen en tussenstuk dakkapel        Zink bestaand                      Naturel grijs                                                                    huidige voorzetwand wordt vervangen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Kozijnen                                Hout bestaand                      Gebroken wit
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Draaiende delen                         Hout bestaand                      Groen                                                                            bestaande steenachtige muur
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Afdeklijsten                            Zink bestaand                      Naturel grijs
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Standleidingen hwa                      Zink bestaand                      Naturel grijs                                                                    nieuwe dubbele stokkenwand
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Goten                                   Hout bestaand                      Gebroken wit                                                                     45x70, spaanplaat V313, dubbel gipskarton 2x12,5

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Bouwhistorische opname IJsseldijk Noord 123 te Ouderkerk aan den IJssel                                       versie: definitief 5-12-2023                                                                                                                                                                   nieuwe stokkenwand
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    45x70, spaanplaat V313, enkel gipskarton 12,5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        PARKEERBALANS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    30 minuten brandwerende wand of plafond
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        zie parkeerberekening bijgevoegd als bijlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       7.2 Waardenstelling weergegeven in plattegronden                                                                                                                                                                                                                                                             30 minuten brandwerende en zelfsluitende deur,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    aangestuurd op een rookmelder in de woning
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        LEGENDA DIVERSE                                                                                                                                             (vrijloopdranger)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Hieronder is aangegeven hoe de onderdelen van het pand worden gewaardeerd. Bij de waardering is rekening
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       gehouden met de ouderdom, de bouwhistorische waarde en de herkenbaarheid van de ontwikkeling van het
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       gebouw en de bouwgeschiedenis. De technische staat is niet van invloed op de bouwhistorische waarde. De                                                CV       opstelplaats stooktoestel en warmwatertoestel                                                                        BRANDPREVENTIE VOORZIENINGEN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       waardering wordt uitgedrukt in drie categorieën:                                                                                                                                                                                                                                     - hoofddraagconstructie uitvoeren met 30 minuten brandwerendheid
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       gekoppelde rookmelder conform NEN 2555
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            tegen bezwijken. (bestaande baksteenwanden voldoen hieraan) evt.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            stalen/houten liggers brandwerend bekleden.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Categorie 1; Hoge monumentwaarden, deze zijn van cruciaal belang voor de structuur en/ of de                         WM      opstelplaats wasmachine met droger erop en MV box tegen plafond                                                      - materiaalgebruik nabij stookplaats / CV-ketel onbrandbaar volgens
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          betekenis van het object of gebied.                                                                                                                                                                                                               NEN 6064.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       videophone                                                                                                           - alle constructieonderdelen grenzend aan binnenlucht voldoen aan
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            brandklasse D en rookklasse S2 conform NEN-EN 13501-1.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Categorie 2; Positieve monumentwaarden, deze zijn van belang voor de structuur en/ of de bete-                                                                                                                                                    - alle constructieonderdelen tot een hoogte van 2,5m boven het
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       intercomverbinding en bellentableau
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          kenis van het object of gebied.                                                                                                                                                                                                                   aansluitend terrein grenzend aan buitenlucht voldoen aan brandklasse
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               $       slot zonder losse voorwerpen te openen                                                                               B conform NEN-EN 13501-1.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            - alle overige constructieonderdelen grenzend aan buitenlucht voldoen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Categorie 3; Indifferente monumentwaarden, deze zijn van relatief weinig belang voor de structuur                                                                                                                                                 aan brandklasse D conform NEN-EN 13501-1.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          en/ of de betekenis van het object of gebied.                                                                 OVERIGE INFORMATIE                                                                                                                  - Er zij geen verbandingstoestellen met een totale nominale waarde van
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            >130kW aanwezig. Een stookruimte is dus niet aanwezig.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Waardering balklagen/ zoldering/ kap                                                                          - De kozijntekeningen en detaillering hiervan worden nader afgestemd met de                                                         - vluchtroute binnen de woningen voorzien van niet ioniserende
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        monumentencommissie en RCE. In BA-03 zijn een aantal principedetails weergegeven.                                                   rookmelders aangesloten op het lichtnet conform NEN 2555.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Deze waardering wordt in de tekening aangegeven door een kruis in de betreffende ruimte te plaat-             - Voor de bestaande tekeningen, foto's en de waardebepaling wordt verwezen naar de                                                  - alle wooneenheden uitvoeren als brandcompartiment. Trappenhuis als
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          sen. De kleur komt overeen met de hierboven genoemde categorieën.                                             bouwhistorische opname.                                                                                                             extra beschermde vluchtroute. Alle scheidingen 30 minuten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        - De afscheidingen t.p.v. de gevelopeningen zijn afgestemd met afdeling 2.3 uit Bouwbesluit                                         brandwerend. (verbouw eis).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2012. Waarbij uitgegaan wordt van het rechtens verkregen niveau i.c.m. de vaste onderste                                            - Verlichting (>1 lux op vloeren en trappen).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Waardering plafonds. De kleur komt overeen met de hierboven genoemde categorieën.                             delen van de schuiframen. In afstemming met het behoud van de monumentale waarden.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Waardering vloeren. De kleur komt overeen met de hierboven genoemde categorieën.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Waardering van interieurelementen, met nummer. In de ruimte die zo is aangeduid bevinden zich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          waardevolle interieurelementen. De kleur komt overeen met de hierboven genoemde categorieën.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            DEUREN EN RAMEN                                                                         INSTALLATIES
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Alle binnendeuren en de entreedeur uitvoeren naar verblijfsruimten in                   Elektrainstallatie conform NEN 1010
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            >880mm breed en 2115mm hoog. Vrije doorgang > 850x2100mm.                               Aansluitpunten gas: CV ketels
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            overige deuren conform plattegrondtekening.                                             Aansluitpunten water: Alle aangegeven sanitaire toestellen en stooktoestel
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (conform NEN1006)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            BUITENBERGINGEN                                                                         Uitvoering van leidingschachten conform NPR 5075 / NPR 5073 /
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Waardestellingsplattegrond begane grond. De voorgevel is onder. De tekening kan niet los worden gezien van de tekst. Tekening:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    NPR 5072.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Waardestellingsplattegrond zolder. De voorgevel is onder. De tekening kan niet los worden gezien van de tekst. Tekening: Bureau
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Bureau Helsdingen op onderlegger van Verstoep.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Bergingen zijn bij verbouw niet verplicht.                                              - trillingvrij opstellen van sanitaire toestellen.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Helsdingen op onderlegger van Verstoep.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Toelichting interieurelementen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           INBRAAKWERENDHEID
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    - rioleringsstandleidingen uitvoeren met verzwaarde PVC leidingen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Interieurelementen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (DykaSono).
                                Waardestellingsplattegrond souterrain. De voorgevel is onder. De tekening kan niet los worden gezien van de tekst. Tekening:                                                                                                                                                          1) Luik naar kelder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           - beperken van voordruk van leidingen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2) Schoorsteenmantel                                                                                                                                                                                                                                                       1) Traphek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 De nieuwe deuren en ramen en daarmee gelijk te stellen onderdelen van
                                Bureau Helsdingen op onderlegger van Verstoep.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   2) Traphek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 de buitengevel van de woning(en) die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    - bevestigen van de leidingen in de kanalen op woningscheidende
                                Toelichting interieurelementen:                                                                                                                                                                                                                                                       3) Verdwenen rookkanaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               voor inbraak, dienen te voldoen aan inbraakwerendheidsklasse II conform
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    wanden / vloeren.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    - voldoende beugelingen.
                                    1) Witjes en gesmoorde estrikken                                                                                                                                                                                                                                                  4) Teksten op balken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  NEN 5096
                                    2) Witjes op muur langs trap                                                                                                                                                                                                                                                      5) Schoorsteenmantel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Leidingschachten opgebouwd uit metal stud en gipskarton 2 x15mm
                                    3) Wandtegels                                                                                                                                                                                                                                                                     6) Binnenluiken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       VENTILATIE EN DAGLICHT WONINGEN
                                    4) Schouw met sierlijst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 VENTILATIE:                                                                             Alle woonkamers en badkamers worden verwarmd met vloerverwarming.
                                    5) Eigentijdse bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Vereist (bestaande bouw) 0,7 l/s.m2 met een minimum van 7 l/s per                       Slaapkamers middels radiatoren.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            verblijfsruimte. Geen eisen aan de uitvoering. Iedere verblijfsruimte is
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            voorzien van een te openen raam (met kierstand). Hiermee wordt voldaan
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            aan de eis.                                                                             ISOLATIEVOORZIENINGEN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            T.b.v. een goede doorstroming worden alle woonruimten mechanisch
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            afgezogen conform bovengenoemde eis van 0,7 l/s.m2 met een minimum                      - bestaande begane grondvloer voorzien van nieuwe dekvloer op isolatie
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            van 21 l/s. Alle badruimen en wasmachine- opstelplaatsen worden                           (20mm tackerplaat + isolatie) Rc 1,4 m2K/W
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            mechanisch afgezogen (14 l/s) alsmede de toiletruimten (7l/s).                          - bestaande voorzetwanden vervangen door nieuwe (60mm PIR +
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Alle binnendeur in de wonigen t.b.v. doorstroming voorzien van een                        gipskarton) Faay PG70 systeem. Rc 2,84 m2K/W
                                                                                                                                   70 van 79                                                                                                                                                                                                                                                              71 van 79                                                                                                                                                                                                                                                           72 van 79                                                                                                                                                                                                                                     spleet onder de deur van 19mm Alle verblijfsruimten hebben een raam                     - bestaande dak ongewijzigd (reeds geisoleeerde dakplaten aanwezig)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            t.b.v. spui-ventilatie                                                                    Rc 1,4 m2K/W
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    - kozijnen ongewijzig. Nieuwe ramen en deuren voorzien van HR++
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Mechanische ventilatie afzuigpunt (l/s)                                           dubbel glas
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    - dak dakkapel isoleren met 142mm PIR. Rc 6,3 m2K/W.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      natuurlijke luchttoevoer via te openen raam (met kierstand)                     Nieuwe dichte wand isoleren met 140mm PIR, Rc 4,7 m2K/W.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   BESTAANDE PLATTEGRONDEN MET WAARDERING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DAGLICHT:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    AFWERKING TOILET- EN BADRUIMTE(N)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Vereist (bestaande bouw) t.b.v. een woonfunctie 0,5m2 daglicht per
                                                                 2.900                                                                   9.130                                           160                                                                                                                                                       2.900                                                     9.130                                            160                                                                                                                                                         2.900                                                       9.130                                         160
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            verblijfsruimte. In alle verblijfsruimten zijn ramen aanwezig groter dan
                                                                                                   2.960              110      1.200         260                   4.290             310                                                                                                                                                                                       3.720               100                                5.000                 310                                                                                                                                                                         310                                           8.510                                       190     120                                                                                                                                                                               0,5m2                                                                                   - Vloer voorzien van tegelwerk.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                69 van 79                                                                                                                                                           - Wanden rondom voorzien tegelwerk.
                                                                             1.200               110            1.750         1.210          260       1.740               2.550     310                                                                                                                                                                                   2.620                                          6.200                             310

                                                                                                        2.946                              3.324                           2.550     310
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Oorspronkelijke 'plafond' betimmering
                                                                                                                                                                     B




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              B




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              B




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    B
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      boven raam handhaven
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Bestaande schouw handhaven
                                                                                                                              APP. 01
                                                                                                                                                                                                     310

                                                                                                                                                                                                             310




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              310




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             310




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       310
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Steile trap
                                                   2.510




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 hergebruiken voor
                                                                                                                              HAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Kastenwand                                                                                                                     open vliering
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 APPARTEMENT 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3.930




                                                                                                                              2,7 m2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          SLAAPKAMER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Te renoveren
                                           5.100




                                                                                                            KEUKEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Bestaande houten
                                                                                                            17,4 m2                                                                                                                                                                                                                                                       verblijfsrt.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          WOONKAMER                                                                                                                                                                                                                                                                                                              planken hergebruiken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          monumentale boerderij
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 BVO: 75,9 m2
                                                   110




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             4.980




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          12,3 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   als wandbekleding
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          verblijfsrt.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   WOONKAMER / KEUKEN
                                                                                                                                                                                                                                                                                  APPARTEMENT 2




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         APPARTEMENT 3




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           APPARTEMENT 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          31,3 m2
                                                                                                                                                                                                     6.200




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              6.260




                                                                                                                                  P=0+                   WOONKAMER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 toilrt.
                                                                                                                                                         33,1 m2                                                                                                                                                                                                                                             GO:66,8 m2                                                                                                                                                                                                                                            30,9 m2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          BADKAMER                                                                                                                                                                                                                                                                                                    GO:53,1 m2




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       WM
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      BERGING
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  100




                                                                                                                            GO:79,4 m2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  BVO: 75,9 m2
                                  9.230




                                                                                                                                                                                                                     9.230




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    9.230




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      9.230




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               9.230




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               9.230
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          badrt.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             BVO: 76,7 m2




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           BVO: 76,7 m2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             OVERL                                                                                                                                                                                                                                                                                                    onb.rt.
                                                                                                                                                                                                             8.740




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Droger
                                           110




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       8.920
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3,7 m2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             vrkrst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2,2CV
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          m2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2.240




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    WC
                                                                                                KAST                                                                                                                                                                                                                                                                                        2,2 m2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         BADK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      5 appartementen
                                           1.060




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    toilrt.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             100




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         APP. 04                  APP. 05




                                                                                                0,9 m2          WC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        HAL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1,2 m2                                                                                                                                                                                                                                                                SLAAPKAMER                                     toilrt.




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    CV
                                                                                                                1,7 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    vrkrst.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               WM
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Droger Droger   WM   WM
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Dro
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ger




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         4,2 m2




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Dro
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          toilrt.                         3,9 m2                                                hergebruiken                                                                                                                                                                                                                                                                 APP. 01                                      APP. 02        APP. 03
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  100
                                           110




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   WP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       WP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          9,5 m2                                                                                    traphekje
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       700+                                 BERGING




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    WP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      SLAAPKAMER
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             WM




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  APP. 02
APPARTEMENT 1




                                                                                                                                                                                                                             APPARTEMENT 1




                                                                                                                                            BADKAMER                                                                                                                                                                                                                   overloop
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      verblijfsrt.                          onb.rt.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             3.840




                                                                                                                                            2,9   m2                                                                                                                                                                                                                                                                                     ENTREE APP. 2,3&5                                                                                                                                                                                                                               APP. 03
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Droger
                                                                                                                                                                                                     2.540




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      9,3 m2                                3,7   m2
                                           2.670




                                                                                                          SLAAPKAMER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     vrkrst.                                                                                                                                                                                                                                      PORTAAL A3&5
                                                                                                                            450+
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2.330




                                                                                                          11,1 m2
                BVO: 134,9 m2




                                                                                                                                                                                                                                             BVO: 98,8 m2




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         7,7 m2                                                                                                                                                                                                                                       vrkrst.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4,0 m2
                                                           A                                                                                                                                                                                                A                                                                     A                                                                                                                                                                                                  A                                                                       A                                                                         APP. 05
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A                                      A                                                                                                           A
                                          180




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             CV

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 CV                                                                                                                                                                                                                                                                CV
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              340




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       210
                                                                                      Droger




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Droger




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               HAL
                                           310




                                                                                                                                                                                                             490




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   BADKAMER                    WC
                                                                                                    630+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       vrkrst.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   badrt.                      toilrt.                                                                                                                                                                                                                                                             BERGING
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                DrogerWM
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          WM




                                                                                               BIJKEUKEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       9,0 m2
                                           2.020




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   6,1 m2
                                                                                      WM




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   onb.rt.
                                                                                                                                                                                                                                                                                 APPARTEMENT 4




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 APPARTEMENT 4




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1,9 m2
                                                                                               4,5 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Steile trap
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   4,6   m2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         APPARTEMENT 5




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           APPARTEMENT 5
                                                                                     CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         hergebruiken voor
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        WOONKAMER / KEUKEN                                                                                                                                                                                                                                                          WOONKAMER/KEUKEN                                 open vliering
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  BVO: 78,1 m2




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 BVO: 78,1 m2




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         BVO: 78,1 m2




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           BVO: 78,1 m2
                                           110




                                                                                                                                                         KRUIPRUIMTE                                                                                                                                                                                                                                                    verblijfsrt.                                                                                                                                                                                                                                                                toilrt.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             GO:65,4 m2                                                                                                                                                                                                                                                              GO:60,0 m2
                                                                                                                                                         26,6 m2
                                  6.410




                                                                                                                                                                                                                     6.410




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    6.410




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      6.410




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               6.410




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               6.410




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    22,2 m2
                                                                                                                                                                                                             5.460




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        28,8 m2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              5.890




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       5.890




                                                                   ALGEMENE BERGING
                                                                   21,8 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   HAL                                                                                                                                                                                                                         SLAAPKAMER

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   SITUATIE | 1:500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             vrkrst.                                                                                                                                                                                                                     toilrt.                                             TOILET
                                           3.330




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             6,6 m2                                                                                                                                                                                                                      14,5 m2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    BADKAMER                 toilrt.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    SLAAPKAMER                                                                                                                                                                                                                                                                                      toilrt.                  1,9 m2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    verblijfsrt.                                                                                                                                                                                                                                                                                    5,9 m2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   IJsseldijk-Noord 123
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    20,4 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2935 BK Ouderkerk aan den IJssel
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Kadastrale gemeente: Ouderkerk aan den IJssel




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               N
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Sectie: B, nummer: 4357
                                           640




                                                                                                                                                                                                             640




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              310




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       310




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                APP. 04


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            310                               4.930                 240

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            3202                                                                                                      BA-01
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  120 540
                                                   310           2.590        110                2.230          250                                    6.390                            310                                                                                                                                 310                               4.930                 240         1.270         240                        4.890               310                                                                                                                                       310                    2.900       120            2.584      120       1.170       120                  3.996                210
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Projectnummer                                                                                   Tekening
                                                                                                                          12.190                                                                                                                                                                                                                                                                12.190                                                                                                                                                                                                                                                                  12.190
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Project                       MONUMENTALE BOERDERIJ                                             Omschrijving                            Tekening aanvraag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            IJSSELDIJK NOORD 123                                                                                      omgevingsvergunning plattegronden,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            OUDERKERK A/D IJSSEL                                                                                      gevels en doorsneden

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Opdrachtgever                 Den DIkken Boom 123-45 B.V.                                       Schaal                                  1:100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            IJsseldijk Noord 123                                              Datum                                   29-12-2023 | CS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2935 BK Ouderkerk aan den IJssel                                  Gewijzigd (A)                           07-03-2024 | CS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      20-03-2024 | CS
                                                                                                                                                                     B




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              B




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              B




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    B
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (B)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (C)
                                                                                                                    SOUTTERAIN                                                                                                                                                                                                                                                  BEGANE GROND                                                                                                                                                                                                                                                                  1e VERDIEPING                                                                                                                                                                                                                  DAK                                                                                                                                                                                                                                         (D)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (E)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (F)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (G)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (H)




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Vrouwenmantel 3                  |                         2871 NJ Schoonhoven      |   t 0182 - 32 01 11                   |           info@verstoep.nl   |   www.verstoep.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>