<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                                      +2.400




                                                                                      +1.000




                                           VOORGEVEL (noord-west)                                                                                                                                                                                      LINKER ZIJGEVEL (noord-oost)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ACHTERGEVEL (zuid-oost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            RECHTER ZIJGEVEL (zuid-west)

                                                                                                                                                                                                  4.620                                 115             3.085                         300             3.085               115                      4.016                                       2.333




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                A




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     A




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         A
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 0,8mV1




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1.2
                                                           05




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       05
+10.168                                                                                        +10.168




                                                                                                                                                   364




                                                                                                                                                                 0,8mV1




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     0,8mV1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1.0

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            4.5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       34
                                                                                                                                                                                WOONKAMER/KEUKEN                                                                                                                                         WOONKAMER/KEUKEN
                                                                                                                                                                                                                                              SLAAPKAMER                                    SLAAPKAMER




                                                                                                                                                   2.968




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                39
                                                                                                                                                                                verblijfsrt.                                                                                                                                             verblijfsrt.
                                                                                                                                                                                14,8 m2                                                       verblijfsrt.                                  verblijfsrt.                                 19,7 m2




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               5.532
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    5.632
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            5.632
                                                                                                                                                                                                                                              9,2 m2                                        9,2 m2




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 2.3
                                                                                                                                           5.620




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     00
                                                                                                                                                                                                              GO:36,4 m2                                                                                                           GO:40,9 m2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          appartement 06                                                                                                                                                                                           appartement 09                                                                                                                                                                                                                                                                         appartement 10                                                                                                                                                                                appartement 09




                                                                                                                                                                 0,8mV1




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            0,8mV1
                                                                                                                                                   115
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     BVO: 84,5 m2                                                                                                                                                                                                     BVO: 46,0 m2
                                                                                                                                                                                                                      HAL                                                                                                    HAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            24.603




                                                                                                                                                 685
                                                                                                                                                                                                   21l/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           6.465
                                      04                                         06                                                                                               BERGING                             vrkrst.                      BADKAMER                             BADKAMER                             vrkrst.                BERGING                                                                                                                                                                                                                                                                                                9.323                                                               115       1.388 115                 1.360 300                                             5.049                       300                                                             6.653




                                                                                                                                              115
                                                                                               +6.517
+6.365                                                                                                                                                                            bergrt.                             3,1    m2                    badrt.                               badrt.                               2,7    m2              bergrt.                                                                                   -bellen tableau voor 10 woningen




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1.486
                                                                                                                                                   1.000
+5.992                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        -elektrische schoot -spreek-luister-video verbinding
                                                                                                                                                                                  2,1 m2                                                           5,6 m2                               5,5 m2                                                      2,1 m2                                                                                     en deuropener met elk van de 10 woningen
                                                                                                                                                                                                                                                                     14l/s                   14l/s                                                                                   21l/s




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             0,5mV1




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     0,5mV1




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     0,5mV1
                                                                                                                              C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        C                                                                                                                                                                                           TOILET
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           C




                                                                                                                                                   488




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    435
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            435
                                                                                                                                                                                                                 APP. 04                                                                                                    APP. 05                                                                                                $




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  0,75mV2




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              0,75mV2




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              0,75mV2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                0,75mV2




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         0,75mV2
                                                                                      07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                HAL                        toilrt.




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 m.k.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     TRAPPENHUIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                        vrkrst.                    1,3 m2   7l/s                                                                                                                      WOONKAMER/KEUKEN
                                                                                                                              kozijn tussen twee




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2.235
                     03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           STALLING                                                                                                                                                                                                                                                     21l/s    4,8 m2                                                                                                                                                        verblijfsrt.
                                                                                               +3.585                         verdieping 30                                                                                                                                                                                                                                                                          vrkrst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   TRAPPENHUIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          TOILET
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 BADKAMER




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       APP. 06
                                                                                                                              minuten                                                                                                                                                                                      WASRUIMTE/ B.                                                                                                                          bergrt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             25,2 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 21l/s
              02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     17,0 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   vrkrst.




                                                                                                                                                                     4x0,8mV1




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               4x0,8mV1
                                                                                                                                                                                                                            ONTMOETINGSRUIMTE ALGEMEEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   WOONKAMER/KEUKEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           toilrt.




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    lift
+3.165                                                                                                                        brandwerend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       GO: 35,1 m2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 badrt.




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            lift
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           21l/s
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           bergrt.                                                                                                                                16,6 m2
                                                                                                                                                                                                                            functiert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         13,7      m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             SLAAPKAMER
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         verblijfsrt.




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 m.k.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 4,0 m2                             2,1 m2




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            4.426
                                                                                                                                                   4.856
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           4,3 m2




                                                                                                                                           5.120
+2.631                                                                                                                                                                                                                      79,3 m2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   14l/s
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        verblijfsrt.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                TRAPPENHUIS




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               2x0,6mV1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             VVE                                                                                                                                                                                                                                                                         31,2 m2                                                                                       TOILET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                7l/s
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  BERGING                                                                                                                                                                                                             KEUKEN/WOONKAMER




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           18.092
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   HAL




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    300
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     HAL                                                                                16,8 m2




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                WP
+2.175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KAST             KAST




                                                                                                                                  17.680
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                WP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Droger Droger    WM      WM
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       toilrt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  vrkrst.




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     APP. 09
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          HAL




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       APP. 07
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           14l/s         14l/s                                                                                                                                                     vrkrst.                        bergrt.                                                                                                                                                                                                             verblijfsrt.                                                                                                                                   vrkrst.                                                                                                                BADKAMER




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    APP. 10
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1,6   m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 10,4 m2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             BADKAMER                                                     vrkrst.                                                                                                                  3,5 m2                         2,4 m214l/s                                                                                                                                                                                                         34,3 m2        GO: 65,3 m2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     5,1 m2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      GO: 34,7 m2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            badrt.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              7l/s                                                                                                                         APP. 08
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             badrt.   BERGING
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2,9 m2                                                                                                      TOILET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                5,5 m2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             5,2 m2                                                                                                                                                                   toilrt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            SLAAPKAMER                                                                                                                                                                          14l/s

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   bergrt.                                                                                               TOILET HAL                                 7l/s
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         verblijfsrt.                                                                                                             TR




                                                                                                                                                   300
               01                                                                09   08                                                                                                                             APP. 01                                                                                                                                    APP. 02                                                                                                      APP. 03
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            BERGING                                                                                                                                                                                                   1,3 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              TR    14l/s
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       BERGING                                                       BERGING




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           WP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   4,1 m2                                                                                                toilrt. vrkrst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          techn.rt.




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1.461 115
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           21l/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         8,2 m2
±0                                                                                             ±0
                                                                                               -270
                                                                                                                              B                                                                                                                                                                                                                                             TOILET                                                                          TOILET
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       B                                                                                    bergrt.                                                                                                                                                       1,2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         7l/s   m2         2,7 m2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        14l/s        14l/s
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           B                                                                                                                                                                                                                              techn.rt.                                    onb.rt.                    3,1   m2                           onb.rt.
                                                                                                                                                                                                   TOILET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   3,2 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2,3 m2                                       6,5 m2                                                        3,7 m2




                                                                                                                                                                                                                                                                WP




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             WP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               WP




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               12.560
                                                                                                                                                                                                                           HAL                                                                                                                                              toilrt.                                                                         toilrt.         HAL                                                                                                                                                                                         14l/s




                                                                                                                                                   1.300
                                                                                                                                                                                                                                                         14l/s           14l/s                                  14l/s      14l/s                                                 7l/s                                              BADKAMER
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          14l/s                                                                                                                                                                                                           WP                                                                                                                                                                                                                                                    BERGING
                                                                                                                                                                                                   toilrt.
                                                                                                                                                                                                    7l/s
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                $                                                                                                                        GO:63,3 m2                                                                                                  GO:48,6 m2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        BADKAMER
                                     bestaande vloerconstructie                                                                                                                                    1,2 m2
                                                                                                                                                                                                                           vrkrst.                                                                                                                         HAL              1,2 m2                                                 badrt.       1,5 7l/s
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    m2                      vrkrst.                                                                                                                                       SLAAPKAMER                                                                                                                                                                                                                                                                            bergrt.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        badrt.
                                                                                                                                                                                                                                              BERGING                        BADKAMER                  BADKAMER               BERGING




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            115
                                                                                                                                                                                          21l/s                            3,6 m2                                                                                                                          vrkrst.                               21l/s
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   5,1   m2                                 3,8 m2                                                                                                                                                                                                                  SLAAPKAMER                                    WOONKAMER/KEUKEN                                                                                                                                              1,8 m
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2




                                                                                                                                              115
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          verblijfsrt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                2,8 m2
                                                                                                                                                                                                                                              bergrt.                        badrt.                    badrt.                 bergrt.                                                                                                                       BERGING                                                                                                                                                                                                      14l/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      appartement 10                                                                                                                                appartement 09




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             WP




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 0,5mV1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           3,6 m2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               2.191                                                                                      14,1 m2                                                                   verblijfsrt.                                  verblijfsrt.                                                                                                                                                                                                SLAAPKAMER
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               BADKAMER




                                                                                                                                                   1.010
                                                                                                                                                                                                                                              5,0 m2                         4,7 m2                    5,1 m2                 5,0 m2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            14l/s
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            bergrt.                                                                                                                                                                                                                                 11,0   m2                                     21,8   m2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               WOONKAMER/KEUKEN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               badrt.                                                                                                                                                                                                                                                                                         verblijfsrt.




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    9.490
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               verblijfsrt.
          A                                 B                                C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1,7 m2                              21l/s
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               6,7 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                         16,9 m2




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            3.042
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               26,0 m2                                     GO: 50,5 m2




                                                                                                                                                   115
                                                                                                                                           6.520
                                                                                                                                                                                                  WOONKAMER/KEUKEN                                                                                                                                 GO:55,0 m2                                                                                                                           GO:51,6 m2                                                                                                      2400




                                                                                                                                                                 2x0,6mV1




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               0,75mV2




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               0,75mV2




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     0,75mV2




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         0,75mV2




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 0,75mV2




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                0,75mV2




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   0,75mV2




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     0,75mV2




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        0,75mV2
                                                                                                                                                                                                  verblijfsrt. GO:53,9 m2                                                                                                                                                 WOONKAMER/KEUKEN
                                                                                                                                                                                                                                              SLAAPKAMER                                             SLAAPKAMER
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          verblijfsrt.
                                   DOORSNEDE A-A                                                                                                                                                  22,9 m2
                                                                                                                                                                                                                                              verblijfsrt.
                                                                                                                                                                                                                                              14,2 m2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     verblijfsrt.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     14,2 m2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          23,7 m2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   SLAAPKAMER
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   verblijfsrt.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            WOONKAMER/KEUKEN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            verblijfsrt.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1500




                                                                                                                                                   3.785
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   13,5 m2                                  24,2   m2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               BERGING




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2.867
                                                                                                                                                                 0,8mV1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               bergrt.




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3x0,6mV1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               3,4 m2




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              0,8mV1
                                                                                                                                                                                                                                                       0,8mV1




                                                                                                                                                                                                                                                                                                      0,8mV1




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              0,8mV1
+10.129
                                                                                                                              A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   A

                                                                                                                                           420
                                                                                                                                                   465
                                                                  5.
                                                                    14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1.241
                                                                         4
                                                                                                                                                           405                        2.686                115             1.850      115                       3.750                  300                      3.750                     115           2.000        115                   2.720                     300                         3.600               115     1.571 115                          5.460                                                                                                        3.685                        115      2.207                   300               2.985                      115                           4.732                                300            950             115                   4.906                                     115        1.616 115                 1.085          115                   4.358                 1.742                                                                                                                                                                                                                                                                                                      29.555




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                A




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     A




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         A
                                                                                                                                                           405                                                                  8.515                                                  300                                                      8.700                                                                300                                                                    10.861                                                                                                                                         6.007                                           300                                                    7.832                                                                  300                                                                                                           15.116
                                                                                                                                                           220                                             5.210                                                                        6.717                                                                       5.412                                                                                5.811                                                 5.710                                                                                            440                           5.210                                                                            6.717                                                                                       5.412                                                                                5.811                                                                    5.710                        254
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                29.081                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  29.555
                           8   0
                        .5




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      IJs
                     11                                                                                                                                                                                             appartement 01                                                                                                    appartement 02                                                                                                                                     appartement 03                                                                                                                              appartement 06                                                                                appartement 07                                                                                                                                                                              appartement 08
+6.365




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         se
                                                                                                                                                                                                                               BVO: 62,7 m2                                                                                                 BVO: 62,4 m2                                                                                                                                        BVO: 61,8 m2                                                                                                                               BVO: 84,5 m2                                                                                  BVO: 62,5 m2                                                                                                                                                                                 BVO: 79,1 m2
+5.992




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ldi
                                                                                                                                                                 1                                                                            2                                                                                     3                                                                                4                                                                     5                                    6                                                                              1                                                                 2                                                                                                 3                                                                            4                                                                                             5                                                   6                                                  1                                                                                                               2                                                                                                          3                                             4                                                         5                                                  6




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          j k-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           No
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             or
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  d(
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    na
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                BEGANE GROND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1e VERDIEPING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       2e VERDIEPING




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          bij
+3.165




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              12
+2.611




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   3)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                P6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 P5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Droger




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Droger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        WM




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 WM




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     P4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      P3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     RENVOOI MATERIAAL EN KLEUR                                                                                                                                                                                 BRANDPREVENTIE VOORZIENINGEN                                                                             INBRAAKWERENDHEID                                                                                                                                       LEGENDA DIVERSE                                                                                                                                              DEUREN EN RAMEN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        SITUATIE | 1:500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Droger   WM              WM   Droger




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          P2
±0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Gevel                                                   Stalen zweedsrabat profiel                                                 Mat zwart houtstructuur                                                 - het materiaalgebruik van de gevel ter plaatse van de relevante                                         De deuren en ramen en daarmee gelijk te stellen onderdelen van de                                                                                                                      opstelplaats warmtepomp met boiler                                                                                            Alle binnendeuren en de entreedeur uitvoeren in 930mm breed en




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           P1
-270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                wp
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Stucwerk                                                                   Wit                                                                     branduitbreidingstrajecten moet voor ten minste 95% voldoen aan                                          buitengevel van de woning(en) die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn                                                                                                                                                                                                                                                   2315mm hoog. Vrije doorgang > 850x2300mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 IJsseldijk-Noord 123
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Metselwerk                                                                 Donkerrood                                                              brandklasse B conform NEN-EN 13501-1                                                                     voor inbraak, dienen te voldoen aan inbraakwerendheidsklasse II conform                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2935 BK Ouderkerk aan den IJssel
                                     bestaande vloerconstructie                                                                                                                                                                                                                                                      Kozijnen en deuren                                      Hout                                                                       Antraciet                                                               - alle overige constructieonderdelen grenzend aan binnenlucht voldoen                                    NEN 5087. $ = zonder losse voorwerpen te openen -> vluchten.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                opstelplaat MV-unit
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              INSTALLATIES                                                                                                                                                                                                                    Te transformeren                                                                                                                                          Kadastrale gemeente: Ouderkerk aan den IJssel




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               N
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Goten                                                   Aluminium                                                                  Grijs                                                                   aan brandklasse D en rookklasse S2 conform NEN-EN 13501-1.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Overstekken                                             Hout                                                                       Steengrijs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              mechanische ventilatie afzuigpunt (l/s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       karakteristieke schuur                                                                                                                                    Sectie: B, nummer: 4357
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     BA-01
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                - alle overige constructieonderdelen grenzend aan buitenlucht voldoen                                    ISOLATIEVOORZIENINGEN (bestaande bouw)                                                                                                                                                                                                                                                                               Elektrainstallatie conform NEN 1010
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Boeiboorden/dakranden                                   Hout                                                                       Steengrijs                                                              aan brandklasse D conform NEN-EN 13501-1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Aansluitpunten gas: geen
          A                                 B                                C                                                                                                                                                                                                                                       Hellende daken                                          Stalen trapeziumprofielplaat                                               Donker grijs/Antraciet                                                  - alle leidingschachten, kokers en kanalen groter dan 0.015m2,                                           vloeren                                                                                              Rc = 3.70m2K/W
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    mV1         natuurlijke luchttoever via rooster/te openen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                raam kierstand                                                                                                                Aansluitpunten water: Alle aangegeven sanitaire toestellen en stooktoestel

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           3202                                                                      SCHUUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     HWA                                                     Zink                                                                       Naturel                                                                 grenzend aan een brandcompartiment, onbrandbaar volgens NEN 6064                                         HSB-wanden                                                                                           Rc = 2.50 m2K/W                                                                                                                                                                                                 (conform NEN1006)                                                                                                                         MIVA P1   MIVA P2   MIVA P3




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                over een dikte van 10mm, m.u.v. badruimten en toiletruimten.                                             daken                                                                                                Rc = 6.30 m2K/W                                                      wc           standleiding riool / mechanische ventilatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Projectnummer                                                                 Tekening
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   TRAPPEN EN VLOERAFSCHEIDINGEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Ø 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                - installatietechnische materialen en doorvoeringen volgens eisen                                        Uw-waarde kozijnen                                                                                   Uw= 1.30 W/m2K                                                       hwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Project                  KARAKTERISTIEKE SCHUUR                               Omschrijving         Tekening aanvraag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           APP. 04               APP. 05




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                standleiding hwa
                    DOORSNEDE A1-A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Trap vanuit entree naar verdiepingen:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                hoofdstruk 15 van het boek 'brandbeveiligingsinstallaties', uitgave 2002,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                van de Nederlandse vereniging voor brandweerzorg en                                                      VENTILATIE EN DAGLICHT                                                                                                                                                                 rookmelder NEN 2555
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              LEGENDA WANDEN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Droger Droger   WM   WM



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           IJSSELDIJK NOORD 123
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     omgevingsvergunning
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     plattegronden, gevels en doorsneden
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Breedte:          900mm                                                                      rampenbestrijding.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         OUDERKERK A/D IJSSEL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          APP. 02               APP. 03
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               APP. 01




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  WP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         WP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Optrede:          188mm                                                                      - de 10 woonfuncties uitvoeren als brandcompartiment. Trappenhuis als                                    Natuurlijke toevoer in de verblijfsruimten d.m.v. ventilatieroosters of een                                                                                                                                                                                                                                                              kamerscheidende wanden metalstud




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         WP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Aantrede:         220mm                                                                      extra beschermde vluchtroute.                                                                            te openen raam (met kierstand) 0,7 l/s.m2 met een minimum van 7l/s.                                                                                                                    60 minuten brandwerend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   10 appartementen                                                                                                                                         Opdrachtgever            Den Dikken Boom 123-45 B.V.                          Schaal               1:100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Trap voorzien van leuning op 900mm boven tredevlak                                           - WBDBO tussen compartimenten 30 minuten. (verbouw eis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           woningscheidend dubbele stokkenwand
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Hiermee wordt voldaan aan de eis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Datum                29-11-2023 | CS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                - Er zijn geen verbandingstoestellen met een totale nominale waarde                                      Mechanische afvoer in keuken (21l/s), badkamer (14l/s) en opstelplaats                                                                                                                 30 minuten brandwerend                                                                                                                            38x89 met isolatie, osb, dubbel gipskarton 12,5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Vloerafscheiding t.p.v. overloop:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Gewijzigd (A)        26-03-2024 | CS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                van >130kW aanwezig. Een stookruimte is dus niet aanwezig.                                               wasmachine (14l/s) alsmede toiletruimte (14l/s)                                                                                                                                                                                                                                                                                          bestaande steens muur met nieuwe voorzetwand
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   hoogte boven vloer 1000mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    30 minuten brandwerend en zelfsluitende deur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (B)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                - verkeersruimten binnen de woningen welke deel uitmaken van een                                         V1 = 23l/s/m1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            38x120mm met isolatie, osb, enkel gipskarton 12,5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   spijlen h.o.h. 100mm                                                                         vluchtroute, voorzien van een niet ioniserende rookmelder aangesloten                                    V2 = Velux zelfregulerend rooster/kierstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (C)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   hekwerk geplaatst op vloer                                                                   op het lichtnet conform NEN 2555.                                                                                                                                                                                                                                                               zelfsluitende deur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (D)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                - rookwerendheid van brandwerende wanden in R200/Ra volgens NEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   bestaande steens muur met nieuwe voorzetwand
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         DAGLICHT:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (E)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Trap in woningen volgens verbouw bouwbesluit                                                 6075                                                                                                                                                                                                                                                                                            opstelplaats wasmachine                                                                                                                           38x120mm met isolatie, osb, enkel gipskarton 12,5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         vereist (bestaande bouw) t.b.v. een woonfunctie 0,5m2 daglicht per                                                                                                    WM
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (F)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         verblijfsruimte. In alle verblijfsruimte is equivalent daglicht meer dan
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Gevelopeningen in de achtergevel die lager starten dan 0,85m voorzien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          bestaand wand met voorzetwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              (G)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                AFWERKING TOILET- EN BADRUIMTE(N)                                                                        0,5m2 aanwezig.                                                                                                                                                           DR           opstelplaats droger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   van doorvalveilig glas. Conform afdeling 2.3 van het bouwbesluit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               38x89 met isolatie, osb, enkel gipskarton 12,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (H)
                                                                                                         VOORGEVEL evenwijdig aan schuine zijde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 - Vloer voorzien van tegelwerk
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                - Wanden rondom voorzien tegelwerk

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Opaalstraat 5              |    2872 ZR Schoonhoven           |    t 0182 - 32 01 11   |         info@verstoep.nl   |   www.verstoep.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>