<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek
Papaverstraat 13 te Schijndel
Kadastrale gegevens: gemeente Schijndel, sectie H, nummer 3520 en 3521 (ged.)




Projectnummer:   20201466
Datum:           21 april 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek
Papaverstraat 13 te Schijndel
Kadastrale gegevens: gemeente Schijndel, sectie H, nummer 3520 en 3521 (ged.)




Opdrachtgever
Woonmeij
de heer F. van Gulick
Postbus 19
5480 AA Schijndel

Adviesbureau                                 Auteur
MILON bv                                     ing. Thom Slaats
Rembrandtlaan 4
5462 CH Veghel
info@milon.nl / www.milon.nl
073 - 5477253

Status            Versie                     Projectleider en kwaliteitscontrole
definitief        1                          ing. Mark Bergmans
Datum
21 april 2020
Projectnummer
20201466
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave

1 Inleiding .................................................................................. 3
  1.1 Algemeen .......................................................................... 3
  1.2 Aanleiding en doel .............................................................. 3
  1.3 Opbouw van het rapport ...................................................... 3
  1.4 Betrouwbaarheid en onafhankelijkheid .................................. 3
2 Milieuhygiënisch vooronderzoek .............................................. 4
  2.1 Algemeen .......................................................................... 4
  2.2 Afbakening en locatiegegevens ............................................. 4
  2.3 Gebruik, potentiële bronnen en uitgevoerde onderzoeken ........ 7
  2.4 Bodemkwaliteitskaart, bodemopbouw en geohydrologie .......... 7
  2.5 Hypothese ......................................................................... 8
3 Uitvoering verkennend bodemonderzoek ................................ 9
  3.1 Onderzoeksstrategie ........................................................... 9
  3.2 Veldwerkzaamheden ........................................................... 9
  3.3 Zintuiglijke waarnemingen ................................................. 10
  3.4 Laboratoriumwerkzaamheden ............................................ 10
  3.5 Analyseresultaten ............................................................. 11
  3.6 Bespreking van de resultaten ............................................. 13
4 Samenvatting en conclusies .................................................. 14


Bijlagen

1.   Topografische overzichtskaart
2.   Situatietekening
3.   Boorbeschrijvingen en zintuiglijke waarnemingen
4.   Analysecertificaten
5.   Toetsing analyseresultaten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1     Inleiding

1.1    Algemeen

MILON bv te Veghel heeft, in opdracht van de heer F. van Gulick namens Woonmeij te
Schijndel, een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van Papaverstraat 13 te
Schijndel. Het onderzoek is uitgevoerd volgens de Nederlandse Normen NEN 5725 en NEN
5740.

1.2    Aanleiding en doel

De aanleiding voor het uitvoeren van het verkennend bodemonderzoek wordt gevormd door
de voorgenomen aankoop en toekomstige woningbouw. Het doel van het onderzoek is het
verkrijgen van inzicht in de actuele milieuhygiënische kwaliteit van de grond en het
grondwater.

1.3    Opbouw van het rapport

In onderhavige rapportage komen de volgende aspecten aan de orde:

▪   resultaten van het vooronderzoek (hoofdstuk 2);
▪   resultaten van het verkennend bodemonderzoek (hoofdstuk 3);
▪   conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 4).

De bijbehorende tekening, boorprofielen, analysecertificaten en toetsingstabellen zijn als
bijlagen in deze rapportage opgenomen.

1.4    Betrouwbaarheid en onafhankelijkheid

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd onder de BRL SIKB 2000 “Veldwerk bij
milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek”, Protocol 2001 "Plaatsen van
handboringen en peilbuizen, maken boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en
waterpassen" en protocol 2002 "Het nemen van grondwatermonsters". MILON bv is
gecertificeerd volgens dit procescertificaat.

Het onderzoek is geheel onafhankelijk uitgevoerd. MILON bv is geen eigenaar van de
onderzoekslocatie en is financieel niet gelieerd aan de opdrachtgever.

Het onderzoek is met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en conform de daarvoor
opgestelde normen en richtlijnen uitgevoerd. Hierbij wordt opgemerkt dat een
bodemonderzoek slechts bestaat uit een steekproef waarbij een relatief gering aantal
boringen en analyses worden uitgevoerd. Daarom kan niet geheel uitgesloten worden dat op
de locatie een verontreiniging aanwezig is die bij dit onderzoek niet is aangetroffen. MILON
bv acht zich niet aansprakelijk voor eventueel hieruit voortvloeiende (financiële) schade.




Projectnummer: 20201466
Datum: 21 april 2020                                                            Pagina 3 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>2      Milieuhygiënisch vooronderzoek

2.1    Algemeen

Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5725:2017 nl Bodem – Landbodem –
Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek.

Het doel van het vooronderzoek is inzicht krijgen in de mogelijke aanwezigheid van
verontreinigingen ter plaatse van de onderzoekslocatie. Hierbij wordt een inschatting
gemaakt van de aard, mate, oorzaak en ligging van mogelijke verontreinigingen. Ook
kunnen de resultaten van het vooronderzoek worden gebruikt bij de interpretatie van de
resultaten van het bodemonderzoek. Om dit doel te bereiken wordt relevante informatie
over de onderzoekslocatie en eventueel de beïnvloeding vanuit de directe omgeving
verzameld, geanalyseerd en geïnterpreteerd.

Uiteindelijk dienen in het vooronderzoek de onderzoeksvragen uit de NEN 5725 'Opstellen
hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve van uit te voeren bodemonderzoek'
beantwoord te worden. Ten behoeve van het vooronderzoek zijn de volgende bronnen
geraadpleegd:
▪ Informatie opdrachtgever en eigenaar;
▪ Informatie overheid inzake bodemonderzoeken, ophooglagen, vergunningen,
    (voormalige) brandstoftanks en andere mogelijke relevante informatie;
▪ Website Bodemloket;
▪ Historisch topografisch kaartmateriaal, website topotijdreis;
▪ Actuele luchtfoto’s (Google Earth en Bing Kaarten);
▪ Grondwaterkaart van Nederland/DINOloket;
▪ Kadaster.

Voorafgaand aan de uitvoering van het veldwerk is een terreininspectie uitgevoerd. De
resultaten van deze inspectie zijn opgenomen in onderhavig hoofdstuk.

2.2    Afbakening en locatiegegevens

Het onderzoeksgebied voor het vooronderzoek is geografisch afgebakend tot de
onderzoekslocatie en de aangrenzende percelen tot 25 meter vanaf de grens van de
onderzoekslocatie. In verticale richting is de locatie afgebakend tot 5 meter beneden
maaiveld. Gezien de ligging en het gebruik van de locatie in relatie tot het doel van het
onderzoek wordt deze afbakening voldoende geacht.

De onderzoekslocatie betreft een perceel gelegen aan de Papaverstraat 13 te Schijndel. In
tabel 1 zijn de locatiegegevens weergegeven.




Projectnummer: 20201466
Datum: 21 april 2020                                                            Pagina 4 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Tabel 1: Overzicht locatiegegevens
 Adres locatie                      Papaverstraat 13
 Kadastrale gegevens locatie        gemeente Schijndel, sectie H,            www.planviewer.nl/kaart
                                    perceelnummers 3520 en 3521 (ged.)
 Coördinaten Rijksdriehoekstelsel   x: 157.479         y: 404.497            https://pdokviewer.pdok.nl
 Oppervlakte locatie (in m2)        circa 2.953                              www.planviewer.nl/kaart
 Oppervlakte bebouwd (in m2)        circa 544                                www.planviewer.nl/kaart
 Huidig gebruik                     gymzaal met speelplaats en groenvoorziening
 Verhardingen                       speelplaats voorzien van tegels

De regionale ligging van de onderzoekslocatie is weergegeven op de topografische
overzichtskaart in bijlage 1 en de luchtfoto in figuur 1.




Figuur 1: luchtfoto met globale ligging onderzoekslocatie (rood omrand) bron: Google Maps

De omgeving rond de onderzoekslocatie is voornamelijk in gebruik als woongebied. Ter
plaatse van de onderzoekslocatie is een voormalige gymzaal aanwezig die in het verleden in
gebruik was door leerlingen van de basisschool De Vossenberg. De gymzaal is nu tijdelijk in
gebruik door wijkraad Bloemenbuurt. De gymzaal zal worden gesloopt voor de realisatie van
16 sociale huurappartementen. Voor een indruk van de onderzoekslocatie wordt verwezen
naar figuur 2 en de situatietekening in bijlage 2.




Projectnummer: 20201466
Datum: 21 april 2020                                                                        Pagina 5 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Figuur 2: huidige situatie (6 foto's)   bron: locatie-inspectie MILON bv




Projectnummer: 20201466
Datum: 21 april 2020                                       Pagina 6 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>2.3    Gebruik, potentiële bronnen en uitgevoerde onderzoeken

Gebruik en potentiële bronnen
Volgens historisch topografisch kaartmateriaal fungeerde de omgeving tot omstreeks 1965
voornamelijk als landbouwgrond. Het noordwestelijk gedeelte ten opzichte van de
onderzoekslocatie is vervolgens sterk uitgebreid met woningen. Rond omstreeks 1978 is het
gebied volledig getransformeerd naar woonwijk. Tevens is de gymzaal ter plaatse van de
onderzoekslocatie rond deze periode gerealiseerd.

Sinds 8 juli 2019 is het ‘tijdelijk handelingskader PFAS’ in werking getreden. Hiermee is
vastgesteld dat grond in Nederland tot 1,0 meter minus maaiveld (m-mv) verdacht is op het
voorkomen van PFAS. De afkorting PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. Dit zijn
door de mens gemaakte stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen. Het
handelingskader spreekt vooralsnog alleen over aan- en afvoer van grond en slib. In het
kader van de aanleiding van dit onderzoek zijn analyses op PFAS daarom niet direct
noodzakelijk. Er vindt voor zover bekend geen grondafvoer plaats en er zijn ook geen
bronnen voor PFAS verontreiniging op locatie aanwezig of aanwezig geweest. Hierom wordt
onderzoek naar het voorkomen van PFAS in de bodem niet noodzakelijk geacht.

Uitgevoerde bodemonderzoeken
Binnen de onderzoekslocatie en in de directe omgeving zijn tot op heden geen
bodemonderzoeken uitgevoerd.

2.4    Bodemkwaliteitskaart, bodemopbouw en geohydrologie

De onderzoekslocatie heeft een globale hoogteligging van circa 8,1 m+NAP. De gegevens
van de bodemopbouw tot 30 m-mv zijn verkregen van DINOloket (uitgifte portaal van TNO,
Geologische Dienst Nederland).

Vanaf maaiveld tot circa 28,9 m-mv bestaat de bodem uit de formatie van Boxtel (zandige
eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit midden en fijn zand, weinig zandige klei en grof zand).
Hieronder is de formatie van Beegden (zandige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit grof
zand, grind en midden zand, weinig zandige klei en fijn zand) aanwezig. Volgens opgave
van de provincie Noord-Brabant ligt het onderzoeksgebied niet in een waterwingebied,
grondwaterbeschermingsgebied of boringvrije zone. Het aanwezig zijn van ongeregistreerde
onttrekkingen in de directe omgeving is niet bekend en wordt derhalve niet uitgesloten.
Voor zover bekend wordt binnen het onderzoeksgebied geen grondwater onttrokken.

Uit de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Meijerijstad blijkt dat de onderzoeklocatie is
gelegen in een gebied waarin de bodemkwaliteit op onbelaste percelen naar verwachting zal
voldoen aan de bodemkwaliteitsklasse AW2000. De onderzoekslocatie is gelegen in de
bodemfunctieklasse AW2000 (landbouw/natuur).




Projectnummer: 20201466
Datum: 21 april 2020                                                           Pagina 7 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>2.5    Hypothese

Op basis van de verkregen informatie uit het vooronderzoek is de milieuhygiënische
bodemkwaliteit van de bodem binnen de onderzoekslocatie niet eerder vastgesteld.

Bodemonderzoek in het kader van de grondtransactie is noodzakelijk om aansprakelijkheid
in de toekomst te voorkomen. Daarnaast is onderzoek noodzakelijk in het kader van een
aanvraag omgevingsvergunning bouwen.

Gelet op het gebruik van de locatie en de afwezigheid van bodembedreigende activiteiten op
de locatie en in de directe omgeving is de locatie onverdacht op de aanwezigheid van een
bodemverontreiniging. Hierom wordt, conform de NEN 5740, de locatie onderzocht met de
onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie niet lijnvormig (ONV-NL). Binnen de
onderzoekslocatie worden geen andere stoffen verwacht dan de parameters uit het
standaardpakket grond en het standaardpakket grondwater.

Het standaardpakket voor grond bestaat uit barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood,
molybdeen, nikkel, zink, PAK, PCB, minerale olie, lutum en organisch stof.
Het standaardpakket voor grondwater bestaat uit barium, cadmium, kobalt, koper, kwik,
lood, molybdeen, nikkel, zink, minerale olie, vluchtige aromatische en vluchtige
gehalogeneerde koolwaterstoffen.




Projectnummer: 20201466
Datum: 21 april 2020                                                         Pagina 8 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>3      Uitvoering verkennend bodemonderzoek

3.1      Onderzoeksstrategie

Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd volgens de NEN 5740:2009+A1:2016 nl
bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek –
Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond.

Op basis van de verkregen informatie uit het vooronderzoek en gestelde hypothese wordt
het bodemonderzoek uitgevoerd conform de onderzoeksstrategie voor een onverdachte
locatie niet lijnvormig (ONV-NL). De veldwerkzaamheden en de te analyseren grond- en
grondwatermonsters zijn vastgesteld op basis van de totale oppervlakte van de
onderzoekslocatie en weergegeven in tabel 2.

Tabel 2: Veldwerkzaamheden en analyses
 Oppervlakte         Boringen en peilbuizen                 Laboratorium (analyses)
    (m2)
               tot 0,5      tot 2,0     peilbuis         grond               grondwater
                m-mv         m-mv

    2.953 m2     9             2              1    3x standaardpakket   1x standaardpakket


3.2      Veldwerkzaamheden

De veldwerkzaamheden zijn onder certificaat uitgevoerd door MILON bv, conform de
vigerende versie van de BRL SIKB 2000 en protocollen 2001 en 2002. MILON bv is voor
deze werkzaamheden gecertificeerd door Normec Certification (nummer EC-SIK-20269) en
is erkend door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Op 7 april 2020 zijn de veldwerkzaamheden uitgevoerd door de heer A. (Antoon) Kokkes,
erkend en ervaren veldwerker en medewerker van MILON bv. Veldwerkers van MILON bv
zijn opgeleid voor het herkennen van asbesthoudende materialen. Tijdens de
veldwerkzaamheden zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
▪ verrichten van handboringen en plaatsen van peilbuizen conform tabel 2;
▪ zintuiglijk beoordelen, beschrijven en het bemonsteren van de grond per 0,5 meter of
   gelijkwaardige laag;
▪ afpompen van het grondwater in de peilbuis na plaatsing.

Op 14 april 2020 heeft de bemonstering van het grondwater plaatsgevonden, uitgevoerd
door de heer A.P.J. (Antoine) Franken, erkend en ervaren veldwerker en medewerker van
MILON bv. Hierbij zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
▪ bepalen van de grondwaterstand;
▪ afpompen van het grondwater in de peilbuis, waarbij gelijktijdig de zuurgraad, geleiding
  en troebelheid van het grondwater zijn gemeten;
▪ bemonsteren van het grondwater.

Ten behoeve van de analyse van zware metalen is het grondwater tijdens de
grondwaterbemonstering gefiltreerd middels een 0,45 μm filter.




Projectnummer: 20201466
Datum: 21 april 2020                                                                         Pagina 9 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>3.3        Zintuiglijke waarnemingen

De onderzoekslocatie is gedeeltelijk verhard met klinkers en tegels. De boven- en
ondergrond bestaat overwegend uit niet tot zwak humeus, zwak siltig, matig fijn zand.
Plaatselijk is in de ondergrond leem aangetroffen (boring 1 (1,5 tot 2,4 m-mv) en boring 2
(1,4 tot 1,8 m-mv)). Zowel in de boven- als ondergrond zijn geen bodemvreemde
bijmengingen waargenomen of waarnemingen gedaan die kunnen duiden op een
bodemverontreiniging. Specifiek wordt vermeld dat geen asbestverdacht materiaal is
aangetroffen.

Voor meer informatie betreffende de bodemopbouw en de zintuiglijke waarnemingen wordt
verwezen naar de boorbeschrijvingen in bijlage 3. Voor de ligging van de boorpunten wordt
verwezen naar de situatietekening in bijlage 2. In tabel 2 zijn de resultaten van de
uitgevoerde veldmetingen tijdens de grondwaterbemonstering weergegeven.

Tabel 3: Veldmetingen en zintuiglijke waarnemingen
Peilbuis    Filterstelling   Grondwaterstand   pH     EGV (µS/cm)       Troebelheid
            (m -mv)          (m -mv)           (-)                      (NTU)
01          2,30 - 3,30      1,61              6,2    475               28,9


De gemeten zuurgraad (pH) en geleidingsvermogen (EGV) zijn als normaal te beschouwen
voor de waargenomen bodemopbouw en de ligging van de locatie. Opgemerkt wordt dat de
troebelheid in het grondwater hoger is dan de waarde die voor grondwater als normaal
wordt geacht (< 10 NTU). Een verhoogde troebelheid kan in sommige gevallen leiden tot
een overschatting van de concentratie van matig/slecht oplosbare organische parameters.
Tijdens de monsterneming van het grondwater zijn zintuiglijk geen bijzonderheden
waargenomen die zouden kunnen duiden op een mogelijke bodemverontreiniging.

3.4        Laboratoriumwerkzaamheden

De grond- en grondwatermonsters zijn ter analyse aangeboden aan SYNLAB Analytics &
Services B.V. te Rotterdam. SYNLAB Analytics & Services B.V. is door de Raad voor
Accreditatie (RvA) geaccrediteerd conform NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 (onder nummer
L028) en erkend door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor de 'Analyse
milieuhygiënisch bodemonderzoek' (AS3000).

Van de in het veld genomen en separaat verpakte grondmonsters zijn, in opdracht van de
projectleider van MILON bv, in het laboratorium mengmonsters samengesteld. In tabel 4 zijn
per mengmonster de individuele grondmonsters en de zintuiglijke waarnemingen
weergegeven.




Projectnummer: 20201466
Datum: 21 april 2020                                                         Pagina 10 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Tabel 4: Monstersamenstelling en zintuiglijke waarnemingen
Analyse-    Monstertraject   Deelmonsters             Zintuiglijke waarnemingen    Aangevraagde analyses
monster     (m -mv)
MMbg1       0,00 - 0,50      02   (0,00   -   0,50)                                Standaardpakket
                             04   (0,00   -   0,50)
                             05   (0,00   -   0,50)
                             06   (0,05   -   0,50)
                             07   (0,05   -   0,30)
                             12   (0,00   -   0,30)
MMbg2       0,00 - 0,50      01   (0,08   -   0,40)                                Standaardpakket
                             03   (0,00   -   0,50)
                             08   (0,05   -   0,30)
                             09   (0,05   -   0,15)
                             10   (0,00   -   0,50)
                             11   (0,00   -   0,50)
MMog1       0,40 - 2,00      01   (0,40   -   0,80)   sporen roest, brokken leem   Standaardpakket
                             01   (0,80   -   1,30)
                             02   (0,50   -   1,00)
                             02   (1,10   -   1,40)
                             03   (1,00   -   1,50)
                             03   (1,50   -   2,00)
- : geen bijzonderheden waargenomen;
sporen/resten: <1% bijmenging.


Alle analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 4.

3.5        Analyseresultaten

Toetsingskader Wet bodembescherming (Wbb)
Voor de bepaling of (en in welke mate) bodemverontreiniging aanwezig is, zijn
toetsingswaarden opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit en de Circulaire bodemsanering.
In deze beleidstukken wordt onderscheid gemaakt in twee verschillende toetsingsniveaus:
▪ het toetsingsniveau waarbij sprake is van een duurzame en goede bodemkwaliteit waarbij
   geen noemenswaardige risico’s bestaan voor het ecosysteem en er geen sprake is van
   belasting door lokale verontreinigingsbronnen. Getalsmatig wordt dit voor grond ingevuld
   door de achtergrondwaarde (AW), voor grondwater door de streefwaarde (S);
▪ het toetsingsniveau dat aangeeft waarboven ernstige vermindering of dreigende
   vermindering optreedt van de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens,
   dier en plant. Getalsmatig wordt dit voor zowel grond als grondwater ingevuld door de
   interventiewaarde (I).

Voor de toetsing van de analyseresultaten is gebruik gemaakt van BOTOVA-gevalideerde
software. De analyseresultaten van de grond en het grondwater zijn respectievelijk getoetst
aan testcode T12 (Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb) en T13 (Beoordeling
kwaliteit van grondwater volgens Wbb). Voordat de meetwaarden van grond kunnen worden
getoetst aan de achtergrond- en interventiewaarden dienen deze op basis van het lutum-
en/of organisch stofgehalte van de bodem gecorrigeerd te worden naar gestandaardiseerde
meetwaarden (GSSD). Voor grondwater vindt geen correctie plaats. Om de mate van
verontreiniging aan te geven wordt een indexwaarde berekend (Index grond = (GSSD - AW)
/ (I - AW) en Index grondwater = (GSSD - S) / (I - S)). In tabel 5 is weergegeven wat deze
indexwaarde betekend, welke termen worden gehanteerd en hoe overschrijdingen worden
weergeven in de toetsingstabellen. In de tabel wordt de indexwaarde tussenhaakjes achter
de verhoogde parameter weergegeven.




Projectnummer: 20201466
Datum: 21 april 2020                                                                          Pagina 11 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Tabel 5: Mate van bodemverontreiniging en weergave in tabellen
  indexwaarde       betekenis                                                                            weergave in tabellen
                    niet verontreinigd / niet verhoogd
                    Een negatieve waarde voor de index houdt in dat de gestandaardiseerde
        <0                                                                                                          -
                    waarde lager is dan achtergrond- of streefwaarde. Er is sprake van een
                    goede bodemkwaliteit en geen sprake van een verontreiniging.
                    licht verontreinigd / licht verhoogd
                    Een indexwaarde tussen de 0 en 0,5 betekend dat de gestandaardiseerde
    >0 <0,5         meetwaarde hoger is dan de achtergrond- of streefwaarde, maar (ver)                       >AW of >S
                    onder de interventiewaarde ligt. Ondanks de lichte verhoging kan voor de
                    parameter uitgegaan worden van verwaarloosbare risico's.
                    matig verontreinigd / matig verhoogd.
                    Een indexwaarde tussen de 0,5 en 1,0 betekend dat de
                    gestandaardiseerde meetwaarde (dicht) bij de interventiewaarde ligt.
   >0,5 <1,0        Mogelijk is sprake van een ernstige verontreiniging. Afhankelijk van de                     > index
                    specifieke situatie geeft deze waarde aanleiding voor het uitsplitsen van
                    een mengmonster en/of het uitvoeren van een aanvullend of nader
                    onderzoek.
                    ernstig verontreinigd / sterk verhoogd.
                    Bij een indexwaarde boven de 1 ligt de gestandaardiseerde meetwaarde
      >1,0          boven de interventiewaarde. Voor de parameter is sprake van een ernstige                       >I
                    vermindering of dreigende vermindering van de functionele eigenschappen
                    die de bodem heeft voor mens, plant of dier.


Toetsing van de analyseresultaten
De toetsing van de analyseresultaten voor de (boven- en onder)grond en het grondwater is
weergegeven in bijlage 5. Een samenvatting van de toetsing is weergegeven in tabel 6 en
tabel 7. In deze tabellen zijn uitsluitend de verhoogde parameters en de bijbehorende
indexwaarde weergegeven.

Tabel 6: Toetsing van de analyseresultaten (grond)
Analyse- Monstertraject Deelmonsters                > AW                    Index >0,5              >I
monster (m -mv)
MMbg1 0,00 - 0,50       02 (0,00 - 0,50)            -                       -                       -
                        04 (0,00 - 0,50)
                        05 (0,00 - 0,50)
                        06 (0,05 - 0,50)
                        07 (0,05 - 0,30)
                        12 (0,00 - 0,30)
MMbg2 0,00 - 0,50       01 (0,08 - 0,40)            -                       -                       -
                        03 (0,00 - 0,50)
                        08 (0,05 - 0,30)
                        09 (0,05 - 0,15)
                        10 (0,00 - 0,50)
                        11 (0,00 - 0,50)
MMog1 0,40 - 2,00       01 (0,40 - 0,80)            PAK (0,07)              -                       -
                        01 (0,80 - 1,30)
                        02 (0,50 - 1,00)
                        02 (1,10 - 1,40)
                        03 (1,00 - 1,50)
                        03 (1,50 - 2,00)
-:          het gehalte is lager of gelijk aan de betreffende toetsingswaarde;
>AW:        het gehalte is hoger dan de achtergrondwaarde, maar de indexwaarde is maximaal gelijk aan 0,5 (licht verontreinigd);
Index >0,5: het gehalte is hoger dan de achtergrondwaarde en de indexwaarde is hoger dan 0,5, maar maximaal gelijk aan 1
            (matig verontreinigd);
>I:         het gehalte is hoger dan de interventiewaarde (ernstig verontreinigd).




Projectnummer: 20201466
Datum: 21 april 2020                                                                                       Pagina 12 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Tabel 7: Toetsing van de analyseresultaten (grondwater)
Analyse-            Filterstelling                   > S (index)              Index >0,5              >I
monster             (m -mv)
01-1-1              2,30 - 3,30                      barium (0,03)            -                       -

-:          de concentratie is lager of gelijk aan de betreffende toetsingswaarde;
>S:         de concentratie is hoger dan de streefwaarde, maar de indexwaarde is maximaal gelijk aan 0,5 (licht verontreinigd);
Index >0,5: het gehalte is hoger dan de streefwaarde en de indexwaarde is hoger dan 0,5, maar maximaal gelijk aan 1 (matig
            verontreinigd);
>I:         het gehalte is hoger dan de interventiewaarde (ernstig verontreinigd).


3.6        Bespreking van de resultaten

Grond
Tijdens de veldwerkzaamheden zijn in de boven- en ondergrond zintuiglijk geen
bodemvreemde bijmengingen waargenomen of waarnemingen gedaan die kunnen duiden
op een bodemverontreiniging. Specifiek wordt vermeld dat geen asbestverdacht materiaal is
aangetroffen. Analytisch is in de ondergrond een licht verhoogde gehalte aan PAK gemeten.
De overige geanalyseerde parameters in de boven- en ondergrond zijn niet in een gehalte
boven de achtergrondwaarde aangetroffen.

Een verklaring voor het lichte verhoogde gehalte aan PAK is niet voorhanden. Er zijn op de
locatie hiervoor geen bronnen bekend. Zintuigelijk zijn in de betreffende grondmonsters
geen bodemvreemde bijmengingen aangetroffen. De hier aangetroffen gehaltes zijn gering
en vormen geen aanleiding tot vervolgonderzoek.

Grondwater
Tijdens de veldwerkzaamheden zijn in de bodem geen bijzonderheden waargenomen die
duiden op een mogelijke verontreiniging van het grondwater. Analytisch is in het
grondwater een licht verhoogde concentratie aan barium gemeten. De overige onderzochte
parameters zijn niet in een verhoogde concentratie boven de streefwaarde aangetoond.

Barium is een zwaar metaal dat als spoorelement van nature in het grondwater voorkomt.
Voor de lichte verhoging ten opzichte van de streefwaarde is geen eenduidige verklaring
voorhanden. Omdat barium in de grond niet verhoogd is gemeten en geen locatie specifieke
bron kan worden aangewezen, wordt het waarschijnlijk geacht dat het hier een verhoogde
achtergrondconcentratie betreft. De hier aangetroffen concentratie is gering en vormt geen
aanleiding tot vervolgonderzoek.

Toetsing hypothese
Door de aangetoonde licht verhoogde gehalte in de grond en licht verhoogde concentratie in
het grondwater dient de opgestelde hypothese ‘onverdachte locatie’ formeel verworpen te
worden en te worden vervangen door de hypothese ‘verdachte locatie’.




Projectnummer: 20201466
Datum: 21 april 2020                                                                                        Pagina 13 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>4     Samenvatting en conclusies

MILON bv te Veghel heeft, in opdracht van de heer F. van Gulick namens Woonmeij te
Schijndel, een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van Papaverstraat 13
te Schijndel. Het onderzoek is uitgevoerd volgens de Nederlandse Normen NEN 5725 en
NEN 5740.

De aanleiding voor het uitvoeren van het verkennend bodemonderzoek wordt gevormd door
de voorgenomen aankoop en toekomstige woningbouw. Het doel van het onderzoek is het
verkrijgen van inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit van de grond en het grondwater.

Vooronderzoek
Ter plaatse van de onderzoekslocatie is een voormalige gymzaal aanwezig welke nu tijdelijk
in gebruik door wijkraad Bloemenbuurt. De gymzaal zal worden gesloopt voor de realisatie
van huurappartementen. De oppervlakte van de onderzoekslocatie bedraagt circa 2.953 m2
en is kadastraal bekend als gemeente Schijndel, sectie H, nummer 3520 en 3521 (ged.).

Op basis van de verkregen informatie uit het vooronderzoek is de milieuhygiënische
bodemkwaliteit van de bodem binnen de onderzoekslocatie niet eerder vastgesteld. Gelet op
het gebruik van de locatie en de afwezigheid van bodembedreigende activiteiten op de
locatie en in de directe omgeving is de locatie onverdacht op de aanwezigheid van een
bodemverontreiniging. Hierom wordt, conform de NEN 5740, de locatie onderzocht met de
onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie niet lijnvormig (ONV-NL). Binnen de
onderzoekslocatie worden geen andere stoffen verwacht dan de parameters uit het
standaardpakket grond en het standaardpakket grondwater.

Onderzoeksresultaten
Tijdens de veldwerkzaamheden zijn in de boven- en ondergrond zintuiglijk geen
bodemvreemde bijmengingen waargenomen of waarnemingen gedaan die kunnen duiden
op een bodemverontreiniging. In tabel 8 zijn de analyseresultaten samengevat.

Tabel 8: Onderzoeksresultaten grond en grondwater
Bodemlaag            Parameter                                    Toetsing
     bovengrond      -                                                        -

     ondergrond      PAK                                                licht verhoogd

     grondwater      barium                                             licht verhoogd


Conclusies en aanbevelingen
Het onderzoek heeft geleid tot een goed beeld van de bodemkwaliteit ter plaatse van de
onderzoekslocatie. Ter plaatse zijn ten hoogste licht verhoogde waarden aangetoond.
Vervolgonderzoek wordt niet zinvol geacht. Op basis van de vastgestelde milieuhygiënische
bodemkwaliteit wordt geacht dat geen belemmeringen aanwezig zijn voor het huidige en
toekomstige gebruik van de locatie, de voorgenomen aankoop en toekomstige woningbouw.

Algemeen wordt opgemerkt dat dit verkennend bodemonderzoek geen bewijsmiddel is zoals
bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit. Afhankelijk van de bestemming en toepassing bij
afvoer van de grond kan een partijkeuring (AP04) noodzakelijk zijn. Indien grondafvoer
plaatsvind dan is mogelijk onderzoek naar PFAS noodzakelijk.




Projectnummer: 20201466
Datum: 21 april 2020                                                         Pagina 14 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Bijlage 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Topografische overzichtskaart   Ligging onderzoekslocatie
met ligging onderzoekslocatie


Deze kaart is noordgericht
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Bijlage 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Bijlage 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Legenda (conform NEN 5104)
grind                                        klei                               geur
                 Grind, siltig                           Klei, zwak siltig             geen geur
                                                                                       zwakke geur
                 Grind, zwak zandig                      Klei, matig siltig            matige geur
                                                                                       sterke geur
                                                                                       uiterste geur
                 Grind, matig zandig                     Klei, sterk siltig

                                                                                olie
                 Grind, sterk zandig                     Klei, uiterst siltig
                                                                                       geen olie-water reactie
                                                                                       zwakke olie-water reactie
                 Grind, uiterst zandig                   Klei, zwak zandig             matige olie-water reactie
                                                                                       sterke olie-water reactie
                                                         Klei, matig zandig            uiterste olie-water reactie



zand                                                     Klei, sterk zandig     p.i.d.-waarde
                                                                                       >0
                 Zand, kleiïg
                                                                                       >1
                                                                                       >10
                 Zand, zwak siltig
                                                                                       >100
                                             leem                                      >1000
                 Zand, matig siltig                      Leem, zwak zandig             >10000


                 Zand, sterk siltig                      Leem, sterk zandig     monsters


                 Zand, uiterst siltig                                              geroerd monster



                                             overige toevoegingen                  ongeroerd monster
                                                         zwak humeus
                                                                                   volumering
veen
                 Veen, mineraalarm                       matig humeus           overig
                                                                                       bijzonder bestanddeel

                 Veen, zwak kleiïg                       sterk humeus                  Gemiddeld hoogste grondwaterstand
                                                                                       grondwaterstand
                                                                                       Gemiddeld laagste grondwaterstand
                 Veen, sterk kleiïg                      zwak grindig

                                                                                                     slib
                 Veen, zwak zandig                       matig grindig

                                                                                                     water
                 Veen, sterk zandig                      sterk grindig




peilbuis


        blinde buis



        casing


        hoogste grondwaterstand
        gemiddelde grondwaterstand
        laagste grondwaterstand

        zand afdichting


        bentoniet/mikoliet/klei afdichting


        grind afdichting


        filter
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Projectnaam:            Papaverstraat
Plaatsnaam:             Schijndel
Projectcode:            20201466
Projectleider:          Thom Slaats
Pagina:                 1 van 2


Boring 01                                                                  Boring 02

Datum: 7-4-2020                                                            Datum: 7-4-2020
Veldwerker:      Toon Kokkes                                               Veldwerker:   Toon Kokkes

                                        0     klinker                                                  0     gras
          0                                                                       0
                                        8
                                                                                                             Zand, matig fijn, zwak
                                              Zand, matig fijn, zwak                                         siltig, zwak humeus,
                           1                  siltig, licht geelbeige,                             1         donker grijsbruin,
                                        40    Edelmanboor                                                    Edelmanboor
       50                                     Zand, matig fijn, zwak             50
                           2                  siltig, donker grijsbruin,
                                        80    Edelmanboor                                          2
                                              Zand, matig fijn, zwak
     100                                      siltig, licht cremebeige,         100
                           3                                                                       3   110
                                              Edelmanboor
                                                                                                             Zand, matig fijn, zwak
                                                                                                   4         siltig, sporen roest,
                                                                                                       140
                           4                                                                                 licht grijsbeige,
                                        150
     150                                                                        150                          Edelmanboor
                                              Leem, licht beigegrijs,                              5
                                              Edelmanboor                                                    Leem, lichtgrijs,
                           5                                                                           180   Zuigerboor
                                                                                                   6         Zand, matig fijn, zwak
                                                                                                       200
     200                                                                        200                          siltig, licht grijsbeige,
                                                                                                             Zuigerboor

                                        240

     250                                      Zand, matig fijn, zwak
                                              siltig, licht beigegrijs,
                                              Zuigerboor


     300


                                        330




Boring 03                                                                  Boring 04

Datum: 7-4-2020                                                            Datum: 7-4-2020
Veldwerker:      Toon Kokkes                                               Veldwerker:   Toon Kokkes

                                        0     gras                                                     0     gras
          0                                                                       0
                                              Zand, matig fijn, zwak                                         Zand, matig fijn, zwak
                                              siltig, zwak humeus,                                           siltig, zwak humeus,
                           1                  donker grijsbruin,                                   1         donker grijsbruin,
                                              Edelmanboor                                                    Edelmanboor
                                                                                                       50
       50                                                                        50

                           2
                                        80

                           3                  Zand, matig fijn, zwak
                                        100   siltig, licht grijsbeige,
     100
                                              Edelmanboor
                           4                  Zand, matig fijn, zwak
                                              siltig, licht bruinbeige,
     150
                                        150   Edelmanboor
                                              Zand, matig fijn, zwak
                           5                  siltig, brokken leem,
                                              licht grijsbeige,
                                        200   Edelmanboor
     200




Boring 05                                                                  Boring 06

Datum: 7-4-2020                                                            Datum: 7-4-2020
Veldwerker:      Toon Kokkes                                               Veldwerker:   Toon Kokkes

                                        0     gras                                                     0     tegel
          0                                                                       0                    5
                                              Zand, matig fijn, zwak                                         Schep
                                              siltig, zwak humeus,
                           1                                                                       1         Zand, matig fijn, zwak
                                              donker grijsbruin,
                                                                                                             siltig, donker geelbruin,
                                              Edelmanboor
                                        50                                                             50    Edelmanboor
       50                                                                        50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Projectnaam:            Papaverstraat
Plaatsnaam:             Schijndel
Projectcode:            20201466
Projectleider:          Thom Slaats
Pagina:                 2 van 2


Boring 07                                                                 Boring 08

Datum: 7-4-2020                                                           Datum: 7-4-2020
Veldwerker:      Toon Kokkes                                              Veldwerker:   Toon Kokkes

                                        0    tegel                                                    0    tegel
          0                             5                                        0                    5
                                             Schep                                                         Schep
                           1                                                                      1
                                        30   Zand, matig fijn, zwak                                   30   Zand, matig fijn, zwak
                                             siltig, licht geelbeige,                                      siltig, licht geelbeige,
                           2                                                                      2
                                        50   Edelmanboor                                              50   Edelmanboor
       50                                                                       50
                                             Zand, matig fijn, zwak                                        Zand, matig fijn, zwak
                                             siltig, donker grijsbruin,                                    siltig, donker grijsbruin,
                                             Edelmanboor                                                   Edelmanboor

Boring 09                                                                 Boring 10

Datum: 7-4-2020                                                           Datum: 7-4-2020
Veldwerker:      Toon Kokkes                                              Veldwerker:   Toon Kokkes

                                        0    tegel                                                    0    gras
          0                             5                                        0
                           1            15   Schep                                                         Zand, matig fijn, zwak
                                                                                                           siltig, zwak humeus,
                                             Zand, matig fijn, zwak                               1
                           2                                                                               donker grijsbruin,
                                             siltig, licht geelbeige,
                                                                                                           Edelmanboor
                                        50   Edelmanboor                                              50
       50                                                                       50
                                             Zand, matig fijn, zwak
                                             siltig, donker grijsbruin,
                                             Edelmanboor

Boring 11                                                                 Boring 12

Datum: 7-4-2020                                                           Datum: 7-4-2020
Veldwerker:      Toon Kokkes                                              Veldwerker:   Toon Kokkes

                                        0    gras                                                     0    gras
          0                                                                      0
                                             Zand, matig fijn, zwak                                        Zand, matig fijn, zwak
                                             siltig, zwak humeus,                                 1        siltig, zwak humeus,
                           1                 donker grijsbruin,                                       30
                                                                                                           donker grijsbruin,
                                             Edelmanboor                                          2        Edelmanboor
                                        50                                                            50
       50                                                                       50
                                                                                                           Zand, matig fijn, zwak
                                                                                                           siltig, neutraal
                                                                                                           bruinbeige, Edelmanboor
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Bijlage 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                                                                                                                    SYNLAB Analytics & Services B.V.
                                                                                                                    Correspondentieadres
                                                                                                                    Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
                                                                                                                    Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
                                                                                                                    www.synlab.nl
                                                                     Analyserapport


 MILON bv
 Thom Slaats
 Rembrandtlaan 4
                                                                                                                                                                  Blad 1 van 7
 5462 CH VEGHEL




Uw projectnaam                                        : Papaverstraat
Uw projectnummer                                      : 20201466
SYNLAB rapportnummer                                  : 13229528, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer                             : 9KP4TL7P

Rotterdam, 15-04-2020


Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
20201466. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is
niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,




 Jaap-Willem Hutter
 Technical Director




           SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028



           AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
           HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>MILON bv                                                                                                                                                    Blad 2 van 7
Thom Slaats                                                             Analyserapport

Projectnaam                     Papaverstraat                                                                                                               Orderdatum      07-04-2020
Projectnummer                   20201466                                                                                                                    Startdatum      07-04-2020
Rapportnummer                   13229528           - 1                                                                                                      Rapportagedatum 15-04-2020

Nummer         Monstersoort                     Monsterspecificatie


001           Grond (AS3000)                    MMbg1 02 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (5-50) 07 (5-30) 12 (0-30)
002           Grond (AS3000)                    MMbg2 01 (8-40) 03 (0-50) 08 (5-30) 09 (5-15) 10 (0-50) 11 (0-50)
003           Grond (AS3000)                    MMog1 01 (40-80) 01 (80-130) 02 (50-100) 02 (110-140) 03 (100-150) 03 (150-200)


Analyse                               Eenheid           Q                         001                            002                            003



monster voorbehandeling                                 S                        Ja                             Ja                             Ja
droge stof                            gew.-%            S                      88.2                           91.4                           84.3
gewicht artefacten                    g                 S                       <1                             <1                             <1
aard van de artefacten                -                 S                     geen                           geen                           geen


organische stof (gloeiverlies)        % vd DS           S                        2.7                            1.9                            1.2


KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)        % vd DS                            S                        <1                             <1                             3.0


METALEN
barium                                mg/kgds           S                     <20                            <20                            <20
cadmium                               mg/kgds           S                     <0.2                           0.20                           <0.2
kobalt                                mg/kgds           S                     <1.5                           <1.5                            1.6
koper                                 mg/kgds           S                       <5                             <5                             <5
kwik                                  mg/kgds           S                    <0.05                          <0.05                          <0.05
lood                                  mg/kgds           S                       11                             12                           <10
molybdeen                             mg/kgds           S                     <0.5                           <0.5                           <0.5
nikkel                                mg/kgds           S                       <3                             <3                            7.8
zink                                  mg/kgds           S                     <20                              24                           <20


POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen                mg/kgds S        <0.01                                                             <0.01                          <0.01
fenantreen               mg/kgds S        <0.01                                                              0.05                           0.29
antraceen                mg/kgds S        <0.01                                                              0.01                           0.04
fluoranteen              mg/kgds S         0.02                                                              0.16                           0.85
benzo(a)antraceen        mg/kgds S        <0.01                                                              0.10                           0.56
chryseen                 mg/kgds S        <0.01                                                              0.09                           0.52
benzo(k)fluoranteen      mg/kgds S        <0.01                                                              0.07                           0.37
benzo(a)pyreen           mg/kgds S        <0.01                                                              0.11                           0.61
benzo(ghi)peryleen       mg/kgds S         0.01                                                              0.09                           0.44
indeno(1,2,3-cd)pyreen   mg/kgds S         0.01                                                              0.09                           0.42
                                                                                       1)                             1)                             1)
pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds S        0.089                                                             0.777                          4.107
(0.7 factor)


POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28                   µg/kgds                        S                        <1                             <1                             <1
PCB 52                   µg/kgds                        S                        <1                             <1                             <1
PCB 101                  µg/kgds                        S                        <1                             <1                             <1
PCB 118                  µg/kgds                        S                        <1                             <1                             <1
PCB 138                  µg/kgds                        S                        <1                             <1                             <1
PCB 153                  µg/kgds                        S                        <1                             <1                             <1
PCB 180                  µg/kgds                        S                        <1                             <1                             <1
                                                                                       1)                             1)                             1)
som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds                        S                        4.9                            4.9                            4.9



De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

                                                                                                                                                                         Paraaf :
              SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028



              AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
              HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>MILON bv                                                                                                                                                    Blad 3 van 7
Thom Slaats                                                             Analyserapport

Projectnaam                     Papaverstraat                                                                                                               Orderdatum      07-04-2020
Projectnummer                   20201466                                                                                                                    Startdatum      07-04-2020
Rapportnummer                   13229528           - 1                                                                                                      Rapportagedatum 15-04-2020

Nummer        Monstersoort                      Monsterspecificatie


001           Grond (AS3000)                    MMbg1 02 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (5-50) 07 (5-30) 12 (0-30)
002           Grond (AS3000)                    MMbg2 01 (8-40) 03 (0-50) 08 (5-30) 09 (5-15) 10 (0-50) 11 (0-50)
003           Grond (AS3000)                    MMog1 01 (40-80) 01 (80-130) 02 (50-100) 02 (110-140) 03 (100-150) 03 (150-200)


Analyse                               Eenheid           Q                         001                            002                            003



MINERALE OLIE
fractie C10-C12                       mg/kgds                                    <5                             <5                             <5
fractie C12-C22                       mg/kgds                                    <5                             <5                             <5
fractie C22-C30                       mg/kgds                                    <5                             <5                             <5
fractie C30-C40                       mg/kgds                                    <5                              6                             <5
totaal olie C10 - C40                 mg/kgds           S                       <20                            <20                            <20




De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

                                                                                                                                                                         Paraaf :
              SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028



              AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
              HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>MILON bv                                                                                                                                                  Blad 4 van 7
Thom Slaats                                                           Analyserapport

Projectnaam                   Papaverstraat                                                                                                               Orderdatum      07-04-2020
Projectnummer                 20201466                                                                                                                    Startdatum      07-04-2020
Rapportnummer                 13229528           - 1                                                                                                      Rapportagedatum 15-04-2020



Monster beschrijvingen



001                           *        De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002                           *        De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003                           *        De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1                             De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.




                                                                                                                                                                       Paraaf :
            SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028



            AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
            HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>MILON bv                                                                                                                                                    Blad 5 van 7
Thom Slaats                                                             Analyserapport

Projectnaam                     Papaverstraat                                                                                                               Orderdatum      07-04-2020
Projectnummer                   20201466                                                                                                                    Startdatum      07-04-2020
Rapportnummer                   13229528           - 1                                                                                                      Rapportagedatum 15-04-2020



Analyse                                         Monstersoort                                                  Relatie tot norm


monster voorbehandeling                         Grond (AS3000)                                               Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform AS3000
                                                                                                             en conform NEN-EN 16179
droge stof                                      Grond (AS3000)                                               Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN
                                                                                                             15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan
                                                                                                             NEN-EN 15934
gewicht artefacten                              Grond (AS3000)                                               Conform AS3000
aard van de artefacten                          Grond (AS3000)                                               Idem
organische stof (gloeiverlies)                  Grond (AS3000)                                               Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform
                                                                                                             AS3010-3
lutum (bodem)                                   Grond (AS3000)                                               Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium                                          Grond (AS3000)                                               Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN
                                                                                                             6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium                                         Grond (AS3000)                                               Idem
kobalt                                          Grond (AS3000)                                               Idem
koper                                           Grond (AS3000)                                               Idem
kwik                                            Grond (AS3000)                                               Idem
lood                                            Grond (AS3000)                                               Idem
molybdeen                                       Grond (AS3000)                                               Idem
nikkel                                          Grond (AS3000)                                               Idem
zink                                            Grond (AS3000)                                               Idem
naftaleen                                       Grond (AS3000)                                               Conform AS3010-6
fenantreen                                      Grond (AS3000)                                               Idem
antraceen                                       Grond (AS3000)                                               Idem
fluoranteen                                     Grond (AS3000)                                               Idem
benzo(a)antraceen                               Grond (AS3000)                                               Idem
chryseen                                        Grond (AS3000)                                               Idem
benzo(k)fluoranteen                             Grond (AS3000)                                               Idem
benzo(a)pyreen                                  Grond (AS3000)                                               Idem
benzo(ghi)peryleen                              Grond (AS3000)                                               Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen                          Grond (AS3000)                                               Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7                   Grond (AS3000)                                               Idem
factor)
PCB 28                                          Grond (AS3000)                                               Conform AS3010-8
PCB 52                                          Grond (AS3000)                                               Idem
PCB 101                                         Grond (AS3000)                                               Idem
PCB 118                                         Grond (AS3000)                                               Idem
PCB 138                                         Grond (AS3000)                                               Idem
PCB 153                                         Grond (AS3000)                                               Idem
PCB 180                                         Grond (AS3000)                                               Idem
som PCB (7) (0.7 factor)                        Grond (AS3000)                                               Idem
totaal olie C10 - C40                           Grond (AS3000)                                               Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703

Monster       Barcode                                           Aanlevering                       Monstername                        Verpakking


001           Y8429938                                          07-04-2020                        07-04-2020                         ALC201
001           Y8429717                                          07-04-2020                        07-04-2020                         ALC201
001           Y8429955                                          07-04-2020                        07-04-2020                         ALC201




                                                                                                                                                                         Paraaf :
              SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028



              AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
              HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>MILON bv                                                                                                                                                Blad 6 van 7
Thom Slaats                                                         Analyserapport

Projectnaam                 Papaverstraat                                                                                                               Orderdatum      07-04-2020
Projectnummer               20201466                                                                                                                    Startdatum      07-04-2020
Rapportnummer               13229528           - 1                                                                                                      Rapportagedatum 15-04-2020



Monster   Barcode                                           Aanlevering                       Monstername                        Verpakking


001       Y8429705                                          07-04-2020                        07-04-2020                         ALC201
001       Y8429700                                          07-04-2020                        07-04-2020                         ALC201
001       Y8429941                                          07-04-2020                        07-04-2020                         ALC201
002       Y8429707                                          07-04-2020                        07-04-2020                         ALC201
002       Y8429943                                          07-04-2020                        07-04-2020                         ALC201
002       Y8429947                                          07-04-2020                        07-04-2020                         ALC201
002       Y8429702                                          07-04-2020                        07-04-2020                         ALC201
002       Y8429709                                          07-04-2020                        07-04-2020                         ALC201
002       Y8429698                                          07-04-2020                        07-04-2020                         ALC201
003       Y8429701                                          07-04-2020                        07-04-2020                         ALC201
003       Y8429714                                          07-04-2020                        07-04-2020                         ALC201
003       Y8429715                                          07-04-2020                        07-04-2020                         ALC201
003       Y8429953                                          07-04-2020                        07-04-2020                         ALC201
003       Y8429716                                          07-04-2020                        07-04-2020                         ALC201
003       Y8429951                                          07-04-2020                        07-04-2020                         ALC201




                                                                                                                                                                     Paraaf :
          SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028



          AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
          HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>MILON bv                                                                                                                                                  Blad 7 van 7
Thom Slaats                                                           Analyserapport

Projectnaam                   Papaverstraat                                                                                                               Orderdatum      07-04-2020
Projectnummer                 20201466                                                                                                                    Startdatum      07-04-2020
Rapportnummer                 13229528           - 1                                                                                                      Rapportagedatum 15-04-2020


Monsternummer:                                                  002
Monster beschrijvingen                                          MMbg201 (8-40) 03 (0-50) 08 (5-30) 09 (5-15) 10 (0-50) 11 (0-50)



Karakterisering naar alkaantraject

benzine                                       C9-C14
kerosine en petroleum                         C10-C16
diesel en gasolie                             C10-C28
motorolie                                     C20-C36
stookolie                                     C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.




                                                                                                                                                                       Paraaf :
            SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028



            AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
            HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>                                                                                                                    SYNLAB Analytics & Services B.V.
                                                                                                                    Correspondentieadres
                                                                                                                    Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
                                                                                                                    Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
                                                                                                                    www.synlab.nl
                                                                     Analyserapport


 MILON bv
 Mark Bergmans
 Rembrandtlaan 4
                                                                                                                                                                  Blad 1 van 5
 5462 CH VEGHEL




Uw projectnaam                                        : Papaverstraat 13
Uw projectnummer                                      : 20201466
SYNLAB rapportnummer                                  : 13232240, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer                             : A5RUPLXB

Rotterdam, 16-04-2020


Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
20201466. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is
niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,




 Jaap-Willem Hutter
 Technical Director




           SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028



           AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
           HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>MILON bv                                                                                                                                                   Blad 2 van 5
Mark Bergmans                                                          Analyserapport

Projectnaam                    Papaverstraat 13                                                                                                            Orderdatum      14-04-2020
Projectnummer                  20201466                                                                                                                    Startdatum      14-04-2020
Rapportnummer                  13232240           - 1                                                                                                      Rapportagedatum 16-04-2020

Nummer       Monstersoort                      Monsterspecificatie


001          Grondwater                        01-1-1 01 (230-330)
             (AS3000)


Analyse                              Eenheid           Q                         001



METALEN
barium                               µg/l              S                       70
cadmium                              µg/l              S                    <0.20
kobalt                               µg/l              S                      2.3
koper                                µg/l              S                      7.0
kwik                                 µg/l              S                    <0.05
lood                                 µg/l              S                     <2.0
molybdeen                            µg/l              S                       <2
nikkel                               µg/l              S                      5.4
zink                                 µg/l              S                       15


VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen                              µg/l              S                      <0.2
tolueen                              µg/l              S                      <0.2
ethylbenzeen                         µg/l              S                      <0.2
o-xyleen                             µg/l              S                      <0.1
p- en m-xyleen                       µg/l              S                      <0.2
                                                                                     1)
xylenen (0.7 factor)                 µg/l              S                      0.21
styreen                              µg/l              S                      <0.2


POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen              µg/l    S          <0.02


GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan           µg/l S                                           <0.2
1,2-dichloorethaan           µg/l S                                           <0.2
1,1-dichlooretheen           µg/l S                                           <0.1
cis-1,2-dichlooretheen       µg/l S                                           <0.1
trans-1,2-dichlooretheen     µg/l S                                           <0.1
                                                                                     1)
som (cis,trans) 1,2-         µg/l S                                           0.14
dichloorethenen (0.7 factor)
dichloormethaan              µg/l S                                           <0.2
1,1-dichloorpropaan          µg/l S                                           <0.2
1,2-dichloorpropaan          µg/l S                                           <0.2
1,3-dichloorpropaan          µg/l S                                           <0.2
                                                                                     1)
som dichloorpropanen (0.7    µg/l S                                           0.42
factor)
tetrachlooretheen            µg/l S                                           <0.1
tetrachloormethaan           µg/l S                                           <0.1
1,1,1-trichloorethaan        µg/l S                                           <0.1
1,1,2-trichloorethaan        µg/l S                                           <0.1
trichlooretheen              µg/l S                                           <0.2
chloroform                   µg/l S                                           <0.2
vinylchloride                µg/l S                                           <0.2
tribroommethaan              µg/l S                                           <0.2




De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

                                                                                                                                                                        Paraaf :
             SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028



             AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
             HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>MILON bv                                                                                                                                                    Blad 3 van 5
Mark Bergmans                                                           Analyserapport

Projectnaam                     Papaverstraat 13                                                                                                            Orderdatum      14-04-2020
Projectnummer                   20201466                                                                                                                    Startdatum      14-04-2020
Rapportnummer                   13232240           - 1                                                                                                      Rapportagedatum 16-04-2020

Nummer        Monstersoort                      Monsterspecificatie


001           Grondwater                        01-1-1 01 (230-330)
              (AS3000)


Analyse                               Eenheid           Q                         001



MINERALE OLIE
fractie C10-C12                       µg/l                                      <25
fractie C12-C22                       µg/l                                      <25
fractie C22-C30                       µg/l                                      <25
fractie C30-C40                       µg/l                                      <25
totaal olie C10 - C40                 µg/l              S                       <50




De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

                                                                                                                                                                         Paraaf :
              SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028



              AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
              HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>MILON bv                                                                                                                                                  Blad 4 van 5
Mark Bergmans                                                         Analyserapport

Projectnaam                   Papaverstraat 13                                                                                                            Orderdatum      14-04-2020
Projectnummer                 20201466                                                                                                                    Startdatum      14-04-2020
Rapportnummer                 13232240           - 1                                                                                                      Rapportagedatum 16-04-2020



Monster beschrijvingen



001                           *        De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1                             De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.




                                                                                                                                                                       Paraaf :
            SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028



            AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
            HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>MILON bv                                                                                                                                                      Blad 5 van 5
Mark Bergmans                                                             Analyserapport

Projectnaam                       Papaverstraat 13                                                                                                            Orderdatum      14-04-2020
Projectnummer                     20201466                                                                                                                    Startdatum      14-04-2020
Rapportnummer                     13232240           - 1                                                                                                      Rapportagedatum 16-04-2020



Analyse                                           Monstersoort                                                  Relatie tot norm


barium                                            Grondwater (AS3000)                                          Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
cadmium                                           Grondwater (AS3000)                                          Idem
kobalt                                            Grondwater (AS3000)                                          Idem
koper                                             Grondwater (AS3000)                                          Idem
kwik                                              Grondwater (AS3000)                                          Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852
lood                                              Grondwater (AS3000)                                          Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
molybdeen                                         Grondwater (AS3000)                                          Idem
nikkel                                            Grondwater (AS3000)                                          Idem
zink                                              Grondwater (AS3000)                                          Idem
benzeen                                           Grondwater (AS3000)                                          Conform AS3130-1
tolueen                                           Grondwater (AS3000)                                          Idem
ethylbenzeen                                      Grondwater (AS3000)                                          Idem
o-xyleen                                          Grondwater (AS3000)                                          Idem
p- en m-xyleen                                    Grondwater (AS3000)                                          Idem
xylenen (0.7 factor)                              Grondwater (AS3000)                                          Idem
styreen                                           Grondwater (AS3000)                                          Idem
naftaleen                                         Grondwater (AS3000)                                          Conform AS3110-4
1,1-dichloorethaan                                Grondwater (AS3000)                                          Conform AS3130-1
1,2-dichloorethaan                                Grondwater (AS3000)                                          Idem
1,1-dichlooretheen                                Grondwater (AS3000)                                          Idem
cis-1,2-dichlooretheen                            Grondwater (AS3000)                                          Idem
trans-1,2-dichlooretheen                          Grondwater (AS3000)                                          Idem
som (cis,trans) 1,2-                              Grondwater (AS3000)                                          Idem
dichloorethenen (0.7 factor)
dichloormethaan                                   Grondwater (AS3000)                                          Idem
1,1-dichloorpropaan                               Grondwater (AS3000)                                          Idem
1,2-dichloorpropaan                               Grondwater (AS3000)                                          Idem
1,3-dichloorpropaan                               Grondwater (AS3000)                                          Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor)                 Grondwater (AS3000)                                          Idem
tetrachlooretheen                                 Grondwater (AS3000)                                          Idem
tetrachloormethaan                                Grondwater (AS3000)                                          Idem
1,1,1-trichloorethaan                             Grondwater (AS3000)                                          Idem
1,1,2-trichloorethaan                             Grondwater (AS3000)                                          Idem
trichlooretheen                                   Grondwater (AS3000)                                          Idem
chloroform                                        Grondwater (AS3000)                                          Idem
vinylchloride                                     Grondwater (AS3000)                                          Idem
tribroommethaan                                   Grondwater (AS3000)                                          Idem
totaal olie C10 - C40                             Grondwater (AS3000)                                          Conform AS3110-5

Monster         Barcode                                           Aanlevering                       Monstername                        Verpakking


001             G6775718                                          14-04-2020                        14-04-2020                         ALC236
001             G6775597                                          14-04-2020                        14-04-2020                         ALC236
001             B1851218                                          14-04-2020                        14-04-2020                         ALC204




                                                                                                                                                                           Paraaf :
                SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028



                AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
                HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Bijlage 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster                             MMbg1                                   MMbg2                             MMog1
Certificaatcode                          13229528                                13229528                          13229528
Deelmonsters                             02, 04, 05, 06, 07, 12                  01, 03, 08, 09, 10, 11            01, 01, 02, 02, 03, 03
Monstertraject (m -mv)                   0,00 - 0,50                             0,00 - 0,50                       0,40 - 2,00
Humus                       % ds         2,70                                    1,90                              1,20
Lutum                       % ds         1,00                                    1,00                              3,00
Datum van toetsing                       15-4-2020                               15-4-2020                         15-4-2020
Monsterconclusie                         Voldoet aan Achtergrondwaarde           Voldoet aan Achtergrondwaarde     Overschrijding Achtergrondwaarde
                                         Meetw           GSSD Index =0,5         Meetw           GSSD Index =0,5   Meetw           GSSD Index =0,5

OVERIG
Droge stof                  % w/w           88,2                88,0               91,4           91,0               84,3           84,0
Lutum                       %               <1                                     <1                                 3,0
Organische stof (humus)     %                2,7                                    1,9                               1,2
Artefacten                  g               <1                                     <1                                <1
Aard artefacten             -                0                                      0                                 0

METALEN
barium                      mg/kg   ds     <20             <54 (6)                <20           <54 (6)             <20            <48 (6)
cadmium                     mg/kg   ds      <0,2            <0,2         -0,03      0,20          0,34     -0,02     <0,2           <0,2      -0,03
kobalt                      mg/kg   ds      <1,5            <3,7         -0,06     <1,5          <3,7      -0,06      1,6            5,1      -0,06
koper                       mg/kg   ds      <5              <7           -0,22     <5            <7        -0,22     <5             <7        -0,22
kwik                        mg/kg   ds      <0,05           <0,05           -0     <0,05         <0,05        -0     <0,05          <0,05        -0
molybdeen                   mg/kg   ds      <0,5            <0,4         -0,01     <0,5          <0,4      -0,01     <0,5           <0,4      -0,01
nikkel                      mg/kg   ds      <3              <6           -0,45     <3            <6        -0,45      7,8           21,0      -0,22
lood                        mg/kg   ds      11              17           -0,07     12            19        -0,06    <10            <11        -0,08
zink                        mg/kg   ds     <20             <33           -0,18     24            57        -0,14    <20            <32        -0,19

MINERALE OLIE
Minerale olie C10 -   C12   mg/kg   ds      <5              13 (6)                 <5            18 (6)              <5             18 (6)
Minerale olie C30 -   C40   mg/kg   ds      <5              13 (6)                  6            30 (6)              <5             18 (6)
Minerale olie C22 -   C30   mg/kg   ds      <5              13 (6)                 <5            18 (6)              <5             18 (6)
Minerale olie C12 -   C22   mg/kg   ds      <5              13 (6)                 <5            18 (6)              <5             18 (6)
minerale olie               mg/kg   ds     <20             <52           -0,03    <20           <70        -0,02    <20            <70        -0,02

PAK
naftaleen                   mg/kg   ds      <0,01               <0,01              <0,01         <0,01               <0,01          <0,01
fenanthreen                 mg/kg   ds      <0,01               <0,01               0,05          0,05                0,29           0,29
anthraceen                  mg/kg   ds      <0,01               <0,01               0,01          0,01                0,04           0,04
fluorantheen                mg/kg   ds       0,02                0,02               0,16          0,16                0,85           0,85
benzo(a)anthraceen          mg/kg   ds      <0,01               <0,01               0,10          0,10                0,56           0,56
chryseen                    mg/kg   ds      <0,01               <0,01               0,09          0,09                0,52           0,52
benzo(k)fluorantheen        mg/kg   ds      <0,01               <0,01               0,07          0,07                0,37           0,37
benzo(a)pyreen              mg/kg   ds      <0,01               <0,01               0,11          0,11                0,61           0,61
benzo(g,h,i)peryleen        mg/kg   ds       0,01                0,01               0,09          0,09                0,44           0,44
indeno-(1,2,3-c,d)pyreen    mg/kg   ds       0,01                0,01               0,09          0,09                0,42           0,42
PAK                         mg/kg   ds                           0,089   -0,04                    0,78     -0,02                     4,10     0,07

PCB`S
PCB 28                       µg/kg ds      <1               <3                     <1            <4                  <1             <4
PCB 52                       µg/kg ds      <1               <3                     <1            <4                  <1             <4
PCB 101                      µg/kg ds      <1               <3                     <1            <4                  <1             <4
PCB 118                      µg/kg ds      <1               <3                     <1            <4                  <1             <4
PCB 138                      µg/kg ds      <1               <3                     <1            <4                  <1             <4
PCB 153                      µg/kg ds      <1               <3                     <1            <4                  <1             <4
PCB 180                      µg/kg ds      <1               <3                     <1            <4                  <1             <4
PCB (som 7)                  µg/kg ds                      <18,00           -0                  <25,0       0,01                   <25,0      0,01
-----     : Geen toetsnorm aanwezig
<         : kleiner dan de detectielimiet
8,88      : <= Achtergrondwaarde
<=T       : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde
8,88      : <= Interventiewaarde
8,88      : > Interventiewaarde
6         : Heeft geen normwaarde
#         : verhoogde rapportagegrens
GSSD      : Gestandaardiseerde meetwaarde
Index     : (GSSD - AW) / (I - AW)

             - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 -



Projectcode: 20201466
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Tabel 2: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming

                                                  AW      WO       IND        I

METALEN
cadmium                            mg/kg   ds      0,6      1,2      4,3     13
kobalt                             mg/kg   ds     15       35      190      190
koper                              mg/kg   ds     40       54      190      190
kwik                               mg/kg   ds      0,15     0,83     4,8     36
molybdeen                          mg/kg   ds      1,5     88      190      190
nikkel                             mg/kg   ds     35       39      100      100
lood                               mg/kg   ds     50      210      530      530
zink                               mg/kg   ds    140      200      720      720

MINERALE OLIE
minerale olie                      mg/kg ds      190      190      500     5000

PAK
PAK                                mg/kg ds        1,5      6,8     40       40

PCB`S
PCB (som 7)                        mg/kg ds        0,02     0,04     0,5      1




Projectcode: 20201466
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Tabel 3: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Watermonster                       01-1-1
Datum                              14-4-2020
Filterstelling (m -mv)             2,30 - 3,30
Datum van toetsing                 16-4-2020
Monsterconclusie                   Overschrijding Streefwaarde
                                   Meetw           GSSD Index =0,5

METALEN
barium                      µg/l     70            70             0,03
cadmium                     µg/l     <0,20         <0,14         -0,05
kobalt                      µg/l      2,3           2,3          -0,22
koper                       µg/l      7,0           7,0          -0,13
kwik                        µg/l     <0,05         <0,04         -0,04
molybdeen                   µg/l     <2            <1            -0,01
nikkel                      µg/l      5,4           5,4          -0,16
lood                        µg/l     <2,0          <1,4          -0,23
zink                        µg/l     15            15            -0,07

MINERALE OLIE
Minerale olie C10 -   C12   µg/l    <25            18(6)
Minerale olie C30 -   C40   µg/l    <25            18(6)
Minerale olie C22 -   C30   µg/l    <25            18(6)
Minerale olie C12 -   C22   µg/l    <25            18(6)
minerale olie               µg/l    <50           <35            -0,03

PAK
naftaleen                   µg/l     <0,02         <0,01            0
PAK
PAK                         -                      <0,00020(11)

AROMATISCHE
VERBINDINGEN
benzeen                     µg/l     <0,2          <0,1             -0
ethylbenzeen                µg/l     <0,2          <0,1          -0,03
tolueen                     µg/l     <0,2          <0,1          -0,01
xylenen (som)
xylenen (som)               µg/l                   <0,21            0
meta-/para-xyleen (som)     µg/l     <0,2          <0,1
ortho-xyleen                µg/l     <0,1          <0,1
styreen (Vinylbenzeen)      µg/l     <0,2          <0,1          -0,02
som 16 aromatische
oplosmiddelen
som 16 aromatische          µg/l                   <0,77(2,14)
oplosmiddelen

FREONEN
1,2-dichloorpropaan         µg/l     <0,2          <0,1

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
1,3-dichloorpropaan         µg/l     <0,2          <0,1
1,1-dichloorpropaan         µg/l     <0,2          <0,1
dichloorpropaan
dichloorpropaan             µg/l                   <0,42            -0
dichloorpropanen (0,7       µg/l       0,42
som, 1,1+1,2+
cis + trans-1,2-
dichlooretheen
cis + trans-1,2-            µg/l                   <0,14         0,01
dichlooretheen
1,1-dichlooretheen          µg/l     <0,1          <0,1          0,01
cis-1,2-dichlooretheen      µg/l     <0,1          <0,1
trans-1,2-dichlooretheen    µg/l     <0,1          <0,1
dichloormethaan             µg/l     <0,2          <0,1              0
trichloormethaan            µg/l     <0,2          <0,1          -0,01
(Chloroform)
tribroommethaan             µg/l     <0,2          <0,1(14)
(bromoform)
tetrachloormethaan          µg/l     <0,1          <0,1          0,01
(Tetra)


Projectcode: 20201466
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Watermonster                                  01-1-1
Datum                                         14-4-2020
Filterstelling (m -mv)                        2,30 - 3,30
Datum van toetsing                            16-4-2020
Monsterconclusie                              Overschrijding Streefwaarde
1,1-dichloorethaan              µg/l             <0,2            <0,1     -0,01
1,2-dichloorethaan              µg/l             <0,2            <0,1     -0,02
1,1,1-trichloorethaan           µg/l             <0,1            <0,1         0
1,1,2-trichloorethaan           µg/l             <0,1            <0,1         0
trichlooretheen (Tri)           µg/l             <0,2            <0,1     -0,05
tetrachlooretheen (Per)         µg/l             <0,1            <0,1         0
vinylchloride                   µg/l             <0,2            <0,1      0,02
 -----        : Geen toetsnorm aanwezig
 <            : kleiner dan de detectielimiet
 8,88         : <= Streefwaarde
 8,88         : > Streefwaarde
 8,88         : > Interventiewaarde
 >T           : Groter dan Tussenwaarde
 11           : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie
 14           : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing
 2            : Enkele parameters ontbreken in de som
 6            : Heeft geen normwaarde
 #            : verhoogde rapportagegrens
 GSSD         : Gestandaardiseerde meetwaarde
 Index        : (GSSD - S) / (I - S)

             - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 -




Projectcode: 20201466
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Tabel 4: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming

                                                   S      S Diep     Indicatief      I

METALEN
barium                             µg/l           50        200                    625
cadmium                            µg/l            0,4        0,06                   6
kobalt                             µg/l           20          0,7                  100
koper                              µg/l           15          1,3                   75
kwik                               µg/l            0,05       0,01                   0,3
molybdeen                          µg/l            5          3,6                  300
nikkel                             µg/l           15          2,1                   75
lood                               µg/l           15          1,7                   75
zink                               µg/l           65         24                    800

MINERALE OLIE
minerale olie                      µg/l           50                               600

PAK
naftaleen                          µg/l            0,01                             70

AROMATISCHE VERBINDINGEN
benzeen                            µg/l            0,2                              30
ethylbenzeen                       µg/l            4                               150
tolueen                            µg/l            7                              1000
xylenen (som)                      µg/l            0,2                              70
styreen (Vinylbenzeen)             µg/l            6                               300
som 16 aromatische oplosmiddelen   µg/l                                   150

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN
dichloorpropaan                    µg/l            0,8                              80
cis + trans-1,2-dichlooretheen     µg/l            0,01                             20
1,1-dichlooretheen                 µg/l            0,01                             10
dichloormethaan                    µg/l            0,01                           1000
trichloormethaan (Chloroform)      µg/l            6                               400
tribroommethaan (bromoform)        µg/l                                            630
tetrachloormethaan (Tetra)         µg/l            0,01                             10
1,1-dichloorethaan                 µg/l            7                               900
1,2-dichloorethaan                 µg/l            7                               400
1,1,1-trichloorethaan              µg/l            0,01                            300
1,1,2-trichloorethaan              µg/l            0,01                            130
trichlooretheen (Tri)              µg/l           24                               500
tetrachlooretheen (Per)            µg/l            0,01                             40
vinylchloride                      µg/l            0,01                              5




Projectcode: 20201466
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>