<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>           Bestemmingsplan
Buitengebied Veghel, herziening Pastoor
           Clercxstraat ong.
              Bijlagenboek
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                            Bezoekadres
                                                                            Stadhuisplein 1
                                                                            5461 KN Veghel

                                                                            Postadres
                                                                            Postbus 10.001
                                                                            5460 DA Veghel

                                                                            T: 14 0413
                                                                            E: info@meierijstad.nl
                                                                            W: www.meierijstad.nl
                                                                            IBANnr: NL31 RABO 0171 5811 48




                Bijlagen

Betreffende     Buitengebied Veghel, herziening Pastoor Clercxstraat ong.

Planstatus      vastgesteld

Projectnummer   NL.IMRO.1948.BGV000BP0082019P-VG01

Datum           5 november 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave

Bijlagen bij toelichting                                                               5

Bijlage 1      Landschappelijke inpassing                                              6

Bijlage 2      Memo aanleg inrit                                                       8

Bijlage 3      Geurhinderonderzoek                                                12

Bijlage 4      Bodemonderzoek                                                     40

Bijlage 5      Waterparagraaf                                                     99

Bijlage 6      Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai                            116

Bijlage 7      Samenvatting Burenbezoek                                          160

Bijlage 8      Certificaat bouwtitel RvR                                         162

Bijlage 9      Advies veiligheidsregio                                           164




NL.IMRO.1948.BGV000BP0082019P-VG01   Pagina: 3 van 167   Datum:vastgesteld 5-11-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>NL.IMRO.1948.BGV000BP0082019P-VG01   Pagina: 4 van 167   Datum:vastgesteld 5-11-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Bijlagen bij toelichting




NL.IMRO.1948.BGV000BP0082019P-VG01   Pagina: 5 van 167   Datum:vastgesteld 5-11-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Bijlage 1 Landschappelijke inpassing




NL.IMRO.1948.BGV000BP0082019P-VG01   Pagina: 6 van 167   Datum:vastgesteld 5-11-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                                        erc
                                                                          l
                                                                      t. C
                                                                  Pas
                                                                                                  15.0                                            7.5

                                                                                                                                              3



                                                                                             opheffen
                                                                            4             woonbestemming
                                                                   27.1
        voorgevellijn woning
                                         1
                                  10.0               10.7

                                                     9.0

                              6                                                       5
                                                                                                  do
                                                                                                       or
                                                9                                                           zic
locatie nieuwe inrit                           4.5                                                              ht
                        4.0                                                                                        na
                                                           12.7                                                       a   rl
                                                                                                                            an
                                                                                                                                 ds
                                                                                                                                      ch
                                         6.9    4                    10.7                                                                ap

                                                                                                                                                                          Inrichtingsmaatregelen
                                                                    6
                                                                    3

                                                                                5.0
                       bestaande verharding
                                                                                                                                                                          1. toevoegen lage haag (ca. 1m) aan
                                                                                2                                                                                            voorzijde
            at




                                                                                                                                                                          2. toevoegen hoge haag (ca. 2m) aan
           ra




                                  bestaand bijgebouw                                                                                                                         achterzijde
        xst




                                                                                                                                                                          3. kwaliteitsverbetering door aanleg knot-
     erc




                                                                                                                                                                             wilgenrij en strook kruidenrijk grasland
                                                                                                                                                                          4. amoveren bijgebouw en veldschuur
        l
    t. C




                                                                                                                                                                          5. toevoegen solitaire boom
                                                                                                                                                                          6. gebruik maken van bestaande
Pas




                                                                                                                                                                             infiltratiegreppel




       Landschappelijke inpassing Pastoor Clercxstraat 12                                                                                               Bosscheweg 107 Boxtel
                                                                                                                                                        www.bro.nl
                                                                                                                                                                                       datum:
                                                                                                                                                                                       15 juni 2020
                                                                                                                                                                                                             schaal:
                                                                                                                                                                                                             1:500

                                                                                                                                                        info@bro.nl                    getekend:             formaat:
                                                                                                                                                        telefoon +31 (0)411 85 04 00
                                                                                                                                                                                       LW                    A3

       Gemeente Meierijstad                                                                                                                             fax +31 (0)411 85 04 01        tekening nr.:         project nr.:
                                                                                                                                                                                       -                     P00880
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Bijlage 2 Memo aanleg inrit




NL.IMRO.1948.BGV000BP0082019P-VG01   Pagina: 8 van 167   Datum:vastgesteld 5-11-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre> Advies                   : Aanleg inrit Pastoor Clercxstraat 12
                            te Zijtaart
 Datum                    : 15 juni 2020
 Opdrachtgever            : Dhr. D. Dortmans
 Ter attentie van         :
 Projectnummer            : P00880

 Opgesteld door           : R. van Och & R. Tak



Aanleiding en initiatief
De initiatiefnemer is voornemens nabij de Pastoor Clercxstraat 12 te Zijtaart een nieuwe woning te rea-
liseren binnen de bestaande woonbestemming. In dit kader zullen onder meer enkele van de be-
staande opstallen gesloopt worden, wordt de bestaande woonbestemming verkleind en wordt het ge-
heel landschappelijk ingepast. Het plan gaat uit van een nieuwe inrit richting de Pastoor Clercxstraat.
Hiervoor moet de bestaande waardevolle boomstructuur gekruist worden. Dhr. J. Willems heeft op 21
mei 2019 gereageerd op het concept landschappelijke inpassing. Hierbij is de opmerking gemaakt dat
voor het kruisen van de waardevolle boomstructuur de beleidsnotitie inritten en paden van de ge-
meente Meierijstad gehanteerd wordt. Daarom wordt in deze memo gekeken hoe omgegaan dient te
worden met de realisatie van deze inrit.
De nieuwe inrit is voorzien in de zuidwestelijke hoek van het nieuwe woonperceel. Zie hiervoor ook on-
derstaande inrichtingsschets. In de beleidsnotitie inritten en paden wordt beschreven dat de aanleg van
verhardingen voor inritten en paden bij voorkeur buiten de kwetsbare boomzone plaats dient te vinden.
Het betreft hier een dubbele bomenrij van Eiken.
De mogelijkheden hiervoor zijn onderzocht, maar het nieuwe woonperceel kan enkel verlaten worden
wanneer er een inrit gerealiseerd wordt die de bomenrij kruist. Hierdoor zal een inrit altijd in de kwets-
bare boomzone gerealiseerd moeten worden.




Situatietekening met onder meer de nieuw te realiseren inrit.



ADVIES/Aanleg inrit – Pastoor Clercxstraat 12 - Zijtaart                                                1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Voorstel voor werkzaamheden
De bomen aan beide zijden van de nieuwe inrit hebben op een hoogte van 130 cm een omtrek van
respectievelijk 275 cm en 266 cm en een stamdiameter van respectievelijk 88 en 85 cm. Voor het uitvoe-
ren van werkzaamheden in de omgeving van bomen, hanteert het Handboek Bomen 2018 voor bomen
met een diameter van 80 tot 100 cm een graafafstand van minimaal 2,50 meter. De aftand tussen de
twee bomen nabij de te realiseren inrit is 11,80 meter, met aftrek van de minimale graafafstand (2 x 2,50
meter) blijft er 6,80 meter over waarbinnen onder de juiste omstandigheden een inrit gerealiseerd kan
worden. Om de bomen zo weinig mogelijk te schaden wordt voorgesteld de inrit exact tussen de twee
bomen in te positioneren en 4,00 meter breed te maken waardoor de graafafstand tot de stam 3,90 meter
bedraagt. Dit is ruim boven de minimaal vereiste 2,50 meter.
In ieder geval zal met de volgende voorwaarden rekening gehouden worden:
     - Graafwerkzaamheden binnen de kroonprojectie zullen met de hand worden uitgevoerd;
     - Wortels dikker dan 10 cm worden alleen doorgezaagd of verwijderd onder toezicht en met expli-
         ciete toestemming;
     - Er worden geen vel- of snoeiwerkzaamheden uitgevoerd;
     - Er zal geen materiaal of materieel aangebonden of gestald worden aan, op of tegen kroon, stam
         en wortels;
     - Er zal geen (tijdelijke) opslag van materiaal, materieel, parkeren of transport plaatsvinden binnen
         de kroon.
In overleg met de gemeente zal bepaald worden of het opstellen van een werkplan (met de inachtne-
ming van bovenstaande voorwaarden, nog) noodzakelijk is.

Er zijn geen alternatieven waar de inrit buiten de kwetsbare boomzone gerealiseerd kan worden, de
positionering is ruim buiten de minimale graafafstand en doordat de werkzaamheden uitgevoerd wor-
den onder bovengenoemde voorwaarden kan de inrit gerealiseerd worden zonder schade aan de waar-
devolle boomstructuur.




 Bestaande bomenlaan aan Pastoor Clercxstraat              Omtrek boom 1 nabij de te realiseren inrit




ADVIES/Aanleg inrit – Pastoor Clercxstraat 12 - Zijtaart                                                2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre> Omtrek boom 2 nabij de te realiseren inrit




ADVIES/Aanleg inrit – Pastoor Clercxstraat 12 - Zijtaart   3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Bijlage 3 Geurhinderonderzoek




NL.IMRO.1948.BGV000BP0082019P-VG01   Pagina: 12 van 167   Datum:vastgesteld 5-11-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre> ONDERZOEK GEUR VEEHOUDERIJEN
 GEURCONTOUREN EN GEURONDERBOUWING

 Pastoor Clercxstraat 12 te Veghel
 Ruimte-voor-Ruimtewoning




Opdrachtgever:    BRO
Contactpersoon:   de heer N. van der Heijden

Documentnummer: 20181447/D01/MJ
Datum:          22 november 2019

Opdrachtnemer:    De Roever Omgevingsadvies
Auteur:           Mevrouw M. Janssen
Projectleider:    de heer C. den Hertog
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>INHOUDSOPGAVE


1.     INLEIDING ..................................................................................................... 3

     1.1.       Situatie ................................................................................................. 3
     1.2.       Vraagstelling ......................................................................................... 4

2.     WETTELIJK KADER EN BELEIDSKADER ............................................................... 5

     2.1.       Wet geurhinder en veehouderij ................................................................ 5
     2.2.       Wijziging Activiteitenbesluit met betrekking tot landbouwactiviteiten ............ 5
     2.3.       Ruimtelijke plannen en geurhinder van veehouderijen ................................ 5

3.     UITGANGSPUNTEN EN ACHTERGRONDEN ........................................................... 7

     3.1.       Uitgangspunten veehouderijen ................................................................. 7
     3.2.       Geuremissie en geurimmissie .................................................................. 7
     3.3.       Verschillende beoordelingen .................................................................... 7
       3.3.1.     Voorgrondbelasting ............................................................................. 7
       3.3.2.     Afstanden .......................................................................................... 8
       3.3.3.     Achtergrondbelasting ........................................................................... 9
     3.4.       Geurbelasting versus geurhinder .............................................................. 9
     3.5.       Geurgevoelig object ...............................................................................10
     3.6.       Bebouwde kom .....................................................................................11

4.     GEURBEREKENINGEN .....................................................................................13

     4.1.    Afstanden .............................................................................................13
     4.2.    Voorgrondbelasting ...............................................................................15
       4.2.1. Doornhoek 5 ......................................................................................15
     4.3.    Achtergrondbelasting .............................................................................16

5.     CONCLUSIE ...................................................................................................18

BIJLAGE I.          Afstandscontouren ............................................................................19

BIJLAGE II.         Geurcontouren Doornhoek 5, vergunde situatie ....................................20

BIJLAGE IV.         Achtergrondbelasting ........................................................................22

BIJLAGE V.          Veehouderijgegevens ........................................................................23




Pastoor Clercxstraat 12 Veghel, onderzoek geur veehouderijen                                              Pagina 2 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>1. INLEIDING

1.1. Situatie
De eigenaren van het perceel aan Pastoor Clercxstraat 12 onderzoeken de mogelijkheden
voor de bouw van een ruimte-voor-ruimte woning. De locatie van nieuwe woning is
aangegeven op afbeelding 1.




Afbeelding 1. Nieuw te bouwen ruimte-voor-ruimtewoning
Bron: PDOK


In de omgeving van de ruimte-voor-ruimte liggen enkele veehouderijen. Nagegaan moet
worden of het aspect geur ten aanzien van veehouderijen van invloed is op het woon- en
verblijfsklimaat ter plaatse van te bestemmen geurgevoelige objecten. Verder moet
worden nagegaan of te realiseren geurgevoelige objecten een belemmering vormen voor
de veehouderijen.




Pastoor Clercxstraat 12 Veghel, onderzoek geur veehouderijen              Pagina 3 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>In dit rapport wordt het onderzoek naar de ligging van de geur- en afstandscontouren en
naar de overige geuraspecten voor de ruimtelijke ontwikkeling beschreven.

1.2. Vraagstelling
Bij het beoordelen van een ruimtelijk plan spelen standaard de volgende vragen:
    1. Is ter plaatse van de gewenste ruimtelijke ontwikkeling een aanvaardbaar woon-
        en verblijfsklimaat gegarandeerd?
    2. Worden omliggende bedrijven (onevenredig) in hun belangen geschaad?

Het onderzoek dat in dit kader is uitgevoerd beperkt zich tot geur afkomstig van
veehouderijbedrijven. De meest recente milieuhygiënische inzichten liggen vast in de
Wet geurhinder en veehouderij. In hoofdstuk 2 wordt het wettelijk kader toegelicht.
Hoofdstuk 3 beschrijft de uitgangspunten en achtergronden die in dit onderzoek worden
gebruikt. De beoordeling van de geursituatie wordt beschreven in hoofdstuk 4. Ten slotte
volgen in hoofdstuk 5 de conclusies.




Pastoor Clercxstraat 12 Veghel, onderzoek geur veehouderijen               Pagina 4 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>2. WETTELIJK KADER EN BELEIDSKADER

2.1. Wet geurhinder en veehouderij
In de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) staan standaard, landelijk geldende,
afstanden en normen waaraan de ligging en geurbelasting van dierenverblijven getoetst
moeten worden, in het geval van een aanvraag om milieuvergunning. De Wgv is nader
uitgewerkt in de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv). De normen gelden ter
plaatse van geurgevoelige objecten (bijvoorbeeld woningen) en de afstanden gelden tot
deze geurgevoelige objecten. De geurbelasting wordt berekend en getoetst met het
verspreidingsmodel V-Stacks Gebied. Dit verspreidingsmodel geldt alleen voor dieren
waarvoor geuremissiefactoren zijn opgenomen in de Rgv. Voor dieren zonder
geuremissiefactor gelden minimaal aan te houden afstanden.

Enkele begrippen uit de Wgv die relevant zijn en gebruikt worden in dit rapport, zijn
nader toegelicht in hoofdstuk 3.

2.2. Wijziging Activiteitenbesluit met betrekking tot landbouwactiviteiten
Op 1 januari 2013 is een grote wijziging van het Activiteitenbesluit en de bijbehorende
regeling in werking getreden. Met de wijziging zijn meer veehouderijen onder de regels
van het Activiteitenbesluit komen te vallen. Daarbij is onder meer de beoordeling van
geur conform de Wet geurhinder en veehouderij (zoals toegelicht in hoofdstuk 3 van dit
rapport) meegenomen. De toetsing aan middels geurverordeningen aangepaste
geurnormen en afstanden geldt ook voor veehouderijen die onder de regels van het
Activiteitenbesluit vallen.

2.3. Ruimtelijke plannen en geurhinder van veehouderijen
Bij het opstellen van ruimtelijke plannen moet worden gewaarborgd dat sprake is van
een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat op plaatsen waar het vestigen van een
(geur)gevoelig object mogelijk wordt gemaakt. Verder moet worden voorkomen dat
bestaande veehouderijen onevenredig in hun belangen worden geschaad. Om de
milieucontouren te bepalen moet worden uitgegaan van de ‘omgekeerde werking’ van de
milieuregelgeving. In de bestemmingsplantoets wordt daartoe getoetst of ter plaatse van
de te bestemmen geurgevoelige objecten voldaan wordt aan de eisen die de
milieuregelgeving stelt.

Voor het aspect geur van veehouderijen moet een toets op grond van de Wgv worden
uitgevoerd. De geplande geurgevoelige objecten moeten zijn gelegen buiten de wettelijk
geldende geur- en afstandscontouren van de aanwezige veehouderijen. Bij de toets moet
worden uitgegaan van de omvang van de veestapel volgens de verleende vergunning of
ingediende melding. Uit jurisprudentie1 blijkt dat voor de geurcontouren of aan te houden
afstanden in principe moet worden uitgegaan van de randen van het bouwvlak. De rand
van het bouwvlak wordt aangehouden omdat de veehouderij in principe het recht heeft

1
    ABRvS 201205174/1/R4, 22 januari 2014


Pastoor Clercxstraat 12 Veghel, onderzoek geur veehouderijen                 Pagina 5 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>om overal binnen het bouwvlak te bouwen. In sommige gevallen kan niet het volledige
bouwvlak worden benut, vanwege de ligging ten opzichte van reeds bestaande
geurgevoelige objecten. In dergelijke gevallen wordt uitgegaan van het reëel te benutten
bouwvlak.

Alleen in het geval dat sprake is van een overbelaste situatie (in de betreffende richting),
kan van deze werkwijze worden afgeweken. Van een overbelaste situatie is sprake als in
de vergunde situatie niet wordt voldaan aan de geurnorm of afstand. In dat geval kan
een veehouderij de ‘geurrechten’ in de betreffende richting niet anders gebruiken dan in
de vergunde situatie het geval is (het gaat daarbij om stallen en emissiepunten). Voor
het bepalen van de geur- en afstandscontouren kan dan worden uitgegaan van de ligging
van de vergunde stallen en emissiepunten. Hiermee wordt invulling gegeven aan het
uitgangspunt dat een bestaande veehouderij niet onevenredig in haar belangen mag
worden geschaad. Deze werkwijze staat ook beschreven in de Handreiking bij de Wet
geurhinder en veehouderij.

Een te bestemmen geurgevoelig object moet buiten de wettelijk geldende geurcontouren
van de omliggende veehouderijen liggen, om niet blootgesteld te worden aan te veel
geurhinder. Bij veehouderijen met dieren waarvoor afstanden gelden moet het
nieuwbouwplan buiten de wettelijk geldende minimale afstand plaatsvinden. Binnen de
geur- en afstandscontouren rondom de (bouwvlakken van de) veehouderijen, is geen
sprake van een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat. Dit houdt in dat binnen deze
contouren geen nieuwe bestemming mag worden vastgelegd, die het realiseren van
geurgevoelige objecten mogelijk maakt. Op die manier wordt een aanvaardbaar woon-
en verblijfsklimaat gewaarborgd en wordt voorkomen dat het veehouderijbedrijf in haar
mogelijke ontwikkeling belemmerd wordt.

Het woon- en verblijfsklimaat in een gebied wordt behalve door de geurbelasting per
veehouderij (voorgrondbelasting) ook bepaald door de achtergrondbelasting, de
geurbelasting ten gevolge van alle veehouderijen samen. Het is aan de gemeente om te
beoordelen of de geurbelasting en geurhinder in een specifiek gebied acceptabel zijn.




Pastoor Clercxstraat 12 Veghel, onderzoek geur veehouderijen                   Pagina 6 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>3. UITGANGSPUNTEN EN ACHTERGRONDEN

3.1. Uitgangspunten veehouderijen
Het onderzoek naar de geursituatie gaat uit van de aanwezige veehouderijen en de
bestaande geurgevoelige objecten. In het onderzoek wordt zowel de vergunde
geursituatie als de worst-case geursituatie beschouwd. De geurbelasting wordt bepaald
op grond van geurberekeningen voor de voor- en achtergrondbelasting. Aan de hand
hiervan kan ook het woon- en verblijfsklimaat bepaald worden. Voor de huidige situatie
worden de vergunde of gemelde bedrijfssituaties gehanteerd. In de worst-case situatie
wordt aangehouden dat alle bestaande bebouwing wordt afgebroken en zodanig wordt
teruggebouwd dat de geur- en afstandscontouren zo veel mogelijk richting het te
bestemmen geurgevoelige object komen te liggen.

In dit onderzoek is rekening gehouden met de recent gewijzigde geuremissiefactoren
voor gecombineerde luchtwassers.

3.2. Geuremissie en geurimmissie
De geuremissies worden uitgedrukt in Europese odour units (Europese geureenheden)
per tijdseenheid: ouE/s. Deze geuremissies zijn bepaald op basis van metingen aan de
geurconcentraties uit stallen. De emissiefactoren per dier staan weergegeven in bijlage 1
van de Rgv.

De geurbelastingen (geurimissies) worden uitgedrukt in odour units per kubieke meter
lucht: ouE/m3. Hiermee wordt het 98-percentiel van de geurconcentratie bedoeld. Dat is
de geurconcentratie, berekend met een verspreidingsmodel, welke gedurende 2 procent
van een jaar wordt overschreden.

3.3. Verschillende beoordelingen

3.3.1. Voorgrondbelasting
Met behulp van verspreidingsmodellen kan de geurbelasting vanuit dierenverblijven op
geurgevoelige objecten worden berekend. De geurbelasting van een individuele
veehouderij wordt ‘voorgrondbelasting’ genoemd. De geurbelasting is afkomstig van
dieren waarvoor in de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) een omrekeningsfactor
is vastgesteld, zoals varkens, vleesvee, pluimvee, schapen en geiten. De maximaal
toegestane geurbelasting van veehouderijen op geurgevoelige objecten is afhankelijk van
de ligging (concentratiegebied of geen concentratiegebied en binnen of buiten de
bebouwde kom). De standaardnormen uit de Wgv zijn in tabel 1 opgenomen.




Pastoor Clercxstraat 12 Veghel, onderzoek geur veehouderijen                 Pagina 7 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Tabel 1. Geurnormen volgens de Wet geurhinder en veehouderij
                                  2
    Ligging geurgevoelig object *           Binnen bebouwde kom    Buiten bebouwde kom
                                                               3
    Concentratiegebied                              3 ouE/m             14 ouE/m3
                                                               3
    Geen concentratiegebied                         2 ouE/m              8 ouE/m3
* de gemeente Veghel ligt in een concentratiegebied.


De Wgv biedt gemeenten de mogelijkheid de standaardnormen aan te passen middels
een gemeentelijke verordening. De gemeente Meierijstad heeft geen geurverordening.
Daarom gelden de standaard (landelijke) geurnormen.

Bij het beoordelen van vergunningaanvragen is voor het bepalen van de geurbelasting
het gebruik van het verspreidingsmodel V-Stacks Vergunning 2010 voorgeschreven.
Hiermee kan op vooraf ingegeven locaties de geurbelasting worden berekend. Om een
goed beeld van de geurbelasting te verkrijgen is het wenselijk om geurcontouren te
kunnen berekenen en tekenen. Dit is mogelijk met het verspreidingsmodel V-Stacks
Gebied. De berekende waarden voor de geurbelasting zijn bij beide
verspreidingsmodellen gelijk (sinds versie 2010). Hiertoe moeten alle parameters,
inclusief de rekennauwkeurigheid (20%) en ruwheid in V-Stacks Gebied gelijk worden
gesteld aan de parameters in V-Stacks Vergunning.

3.3.2. Afstanden
Naast geurnormen stelt de Wgv ook eisen aan de (vaste) afstanden van veehouderijen
tot geurgevoelige objecten. De afstanden gelden voor dieren waarvoor in de Rgv geen
omrekeningsfactoren zijn vastgesteld, zoals melkrundvee, vrouwelijk jongvee en
paarden. De minimaal aan te houden afstand bedraagt 50 meter tot een geurgevoelig
object buiten de bebouwde kom en 100 meter tot een geurgevoelig object binnen de
bebouwde kom. Deze afstanden gelden ongeacht het aantal dieren dat er gehouden
wordt en worden gemeten vanaf het dichtstbijzijnde emissiepunt van een stal waarin de
betreffende dieren worden gehouden.

De Wgv biedt gemeenten de mogelijkheid de standaardnormen aan te passen middels
een gemeentelijke verordening. De gemeente Meierijstad heeft geen geurverordening.
Daarom gelden de standaard (landelijke) afstanden.

Daarnaast moet de afstand van de buitenzijde van een dierenverblijf (onafhankelijk van
de diersoort die er gehouden wordt) minimaal 25 meter bedragen tot een geurgevoelig
object buiten de bebouwde kom en 50 meter bedragen tot een geurgevoelig object
binnen de bebouwde kom (gevel-gevel afstand). De bedrijfswoning die tot dezelfde
veehouderij behoort wordt overigens niet aangemerkt als geurgevoelig object.

Ten slotte geldt voor een geurgevoelig object dat deel uitmaakt van een veehouderij een
afstand van 50 meter als deze is gelegen buiten de bebouwde kom en een afstand van
100 meter als deze is gelegen binnen de bebouwde kom. Voor geurgevoelige objecten


2
    gebied als aangegeven in bijlage I bij de Meststoffenwet


Pastoor Clercxstraat 12 Veghel, onderzoek geur veehouderijen                        Pagina 8 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>die deel uitmaken van een veehouderij wordt dus niet getoetst aan de normen voor de
voorgrondbelasting, zoals weergegeven in paragraaf 3.3.1.

3.3.3. Achtergrondbelasting
De normen op grond van de Wgv gelden voor de geurbelasting van een individuele
veehouderij. De (hoogste) geurbelasting van een individuele veehouderij op een
geurgevoelig object wordt ook wel ‘voorgrondbelasting’ genoemd. De geurbelasting van
alle veehouderijen samen op enige locatie wordt ‘achtergrondbelasting’ genoemd. Dit is
vergelijkbaar met het begrip cumulatieve stankhinder uit de ‘stankrichtlijnen’. Het
verschil tussen voorgrondbelasting en achtergrondbelasting wordt toegelicht in de op
afbeelding 3.


    Voorgrondbelasting


   Achtergrondbelasting

                                                                 3 ouE/m3
                                  11 ouE/m3




                                                               4 ouE/m3
                       6 ouE/m3




Afbeelding 3. Voorgrondbelasting versus achtergrondbelasting
Fictieve situatie


De Wgv kent geen normen voor de achtergrondbelasting of de mogelijkheid dergelijke
normen te stellen. De achtergrondbelasting die optreedt of op kan treden is dan ook een
gevolg van de aanwezige veehouderijen en de individuele geurbelasting. De
gemeenteraad beoordeelt of de milieukwaliteit (de mate van geurhinder) die behoort bij
een bepaalde achtergrondbelasting acceptabel is en of deze past binnen de doelstellingen
voor een gebied.

3.4. Geurbelasting versus geurhinder
In de Handreiking bij Wet geurhinder en veehouderij is beschreven hoe kan worden
bepaald hoeveel geurhinder kan worden verwacht in een gebied, gelet op de
geurbelasting die daar is berekend. Op grond van de berekende geurbelastingen wordt
met behulp van de tabellen A (achtergrondbelasting) en B (voorgrondbelasting) uit
bijlage 6 van de Handreiking de te verwachten geurhinderpercentages bepaald.

Het hoogste geurhinderpercentage (voorgrondbelasting of achtergrondbelasting) is
maatgevend voor de geursituatie.




Pastoor Clercxstraat 12 Veghel, onderzoek geur veehouderijen                Pagina 9 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Deze percentages zijn bedoeld om een vertaalslag te maken tussen de waarden voor de
geurbelasting en de milieukwaliteit. De percentages zijn afkomstig uit het
‘Geuronderzoek stallen intensieve veehouderij’ (PRA Odournet, 2001). De geursituatie
wordt beschreven in termen van milieukwaliteit, onderverdeeld in acht categorieën van
‘zeer goed’ tot ‘extreem slecht’. Deze termen zijn afkomstig uit de ‘GGD-richtlijn
geurhinder (oktober 2002)’. Dit is beschreven in bijlage 7 van de Handreiking. Een
overzicht van de geurbelasting in relatie tot de geurhinderpercentages en de
milieukwaliteit is te zien in tabel 2.



Tabel 2. Woon- en verblijfsklimaat versus geurgehinderden versus geurbelasting
Milieukwaliteit        Geurgehinderden           Voorgrondbelasting*           Achtergrondbelasting*
Zeer goed                   0–5%                     0 – 1,5 ouE/m3                   0 - 3 ouE/m3
                                                                       3
Goed                        5 – 10 %                 1,5 – 3,7 ouE/m                  3 - 8 ouE/m3
                                                                      3
Redelijk goed              10 – 15 %                 3,7 - 6,5 ouE/m                 8 – 13 ouE/m3
                                                                     3
Matig                      15 – 20 %                 6,5 – 10 ouE/m                 13 – 20 ouE/m3
                                                                   3
Tamelijk slecht            20 – 25 %                 10 – 14 ouE/m                  20 – 28 ouE/m3
                                                                   3
Slecht                     25 – 30 %                 14 – 19 ouE/m                  28 – 38 ouE/m3
Zeer slecht                30 – 35 %                 19 – 25 ouE/m3                 38 – 50 ouE/m3
                                                                   3
Extreem slecht             35 – 40 %                 25 – 32 ouE/m                  50 – 65 ouE/m3
* deze waarden gelden alleen voor concentratiegebieden, voor niet-concentratiegebieden bestaan andere
waarden. De gemeente Veghel ligt in een concentratiegebied.


De omschrijving van de milieukwaliteit kan niet op zichzelf worden gezien. De beleving
van deze aanduidingen sluit het beste aan bij woongebieden. Ook dan is er in de beleving
van geur een hele stap tussen de twee opeenvolgende categorieën, zoals ‘redelijk goed’
en ‘matig’. Het verschil in geur tussen twee klassen kan nabij de grens daartussen (op
korte afstand) niet worden waargenomen. Het ‘gat’ bestaat alleen tekstueel, omdat de
geurbelastingen en hinderpercentages op elkaar aansluiten.

3.5. Geurgevoelig object
Een geurgevoelig object is in de Wgv gedefinieerd als: 'gebouw, bestemd voor en blijkens
aard, indeling en inrichting geschikt om te worden gebruikt voor menselijk wonen of
menselijk verblijf en die daarvoor permanent of een daarmee vergelijkbare wijze van
gebruik, wordt gebruikt'. Alleen een gebouw kan een geurgevoelig object zijn. Duidelijk is
dat een woning een geurgevoelig object is, mits deze een positieve planologische
bestemming heeft en feitelijk geschikt is en gebruikt wordt om in te wonen. Of een ander
gebouw (niet zijnde een woning), bijvoorbeeld een bedrijfsgebouw een geurgevoelig
object is moet worden beoordeeld aan de hand van de criteria die in de definitie verder
zijn opgenomen.

         Het gebouw is bestemd voor menselijk verblijf.
         Gezien de toelichting op de Wgv betekent dit dat de locatie volgens een geschikte
         planologische bestemming een functie moet hebben voor menselijk verblijf. In
         een kantoorgebouw, werkruimte of expeditieruimte kunnen zich mensen
         ophouden.



Pastoor Clercxstraat 12 Veghel, onderzoek geur veehouderijen                              Pagina 10 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>        Het gebouw is blijkens aard, indeling en inrichting geschikt om te worden gebruikt
        voor menselijk verblijf.
        Het gebouw moet zodanig zijn (aard, indeling en inrichting) dat het feitelijk gezien
        ook mogelijk is om in het gebouw te verblijven. Als aan het voorgaande wordt
        voldaan zal dit in de praktijk normaliter ook het geval zijn.

        Het gebouw wordt daarvoor (menselijk verblijf) permanent of een daarmee
        vergelijkbare wijze van gebruik, gebruikt.
        Onduidelijk is wat onder permanent of een daarmee vergelijkbare wijze van
        gebruik wordt verstaan. Waar de grens ligt in de mate van gebruik zal uit de
        jurisprudentie moeten blijken.

Gelet op de definitie wordt er van uitgegaan dat gebouwen, waarin zich gedurende
langere tijd, vrijwel dagelijks (meerdere) mensen verblijven (in dit geval werken)
aangemerkt worden als geurgevoelig object. Dit wordt bevestigd in jurisprudentie (onder
andere ABRvS 200709155/1 van 24 december 2008, ABRvS 200801961/1 van 11 maart
2009, ABRvS 200902795/5/R3 van 14 oktober 2009 en ABRvS 201202274/1/A1 van 10
oktober 2012).

Het plan voorziet in de realisatie van geurgevoelige objecten.

3.6. Bebouwde kom
Het begrip bebouwde kom is in de Wgv niet gedefinieerd, evenmin als in de Wet op de
Ruimtelijke Ordening (Wro). In de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel van de
Wgv is aangegeven dat de grens van de bebouwde kom ‘niet wordt bepaald door de
Wegenverkeerswetgeving, maar evenals in de ruimtelijke ordening door de aard van de
omgeving’. Binnen een bebouwde kom is de op korte afstand van elkaar gelegen
bebouwing geconcentreerd tot een samenhangende structuur. Als bebouwde kom wordt
beschouwd: ‘het gebied dat door aaneengesloten bebouwing overwegend een woon- en
verblijffunctie heeft’ en waarin (dus) veel mensen per oppervlakte-eenheid daadwerkelijk
wonen of verblijven. InfoMil concludeert in haar handleiding behorend bij de Wgv dat het
voor de hand ligt om voor de grenzen van de bebouwde kom aan te sluiten bij wat in de
ruimtelijke ordening (het plaatselijke bestemmingsplan) daaronder wordt verstaan.

Of een bepaalde omgeving een bebouwde kom is zal per geval moeten worden bepaald.
Zoals gezegd is dit niet eenduidig gedefinieerd. De volgende zaken spelen in deze
afweging en rol:
    - dichtheid bebouwing;
    - aard en structuur van de omgeving en bebouwing;
    - planologische karakter.

Mogelijk dat ook de historische situatie een rol speelt. Voor woningen gaan wij uit van
een bebouwde kom, als deze in een woonwijk of woongebied zijn gelegen, waarbij de
erven aan meerdere zijden aan elkaar aansluiten. Woningen die geconcentreerd zijn
gelegen in een op zichzelf staande lintbebouwing beschouwen wij niet als bebouwde


Pastoor Clercxstraat 12 Veghel, onderzoek geur veehouderijen                  Pagina 11 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>kom. Deze opvatting sluit aan bij de jurisprudentie over het begrip bebouwde kom zoals
dat werd gehanteerd in de brochure veehouderij en Hinderwet (één van de
'stankrichtlijnen') en in de Stankwet.

Het te realiseren geurgevoelige object maakt geen onderdeel uit van een bebouwde kom.




Pastoor Clercxstraat 12 Veghel, onderzoek geur veehouderijen              Pagina 12 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>4. GEURBEREKENINGEN


In de omgeving van de ruimte-voor-ruimte liggen enkele veehouderijen. De
veehouderijen en de totale geuremissie per veehouderij zijn aangegeven op afbeelding 4.




Afbeelding 4. Ligging ruimte-voor-ruimte en veehouderij
Bron: PDOK



4.1. Afstanden
De dichtstbijzijnde veehouderij is gelegen aan Doornhoek 5. De vergunde veebezetting is
als volgt:




Pastoor Clercxstraat 12 Veghel, onderzoek geur veehouderijen             Pagina 13 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Voor varkens zijn in de Rgv geuremissiefactoren vastgesteld. Voor deze dieren moet een
afstand van 25 meter tussen de gevel van het dierenverblijf en de gevel van een
geurgevoelig object buiten de bebouwde kom in acht worden genomen (gevel-
gevelafstand), zie paragraaf 3.3.2. De afstand van 25 meter rondom het bouwvlak van
de veehouderij is ingetekend op afbeelding 6 en op de kaart in bijlage I. Voor het inzicht
is ook de afstandscontour van 50 meter ingetekend.




Afbeelding 6. Afstandscontouren
Bron: PDOK


De ruimte-voor-ruimte woning ligt buiten de afstandscontour van 25 meter rondom het
bouwvlak van de veehouderij. Daarnaast ligt het plangebied buiten de afstandscontour
van 50 meter van overige bouwvlakken van veehouderijen. Er is sprake van een
aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van het plangebied en de
veehouderijen worden niet in hun belangen geschaad.




Pastoor Clercxstraat 12 Veghel, onderzoek geur veehouderijen                 Pagina 14 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>4.2. Voorgrondbelasting
Gelet op de geurbelasting en de afstand tot het plangebied is de veehouderij aan de
Doornhoek 5 maatgevend voor de beoordeling van de voorgrondbelasting.

4.2.1. Doornhoek 5
De vergunde veebezetting is als volgt:




Voor varkens zijn in de Rgv geuremissiefactoren vastgesteld. Voor deze dieren moet
worden voldaan aan de geurnormen van 3 en 14 ouE/m3, zie paragraaf 3.3.1. Op basis
van het milieudossier zijn de parameters voor de geurberekening bepaald. De
parameters die zijn gebruikt voor de geurberekening zijn weergegeven in tabel 3.

Tabel 3. Parameters geurberekening Doornhoek 5, vergunde situatie
                     X             Y        Emissiepunt Gebouw Emissiepunt Uittree    Geur
 Emissiepunt     coördinaat    coördinaat     hoogte    hoogte  diameter   snelheid emissie
                    (m)           (m)          (m)        (m)      (m)      (m/s) (ouE/s)
Stal 2             165466        401194          3.0           3.2   0.96     2.5         1480
Stal 4             165461        401212          3.4           3.2   1.2      7.4         6054
Stal 5             165493        401255          3.8           3.0   0.5       4          5290
Stal 7             165467        401177          5.6           4.5   1.32     3.01        3354
Stal 8             165407        401202          5.6           4.9   1.35     3.1         7310
Stal 9             165416        401171          3.3           5.1   2.24     0.58        2145


De geurcontouren van 3 en 14 ouE/m3 zijn weergegeven op afbeelding 7 en op de kaart
in bijlage II. Het plangebied ligt buiten de geurcontour van 14 ouE/m3. De exacte
geurbelasting op de ruimte-voor-ruimte bedraagt 6,2 OuE/m3. Het woon- en
verblijfsklimaat bij deze geurbelasting is ‘redelijk goed’ (zie tabel 2 paragraaf 3.4).




Pastoor Clercxstraat 12 Veghel, onderzoek geur veehouderijen                        Pagina 15 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Afbeelding 6. Geurcontouren Doornhoek 5, vergunde situatie
Bron: PDOK


Er is sprake van een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van het
plangebied. Vanwege de geurnorm van 14 ouE/m3 op de bestaande woning aan de
Patoor Clercxstraat 12 en Pastoor Clercxstraat 14a kan de geurbelasting ter plaatse van
de te realiseren ruimte-voor-ruimtewoning nooit groter worden dan 14 ouE/m3. Daarom
wordt de veehouderij niet in haar belangen geschaad.

4.3. Achtergrondbelasting
De achtergrondbelasting wordt gevormd door de geurbelasting van alle veehouderijen
samen (zie paragraaf 3.3.3). De geuremissie is afkomstig van dieren waarvoor in de
Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) een omrekeningsfactor is vastgesteld, zoals
varkens, vleesvee, pluimvee, schapen en geiten. In dit onderzoek wordt rekening
gehouden met de recent gewijzigde geuremissiefactoren voor gecombineerde
luchtwassers.

Bij een onderzoek naar de achtergrondbelasting worden alle veehouderijen binnen een
straal van twee kilometer van het plangebied betrokken. Met behulp van de provinciale
database Web-BVB3 zijn de relevante veehouderijen geselecteerd en zijn de totale
geuremissie en de overige algemene parameters voor de geurberekeningen bepaald. De
veehouderijgegevens zijn opgenomen in bijlage V. Voor de nabij gelegen veehouderij aan

3
    Peildatum 29 oktober 2018


Pastoor Clercxstraat 12 Veghel, onderzoek geur veehouderijen               Pagina 16 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Doornhoek 5 is uitgegaan van de veehouderijgegevens op stalniveau, zoals
gepresenteerd in paragraaf 4.2.

De achtergrondbelasting is berekend met het verspreidingsmodel V-Stacks Gebied. De
achtergrondbelasting is weergegeven op afbeelding 7 en op de kaart in bijlage IV. De
achtergrondbelasting is weergegeven in verschillende klassen van het woon- en
verblijfsklimaat (zie tabel 2 paragraaf 3.4).




Afbeelding 7. Achtergrondbelasting
Bron: PDOK


De geurbelasting ter plaatse van het plangebied bedraagt op zijn hoogst 8,4 ouE/m3. Bij
deze achtergrondbelasting hoort een ‘redelijk goed’ woon- en verblijfsklimaat, zie tabel 2
in paragraaf 3.4. De achtergrondbelasting vormt geen belemmering voor het plan.




Pastoor Clercxstraat 12 Veghel, onderzoek geur veehouderijen                Pagina 17 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>5. CONCLUSIE


In dit onderzoek is de geur van veehouderijen ten aanzien van de ruimte-voor-ruimte
woning aan Pastoor Clercxstraat 12 te Veghel onderzocht.

In deze conclusie wordt antwoord gegeven op de onderzoeksvragen, zoals gesteld in
paragraaf 1.2.

In hoofdstuk 4 van dit rapport is toegelicht dat sprake is van een aanvaardbaar woon- en
verblijfsklimaat ter plaatse van de nieuwe ruimte-voor-ruimtewoning en dat
veehouderijen niet in hun belangen worden geschaad.

Geur van veehouderijen vormt geen belemmering voor het plan.




Pastoor Clercxstraat 12 Veghel, onderzoek geur veehouderijen              Pagina 18 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>BIJLAGE I. Afstandscontouren




Pastoor Clercxstraat 12 Veghel, onderzoek geur veehouderijen   Pagina 19 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Bijlage 1. Afstandscontour                                            Schaal 1 : 1.700   29 oktober 2018




bron: PDOK - Kadaster - OSM - RO-online   De Roever Omgevingsadvies • www.deroever.nl • 073 - 594 10 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>BIJLAGE II.              Geurcontouren Doornhoek 5, vergunde situatie




Pastoor Clercxstraat 12 Veghel, onderzoek geur veehouderijen      Pagina 20 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Bijlage 2. Geurcontour Doornhoek 5                                    Schaal 1 : 3.000   29 oktober 2018




bron: PDOK - Kadaster - OSM - RO-online   De Roever Omgevingsadvies • www.deroever.nl • 073 - 594 10 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>BIJLAGE III.              Achtergrondbelasting




Pastoor Clercxstraat 12 Veghel, onderzoek geur veehouderijen   Pagina 22 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Bijlage 3. Achtergrondbelasting                                       Schaal 1 : 3.000   29 oktober 2018




bron: PDOK - Kadaster - OSM - RO-online   De Roever Omgevingsadvies • www.deroever.nl • 073 - 594 10 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>BIJLAGE IV.              Veehouderijgegevens




Pastoor Clercxstraat 12 Veghel, onderzoek geur veehouderijen   Pagina 23 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Bijlage 4. Veehouderijen

IDNR      x        y      EPH GEBH EPDIA EPUITTREE EVERGUND EMAXVERGUND Afstand Straat                Huisnummer       Stalnummer
  10001   165466   401194    3  3.2 0.96        2.5      1480        1480    171 Doornhoek                      5      Stal 2
  10002   165461   401212 3.4   3.2   1.2       7.4      6054        6054    165 Doornhoek                      5      Stal 4
  10003   165493   401255 3.8     3   0.5         4      5290        5290    117 Doornhoek                      5      Stal 5
  10004   165467   401177 5.6   4.5 1.32       3.01      3354        3354    181 Doornhoek                      5      Stal 7
  10005   165407   401202 5.6   4.9 1.35        3.1      7310        7310    217 Doornhoek                      5      Stal 8
  10006   165416   401171 3.3   5.1 2.24       0.58      2145        2145    225 Doornhoek                      5      Stal 9
  32824   165603   401101    5    6   0.5         4         0           0    196 Past. Clercxstraat            16
  32818   165288   401345    5    6   0.5         4         0           0    318 De Hemel                       6
  35058   165219   401122    5    6   0.5         4     52274       52274    421 De Hemel                       8
  34532   165682   400815    5    6   0.5         4      5100        5100    489 Past. Clercxstraat            20
  32761   165218   400865    5    6   0.5         4     20506       20506    578 De Hemel                      10
  32826   166254   400813    5    6   0.5         4         0           0    812 Leinserondweg                 11
 300672   166273   400783    5    6   0.5         4      1673        1673    845 Leinserondweg        11(B)
  32828   166347   400792    5    6   0.5         4     24756       24756    900 Leinserondweg                 12
  32814   165073   400544    5    6   0.5         4         0           0    920 Corsica                        8
  32829   166556   400716    5    6   0.5         4     37985       37985   1117 Leinserondweg                 17
  32821   165757   400176    5    6   0.5         4         0           0   1132 Past. Clercxstraat            85
  32830   166463   400410    5    6   0.5         4      7832        7832   1236 Leinserondweg                 19
  35260   166816   401535    5    6   0.5         4         0           0   1237 Kruigenstraat                  7
  32812   165314   400032    5    6   0.5         4      6949        6949   1297 Corsica                       15
  32811   165464   399982    5    6   0.5         4         0           0   1322 Hoge Biezen                    1
  32831   166480   400290    5    6   0.5         4         0           0   1336 Leinserondweg        24A
  32825   165950   399988    5    6   0.5         4       214         214   1354 Past. Clercxstraat            88
  32687   166912   400681    5    6   0.5         4         0           0   1448 Rijksweg                      31
  32817   166011   399884    5    6   0.5         4     23826       23826   1471 Zondveldstraat       2A
  32697   167072   401539    5    6   0.5         4         0           0   1490 Kruigenstraat                  3
  32696   167040   401704    5    6   0.5         4         0           0   1494 Kruigenstraat                  1
  32762   164490   400199    5    6   0.5         4      6022        6022   1563 Biezendijk                    19
  32692   167154   401680    5    6   0.5         4         0           0   1599 Ham                            3
  32836   166437   399923    5    6   0.5         4         0           0   1608 Hoolstraat           4A
  32756   166052   399741    5    6   0.5         4      7120        7120   1620 Zondveldstraat                 2
  32763   164504   400088    5    6   0.5         4     13800       13800   1633 Biezendijk                    20
  32693   167236   401618    5    6   0.5         4      6654        6654   1665 Ham                            4
  32766   164706   399850    5    6   0.5         4     23000       23000   1702 Biezendijk           25A
  32694   167304   401083    5    6   0.5         4         0           0   1715 Ham                               8
  35065   164256   400132    5    6   0.5         4         0           0   1780 Biezendijk           18B
  32799   166145   399541    5    6   0.5         4         0           0   1838 Zondveldstraat                 6
  35239   165764   399459    5    6   0.5         4     34771       34771   1845 Erpsesteeg                     6
  32765   164546   399776    5    6   0.5         4     34674       34674   1852 Biezendijk                    25
  32688   167471   401270    5    6   0.5         4      5959        5959   1869 Langsteeg                      5
  32695   167476   401049    5    6   0.5         4         0           0   1890 Ham                            9
  32767   164765   399594    5    6   0.5         4       570         570   1898 Biezendijk                    29
  32837   166741   399779    5    6   0.5         4     33253       33253   1898 Hoolstraat                     7
  32800   166210   399364    5    6   0.5         4         0           0   2026 Zondveldstraat                 8
  34319   164679   399477    5    6   0.5         4     25632       25632   2041 Biezendijk                    30
  32870   163466   401215    5    6   0.5         4       359         359   2138 Abenhoefweg                    3
 301037   164047   399827    5    6   0.5         4         0           0   2140 Het Helligt                    5
 300438   165774   399143    5    6   0.5         4     58709       58709   2161 Heisteeg                       9
  31479   164541   399404    5    6   0.5         4         0           0   2170 Logtenburg           16A
  32805   165149   399174    5    6   0.5         4     28694       28694   2171 Krijtenburg                    6
  32850   163569   400498    5    6   0.5         4         0           0   2184 Corridor                      18
  32846   163397   401245    5    6   0.5         4      1150        1150   2206 Abenhoefweg          5A
  34322   165321   399104    5    6   0.5         4     23126       23126   2211 Krijtenburg                       9
  32795   166120   399117    5    6   0.5         4     78783       78783   2241 Zondveldstraat                    5
 300170   165809   399059    5    6   0.5         4     11730       11730   2248 Heisteeg                          8
  34525   167262   402849    5    6   0.5         4         0           0   2273 De Stad              7A
  32879   166307   399124    5    6   0.5         4         0           0   2285 Zondveldstraat                12
  34321   164978   399092    5    6   0.5         4     44919       44919   2292 Krijtenburg                    5
  34533   166727   399293    5    6   0.5         4    150162      150162   2298 Leinserondweg                 40
  32703   167821   401977    5    6   0.5         4         0           0   2321 Erpseweg                       6
  32806   165032   399037    5    6   0.5         4         0           0   2331 Krijtenburg                    7
 301073   167906   400831    5    6   0.5         4         0           0   2351 Ham                           15
  32698   167784   402175    5    6   0.5         4     16834       16834   2352 Erpseweg                       5
  32852   163351   400593    5    6   0.5         4         0           0   2359 Willibrordushoek     1A
  32807   165092   398991    5    6   0.5         4     17995       17995   2362 Krijtenburg                       8
  32754   167105   403174    5    6   0.5         4         0           0   2405 De Haag              5A
  31481   164735   399048    5    6   0.5         4         0           0   2410 Weievenseweg                  42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre> 32691   167996   400997   5   6   0.5   4    6206    6206   2413   Ham                      18
 32853   163196   401048   5   6   0.5   4   39708   39708   2419   Willibrordushoek         13
 32858   163242   400699   5   6   0.5   4   13800   13800   2435   Willibrordushoek          5
 32857   163261   400597   5   6   0.5   4    1705    1705   2443   Willibrordushoek   4A
 32798   166462   399005   5   6   0.5   4    9528    9528   2448   Zondveldstraat     16A
 32690   168022   400875   5   6   0.5   4       0       0   2457   Ham                      17
 32856   163234   400638   5   6   0.5   4    6123    6123   2458   Willibrordushoek          3
 32704   167991   401886   5   6   0.5   4       0       0   2461   Erpseweg                  8
 35353   163233   402039   5   6   0.5   4   18871   18871   2482   Boterpad                  1
 32743   167113   403290   5   6   0.5   4     178     178   2501   Udenseweg                 2
300258   167483   402961   5   6   0.5   4       0       0   2511   De Stad                  11
300762   165728   398762   5   6   0.5   4       0       0   2538   Krijtenburg        15A
 32838   163050   401294   5   6   0.5   4       0       0   2552   De Kuilen                10
 32810   166208   398816   5   6   0.5   4     390     390   2554   Krijtenburg              22
 32661   165250   398761   5   6   0.5   4       0       0   2560   Krijtenburg              11
 32796   166472   398861   5   6   0.5   4    1780    1780   2587   Zondveldstraat            9
300098   165706   398702   5   6   0.5   4    4948    4948   2597   Krijtenburg              15
 32809   166109   398745   5   6   0.5   4      62      62   2602   Krijtenburg              21
 32802   165648   398687   5   6   0.5   4    2136    2136   2610   Krijtenburg              14
 32801   165449   398688   5   6   0.5   4   56412   56412   2613   Krijtenburg              12
 31480   163609   399566   5   6   0.5   4       0       0   2640   Laarsweg                  7
 32970   167586   399524   5   6   0.5   4    7360    7360   2661   Hool                     12
 31442   164464   398766   5   6   0.5   4   21505   21505   2775   Weievenseweg             39
 32861   162950   402142   5   6   0.5   4    1388    1388   2783   Grootdonkweg              4
 32684   164269   403788   5   6   0.5   4   66609   66609   2825   Dorshout                 45
 31365   163765   399144   5   6   0.5   4       0       0   2830   Kievitsbult               1
 31434   165028   398508   5   6   0.5   4   30460   30460   2847   Bikkelkampen             21
 34329   162987   402517   5   6   0.5   4       0       0   2886   Grootdonkweg             11
 33040   168460   400897   5   6   0.5   4       0       0   2886   Vogelenzang              10
 32675   164562   403994   5   6   0.5   4    7958    7958   2891   Dorshout                 22
300212   168495   401510   5   6   0.5   4       0       0   2901   Ham                       3
 32866   162759   402014   5   6   0.5   4       0       0   2932   De Horstjens              6
 31474   164130   398758   5   6   0.5   4      14      14   2935   Zijtaartseweg            22
 34528   166821   398600   5   6   0.5   4    3418    3418   2960   Jekschotstraat     2A
 32784   166710   398547   5   6   0.5   4   11695   11695   2965   Jekschotstraat     1A
 32926   167171   398775   5   6   0.5   4     178     178   2970   Hool                     30
 32945   168157   399775   5   6   0.5   4       0       0   2974   Morgenstraat              9
 32841   162654   400900   5   6   0.5   4       0       0   2975   De Kuilen                12
 35255   168264   399928   5   6   0.5   4       0       0   2993   Oudestraat                3
 32677   164433   404063   5   6   0.5   4   12420   12420   3003   Dorshout                 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Bijlage 4 Bodemonderzoek




NL.IMRO.1948.BGV000BP0082019P-VG01   Pagina: 40 van 167   Datum:vastgesteld 5-11-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>  Verkennend bodemonderzoek
  Pastoor Clercxstraat 12 te Zijtaart
  Project 2019-0023-006




projectnummer                    project                                          opdrachtgever
                2019-0023-006               Pastoor Clercxstraat 12 te Zijtaart                   BRO

versie                           datum
                1.0                         15 augustus 2019

auteur                           controle
                De heer H. Pit              De heer R.A. Fieten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>         Inhoudsopgave
         1.         Aanleiding ................................................................................................................................................. 3

         2.         Vooronderzoek .......................................................................................................................................... 4

                    Werkwijze.......................................................................................................................................................... 4

                    Locatiegegevens ................................................................................................................................................ 4

                    Historische informatie ....................................................................................................................................... 5

                    Geohydrologische gegevens ............................................................................................................................. 6

         3.         Uitvoering onderzoek ................................................................................................................................ 7

              3.1   Hypothese ......................................................................................................................................................... 7

              3.2   Onderzoeksstrategie ......................................................................................................................................... 7

              3.3   Uitvoering veldwerk .......................................................................................................................................... 8

              3.4   Zintuigelijke waarnemingen .............................................................................................................................. 8

              3.5   Uitvoering laboratoriumonderzoek .................................................................................................................. 9

         4.         Resultaten ............................................................................................................................................... 11

              4.1   Analyseresultaten grond (onverdacht terreindeel)......................................................................................... 11

              4.2   Analyseresultaten grond (Asbest) ................................................................................................................... 11

              4.3   Analyseresultaten grondwater ........................................................................................................................ 12

         5.         Conclusies ................................................................................................................................................ 14

              5.1   Resultaten grond ............................................................................................................................................. 14

              5.2   Resultaten grondwater ................................................................................................................................... 14

              5.3   Conclusies en aanbevelingen .......................................................................................................................... 14

         6.         Betrouwbaarheid onderzoek ................................................................................................................... 16




         Bijlagen
         1.         Locatiekaart
         2.         Situatieschets
         3.         Boorprofielen
         4.         Toetsing analyseresultaten
         5.         Analyserapporten laboratorium
         6.         Achtergrond-, streef- en interventiewaarden
         7.         Onderzoeksstrategie NEN 5740 ‘niet verdachte’ locaties




Pagina                                                                                                               Datum
         2 van 16                                                                                                           15 augustus 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>         1.         Aanleiding

         In opdracht van BRO heeft Lycens B.V. een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie Pastoor
         Clercxstraat 12 te Zijtaart. Voor de ligging van deze locatie wordt verwezen naar bijlage 1, de locatiekaart.


         De aanleiding voor het onderzoek is de geplande bestemmingsplanwijziging, aanvraag omgevingsvergunning Bouwen
         en de geplande herinrichting van de locatie.


         Het doel van het onderzoek is het bepalen van de bodemkwaliteit op de locatie en daarmee mogelijke
         verontreinigingen in grond en grondwater te signaleren welke consequenties kunnen hebben voor de geplande
         bestemmingsplanwijziging, aanvraag omgevingsvergunning Bouwen en de geplande herinrichting van de locatie.
         Hiervoor is de milieuhygiënische kwaliteit van de grond en het grondwater beoordeeld door het verrichten van een
         aantal boringen en het analyseren van een aantal grond- en grondwatermonsters.


         Het onderzoek is conform de Nederlandse Normen "Onderzoeksstrategie bij verkennend bodemonderzoek"
         (NEN5740) en “Bodem – Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen grond” (NEN5707)
         uitgevoerd.


         In hoofdstuk 2 worden de resultaten van het vooronderzoek beschreven. De opzet van het onderzoek wordt in
         hoofdstuk 3 en de verrichte veld- en laboratoriumwerkzaamheden worden in hoofdstuk 4 beschreven. Tot slot
         worden in hoofdstuk 5 de resultaten en conclusies van het uitgevoerde onderzoek weergegeven en worden
         aanbevelingen geformuleerd.




Pagina                                                                             Datum
         3 van 16                                                                       15 augustus 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>               2.         Vooronderzoek

                          Werkwijze

               Het vooronderzoek is uitgevoerd conform NEN5725:2017. Conform deze norm bepaald de aanleiding van het
               onderzoek de minimale onderzoeksaspecten. In onderstaande tabel zijn deze onderzoeksaspecten per aanleiding
               weergegeven. In onderhavige situatie is sprake van aanleiding A. (Bodemonderzoek).


         Tabel 2.1: Onderzoeksaspecten in relatie tot aanleiding van het onderzoek
Onderzoeksaspecten                                                                 Aanleiding tot vooronderzoek




                                                                                                                             C: Toepassen grond of




                                                                                                                                                                        bodemkwaliteitskaart
                                                                                 A: Bodemonderzoek




                                                                                                                                                                                               toepassen van grond
                                                                                                      B: Nul-/eindsituatie




                                                                                                                                                                                               F: Ontgraven of
                                                                                                                                                     D: Partijkeuring
                                                                                                                             baggerspecie




                                                                                                                                                                        E: Opstellen




                                                                                                                                                                                                                     uitplaatsing
                                                                                                                                                                                                                     G: Tijdelijke
                                                                                                      onderzoek
1 Locatiegegevens                     Eigendomssituatie
                                      Hoogteligging
2 Bodemopbouw en                      Bodemopbouw
  geohydrologie                       Antropogene lagen in de bodem
                                      Geohydrologie
3 Verwachting t.a.v. de               Geval van ernstige bodemverontreiniging?
  bodemkwaliteit                      Kwaliteit o.b.v. Bodemkwaliteitskaart
                                      O.b.v. uitgevoerde bodemonderzoeken
4 Gebruik en beïnvloeding             Voormalig
  van de locatie,                     Huidig
  verdachte situatie,                 Toekomst
  activiteiten, ongewoon              Asbestverdacht?
  voorval
5 Terreinverkenning
                          Optioneel         Verplicht


               Het doel van het vooronderzoek is om op basis van minimaal de verplichte aspecten in tabel 2.1 inzicht te verkrijgen
               in de bodemopbouw, het (historische) gebruik van de locatie, de aanwezigheid van potentieel bodembedreigende
               activiteiten c.q. situaties en de mogelijke aanwezigheid van bodemverontreiniging.



                          Locatiegegevens

               De onderzoekslocatie bevindt zich in buurtschap Doornhoek in het buitengebied ten noorden van de kern van Zijtaart.
               De onderzoekslocatie betreft een deel van een voormalig agrarische erf en is bebouwd met twee schuren. De locatie
               is deels verhard. De Pastoor Clercxstraat bevindt zich op enige afstand ten westen van de onderzoekslocatie. In de
               directe omgeving bevinden zich voornamelijk agrarische percelen en/of bedrijven. In tabel 2.2 op de volgende pagina
               zijn de algemene locatiegegevens weergegeven.


               Op basis van de door de opdrachtgever beschikbaar gestelde gegevens verklaart Lycens B.V. dat de onderzoekslocatie
               geen eigendom is van Lycens B.V. of een aan Lycens B.V. gerelateerd bedrijf.

      Pagina                                                                                         Datum
               4 van 16                                                                                            15 augustus 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>         Tabel 2.2: Locatiegegevens
             Locatie                             Pastoor Clercxstraat 12 te Zijtaart

             Ligging locatie                     Circa 800 meter ten noorden van de kern van Zijtaart
             Kadastrale gegevens                 Gemeente Veghel, Sectie P, nummers 1632 en 1633 (deels)
             Oppervlakte                         Circa 1.450 m2
             Topografische aanduiding            Coördinaten: X: 165.592, Y: 401.250
             Gebruik locatie - voormalig         Agrarisch
                               - huidig          Wonen
                               - toekomstig      Wonen
             Opdrachtgever                       BRO
             Overige belanghebbenden             Initiatiefnemers



                    Historische informatie

         Onderstaand is een overzicht gegeven van de geraadpleegde bronnen. Er is van uitgegaan dat de geleverde informatie
         juist en volledig is. Lycens B.V. is niet aansprakelijk voor onjuiste of onvolledige informatie die door derden is verstrekt.


         Bron:
               Omgevingsdienst
               Opdrachtgever: BRO, de heer N. van der Heijden
               Bodematlas Provincie Noord Brabant
               www.bodemloket.nl
               https://bagviewer.kadaster.nl
               www.topotijdreis.nl
               https://topokaartnederland.nl/
               www.dinoloket.nl
               www.grondwatertools.com


         Historisch gebruik
         Voor het historisch onderzoek zijn de topografische kaarten bestudeerd. Hieruit blijkt dat de onderzoekslocatie en
         directe omgeving daarvan altijd in agrarisch gebruik zijn geweest. De eerste bebouwing op de locatie stamt uit
         omstreeks 1850. Op historische kaarten vanaf 1968 is de onderzoekslocatie en directe omgeving daarvan ontwikkeld
         tot de huidige indeling. De terreinindeling is sindsdien niet significant gewijzigd.


         Informatie Omgevingsdienst
         Uit het historisch onderzoek blijkt dat er voor zover bekend op de onderzoekslocatie geen onder- of bovengrondse
         tanks aanwezig zijn, of zijn geweest. Ook is er voor zover bekend ter plaatse van de onderzoekslocatie niet eerder een
         bodemonderzoek uitgevoerd. Voor zover bekend hebben er op de onderzoekslocatie geen bodembedreigende
         activiteiten plaatsgevonden.


Pagina                                                                                 Datum
         5 van 16                                                                          15 augustus 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>         Provinciale bodematlas
         Uit de bodematlas van Noord Brabant is niet éénduidig af te leiden wat de kansen zijn voor het aantreffen asbest in
         de bodem. Uit luchtfoto’s van de locatie blijkt echter de aanwezigheid van asbestverdacht materiaal op de daken van
         de twee schuren.


         Uit de Archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart blijkt dat ter plaatse van de onderzoekslocatie een hoge
         verwachting aanwezig is.


         Conclusie
         Op basis van de resultaten van het vooronderzoek is de onderzoekslocatie ten aanzien van chemische parameters als
         onverdacht te beschouwen. Ten aanzien van asbest zijn de druppelzones onder de asbestverdachte daken als
         verdacht te beschouwen.



                    Geohydrologische gegevens

         Uit de Grondwaterkaart van Nederland (Dienst Grondwaterverkenning TNO) zijn de volgende (hydro)geologische
         gegevens afkomstig:


         Ter plaatse van de onderzoekslocatie bestaat de bodem tot circa 70 m–mv uit het eerste watervoerende pakket. Dit
         pakket bestaat voornamelijk uit matig fijn tot uiterst grof zand. Tot circa 115 m–mv is vervolgens een scheidende laag,
         bestaande uit voornamelijk kleihoudende (zand)lagen aanwezig. Tot dieper dan 200 m–mv zijn vervolgens afwisselend
         watervoerende pakketten en scheidende lagen aanwezig.


         De stroming van het freatische grondwater in het eerste watervoerende pakket is globaal in noordelijke richting.
         Lokaal kan de grondwaterstroming van deze richting afwijken. De onderzoekslocatie bevindt zich niet in een
         grondwaterbeschermingsgebied, waterwingebied en/of boringvrije zone.




Pagina                                                                            Datum
         6 van 16                                                                      15 augustus 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>         3.         Uitvoering onderzoek

         3.1        Hypothese

         Chemische parameters
         In het kader van de NEN5740 is een hypothese gesteld over het karakter van de onderzoekslocatie. Op basis van de
         resultaten van het vooronderzoek (hoofdstuk 2) wordt de locatie beschouwd als "onverdacht". De hypothese vormt
         het uitgangspunt van de gevolgde onderzoeksstrategie tijdens dit onderzoek.


         Asbest
         In het kader van de NEN5707 is een hypothese gesteld over het karakter van de onderzoekslocatie. Op basis van de
         resultaten van het vooronderzoek worden de druppelzones langs de aanwezige schuren op de locatie als “verdacht”
         beschouwd ten aanzien van asbest. Het overige terrein wordt ten aanzien van asbest als onverdacht beschouwd. De
         hypothese vormt het uitgangspunt van de gevolgde onderzoeksstrategie tijdens dit onderzoek.



         3.2        Onderzoeksstrategie

         Onverdacht terreindeel
         Op basis van de gestelde hypothese wordt de locatie onderzocht conform de strategie voor een ‘onverdachte niet-
         lijnvormige locatie’ (ONV-NL). De oppervlakte van de onderzoekslocatie bedraagt circa 1.450 m². Conform de
         gehanteerde onderzoeksstrategie kan afgeleid worden dat in totaal zes boringen tot 0,5 meter diepte, één boring tot
         circa 2,0 m-mv of de heersende grondwaterstand en één boring tot circa 1,5 meter onder de heersende
         grondwaterstand uitgevoerd moeten worden. De boring tot onder de grondwaterspiegel zal met een peilbuis worden
         afgewerkt voor het grondwateronderzoek.


         Druppelzones
         De druppelzones langs de schuren hebben een individuele oppervlakte van kleiner dan 0,01 ha. Conform de strategie
         “verdachte toplaag, heterogeen verdeeld” in NEN 5707 dienen per druppelzone minimaal drie gaten te worden
         gegraven, waarvan één moet worden doorgezet tot de onderzijde van de verdachte laag in de visueel schone
         bodemlaag. De gaten hebben een afmeting van minimaal 0,3 x 0,3 meter.




Pagina                                                                          Datum
         7 van 16                                                                   15 augustus 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>         3.3        Uitvoering veldwerk

         Het veldwerk is uitgevoerd op 24 juli 2019 door de heer B.A. Jansen van Lycens B.V.. De veldwerkzaamheden zijn
         onder certificaat (K46918/10) uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000: ‘veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek’
         en de daarbij behorende protocollen. Voor aanvang van de veldwerkzaamheden is een maaiveldinspectie uitgevoerd.
         De inspectie-efficiency wordt in verband met de aanwezige verharding en vegetatie geschat op 70% - 90%.


         Onverdacht terreindeel
         Vervolgens zijn in totaal acht boringen verricht. Hiervan zijn zes boringen verricht tot circa 0,5 m-mv, één boring tot
         circa 2,0 m-mv en één boring tot circa 3,1 m-mv welke is afgewerkt met een peilbuis. Het filter van de peilbuis staat
         op een diepte van circa 2,1 tot 3,1 m-mv. De peilbuis is na plaatsing op 24 juli 2019 en voor bemonstering conform
         NEN5744:2011 op 1 augustus 2019 door de heer B.A. Jansen doorgepompt.


         Druppelzones
         Ter plaatse van de vier druppelzones langs de schuren zijn in totaal twaalf gaten gegraven tot een diepte van circa 0,2
         m-mv.


         De posities van de onderzoekspunten zijn op de tekening in bijlage 2 weergegeven. Al het vrijkomende materiaal is
         zintuiglijk beoordeeld op samenstelling, geur, kleur en overige bijzonderheden die kunnen duiden op een mogelijke
         bodemverontreiniging. De resultaten zijn samengevat beschreven in paragraaf 3.4. De uitgetekende bodemprofielen
         zijn opgenomen in bijlage 3.



         3.4        Zintuigelijke waarnemingen

         Tijdens de maaiveldinspectie zijn op het maaiveld van de locatie geen asbestverdachte materialen of overige
         bijzonderheden waargenomen die duiden op een mogelijke verontreiniging.


         Uit de bodemprofielen blijkt dat de bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie bestaat uit zeer fijn zand. Aan het
         vrijkomende materiaal zijn tijdens het uitvoeren van de veldwerkzaamheden zintuiglijk geen waarnemingen gedaan
         die duiden op een mogelijke bodemverontreiniging. Er zijn tevens geen waarnemingen gedaan welke duiden op een
         mogelijk verontreiniging met asbest in de bodem.


         Tijdens het uitvoeren van het veldwerk is een gemiddelde grondwaterstand waargenomen van circa 1,6 m -mv. De
         grondwaterstand kan afhankelijk van seizoen en positie op de locatie variëren.




Pagina                                                                            Datum
         8 van 16                                                                      15 augustus 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>         3.5        Uitvoering laboratoriumonderzoek

         Bij de uitvoering van het laboratoriumonderzoek is de gehanteerde onderzoeksstrategie in de NEN5740 en NEN5707
         als leidraad gebruikt (bijlage 7). Het onderzoek met betrekking tot chemische parameters is uitgevoerd door het
         laboratorium "Eurofins Analytico B.V." te Barneveld. Het onderzoek met betrekking tot asbest is uitgevoerd door het
         laboratorium "ACMAA Laboratoria B.V." te Deurningen. Beide laboratoria zijn geaccrediteerd volgens de AS3000. Voor
         het inschatten van de risico's van eventueel aanwezige verontreinigingen zijn de chemische analyseresultaten
         (meetwaarden) van het laboratorium gestandaardiseerd (GSSD) en vervolgens getoetst aan de streef-, achtergrond-
         en interventiewaarden bodemsanering (bijlage 6). Het toets resultaat wordt weergegeven als index en geeft de
         verhouding weer tussen het gemeten gehalte en de streef-, achtergrond- en interventiewaarden. Met betrekking tot
         asbest zijn daar waar noodzakelijk de gewogen asbestconcentraties bepaald.


         Voor de beoordeling van de kwaliteit van de grond en het grondwater is één mengmonster van de bovengrond, één
         mengmonster van de ondergrond en één grondwatermonster chemisch-analytisch onderzocht op het
         standaardpakket (bijlage 7). Daarnaast is per druppelzone van de bovengrond één mengmonster samengesteld en
         conform NEN5898 onderzocht op de aanwezigheid van asbest. In totaal zijn vier grondmengmonsters ten behoeve
         van de asbestanalyse aangeboden.


         In tabel 3.1 is de monstercodering, de samenstelling en het doel van de samengestelde mengmonsters van het
         onverdachte terreindeel weergegeven. In tabel 3.2 is dit van de druppelzones weergegeven.


         Tabel 3.1: Samenstelling van de (meng)monsters onverdacht terreindeel
           Monstercode             Monsters         Diepte (m-mv)      Doel
           Grond
           MM BG                   1-1              0,0-0,5            Vaststellen milieuhygiënische kwaliteit bovengrond
                                   2-1              0,0-0,5
                                   3-1              0,0-0,5
                                   4-1              0,0-0,5
                                   5-1              0,0-0,5
                                   6-1              0,0-0,5
                                   7-1              0,0-0,5
                                   8-1              0,0-0,5
           MM OG                   1-2              0,5-1,0            Vaststellen milieuhygiënische kwaliteit ondergrond
                                   1-3              1,0-1,5
                                   1-4              1,5-2,0
                                   2-2              0,5-1,0
                                   2-3              1,0-1,5
                                   2-4              1,5-2,0
           Grondwater

           01-1-1                                   2,1-3,1            Vaststellen milieuhygiënische kwaliteit grondwater




Pagina                                                                          Datum
         9 van 16                                                                    15 augustus 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>         Tabel 3.2: Samenstelling van de (meng)monsters druppelzone
           Monstercode           Monsters        Diepte (m-mv)    Doel
           Grond
           MM FF TL 1            101             0,0-0,2          Vaststellen aanwezigheid van asbest in druppelzone 1
                                 102             0,0-0,2
                                 103             0,0-0,2
           MM FF TL 2            201             0,0-0,2          Vaststellen aanwezigheid van asbest in druppelzone 2
                                 202             0,0-0,2
                                 203             0,0-0,2
           MM FF TL 3            301             0,0-0,2          Vaststellen aanwezigheid van asbest in druppelzone 3
                                 302             0,0-0,2
                                 303             0,0-0,2
           MM FF TL 4            401             0,0-0,2          Vaststellen aanwezigheid van asbest in druppelzone 4
                                 402             0,0-0,2
                                 403             0,0-0,2




Pagina                                                                     Datum
         10 van 16                                                             15 augustus 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>         4.          Resultaten

         De laboratoriumrapporten zijn opgenomen in bijlage 5. In bijlage 4 zijn de analyseresultaten getoetst aan de streef-,
         achtergrond- en interventiewaarden.



         4.1         Analyseresultaten grond (onverdacht terreindeel)

         Tabel 4.1 geeft een volledig overzicht van de interpretatie van de analyseresultaten van de grond(meng)-monsters.
         Indien er gestandaardiseerde gehalten zijn aangetoond groter dan de achtergrondwaarde, zijn tevens de
         meetwaarden vermeld in milligram per kilogram droge stof (mg/kg ds). Naast de meetwaarde is tevens het
         gestandaardiseerde gehalte (GSSD) en de index weergegeven. De niet weergegeven parameters overschrijden de
         achtergrondwaarde niet.


         Tabel 4.1: Interpretatie van de analyseresultaten van de grond(meng)monsters (onverdachte terreindeel)
           (Meng)monster             Parameter          Meetwaarde          GSSD      Index      Monsterconclusie

           MM BG                     Barium             *                  -          -          Voldoet aan de achtergrondwaarde
           MM OG                     Barium             *                  -          -          Voldoet aan de achtergrondwaarde
              -          :   niet bepaald
              ≤0         :   kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde
              ≥0<0,5     :   groter dan de achtergrondwaarde, kleiner dan ½(achtergrondwaarde+interventiewaarde)
              ≥0,5<1     :   gelijk aan of groter dan ½(achtergrondwaarde+interventiewaarde)
              ≥1         :   gelijk aan of groter dan de interventiewaarde
              *          :   de normwaarden voor barium zijn tijdelijk buiten werking gesteld, met uitzondering van duidelijk antropogene
                             verontreinigingen



         Bespreking resultaten
         In zowel de boven- als ondergrond zijn geen parameters in een verhoogd gehalte gemeten. Er bestaat ten aanzien
         van de chemische kwaliteit van de grond derhalve geen belemmering tegen de geplande bestemmingsplanwijziging,
         aanvraag omgevingsvergunning en de herinrichting van de locatie.



         4.2         Analyseresultaten grond (Asbest)

         Tabel 4.2 geeft een volledig overzicht van de interpretatie van de asbestanalyseresultaten. Indien asbest is
         aangetoond, wordt de gewogen concentratie vermeld in milligram per kilogram droge stof (mg/kg ds).




Pagina                                                                                        Datum
         11 van 16                                                                                 15 augustus 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>                      Tabel 4.2: Interpretatie van de asbestanalyseresultaten van de grondmengmonsters
                                        Monster                 Gewogen concentratie(mg/kg d.s.)       Monsterconclusie

                        Grond                 Materiaal           Grond       Grond, incl. materiaal

                        MM FF TL 1            -                    n.a.                 *              Asbest niet aantoonbaar
                        MM FF TL 2            -                    n.a.                 *              Asbest niet aantoonbaar
                        MM FF TL 3            -                    n.a.                 *              Asbest niet aantoonbaar
                        MM FF TL 4            -                    n.a.                 *              Asbest niet aantoonbaar
                          -             :   Niet aanwezig
                          *             :   Niet bepaald
                          n.a.          :   Niet aantoonbaar
                          10            :   Asbest aangetoond, geen overschrijding interventiewaarde
                          105           :   Asbest aangetoond, overschrijding interventiewaarde



                      Bespreking resultaten
                      Uit de analyseresultaten druppelzones blijkt dat in geen van de onderzochte grondmonsters van de druppelzones
                      asbest is aangetoond. Er is dan ook geen belemmering voor de geplande bestemmingsplanwijziging, aanvraag
                      omgevingsvergunning en de herinrichting van de locatie.



                      4.3         Analyseresultaten grondwater

                      Tabel 4.3 geeft een overzicht van de peilbuisspecificaties en de analyseresultaten van het grondwatermonster. Indien
                      er concentraties zijn gemeten hoger dan de streefwaarde, dan zijn de betreffende parameters en concentraties
                      vermeld in microgram per liter (µg/l). Tevens zijn de index en de monsterconclusie weergegeven.


                      Tabel 4.3: Interpretatie van de analyseresultaten van het grondwatermonster
Peil-    Filter-                  Grondwater-       Parameter        Meetwaarde/        index      Monster-           Troebelheid     Zuurgraad      Geleidings-
buis     stelling                 stand (m-mv)                       GSSD                          conclusie          NTU)            (pH)           vermogen
                                                                                                                                                     µS/cm)
01-1-1   2,10-3,10                1,6               Zink             100                0,05       Overschrijding     14#             6,8            274
                                                    Barium           150                0,17       streefwaarde
         -                :       niet onderzocht
         ≤0               :       kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde
         >0≤0,5           :       groter dan de streefwaarde, gelijk aan of kleiner dan ½(streefwaarde+interventiewaarde)
         >0,5<1           :       groter dan ½(streefwaarde+interventiewaarde)
         ≥1               :       gelijk aan of groter dan de interventiewaarde
         #                :       de gemeten troebelheid is hoger dan 10 NTU. Tijdens monstername is vastgesteld dat het maximale onttrekkingsdebiet 500
                                  ml/min bedroeg, de verlaging van het waterniveau in de peilbuis niet meer dan 50 centimeter bedroeg en het filterdeel niet
                                  belucht is. Tevens was tijdens de bemonstering sprake van een constante EGV. Aangezien aan de eisen uit de NEN5744:2011 is
                                  voldaan, is ondanks de hoger gemeten NTU overgegaan tot bemonstering. De gemeten troebelheid wordt niet van invloed
                                  geacht op de analyseresultaten




             Pagina                                                                                         Datum
                      12 van 16                                                                                  15 augustus 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>         Bespreking resultaten
         Uit de analyseresultaten blijkt dat het grondwater licht verhoogde concentraties aan zink en barium bevat. Aangezien
         met betrekking tot de verhoogde concentratie aan barium geen antropogene bron bekend is, is barium vermoedelijk
         van nature in een verhoogde concentratie in het grondwater aanwezig. Het is niet geheel duidelijk wat het licht
         verhoogde concentratie aan zink heeft veroorzaakt. Echter de gemeten concentraties overschrijden de streefwaarden
         in geringe mate en vormen geen belemmering voor de geplande bestemmingsplanwijziging, aanvraag
         omgevingsvergunning en de herinrichting van de locatie. Het uitvoeren van nader onderzoek is niet noodzakelijk.




Pagina                                                                          Datum
         13 van 16                                                                   15 augustus 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>         5.          Conclusies

         In opdracht van BRO heeft Lycens B.V. een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie Pastoor
         Clercxstraat 12 te Zijtaart.


         De aanleiding voor het onderzoek is de geplande bestemmingsplanwijziging, aanvraag omgevingsvergunning en de
         herinrichting van de locatie.


         Het doel van het onderzoek is het bepalen van de bodemkwaliteit op de locatie en daarmee mogelijke
         verontreinigingen in grond en grondwater te signaleren welke consequenties kunnen hebben voor de geplande
         bestemmingsplanwijziging, aanvraag omgevingsvergunning en de herinrichting van de locatie.


         Op grond van de beschikbare gegevens (resultaten vooronderzoek, zintuiglijke waarnemingen gedaan tijdens het
         veldwerk en de analyseresultaten) kan het volgende worden geconcludeerd:



         5.1          Resultaten grond

         Chemisch-analytisch en qua asbest zijn in boven- en ondergrond geen verhoogde gehalten aangetoond. De
         bodemkwaliteit       vormt     geen   belemmering   voor   de   geplande       bestemmingsplanwijziging,   aanvraag
         omgevingsvergunning en de herinrichting van de locatie. Het uitvoeren van nader onderzoek is niet noodzakelijk.



         5.2         Resultaten grondwater

         Chemisch analytisch is in het grondwater een licht verhoogde concentratie aan zink en barium aangetoond. De
         gemeten concentraties overschrijden de streefwaarden in geringe mate en vormen geen belemmering voor de
         geplande bestemmingsplanwijziging, aanvraag omgevingsvergunning en de herinrichting van de locatie.



         5.3         Conclusies en aanbevelingen

         De opzet van het uitgevoerde onderzoek heeft geleid tot een goed beeld van de bodemkwaliteit ter plaatse van de
         onderzoekslocatie. Uit de resultaten van het verkennend bodemonderzoek kan worden geconcludeerd dat er, ons
         inziens, milieuhygiënisch gezien geen belemmeringen zijn voor de bestemmingsplanwijziging, de aanvraag
         omgevingsvergunning en de geplande herinrichting van de locatie.




Pagina                                                                          Datum
         14 van 16                                                                  15 augustus 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>         De gestelde hypothese dat de locatie als "onverdacht" beschouwd kan worden ten aanzien van chemische parameters
         is niet juist gebleken op basis van de aangetoonde licht verhoogde concentraties aan zink en barium in het
         grondwater. De gevolgde onderzoeksstrategie geeft echter een representatief beeld van de milieuhygiënische
         kwaliteit van de bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie. Bovendien vormen de gemeten gehalten (grond) en
         concentraties (grondwater) geen belemmering voor het toekomstige gebruik van de onderzoekslocatie.


         De gestelde hypothese dat de druppelzones ten aanzien van de parameter asbest in bodem als ‘verdacht’ kunnen
         worden aangemerkt is niet juist gebleken. Analytisch is in de bovengrond geen asbest aangetoond.




Pagina                                                                         Datum
         15 van 16                                                                 15 augustus 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>         6.          Betrouwbaarheid onderzoek

         Het onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en methoden.
         Lycens B.V. streeft bij elk bodemonderzoek naar een optimale representativiteit.


         Hoewel voldaan wordt aan de wettelijke verplichtingen, is onderhavig onderzoek gebaseerd op het verrichten van
         een beperkt aantal boringen en het nemen en analyseren van een beperkt aantal monsters. Hierdoor blijft het
         mogelijk dat plaatselijke afwijkingen in de samenstelling van grond en/of grondwater aanwezig zijn welke tijdens het
         onderzoek niet naar voren zijn gekomen. Lycens B.V. is niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende schade of
         gevolgen van welke aard ook.


         Hierbij wordt er tevens op gewezen dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname is. Beïnvloeding van
         grond- en grondwaterkwaliteit zal ook plaats kunnen vinden na uitvoering van dit onderzoek (bijvoorbeeld door
         bouwrijp maken of aanvoer van grond van elders). Naarmate er een langere tijd is verlopen na uitvoering van het
         onderzoek, dient meer voorzichtigheid/voorbehoud te worden betracht bij het gebruik van de onderzoeksresultaten.




Pagina                                                                          Datum
         16 van 16                                                                   15 augustus 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>  BIJLAGE I
LOCATIEKAART
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>                                                Onderzoekslocatie




NOORD
        Bijlage 1:   Locatiekaart
        Schaal:      1 à 25.000 (Bron: Topografische kaart van Nederland)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>    BIJLAGE 2
SITUSATIETEKENING
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                            NOORD


                                                                                                                                                                                                           Legenda:


                                                                                                                                                                                                                     Boring tot 0,5 m-mv
                                                                                                                                                                                                                     Gat 0,3m x 0,3m x 0,5m
                                                                                                                                                                                                                     Boring tot 2,0 m-mv
                                                                                                                                                                                                                     Peilbuis

                                                                                                                                                                                                                     Onderzoekslocatie
                                                                                                                                                                                                                     Perceelgrens
                                                                                                                                                                                                                     Bebouwing



                                                                                                                                                                                                           Kadastraal bekend:
                                                                                201
                                                                                                                                                                                                           Gemeente:        Veghel
                                                                                                 101
                                                         04                                                                                                                                                Sectie:          P
                                                                           202
                                                                                             102                                                                                                           Nummers:         1632 en 1633 (deels)

                                                                          203
                                                                                                       03
                                                                                           103
                                                              01



                                                                                      05
Do




                                                  06
  orn




                                            301
     ho




                                                        302
                                                                    303
        ek




                                                                                      07

                                 08   401
                                                  402         403
                          aat


                                                                          02
                      str
                  rcx
                Cle
                 t.
             Pas
      5




                            12




                                                                                                                                                 Verkennend bodemonderzoek
                                                                                                                                                 project              : Pastoor Clercxstraat 12 te Zijtaart                     proj.nr. :
                                                                                                                                                 tekening             : Boorplan                                                tek.nr. : 1
                                                                                                                                                 opdr.gever           : BRO                                                     schaal : 1:500
                                                                                                                                                 locatie              : Pastoor Clercxstraat te Zijtaart                        form.    : A3L
                                                                                                            Deventerstraat          10           proj.leider          : R. Fieten                                               datum : 23 juli 2019
                                                                                                            Postbus               336
                                                                                                            7570 AH        OLDENZAAL             tekenaar             : B. Franke                                               gecontr. : BF
                                                                                                            tel.    :     0541-570730            boormeester          : B.A. Jansen
                                                                                                            fax     :     0541-570731
                                                                                                            email :     info@lycens.nl           datum veldw.         : 24 juli 2019
                                                                                                            internet:    www.lycens.nl           schaalbalk           :
                                                                                                                                                                       0               5      10           15          20         25


                                                                                                            Van deze tekening liggen alle auteursrechten bij Lycens b.v.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>  BIJLAGE 3
BOORPROFIELEN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>Bijlage 3




  Boring: 01                                                             Boring: 02
                            0     gras                                                        0     gras
    0                                                                     0
                                  Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak                                Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
                                  humeus, lichtbruin, Edelmanboor                                   humeus, lichtbruin, Edelmanboor


               1                                                                      1



                            50                                                                50
   50                                                                    50
                                  Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak                               Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
                                  roesthoudend, roestbeige,                                         humeus, donkerbruin, Edelmanboor
                                  Edelmanboor

               2                                                                      2




   100                                                                   100
                                                                                              110

                                                                                                    Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
                                                                                                    roesthoudend, roestbeige,
               3                                                                                    Edelmanboor
                                                                                      3


                            150
   150                                                                   150
                                  Zand, zeer fijn, matig siltig,
                                  grijsbeige, Edelmanboor


               4                                                                      4



                            200                                                               200
   200                                                                   200
                                  Zand, zeer fijn, zwak siltig,
                                  grijsbeige, Zuigerboor, leembankjes




   250




   300
                            310




  Boring: 03                                                             Boring: 04
                            0     gras                                                        0     gras
    0                                                                     0
                                  Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak                                Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
                                  humeus, lichtbruin, Edelmanboor                                   humeus, lichtbruin, Edelmanboor


               1                                                                      1



                            50                                                                50
   50                                                                    50



  Boring: 05                                                             Boring: 06
                            0     gras                                                        0     gras
    0                                                                     0
                                  Zand, zeer fijn, matig siltig, matig                              Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
                                  humeus, donkerbruin, Edelmanboor                                  humeus, lichtbruin, Edelmanboor


               1                                                                      1



                            50                                                                50
   50                                                                    50




Projectcode:   2019-0023-006                                                              Boormeester: B.A. Jansen
Opdrachtgever: BRO                                                                        Projectleider: R.A. Fieten
Projectnaam:   Pastoor Clercxstraat 12 te Zijtaart                                        Schaal:               1: 25


                                                                                                      getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>Bijlage 3




  Boring: 07                                                           Boring: 08
                             0    gras                                                       0     gras
    0                                                                   0
                                  Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak                               Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
                                  humeus, lichtbruin, Edelmanboor                                  humeus, donkerbruin, Edelmanboor


                1                                                                    1



                             50                                                              50
   50                                                                  50



  Boring: 101                                                          Boring: 102
                             0    gras                                                       0     gras
    0                                                                   0
                                  Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak                               Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
                                  humeus, lichtbruin, Schep                                        humeus, lichtbruin, Schep


                             30                                                              30




  Boring: 103                                                          Boring: 201
                             0    gras                                                       0     gras
    0                                                                   0
                                  Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak                               Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
                                  humeus, lichtbruin, Schep                                        humeus, lichtbruin, Schep


                             30                                                              30




  Boring: 202                                                          Boring: 203
                             0    gras                                                       0     gras
    0                                                                   0
                                  Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak                               Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
                                  humeus, lichtbruin, Schep                                        humeus, lichtbruin, Schep


                             30                                                              30




  Boring: 301                                                          Boring: 302
                             0    gras                                                       0     gras
    0                                                                   0
                                  Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak                               Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
                                  humeus, zwak puinhoudend,                                        humeus, zwak puinhoudend,
                                  lichtbruin, Schep                                                lichtbruin, Schep

                             30                                                              30




  Boring: 303                                                          Boring: 401
                             0    gras                                                       0     gras
    0                                                                   0
                                  Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak                               Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
                                  humeus, zwak puinhoudend,                                        humeus, sporen puin, lichtbruin,
                                  lichtbruin, Schep                                                Schep

                             30                                                              30




  Boring: 402                                                          Boring: 403
                             0    gras                                                       0     gras
    0                                                                   0
                                  Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak                               Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
                                  humeus, sporen puin, lichtbruin,                                 humeus, sporen puin, lichtbruin,
                                  Schep                                                            Schep

                             30                                                              30




Projectcode:   2019-0023-006                                                             Boormeester: B.A. Jansen
Opdrachtgever: BRO                                                                       Projectleider: R.A. Fieten
Projectnaam:    Pastoor Clercxstraat 12 te Zijtaart                                      Schaal:               1: 25


                                                                                                     getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>Legenda (conform NEN 5104)
grind                                        klei                               geur
                 Grind, siltig                           Klei, zwak siltig             geen geur
                                                                                       zwakke geur
                 Grind, zwak zandig                      Klei, matig siltig            matige geur
                                                                                       sterke geur
                                                                                       uiterste geur
                 Grind, matig zandig                     Klei, sterk siltig

                                                                                olie
                 Grind, sterk zandig                     Klei, uiterst siltig
                                                                                       geen olie-water reactie
                                                                                       zwakke olie-water reactie
                 Grind, uiterst zandig                   Klei, zwak zandig             matige olie-water reactie
                                                                                       sterke olie-water reactie
                                                         Klei, matig zandig            uiterste olie-water reactie



zand                                                     Klei, sterk zandig     p.i.d.-waarde

                 Zand, kleiïg                                                          >0
                                                                                       >1
                                                                                       >10
                 Zand, zwak siltig
                                                                                       >100
                                             leem
                                                                                       >1000
                 Zand, matig siltig                      Leem, zwak zandig             >10000


                 Zand, sterk siltig                      Leem, sterk zandig     monsters


                 Zand, uiterst siltig                                              geroerd monster



                                             overige toevoegingen                  ongeroerd monster
                                                         zwak humeus
                                                                                   volumering
veen
                 Veen, mineraalarm                       matig humeus           overig
                                                                                       bijzonder bestanddeel

                 Veen, zwak kleiïg                       sterk humeus                  Gemiddeld hoogste grondwaterstand
                                                                                       grondwaterstand
                                                                                       Gemiddeld laagste grondwaterstand
                 Veen, sterk kleiïg                      zwak grindig

                                                                                                     slib
                 Veen, zwak zandig                       matig grindig

                                                                                                     water
                 Veen, sterk zandig                      sterk grindig




peilbuis


        blinde buis



        casing


        hoogste grondwaterstand
        gemiddelde grondwaterstand
        laagste grondwaterstand

        zand afdichting


        bentoniet/mikoliet/klei afdichting


        grind afdichting


        filter
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>    BIJLAGE 4
TOETSINGSTABELLEN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Grondmonster                              MM BG                                    MM OG
Grondsoort                                Zand                                     Zand
Zintuiglijke bijmengingen                                                          zwak roesthoudend
Certificaatcode                           2019108564                               2019108564
Boring(en)                                01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08           01, 01, 01, 02, 02, 02
Traject (m -mv)                           0,00 - 0,50                              0,50 - 2,00
Humus                        % ds         3,20                                     0,70
Lutum                        % ds         2,00                                     2,30
Datum van toetsing                        13-8-2019                                13-8-2019
Monsterconclusie                          Voldoet aan Achtergrondwaarde            Voldoet aan Achtergrondwaarde
                                          Meetw                   GSSD     Index   Meetw                  GSSD     Index

METALEN
Kobalt                       mg/kg ds         <3                <7         -0,05       <3               <7         -0,05
Nikkel                       mg/kg ds         <4                <8         -0,42       <4               <8         -0,42
Koper                        mg/kg ds         16                32         -0,05       <5               <7         -0,22
Zink                         mg/kg ds         28                64         -0,13      <20              <33         -0,18
Molybdeen                    mg/kg ds         <1,5              <1,1          -0       <1,5             <1,1          -0
Cadmium                      mg/kg ds          0,28              0,46      -0,01       <0,2             <0,2       -0,03
Barium                       mg/kg ds        <20               <54 (6)                <20              <52 (6)
Kwik                         mg/kg ds         <0,05             <0,05         -0       <0,05            <0,05         -0
Lood                         mg/kg ds         20                31         -0,04      <10              <11         -0,08

PAK
Naftaleen                    mg/kg ds         <0,05             <0,04                  <0,05            <0,04
Anthraceen                   mg/kg ds         <0,05             <0,04                  <0,05            <0,04
Fenanthreen                  mg/kg ds          0,071             0,071                 <0,05            <0,04
Fluorantheen                 mg/kg ds          0,19              0,19                  <0,05            <0,04
Chryseen                     mg/kg ds          0,083             0,083                 <0,05            <0,04
Benzo(a)anthraceen           mg/kg ds          0,06              0,06                  <0,05            <0,04
Benzo(a)pyreen               mg/kg ds         <0,05             <0,04                  <0,05            <0,04
Benzo(k)fluorantheen         mg/kg ds          0,055             0,055                 <0,05            <0,04
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen     mg/kg ds          0,077             0,077                 <0,05            <0,04
Benzo(g,h,i)peryleen         mg/kg ds          0,061             0,061                 <0,05            <0,04
PAK 10 VROM                  mg/kg ds                            0,70      -0,02                        <0,35      -0,03

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN
PCB (som 7)                mg/kg ds                             <0,015     -0,01                        <0,025      0,01
PCB 28                     mg/kg ds           <0,001            <0,002                 <0,001           <0,004
PCB 52                     mg/kg ds           <0,001            <0,002                 <0,001           <0,004
PCB 101                    mg/kg ds           <0,001            <0,002                 <0,001           <0,004
PCB 118                    mg/kg ds           <0,001            <0,002                 <0,001           <0,004
PCB 138                    mg/kg ds           <0,001            <0,002                 <0,001           <0,004
PCB 153                    mg/kg ds           <0,001            <0,002                 <0,001           <0,004
PCB 180                    mg/kg ds           <0,001            <0,002                 <0,001           <0,004

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12      mg/kg ds         <3                 7 (6)                 <3               11 (6)
Minerale olie C10 - C40      mg/kg ds         57               178            -0      <35             <123         -0,01
Minerale olie C12 - C16      mg/kg ds         <5                11 (6)                 <5               18 (6)
Minerale olie C16 - C21      mg/kg ds         <5                11 (6)                 <5               18 (6)
Minerale olie C21 - C30      mg/kg ds         29                91 (6)                <11               39 (6)
Minerale olie C30 - C35      mg/kg ds         22                69 (6)                 <5               18 (6)
Minerale olie C35 - C40      mg/kg ds         <6                13 (6)                 <6               21 (6)

OVERIG
Gloeirest                    % (m/m) ds       96,6                                     99,3
Droge stof                   % m/m            94,8              94,8 (6)               89,5             89,5 (6)
Lutum                        %                <2                                        2,3
Organische stof (humus)      %                 3,2                                     <0,7




Projectcode: 2019-0023-006
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre> ----------   : Geen toetsnorm aanwezig
 <            : kleiner dan de detectielimiet
 8,88         : <= Achtergrondwaarde
 <=T          : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde
 8,88         : <= Interventiewaarde
 8,88         : > Interventiewaarde
 6            : Heeft geen normwaarde
 #            : verhoogde rapportagegrens
 GSSD         : Gestandaardiseerde meetwaarde
 Index        : (GSSD - AW) / (I - AW)

               - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 -



Tabel 2: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming
                                                                   AW       WO       IND        I

METALEN
Cadmium                                                 mg/kg ds     0,6      1,2      4,3    13
Kobalt                                                  mg/kg ds    15       35      190     190
Koper                                                   mg/kg ds    40       54      190     190
Kwik                                                    mg/kg ds     0,15     0,83     4,8    36
Lood                                                    mg/kg ds    50      210      530     530
Molybdeen                                               mg/kg ds     1,5     88      190     190
Nikkel                                                  mg/kg ds    35       39      100     100
Zink                                                    mg/kg ds   140      200      720     720

PAK
PAK 10 VROM                                             mg/kg ds     1,5      6,8     40       40

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN
PCB (som 7)                                             mg/kg ds     0,02     0,04     0,5      1

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C40                                 mg/kg ds   190      190      500     5000




Projectcode: 2019-0023-006
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>Tabel 3: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Watermonster                                     01-1-1
Datum                                            1-8-2019
Filterdiepte (m -mv)                             2,10 - 3,10
Datum van toetsing                               13-8-2019
Monsterconclusie                                 Overschrijding Streefwaarde
                                                 Meetw                GSSD             Index

METALEN
Kobalt                                    µg/l        9                  9             -0,14
Nikkel                                    µg/l       11                 11             -0,07
Koper                                     µg/l        5,3                5,3           -0,16
Zink                                      µg/l      100                100              0,05
Molybdeen                                 µg/l       <2                 <1             -0,01
Cadmium                                   µg/l        0,22               0,22          -0,03
Barium                                    µg/l      150                150              0,17
Kwik                                      µg/l       <0,05              <0,04          -0,04
Lood                                      µg/l       <2                 <1             -0,23

AROMATISCHE VERBINDINGEN
BTEX (som)                                µg/l       <0,9
Benzeen                                   µg/l       <0,2               <0,1              -0
Ethylbenzeen                              µg/l       <0,2               <0,1           -0,03
Tolueen                                   µg/l       <0,2               <0,1           -0,01
Xylenen (som)                             µg/l                          <0,21              0
meta-/para-Xyleen (som)                   µg/l       <0,2               <0,1
ortho-Xyleen                              µg/l       <0,1               <0,1
Styreen (Vinylbenzeen)                    µg/l       <0,2               <0,1           -0,02
Som 16 Aromatische oplosmiddelen          µg/l                          <0,77(2,14)

PAK
Naftaleen                                 µg/l       <0,02              <0,01             0
PAK 10 VROM                               -                             <0,00020(11)

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN
CKW (som)                                 µg/l       <1,6
1,3-Dichloorpropaan                       µg/l       <0,2               <0,1
1,1-Dichloorpropaan                       µg/l       <0,2               <0,1
Dichloorpropaan                           µg/l                          <0,42             -0
Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+1,3)   µg/l        0,42
cis + trans-1,2-Dichlooretheen            µg/l                          <0,14           0,01
1,1-Dichlooretheen                        µg/l       <0,1               <0,1            0,01
cis-1,2-Dichlooretheen                    µg/l       <0,1               <0,1
trans-1,2-Dichlooretheen                  µg/l       <0,1               <0,1
Dichloormethaan                           µg/l       <0,2               <0,1               0
Trichloormethaan (Chloroform)             µg/l       <0,2               <0,1           -0,01
Tribroommethaan (bromoform)               µg/l       <0,2               <0,1(14)
Tetrachloormethaan (Tetra)                µg/l       <0,1               <0,1            0,01
1,1-Dichloorethaan                        µg/l       <0,2               <0,1           -0,01
1,2-Dichloorethaan                        µg/l       <0,2               <0,1           -0,02
1,2-Dichloorpropaan                       µg/l       <0,2               <0,1
1,1,1-Trichloorethaan                     µg/l       <0,1               <0,1               0
1,1,2-Trichloorethaan                     µg/l       <0,1               <0,1               0
Trichlooretheen (Tri)                     µg/l       <0,2               <0,1           -0,05
Tetrachlooretheen (Per)                   µg/l       <0,1               <0,1               0
Vinylchloride                             µg/l       <0,1               <0,1            0,02

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12                   µg/l      <10                  7(6)
Minerale olie C10 - C40                   µg/l      <50                <35             -0,03
Minerale olie C12 - C16                   µg/l      <10                  7(6)
Minerale olie C16 - C21                   µg/l      <10                  7(6)
Minerale olie C21 - C30                   µg/l      <15                 11(6)
Minerale olie C30 - C35                   µg/l      <10                  7(6)
Minerale olie C35 - C40                   µg/l      <10                  7(6)




Projectcode: 2019-0023-006
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre> ----------   : Geen toetsnorm aanwezig
 <            : kleiner dan de detectielimiet
 8,88         : <= Streefwaarde
 8,88         : > Streefwaarde
 8,88         : > Interventiewaarde
 >T           : Groter dan Tussenwaarde
 11           : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie
 14           : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing
 2            : Enkele parameters ontbreken in de som
 6            : Heeft geen normwaarde
 #            : verhoogde rapportagegrens
 GSSD         : Gestandaardiseerde meetwaarde
 Index        : (GSSD - S) / (I - S)

               - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 -




Tabel 4: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming
                                                                             S      S Diep     Indicatief      I

METALEN
Barium                                                  µg/l                50        200                   625
Cadmium                                                 µg/l                 0,4        0,06                  6
Kobalt                                                  µg/l                20          0,7                 100
Koper                                                   µg/l                15          1,3                  75
Kwik                                                    µg/l                 0,05       0,01                  0,3
Lood                                                    µg/l                15          1,7                  75
Molybdeen                                               µg/l                 5          3,6                 300
Nikkel                                                  µg/l                15          2,1                  75
Zink                                                    µg/l                65         24                   800

AROMATISCHE VERBINDINGEN
Benzeen                                                 µg/l                 0,2                              30
Ethylbenzeen                                            µg/l                 4                               150
Xylenen (som)                                           µg/l                 0,2                              70
Styreen (Vinylbenzeen)                                  µg/l                 6                               300
Tolueen                                                 µg/l                 7                              1000
Som 16 Aromatische oplosmiddelen                        µg/l                                         150

PAK
Naftaleen                                               µg/l                 0,01                             70

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1,1-Trichloorethaan                                   µg/l                 0,01                            300
1,1,2-Trichloorethaan                                   µg/l                 0,01                            130
1,1-Dichloorethaan                                      µg/l                 7                               900
1,1-Dichlooretheen                                      µg/l                 0,01                             10
1,2-Dichloorethaan                                      µg/l                 7                               400
Vinylchloride                                           µg/l                 0,01                              5
Dichloormethaan                                         µg/l                 0,01                           1000
Dichloorpropaan                                         µg/l                 0,8                              80
cis + trans-1,2-Dichlooretheen                          µg/l                 0,01                             20
Tetrachlooretheen (Per)                                 µg/l                 0,01                             40
Tetrachloormethaan (Tetra)                              µg/l                 0,01                             10
Tribroommethaan (bromoform)                             µg/l                                                 630
Trichlooretheen (Tri)                                   µg/l                24                               500
Trichloormethaan (Chloroform)                           µg/l                 6                               400

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C40                                 µg/l                50                              600




Projectcode: 2019-0023-006
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>     BIJLAGE 5
ANALYSECERTIFICATEN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>     Lycens
     T.a.v. Bjorn Franke
     Postbus 336
     7570 AH OLDENZAAL




     Analysecertificaat
     Datum: 30-Jul-2019




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                        2019108564/1
     Uw project/verslagnummer                        2019-0023-006
     Uw projectnaam                                  Pastoor Clercxstraat 12 te Zijtaart
     Uw ordernummer
     Monster(s) ontvangen                            24-Jul-2019

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.




     Bewaren tot:
     Datum:                                   Naam:                                      Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                         Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                         Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                      BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   2019-0023-006                                                   Certificaatnummer/Versie           2019108564/1
     Uw projectnaam                             Pastoor Clercxstraat 12 te Zijtaart                             Startdatum                         24-Jul-2019
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                    30-Jul-2019/03:06
                                                                                                                Bijlage                            A,B,C
     Monsternemer                                                                                               Pagina                             1/2
     Monstermatrix                              Grond (AS3000)


     Analyse                                                         Eenheid                     1                        2

     Voorbehandeling
     Cryogeen malen AS3000                                                      Uitgevoerd                Uitgevoerd

     Bodemkundige analyses
S    Droge stof                                                      % (m/m)              94.8                        89.5
S    Organische stof                                             % (m/m) ds                 3.2                       <0.7
     Gloeirest                                                   % (m/m) ds               96.6                        99.3
S    Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                % (m/m) ds               <2.0                         2.3

     Metalen
S    Barium (Ba)                                                   mg/kg ds                <20                        <20
S    Cadmium (Cd)                                                  mg/kg ds               0.28                     <0.20
S    Kobalt (Co)                                                   mg/kg ds               <3.0                        <3.0
S    Koper (Cu)                                                    mg/kg ds                   16                      <5.0
S    Kwik (Hg)                                                     mg/kg ds           <0.050                   <0.050
S    Molybdeen (Mo)                                                mg/kg ds               <1.5                        <1.5
S    Nikkel (Ni)                                                   mg/kg ds               <4.0                        <4.0
S    Lood (Pb)                                                     mg/kg ds                   20                      <10
S    Zink (Zn)                                                     mg/kg ds                   28                      <20

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                       mg/kg ds               <3.0                        <3.0
     Minerale olie (C12-C16)                                       mg/kg ds               <5.0                        <5.0
     Minerale olie (C16-C21)                                       mg/kg ds               <5.0                        <5.0
     Minerale olie (C21-C30)                                       mg/kg ds                   29                      <11
     Minerale olie (C30-C35)                                       mg/kg ds                   22                      <5.0
     Minerale olie (C35-C40)                                       mg/kg ds               <6.0                        <6.0
                                                                                                     1)
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                                mg/kg ds                   57                      <35
     Chromatogram olie (GC)                                                          Zie bijl.

     Polychloorbifenylen, PCB
S    PCB 28                                                        mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010
S    PCB 52                                                        mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010
S    PCB 101                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010


Nr. Monsteromschrijving                                                                                                           Datum monstername            Monster nr.
1    MM BG                                                                                                                        24-Jul-2019                  10845646
2    MM OG                                                                                                                        24-Jul-2019                  10845647




                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende verrichting
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              M: MCERTS erkend

                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   2019-0023-006                                                   Certificaatnummer/Versie           2019108564/1
     Uw projectnaam                             Pastoor Clercxstraat 12 te Zijtaart                             Startdatum                         24-Jul-2019
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                    30-Jul-2019/03:06
                                                                                                                Bijlage                            A,B,C
     Monsternemer                                                                                               Pagina                             2/2
     Monstermatrix                              Grond (AS3000)


     Analyse                                                         Eenheid                     1                        2

S    PCB 118                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010
S    PCB 138                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010
S    PCB 153                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010
S    PCB 180                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010
                                                                                                     2)                        2)
S    PCB (som 7) (factor 0,7)                                      mg/kg ds           0.0049                   0.0049

     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S    Naftaleen                                                     mg/kg ds           <0.050                   <0.050
S    Fenanthreen                                                   mg/kg ds             0.071                  <0.050
S    Anthraceen                                                    mg/kg ds           <0.050                   <0.050
S    Fluorantheen                                                  mg/kg ds               0.19                 <0.050
S    Benzo(a)anthraceen                                            mg/kg ds             0.060                  <0.050
S    Chryseen                                                      mg/kg ds             0.083                  <0.050
S    Benzo(k)fluorantheen                                          mg/kg ds             0.055                  <0.050
S    Benzo(a)pyreen                                                mg/kg ds           <0.050                   <0.050
S    Benzo(ghi)peryleen                                            mg/kg ds             0.061                  <0.050
S    Indeno(123-cd)pyreen                                          mg/kg ds             0.077                  <0.050
                                                                                                                               2)
S    PAK VROM (10) (factor 0,7)                                    mg/kg ds               0.70                        0.35




Nr. Monsteromschrijving                                                                                                             Datum monstername          Monster nr.
1    MM BG                                                                                                                          24-Jul-2019                10845646
2    MM OG                                                                                                                          24-Jul-2019                10845647




                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                                 Akkoord
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende verrichting                                              Pr.coörd.
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              M: MCERTS erkend                                                                VA
                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019108564/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

      Monster nr.         Boornr           Omschrijving                             Van        Tot        Barcode              Monstername ID/Monsteromsch.

       10845646           01               1                                         0           50         0537580679           MM BG
       10845646           02               1                                         0           50         0537580692           MM BG
       10845646           03               1                                         0           50         0537580683           MM BG
       10845646           04               1                                         0           50         0537580669           MM BG
       10845646           05               1                                         0           50         0537580690           MM BG
       10845646           06               1                                         0           50         0537580680           MM BG
       10845646           07               1                                         0           50         0537580682           MM BG
       10845646           08               1                                         0           50         0537580670           MM BG

       10845647           01               3                                         100         150        0537580689           MM OG
       10845647           01               4                                         150         200        0537580658           MM OG
       10845647           02               2                                         50          100        0537580676           MM OG
       10845647           02               3                                         110         150        0537580522           MM OG
       10845647           02               4                                         150         200        0537580678           MM OG
       10845647           01               2                                         50          100        0537580664           MM OG




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019108564/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     Humusachtige verbindingen aangetoond.


     Opmerking 2)
     De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                     .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019108564/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Analyse                                               Methode         Techniek                             Methode referentie

     Cryogeen malen                                        W0106           Voorbehandeling                      Cf. AS3000

     Droge Stof                                            W0104           Gravimetrie                          Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934

     Organische stof (gloeiverlies)                        W0109           Gravimetrie                          Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754

     Korrelgrootte < 2 µm (lutum)                          W0171           Sedimentatie                         Cf. pb 3010-4 en gw. NEN 5753

     Barium (Ba)                                           W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Cadmium (Cd)                                          W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Kobalt (Co)                                           W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Koper (Cu)                                            W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Kwik (Hg)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Molybdeen (Mo)                                        W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Nikkel (Ni)                                           W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Lood (Pb)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Zink (Zn)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Minerale Olie (C10-C40)                               W0202           GC-FID                               Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703

     Chromatogram MO (GC)                                  W0202           GC-FID                               Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703

     PCB (7)                                               W0271           GC-MS                                Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980

     PAK (10) (VROM)                                       W0271           GC-MS                                Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

     PAK som AS3000/AP04                                   W0271           GC-MS                                Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>                                              hromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10845646
Certificate no.: 2019108564
Sample description.: MM BG
V
     10000                                                                                                                  10000
pA




                                                                                                                                    pA
      5000                                                                                                                  5000
                   C10




                                                                                            C30-C35



                                                                                                      C35-C40
                          C10-C12




                                    C12-C16




                                                   C16-C21




                                                                             C21-30




                                                                                                                C40
         0                                                                                                                  0
             0.4         0.6           0.8                   1.0                      1.2                       1.4   1.6
                                                                   Minutes


      1000                                                                                                                  1000
pA




                                                                                                                                    pA
       500                                                                                                                  500
                                                                                            C30-C35
                                                                             C21-30




                                                                                                      C35-C40
                                                   C16-C21
                                    C12-C16
                          C10-C12




                                                                                                                C40
                   C10




         0                                                                                                                  0
             0.4         0.6           0.8                   1.0                      1.2                       1.4   1.6
                                                                   Minutes
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>                                            hromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10845646
Certificate no.: 2019108564
Sample description.: MM BG
V
     200                                                                                                                  200




     150                                                                                                                  150




                                                                           C21-30
     100                                                                                                                  100
pA




                                                                                                                                pA
                                                                                          C30-C35



                                                                                                    C35-C40
                                                 C16-C21
      50                          C12-C16                                                                                 50
                        C10-C12




                                                                                                              C40
                 C10




       0                                                                                                                  0
           0.4         0.6           0.8                   1.0                      1.2                       1.4   1.6
                                                                 Minutes
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>     Lycens
     T.a.v. Bjorn Franke
     Postbus 336
     7570 AH OLDENZAAL
     NETHERLANDS




     Analysecertificaat
     Datum: 08-Aug-2019




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                        2019112068/1
     Uw project/verslagnummer                        2019-0023-006
     Uw projectnaam                                  Pastoor Clercxstraat 12 te Zijtaart
     Uw ordernummer
     Monster(s) ontvangen                            01-Aug-2019

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.




     Bewaren tot:
     Datum:                                   Naam:                                      Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                         Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                         Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                      BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   2019-0023-006                                                   Certificaatnummer/Versie           2019112068/1
     Uw projectnaam                             Pastoor Clercxstraat 12 te Zijtaart                             Startdatum                         01-Aug-2019
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                    08-Aug-2019/09:38
                                                                                                                Bijlage                            A,B,C,D
     Monsternemer                                                                                               Pagina                             1/2
     Monstermatrix                              Water (AS3000)


     Analyse                                                         Eenheid                     1

     Metalen
S    Barium (Ba)                                                          µg/L             150
S    Cadmium (Cd)                                                         µg/L            0.22
S    Kobalt (Co)                                                          µg/L              9.0
S    Koper (Cu)                                                           µg/L              5.3
S    Kwik (Hg)                                                            µg/L        <0.050
S    Molybdeen (Mo)                                                       µg/L            <2.0
S    Nikkel (Ni)                                                          µg/L                11
S    Lood (Pb)                                                            µg/L            <2.0
S    Zink (Zn)                                                            µg/L             100

     Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
S    Benzeen                                                              µg/L          <0.20
S    Tolueen                                                              µg/L          <0.20
S    Ethylbenzeen                                                         µg/L          <0.20
S    o-Xyleen                                                             µg/L          <0.10
S    m,p-Xyleen                                                           µg/L          <0.20
                                                                                                     1)
S    Xylenen (som) factor 0,7                                             µg/L            0.21
     BTEX (som)                                                           µg/L          <0.90
S    Naftaleen                                                            µg/L        <0.020
S    Styreen                                                              µg/L          <0.20

     Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
S    Dichloormethaan                                                      µg/L          <0.20
S    Trichloormethaan                                                     µg/L          <0.20
S    Tetrachloormethaan                                                   µg/L          <0.10
S    Trichlooretheen                                                      µg/L          <0.20
S    Tetrachlooretheen                                                    µg/L          <0.10
S    1,1-Dichloorethaan                                                   µg/L          <0.20
S    1,2-Dichloorethaan                                                   µg/L          <0.20
S    1,1,1-Trichloorethaan                                                µg/L          <0.10
S    1,1,2-Trichloorethaan                                                µg/L          <0.10
S    cis 1,2-Dichlooretheen                                               µg/L          <0.10

Nr. Monsteromschrijving                                                                                                           Datum monstername            Monster nr.
1    01-1-1                                                                                                                       01-Aug-2019                  10856231




                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende verrichting
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.

                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   2019-0023-006                                                   Certificaatnummer/Versie           2019112068/1
     Uw projectnaam                             Pastoor Clercxstraat 12 te Zijtaart                             Startdatum                         01-Aug-2019
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                    08-Aug-2019/09:38
                                                                                                                Bijlage                            A,B,C,D
     Monsternemer                                                                                               Pagina                             2/2
     Monstermatrix                              Water (AS3000)


     Analyse                                                         Eenheid                     1

S    trans 1,2-Dichlooretheen                                             µg/L          <0.10
     CKW (som)                                                            µg/L            <1.6
S    Tribroommethaan                                                      µg/L          <0.20
S    Vinylchloride                                                        µg/L          <0.10
S    1,1-Dichlooretheen                                                   µg/L          <0.10
                                                                                                     1)
S    1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7                                 µg/L            0.14
S    1,1-Dichloorpropaan                                                  µg/L          <0.20
S    1,2-Dichloorpropaan                                                  µg/L          <0.20
S    1,3-Dichloorpropaan                                                  µg/L          <0.20
S    Dichloorpropanen som factor 0.7                                      µg/L            0.42

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                              µg/L             <10
     Minerale olie (C12-C16)                                              µg/L             <10
     Minerale olie (C16-C21)                                              µg/L             <10
     Minerale olie (C21-C30)                                              µg/L             <15
     Minerale olie (C30-C35)                                              µg/L             <10
     Minerale olie (C35-C40)                                              µg/L             <10
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                                       µg/L             <50




Nr. Monsteromschrijving                                                                                                           Datum monstername            Monster nr.
1    01-1-1                                                                                                                       01-Aug-2019                  10856231




                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                                 Akkoord
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende verrichting                                              Pr.coörd.
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                                                                                                              VA
                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019112068/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

      Monster nr.         Boornr           Omschrijving                             Van        Tot        Barcode              Monstername ID/Monsteromsch.

       10856231           01               1                                         210         310        0630113853           01-1-1
       10856231           01               2                                         210         310        0800746508           01-1-1




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019112068/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                     .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019112068/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Analyse                                               Methode         Techniek                             Methode referentie

     VOCl (11)                                             W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Xylenen som AS3000                                    W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Aromaten (BTEXN)                                      W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Styreen                                               W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Tribroommethaan (Bromoform)                           W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Vinylchloride                                         W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     1,1-Dichlooretheen                                    W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     DiClEtheen som AS3000                                 W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     1,1-Dichloorpropaan                                   W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     1,2-Dichloorpropaan                                   W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     1,3-Dichloorpropaan                                   W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     DiChlprop. som AS3000                                 W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Barium (Ba)                                           W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Cadmium (Cd)                                          W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Kobalt (Co)                                           W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Koper (Cu)                                            W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Kwik (Hg)                                             W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Molybdeen (Mo)                                        W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Nikkel (Ni)                                           W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Lood (Pb)                                             W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Zink (Zn)                                             W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Minerale olie (C10-C40)                               W0215           GC-FID                               Cf. pb 3110-5



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>    Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2019112068/1
                                                                                                                                                         Pagina 1/1

    Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande
    monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

                                                                                                          Monster nr.

     Betreft minerale olie, niet geconserveerd aangeleverd.


                                                                                                           10856231

     Betreft vluchtige verbindingen, niet geconserveerd aangeleverd.


                                                                                                           10856231

     Analyse                                                                                              Monster nr.
     Bij ingangscontrole is gebleken dat de pH waarde niet voldoet aan de hiervoor
     gestelde eis.
     Vluchtige KWS (HS) (voorbehandeling)                                                                 10856231




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>                                                                                            Analysecertificaat asbest
Opdracht
 Opdrachtgever                          Lycens                                       Rapportnummer              V190702667 versie 1
 Contactpersoon                         Dhr. B. Franke                               Datum opdracht             24-07-2019
 Adres                                  Deventerstraat 10                            Datum ontvangst            25-07-2019
 Postcode en plaats                     7575 EM Oldenzaal                            Datum rapportage           31-07-2019
 Projectcode                            2019-0023-006                                Pagina                     1 van 2
 Project omschrijving                   Pastoor Clercxstraat 12 te Zijtaart

 Naam                     MM FF TL 1                               Datum monstername       24-07-2019
 Monstersoort             Grond                                    Datum analyse           30-07-2019
 Monstername door         Opdrachtgever                            Barcode
 Analyse methode          Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)
Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters
 Nummer                                  Boornaam                     Begin diepte                Eind diepte          Barcode
 1                                       mm ff 01-1                   0                           20                   AM14262842


Resultaten
 Parameter                               Concentratie                 95% betrouwbaarheidsinterval                                Eenheid
                                                                      Ondergrens                Bovengrens
                                         Gemeten        Gewogen       Gemeten     Gewogen       Gemeten    Gewogen
 Droge stof                              92,6                                                                                     %
 Massa monster (veldnat)                 13,3                                                                                     kg
 Massa monster (droog)                   12,3                                                                                     kg
 Chrysotiel (serpentijn)                 n.a.           n.a.          -              -            1,4           1,4               mg/kg ds
 Amosiet (amfibool)                      n.a.           n.a.          -              -            -             -                 mg/kg ds
 Crocidoliet (amfibool)                  n.a.           n.a.          -              -            -             -                 mg/kg ds
 Per mineralogische groep
 Niet hechtgeb. serpentijn               n.a.           n.a.          -              -            1,4           1,4               mg/kg   ds
 Hechtgebonden serpentijn                n.a.           n.a.          -              -            -             -                 mg/kg   ds
 Totaal serpentijn                       n.a.           n.a.          -              -            1,4           1,4               mg/kg   ds
 Niet hechtgeb. amfibool                 n.a.           n.a.          -              -            -             -                 mg/kg   ds
 Hechtgebonden amfibool                  n.a.           n.a.          -              -            -             -                 mg/kg   ds
 Totaal amfibool                         n.a.           n.a.          -              -            -             -                 mg/kg   ds
 Totaal
 Niet hechtgeb. asbest                   <2             n.a.          -              -            1,4           1,4               mg/kg ds
 Hechtgebonden asbest                    <2             n.a.          -              -            -             -                 mg/kg ds
 Totaal asbest                           <2             n.a.          -              -            1,4           1,4               mg/kg ds
n.a. =   niet aantoonbaar
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.


Conclusie en/of opmerkingen:
Het aangeboden monster bevat geen asbest.

Eerste analist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma




Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>                                                                                     Analysecertificaat asbest
Opdracht
 Opdrachtgever                 Lycens                                     Rapportnummer               V190702667 versie 1
 Contactpersoon                Dhr. B. Franke                             Datum opdracht              24-07-2019
 Adres                         Deventerstraat 10                          Datum ontvangst             25-07-2019
 Postcode en plaats            7575 EM Oldenzaal                          Datum rapportage            31-07-2019
 Projectcode                   2019-0023-006                              Pagina                      2 van 2
 Project omschrijving          Pastoor Clercxstraat 12 te Zijtaart

 Analyse                               Fractie     Fractie     Fractie    Fractie    Fractie    Fractie      Fractie    Fractie
                                       > 20 mm     8 - 20 mm   4 - 8 mm   2 - 4 mm   1 - 2 mm   0,5 - 1 mm   < 0,5 mm   Totaal
 Zeven (g)                             0           0           22         26         70         296          11908      12322
 Afgezochte deel fractie (%)           100         100         100        100        20         5
NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>                                                                                            Analysecertificaat asbest
Opdracht
 Opdrachtgever                          Lycens                                       Rapportnummer              V190702668 versie 1
 Contactpersoon                         Dhr. B. Franke                               Datum opdracht             24-07-2019
 Adres                                  Deventerstraat 10                            Datum ontvangst            25-07-2019
 Postcode en plaats                     7575 EM Oldenzaal                            Datum rapportage           31-07-2019
 Projectcode                            2019-0023-006                                Pagina                     1 van 2
 Project omschrijving                   Pastoor Clercxstraat 12 te Zijtaart

 Naam                     MM FF TL 2                               Datum monstername       24-07-2019
 Monstersoort             Grond                                    Datum analyse           30-07-2019
 Monstername door         Opdrachtgever                            Barcode
 Analyse methode          Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)
Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters
 Nummer                                  Boornaam                     Begin diepte                Eind diepte          Barcode
 1                                       mm ff 02-1                   0                           20                   AM14262843


Resultaten
 Parameter                               Concentratie                 95% betrouwbaarheidsinterval                                Eenheid
                                                                      Ondergrens                Bovengrens
                                         Gemeten        Gewogen       Gemeten     Gewogen       Gemeten    Gewogen
 Droge stof                              88,4                                                                                     %
 Massa monster (veldnat)                 13,7                                                                                     kg
 Massa monster (droog)                   12,1                                                                                     kg
 Chrysotiel (serpentijn)                 n.a.           n.a.          -              -            1,4           1,4               mg/kg ds
 Amosiet (amfibool)                      n.a.           n.a.          -              -            -             -                 mg/kg ds
 Crocidoliet (amfibool)                  n.a.           n.a.          -              -            -             -                 mg/kg ds
 Per mineralogische groep
 Niet hechtgeb. serpentijn               n.a.           n.a.          -              -            1,4           1,4               mg/kg   ds
 Hechtgebonden serpentijn                n.a.           n.a.          -              -            -             -                 mg/kg   ds
 Totaal serpentijn                       n.a.           n.a.          -              -            1,4           1,4               mg/kg   ds
 Niet hechtgeb. amfibool                 n.a.           n.a.          -              -            -             -                 mg/kg   ds
 Hechtgebonden amfibool                  n.a.           n.a.          -              -            -             -                 mg/kg   ds
 Totaal amfibool                         n.a.           n.a.          -              -            -             -                 mg/kg   ds
 Totaal
 Niet hechtgeb. asbest                   <2             n.a.          -              -            1,4           1,4               mg/kg ds
 Hechtgebonden asbest                    <2             n.a.          -              -            -             -                 mg/kg ds
 Totaal asbest                           <2             n.a.          -              -            1,4           1,4               mg/kg ds
n.a. =   niet aantoonbaar
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.


Conclusie en/of opmerkingen:
Het aangeboden monster bevat geen asbest.

Eerste analist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma




Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>                                                                                     Analysecertificaat asbest
Opdracht
 Opdrachtgever                 Lycens                                     Rapportnummer               V190702668 versie 1
 Contactpersoon                Dhr. B. Franke                             Datum opdracht              24-07-2019
 Adres                         Deventerstraat 10                          Datum ontvangst             25-07-2019
 Postcode en plaats            7575 EM Oldenzaal                          Datum rapportage            31-07-2019
 Projectcode                   2019-0023-006                              Pagina                      2 van 2
 Project omschrijving          Pastoor Clercxstraat 12 te Zijtaart

 Analyse                               Fractie     Fractie     Fractie    Fractie    Fractie    Fractie      Fractie    Fractie
                                       > 20 mm     8 - 20 mm   4 - 8 mm   2 - 4 mm   1 - 2 mm   0,5 - 1 mm   < 0,5 mm   Totaal
 Zeven (g)                             0           2           16         34         90         307          11635      12084
 Afgezochte deel fractie (%)           100         100         100        100        20         5
NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>                                                                                            Analysecertificaat asbest
Opdracht
 Opdrachtgever                          Lycens                                       Rapportnummer              V190702669 versie 1
 Contactpersoon                         Dhr. B. Franke                               Datum opdracht             24-07-2019
 Adres                                  Deventerstraat 10                            Datum ontvangst            25-07-2019
 Postcode en plaats                     7575 EM Oldenzaal                            Datum rapportage           31-07-2019
 Projectcode                            2019-0023-006                                Pagina                     1 van 2
 Project omschrijving                   Pastoor Clercxstraat 12 te Zijtaart

 Naam                     MM FF TL 3                               Datum monstername       24-07-2019
 Monstersoort             Grond                                    Datum analyse           31-07-2019
 Monstername door         Opdrachtgever                            Barcode
 Analyse methode          Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)
Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters
 Nummer                                  Boornaam                     Begin diepte                Eind diepte          Barcode
 1                                       mm ff 03-1                   0                           20                   AM14262841


Resultaten
 Parameter                               Concentratie                 95% betrouwbaarheidsinterval                                Eenheid
                                                                      Ondergrens                Bovengrens
                                         Gemeten        Gewogen       Gemeten     Gewogen       Gemeten    Gewogen
 Droge stof                              94,5                                                                                     %
 Massa monster (veldnat)                 13,2                                                                                     kg
 Massa monster (droog)                   12,5                                                                                     kg
 Chrysotiel (serpentijn)                 n.a.           n.a.          -              -            1,4           1,4               mg/kg ds
 Amosiet (amfibool)                      n.a.           n.a.          -              -            -             -                 mg/kg ds
 Crocidoliet (amfibool)                  n.a.           n.a.          -              -            -             -                 mg/kg ds
 Per mineralogische groep
 Niet hechtgeb. serpentijn               n.a.           n.a.          -              -            1,4           1,4               mg/kg   ds
 Hechtgebonden serpentijn                n.a.           n.a.          -              -            -             -                 mg/kg   ds
 Totaal serpentijn                       n.a.           n.a.          -              -            1,4           1,4               mg/kg   ds
 Niet hechtgeb. amfibool                 n.a.           n.a.          -              -            -             -                 mg/kg   ds
 Hechtgebonden amfibool                  n.a.           n.a.          -              -            -             -                 mg/kg   ds
 Totaal amfibool                         n.a.           n.a.          -              -            -             -                 mg/kg   ds
 Totaal
 Niet hechtgeb. asbest                   <2             n.a.          -              -            1,4           1,4               mg/kg ds
 Hechtgebonden asbest                    <2             n.a.          -              -            -             -                 mg/kg ds
 Totaal asbest                           <2             n.a.          -              -            1,4           1,4               mg/kg ds
n.a. =   niet aantoonbaar
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.


Conclusie en/of opmerkingen:
Het aangeboden monster bevat geen asbest.

Eerste analist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma




Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>                                                                                     Analysecertificaat asbest
Opdracht
 Opdrachtgever                 Lycens                                     Rapportnummer               V190702669 versie 1
 Contactpersoon                Dhr. B. Franke                             Datum opdracht              24-07-2019
 Adres                         Deventerstraat 10                          Datum ontvangst             25-07-2019
 Postcode en plaats            7575 EM Oldenzaal                          Datum rapportage            31-07-2019
 Projectcode                   2019-0023-006                              Pagina                      2 van 2
 Project omschrijving          Pastoor Clercxstraat 12 te Zijtaart

 Analyse                               Fractie     Fractie     Fractie    Fractie    Fractie    Fractie      Fractie    Fractie
                                       > 20 mm     8 - 20 mm   4 - 8 mm   2 - 4 mm   1 - 2 mm   0,5 - 1 mm   < 0,5 mm   Totaal
 Zeven (g)                             0           75          54         81         236        483          11577      12506
 Afgezochte deel fractie (%)           100         100         100        100        20         5
NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>                                                                                            Analysecertificaat asbest
Opdracht
 Opdrachtgever                          Lycens                                       Rapportnummer              V190702670 versie 1
 Contactpersoon                         Dhr. B. Franke                               Datum opdracht             24-07-2019
 Adres                                  Deventerstraat 10                            Datum ontvangst            25-07-2019
 Postcode en plaats                     7575 EM Oldenzaal                            Datum rapportage           31-07-2019
 Projectcode                            2019-0023-006                                Pagina                     1 van 2
 Project omschrijving                   Pastoor Clercxstraat 12 te Zijtaart

 Naam                     MM FF TL 4                               Datum monstername       24-07-2019
 Monstersoort             Grond                                    Datum analyse           30-07-2019
 Monstername door         Opdrachtgever                            Barcode
 Analyse methode          Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)
Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters
 Nummer                                  Boornaam                     Begin diepte                Eind diepte          Barcode
 1                                       mm ff 04-1                   0                           20                   AM14262839


Resultaten
 Parameter                               Concentratie                 95% betrouwbaarheidsinterval                                Eenheid
                                                                      Ondergrens                Bovengrens
                                         Gemeten        Gewogen       Gemeten     Gewogen       Gemeten    Gewogen
 Droge stof                              94,5                                                                                     %
 Massa monster (veldnat)                 13,9                                                                                     kg
 Massa monster (droog)                   13,1                                                                                     kg
 Chrysotiel (serpentijn)                 n.a.           n.a.          -              -            1,3           1,3               mg/kg ds
 Amosiet (amfibool)                      n.a.           n.a.          -              -            -             -                 mg/kg ds
 Crocidoliet (amfibool)                  n.a.           n.a.          -              -            -             -                 mg/kg ds
 Per mineralogische groep
 Niet hechtgeb. serpentijn               n.a.           n.a.          -              -            1,3           1,3               mg/kg   ds
 Hechtgebonden serpentijn                n.a.           n.a.          -              -            -             -                 mg/kg   ds
 Totaal serpentijn                       n.a.           n.a.          -              -            1,3           1,3               mg/kg   ds
 Niet hechtgeb. amfibool                 n.a.           n.a.          -              -            -             -                 mg/kg   ds
 Hechtgebonden amfibool                  n.a.           n.a.          -              -            -             -                 mg/kg   ds
 Totaal amfibool                         n.a.           n.a.          -              -            -             -                 mg/kg   ds
 Totaal
 Niet hechtgeb. asbest                   <2             n.a.          -              -            1,3           1,3               mg/kg ds
 Hechtgebonden asbest                    <2             n.a.          -              -            -             -                 mg/kg ds
 Totaal asbest                           <2             n.a.          -              -            1,3           1,3               mg/kg ds
n.a. =   niet aantoonbaar
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.


Conclusie en/of opmerkingen:
Het aangeboden monster bevat geen asbest.

Eerste analist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma




Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre>                                                                                     Analysecertificaat asbest
Opdracht
 Opdrachtgever                 Lycens                                     Rapportnummer               V190702670 versie 1
 Contactpersoon                Dhr. B. Franke                             Datum opdracht              24-07-2019
 Adres                         Deventerstraat 10                          Datum ontvangst             25-07-2019
 Postcode en plaats            7575 EM Oldenzaal                          Datum rapportage            31-07-2019
 Projectcode                   2019-0023-006                              Pagina                      2 van 2
 Project omschrijving          Pastoor Clercxstraat 12 te Zijtaart

 Analyse                               Fractie     Fractie     Fractie    Fractie    Fractie    Fractie      Fractie    Fractie
                                       > 20 mm     8 - 20 mm   4 - 8 mm   2 - 4 mm   1 - 2 mm   0,5 - 1 mm   < 0,5 mm   Totaal
 Zeven (g)                             0           16          42         49         105        374          12557      13143
 Afgezochte deel fractie (%)           100         100         100        100        20         5
NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre>                      BIJLAGE 6
DEFENITIE ACHTERGROND-, STREEF- EN INTERVENTIEWAARDEN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre>                                                                                                                       BIJLAGE 6
                                                                                                                        blad 1 van 1
TOETSINGSCRITERIA




Voor het inschatten van de risico's voor de volksgezondheid en het milieu worden de analyseresultaten getoetst aan de achtergrond-/streef- en
interventiewaarden bodemsanering van het ministerie van VROM (Uit Nederlandse Staatscourant nr. 247 d.d. 20-12-2007                    (Regeling
bodemkwaliteit) en nr. 122, d.d. 27-06-2008 (wijziging Regeling bodemkwaliteit)).


Achtergrondwaarde:            deze waarde geeft het gehalte in de grond aan chemische stoffen voor een goede bodemkwaliteit weer, waarvoor
                              geldt dat geen sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen. De achtergrondwaarde betreft een
                              referentiewaarde voor natuurlijk voorkomende verhoogde gehalten in de grond;


Streefwaarde:                 deze waarde geeft de concentratie in het grondwater aan chemische stoffen voor het uiteindelijk te bereiken
                              kwaliteitsniveau van de bodem aan, die alle mogelijke functies kan vervullen;


Interventiewaarde:            deze waarde geeft het concentratieniveau voor verontreinigingen in grond en grondwater aan waarboven ernstige
                              vermindering of dreigende vermindering optreedt van de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor
                              mens, dier of plant. Bij gehalten boven deze interventiewaarde is sprake van een sterke (bodem)verontreiniging.


Bij concentratieniveaus tussen de achtergrond- / streef- en de interventiewaarde wordt een nader onderzoek aanbevolen indien het aangetoonde
gehalte groter is dan ½ (achtergrond- of streefwaarde + interventiewaarde).


Bij de interpretatie van de concentratieniveaus van de gemeten waarden dient, mede gezien het voorlopige karakter van de toetsingswaarden,
rekening te worden gehouden met een groot aantal factoren, zoals de huidige en toekomstige bestemming van een locatie, de bodemopbouw en
de historische informatie.


Met de invoering van BoToVa per 1 juli 2013 worden de gemeten gehalten, middels de analytisch bepaalde gehalten lutum en organische stof,
gecorrigeerd naar het gestandaardiseerde gehalte (GSSD). Het gestandaardiseerde gehalte wordt vervolgens getoetst aan de achtergrond-/streef-
en interventiewaarden voor een standaard bodem (25% lutum en 10% organische stof).


In de toetsing is een index opgenomen. Deze index wordt bepaald aan de hand van de formule: (GSSD-AW/S)/(I-AW/S). Is de index die hieruit volgt
negatief, dan is de GSSD kleiner dan de AW/S. Bevindt de index zicht tussen 0 en 1 dan is er sprake van een gehalte tussen de achtergrond-
/streefwaarde en de interventiewaarde. Is de index groter dan 1 dan is er sprake van een interventiewaarde overschrijding. Mocht de index gelijk
of hoger zijn dan 0,5 dan is er sprake van een tussenwaarde-overschrijding en zal nader onderzoek uitgevoerd moeten worden.


In de monsterconclusie is het resultaat weergegeven op basis van de Regeling Bodemkwaliteit. Hierbij wordt aangegeven of het monster voldoet
aan de achtergrondwaarde; de achtergrondwaarde overschrijdt of de interventiewaarde overschrijdt.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre>          BIJLAGE 7
ONDERZOEKSSTRATEGIE NEN-5740
</pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 97 ======================================================================

<pre>                                                                                                                     BIJLAGE 7
                                                                                                                     blad 1 van 1
ONDERZOEKSSTRATEGIE NEN-5740 VOOR EEN "NIET-VERDACHTE" LOCATIE.




.1      Veldwerk


        Conform de NEN-5740 dient op een niet-verdachte locatie het onderzoek te worden uitgevoerd volgens een systematische
        monsterneming waarbij de boringen volgens een gelijkmatig patroon over de locatie worden verdeeld. Hierbij worden tevens de
        richtlijnen gehanteerd zoals beschreven in de BRL 2000, protocol 2001 en 2002.


        Het bij de uitvoering van de boringen vrijkomende bodemmateriaal wordt zintuiglijk beoordeeld op geur, kleur en textuur.


        Bij het bepalen van de posities voor de boringen en peilbuizen en bij de bemonstering wordt rekening gehouden met eventuele
        waargenomen afwijkingen op de locatie en met de gegevens uit de inventarisatie.


        Het aantal te verrichten boringen en te nemen grond- en grondwatermonsters staat in relatie tot de oppervlakte van de locatie.
        Van iedere afzonderlijk te onderscheiden bodemlaag of per maximaal 0.5 meter laagdikte worden grondmonsters genomen.




.2      Laboratorium onderzoek


        Het analyseprogramma is gericht op een groot aantal verontreinigende stoffen teneinde een zo compleet mogelijk beeld te verkrijgen
        van de milieuhygiënische kwaliteit van grond en grondwater op de locatie.
        Hiertoe wordt uitgegaan van standaard-analysepakketten. Deze pakketten staan hieronder vermeld.
        Het betreft het nieuwe standaardpakket hetgeen in werking is getreden op 1 juli 2008.
        Met de inwerkingtreding per 1 juli vervalt het oude basispakket van de NEN 5740.


        Standaard pakket bodem (nieuw):
        • Lutum en organische stof
        • Metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn)
        • Minerale olie
        • PAK (10 VROM)
        • PCB (7)


        Standaard pakket grondwater (nieuw):
        • Metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn)
        • Aromaten (BTEXN) en styreen
        • VoCl (11), vinylchloride, 1,1-dichlooretheen, 1,1-dichloorpropaan,
        1,2-dichloorpropaan, 1,3-dichloorpropaan, bromoform
        • Minerale olie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 97 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 98 ======================================================================

<pre>De grondmonsters worden in het laboratorium gemengd. Alleen monsters met een zintuiglijk grote vergelijkbaarheid worden gemengd,
waardoor het risico van verdunning van een eventuele verontreiniging geminimaliseerd wordt.


De (meng)monsters van de bovengrond worden behandeld met florisil. Hiermee wordt een storend effect van mogelijk aanwezige
humuszuur- en PAK-achtige verbindingen op de analyse van minerale olie geminimaliseerd.


De (meng)monsters van de ondergrond worden niet onderzocht op de aanwezigheid van vluchtige aromatische en vluchtige
gehalogeneerde koolwaterstoffen indien deze stoffen in het grondwater worden bepaald.


Zowel van de boven- als van de ondergrond wordt een representatief grond(meng)monster geselecteerd waarvan het lutum- en
organische stofgehalte in het laboratorium wordt bepaald. Deze gehalten worden gehanteerd bij de bepaling van de streef- en
interventiewaarden van bovengenoemde parameters.


Bij de analyses wordt gebruik gemaakt van de methoden zoals beschreven in de Nederlandse Normen en Praktijkrichtlijnen waaronder
de BRL 2000 en AS3000
</pre>

====================================================================== Einde pagina 98 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 99 ======================================================================

<pre>Bijlage 5 Waterparagraaf




NL.IMRO.1948.BGV000BP0082019P-VG01   Pagina: 99 van 167   Datum:vastgesteld 5-11-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 99 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 100 ======================================================================

<pre>                                 Onderbouwing wateraspect
                               Pastoor Clercxstraat 12 te Veghel
                                    gemeente Meierijstad




Opdrachtgever
BRO
Bosscheweg 107
5282 WV BOXTEL


Projectnummer
Aeres Milieu projectnummer AM19163

Status rapport
Concept



Contactgegevens                            Autorisatie

Aeres Milieu B.V.                          Opsteller rapport:       paraaf   datum
Noordhoven 4
6042 NW ROERMOND
                                           Dhr. M. Vrolix, bc.               8 mei 2019
(t) 0475 – 320 000
e-mail: info@aeres-milieu.nl
www.aeres-milieu.nl                        Kwaliteitscontrole:      paraaf   datum

                                           Ing. T.K.P.G. Thijssen            8 mei 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 100 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 101 ======================================================================

<pre>                                                          Onderbouwing wateraspect Pastoor Clercxstraat 12 te Veghel / AM19163




INHOUDSOPGAVE




1. INLEIDING                                                                                                                   3

2. WATERHUISHOUDKUNDIG SYSTEEM                                                                                                 6
2.1 Algemeen .................................................................................................................. 6
2.2 Watersystemen.......................................................................................................... 6
       Grondwater ........................................................................................................... 6
       Oppervlaktewater .................................................................................................. 7
       Afvalwater ............................................................................................................. 8
       Hemelwater ........................................................................................................... 8

3. OVERIGE AANDACHTSPUNTEN                                                                                                   10




Bijlagen:
1       Topografische overzichtskaart
2       Plantekening toekomstige invulling
3       Overzicht geraadpleegde literatuur




                                                                                                                   Pagina 2 van 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 101 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 102 ======================================================================

<pre>                                                         Onderbouwing wateraspect Pastoor Clercxstraat 12 te Veghel / AM19163




1.       INLEIDING

In opdracht van BRO heeft Aeres Milieu B.V. een onderbouwing van het wateraspect opgesteld voor de
ontwikkeling van een nieuwe woning met bijgebouw nabij de Pastoor Clercxstraat 12 te Veghel.

De onderzoekslocatie ligt in de gemeente Meierijstad, oostelijk van het voormalige buurtschap Doornhoek
tussen Veghel en Zijtaart. De locatie is in het verleden agrarisch in gebruik geweest. In de huidige situatie is
het plangebied in gebruik als grasland en (moes)tuin met 2 bijgebouwen. Zie bijlage 1 voor een topografische
overzichtskaart. Ter plaatse wil men een woning met bijgebouw realiseren. Op onderstaande luchtfoto is de
globale afbakening van de onderzoekslocatie en het planvoornemen weergegeven (zie ook bijlage 2).

Algemeen
Kadastraal                                               : gemeente Veghel, sectie P, nr. 60 (ged.)
Coördinaten                                              : X = 165.610 / Y = 401.291
Oppervlakte                                              : circa 900 m2
Peil maaiveld                                            : circa 9,8-10,2 m +NAP
Gemiddeld grondwaterpeil                                 : circa 9 m +NAP
Waterschap                                               : Aa en Maas




Afbeelding 1: Globale begrenzing onderzoekslocatie en planvoornemen (bron luchtfoto: PDOK-viewer en opdrachtgever)

Aanleiding
De aanleiding voor het opstellen van deze onderbouwing is de voorgenomen wijziging van bestemming voor
het bouwen van een woning en de verplichting om hydrologisch neutraal te ontwikkelen.

Doel
Het doel van deze rapportage is een beschrijving te geven van de manier waarop rekening wordt gehouden
met de gevolgen van de voorgenomen herinrichting van het plangebied voor de waterhuishouding. Het doel
is het voorkomen van waterproblemen, zoals wateroverlast en verdroging.

Beleid
Sinds 1 november 2003 is het wettelijk verplicht, in het kader van het Besluit Ruimtelijke Ordening, een
watertoets te verrichten. In de toelichting bij ruimtelijke besluiten en plannen, waarop bovengenoemd besluit
van toepassing is, is het noodzakelijk een beschrijving te geven van de manier waarop rekening is gehouden
met de gevolgen van het plan voor de waterhuishouding.




                                                                                                                 Pagina 3 van 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 102 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 103 ======================================================================

<pre>                                                 Onderbouwing wateraspect Pastoor Clercxstraat 12 te Veghel / AM19163




In aansluiting op het landelijk beleid hanteert het waterschap het beleid dat bij nieuwe plannen altijd
onderzocht behoort te worden hoe omgegaan kan worden met het schone hemelwater. Hierbij worden de
afwegingsstappen “hergebruik – infiltratie – buffering – afvoer” doorlopen.

De waterhuishoudkundige situatie van het plangebied is onderzocht in het kader van de watertoets. In het
waterhuishoudkundige onderzoek is beknopt aandacht besteed aan de huidige bodemkundige- en
(geo)hydrologische situatie, de gehanteerde uitgangspunten en randvoorwaarden, en de (on)mogelijkheden
om neerslag in de toekomstige situatie te bergen en te infiltreren. Het onderzoek is op zorgvuldige wijze
uitgevoerd volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en methoden. De adviezen in dit rapport voldoen
aan vigerende wet- en regelgeving van lokaal tot en met Europees niveau (zie bijlage 3).

De Europese Commissie verplicht alle lidstaten elke zes jaar over het watersysteem te rapporteren in een
beheerplan per stroomgebied, het SGBP. Naast het Europees en landelijk beleidskader is in het Provinciaal
Milieu- en Waterplan Noord-Brabant (2016 – 2021) ook het toetsingskader voor de taakuitoefening van lagere
overheden op het gebied van water opgenomen. Het ‘PMWP’ staat voor samenwerken aan Brabant waar
iedereen prettig woont, werkt en leeft in een veilige en gezonde leefomgeving. Om dit te realiseren, zijn er in
Nederland diverse waterschappen actief die zich richten op een veilig en goed bewoonbaar land met
gezonde, duurzame watersystemen. De waterbeheerders werken daarvoor integraal samen met gemeenten,
die het beheer over de ruimtelijke ordening en openbare ruimte hebben, om deze doelstellingen te halen.

Het plangebied valt onder het beheer van Waterschap Aa en Maas. Voor waterschap Aa en Maas gaat dit
om het SGBP voor het Nederlandse deel van het Maasstroomgebied. Het tweede SGBP is van kracht van
2016 tot en met 2021. Naast dit beleidskader is in het Provinciaal Milieu- en Waterplan Noord-Brabant ook
het toetsingskader voor de taakuitoefening van lagere overheden op het gebied van water opgenomen. In
Nederland wordt dit uitgeoefend door de diverse waterschappen die zich richten op een veilig en goed
bewoonbaar land met gezonde, duurzame watersystemen.

Het waterschap hanteert bij nieuwe ontwikkelingen het principe van waterneutraal bouwen, waarbij gestreefd
wordt naar het behoud of herstel van de ‘natuurlijke’ waterhuishoudkundige situatie. Voor planontwikkelingen
wordt tevens de gemeente betrokken omdat deze meestal het beheer over het lokale (opper)vlaktewater
hebben. De 'watertoets' is een instrument dat waterhuishoudkundige belangen op een evenwichtige wijze
laat meewegen bij het opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten.

Vanaf 1 maart 2015 geldt de nieuwe Keur van de drie Brabantse waterschappen Aa en Maas, De Dommel
en Brabantse Delta. De regels in de Keur hebben betrekking op het lozen, afvoeren, onttrekken of aanvoeren
van grondwater en water uit sloten en andere watergangen. Iedereen die werkzaamheden uitvoert of
activiteiten plant in en om waterlopen of dijken, heeft met de Keur te maken. Bij voldoen aan de Algemene
Regel is geen vergunning noodzakelijk (wel meldingsplichtig). Indien niet voldaan wordt, is een
watervergunning benodigd voor de eventueel voorgenomen werkzaamheden.

Het waterschap maakt bij het beoordelen van plannen met een toenemend verhard oppervlak onderscheid
tussen grote en kleine plannen. Voor plannen met een bijkomend verhard oppervlak kleiner dan 2.000 m 2,
zoals het plangebied, geldt vanuit het waterschap een vrijstelling tot realisatie van compensatie.

De gemeente Meierijstad (waartoe Veghel behoort) en waterschap Aa en Maas hebben een beleidsdocument
opgesteld, namelijk het VGRP+ 2017-2022, Waardevol water in Meierijstad). Het verbreed gemeentelijk
rioleringsplan is een geschikt planinstrument om mee te kunnen bewegen met de veranderingen om ons
heen. Zo is er bijvoorbeeld sprake van verandering in wetgeving, meer neerslag door klimaatverandering,
een veranderende verhouding tussen overheid en burgers en meer focus op beheer in plaats van nieuwbouw.
Door de huidige situatie af te zetten tegen toekomstige ontwikkelingen ontstaat een opgave.

Op basis van de kernkwaliteiten van de gemeente Meierijstad, de Watervisie samenwerkingsregio As50+ en
de Visie Meierijstad is een gezamenlijke visie opgesteld over de toekomstige invulling van de watertaken.
Om de visie te kunnen verwezenlijken zijn in het document een aantal speerpunten en aandachtsvelden bij
de uitvoering van de reguliere werkzaamheden van belang.

Om dit te bereiken betrekken we zoveel als mogelijk de maatschappij. Op particulier terrein liggen namelijk
nog veel kansen en een hoger waterbewustzijn leidt tot meer acceptatie en aangepast gedrag.



                                                                                                       Pagina 4 van 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 103 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 104 ======================================================================

<pre>                                                Onderbouwing wateraspect Pastoor Clercxstraat 12 te Veghel / AM19163




Binnen de waterketen en het watersysteem benutten we de economische potentie om duurzaam om te gaan
met energie/grondstoffen en water te (her)gebruiken voor recreatie en toerisme. Bij (her)ontwikkelingen en
reconstructies dient zo goed mogelijk de boven- en ondergrondse ruimte benut te worden. Dit kan alleen door
intensief samen te werken met de waterpartners.

Een planontwikkeling mag niet leiden tot verhoging of verlaging van de grondwaterstand en de afvoer naar
het oppervlaktewater, ook niet bij extremere omstandigheden. Op particulier terrein is primair de eigenaar
verantwoordelijk voor de verwerking van het afgekoppelde water, bij voorkeur door infiltratie in de bodem.

Door middel van een onderbouwing of waterparagraaf wordt het planvoornemen hydrologisch beschreven,
waarna toetsing plaatsvindt door het bevoegd gezag.

Eventueel benodigde vergunningen worden niet met deze waterparagraaf geregeld en zullen via daarvoor
bedoelde procedures verkregen moeten worden. Wanneer een bronnering nodig is voor de
bouwwerkzaamheden of bij ingrepen op de plaatselijke waterhuishouding (lozing/infiltratie of
werkzaamheden in de buurt van een watergang), moeten in het kader van de Waterwet
vergunningen/meldingen aangevraagd worden via de gebruikelijke procedure (omgevingsloket).

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 is het bestaande en toekomstige watersysteem beschreven. In hoofdstuk 3 worden nog enige
aandachtspunten opgesomd.




                                                                                                      Pagina 5 van 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 104 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 105 ======================================================================

<pre>                                                         Onderbouwing wateraspect Pastoor Clercxstraat 12 te Veghel / AM19163




2.       WATERHUISHOUDKUNDIG SYSTEEM
2.1      Algemeen

Hieronder zijn de belangrijkste afwegingen en hydrologische aspecten voor de onderzoekslocatie toegelicht.
Aan de hand hiervan en de wensen van de opdrachtgever is beoordeeld welke gevolgen het planvoornemen
heeft op het bestaande waterhuishoudkundige systeem.

Belangrijk tot het voorkomen van grondwateroverlast bij nieuwbouw is de hoogteligging. Het plangebied kent
een licht hoogteverschil. De onderzoekslocatie is aflopend vanaf het bestaande pand (ca. 10,4 meter +NAP)
in noordwestelijke richting (naar de weg toe). Nabij de weg is een droogvallende greppel aanwezig
(bodemhoogte ca. 9,5 meter +NAP). Het laagste punt binnen het plangebied ligt noordwestelijk op ca. 9,8
meter +NAP. De Pastoor Clercxstraat ligt op circa 10,4-10,5 meter +NAP.

Onderstaande afbeelding geeft een uitsnede van de hoogtekaart weer. Hierop zijn bovengenoemde
hoogteverschillen zichtbaar.




Afbeelding 2: Uitsnede hoogtekaart met aanduiding plangebied (bron: AHN3 Nederland)

2.2      Watersystemen

De (water)systemen zoals die in het plangebied en omgeving voorkomen, worden onderverdeeld in
grondwater, oppervlaktewater, hemelwater en afvalwater.

Grondwater
Op basis van reeds gekende gegevens en gegevens uit de bodematlas Noord-Brabant en bodemdata
Nederland ligt het plangebied in een infiltratie tot intermediair gebied. Op de geomorfologische kaart ligt het
plangebied op de overgang van een dekzandrug (oud bouwland) naar een dalvormige laagte zonder veen.

Volgens de bodemkaart van Nederland is ter plaatse een laarpodzol te verwachten. Laarpodzolgronden
worden voornamelijk aangetroffen in oude ontginningsgebieden, waarop deels door eeuwenlange
plaggenbemesting een humeuze bovengrond van 30-50 cm aanwezig is. De gronden waren in het verleden
permanent of periodiek met water verzadigd.




                                                                                                               Pagina 6 van 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 105 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 106 ======================================================================

<pre>                                                              Onderbouwing wateraspect Pastoor Clercxstraat 12 te Veghel / AM19163




De bodem bestaat naar verwachting uit een fijn zand, zwak siltig (Formatie van Boxtel) met op ca. 2 m-mv
een leemlaag (laagpakket van Liempde). De toplaag is humeus. Onder de leemlaag is een matig grof, zwak
siltig zandpakket te verwachten op de ondergelegen zeer goed doorlatende Formatie van Beegden. De
bodemopbouw van de onderzoekslocatie wordt schematisch weergegeven in tabel 2.1.

 Diepte [m-mv]            Lithostratigrafie                Lithologie
 0-22                     Formatie van Boxtel              Zandige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit midden en fijn zand, met weinig
                                                           zandige klei, grof zand en grind met hier tussengelegen een leemlaag
                                                           (laagpakket van Liempde)
 25-40                    Formatie van Beegden             Zandige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit grof zand, grind en met weinig
                                                           zandige klei en fijn zand en kans op stenen
Tabel 2.1: Geo(hydro)logische indeling (bron: Dinoloket)

De stroming van het grondwater is lokaal noordelijk gericht richting de Aa en bevindt zich gemiddeld op een
hoogte van circa 9 meter +NAP. De onderzoekslocatie bevindt zich niet binnen de grenzen van een
grondwaterbeschermingsgebied.

Op basis van de verwachte bodemopbouw is een matig (voornamelijk horizontale) doorlatendheid aanwezig.
Door de aanwezige leemlaag zijn ter plaatse van het plangebied hogere grondwaterstanden te verwachten.

Uit gegevens van Bodemdata Nederland is ter plaatse een grondwatertrap van III te verwachten. De
Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand is ter plaatse binnen 40 cm-mv en de Gemiddeld Laagste
Grondwaterstand op 80-120 cm-mv te verwachten. Uit de gegevens van bodematlas Noord-Brabant is ter
plaatse grondwatertrap VI te verwachten. De Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand is ter plaatse op 40-60
cm-mv en de Gemiddeld Laagste Grondwaterstand op dieper dan 120 cm-mv te verwachten.

Dit komt overeen met een verwachte hoogste grondwaterstand op ca. 9,4-9,6 meter +NAP. Voor de
nieuwbouwwoning dient voldaan te worden aan een drooglegging van 1 meter t.o.v. het bouwpeil. Voor de
nieuwbouw wordt tevens een vloerpeil van ca. 10-20 cm boven de weg geadviseerd (=ca. 10,5 m +NAP).
Door de grotendeels hogere ligging van het plangebied is slechts een lichte ophoging benodigd. Door het
aanhouden van een hoger vloerpeil is geen grondwateroverlast te verwachten binnen het plangebied.

Voor zover bekend bevindt zich op en in de directe omgeving van het plangebied geen (geval van een)
ernstige grondwaterverontreiniging. Wanneer een bronnering nodig is voor de bouwwerkzaamheden of bij
andere ingrepen op de plaatselijke waterhuishouding (lozing of werkzaamheden in de buurt van een
watergang (zie ook § oppervlaktewater), moeten in het kader van de Waterwet vergunningen/meldingen
aangevraagd worden volgens de daarvoor geldende procedure (omgevingsloket).

Oppervlaktewater
De watergangen in de omgeving zijn zichtbaar op afbeeldingen 1 en 3.

Parallel aan de Pastoor Clercxstraat is aan de plangebied zijde een greppeltje / verlaging aanwezig nabij de
bomenrij. Onder de bestaande oprit noordelijk is een duiker aanwezig. Deze greppel is niet verbonden met
de noordelijke A-watergang. Ten zuidoosten van het nummer 12 in de akker ook een droogvallende sloot (c-
watergang) aanwezig. Westelijk van de Pastoor Clercxstraat is een secundaire (B-)watergang aanwezig
(04443).

Het maaiveld en de bestaande watergangen zijn aflopend naar de noordelijk aanwezige primaire (A-)
watergang (21712990). Dit oppervlaktewater stroomt lokaal af in westelijke richting. Verder noordelijk van het
plangebied ligt de Zuid-Willemsvaart en de Aa (zie topografische situatie in bijlage 1).

Voor de nieuwbouw wordt een nieuwe inrit aangelegd in de bestaande C-watergang (dam met duiker). Voor
deze werken in en nabij de C-watergang is geen vergunning benodigd door de ligging in overig gebied.




                                                                                                                        Pagina 7 van 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 106 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 107 ======================================================================

<pre>                                                          Onderbouwing wateraspect Pastoor Clercxstraat 12 te Veghel / AM19163




Afbeelding 3: Uitsnede leggerkaart met aanduiding plangebied (bron: waterschap Aa en Maas)

Afvalwater
Onder de Pastoor Clercxstraat is een drukrioolstelsel aanwezig waarop tevens de bestaande woning
aangesloten is. De nieuwbouwwoning dient hierop aangesloten te worden. Voor de aansluiting dient een
aansluitingsvergunning aangevraagd te worden bij de gemeente Meierijstad.

Hemelwater
De locatie is deels onbebouwd (akkerland met bijgebouw/kippenhok). Het hemelwater infiltreert ter plaatse
in de bodem en stroomt gedeeltelijk af naar het aanwezige greppeltje nabij de bomenrij waar het verder
infiltreert.

Zover bekend is geen wateroverlast op en nabij het plangebied aanwezig. Een eventuele toekomstige
hemelwatervoorziening dient boven de GHG aangelegd te worden. Uit zorg voor een goede kwaliteit van het
grond- en oppervlaktewater wordt bij voorkeur afgezien van het gebruik van uitlogende (bouw)materialen
(bouwen conform het Bouwstoffenbesluit) en dient voldaan te worden aan de in de waterparagraaf
opgenomen milieuhygiënische randvoorwaarden (zie overige aandachtspunten).

De aanvoer van afgekoppelde neerslag zal niet leiden tot verslechtering van de kwaliteit van het ontvangende
grond- of oppervlaktewater (zie ook hoofdstuk 3).

Ter plaatse van de onderzoekslocatie wil men een woning met bijgebouw realiseren. Een globaal bouwplan
in opgenomen (zie afbeelding 1 en bijlage 2). Op basis hiervan zijn de toekomstige verharde oppervlakken
ingeschat in onderstaande tabel. Bij het overig oppervlak is rekening gehouden met de aanleg van een terras
nabij de woning.

           Bruto( verharde) oppervlakten                        Huidige situatie [m2]         Toekomstige situatie [m2]
             Dak oppervlakte, totaal, circa                              70                               156
   Overig verharde oppervlakten (ontsluitingsweg /                        0                               300
               paden, parkeren), circa
              Verhard oppervlak, circa                                   70                               456
Tabel 1: Huidig en toekomstig verhard oppervlak binnen het plangebied




                                                                                                                Pagina 8 van 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 107 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 108 ======================================================================

<pre>                                                Onderbouwing wateraspect Pastoor Clercxstraat 12 te Veghel / AM19163




Bij de planontwikkeling bedraagt het toekomstig verhard oppervlak ca. 456 m 2. Door de kleine ontwikkeling
(<2.000 m2 toename) en de ligging buiten hydrologisch beschermd gebied is geen aanvullend overleg met
het waterschap noodzakelijk. Vanuit het gemeentelijk beleid van de gemeente Meierijstad is een
hemelwaterneutrale ontwikkeling en dus hemelwaterverwerking ter plaatse verplicht.

Door de ligging in het buitengebied dient hemelwater ter plaatse verwerkt te worden. Bij de nieuwbouwwoning
wordt een gescheiden stelsel aangelegd waarbij het afvalwater op het drukriool aangesloten dient te worden.
Voor de aansluiting op het gemeentelijk stelsel dient voor de woningen een aansluitingsvergunning van de
gemeente Meierijstad aangevraagd te worden.

Voor een bui van 60 mm bedraagt de benodigde waterberging zonder aanvullende maatregelingen ca. 27
m3. Ter plaatse is geen minderingsfactor van toepassing.

Eventueel kan water hergebruikt worden voor de besproeiing van de tuin. De benodigde retentie of
afvoersnelheid kan verder beperkt worden door bovengronds afvoeren in een grindgoot of middels het
gebruik van een halfverharding zoals grind of een waterpasserende bestrating.

Ter plaatse is een goede infiltratiesnelheid te verwachten. Gezien de verwachte GHG op 9,4-9,6 meter +NAP
(ca. 40-60 cm-mv.) dient hemelwater bovengronds verwerkt worden. Bovengrondse mogelijkheden voor het
plangebied zijn de aanleg van een verlaagde tuin of het verbreden van de bestaande greppel aan de
plangebied zijde. Binnen het perceel is voldoende ruimte aanwezig om de retentie aan te leggen (ca. 55 m2
x ca. 0,5 m diep). In de plantekening is een greppel van ca. 110 m 2 gepland. Dit is ruim voldoende om het
hemelwater van de nieuwbouw te kunnen verwerken.

Voor de nieuwbouwwoning dient voldaan te worden aan een drooglegging van 1 meter t.o.v. het bouwpeil en
is tevens een vloerpeil van ca. 10-20 cm boven de weg geadviseerd (=ca. 10,5 m +NAP). Door de grotendeels
hogere ligging van het plangebied is plaatselijk een lichte ophoging benodigd. Het omliggende maaiveld dient
zo aangelegd te worden dat het hemelwater kan afstromen naar de lager gelegen sloot of akker. Door het
aanhouden van een hoger vloerpeil en de aanleg van een infiltratiegreppel is geen (grond)wateroverlast te
verwachten door de voorgenomen planontwikkeling.

De belangen en beperkingen zijn in deze rapportage weergegeven. Het daadwerkelijke ruimtebeslag van de
voorziening is afhankelijk van de planinvulling. Bij wijzigingen aan de bouwtekeningen of de overige
verharding dient ten tijde de voorziening hierop aangepast te worden. Gezien de ligging en het
planvoornemen is geen wateroverlast te verwachten.

Wanneer een bronnering nodig is voor de bouwwerkzaamheden of bij andere ingrepen op de plaatselijke
waterhuishouding (lozing of werkzaamheden in de buurt van een watergang, moeten in het kader van de
Waterwet vergunningen of meldingen aangevraagd te worden volgens de daarvoor geldende procedure
(omgevingsloket).




                                                                                                      Pagina 9 van 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 108 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 109 ======================================================================

<pre>                                                 Onderbouwing wateraspect Pastoor Clercxstraat 12 te Veghel / AM19163




3.      OVERIGE AANDACHTSPUNTEN

Eventueel benodigde vergunningen worden niet met deze waterparagraaf geregeld en zullen via daarvoor
bedoelde procedures verkregen moeten worden. Wanneer een bronnering nodig is voor de
bouwwerkzaamheden of bij andere ingrepen op de plaatselijke waterhuishouding (lozing / infiltratie of
werkzaamheden in de buurt van een watergang), moeten in het kader van de Waterwet vergunningen /
meldingen worden aangevraagd via de gebruikelijke procedure (omgevingsvergunning).

Bij het voldoen aan de milieuhygiënische randvoorwaarden (dubo-materialen etc.) kan de afgekoppelde
afstromende neerslag rechtstreeks via (mol)goten, lijnafwatering of ander traditioneel afvoermateriaal naar
een aan te leggen voorziening stromen om verwerkt te worden. Mocht niet aan de randvoorwaarden voldaan
kunnen of willen worden, zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk om vervuiling van het oppervlakte- en
grondwater te voorkomen. Bij ondergrondse voorzieningen dient rekening gehouden te worden met
voldoende ontluchtings- en noodoverlaatpunten en het eventueel voorplaatsen van een zuiverende
voorziening.

In de afvoersystemen moeten voorzieningen worden gerealiseerd die blad, zand e.d., die verstoppingen
kunnen veroorzaken, achterhouden. Deze voorzieningen moeten goed bereikbaar blijven ten behoeve het
reinigen en het onderhoud. Dit kan gecombineerd worden met een overloopconstructie (bij voorkeur
bovengronds). Deze dient aangelegd te worden zodat overtollig water op gecontroleerde wijze kan
wegstromen bij extreme omstandigheden (naar bijvoorbeeld een laagte op eigen perceel). Regelmatig
onderhoud van de aanvoerzijde van de voorzieningen zal noodzakelijk zijn om te garanderen dat de
systemen blijven functioneren. Ook moet de (nood)overloop regelmatig worden onderhouden.

Indien onvoldoende aandacht wordt gegeven aan het ontwerp en dimensionering, kan wateroverlast
ontstaan. Het moet te allen tijde worden voorkomen dat wateroverlast bij de woningen en bij derden ontstaat.
Het gebruik en het overlopen van een eventuele voorziening mag niet leiden tot schade aan in de nabijheid
liggende percelen, gewassen en opstallen. Schade, direct en/ of indirect, die eventueel ontstaat is en blijft
voor rekening van de ontwikkelaar/eigenaar van het plangebied. In geen geval mag de afvalwaterriolering op
een hemelwatervoorziening worden aangesloten.

Op de afgekoppelde “buitenverhardingen” mogen geen handelingen worden uitgevoerd die vervuiling van
het oppervlak veroorzaken. Wil men toch buitenactiviteiten verrichten waarbij vervuiling van verhard
oppervlak ontstaat b.v. het reinigen van voertuigen of het schoonmaken van onderdelen, dan moet het
gedeelte waar deze activiteit(en) plaatsvindt voorzien worden van de juiste bodembeschermende
maatregelen (Nederlandse Richtlijn voor Bodembescherming). Dit betekent dat het vrijkomende afvalwater
al dan niet via een olie/benzine-afscheider of andere noodzakelijke (reiniging)voorziening naar het
afvalwaterriool moet worden getransporteerd of geloosd, en niet in de bodem mag worden geïnfiltreerd of op
oppervlaktewater worden geloosd.

Het is onwenselijk chemische bestrijdingsmiddelen toe te passen of agressieve reinigingsmiddelen te
gebruiken op de verharde oppervlakken. Geadviseerd wordt alternatieve middelen te gebruiken. Daarnaast
is toepassing van gladheidsbestrijding middels zout minder gewenst, aangezien zout met het hemelwater
afstroomt naar de bodem of het oppervlaktewater. Indien toepassing benodigd is, wordt geadviseerd dit zo
effectief mogelijk te doen.




                                                                                                      Pagina 10 van 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 109 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 110 ======================================================================

<pre>           Onderbouwing wateraspect Pastoor Clercxstraat 12 te Veghel / AM19163




         BIJLAGE 1

Topografische overzichtskaart
</pre>

====================================================================== Einde pagina 110 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 111 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 111 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 112 ======================================================================

<pre>             Onderbouwing wateraspect Pastoor Clercxstraat 12 te Veghel / AM19163




           BIJLAGE 2

(concept) tekening planontwikkeling
</pre>

====================================================================== Einde pagina 112 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 113 ======================================================================

<pre>                                                                    erc l
                                                                    t. C
                                                                Pas
                                                                                            15.0                                               7.5

                                                                                                                                           3
                                                                                                                                                                       Inrichtingsmaatregelen

                                                                                       opheffen                                                                        1. toevoegen lage haag (ca. 1m) aan
   situering woning minimaal                                                                                                                                              voorzijde
   10m. uit kantverharding                                             4            woonbestemming
                                             1.0                                                                                                                       2. toevoegen hoge haag (ca. 2m) aan
                                                                    31.9
                                                                                                                                                                          achterzijde
                                         1                                                                                                                             3. kwaliteitsverbetering door aanleg knot-
                                                                                                                                                                          wilgenrij en strook kruidenrijk grasland
                                  10.0                    8.0                                                                                                          4. amoveren bijgebouw en veldschuur
                                                                                                                                                                       5. toevoegen solitaire boom
                                                                               5                                                                                       6. gebruik maken van bestaande
                              6                                                             do
                                                                                                 or                                                                       infiltratiegreppel
                                                     9                                                zi c
locatie nieuwe inrit                                4.5   12
                                                                                                             ht
                        4.0                                                                                     na
                                                                                                                   a   rl
                                                                                                                         an
                                              8.0                                  28.1                                       ds
                                                                      12                                                           ch
                                                    4
                        2.0                  8.0
                                                           5.0                                                                        ap
                                                                      6
                                                                      3
                                                           3.0


                       bestaande verharding
                                                                           2
            at
           ra




                                  bestaand bijgebouw
        xst
     ercl
    t. C




                                                                                                                                                                         referentie woning met bijgebouw
Pas




       Landschappelijke inpassing Pastoor Clercxstraat 12                                                                                            Bosscheweg 107 Boxtel
                                                                                                                                                     www.bro.nl
                                                                                                                                                                                    datum:
                                                                                                                                                                                    maart 2019
                                                                                                                                                                                                           schaal:
                                                                                                                                                                                                           1:500

       concept                                                                                                                                       info@bro.nl
                                                                                                                                                     telefoon +31 (0)411 85 04 00
                                                                                                                                                                                    getekend:
                                                                                                                                                                                    Ruud Tak
                                                                                                                                                                                                           formaat:
                                                                                                                                                                                                           A3

       Gemeente Meierijstad                                                                                                                          fax +31 (0)411 85 04 01        tekening nr.:          project nr.:
                                                                                                                                                                                    -                      P00880
</pre>

====================================================================== Einde pagina 113 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 114 ======================================================================

<pre>            Onderbouwing wateraspect Pastoor Clercxstraat 12 te Veghel / AM19163




          BIJLAGE 3

Overzicht geraadpleegde literatuur
</pre>

====================================================================== Einde pagina 114 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 115 ======================================================================

<pre>                                          Onderbouwing wateraspect Pastoor Clercxstraat 12 te Veghel / AM19163




Wettelijke kaders
- Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan, VGRP+ 2017-2022, Gemeente Meierijstad;
- Waterbeheerplan 2016-2021, Waterschap Aa en Maas;
- Keur, Brabantse Waterschappen; Aa en Maas;
- Provinciaal Milieu- en Waterplan Noord-Brabant (2016-2021);
- Provinciale Milieuverordening Noord-Brabant (PMV);
- Anders omgaan met hemelwater in bestaand stedelijk gebied, Brochure Ministerie van VROM, 2002;
- Handreiking watertoets, Publicatie: Ministerie van Verkeer en Waterstaat;
- Waterbeleid voor de 21e eeuw, Commissie Waterbeheer 21e eeuw;
- Besluit op de ruimtelijke ordening, 2010;
- Nationaal Bestuurakkoord Water, Publicatie Nederland leeft met water, 2003, actualisatie 2008;
- Waterwet, Rijksoverheid;
- Het Nationaal Waterplan, 2016-2021, Rijksoverheid.

Aanvullende informatie
- Handleiding alternatieve materialen voor bouwmetalen, DuBo Consulenten, 2006;
- Hemelwater binnen de perceelsgrens, ISSO/SBR publicatie 70-1, Rotterdam, september 2000;
- Bodematlas provincie Noord-Brabant.

Internet

http://www.meierijstad.nl
http://www.aaenmaas.nl
http://www.brabant.nl/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 115 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 116 ======================================================================

<pre>Bijlage 6 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai




NL.IMRO.1948.BGV000BP0082019P-VG01   Pagina: 116 van 167   Datum:vastgesteld 5-11-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 116 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 117 ======================================================================

<pre>AKOESTISCH ONDERZOEK
WEGVERKEERSLAWAAI
PASTOOR CLERCXSTRAAT (NAAST) 12 TE ZIJTAART
BOUWEN RUIMTE VOOR RUIMTE WONING




                                              1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 117 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 118 ======================================================================

<pre>De Roever Omgevingsadvies

Heidebloemstraat 15
Postbus 64
5480 AB Schijndel
T 073 594 10 11
F 073 594 11 20
E info@deroever.nl
W www.deroever.nl

NL97 RABO 0122 6903 11
NL21 INGB 0001 0833 26
Advies- en ingenieursbureau
J.G. de Roever B.V.
KvK 16068733
BTW NL 8015.63.136.B.01




Titel document:            Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai, Pastoor Clercxstraat
                           (naast) 12 te Zijtaart
Referentie:                20190476.v02
Datum:                     17 juni 2020
Opdrachtgever:             BRO




Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai, Pastoor Clercxstraat (naast) 12 te ZIjtaart       2
Datum: 17 juni 2020 ; Referentie: 20190476.v02
</pre>

====================================================================== Einde pagina 118 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 119 ======================================================================

<pre>INHOUDSPGAVE

1.     INLEIDING ....................................................................................................................................... 4

1.1.      Algemeen..................................................................................................................................... 4
1.2.      Ligging van het plangebied en omgeving .................................................................................... 4


2.     WETTELIJK KADER ...................................................................................................................... 6

2.1.      Geluidzones ................................................................................................................................. 6
2.2.      Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting .................................................. 6
2.3.      Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder ............................................................................. 7
2.4.      Rekenmethode en gegevensbronnen ......................................................................................... 7


3.     REKENRESULTATEN .................................................................................................................... 9

3.1.    Algemeen..................................................................................................................................... 9
3.2.    Geluidbelastingen vanwege Doornhoek (60 km/uur) .................................................................. 9
3.3.    Geluidbelastingen vanwege Pastoor Clercxstraat (60 km/uur) ................................................... 9
3.4.    Hogere waarden en maatregelen .............................................................................................. 10
3.5.    Gecumuleerde geluidbelastingen .............................................................................................. 12
   3.5.1.   Bouwbesluit ....................................................................................................................... 12
   3.5.2.   Woon- en leefklimaat ......................................................................................................... 13


4. CONCLUSIE.................................................................................................................................. 14
BIJLAGE I.   GEGEVENS ............................................................................................................... 15
BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL ................................................................................. 16
BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL ...................................................................... 17
BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN .............................................................................................. 18




Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai, Pastoor Clercxstraat (naast) 12 te ZIjtaart                                                                          3
Datum: 17 juni 2020 ; Referentie: 20190476.v02
</pre>

====================================================================== Einde pagina 119 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 120 ======================================================================

<pre>1.            INLEIDING

1.1. Algemeen
De initiatiefnemer heeft het voornemen om een ruimte voor ruimte woning te gaan realiseren
naast de Pastoor Clercxstraat 12 te Zijtaart. Hiertoe moet het bestemmingsplan worden
gewijzigd. Onderdeel van de bestemmingswijziging is het onderzoek wegverkeerslawaai.

1.2. Ligging van het plangebied en omgeving
De locatie van het plangebied is weergegeven op afbeelding 1.




                                                                                      Plangebied




Afbeelding 1. Locatie plangebied


Op afbeelding 2 is de gewenste situatie (concept) aangegeven. De gewenste situatie
(concept) is in detail weergegeven in bijlage I.




Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai, Pastoor Clercxstraat (naast) 12 te ZIjtaart                4
Datum: 17 juni 2020 ; Referentie: 20190476.v02
</pre>

====================================================================== Einde pagina 120 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 121 ======================================================================

<pre>Afbeelding 2. Gewenste situatie (concept)
Landschappelijke inpassing Pastoor Clercxstraat (naast) 12


In dit rapport wordt het onderzoek naar de geluidbelasting door het wegverkeer in de
omgeving op de ruimte voor ruimte woning beschreven. In hoofdstuk 2 worden de
uitgangspunten van het onderzoek toegelicht. De rekenresultaten worden besproken in
hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 zijn de conclusies opgenomen.




Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai, Pastoor Clercxstraat (naast) 12 te ZIjtaart    5
Datum: 17 juni 2020 ; Referentie: 20190476.v02
</pre>

====================================================================== Einde pagina 121 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 122 ======================================================================

<pre>2.                WETTELIJK KADER

2.1.              Geluidzones
Op basis van geluidzones wordt bepaald welke wegen moeten worden betrokken bij het
bepalen van de geluidbelasting op de te realiseren woningen. De omvang van de geluidzone
van een weg staat beschreven in artikel 74 van de Wet geluidhinder (Wgh) en hangt af van
het aantal rijstroken en de ligging van de weg, zie tabel 1.

Een weg heeft geen geluidzone wanneer de maximumsnelheid 30 km/uur bedraagt of is
gelegen binnen een woonerf.

Tabel 1. Geluidzones, artikel 74 Wgh
                                                                             GELUIDZONE*
Aantal rijstroken
                                                      stedelijk gebied                        buitenstedelijk gebied
1 of 2                                                    200 meter                                  250 meter
3 of 4                                                    350 meter                                  400 meter
5 of meer                                                 350 meter                                  600 meter
* het betreft de breedte van de zone aan weerszijden van de weg, gemeten vanaf de buitenste rijstrook en aan het uiteinde van
een weg


Het plangebied ligt binnen de geluidzone van de Pastoor Clercxstraat (60 km/uur) en de
Doornhoek (60 km/uur). Overige wegen zijn niet relevant vanwege lage verkeersintensiteiten,
afscherming door gebouwen en grotere afstanden.

2.2.              Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting
De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting en de hoogst toelaatbare geluidbelasting
staan beschreven in artikel 76 van de Wet geluidhinder (Wgh). De voorkeursgrenswaarde
bedraagt 48 dB (artikel 82 lid 1 Wgh). Mocht niet aan deze grenswaarde kunnen worden
voldaan, dan kan eventueel ontheffing worden verkregen voor een hogere waarde (artikel 83
Wgh). De hoogst toelaatbare geluidbelasting per situatie is weergegeven in tabel 2.

Tabel 2. Hoogst toelaatbare geluidbelasting, artikel 83 Wgh

Ligging object       Situatie*                                                                                Waarde

                     voorkeursgrenswaarde                                                                      48 dB
Stedelijk gebied     nieuwe woning                                                                             63 dB
                     vervangende nieuwbouw                                                                     68 dB
                     Voorkeursgrenswaarde                                                                      48 dB
                     nieuwe woning                                                                             53 dB
Buitenstedelijk
                     agrarische bedrijfswoning                                                                 58 dB
gebied
                     vervangende nieuwbouw buiten bebouwde kom                                                 58 dB
                     vervangende nieuwbouw bebouwde kom binnen zone auto(snel)weg                              63 dB
* in de tabel zijn alleen de waarden opgenomen behorend bij bestaande wegen, bij nieuwe wegen gelden andere waarden.




Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai, Pastoor Clercxstraat (naast) 12 te ZIjtaart                                             6
Datum: 17 juni 2020 ; Referentie: 20190476.v02
</pre>

====================================================================== Einde pagina 122 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 123 ======================================================================

<pre>Het plangebied ligt buiten de bebouwde kom. De hoogst toelaatbare geluidbelasting
vanwege een zoneringsplichtige weg bedraagt 53 dB.

2.3.         Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder
Bij geluidberekeningen op de gevels van geluidsgevoelige objecten mag rekening gehouden
worden met het stiller worden van het wegverkeer. Van de berekende geluidbelasting wordt
hiertoe een waarde afgetrokken. Die waarde is afhankelijk van de snelheid van het verkeer
en wordt bepaald aan de hand van artikel 110g van de Wet geluidhinder, en het Reken- en
meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4:
    - Maximaal toegestane snelheid kleiner dan 70 km/u: aftrek 5 dB;
    - Maximaal toegestane snelheid 70 km/u of meer:
            o bij een geluidbelasting van 57 dB: aftrek 4 dB;
            o bij een geluidbelasting van 56 dB: aftrek 3 dB;
            o overige situaties: aftrek 2 dB.

De toegestane snelheid op de Pastoor Clercxstraat em de Doornhoek bedraagt 60 km/uur.
De aftrek voor deze wegen bedraagt elk 5 dB. In het rekenmodel is de aftrek door middel van
een groepsreductie meegenomen.

2.4.         Rekenmethode en gegevensbronnen
Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu V2020.0,
module RMW 2012.

De verkeergegevens van alle wegen zijn uit het wegverkeersmodel van de omgevingsdienst
(2030) verkregen. Het wegdektype van de Pastoor Clercxstraat betreft DAB. Het wegdektype
van de Doornhoek betreft DAB (deel 1) en elementenverharding in keperverband (deel 2).
Beide wegdelen zijn afzonderlijk gemodelleerd.

De exacte (interne) indeling van de woning zijn nog niet bekend. De rekenpunten zijn
daarom aangebracht op de locaties en hoogten waar zich ook verblijfsruimtes kunnen
bevinden. Voor (eventuele) verblijfruimtes op de begane grond, 1e etage en 2e etage is
uitgegaan van een rekenhoogte van respectievelijk 1,5 - 4,5 meter en 7,5 boven het
maaiveld. Zo worden alle mogelijkheden bewaard. In het bijgebouw zullen geen
geluidsgevoelige ruimtes gerealiseerd worden. Hier zijn in dit onderzoek geen toetspunten
gemodelleerd.

Voor het rekengebied is uitgegaan van een akoestisch reflecterende (harde) bodem, met
uitzondering van akoestisch absorberende delen (openbaar groen en een deel van de tuin
behorende bij de gewenste ruimte voor ruimte woning).

De overige invoergegevens (gebouwen en terrein- en gebouwhoogtes) zijn afgelezen uit
topografische gegevens van het Kadaster, het AHN, bestemmingsplankaarten en uit de
beschikbare bronnen via internet.



Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai, Pastoor Clercxstraat (naast) 12 te ZIjtaart           7
Datum: 17 juni 2020 ; Referentie: 20190476.v02
</pre>

====================================================================== Einde pagina 123 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 124 ======================================================================

<pre>Op afbeeldingen 3 en 4 zijn 3d-weergaven van het rekenmodel opgenomen.




Afbeelding 3. Rekenmodel, 3d-weergave




Afbeelding 4. Rekenmodel, 3d-weergave


In bijlage II is een grafische presentatie van het ingevoerde rekenmodel weergegeven.

De numerieke invoergegevens van het rekenmodel (wegdektypen, verkeersintensiteiten,
verdelingen, hoogtes, etc.) zijn opgenomen in bijlage III.


Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai, Pastoor Clercxstraat (naast) 12 te ZIjtaart     8
Datum: 17 juni 2020 ; Referentie: 20190476.v02
</pre>

====================================================================== Einde pagina 124 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 125 ======================================================================

<pre>3.            REKENRESULTATEN

3.1.          Algemeen
De geluidbelastingen door de gezoneerde wegen zijn separaat berekend. Daarnaast is de
cumulatieve geluidbelasting door alle wegen in de omgeving berekend (exclusief aftrek
conform artikel 110g Wet geluidhinder). De geluidbelastingen zijn berekend zonder reflectie
door de achterliggende gevel (invallend geluidsniveau).

3.2.          Geluidbelastingen vanwege Doornhoek (60 km/uur)
Op afbeelding 5 zijn de berekende geluidbelastingen weergegeven. Een compleet overzicht
van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.




Afbeelding 5. Geluidbelastingen Lden (incl. aftrek art. 110g Wgh) Doornhoek
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 meter

Toetsing
De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt niet overschreden. De geluidbelasting bedraagt
op zijn hoogst 30 dB. Een hogere waarde is niet van toepassing.

3.3.          Geluidbelastingen vanwege Pastoor Clercxstraat (60 km/uur)
Op afbeelding 6 zijn de berekende geluidbelastingen weergegeven. Een compleet overzicht
van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.


Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai, Pastoor Clercxstraat (naast) 12 te ZIjtaart           9
Datum: 17 juni 2020 ; Referentie: 20190476.v02
</pre>

====================================================================== Einde pagina 125 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 126 ======================================================================

<pre>Afbeelding 6. Geluidbelastingen Lden (incl. aftrek art. 110g Wgh) Pastoor Clercxstraat
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 meter

Toetsing
De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt ter plaatse van de voorgevel overschreden (alle
hoogten). De geluidsbelasting bedraagt op zijn hoogst 52 dB. De hoogst toelaatbare
geluidbelasting van 53 dB wordt niet overschreden. Omdat niet voldaan wordt aan de
voorkeursgrenswaarde worden mogelijke maatregelen beschouwd in paragraaf 3.4.

3.4.           Hogere waarden en maatregelen
Een hogere waarde is nodig voor de geveldelen waar de voorkeursgrenswaarde van 48 dB
ten aanzien van de Pastoor Clercxstraat wordt overschreden: het betreft in dit geval de
voorgevel op alle hoogten.

Conform gangbaar ontheffingenbeleid wordt bij een verzoek om hogere waarden onderzocht
of de geluidbelasting gereduceerd kan worden door:
    1. bronmaatregelen, zoals het toepassen van een geluidreducerend wegdek;
    2. overdrachtsmaatregelen, zoals het toepassen van een afschermende voorziening;
    3. maatregelen bij de ontvanger, zoals het toepassen van dove gevels (gevels zonder te
       openen delen die grenzen aan een verblijfsruimte).


Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai, Pastoor Clercxstraat (naast) 12 te ZIjtaart          10
Datum: 17 juni 2020 ; Referentie: 20190476.v02
</pre>

====================================================================== Einde pagina 126 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 127 ======================================================================

<pre>Wanneer maatregelen onvoldoende effect hebben of niet gewenst zijn om redenen van
stedenbouwkundige, landschappelijke, verkeerskundige of financiële aard, dan kan het
bevoegd gezag hogere waarden vaststellen.

Bronmaatregelen
Het toepassen van geluidreducerend wegdek, het verlagen van verkeersintensiteiten of het
aanpassen van de maximale snelheid kan leiden tot lagere geluidniveaus.

Over het algemeen is het vervangen van het wegdektype voor de realisatie van een enkele
woning niet reëel. Of het aanpassen van het wegdektype een doelmatige investering is, is
een afweging voor de wegbeheerder (gemeente).

Maatregelen die de verkeersstromen wijzigen (zoals het verlagen van de
verkeersintensiteiten of de maximumsnelheid) zullen niet ad hoc worden genomen, maar zijn
een onderdeel van een uitgebreide verkeersstudie. Het realiseren/aanpassen van een
enkele woning vormt doorgaans geen aanleiding voor een uitgebreide verkeersstudie.

Overdrachtsmaatregelen
Een afschermende voorziening of het vergroten van de afstand van de woning tot de weg
kan leiden tot lagere geluidniveaus.

Een afschermende wand tussen de woning en de Pastoor Clerxstraat is uit
stedenbouwkundig oogpunt niet mogelijk. Bovendien zullen de kosten voor een scherm niet
opwegen tegen het gewenste effect of een betere geluidsisolatie bij het realiseren van een
enkele woning. Of het realiseren van een scherm een doelmatige investering is, is een
afweging voor de wegbeheerder (gemeente).

Aan de achterzijde van de woning bevindt zich een geluidsluwe gevel die ruim binnen de
voorkeursgrenswaarde valt.




Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai, Pastoor Clercxstraat (naast) 12 te ZIjtaart          11
Datum: 17 juni 2020 ; Referentie: 20190476.v02
</pre>

====================================================================== Einde pagina 127 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 128 ======================================================================

<pre>3.5.          Gecumuleerde geluidbelastingen
Op afbeelding 7 zijn de berekende cumulatieve geluidbelastingen weergegeven. De
geluidbelastingen zijn berekend exclusief aftrek conform artikel 110g van de Wet
Geluidhinder. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.




Afbeelding 7. Geluidbelastingen Lden (excl. aftrek art. 110g Wgh) cumulatief
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 meter


Voor het verkrijgen van een bouwvergunning is het noodzakelijk dat:
   - wordt voldaan aan de eisen voor de minimale geluidwering van de gevels, zie
       paragraaf 3.3.1.
   - sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat, zie paragraaf 3.3.2.

3.5.1.        Bouwbesluit
Voor de geluidbelasting op de geveldelen wordt conform het Bouwbesluit 2012 (formeel)
uitgegaan van de verleende hogere waarde. Echter wordt met oog op een acceptabel woon-
en verblijfsklimaat (binnenniveau) meestal uitgegaan van de cumulatieve geluidbelasting,
inclusief wegen in een 30 km/uur zone.



Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai, Pastoor Clercxstraat (naast) 12 te ZIjtaart        12
Datum: 17 juni 2020 ; Referentie: 20190476.v02
</pre>

====================================================================== Einde pagina 128 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 129 ======================================================================

<pre>De geluidbelasting wordt berekend met een aftrek van 0 dB conform het Reken- en
meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4 lid 1 onder e. De karakteristieke geluidwering
Ga;k van de gevel van een verblijfsgebied moet ten minste gelijk zijn aan de hoogste waarde
van de geluidbelasting minus 33 dB óf 20 dB.

Toetsing
De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt ten hoogste 57 dB ter plaatse van de voorgevel
van de gewenste woning. De vereiste karakteristieke geluidwering Ga;k bedraagt dan
maximaal 57 - 33 = 24 dB. In de praktijk wordt een gevelwering van 24 dB bij nieuwbouw in
vrijwel alle gevallen behaald. Een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels
wordt niet noodzakelijk geacht.

Bij de overige gevels is de vereiste karakteristieke geluidwering Ga;k lager (op gelijke wijze te
bepalen). Voor deze geveldelen geldt dat de standaard geluidwering van 20 dB uit het
Bouwbesluit volstaat om een aanvaardbaar binnen niveau te garanderen.

3.5.2.        Woon- en leefklimaat
Bij het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat kan worden uitgegaan van de
geluidbelastingen zoals gepresenteerd op afbeelding 7 en in bijlage IV. Deze geluidbelasting
bedraagt ten hoogste 57 dB ter plaatse van de gewenste woning.

Voor het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de gewenste woning
wordt gebruik gemaakt van de ‘kwaliteitsindicatie geluid’ van het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In tabel 3 is de classificering van de milieukwaliteit bij
verschillende waarden van de cumulatieve geluidbelasting (in Lden) weergegeven.

Tabel 3. Classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in Lden
                Gecumuleerd Lden                                       Classificering milieukwaliteit
                     ≤ 45                                                        Zeer goed
                    46 – 50                                                        Goed
                    51 – 55                                                       Redelijk
                    56 – 60                                                        Matig
                    61 – 65                                                        Slecht
                     > 65                                                       Zeer slecht

De geluidniveaus ter plaatse van de woning variëren van 37 tot 57 dB. De milieukwaliteit
wordt daarom over het algemeen gekwalificeerd als ‘zeer goed’ tot ‘matig’.

De achtertuin is gelegen aan de geluidluwe achtergevel. De milieukwaliteit in de tuin kan
gekwalificeerd worden als ‘zeer goed’.

Aangezien nieuwbouw daarnaast over het algemeen aan hoge eisen voor de gevelwering
voldoet kan gesteld worden dat de cumulatieve geluidbelasting een aanvaardbaar woon- en
verblijfsklimaat binnen in de woning niet in de weg staat.




Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai, Pastoor Clercxstraat (naast) 12 te ZIjtaart                     13
Datum: 17 juni 2020 ; Referentie: 20190476.v02
</pre>

====================================================================== Einde pagina 129 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 130 ======================================================================

<pre>4.           Conclusie
In dit onderzoek is de geluidbelasting vanwege het wegverkeer op de gewenste ruimte voor
ruimte woning aan de Pastoor Clercxstraat (naast) 12 te Veghel berekend.

Hogere waarden
Uit het onderzoek blijkt dat een hogere waarde procedure moet worden gevolgd. De
maximaal te ontheffen grenswaarde van 53 dB wordt niet overschreden. Maatregelen om de
geluidbelasting terug te dringen tot de voorkeursgrenswaarde zijn niet mogelijk of niet
gewenst.

Bouwbesluit en woon- en leefklimaat

Benodigde gevelwering (wegverkeerslawaai)
De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt ten hoogste 57 dB ter plaatse van de voorgevel
van de beoogde woning. De vereiste karakteristieke geluidwering Ga;k bedraagt dan
maximaal 57 - 33 = 24 dB. In de praktijk wordt een gevelwering van 24 dB bij nieuwbouw in
vrijwel alle gevallen behaald. Een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels
wordt niet direct noodzakelijk geacht. Het bevoegd gezag beslist of een nader onderzoek
naar de desbetreffende geveldelen dient te worden uitgevoerd.

Bij de overige gevels is de vereiste karakteristieke geluidwering Ga;k lager (op gelijke wijze te
bepalen). Voor deze geveldelen geldt dat de standaard geluidwering van 20 dB uit het
Bouwbesluit volstaat om een aanvaardbaar binnen niveau te garanderen.

Woon- en leefklimaat
De milieukwaliteit wordt geclassificeerd als ‘zeer goed’ tot ‘matig’. Op basis van de toelichting
in paragraaf 3.5.1 en 3.5.2 kan gesteld worden dat de cumulatieve geluidbelasting
(wegverkeer) een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat niet in de weg staat.




Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai, Pastoor Clercxstraat (naast) 12 te ZIjtaart                 14
Datum: 17 juni 2020 ; Referentie: 20190476.v02
</pre>

====================================================================== Einde pagina 130 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 131 ======================================================================

<pre>BIJLAGE        I.         GEGEVENS




Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai, Pastoor Clercxstraat (naast) 12 te ZIjtaart   15
Datum: 17 juni 2020 ; Referentie: 20190476.v02
</pre>

====================================================================== Einde pagina 131 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 132 ======================================================================

<pre>                                                                        erc
                                                                          l
                                                                      t. C
                                                                  Pas
                                                                                                  15.0                                            7.5

                                                                                                                                              3



                                                                                             opheffen
                                                                            4             woonbestemming
                                                                   27.1
        voorgevellijn woning
                                         1
                                  10.0               10.7

                                                     9.0

                              6                                                       5
                                                                                                  do
                                                                                                       or
                                                9                                                           zic
locatie nieuwe inrit                           4.5                                                              ht
                        4.0                                                                                        na
                                                           12.7                                                       a   rl
                                                                                                                            an
                                                                                                                                 ds
                                                                                                                                      ch
                                         6.9    4                    10.7                                                                ap

                                                                                                                                                                          Inrichtingsmaatregelen
                                                                    6
                                                                    3

                                                                                5.0
                       bestaande verharding
                                                                                                                                                                          1. toevoegen lage haag (ca. 1m) aan
                                                                                2                                                                                            voorzijde
            at




                                                                                                                                                                          2. toevoegen hoge haag (ca. 2m) aan
           ra




                                  bestaand bijgebouw                                                                                                                         achterzijde
        xst




                                                                                                                                                                          3. kwaliteitsverbetering door aanleg knot-
     erc




                                                                                                                                                                             wilgenrij en strook kruidenrijk grasland
                                                                                                                                                                          4. amoveren bijgebouw en veldschuur
        l
    t. C




                                                                                                                                                                          5. toevoegen solitaire boom
                                                                                                                                                                          6. gebruik maken van bestaande
Pas




                                                                                                                                                                             infiltratiegreppel




       Landschappelijke inpassing Pastoor Clercxstraat 12                                                                                               Bosscheweg 107 Boxtel
                                                                                                                                                        www.bro.nl
                                                                                                                                                                                       datum:
                                                                                                                                                                                       15 juni 2020
                                                                                                                                                                                                             schaal:
                                                                                                                                                                                                             1:500

                                                                                                                                                        info@bro.nl                    getekend:             formaat:
                                                                                                                                                        telefoon +31 (0)411 85 04 00
                                                                                                                                                                                       LW                    A3

       Gemeente Meierijstad                                                                                                                             fax +31 (0)411 85 04 01        tekening nr.:         project nr.:
                                                                                                                                                                                       -                     P00880
</pre>

====================================================================== Einde pagina 132 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 133 ======================================================================

<pre>                        LEGENDA
                        Plangebied
                                     Plangebied

                        Enkelbestemmingen
                           AW        Agrarisch met waarden
                            W        Wonen

                        Dubbelbestemmingen
                         WR-A2       Waarde - Archeologie 2

                   AW   Gebiedsaanduidingen
                                     overige zone - kleinschalig cultuurlandschap
                                     vrijwaringszone - radar
          W
       (sw-vvli)
                        Functieaanduidingen
                         (sw-vvli)   specifieke vorm van wonen - voorwaardelijke verplichting landschappelijke inpassing


                        Figuren
   W                                 gevellijn


WR-A2                   Verklaringen
                                     ondergrond


                            BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED VEGHEL, HERZIENING
                            PASTOOR CLERCXSTRAAT ONG.

                            Gemeente Meierijstad
                            NL.IMRO.1948.BGV000DP0082019P-ON01


                         schaal:           1:1000             voorontwerp:    ..-..-.... / tekenaar      projectnr. BRO:   p00880


                         formaat:          A4                 ontwerp:        15-06-2020 / ES            projectnr. VWP:   19BROBO034


                         concept:          22-11-2019 / DD    vastgesteld:    ..-..-.... / tekenaar      bestandsnaam:     19BROBO034-005.dwg




                                                             Bosscheweg 107
                                                             5282 WV Boxtel              www.bro.nl
                                      in                     T 0411 850 400              info@bro.nl   www.viewpoint.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 133 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 134 ======================================================================

<pre>Verkeersgegevens Pastoor Clercxstraat naast 12 te Veghel

Pastoor Clercxstraat




Doornhoek (gegevens gebruikt van De Hemel)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 134 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 135 ======================================================================

<pre>BIJLAGE       II.         AFBEELDING REKENMODEL




Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai, Pastoor Clercxstraat (naast) 12 te ZIjtaart   16
Datum: 17 juni 2020 ; Referentie: 20190476.v02
</pre>

====================================================================== Einde pagina 135 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 136 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 136 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 137 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 137 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 138 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 138 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 139 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 139 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 140 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 140 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 141 ======================================================================

<pre>BIJLAGE        III.        INVOERGEGEVENS REKENMODEL




 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai, Pastoor Clercxstraat (naast) 12 te ZIjtaart   17
 Datum: 17 juni 2020 ; Referentie: 20190476.v02
</pre>

====================================================================== Einde pagina 141 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 142 ======================================================================

<pre>Modeleigenschappen

Rapport:   Lijst van model eigenschappen
Model:     v02

Model eigenschap
Omschrijving                               v02
Verantwoordelijke                          t.oerlemans
Rekenmethode                               #2|Wegverkeerslawaai|RMW-2012|

Aangemaakt door                            t.oerlemans op 16-4-2019
Laatst ingezien door                       t.oerlemans op 17-6-2020
Model aangemaakt met                       Geomilieu V4.50

Dagperiode                                 07:00 - 19:00
Avondperiode                               19:00 - 23:00
Nachtperiode                               23:00 - 07:00
Samengestelde periode                      Lden
Waarde                                     Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte                   0
Rekenhoogte contouren                      4
Detailniveau toetspunt resultaten          Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids              Groepsresultaten
Zoekafstand [m]                            --
Max. reflectie afstand tot bron [m]        --
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]   --
Standaard bodemfactor                      0,00
Zichthoek [grd]                            2
Maximale reflectiediepte                   1
Reflectie in woonwijkschermen              Ja
Geometrische uitbreiding                   Volledige 3D analyse
Luchtdemping                               Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]                       0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie                  Conform standaard
Waarde voor C0                             3,50




Geomilieu V2020.0 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies                                    17-6-2020 13:42:11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 142 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 143 ======================================================================

<pre>Modeleigenschappen

Commentaar




Geomilieu V2020.0 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies   17-6-2020 13:42:11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 143 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 144 ======================================================================

<pre>Itemeigenschappen en invoergegevens

Model:   v02
         versie v01 Pastoor Clercxstraat naast 12 te Veghel - Pastoor Clercxstraat naast 12 te Veghel
Groep:   (hoofdgroep)
         Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam         Omschr.                Groep                   ISO_H     ISO M.   Hdef.           Type     Cpl   Cpl_W   Hbron   Helling   Wegdek   V(LV(D))   V(LV(A))   V(LV(N))
PastoorCle   Pastoor Clercxstraat   Pastoor Clercxstraat     0,00       0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5    0,75         0   W0             60         60         60
Doornhoek1   Doornhoek deel 1       Doornhoek                0,00       0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5    0,75         0   W0             60         60         60
Doornhoek2   Doornhoek deel 2       Doornhoek                0,00       0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5    0,75         0   W9a            60         60         60




Geomilieu V2020.0 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies                                                                                                   17-6-2020 13:42:47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 144 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 145 ======================================================================

<pre>Itemeigenschappen en invoergegevens

Model:   v02
         versie v01 Pastoor Clercxstraat naast 12 te Veghel - Pastoor Clercxstraat naast 12 te Veghel
Groep:   (hoofdgroep)
         Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam         V(MV(D))   V(MV(A))   V(MV(N))   V(ZV(D))   V(ZV(A))   V(ZV(N))   Totaal aantal   %Int(D)   %Int(A)   %Int(N)   %LV(D)   %LV(A)   %LV(N)   %MV(D)   %MV(A)   %MV(N)   %ZV(D)
PastoorCle         60         60         60         60         60         60         1197,00      6,88      2,64      0,86    96,74    94,92    95,83     1,91     2,65     1,92     1,35
Doornhoek1         60         60         60         60         60         60           50,00      6,89      2,61      0,85    99,10    98,51    98,74     0,36     0,51     0,37     0,54
Doornhoek2         60         60         60         60         60         60           50,00      6,89      2,61      0,85    99,10    98,51    98,74     0,36     0,51     0,37     0,54




Geomilieu V2020.0 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies                                                                                                          17-6-2020 13:42:47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 145 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 146 ======================================================================

<pre>Itemeigenschappen en invoergegevens

Model:   v02
         versie v01 Pastoor Clercxstraat naast 12 te Veghel - Pastoor Clercxstraat naast 12 te Veghel
Groep:   (hoofdgroep)
         Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam         %ZV(A)   %ZV(N)
PastoorCle     2,43     2,25
Doornhoek1     0,98     0,89
Doornhoek2     0,98     0,89




Geomilieu V2020.0 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies                                             17-6-2020 13:42:47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 146 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 147 ======================================================================

<pre>Itemeigenschappen en invoergegevens

Model:     v02
           versie v01 Pastoor Clercxstraat naast 12 te Veghel - Pastoor Clercxstraat naast 12 te Veghel
Groep:     (hoofdgroep)
           Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam     Omschr.                   X              Y   Maaiveld   Hdef.      Hoogte A   Hoogte B   Hoogte C   Hoogte D   Hoogte E   Hoogte F   Gevel
Tp01     Voorgevel 1       165600,46      401293,90       0,00   Relatief       1,50       4,50       7,50         --         --         --      Ja
Tp02     Voorgevel 2       165598,89      401288,87       0,00   Relatief       1,50       4,50       7,50         --         --         --      Ja
Tp03     Zijgevel 1        165602,06      401283,43       0,00   Relatief       1,50       4,50       7,50         --         --         --      Ja
Tp04     Zijgevel 2        165605,79      401295,81       0,00   Relatief       1,50       4,50       7,50         --         --         --      Ja
Tp05     Achtergevel 1     165607,68      401286,11       0,00   Relatief       1,50       4,50       7,50         --         --         --      Ja

Tp06     Achtergevel 1     165609,30      401291,31       0,00   Relatief       1,50       4,50       7,50        --         --         --      Ja




Geomilieu V2020.0 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies                                                                                           17-6-2020 13:42:47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 147 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 148 ======================================================================

<pre>Itemeigenschappen en invoergegevens

Model:   v02
         versie v01 Pastoor Clercxstraat naast 12 te Veghel - Pastoor Clercxstraat naast 12 te Veghel
Groep:   (hoofdgroep)
         Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam         Omschr.                                Bf
Tuin         bodemgebied tuin (factor 1)          1,00
L0001.9985   Zacht bodemgebied (factor 1)         1,00
G0860.0e45   Zacht bodemgebied (factor 1)         1,00
L0001.5e7e   Zacht bodemgebied (factor 1)         1,00
L0001.7e3a   Zacht bodemgebied (factor 1)         1,00

G0860.3964   Zacht   bodemgebied   (factor   1)   1,00
G0860.b74f   Zacht   bodemgebied   (factor   1)   1,00
G0860.0e45   Zacht   bodemgebied   (factor   1)   1,00
L0001.d37f   Zacht   bodemgebied   (factor   1)   1,00
G0860.0e45   Zacht   bodemgebied   (factor   1)   1,00

L0001.cca3   Zacht   bodemgebied   (factor   1)   1,00
G0860.0e45   Zacht   bodemgebied   (factor   1)   1,00
L0001.2452   Zacht   bodemgebied   (factor   1)   1,00
G0860.0e45   Zacht   bodemgebied   (factor   1)   1,00
L0001.4252   Zacht   bodemgebied   (factor   1)   1,00

G0860.0e45   Zacht   bodemgebied   (factor   1)   1,00
L0001.0c27   Zacht   bodemgebied   (factor   1)   1,00
L0001.3fa3   Zacht   bodemgebied   (factor   1)   1,00
L0001.8481   Zacht   bodemgebied   (factor   1)   1,00
L0001.6fdc   Zacht   bodemgebied   (factor   1)   1,00

G0860.0e45   Zacht   bodemgebied   (factor   1)   1,00
L0001.9985   Zacht   bodemgebied   (factor   1)   1,00
L0001.fbd5   Zacht   bodemgebied   (factor   1)   1,00
G0860.0e45   Zacht   bodemgebied   (factor   1)   1,00
G0860.0e45   Zacht   bodemgebied   (factor   1)   1,00

G0860.b74f   Zacht   bodemgebied   (factor   1)   1,00
G0860.0e45   Zacht   bodemgebied   (factor   1)   1,00
G0860.0e45   Zacht   bodemgebied   (factor   1)   1,00
L0001.5e7e   Zacht   bodemgebied   (factor   1)   1,00
G0860.834b   Zacht   bodemgebied   (factor   1)   1,00

L0001.77df   Zacht   bodemgebied   (factor   1)   1,00
G0860.0e45   Zacht   bodemgebied   (factor   1)   1,00
G0860.0e45   Zacht   bodemgebied   (factor   1)   1,00
G0860.0e45   Zacht   bodemgebied   (factor   1)   1,00
G0860.0e45   Zacht   bodemgebied   (factor   1)   1,00



Geomilieu V2020.0 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies                                             17-6-2020 13:42:47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 148 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 149 ======================================================================

<pre>Itemeigenschappen en invoergegevens

Model:   v02
         versie v01 Pastoor Clercxstraat naast 12 te Veghel - Pastoor Clercxstraat naast 12 te Veghel
Groep:   (hoofdgroep)
         Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam         Omschr.                              Bf
L0001.3fa3   Zacht bodemgebied   (factor   1)   1,00
L0001.d37f   Zacht bodemgebied   (factor   1)   1,00
L0001.fbd5   Zacht bodemgebied   (factor   1)   1,00
G0860.0e45   Zacht bodemgebied   (factor   1)   1,00
G0860.834b   Zacht bodemgebied   (factor   1)   1,00

L0001.d454   Zacht bodemgebied (factor 1)       1,00
L0001.ca69   Zacht bodemgebied (factor 1)       1,00
L0001.9e6c   Zacht bodemgebied (factor 1)       1,00




Geomilieu V2020.0 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies                                             17-6-2020 13:42:47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 149 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 150 ======================================================================

<pre>Itemeigenschappen en invoergegevens

Model:   v02
         versie v01 Pastoor Clercxstraat naast 12 te Veghel - Pastoor Clercxstraat naast 12 te Veghel
Groep:   (hoofdgroep)
         Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam        Omschr.                                       X-1            Y-1    Hoogte   Maaiveld   Hdef.          Cp   Refl. 63   Refl. 8k
26          Bestaande   Bouwing                     165510,58      401241,80      1,99       0,00   Relatief   0   dB       0,80       0,80
25          Bestaande   Bouwing                     165576,63      401104,27      5,23       0,00   Relatief   0   dB       0,80       0,80
28          Bestaande   Bouwing                     165492,82      401118,52      5,42       0,00   Relatief   0   dB       0,80       0,80
27          Bestaande   Bouwing                     165509,75      401120,77      5,42       0,00   Relatief   0   dB       0,80       0,80
24          Bestaande   Bouwing                     165518,33      401131,01      5,42       0,00   Relatief   0   dB       0,80       0,80

21          Bestaande   Bouwing                     165575,25      401129,36      5,23       0,00   Relatief   0   dB      0,80       0,80
20          Bestaande   Bouwing                     165591,86      401164,37      1,00       0,00   Relatief   0   dB      0,80       0,80
23          Bestaande   Bouwing                     165517,38      401181,64      1,20       0,00   Relatief   0   dB      0,80       0,80
22          Bestaande   Bouwing                     165585,95      401189,81      2,65       0,00   Relatief   0   dB      0,80       0,80
1           Bestaande   Bouwing                     165604,08      401179,23      2,65       0,00   Relatief   0   dB      0,80       0,80

10          Bestaande   Bouwing                     165572,34      401196,11      6,00       0,00   Relatief   0   dB      0,80       0,80
29          Bestaande   Bouwing                     165574,28      401205,61      6,00       0,00   Relatief   0   dB      0,80       0,80
33          Bestaande   Bouwing                     165569,69      401219,89      3,20       0,00   Relatief   0   dB      0,80       0,80
34          Bestaande   Bouwing                     165520,16      401224,35      3,81       0,00   Relatief   0   dB      0,80       0,80
32          Bestaande   Bouwing                     165531,13      401230,22      2,99       0,00   Relatief   0   dB      0,80       0,80

30          Bestaande   Bouwing                     165613,30      401253,36      0,89       0,00   Relatief   0   dB      0,80       0,80
31          Bestaande   Bouwing                     165579,54      401258,15      6,75       0,00   Relatief   0   dB      0,80       0,80
44          Bestaande   Bouwing                     165592,70      401269,09      3,33       0,00   Relatief   0   dB      0,80       0,80
19          Bestaande   Bouwing                     165507,62      401261,25      3,89       0,00   Relatief   0   dB      0,80       0,80
8           Bestaande   Bouwing                     165530,58      401254,73      7,12       0,00   Relatief   0   dB      0,80       0,80

7           Bestaande   Bouwing                     165518,17      401278,14      2,22       0,00   Relatief   0   dB      0,80       0,80
9           Bestaande   Bouwing                     165682,00      401345,68      1,20       0,00   Relatief   0   dB      0,80       0,80
4           Bestaande   Bouwing                     165663,22      401348,66      3,00       0,00   Relatief   0   dB      0,80       0,80
6           Bestaande   Bouwing                     165445,12      401381,90      2,45       0,00   Relatief   0   dB      0,80       0,80
5           Bestaande   Bouwing                     165417,99      401375,68      2,45       0,00   Relatief   0   dB      0,80       0,80

15          Bestaande   Bouwing                     165684,70      401385,02      2,10       0,00   Relatief   0   dB      0,80       0,80
18          Bestaande   Bouwing                     165445,46      401389,44      2,45       0,00   Relatief   0   dB      0,80       0,80
17          Bestaande   Bouwing                     165474,25      401377,63      5,11       0,00   Relatief   0   dB      0,80       0,80
12          Bestaande   Bouwing                     165436,99      401392,45      2,45       0,00   Relatief   0   dB      0,80       0,80
11          Bestaande   Bouwing                     165661,05      401389,31      4,89       0,00   Relatief   0   dB      0,80       0,80

14          Bestaande   Bouwing                     165681,77      401399,63      2,10       0,00   Relatief   0   dB      0,80       0,80
13          Bestaande   Bouwing                     165656,65      401402,34      4,89       0,00   Relatief   0   dB      0,80       0,80
16          Bestaande   Bouwing                     165681,28      401397,32      2,10       0,00   Relatief   0   dB      0,80       0,80
3           Bestaande   Bouwing                     165612,65      401426,78      6,00       0,00   Relatief   0   dB      0,80       0,80
51          Bestaande   Bouwing                     165701,95      401439,78      1,00       0,00   Relatief   0   dB      0,80       0,80



Geomilieu V2020.0 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies                                                                                   17-6-2020 13:42:47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 150 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 151 ======================================================================

<pre>Itemeigenschappen en invoergegevens

Model:   v02
         versie v01 Pastoor Clercxstraat naast 12 te Veghel - Pastoor Clercxstraat naast 12 te Veghel
Groep:   (hoofdgroep)
         Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam         Omschr.                                      X-1            Y-1    Hoogte   Maaiveld   Hdef.          Cp   Refl. 63   Refl. 8k
52           Bestaande   Bouwing                    165628,98      401460,98      5,23       0,00   Relatief   0   dB       0,80       0,80
49           Bestaande   Bouwing                    165738,71      401471,81      1,31       0,00   Relatief   0   dB       0,80       0,80
50           Bestaande   Bouwing                    165722,16      401471,51      5,87       0,00   Relatief   0   dB       0,80       0,80
46           Bestaande   Bouwing                    165575,90      401474,41      5,42       0,00   Relatief   0   dB       0,80       0,80
45           Bestaande   Bouwing                    165730,14      401482,15      5,87       0,00   Relatief   0   dB       0,80       0,80

48           Bestaande   Bouwing                    165597,41      401485,36      5,42       0,00   Relatief   0   dB      0,80       0,80
47           Bestaande   Bouwing                    165727,34      401490,19      5,87       0,00   Relatief   0   dB      0,80       0,80
53           Bestaande   Bouwing                    165597,41      401490,89      5,42       0,00   Relatief   0   dB      0,80       0,80
59           Bestaande   Bouwing                    165556,53      401490,68      5,42       0,00   Relatief   0   dB      0,80       0,80
2            Bestaande   Bouwing                    165579,96      401493,68      5,42       0,00   Relatief   0   dB      0,80       0,80

58           Bestaande   Bouwing                    165717,36      401453,62      1,31       0,00   Relatief   0   dB      0,80       0,80
61           Bestaande   Bouwing                    165446,95      401219,97      6,01       0,00   Relatief   0   dB      0,80       0,80
60           Bestaande   Bouwing                    165463,29      401179,33      6,32       0,00   Relatief   0   dB      0,80       0,80
55           Bestaande   Bouwing                    165676,23      401499,80      4,89       0,00   Relatief   0   dB      0,80       0,80
54           Bestaande   Bouwing                    165654,23      401504,92      5,23       0,00   Relatief   0   dB      0,80       0,80

57           Bestaande   Bouwing                    165695,77      401507,59      4,89       0,00   Relatief   0   dB      0,80       0,80
56           Bestaande   Bouwing                    165675,88      401534,74      4,89       0,00   Relatief   0   dB      0,80       0,80
35           Bestaande   Bouwing                    165669,81      401479,87      5,23       0,00   Relatief   0   dB      0,80       0,80
41           Bestaande   Bouwing                    165656,03      401493,89      5,23       0,00   Relatief   0   dB      0,80       0,80
40           Bestaande   Bouwing                    165664,89      401468,91      5,23       0,00   Relatief   0   dB      0,80       0,80

43           Bestaande   Bouwing                    165611,08      401457,49      6,11       0,00   Relatief   0   dB      0,80       0,80
42           Bestaande   Bouwing                    165407,30      401184,94      1,89       0,00   Relatief   0   dB      0,80       0,80
37           Bestaande   Bouwing                    165470,38      401197,44      4,00       0,00   Relatief   0   dB      0,80       0,80
36           Bestaande   Bouwing                    165593,03      401154,90      6,30       0,00   Relatief   0   dB      0,80       0,80
39           Bestaande   Bouwing                    165645,86      401464,06      5,23       0,00   Relatief   0   dB      0,80       0,80

38           Bestaande Bouwing                      165455,81      401189,45      1,89       0,00   Relatief   0 dB        0,80       0,80
RvR woning   Gewenste ruimte voor ruimte woning     165601,55      401297,04      4,50       0,00   Relatief   0 dB        0,80       0,80
Bijgebouw    Gewenste bijgebouw                     165610,49      401281,04      3,00       0,00   Relatief   0 dB        0,80       0,80




Geomilieu V2020.0 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies                                                                                   17-6-2020 13:42:47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 151 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 152 ======================================================================

<pre>Itemeigenschappen en invoergegevens

Model:     v02
           versie v01 Pastoor Clercxstraat naast 12 te Veghel - Pastoor Clercxstraat naast 12 te Veghel
Groep:     (hoofdgroep)
           Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam        Omschr.                             X-1            Y-1      ISO_H     ISO M.   Hdef.                                      Cp   Zwevend   Refl.L 63   Refl.L 8k   Refl.R 63
Zijdak01    Zijkant   dak 1 RvR woning    165601,55      401297,04         --       4,50   Relatief   aan   onderliggend   item   0   dB       Nee        0,80        0,80        0,20
Zijdak02    Zijkant   dak 2 RvR woning    165597,74      401284,84         --       4,50   Relatief   aan   onderliggend   item   0   dB       Nee        0,20        0,20        0,80
Zijdak03    Zijkant   dak 3 bijgebouw     165610,49      401281,04         --       3,00   Relatief   aan   onderliggend   item   0   dB       Nee        0,20        0,20        0,80
Zijdak04    Zijkant   dak 4 bijgebouw     165620,87      401277,92         --       3,00   Relatief   aan   onderliggend   item   0   dB       Nee        0,80        0,80        0,20
Nok01       Nok RvR   woning              165605,76      401295,71       4,50       4,50   Relatief   aan   onderliggend   item   2   dB       Nee        0,20        0,20        0,20

Nok02       Nok bijgebouw                 165609,81      401278,70       3,00       3,00   Relatief aan onderliggend item         2 dB        Nee        0,20        0,20        0,20




Geomilieu V2020.0 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies                                                                                                          17-6-2020 13:42:47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 152 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 153 ======================================================================

<pre>Itemeigenschappen en invoergegevens

Model:     v02
           versie v01 Pastoor Clercxstraat naast 12 te Veghel - Pastoor Clercxstraat naast 12 te Veghel
Groep:     (hoofdgroep)
           Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam        Refl.R 8k
Zijdak01         0,20
Zijdak02         0,80
Zijdak03         0,80
Zijdak04         0,20
Nok01            0,20

Nok02            0,20




Geomilieu V2020.0 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies                                               17-6-2020 13:42:47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 153 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 154 ======================================================================

<pre>Groepsreducties

Rapport:   Groepsreducties
Model:     v02

Groep                    Reductie                   Sommatie
                         Dag        Avond   Nacht   Dag        Avond   Nacht
Bodemgebieden            0,00       0,00    0,00    0,00       0,00    0,00
  Begroeid terrein       0,00       0,00    0,00    0,00       0,00    0,00
Gebouwen                 0,00       0,00    0,00    0,00       0,00    0,00
Wegen                    0,00       0,00    0,00    0,00       0,00    0,00
  Doornhoek              5,00       5,00    5,00    5,00       5,00    5,00

  Pastoor Clercxstraat   5,00       5,00    5,00    5,00       5,00    5,00




Geomilieu V2020.0 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies                    17-6-2020 13:43:14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 154 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 155 ======================================================================

<pre>BIJLAGE       IV.          REKENRESULTATEN




 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai, Pastoor Clercxstraat (naast) 12 te ZIjtaart   18
 Datum: 17 juni 2020 ; Referentie: 20190476.v02
</pre>

====================================================================== Einde pagina 155 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 156 ======================================================================

<pre>Rekenresultaten Doornhoek

Rapport:           Resultatentabel
Model:             v02
                   LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:             Doornhoek
Groepsreductie:    Ja

Naam
Toetspunt   Omschrijving            X           Y   Hoogte    Dag   Avond   Nacht   Lden
Tp01_A      Voorgevel 1     165600,46   401293,90     1,50   26,9    22,8    17,9   27,4
Tp01_B      Voorgevel 1     165600,46   401293,90     4,50   28,3    24,2    19,3   28,8
Tp01_C      Voorgevel 1     165600,46   401293,90     7,50   29,1    24,9    20,0   29,6
Tp02_A      Voorgevel 2     165598,89   401288,87     1,50   27,4    23,3    18,4   27,9
Tp02_B      Voorgevel 2     165598,89   401288,87     4,50   28,9    24,8    19,9   29,4

Tp02_C      Voorgevel 2     165598,89   401288,87    7,50    29,5   25,4    20,5    30,0
Tp03_A      Zijgevel 1      165602,06   401283,43    1,50    25,9   21,8    16,9    26,4
Tp03_B      Zijgevel 1      165602,06   401283,43    4,50    28,1   24,0    19,1    28,6
Tp03_C      Zijgevel 1      165602,06   401283,43    7,50    28,1   24,0    19,1    28,6
Tp04_A      Zijgevel 2      165605,79   401295,81    1,50    22,6   18,5    13,6    23,1

Tp04_B      Zijgevel 2      165605,79   401295,81    4,50    23,5   19,4    14,5    24,0
Tp04_C      Zijgevel 2      165605,79   401295,81    7,50    24,4   20,2    15,3    24,9
Tp05_A      Achtergevel 1   165607,68   401286,11    1,50     6,6    2,4    -2,5     7,1
Tp05_B      Achtergevel 1   165607,68   401286,11    4,50     6,4    2,3    -2,6     7,0
Tp05_C      Achtergevel 1   165607,68   401286,11    7,50     6,6    2,5    -2,4     7,1

Tp06_A      Achtergevel 1   165609,30   401291,31    1,50    7,9     3,8    -1,1    8,4
Tp06_B      Achtergevel 1   165609,30   401291,31    4,50    6,1     2,0    -2,9    6,6
Tp06_C      Achtergevel 1   165609,30   401291,31    7,50    3,5    -0,6    -5,5    4,0




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.0 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies                                17-6-2020 13:43:43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 156 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 157 ======================================================================

<pre>Rekenresultaten Pastoor Clercxstraat

Rapport:           Resultatentabel
Model:             v02
                   LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:             Pastoor Clercxstraat
Groepsreductie:    Ja

Naam
Toetspunt   Omschrijving            X           Y   Hoogte    Dag   Avond   Nacht   Lden
Tp01_A      Voorgevel 1     165600,46   401293,90     1,50   51,5    47,5    42,6   52,1
Tp01_B      Voorgevel 1     165600,46   401293,90     4,50   51,7    47,8    42,8   52,3
Tp01_C      Voorgevel 1     165600,46   401293,90     7,50   51,4    47,5    42,5   52,0
Tp02_A      Voorgevel 2     165598,89   401288,87     1,50   51,2    47,3    42,4   51,8
Tp02_B      Voorgevel 2     165598,89   401288,87     4,50   51,5    47,6    42,7   52,1

Tp02_C      Voorgevel 2     165598,89   401288,87    7,50    51,3   47,4    42,4    51,9
Tp03_A      Zijgevel 1      165602,06   401283,43    1,50    46,8   42,9    37,9    47,4
Tp03_B      Zijgevel 1      165602,06   401283,43    4,50    47,9   43,9    39,0    48,5
Tp03_C      Zijgevel 1      165602,06   401283,43    7,50    47,4   43,5    38,5    48,0
Tp04_A      Zijgevel 2      165605,79   401295,81    1,50    47,1   43,2    38,2    47,7

Tp04_B      Zijgevel 2      165605,79   401295,81    4,50    47,5   43,6    38,6    48,1
Tp04_C      Zijgevel 2      165605,79   401295,81    7,50    47,4   43,4    38,5    47,9
Tp05_A      Achtergevel 1   165607,68   401286,11    1,50    31,8   27,9    22,9    32,4
Tp05_B      Achtergevel 1   165607,68   401286,11    4,50    31,4   27,5    22,6    32,0
Tp05_C      Achtergevel 1   165607,68   401286,11    7,50    31,7   27,8    22,8    32,3

Tp06_A      Achtergevel 1   165609,30   401291,31    1,50    32,4   28,4    23,5    32,9
Tp06_B      Achtergevel 1   165609,30   401291,31    4,50    31,7   27,8    22,9    32,3
Tp06_C      Achtergevel 1   165609,30   401291,31    7,50    31,9   28,0    23,1    32,5




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.0 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies                                17-6-2020 13:44:00
</pre>

====================================================================== Einde pagina 157 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 158 ======================================================================

<pre>Rekenresultaten Cumulatief

Rapport:           Resultatentabel
Model:             v02
                   LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:             Wegen
Groepsreductie:    Nee

Naam
Toetspunt   Omschrijving            X           Y   Hoogte    Dag   Avond   Nacht   Lden
Tp01_A      Voorgevel 1     165600,46   401293,90     1,50   56,5    52,5    47,6   57,1
Tp01_B      Voorgevel 1     165600,46   401293,90     4,50   56,7    52,8    47,8   57,3
Tp01_C      Voorgevel 1     165600,46   401293,90     7,50   56,4    52,5    47,5   57,0
Tp02_A      Voorgevel 2     165598,89   401288,87     1,50   56,3    52,3    47,4   56,8
Tp02_B      Voorgevel 2     165598,89   401288,87     4,50   56,6    52,6    47,7   57,1

Tp02_C      Voorgevel 2     165598,89   401288,87    7,50    56,3   52,4    47,5    56,9
Tp03_A      Zijgevel 1      165602,06   401283,43    1,50    51,8   47,9    43,0    52,4
Tp03_B      Zijgevel 1      165602,06   401283,43    4,50    52,9   49,0    44,0    53,5
Tp03_C      Zijgevel 1      165602,06   401283,43    7,50    52,5   48,5    43,6    53,0
Tp04_A      Zijgevel 2      165605,79   401295,81    1,50    52,1   48,2    43,2    52,7

Tp04_B      Zijgevel 2      165605,79   401295,81    4,50    52,5   48,6    43,7    53,1
Tp04_C      Zijgevel 2      165605,79   401295,81    7,50    52,4   48,4    43,5    53,0
Tp05_A      Achtergevel 1   165607,68   401286,11    1,50    36,8   32,9    27,9    37,4
Tp05_B      Achtergevel 1   165607,68   401286,11    4,50    36,5   32,6    27,6    37,1
Tp05_C      Achtergevel 1   165607,68   401286,11    7,50    36,7   32,8    27,8    37,3

Tp06_A      Achtergevel 1   165609,30   401291,31    1,50    37,4   33,5    28,5    38,0
Tp06_B      Achtergevel 1   165609,30   401291,31    4,50    36,8   32,8    27,9    37,4
Tp06_C      Achtergevel 1   165609,30   401291,31    7,50    36,9   33,0    28,1    37,5




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.0 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies                                17-6-2020 13:44:27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 158 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 159 ======================================================================

<pre>Rekenresultaten Cumulatief (maatgevend punt)

Rapport:                            Resultatentabel
Model:                              v02
LAeq bij Bron voor toetspunt:       Tp01_B - Voorgevel 1
Groep:                              Wegen
Groepsreductie:                     Nee

Naam
Bron         Omschrijving                     X           Y   Hoogte    Dag   Avond   Nacht   Lden
Tp01_B       Voorgevel 1              165600,46   401293,90     4,50   56,7    52,8    47,8   57,3
PastoorCle   Pastoor Clercxstraat     165729,30   401539,73     0,00   56,7    52,8    47,8   57,3
Doornhoek1   Doornhoek deel 1         165564,31   401248,87     0,00   32,3    28,2    23,3   32,8
Doornhoek2   Doornhoek deel 2         165637,67   401401,11     0,00   26,6    22,5    17,6   27,1




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.0 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies                                          17-6-2020 13:44:41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 159 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 160 ======================================================================

<pre>Bijlage 7 Samenvatting Burenbezoek




NL.IMRO.1948.BGV000BP0082019P-VG01   Pagina: 160 van 167   Datum:vastgesteld 5-11-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 160 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 161 ======================================================================

<pre>                                                                                   Zijtaart, 28-10-2018



Betreft: Bezoek buren m.b.t. plan bouwen van eigen woning



Beste heer/mevrouw,

Middels dit schrijven brengen we verslag uit van het bezoek dat wij hebben gebracht aan al de naaste buren,
op wie onze plannen van belang kunnen zijn. Binnen de Zijtaartse gemeenschap, en de buren in het
bijzonder heersen goede verhoudingen en dit bleek ook uit de gesprekken die we gevoerd hebben. Tijdens
de rondgang bij de buren hebben we beide naaste buren (wonend op Pastoor Clercxstraat 10 en 14)
gesproken en daarnaast met de tegenover buren (wonend op Doornhoek 5). Hieronder hebben we een korte
samenvatting opgenomen.

Familie Van de Tillart (Doornhoek 5)
Op zaterdag 13 oktober 2018 hebben we gesproken met Adriaan en Toos van de Tillart en tevens hun
thuiswonende kinderen Marcel en Alexander. Zij runnen thuis een varkensbedrijf, wat momenteel
voornamelijk door de zonen wordt gedaan. We hebben kort onze plannen toegelicht en deze werden zeer
positief ontvangen. Adriaan en Toos waren erg enthousiast en vonden het heel leuk voor ons dat we deze
plannen hadden. We hebben daarbij ook nog over de plannen van de zoons gesproken die het bedrijf thuis
gaan voortzetten. Al met al hebben we een heel leuk en goed gesprek gehad over onze plannen en stond
iedereen hier welwillend tegenover.

Alphons Litjes en Saskia Geelen (Pastoor Clercxstraat 10)
Op zaterdag 13 oktober 2018 hebben we kort gesproken met Saskia Geelen. Alphons en Saskia wonen pas
relatief kort in de buurt in vergelijking tot de overige buren. We hebben kort onze plannen toegelicht en
hebben gesproken over waar op het perceel we precies willen gaan bouwen. Dit betreft niet de zijde waar
deze buren wonen en ze erkende daarbij dus ook dat er voor hen weinig verandert, omdat hun feitelijke
buren Hans en Tonny van de Rijt (Pastoor Clercxstraat 12) blijven. Al met al hebben we onze plannen goed
kunnen toelichten en stond iedereen hier welwillend tegenover.

Familie Van der Heijden (Pastoor Clercxstraat 14)
Op woensdag 17 oktober 2018 hebben we gesproken met Ad en Christien van der Heijden. We hebben kort
onze plannen toegelicht en deze werden zeer positief ontvangen. Ad en Christien waren erg enthousiast en
vonden het heel leuk voor ons dat we deze plannen hadden. We hebben daarbij ook nog over het te
doorlopen proces gesproken voordat we kunnen starten met de bouw. Beide waren heel enthousiast. Al
met al hebben we een heel leuk en goed gesprek gehad over onze plannen en stond iedereen hier welwillend
tegenover.

Al met al hebben we zeer positieve reacties mogen ontvangen van alle buren. Daarnaast willen we nog
benadrukken dat Hans en Tonny van de Rijt (de ouders van Colinda) uiteraard ook achter onze plannen staan
en dat zij straks samen met de familie Van de Heijden de naaste buren zijn. Mochten er nog verdere vragen
zijn, dan zijn we uiteraard bereid tot het verschaffen van verdere inlichtingen.


Zijtaart, 28-10-2018,
Dorus Dortmans en Colinda van de Rijt
</pre>

====================================================================== Einde pagina 161 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 162 ======================================================================

<pre>Bijlage 8 Certificaat bouwtitel RvR




NL.IMRO.1948.BGV000BP0082019P-VG01   Pagina: 162 van 167   Datum:vastgesteld 5-11-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 162 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 163 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 163 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 164 ======================================================================

<pre>Bijlage 9 Advies veiligheidsregio




NL.IMRO.1948.BGV000BP0082019P-VG01   Pagina: 164 van 167   Datum:vastgesteld 5-11-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 164 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 165 ======================================================================

<pre>ADVIES Externe veiligheid bestemmingsplan Pastoor Clercxstraat Veghel




Gegevens risicobeheersing

Behandeld door             :   de heer P. de Kort
Telefoon                   :   088-0208241
Datum advies               :   vrijdag 18 oktober 2019


Gegevens bevoegd gezag

Bevoegd gezag              :   Gemeente ODBN
Contactpersoon             :   de heer M Leijssen
Telefoon en e-mail         :   0485-338300, mleijssen@odbn.nl
Kenmerk adviesverzoek      :


Gegevens aanvraag

Naam                       :   Pastoor Clercxstraat ong. Realiseren vrijstaande woning
Adres                      :   Bestemmingsplan RvR Pastoor Clercxstraat Veghel, te Zijtaart
Gevraagd productnummer     :
Zaaknummer bevoegd gezag   :   Z/105027
Zaaknummer brandweer       :   2019-0691




                                     Pagina 1 van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 165 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 166 ======================================================================

<pre>Adviesgrondslag

U hebt op 10 oktober 2019 j.l. de Veiligheidsregio Brabant Noord in de gelegenheid gesteld om te
reageren op het bestemmingsplan RvR woning Pastoor Clercxstraat in Zijtaart. Omdat de ruimtelijke
ontwikkeling plaatsvindt in het invloedsgebied van de N279 dient conform art 7 BEVT het groepsrisico
te worden verantwoord. Dit advies biedt bouwstenen voor deze verantwoording.


Scenario’s

Relevante scenario’s zijn een toxische wolk en een BLEVE.
De kans op dit type scenario’s zijn erg klein als gevolg van veiligheidsmaatregelen samenhangend
met het vervoer van gevaarlijke stoffen

Tankwagen Acrylnitril – Giftige wolk
Een giftige plas ontstaat doordat de tank van de tankwagen openscheurt na bijvoorbeeld een botsing.
Hierdoor stroomt een groot deel van de acrylnitril in korte tijd uit. De acrylnitril verspreidt zich over de
grond, dampt uit en vormt een giftige wolk. De wolk verspreidt zich snel met de wind mee.

Tankwagen LPG – Warme BLEVE
Een warme BLEVE wordt veroorzaakt doordat een aanwezige brand de druk in de LPG-tank doet
oplopen. Hierdoor verzwakt en bezwijkt de tankwand. LPG komt vrij en ontsteekt. Er ontstaat een
vuurbal en een drukgolf.

De afstand tussen de N279 en het plangebied bedraagt ca. 285 meter. De gevolgen van een incident
worden in de bijlage in tabelvorm zichtbaar gemaakt. De kans op ernstig letsel is beperkt.


Beoordeling zelfredzaamheid

De Veiligheidsregio onderschrijft de verantwoordingstekst in de beoordeling van de milieuparagraaf
door de ODBN


Beoordeling bestrijdbaarheid

De Veiligheidsregio onderschrijft de verantwoordingstekst in de beoordeling van de milieuparagraaf
door de ODBN

Advies

De Veiligheidsregio onderschrijft de verantwoordingstekst in de beoordeling van de milieuparagraaf
door de ODBN en ziet geen reden voor aanvullend advies.




                                              Pagina 2 van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 166 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 167 ======================================================================

<pre>Bijlagen


Gevolgen toxische stof




Gevolgen BLEVE




                         Pagina 3 van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 167 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 168 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 168 =================================================================

<br><br>