<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Bestemmingsplan

m

MEIERIJSTAD

</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>MEIERIJSTAD

Betreffende
Planstatus
Projectnummer

Datum

Bijlagen bij de toelichting
Buitengebied Sint-Oedenrode, herziening Lieshoutseweg 49
vastgesteld

NLIMRO.1948.BGOOOOBPOO12023P-VGO1

Bezoekadres
Stadhuisplein 1
5461 KN Veghel

Postadres
Postbus 10.001
5460 DA Veghel

T: 14 0413

E: info@melerl jstad.nl

W: www.meierijstad.nl

IBANnr. NL31 RABO 0171 5811 48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
Bijlagen bij de toelichting                                      5
Bijlage 1       Landschappelijk inpassingsplan (toelichting)     6
Bijlage 2       Verkennend bodemonderzoek Lieshoutseweg 49       19
Bijlage 3       AERIUS berekening aanlegfase                     55
NL.IMRO.1948.BGO000BP0012023P-VG01   Pagina: 3 van 60        Datum:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>NL.IMRO.1948.BGO000BP0012023P-VG01 Pagina: 4 van 60 Datum:</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Bijlagen bij de toelichting
NL.IMRO.1948.BGO000BP0012023P-VG01 Pagina: 5 van 60 Datum:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Bijlage 1 Landschappelijk inpassingsplan (toelichting)
NL.IMRO.1948.BGO000BP0012023P-VG01 Pagina: 6 van 60    Datum:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                    Landschappelijk inpassingsplan
                                                    Lieshoutseweg 49, Sint-Oedenrode
                                                                 Gemeente Meierijstad
Gegevens adviesbureau
Naam:                Kastelijn Ruimtelijk Advies
Contactpersoon:      D.F.H. Kastelijn
Adres:               Bieslook 21
Postcode:            5491 KE
Plaats:              Sint-Oedenrode
Telefoon:            06 – 22786032
e-mail:              kastelijn@ruimtelijk-advies.nl
Opsteller van rapportage:
Opsteller:           K. van Ham
e-mail:              koen.vanham@live.nl
datum:               01 - 03 - 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>1.1      Aanleiding
Initiatiefnemer is eigenaar van het perceel Lieshoutseweg 49
te Sint-Oedenrode. Op het perceel is een agrarische bedrijfs-
woning met enkele voormalige agrarische bedrijfsgebouwen
en bijgebouwen gelegen. Daar initiatiefnemer niet voorne-
mens is op de locatie in de toekomst nog een agrarisch bedrijf
te exploiteren, wordt de ter plaatse vigerende bestemming
‘Agrarisch met waarden’ gewijzigd naar de bestemming ‘Wo-
nen.
1.2      Vigerend bestemmingsplan
De planlocatie is (v.w.b. de verbeelding) gelegen binnen het
bestemmingsplan ‘Buitengebied Sint-Oedenrode’ en heeft
hierin de enkelbestemming ‘Agrarisch met waarden - Natuur-
en landschapswaarden’. Daarnaast zijn op de planlocatie de
dubbelbestemmingen ‘Waarde - Archeologie 1’, ‘Waarde - Ar-       Plankaart bestemmingsplan ‘Buitengebied Sint-Oedenrode’.
cheologie 3’ en ‘Waterstaat - Attentiegebied EHS’ gelegen. Te-
vens gelden ter plaatse de gebiedsaanduidingen ‘bebou-
wingsconcentratie 8’, ‘cultuurhistorisch waardevol gebied’,
‘aardkundig waardevol’, ‘leefgebied struweelvogels’, ‘recon-
structiewetzone - extensiveringsgebied’, ‘overige zone - be-
perking veehouderij’ en ‘overige zone - groenblauwe mantel’.
Naastgelegen afbeelding geeft een uitsnede van de plankaart
behorende bij het bestemmingsplan ‘Buitengebied Sint-Oe-
denrode’ met daarop het aanwezige agrarisch bouwvlak op
de planlocatie uitgelicht.
                                                               2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>2.1     Bestaande situatie                                         2.2     Initiatief
De planlocatie is gelegen binnen de gemeente Meierijstad,          Voor het plangebied wordt de bestemming gewijzigd van
ten oosten van de kern Nijnsel. De planlocatie staat kadastraal    ‘Agrarisch met waarden – Natuur- en landschapswaarden’ in
bekend als gemeente SINT-OEDENRODE, sectie L, perceel-             ‘Wonen’. Als gevolg hiervan wordt de agrarische bedrijfswo-
nummers 32 en 34. In de bestaande situatie zijn op de planlo-      ning omgezet naar een burgerwoning. Het nieuwe bouwvlak
catie een agrarische bedrijfswoning en een drietal (voorma-        wordt fors verkleind en strak om de bestaande woning gesi-
lige) agrarische bedrijfsgebouwen c.q. bijgebouwen met een         tueerd. Daarnaast wordt een bestemmingsvlak ‘Wonen’ op
gezamenlijke oppervlakte van 391 m2 aanwezig. Daarnaast is         maat gerealiseerd.
op het perceel een agrarisch bouwvlak met een oppervlakte
van ruim 4.000 m2 gelegen. De agrarische activiteiten op de
locatie zijn al enige tijd gestaakt en de milieuvergunning is in
2012 reeds ingetrokken.
                                                                                          104 m2
                                                                                              93 m2
                                                                   Nieuwe situatie planlocatie.
Luchtfoto bestaande situatie planlocatie.
                                                                 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Als onderdeel van het plan wordt het voormalige agrarische      bomenrijen, solitaire bomen, droge en natte boscomplexen
bijgebouw van 63 m2 aan de voorzijde van het perceel ge-        en kleinere hakboutbosjes. Door deze landschapselementen
sloopt. Dit zorgt ervoor dat de aanwezige bebouwing meer        zijn ook de open ruimten gevarieerd in omvang en vorm. Er
geclusterd op het perceel komt te liggen. Tevens wordt van      komen besloten landschapsdelen (b.v. boscomplexen) voor
de bestaande agrarische opslagloods de overkapping aan de       alsook open gebieden (b.v. bolle akkers en graslanden). Grote
achterzijde met een oppervlakte van 31 m2 gesloopt. In totaal   structuren en scherpe begrenzingen ontbreken. Wel zijn er lo-
wordt hiermee 94 m2 aan voormalige agrarische bedrijfsbe-       kale verschillen in openheid, hoeveelheid aanwezige bebou-
bouwing gesloopt. Op het perceel resteert 197 m2 aan bijge-     wing of bosschages, verkaveling en grondgebruik. De over-
bouwen bij de burgerwoning in de vorm van een garage (93        gangen zijn echter frequent en subtiel. In dit deelgebied ver-
m2) en een opslagschuur (104 m2). Bovenstaand is de nieuwe      tonen wegen een redelijk tot sterk bochtig patroon met rela-
situatie van het plangebied nader weergegeven.                  tief veel zijvertakkingen. Dit in tegenstelling tot de latere
                                                                heide- en broekontginningen
2.3     Het omliggende landschap
Landschapstype
De locatie aan de Lieshoutseweg is gelegen in een oude ont-
ginning (zie navolgende afbeelding). Het ontstaan van het
landschap van de oude zandontginningen gaat ver terug. Be-
palend was de intrede van de landbouw en veeteelt. De hoge
en droge gronden waren het meest geschikt voor de agrari-
sche bedrijfsvoering. Dat is ook de reden dat in Meierijstad
globaal drie zones met oude ontginningen te onderscheiden
zijn namelijk aan weerszijden van de Dommel, aan weerszij-
den van de Aa en de zone rondom Schijndel/Eerde. Het plan-
gebied aan de Lieshoutseweg is gelegen in de zone aangren-
zend aan De Dommel, ten oosten van de kern Nijnsel.
                                                                                                                Ligging plangebied
Het landschap van de oude zandontginningen is een halfopen,
kleinschalig landschap met een onregelmatig, organisch ge-
vormd wegen- en verkavelingspatroon. Er is een grote diver-     Kaart Landschapsanalyse Meierijstad: oude ontginningen.
siteit aan landschapselementen zoals lanen, houtwallen,
                                                              4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>OUDE ONTGINNINGEN                                             •   De verkaveling is kleinschalig en onregelmatig organisch
                                                                  gegroeid;
Hoe zien deze gebieden eruit (vorm)?                          •   Met verspreide bebouwing aan transparante linten dan
• Het oude agrarisch kampenlandschap met oude graslan-            wel in clusters (boerderijzwermen) verspreid in het land-
   den kent een kleinschalig afwisselend beeld met een ka-        schap;
   merstructuur;                                              •   Half open tot besloten van karakter door opgaande
• De onregelmatige blokvormige percelen worden vaak               kleine landschapselementen (coulisselandschap);
   omsloten door hagen en heggen en kunnen in gebruik         •   Vanaf de bebouwingslinten op de randen van beekdalen
   zijn als zowel grasland als bouwland;                          is tussen de bebouwing en de erfbeplanting door het
• De ondergrond van dit landschap is licht golvend van ka-        beekdal zichtbaar;
   rakter en bestaat uit zandgronden met een humusrijk        •   Vanuit dit kleinschalige landschap zijn verrassende sub-
   dek waarbij de grondwaterstand relatief diep ligt.             tiele doorkijkjes op de nabije kernen, waarvan de kerk-
• De oudeakker met een enkele boerderij aan de rand zijn          toren dan boven de beplanting uit steekt;
   kleinschaliger dan de grote open akkers met daarom-        •   Zachte overgangen binnen dit oude kampenlandschap
   heen een lint aan boerderijen.                                 en naar de beekdalen toe;
• De bolle akkers zijn duidelijk te herkennen als open ak-    •   Duidelijk contrast met de jonge ontginningen die veel
   ker omgeven door een besloten rand van erven, bebou-           opener van karakter zijn, grootschaliger en met rechte
   wing en erfbeplantingen.                                       lijnen in plaats van kromme gebogen lijnen;
• In de oude ontginningen is het wegenpatroon kronkelig
   en loopt om de oude akkers heen;                           Hoe worden deze gebieden gebruikt (functie)?
• Enkele wegen zijn beplant met eik, beuk en populier;        De oude ontginningen worden gedifferentieerd gebruikt
• Karakteristiek zijn de kavelgrensbeplantingen van hout-     door zowel agrariërs met weilanden en akkers, als burgers
   singels en wallen en de vele diverse erfbeplantingen,      met woningen en bedrijven. Door het kleinschalige afwisse-
   met esdoorn, beuken en haagbeukenhagen;                    lende karakter is het ook aantrekkelijk voor recreatief mede-
• Verschillende oude veldwegen zijn nog van zand en zijn      gebruik.
   al dan niet begeleid door bomen;
• De oude bouwlanden en oude boerderijen staan op de          Hoe worden deze gebieden gewaardeerd (betekenis)?
   hogere plekken in het landschap, vaak in de buurt of aan   • Dit zeer afwisselende landschap met haar vele gradiën-
   de rand van een beek en in de nabijheid van voormalige         ten is waardevol voor mens en dier;
   woeste gronden als heide en broeklanden;                   • Het landschap heeft een divers aanblik door de onregel-
                                                                  matige verkavelingspatronen, het open en besloten
                                                            5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>    beeld, de kronkelige wegen en de oudere bebouwing,
    afgewisseld met nieuwere bebouwing;
•   Dit zeer oude organisch gegroeide landschap is rijk aan
    relicten en verhalen;
•   Deze gebieden zijn cultuur(historisch) van aard en uiter-
    lijk met een goede mix van groene en rode elementen
    en structuren. Door de vele opgaande groene beplan-
    tingsstructuren is het een aangenaam verrassend land-
    schap. Je weet nooit wat er om de bocht komt.
2.4     Historische kaarten
Wanneer de historische kaarten van de omgeving, zoals on-
derstaand weergegeven, worden bestudeerd is te zien dat op
de kaart van 1850 het plangebied en haar directe omgeving al
ontgonnen was, waarbij ter plaatse al een gehucht van enkele
boerderijen (De Zandhoef) nabij De Dommel aanwezig was.
                                                              6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>3.      Kwaliteitsverbetering van het landschap                        of bedrijf in bestemming Wonen of wonen met VAB aan-
                                                                       duiding, of andere bestemming, zoals Horeca, Maatschap-
Bij de voorgenomen ontwikkeling dient voldaan te worden                pelijke Doeleinden of Recreatie, mits het bestemmingsvlak
aan de vereisten van de versterking van de landschappelijke            wordt verkleind tot maximaal 5000 m², overtollige voor-
kwaliteit (tegenprestatie) ex artikel 3.9 van de Interim omge-         malige bedrijfsbebouwing wordt gesloopt en maximaal
vingsverordening Noord-Brabant. Hiervoor wordt aansluiting             500 m² voormalige agrarische bedrijfsbebouwing resteert.
gezocht bij de regeling ‘Kwaliteitsverbetering landschap Sint-
Oedenrode’ van de gemeente Meierijstad. De regeling vindt          Bij onderhavig initiatief wordt het bestemmingsvlak Wonen
haar grondslag in . In de regeling wordt in nadere invulling ge-   verkleind tot 3.065 m2 en wordt de voormalige agrarische be-
geven aan de inspanningen die voor niet-planmatige ontwik-         drijfsbebouwing teruggebracht tot in totaal 199 m2. Dit bete-
kelingen (afzonderlijke initiatieven in het buitengebied) van      kent dat het initiatief valt onder categorie 2 en hiermee een
toepassing zijn. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in de       goede landschappelijke inpassing op basis van een goedge-
volgende drie categorieën:                                         keurd landschapsplan is vereist.
- Categorie 1:    geen inspanning;                                 De gemeente Meierijstad heeft in haar bestemmingsplan
- Categorie 2:    een goede landschappelijke inpassing op          ‘Harmonisatie van diverse regelingen – laaghangend fruit’ in
                  basis van een goedgekeurd landschapsplan         Artikel 7.15 een regeling opgenomen waarmee via sloopbo-
                  en borging van uitvoering en beheer;             nus de toegestane oppervlakte aan bijgebouwen van 150 m2
 - Categorie 3:   toepassing van de forfaitaire methode,           kan worden vergroot tot maximaal 300 m2. Hierbij geldt dat
                  waarbij uitgegaan wordt van 20 % van de          voor iedere 1 m2 die gesloopt wordt, de toegestane opper-
                  grondwaardevermeerdering in primair agra-        vlakte aan bijgebouwen met 0,5 m2 mag worden vergroot. Bij
                  risch gebied en 25% in agrarisch gebied met      onderhavig initiatief resteert na sloop van de overtollige voor-
                  waarden.                                         malige agrarische bedrijfsbebouwing 197 m2 aan bijgebou-
                                                                   wen bij de woning. De voorgenomen sloop van 94 m2 aan be-
In de regeling alsmede in het Afsprakenkader kwaliteitsverbe-      bouwing maakt het mogelijk om deze 47 m2 extra aan bijge-
tering landschap in Noordoost-Brabant is de voorgenomen            bouwen (bovenop de rechtstreeks toegestane 150 m2) te
ontwikkeling aangemerkt als een ontwikkeling in categorie 2.       handhaven.
De ontwikkeling betreft:
▪   Wijziging bestemming agrarisch - agrarisch bedrijf (inclu-
    sief agrarisch verwant en agrarischtechnisch hulpbedrijf)
                                                                 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>4.1      Inpassingsplan
Met de landschappelijke inpassing (afbeelding hiernaast en
bijlage 1) wordt aangesloten op de bestaande situatie en de
potentiële waarden en kwaliteiten in en rondom het plange-
bied. In voorliggend rapport wordt verantwoord hoe de ge-
wenste ontwikkeling op een duurzame en landschappelijke
manier in de bestaande situatie kan worden geïntegreerd.
Om de planontwikkeling mogelijk te maken zijn een aantal in-
richtingsmaatregelen voorgesteld die op basis van het plan-
voornemen, de beleidskaders en kennis van het landschap en
locatie zijn geselecteerd. Een en ander is hiernaast weergege-
ven, gevolgd door een nadere motivering van de gekozen in-
passingsmaatregelen.
In de hiernaast weergegeven afbeelding is inzichtelijk ge-
maakt welke maatregelen onder de landschappelijke inpas-
sing vallen en welke maatregelen als worden beschouwd als
erfinrichting. In het kader van de landschappelijke inpassing
wordt aan de achterzijde van het woonperceel, ten behoeve
inpassing van de te handhaven opslagschuur in het haar om-
ringende landschap, een zone met struweel aangeplant. In
het kader van de erfinrichting wordt aan de voorzijde van het
perceel en aan de oostelijke perceelsgrens een beukenhaag
aangeplant. Daarnaast blijven de cultuurhistorisch waarde-
volle lindes, gesitueerd aan de voorzijde van de woonboerde-     Landschappelijke inpassing
rij, gehandhaafd. Tevens wordt als eindmarkering van het
woonperceel aan de achterzijde een solitaire notenboom           Erfinrichting
aangeplant. Tot slot wordt de van oudsher aanwezige histori-
sche lijnstructuur (oude zandweg) middels het plan gerespec-
teerd en in ere hersteld.
                                                               8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>1.     Aanplant van beukenhaag                                   Beheer
                                                                 • Knip- en/of scheerwerkzaamheden worden alleen ver-
                                                                     richt in de periode tussen 15 juli en 15 maart.
                          1.
                                 2.                              • De beheereenheid wordt in een cyclus van minimaal
           1.                              3.
                                                                     eenmaal per 3 jaar en maximaal eenmaal per jaar ge-
                                                                     snoeid (geknipt/geschoren) Na het knippen of scheren
                                          1.                         heeft de heg een minimale hoogte van 0,8 meter.
                                                                 • Grondbewerking van aanliggende landbouwgrond mag
                                                                     niet leiden tot schade aan het element.
                                                                 • Het element mag niet worden beschadigd door vee.
                                                                 • Niet branden in of in de directe omgeving van het ele-
                                                                     ment.
                                                                 2.     Aanplant van solitaire boom
Aan de voorzijde van het perceel en aan de oostelijke per-
ceelsgrens wordt een beukenhaag aangeplant als onderdeel
van de erfinrichting van het perceel.
Geschoren heggen zijn al eeuwen te vinden in het Neder-
landse cultuurlandschap. In Brabant vooral op en rond erven.
Ze dienden als veekering en eigendomsmarkering. Heggen
zijn geliefd bij mussen, een ooit algemene soort die nog
steeds in aantal achteruit gaat. Daarnaast heeft de Beuken-
haag het voordeel dat deze het gehele jaar een dichte afschei-   Aan de achterzijde van het perceel wordt een solitaire boom
ding vormt.                                                      aangeplant als onderdeel van de erfinrichting van het perceel.
                                                               9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Solitaire bomen zijn, in tegenstelling tot bomen die in een bos    Aan de achterzijde van het woonperceel, als onderdeel van de
staan, in staat zich volledig vrij groeiend te ontwikkelen met     landschappelijke inpassing van de te handhaven opslagschuur
een natuurlijke kroonvorm en zijn daarom kenmerkende ele-          in het haar omringende landschap, wordt een zone struweel
menten in het landschap.                                           aangeplant.
Beheer                                                             Struweelranden ontstaan door extensief beheer, waarbij de
Beheer is bij een solitaire boom niet of nauwelijks nodig. Door    natuur haar gang kan gaan. Afhankelijk van het beheer domi-
middel van een visuele beoordeling kan worden bekeken of           neren ruigtekruiden, struiken of een combinatie van beide.
onderhoudssnoei noodzakelijk is. Het verdient aanbeveling          Een struweelrand kan zowel vrij, als aansluitend aan een an-
om regelmatig zogeheten zuigers, schurende takken en dood          der element liggen. Struweelranden dienen vaak als over-
hout te verwijderen. Snoeien kan over het algemeen in de           gangsgebied tussen agrarisch gebruikte percelen en bossen,
wintermaanden, met uitzondering van haagbeuk, walnoot,             en zijn dan een soort naar voren geschoven bosrand. Als stru-
wilde paardenkastanje, esdoorn en berk. Deze soorten kun-          weelranden gunstig liggen ontstaat een warmer microklimaat
nen het beste gesnoeid worden in de periode september-be-          dat belangrijk is voor broedvogels, insecten, amfibieën en
gin januari in verband met sapuittreding of bloeden.
                                                                   reptielen. Het struweel wordt aangeplant met de volgende
                                                                   soorten:
3.      Aanplant van struweel
                                                                   ▪   Hazelaar
                                                                   ▪   Meidoorn
                                                                   ▪   Venijnboom
                                                                   ▪   Lijsterbes
                                                                   ▪   Sleedoorn
                                                                   ▪   Berk
                                                                   Beheer
                                                                   • Ten minste 75% van de oppervlakte van het element
                                                                       wordt als hakhout beheerd. De gemiddelde diameter van
                                                                       het hakhout, behoudens de eventuele overstaanders, is
                                                                       maximaal 15 cm op 1 m boven de hakhoutstoof (beheer-
                                                                       eenheden met grotere dikte dienen afgezet te worden).
                                                                10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>• Snoeiwerkzaamheden worden uitgevoerd in de periode
  tussen 1 november en 15 maart; takken die over aan-
  grenzende percelen hangen mogen het hele jaar worden
  teruggesnoeid.
• Snoeihout mag op stapels of rillen in het element ver-
  werkt worden voor zover het de stoven die opnieuw uit
  moeten lopen die opnieuw uit moeten lopen niet
  schaadt. Als snoeihout versnipperd wordt mogen de
  snippers niet verwerkt worden in het element.
• Ongewenste houtsoorten, zoals Amerikaanse vogelkers,
  Amerikaanse eik, Robinia en Ratelpopulier mogen me-
  chanisch (uitgraven, afzagen, uitfrezen) worden bestre-
  den.
                                                          11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>LANDSCHAPPELIJK INPASSINGSPLAN

Lieshoutseweg 49 , Sint-Oedenrode

LANDSCHAPPELIJKE ELEMENTEN

1. Beukenhaag rondom voortuin y N

2. Landschappelijke boom op achtererf (Waln ot) \

3. Inheems struweel ter afscherming van bebouwingsensemble

4. Handhaven cultuurhistorisch waardevolle lindes /
5. Handhaven historische lijnstructuur (vanaf 1953. eg)

Lies i MW | LANDSCHAPPELIJK INPASSINGSPLAN
jä m | straat Lieshoutseweg 49
Fi bist plaats Sint-Oedenrode

q ‚| schaal 1:300 @ a3
N ik datum 24-08-2021
getekend KvH

dramyuordeysipen 4 vin

</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Bijlage 2 Verkennend bodemonderzoek Lieshoutseweg 49
NL.IMRO.1948.BGO000BP0012023P-VG01 Pagina: 19 van 60 Datum:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Locatie aan de Lieshoutseweg 49

te Sint-Oedenrode
Betreft Verkennend NEN-bodemonderzoek
Opdrachtnummer MB-8241
Opdrachtgever Bouwburo 3D

Meidoornstraat 18
5492 EC Sint Oedenrode

Opgesteld door : Ing. M.J.M. Vervoort Paraaf: /
Gezien : Ing. H.C.M. Bosch Paraaf:
Status : Definitief
Codering : VO
Datum rapport : 20 april 2011

= OEL i i was Telefoon/Fax:
NEN BEONE ingenieursbureau é > kaj 898

A F 0499 - 47 72 02

5690 AB Son 2001-2002-2018

</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Opdracht : MB-8241
Project : Locatie aan de Lieshoutseweg 49
Plaats : Sint-Oedenrode

SAMENVATTING ONDERZOEKSRESULTATEN

1. Locatie-aanduiding/rapportgegevens

Opdrachtnummer : MB-8241

Soort onderzoek : Verkennend, conform NEN 5740
Adres : Lieshoutseweg 49

Gemeente : Sint-Oedenrode

Opdrachtgever : Bouwburo 3D ~

Projectadviseur : Ing. M.J.M. Vervoort

Datum rapport : 20 april 2011

Opp. Locatie : Circa 2.400 m?

Coördinaten : X= 162,53 y= 396,58

2. Aanleiding en doel onderzoek

Het onderzoek in het kader van de Bouwverordening heeft tot doel het, middels een steekproef,
vaststellen van de kwaliteit van de bodem met het oog op de voorgenomen nieuwbouw.

Aan de hand van het onderzoek dient te worden nagegaan of op de locatie redelijkerwijs geen
verontreinigende stoffen in de grond of in het freatisch grondwater boven de streef- of achter-
grondwaarde aanwezig zijn.

3. Hypothese
Onverdacht (ONV).

4. Uitslag van het onderzoek

Bovengrond: MM1: zink > tussenwaarde,
cadmium, lood, PAK en som PCB's > achtergrondwaarde,
overige onderzochte parameters < achtergrondwaarde of detectiegrens.
MM2: - alle onderzochte parameters < achtergrondwaarde of detectiegrens.

Ondergrond: MMS: alle onderzochte parameters < achtergrondwaarde of detectiegrens.

Grondwater: BO1: alle onderzochte parameters < streefwaarde of detectiegrens.

5. Conclusie en aanbevelingen

Het geheel aan onderzoeksresultaten (o.a. veldwaarnemingen, aanvullende historische informatie
en analyseresultaten getoetst aan het desbetreffende kader) geeft aanleiding de gestelde hypothe-
se te verwerpen. In de puin-, baksteen- en kolengruishoudende bovengrond is een matige veront-
reiniging met zink aangetoond. Daarnaast zijn lichte verontreinigingen met cadmium, lood, PAK en
som PCB's gemeten. In de zintuiglijk onverdachte boven- en ondergrond en het grondwater zijn
geen verontreinigingen met de onderzochte parameters aangetoond.

Het criterium voor nader onderzoek wordt voor zink in bovengrondmengmonster MM1 overschre-
den, nader onderzoek wordt derhalve noodzakelijk geacht.

INPIJN-BLOKPOEL ingenieursbureau A kt nd 02
Postbus 94 Se F 0499 - 47 72 02

5690 AB Son 2001-2000-2018

</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Opdracht : MB-8241
Project : Locatie aan de Lieshoutseweg 49
Plaats : Sint-Oedenrode

Middels het nader onderzoek kan de omvang van de geconstateerde verontreiniging aan zink in
grondmengmonster MM1 worden bepaald. Uiteindelijk dient te worden bepaald of hier sprake is
van een 'geval van ernstige bodemverontreiniging' en derhalve van een saneringsnoodzaak in het
kader van de Wet Bodembescherming. Hiervan is sprake indien meer dan 25 m° sterk verontrei-
nigde grond aanwezig is. In eerste instantie zouden hiertoe de individuele monsters van het betref-
fende grondmengmonster MM1 separaat op zink geanalyseerd kunnen worden. Hiertoe dienen de
betreffende boringen herplaatst te worden. In een 2°° fase nader onderzoek kunnen aanvullende
boringen en analyses aan de orde zijn.

Resumerend kan bij beoordeling van het geheel aan onderzoeksresultaten gesteld worden dat de
aangetroffen bodemkwaliteit (nog) niet aanvaardbaar wordt geacht en zodoende geen belemme-
ring vormt voor de geplande nieuwbouw.

De constatering dat bepaalde gehalten de desbetreffende achtergrondwaarde overschrijden, kan
wel consequenties hebben bij eventuele grondafvoer; de vrijkomende grond is buiten het perceel
niet noodzakelijkerwijs multifunctioneel toepasbaar. Afhankelijk van de bestemming en toepassing
zal bij afvoer van de grond om een onderzoek conform het protocol uit het Besluit bodemkwaliteit
worden gevraagd (AP-04). In afwachting op de resultaten van het nader onderzoek worden graaf-
werkzaamheden ter plaatse van de verontreiniging afgeraden

6. Verzendlijst:

3 x Bouwburo 3D te Sint-Oedenrode, t.a.v. de heer M. Vermulst.

INPIJN-BLOKPOEL ingenieursbureau De Telefoon/Fax:
Postbus 94 wee E T 0499 - 47 17 92
obama F 0499 - 47 7202

5690 AB Son 2001-2002-2018

</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Opdracht : MB-8241
Project : Locatie aan de Lieshoutseweg 49
Plaats : Sint-Oedenrode

INHOUDSOPGAVE
1: INEEIDING coupe mnenen peseennensanauaeneeces 1
2. RESULTATEN VOORONDERZOEK.....scccssssccsssecsssesersseusssansssssesessscessonsersnncessessosesseeeesenensessseenseees 2
2.1 _ LIGGING/OMGEVING...........cccccccccseecseeccssessceccsuusssucecececceneseceusueesseseuecusseesevsussssecececersscecessetesesteeeeees 2
2.2 _ GEBRUIK/BESTEMMING .........cccccccccseceecceceessssccecececessusesecececsurutuuauaueusessesasussessssssvstessuetessteseseseseecenees 2
2.3 _ HISTORISCHE INFORMATIE........cccccccessssceeccsuececucssececcersecessaseessuecueeescssssseseauesssscesssecsseecesscseeseeteasevens 2
2.3.1 Historisch kaartmateriaal … … … nennen ennen 2
23.2 Gemeentelijke archieven … … nnn nnnnennenrverdenenvennerne eenden nennen. 3
233 Achtergrondwaarden ..0.......ccccccccsesececseseessesceessescensenssessesssssscssccereseaasenseeasesseaseatsuersensenesatasace 3
2.3.4 INCIVIQWS ooo cece ccc ce cece cccccccesseceseccecceccecceceececceeeesseseesueeessseceessesststttttsstesessrststsssssestssssserseeessees 3
285 Eigen arcHevenurssnesnr eenen arena. 3
2.4 BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE 00.0.2... ..ceceeeececsssssseseesececeueuucuesecesececsusuaueseeeescesseecusuececeeseccecess 3
3. OPZET ONDERZOEK REN elinnannnnensanansenanssunnnnmsn naan TANA AASKTANGON Wed kwis aniwkksede rilde 4
3.1 GEHANTEERDE ONDERZOEKSOPZET......000ccccccecsccccsssscecccsesecseensceeecesseecesesseeetacauessusesessssessseeesseeeessess 4
3.2 AFWIJKINGEN TEN OPZICHTE VAN DE GEHANTEERDE NORM... 4
4. VELDWERKZAAMHEDEN nnen nanneneneeneeeeenseneenersnnemensenmensnaansenenanneeesnensensnnoooonsnnsooeuunns oon 5
4.1 UITVOERING. ......ccccccceseccseeeseeeecessceecesuuecesucceseucessssecesenseeceueaserettessecesuauesdusasuecesstsssessscseesetesseeestsesess 5
4.2 ORGANOLEPTISCHE BEOORDELING...........000cccccccsceceeeeceesscecessecscsecessseesssesesssessccsssceaescuatesevueseseceeece 5
4.3 MONS TERNAME 2 ssceceoeziss eecneceveesccseiss sdangiecssscessseasenceeennereonnneenerennenenenenpeneuetanrenteernusuaaraccaanseencnvenceneers 5
5. LABORATORIUMONDERZOEK .......:s:ssssssscesseseesssenesscnceestennaneenscssesssneeecaneenesensenessseeecsnanacpessasessnes 6
5,71 GROND: rerseererverrrenenme EN EERE dc coccnennaacenacnesacemeareceneeerce 6
5.2. GRONDWATER (cece n 9
6. ONDERZOEKSRESULTATEN a enennenaneneneenenenaanetenenensseansoensonsonensonaoontonsenanenc ovens 10
6.1 TOETSINGSKADER … nanne enennnennenseenenenen evene 10
6.2 _LABORATORIUMRESUETATEN komaga aitan nanms inenen eenn on an aac aanmaken eene 10
7. INTERPRETATIE ONDERZOEKSRESULTATEN na naaneenenennenensneneeersnensannnsenensannsesersansoen 11
TA RESULTATEN ..........cccceccccceeceeeeceseesseeesssececsssacsscevevesesuaauaeesssutsesiesesseseceseessssseecssserstsseseeeseveeentrttececs 11
PA TOELCHING evenement encanenennnenneonmenensreevameenenneraenanncensamaanavonnamewe 11
8. CONCLUSIE naa neeenensenenaesenenneneensaanenaaneusanernansenannaneastekanearensstssanksoankosanhanssranss aan 12
BIJLAGEN:
1 situering locatie (SIT-01)
1 situatietekening (SIT-02)
4 bijlagen boorstaten
12 laboratoriumcertificaten
1 legenda boorprofielen
INPIJN-BLOKPOEL ingenieursbureau iS: Tito n/a
Postbus 94 5 3 T0499-47 17 92
os F 0499 - 47 72 02

5690 AB Son sonccca.20t8

</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Blz. 1

Opdracht : MB-8241
Project : Locatie aan de Lieshoutseweg 49
Plaats : Sint-Oedenrode

1. INLEIDING

Door Bouwburo 3D is ons bureau opdracht gegeven een verkennend bodemonderzoek uit te voe-
ren ter plaatse van het perceel aan de Lieshoutseweg 49 te Sint-Oedenrode.

Het onderzoek in het kader van de Bouwverordening heeft tot doel het, middels een steekproef,
vaststellen van de kwaliteit van de bodem met het oog op de voorgenomen nieuwbouw van een
(woon)boerderij. Aan de hand van het onderzoek dient te worden nagegaan of op de locatie rede-
lijkerwijs geen verontreinigende stoffen in de grond of in het freatisch grondwater boven de streef-
of achtergrondwaarde aanwezig zijn.

Het onderzoek is niet bedoeld om de aard en omvang van een eventuele verontreiniging aan te
geven en is verricht conform de omschrijving in onze offerte d.d. 2 februari 2011, met kenmerk
22929SM/RBH.

Inpijn-Blokpoel voert milieukundige werkzaamheden uit volgens de betreffende BRL SIKB protocol-
len:

* BRL SIKB 1000: monsterneming voor partijkeuringen;
e BRL SIKB 2000: veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek;
* BRL SIKB 6000: milieukundige begeleiding en evaluatie bodemsanering.

De veldwerkzaamheden in het kader van onderhavig onderzoek zijn uitgevoerd conform de BRL
SIKB 2000, zie hiervoor ook hoofdstuk 4.

Wij merken hierbij op dat Inpijn-Blokpoel Son Milieu B.V. geen enkel belang heeft bij de resultaten
van het uitgevoerde bodemonderzoek.

INPIJN-BLOKPOEL ingenieursbureau Ea Tetetoorlr ae,
Postbus 94 EN LE T 0499 - 47 17 92
os kh si F 0499 - 47 72 02

5690 AB Son 200 õa

8

</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Blz. 2

Opdracht : MB-8241
Project : Locatie aan de Lieshoutseweg 49
Plaats : Sint-Oedenrode

2. RESULTATEN VOORONDERZOEK

Ten behoeve van het vooronderzoek is op basis van het gestelde in de NEN 5725 gebruik ge-
maakt van historisch en recenter kaartmateriaal, grondwaterkaarten, gemeentelijke archieven
(bouwvergunningen, milieuvergunningen, tanks, bodemonderzoeken), alsmede onze eigen archie-
ven. Het resultaat van het vooronderzoek is als volgt.

21 Ligging/omgeving

De onderzoekslocatie betreft het perceel aan de Lieshoutseweg 49 te Sint-Oedenrode en heeft
een oppervlakte van circa 2.400 m?. De coördinaten volgens het R.D.-stelsel zijn x = 162,53 en

y = 396,58. Kadastraal staat het perceel bekend onder (kadastrale) gemeente Sint-Oedenrode,
sectie L, nummer 32.

De locatie is gelegen in het buitengebied ten zuidoosten van de kern van Sint-Oedenrode. De om-
geving van de locatie bestaat hoofdzakelijk uit woningen met tuin, agrarische gebied en openbare
wegen. De Lieshoutseweg bevindt zich ten zuiden van onderhavig onderzoeksterrein.

De regionale ligging van de locatie is weergegeven op de bijlage SIT-01.

2.2 Gebruik/bestemming

Ten tijde van de veldwerkzaamheden, in maart 2011, was op het perceel een boerderij met een
oude schuur aanwezig. Op het westelijke terreindeel bevindt zich een puinpad, lopende vanuit de
Lieshoutseweg in noordelijke richting. Ook ten oosten van de boerderij is sprake van een puinpad.
Het buitenterrein, direct ten noorden van de boerderij, is voorzien van een betonverharding. Het

overige gedeelte is in gebruik als tuin (onverhard).

Gepland is de sloop van de bestaande boerderij, waarna een nieuwe (woon)boerderij wordt gerea-
liseerd.

2.3 Historische informatie

Uit historisch en recenter kaartmateriaal, de gemeentelijke archieven en onze eigen archieven, is
de navolgende relevante informatie naar voren gekomen betreffende onderhavige onderzoeksloca-
tie en de directe omgeving hiervan.

2.3.1 Historisch kaartmateriaal

Blijkens historisch kaartmateriaal was hier midden 19° eeuw sprake van agrarisch gebied. Begin
20° eeuw is deze situatie weinig veranderd.

Op recenter kaartmateriaal, midden jaren '80 van de vorige eeuw, is de huidige situatie reeds
waarneembaar. Zo ook op een luchtfoto uit 1989, een topografische kaart van midden jaren '90 en
een topografische kaart van 2004.

INPIJN-BLOKPOEL ingenieursbureau as Telefoon/Fax:
Postbus 94 El be T 0499 - 47 17 92
Ka F 0499 - 47 72 02

5690 AB Son ‘2oot-2002-2018

</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Nh,

Blz. 3

---, Opdracht: MB-8241
Project : Locatie aan de Lieshoutseweg 49
Plaats : Sint-Oedenrode

232 Gemeentelijke archieven

In de gemeentelijke archieven zijn de navolgende relevante gegevens voorhanden:

* Blijkens het, overigens niet noodzakelijkerwijs volledige, tankarchief is op of in de directe omge-
ving van onderhavige locatie geen sprake (geweest) van onder-/ of bovengrondse olietanks.

e Verder zijn er voor zover bekend in het verleden geen bodemonderzoeken uitgevoerd. Tevens
zijn er geen gevallen van bodemverontreiniging bekend.

e In het kader van de Hinderwet/Wet milieubeheer zijn de volgende gegevens voorhanden:
o in 2006 is een melding ingediend in het kader van het Besluit melkveehouderij Milieube-

heer.

233 Achtergrondwaarden
Voor zover bekend zijn voor deze regio geen eenduidige achtergrondwaarden vastgesteld.

2.3.4 Interviews
Uit interviews met betrokkenen zijn geen aanvullende relevante punten naar voren gekomen voor
onderhavig bodemonderzoek.

2.35 Eigen archieven

Uit onze eigen archieven blijkt dat door ons bureau in het verleden in de directe omgeving van de
onderzoekslocatie (straal < 200 m) geen bodemonderzoeken zijn uitgevoerd.

24 Bodemopbouw en geohydrologie

Tot een diepte van 2,1 m - mv bestaat de bodemopbouw uit zeer fijn zand, dat met name in de
bovengrond humushoudend is. Daaronder is tot de verkende diepte van 2,1 m - mv een zandige
leemlaag aangetroffen. Voor een meer uitgebreide beschrijving wordt verwezen naar de boorstaten
in de bijlagen.

De hierboven beschreven bodemopbouw is een onderdeel van een deklaag van circa 25 meter
dikte, dat overwegend is opgebouwd uit fijn tot matig grove zanden, met plaatselijk leem, klei en
veen behorende tot de Nuenen Groep. Hieronder bevindt zich het 1° watervoerende pakket met
een dikte van circa 60 meter welke overwegend bestaat uit grove grindhoudende zanden, met
plaatselijk dunne kleilaagjes. In hydrologische zin is de deklaag op te vatten als een watervoerend
pakket, waarin zich freatisch grondwater bevindt.

De grondwaterspiegel in peilbuis B01 is tijdens het onderzoek aangetroffen op 0,89 m - mv. Er
wordt op gewezen dat deze waarneming een momentopname is en dat het grondwaterniveau af-
hankelijk is van o.a. het jaargetijde en de bodemopbouw.

Uit archief- en literatuurgegevens (grondwaterkaart TNO-DGV) valt af te leiden dat de regionale
stroming van het freatisch grondwater een overwegend noordwestelijke richting heeft.

INPIJN-BLOKPOEL ingenieursbureau AN Telefoon/Fax:
Postbus 94 Fi e T 0499 - 47 17 92
KA F 0499 - 47 72 02

5690 AB Son 2001-2002-2018

</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Biz. 4

Opdracht : MB-8241
Project : Locatie aan de Lieshoutseweg 49
Plaats : Sint-Oedenrode

3. OPZET ONDERZOEK

3.1 Gehanteerde onderzoeksopzet

Op basis van de doelstelling van het onderzoek is de te volgen opzet gebaseerd op de "onder-
zoeksstrategie bij verkennend bodemonderzoek", de Nederlandse Norm (NEN) 5740.

Aan de hand van de beschikbare (historische) gegevens, als weergegeven in de rapportage van
het vooronderzoek, is uitgegaan van de hypothese onverdachte locatie (ONV) met een terrein-
grootte van circa 2.400 m*. Er werden geen concentraties van stoffen boven de streefwaarde of het
(lokale) achtergrondniveau verwacht. Derhalve is de strategie 5.1 uit de NEN 5740 gevolgd, de
voorgeschreven boringen zijn evenredig over het buitenterrein (zie § 3.2) verdeeld.

Opmerking
Bij de interpretatie van het totaal aan onderzoeksresultaten dient, gezien de gevolgde strafegie die

is gericht op een indicatieve beoordeling van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem, reke-
ning gehouden te worden met een zeker restrisico. Het kan dan gaan om het voorkomen van loka-
le kernen als gedempte sloten, verontreinigende stoffen in gesloten verpakkingen of slecht oplos-
bare stoffen voor zover dit buiten het geheel aan beschikbare (historische) gegevens valt. Tevens
wordt erop gewezen dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname is.

3.2 Afwijkingen ten opzichte van de gehanteerde norm

In afwijking van het gestelde in de NEN 5740 worden de resultaten uit het vooronderzoek integraal
gerapporteerd. Eventueel verdere afwijkingen worden in het navolgende gemotiveerd weergege-
ven.

e De gemeten gehalten aan organische stof en lutum in de bovengrond van MM2 worden tevens
representatief geacht voor de bovengrond van MM1.

e De aanwezige puinverhardingslagen (< 50% gronddeeltjes) kunnen niet aan het "grondkader”
worden getoetst. Deze worden, b.v. in het kader van nuttig hergebruik, beoordeeld op uitloging
van anorganische en samenstelling van organische componenten. Vooralsnog zijn dergelijke
verhardingslagen niet in het onderzoek opgenomen. De onderliggende bodemlaag kan wel
door middel van uitloging worden belast. Kansrijke stoffen, met name zware metalen, worden
al met het samenstellingsonderzoek uit de standaardopzet meegenomen.

e Daar inpandig niet kon worden geboord, zijn de boringen evenredig over het buitenterrein ver-
deeld. Omtrent de bodemkwaliteit onder het pand kan derhalve geen uitspraak worden ge-
daan.

Verdere afwijkingen zijn niet aan de orde.

INPIJN-BLOKPOEL ingenieursbureau Za” Telefoon/Fax:
Postbus 94 E e T 0499 - 47 17 92
Spheres F 0499 - 47 72 02

5690 AB Son soot coe zor

</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Blz. 5

Opdracht : MB-8241
Project : Locatie aan de Lieshoutseweg 49
Plaats : Sint-Oedenrode

4. VELDWERKZAAMHEDEN

Inpijn-Blokpoel is gecertificeerd voor de BRL 2000 ‘veldwerk bij milieuhygiënisch onderzoek’. De in
het kader van onderhavig onderzoek verrichte werkzaamheden zijn dan ook onder dit certificaat
uitgevoerd, conform de VKB-protocollen 2001 en 2002.

4.1 Uitvoering

Ten behoeve van het bodemonderzoek zijn 12 boringen verricht, genummerd B01 tot en met B12.
De diepten van de boorpunten alsook de afwerking en codering zijn weergegeven in de navolgen-
de tabel:

Boring Diepte in cm-mv Filterdiepte in cm-mv
BO1 360 258 - 358
B02 200 -

B03 200 -

B04 50 -

B05 50 -

BO6 50 =

B07 50 -

B08 50 -

Bog 50 -

B10 50 -

B11 50 -

B12 50 -

De boringen zijn evenredig over het buitenterrein verdeeld. De plaats van de boringen is ingete-
kend op de situatietekening bijlage SIT-02.

4.2 Organoleptische beoordeling

Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn als volgt afwijkingen ten opzichte van een
‘natuurlijke’ samenstelling van de bodem geconstateerd, die mogelijk kunnen duiden op de aanwe-
zigheid van een grond- of grondwaterverontreiniging.

Boring = Diepte in cm-mv__ Organoleptische waarneming

B01 0-40 zwak kolengruishoudend, matig puinhoudend
B02 0-30 volledig baksteen
30 - 80 sporen baksteen
B03 0-10 volledig baksteen
10-55 sporen baksteen
Bog 8 - 50 sporen baksteen

De opgeboorde grond is door de veldmedewerker globaal zintuiglijk onderzocht op de aanwezig-
heid van asbestverdachte bijmengingen. Hierbij zijn geen verdachte materialen waargenomen.
Opgemerkt wordt echter dat hier geen onderzoek conform NEN 5707 of NEN 5897 is uitgevoerd,
er zijn dan ook geen proefsleuven of proefgaten gegraven.

4.3 Monstername

De boringen zijn vanaf maaiveld tot een maximale diepte van 2,0 m - mv over verschillende trajec-
ten bemonsterd, afhankelijk van de te onderscheiden bodemlagen en organoleptische waarnemin-
gen. Een en ander is vermeld op de boorstaten in de bijlagen. Het grondwater uit peilbuis B01 is na
goed doorpompen d.d. 25 maart 2011 bemonsterd.

INPIJN-BLOKPOEL ingenieursbureau DN Telefoon/Fax:
Postbus 94 En e T 0499 - 47 17 92
Kn F 0499 - 47 72 02

5690 AB Son 2001-2002:2018

</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Biz. 6

Opdracht : MB-8241
Project : Locatie aan de Lieshoutseweg 49
Plaats : Sint-Oedenrode

5. LABORATORIUMONDERZOEK

Bij de hierna gepresenteerde resultaten is het toetsingskader aangegeven, afkomstig uit de Circu-
laire bodemsanering 2009. S is de streefwaarde, AW de achtergrondwaarde en | is de interventie-
waarde, Een beschrijving van het toetsingskader wordt verder in dit rapport gegeven.

5.1 Grond
De volgende grondmengmonsters zijn voor het laboratoriumonderzoek samengesteld:
Mengmonster Boring Diepte in cm-mv Analysepakket
MM1 BOT 0- 40 NEN-grond pakket
B02 30- 80
B03 10- 55
B09 8- 50
MM2 B04 O- 50 NEN-grond pakket
B05 O- 50
B06 0- 50
B07 O- 50
Bos 0- 50
B10 0- 50
B11 O- 50
B12 O- 50
MM3 B01 40- 80 NEN-grond pakket
80- 130
B02 80- 110
110- 160
B03 105- 120

NEN-grond pakket:

* - zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink);
polychloorbifenylen (PCB's );

e polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK 10 VROM);

e minerale olie.

Toelichting samenstelling/selectie grondmengmonsters:

MM:  puin-, baksteen- en kolengruishoudende zandmonsters uit de bovengrond:
MM2: zintuiglijk onverdachte zandmonsters uit de bovengrond;
MM3: zintuiglijk onverdachte zandmonsters uit de ondergrond.

Het resultaat van het laboratoriumonderzoek op deze grondmengmonsters is als volgt:

INPIJN-BLOKPOEL ingenieursbureau Aw Telefoon/Fax:
Postbus 94 we a T 0499 - 47 17 92
KA F 0499 - 47 72 02

5690 AB Son mor:2002:2018

</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>A
a
ni

Blz. 7
Opdracht : MB-8241
Project : Locatie aan de Lieshoutseweg 49
Plaats : Sint-Oedenrode
Monstercode MM1 MM2 AW 1/2(AW-I) AS3000
EIS
droge stof(gew.-%) 83,5 — 89,6 --
gewicht artefacten(g) <t — nd
aard van de artefacten(g) Geen — Geen —
organische stof (gloeiverlies) - 2,4 -
(% vd DS)
KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)(% vd DS) - <1 —
METALEN
barium” 140 <20 237 49
cadmium 0,6 * <0,35 0,35 4,0 AT 0,35
kobalt <3 <3 4,3 29 54 4,3
koper 15 <10 20 56 93 20
kwik <0,10 <0,10 0,10 13 25 0,10
lood 56 * 23 32 186 339 32
molybdeen <1,5 <1,5 1,5 96 190 1,5
nikkel <5 <5 12 23 34 12
zink 280 ** 33 60 183 307 60
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen <0,01-- <0,01 --
fenantreen 0,29-- 0,08 --
antraceen 0,05— 0,03 --
fluoranteen 0,78-- 0,24--
benzo(a)antraceen 0,35— 0,12—
chryseen 0,30-- 0,10—
benzo(k)fluoranteen 0,21-- 0,07 —
benzo(a)pyreen 0,34-—- 0,11—
benzo(ghi)peryleen 0,26-- 0,08 --
indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,26— 0,08—-
pak-totaal (10 van VROM) 2,9 * 0,93 1,5 21 40 1,0
(0.7 factor)
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28(ug/kgds) <1 — <1 —
PCB 52(ug/kgds) <1 -~ <1 —
PCB 101(ug/kgds) <1 = <1 —
PCB 118(yg/kgds) <1 - <1 -
PCB 138(yg/kgds) 1,2 — <1 —
PCB 153(pg/kgds) 1,1 — <1 -
PCB 180(ug/kgds) 1,1 — <1 —
som PCB (7) (0.7 factor) 6,2 * 4,92 4,8 122 240 12
(ug/kgds)
MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 <5 — <5 —
fractie C12 - C22 10 — <5 —
fractie C22 - C30 10 — <5 —
fractie C30 - C40 12 = <5 —
totaal olie C10 - C40 30 <20 46 623 1200 46

*

ee

AS3000

a

het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en
interventiewaarde

het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de
interventiewaarde

geen toefsingswaarde voor opgesteld

laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie
4,25 juni 2008.

gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opge-
steld), maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de ach-
tergrondwaarde te zijn.

de interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene veront-
reiniging.

INPIJN-BLOKPOEL ingenieursbureau AN TelefoonFax

Postbus 94
5690 AB Son

ka T 0499 - 47 17 92
F 0499 - 47 72 02

</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Blz. 8
— Opdracht : MB-8241
; Project : Locatie aan de Lieshoutseweg 49
Plaats : Sint-Oedenrode
Monstercode MM3 AW 1/2(AW+I) I AS3000
EIS
droge stof(gew.-%) 85,3 —
gewicht artefacten(g) <1 -
aard van de artefacten(g) Geen —
organische stof (gloeiverlies) 0,7 --
(% vd DS)
KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)(% vd DS) 5,4 —
METALEN
barium* 24 338 70
cadmium <0,35 0,37 4,2 7,9 0,37
kobalt <3 5,9 40 74 5,9
koper <10 22 62 103 22
kwik <0,10 0,11 13 26 0,11
lood <13 34 196 358 34
molybdeen <1,5 1,5 96 190 1,5
nikkel 6,8 15 30 44 15
zink 29 69 213 356 69
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen <0,01 —
fenantreen <0,01 —
antraceen <0,01—
fluoranteen <0,01 --
benzo(a)antraceen <0,01
chryseen <0,01 --
benzo(k)fluoranteen <0,01--
benzo(a)pyreen <0,01--
benzo(ghi)peryleen <0,01-
indeno(1,2,3-cd)pyreen <0,01 --
pak-totaal (10 van VROM) 0,07 1,5 21 40 1,0
(0.7 factor)
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28(ug/kgds) <1 -
PCB 52(ug/kgds) <i -
PCB 101 (ug/kgds) <1 -
PCB 118(ug/kgds) <1 —
PCB 138(ug/kgds) <1 —
PCB 153(ug/kgds) <1 -
PCB 180(ug/kgds) <1 —
som PCB (7) (0.7 factor) 4,9 2 4,0 102 200 98
(ug/kgds)
MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 <5 -
fractie C12 - C22 <5 —
fractie C22 - C30 <5 —
fractie C30 - C40 <§ —
totaal olie C10 - C40 <20 38 519 1000 38
ma geen toetsingswaarde voor opgesteld
- niet geanalyseerd
# verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
AS3000 labaratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek: grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie
4,25 juni 2008.
2 gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opge-

steld), maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de ach-

tergrondwaarde te zijn.

reiniging.

de interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene veront-

INPIJN-BLOKPOEL ingenieursbureau Š a

Postbus 94 24
5690 AB Son 2001-2002-2018

Telefoon/Fax:
T 0499 - 47 17 92
F 0499 - 47 72 02

</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Opdracht : MB-8241
Project
Plaats : Sint-Oedenrode

: Locatie aan de Lieshoutseweg 49

Blz, 9

5.2 Grondwater

In het laboratorium is het grondwatermonster uit peilbuis BO1 aan een onderzoek op de parame-
ters uit het NEN-grondwaterpakket onderworpen. De parameters zijn met bijbehorend analysere-

sultaat in het navolgende weergegeven:

Monstercode B01 Ss 1/2(S+l) | AS3000
EIS

el. geleidbaarheid (uS/cm) 272

zuurgraad 6,4

METALEN

barium <45 50 338 625 50

cadmium <0,8 * 0,40 3,2 6,0 0,80

kobalt <5 20 60 100 20

koper <15 15 45 75 15

kwik <0,05 0,050 0,18 0,30 0,050

lood <15 15 45 75 15

molybdeen <3,6 5,0 152 300 5,0

nikkel <15 15 45 75 15

zink <60 65 432 800 65

VLUCHTIGE AROMATEN

benzeen <02 0,20 15 30 0,20

tolueen <0,2 7,0 504 1000 7,0

ethylbenzeen <0,2 4,0 77 150 4,0

o-xyleen 01 —

p- en m-xyleen <02 —

xylenen (0.7 factor) 0,21? 0,20 35 70 0,21

styreen <0,2 6,0 153 300 6,0

naftaleen <0,05° 0,01 35 70 0,050

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN

1,1-dichloorethaan <0,6 7,0 454 900 7,0

1,2-dichloorethaan <0,6 7,0 204 400 7,0

1,1-dichlooretheen <0:4 * 0,01 5,0 10 0,10

cis-1,2-dichlooretheen <01 —

trans-1,2-dichlooretheen <01 —

som (cis,trans) 1,2- dichloor- 0,14° 0,01 10 20 0,20

ethenen (0.7 factor)

dichloormethaan <0,2 * 0,01 500 1000 0,20

1,1-dichloorpropaan <0,25--

1,2-dichloorpropaan <0,25—

1,3-dichloorpropaan <0,25--

som dichloorpropanen 0,53 0,80 40 80 0,52

(0.7 factor)

tetrachlooretheen <0,1 2 0,01 20 40 0,10

tetrachloormethaan <01 * 0,01 5,0 10 0,10

1,1,1-trichloorethaan <0,1 * 0,01 150 300 0,10

1,1,2-trichloorethaan <0,1 ? 0,01 65 130 0,10

trichlooretheen <0,6 24 262 500 24

chloroform <0,6 6,0 203 400 6,0

vinylchloride <0,1 7 0,01 2,5 5,0 0,20

tribroommethaan <0,2 630 2,0

MINERALE OLIE

fractie C10 - C12 <25 --

fractie C12 - C22 <25 Oo

fractie C22 - C30 <25 0 -

fractie C30 - C40 <25 —

totaal olie C10 - C40 <100 2 50 325 600 100

- geen toetsingswaarde voor opgesteld
AS3000

laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek: grondwaterprotocollen 3110 t/m 3190
versie 3,25 juni 2008.

a gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), maar wel
kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de streefwaarde te zijn.

INPIJN-BLOKPOEL ingenieursbureau DS Eeen

Postbus 94 er KB di 1D

2 5
KG

5690 AB Son 001 2000-2018

F 0499 - 47 72 02

</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Blz. 10

Opdracht : MB-8241
Project : Locatie aan de Lieshoutseweg 49
Plaats : Sint-Oedenrode

6. ONDERZOEKSRESULTATEN

6.1 Toetsingskader

De toetsing van de onderzoeksresultaten en dan met name de beoordeling van een sane-
ringsnoodzaak, wordt gebaseerd op de vigerende regelgeving, vastgelegd in de Circulaire bodem-
sanering 2009. De relevante toetsingsniveaus zijn dan met name de achtergrondwaarden voor
grond, de streefwaarden voor de grondwater en de interventiewaarden voor grond en grondwater.
Voor een aantal stoffen zijn ook nog indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging opgenomen:

* In de voornoemde regelgeving zijn tabellen met achtergrondwaarden (AW) voor grond en
streefwaarden (S) voor het grondwater opgenomen. De achtergrond- en streefwaarden geven
aan wat het ijkpunt is voor de milieukwaliteit op lange termijn, uitgaande van Verwaarloosbare
Risico's voor het ecosysteem. Voor de streefwaarden van metalen in het grondwater wordt nog
onderscheid gemaakt tussen diep (> 10 meter) en ondiep grondwater (< 10 meter).

e De interventiewaarden (|) vormen de getalsmatige invulling van het concentratieniveau waar-
boven sprake is van een zogenaamd "geval van ernstige verontreiniging”. Bij overschrijding
geldt dat de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier ernstig zijn
verminderd of dreigen te worden verminderd. Om van overschrijding van de interventiewaarden
te spreken, dient voor tenminste één stof de gemiddelde gemeten concentratie van minimaal 25
m? bodemvolume (bodem, sediment) dan wel 100 m? poriënverzadigd bodemvolume (grondwa-
ter) hoger te zijn dan de interventiewaarde. De interventiewaarden zijn vastgesteld voor
grond/sediment en grondwater en gelden voor zowel land- als waterbodems.

* Overschrijding van de tussenwaarde T, te berekenen via een middeling van de achtergrond-
respectievelijk streefwaarde en de interventiewaarde; dus (AW + I) voor grond of %A(S + |)
voor grondwater in het onderzoek geeft in principe aan dat nader onderzoek nodig is.

Voor een aantal stoffen zijn geen interventiewaarden voorhanden, maar is volstaan met het vast-
Stellen van een indicatief niveau voor ernstige verontreiniging. Deze indicatieve niveaus heb-
ben een grote mate van onzekerheid dan de interventiewaarden. De status hiervan is dus niet ge-
lijk aan de status van de interventiewaarden. Over- of onderschrijding van de indicatieve niveaus
heeft derhalve niet direct consequenties voor wat betreft het nemen van een beslissing over de
ernst van de verontreiniging door het bevoegd gezag. Bij een dergelijke afweging dienen derhalve
ook ander overwegingen betrokken te worden.

6.2 Laboratoriumresultaten
De resultaten van de chemische analyses zijn getoetst aan het hiervoor aangegeven kader.

Bovengrond: MM1: zink > tussenwaarde,
cadmium, lood, PAK en som PCB's > achtergrondwaarde,
overige onderzochte parameters < achtergrondwaarde of detectiegrens.
MM2: alle onderzochte parameters < achtergrondwaarde of detectiegrens.

Ondergrond: MM3: alle onderzochte parameters < achtergrondwaarde of detectiegrens.

Grondwater: B01: alle onderzochte parameters < streefwaarde of detectiegrens.

INPIJN-BLOKPOEL ingenieursbureau vas Telefoon/Fax:
A 8 4 2, T 0499 - 47 17 92
Postbus 94 5 6

F 0499-4772 02

%
Phare

5690 AB Son motto 2018

</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Blz. 11

IP — Opdracht: MB-8241
é Project : Locatie aan de Lieshoutseweg 49
Plaats : Sint-Oedenrode

7. INTERPRETATIE ONDERZOEKSRESULTATEN

7.1 Resultaten

Uit de resultaten van het bodemonderzoek blijkt dat de puin-, baksteen- en kolengruishoudende
bovengrond (MM1) matig verontreinigd is met zink en licht verontreinigd met cadmium, lood, PAK
en som PCB's. In de zintuiglijk onverdachte bovengrond (MM2) zijn geen verontreinigingen met de
onderzochte parameters aangetoond.

Ook de zintuiglijk onverdachte ondergrond (MM3) is niet verontreinigd met de onderzochte para-
meters.

In het grondwater (B01) zijn geen verontreinigingen met de onderzochte parameters aangetoond.

1.2 Toelichting

De matige verontreiniging met zink en de lichte verontreinigingen met cadmium, lood en PAK in de
bovengrond kunnen hier in verband worden gebracht met de aanwezigheid van puin en/of kolen-
gruis. De ervaring leert dat voornoemde parameters in combinatie met puin en/of kolengruis in de
grond in verhoogde mate kunnen worden aangetroffen. PAK (10 VROM) dient te worden gezien
als een somparameter van een tiental polycyclische aromatische koolwaterstoffen. Dit zijn onvolle-
dige verbrandingsproducten die, veelal in de vorm van kooldeeltjes of -as vermengd met puin, in
de grond kunnen voorkomen. Het gehalte aan zink overschrijdt het criterium voor nader onderzoek.

PCB's (polychloorbifenylen) is een somparameter van olieachtige stoffen, die onder andere toe-
passing vonden als weekmaker, vlamvertrager, in pesticidenmengsels, boorolie, snijolie, motorolie
en in gesloten systemen (b.v. transformatoren). Aangezien ‘slechts’ de achtergrondwaarde wordt
overschreden, wordt het uitvoeren van een nader onderzoek niet noodzakelijk geacht.

INPIJN-BLOKPOEL ingenieursbureau SK Telefoon/Fax:
Postbus 94 we = T 0499 - 47 17 92
Seres” F 0499 - 47 72 02

5690 AB Son 2001-2062-2018

</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Biz. 12

Opdracht : MB-8241
Project : Locatie aan de Lieshoutseweg 49
Plaats : Sint-Oedenrode

8. CONCLUSIE

Onderhavig terrein is in verband met de voorgenomen nieuwbouw onderzocht volgens de richtlij-
nen uit de NEN 5740. Op basis van de beschikbare gegevens is hierbij uitgegaan van de hypothe-
se onverdacht (ONV).

Het geheel aan onderzoeksresultaten (o.a. veldwaarnemingen, aanvullende historische informatie
en analyseresultaten getoetst aan het desbetreffende kader) geeft aanleiding de gestelde hypothe-
se te verwerpen. In de puin-, baksteen- en kolengruishoudende bovengrond is een matige veront-
reiniging met zink aangetoond. Daarnaast zijn lichte verontreinigingen met cadmium, lood, PAK en
som PCB's gemeten. In de zintuiglijk onverdachte boven- en ondergrond en het grondwater zijn
geen verontreinigingen met de onderzochte parameters aangetoond.

Het criterium voor nader onderzoek wordt voor zink in bovengrondmengmonster MM1 overschre-
den, nader onderzoek wordt derhalve noodzakelijk geacht.

Middels het nader onderzoek kan de omvang van de geconstateerde verontreiniging aan zink in
grondmengmonster MM1 worden bepaald. Uiteindelijk dient te worden bepaald of hier sprake is
van een ‘geval van ernstige bodemverontreiniging' en derhalve van een saneringsnoodzaak in het
kader van de Wet Bodembescherming. Hiervan is sprake indien meer dan 25 m? sterk verontrei-
nigde grond aanwezig is. In eerste instantie zouden hiertoe de individuele monsters van het betref-
fende grondmengmonster MM1 separaat op zink geanalyseerd kunnen worden. Hiertoe dienen de
betreffende boringen herplaatst te worden. In een 2°° fase nader onderzoek kunnen aanvullende
boringen en analyses aan de orde zijn.

Resumerend kan bij beoordeling van het geheel aan onderzoeksresultaten gesteld worden dat de
aangetroffen bodemkwaliteit (nog) niet aanvaardbaar wordt geacht en zodoende geen belemme-
ring vormt voor de geplande nieuwbouw.

De constatering dat bepaalde gehalten de desbetreffende achtergrondwaarde overschrijden, kan
wel consequenties hebben bij eventuele grondafvoer; de vrijkomende grond is buiten het perceel
niet noodzakelijkerwijs multifunctioneel toepasbaar. Afhankelijk van de bestemming en toepassing
zal bij afvoer van de grond om een onderzoek conform het protocol uit het Besluit bodemkwaliteit
worden gevraagd (AP-04). In afwachting op de resultaten van het nader onderzoek worden graaf-
werkzaamheden ter plaatse van de verontreiniging afgeraden.

MVT

INPIJN-BLOKPOEL ingenieursbureau A Telefoon/Fax:

Postbus 94 te 2 T 0499 - 47 17 92
Kai F 0499-4772 02

5690 AB Son aoor-amn-m18

At,

</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>A

999%

J

J

MB-8241
SIT-01

SITUERING LOCATIE

SINT OEDENRODE

FE
pian

INPIJN-BLOKPOEL ingenieursbureau

Postbus 94, 5690 AB Son
T 0499 - 471792

Tevens vestigingen:
Hoofddorp T 023 - 565 58 78
Sliedrecht T 0184-61 8010

</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Dn
EA

Grens

nieuw

onderzoeksterrein

puinpad

VOUWWerkf

Bron:

E-mail digitale tekening

Bureau * vestigingsplaats:

Tekening-/ bladnummer:

â 2 “ Lo an zon | Datum laatste bewerking:
Opdrachtomschrijving / locatie: Opdrachtnummer: Bijlage:
Locatie aan de Lieshoutseweg 49 MB-8241 SIT-01
te Sint Oedenrode Bewerkt: Datum:
Omschrijving tekening: NST/JBS 22-03-201 1
x . A A Schaal: ormaat:
=| INPIJN-BLOKPOEL Situatletekening e la 1
_ | Ingenieursbureau 1: 500 A4

Deze situatietekening dient om inzicht te geven in de locatie van de meet- en onderzoekspunten. De tekening dient niet voor andere

doeleinden te worden gebruikt.

M:\Opdrachten\MB-8241\MB-8241-001-NST.dwg

</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Projectcode: MB-8241

Boring: B01
Datum: 18-03-2011
GWS cm - mv: 210

0,00 erf
Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, zwak plantenhoudend,
A zwak kolengruishoudend, matig
puinhoudend, donkerbruin,
Edelmanboor

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
humeus, lichtbruin, Edelmanboor

0,00

9.40

=0,80

Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig
roesthoudend, brokken leem,

-1,00 lichtbruin, Edelmanboor

210

Leem, sterk zandig, zwak
roesthoudend, licht grijsbruin,
240 Edelmanboor

] Leem, zwak zandig, laagjes zand,
H neutraalgrijs, Edelmanboor

j

-3,00—

7

7

Boring:B02

Datum: 18-03-2011
GWS cm - mv:
0.00 nn 0,00 verharding
, ax a we Volledig baksteen, puinpad
E A
L 7 230
en EN Zand, zeer fijn, matig siltig, sporen
d 2) baksteen, lichtbruin, Edelmanboor
NI [1 A
IN
EEN 20
AN Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
A AN 2 rõesthoudend, bruingeel,
EN 119 Edelmanboor
t NN Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig
ANN roesthoudend, brokken leem,
NN 3 lichtbruin, Edelmanboor
I
N ää

-2,00

Projectnaam: Sint Oedenrode
Lokatienaam: Lieshoutseweg 49 Boormeester: J. de Swart

</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Projectcode: MB-8241

Boring:B03
Datum: 18-03-2011
GWS cm - mv:

0,00 verharding
A 219. Volledig baksteen, puinpad

Zand, zeer fijn, matig siltig, sporen
A baksteen, bruingeel, Edelmanboor

205

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
roesthoudend, geelgrijs,
Edelmanboor

1,20
: NN Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig
A roesthoudend, brokken leem,
N lichtbruin, Edelmanboor
2,004 mn 22
x
Boring:B04
Datum: 18-03-2011
GWS em - mv:
9.09 tuin
sa Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
| humeus, zwak wortelhoudend,
AI |4 neutraalbruin, Edelmanboor
2.50
Boring:B05
Datum: 18-03-2011
GWS em - mv:
0,00 tuin
N Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, zwak wortelhoudend,
a 1 zwak plantenhoudend,
ki N neutraalbruin, Edelmanboor
NE 050
Boring:B06
Datum: 18-03-2011
GWS cm - mv:
0.00 tuin

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, zwak wortelhoudend,

1 zwak plantenhoudend,
neutraalbruin, Edelmanboor

IT

-0,50

Projectnaam: Sint Oedenrode
Lokatienaam: Lieshoutseweg 49 Boormeester: J. de Swart

</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Projectcode: MB-8241

Boring:B07
Datum: 18-03-2011
GWS cm - mv:

0.00 gras
Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, zwak wortelhoudend,
neutraalbruin, Edelmanboor

LIITUTI

0,50

Boring:B08
Datum: 18-03-2011
GWS cm - mv:

0,00 tuin
Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, zwak wortelhoudend,
1 neutraalbruin, Edelmanboor

IT

2.50

Boring:B09
Datum: 18-03-2011
GWS cm - mv:

ooo — verharding
2 Beton
Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
1 A grindig, sporen baksteen,
bruingeel, Edelmanboor

EE
Boring:B10
Datum: 18-03-2011
GWS cm - mv:
0.00: 0,00, erf
: ci Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
ui humeus, lichtbruin, Edelmanboor
AI |1
-0,50

Projectnaam: Sint Oedenrode
Lokatienaam: Lieshoutseweg 49 Boormeester: J. de Swart

</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Projectcode: MB-8241

Boring:B11
Datum: 18-03-2011
GWS cm - mv:

9.00 erf

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
humeus, lichtbruin, Edelmanboor

UIE
TM

0,50
Boring:B12
Datum: 18-03-2011
GWS cm - mv:

0,00 erf

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, zwak wortelhoudend,

4 zwak plantenhoudend,
donkerbruin, Edelmanboor

TI

050

Projectnaam: Sint Oedenrode
Lokatienaam: Lieshoutseweg 49 Boormeester: J. de Swart

</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>ALcontrol B.V.

|, ALcontrol Laboratories Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

Analyserapport
Inpijn-Blokpoel B.V.
H.C.M. Bosch
Postbus 94
5690 AB SON Blad 1 van 7
Uw projectnaam : Sint Oedenrode
Uw projectnummer : MB-8241
ALcontrol rapportnummer : 11656423, versie nummer: 1
Rapport verificatie nummer : TXZ82CIU

Rotterdam, 28-03-2011

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project MB-8241.

Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze
informatiegids.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

k

ratory Manager

e
EN ALCONTROL BV, iS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NRL 028

Ed
a ž
TESTEN AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BĲ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING k4
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24285286 Debi

RvA L028

</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>., ALcontrol Laboratories

A

Inpijn-Blokpoel B.V. Blad 2 van 7

H.C.M. Bosch Analyserapport

Projectnaam Sint Oedenrode Orderdatum 21-03-2011
Projectnummer MB-8241 Startdatum 21-03-2011
Rapportnummer 11656423 - 1 Rapportagedatum 28-03-2011
Analyse Eenheid Q 001 002 003

droge stof gew.-% S 83.5 89.6 85.3

gewicht artefacten g Ss <1 <1 <1

aard van de artefacten a Ss geen geen geen

organische stof (gloeiverlies) %vdDS S$ 2.4 0.7

KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS Ss <1 5.4
con

METALEN

barium ma/kads Ss 140 <20 24

cadmium mg/kgds $s 0.6 <0.35 <0.35

kobalt mg/kgds S <3 <3 <3

koper mg/kgds $ 15 <10 <10

kwik mg/kgds s <0.10 <0.10 <0.10

lood mg/kgds S 56 23 <13

molybdeen mg/kgds Ss <1.5 <1.5 <1.5

nikkel mg/kgds 5 <5 <5 6.8

zink mg/kgds S 280 33 29

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen ma/kgds Ss <0.01 <0.01 <0.01

fenantreen mg/kgds E: 0.29 0.08 <0.01

antraceen mg/kgds OS - 0.05 0.03 <0.01

fluoranteen malkgds = S 0.78 0.24 <0.01

benzo(a)antraceen mg/kgds 5 0.35 0.12 <0.01

chryseen mg/kgds Ss 0.30 0.10 0.01

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.21 0.07 <0.01

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.34 0.11 <0.01

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.26 0.08 <0.01 an,

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.26 0.08 <0.01

pak-totaal (10 van VROM) ma/kgds Ss 297 0.93 ” 0.07 9

(0.7 factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 ug/kgds — S <1 <1 <1
PCB 52 ug/kads S <1 <1 <1
PCB 101 pg/kgds S <1 <1 <1
PCB 118 pg/kgds s <1 <1 <1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

Nummer _Monstersoort Monsterspecificatie
001 Grond (AS3000) MM1 B01 (0-40) B02 (30-80) B03 (10-55) B09 (8-50)
002 Grond (AS3000) MM2 B04 (0-50) BOS (0-50) B06 (0-50) B07 (0-50) 808 (0-50) B10 (0-50) B11 (0-50) B12 (0-50)
003 Grond (AS3000) MM3 B01 (40-80) BO1 (80-130) B02 (80-110) B02 (110-160) B03 (105-120)
D/
Paraaf : 7

EN ALCONTROL BV. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/EC 17025:2095 ONDER NR. L028

TSI AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BĲ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

RvA L028

</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>) ALcontrol Laboratories

Inpijn-Blokpoel B.V. Blad 3 van 7

H.C.M. Bosch Analyserapport

Projectnaam Sint Oedenrode Orderdatum 21-03-2011
Projectnummer MB-8241 Startdatum 21-03-2011
Rapportnummer 11656423 - 1 Rapportagedatum 28-03-2011
Analyse Eenheid Q 001 002 003

PCB 138 ug/kgds = S 12 <1 <1

PCB 153 pa/kgds Ss 1.1 <1 <1

PCB 180 ug/kgds S 1.1 <1 <1

som PCB (7) (0.7 factor) ugkgds = S 6.2” 49” 49”

MINERALE OLIE

fractie C10 - C12 mg/kgds <5 <5 <5

fractie C12 - C22 ma/kgds 10 <5 <5

fractie C22 - C30 mg/kgds 10 <5 <5

fractie C30 - C40 ma/kgds 12 <5 <5

totaal olie C10 - C40 mg/kgds Ss 30 <20 <20

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een A.

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Grond (AS3000) MM1 B01 (0-40) B02 (30-80) B03 (10-55) BOS (8-50)
002 Grond (AS3000) MM2 B04 (0-50) BOS (0-50) BO6 (0-50) B07 (0-50) BO8 (0-50) B10 (0-50) B11 (0-50) B12 (0-50)
003 Grond (AS3000) MM3 B01 (40-80) B01 (80-130) B02 (80-110) BO2 (110-160) B03 (105-120)
L
Paraaf: 4

GN ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISONEC 17025:2005 ONDER NR. L 025

TS TE E TE WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BĲ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

RvA 1028 HANDE: KVK ROTTE 1265281

</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>ALcontrol Laboratories

Lo”
Inpiin-Blokpoel B.V. Blad 4 van 7
H.C.M. Bosch Analyserapport
Projectnaam Sint Oedenrode Orderdatum 21-03-2011
Projectnummer MB-8241 Startdatum 21-03-2011
Rapportnummer 11656423 - 1 Rapportagedatum 28-03-2011

Monster beschrijvingen

001 a De manstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
g
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
Voetnoten
1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
mn,
EN
Paraaf: #7
ZN genen,
ALCONTROL BV, IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISONEC 17025:2005 ONDER NR L 028 =
KS INS = A AS53000
TESTEN AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BĲ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING % E
RA | (A HANDELSREGISTER. KVK ROTTERDAM 24265286 behe!

</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>7 ALcontrol Laboratories

Inpijn-Blokpoel B.V. Blad 5 van 7

H.C.M. Bosch Analyserapport

Projectnaam Sint Oedenrode Orderdatum 21-03-2011

Projectnummer MB-8241 Startdatum 21-03-2011

Rapportnummer 11656423 - 1 Rapportagedatum 28-03-2011

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, conform OVAM-methode CMA
2NWA.4 Grond (AS3000): conform AS3010-2

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, NEN 6961 (ontsluiting) en NEN 6966 (meting)

cadmium Grond (AS3000) Idem

kobalt Grond (453000) Idem

koper Grond (AS3000) idem

kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-5, NEN 6961 (ontsluiting) en NEN-ISO 16772 (meting) am,

lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, NEN 6961 (ontsluiting) en NEN 6966 (meting)

molybdeen Grond (AS3000) Idem

nikkel Grond (AS3000) Idem

zink Grond (AS3000) Idem

naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6

fenantreen Grond (AS3000) Idem

antraceen Grond (AS3000) Idem

fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem

chryseen Grond (AS3000) Idem

benzo(k)fluoranteen Grond (A53000) Idem

benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem

benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 Grond (AS3000) Idem

factor)

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8

PCB 52 Grond (AS3000) Idem

PCB 101 Grond (AS3000) Idem

PCB 118 Grond (AS3000) Idem

PCB 138 Grond (AS3000) Idem

PCB 153 Grond (AS3000) Idem >

PCB 180 Grond (AS3000) Idem

som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7

organische stof (gloeiverlies)

lutum (bodem)

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010

Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y3143937 18-03-2011 18-03-2011 ALC201

001 Y3143994 18-03-2011 18-03-2011 ALC201

001 Y3144051 18-03-2011 18-03-2011 ALC201

001 Y3144114 18-03-2011 18-03-2011 ALC201

002 ¥3143904 18-03-2011 18-03-2011 ALC201

002 Y3143915 18-03-2011 18-03-2011 ALC201

002 Y3143966 18-03-2011 18-03-2011 ALC201

002 Y3144115 18-03-2011 18-03-2011 ALC201

002 Y3144116 18-03-2011 18-03-2011 ALC201

002 ¥3144391 18-03-2011 18-03-2011 ALC201

002 Y3144397 18-03-2011 18-03-2011 ALC201

L
Paraaf : i
GN ALCONTROL B.V, IS GEACGREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 ANS Asmo
TA AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD Bi DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING See

RvA L028

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>n) ALcontrol Laboratories

Inpijn-Blokpoel B.V. Blad 6 van 7
H.C.M. Bosch Analyserapport
Projectnaam Sint Oedenrode Orderdatum 21-03-2011
Projectnummer MB-8241 Startdatum 21-03-2011
Rapportnummer 11656423 - 1 Rapportagedatum 28-03-2011
Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
002 Y3144413 18-03-2011 18-03-2011 ALC201
003 Y3143970 18-03-2011 18-03-2011 ALC201
003 Y3143981 18-03-2011 18-03-2011 ALC201
003 Y3143988 18-03-2011 18-03-2011 ALC201
003 Y3144023 18-03-2011 18-03-2011 ALC201
003 Y3144118 18-03-2011 18-03-2011 ALC201
a,
JA
Paraaf : J
GN ALCONTROL BV. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 SA
LS AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BLI DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING % Gi
TESTEN
HANDELSREGISTER; KVK ROTTERDAM 24265256 Pinkett

</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>ALcontrol Laboratories

Inpijn-Blokpoel B.V.

H.C.M. Bosch
Projectnaam
Projectnummer

Rapportnummer

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Sint Oedenrode
MB-8241
11656423 - 1

Karakterisering naar alkaantraject

Analyserapport

001

MM1801 (0-40) BO2 (30-80) B03 (10-55) B09 (8-50)

Blad 7 van 7
Orderdatum 21-03-2011
Startdatum 21-03-2011

Rapportagedatum 28-03-2011

benzine C9-C14
kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36 in,
De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
egevoeg
0.118 |
0.088
s A

0.058

0.028

Dan | | | [7 _

0 2.0 4.0 6.0 8.0
C10= 1.5 min. C22= 3.5 min. C40= 5.2 min.
C12= 21 min. C30=4.3 min.
SE
AR
Paraaf :
GN ALCONTROL BV. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISONEC 17025-2005 ONDER NR.L 025 iS:
pa = = AS30900
TS AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BĲ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING % ‘=

RvA L026

HANDELSREGISTER: KvK ROTTERDAM 24265286

</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>en

ALcontrol B.V.

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel: +31 (0)10 231 47 00 : Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

} ALcontrol Laboratories
L/

Analyserapport
Inpiin-Blokpoel B.V.
H.C.M. Bosch
Postbus 94
5690 AB SON Blad vans
Uw projectnaam : Sint Oedenrode
Uw projectnummer : MB-8241
ALcontrol rapportnummer : 11658804, versie nummer: 1
Rapport verificatie nummer : IXUSPTU4 ~~,

Rotterdam, 31-03-2011

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project MB-8241.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze

informatiegids.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Duin KS
“-täboratory Manager
GN ALCONTROL BV. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 EA
2 2 ASzaco

rs AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BĲ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING we fi

TESTEN HANDELSREGISTER: KvK ROTTERDAM 24265285 benee

AVAL OE

</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>ALcontrol Laboratories

Inpijn-Blokpoel B.V. Blad 2 van 5
H.C.M. Bosch Analyserapport
Projectnaam Sint Oedenrode Orderdatum 25-03-2011
Projectnummer MB-8241 Startdatum 25-03-2011
Rapportnummer 11658804 - 1 Rapportagedatum 31-03-2011
Analyse Eenheid Q 001
METALEN
barium pall Ss <45
cadmium ug/l S <0.8
kobalt ug/l Ss <5
koper ug/l S <15
kwik ug/l S <0.05
lood ug/l S <15
molybdeen ug/l S <3.6
nikkel pg/l Ss <15 s
zink ug/l Ss <60
VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen ug/l S <0.2
tolueen ug/l Ss <0.2
ethylbenzeen pa/l 5 <0.2
o-xyleen ug/l S <0.1
p- en m-xyleen ug/l S <0.2
xylenen (0.7 factor) ug/l Ss 0.21
styreen ug/l S <0.2
naftaleen ug/l S <0.05
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan ug/l Ss <0.6
1,2-dichloorethaan Ha/l Ss <0.6
1,1-dichlooretheen pall $ <0.1
cis-1,2-dichlooretheen g/l s <0.1
trans-1,2-dichlooretheen ug/l Ss <0.1
som (cis,trans) 1,2- ug/l Ss 0.14
dichloorethenen (0.7 factor)
dichloormethaan ug/l 3 <0.2
1,1-dichloorpropaan pall s <0.25 En
1,2-dichloorpropaan pa/l S <0.25
1,3-dichloorpropaan pall S <0.25
som dichloorpropanen (0.7 pall Ss 0.53
factor)
tetrachlooretheen ug/l 5 <0.1
tetrachloormethaan ug/l Ss <0.1
1,1,1-trichloorethaan g/l S <0.1
1,1,2-trichloorethaan ug/l S <0.1
trichlooretheen pg/i S <0.6
De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Grondwater B01-1-1 B01 (258-358)
(AS3000)
74
Paraaf: Ë
EN ALCONTROL BV. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISONEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 AN
E 2 A53060
ITA AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BĲ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING % =
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286 KA

RvA L028

</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>ALcontrol Laboratories

Inpijn-Blokpoel B.V. Blad 3 van 5

H.C.M. Bosch Analyserapport

Projectnaam Sint Oedenrode Orderdatum 25-03-2011
Projectnummer MB-8241 Startdatum 25-03-2011
Rapportnummer 11658804 - 1 Rapportagedatum 31-03-2011
Analyse Eenheid Q 001

chloroform ug/l s <0.6

vinylchloride pai Ss <0.1

tribroommethaan Lg/l S <0.2

MINERALE OLIE

fractie C10 - C12 ug/l <25

fractie C12 - C22 ug/l <25

fractie C22 - C30 ug/l <25

fractie C30 - C40 ug/l <25

totaal olie C10 - C40 ug/l Ss <100 a

hen,
De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Grondwater BO1-1-1 BO1 (258-358)
(AS3000)
if
Paraaf : “i
cits:
GN ALCONTROL BV. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 = a,
KS A 2 3 ASzooo
TESIEN AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BĲ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING KA E
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286 Pbehett

HvA L028

</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>_ ALcontrol Laboratories

/
Inpijn-Blokpoel B.V. Blad 4 van 5
H.C.M. Bosch Analyserapport
Projectnaam Sint Oedenrode Orderdatum 25-03-2011
Projectnummer MB-8241 Startdatum 25-03-2011
Rapportnummer 11658804 - 1 Rapportagedatum 31-03-2011

Monster beschrijvingen

001 kl De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

L
Paraaf : 3

ZEN ALCONTROL BV, IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 023 ?

RI IS
Ls
TESTEN AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VGORWAARDEN GEDEPONEERD BĲ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING A
Ry i 028 HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>ALcontrol Laboratories
1

Inpijn-Blokpoel B.V. Blad 5 van 5
H.C.M. Bosch Analyserapport
Projectnaam Sint Oedenrode Orderdatum 25-03-2011
Projectnummer MB-8241 Startdatum 25-03-2011
Rapportnummer 11658804 ~ 1 Rapportagedatum 31-03-2011
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO
11885)
cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO
11885)
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem NN
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
styreen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
naftaleen Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2- Grondwater (AS3000) Idem
dichloorethenen (0.7 factor)
dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem sig
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem |
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (453000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (453000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5
Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 B1059807 25-03-2011 25-03-2011 ALC204
001 G8192687 25-03-2011 25-03-2011 ALC236
001 G8192737 25-03-2011 25-03-2011 ALC236
a)
Paraaf : Vi
GN ALCONTROL BV, IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 AS ks
TSI AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BĲ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRUVING En Gi ?
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286 Dee

</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>Legenda (conform NEN 5104)

Grind, siitig

i Grind, zwak zandig
pooooogd A A 2
[2290091 Grind, matig zandig
poooood

fo BET Grind, sterk zandig

fooo00 t] Grind, uiterst zandig

Zand, klelig

Zand, zwak siltig
Zand, matig siltig
Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm
Veen, zwak kleiig
Veen, sterk kleiig

| Veen, zwak zandig

a Veen, sterk zandig

peilbuis

blinde buis

casing

gemiddelde grondwaterstand

i hoogste grondwaterstand
laagste grondwaterstand

61
ij

bentoniet afdichting

i filter

Klei, zwak siltig

NIE

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

—

Klei, zwak zandig

N

Klei, matig zandig

N

Klei, sterk zandig

SN
HE

Leem, zwak zandig

RA

Leem, sterk zandig

7
Z
HH

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur
zwakke geur
matige geur

sterke geur

@@eeo

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie
zwakke olie-water reactie
matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

eRe Ao

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde
>0

>1

>10

>100
>1000
>10000

AAR RR:

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

overig
Á bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

4
E grondwaterstand
+

Gemiddeld laagste grondwaterstand

</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>Bijlage 3 AERIUS berekening aanlegfase
NL.IMRO.1948.BGO000BP0012023P-VG01 Pagina: 55 van 60 Datum:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>                                 Dit document bevat rekenresultaten van
                                 AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
                                 berekende stikstofbijdragen per
                                 stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
                                 basis van rekenpunten die overlappen met
                                 habitattypen en/of leefgebieden die
                                 aangewezen zijn in het kader van de Wet
                                 natuurbescherming, gekoppeld aan een
                                 aangewezen soort, of nog onbekend maar
                                 mogelijk wel relevant.
                                 De berekening op basis van stikstofemissies
                                 gaat uit van de componenten ammoniak
                                 (NH3) en/of stikstofoxide (NOx).
                                 Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
                                 Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
                                 toelichting verwijzen wij u naar de website
                                 www.aerius.nl.
Berekening Situatie 1
  Kenmerken
  Samenvatting emissies
  Depositieresultaten
  Gedetailleerde emissiegegevens
                                 Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
                                 bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
                                 documentatie is te raadplegen via:
                                 https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.
                                                                     RapgXi5QztRK (23 juli 2020)
                                                                                     pagina 1/5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>                                                                                                                     Resultaten
       Contact        Rechtspersoon                             Inrichtingslocatie
                      Kastelijn Ruimtelijk Advies               Lieshoutseweg 49, 5491RP Sint-Oedenrode
      Activiteit      Omschrijving                              AERIUS kenmerk
                      Wijzigingsplan Lieshoutseweg 49 RapgXi5QztRK
                      Sint-Oedenrode
                      Datum berekening                          Rekenjaar                       Rekenconfiguratie
                      23 juli 2020, 16:56                       2020                            Berekend voor natuurgebieden
Totale emissie                           Situatie 1
                      NOx                < 1 kg/j
                      NH3                -
   Resultaten         Natuurgebied
     Hectare met
  hoogste bijdrage    Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.
        (mol/ha/j)
   Toelichting       Aanlegfase: sloop bijgebouw en overkapping
          Resultaten  Situatie 1                                                                              RapgXi5QztRK (23 juli 2020)
                                                                                                                             pagina 2/5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>                                                                               Resultaten
Locatie
 Situatie 1
Emissie      Bron
             Sector
                                                               Emissie NH3          Emissie NOx
 Situatie 1
                        Sloop bijgebouw en overkapping                   -              < 1 kg/j
                        Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie
  Resultaten Situatie 1                                                 RapgXi5QztRK (23 juli 2020)
                                                                                       pagina 3/5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>                                                                                                 Resultaten
  Emissie                                       Naam                   Sloop bijgebouw en
(per bron)                                                             overkapping
   Situatie 1                                   Locatie (X,Y)          162526, 396574
                                                NOx                    < 1 kg/j
                Voertuig          Omschrijving      Brandstof     Uitstoot Spreiding Warmte Stof            Emissie
                                                      verbruik     hoogte        (m) inhoud
                                                            (l/j)      (m)             (MW)
                STAGE IV, 56 – 75 Mobiele kraan           100                               NOx           < 1 kg/j
                kW, bouwjaar
                2014/01, Cat. R
                STAGE IV, 130 –   Vrachtwagen              60                               NOx           < 1 kg/j
                560 kW,
                bouwjaar
                2014/01, Cat. Q
     Resultaten Situatie 1                                                                RapgXi5QztRK (23 juli 2020)
                                                                                                         pagina 4/5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                 Resultaten
 Disclaimer      Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
                 ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
                 informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
                 geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.
Rekenbasis        Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
                  AERIUS         versie 2019A_20200610_3aefc4c15b
                  Database       versie 2019A_20200610_3aefc4c15b
                  Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
                  https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A
      Resultaten  Situatie 1                                                                                              RapgXi5QztRK (23 juli 2020)
                                                                                                                                         pagina 5/5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>