<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Memo

ONDERWERP                                                                        ONZE REFERENTIE
Verkenning toekomstbestendigheid visvijver Schijndel                             1
DATUM
10 november 2023


VAN
Arcadis
AAN
Katalys




Inleiding
De burgermeestervijver (1700 m² wateroppervlak) aan de Structuurweg in Schijndel werd in het verleden regelmatig
door jeugd uit de wijk gebruikt als visvijver. Bewoners van de wijk geven aan dat er geen vis meer in de vijver zit en
zien graag dat de vijver wordt opgeknapt. Hiervoor hebben zij samen met de gemeente een plan opgesteld. Omdat er
in het verleden vissterfte is opgetreden, heeft de gemeente zorgen over de toekomstbestendigheid en wil zeker weten
dat de vijver de investering waard is om deze op te waarderen.

Daarom heeft de werkgroep Visvijver van de wijkraad Bloemenwijk aan Katalys (voorheen KNHM) en Arcadis
gevraagd te onderzoeken wat er aan maatregelen moet worden genomen om de vijver toekomstbestendig te maken.




Figuur 1 Impressie burgermeestervijver aan de Structuurweg




Arcadis Nederland B.V., Mercatorplein 1, 5223 LL 's-Hertogenbosch   T +31 (0)88 4261 261   www.arcadis.com

Arcadis Nederland B.V. - Registered office: Arnhem - Registered number: 09036504 - Confidential
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Gebiedsinventarisatie
Onderstaande gebiedsinventarisatie biedt inzicht in de hoogteligging, grondwaterstanden, bodemopbouw,
waterbodemkwaliteit en oppervlaktewater.

Hoogteligging
De vijver ligt aan de noordzijde van Schijndel, in een laagte tussen de hoger gelegen woonkern en de Structuurweg.
Rondom de vijver zijn de volgende (maaiveld)hoogtes vastgesteld:
• Wandelpaden op circa 7,20 m +NAP (AHN4)
• Maaiveld rondom vijver circa 7,0 m +NAP (AHN4)
• Insteek vijver circa 6,75 m +NAP (AHN4)
• Waterpeil (ten tijde van meting) 6,73 m +NAP (Waterbodemonderzoek ATKB – 03-03-2023)
• Waterdiepte gemiddeld circa 1,0 m – maaiveld (Waterbodemonderzoek ATKB – 03-03-2023)
• Waterpeil diepste punt 1,50 m – maaiveld (Waterbodemonderzoek ATKB – 03-03-2023)
• De bodem van de vijver ligt dus op circa 5,73 met een maximale diepte op 5,23 m +NAP




Figuur 2 Hoogteligging maaiveld (AHN4)




Onze referentie: 1 - Datum: 10 november 2023 - Confidential                                                   2 van 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Grondwater
Er zijn op Dinoloket geen openbare resultaten van grondwaterstandsmonitoring beschikbaar direct aangrenzend aan
de vijver. De dichtstbijzijnde peilbuizen met representatieve resultaten zijn gelegen aan de zuidzijde van de rotonde.
Hier is een tweetal peilbuizen dat een gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) aangeeft van circa 7,19 m +NAP.
De gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) varieert bij deze peilbuizen tussen circa 5,99 m +NAP en 6,14 m +NAP.
De grondwaterstandsschommeling is dus ruim 1 meter. Uit de isohypsenkaart op Dinoloket blijkt dat het grondwater
uitzakt naar het noordwesten. De verwachting is dat de grondwaterstand ter plaatse van de vijver dus enkele
centimeters lager zal zijn dan de meetwaarden in de weergeven peilbuizen.




                                                                 Peilbuis: B45D0122
                                                                 GHG:7,19 m +NAP
                                                                 GLG: 5,99 m +NAP



         Peilbuis: B45D0241
         GHG: 7,18 m +NAP
         GLG: 6,14 m +NAP



Figuur 3 Peilbuizen in nabijheid vijver

Op basis van de aanname dat de grondwaterstanden ter plaatse van de vijver circa 10 centimeter lager zijn dan ter
plaatse van de peilbuizen zijn onderstaande waterpeilen ingeschat.
                                                                                          GHG: 7,10 m +NAP
                                                              Waterstand bij waterbodemonderzoek 6,73 m +NAP




                                                                                          GLG: 5,90 m +NAP
                       Gemiddelde waterdiepte 5,73 m +NAP


                        Diepste punt 5,23 m +NAP



Figuur 4 Waterstanden




Onze referentie: 1 - Datum: 10 november 2023 - Confidential                                                     3 van 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Bodemopbouw ondiepe ondergrond
Uit openbare data (Dinoloket) zijn geen nauwkeurige gegevens te verzamelen over de bodemopbouw ter plaatse van
de vijver. De dichtstbijzijnde boring is gelegen aan de zuidkant van de rotonde (B45D0122). Hier is de ondiepe
ondergrond opgebouwd uit een goed doorlatende zandlaag met een slecht doorlatende leemlaag van 1 meter dikte
(1,0 – 2,0 meter onder maaiveld). Omdat er in de verdere omgeving geen boringen beschikbaar zijn is het onduidelijk
of deze leemlaag zich ook in de nabijheid van de vijver zal bevinden.




Figuur 5 Bodemopbouw

Waterbodemonderzoek
Tijdens het veldwerk zijn geen bodemvreemde materialen aangetroffen. Tijdens het veldwerk is geen asbestverdacht
materiaal waargenomen.
• In het onderzoeksgebied is circa 239,5 m³ slib aanwezig, dat geclassificeerd wordt als kwaliteitsklasse A.
• De slibdikte is in het overgrote deel van de vijver kleiner dan 20 centimeter. Her en der zijn er uitschieters tot
    maximaal 65 centimeter
• In het projectgebied is de aanwezigheid van PFAS niet vastgesteld in gehalten boven de bepalingsgrens.
• De voor de locatie gehanteerde onderzoekshypothese is bevestigd.
• De vaste waterbodem van de vijver bestaat uit matig tot sterk zandig leem. Er is geen folie als onderafdichting
    aangetroffen.
• De vrijkomende baggerspecie is geschikt voor verspreiding op het aangrenzend perceel.
• Op basis van de resultaten van onderhavig onderzoek wordt een aanvullend onderzoek niet noodzakelijk geacht.

AFVOER EN HERGEBRUIK
• Op grond van de afwezigheid van PFAS is er geen sprake van een beperking ten aanzien van afvoer/hergebruik.
• De vrijkomende baggerspecie is op basis van de onderzoeksresultaten milieuhygiënisch geschikt voor hergebruik.
  De vrijkomende baggerspecie kan worden toegepast onder water op waterbodem van klasse A of slechter en kan
  worden verspreid op aangrenzend perceel. De vrijkomende baggerspecie kan niet worden toegepast op
  landbodem.




Onze referentie: 1 - Datum: 10 november 2023 - Confidential                                                    4 van 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Oppervlaktewater
De vijver staat in directe verbinding met enkele ondiepe zaksloten. Deze sloten vallen regelmatig droog en hebben
geen watervoerende functie. De A- en B- watergangen hebben dit wel. Aan de noordwestkant van de vijver loopt een
A-watergang. Bij hoog water kan de vijver afwateren richting deze A-watergang. Aan de zuidoostzijde van de vijver
loopt een B-watergang die door middel van een aantal duikers van de zuidzijde van de Floraweg naar de overzijde van
de Structuurweg loopt.




Figuur 6 Leggerkaart Waterschap Aa en Maas




Onze referentie: 1 - Datum: 10 november 2023 - Confidential                                                  5 van 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Waterkwaliteit
Er zijn geen waterkwaliteitsmetingen bekend. Op basis van het veldbezoek lijken er echter geen aanwijzingen te zijn
voor een slechte waterkwaliteit in de waargenomen situatie. Er is wel een sliblaag aangetroffen en dit slib vormt een
risico voor het (ecologisch) functioneren van de vijver.

Hieronder wordt ingegaan op de chemische en ecologische waterkwaliteit in relatie tot het functioneren van het
systeem voor vis op basis van de waargenomen situatie en expert judgement. Om uitsluitsel te krijgen over de bodem-
en waterkwaliteit wordt geadviseerd om nader onderzoek uit te laten voeren. Meer hierover onder “maatregelen”.

Waterdiepte
Om voor vis een robuuste vijver te realiseren, dient qua waterdiepte aan twee randvoorwaarden te voldaan:
1. De vijver moet gemiddeld meer dan 0,5 meter diep zijn (inclusief oeverzone).
2. Minimaal 10% van het wateroppervlak dieper te zijn dan 1,5 meter.
Aan de eerste randvoorwaarde lijkt op basis van het onderzoek van AT-KB te worden voldaan. Aan de tweede
randvoorwaarde wordt in de huidige situatie niet voldaan. De maximale diepte ligt rond de 1,50 meter, waarbij het niet
de verwachting is dat dit meer dan 10% bedraagt.

Sliblaag
De sliblaag op de bodem is relatief dun, maar kan mogelijk wel tot waterkwaliteitsproblemen leiden (bijvoorbeeld als
gevolg van zuurstoftekorten en bodemwoelende vis, zie intermezzo). In de waargenomen situatie heeft de baggerlaag
waarschijnlijk zeer beperkte invloed op het zuurstofgehalte, mede omdat er geen vis meer in de vijver aanwezig is.
Echter wanneer het water verder uitzakt, neemt deze invloed toe en kan in combinatie met opwarming toch een
situatie ontstaan dat er een tekort aan zuurstof optreedt. Dit wordt dan ook als meest aannemelijke oorzaak gezien
inzake vissterfte in het verleden. Het is goed om te realiseren dat in veel gemeenten pas wordt ingegrepen bij een
verhouding bagger/waterkolom 1:2 om negatieve effecten op de waterkwaliteit te voorkomen. Tegenwoordig wordt
steeds meer ingegrepen bij een verhouding van 2:5 op basis van 20cm slib en >50cm waterdiepte.

Intermezzo
In vijvers met stilstaand water bestaat in de zomer kans op zuurstoftekorten als gevolg van hogere
(water)temperaturen, uitzakkende waterpeilen en te weinig verversing. Bij ontoereikende visstand met een grote
hoeveelheid bodemwoelende vis (>30kg karper en brasem per hectare) bestaat de kans dat het slib wordt omgewoeld
en het water troebel wordt. Dit is slecht voor de groei van water- en oeverplanten omdat waterplanten te weinig licht
krijgen om te groeien.

Water- en oeverplanten
Het valt op dat de begroeiing van de oever redelijk homogeen is. Het overgrote deel van de oever heeft een kraag van
grote egelskop en/of gele lis. Langs de zuidelijke uitloper is sprake van een meer abrupte overgang van land naar
water en meer beschaduwing, waardoor er geen oevervegetatie groeit. Er is geen ondergedoken watervegetatie
waargenomen.
Het is de vraag in hoeverre de huidige oevervegetatie veel bijdraagt aan een goede waterkwaliteit en als geschikt
habitat voor vis. Het is belangrijk dat er een heterogene vegetatie aanwezig is bestaande uit diverse groeivormen
zoals oeverplanten en waterplanten in het water. De laatste categorie betreft drijfbladplanten en ondergedoken
waterplanten. Er dient een laag van minimaal 25-30 cm water in de oever te staan om deze watervegetatie echt van
meerwaarde te laten zijn. Daarbij dient het water een gevarieerde bedekking van genoemde groeivormente hebben in
het zomerhalfjaar tussen de 30 en 50%. In de winter is 10% voldoende, dit betreft dan voornamelijk de oevervegetatie
dat zichtbaar aanwezig is. Bij het uitzakken van het waterpeil neemt de waterstand in de oever af en wordt ook de
noodzakelijke bedekkingsgraad niet meer gehaald.

Een voorbeeld van een natuurlijke oever is opgenomen in figuur 7, meer informatie is terug te vinden in de
Handreiking Natuurvriendelijke Oevers (STOWA, 2009).




Onze referentie: 1 - Datum: 10 november 2023 - Confidential                                                      6 van 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Figuur 7 Een referentiebeeld van een natuurvriendelijke oever (STOWA, 2009). Niet of minder relevant voor de
visvijver zijn de trajecten 1 “bloemrijk grasland” en 2 “vochthoudende grond”. Zeer relevant zijn de oeverplanten die
zicht met name ontwikkelen in de trajecten 3 t/m 5, de drijfbladplanten in traject 6 en de ondergedoken waterplanten in
traject 7. Idealiter beslaan trajecten 3 t/m 7 circa 30-50% van de plas.

Bomen
Verder valt op dat er een groot aantal bomen in de directe omgeving van de vijver staat. Een deel daarvan staat ook
op de oever en heeft takken die over de vijver hangen. Deze bomen zijn belangrijk en zorgen enerzijds voor
beschutting en beschaduwing wat zorgt voor een demping van de watertemperatuur in de zomer. Anderzijds zorgen
deze bomen ervoor dat bladdirect in het water terecht komt. Dit blad wordt door kleine waterdiertjes (o.a. kevers,
wormpjes, etc.) en biologische processen afgebroken tot fijn organisch materiaal. Voor laatstgenoemde proces wordt
zuurstof gebruikt. Als er te veel blad in de vijver valt, dan kan dit leiden tot een zuurstoftekort. Te veel schaduw zorgt
er ook voor dat waterplanten door een gebrek aan zonlicht slecht tot ontwikkeling komen. Als vuistregel wordt veelal
een percentage tussen de 25 à 50% aan bomen op de oevers gehanteerd. Het huidige percentage ligt beduidend
hoger.

Tijdens het veldbezoek viel het op dat de waterkleur relatief bruin was. Als gevolg van de afwezigheid van vis, komt dit
niet door opwoeling van bodemmateriaal. Mogelijk is het water relatief zuur. De aanwezigheid van naaldbomen op de
oever versterkt dit vermoeden, aangezien de naalden veel zuren bevatten.




Onze referentie: 1 - Datum: 10 november 2023 - Confidential                                                          7 van 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Conclusie gebiedsinventarisatie
Uit de gebiedsinventarisatie blijkt dat het vijverpeil door fluctuaties in het grondwater gestuurd wordt. Door de zandige
ondergrond staat de vijver in direct contact met het grondwater. Het gevolg is dat de droge(re) zomers ervoor zorgen
dat het vijverpeil ver kan uitzakken. Uit de gegevens blijkt dat de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) op circa
5,90 m +NAP ligt. Dat betekent dat dit ook voor (statistisch) gemiddeld 6 weken per jaar het waterpeil in de vijver
betreft. Dit betekent ook dat het diepste punt van de vijver in deze droge perioden slechts 60-70cm waterdiepte heeft.
Dit diepere deel is maar een zeer klein deel van de vijver. Het grootste deel van de vijver staat op deze momenten
slechts 10-20 cm water. Een lage waterstand, stilstaand water en hoge zomertemperaturen zorgen voor warm en
zuurstofarm water. Dit verdient de nodige aandacht.

Op basis van het veldbezoek lijken er geen aanwijzingen te zijn voor een slechte waterkwaliteit. De sliblaag op de
bodem is relatief dun maar kan in combinatie met hogere watertemperaturen en te weinig verversing wel voor
problemen zorgen. Hoewel de aanwezige bomen voor schaduw en beschutting zorgen, kan het invallende blad wel
voor een verslechtering van de waterkwaliteit zorgen. Voor de afbraak van het blad is immers zuurstof nodig wat kan
leiden tot zuurstoftekorten. Tijdens het veldbezoek is een donkere waterkleur waargenomen wat mogelijk het gevolg is
van afbraak van organische materiaal (blad, naalden en takken). Dit zou bijvoorbeeld door humuszuren in het water
kunnen komen. Om uitsluitsel te krijgen over de bodem- en waterkwaliteit zal er aanvullend waterkwaliteitsonderzoek
gedaan moeten worden.


Maatregelen
Op basis van bovenstaande bevindingen kan er aan de volgende maatregelen gedacht worden. Van elke maatregel
worden de voor- en nadelen toegelicht.

Scenario 1: Water aanvoeren + belemen
Dit scenario is gericht op het isoleren van de vijver, waarbij de vijver uitsluitend water ontvangt middels neerslag en
verliest door verdamping. Voor een robuuste verhouding tussen neerslag en verdamping, dient water te worden
aangevoerd. Middels het aanbrengen van een leemlaag wordt voorkomen dat het aangevoerde water uitzakt naar het
grondwater.

De rioolbeheerder van de gemeente (M. van Esch) heeft aangegeven dat water aanvoeren vanaf hemelwaterriolering
lastig wordt. De omliggende wijken staan pas over +10 jaar op de planning voor vervanging, en dus zal er voorlopig
geen hemelwaterriolering in de buurt komen te liggen. Omliggende sloten (B-watergang) hebben door de zandige
ondergrond waarschijnlijk een zeer snel infiltrerende bodem. Hierdoor wordt verwacht dat deze (zonder ze te belemen)
ook niet geschikt zijn om water aan te voeren naar de vijver. Ook aanvoer van hemelwater vanaf de structuurweg is
lastig en niet zonder risico. Er komen immers verontreinigingen mee die met name bij stortbuien voor een slechte
waterkwaliteit kunnen zorgen.

Oppervlaktewater zorgt voor versnelde verdamping ten opzichte van verdamping van grondwater. In de
zomermaanden kan oppervlaktewater gemiddeld tot wel 120 mm per maand verdampen. In de maanden mei, juni, juli
en augustus is de verdamping samen gemiddeld 420 mm. Op jaarbasis is verdamping van oppervlaktewater 635 mm
(Penman vergelijking – Rioned Verdamping - RIONED (riool.net)). Neerslag is in tegenstelling in de zomermaanden
juist laag. In het zomerkwartaal is dit gemiddeld 200-225 mm (klimaateffectatlas). De jaarlijkse neerslagsom in
Schijndel is 800 tot 850 mm.

In de zomermaanden is de verdamping dus hoger dan de aanvoer van water. Geadviseerd wordt dus minimaal 2 keer
het vijveroppervlak aan verharding af te koppelen om voldoende water aan te voeren.




Onze referentie: 1 - Datum: 10 november 2023 - Confidential                                                         8 van 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Scenario 2: Uitdiepen
In dit scenario blijft de vijver in contact staan met het grondwater en wordt deze verdiept om ook in de zomer
voldoende waterdiepte te houden.
Op basis van de schommelingen in het grondwater dient de vijver voor een groot deel met 80 cm te worden verdiept.
Zo blijft er ook in de zomer minimaal 1,50 meter staan. De focus ligt daarbij op het middengedeelte. Aanvullend
kunnen ook de uitlopers worden gebaggerd en richting het midden worden verlaagd, zodat er een geleidelijke
overgang ontstaat. De diepe plek fungeert tevens als slibvang en kan relatief eenvoudig worden uitgebaggerd (indien
nodig).

Overige maatregelen
De volgende maatregelen worden onafhankelijk van de scenario’s voorgesteld:
• Bomen verwijderen – Om bladval in de vijver te voorkomen dienen meerdere bomen op de oever te worden
   verwijderd. Bomen op de zuidwestoever geven de meeste schaduw. Het verdient de aanbeveling om daar de
   bomen in eigendom van de gemeente zoveel als mogelijk te verwijderen om watervegetatie een kans op
   ontwikkeling te geven. De verwachting is dat de vegetatie van de aanwonende particulieren nog voor voldoende
   schaduw zorgt. Op kansrijke plekken kan worden gekozen voor een alternatieve beplanting in de vorm van een
   dichte lage struikbegroeiing, waarbij overhangende takken een meerwaarde kunnen bieden.
   Ook op de noordoostoever kan een aantal bomen worden verwijderd, waaronder de naaldbomen aan de
   noordzijde. Voor de overige bomen dient een selectie te worden gemaakt welke kunnen worden verwijderd. Bomen
   bieden immers ook schaduw aan de sportvisser en zijn beeldbepalend.
• Drijfbladvegetatie aanplanten – Om voldoende bedekking van waterplanten te behouden, kan het beste worden
   gekozen voor drijfbladvegetatie, bijvoorbeeld in de vorm van witte waterlelie. Waterlelies kunnen goed tegen
   waterstandschommelingen. De bladeren geven beschutting en schaduw. De bloemen zijn daarnaast visueel
   aantrekkelijk en komen goed tot hun recht in deze parkachtige setting.
• Oeverinrichting herzien – Afhankelijk van het gekozen scenario moet worden overwogen om de oever anders in te
   richten om zo ook de oevervegetatie de kans te geven om gedurende het zomerhalfjaar in voldoende mate
   beschikbaar te blijven. Voor de herinrichting van de plas wordt geadviseerd de oevers geleidelijk en gevarieerd af
   te laten lopen zodat voldoende paai, opgroei- en foerageergebied ontstaat voor vis (zie hiervoor de Handreiking
   Natuurvriendelijke Oevers, STOWA, 2009)
• Nader onderzoek naar de waterbodem op o.a. nutriënten, zowel van de aanwezige sliblaag als de onderliggende
   vaste bodem. Op deze wijze wordt inzicht verkregen op de huidige en toekomstige invloed van de waterbodem op
   de waterkwaliteit (bijv. als de plas verdiept wordt.
• Steigers plaatsen - De aanleg van steigers biedt de mogelijkheid om een flauw talud te realiseren, aangezien de
   oever zo altijd bevisbaar blijft. Het aantal steigers verdient een heroverweging op basis van het te kiezen scenario.
   Het is immers de vraag of de uitlopers voldoende water blijven houden. Daarnaast dient de noordoever ook ruimte
   te houden voor ontwikkeling van oevervegetatie en dient het onderhoudbaar te blijven. Daarmee dient ook de
   onderlinge afstand van de steigers te worden heroverwogen.
• Fontein aanbrengen – Voor voldoende zuurstof in de vijver wordt geadviseerd een fontein aan te brengen. Deze
   dient alleen functioneel te zijn in het zomerhalfjaar, waarbij het volstaat om deze dagdelen in te zetten. In de winter
   kan deze worden verwijderd om vorstschade te voorkomen. Nadeel is dat de fontein zorgt voor extra verdamping.
   Daarnaast heeft deze onderhoud nodig. Het voordeel is dat de fontein de recreatieve waarde verhoogt, omdat deze
   visueel aantrekkelijk is. Als alternatief kan hier worden gekozen voor een beluchter of airlift. Daarbij dient ook de
   minimaal benodigde waterdiepte in beschouwing te worden genomen.


Kosten
De kosten voor beide scenario’s zijn bepaald middels SSK-methodiek. Tevens zijn de overige maatregelen op kosten
gezet. Omwille van de vertrouwelijkheid is de kostenbijlage separaat geleverd.




Onze referentie: 1 - Datum: 10 november 2023 - Confidential                                                        9 van 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Geraadpleegde literatuur
ATKB, 2023. Waterbodemonderzoek burgermeestervijver te Schijndel. ATKB in opdracht van Gemeente Meierijstad.

STOWA, 2009. Handreiking natuurvriendelijke oevers. Stowa 2009-37. Utrecht.




Onze referentie: 1 - Datum: 10 november 2023 - Confidential                                            10 van 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>