<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>






































Geanonimiseerd document


      
0 

9 

9 

| 

5 

9 

D 

| 

25 | 
| | | 225 

4t 0, 
1380 

420, 
1365 1365 420480 

420, 
1365 915 420 1380 A20, 915 125, 980 2835 2 

1 DE 

rd 

20 

il 

n 

H A 

590 420, 1830 

4: 

2 1365 1365 4 

0, 

1365 815 420, 1380 420 915 815 420 1380 420 915 1365 420 1380 _420465/46542 

en 

wavoering kozijnen 

4 
At Á 4 AA AH 

LAA 
AAA AA AH 

7 
A4 Á 

| | | 

Det. 8 

Det. 

4 

| 

   

  

maatvoering 

kozijnen 

  

  

zetwerk 
dakkap, 

in kleur 
gevel 

  

  

          

trespa gevelbekleding 

werkende breedte 450mm 

  

trespa gevelbekleding 

werkende breedte 900mm 

  

  

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

buitentrap: | 

stalen 
buitentrap 

I 

m 

| 

1 

| 

| 

| 

T 

| 

                                

  

  
  

    
  

  
  

                                            

  

  

staalconstructie met 

persrooster 
vloer 

balustrade van strekmetaal 

  

  

    

                                

  

  

  

  

  

  

Det. 

7   

  

    

zetwerk 
lekdorpels, 

in kleur 
kozijn   

  

  

  

  

  

  

  

  

          et. 14 
  

  

  

  

  

aluminium 
kozijnen 

aluminium 
zetwerk, 

gelijk 
met 

kozijn               

  

  

                

                                                
  

  

                

                      

  
  

  

  

  

    
  

Det. 9 Det. 6 
  

  

  

  

aluminium 
kozijnen 

  

  

  

  

  

   

  

  

    kozijnstijlen 

uitlijnen 

op 

kozijnstijlen 

uitlijnen 

op 

hart 

plaat 

kozijnstijlen hart 

plaatnaad 

  

                                                                            | 

Det. 5 

  
  

                

  
I I I I I I 

maatvoering kozijnen 

1040 

5 

930 

5 

1365 ‚1365 420 930 420 915 1365 

5 

930 

£5 

915 

pp 

2280 

Le 

2280 

(5 

915 

5 

930 

5 

1365 915 

5 

930 420 1365 1365 420 930 

5 

915 

| 

1365 420 930 

5 

915 

Va 

2280 

FEL 

2835 2 

BE PE SLEE A, SEE EEE 
SES, 

EE 4 B 
| 

125 

| 

maatvoering kozijnen 

22 

, 24270 \ 

Ê 

16200 

25 980 

k 

2835 

ep 

| \440 | | | | | | 

| | | | | 

VOORGEVEL 

            
    
  

        

    

  

  

Kl 

maatvoering kozijnen 

B 

4225 

/ 

4228 4228 

  

4225 

Zj 

  

©Ö 

© @) ® 

afschot 

i 

afschot 

afschot schot 

4 

  

    

  

   

  

maatvoering 

kozijnen 

zetwerk 
dakkap, 

in kleur 
gevel 

  

aluminium 
zetwerk, 

gelijk 
met 

kozijn 

  

      

2870 

  
2e VERDIEPING 

2500 

            
    

TECHNIEK 

  

| 

| 

le 

VERDIEPING 

  

trespa gevelbekleding 

werkende breedte 450mm 

  

    
    

trespa gevelbekleding 

werkende breedte 900mm 

2500   

  

2870 

      buitentrap: 

stalen 
buitentrap 

staalconstructie met 

persrooster 
vloer 

balustrade van strekmetaal 

    
      

  

B 

TECHNIEK 

  

  

2500 

+ 
    

    

    

BEGANE GROND   
2500 

  

aluminium 
kozijnen 

en deuren     
2870 

                                                                                              
    

  

    

DOORSNEDE 

| 

maatvoering kozijnen 

E37 

4225 

/ 

4228   1920 11,2 4228 4225 

Zj NR 
  

ZIJGEVEL 

    
LINKER 

  

  

    

          

        

    

  

            

  

  

  

    

  

                                                                

    

  

            

  

  

                              

    

        

  

      

  

5 
m) @ ® 

© 
® 

® @ 
® ® 

Ì 

| 

2 

maatvoering kozijnen 

Ee 

4050 

5 
peop, 

1830 

De 

915 

Dae 

1380 1365 

k 

1365 

LE 

1365 

/ 

915 

Le 

1380 

Dn 

915 915 

5e 

1380 

5e 

915 

/ 

1365 

Dn 

1380 

Dn 

1830 

5e 

915 

A, 

1380 

5e 

1365 

/ 

1365 

A 

1365 

k 

915 

5e 

1380 

De 

1040 

KA 

= 

i _ _ _ | 

| 

ttr. nn: 9180 

+ 

[ Ü | 

| 

| | | 

ij 

[ Ü | 

| 

[ Ü | 

| 

| | | 
| 

[ Ü | 

| 

| 

| 

= n 

En 

_ 

| 

IS 

E 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        
  

  

                                              

    

      

  

        

        

en 

22840 + 

                    - 

IN 

OE ENE 
  

  
  

    

      
  

    

    

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                            kozijnstijlen 

uitlijnen 

op 

kozijnstijlen 

uitlijnen 

op 

kozijnstijlen 

uitlijnen 

op 

bovenliggende 

stijlen 

hart 

plaatnaad 

hart 

plaat                                                                                         

  

915 420 930 420 1365 915 420 930 420 1365 1365 20 590, 225 

OS | 

SEE 

| | RE 

2280 ES DP 8 2280 2280 20, 

  

EN 

maatvoering kozijnen 

B 

4050 125 915 

( 

930 

EL 

1365 

k 

1365 

EL 

930 

En 

maatvoering kozijnen 

2 

  

| 44540 

ACHTERGEVEL 

1 
\120                 

  

  

  

   

  

                
    

  

    

                

  

  

  

  

  

   

    

    

  

      

  

     

   

  

                                      

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

5 

: : 

v 

| J | 
E 

H 

112 

ba 5 
S —ô—- 

8197 5 1920 11 84: 

À mmm | 

Ä 

| i i 

8 

E 

ots 

0 L 

nnee 

E50 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

GEVELS 

L 

Hi 

ed ee 

ee 

| 

| 

[ 

| 

| 

= 

ÜÛ 

TE 

E T 

— 

2500 

KLEURENSTAAT 

seur 
leen 

en 

Ln 

Eg 
ONDERDEEL BUITENZIJDE je 

ï roosterdeur (i.v.m. ventileren | R eN 

N 

_ 

: 

Trespa gevelbekleding 

Fi t h t E 

A 

gr 

afvalcontainers 

— 
vlgs. ber.) 

I 

| 

, 

panelen 
wb-450mm 

RALOOXX 

van ou umarc | eC en 
IN 

NL 

| 

\ 
‚ ‚ 

ï 

panelen 
wb-900mm RALXXXX 

) 

voordeur AAG, 

\ 

| 

Aluminium 
kozijnen 

en deuren RALXXXX met 

structuurcoating, 
NIET mat 

8 

dE ES 

SRE 

ERLE 

| 

| 

Aluminium 

gevelplaten (onder/ 
boven 

kozijnen) 

RALXXXX 
Cruijgenstraat 

21 
| | 

Zenwerk waterslagen 

en 

dagkanten kozijnen 

AEO 

AANVRAGER RB 

Holding 
BV 5469 BS 

Erp 

etwerk 

dakkap . 

Staalconstructie 

buitentrap 
chinees 

hardsteen, geschuurd 
Cruijgenstraat 

34 

nele 

21 

18 hitecten.nl 

H H Strekmetalen 
balkon/vloerafscheiding buitentrap 

fraké 
noir, 

naturel 
geolied 

5469BT E 

If 

o@van 
TOT Ee et CHE 

2030 za soo 

12 

ed 5 " 

ip 

www. 

vanhoutumarchitecten.nl 

nn, / | 7 

en 

n 

| 

078 

| 

m 

le 

nm 
ï ï 

| | 

schaal 
1:100 

| | 

datum 22 december 2023 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

  

PLAN Het bouwen van een 

shortstay-hotel 
aan De Beeke 2 te 

Erp. 

RECHTER 
ZIJGEVEL 

verum 

zn 

Alle 

opdrachten 
worden uitsluitend 

uitgevoerd 
onder 

toepasselijkheid 
van de Standaardvoorwaarden De Nieuwe 

Regeling 
2011 

Rechtsverhouding opdrachtgever 

architect, ingenieur 
en adviseur 

(DNR 2011). 
DNR 2011 is 

gedeponeerd 
ter 

griffie bij 
de rechtbank te Amsterdam onder nummer 

78/2011 /nummer 56/2013. 

  


</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>