<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                                                             RENVOOI
                                                                                                             Fundering:
                                                                                                                              Fundering u i t v o e r e n alsstrokenfundering, beton.
                                                                                                                             Afmeting beton e n wapening volgens berekening                                                         constructeur.
                                                                                                             Vloeren:
                                                                                                                             V l o e r b e g a n e g r o n d a a n b r e n g e n o po u d e h o o g t e , 9 0 0 +
                                                                                                                              Houten balken e n houten vloerdelen.
                                                                                                                             Vloeren verdiepingsvloeren: houten balken m e t vloerhout.
                                                                                                                              Afmetingen volgens berekening                                      constructeur.
                                                                                                              Muren:
                                                                                                                              Zijmuren bestaand, waar nodig opmetselen m e t oude, bijpassende steen.
                                                                                                                                                                                                                                                                        e
                                                                                                                              V o o r g e v e l o p m e t s e l e n i no u d e , gele s t e e n , 1,5 steens d i k t o t v l o e r l                                        verdieping,
                                                                                                                              daarboven steens metselwerk Voegen minimaal houden.
                                                                                                                              B u i t e n m u r e n a a n b o u w o p m e t s e l e n i no u d e bijpassende s t e e n , geel, 1,5 s t e e n s w e r k .
                                                                                                              Topgevel westkant:
                                                                                                                              Regelwerk w a a r o p fijnbezaagd - verticaal geplaatste h o u t e n planken, zwart.
                                                                                                              Stoep bij Froonacker 9 :
                                                                                                                     M e t s e l w e r k gele klinker, o u d e s t e e n ; v o e g grijs. G e h e e l g e f u n d e e r d o p e e n b e t o n p l a a t j e ,
                                                                                                                              vorstvrij, 7 0 c m . m i n maaiveld.
                                                                                                              Kozijnen:
                                                                                                                              Kozijnen hout, 7 6 x l 2 4 m m . ,alleen bij d e d e u r e n ; bij d e andere openingen in h e t
                                                                                                                               metselwerk alleen houten luiken plaatsen in steensponning.
                                                                                                              Dak:
                                                                                                                              H o u t e n spanten volgens nadere details, m e t steekbalken.
                                                                                                                              Hierover geschilde juffers, 3 5 c m . h.o.h.
                                                                                                                              Hierover regels v o o r h e t uitvlakken-19 m m . underlayment-
                                                                                                                              tengels- ventifol- panlatten e n oude pannen, oranje-rood.
                                                                                                                               H o u t e n bakgoot m e tzink bekleden, o p stalen beugels.
                                                                                                                               Het geheel aansluiten o pd e bestaande riolering.
                                                                                                                                                                                                               e
                                                                                                                               Plat d a k o p b o u w : H o u t e n balklaag alsl                                  verdiepingsvloer- hierop houten vloerdelen-
                                                                                                                               het geheel afwerken m e t e e n losliggende bitumineuze                                                          dakbedekking.
                                                                                                               Afwerking:
                                                                                                                               Bij d e b o u w z o v e e l m o g e l i j k o u d e b o u w m a t e r i a l e n                         gebruiken,
                                                                                                                                vloerhout uit stam bezaagd, taps toelopend.
                                                                                                                               Nadere detailering volgt v o o r gootbeugels- w e r v e l s v o o r luikjes, ankers enz.



O
m
LH




     O
     O
     co
     co




                     VERDIEPING              3130*                                                                                                                              Z O L D E R                                           5 5 2 0


                                                                                                 EXACTE                               MAATVOERING                                          IN
                                                                                                HET WERK                             T E B E P A L E N



                                                            werk:
                                                                             RECONSTRUCTIE   PAKHUIS                                                                                                          n r 13                                              werkno.:

                                                                            WIJZIGEN  PAKHUIS nr. 9                                                                                                                                                                                       160
                                               opdrachtfl.mevr                                  L . P I E T J O U - dhr. D.E. K A M S T R A                                                                                                                       get.:

                                                onderdeel:                      P L A T T E G R O N D E N                                                                                 NIEUW                                                                   datum:             M R T                      2 0 1 6

                                                                                                                                                                                                                gew.;                                             schaal:                      1;100
           1 9 / 0 9 / 2 0 1 6                                                                                                Architektenburo                                                                      4-7-2016                                       formaat:                      A         2
          IIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII                                                                                    N.J. A d e m a                                                                       12-9-2016
           F16.113481                                                                                                                                                                                                                                             bladno.:                        /«,
                                                 " P O O L S H O F " , Froonacker 1 4 , 8 8 0 1 KD F r a n e k e r
                                                 Tel.: (0517) 39 63 32

                                               D e z e t e k e n i n g blijft o n s e i g e n d o m e n m a g z o n d e r o n z e s c h r i f t e l i j k e t o e s t e m m i n g m e t w o r d e n g e k o p i e e r d , n o c h a a n d e r d e n w o r d e n v e r s t r e k t , c ' t e r i n z a g e w o r d e n g e g e v e n
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>