<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                                                                             "
                                                                                                                             )




                                                                                                                             Ù
                                                                                                                                                                                                                                 "
                                                                                                                                                                                                                                 )




                                                                                                                                                                                                                                 Ù
                                                                                         "
                                                                                         )




                                                                                         Ù
                                                                                         "
                                                                                         )




                                                                                         Ù
                                                                        "
                                                                        )
                                                                "
                                                                )
                                                                                    "
                                                                                    )"                                   "
                                                                                                                         )




                                                                                                                         Ù
                                                                                    ÙÙ
                                                                                "
                                                                                )    )
                                                                                                                                                "
                                                                                                                                                "
                                                                                                                                                )
                                                                                                                                                )                               "
                                                                                                                                                                                "
                                                                                                                                                                                )
                                                                                                                                                                                )




                                                                                                                                                Ù




                                                                                                                                                                                Ù
                                                                    "
                                                                    )


                                                                            "
                                                                            )




                                                                                                     "
                                                                                                     )




                                                                                                     Ù
                                                                                                         "
                                                                                                         )




                                                                                                         Ù
                                                                                             "
                                                                                             )




                                                                                             Ù
                                                                                                                     "
                                                                                                                     )




                                                                                                                     Ù
                                                                                                                 "
                                                                                                                 )




                                                                                                                 Ù




                                                                                                                                                                                                                                       C:\Data\_Projecten\362854 vGRP Waadhoeke\Hydraulische berekeningen\02_GIS\2_Projecten\IW_Resultaten\IW_2Dresultaten_A3_Kaart1.mxd 04-10-2018 11:09:33 AM
                                                                                                     "
                                                                                                     )




                                                                                                     Ù
                                                                                                             "
                                                                                                             )




                                                                                                             Ù
Legenda
                                                                                                             "
                                                                                                             )               "
                                                                                                                             )




                                                                                                                             Ù
                                                                                                             Ù
     Bekend knelpunt                                                                                                                                           "
                                                                                                                                                               )
                                                        Ù




                                                                                                                                                               Ù
                                                                                                                                                 "
                                                                                                                                                 )
     Uitlaat
 Ù




 "
 )   Overstort                                                                                                                                                                               "
                                                                                                                                                                                             )
                                        "
                                        )
Leidingtype                                                                                      "
                                                                                                 )




                                                                                                 Ù
     Gemengd                        "
                                    )                   "
                                                        )                                "
                                                                                         )
                                                                                         Ù
     HWA
                                                                "
                                                                )
     DWA                                                    "
                                                            )
     Overig
                                                "
                                                )                                                                                T10 (36mm) - Franeker
Risicopanden
     Water tegen pand: < 10 cm
                                                                                                                                 vGRP Waadhoeke
     Water tegen pand: 10 - 20 cm                                                                                                Opdrachtgever: Gemeente Waadhoeke
     Water tegen pand: > 20 cm                                                                                                   Projectnummer: 362854

Water op straat (m)                         "
                                            )                                                                                    Status: Definitief
                                                                                                                                 Datum: 04-10-2018
     0.00 - 0.10                                    "
                                                    )                                                                            Schaal: 1:12,500




                                                                                                                                                                                                                          ´
     0.10 - 0.20                                                                                                                 Formaat: A3

     0.20 - 0.30                                                                                                                 Getekend: RJJO
     0.30 +
                                                                                                                                 0        125        250       375        500       625     750
     2D zone                                                                                                                                                                                  meter


     Topo                                                                                                                        © Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden         Esri Nederland, Community Map Contributors
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                            )"
                                            ")




                                            Ù
                                                Ù




                                                         Ù
                                    "
                                    )
                                    Ù




                                                                                                                                                               C:\Data\_Projecten\362854 vGRP Waadhoeke\Hydraulische berekeningen\02_GIS\2_Projecten\IW_Resultaten\IW_2Dresultaten_A3_Kaart1.mxd 04-10-2018 11:09:33 AM
                                                     "
                                                     )



                                                     Ù
Legenda                                          "
                                                 )
                                        "
                                        )
     Bekend knelpunt
     Uitlaat
 Ù




 "
 )   Overstort
Leidingtype
     Gemengd
     HWA
     DWA
     Overig
                                                         T10 (36mm) - St Annaparochie
Risicopanden
     Water tegen pand: < 10 cm
                                                         vGRP Waadhoeke
     Water tegen pand: 10 - 20 cm                        Opdrachtgever: Gemeente Waadhoeke
     Water tegen pand: > 20 cm                           Projectnummer: 362854

Water op straat (m)                                      Status: Definitief
                                                         Datum: 04-10-2018
     0.00 - 0.10                                         Schaal: 1:8,100




                                                                                                                                                  ´
     0.10 - 0.20                                         Formaat: A3

     0.20 - 0.30                                         Getekend: RJJO
     0.30 +
                                                         0        80        160        240       320        400    480
     2D zone                                                                                                         meter


     Topo                                                © Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden         Esri Nederland, Community Map Contributors
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                        "
                                        )




                                        Ù
                                    "
                                    )
                                    Ù




                                                                                                                                                    C:\Data\_Projecten\362854 vGRP Waadhoeke\Hydraulische berekeningen\02_GIS\2_Projecten\IW_Resultaten\IW_2Dresultaten_A3_Kaart1.mxd 04-10-2018 11:09:33 AM
Legenda
     Bekend knelpunt
     Uitlaat
 Ù




 "
 )   Overstort
Leidingtype
     Gemengd
     HWA
     DWA
     Overig
                                                T10 (36mm) - Sexbierum
Risicopanden
     Water tegen pand: < 10 cm
                                                vGRP Waadhoeke
     Water tegen pand: 10 - 20 cm               Opdrachtgever: Gemeente Waadhoeke
     Water tegen pand: > 20 cm                  Projectnummer: 362854
                                            "
                                            )
                                            Ù
Water op straat (m)                             Status: Definitief
                                                Datum: 04-10-2018
     0.00 - 0.10                                Schaal: 1:6,700




                                                                                                                                       ´
     0.10 - 0.20                                Formaat: A3

     0.20 - 0.30                                Getekend: RJJO
     0.30 +
                                                0       60       120       180      240       300   360
     2D zone                                                                                          meter


     Topo                                       © Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden       Esri Nederland, Community Map Contributors
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                              "
                                                              )




                                     "
                                     )
                                    "
                                    )




                                                                                                                                                   C:\Data\_Projecten\362854 vGRP Waadhoeke\Hydraulische berekeningen\02_GIS\2_Projecten\IW_Resultaten\IW_2Dresultaten_A3_Kaart1.mxd 04-10-2018 11:09:33 AM
                                    Ù
Legenda
     Bekend knelpunt
     Uitlaat
 Ù




 "
 )   Overstort
Leidingtype
     Gemengd
     HWA
     DWA
     Overig                              "
                                         )
                                             T10 (36mm) - Dronryp



                                         Ù
Risicopanden
     Water tegen pand: < 10 cm
                                             vGRP Waadhoeke
     Water tegen pand: 10 - 20 cm            Opdrachtgever: Gemeente Waadhoeke
     Water tegen pand: > 20 cm               Projectnummer: 362854

Water op straat (m)                          Status: Definitief
                                             Datum: 04-10-2018
     0.00 - 0.10                             Schaal: 1:6,200




                                                                                                                                      ´
     0.10 - 0.20                             Formaat: A3

     0.20 - 0.30                             Getekend: RJJO
     0.30 +
                                             0        60        120       180       240         300   360
     2D zone                                                                                            meter


     Topo                                    © Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden         Esri Nederland, Community Map Contributors
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                "
                                                )




                                                Ù
                                            "
                                            )




                                            Ù
                                        "
                                        )


                                    "
                                    )
                                    Ù




                                                                                                                                                              C:\Data\_Projecten\362854 vGRP Waadhoeke\Hydraulische berekeningen\02_GIS\2_Projecten\IW_Resultaten\IW_2Dresultaten_A3_Kaart1.mxd 04-10-2018 11:09:33 AM
                                        "
                                        )
                                        Ù




Legenda
     Bekend knelpunt
                                                            "
                                                            )
     Uitlaat
 Ù




                                                            Ù
 "
 )   Overstort
Leidingtype
                                                    "
                                                    )
     Gemengd
     HWA
     DWA
     Overig
                                                        T10 (36mm) - Berltsum
Risicopanden
     Water tegen pand: < 10 cm
                                                        vGRP Waadhoeke
     Water tegen pand: 10 - 20 cm                       Opdrachtgever: Gemeente Waadhoeke
     Water tegen pand: > 20 cm                          Projectnummer: 362854

Water op straat (m)                                     Status: Definitief
                                                        Datum: 04-10-2018
     0.00 - 0.10                                        Schaal: 1:5,300




                                                                                                                                                 ´
     0.10 - 0.20                                        Formaat: A3

     0.20 - 0.30                                        Getekend: RJJO
     0.30 +
                                                        0        50       100       150       200          250   300
     2D zone                                                                                                       meter


     Topo                                               © Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden         Esri Nederland, Community Map Contributors
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                    "
                                    )




                                    Ù
                                        "
                                        )




                                        Ù
                                            "
                                            )




                                            Ù




                                                                                                                                                              C:\Data\_Projecten\362854 vGRP Waadhoeke\Hydraulische berekeningen\02_GIS\2_Projecten\IW_Resultaten\IW_2Dresultaten_A3_Kaart1.mxd 04-10-2018 11:09:33 AM
Legenda
     Bekend knelpunt
     Uitlaat
 Ù




 "
 )   Overstort                                  "
                                                )




                                                Ù
Leidingtype
     Gemengd
     HWA
     DWA




                                                    Ù
     Overig                                         "
                                                    )
                                                        T10 (36mm) - Menaam
Risicopanden
     Water tegen pand: < 10 cm
                                                        vGRP Waadhoeke
     Water tegen pand: 10 - 20 cm                       Opdrachtgever: Gemeente Waadhoeke
     Water tegen pand: > 20 cm                          Projectnummer: 362854

Water op straat (m)                                     Status: Definitief
                                                        Datum: 04-10-2018
     0.00 - 0.10                                        Schaal: 1:6,300




                                                                                                                                                 ´
     0.10 - 0.20                                        Formaat: A3

     0.20 - 0.30                                        Getekend: RJJO
     0.30 +
                                                        0        60        120       180       240         300   360
     2D zone                                                                                                       meter


     Topo                                               © Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden         Esri Nederland, Community Map Contributors
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                              C:\Data\_Projecten\362854 vGRP Waadhoeke\Hydraulische berekeningen\02_GIS\2_Projecten\IW_Resultaten\IW_2Dresultaten_A3_Kaart1.mxd 04-10-2018 11:09:33 AM
Legenda
     Bekend knelpunt
     Uitlaat
 Ù




 "
 )   Overstort
Leidingtype
     Gemengd
     HWA
     DWA
     Overig
                                        T10 (36mm) - Winsum
Risicopanden
     Water tegen pand: < 10 cm
                                        vGRP Waadhoeke
     Water tegen pand: 10 - 20 cm       Opdrachtgever: Gemeente Waadhoeke
     Water tegen pand: > 20 cm          Projectnummer: 362854

Water op straat (m)                     Status: Definitief
                                        Datum: 04-10-2018
     0.00 - 0.10                        Schaal: 1:5,200




                                                                                                                                 ´
     0.10 - 0.20                        Formaat: A3
                                    "
                                    )
                                    Ù




     0.20 - 0.30                        Getekend: RJJO
     0.30 +
                                        0        50        100       150       200         250   300
     2D zone                                                                                       meter


     Topo                               © Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden         Esri Nederland, Community Map Contributors
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                      C:\Data\_Projecten\362854 vGRP Waadhoeke\Hydraulische berekeningen\02_GIS\2_Projecten\IW_Resultaten\IW_2Dresultaten_A3_Kaart1.mxd 04-10-2018 11:09:33 AM
                                        "
                                        )




                                        Ù
Legenda                                     "
                                            )
     Bekend knelpunt
     Uitlaat
 Ù




 "
 )   Overstort
                                    Ù




Leidingtype
     Gemengd
     HWA
     DWA
     Overig
                                                T10 (36mm) - Minnertsga
Risicopanden
     Water tegen pand: < 10 cm
                                                vGRP Waadhoeke
     Water tegen pand: 10 - 20 cm               Opdrachtgever: Gemeente Waadhoeke
     Water tegen pand: > 20 cm                  Projectnummer: 362854

Water op straat (m)                             Status: Definitief
                                                Datum: 04-10-2018
     0.00 - 0.10                                Schaal: 1:6,400




                                                                                                                                         ´
     0.10 - 0.20                                Formaat: A3

     0.20 - 0.30                                Getekend: RJJO
     0.30 +
                                                0        60       120       180       240          300   360
     2D zone                                                                                               meter


     Topo                                       © Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden         Esri Nederland, Community Map Contributors
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                                                           Ù
                                                                                                 "
                                                                                                 )




                                                                                                                                                              C:\Data\_Projecten\362854 vGRP Waadhoeke\Hydraulische berekeningen\02_GIS\2_Projecten\IW_Resultaten\IW_2Dresultaten_A3_Kaart1.mxd 04-10-2018 11:09:33 AM
Legenda                                         "
                                                )




                                            Ù
     Bekend knelpunt
                                    "
                                    )
     Uitlaat
 Ù




 "
 )   Overstort
Leidingtype
     Gemengd
                                                    "
                                                    )
     HWA
     DWA
     Overig
                                                        T10
                                                         ) (36mm) - Tzummarum
                                                         "




                                                            Ù
Risicopanden
     Water tegen pand: < 10 cm
                                                        vGRP Waadhoeke
     Water tegen pand: 10 - 20 cm                       Opdrachtgever: Gemeente Waadhoeke
     Water tegen pand: > 20 cm                          Projectnummer: 362854

Water op straat (m)                                     Status: Definitief
                                                        Datum: 04-10-2018
     0.00 - 0.10                                        Schaal: 1:4,200




                                                                                                                                                 ´
     0.10 - 0.20                                        Formaat: A3

     0.20 - 0.30                        "
                                        )               Getekend: RJJO
                                        Ù




     0.30 +
                                                        0        40        80        120       160         200   240
     2D zone                                                                                                       meter


     Topo                                               © Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden         Esri Nederland, Community Map Contributors
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                    "   "
                                        )
                                    )




                                    Ù




                                                                                                                                                          C:\Data\_Projecten\362854 vGRP Waadhoeke\Hydraulische berekeningen\02_GIS\2_Projecten\IW_Resultaten\IW_2Dresultaten_A3_Kaart1.mxd 04-10-2018 11:09:33 AM
Legenda                      "
                             )
                                                                                                             "
                                                                                                             )
     Bekend knelpunt
                                                                                                              "
                                                                                                              )




                                                                                                             Ù
     Uitlaat
 Ù




 "
 )   Overstort
Leidingtype
     Gemengd
     HWA
     DWA
     Overig
                                                    T10 (36mm) - St. Jacobiparochie
Risicopanden
     Water tegen pand: < 10 cm
                                                    vGRP Waadhoeke
     Water tegen pand: 10 - 20 cm                   Opdrachtgever: Gemeente Waadhoeke
                                            "
                                            )
     Water tegen pand: > 20 cm                      Projectnummer: 362854

Water op straat (m)
                                                Ù




                                                    Status: Definitief
                                                    Datum: 04-10-2018
     0.00 - 0.10                                    Schaal: 1:4,000




                                                                                                                                             ´
     0.10 - 0.20                                    Formaat: A3

     0.20 - 0.30                                    Getekend: RJJO
     0.30 +
                                                    0         40        80        120        160       200     240
     2D zone                                                                                                     meter


     Topo                                           © Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden         Esri Nederland, Community Map Contributors
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                    "
                                    )




                                    Ù
                                                "
                                                )
                                        "
                                        )




                                                    "
                                                    )




                                                        Ù




                                                                                                                                                                  C:\Data\_Projecten\362854 vGRP Waadhoeke\Hydraulische berekeningen\02_GIS\2_Projecten\IW_Resultaten\IW_2Dresultaten_A3_Kaart1.mxd 04-10-2018 11:09:33 AM
Legenda
     Bekend knelpunt
     Uitlaat
 Ù




 "
 )   Overstort
Leidingtype                                 "
                                            )
     Gemengd
     HWA
     DWA
     Overig
                                                            T10 (36mm) - Tzum
Risicopanden
     Water tegen pand: < 10 cm
                                                            vGRP Waadhoeke
     Water tegen pand: 10 - 20 cm                           Opdrachtgever: Gemeente Waadhoeke
     Water tegen pand: > 20 cm                              Projectnummer: 362854

Water op straat (m)                                         Status: Definitief
                                                            Datum: 04-10-2018
     0.00 - 0.10                                            Schaal: 1:4,300




                                                                                                                                                     ´
     0.10 - 0.20                                            Formaat: A3

     0.20 - 0.30                                            Getekend: RJJO
     0.30 +
                                                            0        40        80       120       160          200   240
     2D zone                                                                                                           meter


     Topo                                                   © Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden         Esri Nederland, Community Map Contributors
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                    Ù
                                    "
                                    )




                                                                            Ù
                                                                           "
                                                                           )
                                                                           "
                                                                           )




                                                                                                                                            C:\Data\_Projecten\362854 vGRP Waadhoeke\Hydraulische berekeningen\02_GIS\2_Projecten\IW_Resultaten\IW_2Dresultaten_A3_Kaart1.mxd 04-10-2018 11:09:33 AM
                                                                                           Ù
Legenda
     Bekend knelpunt
     Uitlaat
 Ù




 "
 )   Overstort
Leidingtype
     Gemengd
     HWA
     DWA
     Overig
                                        T10 (36mm) - Achlum
Risicopanden
     Water tegen pand: < 10 cm
                                        vGRP Waadhoeke
     Water tegen pand: 10 - 20 cm       Opdrachtgever: Gemeente Waadhoeke
     Water tegen pand: > 20 cm          Projectnummer: 362854

Water op straat (m)                     Status: Definitief
                                        Datum: 04-10-2018
     0.00 - 0.10                        Schaal: 1:2,900




                                                                                                                               ´
     0.10 - 0.20                        Formaat: A3

     0.20 - 0.30                        Getekend: RJJO
     0.30 +
                                        0       25       50       75       100      125    150
     2D zone                                                                                 meter


     Topo                               © Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden       Esri Nederland, Community Map Contributors
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>     "
     )




                                                                                                                                                  C:\Data\_Projecten\362854 vGRP Waadhoeke\Hydraulische berekeningen\02_GIS\2_Projecten\IW_Resultaten\IW_2Dresultaten_A3_Kaart1.mxd 04-10-2018 11:09:33 AM
           "
           )
           Ù




Legenda
         Bekend knelpunt
         Uitlaat
 Ù




 "
 )       Overstort
Leidingtype                             "
                                        )




                                        Ù
         Gemengd
         HWA
         DWA
         Overig
                                            T10 (36mm) - Bitgummole
Risicopanden
         Water tegen pand: < 10 cm
                                            vGRP Waadhoeke
         Water tegen pand: 10 - 20 cm       Opdrachtgever: Gemeente Waadhoeke
         Water tegen pand: > 20 cm          Projectnummer: 362854

Water op straat (m)                         Status: Definitief
                                            Datum: 04-10-2018
         0.00 - 0.10                        Schaal: 1:5,000




                                                                                                                                     ´
         0.10 - 0.20                        Formaat: A3

         0.20 - 0.30                        Getekend: RJJO
         0.30 +
                                            0         50        100       150        200       250     300
         2D zone                                                                                         meter


         Topo                               © Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden         Esri Nederland, Community Map Contributors
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                        "
                                        )




                                        Ù
                                                Ù
                                            "
                                            )




                                                                                                                                                            C:\Data\_Projecten\362854 vGRP Waadhoeke\Hydraulische berekeningen\02_GIS\2_Projecten\IW_Resultaten\IW_2Dresultaten_A3_Kaart1.mxd 04-10-2018 11:09:33 AM
Legenda
     Bekend knelpunt
     Uitlaat
 Ù




 "
 )   Overstort                      "
                                    )
                                    "
                                    )
Leidingtype
     Gemengd
                                                Ù



     HWA
     DWA
     Overig
                                                        T10 (36mm) - Oudebildtzijl
Risicopanden
     Water tegen pand: < 10 cm
                                                        vGRP Waadhoeke
     Water tegen pand: 10 - 20 cm                       Opdrachtgever: Gemeente Waadhoeke
                                            "
                                            )           Projectnummer: 362854
     Water tegen pand: > 20 cm
                                            Ù




Water op straat (m)                                     Status: Definitief
                                                        Datum: 04-10-2018
     0.00 - 0.10                                        Schaal: 1:5,500
                                                    "
                                                    )




                                                                                                                                               ´
                                                    Ù




     0.10 - 0.20                                        Formaat: A3

     0.20 - 0.30                                        Getekend: RJJO
     0.30 +
                                                        0        50       100      150       200       250   300
     2D zone                                                                                                   meter


     Topo                                               © Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden       Esri Nederland, Community Map Contributors
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                            C:\Data\_Projecten\362854 vGRP Waadhoeke\Hydraulische berekeningen\02_GIS\2_Projecten\IW_Resultaten\IW_2Dresultaten_A3_Kaart1.mxd 04-10-2018 11:09:33 AM
Legenda
     Bekend knelpunt                                                                       "
                                                                                           )




                                                                                           Ù
     Uitlaat
 Ù




 "
 )   Overstort
Leidingtype
     Gemengd
     HWA               "
                       )
                    Ù




                                    "
                                    )
     DWA
     Overig
                                        T10 (36mm) - Marsum
Risicopanden
     Water tegen pand: < 10 cm
                                        vGRP Waadhoeke
     Water tegen pand: 10 - 20 cm       Opdrachtgever: Gemeente Waadhoeke
     Water tegen pand: > 20 cm          Projectnummer: 362854

Water op straat (m)                     Status: Definitief
                                        Datum: 04-10-2018
     0.00 - 0.10                        Schaal: 1:2,900




                                                                                                                               ´
     0.10 - 0.20                        Formaat: A3

     0.20 - 0.30                        Getekend: RJJO
     0.30 +
                                        0       25       50       75       100      125    150
     2D zone                                                                                 meter


     Topo                               © Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden       Esri Nederland, Community Map Contributors
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                          C:\Data\_Projecten\362854 vGRP Waadhoeke\Hydraulische berekeningen\02_GIS\2_Projecten\IW_Resultaten\IW_2Dresultaten_A3_Kaart1.mxd 04-10-2018 11:09:33 AM
Legenda                                                               "
                                                                      )
     Bekend knelpunt
     Uitlaat
 Ù




 "
 )   Overstort
                                                                                 "
                                                                                 )




                                                                                 Ù
Leidingtype
     Gemengd
     HWA
     DWA
     Overig
                                    T10 (36mm) - Bitgum
Risicopanden
     Water tegen pand: < 10 cm
                                    vGRP Waadhoeke
     Water tegen pand: 10 - 20 cm   Opdrachtgever: Gemeente Waadhoeke
     Water tegen pand: > 20 cm      Projectnummer: 362854

Water op straat (m)                 Status: Definitief
                                    Datum: 04-10-2018
     0.00 - 0.10                    Schaal: 1:3,200




                                                                                                                             ´
     0.10 - 0.20                    Formaat: A3

     0.20 - 0.30                    Getekend: RJJO
     0.30 +
                                    0        30        60        90       120          150   180
     2D zone                                                                                   meter


     Topo                           © Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden         Esri Nederland, Community Map Contributors
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                    "
                                    )




                                    Ù




                                                                                                                                              C:\Data\_Projecten\362854 vGRP Waadhoeke\Hydraulische berekeningen\02_GIS\2_Projecten\IW_Resultaten\IW_2Dresultaten_A3_Kaart1.mxd 04-10-2018 11:09:33 AM
Legenda
     Bekend knelpunt
     Uitlaat
 Ù




 "
 )   Overstort




                                             Ù
                                        "
                                        )
Leidingtype
     Gemengd
     HWA
     DWA
     Overig
                                        T10 (36mm) - Deinum
Risicopanden
     Water tegen pand: < 10 cm
                                        vGRP Waadhoeke
     Water tegen pand: 10 - 20 cm       Opdrachtgever: Gemeente Waadhoeke
     Water tegen pand: > 20 cm          Projectnummer: 362854

Water op straat (m)                     Status: Definitief
                                        Datum: 04-10-2018
     0.00 - 0.10                        Schaal: 1:3,000




                                                                                                                                 ´
     0.10 - 0.20                        Formaat: A3

     0.20 - 0.30                        Getekend: RJJO
     0.30 +
                                        0         30        60         90        120       150     180
     2D zone                                                                                         meter


     Topo                               © Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden         Esri Nederland, Community Map Contributors
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                            "
                                            )




                                            Ù
                                        "
                                        )




                                        Ù




                                                                                                                                                     C:\Data\_Projecten\362854 vGRP Waadhoeke\Hydraulische berekeningen\02_GIS\2_Projecten\IW_Resultaten\IW_2Dresultaten_A3_Kaart1.mxd 04-10-2018 11:09:33 AM
                                    "
                                    Ù




                                    )
Legenda
     Bekend knelpunt
     Uitlaat
 Ù




 "
 )   Overstort
Leidingtype
     Gemengd
     HWA
     DWA
     Overig
                                                T10 (36mm) - Wjelsryp
Risicopanden
     Water tegen pand: < 10 cm
                                                vGRP Waadhoeke
     Water tegen pand: 10 - 20 cm               Opdrachtgever: Gemeente Waadhoeke
     Water tegen pand: > 20 cm                  Projectnummer: 362854

Water op straat (m)                             Status: Definitief
                                                Datum: 04-10-2018
     0.00 - 0.10                                Schaal: 1:3,500




                                                                                                                                        ´
     0.10 - 0.20                                Formaat: A3

     0.20 - 0.30                                Getekend: RJJO
     0.30 +
                                                0       30       60       90       120      150    180
     2D zone                                                                                         meter


     Topo                                       © Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden        Esri Nederland, Community Map Contributors
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                                                                                 "
                                                                                                                 )




                                                                                                                Ù




                                                                                                                                              C:\Data\_Projecten\362854 vGRP Waadhoeke\Hydraulische berekeningen\02_GIS\2_Projecten\IW_Resultaten\IW_2Dresultaten_A3_Kaart1.mxd 04-10-2018 11:09:33 AM
Legenda
     Bekend knelpunt
                                    "
                                    )
                                    Ù




     Uitlaat
 Ù




 "
 )   Overstort
Leidingtype
     Gemengd
     HWA
     DWA
     Overig
                                        T10 (36mm) - Vrouwenparochie
Risicopanden
     Water tegen pand: < 10 cm
                                        vGRP Waadhoeke
     Water tegen pand: 10 - 20 cm       Opdrachtgever: Gemeente Waadhoeke
     Water tegen pand: > 20 cm          Projectnummer: 362854

Water op straat (m)                     Status: Definitief
                                        Datum: 04-10-2018
     0.00 - 0.10                        Schaal: 1:4,300




                                                                                                                                 ´
     0.10 - 0.20                        Formaat: A3

     0.20 - 0.30                        Getekend: RJJO
     0.30 +
                                        0        40        80       120       160          200   240
     2D zone                                                                                       meter


     Topo                               © Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden         Esri Nederland, Community Map Contributors
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                    "
                                    )




                                    Ù




                                                                                                                                                  C:\Data\_Projecten\362854 vGRP Waadhoeke\Hydraulische berekeningen\02_GIS\2_Projecten\IW_Resultaten\IW_2Dresultaten_A3_Kaart1.mxd 04-10-2018 11:09:33 AM
                                        "
                                        )




                                        Ù
Legenda
     Bekend knelpunt
     Uitlaat
 Ù




 "
 )   Overstort
Leidingtype
     Gemengd
     HWA
     DWA
     Overig
                                            T10 (36mm) - Oosterbierum
Risicopanden
     Water tegen pand: < 10 cm
                                            vGRP Waadhoeke
     Water tegen pand: 10 - 20 cm           Opdrachtgever: Gemeente Waadhoeke
     Water tegen pand: > 20 cm              Projectnummer: 362854

Water op straat (m)                         Status: Definitief
                                            Datum: 04-10-2018
     0.00 - 0.10                            Schaal: 1:3,100




                                                                                                                                     ´
     0.10 - 0.20                            Formaat: A3

     0.20 - 0.30                            Getekend: RJJO
     0.30 +
                                            0        30        60         90       120         150   180
     2D zone                                                                                           meter


     Topo                                   © Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden         Esri Nederland, Community Map Contributors
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                                                        Ù
                                                                        "
                                                                        )




                                                                                                                                       C:\Data\_Projecten\362854 vGRP Waadhoeke\Hydraulische berekeningen\02_GIS\2_Projecten\IW_Resultaten\IW_2Dresultaten_A3_Kaart1.mxd 04-10-2018 11:09:33 AM
Legenda
     Bekend knelpunt
                                          "
                                          )




                                          Ù
     Uitlaat
 Ù




 "
 )   Overstort
Leidingtype
     Gemengd
     HWA
     DWA
     Overig
                                    T10 (36mm) - Nij Altoenae
Risicopanden
     Water tegen pand: < 10 cm
                                    vGRP Waadhoeke
     Water tegen pand: 10 - 20 cm   Opdrachtgever: Gemeente Waadhoeke
     Water tegen pand: > 20 cm      Projectnummer: 362854

Water op straat (m)                 Status: Definitief
                                    Datum: 04-10-2018
     0.00 - 0.10                    Schaal: 1:5,400




                                                                                                                          ´
     0.10 - 0.20                    Formaat: A3

     0.20 - 0.30                    Getekend: RJJO
     0.30 +
                                    0         50      100       150       200      250   300
     2D zone                                                                               meter


     Topo                           © Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden      Esri Nederland, Community Map Contributors
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                    Ù
                                    "
                                    )




                                                                                                                                            C:\Data\_Projecten\362854 vGRP Waadhoeke\Hydraulische berekeningen\02_GIS\2_Projecten\IW_Resultaten\IW_2Dresultaten_A3_Kaart1.mxd 04-10-2018 11:09:33 AM
Legenda
     Bekend knelpunt
     Uitlaat
 Ù




 "
 )   Overstort
Leidingtype
     Gemengd
     HWA
     DWA
                             "
                             )
     Overig
                                        T10 (36mm) - Ried
Risicopanden
     Water tegen pand: < 10 cm
                                        vGRP Waadhoeke
                    Ù




     Water tegen pand: 10 - 20 cm       Opdrachtgever: Gemeente Waadhoeke
     Water tegen pand: > 20 cm          Projectnummer: 362854

Water op straat (m)                     Status: Definitief
                                        Datum: 04-10-2018
     0.00 - 0.10                        Schaal: 1:2,200




                                                                                                                               ´
     0.10 - 0.20                        Formaat: A3

     0.20 - 0.30                        Getekend: RJJO
     0.30 +
                                        0        20       40        60       80        100   120
     2D zone                                                                                   meter


     Topo                               © Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden       Esri Nederland, Community Map Contributors
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                  C:\Data\_Projecten\362854 vGRP Waadhoeke\Hydraulische berekeningen\02_GIS\2_Projecten\IW_Resultaten\IW_2Dresultaten_A3_Kaart1.mxd 04-10-2018 11:09:33 AM
Legenda
     Bekend knelpunt
     Uitlaat
 Ù




 "
 )   Overstort
Leidingtype
     Gemengd
     HWA
     DWA
     Overig
                                        "
                                        )
                                            T10 (36mm) - Boksum
Risicopanden
                                    Ù




     Water tegen pand: < 10 cm
                                            vGRP Waadhoeke
     Water tegen pand: 10 - 20 cm           Opdrachtgever: Gemeente Waadhoeke
     Water tegen pand: > 20 cm              Projectnummer: 362854

Water op straat (m)                         Status: Definitief
                                            Datum: 04-10-2018
     0.00 - 0.10                            Schaal: 1:2,500




                                                                                                                                     ´
     0.10 - 0.20                            Formaat: A3

     0.20 - 0.30                            Getekend: RJJO
     0.30 +
                                            0         25        50         75        100       125     150
     2D zone                                                                                             meter


     Topo                                   © Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden         Esri Nederland, Community Map Contributors
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                    "
                                    )




                                    Ù




                                                                                                                                              C:\Data\_Projecten\362854 vGRP Waadhoeke\Hydraulische berekeningen\02_GIS\2_Projecten\IW_Resultaten\IW_2Dresultaten_A3_Kaart1.mxd 04-10-2018 11:09:33 AM
Legenda
     Bekend knelpunt
     Uitlaat
 Ù




 "
 )   Overstort
Leidingtype
     Gemengd
     HWA
     DWA
     Overig
                                        T10 (36mm) - Schalsum
Risicopanden
     Water tegen pand: < 10 cm
                                        vGRP Waadhoeke
     Water tegen pand: 10 - 20 cm       Opdrachtgever: Gemeente Waadhoeke
     Water tegen pand: > 20 cm          Projectnummer: 362854

Water op straat (m)                     Status: Definitief
                                        Datum: 04-10-2018
     0.00 - 0.10                        Schaal: 1:2,400




                                                                                                                                 ´
     0.10 - 0.20                        Formaat: A3

     0.20 - 0.30                        Getekend: RJJO
     0.30 +
                                        0       20       40      60       80       100     120
     2D zone                                                                                 meter


     Topo                               © Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden         Esri Nederland, Community Map Contributors
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                    "
                                    )




                                    Ù




                                                                                                                                              C:\Data\_Projecten\362854 vGRP Waadhoeke\Hydraulische berekeningen\02_GIS\2_Projecten\IW_Resultaten\IW_2Dresultaten_A3_Kaart1.mxd 04-10-2018 11:09:33 AM
Legenda
     Bekend knelpunt
     Uitlaat
 Ù




 "
 )   Overstort
Leidingtype
     Gemengd
     HWA
     DWA
     Overig
                                        T10 (36mm) - Dongjum
Risicopanden
     Water tegen pand: < 10 cm
                                        vGRP Waadhoeke
     Water tegen pand: 10 - 20 cm       Opdrachtgever: Gemeente Waadhoeke
     Water tegen pand: > 20 cm          Projectnummer: 362854

Water op straat (m)                     Status: Definitief
                                        Datum: 04-10-2018
     0.00 - 0.10                        Schaal: 1:2,000




                                                                                                                                 ´
     0.10 - 0.20                        Formaat: A3

     0.20 - 0.30                        Getekend: RJJO
     0.30 +
                                        0         20        40         60        80        100     120
     2D zone                                                                                         meter


     Topo                               © Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden         Esri Nederland, Community Map Contributors
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                                                  "
                                                  )




                                                 Ù
                                        "
                                        )




                                        Ù
                                    "
                                    )




                                    Ù




                                                                                                                                                  C:\Data\_Projecten\362854 vGRP Waadhoeke\Hydraulische berekeningen\02_GIS\2_Projecten\IW_Resultaten\IW_2Dresultaten_A3_Kaart1.mxd 04-10-2018 11:09:33 AM
Legenda
     Bekend knelpunt
     Uitlaat
 Ù




 "
 )   Overstort
Leidingtype
     Gemengd
     HWA
     DWA
     Overig
                                            T10 (36mm) - Peins
Risicopanden
     Water tegen pand: < 10 cm
                                            vGRP Waadhoeke
     Water tegen pand: 10 - 20 cm           Opdrachtgever: Gemeente Waadhoeke
     Water tegen pand: > 20 cm              Projectnummer: 362854

Water op straat (m)                         Status: Definitief
                                            Datum: 04-10-2018
     0.00 - 0.10                            Schaal: 1:2,400




                                                                                                                                     ´
     0.10 - 0.20                            Formaat: A3

     0.20 - 0.30                            Getekend: RJJO
     0.30 +
                                            0       20       40      60       80       100     120
     2D zone                                                                                     meter


     Topo                                   © Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden         Esri Nederland, Community Map Contributors
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                        "
                                        )




                                        Ù
                                    "
                                    )




                                    Ù

                                            Ù
                                        "
                                        )




                                                                                                                                                      C:\Data\_Projecten\362854 vGRP Waadhoeke\Hydraulische berekeningen\02_GIS\2_Projecten\IW_Resultaten\IW_2Dresultaten_A3_Kaart1.mxd 04-10-2018 11:09:33 AM
Legenda
     Bekend knelpunt
     Uitlaat
 Ù




 "
 )   Overstort
Leidingtype
     Gemengd
     HWA
     DWA
     Overig
                                                T10 (36mm) - Spannum
Risicopanden
     Water tegen pand: < 10 cm
                                                vGRP Waadhoeke
     Water tegen pand: 10 - 20 cm               Opdrachtgever: Gemeente Waadhoeke
     Water tegen pand: > 20 cm                  Projectnummer: 362854

Water op straat (m)                             Status: Definitief
                                                Datum: 04-10-2018
     0.00 - 0.10                                Schaal: 1:2,400




                                                                                                                                         ´
     0.10 - 0.20                                Formaat: A3

     0.20 - 0.30                                Getekend: RJJO
     0.30 +
                                                0       20       40      60       80       100     120
     2D zone                                                                                         meter


     Topo                                       © Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden         Esri Nederland, Community Map Contributors
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                            C:\Data\_Projecten\362854 vGRP Waadhoeke\Hydraulische berekeningen\02_GIS\2_Projecten\IW_Resultaten\IW_2Dresultaten_A3_Kaart1.mxd 04-10-2018 11:09:33 AM
Legenda
     Bekend knelpunt
                                        "
                                        )
                                    Ù




     Uitlaat
 Ù




 "
 )   Overstort
Leidingtype
     Gemengd
     HWA
     DWA
     Overig
                                            T10 (36mm) - Hitzum
Risicopanden
     Water tegen pand: < 10 cm
                                            vGRP Waadhoeke
     Water tegen pand: 10 - 20 cm           Opdrachtgever: Gemeente Waadhoeke
     Water tegen pand: > 20 cm              Projectnummer: 362854

Water op straat (m)                         Status: Definitief
                                            Datum: 04-10-2018
     0.00 - 0.10                            Schaal: 1:1,900




                                                                                                                               ´
     0.10 - 0.20                            Formaat: A3

     0.20 - 0.30                            Getekend: RJJO
     0.30 +
                                            0    10   20    30   40    50   60
     2D zone                                                                 meter


     Topo                                   © Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden   Esri Nederland, Community Map Contributors
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                        C:\Data\_Projecten\362854 vGRP Waadhoeke\Hydraulische berekeningen\02_GIS\2_Projecten\IW_Resultaten\IW_2Dresultaten_A3_Kaart1.mxd 04-10-2018 11:09:33 AM
Legenda
     Bekend knelpunt
     Uitlaat
 Ù




 "
 )   Overstort
Leidingtype
     Gemengd
     HWA
     DWA
     Overig
                                    T10 (36mm) - Wier
Risicopanden
     Water tegen pand: < 10 cm
                                    vGRP Waadhoeke
     Water tegen pand: 10 - 20 cm   Opdrachtgever: Gemeente Waadhoeke
     Water tegen pand: > 20 cm      Projectnummer: 362854

Water op straat (m)                 Status: Definitief
                                    Datum: 04-10-2018
     0.00 - 0.10                    Schaal: 1:2,200




                                                                                                                           ´
     0.10 - 0.20                    Formaat: A3

     0.20 - 0.30                    Getekend: RJJO
     0.30 +
                                    0        20       40        60       80        100   120
     2D zone                                                                               meter


     Topo                           © Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden       Esri Nederland, Community Map Contributors
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                            C:\Data\_Projecten\362854 vGRP Waadhoeke\Hydraulische berekeningen\02_GIS\2_Projecten\IW_Resultaten\IW_2Dresultaten_A3_Kaart1.mxd 04-10-2018 11:09:33 AM
                                        "
                                        )
Legenda
     Bekend knelpunt
     Uitlaat
 Ù




 "
                                    Ù




 )   Overstort
Leidingtype
     Gemengd
     HWA
     DWA
     Overig
                                            T10 (36mm) - Herbaijum
Risicopanden
     Water tegen pand: < 10 cm
                                            vGRP Waadhoeke
     Water tegen pand: 10 - 20 cm           Opdrachtgever: Gemeente Waadhoeke
     Water tegen pand: > 20 cm              Projectnummer: 362854

Water op straat (m)                         Status: Definitief
                                            Datum: 04-10-2018
     0.00 - 0.10                            Schaal: 1:1,600




                                                                                                                               ´
     0.10 - 0.20                            Formaat: A3

     0.20 - 0.30                            Getekend: RJJO
     0.30 +
                                            0     10    20     30    40     50     60
     2D zone                                                                        meter


     Topo                                   © Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden   Esri Nederland, Community Map Contributors
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                             C:\Data\_Projecten\362854 vGRP Waadhoeke\Hydraulische berekeningen\02_GIS\2_Projecten\IW_Resultaten\IW_2Dresultaten_A3_Kaart1.mxd 04-10-2018 11:09:33 AM
Legenda
     Bekend knelpunt
     Uitlaat
 Ù




 "
 )   Overstort
Leidingtype                          "
                                     )




                                    Ù
                                    "
                                    )
     Gemengd
     HWA
     DWA
     Overig
                                         T10 (36mm) - Ingelum
Risicopanden
     Water tegen pand: < 10 cm
                                         vGRP Waadhoeke
     Water tegen pand: 10 - 20 cm        Opdrachtgever: Gemeente Waadhoeke
     Water tegen pand: > 20 cm           Projectnummer: 362854

Water op straat (m)                      Status: Definitief
                                         Datum: 04-10-2018
     0.00 - 0.10                         Schaal: 1:2,200




                                                                                                                                ´
     0.10 - 0.20                         Formaat: A3

     0.20 - 0.30                         Getekend: RJJO
     0.30 +
                                         0        20       40        60       80        100   120
     2D zone                                                                                    meter


     Topo                                © Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden       Esri Nederland, Community Map Contributors
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                          C:\Data\_Projecten\362854 vGRP Waadhoeke\Hydraulische berekeningen\02_GIS\2_Projecten\IW_Resultaten\IW_2Dresultaten_A3_Kaart1.mxd 04-10-2018 11:09:33 AM
Legenda
     Bekend knelpunt
     Uitlaat
 Ù




 "
 )   Overstort
Leidingtype
     Gemengd
     HWA
     DWA
     Overig
                                    T10 (36mm) - Menaam B
Risicopanden
     Water tegen pand: < 10 cm
                                    vGRP Waadhoeke
     Water tegen pand: 10 - 20 cm   Opdrachtgever: Gemeente Waadhoeke
     Water tegen pand: > 20 cm      Projectnummer: 362854

Water op straat (m)                 Status: Definitief
                                    Datum: 04-10-2018
     0.00 - 0.10                    Schaal: 1:2,000




                                                                                                                             ´
     0.10 - 0.20                    Formaat: A3

     0.20 - 0.30                    Getekend: RJJO
     0.30 +
                                    0         20        40         60        80        100     120
     2D zone                                                                                     meter


     Topo                           © Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden         Esri Nederland, Community Map Contributors
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                    C:\Data\_Projecten\362854 vGRP Waadhoeke\Hydraulische berekeningen\02_GIS\2_Projecten\IW_Resultaten\IW_2Dresultaten_A3_Kaart1.mxd 04-10-2018 11:09:33 AM
Legenda
     Bekend knelpunt
     Uitlaat
 Ù




 "
 )   Overstort
Leidingtype
     Gemengd
     HWA
     DWA
     Overig
                                    T10 (36mm) - Skingen
Risicopanden
     Water tegen pand: < 10 cm
                                    vGRP Waadhoeke
     Water tegen pand: 10 - 20 cm   Opdrachtgever: Gemeente Waadhoeke
     Water tegen pand: > 20 cm      Projectnummer: 362854

Water op straat (m)                 Status: Definitief
                                    Datum: 04-10-2018
     0.00 - 0.10                    Schaal: 1:1,900




                                                                                                                       ´
     0.10 - 0.20                    Formaat: A3

     0.20 - 0.30                    Getekend: RJJO
     0.30 +
                                    0    10   20    30   40    50   60
     2D zone                                                         meter


     Topo                           © Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden   Esri Nederland, Community Map Contributors
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>                                        "
                                        )

                                    Ù




                                                                                                                                            C:\Data\_Projecten\362854 vGRP Waadhoeke\Hydraulische berekeningen\02_GIS\2_Projecten\IW_Resultaten\IW_2Dresultaten_A3_Kaart1.mxd 04-10-2018 11:09:33 AM
Legenda
     Bekend knelpunt
     Uitlaat
 Ù




 "
 )   Overstort
Leidingtype
     Gemengd
     HWA
     DWA
     Overig
                                            T10 (36mm) - Baaium
Risicopanden
     Water tegen pand: < 10 cm
                                            vGRP Waadhoeke
     Water tegen pand: 10 - 20 cm           Opdrachtgever: Gemeente Waadhoeke
     Water tegen pand: > 20 cm              Projectnummer: 362854

Water op straat (m)                         Status: Definitief
                                            Datum: 04-10-2018
     0.00 - 0.10                            Schaal: 1:1,600




                                                                                                                               ´
     0.10 - 0.20                            Formaat: A3

     0.20 - 0.30                            Getekend: RJJO
     0.30 +
                                            0     10    20     30    40     50     60
     2D zone                                                                        meter


     Topo                                   © Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden   Esri Nederland, Community Map Contributors
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>                                    "
                                    )




                                    Ù




                                                                                                                                        C:\Data\_Projecten\362854 vGRP Waadhoeke\Hydraulische berekeningen\02_GIS\2_Projecten\IW_Resultaten\IW_2Dresultaten_A3_Kaart1.mxd 04-10-2018 11:09:33 AM
Legenda
     Bekend knelpunt
     Uitlaat
 Ù




 "
 )   Overstort
Leidingtype
     Gemengd
     HWA
     DWA
     Overig
                                        T10 (36mm) - Firdgum
Risicopanden
     Water tegen pand: < 10 cm
                                        vGRP Waadhoeke
     Water tegen pand: 10 - 20 cm       Opdrachtgever: Gemeente Waadhoeke
     Water tegen pand: > 20 cm          Projectnummer: 362854

Water op straat (m)                     Status: Definitief
                                        Datum: 04-10-2018
     0.00 - 0.10                        Schaal: 1:1,600




                                                                                                                           ´
     0.10 - 0.20                        Formaat: A3

     0.20 - 0.30                        Getekend: RJJO
     0.30 +
                                        0     10    20     30    40     50     60
     2D zone                                                                    meter


     Topo                               © Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden   Esri Nederland, Community Map Contributors
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                    C:\Data\_Projecten\362854 vGRP Waadhoeke\Hydraulische berekeningen\02_GIS\2_Projecten\IW_Resultaten\IW_2Dresultaten_A3_Kaart1.mxd 04-10-2018 11:09:33 AM
Legenda
     Bekend knelpunt
     Uitlaat
 Ù




 "
 )   Overstort
Leidingtype
     Gemengd
     HWA
     DWA
     Overig
                                    T10 (36mm) - Slappeterp
Risicopanden
     Water tegen pand: < 10 cm
                                    vGRP Waadhoeke
     Water tegen pand: 10 - 20 cm   Opdrachtgever: Gemeente Waadhoeke
     Water tegen pand: > 20 cm      Projectnummer: 362854

Water op straat (m)                 Status: Definitief
                                    Datum: 04-10-2018
     0.00 - 0.10                    Schaal: 1:1,500




                                                                                                                       ´
     0.10 - 0.20                    Formaat: A3

     0.20 - 0.30                    Getekend: RJJO
     0.30 +
                                    0     10     20     30     40     50     60
     2D zone                                                                  meter


     Topo                           © Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden   Esri Nederland, Community Map Contributors
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         C:\Data\_Projecten\362854 vGRP Waadhoeke\Hydraulische berekeningen\02_GIS\2_Projecten\IW_Resultaten\IW_2Dresultaten_A3_Kaart1.mxd 04-10-2018 11:09:33 AM
Legenda
     Bekend knelpunt
     Uitlaat
 Ù




 "
 )   Overstort
Leidingtype
     Gemengd
     HWA
     DWA
     Overig
                                    T10 (36mm) - Blessum
Risicopanden
     Water tegen pand: < 10 cm
                                    vGRP Waadhoeke
     Water tegen pand: 10 - 20 cm   Opdrachtgever: Gemeente Waadhoeke
     Water tegen pand: > 20 cm      Projectnummer: 362854

Water op straat (m)                 Status: Definitief
                                    Datum: 04-10-2018
     0.00 - 0.10                    Schaal: 1:800




                                                                                                                            ´
     0.10 - 0.20                    Formaat: A3

     0.20 - 0.30                    Getekend: RJJO
     0.30 +
                                    0         8         16         24        32        40     48
     2D zone                                                                                   meter


     Topo                           © Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden        Esri Nederland, Community Map Contributors
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>