<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre> Watercompensatie Brede School Ameide
Deze rapportage licht de onderbouwing van de watercompensatie toe vanwege een toename aan verhard oppervlakte van de school.


                                                       3686 Ameide
                                                       04-03-2019a
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Bestaand verhard oppervlak 2380m²




                                    1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Nieuw verhard oppervlak 3142 m²




                                  2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>           Schoolterreinindeling met verhard en onverhard terrein Onverhard = 798 m²




                                                                                                                                              waterdoorlatend

waterdoorlatend




                                                    niet waterdoorlatend




                                                                              Verklaring van de kleuren

                                                                              •      Groen – beplanting – onverhard
                                                                              •      Donkergrijs – bestrating – verhard
                                                                              •      Lichtgrijs – valondergrond speeltoestellen – onverhard
                                                                              •      Bruin – zandbak met open ondergrond – onverhard
                                                                              •      Paars – berging - verhard




                                                                                                                                                           3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Berekening Watercompensatie
Formule watercompensatie                                                                                               Vergunning aanvraag
Omdat het verhard terrein is toegenomen moet er volgens het Waterschap compensatie plaatsvinden in                     Omdat de maximaal toename van verhard opper vlakte in stedelijk gebied overschreden wordt,
wateroppervlak. De berekening die het Waterschap hiervoor hanteert is:                                                 wordt een vergunningaanvraag gedaan i.p.v. een melding.

(((d-e)/10000)*f)/g = m² te ontgraven water                                                                            Onderbouwing gebruik C-watergang
                                                                                                                       In de directe omgeving van de school is geen A en B-watergang. Naast de school is een C-watergang
d = extra verhard oppervlakte in het nieuwe plan                                                                       welke in hetzelfde peilgebied ligt. Omdat deze watergang direct aan het terrein grenst is met de
e = vrijstellingsoppervlakte                                                                                           gemeente Zederik als opdrachtgever besproken om deze watergang te verbreden t.b.v. de
f = gegeven factor m³ water compensatie per 1000m² grondoppervlakte                                                    watercompensatie. De extra verharding wordt hierdoor in de directe nabijheid van de school
g = diepte slootwater per m³                                                                                           gecompenseerd zodat het regenwater snel afgevoerd kan worden in het oppervlakte water. Het
                                                                                                                       schuin gearceerde wateroppervlakte van de sloot op de afbeelding op de volgende bladzijde zal
Door deze formule toe te passen op de situatie van de Brede school Ameide kan bepaald worden hoeveel extra             worden uitgegraven ter compensatie. Daarbij komt dat deze sloten vanuit de gemeentegronden uit
slootoppervlakte uitgegraven moet worden om de toename aan verhard oppervlakte van de school te compenseren.           te graven zijn zodat er geen overlast voor particulieren ontstaat. De waterpartij sluit aan op
                                                                                                                       openbaar toegankelijk terrein. Graag verzoeken wij toestemming om de naastgelegen C-watergang
De onderstaande berekening toont aan dat 166² extra slootoppervlakte gerealiseerd moet worden om de toename            te gebruiken om de boven genoemde rede.
aan verhard oppervlakte voor de school te compenseren. In het plan zal 166m² slootoppervlakte aan de oostzijde van
de school uitgegraven worden aan de schoolzijde van de sloot door het talud daar steiler te maken en de sloot breder
te maken. (zie tekening op volgende bladzijde.


Berekening watercompensatiecompensatie
                                                                                                                         Bestaande situatie Liesveldweg
                                                                                                                         65 Ameide
a   Nieuw totaal oppervlakte                                       3948    m²
b   Onverhard oppervlakte                                           806    m²
c   Bestaand verhard oppervlakte                                   2380    m²
d   Extra verhard oppervlakte in nieuw plan                         762    m² (a-b-c)
e   Vrijstelling                                                       0   m²
f   m³ per 1000m²                                                   436    m³
g   Diepte per kuub                                                  0,2   m

    Formule                                                (((d-e)/10000)*f)/g=m² te ontgraven water

    m² te ontgraven water =                                         166 m²




    Bestaande oppervlakte sloot oostzijde                           390 m²
    Nieuw oppervlakte sloot oostzijde                               556 m²
    Verschil                                                        166 m²

    Verschil benodigd en gerealiseerd                                 0 m²




                                                                                                                                                                                                                           4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Sloot uitgraving 166m²




                         uit te graven sloot




                                               5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Slootprofielen




Situatie slootuitbreiding




                            Profielen slootuitbreiding



                                                         6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>