<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>        Blinde Banisweg 15, 7462 VH, Rijssen          T (0548) 51 22 88
        E info@voortmaningenieurs.nl                  BTW NL 128131421 B01
        I www.voortmaningenieurs.nl                   NL 34 RABO 0113973667
        Notitie geluid woning Hoogewaard 18 te Tienhoven
        van:                  dhr. J. Voortman, Voortman Ingenieurs
        Aan:                  dhr. T. Versluis, Van den Heuvel Ontwikkeling & Beheer bv
        betreft:              akoestisch onderzoek verkeersbewegingen
        kenmerk:              18.1204 - 1379
 datum  27 november 2018                                   kenmerk      JVO/1379 18.1204                                pagina 1 van 6
betreft Notitie geluidbelasting derde verdieping en loggia's project 58 woningen te Berkel-Enschot
  1     Inleiding
        Naar aanleiding van de voorgenomen realisatie van een woning aan de Hoogewaard 18b te Tienhoven is
        een akoestisch onderzoek uitgevoerd om de geluidbelasting ten gevolge van de verkeersbewegingen van
        en naar de verkoop/opslaghal ten noorden van Hoogewaard 18 te bepalen en te toetsen aan
        geluidvoorschriften.
        De verkoop/opslaghal is gesitueerd ten noorden van het adres Hoogewaard 18. Ten westen van
        huisnummer 18 wordt een nieuwe woning gerealiseerd. In afbeelding I is de situering weergegeven.
        Afbeelding I, situering nieuwe woning aan de Hoogewaard te Tienhoven
                                                                         Verkoop/opslaghal
                                                                             opslag onderdelen
        KvK Veluwe en Twente nr 08149445         Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en rechtsbetrekkingen is de DNR 2011 van toepassing
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>    In het vijfhoekige gebouwtje direct ten noorden van huisnummer 18 worden onderdelen en lampen
    opgeslagen en ingepakt. Zo nu en dan wordt er voor klanten ter plekke een onderdeel verandert. Dit betreft
    handmatig werk, waarbij voornamelijk geschroefd wordt en deze werkzaamheden derhalve akoestisch niet
    relevant zijn.
    De akoestisch relevante activiteiten bestaan uit verkeersbewegingen op het terrein van de inrichting
    voor het halen en brengen van goederen naar deze opslaghal.
    Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd om te bepalen welke geluidniveaus als gevolg van deze
    verkeersbewegingen optreden.
2   Toetsingskader
2.1 Algemeen
    Bepalend voor de beoordeling van de geluidskwaliteit zijn het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau,
    het maximaal geluidniveau en de indirecte hinder als gevolg van de verkeersaantrekkende werking.
    In het kader van de beoordeling op basis van de milieuwetgeving is de geluidnormering uit het Besluit
    algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (het Activiteitenbesluit) bepalend. In paragraaf 2.2
    wordt hier nader op ingegaan.
    In het kader van de ruimtelijke onderbouwing is er geen wettelijke normering vastgesteld. Bij een
    planologische procedure is het van belang dat er sprake is van een goed woon- en leefklimaat ter
    plaatse van de nieuwe ruimtelijke ontwikkeling en dat de nieuwe ruimtelijke ontwikkeling geen
    onnodige gebruiksbeperkingen geeft voor nabij gelegen milieubelastende activiteiten.
2.2 Activiteitenbesluit
    Conform het Activiteitenbesluit gelden de in tabel 2.1 weergegeven (geluid)grenswaarden:
    Tabel 2.1: grenswaarden Activiteitenbesluit
                                                          dag (07:00-19:00) avond (19:00-23:00) nacht (23:00-07:00)
      LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen               50 dB(A)           45 dB(A)             40 dB(A)
      LAr,LT in in- of aanpandige gevoelige gebouwen          35 dB(A)           30 dB(A)             25 dB(A)
      LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen                70 dB(A)           65 dB(A)             60 dB(A)
      LAmax in in- of aanpandige gevoelige gebouwen           55 dB(A)           50 dB(A)             45 dB(A)
    De geluidnorm voor piekgeluiden (LAmax) in de dagperiode (07.00 – 19.00 uur) is niet van toepassing op
    laden en lossen (inclusief aanverwante activiteiten zoals dichtslaan van deuren, starten, manoeuvreren
    en aan- of afrijden van voertuigen).
2.3 Geluidaspecten ruimtelijke onderbouwing
    De VNG publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ gaat uit van een tweetal omgevingstyperingen.
    Het omgevingstype rustige woonwijk en rustig buitengebied en het omgevingstype gemengd gebied.
    Het omgevingstype rustige woonwijk dient aangemerkt te worden als een locatie waar uitsluitend sprake
    is van een woonfunctie met uitsluitend een wegenstructuur ten dienste van het plangebied en die geen
    verstorende invloed heeft vanwege wegverkeer van nabijgelegen wegen en gebruiksfuncties.
    datum 27 november 2018                           kenmerk JVO/1379 18.1204                   pagina   2 van 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>    Bij een gemengd gebied is sprake van een vermenging van de functie wonen en andere gebruiksfuncties
    zoals o.a. voorzieningen, kantoren en bedrijven. Daarnaast worden woongebieden direct gelegen langs
    hoofdontsluitingswegen aangemerkt als gemengd gebied. In tabel 2.2 zijn de richtwaarden voor geluid
    voor beide omgevingstypen weergegeven.
    Tabel 2.2: Richtwaarden omgevingstype VNG publicatie
      Aard van de woonomgeving                                       richtwaarde (etmaalwaarde) in dB(A)
                                                            rustige woonwijk                    gemengd gebied
      Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT)              45 dB(A)                           50 dB(A)
      Maximaal geluidniveau (LAmax)                              65 dB(A)                           70 dB(A)
    Bovenstaande richtwaarden zijn gebaseerd op het toetsingskader geluid zoals omschreven in
    voornoemde publicatie. Een hogere geluidbelasting dan aangegeven is in tabel 2.2 is uitsluitend
    gemotiveerd toepasbaar. Deze motivatie dient gebaseerd te zijn op een akoestisch onderzoek en een
    onderzoek naar toepasbare geluidbeperkende maatregelen en de invloed van de aanwezige
    geluidbelasting.
    De nieuwe ruimtelijke ontwikkeling kan vanwege de ligging langs een hoofdontsluitingsweg en de
    vermenging van kantoren, bedrijven en wonen aangemerkt worden als een gemengd gebied.
2.4 Toetsingskader geluid
    Als toetsingskader zal uitgegaan worden van de richtwaarde geldend voor een gemengd gebied en
    geldend voor het Activiteitenbesluit. Dit betreft de navolgende richtwaarden:
         ▪     Voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) wordt getoetst aan een etmaalwaarde
               van 50 dB(A);
         ▪     Voor het maximaal geluidniveau (LAmax) wordt getoetst aan een etmaalwaarde van 70 dB(A).
2.5 Indirecte hinder
    De geluidsimmissie ten gevolge van het wegverkeersbewegingen van en naar de inrichting op de
    openbare weg en parkeerplaats wordt beoordeeld volgens de Circulaire van 29 februari 1996 van het
    ministerie van VROM. Indirecte hinder wordt veroorzaakt door de aan de inrichting toe te schrijven
    verkeersbewegingen op de openbare weg van en naar de inrichting.
    Hierin staat aangegeven dat ten aanzien van het equivalente geluidsniveau op woningen van derden
    gestreefd moet worden naar de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde uit de Wgh, maar dat
    tot maximaal 65 dB(A) ontheffing mogelijk is.
    Na bestuurlijke afweging kan ontheffing worden verleend voor het overschrijden van de voorkeurs-
    grenswaarde. In dat geval mag de etmaalwaarde van het equivalente geluidsniveau in de woning
    maximaal 35 dB(A) bedragen.
    datum 27 november 2018                          kenmerk JVO/1379 18.1204                          pagina 3 van 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>3 Representatieve bedrijfssituatie
  De voor de geluiduitstraling van het bedrijf relevante activiteiten bestaan uit verkeersbewegingen door
  busjes op het eigen terrein. Het laden en lossen van de busjes vindt plaats met de hand en is akoestisch
  niet relevant. Alle bedrijfsactiviteiten vinden regulier plaats van maandag tot en met zaterdag in de
  dagperiode tussen 07.00 uur en 19.00 uur.
  In afbeelding II en bijlage 1 is de situering van de rijroutes en de beoordelingspunten weergegeven.
  Afbeelding II: situering rijroutes en beoordelingspunten
  Gerekend is met de in tabel 3.1 door de opdrachtgever weergegeven aantallen verkeersbewegingen
  (gebaseerd op een drukke dag) waarbij de geluidbronvermogens van de busjes zijn gebaseerd op
  kentallen. Tevens is een puntbron ingevoerd voor het stationair draaien gedurende een periode van 30
  seconden per voertuig.
  Tabel 3.1: aantallen verkeersbewegingen mobiele geluidsbronnen
                                                    bronvermogen        v                aantal per periode
   Route     omschrijving                             Lwr [dB(A)]    [km/h]     dag              avond            nacht
                                                     LWr     LwAmax         heen    terug    heen     terug   heen     terug
   M01       busjes                                  95         98     10    15       15      --        --     --        --
   01        busjes, stationair draaiend             87       n.v.t.        7,5 minuten            --               --
  datum 27 november 2018                              kenmerk JVO/1379 18.1204                         pagina  4 van 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>4 Rekenmethode
  De akoestische situatie van de inrichting is schematisch verwerkt in een overdrachtsmodel dat is
  gebaseerd op methode II.8 van de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai" (VROM 1999).
  De berekeningen zijn uitgevoerd met het industrielawaai programma Geomilieu, versie 4.30.
  De wegdekverharding, erfverhardingen en wateroppervlakten zijn als hard bodemgebied gemodelleerd
  (Bf = 0,0). Het overige bodemgebied is als halfhard bodemgebied (Bf = 0,5) ingevoerd.
  De beoordeling van de geluidbelasting van woningen vindt in de dagperiode plaats op 1,5 m hoogte en in
  de avond- en nachtperiode op 5,0 meter. In bijlage 2 zijn de invoergegevens weergegeven.
5 Rekenresultaten
  In tabel 5.1 en 5.2 zijn respectievelijk het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) en maximale
  geluidniveau (LAmax) van de maatgevende beoordelingspunten in de representatieve bedrijfssituatie
  weergegeven. In bijlage 3 zijn de berekeningsresultaten per beoordelingspunt weergegeven.
  Tabel 5.1: langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT
                                                          langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT in dB(A)
   beoordelingspunt
                                                 dag (1,5 m)       avond (5,0 m)      nacht (5,0 m)           etmaal
   grenswaarde                                         50               --                  --                  50
   01    zuidgevel woning                              38               --                  --                  38
   02    oostgevel woning                              49               --                  --                  49
   03    noordgevel woning                             44               --                  --                  44
   04    westgevel woning                              34               --                  --                  34
  Tabel 5.2: maximaal; geluidsniveau LAmax
                                                                 maximaal geluidniveau (LAmax) in dB(A)
   beoordelingspunt
                                                 dag (5,0 m)       avond (5,0 m)      nacht (5,0 m)           etmaal
   grenswaarde                                         70               65                 60                   70
   01    zuidgevel woning                              70               --                  --                  70
   02    oostgevel woning                              77               --                  --                  77
   03    noordgevel woning                             72               --                  --                  72
   04    westgevel woning                              61               --                  --                  61
  Uit de rekenresultaten blijkt:
       ▪    Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) in de dagperiode voor het maatgevende
             beoordelingspunt 02 ten hoogste 49 dB(A) bedraagt;
       ▪    Het maximale geluidniveau (LAmax) voor het maatgevende beoordelingspunt 02 in de dagperiode
             77 dB(A) bedraagt als gevolg van het dichtklappen van portieren.
  De etmaalintensiteit van de verkeersbewegingen van en naar de verkoop/opslaghal is ten aanzien van
  indirecte hinder dermate gering dat gesteld kan worden dat de verkeersbewegingen worden opgenomen
  in het heersende verkeersbeeld (Weekdaggemiddelde etmaalintensiteit Hoogewaard ca. 800
  mvt/etmaal). Indirecte hinder is vanuit akoestisch oogpunt verwaarloosbaar en derhalve verder buiten
  beschouwing zijn gelaten.
  datum 27 november 2018                           kenmerk JVO/1379 18.1204                            pagina   5 van 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>6 Conclusies
  Op basis van het uitgevoerde onderzoek blijkt dat:
       ▪   Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) ter plaatse van de woning voldoet aan de
           gestelde grenswaarden;
       ▪   Het maximale geluidniveau (LAmax) ter plaatse van de woning hoger is dan de gestelde
           grenswaarde. In de dagperiode zijn de maximale geluidniveaus ten gevolge van laden en lossen
           echter vrijgesteld van toetsing aan de geluidvoorschriften;
           Vergelijkbare geluidspieken treden bij de woning ook op ten gevolge van het passeren van
           vrachtwagens over de openbare weg en zullen naar verwachting geen aanleiding geven tot het
           ervaren van geluidhinder.
  Geconcludeerd kan worden dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening en er derhalve vanuit
  akoestisch oogpunt geen belemmeringen zijn voor de realisatie van de woning.
  Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest. Mocht u naar aanleiding van de notitie nog
  vragen of opmerkingen hebben, dan kunt kunt u contact opnemen met ondergetekende, telefonisch
  bereikbaar onder nummer 06 – 294 388 06.
  Met vriendelijke groet,
  Ing. J. Voortman
  Bijlagen
  Bijlage 1: Figuren akoestisch model
  Bijlage 2: Invoergegevens akoestisch model
  Bijlage 3: Berekeningsresultaten LAr,LT en LAmax
  datum 27 november 2018                       kenmerk JVO/1379 18.1204                  pagina  6 van 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                Bijlage 1:
Figuren akoestisch model
                  (3 pagina's)
               JVO/1379 18.1204
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Figuur 1 Voortman Ingenieurs - bouwfysica & akoestiek
181204 bijlage 1

Mobiele bron
Puntbronnen
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen

440800

440700

125500

12540!
Industrielawaai - IL, [181204 - LAr,LT RBS] , Geomilieu V4.30

situering gebouwen, bodemgebieden, bronnen en beoordelingspunten

</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>3D overzicht akoestisch model</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                       Bijlage 2:
Invoergegevens akoestisch model
                         (8 pagina's)
                      JVO/1379 18.1204
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Invoergegevens akoestisch model                                                                                                                           Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiek
181204                                                                                                                                                                                       bijlage 2
Model:     LAr,LT RBS
Groep:     (hoofdgroep)
           Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam   Omschr.          Hoogte   Maaiveld  Hdef.     Functie     Cp   Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
       gebouwen           7,00        0,00 Relatief            0 dB      0,80     0,80       0,80      0,80      0,80    0,80     0,80     0,80     0,80
       gebouwen           7,00        0,00 Relatief            0 dB      0,80     0,80       0,80      0,80      0,80    0,80     0,80     0,80     0,80
01     nieuwe woning      8,00        0,00 Relatief            0 dB      0,80     0,80       0,80      0,80      0,80    0,80     0,80     0,80     0,80
02     gebouwen           7,00        0,00 Relatief            0 dB      0,80     0,80       0,80      0,80      0,80    0,80     0,80     0,80     0,80
03     gebouwen           3,00        0,00 Relatief            0 dB      0,80     0,80       0,80      0,80      0,80    0,80     0,80     0,80     0,80
04     gebouwen           7,00        0,00 Relatief            0 dB      0,80     0,80       0,80      0,80      0,80    0,80     0,80     0,80     0,80
05     gebouwen           7,00        0,00 Relatief            0 dB      0,80     0,80       0,80      0,80      0,80    0,80     0,80     0,80     0,80
06     gebouwen           3,00        0,00 Relatief            0 dB      0,80     0,80       0,80      0,80      0,80    0,80     0,80     0,80     0,80
07     gebouwen           6,00        0,00 Relatief            0 dB      0,80     0,80       0,80      0,80      0,80    0,80     0,80     0,80     0,80
08     gebouwen           3,00        0,00 Relatief            0 dB      0,80     0,80       0,80      0,80      0,80    0,80     0,80     0,80     0,80
09     gebouwen           6,00        0,00 Relatief            0 dB      0,80     0,80       0,80      0,80      0,80    0,80     0,80     0,80     0,80
10     gebouwen           6,00        0,00 Relatief            0 dB      0,80     0,80       0,80      0,80      0,80    0,80     0,80     0,80     0,80
11     gebouwen           3,00        0,00 Relatief            0 dB      0,80     0,80       0,80      0,80      0,80    0,80     0,80     0,80     0,80
12     gebouwen           6,00        0,00 Relatief            0 dB      0,80     0,80       0,80      0,80      0,80    0,80     0,80     0,80     0,80
13     gebouwen           5,00        0,00 Relatief            0 dB      0,80     0,80       0,80      0,80      0,80    0,80     0,80     0,80     0,80
14     gebouwen           3,00        0,00 Relatief            0 dB      0,80     0,80       0,80      0,80      0,80    0,80     0,80     0,80     0,80
15     gebouwen           6,50        0,00 Relatief            0 dB      0,80     0,80       0,80      0,80      0,80    0,80     0,80     0,80     0,80
16     gebouwen           3,00        0,00 Relatief            0 dB      0,80     0,80       0,80      0,80      0,80    0,80     0,80     0,80     0,80
17     gebouwen           3,00        0,00 Relatief            0 dB      0,80     0,80       0,80      0,80      0,80    0,80     0,80     0,80     0,80
18     gebouwen           7,00        0,00 Relatief            0 dB      0,80     0,80       0,80      0,80      0,80    0,80     0,80     0,80     0,80
19     gebouwen           3,00        0,00 Relatief            0 dB      0,80     0,80       0,80      0,80      0,80    0,80     0,80     0,80     0,80
20     gebouwen           7,00        0,00 Relatief            0 dB      0,80     0,80       0,80      0,80      0,80    0,80     0,80     0,80     0,80
21     gebouwen           3,00        0,00 Relatief            0 dB      0,80     0,80       0,80      0,80      0,80    0,80     0,80     0,80     0,80
22     gebouwen           3,00        0,00 Relatief            0 dB      0,80     0,80       0,80      0,80      0,80    0,80     0,80     0,80     0,80
23     gebouwen           3,00        0,00 Relatief            0 dB      0,80     0,80       0,80      0,80      0,80    0,80     0,80     0,80     0,80
24     gebouwen           3,00        0,00 Relatief            0 dB      0,80     0,80       0,80      0,80      0,80    0,80     0,80     0,80     0,80
25     gebouwen           7,00        0,00 Relatief            0 dB      0,80     0,80       0,80      0,80      0,80    0,80     0,80     0,80     0,80
26     gebouwen           7,00        0,00 Relatief            0 dB      0,80     0,80       0,80      0,80      0,80    0,80     0,80     0,80     0,80
27     gebouwen           7,00        0,00 Relatief            0 dB      0,80     0,80       0,80      0,80      0,80    0,80     0,80     0,80     0,80
28     gebouwen           7,00        0,00 Relatief            0 dB      0,80     0,80       0,80      0,80      0,80    0,80     0,80     0,80     0,80
29     gebouwen           4,50        0,00 Relatief            0 dB      0,80     0,80       0,80      0,80      0,80    0,80     0,80     0,80     0,80
30     gebouwen           4,50        0,00 Relatief            0 dB      0,80     0,80       0,80      0,80      0,80    0,80     0,80     0,80     0,80
31     gebouwen           4,50        0,00 Relatief            0 dB      0,80     0,80       0,80      0,80      0,80    0,80     0,80     0,80     0,80
32     gebouwen           3,00        0,00 Relatief            0 dB      0,80     0,80       0,80      0,80      0,80    0,80     0,80     0,80     0,80
33     gebouwen           8,00        0,00 Relatief            0 dB      0,80     0,80       0,80      0,80      0,80    0,80     0,80     0,80     0,80
34     gebouwen           3,00        0,00 Relatief            0 dB      0,80     0,80       0,80      0,80      0,80    0,80     0,80     0,80     0,80
Geomilieu V4.30                                                                                                                                                                   27-11-2018 14:15:28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Invoergegevens akoestisch model                                                                                                                           Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiek
181204                                                                                                                                                                                       bijlage 2
Model:     LAr,LT RBS
Groep:     (hoofdgroep)
           Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam   Omschr.          Hoogte   Maaiveld  Hdef.     Functie     Cp   Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
35     gebouwen           2,50        0,00 Relatief            0 dB      0,80     0,80       0,80      0,80      0,80    0,80     0,80     0,80     0,80
36     gebouwen           4,50        0,00 Relatief            0 dB      0,80     0,80       0,80      0,80      0,80    0,80     0,80     0,80     0,80
37     gebouwen           5,00        0,00 Relatief            0 dB      0,80     0,80       0,80      0,80      0,80    0,80     0,80     0,80     0,80
38     gebouwen           6,00        0,00 Relatief            0 dB      0,80     0,80       0,80      0,80      0,80    0,80     0,80     0,80     0,80
39     gebouwen           3,00        0,00 Relatief            0 dB      0,80     0,80       0,80      0,80      0,80    0,80     0,80     0,80     0,80
Geomilieu V4.30                                                                                                                                                                   27-11-2018 14:15:28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Invoergegevens akoestisch model                                                                                                                           Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiek
181204                                                                                                                                                                                       bijlage 2
Model:     LAr,LT RBS
Groep:     (hoofdgroep)
           Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam   Omschr.      ISO_H     ISO M.  Hdef.     Aantal(D)  Aantal(A)    Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. Lw 31  Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500  Lw 1k   Lw 2k   Lw 4k   Lw 8k Red 31
M01    busjes         0,75      0,00  Relatief         15         --           -- 36,07    --    --           10     2,00      -- 76,30  79,70  80,80  86,20   91,30  87,60   82,90   80,20    0,00
Geomilieu V4.30                                                                                                                                                                   27-11-2018 14:16:51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Invoergegevens akoestisch model                                                            Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiek
181204                                                                                                                        bijlage 2
Model:     LAr,LT RBS
Groep:     (hoofdgroep)
           Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam   Red 63    Red 125   Red 250   Red 500   Red 1k   Red 2k   Red 4k   Red 8k Lw Totaal
M01      0,00       0,00       0,00      0,00    0,00     0,00     0,00     0,00     94,62
Geomilieu V4.30                                                                                                    27-11-2018 14:16:51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Invoergegevens akoestisch model                                                                                                                        Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiek
181204                                                                                                                                                                                    bijlage 2
Model:     LAr,LT RBS
Groep:     (hoofdgroep)
           Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam   Omschr.            Hoogte   Maaiveld  Hdef.                   Type Richt.  Hoek  Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping GeenProces Lw 31  Lw 63  Lw 125 Lw 250  Lw 500    Lw 1k  Lw 2k
01     busje, stationair    0,75        0,00 Relatief  Normale puntbron     0,00 360,00 19,82    --    --      Nee         Nee        Nee      -- 68,30   71,90   72,80  78,20    83,30  79,60
Geomilieu V4.30                                                                                                                                                                27-11-2018 14:18:20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Invoergegevens akoestisch model                                                                                          Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiek
181204                                                                                                                                                      bijlage 2
Model:     LAr,LT RBS
Groep:     (hoofdgroep)
           Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam    Lw 4k     Lw 8k   Lw Totaal  Red 31  Red 63   Red 125    Red 250  Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k Lwr Totaal
01      74,90     72,20       86,63     0,00    0,00      0,00       0,00    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00      86,63
Geomilieu V4.30                                                                                                                                  27-11-2018 14:18:20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Invoergegevens akoestisch model                                                                             Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiek
181204                                                                                                                                         bijlage 2
Model:     LAr,LT RBS
Groep:     (hoofdgroep)
           Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam   Omschr.       Maaiveld  Hdef.      Hoogte A  Hoogte B    Hoogte C  Hoogte D  Hoogte E Hoogte F Gevel
01     zuidgevel         0,00  Relatief       1,50      4,50         7,50        --       --       --    Ja
02     oostgevel         0,00  Relatief       1,50      4,50         7,50        --       --       --    Ja
03     noordgevel        0,00  Relatief       1,50      4,50         7,50        --       --       --    Ja
04     westgevel         0,00  Relatief       1,50      4,50         7,50        --       --       --    Ja
Geomilieu V4.30                                                                                                                     27-11-2018 14:18:35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Invoergegevens akoestisch model                                     Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiek
181204                                                                                                 bijlage 2
Rapport:      Lijst van model eigenschappen
Model:        LAr,LT RBS
Model eigenschap
Omschrijving                        LAr,LT RBS
Verantwoordelijke                   Jan
Rekenmethode                        IL
Aangemaakt door                     Jan op 17-11-2018
Laatst ingezien door                Jan op 27-11-2018
Model aangemaakt met                Geomilieu V4.30
Dagperiode                          07:00 - 19:00
Avondperiode                        19:00 - 23:00
Nachtperiode                        23:00 - 07:00
Samengestelde periode               Etmaalwaarde
Waarde                              Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte            0
Rekenhoogte contouren               4
Detailniveau toetspunt resultaten   Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids       Groepsresultaten
Meteorologische correctie           Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor               0,5
Absorptiestandaarden                HMRI-II.8
Dynamische foutmarge                --
Clusteren gebouwen                  Ja
Verwijderen binnenwanden            Ja
Geomilieu V4.30                                                                             27-11-2018 14:19:44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                         Bijlage 3:
Berekeningsresultaten LAr,LT en LAmax
                           (2 pagina's)
                        JVO/1379 18.1204
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Langtijd gemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT RBS                       Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiek
181204                                                                                                    bijlage 3
Rapport:            Resultatentabel
Model:              LAr,LT RBS
                    LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:              (hoofdgroep)
Groepsreductie:     Nee
Naam
Toetspunt   Omschrijving   Hoogte    Dag   Avond    Nacht  Etmaal   Li
01_A        zuidgevel         1,50  38,3       --      --    38,3 74,4
01_B        zuidgevel         4,50  37,8       --      --    37,8 73,9
01_C        zuidgevel         7,50  36,8       --      --    36,8 72,9
02_A        oostgevel         1,50  48,7       --      --    48,7 84,8
02_B        oostgevel         4,50  47,7       --      --    47,7 83,7
02_C        oostgevel         7,50  46,2       --      --    46,2 82,2
03_A        noordgevel        1,50  44,0       --      --    44,0 80,2
03_B        noordgevel        4,50  43,9       --      --    43,9 79,9
03_C        noordgevel        7,50  43,3       --      --    43,3 79,3
04_A        westgevel         1,50  33,7       --      --    33,7 70,4
04_B        westgevel         4,50  33,9       --      --    33,9 69,5
04_C        westgevel         7,50  29,9       --      --    29,9 65,8
Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
Geomilieu V4.30                                                                                27-11-2018 14:20:27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Maximaal geluidniveau LAmax RBS                           Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiek
181204                                                                                       bijlage 3
Rapport:      Resultatentabel
Model:        LAmax RBS
              LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep:        (hoofdgroep)
Naam
Toetspunt   Omschrijving   Hoogte     Dag   Avond   Nacht
01_A        zuidgevel         1,50   69,9       --     --
01_B        zuidgevel         4,50   69,2       --     --
01_C        zuidgevel         7,50   67,9       --     --
02_A        oostgevel         1,50   76,7       --     --
02_B        oostgevel         4,50   74,7       --     --
02_C        oostgevel         7,50   72,2       --     --
03_A        noordgevel        1,50   71,9       --     --
03_B        noordgevel        4,50   71,3       --     --
03_C        noordgevel        7,50   70,2       --     --
04_A        westgevel         1,50   61,2       --     --
04_B        westgevel         4,50   58,6       --     --
04_C        westgevel         7,50   58,1       --     --
Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
Geomilieu V4.30                                                                   27-11-2018 14:22:27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>