<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>\

BAK KE R MILIEUADVIEZEN WAALWIJK

Burg. v.d. Klokkenlaan 51 a
5141 EG Waalwijk

Tel: 0416 - 345169

Email: o.bakker4@upcmail.nl

Opdrachtgever:

Van den Heuvel Ontwikkeling en Beheer BV
Lekdijk 44

2967 GB Langerak

Verkennend bodemonderzoek
(inclusief asbest- en PFOA-onderzoek)
Hogewaard 18, Tienhoven aan de Lek

DECEMBER 2019
BM/2582-2019 (Versie 2)
Normec
— des
pn
Gespecialiseerd in het verrichten van bodemonderzoek. ARE

IBAN: NL27INGB0006778864. K.v.K. Tilburg inschrijvingsnr.: 18132686. BRL SIKB 2000
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>\

BAKKE R MILIEUADVIEZEN WAALWIJK

Burg. vd. Klokkenlaan 51 a

5141 EG Waalwijk
INHOUDSOPGAVE: Tel: 0416-345169

Email: o.bakker4¢@upcmail.nl

biz

1. INLEIDING EN DOELSTELLING 1
Da ACHTERGRONDINFORMATIE 1
2.1 Terreinsituatie |

2.2 Bodemopbouw en geohydrologische situatie 2

3. ONDERZOEKSPROGRAMMA 3
3.1 Algemeen 3

3.2 Veldwerkzaamheden 3

3.3 Laboratoriumonderzoek 3

4, ONDERZOEKSRESULTATEN 5
4.1 Bodemopbouw en veldwaarnemingen 9

4.2 Analyseresultaten 5

43 Asbestonderzoek door Adcim BV 7

3: CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 8

BIJLAGEN

Regionale situering onderzoekslocatie (1:12.500)
Situatieschets met locaties boringen en peilbuis (1:500)
Gegevens grondboringen en peilbuis
Analyserapporten

Toetsingstabellen

Gegevens Adcim inzake asbestonderzoek

A nn

Deze versie vervangt de versie van juni 2019. Het bevoegd gezag heeft verzocht om de resultaten van o.a. een in juni
2019 uitgevoerde sanering (op asbest) op het westelijk aangrenzende perceel op te nemen in de historische
informatie, De toevoeging staat beschreven op pagina 2 onderaan.

BM/2582-2019 (V.O. Hogewaard 18, Tienhoven)

Gespecialiseerd in het verrichten van bodemonderzoek. aum Ee
IBAN: NL27INGB0006778864. K.v.K. Tilburg inschrijvingsnr.: 18132686. BRL SIKB 2000
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                             1
1.        INLEIDING EN DOELSTELLING
          In opdracht van Van den Heuvel Ontwikkeling en Beheer BV is door Bakker Milieuadviezen een
          verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op een deel van het perceel Hogewaard 18 te Tienhoven,
          kadastraal bekend gemeente Tienhoven (aan de Lek) sectie A, nummer 411.
          Het doel van het onderzoek is vast te stellen of de grond en/of het grondwater ter plaatse van het
          onderzoeksterrein verontreinigingen bevatten welke een belemmering of beperking zouden kunnen vormen
          bij de voorgenomen bouw van een woning in de tuin ten westen van de oprit. Ten noorden van de te bouwen
          woning wordt een bestaande schuur gesloopt, die plaats zal maken voor een aan te leggen tuin bij de te
          bouwen woning.
          In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de terreinsituatie van de onderzoekslocatie. Hoofdstuk 3 beschrijft de
          uitgevoerde werkzaamheden. Hoofdstuk 4 geeft de resultaten van het onderzoek weer. In hoofdstuk 5 zijn
          de conclusies en aanbevelingen opgenomen.
          NB: Bakker Milieuadviezen heeft het bodemonderzoek uitgevoerd onder certificaat BRL SIKB 2000
          conform de onderliggende protocollen 2001 en 2002. Middels ondertekening van onderhavig rapport wordt
          verklaard dat er geen sprake is van eigendom van het te onderzoeken onroerend goed en tevens dat het
          bodemonderzoek onpartijdig en onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd. De veldwerkzaamheden
          zijn uitgevoerd door O. Bakker.
2.        ACHTERGRONDINFORMATIE.
2.1       Terreinsituatie.
          De onderzoekslocatie is gelegen aan de noordzijde van de Hogewaard.
          De plaats van de locatie ten opzichte van de omgeving is op bijlage 1 weergegeven. De oppervlakte van het
          onderzochte terreindeel bedraagt ca 550 m2.
          Voor historische informatie zijn de opdrachtgever, de eigenaar (familie Blom), de Omgevingsdienst ZHZ
          (afdeling Dossiers), de websites `TOPO-tijdreis' en Bodemloket.nl en het eigen bodemonderzoeksarhief
          geraadpleegd. De afdeling Dossiers van de OZHZ heeft de rapportage van een in 1995 op het terrein
          uitgevoerd bodemonderzoek toegezonden. In een later stadium heeft de ODRU aanvullende informatie
          verstrekt inzake een sanering op het westelijke buurperceel.
          Terreinbeschrijving.
          Op het terrein staat aan de straatzijde een oude woonboerderij van voor 1900. Ten noordwesten daarvan
          staat een schuur met een betonvloer. Op het achterterrein staat een grote stenen schuur (in boerderijstijl)
          waarin een antiekhandel gevestigd is.
          Het te onderzoeken terreindeel betreft de tuin en een aangrenzend verhard erf ten westen van de oprit. Ook
          de oppervlakte van de te slopen schuur ten noordwesten van de woonboerderij maakt deel uit van het
          onderzoeksvlak. Deze schuur zal volledig gesloopt worden en nadien wordt deze oppervlakte ingericht als
          tuin bij de te bouwen woning (zie bijlage 2).
          Bij de terreininspectie zijn ter plaatse van het tuingedeelte geen waarnemingen gedaan die zouden kunnen
          wijzen op een bodemverontreiniging (geen morsvlekken, brandplekken, verzakkingen of zwerfasbest e.d).
          Het erf tussen de tuin en de te slopen schuur betreft deels een betonvloer en deels een halfverhardingslaag
          van grind op puin.
V.O. Hogewaard 18, Tienhoven                                                                        Bakker Milieuadviezen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                          2
          Huidig gebruik.
          De te slopen schuur is in gebruik als opslagruimte voor de antiekhandel en tevens vindt hier in beperkte
          mate houtbewerking plaats.
          Voormalig gebruik.
          In een ver verleden was hier sprake van een boerderij. De antiekhandel ter plaatse dateert naar schatting
          van de jaren `80.
          Calamiteiten.
          Geen gegevens van bekend.
          Ophogingen/dempingen/stort.
          Binnen het onderzoeksoppervlak ligt geen slootdemping. Zoals vermeld is een deel van het erf verhard met
          een halfverhardingslaag bestaande uit een toplaag van grind en daaronder uit een 25 cm dikke laag
          bestaande uit onregelmatig puin en grind (geen erkend puingranulaat). Deze laag is in onderhavig
          onderzoek onderzocht op asbest.
          Boven- en ondergrondse tanks.
          Op het te onderzoeken terreindeel is geen sprake geweest van boven- of ondergrondse olie-opslag.
          Omgeving.
          Het perceel ligt aan een oude weg met vergelijkbare oude bebouwing van woningen en oude boerderijen.
          Bodemonderzoeken locatie en omgeving.
          Voor de bouw van het pand waarin de antiekhandel gevestigd is, is in 1995 door Inpijn-Blokpoel een
          bodemonderzoek verricht, waarbij enkele gangbare lichte verhogingen zijn aangetroffen. Deze resultaten
          vormden dus geen belemmering voor de nieuwbouw. In 2018/2019 heeft Tritium een bodemonderzoek
          uitgevoerd op het westelijk aangrenzende buurperceel Hogewaard 22. In dit onderzoek zijn algemeen
          gangbare lichte verontreinigingen aangetroffen maar nabij de oostelijke perceelsgrens is over een
          oppervlakte van 45 m2 een asbestverontreiniging aangetroffen, die ingeschat is op 7 m3 (45 * 0.15 m).
          Deze verontreiniging was te wijten aan het asbestdak van de te slopen schuur op Hogewaard 18. Het
          asbestdak was immers niet voorzien van een goot, ofwel de aangetroffen verontreiniging is een zogenoemde
          gootlijnverontreiniging. Het asbestgehalte bedroeg 114 mg. Het dak van de schuur op nr 18 waterde dus
          af op de grond van Hogewaard 22. Beide percelen zijn of waren overigens eigendom van de dezelfde
          familie. De in omvang beperkte asbestverontreiniging is onder begeleiding van BK geheel verwijderd en
          het BUS-evaluatierapport van juli 2019 is accoord bevonden door het bevoegd gezag. Het in westelijke
          richting afwaterende asbestdak heeft dus alleen de bodem met asbest kunnen besmetten op Hogewaard 22,
          immers de gevel van de schuur op nummer 18 staat op de perceelsgrens tussen 18 en 22. Om deze reden is
          er geen aanleiding om extra asbestonderzoek uit te voeren op Hogewaard 18 op basis van deze informatie.
          Verder is in onderhavig rapport te lezen dat op Hogewaard 18 een puinhoudende toplaag op asbest is
          onderzocht. Op de laatste pagina van dit rapport is op de kadastrale kaart de saneringsvlek en de te slopen
          schuur aangegeven ter verduidelijking.
V.O. Hogewaard 18, Tienhoven                                                                       Bakker Milieuadviezen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                          3
          Hypothese.
          Op grond van de verkregen informatie is in dit onderzoek qua onderzoeksinspanning uitgegaan van een
          grotendeels onverdachte locatie met echter wel de verwachting van de gebruikelijke gangbare lichte
          verontreinigingen. Zoals vermeld is de halfverharding tussen de tuin en de te slopen schuur onderzocht op
          asbest.
          Aandachtspunt PFOA.
          In juni 2018 heeft de Omgevingsdienst ZHZ met een nieuwe handreiking vereist dat de bodem binnen een
          bepaalde zone (zone 2 en 3) in hoofdzakelijk de Alblasserwaard extra onderzocht moet worden op de stof
          Perfluoroctaanzuur (afgekort PFOA) en andere Perfluorverbindingen. Deze stof is decennialang uitgestoten
          door een chemisch bedrijf uit Dordrecht. De stof is via de lucht aantoonbaar in de bodem terechtgekomen
          in een tamelijk groot gebied. Onderhavige locatie ligt in zone 2. Om deze reden is de grond extra onderzocht
          op PFOA.
2.2       Bodemopbouw en geohydrologische situatie.
          Informatie over de bovenste 1.20 meter van de ongeroerde bodem ter plaatse is verkregen via de
          geologische kaart van Nederland. Het bodemtype valt onder de zogenoemde Westlandformatie, welke
          wordt gekarakteriseerd door overwegend kleiige bodemsoorten op een venige ondergrond.
          De grondwaterstromingsrichting wordt hier met name bepaald door de drainerende maar ook stuwende
          werking van de nabijgelegen rivier De Lek. Hiermee is de stromingrichting niet eenduidig.
3.        ONDERZOEKSOPZET.
3.1       Algemeen.
          Het onderzoek is opgezet volgens de NEN 5740+A1 (april 2016), paragraaf 5.1, "Onderzoeksstrategie voor
          verkennend onderzoek" (Nederlands Normalisatie-Instituut, april 2016). De veldwerkzaamheden zijn
          uitgevoerd volgens de BRL SIKB 2000 en de onderliggende protocollen VKB 2001 en 2002.
3.2       Veldwerkzaamheden.
          Op 15 mei 2019 zijn op de onderzoekslocatie de veldwerkzaamheden verricht. Voor het boren is een
          Edelmanboor gebruikt. De locaties van de boringen en de peilbuis zijn weergegeven in bijlage 2.
          Er zijn 6 boringen verricht. Boring 1 is uitgevoerd tot 2.7 m-mv en voorzien van een peilbuis. Boring 2 is
          1.8 m diep en de overige boringen zijn uitgevoerd tot 0.5 a 0.8 m-mv.
          De uitkomende grond is zintuiglijk onderzocht op de aanwezigheid van eventuele verontreinigingen en
          beschreven. De beschrijvingen van de boorprofielen zijn opgenomen in bijlage 3.
3.3       Laboratoriumonderzoek
          De chemische analyses van de grond- en grondwatermonsters zijn uitgevoerd in het geaccrediteerde
          laboratorium AL-west.
          Grond.
V.O. Hogewaard 18, Tienhoven                                                                         Bakker Milieuadviezen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                             4
          Van de grondmonsters zijn 3 mengmonsters samengesteld. De samenstelling ervan, het betreffende
          terreindeel en de bijbehorende resultaten staan beschreven in paragraaf 4.2.
          De 3 mengmonsters zijn geanalyseerd op het standaard analysepakket (NEN 5740) voor grondmonsters.
          Dit pakket omvat de volgende parameters:
          -           Zware metalen: Barium, Cobalt, Molybdeen, cadmium, koper, kwik, lood, nikkel en zink. De
                      meeste metalen komen van nature reeds in lage concentraties in de bodem voor en worden daarbij
                      niet aangemerkt als een verontreiniging. Verontreinigingen met zware metalen kunnen onder
                      andere worden aangetroffen op terreinen van bedrijven waar met metaaloplossingen (bijv.
                      galvanische bedrijven) en metaalpigmenten (keramische industrie) wordt gewerkt en voorts op
                      stookplaatsen, in sintelverhardingen en in combinatie met puin in de bodem. In stedelijke gebieden
                      blijkt vaak sprake van een diffuse (niet zeer sterke maar over een groot gebied verspreide)
                      verontreiniging met zware metalen, voornamelijk lood en in mindere mate koper en zink;
          -           Polychloorbifenylen (PCB).
          -           Minerale olie. Minerale olie is een verzamelnaam voor de verschillende soorten
                      aardolieprodukten zoals benzine, gasolie en petroleum. Minerale olie kan als verontreiniging
                      worden aangetroffen bij tankstations, ondergrondse opslagtanks e.d.;
          -           Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK). Polycyclische aromatische koolwa-
                      terstoffen is een verzamelnaam voor teerachtige produkten welke bestaan uit twee of meer
                      aromatische ringen. Verontreinigingen met polycyclische aromaten kunnen worden aangetroffen
                      op voormalige gasfabrieksterreinen, bij asfaltmolens, op stookplaatsen, in combinatie met
                      verontreinigingen met aardolieprodukten en bij aanwezigheid van kooldeeltjes, sintels en asfalt in
                      de grond. Diffuse verontreinigingen met polycyclische aromaten tengevolge van depositie vanuit
                      de lucht komen eveneens voor. Voor onderzoek naar bodemverontreiniging met polycyclische
                      aromaten worden bepaalde stoffen geanalyseerd. De zogenaamd VROM-reeks welke is
                      opgenomen in het toetsingskader uit de Leidraad Bodembescherming omvat 10 stoffen (10 PAK
                      van VROM).
          Grondwater.
          Het grondwater is geanalyseerd op het standaardpakket voor grondwater. Dit pakket bestaat uit de volgende
          parameters:
          -           benzeen, tolueen, ethylbenzeen,xyleen, naftaleen en styreen;
          -           vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (13);
          -           cobalt, barium, molybdeen, cadmium, koper, kwik, lood, nikkel, zink;
          -           minerale olie;
          -           tribroommethaan en dichloorpropanen(1,1-1,2-1,3).
V.O. Hogewaard 18, Tienhoven                                                                           Bakker Milieuadviezen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                          5
4.        ONDERZOEKSRESULTATEN
4.1       Bodemopbouw en veldwaarnemingen.
          Uit de boorbeschrijvingen (bijlage 3) blijkt dat de bodem bestaat uit een toplaag van geroerde matig
          humeuze matig zandige klei (met plaatselijk zwakke bijmenging van kooldeeltjes). Daaronder wordt
          blauwgrijze ongeroerde klei aangetroffen tot 2.7 m-mv. De halfverhardingslaag van grind op puin is 30 cm
          dik. De laag bestaat voor ongeveer 50/50 uit grind en puin. Zintuiglijk is in deze laag geen asbest
          waargenomen, echter er is wel asbestonderzoek verricht naar deze laag. Hiervoor is het erkende bedrijf
          Adcim BV ingeschakeld. De veldwerkrapportage van Adcim is opgenomen als bijlage 6 van onderhavig
          rapport.
          Op de datum van grondwatermonstername (5 juni 2019) werd grondwater op 1.25 m-mv aangetroffen. De
          overige veldwaarnemingen staan in bijlage 3.
4.2       Analyseresultaten
          De analyserapporten zijn opgenomen als bijlage 4. Voor de beoordeling van de analyseresultaten wordt
          gebruik gemaakt van onderstaande normen:
          Achtergrondwaarde AW 2000 (streefwaarden voor water).
          Deze waarde geeft het niveau aan waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. Dit komt overeen
          met het niveau waarbij de functionele eigenschappen, die de bodem voor mens, dier en plant heeft, zijn
          veiliggesteld.
          Interventiewaarde:
          Deze waarde geeft het verontreinigingsniveau aan waarboven sprake kan zijn van een geval van ernstige
          bodemverontreiniging. Hierbij is sprake van een zodanige bodemverontreiniging, dat de functionele
          eigenschappen die de bodem heeft voor mens, dier en plant kunnen verminderen. De interventiewaarden
          zijn gebaseerd op een uitgebreide studie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM),
          naar zowel de humaan- als ecotoxicologische effecten van bodemverontreinigende stoffen.
          Er is sprake van een ernstig geval van bodemverontreiniging indien in meer dan 25 m3 grond of in meer
          dan 100 m3 grondwater sprake is van een overschrijding van de interventiewaarde door een of meer
          parameters.
          Tussenwaarde:
          Voor de waarde voor nader onderzoek, de tussenwaarde genaamd, wordt het gemiddelde van de AW 2000
          en de interventiewaarde gehanteerd.
          De genoemde waarden zijn voor een aantal stoffen afhankelijk gesteld van de percentages lutum en
          organische stof van de grond. De berekening van deze waarden voor de bepaalde of geschatte percentages
          is opgenomen in bijlage 5.
V.O. Hogewaard 18, Tienhoven                                                                     Bakker Milieuadviezen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                                       6
           In het hierna volgende overzicht staan per geanalyseerd monster de overschrijdingen van de
           toetsingswaarden als volgt weergegeven:
> AW       overschrijding achtergrondwaarde AW 2000 (lichte verontreiniging);
>T         overschrijding tussenwaarde (matige verontreiniging);
>I         overschrijding interventiewaarde (ernstige verontreiniging).
Grond.
    Mengmonster              Bodemlaag                           Gehalte > AW        Gehalte > T      Gehalte > I
    1+2+3+4                  bovengrond tuin+erf                 lood,zink,PAK       -                -
    5+6                      bovengrond onder betonvloer te      kwik,lood           -                -
                             slopen schuur
    1.2+1.3+2.2+2.3          ondergrond 0.5-2 m                  -                   -                -
Grondwater peilbuis 1
In het grondwater is onderstaande overschrijding aangetroffen.
    Parameter               Gehalte                         streefwaarde       Tussenwaarde      Interventiewaarde
                            in ug/l
    Barium                          550            **                    50             340                 625
Onderzoek PFOA.
Naast de individuele monsters voor het reguliere onderzoek is van zowel de bovengrond (0-50 cm) als de ondergrond
rond grondwaterniveau (1-1.5 m-mv) monstermateriaal verzameld ten behoeve van analyses op PFOA. De monsters
hiervoor zijn in daarvoor geschikte plastic monsterpotten gedaan. In het analytisch onderzoek zijn onderstaande
PFOA-gehalten bepaald:
bovengrond:                      PFOA 2.1 ug/kgds
ondergrond 70-120:               PFOA < 0.1 ug/kgds
NB: PFOS respectievelijk 0.8 en < 0.1 ug/kgds
V.O. Hogewaard 18, Tienhoven                                                                         Bakker Milieuadviezen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                        7
4.3 Asbestonderzoek (uitgevoerd door Adcim BV).
Naar aanleiding van de aanwezigheid van de halfverhardingslaag die bestaat uit een mengsel van grind en
onregelmatig puin (geen menggranulaat), is aan een daartoe bevoegd onderzoeksbureau opdracht gegeven om een
asbestonderzoek uit te voeren naar deze laag.
NB: Voor de onder de erkenning BRL SIKB 2018 (onderzoek asbest in bodem) vallende werkzaamheden is
de firma Adcim BV ingeschakeld. Dit bedrijf beschikt over de erkenning voor het protocol 2018. De
betreffende monsternemer (dhr. M. Visser) is geregistreerd bij Bodemplus.
De laboratoriumanalyses zijn uitbesteed aan het daarvoor erkende laboratorium AL-West.
Voor de rapportage inclusief toetsing geldt geen erkenningsplicht. Deze werkzaamheden zijn verricht door
O. Bakker van Bakker Milieuadviezen. Hieronder volgt een kort verslag. Voor uitgebreide informatie wordt
verwezen naar bijlage 6, waarin de veldwerkformulieren van Adcim zijn opgenomen.
Uitgevoerde werkzaamheden.
Op 11 juni 2019 zijn de veldwerkzaamheden uitgevoerd. Op basis van de oppervlakte van het met puin verharde erf
(< 100 m2) zijn 2 inspectiegaten gegraven. Bij de inspectie op asbest is het bemonsterde materiaal uitgespreid op
folie met een hark. Vervolgens is gekeken naar de aanwezigheid van visueel waarneembare asbestverdachte
materialen. Deze zijn niet aangetroffen.
Laboratoriumanalyses.
Een verzamelmonster van het uitgegraven monstermateriaal is ter analyse naar AL-West verzonden. Dit verzamel-
monster bestond uit monstermateriaal dat gezeefd is over 20 mm.
In het monster is een gewogen asbestgehalte aangetroffen van < 1 mg/kgds. De halfverhardingslaag bevat derhalve
geen asbest.
V.O. Hogewaard 18, Tienhoven                                                                    Bakker Milieuadviezen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                          8
5.        CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN.
Op basis van het hierboven beschreven bodemonderzoek kan voor het onderzochte terrein het volgende worden
geconcludeerd:
-         De bovengrond op het voorterrein (tuin en erf) bevat licht verhoogde gehalten aan lood, zink en PAK. Alle
          overschrijdingen zijn gering ten opzichte van de AW 2000;
-         De tamelijk ongeroerde bovengrond onder de betonvloer van de te slopen schuur bevat licht verhoogde
          gehalten aan lood en kwik. Beide overschrijdingen zijn gering ten opzichte van de AW 2000;
-         De kleiige ondergrond is geheel schoon voor alle parameters uit het standaardpakket;
-         In een separaat door Adcim BV uitgevoerd asbestonderzoek is gebleken dat de halfverhardingslaag totaal
          geen asbest bevat (0 deeltjes ofwel < 1 mg/kgds);
-         In de bovengrond is een PFOA-gehalte bepaald van 2.1 ug/kgds en in de kleiige ondergrond is dit < 0.1
          ug/kgds;
-         In het grondwater is barium in een gehalte boven de tussenwaarde aangetroffen. Voor barium komen licht
          verhoogde gehalten bijna standaard voor en soms wordt ook de tussenwaarde overschreden zonder enige
          aanwijsbare oorzaak. Ook hier is niet duidelijk wat de oorzaak is van de matige verhoging, die verder geen
          risico vormt noch consequenties heeft. Een herbemonstering wordt dan ook niet nodig geacht;
Aanbevelingen.
Op grond van het uitgevoerde onderzoek vormt de bodemkwaliteit geen belemmering voor de voorgenomen bouw
van een woning en de aanleg van een tuin ter plaatse van de te slopen schuur.
NB: bij eventuele afvoer naar elders van mogelijk overtollige licht verontreinigde bovengrond dient men qua kosten
rekening te houden met de regels uit het Besluit Bodemkwaliteit. Er bestaat geen enkele plicht tot afvoer van licht
verontreinigde grond. Gezien de PFOA-problematiek is het daarnaast juist aan te bevelen om alle grond op het
perceel te behouden.
V.O. Hogewaard 18, Tienhoven                                                                       Bakker Milieuadviezen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Omgevingskaart                                                                Klantreferentie: hogewaard18
                    0m   125 m                          625 m
 Deze kaart is noordgericht.                                  Schaal 1: 12500
    Hier bevindt zich Kadastraal object Tienhoven A 411
 Hogewaard 18, 4235VS Tienhoven aan de Lek
 CC-BY Kadaster.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Uittreksel Kadastrale Kaart                                                                                                                                    Uw referentie: hogewaard18
                                                                                                            111
   799
                                                    107
           12
                                              649                           411
                                                                                       18A
           242          10
                                                                                                                                                                        16
                              8
                                                   547
                                                                   791                                                                                                                        7
                       241
                                      6                                                                                                                                                1050
                                                           650
                                  429
       5
                                                                                                                              18
                                                                            790                                                                                           9
                                               4
                                        428                              505                           20                                           11
                  3                                                                                       9
                                                                   103                                  10                                                                              403
                                                    2
                                                          101                                22                              618
                                                                                 24
                             1A                                            26
                                                                                                                  1                       619                     1202
                         789
                                                          28
                788                                              102
                                                                                                                               3
                                                                                           1330                                                          620
    539                                                                                1074
                                      1                                           13
                                     1                                                                                                      5
                                                                             A
                          538                                              13
                                                                   0m    10 m                                         50 m
                 Deze kaart is noordgericht                                                       Schaal 1:1000
   12345         Perceelnummer
           25    Huisnummer
                 Vastgestelde kadastrale grens                                                    Kadastrale gemeente                 Tienhoven
                 Voorlopige kadastrale grens                                                      Sectie                              A
                 Administratieve kadastrale grens                                                 Perceel                             411
                 Bebouwing
                 Overige topografie                                                               Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
 Geleverd op 11 juni 2019                                                                         De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
                                                                                                  eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                                       N
                                                              met puin/grind
                                                              verhard erf
        contourlijn
   onderzoeksterrein
                                                                            te bouwen woning
                                                                            (huidige tuin)
                                       n 5
                                 lo pe
                                s     r
                              te huu              r
      7 m3                   6 sc           v l oe
asbestverontr.                            n
                                       to
 gesaneerd                          be
     (2019)                                         1                                a rd
                                                                                   a
                                                       3                       e w
                                                                            og
                                                                          H
                                                     4
                                                          2
                                                           in
                                                        tu
 Bijlage 2: situatietekening
 Hogewaard 18
 Tienhoven
 1 : 500
     Boring 0.5-0.8 m-mv
     Boring 2 m-mv
     Peilbuis
 Bakker Milieuadviezen
 BM 2582-2019
 Get. A.F. Bakker
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Bijlage 3     Boorstaten
Boring:        1                                                           Boring:    2
GWS:           125                                                         GWS:
Opmerking:     pH 7,3 Ec 131 mS/m 61 NTU                                   Opmerking:
                                   0                                                        0
    0                                                                          0
                                         grind, zwak puinhoudend                                 Klei, sterk zandig, matig humeus,
                                   -30                                                  2
                                   -45
                                                                                                 zwak koolhoudend, donkerbruin
   50                                    Klei, zwak siltig, matig humeus,     50
                                                                                            -50
                                         blauwgrijs                                              Klei, zwak siltig, matig humeus,
                   1
                                                                                        2,2      donkerbruin
                                   -100
                                         Klei, matig zandig, matig humeus,
  100                                    donkerbruin                         100
                   1,2                   Klei, zwak siltig, matig humeus,               2,3
                                         blauwgrijs
  150                                                                        150
                   1,3                                                                      -180
  200
  250
                                   -270
Boring:        3                                                           Boring:    4
GWS:                                                                       GWS:
Opmerking:                                                                 Opmerking:
                                   0                                                        0
    0                                                                          0
                                         Klei, sterk zandig, matig humeus,                       Klei, sterk zandig, matig humeus,
                   3                     Koud asfalt 0/11, donkerbruin                  4        zwak koolhoudend, donkerbruin
                                   -50                                                      -50
   50                                                                         50
Boring:        5                                                           Boring:    6
GWS:                                                                       GWS:
Opmerking:                                                                 Opmerking:
                                   0                                                        0
    0                              -10                                         0            -10
                                   -25   beton                                              -20  beton
   50              5                     Klei, zwak zandig, matig humeus,     50        6        Klei, zwak zandig, matig humeus,
                                   -70   donkerbruin                                        -70  donkerbruin
         Projectcode: 2582               Hogewaard 18 Tienhoven
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>    Bijlage 4
Analyserapporten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>212699 724:NE PT

DOG

De in dit rapport vermelde analyses zijn geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025:2005, tenzij bij de analyse het symbool " *" staat vermeld.

+
AL-West B.V. dm AGROLAB °°

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands i
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108 Your labs. Your service.
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

BAKKER MILIEU ADVIEZEN

Oscar Bakker

BURG. VAN DE KLOKKENLAAN 51A
5141 EG WAALWIJK

Datum 22.05.2019
Relatienr 35004092
Opdrachtnr. 853549

ANALYSERAPPORT

Opdracht 853549 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35004092 BAKKER MILIEU ADVIEZEN
Uw referentie 2582 Hogewaard 18 Tienhoven
Opdrachtacceptatie 15.05.19

Monsternemer Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd
overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer LO05.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.
Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. Dhr. Henk Berenpas, Tel. +31/570788117
Klantenservice

Blad 1 van 4
Kamer van Koophandel Directeur tse,
Nr. 08110896 pa. Marc van Gelder Š "a GA,
VATIBTW-ID-Nr.: r. Paul Wimmer £ é WA
NL 811132559 B01 Eo =

bahet TESTING
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>De in dit rapport vermelde analyses zijn geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025:2005, tenzij bij de analyse het symbool "*" staat vermeld.

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Opdracht 853549 Bodem / Eluaat

Le

dm AGROLAB °C"

Your labs. Your service.

Monstemr. Monstemame Monsteromschrijving
222292 15.05.2019 MIX: 1+ 2+ 34 4
222293 15.05.2019 MIX: 5+ 6

222294 15.05.2019 MIX: 1.2+ 1.3+ 2.2+ 2.3

Eenheid 222292
MIX: 1+ 2+ Je 4

Algemene monstervoorbehandeling

222293 222294

MIX: 5+ 6 MIX: 1,24 1,34 2.24 2,3

S Voorbehandeling conform AS3000 ++ ++ ++)
S Droge stof % 79,3 79,6 71,7
S IJzer (Fe203) % Ds <5,0 <5,0 <5,0
Fracties (sedigraaf)
S Fractie <2 ym % Ds 16 15 30)
Klassiek Chemische Analyses
\S Organische stof % Ds 7,9” 4,0” 5,9 il
Voorbehandeling metalen analyse
"s Koningswater ontsluiting ++ ++ ++
Metalen (AS3000)
S Barium (Ba) mg/kg Ds 120 120 140
S Cadmium (Cd) mg/kg Ds 0,30 0,21 0,23
S Kobalt (Co) mg/kg Ds 9,8 8,1 9,9)
S Koper (Cu) mg/kg Ds 26 21 24
S Kwik (Hg) mg/kg Ds 0,10 0,15 0,15
S Lood (Pb) mg/kg Ds 50 50 48
iS Molybdeen (Mo) mg/kg Ds <1,5 <1,5 <1,5
iS Nikkel (Ni) mg/kg Ds 26 21 28
1S Zink (Zn) mg/kg Ds 120 100 91
PAK (AS3000)
S Anthraceen mg/kg Ds <0,050 <0,050 <0,050)
S Benzo(a)anthraceen ma/kg Ds 0,32 0,079 0,079,
S Benzo-(a)-Pyreen mg/kg Ds 0,33 0,12 0,10
S Benzo(ghi)peryleen mg/kg Ds 0,22 <0,050 0,075
S Benzo(k)fluorantheen mg/kg Ds 0,19 <0,050 <0,050
S Chryseen mg/kg Ds 0,34 0,084 0,099
S Fenanthreen mg/kg Ds 0,16 0,068 <0,050
S Fluorantheen mg/kg Ds _0,64 0,18 0,19
IS Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg Ds 0,35 0,077 0,11
\S_Naftaleen mg/kg Ds <0,050 <0,050 <0,050
S Som PAK (VROM) (Factor 0,7) mg/kg Ds 2e” 0,75 ” 0,79 ®
Minerale olie (AS3000/AS3200)
S Koolwaterstoffractie C10-C40 mg/kg Ds <35 66 <35
Koolwaterstoffractie C10-C12 mg/kg Ds <3 * <3* <3"

Kamer van Koophandel Directeur

Nr, 08110898 ppa. Marc van Gelder
VAT/BTW-ID-Nr.: Dr. Paul Wimmer

NL 811132559 B01

A

Blad 2 van 4

TESTING

</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>12: 126 AEN PE

De in dit rapport vermelde analyses zijn geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025:2005, tenzij bij de analyse het symbool "*" staat vermeld.

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108

e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Opdracht 853549 Bodem / Eluaat

we

em AGROLAB °°”

Your labs. Your service.

Eenheid 222292 222293 222294
MIX: 14-24 34 4 MIX: 5+ 6 MIX: 1,2+ 1,34 2,24 2,3
Minerale olie (AS3000/AS3200)

Koolwaterstoffractie C12-C16 mg/kg Ds <3 * <3* <3 *
Koolwaterstoffractie C16-C20 mg/kg Ds <4* <4* <4*
Koolwaterstoffractie C20-C24 mg/kg Ds <5* <5* <5 *
Koolwaterstoffractie C24-C28 mg/kg Ds 9* 15 * <5 *|
Koolwaterstoffractie C28-C32 mg/kg Ds 10 * 24* <5*
Koolwaterstoffractie C32-C36 mg/kg Ds <5 * 13* <5*
Koolwaterstoffractie C36-C40 mg/kg Ds <5 <5 * <5*

Polychloorbifenylen (AS3000) i
S PCB 28 mg/kg Ds <0,0010 <0,0010 <0,0010
iS PCB 52 mg/kg Ds <0,0010 <0,0010 <0,0010
Ss PCB 101 mg/kg Ds <0,0010 <0,0010 <0,0010
S PCB 118 mg/kg Ds <0,0010 <0,0010 <0,0010
S PCB 138 mg/kg Ds <0,0010 _<0,0010 <0,0010
S PCB 153 mg/kg Ds <0,0010 <0,0010 <0,0010
S PCB 180 mg/kg Ds <0,0010 <0,0010 <0,0010)
S Som PCB (7 Balischmiter) (Factor 0,7) mg/kg Ds 0,0049 ” 0,0049 ” 0,0049 ii

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens” vermenigvuldigd met 0,7.

S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte
5,4%
Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163

Begin van de analyses: 15.05.2019

Einde van de analyses: 22.05.2019

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Henk Berenpas, Tel. +31/570788117

Klantenservice

Kamer van Koophandel Directeur
Nr. 08110898 pps: Marc van Gelder

VAT/BTW-ID-Nr.:

NL 811132559 B01

r. Paul Wimmer

Blad 3 van 4

TESTING
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>LIET 12809 PAAL

De in dit rapport vermelde analyses zijn geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025:2005, tenzij bij de analyse het symbool" *" staat vermeld.

Le
AL-West B.V. «M AGROLAB “°°”

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands i
Tel, +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108 Your labs. Your service.
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.n!

Opdracht 853549 Bodem / Eluaat

Toegepaste methoden

eigen methode: Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40
Gelijkwaardig aan NEN 5739: IJzer (Fe203)
NEN-EN12880; AS3000 en AS3200; NEN-EN15934: Droge stof
Protocollen AS 3000: Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Zink (Zn) Nikkel(Ni) Molybdeen (Mo) Lood (Pb) Kwik (Hg)
Barium (Ba) Cadmium (Cd) Koper(Cu) Kobalt(Co) Koolwaterstoffractie C10-C40 Fluorantheen Fenanthreen
Chryseen Benzo-(a)-Pyreen Benzo(k)fluorantheen Benzo(g hijperyleen Benzo(a)anthraceen Anthraceen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen Som PAK (VROM) (Factor 0,7) PCB 28 PCB52 PCB 101 PCB 118
PCB 138 PCB153 PCB180 Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)
Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: Koningswater ontsluiting Fractie < 2 um

Blad 4 van 4
Kamer van Koophandel Directeur 6 jäeta, ing GY
Nr. 08110898 ppa. Marc van Gelder Fy A
VAT/BTW-ID-Nr.: Dr. Paul Wimmer * Ea WW NNS
NL 811132559 BO1 5, $i

Ka

"hehee TESTING
Aud 1 UNK
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>PoP OTSA PT

De in dit rapport vermelde analyses zijn geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025:2005, tenzij bij de analyse het symbool "*" staat vermeld

de
AL-West B.V. eM AGROLAB®™”

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands 2
Tel, +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108 Your labs. Your service.
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

BAKKER MILIEU ADVIEZEN

Oscar Bakker

BURG. VAN DE KLOKKENLAAN 51A
5141 EG WAALWIJK

Datum 13.06.2019
Relatienr 35004092
Opdrachtnr. 859128

; ANALYSERAPPORT

Opdracht 859128 Water

Opdrachtgever 35004092 BAKKER MILIEU ADVIEZEN
Uw referentie 2582 Hogewaard 18 Tienhoven
Opdrachtacceptatie 06.06.19

Monstememer Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd
overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer LO05.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.
Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,

ay fs
VD
é £
Lp
tl
Pr

AL-West B.V. Dhr. Henk Berenpas, Tel. 31/570788117
Klantenservice

Blad 1 van4
Kamer van Koophandel Directeur Aes, fm
Nr. 08110898 ppa. Marc van Gelder Fy A ZN
VAT/BTW-ID-NF. Dr Paul Wimmer i = WN
NL 811132559 B01 % 5 TESTINE
Mbhanedt Lalli)

uA] Unk
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>De in dit rapport vermelde analyses zijn geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025:2005, tenzij bij de analyse het symbool " *" staat vermeld.

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Opdracht 859128 Water

. ANA =

Your labs. Your service.

onstemr. Monsteromschrijving Monstername Monsternamepunt
53847 GW 05.06.2019

Eenheid 253847

GW
Metalen (AS3000)
'S Barium (Ba) pal 550
(S Cadmium (Cd) poll <0,20
S Kobalt (Co) ug/l <2,0
S Koper (Cu) ug/l <2,0
'S Kwik (Hg) ug/l <0,05.
S Lood (Pb) ug/l <2,0
S Molybdeen (Mo) ug/l <2,0
S Nikkel (Ni) ug/l <3,0
‘S Zink (Zn) g/l 36
Aromaten (AS3000)
S Benzeen ug/l <0,20
S Tolueen = ug/l <0,20
S Ethylbenzeen ug/l <0,20)
S mp-Xyleen ug/l <0,20)
S ortho-Xyleen g/l <0,10
‚S Som Xylenen (Factor 0,7) pall 0,21 ”
S Naftaleen ug/l <0,020
S Styreen ug/l <0,20
Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)
S Dichloormethaan ugh <0,20,
S Trichloormethaan (Chloroform) ug/l <0,20
S Tetrachioormethaan (Tetra) ug/l <0,10
15 1,1-Dichloorethaan ug/l <0,20
\S 1,2-Dichloorethaan pa/l | <0,20
S 1,1,1-Trichloorethaan ug/l <0,10
Ss 1,1,2-Trichloorethaan ug/l <0,10
S Vinylchloride ug/l <0,20)
S 1,1-Dichlooretheen ug/l <0,10
IS. Cis-1,2-Dichlooretheen ug/l <0,10
\S trans-1,2-Dichlooretheen ug/l <0,10
S Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen ug/l 0,14 ”
(Factor 0,7)

S Som Dichlooretheen (Factor 0,7) ug/l 0,21 ”
S Trichlooretheen (Tri) ug/l 0,20)

Kamer van Koophandel Directeur

Nr. 08110898 | ppa. Marc van Gelder
VAT/BTW-ID-Nr.: Dr. Paul Wimmer

NL 811132559 BO1

Blad 2 van 4

</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>iP

19-1279 T SHE

BGE

De in dit rapport vermelde analyses zijn geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025:2005, tenzij bij de analyse het symbool " *" staat vermeld.

+

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Opdracht 859128 Water

Eenheid 253847
GW

Chioorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

S Tetrachlooretheen (Per) ug/l <0,10!
S 1,1-Dichloorpropaan ug/l <0,20
S 1 ,2-Dichloorpropaan Efe <0,20
\S 1,3-Dichloorpropaan ug/l <0,20
S Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) ug/l 0,42 ”
Broomhoudende koolwaterstoffen
's Tribroommethaan (bromoform) ugl <0,20)
Minerale olie (AS3000) |
S Koolwaterstoffractie C10-C40 ug/l <50)
Koolwaterstofiractie C10-C12 ug/l <10 *
Koolwaterstoffractie C12-C16 kugi <10 *
Koolwaterstoffractie C16-C20 ug/l <5,0*
| Koolwaterstoffractie C20-C24 igi <5,0 *
| Koolwaterstoffractie C24-C28 ugh <5,0 *
Koolwaterstoffractie C28-C32 ug/l <5,0 *
Koolwaterstoffractie C32-C36 ug/l <5,0*
Koolwaterstoffractie C36-C40 poll <5,0 *

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
'S) Erkend volgens AS SIKB 3000
Verklaring:"<" of n:a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

Begin van de analyses: 06.06.2019
Einde van de analyses: 13.06.2019

beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Henk Berenpas, Tel. 31/570788117
Klantenservice

Kamer van Koophandel Directeur

Nr. 08110898 ppa. Marc van Gelder
VAT/BTW-ID-NTr.: Dr. Paul Wimmer

NL 811132559 BO1

usw,
Rap EA

A kip,

"bene

Vn goo

em AGROLAB “°°°

Your labs. Your service.

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts

Blad 3 van 4

W

EN

INS

TESTING

AwA | AMK
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Perot Pe

DOE-1-

De in dit rapport vermelde analyses zijn geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025:2005, tenzij bij de analyse het symbool "*" staat vermeld.

wb
AL-West BV. «m AGROLAB®”

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands wee
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108 Your labs. Your service.
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Opdracht 859128 Water

Toegepaste methoden

eigen methode: Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Protocollen AS 3100: Zink (Zn) Nikkel (Ni) Molybdeen (Mo) Lood (Pb) Kwik (Hg) Koper(Cu) Kobalt(Co) Barium (Ba) Cadmium (Cd)
Dichloormethaan Tribroommethaan (bromoform) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform) Tolueen
Tetrachloormethaan (Tetra) 1,1-Dichloorethaan Ethylbenzeen ortho-Xyleen 1,2-Dichloorethaan m,p-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7) Naftaleen 1,1,1-Trichloorethaan Styreen 1,1,2-Trichloorethaan Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen Cis-1,2-Dichlooretheen trans-1,2-Dichlooretheen Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7)
Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Trichlooretheen (Tri) Tetrachlooretheen (Per) 1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan 1,3-Dichloorpropaan Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40

Blad 4 van 4
Kamer van Koophandel Directeur raa, ee
Nr. 08110898 ppa. Marc van Gelder A 2 rx
VAT/BTW-ID-Nr.: Dr. Paul Wimmer pi WA
NL 811132559 B01 i

5

Manet TESTING

DuAL fine
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>De in dit rapport vermelde analyses zijn geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025:2005, tenzij bij de analyse het symbool " * " staat vermeld.

Le
AL-West B.V. «M AGROLAB °°”

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands 3 A
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108 Your labs. Your service.
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

BAKKER MILIEU ADVIEZEN

Oscar Bakker

BURG. VAN DE KLOKKENLAAN 51A
5141 EG WAALWIJK

Datum 03.06.2019
Relatienr 35004092
Opdrachtnr. 853547

Opdracht 853547 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35004092 BAKKER MILIEU ADVIEZEN
Uw referentie 2582 Hogewaard 18 Tienhoven
Opdrachtacceptatie 15.05.19

Monstememer Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd
overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer LOOS.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.
Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. Dhr. Henk Berenpas, Tel. +31/570788117
Klantenservice

Blad 1 van 3
Kamer van Koophandel Directeur A >
Nr. 08110898 ppa. Marc van Gelder ? A ON
VAT/BTW-ID-Nr.: Dr. Paul Wimmer 2 E WK
NL 811132559 B01 % hl If

STIN

Ruhl Mhh

=|
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>bootreis

De in dit rapport vermelde analyses zijn geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025:2005, tenzij bij de analyse het symboal " *" staat vermeld.

Le

AL-West B.V. «M AGROLAB 79°

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands A
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108 Your labs. Your service.
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Opdracht 853547 Bodem! Eluaat

Monstemr. Monstemame _ Monsteromschrijving
222279 14.05.2019 Bovengrond 0-50
222280 14.05.2019 Ondergrond 100-150
Eenheid 222279 222280

Bovengrond 0-50 Ondergrond 100-150

Algemene monstervoorbehandeling

\S Voorbehandeling conform AS3000 ++ ++
\S_Droge stof % 89,5 76,7
Perfluorverbindingen
Perfluorbutaanzuur (PFBA) ug/kg Ds <0,3 * <0,3 *
Perfluorpentaanzuur (PFPeA) ug/kg Ds 0,1 * <0,1 *
Perfluorhexaanzuur (PFHxA) ug/kg Ds 0,2 * <0,1*)
Perfluorheptaanzuur (PFHpA) ug/kg Ds 01 <0,1 "|
Lineair perfluoroctaanzuur (lin. PFOA) ug/kg Ds 2,0 * <0,1 *
Vertakt perfluoroctaanzuur (Vert. PFOA) g/kg Ds <0,1* <0,1*
Totaal perfluoroctaanzuur (lineair + Ho/kg Ds 2,1* <0,1*
| vertakt PFOA)
| Perfluornonaanzuur (PFNA) pg/kg Ds <0,1 * <0,1*
| _Perfluordecaanzuur (PFDA) mg/kg Ds 0,2” <0,1 *
Perfiuorundecaanzuur (PFUNA) ug/kg Ds <0,1 * <0,1*
Perfluordodecaanzuur (PFDoA) = g/kg Ds — <0,1* <0,1 *
Perfluortridecaanzuur (PFTDA) pg/kg Ds <0,1 * <0,1 *
Perfluortetradecaanzuur (PFTeDA) ug/kg Ds <0,1 * <0,1*
Lineair perfluoroctaansulfonzuur (Lin. uo/kg Ds 0,6 * <0,1 *
PFOS) —
Vertakt perfluoroctaansulfonzuur (Vert. g/kg Ds 0,2 * <0,1 *
PFOS) _
Totaal perfiuoroctaansulfonzuur (lin.+vert. pg/kg Ds 0,8 * <0,1*
PFOS)
Perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) ug/kg Ds <0,1 * <0,1 *
| Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS) ug/kg Ds <0,1 * <0,1 *

S) Erkend volgens AS SIKB 3000
Begin van de analyses: 15.05.2019
Einde van de analyses: 03.06.2019

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

Blad 2 van 3

Kamer van Koophandel Diner elas Š

Nr. 08110898 pa. Marc van Gelder 2

VAT/BTW-ID-Nr: Br. Paul Wimmer E = RIN

NL 811132559 B01 4 & TESTING
Mhehati hi i
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>HE 127d tt

De in dit rapport vermelde analyses zijn geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025:2005, tenzij bij de analyse het symbool " *" staat vermeld.

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Opdracht 853547 Bodem / Eluaat

AL-West B.V. Dhr. Henk Berenpas, Tel. +31/570788117
Klantenservice

Toegepaste methoden

Your labs. Your service.

ASTM D7968-17(PC): Perfluorbutaanzuur (PFBA) Perfluorpentaanzuur (PFPeA) Perfluorhexaanzuur (PFHXA)
Perfluorheptaanzuur (PFHpA) Lineair perfluoroctaanzuur (lin, PFOA) Vertakt perfluoroctaanzuur (Vert. PFOA)

Totaal perfluoroctaanzuur (lineair + vertakt PFOA)

Perfluorundecaanzuur (PFUnA) Perfluordodecaanzuur (PFDoA) Perfluortridecaanzuur (PFTDA)

Perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)
Vertakt perfluoroctaansulfonzuur (Vert. PFOS)
Perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)
NEN-EN12880; AS3000 en AS3200; NEN-EN15934: Droge stof
rotocollen AS 3000: Voorbehandeling conform AS3000

m UD

xtern geleverde service door
(PC) ProChem GmbH
Methode
ASTM D7968-17

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL:811132559 B01

Lineair perfluoroctaansulfonzuur (Lin, PFOS)
Totaal perfluoroctaansulfonzuur (lin.+vert. PFOS)

<= AGROLAB °°°

Perfluornonaanzuur (PFNA) Perfluordecaanzuur (PFDA)

Blad 3 van 3

sma,

>

Š

BB

a) k Way,
7

Phak et

GR
ON

TESTING
Rud | Nh
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>C-15- 128304 11-NL-P I

De in dit rapport vermelde analyses zijn geaccrediteerd volgens ISONEC 17025:2005, tenzij bij de analyse het symbool " *" staat vermeld.

A

wl
AL-West B.V. ää AGROLAB?™”

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108 Your labs. Your service.
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

BAKKER MILIEU ADVIEZEN

Oscar Bakker

BURG. VAN DE KLOKKENLAAN 51A
5141 EG WAALWIJK

Datum 20.06.2019
Relatienr 35004092
Opdrachtnr. 860431

ANALYSERAPPORT

Opdracht 860431 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35004092 BAKKER MILIEU ADVIEZEN
Uw referentie 2582 Hogewaard 18 Tienhoven
Opdrachtacceptatie 12.06.19

Monsternemer Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd
overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer LOOS.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,
M siit

AL-West B.V. Dhr. Henk Berenpas, Tel. +31/570788117
Klantenservice

Blad 1 van 2
Kamer van Koophandel Directeur EN,
Nr. 08110898 ppa. Marc van Gelder Gas
VAT/BTW-ID-Nr.: Dr. Paul Wimmer WA

NL 811132559 B01 TESTING
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>t= 4 3-42830487T-NL-P2

50

De in dit rapport vermelde analyses zijn geaccrediteerd volgens ISO/EC 17025:2005, tenzij bij de analyse het symbool * *" staat vermeld.

Le
AL-West B.V. da AGROLAB GROUP

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108 Your labs. Your service.
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Opdracht 860431 Bodem/ Eluaat

Monsternr. Monstername Monsteromschrijving

261430 11.06.2019 Emmer grond+ puin

| |
Eenheid 261430

Emmer grond+ puin

Asbestbepaling in grond/puin

Zie bijlage voor toelichting +
asbestanalyse

Som gewogen asbest _ mg/kg Ds _ i “1

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

Begin van de analyses: 12.06.2019
Einde van de analyses: 20.06.2019

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Henk Berenpas, Tel. +31/570788117
Klantenservice

Toegepaste methoden

conform NEN 5898: Som gewogen asbest
<Geen informatie>: Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse

Blad 2 van 2
Kamer van Koophandel Directeur GA,
Nr. 08110898 ppa. Marc van Gelder aN
VATIBTW-ID-Nr-: Dr. Paul Wimmer WA

N
11 1
NL 811132559 BO TESTING
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>VENI

1283042

DOT-13

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Bijlage analyseresultaten asbest

Analist: kws |
E Drogestof |Natgewicht| Droog
Monster Nr. Monster omschrijving gehalte (%) (a) gewicht
261430 Emmer grond+ puin 80,3 18308 14706
Zeeffractie |Zeeffractie Massa |õnderzoe| Chrysotiel amosiet |erocidolief Aantal | Aantal Asbest |95%-betrouwbaarheids-
fractie (g)| ht (%) (mg/kg dsi(ma/kg ds(mg/kg ds} hecht niet (mg/kg ds| _ interval (mg/kg ds)
(m/m%) tot.) tot.) tot.) geb. |hechtgeb: tot.) ondergrens bovengrens
>20 mm 0 0 100 0 [6]
8-20 mm 27 3933,2 100 0 0
4-8mm 16 2419,2 100 0 0
2-4 mm 4:4 650,7 54 0 0
1-2mm 3,1 460,1 27 0 0
0.5 mm-1 mm 7 1025 8 0 ie)
< 0.5mm 42 6120,472 0,2 nvt nvt nvt nvt
Totalen 99 14608.67 0 0
Na afronding volgens norm (mg/kg): [| <1 | <1 | <1 |
Asbesthoudende materialen Hechigebonden
nvt nvt
nvt nvt
nvt nvt
Gerapporteerde asbesigehaltes zijn afgeronde waardes,
in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.
Conclusie:
Gemeten | | 95%-betrouwbaarheids-
Gehalte interval (mg/kg ds
(mg/kg ds ondergren bovengrens
De bepalings grens is - - 1
Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal <1 <1 <1
Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal <1 <1 <1
Serpentijn asbest <0.1 <0.1 <0.1
Amfibool asbest <0.1 <0.1 <0.1
Totaal asbest <1 ed <1
Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool) <1 <1 <1

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 ym zijn geen asbestverdachte vezels gevonden.

Blad 1 van 1
Kamer van Koophandel Directeur
Mr. 08110898 ppa. Marc van Gelder
VAT/BTW-ID-Nr.: Dr. Paul Wimmer

NL 811132559 B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>               AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 BH Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108
 Toetsingsinstellingen
 Versie                                              2.0.0
 Toetsingsmethode                                    Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb [T.12]
De toetsing is uitgevoerd volgens de vigerende wetgeving waarbij gebruik gemaakt is van de BOTOVA webservice (zie https://www.BOTOVA-service.nl/)
 Opdracht
 Opdrachtnummer                                      853549
 Laboratorium                                        AL-West B.V.
 Matrix                                              Vaste stoffen
 Project                                             2582 Hogewaard 18 Tienhoven
 Datum binnenkomst                                   15.05.2019
 Rapportagedatum                                     22.05.2019
 CRM                                                 Dhr. Henk Berenpas
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>             AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 BH Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108
Monster
Analysenummer                                   222292
Monsteromschrijving                             MIX: 1+ 2+ 3+ 4
Datum monstername                               15.05.2019
Monstersoort                                    Bodem / Eluaat
Versie                                          1
Gehanteerde waarden voor dit monster
Humus (%)                                             7,9                                                   Gemeten waarde
Lutum (%)                                             16                                                    Gemeten waarde
Resultaat voor dit monster
Toetsingsresultaat                              Overschrijding Achtergrondwaarde
Parameter             Resultaat      Eenheid      Resultaat      BOTOVA-     Toetsing                  IRW      AW      I       T-index  Toets oordeel
                                                  (G_standaard) eenheid
IJzer (Fe2O3)                  <5          % Ds             3,5         %                                 N
Fractie < 2 µm                   16        % Ds              16         %                                 N
Cadmium (Cd)                    0,3    mg/kg Ds           0,35      mg/kg     <= Achtergrondwaarde        N       0,6        13       -1        <= AW
Kwik (Hg)                       0,1    mg/kg Ds           0,11      mg/kg     <= Achtergrondwaarde        N     0,15         36       -1        <= AW
Barium (Ba)                    120     mg/kg Ds            169      mg/kg                                 N
Kobalt (Co)                     9,8    mg/kg Ds           13,6      mg/kg     <= Achtergrondwaarde        N        15       190       -1        <= AW
Zink (Zn)                      120     mg/kg Ds            153      mg/kg                     Wonen       N      140        720    0,022  > AW en <= T
Nikkel (Ni)                      26    mg/kg Ds              35     mg/kg     <= Achtergrondwaarde        N        35       100       -1        <= AW
Molybdeen (Mo)               < 1,5     mg/kg Ds           1,05      mg/kg     <= Achtergrondwaarde        N       1,5       190       -1        <= AW
Lood (Pb)                        50    mg/kg Ds           57,5      mg/kg                     Wonen       N        50       530    0,016  > AW en <= T
Koper (Cu)                       26    mg/kg Ds           31,9      mg/kg     <= Achtergrondwaarde        N        40       190       -1        <= AW
Indeno-(1,2,3-                0,35     mg/kg Ds           0,35      mg/kg                                 N
c,d)pyreen
Chryseen                      0,34     mg/kg Ds           0,34      mg/kg                                 N
Fenanthreen                   0,16     mg/kg Ds           0,16      mg/kg                                 N
Benzo(a)anthraceen            0,32     mg/kg Ds           0,32      mg/kg                                 N
Benzo(k)fluorantheen          0,19     mg/kg Ds           0,19      mg/kg                                 N
Benzo(ghi)peryleen            0,22     mg/kg Ds           0,22      mg/kg                                 N
Anthraceen                  < 0,05     mg/kg Ds          0,035      mg/kg                                 N
Benzo-(a)-Pyreen              0,33     mg/kg Ds           0,33      mg/kg                                 N
Fluorantheen                  0,64     mg/kg Ds           0,64      mg/kg                                 N
Naftaleen                   < 0,05     mg/kg Ds          0,035      mg/kg                                 N
Koolwaterstoffractie          < 35     mg/kg Ds              31     mg/kg     <= Achtergrondwaarde        N      190       5000       -1        <= AW
C10-C40
Koolwaterstoffractie           <3      mg/kg Ds           2,66      mg/kg                                 N
C10-C12
Koolwaterstoffractie           <3      mg/kg Ds           2,66      mg/kg                                 N
C12-C16
Koolwaterstoffractie           <4      mg/kg Ds           3,54      mg/kg                                 N
C16-C20
Koolwaterstoffractie           <5      mg/kg Ds           4,43      mg/kg                                 N
C20-C24
Koolwaterstoffractie              9    mg/kg Ds           11,4      mg/kg                                 N
C24-C28
Koolwaterstoffractie             10    mg/kg Ds           12,7      mg/kg                                 N
C28-C32
Koolwaterstoffractie           <5      mg/kg Ds           4,43      mg/kg                                 N
C32-C36
Koolwaterstoffractie           <5      mg/kg Ds           4,43      mg/kg                                 N
C36-C40
PCB 28                     < 0,001     mg/kg Ds           0,89       ug/kg                                N
PCB 52                     < 0,001     mg/kg Ds           0,89       ug/kg                                N
PCB 101                    < 0,001     mg/kg Ds           0,89       ug/kg                                N
PCB 118                    < 0,001     mg/kg Ds           0,89       ug/kg                                N
PCB 138                    < 0,001     mg/kg Ds           0,89       ug/kg                                N
PCB 153                    < 0,001     mg/kg Ds           0,89       ug/kg                                N
PCB 180                    < 0,001     mg/kg Ds           0,89       ug/kg                                N
som 7                                                       6,2      ug/kg    <= Achtergrondwaarde        N        20      1000       -1        <= AW
polychloorbifenylen
PCB28, 52, 101,
118, 138, 153, 180
som 10                                                    2,62      mg/kg                     Wonen       N       1,5        40    0,029  > AW en <= T
polyaromatische
koolwaterstoffen
(VROM)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>             AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 BH Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108
Monster
Analysenummer                                   222293
Monsteromschrijving                             MIX: 5+ 6
Datum monstername                               15.05.2019
Monstersoort                                    Bodem / Eluaat
Versie                                          1
Gehanteerde waarden voor dit monster
Humus (%)                                             4                                                     Gemeten waarde
Lutum (%)                                             15                                                    Gemeten waarde
Resultaat voor dit monster
Toetsingsresultaat                              Voldoet aan Achtergrondwaarde
Parameter             Resultaat      Eenheid      Resultaat      BOTOVA-    Toetsing                   IRW      AW      I       T-index  Toets oordeel
                                                  (G_standaard) eenheid
IJzer (Fe2O3)                  <5          % Ds             3,5         %                                 N
Fractie < 2 µm                   15        % Ds              15         %                                 N
Cadmium (Cd)                  0,21     mg/kg Ds           0,28      mg/kg     <= Achtergrondwaarde        N       0,6        13       -1        <= AW
Kwik (Hg)                     0,15     mg/kg Ds           0,18      mg/kg                     Wonen       N     0,15         36        0  > AW en <= T
Barium (Ba)                    120     mg/kg Ds            177      mg/kg                                 N
Kobalt (Co)                     8,1    mg/kg Ds           11,8      mg/kg     <= Achtergrondwaarde        N        15       190       -1        <= AW
Zink (Zn)                      100     mg/kg Ds            139      mg/kg     <= Achtergrondwaarde        N      140        720       -1        <= AW
Nikkel (Ni)                      21    mg/kg Ds           29,4      mg/kg     <= Achtergrondwaarde        N        35       100       -1        <= AW
Molybdeen (Mo)               < 1,5     mg/kg Ds           1,05      mg/kg     <= Achtergrondwaarde        N       1,5       190       -1        <= AW
Lood (Pb)                        50    mg/kg Ds           61,6      mg/kg                     Wonen       N        50       530    0,024  > AW en <= T
Koper (Cu)                       21    mg/kg Ds           28,6      mg/kg     <= Achtergrondwaarde        N        40       190       -1        <= AW
Indeno-(1,2,3-               0,077     mg/kg Ds          0,077      mg/kg                                 N
c,d)pyreen
Chryseen                     0,084     mg/kg Ds          0,084      mg/kg                                 N
Fenanthreen                  0,068     mg/kg Ds          0,068      mg/kg                                 N
Benzo(a)anthraceen           0,079     mg/kg Ds          0,079      mg/kg                                 N
Benzo(k)fluorantheen        < 0,05     mg/kg Ds          0,035      mg/kg                                 N
Benzo(ghi)peryleen          < 0,05     mg/kg Ds          0,035      mg/kg                                 N
Anthraceen                  < 0,05     mg/kg Ds          0,035      mg/kg                                 N
Benzo-(a)-Pyreen              0,12     mg/kg Ds           0,12      mg/kg                                 N
Fluorantheen                  0,18     mg/kg Ds           0,18      mg/kg                                 N
Naftaleen                   < 0,05     mg/kg Ds          0,035      mg/kg                                 N
Koolwaterstoffractie             66    mg/kg Ds            165      mg/kg     <= Achtergrondwaarde        N      190       5000       -1        <= AW
C10-C40
Koolwaterstoffractie           <3      mg/kg Ds           5,25      mg/kg                                 N
C10-C12
Koolwaterstoffractie           <3      mg/kg Ds           5,25      mg/kg                                 N
C12-C16
Koolwaterstoffractie           <4      mg/kg Ds               7     mg/kg                                 N
C16-C20
Koolwaterstoffractie           <5      mg/kg Ds           8,75      mg/kg                                 N
C20-C24
Koolwaterstoffractie             15    mg/kg Ds           37,5      mg/kg                                 N
C24-C28
Koolwaterstoffractie             24    mg/kg Ds              60     mg/kg                                 N
C28-C32
Koolwaterstoffractie             13    mg/kg Ds           32,5      mg/kg                                 N
C32-C36
Koolwaterstoffractie           <5      mg/kg Ds           8,75      mg/kg                                 N
C36-C40
PCB 28                     < 0,001     mg/kg Ds           1,75       ug/kg                                N
PCB 52                     < 0,001     mg/kg Ds           1,75       ug/kg                                N
PCB 101                    < 0,001     mg/kg Ds           1,75       ug/kg                                N
PCB 118                    < 0,001     mg/kg Ds           1,75       ug/kg                                N
PCB 138                    < 0,001     mg/kg Ds           1,75       ug/kg                                N
PCB 153                    < 0,001     mg/kg Ds           1,75       ug/kg                                N
PCB 180                    < 0,001     mg/kg Ds           1,75       ug/kg                                N
som 10                                                    0,75      mg/kg     <= Achtergrondwaarde        N       1,5        40       -1        <= AW
polyaromatische
koolwaterstoffen
(VROM)
som 7                                                     12,2       ug/kg    <= Achtergrondwaarde        N        20      1000       -1        <= AW
polychloorbifenylen
PCB28, 52, 101,
118, 138, 153, 180
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>             AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 BH Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108
Monster
Analysenummer                                   222294
Monsteromschrijving                             MIX: 1.2+ 1.3+ 2.2+ 2.3
Datum monstername                               15.05.2019
Monstersoort                                    Bodem / Eluaat
Versie                                          1
Gehanteerde waarden voor dit monster
Humus (%)                                             5,9                                                   Gemeten waarde
Lutum (%)                                             30                                                    Gemeten waarde
Resultaat voor dit monster
Toetsingsresultaat                              Voldoet aan Achtergrondwaarde
Parameter             Resultaat      Eenheid      Resultaat      BOTOVA-    Toetsing                   IRW      AW      I       T-index  Toets oordeel
                                                  (G_standaard) eenheid
IJzer (Fe2O3)                  <5          % Ds             3,5         %                                 N
Fractie < 2 µm                   30        % Ds              30         %                                 N
Cadmium (Cd)                  0,23     mg/kg Ds           0,25      mg/kg     <= Achtergrondwaarde        N       0,6        13       -1        <= AW
Kwik (Hg)                     0,15     mg/kg Ds           0,15      mg/kg     <= Achtergrondwaarde        N     0,15         36       -1        <= AW
Barium (Ba)                    140     mg/kg Ds            121      mg/kg                                 N
Kobalt (Co)                     9,9    mg/kg Ds           8,57      mg/kg     <= Achtergrondwaarde        N        15       190       -1        <= AW
Zink (Zn)                        91    mg/kg Ds           85,6      mg/kg     <= Achtergrondwaarde        N      140        720       -1        <= AW
Nikkel (Ni)                      28    mg/kg Ds           24,5      mg/kg     <= Achtergrondwaarde        N        35       100       -1        <= AW
Molybdeen (Mo)               < 1,5     mg/kg Ds           1,05      mg/kg     <= Achtergrondwaarde        N       1,5       190       -1        <= AW
Lood (Pb)                        48    mg/kg Ds           47,5      mg/kg     <= Achtergrondwaarde        N        50       530       -1        <= AW
Koper (Cu)                       24    mg/kg Ds           23,6      mg/kg     <= Achtergrondwaarde        N        40       190       -1        <= AW
Indeno-(1,2,3-                0,11     mg/kg Ds           0,11      mg/kg                                 N
c,d)pyreen
Chryseen                     0,099     mg/kg Ds          0,099      mg/kg                                 N
Fenanthreen                 < 0,05     mg/kg Ds          0,035      mg/kg                                 N
Benzo(a)anthraceen           0,079     mg/kg Ds          0,079      mg/kg                                 N
Benzo(k)fluorantheen        < 0,05     mg/kg Ds          0,035      mg/kg                                 N
Benzo(ghi)peryleen           0,075     mg/kg Ds          0,075      mg/kg                                 N
Anthraceen                  < 0,05     mg/kg Ds          0,035      mg/kg                                 N
Benzo-(a)-Pyreen                0,1    mg/kg Ds             0,1     mg/kg                                 N
Fluorantheen                  0,19     mg/kg Ds           0,19      mg/kg                                 N
Naftaleen                   < 0,05     mg/kg Ds          0,035      mg/kg                                 N
Koolwaterstoffractie          < 35     mg/kg Ds           41,5      mg/kg     <= Achtergrondwaarde        N      190       5000       -1        <= AW
C10-C40
Koolwaterstoffractie           <3      mg/kg Ds           3,56      mg/kg                                 N
C10-C12
Koolwaterstoffractie           <3      mg/kg Ds           3,56      mg/kg                                 N
C12-C16
Koolwaterstoffractie           <4      mg/kg Ds           4,75      mg/kg                                 N
C16-C20
Koolwaterstoffractie           <5      mg/kg Ds           5,93      mg/kg                                 N
C20-C24
Koolwaterstoffractie           <5      mg/kg Ds           5,93      mg/kg                                 N
C24-C28
Koolwaterstoffractie           <5      mg/kg Ds           5,93      mg/kg                                 N
C28-C32
Koolwaterstoffractie           <5      mg/kg Ds           5,93      mg/kg                                 N
C32-C36
Koolwaterstoffractie           <5      mg/kg Ds           5,93      mg/kg                                 N
C36-C40
PCB 28                     < 0,001     mg/kg Ds           1,19       ug/kg                                N
PCB 52                     < 0,001     mg/kg Ds           1,19       ug/kg                                N
PCB 101                    < 0,001     mg/kg Ds           1,19       ug/kg                                N
PCB 118                    < 0,001     mg/kg Ds           1,19       ug/kg                                N
PCB 138                    < 0,001     mg/kg Ds           1,19       ug/kg                                N
PCB 153                    < 0,001     mg/kg Ds           1,19       ug/kg                                N
PCB 180                    < 0,001     mg/kg Ds           1,19       ug/kg                                N
som 10                                                    0,79      mg/kg     <= Achtergrondwaarde        N       1,5        40       -1        <= AW
polyaromatische
koolwaterstoffen
(VROM)
som 7                                                     8,31       ug/kg    <= Achtergrondwaarde        N        20      1000       -1        <= AW
polychloorbifenylen
PCB28, 52, 101,
118, 138, 153, 180
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>            AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 BH Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108
Tabelinformatie
Toetsing BOTOVA                                Toetsresultaat uit BOTOVA
IRW                                            Indicatieve Referentie Waarden (Bijlage 1, Tabel 2, Staatscourant 2013 nr 16675)
AW                                             Achtergrondwaarde
I                                              Interventiewaarde
T-index                                        Index voor de afwijking van Gstandaard tov gemiddelde van Streefwaarde en Interventiewaarde
Toets oordeel                                  Parameteroordeel op basis van de waarde bij 'T Index'
Tabelinformatie
Index < 0                                      GStandaard < AW
0 < Index < 0,5                                GStandaard ligt tussen de AW en de oude T
0,5 < Index < 1                                GStandaard ligt tussen de oude T en I
Index > 1                                      I overschreden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 5b: TOETSINGSTABEL GRONDWATER.
 Parameter               Streefwaarde(ug/l)      Tussenwaarde(ug/l)      Interventiewaarde
 Barium                                       50                    340                     625
 Cadmium                                     0,4                     3,2                       6
 Cobalt                                       20                      60                    100
 Koper                                        15                      45                     75
 Kwik                                       0,05                    0,18                     0,3
 Lood                                         15                      45                     75
 Nikkel                                       15                      45                     75
 Zink                                         65                    433                     800
 Molybdeen                                     5                    153                     300
 Benzeen                                     0.2                      15                     30
 Tolueen                                       7                    504                    1000
 Ethylbenzeen                                  4                      77                    150
 Xyleen                                      0.2                      35                     70
 Naftaleen                                  0.02                      35                     70
 Styreen                                       6                    153                     300
 Vinylchloride                              0.01                     2.5                       5
 Dichloormethaan                             0.2                    500                    1000
 1,1-dichloorethaan                            7                    454                     900
 1,1-dichlooretheen                         0.01                       5                     10
 1,2-Dichloorethaan                            7                    204                     400
 cis-1,2-dichlooretheen                      0.2                      10                     20
 Trans1,2-dichlooretheen                     0.2                       5                     10
 Trichloormethaan                              6                    203                     400
 1,1,1-trichloorethaan                       0.2                    150                     300
 1,1,2-trichloorethaan                       0.2                      65                    130
 Trichlooretheen(tri)                         24                    262                     500
 Tetrachloormethaan                          0.2                       5                     10
 Tetrachlooretheen (per)                     0.2                      20                     40
 Dichloorpropanen                           0.01                    500                    1000
 tribroommethaan                               1                    315                     630
 Minerale olie                                50                    325                     600
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>        Bijlage 6
Gegevens asbestonderzoek
       (Adcim BV)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>REN SS
entre een “

RST z

OJADE / Bray 950% me ——

i

547

'snoordgericht
„mer
Ene

IW /5acs 7 Kuut

</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>boorstaten                                                                                         BMW2582/20190103 Hogewaard 18 Tienhoven
       Boring AI (60cm)                                                                                                      datum: 11-06-2019
             (1:50)                    Grind.                                     --
                                       Klei, sterk zandig, matig humeus.
                                                                                  Puin matig, grind matig.
                                       Grijs-donkerbruin. Asbestgat 0,50x0,50m.
                50cm
                                       Zand, sterk siltig. Grijs-blauw.           --
                100cm
     Boormeester: Marcel Visser
       Boring AII (60cm)                                                                                                     datum: 11-06-2019
             (1:50)                    Grind.                                     --
                                       Klei, sterk zandig, matig humeus.
                                                                                  Puin matig, grind matig.
                                       Grijs-donkerbruin. Asbestgat 0,50x0,50m.
                50cm
                                       Klei, sterk zandig, matig humeus.          --
                                       Grijs-donkerbruin.
                100cm
     Boormeester: Marcel Visser
     projectnummer                  blad                        locatieadres
       BMW2582/20190103               1/1                         Hogewaard 18
     locatie
     opdrachtgever                                              postcode / plaats
       Bakker Milieuadviezen Waalwijk                             4235VS Tienhoven
     bureau                                                     land
       ADCIM BV                                                   Nederland
                                                                                                                       getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>SEF
de mn 8

</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Uittreksel Kadastrale Kaart

Uw referentie: 190809

Deze kaart is noordgericht
12345 Perceeinummer
25 Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
— Voorlopige kadastrale grens

Ad ar ar

== saneringslocatie

Bebouwing
— Overigetopografie

Voor een eensluidend uittreksel, Y, 19 februari 2019
De bewaarder van het ster en de openbare registers

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente Tienhoven
Sectie A

Perceel 790

Aan dit uittreksel k

geen maten eer
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>