<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                             Digitale Watertoets

     Res ultaat van de check gedaan op 19-05-2022


     Digitale watertoets
     De watertoets helpt u om aan de hand van de locatie van uw ruimtelijke plan en een
     aantal vragen te toets en of u de belangen van het Waters chap raakt. Indien dit het
     geval is krijgt u teks t en uitleg over het vervolg proces .




     VOOR DE ACTIVITEIT DIGITALE WATERTOETS IS OP BASIS VAN DE GEGEVEN
     ANTWOORDEN NODIG:

   1.   Normale procedure

   2.   buitenbes chermings zone_waterkering

   3.   kern_en_bes chermings zone_waterkering

   4.   Wegen




     OP BASIS VAN ONDERSTAANDE LOCATIE




19-05-2022, 09:28                        P agina 1 van 10                    https://dewatertoets.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                              Digitale Watertoets

     VRAGEN EN ANTWOORDEN UIT DE CHECK


   1.   Gaat het plan uits luitend over functiewijziging van bes taande bebouwing zonder
        fys ieke aanpas s ing van bebouwing en ruimte?

           nee


   2.   Is het totale plangebied groter dan 3500 m² ?

           nee


   3.   Gaat het plan over activiteiten die kunnen leiden tot verontreiniging van het
        oppervlaktewater? (Bij twijfel: vink 'ja' aan)

           nee


   4.   a_watergangen

           nee


   5.   a_watergangen_zone

           nee


   6.   b_watergangen_met_zonering

           nee


   7.   c_watergangen_met_zonering

           nee


   8.   buitenbes chermings zone_waterkering

           ja


   9.   kern_en_bes chermings zone_waterkering

           ja


  10.   pers leidingen

           nee


  11.   rioolgemaal

           nee

19-05-2022, 09:28                         P agina 2 van 10                     https://dewatertoets.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                              Digitale Watertoets

  12.   rioolwaterzuivering

           nee


  13.   Wegen

           ja




19-05-2022, 09:28                  P agina 3 van 10   https://dewatertoets.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                              Digitale Watertoets

        DETAILS

   1.   Normale procedure

        Wateradvies Normale procedure
        Uit de watertoets blijkt dat u de gangbare watertoets procedure moet volgen. Dit
        betekent dat er nader overleg plaats moet vinden met Waters chap Rivierenland. Het
        waters chap wil vroegtijdig met u meedenken, u informeren en u advis eren over de
        waterhuis houdkundige as pecten van uw plan. Het waters chap beoordeelt of het
        waterbelang voldoende gewaarborgd is . Deze uitgangs puntennotitie is onderdeel
        van de watertoets procedure.



        Wat moet ik doen?
        Deze uitgangs puntennotitie vormt de s tart voor uw overleg met het waters chap. De
        notitie is automatis ch opges teld op bas is van uw antwoorden en uw ingetekende
        plangebied. Waters chap Rivierenland geeft in deze uitgangs puntennotitie aan welke
        wateras pecten van belang zijn voor uw ruimtelijke plan. De gemeente draagt ook
        zorg voor as pecten van de waterhuis houding. Daarom is het belangrijk om uw plan
        ook met hen af te s temmen. U kunt contact opnemen met uw accountmanager van
        Waters chap Rivierenland voor overleg. U vindt deze contactgegevens hier:
        https ://www.waters chaprivierenland.nl/accountmanagers -waters chap-rivierenland-
        gemeente

        Beleid Waterschap Rivierenland
        Het waterbeheerprogramma is bepalend voor het beleid van Waters chap
        Rivierenland en wordt iedere zes jaar geactualis eerd. Het plan omvat alle
        watertaken van het waters chap op gebied van waterveiligheid, afvalwaterzuivering,
        s choon en voldoende water. Daarnaas t bes chikt het waters chap over een
        verordening: de Keur. In de Keur s taan regels voor de bes cherming van onder
        andere waterkeringen, watergangen en bijhorende kuns twerken. In de
        Alblas s erwaard en de Vijfheerenlanden beheert het waters chap ook wegen buiten
        de bebouwde kom (geen Rijks - of provinciale wegen). Hier is de Keur ook op van
        toepas s ing. De werkzaamheden in of nabij de watergangen, waterkeringen en
        wegen in beheer bij het waters chap worden getoets t aan de regels in de Keur. Voor
        het uitvoeren van werkzaamheden kan een watervergunning nodig zijn.

        Klimaatadaptatie
        Water en ruimtelijke ordening zijn onlos makelijk met elkaar verbonden, zeker in ons
        veranderende klimaat. Extreme buien worden s teeds vaker afgewis s eld met
        perioden van droogte. We blijven ernaar s treven om voldoende water van voldoende
        kwaliteit bes chikbaar te hebben. Het waters chap heeft s amen met de gemeenten
        de taak om te zorgen voor een klimaatbes tendige inrichting van onze leefomgeving.
        Dit kunnen we niet alleen. U kunt een bijdrage leveren door uw plan zo
        klimaatbes tendig mogelijk in te richten. Denk bijvoorbeeld aan groene daken of
        natuurvriendelijke oevers . De kwaliteit van de leefomgeving of de biodivers iteit kan
        zo worden vergroot. Op de webs ite https ://bouwadaptief.nl/ kunt u zich laten
        ins pireren door klimaatadaptatieve projecten en vindt u een overzicht van mogelijke
        maatregelen.



19-05-2022, 09:28                         P agina 4 van 10                     https://dewatertoets.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                               Digitale Watertoets

        Grondwater
        Waters chap Rivierenland is verantwoordelijk voor het waterpeil in s loten en vaarten.
        Dit peil heeft indirect effect op het grondwaterpeil. Gemeenten moeten overlas t
        door te veel of te weinig grondwater beperken. Particulieren zijn verantwoordelijk
        voor het grondwater op hun perceel.

        Drooglegging
        Drooglegging is de maat waarop het maaiveld, het s traatniveau of het bouwpeil
        boven het oppervlaktewaterpeil ligt. We advis eren voor het maaiveld een
        drooglegging van 0,70 meter, voor het s traatpeil een drooglegging van 1,00 meter
        en voor het bouwpeil een drooglegging van 1,30 meter. Z o voorkomt u overlas t
        door grondwater. We advis eren om onderzoek te doen in gebieden waar overlas t
        door grondwater bekend is of waar hoge grondwaters tanden voorkomen. U kunt
        maatregelen nemen om overlas t te voorkomen. Voorbeelden van maatregelen zijn
        het ophogen van het maaiveld of bouwen zonder kruipruimte.

        Infiltreren
        Het is wens elijk dat uw plan grondwaterneutraal is . Dit kan door hemelwater te
        infiltreren. U houdt zo water vas t voor drogere perioden. Dit kan alleen in gebieden
        waar de grondwaters tanden en de bodemopbouw dat toelaten. Het zijn de hogere
        gronden met een goede doorlatendheid. Onze accountmanager kan u hierover
        advis eren. Met een infiltratieonderzoek kunt u (laten) onderzoeken of en op welke
        wijze infiltratie kan plaats vinden.

        Watercompensatie
        Aanleg van nieuw verhard oppervlak leidt tot vers nelde afvoer van hemelwater naar
        watergangen. Om te voorkomen dat hierdoor wateroverlas t onts taat, kan aanleg
        van extra waterberging noodzakelijk zijn. Z o wordt het verlies van berging in de
        bodem gecompens eerd. Het is mogelijk dat u voor een eenmalige vrijs telling van de
        compens atieplicht in aanmerking komt. De eenmalige vrijs telling geldt bij een
        toename in verharding van minder dan 500 m² in s tedelijk gebied en minder dan
        1500 m² in landelijk gebied. Z o voorkomen we dat individuele bewoners moeten
        compens eren voor voorzieningen zoals s erres , tuins chuurtjes , etc. Op s ommige
        locaties is het onwens elijk om de vrijs telling in te zetten, omdat bijvoorbeeld de
        waterhuis houdkundige s ituatie dan zou vers lechteren. Compens erende
        waterberging is dan wel nodig. Bes preek dit met de betreffende accountmanager
        van het waters chap.
        Is de toename in verharding groter dan 500 m² in s tedelijk gebied of groter dan
        1500 m² in landelijk gebied dan is het mogelijk dat de vrijges telde oppervlaktes in
        mindering worden gebracht. Neemt in uw plan de verharding bijvoorbeeld toe met
        600 m² in s tedelijk gebied, dan hoeft u met de vrijs telling maar voor 100 m² te
        compens eren. We gaan ervan uit dat gemeenten en organis aties deze vrijs telling op
        een eerder moment binnen ons beheergebied hebben ingezet. Z ij hebben hier dan
        geen recht meer op hebben. U kunt contact opnemen met de afdeling vergunningen
        (vergunningen@ws rl.nl) van het waters chap om deze vrijs telling aan te vragen. U
        moet compens erende maatregelen nemen als u niet in aanmerking komt voor de
        vrijs telling of als u de vrijges telde oppervlaktes overs chrijdt. U zult daarover nadere
        afs praken moeten maken. Bes preek dit met uw accountmanager van het
        waters chap.
        Berekenen benodigde watercompens atie De benodigde ruimte voor waterberging
        wordt berekend op bas is van de toename van verhard oppervlak, maatgevende
        regenbuien en de maximaal toelaatbare peils tijging in de watergangen. De

19-05-2022, 09:28                           P agina 5 van 10                       https://dewatertoets.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                              Digitale Watertoets

        vuis tregel is dat er 436m³ waterberging nodig is per hectare nieuw verhard
        oppervlak. De maximaal toelaatbare peils tijging bedraagt 0,20 meter in het gebied
        Alblas s erwaard en Vijfheerenlanden. In de res t van het beheergebied van
        Waters chap Rivierenland geldt een maximaal toelaatbare peils tijging van 0,30 meter.
        Dit geldt voor plannen met een toename van verhard oppervlak tot 5.000 m2. De
        vuis tregel geldt alleen bij waterberging in open water en als er geen s prake is van
        complicerende zaken (bijvoorbeeld kwel).
        In s tedelijk gebied kan waterberging ook worden gerealis eerd via een
        waterbergings bank (indien bes chikbaar). Plannen met een toename van het verhard
        oppervlak in s tedelijk gebied tot 1500 m2 komen hiervoor in aanmerking.
        Voor plannen met meer dan 5000m² extra verharding wordt een aparte berekening
        gevraagd. Dit geldt ook voor plannen die waterhuis houdkundig complex zijn. Hierbij
        worden de volgende berekenings uitgangs punten gehanteerd: • De maatgevende
        afvoer door de watergangen is 1,5 l/s /u. Dit is ook de afvoer die de watergangen in
        het landelijk gebied nog net aankunnen. • Bij een regenbui die eenmaal per 100 jaar
        kan voorkomen met 10% ops lag vanwege de klimaatverandering (T=100+10%) mag
        er geen inundatie optreden. • Bij een regenbui die eenmaal per 10 jaar optreedt
        met 10% ops lag vanwege klimaatverandering (T=10+10%) moet er voor het
        s traatpeil nog een drooglegging van 1,00 m zijn ten opzichte van zomerpeil.
        Voorkeurs volgorde aanleg watercompens atie Bij de keuze van het s oort
        bergings voorziening hanteert het waters chap de voorkeurs volgorde vas thouden-
        bergen-afvoeren:
        • Hergebruik en/of vas thouden Hierbij wordt het hemelwater binnen het plangebied
        verzameld en komt niet (direct) in het oppervlaktewater terecht. Dit kan bijvoorbeeld
        met groene polderdaken en wadi’s . Het ontwerp-, beheer- en onderhouds as pect
        s pelen een belangrijke rol bij deze voorzieningen. De initiatiefnemer dient
        aantoonbaar te maken dat de gerealis eerde berging kan blijven functioneren. Op
        hoge zandgronden met een lage grondwaters tand heeft infiltratie onze voorkeur. De
        gemiddelde hoogs te grondwaters tand (GHG) komt niet hoger dan 50 cm onder het
        maaiveld. U kunt de attentiekaart infiltratie met daarop kans rijke gebieden voor
        infiltratie bij onze accountmanager opvragen. Buiten deze gebieden is infiltratie ook
        mogelijk, zolang de gemiddelde hoogs te grondwaters tand niet hoger komt dan 50
        cm onder maaiveld. In kwelgevoelige gebieden hanteren we de gemiddeld hoogs te
        s tijghoogte, omdat het grondwater in de winter (als de riviers tanden hoog zijn)
        hoger onder het maaiveld komt. De gemiddeld hoogs te s tijghoogte mag niet hoger
        komen dan 50 cm onder maaiveld. Infiltratie vindt bij voorkeur plaats in de
        openbare ruimte (openbaar groen, bermen, etc.). In overleg met de
        accountmanager kan hiervan worden afgeweken.
        • Bergen Onder bergen vers taan we de opvang van hemelwater in het
        oppervlaktewater. Het hemelwater van het plangebied wordt opgevangen in het
        oppervlaktewater. Hier heeft het graven van nieuw oppervlaktewater de voorkeur
        boven het vergroten van bes taand water. Bij gebruik van bes taand water gaat de
        voorkeur uit naar watergangen die niet door Waters chap Rivierenland worden
        onderhouden. In het algemeen geldt dat compens atie in B-watergangen de voorkeur
        heeft boven compens atie in A-watergangen. Als de aanvrager kan aantonen dat
        compens atie in een B- of A-water redelijkerwijs niet mogelijk is , kan het waters chap
        ook compens atie in bes taande of nieuwe C-wateren toelaten.
        Bij aanleg of aanpas s ing van watergangen is het van belang rekening te houden
        met de bereikbaarheid voor onderhoud, in- en uitlaatplaats en voor maaiboten en
        ops lagmogelijkheden voor s lootvuil en kroos . Om water van voldoende
        waterkwaliteit te houden (of krijgen), is ook het zelfreinigend vermogen van het

19-05-2022, 09:28                         P agina 6 van 10                      https://dewatertoets.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                             Digitale Watertoets

        waters ys teem van belang. Dit wordt bevorderd door rekening te houden met
        voldoende waterdiepte (s treven is 1 meter of juis t droogvallend) en voldoende
        oevervegetatie (taluds chuinte minimaal 1:2 of flauwer). Hierbij wordt hemelwater
        afgevoerd via de riolering.
        • Afvoeren Hierbij wordt hemelwater afgevoerd via de riolering.
        Waterkwaliteit Hieronder volgt een aantal algemene aandachts punten die gelden
        voor vers chillende ruimtelijke ontwikkelingen: • Gebruik geen uitlogende materialen
        zoals zink of koper. Z o komen deze materialen niet in de s loot terecht. Gebruikt u
        wel uitlogende materialen, dan mag het dakwater niet rechts treeks op de s loten
        worden geloos d. • Bladeren van bladverliezende bomen langs het water komen
        vaak in het water terecht. Dit kan de waterkwaliteit negatief beïnvloeden. U kunt de
        hoeveelheid bladafval in de watergang beperken door rekening te houden met de
        plaats ing van bomen. • Neem de ecologis che waarde mee in het ontwerp van een
        watergang, wadi, etc. Door aandacht te hebben voor de ecologis che waarde,
        vergroot u deze zonder al te veel moeite.



        Waar moet ik op letten?


        Achtergrondinformatie




19-05-2022, 09:28                         P agina 7 van 10                    https://dewatertoets.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                              Digitale Watertoets

        DETAILS

   2.   buitenbeschermingszone_waterkering

        We vragen u de buitenbes chermings zone aan te duiden met een algemene
        aanduidings regel: Ter plaats e van de gebieds aanduiding 'vrijwarings zone - dijk - 2'
        zijn de gronden naas t de voor die gronden aangewezen bes temmingen, aangeduid
        als buitenbes chermings zone van de primaire waterkering. In
        buitenbes chermings zones zijn de volgende zaken niet toeges taan zonder
        watervergunning; afgravingen en s eis mis che onderzoeken, werken met een
        overdruk van 10 bar, aanleggen van bodemenergies ys temen en werken met
        explos iegevaarlijk materiaal of explos iegevaarlijke inrichtingen.



        Wat moet ik doen?


        Waar moet ik op letten?


        Achtergrondinformatie




19-05-2022, 09:28                          P agina 8 van 10                      https://dewatertoets.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                             Digitale Watertoets

        DETAILS

   3.   kern_en_beschermingszone_waterkering

        "Om ons te bes chermen tegen hoogwater beheert en onderhoudt het waters chap
        de waterkeringen (zoals bijvoorbeeld dijken) in ons rivierengebied. Nieuwe plannen
        mogen onze waterveiligheid niet in gevaar brengen. Daarom s taan in de Keur
        beperkingen voor bouwen en andere activiteiten op en langs waterkeringen. Uw
        plangebied raakt of ligt langs een waterkering. Het waters chap onders cheidt
        primaire en regionale waterkeringen. Een waterkering bes taat uit een
        waters taats werk en een bijbehorende bes chermings zone. De bes chermings zone is
        de ruimte die geres erveerd is rondom het waters taats werk om de s tabiliteit ervan
        te bes chermen. Binnen het waters taats werk mag niet worden gebouwd. In de
        bes chermings zone mag niet zomaar gebouwd worden. Onder voorwaarden is
        bouwen s oms toeges taan. U dient hierover te overleggen met het waters chap.
        Het waters chap houdt rekening met toekoms tige dijkvers terkingen. Deze kunnen
        nodig zijn door een s tijgende zees piegel, dalende bodem en door
        klimaatverandering. Het waters chap res erveert hiervoor een zogeheten profiel van
        vrije ruimte om de waterkering heen. Z o blijft deze ruimte bes chikbaar om de
        waterkering in de toekoms t te kunnen vers terken. Kos tbare inves teringen zoals
        bebouwing kunnen daarom alleen buiten het profiel van vrije ruimte gerealis eerd
        worden.
        Op s ommige plaats en is een bouwgrens in de legger opgenomen. De bouwgrens
        bakent het gebied af (gezien vanaf het waters taats werk) waarbinnen een
        bouwverbod geldt. Achter de bouwgrens (gezien vanaf het waters taats werk) mag
        onder voorwaarden binnen het profiel van vrije ruimte gebouwd worden, omdat het
        waters chap verwacht eventuele dijkverbetering uit te kunnen voeren tus s en het
        waters taats werk en de bouwgrens . Onze legger keringen is via onze webs ite in te
        zien.
        Verbeelding en regels We vragen u het waters taats werk op te nemen met de
        dubbelbes temming Waters taat - Waterkering. We vragen u de bes chermings zone op
        te nemen met de gebieds aanduiding 'vrijwarings zone - dijk - 1'.
        "



        Wat moet ik doen?


        Waar moet ik op letten?


        Achtergrondinformatie




19-05-2022, 09:28                         P agina 9 van 10                    https://dewatertoets.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                             Digitale Watertoets

        DETAILS

   4.   Wegen

        In de Ablas s erwaard en Vijfheerenlanden is het waters chap de beheerder van de
        polderwegen buiten de bebouwde kom, met uitzondering van rijks - of provinciale
        wegen. Het waters chap beoordeelt of in ruimtelijke plannen voldoende recht wordt
        gedaan aan de gevolgen voor het verkeer, zoals bijvoorbeeld verkeers veiligheid,
        een goede s cheiding van verkeers s oorten en voldoende verkeers ruimte voor het
        openbaar en langzaam verkeer. Een verkeers kundige toets ing kan noodzakelijk zijn.
        In uw plangebied ligt een weg die in beheer en onderhoud is bij het waters chap, of
        het plangebied grens t aan een weg van het waters chap. Ook voor het aanpas s en
        en realis eren van een inrit is een vergunning bij het wateres cahp nodig.
        In het bes temmings plan dienen wegen de bes temming verkeer te krijgen.



        Wat moet ik doen?


        Waar moet ik op letten?


        Achtergrondinformatie




19-05-2022, 09:28                        P agina 10 van 10                    https://dewatertoets.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>