<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                        Z1                    1                                     2                                    3                            4            A              5                               6                           7                                       8                           9                  B                 10                                  11                                         12                        12b   13          13b   14          14b
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               RENVOOI BOUWBESLUIT
                                                                                                                                                                                                                                                                      78000

                                                                    6000                             6000                              6000                        6000                            6000                        6000                                   6000                         6000                                  6000                        6000                                               6000                            6000               6000              4600              TRAPPEN                                            CONFORM BOUWBESLUIT AFDELING 2.5, ZIE TEK OG-500

                                                            4000                   4000                     4000                4000                 4000                 4000              4000                 4000                 4000                     4000                  4000                 4000                  4000                   4000                         4000                      4000                    4000                     4000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               VRIJE DOORGANGEN, MINIMAAL 850mm                   CONFORM BOUWBESLUIT AFDELING 4.4, ZIE TEKENING
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               AANGEGEVEN OP PLATTEGRONDEN

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               AFSCHEIDING VAN VLOER, TRAP EN HELLINGBAAN         CONFORM BOUWBESLUIT AFDELING 2.3, ZIE TEK OG-420 EN OG-500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DOORVALBEVEILIGING                                 CONFORM NEN 3560 en NEN-EN 1990
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               VEILIGHEIDSBEGLAZING                               CONFORM NEN 3569
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               BRANDWERENDE BEGLAZING                             CONFORM NEN 6069

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               WERING VAN RATTEN EN MUIZEN                        CONFORM BOUWBESLUIT AFDELING 3.10, ZIE DETAILS

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3304 +P                                                                                                                                                                                    GEVELOPENINGEN VAN ALLE GEVELKOZIJNEN,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               RAMEN EN DEUREN VOORZIEN VAN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               WARMTE-ISOLERENDE BEGLAZING                        CONFORM EPC-BEREKENING ADVISEUR INSTALLATIES

                                                                                                                                                                                        3406 +P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                GELUIDBELASTING TGV INSTALLATIES                   CONFORM BOUWBESLUIT AFDELING 3.2 EN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  CONFORM TEKENINGEN EN BEREKENINGEN INSTALLATEUR
             650




H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         H    WARMTEWEERSTAND                                    CONFORM EPC-BEREKENING ADVISEUR INSTALLATIES
                                                                                                                                                                                        3304 +P
             1800




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               VENTILATIE                                         CONFORM BOUWBESLUIT AFDELING 3.6 EN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  CONFORM BEREKENING ADVISEUR INSTALLATIES
                                                                                                        11700 +P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               SPUIVOORZIENING (WONINGEN)                         CONFORM BOUWBESLUIT AFDELING 3.7
ZH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ZH
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 6250
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ELEKTRA                                            CONFORM BOUWBESLUIT AFDELING 6.1 en 6.2, ZIE TEK ADVISEUR INSTALLATIES
             1600




                                                                                                        10840 +P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               NOODSTROOM VOORZIENINGEN                           CONFORM BOUWBESLUIT AFDELING 6.1 en 6.2, ZIE TEK ADVISEUR INSTALLATIES


ZG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ZG
                                                                                              HOOGTE NOG AF TE STEMMEN MET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DOORSNEDE AFMETINGEN VAN FUNDERINGEN,              CONFORM TEKENINGEN EN BEREKENINGEN CONSTRUCTEUR
                                                                                             ISOLATIE DAKPAKKET, EN DAKTEGELS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  BOUWMUREN, BALKEN, VLOEREN, SPANTEN ED.            EN / OF LEVERANCIER
             1100




                                                                                                                                                                                                                                                    14800 +P
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DILATATIES, NOODOVERSTORTEN EN
G                                                            14800 +P                                                                                         14800 +P                                                                                                                                                                                        14800 +P
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          G    STABILITEITSVOORZIENINGEN                          CONFORM OPGAVE CONSTRUCTEUR
             1600




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DE WATEROPNAME VAN SCHEIDINGSCONSTRUCTIES
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      14800 +P
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               VAN TOILET- EN BADRUIMTE WATERDICHT                CONFORM BOUWBESLUIT AFDELING 3.5

F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         F    HEMELWATERAFVOER                                   CONFORM BOUWBESLUIT AFDELING 6.4, ZIE TEK ADVISEUR INSTALLATIES
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               BINNENRIOLERING                                    CONFORM BOUWBESLUIT AFDELING 6.4, ZIE TEK ADVISEUR INSTALLATIES

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               BEPERKING VAN DE AANWEZIGHEID VAN
             2900




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               SCHADELIJKE STOFFEN EN IONISERENDE STRALING        CONFORM BOUWBESLUIT AFDELING 3.9

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               BRANDMELDINSTALLATIES                              CONFORM BOUWBESLUIT AFDELING 6.5, ZIE TEK ADVISEUR INSTALLATIES
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ONTRUIMINGSINSTALLATIES                            CONFORM BOUWBESLUIT AFDELING 6.6, ZIE TEK ADVISEUR INSTALLATIES
E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         E    VLUCHTROUTE AANDUIDING                             CONFORM BOUWBESLUIT AFDELING 6.6, ZIE TEK ADVISEUR INSTALLATIES




                    8300 +P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    RENVOOI THERMISCH
             4500




                              7440 +P
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             14216 +P

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               BUITENGEVEL:                 RC ≥ 6,5 m2 K/W
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      14800 +P                                                                 DAK:                         RC ≥ 8,0 m2 K/W
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               VLOER:                       RC ≥ 6,5 m2 K/W
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               VLOER (bestaand):            RC ~ 2,0 m2 K/W
     23400




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               TRANSPARANTE DELEN:          Uw ≤ 1,00 W/m2K (beglazing inclusief kozijn), g=0,6
D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         D    DAKLICHT:                    Uw ≤ 1,60 W/m2K (beglazing inclusief kozijn), g=0,2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               QV;10-WAARDE:                0,200 dm3/sec per m2




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      15400 +P
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            - TE OPENEN DELEN VOORZIEN VAN EENZIJDIG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              AFGESCHUINDE HAAKSCHOTEN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            - BIJ DOORVOERINGEN DOOR GEVEL PREFAB MANCHETTEN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              GEBRUIKEN, AFPLAKKEN EN BIJ ELEKTRA PIJPEN OOK IN DE
             4500




 C                                                     14218 +P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           C                                   PIJP AFKITTEN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            - OVERLAPPEN VAN DAMPDICHTE EN WATERDICHTE FOLIES,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              DIENEN AFGEPLAKT TE WORDEN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            - AFTAPEN KOZIJNEN




C                                                      18000 +P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           C
             2900




B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         B
                                                                                                        14218 +P
             1600




A                                            HOOGTE NOG AF TE STEMMEN MET
                                          ISOLATIE DAKPAKKET EN INSTALLATIES DIE
                                                                                           HOOGTE NOG AF TE STEMMEN MET                                                                                                                                                                                                                                                                           15400 +P                                                                                                A
                                                                                                ISOLATIE DAKPAKKET
                                               IN RUIMTE DIENEN TE KOMEN
             2700




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         14800 +P
ZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ZA
     550




                                                                                          14800 +P
             2200




ZB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               11700 +P
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ZB
             850




                                                                                          3402 +P                                                                                                                                                                                                                         14800 +P




                                                    2000                   4000            4000                         4000                  4000          4000                 4000                     4000          4000                 4000                             4000          4000                 4000                           4000          4000                         4000                                4000

                                   2600                             6000                             6000                              6000                        6000                            6000                        6000                                   6000                                       12000                                               6000                                               6000                            6000               6000

                                 3150                                                                                                                                                                                                                                 78000                                                                                                                                                                                                                  4600



                                                                                                                                                                   A                                                                                                                                                                 B
                        Z1                    1                                     2                                    3                            4                           5                               6                           7                                       8                           9                                    10                                  11                                         12                        12b   13          13b   14          14b




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     HUIS VAN DE GEMEENTE VIJFHEERENLANDEN                                   SCHAAL:           DATUM:   22-01-2024
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DEFINITIEF ONTWERP                                                      1 : 100           WIJZ:



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DEFINITIEF                                                                                WIJZ:


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             PROJECTNUMMER     TEKENINGNUMMER


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DAKAANZICHT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             22061             DO-105
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>