<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>       18000 +P
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       05_DAKAANZICHT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       +17700 P




                                                                                                                                                                                                                                                                                                    C




                                                                                                                                                                                                                                                                       DAKVLOER:
                                                                                                                                                                                                                                                                       - Rc-waarde ≥ 8,0 m2K/W
                                                                                                                                                                                                                                                                       - KUNSTSTOF DAKBEDEKKING
                                                                                                                                                                                                                                                                       - PIR-ISOLATIE (afschotisolatie)
                                                                                                                                                                                                                                                                       - DAMPREMMENDE LAAG
       14800 +P                                                                                                                                                                                                                                                        - STALEN DAKPLAAT SAB 106R
                                                                                                                                                                                                                                                                         (bestaand handhaven, nieuw uitbeiding)                                                                                                                                                                                                                                        04_DAKAANZICHT




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           400
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       +14400 P




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               450
                                                                                                                                                                                                                                                                       COMPLETE STALEN DAK (bestaand en nieuw):
                                                                                                                                                                                                                                                                       - BRANDWEREND UITVOEREN (tegen brandoverslag)
                                                                                                                                                                                                                                                                       - BOVEN PLAFOND d.m.v. BRANDWEREND SPUITWERK
                                                                                                                                                                                                                                                                       - VAKWERKEN, KOLOMMEN, BALKEN ed. (hoofddraagconstructie);
                                                                                                                                                                                                                                                                         BRANDWEREND OMKLEDEN 90min TEGEN BEZWIJKEN




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2250




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       3500
3500




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3050




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               3050
                                                                                                                                                                2750
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  VLOEROPBOUW VERDIEPING:




                                                                                                                                                                                                                                                 2400
                                                                                                                                                                                                                                                                       VLOEROPBOUW VERDIEPING (bestaand):
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  REALISATIE CONTACTGELUIDISOLATIE: LnT;A = 57dB
                                                                                                                                                                                                                                                                       - VLOERAFWERKING + EGALISATIELAAG 20mm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            LUCHTGELUIDISOLATIE:   D nT;A = 42dB
                                                                                                                                                                                                                                                                       - DEKVLOER (bestaand) 35mm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  - VLOERAFWERKING + EGALISATIELAAG 20mm
                                                                                                                                                                                                                                                                         (aanhelen zodat 1 vlak geheel ontstaat)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  - CEMENTDEKVLOER 60mm
                                                                                                                                                                                                                                                                       - KANAALPLAATVLOER (bestaand) 200mm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  - STAALPLAATBETONVLOER COMFLOR 100, 200mm DIK




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       03_DERDE VERDIEPING
                                                                                                                                        3.E9                                                                 3.D9                                             3.C9b                       3.C8                             3.C9                 3.A9                                                                              3.ZB9                                                                                                                +10900 P
                                                                                                                                        FLEXIBELE WERKPLEKKEN                                                TOILETGROEP                                      BEL/ TEAMSPLEK              GANG                             BEL/ TEAMSPLEK       OPSLAG OVERIGEN                                                                   CONCENTRATIE WERKPLEK




                                                  GEVELOPBOUW:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                GEVELOPBOUW:




                                                                                                                                                                                                                                                 765
                                                  RC ≥ 6,5 m2 K/W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             RC ≥ 6,5 m2 K/W




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3400
                                                  TOTALE DIKTE ~550mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         TOTALE DIKTE ~550mm
                                                  - STO-CLEYER (mineraal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     - STO-CLEYER (mineraal)
                                                  - STO-LIJM EN VOEGMORTEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    - STO-LIJM EN VOEGMORTEL




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2600
                                                  - STO-MORTELWEEFSELLAAG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     - STO-MORTELWEEFSELLAAG
                                                  - RAAPLAAG (waterkerend)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    - RAAPLAAG (waterkerend)




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       3400
3400




                                                  - KALKHENNEPBLOKKEN 150mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   - KALKHENNEPBLOKKEN 150mm
                                                  - KALKHENNEPBLOKKEN 360mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   - KALKHENNEPBLOKKEN 360mm




                                                                                                                                                                2685
                                                  - RAAPLAAG                                                                                                                                                                                                           VLOEROPBOUW VERDIEPING (bestaand):                                                                                                                         VLOEROPBOUW VERDIEPING:                                                     - RAAPLAAG




                                                                                                                                                                                                                                                 2400
                                                  - KALKSTUCWERK                                                                                                                                                                                                       - VLOERAFWERKING + EGALISATIELAAG 20mm                                                                                                                     REALISATIE CONTACTGELUIDISOLATIE: LnT;A = 57dB                              - KALKSTUCWERK
                                                                                                                                                                                                                                                                       - DEKVLOER (bestaand) 35mm                                                                                                                                           LUCHTGELUIDISOLATIE:   D nT;A = 42dB
                                                                                                                                                                                                                                                                         (aanhelen zodat 1 vlak geheel ontstaat)                                                                                                                  - VLOERAFWERKING + EGALISATIELAAG 20mm
                                                                                                                                                                                                                                                                       - KANAALPLAATVLOER (bestaand) 200mm                                                                                                                        - CEMENTDEKVLOER 60mm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  - STAALPLAATBETONVLOER COMFLOR 100, 200mm DIK




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       02_TWEEDE VERDIEPING
                                                                                                             2.F9                                                      2.E7                                   2.D9a          2.D9                                                                                        2.B9                                            2.B9a                  2.A7                              2.ZB9                                                                                                                +7500 P
                                                                                                             FLEXIBELE WERKPLEKKEN                                     VERKEERSRUIMTE                         TREINZITJES    REPRO DIV / BODES                                                                           POSTKAMER                                       TREINZITJES            VERKEERSRUIMTE                    FLEXIBELE WERKPLEKKEN




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               240




                                                                                                                                                                                                                                                 765
                                                  TRANSPARANTE DELEN VARIANT ENG:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             TRANSPARANTE DELEN VARIANT ENG:




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3400
                                                  UW ≤ 1,0 W/M2K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UW ≤ 1,0 W/M2K
                                                  (BEGLAZING INCLUSIEF KOZIJN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (BEGLAZING INCLUSIEF KOZIJN)




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2600
                                                  OPEN/ DICHT VERHOUDING 55/45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               OPEN/ DICHT VERHOUDING 55/45%
                                                  - HOUTALU-KOZIJN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            - HOUTALU-KOZIJN




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       3400
                                                  - BEGLAZING U=????                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          - BEGLAZING U=????
3400




                                                  - ZONWERENDE BEGLAZING T.P.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               - ZONWERENDE BEGLAZING T.P.V.
                                                                                                                                                                2725


                                                    BLOEMKOZIJNEN, KOZIJNEN IN VLAK GEVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       BLOEMKOZIJNEN, KOZIJNEN IN VLAK GEVEL




                                                                                                                                                                                                                                                 2400
                                                  - KLEINE KOZIJNEN V.Z.V. NEGGE -> ZONWERING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 - KLEINE KOZIJNEN V.Z.V. NEGGE -> ZONWERING
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  VLOEROPBOUW VERDIEPING:
                                                                                                                                                                                                                                                                       VLOEROPBOUW VERDIEPING (bestaand):
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  REALISATIE CONTACTGELUIDISOLATIE: LnT;A = 57dB
                                                                                                                                                                                                                                                                       - VLOERAFWERKING + EGALISATIELAAG 20mm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            LUCHTGELUIDISOLATIE:   D nT;A = 42dB
                                                                                                                                                                                                                                                                       - DEKVLOER (bestaand) 35mm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  - VLOERAFWERKING + EGALISATIELAAG 20mm
                                                                                                             1.F9                                                                                     1.E9          1.D9                                                 (aanhelen zodat 1 vlak geheel ontstaat) 1.C8                           1.B8                              1.ZB9
                                                                                                             VERGADER- EN FRACTIERUIMTE (middelgroot)                                                 GANG          OPSLAG                                                                                       KOFFIESERVICE + AFWAS          GANG                              VERGADER- EN FRACTIERUIMTE (groot)              - CEMENTDEKVLOER 60mm




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              800
                                                                                                                                                                                                                                                                       - KANAALPLAATVLOER (bestaand) 200mm                                                                                                                                                                                                                                             01_EERSTE VERDIEPING
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  - STAALPLAATBETONVLOER COMFLOR 100, 200mm DIK
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       +4100 P




                                                                                                                                                                                                                                                 415




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4900
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              4100
4100




                                                                                                                                                                                                                                                        0.D8a
                                                                                                                                                                                                                                                        COLLECTIE 2-4; 4-12; 12+




                                                                                                                                                                                                                                                 3450
                                                                                                                                                                                                                                                        EN ANDERS LEZEN -
                                                                                                                                                                                                                                                        KASTEN
                                                                                    3050
                                           3050




                                                                                                                                                                2900
                  2950




                                                                                                                                                                                                                                                                       VLOEROPBOUW BEGANE GROND (nieuw):
                                                                                                                                                                                                                                                                       - Rc-waarde ≥ 6,5 m2K/W
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            0.ZB9
                                                                                                                                                                                                                                                                       - VLOERAFWERKING + EGALISATIELAAG 20mm                                                                                                                                               COLLECTIE BOEKSTART EN 0-2
                                                                                                                                                                                                                                                                       - DEKVLOER 100mm
                                                                                                                                                                              0.E9                                                                                     - I.H.W. GESTORTE BETONVLOER 250mm
                         0.H9                                                                               0.F8
                                                                                                                                                                              TOILETGROEP BEZOEKERS
                         FIETSENSTALLING                                                                    MAGAZIJN BIBLIOTHEEK
                                                                                                                                                                              BIBLIOTHEEK
                                                                                                                                                                                                                                                                       - ISOBOUW ECO-VLOERPLAAT 240mm                                                                                                                                                                                                                                                  00_BEGANE GROND
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       +0 P
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       -1_FUNDERING
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       -350 P




                                3200                              1800                          1600           1100                        1600                 2900                                                  4500                                                                         4500                                                           2900                                      1600           2700                                         2200                           2550

                                                                                                                                                                                                                                                           27400




                                                     H                          ZH                     ZG                  G                                F                               E                                                            D                                                                                  C                                                B                         A                              ZA                                 ZB




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          HUIS VAN DE GEMEENTE VIJFHEERENLANDEN                               SCHAAL:          DATUM:    22-01-2024
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          DEFINITIEF ONTWERP                                                  1 : 50           WIJZ:



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          DEFINITIEF                                                                           WIJZ:


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              PROJECTNUMMER    TEKENINGNUMMER


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          DOORSNEDE B-B
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              22061            DO-201
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>