<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        05_DAKAANZICHT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        +17700 P




                                                                                                                                                                                                           C
                                                                                                                                                                                DAKVLOER:
                                                                                                                                                                                - Rc-waarde ≥ 8,0 m2K/W
                              15400 +P                                                                                                                                          - KUNSTSTOF DAKBEDEKKING
                                                                                                                                                                                - PIR-ISOLATIE (afschotisolatie)
                                                                                                                                                                                - DAMPREMMENDE LAAG
                                                                                                                                                                                - STALEN DAKPLAAT SAB 106R
                                                                                                                                1,67%                                             (bestaand handhaven, nieuw uitbeiding)                                       1,67%
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        04_DAKAANZICHT
                                                                                                                                                                 2250                   2250                                       2250                 2250                 2250
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        +14400 P




                                                                                                                                                                                                                           0,95°
                                                                                                                                                                                                                                                                              2350




                              VLOEROPBOUW DAKTERRAS:                                                                                                                            COMPLETE STALEN DAK (bestaand en nieuw):
                                   - Rc-waarde ≥ 8,0 m2K/W                                                                                                                      - BRANDWEREND UITVOEREN (tegen brandoverslag)
                     - VLOERTEGELS OP AFSTANDHOUDERS                                                                                                                            - BOVEN PLAFOND d.m.v. BRANDWEREND SPUITWERK
                             - KUNSTSTOF DAKBEDEKKING                                                                                                                           - VAKWERKEN, KOLOMMEN, BALKEN ed. (hoofddraagconstructie);
                                      - PIR-ISOLATIE 180mm                                                                                                                        BRANDWEREND OMKLEDEN 90min TEGEN BEZWIJKEN
                                 - DAMPREMMENDE LAAG                                                                                                                                                                                                                     0
                                                                                                                                                                                                                                                                       31
       - STAALPLAATBETONVLOER COMFLOR 100, 200mm DIK                                                                                                                                                                                                            25
                                                                                                                                                                                                                                                                  0




                                                                                                                                            3050

                                                                                                                                                   2710
                                                                                                                                                                                                                                                                               0
                                                                                                                                                                                                                                                                             31
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         VLOEROPBOUW VERDIEPING:
                             11700 +P                                                                                                                                           VLOEROPBOUW VERDIEPING (bestaand):
                                                                                                                                                                                                                                                                                        REALISATIE CONTACTGELUIDISOLATIE: LnT;A = 57dB
                                                                                                               31                                                               - VLOERAFWERKING + EGALISATIELAAG 20mm
                                                                                                                 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    LUCHTGELUIDISOLATIE: DnT;A = 42dB
                                                                                                                                                                                - DEKVLOER (bestaand) 35mm
                                                                                                                                                                                                                                                                                            - VLOERAFWERKING + EGALISATIELAAG 20mm
                                                                                                                                                                                  (aanhelen zodat 1 vlak geheel ontstaat)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           - CEMENTDEKVLOER 60mm
                                                                                                                                                                                - KANAALPLAATVLOER (bestaand) 200mm                                                                                                                                                                                                     03_DERDE VERDIEPING
                                                                                                                                                                                                                                                                                   - STAALPLAATBETONVLOER COMFLOR 100, 200mm DIK
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        +10900 P
                             10840 +P




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 GEVELOPBOUW:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 RC ≥ 6,5 m2 K/W
                                                                                                                    2570
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 TOTALE DIKTE ~550mm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 - STO-CLEYER (mineraal)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 - STO-LIJM EN VOEGMORTEL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 - STO-MORTELWEEFSELLAAG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 - RAAPLAAG (waterkerend)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 - HOOGWAARDIGE ISOLATIE 120mm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 - HOUTEN BALK
                                                                    VLOEROPBOUW VERDIEPING:                                                                                                                                                                                                              VLOEROPBOUW VERDIEPING:
                                                                                                                                                                                VLOEROPBOUW VERDIEPING (bestaand):                                                                                                                                                               - HSB-WAND
                                                                    REALISATIE CONTACTGELUIDISOLATIE: LnT;A = 57dB                                                                                                                                                                      REALISATIE CONTACTGELUIDISOLATIE: LnT;A = 57dB
                                                                                                                                                                                - VLOERAFWERKING + EGALISATIELAAG 20mm                                                                                                                                                           - KALKSTUCWERK
                                                                              LUCHTGELUIDISOLATIE:   D nT;A = 42dB                                                                                                                                                                                  LUCHTGELUIDISOLATIE: DnT;A = 42dB
                                                                                                                                                                                - DEKVLOER (bestaand) 35mm
                                                                    - VLOERAFWERKING + EGALISATIELAAG 20mm                                                                                                                                                                                  - VLOERAFWERKING + EGALISATIELAAG 20mm
                                                                                                                                                                                  (aanhelen zodat 1 vlak geheel ontstaat)
                                                                    - CEMENTDEKVLOER 60mm                                                                                                                                                                                                                  - CEMENTDEKVLOER 60mm
                                                                                                                                                                                - KANAALPLAATVLOER (bestaand) 200mm                                                                                                                                                                                                     02_TWEEDE VERDIEPING
                                                                    - STAALPLAATBETONVLOER COMFLOR 100, 200mm DIK                                                                                                                                                                  - STAALPLAATBETONVLOER COMFLOR 100, 200mm DIK
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        +7500 P




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 TRANSPARANTE DELEN VARIANT ENG:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 UW ≤ 1,0 W/M2K
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (BEGLAZING INCLUSIEF KOZIJN)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 OPEN/ DICHT VERHOUDING 55/45%
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 - HOUTALU-KOZIJN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 - BEGLAZING U=????
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 - ZONWERENDE BEGLAZING T.P.V.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   BLOEMKOZIJNEN, KOZIJNEN IN VLAK GEVEL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 - KLEINE KOZIJNEN V.Z.V. NEGGE -> ZONWERING
                                                                    VLOEROPBOUW VERDIEPING:                                                                                                                                                                                                              VLOEROPBOUW VERDIEPING:
                                                                                                                                                                                VLOEROPBOUW VERDIEPING (bestaand):
                                                                    REALISATIE CONTACTGELUIDISOLATIE: LnT;A = 57dB                                                                                                                                                                      REALISATIE CONTACTGELUIDISOLATIE: LnT;A = 57dB
                                                                                                                                                                                - VLOERAFWERKING + EGALISATIELAAG 20mm
                                                                              LUCHTGELUIDISOLATIE:   D nT;A = 42dB                                                                                                                                                                                  LUCHTGELUIDISOLATIE: DnT;A = 42dB
                                                                                                                                                                                - DEKVLOER (bestaand) 35mm
                                                                    - VLOERAFWERKING + EGALISATIELAAG 20mm                                                                                                                                                                                  - VLOERAFWERKING + EGALISATIELAAG 20mm
                                                                                                                                                                                  (aanhelen zodat 1 vlak geheel ontstaat)
                                                                    - CEMENTDEKVLOER 60mm                                                                                                                                                                                                                  - CEMENTDEKVLOER 60mm
                                                                                                                                                                                - KANAALPLAATVLOER (bestaand) 200mm                                                                                                                                                                                                     01_EERSTE VERDIEPING
                                                                    - STAALPLAATBETONVLOER COMFLOR 100, 200mm DIK                                                                                                                                                                  - STAALPLAATBETONVLOER COMFLOR 100, 200mm DIK
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        +4100 P




                                                                                                                                                                                                                                                 235
                                                                                                                                                                                                                                                 3865
                                                                    VLOEROPBOUW BEGANE GROND (nieuw):                                                                           VLOEROPBOUW BEGANE GROND (bestaand):                                                                            VLOEROPBOUW BEGANE GROND (nieuw):
                                                                    - Rc-waarde ≥ 6,5 m2K/W                                                                                     - Rc-waarde ≈ 2,0 m2K/W                                                                                                         - Rc-waarde ≥ 6,5 m2K/W
                                                                    - VLOERAFWERKING + EGALISATIELAAG 20mm                                                                      - VLOERAFWERKING + EGALISATIELAAG 20mm (nieuw)                                                              - VLOERAFWERKING + EGALISATIELAAG 20mm
                                                                    - DEKVLOER 100mm                                                                                            - DEKVLOER 35mm (bestaand); AANHELEN                                                                                                 - DEKVLOER 100mm
                                                                    - I.H.W. GESTORTE BETONVLOER 250mm                                                                          - DRUKLAAG 50mm                                                                                                  - I.H.W. GESTORTE BETONVLOER 250mm
                                                                    - ISOBOUW ECO-VLOERPLAAT 240mm                                                                              - CASSETTEVLOER 220mm                                                                                                - ISOBOUW ECO-VLOERPLAAT 240mm                                                                                     00_BEGANE GROND
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        +0 P




4050                                 650                1800         1600                1100                1600              2900                       4500                                            4500                                                 2900                  1600                               2700                           2200               2550

                                                                                                                                                                        23400




                                           H                   ZH                ZG               G                        F            E                                D                                                                   C                         B                           A                                      ZA                   ZB




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          HUIS VAN DE GEMEENTE VIJFHEERENLANDEN               SCHAAL:         DATUM:   22-01-2024
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          DEFINITIEF ONTWERP                                  1 : 50          WIJZ:



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          DEFINITIEF                                                          WIJZ:


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              PROJECTNUMMER   TEKENINGNUMMER


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          DOORSNEDE A-A
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              22061           DO-200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>