<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  05_DAKAANZICHT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  +17700 P




                                                                                                                                                                                                                      DAKVLOER:                                                        A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             B                                                                                                                 DAKVLOER:
                                                                                                                                                                                                                      - Rc-waarde ≥ 8,0 m2K/W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          - Rc-waarde ≥ 8,0 m2K/W
                                                                                                                                                                                                                      - KUNSTSTOF DAKBEDEKKING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         - KUNSTSTOF DAKBEDEKKING
                                                                                                                                                                                                                      - PIR-ISOLATIE (afschotisolatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 - PIR-ISOLATIE (afschotisolatie)
                                                                                                                                                                                                                      - DAMPREMMENDE LAAG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              - DAMPREMMENDE LAAG
                                                                                                                                                                                                                      - STALEN DAKPLAAT SAB 106R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       - STALEN DAKPLAAT SAB 106R
                                                                                                                                                                                                                        (bestaand handhaven, nieuw uitbeiding)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (bestaand handhaven, nieuw uitbeiding)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  04_DAKAANZICHT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  +14400 P




                                                                                                                                                                                                                      COMPLETE STALEN DAK (bestaand en nieuw):
                                                                                                                                                                                                                      - BRANDWEREND UITVOEREN (tegen brandoverslag)
                                                                                                                                                                                                                      - BOVEN PLAFOND d.m.v. BRANDWEREND SPUITWERK
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       COMPLETE STALEN DAK (bestaand en nieuw):
                                                                                                                                                                                                                      - VAKWERKEN, KOLOMMEN, BALKEN ed. (hoofddraagconstructie);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       - BRANDWEREND UITVOEREN (tegen brandoverslag)
                                                                                                                                                                                                                        BRANDWEREND OMKLEDEN 90min TEGEN BEZWIJKEN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       - BOVEN PLAFOND d.m.v. BRANDWEREND SPUITWERK                           110

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       - VAKWERKEN, KOLOMMEN, BALKEN ed. (hoofddraagconstructie);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         BRANDWEREND OMKLEDEN 90min TEGEN BEZWIJKEN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          60




                                           VLOEROPBOUW VERDIEPING:
                                                                                                                                                                                                                      VLOEROPBOUW VERDIEPING (bestaand):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 50
                                           REALISATIE CONTACTGELUIDISOLATIE: LnT;A = 57dB




                                                                                                                                                                   300




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               300
                                                                                                                                                                                                                      - VLOERAFWERKING + EGALISATIELAAG 20mm
                                                     LUCHTGELUIDISOLATIE:   D nT;A = 42dB
                                                                                                                                                                                                                      - DEKVLOER (bestaand) 35mm
                                           - VLOERAFWERKING + EGALISATIELAAG 20mm
                                                                                                                                                                                                                        (aanhelen zodat 1 vlak geheel ontstaat)
                                           - CEMENTDEKVLOER 60mm




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1220
                                                                                                                                                                                                                      - KANAALPLAATVLOER (bestaand) 200mm
                                           - STAALPLAATBETONVLOER COMFLOR 100, 200mm DIK




                                                                                                                                                                   925




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               925
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       3.C11                                                                                                                                                                                      03_DERDE VERDIEPING
                                           3.C1                                                               3.C1a                             3.C2b                                                                                                             3.C3b                3.C4                                                3.B5                    3.C5                                                        3.C6c                                        3.C6b           3.D6b            3.C7                                                        3.C8                                                                                                                                      3.D11                               FLEXIBELE WERKPLEKKEN
                                           FLEXIBELE WERKPLEKKEN                                              GANGZONE                          GANG                                                                                                              GANG                 AANLANDWERKPLEKKEN                                  VERKEERSRUIMTE          HOOFDTRAP MET VIDE                                          RUSTKAMER/ KOLFRUIMTE                        GANG            LOCKERS          AANLANDWERKPLEKKEN                                          GANG                                                                                                                                      GANG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  +10900 P



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              110




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          60



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         50




                                           VLOEROPBOUW VERDIEPING:
                                                                                                                                                                                                                      VLOEROPBOUW VERDIEPING (bestaand):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               VLOEROPBOUW VERDIEPING (bestaand):
                                           REALISATIE CONTACTGELUIDISOLATIE: LnT;A = 57dB
                                                                                                                                                                                                                      - VLOERAFWERKING + EGALISATIELAAG 20mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           - VLOERAFWERKING + EGALISATIELAAG 20mm
                                                     LUCHTGELUIDISOLATIE:   D nT;A = 42dB
                                                                                                                                                                                                                      - DEKVLOER (bestaand) 35mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       - DEKVLOER (bestaand) 35mm
                                           - VLOERAFWERKING + EGALISATIELAAG 20mm
                                                                                                                                                                                                                        (aanhelen zodat 1 vlak geheel ontstaat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (aanhelen zodat 1 vlak geheel ontstaat)
                                           - CEMENTDEKVLOER 60mm
                                                                                                                                                                                                                      - KANAALPLAATVLOER (bestaand) 200mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              - KANAALPLAATVLOER (bestaand) 200mm
                                           - STAALPLAATBETONVLOER COMFLOR 100, 200mm DIK
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  02_TWEEDE VERDIEPING
                                           2.C1b                                                                             2.B2                 2.C2a                                2.C3                                                                       2.C4                 2.C4a                                                  2.C5                                                                             2.C6c                                        2.C6b           2.C6d            2.B7                                                        2.B8                                            2.B9                                              2.B10                                           2.A10                       2.C11
                                           ICT-HELPDESK                                                                      VERKEERSRUIMTE       BEL/ TEAMSPLEK                       MER-RUIMTE                                                                 PANTRY               INF. LEESTAFEL                                         HOOFDTRAP MET VIDE                                                               SPREEKRUIMTE BEDRIJFSARTS                    GANG            LOCKERS          AANLANDWERKPLEKKEN                                          TOILETGROEP                                     POSTKAMER                                         OPSLAG OVERIGEN                                 VERKEERSRUIMTE              FLEXIBELE WERKPLEKKEN                                                                                                                                                                      +7500 P




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      6750 +P

110




                                           VLOEROPBOUW VERDIEPING:
                                                                                                                                                                                                                      VLOEROPBOUW VERDIEPING (bestaand):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               VLOEROPBOUW VERDIEPING (bestaand):
                                           REALISATIE CONTACTGELUIDISOLATIE: LnT;A = 57dB
                                                                                                                                                                                                                      - VLOERAFWERKING + EGALISATIELAAG 20mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           - VLOERAFWERKING + EGALISATIELAAG 20mm
                                                     LUCHTGELUIDISOLATIE:   D nT;A = 42dB
                                                                                                                                                                                                                      - DEKVLOER (bestaand) 35mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       - DEKVLOER (bestaand) 35mm
                                           - VLOERAFWERKING + EGALISATIELAAG 20mm
                                                                                                                                                                                                                        (aanhelen zodat 1 vlak geheel ontstaat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (aanhelen zodat 1 vlak geheel ontstaat)
                                           - CEMENTDEKVLOER 60mm
                                                                                                                                                                                                                      - KANAALPLAATVLOER (bestaand) 200mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              - KANAALPLAATVLOER (bestaand) 200mm
           1.CZ1                           - STAALPLAATBETONVLOER COMFLOR 100, 200mm DIK     1.C1a                                                      1.C2                           0.C3
           BESTUURSKAMER                                                                     INF. LEESTAFEL                                             TOILETGROEP                    FORM. VERGADERRUIMTE (groot)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               01_EERSTE VERDIEPING
                                                                                                                                                                                                                                                                                       1.ZA3                                                  1.C5                                                                             1.C6                                 1.C6c           1.C6b                 1.C7a                   1.C7                                                 1.C8                                              1.C9                                                             1.C10                                        1.C11
                                                                                                                                                                                                                                                                                       WERKCAFÉ                                               HOOFDTRAP MET VIDE                                                               TOILETGROEP                          E-KAST KEUKEN   GANG                  TOILETGROEP             KEUKEN                                               KOFFIESERVICE + AFWAS                             BHV KAMER/ EHBO/ KOLFRUIMTE                                      PANTRY                                       BURGERZAAL                                                                                                                                                                                 +4100 P
                                                                                                                                                                         3860 +P




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            130




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    5350
                                                                                    190150                                                                                                                                                                                                                                                                                              0.C5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        EXPOSITIERUIMTE BIBTIOTHEEK

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    0.C7                                                                                                                                                                                           0.C10




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               3450
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              3450
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    VOORLEESHOEK EN GROEPSRUIMTE                                                                                                                                                                   FOYER



                                                                                                                                                                                                                      VLOEROPBOUW BEGANE GROND (bestaand):
                                                                                                                                                                                                                      - Rc-waarde ≈ 2,0 m2K/W
                                           VLOEROPBOUW BEGANE GROND (nieuw):                                                                                                                                          - VLOERAFWERKING + EGALISATIELAAG 20mm (nieuw)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   VLOEROPBOUW BEGANE GROND (nieuw):
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         0.D9b
                                           - Rc-waarde ≥ 6,5 m2K/W                                                                                                                                                    - DEKVLOER 35mm (bestaand); AANHELEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               FACILITEITEN 4-12; ZITPLEKKEN BIBLIOTHEEK                                                     - Rc-waarde ≥ 6,5 m2K/W
                                           - VLOERAFWERKING + EGALISATIELAAG 20mm                                                                                                                                     - DRUKLAAG 50mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  - VLOERAFWERKING + EGALISATIELAAG 20mm
                                           - DEKVLOER 100mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    0.C6b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   - DEKVLOER 100mm
                                                                                                                                                                                                                      - CASSETTEVLOER 220mm                                                                                                                                                                                    GANG
           0.CZ1                           - I.H.W. GESTORTE BETONVLOER 250mm                                                0.C2             0.Ca2a                                                                                                                                                        0.A3                                                                                                0.C5a                                      205 +P                                                                                                                                                                                                                                                                                      - I.H.W. GESTORTE BETONVLOER 250mm                                     0.C11                                                                                                               00_BEGANE GROND
           BURGERZAKEN 1e EN 2e LIJN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          RAADZAAL
                                           - ISOBOUW ECO-VLOERPLAAT 240mm                                                    GANG             BURGERZAKENBALIE                                                                                                                                              PUBLIEKSHAL/ WACHTRUIMTE                                                                            TRAPKAST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               - ISOBOUW ECO-VLOERPLAAT 240mm                                                                                                                                                             +0 P
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  -1_FUNDERING
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  -350 P




      Z1                               1                                                                                 2                                                         3                                                                                               4                                                   5                                                                                   6                                                                          7                                                              8                                               9                                                                               10                                           11                                                                12                   12b   13                13b   14                                      14b



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           R01




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       HUIS VAN DE GEMEENTE VIJFHEERENLANDEN         SCHAAL:         DATUM:   22-01-2024
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DEFINITIEF ONTWERP                            1 : 50          WIJZ:



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DEFINITIEF                                                    WIJZ:


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     PROJECTNUMMER   TEKENINGNUMMER


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DOORSNEDE C-C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     22061           DO-202
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>