<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                             15400 +P



                                             15200 +P




                                                                                                                                                          14800 +P                                                                                              14800 +P



                                                              DAKVLOER:                                                                                   14600 +P    DAKVLOER:                                                                                 14600 +P   DAKVLOER:
                                                              - Rc-waarde ≥ 8,0 m2K/W                                                                                 - Rc-waarde ≥ 8,0 m2K/W                                                                              - Rc-waarde ≥ 8,0 m2K/W
                                                              - KUNSTSTOF DAKBEDEKKING                            04_DAKAANZICHT                                      - KUNSTSTOF DAKBEDEKKING                      04_DAKAANZICHT                                         - KUNSTSTOF DAKBEDEKKING                      04_DAKAANZICHT

                                                              - PIR-ISOLATIE (afschotisolatie)                    +14400 P                                            - PIR-ISOLATIE (afschotisolatie)              +14400 P                                               - PIR-ISOLATIE (afschotisolatie)              +14400 P
                                                              - DAMPREMMENDE LAAG                                                                                     - DAMPREMMENDE LAAG                                                                                  - DAMPREMMENDE LAAG
                                                              - STALEN DAKPLAAT SAB 106R                                                                              - STALEN DAKPLAAT SAB 106R                                                                           - STALEN DAKPLAAT SAB 106R
                                                                (bestaand handhaven, nieuw uitbeiding)                                                                  (bestaand handhaven, nieuw uitbeiding)                                                               (bestaand handhaven, nieuw uitbeiding)

                                             14064 +P

                                                                                                                                                          13950 +P                                                                                              13955 +P
450




                                             13798 +P

                                                                                                                                                                                                                                                                13650 +P




                                                                                                                                          K07




                                                                                                                                                                                                                                                 K02




                                     K03a
2750




                                                                                                                                                          11700 +P                                                                                              11700 +P



                                                                                                                                                                                                                                                                11500 +P




                                             11220 +P




                                                                                                                  03_DERDE VERDIEPING                                                                               03_DERDE VERDIEPING                                                                                  03_DERDE VERDIEPING
                                                                                                                  +10900 P                                                                                          +10900 P                                                                                             +10900 P
260




                                             10664 +P

                                                                                                                                                                                                                                                                10555 +P


                                             10397 +P                                                                                                     10400 +P
455




                                                                                                                                                                                                                                                                10250 +P




                                                                                                                                                K01




                                                                                                                                                                                                                                                 K02




                                     K03a
2685




                                                                                                                                                           8300 +P                                                                                              8300 +P



                                                                                                                                                           8100 +P                                                                                              8100 +P



                                                              GEVELOPBOUW:                                                                                            GEVELOPBOUW:                                                                                         GEVELOPBOUW:
                                              7820 +P         RC ≥ 6,5 m2 K/W                                                                                         RC ≥ 6,5 m2 K/W                                                                                      RC ≥ 6,5 m2 K/W
                                                              TOTALE DIKTE ~550mm                                                                                     TOTALE DIKTE ~550mm                                                                                  TOTALE DIKTE ~550mm
                                                              - STO-CLEYER (mineraal)                                                                                 - STO-CLEYER (mineraal)                                                                              - STO-CLEYER (mineraal)
                                                              - STO-LIJM EN VOEGMORTEL                                                                                - STO-LIJM EN VOEGMORTEL                                                                             - STO-LIJM EN VOEGMORTEL
                                                                                                                  02_TWEEDE VERDIEPING                                                                              02_TWEEDE VERDIEPING                                                                                 02_TWEEDE VERDIEPING
                                                              - STO-MORTELWEEFSELLAAG                                                                                 - STO-MORTELWEEFSELLAAG                                                                              - STO-MORTELWEEFSELLAAG
                                                                                                                  +7500 P                                                                                           +7500 P                                                                                              +7500 P
                                                              - RAAPLAAG (waterkerend)                                                                                - RAAPLAAG (waterkerend)                                                                             - RAAPLAAG (waterkerend)
                                                              - KALKHENNEPBLOKKEN 150mm                                                                               - KALKHENNEPBLOKKEN 150mm                                                                            - KALKHENNEPBLOKKEN 150mm
                                                              - KALKHENNEPBLOKKEN 360mm                                                                               - KALKHENNEPBLOKKEN 360mm                                                                            - KALKHENNEPBLOKKEN 360mm
260




                                             7264 +P          - RAAPLAAG                                                                                              - RAAPLAAG                                                                                           - RAAPLAAG
                                                              - KALKSTUCWERK                                                                                          - KALKSTUCWERK                                                                                       - KALKSTUCWERK



                                              6998 +P                                                                                                      7000 +P
415




                                                              TRANSPARANTE DELEN VARIANT ENG:                                                                         TRANSPARANTE DELEN VARIANT ENG:                                                                      TRANSPARANTE DELEN VARIANT ENG:
                                                                                                                                                K01
                                                              UW ≤ 1,0 W/M2K                                                                                          UW ≤ 1,0 W/M2K                                                                                       UW ≤ 1,0 W/M2K
                                                              (BEGLAZING INCLUSIEF KOZIJN)                                                                            (BEGLAZING INCLUSIEF KOZIJN)                                                                         (BEGLAZING INCLUSIEF KOZIJN)
                                                              OPEN/ DICHT VERHOUDING 55/45%                                                                           OPEN/ DICHT VERHOUDING 55/45%                                                                        OPEN/ DICHT VERHOUDING 55/45%
                                                              - HOUTALU-KOZIJN                                                                                        - HOUTALU-KOZIJN                                                                                     - HOUTALU-KOZIJN
                                                              - BEGLAZING U=????                                                                                      - BEGLAZING U=????                                                                                   - BEGLAZING U=????
                                                              - ZONWERENDE BEGLAZING T.P.V.                                                                           - ZONWERENDE BEGLAZING T.P.V.                                                                        - ZONWERENDE BEGLAZING T.P.V.
                                                                BLOEMKOZIJNEN, KOZIJNEN IN VLAK GEVEL                                                                   BLOEMKOZIJNEN, KOZIJNEN IN VLAK GEVEL                                                                BLOEMKOZIJNEN, KOZIJNEN IN VLAK GEVEL
                                                              - KLEINE KOZIJNEN V.Z.V. NEGGE -> ZONWERING                                                             - KLEINE KOZIJNEN V.Z.V. NEGGE -> ZONWERING                                K02                       - KLEINE KOZIJNEN V.Z.V. NEGGE -> ZONWERING



                                     K03a
2725




                                                                                                                                                           4900 +P                                                                                              4900 +P



                                                                                                                                                           4700 +P                                                                                              4700 +P




                                             4420 +P




                                                                                                                  01_EERSTE VERDIEPING                                                                              01_EERSTE VERDIEPING                                                                                 01_EERSTE VERDIEPING
                                                                                                                  +4100 P                                                                                           +4100 P                                                                                              +4100 P
                                                                GEVELOPBOUW:                                                                                            GEVELOPBOUW:                                                                                         GEVELOPBOUW:
                                                                RC ≥ 6,5 m2 K/W                                                                                         RC ≥ 6,5 m2 K/W                                                                                      RC ≥ 6,5 m2 K/W
                                                                TOTALE DIKTE ~550mm                                                                                     TOTALE DIKTE ~550mm                                                                                  TOTALE DIKTE ~550mm
260




                               120                              - STO-CLEYER (mineraal)                                                                                 - STO-CLEYER (mineraal)                                                                              - STO-CLEYER (mineraal)
                                                                - STO-LIJM EN VOEGMORTEL                                                                                - STO-LIJM EN VOEGMORTEL                                                                             - STO-LIJM EN VOEGMORTEL
                                                                - STO-MORTELWEEFSELLAAG                                                                                 - STO-MORTELWEEFSELLAAG                                                                              - STO-MORTELWEEFSELLAAG
                                                                - RAAPLAAG (waterkerend)                                                                                - RAAPLAAG (waterkerend)                                                                             - RAAPLAAG (waterkerend)
                                                                - HOOGWAARDIGE ISOLATIE 120mm                                                                           - HOOGWAARDIGE ISOLATIE 120mm                                                                        - HOOGWAARDIGE ISOLATIE 120mm
390




                                                                - HOUTEN BALK                                                                                           - HOUTEN BALK                                                                                        - HOUTEN BALK
                                                                - HSB-WAND                                                                                              - HSB-WAND                                                                                           - HSB-WAND
                                             3400 +P            - KALKSTUCWERK                                                                             3400 +P      - KALKSTUCWERK                                                                          3400 +P      - KALKSTUCWERK
                                                                                                            100
                                                                     82
                                                               122




       170         170
                                                                     288




             340         240
                                                                                                            350
                                                               328

                                                                     80




                                                    3030 +P




                         550                                            2000
3450




                                                                     2950




                                                                                                                  00_BEGANE GROND                                                                                   00_BEGANE GROND                                                                                      00_BEGANE GROND
                                                                                                                  +0 P                                                                                              +0 P                                                                                                 +0 P
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           HUIS VAN DE GEMEENTE VIJFHEERENLANDEN   SCHAAL:         DATUM:   22-01-2024
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1 : 20          WIJZ:



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           DEFINITIEF                                              WIJZ:




                                            GEVELFRAGMENT 01                                                                                          GEVELFRAGMENT 02                                                                          GEVELFRAGMENT 03
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PROJECTNUMMER   TEKENINGNUMMER


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           GEVELFRAGMENT DOORSNEDEN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   22061           DO-203
         ZB                                 schaal 1 : 20                                                                                ZB           schaal 1 : 20                                                                        ZA   schaal 1 : 20                                                   ZB
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>