<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                                                               Bomengroep
                                                                                                               (bijv. Elzen)




                                      Knotwilgenrij
                                                                                                    Natuurvriendelijke oever

                                                                                              Oeververdediging met
         Haag bijvoorbeeld                                                                    natuurvriendelijke uitstraling
         liguster of beuk                                              Gras
         0.90m hoog
                                                      Terras




                                                                                             Knotwilgenrij
                                                                   8




                                                                                           Nieuw bijgebouw




                                                 Bestaande
                                                 waterpartij                        Nieuwe woning




                                                                              Nieuwe hoogstam
                                                                              fruitbomen




Bestaande
knotwilgenrij




                                                               7



                                  9


                                                                       HEULENSLAG
                                                                                                                               3

    10




            0     10        20m




                                      INRICHTINGSSCHETS - HEULENSLAG 8 - BLESKENSGRAAF
                © LAGENDIJK TUIN- EN LANDSCHAPSARCHITECTEN - 9 MEI 2017 - IN OPDRACHT VAN VD HEUVEL ONTWIKKELING EN BEHEER BV
                                              www.lagendijkTLarchitecten.nl - Bergambacht - tel 0182 - 357077
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Van der Padt
& Partners
Architecten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Van der Padt & Partners
Architecten

Bovenkerkseweg 96     T   0184 651 845
3381 KC Giessenburg   E   info@padtenpartners.nl


www.padtenpartners.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>datum       21-3-2017
dossiercode 20170321-9-14875


Uitgangspuntennotitie WSRL
U heeft een digitale watertoets uitgevoerd via de website www.dewatertoets.nl. Op basis van deze toets volgt u de normale
watertoetsprocedure. Dit betekent dat er nader overleg plaats moet vinden met Waterschap Rivierenland. Als start voor dit
overleg ontvangt u deze uitgangspuntennotitie die automatisch is opgesteld met de door u ingevulde antwoorden op vragen en
het door u ingetekende plangebied. De notitie bevat de voor uw plan relevante waterhuishoudkundige uitgangspunten en
randvoorwaarden van Waterschap Rivierenland. Deze notitie kunt u gebruiken bij het ruimtelijk laten meewegen van het
waterbelang en bij het opstellen van een waterhuishoudkundige onderbouwing van uw plan. Voor overleg kunt u contact
opnemen met de accountmanager van Waterschap Rivierenland. Contactinformatie staat aan het einde van deze
uitgangspuntennotitie.

LET OP: het is mogelijk dat uw plan op basis van alleen het oppervlak van het plangebied in de normale procedure terecht is
gekomen. Is dit het geval en worden er in deze notitie geen aandachtspunten aangereikt, dan is overleg met de
accountmanager niet nodig. Uw plan is dan niet relevant voor de belangen van het waterschap (watertoetsadvies).


Algemene projectgegevens
Projectomschrijving: Bestemmingsplan Bleskensgraaf, Heulenslag 8
Oppervlakte plangebied: 1642
Adres: Heulenslag 8, Bleskensgraaf
Gemeente: Molenwaard
Het plan is ingediend door: Tom Verduijn Van den Heuvel Ontwikkeling & Beheer BV

Op basis van de door u verstrekte informatie zijn de volgende wateraspecten van belang in het plangebied.


Beleid waterschap Rivierenland
Met ingang van 27 november 2015 is het Waterbeheerprogramma 2016-2021 Koers houden, kansen benutten bepalend voor
het waterbeleid. Dit plan gaat over het waterbeheer in het hele rivierengebied en het omvat alle watertaken van het waterschap:
waterkeringen, waterkwantiteit, waterkwaliteit en waterketen. Daarnaast beschikt het Waterschap Rivierenland over een
verordening: de Keur voor waterkeringen en wateren. Hierin staan de geboden en verboden die betrekking hebben op
watergangen en waterkeringen. Voor het uitvoeren van werkzaamheden kan een vergunning nodig zijn. De werkzaamheden in
of nabij de watergangen en waterkeringen worden getoetst aan de beleidsregels.


Veiligheid
 Het waterschap kent primaire keringen (deze liggen voornamelijk langs de grote rivieren) en regionale waterkeringen (deze
liggen langs boezemwateren en kanalen). Het waterkerend vermogen van de dijken mag niet worden aangetast door ruimtelijke
ingrepen. De huidige sterkte van de waterkering blijft nodig.
Niet alleen de dijk, maar ook de zogeheten beschermingszones aan weerszijden van de dijk verdienen bescherming. De Keur
van waterschap Rivierenland is hierop van toepassing. Er gelden restricties voor bebouwing en andere activiteiten op en langs
de dijken. De kern- en beschermingszone vormen samen de waterkering, daarnaast wordt bij primaire waterkeringen ook een
buitenbeschermingszone onderscheiden. Ook hierop is de Keur van Waterschap Rivierenland van toepassing.
Naast het voorkomen van negatieve effecten op de huidige waterkeringen is het van belang dat een eventueel toekomstig
hoger beschermingsniveau kan worden gerealiseerd ofwel niet wordt gefrustreerd. Het waterschap wil de ruimte behouden om
de waterkering in de toekomst te versterken. Dat wordt bereikt door te voorkomen dat er wordt gebouwd in een bepaalde zone
aan weerszijden van de waterkering. Dit noemt men het profiel van vrije ruimte. Hiervoor gelden per locatie bepaalde
afmetingen; het dwarsprofiel is op te vragen bij het waterschap. Het waterschap is verantwoordelijk voor het beheer en
onderhoud van de waterkeringen.Verweving van functies met de waterkering is niet gewenst.

Verbeelding
 De kernzone van de waterkering wordt op de verbeelding opgenomen met de dubbelbestemming Waterstaat - Waterkering.
De beschermingszone van de waterkering wordt op de verbeelding opgenomen met de gebiedsaanduiding 'vrijwaringszone -
dijk - 1'. Deze gebiedsaanduiding beschermt de waterkering door de bouwmogelijkheden van de onderliggende bestemming(en)
te beperken. De regeling strekt ertoe dat bouwen voor de onderliggende enkelbestemming(en) vooraf wordt getoetst, doordat
een bouwverbod onderdeel is van de regels. Het nieuwe bouwwerk is uitsluitend toelaatbaar na afwijken bij
omgevingsvergunning door het college. Het college vraagt bij het toepassen van deze bevoegdheid advies aan het waterschap.


Grondwater (algemeen)
Het plangebied wordt gekenmerkt door een bepaalde grondwaterstand. De drooglegging van het gebied is hiervoor
medebepalend. Drooglegging is de maat waarop het maaiveld, het straatniveau of het bouwpeil boven het oppervlaktewaterpeil
ligt. Doorgaans geldt voor het maaiveld een drooglegging van 0,70 meter, voor het straatpeil een drooglegging van 1 meter en
voor het bouwpeil een drooglegging van 1,3 meter.
Voldoende drooglegging is nodig om grondwateroverlast te voorkomen. In gebieden waar grondwateroverlast bekend is of
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>gebieden met hoge grondwaterstanden adviseren wij om hier nader onderzoek naar te doen. Bij hoge rivierwaterstanden
kunnen gebieden gelegen nabij de rivieren overlast ondervinden van kwel. Eventuele maatregelen zijn het ophogen van het
maaiveld of kruipruimteloos bouwen.


Waterberging


Voor dit plan is de toename van het verhard oppervlak kleiner dan 500 m² in het stedelijk gebied of kleiner dan 1500 m² in het
landelijk gebied. Eventueel kan gebruik worden gemaakt van een eenmalige vrijstelling. Hiervoor kunt u contact opnemen met
de afdeling vergunningen van het waterschap. In alle andere gevallen dient u compenserende maatregelen te treffen.


In dit geval zult u na het doorlopen van planologische traject in het kader van de watervergunning nadere afspraken moeten
maken.




Watergangen
Binnen het plangebied ligt een beschermingszone van een A-watergang. Binnen het plangebied ligt geen A-watergang. Binnen
het plangebied ligt geen B-watergang of een beschermingszone van een B-watergang.


Werkzaamheden in de watergang of de bijbehorende beschermingszone zijn vergunning -en of meldingsplichtig omdat deze
invloed hebben op de water aan- en afvoer, de waterberging of het onderhoud.
Een onderhoudsstrook is een obstakelvrije strook die als beschermingszone in de legger is aangewezen. Met deze zone wordt
handmatig en/of machinaal onderhoud van de watergang vanaf de kant mogelijk gemaakt. Voor A-watergangen is die strook 4
meter breed (in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden en in het Land van Heusden en Altena geldt een breedte van 5 meter),
gemeten uit de insteek. Voor B-watergangen is de strook 1 meter breed. C-watergangen hebben geen beschermingszone.


Verbeelding
Op de Verbeelding van het bestemmingsplan worden A-watergangen opgenomen met de bestemming Water. De
beschermingszone van de watergangen wordt niet bestemd. De boezemgebieden of het winterbed krijgt de dubbelbestemming
Waterstaat - Waterberging.



Waterkwaliteit (algemeen)
Hieronder volgen een aantal algemene aandachtpunten die gelden voor verschillende ruimtelijke ontwikkelingen:

   ●
       Bij de herstructurering van bestaande woonwijken of herbouw van woningen is er de kans om het rioolsysteem zodanig
       aan te passen dat hemelwater wordt afgekoppeld. Het uitgangspunt is dat er minimaal tot aan de erfgrens een gescheiden
       stelsel wordt aangelegd.
   ●
       Bij nieuwbouw is het uitgangspunt dat hemelwater van het verhard oppervlak voor 100% gescheiden wordt afgevoerd. Het
       waterschap gaat bij nieuwbouw van woningen uit van een (duurzaam) gescheiden rioleringsstelsel. Hemelwater van
       terreinverhardingen stroomt bij voorkeur niet direct af op het oppervlaktewater, maar wordt eerst voorgezuiverd door een
       berm wadi of bodempassage.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>   ●
       Bij bedrijventerreinen wordt gestreefd om het hemelwater van het verhard oppervlak gescheiden van het vuilwaterriool af
       te voeren. Bij risico's voor waterverontreiniging wordt gestreefd naar een verbeterd gescheiden rioleringsstelsel.




       Riolering en zuiveringswerken
        Het rioolstelsel valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. U kunt met uw gemeente contact op te nemen voor
       het aansluiten van (nieuwe) woningen en bedrijven.


       In het plangebied ligt geen rioolwaterpersleiding van het waterschap.



       Vervolgtraject
       Voor het verdere proces is het van belang om de accountmananger van het waterschap te betrekken bij het plan en
       rekening te houden met de in dit document aangegeven uitgangspunten en adviezen. Wij verzoeken u ons te informeren
       over de wijze waarop het plan verder zal worden voorbereid.


       Accountmanager Molenwaard
       Folkert Both
       telefoon: 140184
       e-mailadres: folkert.both@gemeentemolenwaard.nl


       © Digitale Watertoets - www.dewatertoets.nl Dit document is gegenereerd via de website http://www.dewatertoets.nl// op
       basis van door u ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan met de door u ingevulde gegevens. Dit digitale advies heeft
       een geldigheid van 2 jaar.

De WaterToets 2014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>datum       21-3-2017
dossiercode 20170321-9-14875


Samenvatting
In deze paragraaf worden puntgewijs de resultaten van de toetsing samengevat.


Tekenen:
Heeft u een toetslaag geraakt?
ja


In welke gemeente ligt uw plangebied?
 Molenwaard

Vragen:
Gaat het plan uitsluitend over functiewijziging van bestaande bebouwing zonder fysieke aanpassingen van de bebouwing en de
ruimte?
nee


Gaat het ruimtelijk plan over activiteiten anders dan woningen, bedrijven of kleinschalige infrastructuur?
nee

Is uw totale plangebied groter dan 3500 m² ?
nee


Verwacht u een toename van verharding in het plan groter dan 500 m² in stedelijk gebied of 1500 m² in landelijk gebied?
nee


Afbeeldingen geraakte toetslagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Afbeeldingen geraakte signaleringskaarten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>De WaterToets 2014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                VAN DEN HEUVEL BEHEER & ONTWIKKELING B.V.
                T.a.v. dhr. R. de Groot
                Lekdijk 44
                2967 GB Langerak



Datum           25 april 2017
Kenmerk         BE/2017/119/r
Uw kenmerk      Email d.d. 16 maart 2017
Auteur          M.J. Visschers
Projectleider   C.J. Blom




                Oriënterend onderzoek naar beschermde flora en
                fauna aan de Heulenslag 8 te Bleskensgraaf
                Aan de Heulenslag 8 te Bleskensgraaf is woning met enkele bijgebouwen gesitueerd. Het
                omliggende terrein is in gebruik gazon. De bijgebouwen hebben diverse functies waaronder
                opslag en onderdak voor schapen. De initiatiefnemer is voornemens om de woning en de
                bijgebouwen te saneren om vervolgens een nieuwe woning met bijgebouw te realiseren ter
                plaatse van bestaande woning. Hiertoe dient het bestaande bestemmingsvlak te worden
                verschoven en is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk.
                De beoogde werkzaamheden hebben mogelijk een negatief effect op beschermde flora en fauna
                en/of beschermde natuurgebieden. Middels voorliggende ecologische quickscan is de (potentiele)
                aanwezigheid van beschermde flora en fauna en de betekenis van het plangebied voor deze
                soorten in kaart gebracht.
                Van den Heuvel Beheer & Ontwikkeling B.V. begeleidt de ruimtelijke procedure en heeft Blom
                Ecologie B.V. verzocht het plangebied te onderzoeken op aanwezigheid van beschermde flora en
                fauna en vervolgens deze te toetsen aan de effecten van de werkzaamheden en vigerend beleid.

                Onderzoeksdoel
                Middels dit oriënterende onderzoek worden de volgende onderzoeksvragen beantwoord:
                 • Is het bestemmingsplan dat wordt opgesteld voor het project zoals hiervoor omschreven
                   uitvoerbaar zoals het bepaalde in de Wro (artikel 3.1.6 Bro)?
                 • Welke, krachtens de Wet natuurbescherming, beschermde flora en fauna zijn (potentieel)
                   aanwezig in het plangebied?
                 • Welke negatieve effecten treden op voor (potentieel) aanwezige flora en fauna als gevolg van
                   de beoogde ruimtelijke ingreep?
                 • Heeft de beoogde ruimtelijke ingreep een negatief effect op het de instandhoudingsdoelen
                   van Natura2000 gebieden of de wezenlijke kenmerken en waarden van Natuurnetwerk
                   Nederland?




                                                                                                             1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>    Planlocatie
    De planlocatie is gelegen aan de Heulenslag 8 te Bleskensgraaf en bestaat uit een woning met
    enkele bijgebouwen en omliggend terrein. De woning (gebouw 1, zie figuur 2) bestaat uit twee
    bouwlagen, heeft gemetselde muren en een pannendak. De bijgebouwen zijn opgetrokken uit een
    combinatie van hout en golfplaten. De wanden en de daken zijn niet geïsoleerd. Bijgebouw 2 is in
    gebruik als schapenschuur. Bijgebouw 3 bestaat uit twee eenheden. De zuidelijk gelegen eenheid
    bestaat uit twee verdiepingen. De benedenverdieping doet dienst als schapenschuur, de tweede
    verdieping wordt gebruikt als opslag. De noordelijke eenheid heeft in het verleden dienst gedaan
    als duivenschuur. Alle bijgebouwen, met name het meest noordelijke bijgebouw (gebouw 4)
    bevinden zich in een bouwvallige staat. Aan de zuidzijde van de woning is een slecht
    onderhouden voortuin met enkele gedomesticeerde struiken en/of planten gelegen. Het overige
    terrein is in gebruik als zijnde gazon. In bijlage 1 zijn een aantal foto’s opgenomen die een
    impressie geven van de planlocatie en de directe omgeving hiervan. De planlocatie is gelegen in
    de Alblasserwaard en word volledig omsloten door agrarisch gebied; weilanden, sloten en
    kanalen. De directe omgeving bestaat uit, (agrarische) bedrijven, woningen en
    plattelandsinfrastructuur. Op een afstand van circa 500m ten oosten van de planlocatie is het
    dorp Bleskensgraaf gelegen.




    Figuur 1   De planlocatie (rood omlijnd) is gelegen aan de Heulenslag 8 te Bleskensgraaf (bron:
               arcgis.com).




2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Figuur 2    Impressie van de bestaande situatie. Gebouw 1 betreft het woonhuis, gebouw 1 t/m 3 betreffen
            bijgebouwen. Schaal 1:1500 (bron: uitsnede tekening Van der Padt & Partners Architecten).

Functieverandering en effecten
De beoogde ingrepen zijn permanent van karakter. De beoogde ingreep bestaat uit het slopen
van de woning en de drie bijgebouwen almede het realiseren van een nieuwe woning plus
bijgebouw. Onderstaand volgt een korte opsomming van de ingrepen en effecten:
•   sloop woning en bijgebouwen: sloopwerkzaamheden, afvoer materiaal;
•   verwijderen terreininrichting: afvoer groen en materiaal;
•   vergraven terrein; graafwerkzaamheden en grondtransport;
•   terrein bouwrijp maken; aanbrengen puinbed, aanleg nutsvoorzieningen e.d.;
•   realisatie bedrijfsruimte: algemene bouwwerkzaamheden;
•   revitalisatie terrein: algemene hoveniers- en overige werkzaamheden.
Alle thans aanwezige (ecologische) functies van gebouwen en de directe omgeving hiervan
komen tijdelijk of geheel te vervallen. Negatieve effecten die op kunnen treden voor beschermde
soorten zijn: vernietiging en/of tijdelijke afname van geschikt leefgebied en opzettelijke
verstoring.



Methode
Inventarisatie
De inventarisatie is een oriënterend onderzoek waarbij gedetailleerd een beoordeling wordt
gegeven van de aanwezigheid van de specifieke potentie voor beschermde flora en fauna in het
plangebied, de betekenis van het plangebied voor de aanwezige soorten en de effecten van de
voorgenomen ingrepen op de soorten. De quickscan bestaat uit een veldbezoek en raadpleging
van externe bronnen.

Veldbezoek
Het veldbezoek is een momentopname van de aanwezige beschermde flora en fauna. Tijdens het
veldbezoek wordt het plangebied nauwkeurig onderzocht waarbij ook gelet wordt op sporen en
delen of restanten van planten en/of dieren. Het veldbezoek heeft plaatsgevonden op 21 maart
2017. De weersomstandigheden tijdens het veldbezoek waren; droog, 2/8 bewolkt, 9° Celsius en
windkracht 3-4 (Bft.)

Externe bronnen
Vaak zijn er al gegevens bekend over een plangebied en de directe omgeving hiervan. Deze
gegevens worden onder andere beheerd in rapporten en naslagwerken en door het Natuurloket
(www.natuurloket.nl). Raadpleging van externe bronnen levert vaak nuttige aanvullende
informatie op en daarmee een vollediger beeld van de (mogelijk) aanwezige flora en fauna.




                                                                                                           3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>    Wet natuurbescherming
    Per 1 januari 2017 is de voormalige Flora- en faunawet samen met de Boswet en
    Natuurbeschermingswet vervangen door de Wet natuurbescherming (Wnb). Onder de Wet
    natuurbescherming vervallen de huidige tabellen 1, 2 en 3 waarin de beschermde soorten zijn
    opgenomen. Tevens zijn er circa 200 soorten niet langer beschermd en worden enkele bedreigde
    soorten toegevoegd. De soortenbescherming binnen de Wet natuurbescherming is opgedeeld in
    de volgende beschermingsregimes: Vogelrichtlijnsoorten, Habitatrichtlijnsoorten en andere
    soorten. Voor alle beschermde soorten geldt een ontheffingsplicht. Het bevoegd gezag (de
    provincie) kan voor de soorten die zijn opgenomen in het ‘beschermingsregime andere soorten’
    vrijstellingsbesluit nemen en hierin onderscheid maken tussen meer en minder strikt beschermde
    soorten.
    In de verordening Ruimte van de provincie Zuid-Holland is voor de volgende soorten vrijstelling
    opgenomen in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen:

     Aardmuis                         Gewone bosspitsmuis             Ree
     Bastaard kikker                  Gewone pad                      Rosse woelmuis
     Bosmuis                          Haas                            Veldmuis
     Bruine kikker                    Hermelijn                       Vos
     Bunzing                          Huisspitsmuis                   Wezel
     Dwergmuis                        Kleine watersalamander          Woelrat
     Dwergspitsmuis                   Konijn
     Egel                             Meerkikker



    Beoordeling
    Op basis van de bureaustudie en veldonderzoek wordt per soortgroep besproken wat de potentie
    van de planlocatie en de invloedsfeer daarvan is en welke effecten daarop te verwachten zijn.
    Voor een aantal van de nationaal beschermde soorten (beschermingsregime ‘andere soorten’)
    geldt definitie vrijstelling geldt voor ruimtelijke ontwikkelingen (zie voorgaande alinea). In de
    voorliggende beoordeling is specifiek gelet op de functie en/of aanwezigheid van beschermde
    soorten waarvoor geen vrijstelling geldt c.q. ontheffingsplicht noodzakelijk is.

    Vaatplanten
    Gedurende het veldbezoek zijn geen sporen van (beschermde) planten en/of sporen en delen
    hiervan aangetroffen. Op de wanden van de schuren en woning is geen (beschermde)
    muurvegetatie aangetroffen. Ter plaatse van de beoogde ontwikkellocatie is slechts sprake van
    gedomesticeerde struiken en planten (voortuin). Daarbij is een groot deel van het terrein beplant
    met raaigras. Op enkele plaatsen zijn inheemse algemeen kruidachtige soorten aangetroffen. Ter
    indicatie zijn onder andere de volgende soorten aangetroffen: vogelmuur, kleefkruid,
    paardenbloem, paarse dovenetel, grote brandnetel, braam, klein kruiskruid en fluitenkruid. Aan
    de noordelijke waterkant staan een aantal zilverpopulieren, zwarte elzen en knotwilgen. De
    sloop van de schuren en nieuwbouw van de loods leiden niet tot de aantasting van beschermde
    en/of kwetsbare vegetatie. De habitatpreferentie van kwetsbare en zeldzame soorten bestaat met
    name uit specifieke en bijzondere kenmerken. Dergelijke kenmerken zijn niet aangetroffen op de
    planlocatie. Beschermde vaatplanten worden derhalve niet verwacht. Negatieve effecten ten
    aanzien van beschermde vaatplanten zijn uitgesloten.

    Zoogdieren
    Tijdens het veldbezoek zijn, behoudens een dode veldmuis, geen sporen aangetroffen van
    (beschermde) zoogdieren. De locatie is ongeschikt voor in het wild levende grote zoogdieren.
    Zoogdieren prefereren een leefomgeving waarin voldoende voedsel, rust,
    voortplantingsmogelijkheden en dergelijke aanwezig zijn. Door het ontbreken van relevante
    vegetatiestructuren en ecotopen op het plangebied, is een essentiële functie voor
    (grondgebonden) zoogdieren uit te sluiten De huidige situatie heeft hoogstens voor enkele veel
    voorkomende zoogdiersoorten een algemene betekenis.




4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Hierbij valt te denken aan: konijn, rat, muisachtigen en egel. De schuren zijn nauwkeurig
geïnspecteerd opsporen van steenmarter, dergelijke sporen zijn niet aangetroffen. Alle soorten
die aannemelijk frequent gebruik maken van de planlocatie betreffen algemene soorten. Voor
deze soorten geldt vrijstelling in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen (zie Wet
natuurbescherming) (Wet-Nb, art 3.10). De werkzaamheden bestaan uit het slopen en nieuwbouw
op een zeer beperkt del van het terrein waarbij de huidige terreininrichting vrijwel geheel
behouden blijft. Effecten op beschermde grondgebonden zoogdieren zijn uitgesloten.

Vleermuizen
Laanvormige bomenrijen, oude bomen met gaten en scheuren, (oude) gebouwen met kieren,
oppervlaktewater en spleten en/of andere structuurrijke groenelementen kunnen een functioneel
onderdeel zijn van een vleermuishabitat (Limpens et al., 1997; Dietz et al., 2011). De te slopen
gebouwen zijn nauwkeurig geïnspecteerd op de geschiktheid als vaste rust- en verblijfplaats van
vleermuizen. In de woning een beperkte ruimte tussen het boeibord en de dakpannen aanwezig
welke mogelijk kan dienen als rust- en of verblijfplaats voor vleermuizen. Er is op deze locaties
echter geen sprake van een stabiel (micro)klimaat. De wanden en daken van beide opstallen niet
geïsoleerd en bieden derhalve geen geschikte ruimtes om tussen en/of achter te kruipen.
Daarnaast zijn de klimatologische omstandigheden niet enigszins stabiel waardoor er per
definitie geen sprake is van geschikte omstandigheden. Tevens zijn er geen (voor vleermuizen
geschikte) bomen aanwezig ter plaatse van de schuur en beoogde ontwikkellocatie. In de omtrek
zijn van vele vleermuissoorten waarnemingen beschreven. In de directe omgeving van de
planlocatie wordt geen enkele van deze soorten (resp. laatvlieger, watervleermuis, rosse
vleermuis, ruige dwergvleermuis en gewone dwergvleermuis) beschreven. De planlocatie en
directe omgeving wordt mogelijk door vleermuizen gebruikt als foerageergebied. Vleermuizen
foerageren opportunistisch waarbij het actuele insectenaanbod leidend is voor de plaats waar ze
op dat moment foerageren. Momenteel biedt de planlocatie slechts beperkt geschikte
omstandigheden voor insecten. Ten noorden van het plangebied, aan de oever van de wetering
is een knotwilgenrij gesitueerd. Deze kan mogelijk dienen als vlieg- en migratieroute. De
contouren van de weteringen zijn potentieel geschikt als vlieg-, foerageer- en/of migratieroute
voor vleermuizen. Beide structuren worden niet aangetast. Gelet op de ligging van de planlocatie
en de huidige terreininrichting is in de huidige situatie een relevante functie voor foeragerende
en passerende vleermuizen uitgesloten.

Amfibieën en reptielen
Tijdens het veldbezoek zijn geen amfibieën en reptielen en/of sporen daarvan aangetroffen in het
plangebied. Op waarneming.nl zijn behoudens de gewone pad, geen waarnemingen van
reptielen en amfibieën ingevoerd voor het telgebied waar de planlocatie in is gelegen. De
rugstreeppad, heikikker, en kleine watersalamander worden in de wijdere omgeving van de
locatie aangetroffen (waarneming.nl). In de omgeving is de aanwezigheid bekend van heikikker,
bruine kikker, gewone pad en de rugstreeppad (Creemers en Van Delft, 2009; ravon, ndff). Gelet
op de habitatpreferenties, omvang van planlocatie en mate van verstoring, geografische ligging
etc. is de aanwezigheid van reptielen is uitgesloten op de planlocatie. De rugstreeppad is een
lastige soort ten aanzien van ruimtelijke ontwikkelingen omdat tijdens de werkzaamheden
geschikt habitat kan ontstaan en de soort plotseling op kan duiken. De rugstreeppad (Ff-wet
tabel 3) is een typische pionierssoort. Het optimale habitat bestaat uit een dynamische zandig
gebied met een natuurlijk of door de mens veroorzaakt pionierskarakter (Creemers & Van Delft,
2009). De huidige situatie van het plangebied is ongeschikt voor de soort. Gedurende de sloop-
en bouwwerkzaamheden kan het door de rugstreeppad geprefereerde habitat ontstaan. De soort
plant zich bij voorkeur voor in tijdelijke wateren zoals regenplassen maar ook in kavelsloten. De
overwinteringslocatie bestaat uit steenhopen, muizenholen en andere vorstvrije ruimtes.
Amfibieën leven in een terrestrisch (m.n. herfst/winter) en aquatisch (m.n. lente/zomer) habitat.
Beide habitatonderdelen dienen op korte afstand van elkaar te liggen. Op het plangebied is geen
relevant habitat aanwezig voor beschermde soorten. De rommelhoekjes op het perceel zijn
mogelijk een terrestrische verblijfplaats voor algemene amfibieën. Zeker zwaarder beschermde
amfibieën prefereren een ander type landhabitat.




                                                                                                 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>    Het oppervlaktewater is mogelijk geschikt als voortplantingshabitat. Echter is ter hoogte van de
    planlocatie is een steile beschoeiing aanwezig waardoor het voor amfibieën niet mogelijk is om
    op de oever te klimmen. In de directe omgeving van de schuren zijn eveneens geen specifieke
    elementen aanwezig die een cruciaal onderdeel zijn van het habitat van amfibieën. Het ontbreken
    van andere vochtige delen maakt het incidenteel gebruik van minder watergebonden soorten
    zoals de gewone pad, onwaarschijnlijk. De beoogde ingrepen leiden niet tot aantasting van het
    habitat. Voor de eventueel aanwezige dieren zijn er voldoende mogelijkheden om tijdelijk uit te
    wijken naar de naastgelegen percelen. Voor de soorten die mogelijk (incidenteel) gebruik maken
    van de planlocatie geldt vrijstelling in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen. Mits
    maatregelen worden getroffen ten aanzien van rugstreeppad zijn negatieve effecten op
    beschermde amfibieën en reptielen uitgesloten.

    Vissen
    Er zijn geen ingrepen voorzien aan oppervlaktewater. Enkele werkzaamheden vinden plaats
    dichtbij de wetering. Ter hoogte van de planlocatie is sprake een steile oever (beschoeiing) met
    nauwelijks vegetatie. De oever heeft aannemelijk geen relevante functie voor vissen. Effecten op
    (beschermde) vissen zijn uitgesloten.

    Insecten, libellen en ongewervelde
    In het plangebied zijn tijdens het veldbezoek geen (sporen en/of delen van) beschermde vlinders,
    libellen of overige ongewervelden aangetroffen. Op de locatie en in de directe omgeving zijn
    slechts enkele algemene of aangeplante vegetatie aangetroffen. Op de ontwikkellocatie of binnen
    de invloedsfeer is geen (geschikt) oppervlaktewater aanwezig, voor veel insecten maakt dit een
    essentieel onderdeel uit van de levenscyclus. Tevens zijn op de planlocatie geen specifieke
    planten soorten aangetroffen die specifiek voor een bepaalde soort een waardplant vormen.
    Tevens is er geen sprake van oud hout, zure vennetjes of andere specifieke omstandigheden die
    duiden op de mogelijke aanwezigheid van beschermde terrestrische insecten. Een essentiële
    functie voor zwaarder en strik beschermde soorten is uitgesloten. Significant negatieve effecten
    op de soortgroep zijn uitgesloten.

    Vogels
    In het plangebied en de directe omgeving hiervan zijn tijdens het veldbezoek zijn foeragerende,
    overvliegende en rustende vogels waargenomen. De waargenomen soorten betreffen:
    winterkoninkje, bergeend, wilde eend, nijlgans, meerkoet, witte kwikstaart en zwarte kraai. Er
    zijn behoudens een winterkoninkje- en merelnest, geen nesten van algemene en/of jaarrond
    beschermde broedvogels aangetroffen. Het bijgebouw op de noordzijde van het plangebied is in
    zeer slechte staat, en biedt voor algemene broedvogels geschikte nestgelegenheid. De
    eerdergenoemde nesten zijn dan ook in dit bijgebouw aangetroffen. De bijgebouwen zijn
    ongeschikt als nestlocatie van gebouwbewonende soorten zoals: huismus, gierzwaluw. De
    woning biedt mogelijk nestgelegenheid aan huismus en gierzwaluw. Echter missen er
    randvoorwaarden voor het vestigen van deze soorten. De voorwaarden welke ontbreken voor
    het vestigen van de huismuis zijn; voldoende geen groenblijvende struiken, beperkte nest- en
    schuilgelegenheid en de aanwezigheid van zandbaden. Gierzwaluwen zijn koloniebroeders,
    doordat de woning erg geïsoleerd ligt, is er gebrek aan voldoende nestgelegenheid voor de
    gehele kolonie. Op de locatie zijn geen sporen aangetroffen van uilen of roofvogels die duiden op
    het gebruik van de planlocatie en omgeving als foerageergebied (o.a. braakballen, prooiresten,
    geplukte vogels, zitplaatsen met uitwerpselen/krijtsporen). Vogels prefereren een (broed)locatie
    waar sprake is van voldoende rust, voedsel en beschutting. Bij het slopen van de schuur dient
    derhalve rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van broedgevallen.

    Gebiedsbescherming
    De planlocatie maakt geen deel uit van een beschermd gebied en/of locatie betreffende: Natura
    2000, Beschermd natuurmonument, Wetland, Nationaal Park, Nationaal Landschap en het
    Natuurnetwerk Nederland. Op een afstand van 1,3km ligt het Natura2000-gebied Donkse
    Laagten (figuur 3). De planlocatie ligt op een afstand van 1,3km tot het Natuurnetwerk
    Nederland(figuur 4), dat tevens onderdeel is van een Natura2000-gebied.




6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Figuur 3   De planlocatie ligt op een afstand van 1,3km tot het Natura2000-gebied Donkse Laagten (bron:
           pzh.b3p.nl).




Figuur 4   De planlocatie ligt op een afstand van 1,3km tot het Natuurnetwerk Nederland (bron:
           pzh.b3p.nl).

De te slopen gebouwen alsmede de te realiseren woning met bijgebouw liggen op een afstand
van 1,3km tot het Natura2000-gebied Donkse Laagten en 1,3 km tot het Nederlands
Natuurnetwerk. De beoogde ontwikkeling leidt niet tot een beduidend hoger aantal
verkeersbewegingen. De sloop en nieuwbouw leidt tot een tijdelijke toename in stikstofdepositie
(projecteffect). In de toekomst zal er echter sprake zijn van een relatief lage(re) uitstoot (hogere
isolatiewaarden en een hoogrendement stookinstallatie). Een toename in stikstofdepositie kan
een effect sorteren op kwetsbare en gevoelige habitattypen.




                                                                                                     7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>    Echter leert de ervaring dat het projecteffect bij soortgelijke en grotere projecten en de afstand tot
    kwetsbare habitats dat de stikstofdepositie onder de drempelwaarde van 0,05 mol/hectare blijft.
    Voor de overige effecten (trillingen, geluid, optische verstoring etc.) geldt dat de afstand tot de
    omliggende Natura2000-gebieden per definitie te groot is. Ten aanzien van het Natuurnetwerk
    Nederland geldt dat externe werking geen toetsingskader is.



    Conclusies
    In het plangebied of de directe omgeving daarvan komen beschermde diersoorten van de Wet
    natuurbescherming voor. Het plangebied heeft geen essentiële betekenis voor beschermde
    soorten. Gedurende de ontwikkeling kan geschikt habitat ontstaan voor de rugstreeppad die
    overigens in lage dichtheden voorkomt in de directe omgeving. De planlocatie is geschikt
    leefgebied voor algemene zoogdieren, amfibieën, insecten en broedvogels. De planlocatie maakt
    geen onderdeel uit van een Natura 2000-gebied, Beschermd natuurmonument, Wetland,
    Nationaal Park, Nationaal Landschap of het Natuurnetwerk Nederland. Van externe werking is
    geen sprake.

    Tabel 1   Overzicht van de functie van het plangebied voor beschermde flora en fauna alsmede de
              verwachtte effecten naar aanleiding van de beoogde ingrepen en de eventueel daarop te nemen
              vervolgstap.
     Legenda




                                                                                                                            broedvogels (a)


                                                                                                                                              broedvogels (j)
     x = ongeschikt
                                                                             vleermuizen
                                                  vaatplanten


                                                                zoogdieren




                                                                                           amfibieën
     ja = geschikt


                                                                                                       reptielen
     m (mogelijk) = nader te bepalen of




                                                                                                                   vissen
     mits maatregelen getroffen worden

     Geschikt habitat Vogelrichtlijnsoort                                                                                         ja                 x
     Geschikt habitat Habitarichtlijnsoort             x             x           m             x           x          x            x
     Geschikt habitat overige soort                    x             x                         x           x          x
     Soortspecifiek onderzoek noodzakelijk             x             x            x            x           x          x            x                 x


     Gebiedsbescherming                           afstand                    effecten                  nader onderzoek/ Aerius
     Natura2000                                   1,3 km                     geen                      n.v.t.
     Natuurnetwerk Nederland                      1,3 km                     geen                      n.v.t.

    Uitvoerbaarheid
    De sloop van gebouwen alsmede de realisatie van een woning met bijgebouw leidt niet tot de
    aantasting van beschermde natuurwaarden en/of beschermde gebieden. Tijdens de uitvoering
    dient rekening te worden gehouden met de (mogelijke) aanwezigheid van vleermuizen,
    rugstreeppad en algemene broedvogels. Voor deze soorten dienen eventueel maatregelen te
    worden getroffen om effecten te voorkomen. De aanwezigheid van beschermde soorten en hun
    algemene leefgebied vormen geen bezwaar voor de beoogde ontwikkelingen
    (vrijstellingsbesluit).

    Conclusie
    De realisatie van een woning met bijgebouw aan de Heulenslag 8 te Bleskensgraaf is uitvoerbaar
    zoals het bepaalde in de Wro (artikel 3.1.6 Bro).




8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Te treffen maatregelen
• Tijdens de werkzaamheden moet voorzichtig worden gehandeld met alle voorkomende flora
   en fauna (Zorgplicht).
•   Wanneer ondanks zorgvuldig handelen, onderzoek en advies schade lijkt te ontstaan voor
    beschermde flora en fauna, dient direct contact opgenomen te worden met een ter zake
    deskundige.
•   Alle aanwezige vegetatie of bodemmateriaal (takken, stronken) gefaseerd verwijderen. Dit
    om bodembewonende dieren de kans te geven in de nabijgelegen omgeving een ander
    leefgebied te benutten.
•   Er wordt gelegenheid gegeven aan dieren, die tijdens de werkzaamheden worden gevonden,
    te vluchten of zich te verplaatsen naar een schuilplaats buiten het bereik van de
    werkzaamheden.
•   Voor rugstreeppad dient het terrein gedurende de ontwikkeling ongeschikt gehouden te
    worden (bijv. aanbrengen puinbed, voorkomen ontstaan puinhopen, egaliseren terrein e.d.)
    en/of ontoegankelijk gemaakt te worden voor de soort gedurende de bouwwerkzaamheden.
    Dit kan bijvoorbeeld door het plaatsen van schermen van stevig plastic of worteldoek van 50
    centimeter hoog en minimaal 10 centimeter ingegraven in de grond. De voorzieningen die
    getroffen zijn om het gebied ontoegankelijk te maken moeten zodanig geplaatst en beheerd
    worden dat ze hun functie ten allen tijden kunnen vervullen.
• De werkzaamheden opstarten/uitvoeren buiten het broedseizoen (medio maart t/m medio
    juli). Indien de werkzaamheden in het broedseizoen worden uitgevoerd dient voor de
    aanvang door een ter zake deskundig gecontroleerd te worden of er broedvogels aanwezig
    zijn. E.e.a. op aanwijzing van deskundige. Indien dit niet mogelijk is dienen de potentiële
    nestlocaties buiten het broedseizoen ongeschikt gemaakt te worden.



Literatuur
Bang, P. & P. Dahlström, 2005. Tierspuren. Fährten, Fraβspuren, Losungen, Gewölle und andere.
         BLV Buchverlag GmbH & Co. KG, München

Creemers, R.C.M & J.J.C.W. van Delft (ravon)(redactie), 2009. De amfibieën en reptielen van
       Nederland. -Nederlandse fauna 9. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis,
       European Invertebrate Survey - Nederland, Leiden
Dietz, C., O. von Helversen, D. Nill & P.H.C. Lina, 2011. Vleermuizen: alle soorten van Europa en
         Noordwest-Afrika: biologie, kenmerken en bedreigingen. Tirion Natuur, Utrecht.
Limpens, H., K. Mostert & W. Bongers, 1997. Atlas van de Nederlandse vleermuizen. Onderzoek
       naar verspreiding en ecologie. KNNV Uitgeverij, Utrecht.



Geraadpleegde websites
pzh.b3p.nl
www.ravon.nl
www.ruimtelijkeplannen.nl
www.synbiosys.alterra.nl
www.vleermuisprotocol.nl
www.wilde-planten.nl
www.zoogdierenvereniging.nl




                                                                                                  9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>     We hopen u met deze rapportage voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er desondanks
     vragen zijn kunt u vrijblijvend contact opnemen.



     Met vriendelijke groet,




     Blom Ecologie bv,
     ing. M.J. Visschers

     Bijlage 1 Fotografische impressie
     Bijlage 2 Ecologie rugstreeppad




     © BLOM ECOLOGIE B.V.
     KERKSTRAAT 4 - 4181 AB WAARDENBURG

     Niets uit deze rapportage mag zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever en Blom
     Ecologie bv worden gebruikt door derden. Onder gebruik worden alle vormen van kopie,
     openbaarmaking en elke andere toepassing begrepen. Deze rapportage mag alleen gebruikt worden
     voor het doel waarvoor het is samengesteld.

     Blom Ecologie bv is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit toepassing van de resultaten
     van werkzaamheden en/of gegevens verkregen van Blom Ecologie bv.




10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Bijlage 1 Fotografische impressie




Figuur 1   De planlocatie is gelegen aan Heulenslag 8 te Bleskensgraaf en bestaat uit woning met
           enkele bijgebouwen.




Figuur 2   De oude woning en bijgebouwen worden gesloopt ten behoeve van een nieuwe woning met
           bijgebouw.




                                                                                                   11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>     Figuur 3   De meest vervallen schuur op de noordzijde van het plangebied.




     Figuur 4   De schuur met aanbouw welke in het verleden is gebuikt op duiven te houden. Het gedeelte
                dat bestaat uit twee verdiepingen is nu in gebruik als zijnde schapenschuur.




12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Bijlage 2 Ecologie rugstreeppad

Herkenning
De rugstreeppad (Bufo calamita) is middelgrote pad met een lengte van circa 4,5-7 cm en korte
poten. De rug heeft een grijsbruine kleur met groenige vlekken, de buik is lichtgrijs met
grijszwarte vlekken. Over de gehele rug is karakteristieke lichtgele lengtestreep afgetekend. De
ogen zijn geelgroen met een horizontale pupil. Mannetjes zijn in de paartijd te onderscheiden
van vrouwen door een paars/blauwe verkleuring van de keel. De rugstreeppad heeft een
typische en harde roep die over een afstand van 1-3 kilometer hoorbaar is (Creemers & Van
Delft, 2009).
De larven van rugstreeppad zijn maximaal 2,5 centimeter lang en zwart van kleur. Oudere
larven hebben een lichte keelvlek en soms een rugstreep (Diepenbeek & Creemers, 2006).




Gedrag
De rugstreeppad is een typische pioniersoort die opportunistisch profiteert van tijdelijke
gunstige omstandigheden. Klimatologische veranderingen vormen in sterke mate een trigger
voor migratie, voortplanting en dergelijke. Onderstaande periodes zijn dan ook indicatief.
De overwintering vindt plaats van oktober/november tot en met maart. De eerste dieren
kunnen vanaf begin maart de overwinteringslocatie verlaten om vervolgens al dan niet direct
door te trekken naar de voortplantingslocaties. Mannen komen hier doorgaans eerder aan dan
vrouwen (Creemers & Van Delft, 2009). De voortplanting vindt plaats van april-september met
een hoogtepunt van half april-mei.

Habitat en verblijfplaatsen
Het geprefereerde habitat van de rugstreeppad bestaat uit een dynamisch milieu met
vergraafbaar zand of fijne grond en pionierskarakter. Veelal bestaan deze uit onbeschaduwde
laagbegroeide terreinen met een macroreliëf.
De vaste rust- en verblijfplaatsen van de soort kunnen worden onderscheiden in het
voortplantings-, zomer- en overwinteringshabitat. Het voortplantingshabitat is aquatisch de
overige habitats terrestrisch. De functionele leefomgeving bestaat uit het terrein in en tussen
deze habitats.
De voorplantingslocatie bestaat uit veelal temporele, ondiepe en vegetatieloze wateren.
Voorbeelden hiervan zijn greppels, rijsporen, regenplassen en geschoonde sloten. De zomer en-
en winterlocaties bevinden zich in hoogwatervrije terreinen. Voor de overwintering gebruikt de
rugstreeppad bestaande (muizen)holletjes, graaft zich in of kruipt onder materialen zoals:
stenen, boomstammen, banden en houtstapels. Voorwaarde voor het winterhabitat is dat deze
plaatsen vorstvrij moeten zijn.

Populatieomvang
Rugstreeppadden verspreiden zich in diverse richtingen waardoor de minimale populatie
omvangen en bijbehorend oppervlakte voor de gunstige staat van instandhouding
locatiespecifiek is. Als vuistregel wordt gehanteerd dat een populatie minimaal uit 50-200
dieren bestaat en in verbinding staat met andere populaties (RVO, 2011).




                                                                                              13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre> ASBEST-BODEMONDERZOEK
 HEULENSLAG 8
 BLESKENSGRAAF, MEI 2017




 opdrachtgever                              Van de Heuvel BV
                                            Lekdijk 44
                                            2967 GB Langerak
 projectnummer                              17-2059
 versie:                                    1
 datum:                                     3 mei 2017




LINGE MILIEU BV | BODEMONDERZOEK & ADVIES | POPPELENBURGERSTRAAT 52 | 4191 zt | GELDERMALSEN | THE NETHERLANDS

T 0345 - 570 272   | F 0345 - 570 287   |       INFO@LINGEMILIEU.NL   |   WWW .LINGEMILIEU.NL     |   KVK TIEL 30233558

ING BANK 6717.49.897    |   BTW NL 8188.13.118. B01




 opgesteld door: Arjan Vlasblom                                controle / vrijgave: John Hol
                                                               Hierbij verklaar ik, John Hol, het veldwerk in Bleskensgraaf uitgevoerd te
                                                               hebben op 19 april 2017 volgens BRL SIKB 2000 en bijbehorend
                                                               protocol 2001 en 2018, onafhankelijk van opdrachtgever of eigenaar
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>1. Inleiding                                                 1
2. Vooronderzoek                                             2
    2.1     Historie en actuele situatie                     2
    2.2     Bodemopbouw                                      3
3. Opzet en invulling van het onderzoek                      4
    3.1     Onderzoekstrategie                               4
    3.2     Veldwerk onderzoek                               4
    3.3     Zintuiglijke waarnemingen, chemisch onderzoek    4
4. Analyse, toetsing en interpretatie                        5
    4.1     Analyseresultaten asbest                         5


5     Conclusie en aanbevelingen                             7
    5.1     Conclusies                                       7
    5.2     Betrouwbaarheid                                  8



Bijlagen
bijlage A: analyse-resultaten
bijlage B: monsternemingsplan
bijlage C: monsternemingsformulier
bijlage D: boorstaten
bijlage E: situatieschets, sleuven
bijlage F: kadastrale kaart en foto´s




1
asbest-bodemonderzoek Heulenslag 8 Bleskensgraaf, mei 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>1. Inleiding


   Op 19 april 2017 is in opdracht van Van den Heuvel Ontwikkeling & Beheer BV te Langerak een asbest-
   bodemonderzoek uitgevoerd op het terrein aan de Heulenslag 8 in Bleskensgraaf.



   Op het terrein staat een vrijstaande woning. Kadastrale gegevens van het perceel zijn Bleskensgraaf
   sectie D, nummer 125.
   Het erf ten oosten van de woning is verhard met puin, een zogenaamde half-verharding. Daarnaast is de
   bovengrond verder rond de woning licht puinhoudend tot een diepte van 0.5 m-mv. De half-verharding
   met de grond daar onder èn de overige puinhoudende bovengrond zijn als asbest-verdacht aangemerkt.



   Doel van het onderzoek is het vaststellen van de ernst en omvang van de verontreiniging met asbest in
   de verdachte bovengrond en de half-verharding. Er zijn voor onderzoek met een kraan zeven sleuven
   gegraven. Aanleiding voor het onderzoek is de bouw van een nieuwe woning.

   Voor de strategie van het onderzoek naar de grond is de NEN 5707 (april 2015) aangehouden, § 6.4.5,
   Verdachte boven- of ondergrond, heterogene en diffuse verontreiniging. Het puin van de half-verharding
   is onderzocht conform de NEN 5897 (Inspectie en monsterneming van asbest in Bouw- en sloopafval en
   Recyclinggranulaat, 2015).
   De hypothese van het onderzoek is als volgt tot stand gekomen :
    •   Er is bij eerder onderzoek en een terreininspectie visueel geen asbest waargenomen. Wel is de
        bovengrond van de locatie puinhoudend
    •   De half-verharding van de oprit is als asbest-vrij geleverd in 2010, onder certificaat. Mogelijk is het
        materiaal ten oosten van de woning echter vermengd geraakt met ouder steenpuin, van de
        voormalige erfverharding.
    •   Er zijn drie representatieve mengmonsters van de grond geanalyseerd op asbest conform de NEN
        5707. Van het menggranulaat van de niet onverdachte half-verharding is één mengmonster van 28
        kg geanalyseerd conform de NEN 5897.



   Linge Milieu is een onafhankelijk bureau dat als erkend bureau is aangewezen door de Inspectie I en M .
   Linge Milieu is geen eigenaar van de berm van de Heulenslag of anderszins betrokken bij het terrein in
   Bleskensgraaf via de eigen organisatie. Dit project is uitgevoerd onder certificaat volgens BRL SIKB
   2000, certificaatnummer VB-051/4. Het veldwerk is uitgevoerd conform het BRL-Protocol 2001 en 2018,
   waarvoor Linge Milieu volgens het procescertificaat veldwerk voor milieuhygiënisch onderzoek is
   gecertificeerd.

   In hoofdstuk 2 zijn de resultaten van het vooronderzoek gegeven, dat vooraf is gegaan aan het veld-
   werk. Er wordt daarbij een korte samenvatting gegeven van de huidige situatie. Hoofdstuk 3 behandelt
   de opzet en uitvoering van het onderzoek. In hoofdstuk 4 en 5 tenslotte worden de resultaten getoetst
   en zijn conclusies aan de resultaten verbonden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre> 2. Vooronderzoek

2.1   Historie en actuele situatie

      De onderzoekslocatie betreft het perceel Heulenslag 8 in Bleskensgraaf, postcode 2971 VE. Het terrein
      ligt in het buitengebied ten westen van het dorp. Kadastrale gegevens van het perceel zijn
      Bleskensgraaf sectie D, nummer 125. Een kadastrale kaart is opgenomen in bijlage F.

      Aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen bouw van een woning. De bestaande woning zal
      daarvoor worden gesloopt.

      Algemene gegevens
      Op het terrein staat een vrijstaande woning, gebouwd in 1915, omgeven door tuin. De tuin bestaat uit
      gras met wat perkjes. De woning heeft een oppervlak van 70 m². Achter de woning staan twee houten
      schuren. De indeling van de locatie is met enkele foto's te vinden in bijlage F.

      De oprit naar de Heulenslag 8 bevindt zich tussen de woningen met huisnummer 7 en 9 en is verhard
      met gebroken puin. Dit puin loopt circa 10 meter door op het terrein van de woning. Het gebroken puin is
      in 2010 geleverd door Korevaar BV, onder en met certificaat, als menggranulaat 0/40. De oude oprit,
      ook van steenpuin, is verwijderd voor de aanleg van de nieuwe oprit in 2010.
      Gezien de datum van levering wordt het puin van de oprit niet als verdacht voor asbest beschouwd.

      Het menggranulaat of puin ter hoogte van de woning wijkt wat af van het materiaal van de oprit.
      Vermoedelijk is het nieuwe menggranulaat daar in 2010 vermengd geraakt met het oudere puin van de
      voormalige oprit. Het oppervlak van deze iets afwijkende half-verharding is circa 10 bij 15 m². De laag
      heeft een dikte van 0.25 meter.
      Uit het onderzoek blijkt zich onder de half-verharding klei te bevinden. Tot circa 0.7 m-mv is de klei licht
      of matig puinhoudend. Het puin bestaat geheel uit baksteen. Van deze laag is een mengmonster
      geanalyseerd op asbest (NEN 5707).

      Tuin, puinhoudende bovengrond
      Bij eerder bodemonderzoek op de locatie van Bakker Milieuadviezen te Waalwijk is licht puin in de
      bovengrond rond de woning geconstateerd. Naar aanleiding daarvan is ook voor deze grond asbest-
      onderzoek uitgevoerd. Er zijn drie sleuven in de tuin gegraven. In twee daarvan was de bovengrond
      kleiig en licht puinhoudend, in een derde sleuf bleek de bodem tot 0.3 m-mv uit zand te bestaan. Het
      gehalte aan puin is in alle sleuven als licht gekwalificeerd. Door middel van zeven en wegen is het
      puingehalte vastgesteld op maximaal 5%.

      Ten oosten van de woning staat een schuur uit 1965 met een oppervlak van 75 m². De schuur achter de
      woning heeft een oppervlak van 60 m². Het voorste deel dateert van 1920, het aangebouwde achterste
      deel uit 1960.
      Op een klein deel van de oostelijke schuur liggen asbest-platen. Onder dakrand is daar geen dakgoot
      aanwezig. Dit betreft een stuk van circa 2.5 meter. De dakrand hangt echter boven oppervlaktewater. Er
      is daarom geen sprake van een verdachte gootlijn. Op de overige dak-delen liggen metalen platen.


      Overig bodemonderzoek
      Bakker Milieuadviezen BV te Waalwijk heeft in april 2017 verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op
      het terrein. Opdrachtgever was Van de Heuvel Ontwikkeling BV. De resultaten van het onderzoek kunnen
      als volgt worden samengevat.
          I. Er zijn in april 12 boringen en een peilbuis verdeeld over het terrein.
          II. De boven- en ondergrond was niet boven de tussenwaarde verontreinigd. In het grondwater was
             barium als enige boven de streefwaarde verhoogd.


      2
      asbest-bodemonderzoek Heulenslag 8 Bleskensgraaf, mei 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>2.2   Bodemopbouw

      Het onderzoeksterrein ligt op de tijdens het Holoceen gevormde zandgronden, die worden gerekend tot
      de Westlandformatie. Bij het veldwerk is voornamelijk klei waargenomen. In één van de zeven sleuven
      was de bovengrond zandig.




      3
      asbest-bodemonderzoek Heulenslag 8 Bleskensgraaf, mei 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre> 3. Opzet en invulling van het onderzoek


3.1   Onderzoekstrategie

      Bij het opstellen van de onderzoeksstrategie is de NEN 5707 gehanteerd (versie april 2015)
      aangehouden, § 6.4.5, diffuse en heterogene verontreiniging in boven- en ondergrond. Voor de hal-
      verharding is de NEN 5897 gehanteerd. Het aantal sleuven, de boringen en de locaties ervan zijn
      afgestemd op het doel van het onderzoek; het vaststellen van de eventuele aanwezigheid van asbest
      (vezels) in de grond en de half-verharding rond de woning aan de Heulenslag.

3.2   Veldwerk onderzoek

      Het veldwerk is uitgevoerd conform het BRL-protocol 2001 en 2018. Het veldwerk is uitgevoerd op 19
      april 2017. Voorafgaand aan het onderzoek is het terrein visueel geïnspecteerd. Er zijn zeven sleuven
      gegraven van tenminste 2.0 bij 0.6 m bij (tenminste) 0.5 m-mv. De locaties van de sleuven zijn terug te
      vinden in de tekening in bijlage E.

      Vanuit de sleuven is een boring gezet tot in de ongeroerde (onder)grond. De sleuven en de
      bemonstering van de bodem zijn uitgevoerd overeenkomstig het BRL-protocol 2001 en 2018, door John
      Hol (Geldermalsen), erkend veldwerker voor deze protocollen. Zijn certificaat-nr is VB-051/4.

      De bodem is ontgraven in lagen van circa 0.1 meter. Het vrijkomende materiaal is in een dunne laag op
      folie met een hark uitgespreid om de visuele aanwezigheid van asbest vast te stellen. Foto´s daarvan zijn
      opgenomen in bijlage E. Er zijn in het veld de volgende mengmonsters samengesteld:

      tabel 1: sleuven, samenstelling mengmonster
          mm locatie                           m-mv        mengmonster      mengmonster, analyse
          1    sleuf 1 en 3                    0.0 - 0.5   14.2 kg, grond   NEN 5707
          2    sleuf 2                         0.0 - 0.3   12.9 kg, grond   NEN 5707
          3    mm puin, half-verharding        0.0 - 0.3   28.1 kg, puin    NEN 5897
          4    mm klei onder half-verharding   0.3 - 0.6   12.0 kg, grond   NEN 5707



      Vanaf de bodem van de sleuven is een boring gezet tot in de ongeroerde bodem. De boorstaten zijn
      opgenomen in bijlage D. Voor het veldwerk zijn onder andere een kraan, spade, een hark en zeef
      gebruikt. Het veldwerk heeft uit de volgende werkzaamheden bestaan.
          •   Uitzetten van de inspectiesleuven,
          •   Voor de sleuven is gegraven : 2.0 bij 0.6 meter, tenminste 0.5 m-mv.
          •   Het materiaal uit de sleuven is uitgeharkt. Daarbij is een scheiding gemaakt tussen de fijne en
              grove fractie. Door middel van zeven en wegen is het percentage aan puin groter dan 20 mm
              vastgesteld. De resultaten zijn aangegeven in de boorstaten in bijlage C.
          •   Voor de vier mengmonsters is een puin- of bodemlaag van maximaal 0.5 meter bemonsterd en
              over een zeef geleid.
          •   Vanuit de sleuven is een boring doorgezet tot tenminste 0.5 meter in de ongeroerde bodem,
          •   In sleuf 2, ten westen van de woning, zijn twee plaatjes asbest gevonden. Deze zijn naar het lab
              gestuurd, als asbest-verzamelmonster.
          •   Op basis van het doel van het onderzoek en de visuele waarnemingen zijn vier mengmonsters
              samengesteld. Van de grond uit sleuf 2 is naar aanleiding van de asbest-vondst een separaat
              mengmonster ingezet.




      4
      asbest-bodemonderzoek Heulenslag 8 Bleskensgraaf, mei 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>3.3   Zintuiglijke waarnemingen, analyses

      Bij het veldwerk is in één van de zeven sleuven asbest waargenomen. Het gaat om twee identieke
      plaatjes, die zich op een diepte van 0.2 m-mv bevonden in sleuf 2, in de tuin ten zuidwesten van de
      woning. Het totale gewicht van de twee plaatjes is 53 gram. De plaatjes zijn naar het lab gestuurd voor
      bepaling van het type en percentage asbest.

      In bijlage C is per sleuf een boorstaat opgenomen. De visuele resultaten van het onderzoek kunnen als
      volgt worden samengevat.


      tabel 2: sleuven, omschrijving

          sleuf                      m-mv         omschrijving                 asbest op mv   visueel asbest in grond   asbest gewicht
          sleuf 1 en 3               0.0 - 0.5    klei, licht puin             neen           neen                      -
          sleuf 2                    0.0 - 0.3    zand, licht puin             neen           ja                        53 gram
          de half-verharding         0.0 - 0.25   menggranulaat                neen           neen                      -
          klei onder halverharding   0.25 - 0.7   licht-matig puin, baksteen   neen           neen                      -

          totaal                                                                                                        53 gram




      5
      asbest-bodemonderzoek Heulenslag 8 Bleskensgraaf, mei 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre> 4. Analyse, toetsing en interpretatie

4.1   Analyseresultaten

      De analysecertificaten zijn bijgevoegd in bijlage A. De locaties van de sleuven aans de Heulenslag 8 zijn
      te vinden in bijlage E. Er is bij de analyse onderscheid gemaakt in hechtgebonden en niet-hecht-
      gebonden asbest. Het laatste bestaat uit losse vezels en is de meest risicovolle. Het hechtgebonden
      asbest is plaatmateriaal, waarvan losse vezels vrijkomen als het bewerkt wordt (zagen, snijden).

      tabel 3 : Analyseresultaten en toetsing grond (mg/kg ds)
      omschrijving            m-mv      aantal deeltjes gewogen gehalte   visueel asbest     gewicht droog    asbest tot, gewogen
      monster                           < 20 mm         <20 mm, mg/kg ds >20 mm             > 20 mm, gram     mg/kg ds

      sleuf 1 en 3            0.0-0.5    0             < 0.6               neen                               <0.6 mg/kg ds
      sleuf 2                 0.0-0.3    0             < 0.6               ja                8.7 mg/kg ds      8.7 mg/kg ds

      mm puin                 0.0-0.3    0             < 1.1               neen                               <1.1 mg/kg ds
      ondergrond puinpad      0.3-0.6    0             < 1.3               neen                               <1.3 mg/kg ds
      sleuf 2, plaat type 1   0.2                      7.000 mg            12.5% chrysotiel, hecht-gebonden




      Asbest, gewogen gehalte
      Asbest mm, < 20 mm
      Analytisch is door het lab geen asbest kleiner dan 20 mm aangetoond in de vier mengmonsters van
      grond en puin. Dat geldt dus ook voor het verdachte mengmonster van sleuf 2 in de tuin ten zuidwesten
      van de woning, waarin visueel wel asbest is waargenomen.

      Asbest mm, >20 mm
      Visueel is in sleuf 2 asbestverdacht materiaal aangetroffen. Er zijn twee plaatjes gevonden, totaal 53
      gram. Het asbest blijkt uit hecht-gebonden chrysotiel te bestaan, 12.5%. Voor deze sleuf is het totale,
      gewogen asbestgehalte berekend in onderstaande tabel.



      Berekening totaal, gewogen asbest, sleuf 2
      Bij de berekening van het gewogen, totale asbestgehalte voor sleuf 2 zijn de volgende uitgangspunten
      gehanteerd:
          •   De afmetingen van de sleuf zijn 2.0 bij 0.6 meter, diepte van 0.3 meter. Het volume komt daarmee
              op 0.36 m³ of 360 liter.
          •   Voor de dichtheid van de grond is uitgegaan van 1.6 kg per liter. Een volume van 360 liter komt
              daarmee op 576 kg (nat).
          •   Het droge stofgehalte van de grond is bepaald door het lab : 80%. Een gewicht van 576 kg natte
              grond bevat daarmee 461 kg droge grond.
          •   Het totaal aan asbest in het plaatmateriaal uit de grond van sleuf 2 is door het lab bepaald op 7.0
              gram.
          •   Er is in de plaatjes alleen chrysotiel aangetroffen door het lab (10 tot 15%). De wegingsfactor
              daarvoor is 1.




      6
      asbest-bodemonderzoek Heulenslag 8 Bleskensgraaf, mei 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>    sleuf 2                                                                                        gewogen gehalte
    volume grond            360 liter natte grond        droge stof : 80%     461 kg droge grond
                            576 kg natte grond
    asbest plaat, > 26 mm   12.5% chrysotiel             vermenigv.factor 1
    7.0 gram                totaal gewogen asbest        groter dan 20 mm :   7.0 gram
                            7.000 mg gewogen asbest in   461 kg droge grond   resulteert in        8.7 mg/kg ds
    asbest < 20 mm (lab)    <0.5 mg/kg ds                                                          <0.6 mg/kg ds
    totaal gewogen asbest   kleiner + groter dan 20 mm                                             8.7 mg/kg ds




Ernst en omvang verontreiniging
De interventiewaarde voor asbest in grond is 100 mg/kg ds. Het gewogen asbest-gehalte voor sleuf2 ligt
daar ruim onder. Het gehalte van 8.7 mg/kg ds ligt ook onder de tussenwaarde van 50 mg/kg ds.
Het asbest in de grond vormt daarmee geen Geval van ernstige bodemverontreiniging. Gehaltes onder
de 50 mg/kg ds zijn geen risico voor de volksgezondheid.




7
asbest-bodemonderzoek Heulenslag 8 Bleskensgraaf, mei 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre> 5       Conclusie en aanbevelingen

         Op 19 april 2017 is in opdracht van Van de Heuvel Ontwikkeling & Beheer BV te Langerak een asbest-
         bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de Heulenslag 8 in Bleskensgraaf. Kadastrale gegevens
         van de locatie zijn Bleskensgraaf sectie D, nummer 125.

         Het erf ten oosten van de woning is verhard met puin, een zogenaamde half-verharding. Daarnaast is de
         bovengrond rond de woning licht puinhoudend tot een diepte van 0.5 m-mv. De half-verharding en de
         puinhoudende grond zijn als asbest-verdacht aangemerkt.
         Doel van het onderzoek is het vaststellen van de ernst en omvang van de verontreiniging met asbest in
         de verdachte bovengrond en de half-verharding. Aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen bouw
         van een nieuwe woning. Er zijn voor onderzoek met een kraan zeven sleuven gegraven.

5.1      Conclusies

         De bodem ter plaatse bestaat uit klei. In één van de zeven inspectiesleuven is asbest aangetroffen. Dit
         is in een sleuf in de tuin ten zuidwesten van de woning. Er zijn vier representatieve mengmonsters van
         grond en puin geanalyseerd op asbest. Voor de strategie van het onderzoek zijn de NEN 5897 en
         § 6.4.5 van de NEN 5707 aangehouden.


      A. Asbest kleiner dan 20 mm
         Analytisch is door het lab geen asbest kleiner dan 20 mm aangetoond in de drie mengmonsters van de
         verdachte grond van de locatie. Ook in het mengmonster van het puin van de half-verharding is geen
         asbest kleiner dan 20 mm geconstateerd.

      B. Asbest groter dan 20 mm
         Er is totaal 53 gram plaat-materiaal verzameld uit de sleuf (nummer 2) ten zuidwesten van de woning.
         Het asbest blijkt uit hecht-gebonden chrysotiel te bestaan. De twee plaatjes resulteren in een gewogen
         asbest-gehalte van 8.7 mg/kg ds.

      C. Conclusie asbest
         De interventiewaarde voor asbest in grond is 100 mg/kg ds. Het gewogen asbest-gehalte van 8.7 mg/kg
         ds voor sleuf 2 ligt daar ruim onder. Het asbest in de grond vormt daarmee geen Geval van ernstige
         bodemverontreiniging.
         Gehaltes onder de 50 mg/kg ds zijn geen risico voor de volksgezondheid of een belemmering voor de
         ontwikkeling van het terrein. Bevoegd gezag bij de beoordeling van onderhavig onderzoek en de uit te
         voeren graafwerk voor de ontwikkeling van de locatie is Omgevingsdienst ZHZH, namens Gemeente
         Bleskensgraaf.



5.2      Betrouwbaarheid

         Linge Milieu streeft naar een zo groot mogelijke representativiteit van het onderzoek. Het onderhavig
         onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de algemeen gebruikelijke inzichten en methoden
         en Kwalibo. De resultaten van het onderzoek zijn echter gebaseerd op een beperkt aantal boringen en
         analyses. Omdat asbest heterogeen verdeeld is in de bodem geldt dat nog meer voor asbest-
         bodemonderzoek.
         Het langs de Heulenslag uitgevoerde bodemonderzoek is een momentopname. Naarmate de periode
         tussen de uitvoering van het onderzoek en het gebruik van de resultaten langer wordt, zal meer
         voorzichtigheid betracht dienen te worden bij het gebruik van de resultaten van dit rapport.


         8
         asbest-bodemonderzoek Heulenslag 8 Bleskensgraaf, mei 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>bijlage A




analyseresultaten Heulenslag 8, mei 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>     Linge Milieu BV
     T.a.v. Arjan Vlasblom
     Poppelenburgerstraat 52
     4191 ZT GELDERMALSEN




     Analysecertificaat
     Datum: 02-May-2017




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                        2017050617/1
     Uw project/verslagnummer                        17-2059
     Uw projectnaam                                  Heulenslag 8 Bleskenegraaf
     Uw ordernummer
     Monster(s) ontvangen                            19-Apr-2017

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.




     Bewaren tot:
     Datum:                                   Naam:                                      Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                         Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                         Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525         TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                      BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   17-2059                                                         Certificaatnummer/Versie            2017050617/1
     Uw projectnaam                             Heulenslag 8 Bleskenegraaf                                      Startdatum                          19-Apr-2017
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                     02-May-2017/08:06
                                                                                                                Bijlage                             A,B,C
     Monsternemer                               John Hol                                                        Pagina                              1/1
     Monstermatrix                              Asbestverdachte grond


     Analyse                                                         Eenheid                     1                        2             3              4

     Bodemkundige analyses
                                                                                                     1)                        1)           1)             1)
     Droge stof (uitbesteed)                                         % (m/m)              80.5                        82.7           80.5         70.2

     Uitbesteed / Overig onderzoek
                                                                                                     2)                        2)                          2)
     In behandeling genomen hoeveelheid                                     kg            12.9                        14.2                        12.0
                                                                                                     2)                        2)                          2)
     Asbest fractie 0,5-1mm                                                 mg              0.0                        0.0                          0.0
                                                                                                     2)                        2)                          2)
     Asbest fractie 1-2mm                                                   mg              0.0                        0.0                          0.0
                                                                                                     2)                        2)                          2)
     Asbest fractie 2-4mm                                                   mg              0.0                        0.0                          0.0
                                                                                                     2)                        2)                          2)
     Asbest fractie 4-8mm                                                   mg              0.0                        0.0                          0.0
                                                                                                     2)                        2)                          2)
     Asbest fractie 8-16mm                                                  mg              0.0                        0.0                          0.0
                                                                                                     2)                        2)                          2)
     Asbest fractie >20mm                                                   mg              0.0                        0.0                          0.0
                                                                                                     2)                        2)                          2)
     Asbest (som)                                                           mg            <5.5                        <6.3                       <10.2
                                                                                                     2)                        2)                          2)
     Asbest in grond                                               mg/kg ds               <0.6                        <0.6                        <1.3
                                                                                                     2)                        2)                          2)
     Gemeten Asbestconcentratie                                    mg/kg ds               <0.6                        <0.6                        <1.3
                                                                                                     2)                        2)                          2)
     Gemeten concentratie Chrysotiel                               mg/kg ds               <0.6                        <0.6                        <1.3
                                                                                                     2)                        2)                          2)
     Gemeten concentratie Amfibool                                 mg/kg ds                 0.0                        0.0                          0.0
                                                                                                     2)                        2)                          2)
     Totaal asbest hechtgebonden                                   mg/kg ds                 0.0                        0.0                          0.0
                                                                                                     2)                        2)                          2)
     Totaal asbest niet hechtgebonden                              mg/kg ds                 0.0                        0.0                          0.0
                                                                                                                                            2)
     In behandeling genomen hoeveelheid                                     kg                                                       28.1
                                                                                                                                            2)
     Asbest fractie 0,5-1mm                                                 mg                                                        0.0
                                                                                                                                            2)
     Asbest fractie 1-2mm                                                   mg                                                        0.0
                                                                                                                                            2)
     Asbest fractie 2-4mm                                                   mg                                                        0.0
                                                                                                                                            2)
     Asbest fractie 4-8mm                                                   mg                                                        0.0
                                                                                                                                            2)
     Asbest fractie 8-16mm                                                  mg                                                        0.0
                                                                                                                                            2)
     Asbest fractie >20mm                                                   mg                                                        0.0
                                                                                                                                            2)
     Asbest (som)                                                           mg                                                      <23.4
                                                                                                                                            2)
     Asbest in puin                                                mg/kg ds                                                          <1.1
                                                                                                                                            2)
     Gemeten Asbestconcentratie                                    mg/kg ds                                                          <1.1
                                                                                                                                            2)
     Gemeten concentratie Chrysotiel                               mg/kg ds                                                          <1.1
                                                                                                                                            2)
     Gemeten concentratie Amfibool                                 mg/kg ds                                                           0.0
                                                                                                                                            2)
     Totaal asbest hechtgebonden                                   mg/kg ds                                                           0.0
                                                                                                                                            2)
     Totaal asbest niet hechtgebonden                              mg/kg ds                                                           0.0

Nr. Monsteromschrijving                                                                                                               Datum monstername         Monster nr.
1    sleuf 2 (0-30)                                                                                                                   19-Apr-2017                 9499665
2    sleuf 1+3 (0-50)                                                                                                                 19-Apr-2017                 9499666
3    mmPuin                                                                                                                           19-Apr-2017                 9499667
4    ondergrond puinpad                                                                                                               19-Apr-2017                9499668

                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                                  Akkoord
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS 3000 erkende verrichting                                               Pr.coörd.
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              M: MCERTS erkend                                                                 MP
                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017050617/1
                                                                                                                                                          Pagina 1/1

      Monster nr.         Boornr           Omschrijving                             Van        Tot        Barcode              Monsteromschrijving

       9499665                             sleuf 2 (0-30)                                                   0015281MG            sleuf 2 (0-30)

       9499666                             sleuf 1+3 (0-50)                                                 0015280MG            sleuf 1+3 (0-50)

       9499667                             1 puin                                                           0015282MG            mmPuin
       9499667                             2 puin                                                           0015283MG

       9499668                             ondergrond puinpad                                               0015279MG            ondergrond puinpad




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017050617/1
                                                                                                                                                          Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     Deze bepaling is uitbesteed bij L086.


     Opmerking 2)


     Deze bepaling is uitbesteed bij L086.




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                 .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017050617/1
                                                                                                                                                          Pagina 1/1

     Analyse                                               Methode         Techniek                             Methode referentie

     Droge stof (uitbesteed)                               W0004           Uitbesteed                           Uitbesteding

     Asbest Grond NEN5898 2016                             W0004           Microscopie                          Cf NEN 5898

     Asbest Puin NEN5898 2016                              W0004           Microscopie                          Cf NEN 5898



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Tabel 1 van 5

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                    : 662340
Project omschrijving                            : 2017050617-17-2059
Opdrachtgever                                   : Eurofins Analytico B.V.
Monstercode                                     : 5406264
Uw referentie                                   : sleuf 2 (0-30)

                                                            Asbestonderzoek
Initialen analist                          : M.B.
Datum geanalyseerd                         : 29-04-2017

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster                 :   12860    g
Droge massa aangeleverde monster           :   10352    g
Percentage droogrest                       :   80,5     m/m %
Type zeving                                :   nat

                   massa percentage massa percentage aantal                              massa
  zeeffractie    zeeffractie zeeffractie onderzocht onderzocht asbest                    asbest
     (mm)          (gram)     (m/m %)      (gram)    (m/m %) (deeltjes)                   (mg)
 <0,5 mm             7236,3        71,5        32,0      0,44     n.v.t.                    n.v.t.
 0,5-1 mm             851,3         8,4       166,2     19,52         0                       0,0
 1-2 mm               755,7         7,5       245,3     32,46         0                       0,0
 2-4 mm               326,6         3,2       326,6    100,00         0                       0,0
 4-8 mm               364,5         3,6       364,5    100,00         0                       0,0
 8-20 mm              276,1         2,7       276,1    100,00         0                       0,0
 >20 mm               316,4         3,1       316,4    100,00         0                       0,0
 Totaal            10126,9        100,0      1727,1                   0                       0,0

                               asbest totaal                              serpentijn asbest                               amfibool asbest
                   gehalte     ondergrens bovengrens            gehalte     ondergrens bovengrens            gehalte       ondergrens bovengrens
  zeeffractie      asbest                                       asbest                                       asbest
    (mm)           (mg/kg       (mg/kg ds)      (mg/kg ds)      (mg/kg       (mg/kg ds)      (mg/kg ds)      (mg/kg        (mg/kg ds)   (mg/kg ds)
                     ds)                                          ds)                                          ds)
 <0,5 mm
 0,5-1 mm                0,0             0,0             0,2          0,0             0,0             0,2           0,0           0,0             0,0
 1-2 mm                  0,0             0,0             0,4          0,0             0,0             0,4           0,0           0,0             0,0
 2-4 mm                  0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0           0,0             0,0
 4-8 mm                  0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0           0,0             0,0
 8-20 mm                 0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0           0,0             0,0
 >20 mm                  0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0           0,0             0,0
 Totaal                 <0,6             0,0             0,5         <0,6             0,0             0,5           0,0           0,0             0,0

Aangetroffen type asbest                   : Geen
Bijzonderheden waargenomen                 : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

      gebondenheid           serpentijn asbest       amfibool asbest        totaal afgerond
          hecht                    0,0                     0,0                     0,0
        niet hecht                 0,0                     0,0                     0,0
     totaal afgerond               0,0                     0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,6 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: TUSF-OQSH-QGNB-ZXTL                                                                                     Ref.: 662340_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Tabel 2 van 5

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                    : 662340
Project omschrijving                            : 2017050617-17-2059
Opdrachtgever                                   : Eurofins Analytico B.V.
Monstercode                                     : 5406265
Uw referentie                                   : sleuf 1+3 (0-50)

                                                            Asbestonderzoek
Initialen analist                          : A.M.
Datum geanalyseerd                         : 01-05-2017

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster                 :   14200    g
Droge massa aangeleverde monster           :   11743    g
Percentage droogrest                       :   82,7     m/m %
Type zeving                                :   nat

                   massa percentage massa percentage aantal                              massa
  zeeffractie    zeeffractie zeeffractie onderzocht onderzocht asbest                    asbest
     (mm)          (gram)     (m/m %)      (gram)    (m/m %) (deeltjes)                   (mg)
 <0,5 mm             8234,9        71,5        33,3      0,40     n.v.t.                    n.v.t.
 0,5-1 mm            1562,5        13,6       450,7     28,84         0                       0,0
 1-2 mm               476,5         4,1       124,5     26,13         0                       0,0
 2-4 mm               333,9         2,9       333,9    100,00         0                       0,0
 4-8 mm               471,5         4,1       471,5    100,00         0                       0,0
 8-20 mm              421,6         3,7       421,6    100,00         0                       0,0
 >20 mm                10,9         0,1        10,9    100,00         0                       0,0
 Totaal            11511,8        100,0      1846,4                   0                       0,0

                               asbest totaal                              serpentijn asbest                               amfibool asbest
                   gehalte     ondergrens bovengrens            gehalte     ondergrens bovengrens            gehalte       ondergrens bovengrens
  zeeffractie      asbest                                       asbest                                       asbest
    (mm)           (mg/kg       (mg/kg ds)      (mg/kg ds)      (mg/kg       (mg/kg ds)      (mg/kg ds)      (mg/kg        (mg/kg ds)   (mg/kg ds)
                     ds)                                          ds)                                          ds)
 <0,5 mm
 0,5-1 mm                0,0             0,0             0,1          0,0             0,0             0,1           0,0           0,0             0,0
 1-2 mm                  0,0             0,0             0,5          0,0             0,0             0,5           0,0           0,0             0,0
 2-4 mm                  0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0           0,0             0,0
 4-8 mm                  0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0           0,0             0,0
 8-20 mm                 0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0           0,0             0,0
 >20 mm                  0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0           0,0             0,0
 Totaal                 <0,6             0,0             0,5         <0,6             0,0             0,5           0,0           0,0             0,0

Aangetroffen type asbest                   : Geen
Bijzonderheden waargenomen                 : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

      gebondenheid           serpentijn asbest       amfibool asbest        totaal afgerond
          hecht                    0,0                     0,0                     0,0
        niet hecht                 0,0                     0,0                     0,0
     totaal afgerond               0,0                     0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,6 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: TUSF-OQSH-QGNB-ZXTL                                                                                     Ref.: 662340_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Tabel 3 van 5

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                    : 662340
Project omschrijving                            : 2017050617-17-2059
Opdrachtgever                                   : Eurofins Analytico B.V.
Monstercode                                     : 5406267
Uw referentie                                   : ondergrond puinpad

                                                            Asbestonderzoek
Initialen analist                          : G.P.
Datum geanalyseerd                         : 28-04-2017

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster                 :   12030    g
Droge massa aangeleverde monster           :   8445     g
Percentage droogrest                       :   70,2     m/m %
Type zeving                                :   nat

                   massa percentage massa percentage aantal                              massa
  zeeffractie    zeeffractie zeeffractie onderzocht onderzocht asbest                    asbest
     (mm)          (gram)     (m/m %)      (gram)    (m/m %) (deeltjes)                   (mg)
 <0,5 mm             7118,8        86,0        20,2      0,28     n.v.t.                    n.v.t.
 0,5-1 mm             134,8         1,6        10,6      7,86         0                       0,0
 1-2 mm                81,3         1,0        20,1     24,72         0                       0,0
 2-4 mm               173,1         2,1       173,1    100,00         0                       0,0
 4-8 mm               575,2         6,9       575,2    100,00         0                       0,0
 8-20 mm              193,4         2,3       193,4    100,00         0                       0,0
 >20 mm                 0,0         0,0         0,0    100,00         0                       0,0
 Totaal              8276,6       100,0       992,6                   0                       0,0

                               asbest totaal                              serpentijn asbest                               amfibool asbest
                   gehalte     ondergrens bovengrens            gehalte     ondergrens bovengrens            gehalte       ondergrens bovengrens
  zeeffractie      asbest                                       asbest                                       asbest
    (mm)           (mg/kg       (mg/kg ds)      (mg/kg ds)      (mg/kg       (mg/kg ds)      (mg/kg ds)      (mg/kg        (mg/kg ds)   (mg/kg ds)
                     ds)                                          ds)                                          ds)
 <0,5 mm
 0,5-1 mm                0,0             0,0             0,5          0,0             0,0             0,5           0,0           0,0             0,0
 1-2 mm                  0,0             0,0             0,7          0,0             0,0             0,7           0,0           0,0             0,0
 2-4 mm                  0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0           0,0             0,0
 4-8 mm                  0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0           0,0             0,0
 8-20 mm                 0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0           0,0             0,0
 >20 mm                  0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0           0,0             0,0
 Totaal                 <1,3             0,0             1,2         <1,3             0,0             1,2           0,0           0,0             0,0

Aangetroffen type asbest                   : Geen
Bijzonderheden waargenomen                 : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

      gebondenheid           serpentijn asbest       amfibool asbest        totaal afgerond
          hecht                    0,0                     0,0                     0,0
        niet hecht                 0,0                     0,0                     0,0
     totaal afgerond               0,0                     0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <1,3 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: TUSF-OQSH-QGNB-ZXTL                                                                                     Ref.: 662340_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Tabel 4 van 5

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                    : 662340
Project omschrijving                            : 2017050617-17-2059
Opdrachtgever                                   : Eurofins Analytico B.V.
Monstercode                                     : 5406266
Uw referentie                                   : mmPuin

                                                            Asbestonderzoek
Initialen analist                          : M.B.
Datum geanalyseerd                         : 02-05-2017

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (Q).

Massa aangeleverde monster                 :   28070    g
Droge massa aangeleverde monster           :   22596    g
Percentage droogrest                       :   80,5     m/m %
Type zeving                                :   nat

                   massa percentage massa percentage aantal                              massa
  zeeffractie    zeeffractie zeeffractie onderzocht onderzocht asbest                    asbest
     (mm)          (gram)     (m/m %)      (gram)    (m/m %) (deeltjes)                   (mg)
 <0,5 mm           10377,9         46,5        22,2      0,21     n.v.t.                    n.v.t.
 0,5-1 mm            2312,2        10,4       124,3      5,38         0                       0,0
 1-2 mm              1606,4         7,2       322,8     20,09         0                       0,0
 2-4 mm              1806,7         8,1       908,4     50,28         0                       0,0
 4-8 mm              2514,3        11,3      2514,3    100,00         0                       0,0
 8-20 mm             3253,8        14,6      3253,8    100,00         0                       0,0
 >20 mm               459,4         2,1       459,4    100,00         0                       0,0
 Totaal            22330,7        100,0      7605,2                   0                       0,0

                               asbest totaal                              serpentijn asbest                               amfibool asbest
                   gehalte     ondergrens bovengrens            gehalte     ondergrens bovengrens            gehalte       ondergrens bovengrens
  zeeffractie      asbest                                       asbest                                       asbest
    (mm)           (mg/kg       (mg/kg ds)      (mg/kg ds)      (mg/kg       (mg/kg ds)      (mg/kg ds)      (mg/kg        (mg/kg ds)   (mg/kg ds)
                     ds)                                          ds)                                          ds)
 <0,5 mm
 0,5-1 mm                0,0             0,0             0,3          0,0             0,0             0,3           0,0           0,0             0,0
 1-2 mm                  0,0             0,0             0,3          0,0             0,0             0,3           0,0           0,0             0,0
 2-4 mm                  0,0             0,0             0,4          0,0             0,0             0,4           0,0           0,0             0,0
 4-8 mm                  0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0           0,0             0,0
 8-20 mm                 0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0           0,0             0,0
 >20 mm                  0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0           0,0             0,0
 Totaal                 <1,1             0,0             1,0         <1,1             0,0             1,0           0,0           0,0             0,0

Aangetroffen type asbest                   : Geen
Bijzonderheden waargenomen                 : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

      gebondenheid           serpentijn asbest       amfibool asbest        totaal afgerond
          hecht                    0,0                     0,0                     0,0
        niet hecht                 0,0                     0,0                     0,0
     totaal afgerond               0,0                     0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <1,1 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: TUSF-OQSH-QGNB-ZXTL                                                                                     Ref.: 662340_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                          Tabel 5 van 5

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                    : 662340
Project omschrijving                            : 2017050617-17-2059
Opdrachtgever                                   : Eurofins Analytico B.V.


                                               Opmerkingen m.b.t. analyses


Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.


Opmerking bij project:                - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
                                        de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
                                        analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
                                        Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
                                        staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
                                        nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
                                        verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
                                        tijdens de monsterneming.

Uw referentie                         :     ondergrond puinpad
Monstercode                           :     5406267

Opmerking bij het monster:            -     De aangeboden monsterhoeveelheid voldoet niet aan de eis conform NEN 5898.

Uw referentie                         :     mmPuin
Monstercode                           :     5406266

Opmerking bij het monster:            -     De aangeboden monsterhoeveelheid voldoet niet aan de eis conform NEN 5898.




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: TUSF-OQSH-QGNB-ZXTL                                                                                     Ref.: 662340_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Bijlage 1 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                    : 662340
Project omschrijving                            : 2017050617-17-2059
Opdrachtgever                                   : Eurofins Analytico B.V.


                                                           Barcodeschema's


Monstercode Uw referentie                                                                    monster                     diepte            barcode

5406264           sleuf 2 (0-30)                                                             sleuf 2 (0-30)                                0015281MG

5406265           sleuf 1+3 (0-50)                                                           sleuf 1+3 (0-50)                              0015280MG

5406267           ondergrond puinpad                                                         ondergrond puinpad                            0015279MG

5406266           mmPuin                                                                     mmPuin!                                       0015282MG
                                                                                             mmPuin!                                       0015283MG




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: TUSF-OQSH-QGNB-ZXTL                                                                                      Ref.: 662340_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Bijlage 2 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                    : 662340
Project omschrijving                            : 2017050617-17-2059
Opdrachtgever                                   : Eurofins Analytico B.V.


                                      Analysemethoden in Grond (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek                                      : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898




                                                   Analysemethoden in Puin
In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze
analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins
Omegam BV.

Asbestonderzoek                                      : Conform NEN 5898




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: TUSF-OQSH-QGNB-ZXTL                                                                                     Ref.: 662340_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>     Linge Milieu BV
     T.a.v. Arjan Vlasblom
     Poppelenburgerstraat 52
     4191 ZT GELDERMALSEN




     Analysecertificaat
     Datum: 26-Apr-2017




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                        2017050610/1
     Uw project/verslagnummer                        17-2059
     Uw projectnaam                                  Heulenslag 8 Bleskenegraaf
     Uw ordernummer
     Monster(s) ontvangen                            19-Apr-2017

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.




     Bewaren tot:
     Datum:                                   Naam:                                      Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                         Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                         Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525         TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                      BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   17-2059                                                         Certificaatnummer/Versie           2017050610/1
     Uw projectnaam                             Heulenslag 8 Bleskenegraaf                                      Startdatum                         19-Apr-2017
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                    26-Apr-2017/12:21
                                                                                                                Bijlage                            A,B,C
     Monsternemer                               John Hol                                                        Pagina                             1/1
     Monstermatrix                              Asbestverdachte grond


     Analyse                                                         Eenheid                     1

     Bodemkundige analyses
                                                                                                     1)
     Droge stof (uitbesteed)                                         % (m/m)              83.4

     Uitbesteed / Overig onderzoek
                                                                                                     2)
     Aantal stuks                                                                               2
                                                                                                     2)
     Gewicht                                                                  g           43.7
                                                                                                     2)
     Amfibool                                                               mg        1500.0
                                                                                                     2)
     Asbest (wit, chrysotiel)                                               mg           5500




Nr. Monsteromschrijving                                                                                                          Datum monstername           Monster nr.
1    plaat sleuf 3                                                                                                               19-Apr-2017                   9499638




                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                               Akkoord
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS 3000 erkende verrichting                                            Pr.coörd.
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              M: MCERTS erkend                                                              MP
                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017050610/1
                                                                                                                                                          Pagina 1/1

      Monster nr.         Boornr           Omschrijving                             Van        Tot        Barcode              Monsteromschrijving

       9499638                             plaat sleuf 3                                                    0016163AK            plaat sleuf 3




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017050610/1
                                                                                                                                                          Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     Deze bepaling is uitbesteed bij L086.


     Opmerking 2)


     Deze bepaling is uitbesteed bij L086.




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                 .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017050610/1
                                                                                                                                                          Pagina 1/1

     Analyse                                               Methode         Techniek                             Methode referentie

     Droge stof (uitbesteed)                               W0004           Uitbesteed                           Uitbesteding

     Asbest Verz. NEN5898 2016                             W0004           Microscopie                          Cf NEN 5898



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Tabel 1 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                    : 662298
Project omschrijving                            : 2017050610-17-2059
Opdrachtgever                                   : Eurofins Analytico B.V.

Monstercode                                     : 5406170
Uw referentie                                   : plaat sleuf 3

                                                    Asbest verzamelmonster
Initialen analist                          : B.H.
Datum geanalyseerd                         : 19-04-2017

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898.

Massa aangeleverde monster       : 52,4                g
Droge massa aangeleverde monster : 43,7                g
Percentage droogrest             : 83,40               m/m %

                          massa                          percentage             percentage                                 serpentijn   amfibool
      type              onderzocht                        serpentijn              amfibool               aantal             massa        massa
   onderzocht            materiaal gebonden-                asbest                 asbest            geanalyseerde          asbest       asbest
    materiaal             (gram)      heid                 (m/m %)                (m/m %)               deeltjes             (mg)         (mg)
 cement, golfplaat         43,7      hecht             chrysotiel 10-15        crocidoliet 2-5             2                5462,5       1529,5
     Totaal                43,7                                                                            2                5462,5       1529,5

Aangetroffen type asbest                   : Serpentijn en Amfibool
Bijzonderheden waargenomen                 : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

      gebondenheid           serpentijn asbest       amfibool asbest        totaal afgerond
          hecht                   5500                    1500                   7000
        niet hecht                 0,0                     0,0                     0,0
     totaal afgerond              5500                    1500

Totaal massa asbest: 7000 mg




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: CCJB-LTXT-ZQYA-SGJN                                                                                     Ref.: 662298_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                          Tabel 2 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                    : 662298
Project omschrijving                            : 2017050610-17-2059
Opdrachtgever                                   : Eurofins Analytico B.V.


                                               Opmerkingen m.b.t. analyses


Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.


Opmerking bij project:                - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
                                        de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
                                        analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
                                        Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
                                        staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
                                        nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
                                        verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
                                        tijdens de monsterneming.




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: CCJB-LTXT-ZQYA-SGJN                                                                                     Ref.: 662298_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                          Bijlage 1 van 1

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                    : 662298
Project omschrijving                            : 2017050610-17-2059
Opdrachtgever                                   : Eurofins Analytico B.V.


                                                           Barcodeschema's


Monstercode Uw referentie                                                                    monster                     diepte            barcode

5406170           plaat sleuf 3                                                              plaat sleuf 3                                 0016163AK




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: CCJB-LTXT-ZQYA-SGJN                                                                                      Ref.: 662298_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>bijlage B




monsternameplan en -formulier Heulenslag 8
17-2059, mei 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 97 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 97 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 98 ======================================================================

<pre>bijlage D




boorstaten Bleskensgraaf, mei 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 98 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 99 ======================================================================

<pre>Betekenis van afkortingen

         G/g        : grind/grindig        W/w        : Waterkolom           Blinde buis     :

         Z/z        : zand/zandig

         L/s        : leem/siltig                                            Filter          :

         K/k        : klei/kleiig

         V/h        : veen/humeus                                            Grondwaterst. :

         m          : mineraal arm

                      Overig

                                                      Ongeroerd      :       Geroerd         :
                                                      monster                monster
Mate van verontreiniging
           : lichte geur                   : licht kooldeeltjes          : licht plantenresten
           : matige geur                   : matig kooldeeltjes          : matig plantenresten
           : sterke geur                   : sterk kooldeeltjes          : sterk plantenresten
           : uiterste geur                 : uiterst kooldeeltjes        : uiterst plantenresten


           : lichte olie-water reactie     : licht puin
           : matige olie-water reactie     : matig puin
           : sterke olie-water reactie     : sterk puin
           : uiterste olie-water reactie   : uiterst puin
</pre>

====================================================================== Einde pagina 99 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 100 ======================================================================

<pre>Projectcode      Projectnaam                   Boornummer             Locatie                  Datum                             Projectcode      Projectnaam                   Boornummer            Locatie                  Datum
17-2059          Heulenslag 8 Bleskenegraaf    sleuf 1                gras                     19-4-2017                         17-2059          Heulenslag 8 Bleskenegraaf    sleuf 2               gras                     19-4-2017

Beschrijver      Boorfirma                     Boormethode            Maaiveldtype             Globale grondwaterstand           Beschrijver      Boorfirma                     Boormethode           Maaiveldtype             Globale grondwaterstand
John Hol         linge milieu bv               kraan                  gras                     70 cm-mv                          John Hol         linge milieu bv               kraan                 gras                     70 cm-mv


Boorprofiel getekend volgens NEN 5104                                                                                            Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

                 Bodem-       Bodem-                                                                                                              Bodem-       Bodem-
                 monster      onderzoek                                                                                                           monster      onderzoek



 0m                                                                                                                               0m
                                                 0-50; Klei, matig siltig, matig zandig; puin (licht); Kleur: donkergrijsbruin                                                   0-30; Matig fijn zand, matig siltig, sterk kleiig; 2 stukjes asbest golfplaat,
                                                                                                                                                       2-01                      puin (licht); Kleur: donkerbruin

                                                                                                                                                                               30-50; Klei, licht siltig, matig humeus, licht zandig; Kleur: donkerbruin

                                              50-70; Matig grof zand, licht siltig; Kleur: lichtgrijsbruin                                                                     50-80; Matig fijn zand, matig siltig; Slibhoudend; Kleur: donkergrijs

                                              70-120; Klei, licht siltig, licht humeus; Kleur: donkergrijsbruin
                                                                                                                                                                               80-130; Klei, matig siltig, matig humeus; Kleur: donkergrijsbruin
 1m                                                                                                                               1m




 2m                                                                                                                               2m




 3m                                                                                                                               3m




 4m                                                                                                                               4m




 5m                                                                                                                               5m




Projectcode      Projectnaam                   Boornummer             Locatie                  Datum                             Projectcode      Projectnaam                   Boornummer            Locatie                  Datum
17-2059          Heulenslag 8 Bleskenegraaf    sleuf 3                voorzijde                19-4-2017                         17-2059          Heulenslag 8 Bleskenegraaf    sleuf 4               puin                     19-4-2017

Beschrijver      Boorfirma                     Boormethode            Maaiveldtype             Globale grondwaterstand           Beschrijver      Boorfirma                     Boormethode           Maaiveldtype             Globale grondwaterstand
John Hol         linge milieu bv               kraan                  gras                     70 cm-mv                          John Hol         linge milieu bv               kraan                 puin                     70 cm-mv


Boorprofiel getekend volgens NEN 5104                                                                                            Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

                 Bodem-       Bodem-                                                                                                              Bodem-       Bodem-
                 monster      onderzoek                                                                                                           monster      onderzoek



 0m                                                                                                                               0m
                                                 0-40; Klei, matig siltig, matig humeus, sterk zandig; Grof puin, geen                                                         0-25; Puinverharding
                                                 asbest, puin (licht); Kleur: donkergrijsbruin
                      3-01
                                                                                                                                                                               25-75; Klei, matig siltig, matig humeus; Kleur: donkergrijsbruin
                                              40-90; Klei, licht siltig; Kleur: grijsbruin




 1m                                                                                                                               1m




 2m                                                                                                                               2m




 3m                                                                                                                               3m




 4m                                                                                                                               4m




 5m                                                                                                                               5m
</pre>

====================================================================== Einde pagina 100 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 101 ======================================================================

<pre>Projectcode      Projectnaam                   Boornummer            Locatie                 Datum                           Projectcode      Projectnaam                   Boornummer            Locatie                   Datum
17-2059          Heulenslag 8 Bleskenegraaf    sleuf 5               puin                    19-4-2017                       17-2059          Heulenslag 8 Bleskenegraaf    sleuf 6               puin                      19-4-2017

Beschrijver      Boorfirma                     Boormethode           Maaiveldtype            Globale grondwaterstand         Beschrijver      Boorfirma                     Boormethode           Maaiveldtype              Globale grondwaterstand
John Hol         linge milieu bv               kraan                 puin                    70 cm-mv                        John Hol         linge milieu bv               kraan                 puin                      70 cm-mv


Boorprofiel getekend volgens NEN 5104                                                                                        Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

                 Bodem-       Bodem-                                                                                                          Bodem-       Bodem-
                 monster      onderzoek                                                                                                       monster      onderzoek



 0m                                                                                                                           0m
                                              0-25; Puinverharding                                                                                                         0-25; Puinverharding

                                                25-65; Klei, matig siltig, matig humeus; Grof baksteen puin, puin (matig);                                                   25-75; Klei, matig siltig, matig humeus; puin (licht); Kleur: donkergrijs
                                                Kleur: donkergrijsbruin


                                              65-115; Klei, matig siltig, matig humeus; Kleur: donkerbruin
                                                                                                                                                                           75-125; Klei, matig siltig, matig humeus; Kleur: donkerbruin

 1m                                                                                                                           1m

                                              115-140; Klei, licht siltig, sterk humeus; Kleur: donkerbruin




 2m                                                                                                                           2m




 3m                                                                                                                           3m




 4m                                                                                                                           4m




 5m                                                                                                                           5m




Projectcode      Projectnaam                   Boornummer            Locatie                 Datum                           Projectcode      Projectnaam                   Boornummer            Locatie                   Datum
17-2059          Heulenslag 8 Bleskenegraaf    sleuf 7               puin                    19-4-2017                       17-2059          Heulenslag 8 Bleskenegraaf    sleuf 1-3             gras                      19-4-2017

Beschrijver      Boorfirma                     Boormethode           Maaiveldtype            Globale grondwaterstand         Beschrijver      Boorfirma                     Boormethode           Maaiveldtype              Globale grondwaterstand
John Hol         linge milieu bv               kraan                 puin                    70 cm-mv                        John Hol         linge milieu bv               kraan                 gras                      70 cm-mv


Boorprofiel getekend volgens NEN 5104                                                                                        Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

                 Bodem-       Bodem-                                                                                                          Bodem-       Bodem-
                 monster      onderzoek                                                                                                       monster      onderzoek



 0m                                                                                                                           0m
                                              0-25; Puinverharding                                                                                                           0-50; Matig fijn zand, matig siltig, matig kleiig; puin (licht); Kleur:
                                                                                                                                                                             donkergrijsbruin
                                                                                                                                                   sleuf
                                                25-75; Klei, matig siltig, matig humeus; Grof baksteen puin, puin (matig);
                                                                                                                                                   1+3
                                                Kleur: donkergrijsbruin
                                                                                                                                                                           50-70; Matig grof zand, licht siltig; Kleur: lichtgrijsbruin

                                                                                                                                                                           70-120; Klei, licht siltig, licht humeus; Kleur: donkergrijsbruin

 1m                                                                                                                           1m




 2m                                                                                                                           2m




 3m                                                                                                                           3m




 4m                                                                                                                           4m




 5m                                                                                                                           5m
</pre>

====================================================================== Einde pagina 101 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 102 ======================================================================

<pre>Projectcode      Projectnaam                   Boornummer            Locatie              Datum
17-2059          Heulenslag 8 Bleskenegraaf    mmpuin                puin                 19-4-2017

Beschrijver      Boorfirma                     Boormethode           Maaiveldtype         Globale grondwaterstand
John Hol         linge milieu bv               kraan                 puin                 70 cm-mv


Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

                 Bodem-       Bodem-
                 monster      onderzoek



 0m
                                              0-25; Puinverharding
                      8-01
                                                25-75; Klei, matig siltig, matig humeus; Grof baksteen puin, puin (matig);
                                                Kleur: donkergrijsbruin
                      8-02




 1m




 2m




 3m




 4m




 5m
</pre>

====================================================================== Einde pagina 102 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 103 ======================================================================

<pre>bijlage E




situatieschets Heulenslag 8, mei 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 103 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 104 ======================================================================

<pre>                                          Linge Milieu | poppelenburgerstraat 52 | 4191 zt | geldermalsen
                                          info@lingemilieu.nl | tel 0345 - 570 272
                                          www.lingemilieu.nl | KVK TIEL 30233558
                          opdrachtgever:                        schaal:          1 : 250
                           Van de Heuvel BV                     formaat:         A4
                           Langerak
                                                                project:         asbest-bodemonderzoek
2   boring met nummer     omschrijving:                         tekeningnummer: T01
                           Heulenslag 8                         projectnummer:   17-2059
3   asbest-inspectiegat    Bleskensgraaf
                                                                datum :           19 april 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 104 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 105 ======================================================================

<pre>bijlage F




kadastrale kaart Bleskensgraaf
foto's
historische gegevens
</pre>

====================================================================== Einde pagina 105 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 106 ======================================================================

<pre>Uittreksel Kadastrale Kaart                                                                                                                      Uw referentie: 17-2059




                                                                               124




                 333




                                                                                                541




                                                                       8



                                                                                     125




                                                   332




                                                             0m   5m                           25 m


             Deze kaart is noordgericht                                    Schaal 1:500
   12345     Perceelnummer
        25 Huisnummer
             Vastgestelde kadastrale grens                                 Kadastrale gemeente                 BLESKENSGRAAF
             Voorlopige kadastrale grens                                   Sectie                              D
             Administratieve kadastrale grens                              Perceel                             125
             Bebouwing
             Overige topografie                                            Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
 Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 18 april 2017                 De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
 De bewaarder van het kadaster en de openbare registers                    eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 106 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 107 ======================================================================

<pre>luchtfoto sept 2016




         mei 2016




         mei 2013




              2005
</pre>

====================================================================== Einde pagina 107 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 108 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 108 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 109 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 109 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 110 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 110 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 111 ======================================================================

<pre>Bezoekadres De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel
  Postadres Postbus 599, 4000 AN Tiel
            T (0344) 64 90 90 F (0344) 64 90 99
            E info@wsrl.nl    i www.waterschaprivierenland.nl
       Bank IBAN NL93 NWAB 0636 7572 69
            BIC NWABNL2G                                                               Waterschap
                                                                                             R iviereniand
                                                                 05 SEPTEMBER 2017
             Gemeente Molenwaard                                                            !-,
             T.a.v. de heer M. Antens                                                       O
                                                                                            O
             Postbus S
             2970 AA BLESKENSGRAAF                              uem~ei~te ~íic~ienwaar~


                                                                              VtKLUPdU~.~v ~~ i   ~F~ 2017

             Datum:                  Uw kenmerk:                  Ons kenmerk:              Behandeld door:
             31augustus 2017         --                           2017045976/2017052942     meur. I. Wissingh

             Onderwerp:                                                                     Doorkiesnummer / e-maíl:
             Wateradvies voorontwerp bestemmingsplan Heulenslag 8 te Bleskensgraaf.         (0344) 64 91 96
                                                                                            i.wissingh@wsrl.nl



             Geachte heer Antens,


             Uw toegezonden voorontwerp bestemmingsplan Heulenslag 8 te Bleskensgraaf geeft aanleiding tot het
             maken van opmerkingen. Deze reactie is aan te merken als wateradvies in het kader vin de
             watertoetsprocedure.

             Doorlopen proces
             De digitale watertoets is op 12 maart 2017 voor dit plan uitgevoerd. Tevens heeft er overleg
             plaatsgevonden met de afdeling Vergunningen van het waterschap.

             Ruïmtelijke consequenties
             De burgerwoning verkeert in een slechte staat van onderhoud en voldoet niet meer aan de huidige
             woonwensen. Op het noordelijk deel van het plangebied rust nog een bedrijfsbestemming, waarop
             twee voormalige bedrijfsschuren zijn gelegen welke tevens in een slechte staat van onderhoud
             verkeren. De huidige eigenaar is voornemens de vrijstaande woning met bijbehorend bijgebouw en de
             achterliggende voormalige bedrijfsbebouwing te saneren en in ruil daarvoor een nieuwe vrijstaande
             woning met een bijgebouw te realiseren.

             Wij hebben enkele opmerkingen en aandachtspunten die betrekking hebben op de Verbeelding, Regels
             en Toelichting van het bestemmingsplan.

             Verbeelding
                 ~ Compensatie/waterberging.
                         o Het plan resulteert in een afname van verhard oppervlak waardoor er voor dit punt
                           niet gecompenseerd hoeft te worden in open water.
                         o Tevens bevat het plan een gedeeltelijke demping van een C-water. Deze afname van
                           waterberging moet worden gecompenseerd binnen hetzelfde peilgebied als waarde
                           demping heeft plaatsgevonden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 111 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 112 ======================================================================

<pre>W a t er s c h a p R ivier enIa nd

Ons kenmerk 2017045976/2017052942
Pagina 2 Van 7




              o  Tot slot vindt er een afname van de waterberging in de boezem van de Nederwaard
                  plaats door het plaatsen van een vervangende waterkering /damwand. Ook deze
                 afname van waterberging dientte worden gecompenseerd in hetzelfde peilgebied als
                  waarde afname heeft plaatsgevonden.
         U dient dus op twee plaatsen te compenseren. Deze compensatie dient te worden bestemd als
         Water of de functie Water mogelijk maakt in het bestemmingsplan. Dit blijkt niet uit de
         verbeelding. Wij adviseren u om de verbeelding op deze punten aan te passen.
   •     Aanpassing van de verbeelding ten aanzien van de waterkering als gevolg van de nieuwe
         vervangende waterkering. De zone gemeten tot 4 meter uit de nieuwe damwand (rondom), die
         als vervangende waterkering gaat fungeren, dient te worden bestemd met de
         dubbelbestemming Waterstaat-Waterkering (zie bijlage 1behorende bij deze brief). De restvan
         het plangebied dient te worden bestemd als Vrijwaringszone-dijk 1.

Regels
   • De regel Water voldoet niet aan de modelregel. Wij verzoeken u om de modelregel te
       hanteren. Deze regel treft u aan in bijlage 2 behorende bij deze brief.
   • De boezem van de Nederwaard dient als Waterstaat-Waterberging te worden bestemd. Als
       gevolg van de demping dient elders binnen de boezem de afname van waterberging te worden
       gecompenseerd. Dit water dient te worden bestemd als Waterstaat-Waterberging. Deze
       bestemming ontbreekt in de regels. Wij verzoeken u om deze regel alsnog toe te voegen. Deze
       regel treft u aan in bijlage 2 behorende bij deze brief.
   • De regel Waterstaat-Waterkeringen als 'Vrijwaringszone—dijk 1 voldoet niet aan de
       modelregels. Wij verzoeken u om de modelregels te hanteren. Deze regels treft u aan in bijlage
       2.
   • Het is niet noadzakelijk om beschermingszones van A-wateren op te nemen in de algemene
       regels, zoals is gebeurd in artikel 9.1.2.

Toelichting/waterparagraaf
Wij adviseren u om de toelichting aan te passen ten aanzien van:
    • De verbeelding en de regels zoals bovenstaand genoemd.
    • Compensatie/waterberging.
            o Het plan resulteert in een afname van verhard oppervlak waardoor ervoor dit punt
                 niet gecompenseerd hoeft te worden in open water.
            o Tevens bevat het plan een gedeeltelijke demping van een C-water. Deze afname van
                 waterberging moet worden gecompenseerd binnen hetzelfde peilgebied als waarde
                 demping heeft plaatsgevonden.
            o Tot slot vindt er een afname van de waterberging in de boezem van de Nederwaard
                 plaats door het plaatsen van een vervangende waterkering /damwand. Ook deze
                 afname van waterberging dient te worden gecompenseerd in het hetzelfde peilgebied
                 als waarde afname heeft plaatsgevonden.
        U dient dus op twee plaatsen te compenseren. Dit blijkt onvoldoende uit paragraaf 4.1 van de
        toelichting. Wij adviseren u om deze paragraaf hierop aan te passen.
    • Het woordje 'oude' of 'huidige' toe te voegen teneinde de helderheid te vergroten. Het puur
        (profiel van vrije ruimte) zoals is beschreven in paragraaf 4.1 is namelijk het oude' of `huidige'
        puur. Als gevolg van de uitvoering van dit plan komt er een nieuw puur.
    • Het correct beschrijven van de bestemmingen in paragraaf 5.3. Wij adviseren u om de
        bestemmingingen overeen te laten komen met de verbeeldingen de regels.


bVij verzoeken u vriendelijk bij verdere correspondentie ons kenmerk te versnelden, zodat wij uw brief sneller kunnen
beantwoorden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 112 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 113 ======================================================================

<pre>W a t e r s c h a p R i v i e r e n I a n d

Ons kenmerk 2017045976/2017052942
Pagina 3 van 7




     •         B-min wateren. In paragraaf 7.1 wordt nog gesproken over B-min wateren. Deze zijn niet
               aanwezig in het betreffende plangebied. Volgens de meest recente leggerstatus betreffen dit C-
               wateren. Wij adviseren u om deze paragraaf hierop aan te passen.
     •         Eenduidige weergaven van de nieuwe woning. De nieuwe woning wordt op verschillende
               manieren weergegeven, zie afbeeldingen 14, 27 en 33. Tevens laten de afbeeldingen 14 en 27
               wel de nieuwe woning zien, maar ook nog het puur voor de grondkade ('oude' of `huidige'
               puur). Wij adviseren u om ook een dwarsprofiel op te nemen met de nieuwe woning en de
               damwand als vervangende waterkering, inclusief het nieuwe puur. Tevens adviseren wij u om
               een éénduidig plaatje / tekening te hanteren van de woning in de gehele toelichting inclusief
               bijlagen.

Tot slot attenderen wij u erop dat in de bijlagen van de toelichting een schetsplan zit dat mogelijk
tegenstrijdigheden bevat met onze Keur- en Beleidsregels. Denk hierbij aan onder andere bomen,
(oeververdediging met) natuurvriendelijke oever en terras. Deze punten dienen verder uitgewerkt te
worden met de afdeling Vergunningen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de heer A. Krikke,
telefoonnummer (0344) 64 94 27.

Conclusie
Wij adviseren positief over het plan, mits de bovenstaande punten worden verwerkt.

Wij verzoeken u aan te geven op welke wijze onze opmerkingen worden verwerkt in het plan. Daarnaast
verzoeken wiJ u het waterschap te betrekken bij de verdere procedure van het plan en de planning
hiervan aan te geven.

Voor de uitvoering van het plan is een watervergunning van het waterschap vereist. In deze
watervergunning kunnen nadere technische eisen aan uw plan gesteld worden. De initiatiefnemer kan
hierover contact opnemen met de heer A. Krikke van de afdeling Vergunningen. Hij is bereikbaar via e-
mailadres a.krikke@wsrl.nl entelefoonnummer (0344) 64 94 27. Vermeld hierbij het nummer van het
locatiedossier L-2016-153508.

Als u nog vragen heeft over deze brief, kunt u contact opnemen met mevrouw I. Wissingh,
telefoonnummer (0344) 64 9196, e-mailadres i.wissingh@wsrl.nl.

Hoogachtend,                           ~`
namens het college van dijkgraaf en heer~l~aden
van Wat sch ~~tiv'erenland,          ._.. 4
         '~~     ...

H./f`F'Smeèts                       ~.....,....../
teamleider Plannen            est
Bijlage(n):            Bijlage 1: Overzicht nieuwe zonering waterkering
                       Bijlage 2: Modelregels
Afschrift analoog:     Archief (inclusief bijlagen)
Afschrift digitaal:    A-VRG (a.krikke@wsrl.nl)
                       A-BWD (Í•vander.meulen@wsrl.nl)




Wij verzoeken u vriendelijk bij verdere correspondentie ons kenmerk te vermelden, zodat wij uw brief sneller kunnen
beantwoorden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 113 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 114 ======================================================================

<pre>W a t e r s c h a p R iv ie r e n I a n d

Ons kenmerk 2017045976/2017052942
Pagina 4 Van 7




Bijlage 1: Overzicht nieuwe zonering waterkering


                                                                                                               r1
                                                                                                            l




                                                  ~:                                                        T
                                                                                                      ~~




                                                                                                      3 ~

                                                                                                           r~
                                                                                                            S

                                                                                                           ,~

                                                                                                      1




                                                                                                                    e~
                           _~.~                                               ~ ~
                                     ~                                         i ~~.
                                                                                                          OD



                                                                                                           N
                                                                                                          i
                                                                                                          d

                                                                                                                    ~~
                                                                                                          s=
  C                                                                                                   .    m    ~   N
                                                                                                                    . ~




Wij verzoeken u vriendelijk bij verdere correspondentie ons kenmerk te vermelden, zodat wij uw brief sneller kunnen
beantwoorden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 114 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 115 ======================================================================

<pre>U~1 a t e r s c h a p R i v i e r e n I a n d

Ons kenmerk 2017045976/2017052942
Pagina 5 Van 7




Bijlage 2: Modelregels



i.2. Mod~lreg~l Water
 1.2.1. W~#er } s#acid~~rd

 M~rd~lr~~~l 2

 I~tr~ielr~~el #~r besch~rmir~~ vin t~~+at~r {bi~~r~arbeeld b~~t~mming Watert'.

 Ar~ikel2 Water
 2.i. ~~st~mmïngsainschrijving
 De vr~vr 1Nater' aangewez+~n ~rand~rr zijn besfiemd voer:
      a. yvater ten beh~eu~ eren de wat~rhuishoudin~;
     b. werkeer te water};
     c. taluds en natuurvrïendelïj~:e o~w~rs;
      d. voorzieningen, ~csals k:u~stwerker~ en ardere waterstaatwerken, en ten behve~r~ van d~
           waterafvoer en wate~~rgin~.

 ~.2. Bouwregets
 Up deze gr+~nden mag worden geb+~~r~d en gelden de volende reels:
      a. ap deze gronden magen uitsl~ïtend br~uuvwerken, geen gebouwen ziln~e, worden geb4~wd;
      b, de bouwhoogte van b~a~ar~~v~rkén, ~~en gebouwen zijnde, baraagt t~:n haogst~ PM ni.




Wij verzoeken u vriendelijk bij verdere correspondentie ons kenmerk te vermelden, zodat wij uw brief sneller kunnen
beantwoorden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 115 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 116 ======================================================================

<pre>W a t e r s c h a p R i v i e r e n I a n d

Ons kenmerk 2017045976/2017052942
Pagina 6 Van 7




  1.5. Modelregels Waterstaat -Waterkering
  1.5.1. Wakerstaa# -Waterkering zonder waarden

  Modelregel 5

  Modelregel kernzone primaire water{cering (dubbelbestemming) voor kernzone

  Artikel 5 Waterstaat -Waterkering
  5.1. Bestemmingsomschrijving
  De voor W sterstaat -Waterkering' aangewezen gronden zijn behalve voor de andere aldaar
  voorkomende bestemming(en~ mede bestemd woar:
  a. het in stand hr~uden, het beheer, het onderhoud en de verbetering van de waterkering;
  b. bij deze bestemming behorende uoarzienïnger~ zv~ls kunstwerken, dijksloten en andere
  waterstaatswerken..

  5.2. Bauwregefs
  Op deze gronden raag worden geb~suwd en gelden de vol+~ende regels
       a. op deze gronden mogen ten behoeve van de ïn lid 5.1 genoemde bestemming uiksluitend
          bauwwerkzn, apen gebouwen zijnde, worden gebouwd;
      b_ de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste PM m;
       c. ten behoeve van de andere. voor deze gronden geldende bPstemmíng(en} mag niet
          worden gebo~mvd.

  5.3. AfwEjken van de bouwregels
  Het bevoeg~J gezag kan ira afwijkïng van lid 5.2 onder cbeslissen - mïddels een omgevïngsvPrgunning -met
  inachtneming van het volgende:
       a. de bij de betrokken bestemming behorende bouwregzls worden in acht genomen;
      b. het belang van de waterkering wordt niet onevenredig geschaa~J en vooraf wordt schriftelijk
           advies ingewonnen bij de bpireffende waterbeheerder.




    1.5.3. Algemene aanduidingsregel beschermingszones langs primaire
    waterkering

    Artikel 5       Vrijwaringszone - dijk - 1

    Modelregel 5C

    hrtodelregel voor bescherminazvne volgens legger wsrl (~.~nduiding tnet regels)

    5.1     Vrijwaringszone -dijk- 1
    a. Ter plaatse van de ~e~iedsaanduiding 'vrijwaringszone -dijk - 1' zijn de gronden, naast de voor die gronden
        aangewezen bestemmingen, tevens aangeduid voor de bescherming, onderhoed en instandhouding van de
        primaire waterkering;
    b. Ter plaatse van gronden met de gebiedsaanduiding 'vrijwaringszone -dijk - 1' mag niet worden gebouwd:
    c. Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van lid 8.1 onder b, met
        inachtneming van de volgende regels:
        1 cie bij de betrokken bestemming behorende bouwregels worden in acht genomen;
        2. het belang van de waterkering wordt niet onevenredig geschaad en vooraf wordt schriftelijk advies
            ingewonnen bij de betreffende waterbeheerder.

Wij verzoeken u vriendelijk bij verdere correspondentie ons kenmerk te vermelden, zodat wij uw brief sneller kunnen
beantwoorden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 116 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 117 ======================================================================

<pre>VV a t e r s c h a p R i v i e r e n I a n d

Ons kenmerk 2017045976/2017052942
Pagina 7 Van 7




     1~~. Mcxfeirs~~el W~tiersta~t = Vl~~~rt~r~ir~t~
     h?'~adelr~+ael terg ta~ho~ue w~~ waGerher~inp in ui?~aarder~-

     áetik~i 7 W.~~erstaa~- Wat~rberv~in~
     7.~. Beste~mmïreg~om          i~rin~
     .~;~ wc,~r ~"a1er~:a~t -~aa~er~rgin~' aar~ewes~n ~rc~nder. gijn behah~~ ~,~oc~r de andArz
     ald3.ar vaa~omencie ~eaiemrningten~ meta ~+e~iernd •ac~nr.
           a. de waGarhuisha~dïng;
           tx. de waGerl~~rgin~
           ~. _..
           ~. trïà dpxe besC~rrsmnyyh~ehoren,l~ v~~~enir~g~-r~,.ua}s {,..á.

     ~.~    ~4W~ffE~é~B
     J~ d~ae gmrisien m~ wr reien e~~bouwd en gekier~ da walgende regels:
     ~. a~ d+~x~ grc~ndsn rn~;~gen ten kxhaevevan de in. (id ~.1 geramde beatemrniri~ uí~lui~er~d
          a. b:~vwwer~er~, g~r~ Qe~o~ven zijavde„ ward~nn ~ebo~wd;
          ~. de tr~uwh gie vare bc~uwwe~ser~, gaars geióa~mena~de, bsedraag~ ten; tr~~~te RN rrs;
          ~. ten hehaw~ wan rJe andere, we}or ci~ze mondera geldencie~        9ernrningte~;i ~~ rnet
               inachtnernïng van cia vaarde betro~ck~n bestemming{~~j geldende $bauw}regels ~t~fui~~nd
               warden gard, ind"ten het bou~rJan b~etreldcir~ heet ~p v~rv~~gi~~, verrieuNïng
               af veran~derinp rr~n be~faan~ bou~rera$rl~n, waarbij de waier`:aerr~irrg:scap~iteïi
               gelipt 9~lijf~.

     7'.~ Ah+ritiaen vgn de bae~wregel~
     tiet óe~waeg~ bezag dan in afw i~{ir~ van lid'7.2 tender c beslis~cr~ -middels eer, amgevír~:~svert~u~nirrc~ - rn~
     ícia~chh~erning van het valg~r~de:
           a. de bij dei beira~cken t~estemrnir~ beh~rer~ie bauwre~el~ warden in ~u.h~ gerrcxnQn~:
           b. d~ wate~er~~ing~a.~aacifeitwor~dG ní~i ane7renredig geschaad en ~r~saraf wardti s~hrittelifk
               aduies in~~warr~r bíj de betre~ffend~ waerbehe~rdEr.

     7.~. Qmgev~ng~+rerga~nni~ag

     T.~,1. Air!e+.~r~rbad zander omgev n~s~er~~nnir~g
          is v~rlac~ien op af inde gronden rnet de d~beWbestemmirtg tNater~aat -1Na'.er~~rging
     zwnder ~aF in. aiwíjkin~ vim yen a~m}evïngsvergunnin,~, v~rr het. be►~vegd gezag de wc~~er~e
     vueciceri, g~ ~au,~w~rken aijr~. ~P werfsz~~mhQsier~ uit t~ rroer+~, te ci,~r~ aR t~ laten
     uitwt~eren:
           a. tras aph~g~n v3~ gr~nder~;
           b.. F~e1 dern~er~ van waterg~ngerv,

     7.F~.2. ~i~carxiecing ap fret aanlec}vert~or~
     ~~~reebadven lid7_~_ i~ nietrran taPpas~ir~ opwerken afwe~czaarnhecien de:
          a. r       ~keli}k zijn vox €ie uiivaenng way ee~r~ bsww~(an waanraarw~rgunn~g ïs verleend,
              aoef~ in lid ~.~ bedaeki;
          b. nsam~aal ~ndert~ud en beheer tin ~dier~ta vors de be~ternming ~7efien;
          e. reeds in uitvc~rin~ zijn o~ Met tijdsd4+uan de ïrmericir~gfreding vin hei plan.

     i~.~_.~. ~~.srw~arden voer een amgeving~rrerg~nníng
      G~ wer`K~n en w~erkza,arnh~den, zoals in lid7aá.t beci~eld, zijg slecht9 taelast~ar, indien de
     •~va`ar~ergings~apacifeít bedijk blut en vooraf ~cchrífbalijk advies is ing~wonn,ert bid cïe betreffende
     'M3'~1~@~1R~f~~f.




Wij verzoeken u vriendelijk bij verdere correspondentie ons kenmerk te vermelden, zodat wij uw brief sneller kunnen
beantwoorden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 117 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 118 ======================================================================

<pre>Concept
</pre>

====================================================================== Einde pagina 118 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 119 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 119 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 120 ======================================================================

<pre>Concept
</pre>

====================================================================== Einde pagina 120 =================================================================

<br><br>