<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                              BONGERS architecten bna
                                                                                                                                              Dorpsstraat 48
                                                                                                                                              2969 AD Oud-Alblas
                                                                                                                                              T 0184 69 2171
                                                                                                                                              F 0184 69 9066
                                                                                                                                              E info@bongersarchitecten.nl
                                                                                                                                              www.bongersarchitecten.nl




                                                                                                                                  troom
                                                                                                                         de graafs




                                                                                                      bestaand
                                                                                             bouwvlak bijgebouw          bouwvlak



                                                                                              bestaande
                                                                                               woning




                                                                                                                                  900,18 m2
                                                                                                                                  643,74 m2




                                                                                                                  bouwvlak




                                                                             noordzijde 36




SITUATIE


UITBREIDING BESTAANDE WONING FAM. VAN HOUWELINGEN NOORDZIJDE 36 OUD-ALBLAS                    DATUM: 09-03-2018   SCHAAL: 1:500
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                     E P T
                                  NC
                             CO
Noordzijde 36
ontwikkeling in Oud-Alblas
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                           COLOFON

                   OPG E STE LD DOOR

Bosch Slabbers Landschapsarchitecten;
      Steven Slabbers, Esther Bergstra

                     OP DRACHTG EVE R

                 buitenhuis - villa bouw

                                D AT U M

                         oktober 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Noordzijde 36
ontwikkeling in Oud-Alblas
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>•4•   B OS C H   S LAB B E R S
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>0   INHOUDSOPGAVE

    0   INLEIDING                  07

    1   DE GESCHIEDENIS IN BEELD   09

    2 LANDSCHAPPELIJKE KENMERKEN   13
    		
    3 KWALITEITEN EN KNELPUNTEN    17

    4   UITGANGSPUNTEN             19

    5   GOEDE VOORBEELDEN          23

    6   ONTWERP EN IMPACT          27




                                        N O O R D Z IJ D E   -   O U D   A LB L A S   •5•
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>•6•   B OS C H   S LAB B E R S
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>0   INLEIDING




    In Oud Alblas ligt, aan de noordzijde van de Alblas,       Het perceel grenst aan de begraafplaats.
    een voormalig boerenerf. Op de oude huisterp is in de      Als gezegd, de woning is niet bijzonder. De ontwikkelende
    jaren zestig van de vorige eeuw een eenvoudige woning      partij heeft Bosch Slabbers gevraagd de mogelijkheden te
    gebouwd.                                                   onderzoeken op deze kavel bij voorkeur 3 wooneenheden
    De woning is niet bijzonder, maar zeker niet storend en    te ontwikkelen, conform de richtlijnen van het Kookboek
    bescheiden van maat en schaal.                             Ruimtelijke Kwaliteit. De stappen aangegeven in het
    De woning staat op royale afstand van de weg en is         kookboek zijn hierin verder uitgewerkt.
    met de voorzijde naar de weg gericht. Een gebogen
    appellaantje voert vanaf de weg naar de huisterp.
    Verspreid over het erf, en dan met name voor op het erf,
    staan nog enkele oude fruitbomen.
    Totale oppervlakte van het terrein is 3.000 m2.



                                                                                   N O O R D Z IJ D E   -   O U D   A LB L A S   •7•
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>•8•   B OS C H   S LAB B E R S
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>1   DE GESCHIEDENIS IN BEELD

    Van oorsprong kenden de                   maar wel een onderverdeling naar
    boerderijen aan de Alblas een             de verschillende functies (bleek,
    dubbele oriëntatie. Zij waren zowel       boomgaard, moes- en siertuin)
    op het water als op de weg gericht.       kende.
    Niet zelden was de zijde naar
    het water de dominante zijde, de          De kadastrale minuut van 1811-
    ‘voorkant’ van de boerderij.              1832 laat zien dat er op de plek van
    De boerderij stond ‘trots’ op de          Noordzijde 36 een flink complex
    huisterp. Naast de feitelijke boerderij   stond. Nevenstaande informatie
    was er sprake van één of meer             komt van Teus Koorevaar (AWN).
    bijgebouwen, van wagenschuur tot          Aangegeven is een boerderijcomplex,
    hooimijt tot kippenhok.                   met één hoofdboerderij en enkele
    De boerderij was duidelijk het            bijgebouwen.                           huidige situatie
    ‘pronkstuk’ van het erf, uitgevoerd in
    baksteen met pannendak of rieten
    kap, kapoverstekken, ramen met
    roeden en luiken en een sobere
    detaillering in metselverband,
    voegwerk en kleurgebruik.
    De bijgebouwen waren als
    ondergeschikte, utilitaire opstallen
    herkenbaar. Sober in vorm en
    materialisering

    Dit ensemble van boerderij met
    bijgebouwen stond op een erf,
    dat weliswaar ongedeeld was                                                      projectie van kadestrale minuut 1811-1832




                                                                                     N O O R D Z IJ D E   -   O U D   A LB L A S   •9•
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>         1850                               1900                                    1950

         Enkele boerderijen hebben   zich   Behalve de opdeling van enkele          Waar in 1900 kavels nog werden
         gevestigd aan de Alblas.           kavels lijken er weinig veranderingen   opgedeeld zijn, met behoud van de
                                            plaatsgevonden te hebben ten            oorspronkelijke structuur, in 1950
                                            opzichte van 1850.                      door ruilverkaveling grotere, rechte
                                                                                    kavels ontstaan. Daarnaast wordt
                                                                                    de verdichting van het lint meer
                                                                                    zichtbaar.




• 10 •   B OS C H   S LAB B E R S
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>2000                                    2016

Vanuit het lint en de dorpskern is de   De schaalvergroting gaat nog steeds
dorpsuitbreiding van Oud-Alblas in      door. Duidelijk is te zien dat enkele
zuidelijke richting voltrokken.         bedrijfsgebouwen aanzienelijk zijn
Daarnaast heeft de schaalvergroting     gegroeid. Doordat schuren steeds
het slagenpatroon verder opgerekt.      verder in het landschap komen te
                                        staan wordt het lint steeds dikker.




                                                                                N O O R D Z IJ D E   -   O U D   A LB L A S   • 11 •
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>• 12 •   B OS C H   S LAB B E R S
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>2   LANDSCHAPPELIJKE KENMERKEN



                                                                                                                                          slagenlandschap

                                     rafelige
                                     dorpsrand                                          de Alblas,                                        doorzicht naar
                                                                                        in vroegere                                       het achterland
                                     dorpskern
                                                                                        tijden
                                     N214                                               een druk
                                                                                        bevaren
                                                                                        transportlijn




               A15




                                                 naar het water gericht, omdat in de
    De omgeving
                                                 periode dat ze gebouwd werden
                                                 vervoer meer over het water dan over
    Bestaande wegen- en
                                                 de weg plaatsvond.
    bebouwingsstructuur van Oud-
    Alblas. De bouwlocatie ligt aan de
                                                 De bouwlocatie ligt aan rand van het
    noordzijde van het dorp, in de rand
                                                 open landschap, gekenmerkt door
    van de kern.
                                                 lange, smalle kavels.
    De bouwlocatie ligt direct aan de
    Alblas. Boerderijen aan deze rivier
    zijn van oorsprong met de gevel



                                                                                            N O O R D Z IJ D E   -   O U D   A LB L A S       • 13 •
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                                 Het lint

                                                                 Het lint typeert zich door een
                                                                 grote verscheidenheid in maat.
                                                                 Opvallend is het verschil tussen de
                                                                 bouwvolumes. Grote boerderijen en
                                                                 kleine woningen wisselen elkaar af
                                                                 en zorgen voor een gemêleerd beeld
                                                                 binnen het lint.
                                         ritme        rooilijn
                                                                 Overheersend is de bebouwing naar
                                                                 het watergericht, echter is er ook
                                                                 bebouwing die met de nokrichting
                                                                 naar de weg staat of bebouwing die
                                                                 dwars op het water of de weg staat.

                                                                 Ook de rooilijn is verspringend.
                                                                 Daarnaast dragen ook de
                                         maat     nokrichting    verschillende open ruimtes bij aan de
                                                                 variëteit van uitzichten over het water
                                                                 en het achterliggende landschap.
                                                                 Het slagenlandschap geeft een wel
                                                                 een zekere ritmiek aan het patroon
                                                                 van het lint. De meeste slagen
                                                                 hebben een maat van 50 m, deze
                                                                 maat komt overeen met de breedte
                                                                 van het perceel.
                                    zichtlijnen


• 14 •   B OS C H   S LAB B E R S
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                          Noordzijd
                                                                     e




                                                  fruitbomen




                                                                     antje
                                                                 Appella
Het erf
Het erf is royaal en wordt gekenmerkt
door:
• de markant aanwezige huisterp;
• het gebogen appellaantje dat                                                         Begraafplaats
   naar de huisterp voert;
• de ligging aan de Alblas;
• de verspreid staande fruitbomen.                            woning op terp
                                                     schuur




                                                         De Alblas
                                                                                                              erfindeling




                                        woning op terp                        appellaantje                    fruitbomen


                                                                             N O O R D Z IJ D E   -   O U D   A LB L A S    • 15 •
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>• 16 •   B OS C H   S LAB B E R S
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>3   KWALITEITEN EN KNELPUNTEN

                                                 Kwaliteiten omgeving                    Knelpunten

                                                 •   aanwezigheid van water              •   tweezijdigheid van de boerderij,
                                                 •   doorzichtjen vanaf de dorpstraat        deze moet gericht zijn op de
                                                 •   aanwezigheid van streekeigen            weg en het water zodat er geen
                                                     beplating                               achterkant naar het landschap
    doorzicht vanaf de Dorpsstraat
                                                 •   sterke sgrarische identiteit            komt.
                                                                                         •   verder opdelling van de kavel
                                                 Kwaliteiten van het lint                    langs het lint moet verkomen
                                                                                             worden, het moet zich laten lezen
                                                 •   verscheidenheid in maat en schaal       als één waardoor de ritmiek langs
                                                 •   verschil in nokrichting                 het lint beb
                                                 •   verspringende rooilijn              •   harde overgang naar het
    aanwezigheid van streekeigen erfbeplanting
                                                 •   ritme van het slagenlandschap           landschap

                                                 Karakteristieken van het erf

                                                 •   woonheuvel
                                                 •   appellaantje
                                                 •   fruitbomen
    aanwezigheid van water




    sterke agrarische identiteit



                                                                                         N O O R D Z IJ D E   -   O U D   A LB L A S   • 17 •
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>• 18 •   B OS C H   S LAB B E R S
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>4   UITGANGSPUNTEN

    UITGANGSPUNTEN UIT HET                   •   pas het parkeren op een slimme            staande fruitbomen zoveel als
    KOOKBOEK:                                    manier in                                 mogelijk behouden blijven.
                                             •   voorkom dubbele opritten              •   Het parkeren vindt zoveel als
    landschappelijke patronen                                                              mogelijk inpandig plaats, hetzij
                                             UITGANGSPUNTEN VOOR HET                       als ‘wagen’ in de boerderij
    •   sluit aan op het verkavelingspa-     ERF:                                          zelf, hetzij ingepast in een
        troon en de verkavelingsrichting                                                   ‘wagenschuur’ of ‘hooimijt’.
    •   behoud doorzichten naar het          •   Een duidelijk onderscheid tussen      •   De erfinrichting is ‘boers’:
        achterliggende landschap                 ‘hoofdgebouw’ en bijgebouwen.             gras, notenbomen, fruitbomen,
                                             •   Het hoofdgebouw staat op                  liguster- of beukenhagen,
    uitstraling                                  de huisterp, is voornamer en              hortensia’s. Buxushagen,
                                                 ‘rijker’ uitgewerkt en refereert in       rozenprieeltjes, theekoepels,
    •   sluit aan bij dorpse karakter van        architectuur en materiaalgebruik          pergola’s en Boeddhabeelden
        het lint                                 naar de klassieke boerderij.              zijn weinig passend bij het beeld
    •   sluit aan bij de karakteristieken    •   De bijgebouwen zijn                       van Oud-Alblas.
        van het lint (maat, schaal,              ondergeschikt en ingetogen van
        situering, rooilijn, nokrichting,        vormgeving en materiaalgebruik,
        goothoogte en kapvorm)                   zij refereren in architectuur
    •   kies voor natuurlijke matrialen          en materiaalgebruik naar de
                                                 boerenschuur.
    inpassingsmaatregelen                    •   De ‘boerderij’ kent een dubbele
                                                 oriëntatie, is zowel op de weg als
    •   zicht op essentiele elementen niet       naar het water gericht.
        blokkeerd                            •   Het ‘erf’ laat zich lezen als een
    •   ontwikkel een groene voortuin, en        ongedeeld erf, waarbij het
        groen erfafscheiding                     appellaantje en de verspreid




                                                                                       N O O R D Z IJ D E   -   O U D   A LB L A S   • 19 •
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>          duidelijk onderscheid tussen   boerderij kent een   ongedeeld erf      parkeren zoveel mogelijk inpandig of in
          hoofdgebouw en bijgebouwen     dubbele orientatie   met appellaantje   een wagenschuur




• 20 •   B OS C H   S LAB B E R S
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>N O O R D Z IJ D E   -   O U D   A LB L A S   • 21 •
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>• 22 •   B OS C H   S LAB B E R S
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>5   GOEDE VOORBEELDEN

    De boerderij wordt bij voorkeur         Bongers achitecten
    uitgevoerd in overwegend
    metselwerk met een pannen of rieten
    kap. Kozijnen zijn van hout, goten
    en hemelwaterafvoeren van zink.
    Voorbeelden zijn te vinden uit deze
    pagina en komen veelal uit de streek.

    Bij de architectonische uitwerking
    van de bijgebouwen is het
    belangrijkste criterium dat zij zich
    laten lezen als ondergeschikte, meer
    ingetogen massa’s.
    Dat kan bijvoorbeeld door te werken
    met hout en zink, door dakgoten en
    hemelwaterafvoeren verscholen uit
    te voeren. Het is niet uitgesloten
    dat ook met riet en baksteen het
    beoogde beeld kan worden bereikt
    (voorbeelden op de twee volgende
    pagina’s).




                                                                 N O O R D Z IJ D E   -   O U D   A LB L A S   • 23 •
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>• 24 •   B OS C H   S LAB B E R S
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>6. ZOEK GOEDE VOORBEELDEN




                            N O O R D Z IJ D E   -   O U D   A LB L A S   • 25 •
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>• 26 •   B OS C H   S LAB B E R S
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>6   ONTWERP

    Het ontwerp gaat uit van een
    gemeenschappelijke entree, langs
    de bestaande appelbomen, naar
    een ‘centraal grintplein’ waaraan de
    boerderij (op de terp), twee losse
    woningen en een hooimijt of kleine
    wagenschuur staan. De ontsluiting
    vindt plaats middels een karrespoor.
    In de hooimijt of kleine wagenschuur
    wordt geparkeerd. Het laantje
    wordt door gezet tot aan de Alblas.
    Vanaf de Noordzijde is zicht op de
    boomgaard. De vleugelnoten geven
    diepte aan het ontwerp.
    De maat en schaal van de
    gebouwen zijn passend bij de
    ‘korrel’ zoals die langs de Alblas
    voorkomt. De uitdaging is om in
    de architectonische doorwerking
    van het model het onderscheid
    tussen ‘boerderij’ en ‘bijgebouwen’
    voldoende manifest te maken en het
    erf daadwerkelijk als een schijnbaar
    ongedeeld erf uit te werken.




                                           N O O R D Z IJ D E   -   O U D   A LB L A S   • 27 •
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>©   Dit werk is auteursrechtelijk beschermd.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden ver-
veelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schrifte-
lijke toestemming van de opdrachtgever en Bosch Slabbers Tuin- en
Landschapsarchitecten B.V. (hierna: “Bosch Slabbers”).

Bosch Slabbers heeft bij haar werkzaamheden de zorgvuldigheid in
acht genomen die van haar kan worden verwacht. Aan de getoonde
informatie in deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Op onze werkzaamheden zijn de voorwaarden van toepassing zoals
vastgelegd in De Nieuwe Regeling 2005 (DNR 2005).

Bosch Slabbers heeft met zorgvuldigheid de beelden in deze publi-
catie geselecteerd. Het kan voorkomen dat niet alle rechthebbenden
van de gebruikte beelden zijn achterhaald. Belanghebbenden worden
verzocht contact op te nemen met Bosch Slabbers.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>       1e Sweelinckstraat 30
         2517 GD Den Haag
             T 070 3554407
             F 070 3061618
den-haag@bosch-slabbers.nl
     www.bosch-slabbers.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>datum       30-11-2017
dossiercode 20171130-9-16552


Uitgangspuntennotitie WSRL
U heeft een digitale watertoets uitgevoerd via de website www.dewatertoets.nl. Op basis van deze toets volgt u de normale
watertoetsprocedure. Dit betekent dat er nader overleg plaats moet vinden met Waterschap Rivierenland. Als start voor dit
overleg ontvangt u deze uitgangspuntennotitie die automatisch is opgesteld met de door u ingevulde antwoorden op vragen en
het door u ingetekende plangebied. De notitie bevat de voor uw plan relevante waterhuishoudkundige uitgangspunten en
randvoorwaarden van Waterschap Rivierenland. Deze notitie kunt u gebruiken bij het ruimtelijk laten meewegen van het
waterbelang en bij het opstellen van een waterhuishoudkundige onderbouwing van uw plan. Voor overleg kunt u contact
opnemen met de accountmanager van Waterschap Rivierenland. Contactinformatie staat aan het einde van deze
uitgangspuntennotitie.

LET OP: het is mogelijk dat uw plan op basis van alleen het oppervlak van het plangebied in de normale procedure terecht is
gekomen. Is dit het geval en worden er in deze notitie geen aandachtspunten aangereikt, dan is overleg met de
accountmanager niet nodig. Uw plan is dan niet relevant voor de belangen van het waterschap (watertoetsadvies).


Algemene projectgegevens
Projectomschrijving: Saneren opstallen, realiseren 3 woningen
Oppervlakte plangebied: 3173
Adres: Noordzijde 36, Oud-Alblas
Gemeente: Molenwaard
Het plan is ingediend door: Trevor Versluis Van den Heuvel Ontwikkeling & Beheer B.V.

Op basis van de door u verstrekte informatie zijn de volgende wateraspecten van belang in het plangebied.


Beleid waterschap Rivierenland
Met ingang van 27 november 2015 is het Waterbeheerprogramma 2016-2021 Koers houden, kansen benutten bepalend voor
het waterbeleid. Dit plan gaat over het waterbeheer in het hele rivierengebied en het omvat alle watertaken van het waterschap:
waterkeringen, waterkwantiteit, waterkwaliteit en waterketen. Daarnaast beschikt het Waterschap Rivierenland over een
verordening: de Keur voor waterkeringen en wateren. Hierin staan de geboden en verboden die betrekking hebben op
watergangen en waterkeringen. Voor het uitvoeren van werkzaamheden kan een vergunning nodig zijn. De werkzaamheden in
of nabij de watergangen en waterkeringen worden getoetst aan de beleidsregels.


Veiligheid
 Het waterschap kent primaire keringen (deze liggen voornamelijk langs de grote rivieren) en regionale waterkeringen (deze
liggen langs boezemwateren en kanalen). Het waterkerend vermogen van de dijken mag niet worden aangetast door ruimtelijke
ingrepen. De huidige sterkte van de waterkering blijft nodig.
Niet alleen de dijk, maar ook de zogeheten beschermingszones aan weerszijden van de dijk verdienen bescherming. De Keur
van waterschap Rivierenland is hierop van toepassing. Er gelden restricties voor bebouwing en andere activiteiten op en langs
de dijken. De kern- en beschermingszone vormen samen de waterkering, daarnaast wordt bij primaire waterkeringen ook een
buitenbeschermingszone onderscheiden. Ook hierop is de Keur van Waterschap Rivierenland van toepassing.
Naast het voorkomen van negatieve effecten op de huidige waterkeringen is het van belang dat een eventueel toekomstig
hoger beschermingsniveau kan worden gerealiseerd ofwel niet wordt gefrustreerd. Het waterschap wil de ruimte behouden om
de waterkering in de toekomst te versterken. Dat wordt bereikt door te voorkomen dat er wordt gebouwd in een bepaalde zone
aan weerszijden van de waterkering. Dit noemt men het profiel van vrije ruimte. Hiervoor gelden per locatie bepaalde
afmetingen; het dwarsprofiel is op te vragen bij het waterschap. Het waterschap is verantwoordelijk voor het beheer en
onderhoud van de waterkeringen.Verweving van functies met de waterkering is niet gewenst.

Verbeelding
 De kernzone van de waterkering wordt op de verbeelding opgenomen met de dubbelbestemming Waterstaat - Waterkering.
De beschermingszone van de waterkering wordt op de verbeelding opgenomen met de gebiedsaanduiding 'vrijwaringszone -
dijk - 1'. Deze gebiedsaanduiding beschermt de waterkering door de bouwmogelijkheden van de onderliggende bestemming(en)
te beperken. De regeling strekt ertoe dat bouwen voor de onderliggende enkelbestemming(en) vooraf wordt getoetst, doordat
een bouwverbod onderdeel is van de regels. Het nieuwe bouwwerk is uitsluitend toelaatbaar na afwijken bij
omgevingsvergunning door het college. Het college vraagt bij het toepassen van deze bevoegdheid advies aan het waterschap.


Grondwater (algemeen)
Het plangebied wordt gekenmerkt door een bepaalde grondwaterstand. De drooglegging van het gebied is hiervoor
medebepalend. Drooglegging is de maat waarop het maaiveld, het straatniveau of het bouwpeil boven het oppervlaktewaterpeil
ligt. Doorgaans geldt voor het maaiveld een drooglegging van 0,70 meter, voor het straatpeil een drooglegging van 1 meter en
voor het bouwpeil een drooglegging van 1,3 meter.
Voldoende drooglegging is nodig om grondwateroverlast te voorkomen. In gebieden waar grondwateroverlast bekend is of
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>gebieden met hoge grondwaterstanden adviseren wij om hier nader onderzoek naar te doen. Bij hoge rivierwaterstanden
kunnen gebieden gelegen nabij de rivieren overlast ondervinden van kwel. Eventuele maatregelen zijn het ophogen van het
maaiveld of kruipruimteloos bouwen.


Waterberging


Voor dit plan is de toename van het verhard oppervlak kleiner dan 500 m² in het stedelijk gebied of kleiner dan 1500 m² in het
landelijk gebied. Eventueel kan gebruik worden gemaakt van een eenmalige vrijstelling. Hiervoor kunt u contact opnemen met
de afdeling vergunningen van het waterschap. In alle andere gevallen dient u compenserende maatregelen te treffen.


In dit geval zult u na het doorlopen van planologische traject in het kader van de watervergunning nadere afspraken moeten
maken.




Watergangen
Binnen het plangebied ligt een beschermingszone van een A-watergang. Binnen het plangebied ligt geen A-watergang. Binnen
het plangebied ligt geen B-watergang of een beschermingszone van een B-watergang.


Werkzaamheden in de watergang of de bijbehorende beschermingszone zijn vergunning -en of meldingsplichtig omdat deze
invloed hebben op de water aan- en afvoer, de waterberging of het onderhoud.
Een onderhoudsstrook is een obstakelvrije strook die als beschermingszone in de legger is aangewezen. Met deze zone wordt
handmatig en/of machinaal onderhoud van de watergang vanaf de kant mogelijk gemaakt. Voor A-watergangen is die strook 4
meter breed (in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden en in het Land van Heusden en Altena geldt een breedte van 5 meter),
gemeten uit de insteek. Voor B-watergangen is de strook 1 meter breed. C-watergangen hebben geen beschermingszone.


Verbeelding
Op de Verbeelding van het bestemmingsplan worden A-watergangen opgenomen met de bestemming Water. De
beschermingszone van de watergangen wordt niet bestemd. De boezemgebieden of het winterbed krijgt de dubbelbestemming
Waterstaat - Waterberging.



Waterkwaliteit (algemeen)
Hieronder volgen een aantal algemene aandachtpunten die gelden voor verschillende ruimtelijke ontwikkelingen:

   ●
       Bij de herstructurering van bestaande woonwijken of herbouw van woningen is er de kans om het rioolsysteem zodanig
       aan te passen dat hemelwater wordt afgekoppeld. Het uitgangspunt is dat er minimaal tot aan de erfgrens een gescheiden
       stelsel wordt aangelegd.
   ●
       Bij nieuwbouw is het uitgangspunt dat hemelwater van het verhard oppervlak voor 100% gescheiden wordt afgevoerd. Het
       waterschap gaat bij nieuwbouw van woningen uit van een (duurzaam) gescheiden rioleringsstelsel. Hemelwater van
       terreinverhardingen stroomt bij voorkeur niet direct af op het oppervlaktewater, maar wordt eerst voorgezuiverd door een
       berm wadi of bodempassage.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>   ●
       Bij bedrijventerreinen wordt gestreefd om het hemelwater van het verhard oppervlak gescheiden van het vuilwaterriool af
       te voeren. Bij risico's voor waterverontreiniging wordt gestreefd naar een verbeterd gescheiden rioleringsstelsel.




       Riolering en zuiveringswerken
        Het rioolstelsel valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. U kunt met uw gemeente contact op te nemen voor
       het aansluiten van (nieuwe) woningen en bedrijven.


       In het plangebied ligt geen rioolwaterpersleiding van het waterschap.



       Vervolgtraject
       Voor het verdere proces is het van belang om de accountmananger van het waterschap te betrekken bij het plan en
       rekening te houden met de in dit document aangegeven uitgangspunten en adviezen. Wij verzoeken u ons te informeren
       over de wijze waarop het plan verder zal worden voorbereid.


       Accountmanager Molenwaard
       Elbert Schrama
       telefoon: 0344-649386
       e-mailadres: E.Schrama@wsrl.nl


       © Digitale Watertoets - www.dewatertoets.nl Dit document is gegenereerd via de website http://www.dewatertoets.nl// op
       basis van door u ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan met de door u ingevulde gegevens. Dit digitale advies heeft
       een geldigheid van 2 jaar.

De WaterToets 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>datum       30-11-2017
dossiercode 20171130-9-16552


Samenvatting
In deze paragraaf worden puntgewijs de resultaten van de toetsing samengevat.


Tekenen:
Heeft u een toetslaag geraakt?
ja


In welke gemeente ligt uw plangebied?
 Molenwaard

Vragen:
Gaat het plan uitsluitend over functiewijziging van bestaande bebouwing zonder fysieke aanpassingen van de bebouwing en de
ruimte?
nee


Gaat het ruimtelijk plan over activiteiten anders dan woningen, bedrijven of kleinschalige infrastructuur?
nee

Is uw totale plangebied groter dan 3500 m² ?
nee


Verwacht u een toename van verharding in het plan groter dan 500 m² in stedelijk gebied of 1500 m² in landelijk gebied?
nee


Afbeeldingen geraakte toetslagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Afbeeldingen geraakte signaleringskaarten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>De WaterToets 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Blinde Banisweg 15, 7462 VH, Rijssen          T (0548) 51 22 88
E info@voortmaningenieurs.nl                  BTW NL 128131421 B01
I www.voortmaningenieurs.nl                   NL 34 RABO 0113973667




Rapport


Akoestisch onderzoek
wegverkeerslawaai 3 woningen Noordzijde te Oud-Alblas




projectnummer                17.1079
kenmerk                      R-JVO/1271


opdrachtgever                Van den Heuvel Ontwikkeling & Beheer bv
postadres                    Lekdijk 44
                             2967 GB LANGERAK
contactpersoon               dhr. E. van den Heuvel
telefoon                     (0184) 600 240
telefax                      (084) 838 5462
e-mail                       info@vandenheuvelbv.eu


status                       Definitief
versie                       1


aantal pagina’s              14
datum                        26 februari 2018


auteur                       Ing. J. Voortman
paraaf




© Voortman Ingenieurs
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke
andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Voortman Ingenieurs, noch mag het zonder een dergelijke toestemming
worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>        14




        INHOUDSOPGAVE

        1          INLEIDING                                                                2

        2          WETTELIJK KADER                                                          3
        2.1        Algemeen                                                                 3
        2.2        Zones langs wegen                                                        3
        2.3        Grenswaarden wegverkeerslawaai                                           4
        2.4        30 km/h zone                                                             5
        2.5        Aftrek artikel 110g Wet geluidhinder                                     5
        2.6        Plangebied                                                               6
        2.7        Gemeentelijk beleid                                                      6


        3          ONDERZOEKSGEGEVENS                                                       7
        3.1        Onderzoeksgebied                                                         7
        3.2        Rekenmethode wegverkeerslawaai                                           7
        3.3        Verkeersgegevens wegverkeer                                              8


        4          ONDERZOEKSRESULTATEN                                                     9
        4.1        Rekenresultaten en toetsing wegverkeerslawaai                            9
        4.2        Maatregelen                                                             13


        5          SAMENVATTING EN CONCLUSIES                                             14
        5.1        Aan te vragen hogere grenswaarden wegverkeerslawaai                     14
        5.2        Geluidwering van de gevel                                               14




        Bijlagen

        Bijlage 1: Figuren akoestisch model
        Bijlage 2: Invoergegevens akoestisch model
        Bijlage 3: Berekeningsresultaten wegverkeerslawaai


datum   26 februari 2018                        kenmerk   R-JVO/1271 17.1079   pagina 1 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>            14




1           INLEIDING

            In opdracht van Van den Heuvel Ontwikkeling & Beheer bv is door Voortman Ingenieurs een akoestisch
            onderzoek uitgevoerd voor de realisatie van 3 woningen aan de Noordzijde te Oud-Alblas. In afbeelding I
            is de situering van de woningen weergegeven.


            Afbeelding I: situering woningen aan de Noordzijde te Oud-Alblas (bron Bing Maps)




            De woningen zijn ten aanzien van wegverkeerslawaai gelegen binnen de geluidszone van de Noordzijde,
            Heiweg en de invloedssfeer van diverse 30 km/h wegen.


            Doel van het onderzoek is om in het kader van de ruimtelijke onderbouwing de geluidsbelasting op de
            woningen ten gevolge van wegverkeerslawaai te bepalen en te toetsen aan de Wet geluidhinder en het
            gemeentelijk geluidbeleid.




    datum   26 februari 2018                             kenmerk   R-JVO/1271 17.1079                  pagina 2 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>              14




2             WETTELIJK KADER

2.1           Algemeen
              De Wet geluidhinder (Wgh) vormt het wettelijke kader voor de toelaatbare geluidbelasting vanwege een
              weg of spoorlijn op geluidsgevoelige bestemmingen, zoals bijvoorbeeld woningen, onderwijsgebouwen
              en zorginstellingen.


              Het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012 stelt regels aan het bepalen van de geluidbelasting.
              Binnen de geluidszone van een weg of spoorlijn dient een akoestisch onderzoek plaats te vinden naar de
              geluidbelasting op de binnen de zone gelegen woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen.
              Uitgangspunt voor het bepalen van de toekomstige geluidbelasting is het zogenaamde maatgevende
              jaar. In beginsel is dat minimaal 10 jaar na realisatie van de bouwplannen.


              Bij het berekenen van de geluidbelasting wordt de Europese dosismaat L den (day-evening-night) in dB
              rekenkundig als volgt bepaald:
                    ▪    Lden = 10log 1/24 (12 x 10^(Lday/10) + 4 x 10^(Levening/10) + 8 x 10^(Lnight/10))
              De geluidbelasting Lden-waarde is het energetisch en naar de tijdsduur van de beoordelingsperiode
              gemiddelde van de volgende drie waarden:
                   ▪     het geluidniveau in de dagperiode (tussen 7.00 en 19.00 uur);
                   ▪     het geluidniveau in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur) + 5 dB;
                   ▪     het geluidniveau in de nachtperiode (tussen 23.00 en 07.00 uur) + 10 dB.

2.2           Zones langs wegen
              De Wet geluidhinder is alleen van toepassing binnen de wettelijk vastgestelde geluidszone van een weg.
              In artikel 74 van de Wet geluidhinder wordt beschreven dat alle wegen een zone hebben, uitgezonderd
              wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km/uur geldt en wegen gelegen binnen als een woonerf
              aangeduid gebied.
              De breedte van de zone, aan weerszijden van de weg, is afhankelijk van het aantal rijstroken en de aard
              (stedelijk of buitenstedelijk) van de omgeving. De afstanden worden aan weerszijden van de weg
              gemeten vanaf de buitenste begrenzing van de buitenste rijstrook. In tabel 2.1 zijn de zonebreedten
              weergegeven.


              Tabel 2.1: zonebreedten
               aantal rijstroken                                              breedte van de geluidszone [m]
                                                                 stedelijk gebied                        buitenstedelijk gebied
               1 of 2                                                   200                                       250
               3 of 4                                                   350                                       400
               5 of meer                                                350                                       600




      datum   26 februari 2018                             kenmerk   R-JVO/1271 17.1079                                   pagina 3 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>              14




              In artikel 1 van de Wet geluidhinder is het stedelijk en buitenstedelijk gebied als volgt gedefinieerd:
                   ▪      stedelijk: het gebied binnen de bebouwde kom met uitzondering van het gebied binnen de zone
                          van een autoweg of autosnelweg;
                   ▪      buitenstedelijk: het gebied buiten de bebouwde kom (begrensd door de borden van de
                          komgrens) en het gebied (binnen en buiten de bebouwde kom) binnen de zone van een autoweg
                          of autosnelweg.


              In artikel 75 van de Wet geluidhinder is geregeld dat het breedste zonedeel van een weg, bij een
              overgang tussen weggedeelten met verschillende zonebreedte, over een afstand van een derde van de
              breedte nog langs de wegas doorloopt. Aan de uiteinden van een weg loopt de zone door over een
              afstand gelijk aan de breedte van de zone ter hoogte van het einde van de weg.

2.3           Grenswaarden wegverkeerslawaai
              In de Wet geluidhinder worden eisen gesteld aan de toelaatbare geluidbelasting op de gevels van nieuwe
              en bestaande woningen langs nieuwe en bestaande wegen binnen en buiten de bebouwde kom.
              In tabel 2.2 zijn de voorkeursgrenswaarden en maximale ontheffingswaarden weergegeven waarin in
              verschillende situaties moet worden voldaan.


              Tabel 2.2: overzicht voorkeursgrenswaarden en maximale ontheffingswaarden wegverkeerslawaai
                                                                   stedelijk gebied                  buitenstedelijk gebied
                                                         voorkeurs-            maximale         voorkeurs-          maximale
               woning            weg
                                                        grenswaarde            ontheffing      grenswaarde          ontheffing
               nieuw             nieuw                      48 dB                 58 dB            48 dB               53 dB
               bestaand          nieuw                      48 dB                 63 dB            48 dB               58 dB
               bestaand          in reconstructie           48 dB                 68 dB            48 dB               68 dB
               nieuw             bestaand                   48 dB                 63 dB            48 dB               53 dB


              In situaties met nieuwe woningen en/of nieuwe wegen moet in beginsel voldaan worden aan de
              voorkeursgrenswaarde. Wanneer de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op een
              geluidgevoelige bestemming hoger is dan de voorkeursgrenswaarde, dient de toepassing van
              geluidsreducerende maatregelen te worden onderzocht.


              In artikel 110a, lid 5 van de Wet geluidhinder is vermeld dat hogere grenswaarden pas kunnen worden
              vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders, indien toepassing van maatregelen,
              gericht op het terugdringen van de geluidbelasting, onvoldoende doeltreffend zijn of overwegende
              bezwaren ontmoeten van stedebouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard.




      datum   26 februari 2018                           kenmerk   R-JVO/1271 17.1079                                 pagina 4 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>              14




2.4           30 km/h zone
              Wegen waar een maximum rijsnelheid van 30 km/h geldt, zijn in de zin van de Wet geluidhinder niet
              zoneplichtig. Een akoestisch onderzoek is voor dergelijke wegen derhalve niet noodzakelijk.
              Op 3 september 2003 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (nr. 200203751/1:
              Abcoude) uitgesproken dat in een dergelijk geval nog niet geconcludeerd kan worden dat het plan
              aanvaardbaar is vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke onderbouwing.
              Uit jurisprudentie blijkt dat ook bij 30 km/h zones de geluidbelasting onderzocht dient te worden.
              Deze wegen worden niet getoetst aan de Wet geluidhinder maar de geluidbelasting wordt inzichtelijk
              gemaakt om de noodzaak van eventuele gevelmaatregelen te kunnen bepalen.

2.5           Aftrek artikel 110g Wet geluidhinder
              Conform artikel 110g van de Wet geluidhinder mag het resultaat van de berekende geluidbelasting met
              maximaal 5 dB worden verminderd voordat de geluidbelasting wordt getoetst aan de (voorkeurs)
              grenswaarden.
              Deze correctie biedt de mogelijkheid om rekening te houden met het afnemen van de geluidsproductie
              van de motorvoertuigen. De hoogte van de aftrek bedraagt:
                   ▪     2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van de lichte motorvoertuigen
                         70 km/h of meer bedraagt. In afwijking hiervan (en in de software van het gebruikte
                         programma al verwerkt) wordt 1 dB in mindering gebracht voor wegen waarvoor de
                         representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 kilometer per uur of meer
                         bedraagt en het wegdek bestaat uit een elementenverharding of een van de volgende
                         wegdektypen:
                         ▪        Zeer Open Asfalt Beton (ZOAB);
                         ▪        tweelaags ZOAB, met uitzondering van fijn tweelaags ZOAB;
                         ▪        uitgeborsteld beton;
                         ▪        geoptimaliseerd uitgeborsteld beton;
                         ▪        oppervlakbewerking;
                   ▪     Per 20 mei 2014 geldt een tijdelijke wijziging van de aftrek (tot uiterlijk 1 juli 2018)
                         van 3 dB en 4 dB voor situaties dat de geluidbelasting zonder aftrek artikel 110g Wgh
                         respectievelijk 56 dB en 57 dB bedraagt;
                   ▪     5 dB voor overige wegen;
                   ▪     0 dB voor de bepaling van de geluidwering van de gevel conform het Bouwbesluit.




      datum   26 februari 2018                           kenmerk   R-JVO/1271 17.1079                           pagina 5 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>              14




2.6           Plangebied
              De woningen zijn ten aanzien van wegverkeerslawaai gelegen binnen de geluidszone van de Noordzijde
              en de Heiweg.
              De geluidszone van deze wegen (2 rijstroken, buitenstedelijk gebied) bedraagt 250 m en de wettelijke
              rijsnelheid bedraagt 60 km/h. Ter hoogte van de 3 woningen gaat de snelheid op de Noordzijde in
              oostelijke richting over van 60 km/h naar 30 km/h. De aftrek conform artikel 110g Wgh bedraagt voor
              deze wegen 5 dB.


              In tabel 2.3 zijn de van toepassing zijnde grenswaarden weergegeven.

              Tabel 2.3: overzicht grenswaarden (incl. aftrek artikel 110g Wgh)
               bronsoort         wegvak                                           voorkeursgrenswaarde   maximale ontheffingswaarde
               wegverkeer        Noordzijde, Heiweg                                       48 dB                    53 dB


              De woningen zijn tevens gelegen binnen de invloedssfeer van onder andere de Dorpsstraat, Brugstraat,
              Noordzijde en Heiweg, voor zover op deze wegvakken een toelaatbare rijsnelheid van 30 km/h geldt.
              30 km/h wegen hebben van rechtswege geen geluidszone en worden in het kader van de ruimtelijke
              ordening niet getoetst aan de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder.
              Wel dient de geluidbelasting onderzocht te worden in het kader van een goede ruimtelijke ordening en
              om de eventueel noodzakelijke gevelmaatregelen in het kader van het Bouwbesluit te kunnen bepalen.

2.7           Gemeentelijk beleid
              Op 13 juli 2010 is het "Geluidbeleid hogere waarden Wgh en 30 km/uurwegen" van de gemeente
              Molenwaard vastgesteld.


              Conform het beleid is het vaststellen van hogere waarden mogelijk als:
                   ▪     Uit onderzoek blijkt dat het treffen van geluidreducerende maatregelen onvoldoende
                         doeltreffend zijn om de geluidbelastingen te reduceren tot de voorkeursgrenswaarde;
                   ▪     De geluidreducerende maatregelen ernstige bezwaren ondervinden van stedebouwkundige,
                         verkeers- of vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard.


              In dit beleid is verder aangegeven dat:
                   ▪     bij een geluidbelasting LCUM* tot en met 53 dB wordt gestreefd (geen voorwaarde) naar de
                         aanwezigheid van een geluidluwe gevel of buitenruimte;
                   ▪     bij een geluidbelasting LCUM* van 54 dB tot 64 dB een geluidluwe gevel of buitenruimte een
                         voorwaarde is voor het verlenen van een hogere grenswaarde;
                   ▪     de gemeente beoordeelt de geluidbelasting ten gevolge van 30 km/h wegen hetzelfde als de
                         geluidbelasting van overige wegen, als vastgelegd in het beleid. Daarbij wordt weliswaar geen
                         hogere waarde wordt vastgesteld, maar wel beoordeeld of er sprake is van een goed woon- en
                         leefklimaat voor wat betreft geluid;
                   ▪     de realisatie van minder dan 25 woningen als een kleinschalige ontwikkeling wordt gezien en
                         nader onderzoek naar bron- en overdrachtsmaatregelen om de geluidsbelasting te verminderen
                         achterwege kan blijven.
      datum   26 februari 2018                             kenmerk   R-JVO/1271 17.1079                                pagina 6 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>              14




3             ONDERZOEKSGEGEVENS

3.1           Onderzoeksgebied
              In het plangebied worden 3 woningen gerealiseerd. De woningen bestaan uit maximaal 3 bouwlagen met
              verblijfsruimten. In afbeelding II is de situering van de nieuwe woningen weergegeven.


              Afbeelding II: situering woningen aan de Noordzijde te Oud-Alblas




3.2           Rekenmethode wegverkeerslawaai
              Voor de berekening van de geluidbelasting vanwege het wegverkeer op de gevels van de woning is een
              berekeningsmodel opgezet waarin de relevante wegen, de omliggende bebouwing en de bodemgebieden
              zijn opgenomen. De geluidbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai op de woning is berekend
              volgens Standaard Rekenmethode II van bijlage 3 van het Reken- en meetvoorschrift geluid (RMG 2012).
              De berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het modelleringsprogramma Geomilieu (versie V4.30)
              waarbij rekening wordt gehouden met afstandsreducties, reflecties, afschermingen, bodem- en
              luchtdemping, relevante hoogteverschillen tussen weg- en waarneempunt en eventuele
              kruispuntcorrecties.
              Berekend zijn de invallende geluidsniveaus, dus zonder reflectie van het achter het immissiepunt
              gelegen gevelvlak. Gerekend is met één reflectie en een sectorhoek van 2 graden.
              De wegen en wateroppervlakten zijn als akoestisch hard gebied (bf = 0,0) in het rekenmodel ingevoerd.
              Het overige bodemgebied is als overwegend zacht bodemgebied (bf = 0,8) gemodelleerd.




      datum   26 februari 2018                             kenmerk   R-JVO/1271 17.1079                  pagina 7 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>              14




              De omliggende gebouwen in de omgeving van het plangebied zijn in de berekeningen zowel afschermend
              als reflecterend ingevoerd. De beoordelingspunten op de woningen zijn geprojecteerd op respectievelijk
              1,5 m, 4,5 m en 7,5 m hoogte (en representeren het midden van de desbetreffende bouwlaag) boven
              maaiveld. Voor de situering van de gebouwen, bodemgebieden, wegen en beoordelingspunten wordt
              verwezen naar de figuren in bijlage 1.

3.3           Verkeersgegevens wegverkeer
              De verkeersgegevens van de gemeentelijke wegen zijn door de omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
              modelmatig verstrekt op basis van gegevens uit de Regionale VerkeersMilieuKaart Alblasserwaard/
              Vijfheerenlanden 2015 (RVMK ALV 2015) voor het prognosejaar 2030.


              De etmaalintensiteiten, de onderverdeling naar voertuigcategorieën en uurintensiteiten, de
              wegdekverharding en de toelaatbare rijsnelheid zijn samengevat weergegeven in tabel 3.1.

              Tabel 3.1: verkeersgegevens
               wegvak        wegdek          snelheid   etmaalintensiteit    periode   uurintensiteit   onderverdeling per voertuigcategorie [%]
                                                                        1)
                                             [km/h]     [mvt/etmaal]                          [%]         licht      middelzwaar        zwaar

               Noordzijde    DAB             60         1.736                dag              6.63        82.23          16.33          0.44
                                                                             avond            3.29        94.14          5.75           0.12
                                                                             nacht            0.92        80.26          19.01          0.73
               Heiweg        DAB             60         215                  dag              6.74        54.21          16.71          29.08
                                                                             avond            2.51        81.93          7.86           10.21
                                                                             nacht            1.12        43.66          16.25          40.10
                                        2)
               Dorpsstraat   klinkers        30         2.523                dag              6.67        89.67          10.33          0.00
                                                                             avond            3.74        94.76          5.24           0.00
                                                                             nacht            0.62        85.99          14.01          0.00
              1)
                   Maatgevende intensiteit ter hoogte van plangebied.
              2)
                   Elementenverharding in keperverband.


              Gezien de grote hoeveelheid invoergegevens zijn alleen de relevante invoergegevens van het akoestisch
              model weergegeven in bijlage 2. Voor de overige gegevens wordt verwezen naar het digitale model.




      datum   26 februari 2018                                kenmerk    R-JVO/1271 17.1079                                        pagina 8 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>              14




4             ONDERZOEKSRESULTATEN

4.1           Rekenresultaten en toetsing wegverkeerslawaai
              Met behulp van het berekeningsmodel is op de ontvangerpunten de geluidbelasting vanwege wegverkeer
              van de Noordzijde, Heiweg en de overige 30 km/h wegen berekend.
              In afbeelding III t/m VII zijn de berekende geluidbelastingen weergegeven. De rekenresultaten per
              ontvangerpunt en -hoogte zijn weergegeven in bijlage 3.

              Afbeelding III: geluidbelasting ten gevolge van de Noordzijde, incl. aftrek conform art. 110g Wgh




              De maatgevende geluidbelasting -hoger dan de voorkeursgrenswaarde- ten gevolge van de Noordzijde is
              weergegeven in tabel 4.1 en worden getoetst aan de grenswaarden uit tabel 2.3.


              Tabel 4.1: Rekenresultaten geluidbelasting Oosteinde, inclusief aftrek art. 110g Wgh
              beoordelingspunt                hoogte [m]                     adres                       geluidbelasting Lden in dB
              W3-N_B       noordgevel              4,5                     woning W3                                51


              Uit de rekenresultaten van tabel 4.1 blijkt dat de geluidbelasting op de gevels van de woningen ten
              hoogste 51 dB, incl. aftrek artikel 110g Wgh bedraagt.
              Deze geluidbelasting is hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB maar niet hoger dan de maximale
              ontheffingswaarde voor wegverkeer in buitenstedelijk gebied van 53 dB, incl. aftrek art. 110g Wgh.




      datum   26 februari 2018                              kenmerk   R-JVO/1271 17.1079                                     pagina 9 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>        14




        Afbeelding IV: geluidbelasting ten gevolge van de Heiweg, incl. aftrek conform art. 110g Wgh




        Uit de rekenresultaten blijkt dat de geluidbelasting op de woningen ten gevolge van de Heiweg ten
        hoogste 30 dB, incl. aftrek artikel 110g Wgh, bedraagt. Deze geluidbelasting is niet hoger dan de
        voorkeursgrenswaarde van 48 dB, incl. aftrek art. 110g Wgh voor wegverkeer.


        Afbeelding V: geluidbelasting ten gevolge van alle 30 km/h wegen, incl. aftrek conform art. 110g Wgh




datum   26 februari 2018                             kenmerk   R-JVO/1271 17.1079                              pagina 10 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>        14




        Uit de rekenresultaten blijkt dat de geluidbelasting op de woningen ten gevolge van de 30 km/h wegen
        (met name Dorpsstraat en Noordzijde) ten hoogste 45 dB, incl. aftrek artikel 110g Wgh, bedraagt.
        30 km/h wegen hebben van rechtswege geen geluidszone en worden in het kader van de ruimtelijke
        ordening wel inzichtelijk gemaakt maar niet getoetst aan de voorkeursgrenswaarde uit de Wet
        geluidhinder.


        In afbeelding VI is de gecumuleerde geluidbelasting (LCUM*) ten gevolge van alle wegen, incl. aftrek
        artikel 110g Wgh), weergegeven.


        Afbeelding VI: gecumuleerde geluidbelasting ten gevolge van alle wegen, incl. aftrek art. 110g Wgh




        Uit de rekenresultaten blijkt dat de gecumuleerde geluidbelasting (LCUM*) op de woningen ten gevolge
        van alle wegen ten hoogste 52 dB, incl. aftrek artikel 110g Wgh, bedraagt.


        Conform het gemeentelijk beleid wordt bij een geluidbelasting LCUM* tot en met 53 dB gestreefd (geen
        voorwaarde) naar een geluidluwe gevel of buitenruimte.
        Uit de berekening blijkt dat voor woning W1 en W2 op alle gevels en voor woning W3 ter plaatse van de
        oost-, west- en zuidgevel aan dit streven wordt voldaan en alle woningen over een geluidluwe gevel en
        buitenruimte beschikken.




datum   26 februari 2018                             kenmerk   R-JVO/1271 17.1079                            pagina 11 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>        14




        In afbeelding VII is de gecumuleerde geluidbelasting (excl. aftrek artikel 110g Wgh), ten gevolge van alle
        wegen weergegeven, ten bate van het bepalen van de noodzakelijke gevelmaatregelen in het kader van
        het Bouwbesluit.


        Afbeelding VII: gecumuleerde geluidbelasting ten gevolge van alle wegen, excl. aftrek art. 110g Wgh (gevelmaatregelen)




datum   26 februari 2018                             kenmerk   R-JVO/1271 17.1079                                  pagina 12 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>              14




4.2           Maatregelen
              In situaties waar nieuw te bouwen woningen een geluidbelasting ondervinden boven de
              voorkeursgrenswaarde, dient onderzocht te worden of de geluidbelasting gereduceerd kan worden door
              het treffen van maatregelen aan de bron of in het overdrachtsgebied.
              Indien deze maatregelen onvoldoende effect hebben dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van
              van stedebouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard, kunnen burgemeester &
              wethouders van de gemeente Molenwaard (onder voorwaarden) een hogere waarde vaststellen voor
              nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen.


              De Wet geluidhinder geeft aan geluidsreducerende maatregelen de volgende prioriteit:
                   1.    bronmaatregelen zoals het toepassen van een geluidsreducerend wegdektype;
                   2.    overdrachtsmaatregelen, zoals het vergroten van de afstand tussen de woningen en de weg of
                         het toepassen van geluidschermen of grondwallen;
                   3.    ontvangermaatregelen, zoals de toepassing van schermen aan of nabij de gevel, het toepassen
                         van zogenaamde "dove" gevels of het treffen van geluidwerende voorzieningen aan de gevel.
                         Dove gevels zijn gevels zonder te openen delen die grenzen aan een geluidgevoelige
                         verblijfsruimte.


              Conform het gemeentelijk beleid wordt de realisatie van drie woningen als een kleinschalige
              ontwikkeling gezien en kan onderzoek naar bron- en overdrachtsmaatregelen om de geluidsbelasting te
              verminderen achterwege blijven.




      datum   26 februari 2018                       kenmerk   R-JVO/1271 17.1079                        pagina 13 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>              14




5             SAMENVATTING EN CONCLUSIES

              In opdracht van Van den Heuvel Ontwikkeling & Beheer bv is door Voortman Ingenieurs een akoestisch
              onderzoek uitgevoerd voor de realisatie van 3 woningen aan de Noordzijde te Oud-Alblas.
              De woningen zijn ten aanzien van wegverkeerslawaai gelegen binnen de geluidszone van de Noordzijde,
              Heiweg en de invloedssfeer van diverse 30 km/h wegen.


              Doel van het onderzoek is om in het kader van de ruimtelijke onderbouwing de geluidsbelasting op de
              woning ten gevolge van wegverkeerslawaai te bepalen en te toetsen aan de Wet geluidhinder en het
              gemeentelijk geluidbeleid.


              Uit het uitgevoerde akoestisch onderzoek blijkt dat:
              ▪          De berekende geluidbelasting op woning W3 ten gevolge van de Noordzijde ten hoogste
                         51 dB, inclusief aftrek artikel 110g Wgh, bedraagt. Deze geluidbelasting is hoger dan de
                         voorkeursgrenswaarde van 48 dB maar niet hoger dan de maximale ontheffingswaarde van
                         53 dB voor wegverkeer in buitenstedelijk gebied;
              ▪          Voor de woningen W1 en W2 is de geluidbelasting ten gevolge van de Noordzijde lager dan de
                         voorkeursgrenswaarde;
              ▪          De berekende geluidbelasting op de woningen ten gevolge van de Heiweg ten hoogste 30 dB,
                         inclusief aftrek artikel 110g Wgh, bedraagt en niet hoger is dan de voorkeursgrenswaarde van
                         48 dB voor wegverkeer;
              ▪          De berekende gecumuleerde geluidbelasting (LCUM*) ten gevolge van alle wegen ten hoogste
                         52 dB, inclusief aftrek artikel 110g Wgh, bedraagt;
              ▪          Alle woningen beschikken over een geluidluwe gevel en buitenruimte, zodat aan het streven uit
                         het gemeentelijk geluidbeleid wordt voldaan.


5.1           Aan te vragen hogere grenswaarden wegverkeerslawaai
              Een verzoek tot vaststelling voor de in tabel 4.1 weergegeven hogere waarden dient ingediend te
              worden bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Molenwaard.


5.2           Geluidwering van de gevel
              Voor woningen waarvoor een hogere grenswaarde wordt aangevraagd dient voor de bouwaanvraag een
              aanvullend onderzoek geluidwering gevels uitgevoerd te worden om de karakteristieke geluidwering van
              de gevel te bepalen en te toetsen aan de wettelijke eisen uit het Bouwbesluit.




      datum   26 februari 2018                        kenmerk   R-JVO/1271 17.1079                          pagina 14 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>                Bijlage 1:
Figuren akoestisch model

                   (2 pagina’s)




             R-JVO/1271 / 17.1079
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>                       Bijlage 2:
Invoergegevens akoestisch model

                         (16 pagina’s)




                    R-JVO/1271 / 17.1079
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                           g
                                                                                                                                                                        iwe
                                                                                                                                                                    He
                                                      1
                                                    13 01
                                                 579692




                                                                          80
                                                                       30
                                  79                                 14
                               35
                             14

                                                                          98
                                                                       21
                                                                     14


                                                                      97
                                                                   21
                                                                 14




                                                                                                                                                                                              25
                                                                                                                                 15                                    52                  94
                                                                                                                              22              18
                                                                                                                                                 4
                                                                                                                                                                    23                   96
                                                                                                                           14 4             20                    15
                                                                                                                             1
                                                                                                                          22
                                                                                                      18
                                                                                                         3              14
     00                                                                                             20
  92                                                                                 55
96                                                                                23                                                                                                53
                                                                                15                                           31                                                  23
                                                                                                                          92                                    30 34          15
                    13                                                                                                  4                09 34               47
                  59                                                                                                 73         76    67882              17427 1439
                                                        0                                                        44         466      4                  8 733
                                                     43                                                   76 73 13         1        1  9                    4
                                                   16                                              6371713 8                                            14
                                            34                                      54 1 9 8842431714434          6 92
                                         22                                      23    5 3 91                 14
                                                                                                                6
                                       14                                      15 211 87                                   414243 246                    30 29
                                                                                                 3  7 705823882832984808288282988 47      32 31        82 82
                                                                         39                    2
                                                                                             8 14 9 9 9 6   8  8  8  9 9 9       82 98892882         98 98
                                                                      31                   98
                                                          6610      14                                                         98
                                                       1177
                                                    1155
                                                            0
                                                        18
                                                     20



          RVMK Vijfheren 2030                                                                                                                           Niet geïnventariseerde wegvakken
                                                                                                                                                                                         1
                                                                                                                                                        RVMK ALV v2016 03 17 promil307\2030_RC
                                                                                                                                                        Milieudienst Zuid-Holland Zuid
          T:\Samenwerking\RVMK\RVMK ALV v2016 03 17 promil307\2030_RC
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>                                                                                     PCT           PCT     PCT      PCT     PCT      PCT     PCT      PCT     PCT      PCT     PCT      PCT     PCT      PCT     PCT      PCT     PCT      PCT                                                                             PCT              PCT           PCT                  PCT               PCT                PCT
                                                                                     pers          pers    pers     pers    pers     pers    Mi Zw    Mi Zw   Mi Zw    Mi Zw   Mi Zw    Mi Zw   Zw       Zw      Zw       Zw      Zw       Zw    UURPCT UURPCT UURPCT UURPCT UURPCT UURPCT Bus    TRAM     Bus    TRAM     BUS     TRAM     BUS     TRAM BUS          TRAM     BUS         TRAM BUS        TRAM     BUS       TRAM
KNOOP      KNOOP      START END                                        INTENS INTENS dag           dag     avond    avond   nacht    nacht   dag      dag     avond    avond   nacht    nacht   dag      dag     avond    avond   nacht    nacht Dag    Dag    Avond  Avond  Nacht  Nacht  ETMaal Rechts   ETMaal Rechts   Dag UUR Rechts   Dag UUR Links Avond UUR   Rechts   Avond UUR   Links Nacht UUR Rechts   Nacht UUR Links
A          B          PCT   PCT       NAAM                     SNELPAD R      L      Rechts        Links   Rechts   Links   Rechts   Links   Rechts   Links   Rechts   Links   Rechts   Links   Rechts   Links   Rechts   Links   Rechts   Links Rechts Links  Rechts Links  Rechts Links  Rechts nvt      Links  nvt      Rechts  nvt      Links   nvt   Rechts      nvt      Links       nvt   Rechts    nvt      Links     nvt   WEGDEK
  8727,0   144730,0     0,0   100,0   Kastanjelaan                30,0    293,7    244,9    98,7    98,7    99,3     99,4    98,1     98,1      1,3     1,3      0,7     0,6      1,9     1,9      0,0 0,0          0,0     0,0      0,0 0,0        6,6    6,6    3,9     3,9    0,6     0,6   0,0   0,0      0,0    0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0         0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   Elementtenverharding keperverband
  8727,0   144733,0     0,0   100,0   Kastanjelaan                30,0    244,9    293,7    98,7    98,7    99,4     99,3    98,1     98,1      1,3     1,3      0,6     0,7      1,9     1,9      0,0 0,0          0,0     0,0      0,0 0,0        6,6    6,6    3,9     3,9    0,6     0,6   0,0   0,0      0,0    0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0         0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   Elementtenverharding keperverband
  8733,0   146692,0     0,0   100,0   Kon. Julianaweg             30,0    451,7    456,3   100,0   100,0   100,0    100,0   100,0    100,0      0,0     0,0      0,0     0,0      0,0     0,0      0,0 0,0          0,0     0,0      0,0 0,0        6,6    6,6    3,9     3,9    0,6     0,6   0,0   0,0      0,0    0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0         0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   Elementtenverharding keperverband
  9231,0   142214,0     0,0    40,0   Brugstraat                  30,0   1049,0    850,7    88,1    71,8    94,2     84,5    85,5     65,5      8,9    24,9      4,6    14,1     12,2    32,2      3,0 3,3          1,2     1,5      2,2 2,3        6,7    6,8    3,7     3,4    0,6     0,7   0,0   0,0      0,0    0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0         0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   Elementtenverharding keperverband
  9231,0   144730,0     0,0     8,6   Dorpsstraat                 30,0   1404,4   1118,9    88,6    91,0    94,2     95,5    84,6     87,7     11,4     9,0      5,8     4,5     15,4    12,3      0,0 0,0          0,0     0,0      0,0 0,0        6,7    6,7    3,7     3,8    0,6     0,6   0,0   0,0      0,0    0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0         0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   Elementtenverharding keperverband
  9231,0   144734,0     0,0    44,7   Dorpsstraat                 30,0   1752,0   2232,6    81,5    88,3    90,3     94,1    76,0     84,4     17,9    11,4      9,5     5,8     23,6    15,3      0,6 0,3          0,2     0,1      0,4 0,2        6,7    6,7    3,6     3,7    0,6     0,6   0,0   0,0      0,0    0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0         0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   Elementtenverharding keperverband
  9231,0   146676,0     0,0   100,0   Kerkstraat                  30,0    276,5    279,8    93,4    91,5    97,4     96,6    94,8     93,3      0,0     0,0      0,0     0,0      0,0     0,0      6,6 8,5          2,6     3,4      5,2 6,7        6,7    6,7    3,8     3,8    0,6     0,6   0,0   0,0      0,0    0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0         0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   Elementtenverharding keperverband
 20183,0   142214,0     0,0    16,5   Peperstraat                 30,0    615,5    456,4    98,4    98,4    99,2     99,2    97,7     97,7      1,6     1,6      0,8     0,8      2,3     2,3      0,0 0,0          0,0     0,0      0,0 0,0        6,6    6,6    3,9     3,9    0,6     0,6   0,0   0,0      0,0    0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0         0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   Referentiewegdek
 20183,0   152355,0     0,0    29,4   Peperstraat                 60,0    456,4    615,5    98,3    98,3    99,5     99,5    98,0     98,0      1,7     1,7      0,5     0,5      2,0     2,0      0,0 0,0          0,0     0,0      0,0 0,0        6,5    6,5    3,6     3,6    0,9     0,9   0,0   0,0      0,0    0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0         0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   Referentiewegdek
 20184,0   142215,0     0,0    39,0   Noordzijde                  30,0    675,8   1060,6    71,4    91,4    83,9     95,7    64,0     88,5     28,0     8,2     15,8     4,1     35,5    11,2      0,7 0,3          0,3     0,1      0,5 0,3        6,8    6,7    3,4     3,8    0,7     0,6   0,0   0,0      0,0    0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0         0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   Referentiewegdek
 20184,0   152352,0     0,0    28,5   Noordzijde                  60,0   1060,6    675,8    91,3    70,8    97,1     88,7    89,5     66,6      8,4    28,5      2,8    11,1     10,0    32,4      0,3 0,6          0,1     0,2      0,5 1,0        6,6    6,7    3,5     3,0    0,9     0,9   0,0   0,0      0,0    0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0         0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   Referentiewegdek
 21151,0   152354,0     0,0   100,0   Westeinde                   60,0   2694,7   2976,9    82,4    87,2    93,8     95,6    79,5     84,9     17,3    12,7      6,1     4,3     20,2    14,9      0,2 0,1          0,1     0,0      0,4 0,2        6,6    6,6    3,3     3,4    0,9     0,9   0,0   0,0      0,0    0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0         0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   Referentiewegdek
142197,0   142198,0     0,0   100,0   Kooiwijk                    60,0    456,4    615,5    98,3    98,3    99,5     99,5    98,0     98,0      1,7     1,7      0,5     0,5      2,0     2,0      0,0 0,0          0,0     0,0      0,0 0,0        6,5    6,5    3,6     3,6    0,9     0,9   0,0   0,0      0,0    0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0         0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   Referentiewegdek
142198,0   143080,0     0,0    31,0   Kooiwijk                    60,0    401,8    448,7    90,1    94,9    97,3     98,7    85,0     92,1      2,3     1,1      0,8     0,3      2,6     1,2      7,7 4,0          1,9     1,0     12,4 6,6        6,6    6,6    3,4     3,5    0,9     0,9   0,0   0,0      0,0    0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0         0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   Referentiewegdek
142214,0   142215,0     0,0   100,0   Heiweg                      30,0   1146,7    789,3    88,8    69,4    94,6     82,9    86,3     62,9      8,5    27,0      4,4    15,5     11,7    34,6      2,7 3,6          1,1     1,6      2,0 2,5        6,7    6,8    3,7     3,4    0,6     0,7   0,0   0,0      0,0    0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0         0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   Referentiewegdek
142215,0   142389,0     0,0    34,4   Heiweg                      60,0     93,7    121,0    53,3    54,9    81,9     81,9    41,9     45,1     11,7    20,6      5,6     9,6     11,1    20,4     35,0 24,5        12,5     8,5     47,0 34,5       6,7    6,8    2,5     2,5    1,1     1,1   0,0   0,0      0,0    0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0         0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   Referentiewegdek
143117,0   144736,0     0,0   100,0   Dorpsstraat                 30,0   2964,6   2617,4    87,4    82,3    93,5     90,7    83,1     76,8     12,5    17,4      6,4     9,2     16,8    23,0      0,1 0,3          0,1     0,1      0,1 0,2        6,7    6,7    3,7     3,6    0,6     0,6   0,0   0,0      0,0    0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0         0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   Elementtenverharding keperverband
143117,0   144737,0     0,0   100,0   Dorpsstraat                 30,0   2617,4   2964,6    82,3    87,4    90,7     93,5    76,8     83,1     17,4    12,5      9,2     6,4     23,0    16,8      0,3 0,1          0,1     0,1      0,2 0,1        6,7    6,7    3,6     3,7    0,6     0,6   0,0   0,0      0,0    0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0         0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   Referentiewegdek
143139,0   151760,0     0,0    35,9   Westeinde                   60,0   2694,7   2976,9    82,4    87,2    93,8     95,6    79,5     84,9     17,3    12,7      6,1     4,3     20,2    14,9      0,2 0,1          0,1     0,0      0,4 0,2        6,6    6,6    3,3     3,4    0,9     0,9   0,0   0,0      0,0    0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0         0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   Referentiewegdek
143139,0   152354,0     0,0    19,8   Westeinde                   60,0   2976,9   2694,7    87,2    82,4    95,6     93,8    84,9     79,5     12,7    17,3      4,3     6,1     14,9    20,2      0,1 0,2          0,0     0,1      0,2 0,4        6,6    6,6    3,4     3,3    0,9     0,9   0,0   0,0      0,0    0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0         0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   Referentiewegdek
143934,0   144730,0     0,0   100,0   Oosteinde                   30,0   1363,9   1698,1    92,4    90,3    96,2     95,1    89,5     86,9      7,6     9,7      3,8     4,9     10,5    13,1      0,0 0,0          0,0     0,0      0,0 0,0        6,7    6,7    3,8     3,8    0,6     0,6   0,0   0,0      0,0    0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0         0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   Referentiewegdek
143934,0   152353,0     0,0    46,0   Oosteinde                   60,0   1698,1   1363,9    90,1    92,2    96,7     97,4    88,3     90,7      9,9     7,8      3,3     2,6     11,7     9,3      0,0 0,0          0,0     0,0      0,0 0,0        6,6    6,6    3,4     3,5    0,9     0,9   0,0   0,0      0,0    0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0         0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   Referentiewegdek
144734,0   146676,0     0,0    49,2   Schoolstraat                30,0     83,5    109,6     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0      0,0     97,2    96,1     97,8    96,9     98,4    97,8      2,8 3,9          2,2     3,1      1,6 2,2        7,1    7,1    2,0     2,0    0,9     0,9   0,0   0,0      0,0    0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0         0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   Elementtenverharding keperverband
144736,0   146705,0     0,0    32,0   Dokter A de Haanstraat      30,0   1062,4   1165,1    94,7    95,2    97,5     97,7    93,3     93,9      4,2     4,0      2,1     1,9      5,9     5,5      1,1 0,8          0,4     0,3      0,9 0,6        6,7    6,7    3,8     3,8    0,6     0,6   0,0   0,0      0,0    0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0         0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   Elementtenverharding keperverband
146676,0   146709,0     0,0   100,0   Schoolstraat                30,0    360,0    389,4    70,7    64,7    84,0     80,0    65,2     58,8     23,6    28,2     13,4    16,7     30,7    36,2      5,7 7,2          2,6     3,3      4,1 5,0        6,8    6,8    3,4     3,3    0,7     0,7   0,0   0,0      0,0    0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0         0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   Elementtenverharding keperverband
152352,0   969425,0     0,0    17,7   Noordzijde                  60,0   1060,6    675,8    91,3    70,8    97,1     88,7    89,5     66,6      8,4    28,5      2,8    11,1     10,0    32,4      0,3 0,6          0,1     0,2      0,5 1,0        6,6    6,7    3,5     3,0    0,9     0,9   0,0   0,0      0,0    0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0         0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   Referentiewegdek
 16430,0   142197,0    79,3   100,0   Kooiwijk                    60,0    456,4    615,5    98,3    98,3    99,5     99,5    98,0     98,0      1,7     1,7      0,5     0,5      2,0     2,0      0,0 0,0          0,0     0,0      0,0 0,0        6,5    6,5    3,6     3,6    0,9     0,9   0,0   0,0      0,0    0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0         0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   Referentiewegdek
143139,0   151760,0    35,9    74,7   Westeinde                   60,0   2694,7   2976,9    82,4    87,2    93,8     95,6    79,5     84,9     17,3    12,7      6,1     4,3     20,2    14,9      0,2 0,1          0,1     0,0      0,4 0,2        6,6    6,6    3,3     3,4    0,9     0,9   0,0   0,0      0,0    0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0         0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   Referentiewegdek
  9231,0   142214,0    40,0   100,0   Brugstraat                  30,0   1049,0    850,7    88,1    71,8    94,2     84,5    85,5     65,5      8,9    24,9      4,6    14,1     12,2    32,2      3,0 3,3          1,2     1,5      2,2 2,3        6,7    6,8    3,7     3,4    0,6     0,7   0,0   0,0      0,0    0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0         0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   Referentiewegdek
  9231,0   144730,0     8,6    19,8   Dorpsstraat                 30,0   1404,4   1118,9    88,6    91,0    94,2     95,5    84,6     87,7     11,4     9,0      5,8     4,5     15,4    12,3      0,0 0,0          0,0     0,0      0,0 0,0        6,7    6,7    3,7     3,8    0,6     0,6   0,0   0,0      0,0    0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0         0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   Elementtenverharding keperverband
  9231,0   144730,0    19,8    30,5   Dorpsstraat                 30,0   1404,4   1118,9    88,6    91,0    94,2     95,5    84,6     87,7     11,4     9,0      5,8     4,5     15,4    12,3      0,0 0,0          0,0     0,0      0,0 0,0        6,7    6,7    3,7     3,8    0,6     0,6   0,0   0,0      0,0    0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0         0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   Elementtenverharding keperverband
  9231,0   144730,0    30,5    57,9   Dorpsstraat                 30,0   1404,4   1118,9    88,6    91,0    94,2     95,5    84,6     87,7     11,4     9,0      5,8     4,5     15,4    12,3      0,0 0,0          0,0     0,0      0,0 0,0        6,7    6,7    3,7     3,8    0,6     0,6   0,0   0,0      0,0    0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0         0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   Elementtenverharding keperverband
  9231,0   144730,0    57,9    66,1   Dorpsstraat                 30,0   1404,4   1118,9    88,6    91,0    94,2     95,5    84,6     87,7     11,4     9,0      5,8     4,5     15,4    12,3      0,0 0,0          0,0     0,0      0,0 0,0        6,7    6,7    3,7     3,8    0,6     0,6   0,0   0,0      0,0    0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0         0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   Elementtenverharding keperverband
  9231,0   144730,0    66,1   100,0   Dorpsstraat                 30,0   1404,4   1118,9    88,6    91,0    94,2     95,5    84,6     87,7     11,4     9,0      5,8     4,5     15,4    12,3      0,0 0,0          0,0     0,0      0,0 0,0        6,7    6,7    3,7     3,8    0,6     0,6   0,0   0,0      0,0    0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0         0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   Elementtenverharding keperverband
  9231,0   144734,0    44,7   100,0   Dorpsstraat                 30,0   1752,0   2232,6    81,5    88,3    90,3     94,1    76,0     84,4     17,9    11,4      9,5     5,8     23,6    15,3      0,6 0,3          0,2     0,1      0,4 0,2        6,7    6,7    3,6     3,7    0,6     0,6   0,0   0,0      0,0    0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0         0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   Elementtenverharding keperverband
 16430,0   152355,0    23,7    30,5   Peperstraat                 60,0    615,5    456,4    98,3    98,3    99,5     99,5    98,0     98,0      1,7     1,7      0,5     0,5      2,0     2,0      0,0 0,0          0,0     0,0      0,0 0,0        6,5    6,5    3,6     3,6    0,9     0,9   0,0   0,0      0,0    0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0         0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   Referentiewegdek
 16430,0   152355,0    30,5    46,8   Peperstraat                 60,0    615,5    456,4    98,3    98,3    99,5     99,5    98,0     98,0      1,7     1,7      0,5     0,5      2,0     2,0      0,0 0,0          0,0     0,0      0,0 0,0        6,5    6,5    3,6     3,6    0,9     0,9   0,0   0,0      0,0    0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0         0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   Referentiewegdek
 16430,0   152355,0    46,8    67,5   Peperstraat                 60,0    615,5    456,4    98,3    98,3    99,5     99,5    98,0     98,0      1,7     1,7      0,5     0,5      2,0     2,0      0,0 0,0          0,0     0,0      0,0 0,0        6,5    6,5    3,6     3,6    0,9     0,9   0,0   0,0      0,0    0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0         0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   Referentiewegdek
 16430,0   152355,0    67,5    86,8   Peperstraat                 60,0    615,5    456,4    98,3    98,3    99,5     99,5    98,0     98,0      1,7     1,7      0,5     0,5      2,0     2,0      0,0 0,0          0,0     0,0      0,0 0,0        6,5    6,5    3,6     3,6    0,9     0,9   0,0   0,0      0,0    0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0         0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   Referentiewegdek
 16430,0   152355,0    86,8   100,0   Peperstraat                 60,0    615,5    456,4    98,3    98,3    99,5     99,5    98,0     98,0      1,7     1,7      0,5     0,5      2,0     2,0      0,0 0,0          0,0     0,0      0,0 0,0        6,5    6,5    3,6     3,6    0,9     0,9   0,0   0,0      0,0    0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0         0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   Referentiewegdek
 20183,0   142214,0    16,5    62,1   Peperstraat                 30,0    615,5    456,4    98,4    98,4    99,2     99,2    97,7     97,7      1,6     1,6      0,8     0,8      2,3     2,3      0,0 0,0          0,0     0,0      0,0 0,0        6,6    6,6    3,9     3,9    0,6     0,6   0,0   0,0      0,0    0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0         0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   Referentiewegdek
 20183,0   142214,0    62,1   100,0   Peperstraat                 30,0    615,5    456,4    98,4    98,4    99,2     99,2    97,7     97,7      1,6     1,6      0,8     0,8      2,3     2,3      0,0 0,0          0,0     0,0      0,0 0,0        6,6    6,6    3,9     3,9    0,6     0,6   0,0   0,0      0,0    0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0         0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   Referentiewegdek
 20183,0   152355,0    29,4   100,0   Peperstraat                 60,0    456,4    615,5    98,3    98,3    99,5     99,5    98,0     98,0      1,7     1,7      0,5     0,5      2,0     2,0      0,0 0,0          0,0     0,0      0,0 0,0        6,5    6,5    3,6     3,6    0,9     0,9   0,0   0,0      0,0    0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0         0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   Referentiewegdek
 20184,0   142215,0    39,0   100,0   Noordzijde                  30,0    675,8   1060,6    71,4    91,4    83,9     95,7    64,0     88,5     28,0     8,2     15,8     4,1     35,5    11,2      0,7 0,3          0,3     0,1      0,5 0,3        6,8    6,7    3,4     3,8    0,7     0,6   0,0   0,0      0,0    0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0         0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   Referentiewegdek
 20184,0   152352,0    28,5    40,4   Noordzijde                  60,0   1060,6    675,8    91,3    70,8    97,1     88,7    89,5     66,6      8,4    28,5      2,8    11,1     10,0    32,4      0,3 0,6          0,1     0,2      0,5 1,0        6,6    6,7    3,5     3,0    0,9     0,9   0,0   0,0      0,0    0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0         0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   Referentiewegdek
 20184,0   152352,0    40,4    61,4   Noordzijde                  60,0   1060,6    675,8    91,3    70,8    97,1     88,7    89,5     66,6      8,4    28,5      2,8    11,1     10,0    32,4      0,3 0,6          0,1     0,2      0,5 1,0        6,6    6,7    3,5     3,0    0,9     0,9   0,0   0,0      0,0    0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0         0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   Referentiewegdek
 20184,0   152352,0    61,4    88,3   Noordzijde                  60,0   1060,6    675,8    91,3    70,8    97,1     88,7    89,5     66,6      8,4    28,5      2,8    11,1     10,0    32,4      0,3 0,6          0,1     0,2      0,5 1,0        6,6    6,7    3,5     3,0    0,9     0,9   0,0   0,0      0,0    0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0         0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   Referentiewegdek
 20184,0   152352,0    88,3   100,0   Noordzijde                  60,0   1060,6    675,8    91,3    70,8    97,1     88,7    89,5     66,6      8,4    28,5      2,8    11,1     10,0    32,4      0,3 0,6          0,1     0,2      0,5 1,0        6,6    6,7    3,5     3,0    0,9     0,9   0,0   0,0      0,0    0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0         0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   Referentiewegdek
142198,0   143080,0    31,0    56,0   Kooiwijk                    60,0    401,8    448,7    90,1    94,9    97,3     98,7    85,0     92,1      2,3     1,1      0,8     0,3      2,6     1,2      7,7 4,0          1,9     1,0     12,4 6,6        6,6    6,6    3,4     3,5    0,9     0,9   0,0   0,0      0,0    0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0         0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   Referentiewegdek
142198,0   143080,0    56,0   100,0   Kooiwijk                    60,0    401,8    448,7    90,1    94,9    97,3     98,7    85,0     92,1      2,3     1,1      0,8     0,3      2,6     1,2      7,7 4,0          1,9     1,0     12,4 6,6        6,6    6,6    3,4     3,5    0,9     0,9   0,0   0,0      0,0    0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0         0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   Referentiewegdek
142215,0   142389,0    34,4    40,0   Heiweg                      60,0     93,7    121,0    53,3    54,9    81,9     81,9    41,9     45,1     11,7    20,6      5,6     9,6     11,1    20,4     35,0 24,5        12,5     8,5     47,0 34,5       6,7    6,8    2,5     2,5    1,1     1,1   0,0   0,0      0,0    0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0         0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   Referentiewegdek
143139,0   152354,0    19,8    39,7   Westeinde                   60,0   2976,9   2694,7    87,2    82,4    95,6     93,8    84,9     79,5     12,7    17,3      4,3     6,1     14,9    20,2      0,1 0,2          0,0     0,1      0,2 0,4        6,6    6,6    3,4     3,3    0,9     0,9   0,0   0,0      0,0    0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0         0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   Referentiewegdek
143139,0   152354,0    39,7    52,6   Westeinde                   60,0   2976,9   2694,7    87,2    82,4    95,6     93,8    84,9     79,5     12,7    17,3      4,3     6,1     14,9    20,2      0,1 0,2          0,0     0,1      0,2 0,4        6,6    6,6    3,4     3,3    0,9     0,9   0,0   0,0      0,0    0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0         0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   Referentiewegdek
143139,0   152354,0    52,6    71,2   Westeinde                   60,0   2976,9   2694,7    87,2    82,4    95,6     93,8    84,9     79,5     12,7    17,3      4,3     6,1     14,9    20,2      0,1 0,2          0,0     0,1      0,2 0,4        6,6    6,6    3,4     3,3    0,9     0,9   0,0   0,0      0,0    0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0         0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   Referentiewegdek
143139,0   152354,0    71,2   100,0   Westeinde                   60,0   2976,9   2694,7    87,2    82,4    95,6     93,8    84,9     79,5     12,7    17,3      4,3     6,1     14,9    20,2      0,1 0,2          0,0     0,1      0,2 0,4        6,6    6,6    3,4     3,3    0,9     0,9   0,0   0,0      0,0    0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0         0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   Referentiewegdek
143934,0   152353,0    46,0    80,6   Oosteinde                   60,0   1698,1   1363,9    90,1    92,2    96,7     97,4    88,3     90,7      9,9     7,8      3,3     2,6     11,7     9,3      0,0 0,0          0,0     0,0      0,0 0,0        6,6    6,6    3,4     3,5    0,9     0,9   0,0   0,0      0,0    0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0         0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   Referentiewegdek
143934,0   152353,0    80,6   100,0   Oosteinde                   60,0   1698,1   1363,9    90,1    92,2    96,7     97,4    88,3     90,7      9,9     7,8      3,3     2,6     11,7     9,3      0,0 0,0          0,0     0,0      0,0 0,0        6,6    6,6    3,4     3,5    0,9     0,9   0,0   0,0      0,0    0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0         0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   Referentiewegdek
144734,0   146676,0    49,2   100,0   Schoolstraat                30,0     83,5    109,6     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0      0,0     97,2    96,1     97,8    96,9     98,4    97,8      2,8 3,9          2,2     3,1      1,6 2,2        7,1    7,1    2,0     2,0    0,9     0,9   0,0   0,0      0,0    0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0         0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   Elementtenverharding keperverband
144736,0   146705,0    32,0   100,0   Dokter A de Haanstraat      30,0   1062,4   1165,1    94,7    95,2    97,5     97,7    93,3     93,9      4,2     4,0      2,1     1,9      5,9     5,5      1,1 0,8          0,4     0,3      0,9 0,6        6,7    6,7    3,8     3,8    0,6     0,6   0,0   0,0      0,0    0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0         0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   Elementtenverharding keperverband
152352,0   969425,0    17,7    38,2   Noordzijde                  60,0   1060,6    675,8    91,3    70,8    97,1     88,7    89,5     66,6      8,4    28,5      2,8    11,1     10,0    32,4      0,3 0,6          0,1     0,2      0,5 1,0        6,6    6,7    3,5     3,0    0,9     0,9   0,0   0,0      0,0    0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0         0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   Referentiewegdek
  8739,0    21151,0     0,0    18,4   Westeinde                   30,0   2694,7   2976,9    82,8    87,4    91,0     93,6    77,4     83,2     16,9    12,4      8,9     6,4     22,4    16,7      0,3 0,1          0,1     0,1      0,2 0,1        6,7    6,7    3,6     3,7    0,6     0,6   0,0   0,0      0,0    0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0         0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   Elementtenverharding keperverband
  8739,0    21151,0    18,4   100,0   Westeinde                   30,0   2694,7   2976,9    82,8    87,4    91,0     93,6    77,4     83,2     16,9    12,4      8,9     6,4     22,4    16,7      0,3 0,1          0,1     0,1      0,2 0,1        6,7    6,7    3,6     3,7    0,6     0,6   0,0   0,0      0,0    0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0         0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   Referentiewegdek
  8733,0   144736,0    88,4   100,0   Dorpsstraat                 30,0   2292,5   2742,3    80,8    87,3    89,9     93,5    75,2     83,1     18,5    12,4      9,9     6,4     24,4    16,7      0,6 0,4          0,3     0,1      0,5 0,3        6,7    6,7    3,6     3,7    0,6     0,6   0,0   0,0      0,0    0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0         0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   Elementtenverharding keperverband
  8733,0   144736,0     0,0     9,9   Dorpsstraat                 30,0   2292,5   2742,3    80,8    87,3    89,9     93,5    75,2     83,1     18,5    12,4      9,9     6,4     24,4    16,7      0,6 0,4          0,3     0,1      0,5 0,3        6,7    6,7    3,6     3,7    0,6     0,6   0,0   0,0      0,0    0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0         0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   Elementtenverharding keperverband
  8733,0   144736,0     9,9    88,4   Dorpsstraat                 30,0   2292,5   2742,3    80,8    87,3    89,9     93,5    75,2     83,1     18,5    12,4      9,9     6,4     24,4    16,7      0,6 0,4          0,3     0,1      0,5 0,3        6,7    6,7    3,6     3,7    0,6     0,6   0,0   0,0      0,0    0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0         0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   Referentiewegdek
  8733,0   144734,0     0,0    21,9   Dorpsstraat                 30,0   2316,1   1861,6    85,0    76,5    92,2     87,2    80,2     70,0     14,6    22,7      7,6    12,4     19,5    29,4      0,4 0,8          0,2     0,3      0,3 0,6        6,7    6,7    3,7     3,5    0,6     0,7   0,0   0,0      0,0    0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0         0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   Elementtenverharding keperverband
  8733,0   144734,0    21,9   100,0   Dorpsstraat                 30,0   2316,1   1861,6    85,0    76,5    92,2     87,2    80,2     70,0     14,6    22,7      7,6    12,4     19,5    29,4      0,4 0,8          0,2     0,3      0,3 0,6        6,7    6,7    3,7     3,5    0,6     0,7   0,0   0,0      0,0    0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0         0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   Referentiewegdek
  8739,0   988236,0     0,0   100,0   Dorpsstraat                 30,0   2976,9   2694,7    87,4    82,8    93,6     91,0    83,2     77,4     12,4    16,9      6,4     8,9     16,7    22,4      0,1 0,3          0,1     0,1      0,1 0,2        6,7    6,7    3,7     3,6    0,6     0,6   0,0   0,0      0,0    0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0         0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   Referentiewegdek
144733,0   988229,0     0,0    48,5   Kastanjelaan                30,0    244,9    293,7    98,7    98,7    99,4     99,3    98,1     98,1      1,3     1,3      0,6     0,7      1,9     1,9      0,0 0,0          0,0     0,0      0,0 0,0        6,6    6,6    3,9     3,9    0,6     0,6   0,0   0,0      0,0    0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0         0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   Elementtenverharding keperverband
144733,0   988229,0    48,5   100,0   Kastanjelaan                30,0    244,9    293,7    98,7    98,7    99,4     99,3    98,1     98,1      1,3     1,3      0,6     0,7      1,9     1,9      0,0 0,0          0,0     0,0      0,0 0,0        6,6    6,6    3,9     3,9    0,6     0,6   0,0   0,0      0,0    0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0         0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   Elementtenverharding keperverband
144737,0   988236,0     0,0   100,0   Dorpsstraat                 30,0   2617,4   2964,6    82,3    87,4    90,7     93,5    76,8     83,1     17,4    12,5      9,2     6,4     23,0    16,8      0,3 0,1          0,1     0,1      0,2 0,1        6,7    6,7    3,6     3,7    0,6     0,6   0,0   0,0      0,0    0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0         0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   Elementtenverharding keperverband
146692,0   988239,0     0,0   100,0   Kon. Julianaweg             30,0    451,7    456,3   100,0   100,0   100,0    100,0   100,0    100,0      0,0     0,0      0,0     0,0      0,0     0,0      0,0 0,0          0,0     0,0      0,0 0,0        6,6    6,6    3,9     3,9    0,6     0,6   0,0   0,0      0,0    0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0         0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   Elementtenverharding keperverband
146705,0   988237,0     0,0    54,0   Kon. Wilhelminalaan         30,0     77,3     12,4   100,0   100,0   100,0    100,0   100,0    100,0      0,0     0,0      0,0     0,0      0,0     0,0      0,0 0,0          0,0     0,0      0,0 0,0        6,6    6,6    3,9     3,9    0,6     0,6   0,0   0,0      0,0    0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0         0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   Elementtenverharding keperverband
146705,0   988237,0    54,0   100,0   Kon. Wilhelminalaan         30,0     77,3     12,4   100,0   100,0   100,0    100,0   100,0    100,0      0,0     0,0      0,0     0,0      0,0     0,0      0,0 0,0          0,0     0,0      0,0 0,0        6,6    6,6    3,9     3,9    0,6     0,6   0,0   0,0      0,0    0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0         0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   Elementtenverharding keperverband
146705,0   988238,0     0,0   100,0   Kon. Wilhelminalaan         30,0     89,9    109,8   100,0   100,0   100,0    100,0   100,0    100,0      0,0     0,0      0,0     0,0      0,0     0,0      0,0 0,0          0,0     0,0      0,0 0,0        6,6    6,6    3,9     3,9    0,6     0,6   0,0   0,0      0,0    0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0         0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   Elementtenverharding keperverband
146709,0   988234,0     0,0   100,0   Schoolstraat                30,0    360,0    389,4    70,7    64,7    84,0     80,0    65,2     58,8     23,6    28,2     13,4    16,7     30,7    36,2      5,7 7,2          2,6     3,3      4,1 5,0        6,8    6,8    3,4     3,3    0,7     0,7   0,0   0,0      0,0    0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0         0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   Elementtenverharding keperverband
988229,0   988230,0     0,0   100,0   Wilgenlaan                  30,0    244,9    293,7    98,7    98,7    99,4     99,3    98,1     98,1      1,3     1,3      0,6     0,7      1,9     1,9      0,0 0,0          0,0     0,0      0,0 0,0        6,6    6,6    3,9     3,9    0,6     0,6   0,0   0,0      0,0    0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0         0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   Elementtenverharding keperverband
988230,0   988231,0     0,0    22,6   Wilgenlaan                  30,0    244,9    293,7    98,7    98,7    99,4     99,3    98,1     98,1      1,3     1,3      0,6     0,7      1,9     1,9      0,0 0,0          0,0     0,0      0,0 0,0        6,6    6,6    3,9     3,9    0,6     0,6   0,0   0,0      0,0    0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0         0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   Elementtenverharding keperverband
988230,0   988231,0    22,6    71,7   Wilgenlaan                  30,0    244,9    293,7    98,7    98,7    99,4     99,3    98,1     98,1      1,3     1,3      0,6     0,7      1,9     1,9      0,0 0,0          0,0     0,0      0,0 0,0        6,6    6,6    3,9     3,9    0,6     0,6   0,0   0,0      0,0    0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0         0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   Elementtenverharding keperverband
988230,0   988231,0    71,7   100,0   Wilgenlaan                  30,0    244,9    293,7    98,7    98,7    99,4     99,3    98,1     98,1      1,3     1,3      0,6     0,7      1,9     1,9      0,0 0,0          0,0     0,0      0,0 0,0        6,6    6,6    3,9     3,9    0,6     0,6   0,0   0,0      0,0    0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0         0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   Elementtenverharding keperverband
988231,0   988232,0     0,0   100,0   Wilgenlaan                  30,0    540,7    516,2   100,0   100,0   100,0    100,0   100,0    100,0      0,0     0,0      0,0     0,0      0,0     0,0      0,0 0,0          0,0     0,0      0,0 0,0        6,6    6,6    3,9     3,9    0,6     0,6   0,0   0,0      0,0    0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0         0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   Elementtenverharding keperverband
988231,0   988234,0     0,0    19,9   Lindenlaan                  30,0    389,4    360,0    64,7    70,7    80,0     84,0    58,8     65,2     28,2    23,6     16,7    13,4     36,2    30,7      7,2 5,7          3,3     2,6      5,0 4,1        6,8    6,8    3,3     3,4    0,7     0,7   0,0   0,0      0,0    0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0         0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   Elementtenverharding keperverband
988231,0   988234,0    19,9    79,0   Lindenlaan                  30,0    389,4    360,0    64,7    70,7    80,0     84,0    58,8     65,2     28,2    23,6     16,7    13,4     36,2    30,7      7,2 5,7          3,3     2,6      5,0 4,1        6,8    6,8    3,3     3,4    0,7     0,7   0,0   0,0      0,0    0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0         0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   Elementtenverharding keperverband
988231,0   988234,0    79,0   100,0   Lindenlaan                  30,0    389,4    360,0    64,7    70,7    80,0     84,0    58,8     65,2     28,2    23,6     16,7    13,4     36,2    30,7      7,2 5,7          3,3     2,6      5,0 4,1        6,8    6,8    3,3     3,4    0,7     0,7   0,0   0,0      0,0    0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0         0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   Elementtenverharding keperverband
988232,0   988247,0     0,0    56,9   Wilgenlaan                  30,0    540,7    516,2   100,0   100,0   100,0    100,0   100,0    100,0      0,0     0,0      0,0     0,0      0,0     0,0      0,0 0,0          0,0     0,0      0,0 0,0        6,6    6,6    3,9     3,9    0,6     0,6   0,0   0,0      0,0    0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0         0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   Elementtenverharding keperverband
988232,0   988247,0    56,9   100,0   Wilgenlaan                  30,0    540,7    516,2   100,0   100,0   100,0    100,0   100,0    100,0      0,0     0,0      0,0     0,0      0,0     0,0      0,0 0,0          0,0     0,0      0,0 0,0        6,6    6,6    3,9     3,9    0,6     0,6   0,0   0,0      0,0    0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0         0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   Elementtenverharding keperverband
988236,0   988237,0     0,0    61,6   Oranjelaan                  30,0     12,4     77,3   100,0   100,0   100,0    100,0   100,0    100,0      0,0     0,0      0,0     0,0      0,0     0,0      0,0 0,0          0,0     0,0      0,0 0,0        6,6    6,6    3,9     3,9    0,6     0,6   0,0   0,0      0,0    0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0         0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   Elementtenverharding keperverband
988236,0   988237,0    61,6   100,0   Oranjelaan                  30,0     12,4     77,3   100,0   100,0   100,0    100,0   100,0    100,0      0,0     0,0      0,0     0,0      0,0     0,0      0,0 0,0          0,0     0,0      0,0 0,0        6,6    6,6    3,9     3,9    0,6     0,6   0,0   0,0      0,0    0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0         0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   Elementtenverharding keperverband
988238,0   988239,0     0,0   100,0   Kon. Wilhelminalaan         30,0     89,9    109,8   100,0   100,0   100,0    100,0   100,0    100,0      0,0     0,0      0,0     0,0      0,0     0,0      0,0 0,0          0,0     0,0      0,0 0,0        6,6    6,6    3,9     3,9    0,6     0,6   0,0   0,0      0,0    0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0         0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   Elementtenverharding keperverband
988239,0   988240,0     0,0   100,0   Kon. Wilhelminalaan         30,0    516,2    540,7   100,0   100,0   100,0    100,0   100,0    100,0      0,0     0,0      0,0     0,0      0,0     0,0      0,0 0,0          0,0     0,0      0,0 0,0        6,6    6,6    3,9     3,9    0,6     0,6   0,0   0,0      0,0    0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0         0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   Elementtenverharding keperverband
988240,0   988241,0     0,0   100,0   Kon. Wilhelminalaan         30,0    516,2    540,7   100,0   100,0   100,0    100,0   100,0    100,0      0,0     0,0      0,0     0,0      0,0     0,0      0,0 0,0          0,0     0,0      0,0 0,0        6,6    6,6    3,9     3,9    0,6     0,6   0,0   0,0      0,0    0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0         0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   Elementtenverharding keperverband
988241,0   988242,0     0,0   100,0   Kon. Wilhelminalaan         30,0    516,2    540,7   100,0   100,0   100,0    100,0   100,0    100,0      0,0     0,0      0,0     0,0      0,0     0,0      0,0 0,0          0,0     0,0      0,0 0,0        6,6    6,6    3,9     3,9    0,6     0,6   0,0   0,0      0,0    0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0         0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   Elementtenverharding keperverband
988242,0   988243,0     0,0   100,0   Kon. Wilhelminalaan         30,0    516,2    540,7   100,0   100,0   100,0    100,0   100,0    100,0      0,0     0,0      0,0     0,0      0,0     0,0      0,0 0,0          0,0     0,0      0,0 0,0        6,6    6,6    3,9     3,9    0,6     0,6   0,0   0,0      0,0    0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0         0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   Elementtenverharding keperverband
988243,0   988246,0     0,0   100,0   Kon. Wilhelminalaan         30,0    516,2    540,7   100,0   100,0   100,0    100,0   100,0    100,0      0,0     0,0      0,0     0,0      0,0     0,0      0,0 0,0          0,0     0,0      0,0 0,0        6,6    6,6    3,9     3,9    0,6     0,6   0,0   0,0      0,0    0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0         0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   Elementtenverharding keperverband
988246,0   988247,0     0,0   100,0   Kon. Wilhelminalaan         30,0    516,2    540,7   100,0   100,0   100,0    100,0   100,0    100,0      0,0     0,0      0,0     0,0      0,0     0,0      0,0 0,0          0,0     0,0      0,0 0,0        6,6    6,6    3,9     3,9    0,6     0,6   0,0   0,0      0,0    0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0         0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   Elementtenverharding keperverband
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>Invoergegevens akoestisch model                                                                                                                                                      Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiek
171079                                                                                                                                                                                                                  bijlage 2

Model:     wegverkeerslawaai 2030
Groep:     (hoofdgroep)
           Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam       Omschr.     Hoogte    Maaiveld   Hdef.      Gebruiksfunctie    Cp    Zwevend   Refl. 63   Refl. 125   Refl. 250   Refl. 500   Refl. 1k   Refl. 2k   Refl. 4k   Refl. 8k
gebouwen   gebouwen       7,00       0,00   Relatief                     0 dB     False      0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gebouwen   gebouwen       7,00       0,00   Relatief                     0 dB     False      0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
01         nieuwbouw      8,00       0,00   Relatief                     0 dB     False      0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
02         nieuwbouw      8,00       0,00   Relatief                     0 dB     False      0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
03         nieuwbouw      8,00       0,00   Relatief                     0 dB     False      0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80

04         gebouwen       5,00       0,00   Relatief                     0 dB     False      0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
05         gebouwen       6,00       0,00   Relatief                     0 dB     False      0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
06         gebouwen       3,00       0,00   Relatief                     0 dB     False      0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
07         gebouwen       5,50       0,00   Relatief                     0 dB     False      0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
08         gebouwen       3,00       0,00   Relatief                     0 dB     False      0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80

09         gebouwen       3,00       0,00   Relatief                     0 dB     False      0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
10         gebouwen       4,00       0,00   Relatief                     0 dB     False      0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
11         gebouwen       4,00       0,00   Relatief                     0 dB     False      0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
12         gebouwen       5,00       0,00   Relatief                     0 dB     False      0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
13         gebouwen       3,00       0,00   Relatief                     0 dB     False      0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80

14         gebouwen       5,50       0,00   Relatief                     0 dB     False      0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
15         gebouwen       8,00       0,00   Relatief                     0 dB     False      0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
16         gebouwen       3,00       0,00   Relatief                     0 dB     False      0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
17         gebouwen       3,00       0,00   Relatief                     0 dB     False      0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
18         gebouwen       5,00       0,00   Relatief                     0 dB     False      0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80

19         gebouwen       3,00       0,00   Relatief                     0 dB     False      0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
20         gebouwen       7,50       0,00   Relatief                     0 dB     False      0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
21         gebouwen       3,00       0,00   Relatief                     0 dB     False      0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
22         gebouwen       7,50       0,00   Relatief                     0 dB     False      0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
23         gebouwen       3,00       0,00   Relatief                     0 dB     False      0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80

24         gebouwen       7,00       0,00   Relatief                     0 dB     False      0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
25         gebouwen       7,00       0,00   Relatief                     0 dB     False      0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
26         gebouwen       6,50       0,00   Relatief                     0 dB     False      0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
27         gebouwen       6,50       0,00   Relatief                     0 dB     False      0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
28         gebouwen       2,50       0,00   Relatief                     0 dB     False      0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80

29         gebouwen       3,50       0,00   Relatief                     0 dB     False      0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
30         gebouwen       3,00       0,00   Relatief                     0 dB     False      0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
31         gebouwen       3,00       0,00   Relatief                     0 dB     False      0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
32         gebouwen       3,00       0,00   Relatief                     0 dB     False      0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
33         gebouwen       3,00       0,00   Relatief                     0 dB     False      0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80

34         gebouwen       5,50       0,00   Relatief                     0 dB     False      0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
35         gebouwen       5,50       0,00   Relatief                     0 dB     False      0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
36         gebouwen       5,50       0,00   Relatief                     0 dB     False      0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
37         gebouwen       3,00       0,00   Relatief                     0 dB     False      0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80


Geomilieu V4.30                                                                                                                                                                                                24-2-2018 9:26:52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>Invoergegevens akoestisch model                                                                                                                                                     Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiek
171079                                                                                                                                                                                                                 bijlage 2

Model:    wegverkeerslawaai 2030
Groep:    (hoofdgroep)
          Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam      Omschr.     Hoogte    Maaiveld   Hdef.      Gebruiksfunctie    Cp    Zwevend   Refl. 63   Refl. 125   Refl. 250   Refl. 500   Refl. 1k   Refl. 2k   Refl. 4k   Refl. 8k
38        gebouwen       5,50       0,00   Relatief                     0 dB     False      0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
39        gebouwen       3,50       0,00   Relatief                     0 dB     False      0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
40        gebouwen       3,00       0,00   Relatief                     0 dB     False      0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
41        gebouwen       2,00       0,00   Relatief                     0 dB     False      0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
42        gebouwen       7,00       0,00   Relatief                     0 dB     False      0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80

43        gebouwen       7,00       0,00   Relatief                     0 dB     False      0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
44        gebouwen       3,50       0,00   Relatief                     0 dB     False      0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
45        gebouwen       6,00       0,00   Relatief                     0 dB     False      0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
46        gebouwen       6,00       0,00   Relatief                     0 dB     False      0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
47        gebouwen       3,00       0,00   Relatief                     0 dB     False      0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80

48        gebouwen       2,50       0,00   Relatief                     0 dB     False      0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
49        gebouwen       5,50       0,00   Relatief                     0 dB     False      0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
50        gebouwen       5,50       0,00   Relatief                     0 dB     False      0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
51        gebouwen       8,00       0,00   Relatief                     0 dB     False      0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
52        gebouwen       7,00       0,00   Relatief                     0 dB     False      0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80

53        gebouwen       2,50       0,00   Relatief                     0 dB     False      0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
54        gebouwen       4,00       0,00   Relatief                     0 dB     False      0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
55        gebouwen       5,00       0,00   Relatief                     0 dB     False      0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
57        gebouwen       6,50       0,00   Relatief                     0 dB     False      0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
58        gebouwen       7,00       0,00   Relatief                     0 dB     False      0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80

59        gebouwen       7,00       0,00   Relatief                     0 dB     False      0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
61        gebouwen       8,00       0,00   Relatief                     0 dB     False      0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
62        gebouwen       6,50       0,00   Relatief                     0 dB     False      0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
63        gebouwen       6,50       0,00   Relatief                     0 dB     False      0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
64        gebouwen       6,50       0,00   Relatief                     0 dB     False      0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80

65        gebouwen       8,00       0,00   Relatief                     0 dB     False      0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
66        gebouwen       8,00       0,00   Relatief                     0 dB     False      0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
67        gebouwen       6,50       0,00   Relatief                     0 dB     False      0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
68        gebouwen       7,00       0,00   Relatief                     0 dB     False      0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
69        gebouwen       7,00       0,00   Relatief                     0 dB     False      0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80

70        gebouwen       7,50       0,00   Relatief                     0 dB     False      0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
71        gebouwen       7,00       0,00   Relatief                     0 dB     False      0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
72        gebouwen       5,50       0,00   Relatief                     0 dB     False      0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80




Geomilieu V4.30                                                                                                                                                                                               24-2-2018 9:26:52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>Invoergegevens akoestisch model                                                                                                                                                       Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiek
171079                                                                                                                                                                                                                   bijlage 2

Model:       wegverkeerslawaai 2030
Groep:       (hoofdgroep)
             Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam          Omschr.                  ISO_H    ISO M.   Hdef.          Type     Cpl    Cpl_W   Helling   Wegdek   V(MR(D))   V(MR(A))   V(MR(N))   V(MR(P4))   V(LV(D))   V(LV(A))   V(LV(N))   V(LV(P4))   V(MV(D))    V(MV(A))
Brugstraat    Brugstraat                0,00      0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W0            30         30         30           --        30         30         30           --        30          30
Brugstraat    Brugstraat                0,00      0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W9a           30         30         30           --        30         30         30           --        30          30
Dokter A d    Dokter A de Haanstraat    0,00      0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W9a           30         30         30           --        30         30         30           --        30          30
Dokter A d    Dokter A de Haanstraat    0,00      0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W9a           30         30         30           --        30         30         30           --        30          30
Dorpsstraa    Dorpsstraat               0,00      0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W0            30         30         30           --        30         30         30           --        30          30

Dorpsstraa    Dorpsstraat               0,00      0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W9a           30         30         30           --        30         30         30           --        30          30
Dorpsstraa    Dorpsstraat               0,00      0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W9a           30         30         30           --        30         30         30           --        30          30
Dorpsstraa    Dorpsstraat               0,00      0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W0            30         30         30           --        30         30         30           --        30          30
Dorpsstraa    Dorpsstraat               0,00      0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W9a           30         30         30           --        30         30         30           --        30          30
Dorpsstraa    Dorpsstraat               0,00      0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W9a           30         30         30           --        30         30         30           --        30          30

Dorpsstraa    Dorpsstraat               0,00      0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W9a           30         30         30           --        30         30         30           --        30          30
Dorpsstraa    Dorpsstraat               0,00      0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W9a           30         30         30           --        30         30         30           --        30          30
Dorpsstraa    Dorpsstraat               0,00      0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W0            30         30         30           --        30         30         30           --        30          30
Dorpsstraa    Dorpsstraat               0,00      0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W9a           30         30         30           --        30         30         30           --        30          30
Dorpsstraa    Dorpsstraat               0,00      0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W9a           30         30         30           --        30         30         30           --        30          30

Dorpsstraa    Dorpsstraat               0,00      0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W9a           30         30         30           --        30         30         30           --        30          30
Dorpsstraa    Dorpsstraat               0,00      0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W0            30         30         30           --        30         30         30           --        30          30
Dorpsstraa    Dorpsstraat               0,00      0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W9a           30         30         30           --        30         30         30           --        30          30
Dorpsstraa    Dorpsstraat               0,00      0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W9a           30         30         30           --        30         30         30           --        30          30
Dorpsstraa    Dorpsstraat               0,00      0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W9a           30         30         30           --        30         30         30           --        30          30

Dorpsstraa    Dorpsstraat               0,00      0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W9a           30         30         30           --        30         30         30           --        30          30
Heiweg        Heiweg                    0,00      0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W0            60         60         60           --        60         60         60           --        60          60
Heiweg        Heiweg                    0,00      0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W0            60         60         60           --        60         60         60           --        60          60
Heiweg 30     Heiweg                    0,00      0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W0            30         30         30           --        30         30         30           --        30          30
Kastanjela    Kastanjelaan              0,00      0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W9a           30         30         30           --        30         30         30           --        30          30

Kastanjela    Kastanjelaan              0,00      0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W9a           30         30         30           --        30         30         30           --        30          30
Kastanjela    Kastanjelaan              0,00      0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W9a           30         30         30           --        30         30         30           --        30          30
Kastanjela    Kastanjelaan              0,00      0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W9a           30         30         30           --        30         30         30           --        30          30
Kerkstraat    Kerkstraat                0,00      0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W9a           30         30         30           --        30         30         30           --        30          30
Kon. Julia    Kon. Julianaweg           0,00      0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W9a           30         30         30           --        30         30         30           --        30          30

Kon. Julia    Kon. Julianaweg           0,00      0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W9a           30         30         30           --        30         30         30           --        30          30
Kon. Wilhe    Kon. Wilhelminalaan       0,00      0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W9a           30         30         30           --        30         30         30           --        30          30
Kon. Wilhe    Kon. Wilhelminalaan       0,00      0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W9a           30         30         30           --        30         30         30           --        30          30
Kon. Wilhe    Kon. Wilhelminalaan       0,00      0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W9a           30         30         30           --        30         30         30           --        30          30
Kon. Wilhe    Kon. Wilhelminalaan       0,00      0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W9a           30         30         30           --        30         30         30           --        30          30

Kon. Wilhe    Kon. Wilhelminalaan       0,00      0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W9a           30         30         30           --        30         30         30           --        30          30
Kon. Wilhe    Kon. Wilhelminalaan       0,00      0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W9a           30         30         30           --        30         30         30           --        30          30
Kon. Wilhe    Kon. Wilhelminalaan       0,00      0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W9a           30         30         30           --        30         30         30           --        30          30
Kon. Wilhe    Kon. Wilhelminalaan       0,00      0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W9a           30         30         30           --        30         30         30           --        30          30


Geomilieu V4.30                                                                                                                                                                                                         24-2-2018 9:28:24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>Invoergegevens akoestisch model                                                                                                                                                          Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiek
171079                                                                                                                                                                                                                      bijlage 2

Model:       wegverkeerslawaai 2030
Groep:       (hoofdgroep)
             Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam          V(MV(N))   V(MV(P4))   V(ZV(D))   V(ZV(A))   V(ZV(N))   V(ZV(P4))   Totaal aantal   %Int(D)   %Int(A)   %Int(N)   %Int(P4)   %MR(D)   %MR(A)   %MR(N)   %MR(P4)   %LV(D)   %LV(A)   %LV(N)   %LV(P4)   %MV(D)    %MV(A)
Brugstraat          30          --        30         30         30           --        1900,00      6,72      3,57      0,63          --       --       --       --        --    80,75    90,07    76,21        --    16,12      8,62
Brugstraat          30          --        30         30         30           --        1900,00      6,72      3,57      0,63          --       --       --       --        --    80,75    90,07    76,21        --    16,12      8,62
Dokter A d          30          --        30         30         30           --        2227,00      6,66      3,84      0,60          --       --       --       --        --    94,96    97,62    93,58        --     4,08      2,01
Dokter A d          30          --        30         30         30           --        2227,00      6,66      3,84      0,60          --       --       --       --        --    94,96    97,62    93,58        --     4,08      2,01
Dorpsstraa          30          --        30         30         30           --        5035,00      6,70      3,64      0,63          --       --       --       --        --    84,34    91,87    79,43        --    15,17      7,93

Dorpsstraa          30          --        30         30         30           --        5035,00      6,70      3,64      0,63          --       --       --       --        --    84,34    91,87    79,43        --    15,17      7,93
Dorpsstraa          30          --        30         30         30           --        5035,00      6,70      3,64      0,63          --       --       --       --        --    84,34    91,87    79,43        --    15,17      7,93
Dorpsstraa          30          --        30         30         30           --        4178,00      6,71      3,59      0,64          --       --       --       --        --    81,16    90,04    75,55        --    18,25      9,71
Dorpsstraa          30          --        30         30         30           --        2523,00      6,67      3,74      0,62          --       --       --       --        --    89,67    94,76    85,99        --    10,33      5,24
Dorpsstraa          30          --        30         30         30           --        2523,00      6,67      3,74      0,62          --       --       --       --        --    89,67    94,76    85,99        --    10,33      5,24

Dorpsstraa          30          --        30         30         30           --        2523,00      6,67      3,74      0,62          --       --       --       --        --    89,67    94,76    85,99        --    10,33      5,24
Dorpsstraa          30          --        30         30         30           --        2523,00      6,67      3,74      0,62          --       --       --       --        --    89,67    94,76    85,99        --    10,33      5,24
Dorpsstraa          30          --        30         30         30           --        5672,00      6,69      3,66      0,63          --       --       --       --        --    85,24    92,35    80,42        --    14,57      7,57
Dorpsstraa          30          --        30         30         30           --        5582,00      6,69      3,66      0,63          --       --       --       --        --    85,00    92,22    80,12        --    14,80      7,70
Dorpsstraa          30          --        30         30         30           --        3985,00      6,69      3,66      0,63          --       --       --       --        --    85,32    92,42    80,64        --    14,24      7,40

Dorpsstraa          30          --        30         30         30           --        5582,00      6,69      3,66      0,63          --       --       --       --        --    85,00    92,22    80,12        --    14,80      7,70
Dorpsstraa          30          --        30         30         30           --        5582,00      6,69      3,66      0,63          --       --       --       --        --    85,00    92,22    80,12        --    14,80      7,70
Dorpsstraa          30          --        30         30         30           --        2523,00      6,67      3,74      0,62          --       --       --       --        --    89,67    94,76    85,99        --    10,33      5,24
Dorpsstraa          30          --        30         30         30           --        4178,00      6,71      3,59      0,64          --       --       --       --        --    81,16    90,04    75,55        --    18,25      9,71
Dorpsstraa          30          --        30         30         30           --        2523,00      6,67      3,74      0,62          --       --       --       --        --    89,67    94,76    85,99        --    10,33      5,24

Dorpsstraa          30          --        30         30         30           --        3985,00      6,69      3,66      0,63          --       --       --       --        --    85,32    92,42    80,64        --    14,24      7,40
Heiweg              60          --        60         60         60           --         215,00      6,74      2,51      1,12          --       --       --       --        --    54,21    81,93    43,66        --    16,71      7,86
Heiweg              60          --        60         60         60           --         215,00      6,74      2,51      1,12          --       --       --       --        --    54,21    81,93    43,66        --    16,71      7,86
Heiweg 30           30          --        30         30         30           --        1936,00      6,72      3,57      0,63          --       --       --       --        --    80,81    90,09    76,25        --    16,12      8,62
Kastanjela          30          --        30         30         30           --         539,00      6,63      3,90      0,59          --       --       --       --        --    98,65    99,35    98,11        --     1,35      0,65

Kastanjela          30          --        30         30         30           --         539,00      6,63      3,90      0,59          --       --       --       --        --    98,65    99,35    98,11        --     1,35      0,65
Kastanjela          30          --        30         30         30           --         539,00      6,63      3,90      0,59          --       --       --       --        --    98,65    99,35    98,11        --     1,35      0,65
Kastanjela          30          --        30         30         30           --         539,00      6,63      3,90      0,59          --       --       --       --        --    98,65    99,35    98,11        --     1,35      0,65
Kerkstraat          30          --        30         30         30           --         556,00      6,69      3,78      0,58          --       --       --       --        --    92,42    97,01    94,05        --     0,01      0,01
Kon. Julia          30          --        30         30         30           --         908,00      6,63      3,93      0,59          --       --       --       --        --   100,00   100,00   100,00        --        --        --

Kon. Julia          30          --        30         30         30           --         908,00      6,63      3,93      0,59          --       --       --       --        --   100,00   100,00   100,00        --        --        --
Kon. Wilhe          30          --        30         30         30           --         200,00      6,62      3,92      0,59          --       --       --       --        --    99,99   100,00    99,99        --        --        --
Kon. Wilhe          30          --        30         30         30           --         200,00      6,62      3,92      0,59          --       --       --       --        --    99,99   100,00    99,99        --        --        --
Kon. Wilhe          30          --        30         30         30           --          90,00      6,60      3,91      0,59          --       --       --       --        --   100,00   100,00   100,00        --        --        --
Kon. Wilhe          30          --        30         30         30           --          90,00      6,60      3,91      0,59          --       --       --       --        --   100,00   100,00   100,00        --        --        --

Kon. Wilhe          30          --        30         30         30           --        1057,00      6,63      3,93      0,59          --       --       --       --        --   100,00   100,00   100,00        --        --        --
Kon. Wilhe          30          --        30         30         30           --        1057,00      6,63      3,93      0,59          --       --       --       --        --   100,00   100,00   100,00        --        --        --
Kon. Wilhe          30          --        30         30         30           --        1057,00      6,63      3,93      0,59          --       --       --       --        --   100,00   100,00   100,00        --        --        --
Kon. Wilhe          30          --        30         30         30           --        1057,00      6,63      3,93      0,59          --       --       --       --        --   100,00   100,00   100,00        --        --        --


Geomilieu V4.30                                                                                                                                                                                                        24-2-2018 9:28:24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>Invoergegevens akoestisch model                                                                                                                                               Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiek
171079                                                                                                                                                                                                           bijlage 2

Model:       wegverkeerslawaai 2030
Groep:       (hoofdgroep)
             Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam          %MV(N)    %MV(P4)   %ZV(D)    %ZV(A)    %ZV(N)    %ZV(P4)   MR(D)   MR(A)   MR(N)   MR(P4)    LV(D)    LV(A)   LV(N)   LV(P4)   MV(D)    MV(A)    MV(N)    MV(P4)   ZV(D)    ZV(A)    ZV(N)     ZV(P4)
Brugstraat     21,52         --     3,13      1,31      2,27         --      --      --      --       --   103,10    61,09    9,12       --   20,58     5,85     2,58        --    4,00     0,89     0,27         --
Brugstraat     21,52         --     3,13      1,31      2,27         --      --      --      --       --   103,10    61,09    9,12       --   20,58     5,85     2,58        --    4,00     0,89     0,27         --
Dokter A d      5,68         --     0,97      0,37      0,73         --      --      --      --       --   140,84    83,48   12,50       --    6,05     1,72     0,76        --    1,44     0,32     0,10         --
Dokter A d      5,68         --     0,97      0,37      0,73         --      --      --      --       --   140,84    83,48   12,50       --    6,05     1,72     0,76        --    1,44     0,32     0,10         --
Dorpsstraa     20,22         --     0,49      0,20      0,36         --      --      --      --       --   284,52   168,37   25,20       --   51,18    14,53     6,41        --    1,65     0,37     0,11         --

Dorpsstraa     20,22         --     0,49      0,20      0,36         --      --      --      --       --   284,52   168,37   25,20       --   51,18    14,53     6,41        --    1,65     0,37     0,11         --
Dorpsstraa     20,22         --     0,49      0,20      0,36         --      --      --      --       --   284,52   168,37   25,20       --   51,18    14,53     6,41        --    1,65     0,37     0,11         --
Dorpsstraa     24,03         --     0,59      0,25      0,42         --      --      --      --       --   227,53   135,05   20,20       --   51,16    14,56     6,43        --    1,65     0,37     0,11         --
Dorpsstraa     14,01         --        --        --        --        --      --      --      --       --   150,90    89,42   13,45       --   17,38     4,94     2,19        --       --       --       --        --
Dorpsstraa     14,01         --        --        --        --        --      --      --      --       --   150,90    89,42   13,45       --   17,38     4,94     2,19        --       --       --       --        --

Dorpsstraa     14,01         --        --        --        --        --      --      --      --       --   150,90    89,42   13,45       --   17,38     4,94     2,19        --       --       --       --        --
Dorpsstraa     14,01         --        --        --        --        --      --      --      --       --   150,90    89,42   13,45       --   17,38     4,94     2,19        --       --       --       --        --
Dorpsstraa     19,44         --     0,19      0,08      0,14         --      --      --      --       --   323,45   191,71   28,74       --   55,29    15,71     6,95        --    0,72     0,17     0,05         --
Dorpsstraa     19,73         --     0,20      0,08      0,14         --      --      --      --       --   317,42   188,41   28,18       --   55,27    15,73     6,94        --    0,75     0,16     0,05         --
Dorpsstraa     19,03         --     0,44      0,18      0,32         --      --      --      --       --   227,46   134,80   20,25       --   37,96    10,79     4,78        --    1,17     0,26     0,08         --

Dorpsstraa     19,73         --     0,20      0,08      0,14         --      --      --      --       --   317,42   188,41   28,18       --   55,27    15,73     6,94        --    0,75     0,16     0,05         --
Dorpsstraa     19,73         --     0,20      0,08      0,14         --      --      --      --       --   317,42   188,41   28,18       --   55,27    15,73     6,94        --    0,75     0,16     0,05         --
Dorpsstraa     14,01         --        --        --        --        --      --      --      --       --   150,90    89,42   13,45       --   17,38     4,94     2,19        --       --       --       --        --
Dorpsstraa     24,03         --     0,59      0,25      0,42         --      --      --      --       --   227,53   135,05   20,20       --   51,16    14,56     6,43        --    1,65     0,37     0,11         --
Dorpsstraa     14,01         --        --        --        --        --      --      --      --       --   150,90    89,42   13,45       --   17,38     4,94     2,19        --       --       --       --        --

Dorpsstraa     19,03         --     0,44      0,18      0,32         --      --      --      --       --   227,46   134,80   20,25       --   37,96    10,79     4,78        --    1,17     0,26     0,08         --
Heiweg         16,25         --    29,08     10,21     40,10         --      --      --      --       --     7,86     4,42    1,05       --    2,42     0,42     0,39        --    4,21     0,55     0,97         --
Heiweg         16,25         --    29,08     10,21     40,10         --      --      --      --       --     7,86     4,42    1,05       --    2,42     0,42     0,39        --    4,21     0,55     0,97         --
Heiweg 30      21,52         --     3,07      1,29      2,23         --      --      --      --       --   105,13    62,27    9,30       --   20,97     5,96     2,62        --    3,99     0,89     0,27         --
Kastanjela      1,89         --        --        --        --        --      --      --      --       --    35,25    20,88    3,12       --    0,48     0,14     0,06        --       --       --       --        --

Kastanjela      1,89         --        --        --        --        --      --      --      --       --    35,25    20,88    3,12       --    0,48     0,14     0,06        --       --       --       --        --
Kastanjela      1,89         --        --        --        --        --      --      --      --       --    35,25    20,88    3,12       --    0,48     0,14     0,06        --       --       --       --        --
Kastanjela      1,89         --        --        --        --        --      --      --      --       --    35,25    20,88    3,12       --    0,48     0,14     0,06        --       --       --       --        --
Kerkstraat      0,02         --     7,56      2,99      5,93         --      --      --      --       --    34,38    20,39    3,03       --       --       --       --       --    2,81     0,63     0,19         --
Kon. Julia         --        --        --        --        --        --      --      --      --       --    60,20    35,68    5,36       --       --       --       --       --       --       --       --        --

Kon. Julia         --        --        --        --        --        --      --      --      --       --    60,20    35,68    5,36       --       --       --       --       --       --       --       --        --
Kon. Wilhe         --        --     0,01         --     0,01         --      --      --      --       --    13,24     7,84    1,18       --       --       --       --       --       --       --       --        --
Kon. Wilhe         --        --     0,01         --     0,01         --      --      --      --       --    13,24     7,84    1,18       --       --       --       --       --       --       --       --        --
Kon. Wilhe         --        --        --        --        --        --      --      --      --       --     5,94     3,52    0,53       --       --       --       --       --       --       --       --        --
Kon. Wilhe         --        --        --        --        --        --      --      --      --       --     5,94     3,52    0,53       --       --       --       --       --       --       --       --        --

Kon. Wilhe         --        --        --        --        --        --      --      --      --       --    70,08    41,54    6,24       --       --       --       --       --       --       --       --        --
Kon. Wilhe         --        --        --        --        --        --      --      --      --       --    70,08    41,54    6,24       --       --       --       --       --       --       --       --        --
Kon. Wilhe         --        --        --        --        --        --      --      --      --       --    70,08    41,54    6,24       --       --       --       --       --       --       --       --        --
Kon. Wilhe         --        --        --        --        --        --      --      --      --       --    70,08    41,54    6,24       --       --       --       --       --       --       --       --        --


Geomilieu V4.30                                                                                                                                                                                              24-2-2018 9:28:24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>Invoergegevens akoestisch model                                                                                                                                                                    Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiek
171079                                                                                                                                                                                                                                bijlage 2

Model:       wegverkeerslawaai 2030
Groep:       (hoofdgroep)
             Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam          LE (D) 63   LE (D) 125   LE (D) 250   LE (D) 500   LE (D) 1k   LE (D) 2k   LE (D) 4k   LE (D) 8k   LE (A) 63   LE (A) 125   LE (A) 250   LE (A) 500   LE (A) 1k   LE (A) 2k   LE (A) 4k   LE (A) 8k   LE (N) 63   LE (N) 125
Brugstraat       80,17        85,16        95,54        93,55       98,16       96,07       89,66       86,12       75,45        80,08        90,06        89,47       94,50       92,01       85,49       80,80       70,57        75,51
Brugstraat       87,52        92,92       102,42        97,57      100,17       94,39       89,49       86,99       82,78        87,82        96,93        93,46       96,48       90,30       85,29       81,66       77,93        83,27
Dokter A d       84,63        89,36        97,70        96,18       99,40       92,89       87,82       82,84       81,04        85,28        92,59        93,17       96,64       89,91       84,75       78,28       74,65        79,42
Dokter A d       84,63        89,36        97,70        96,18       99,40       92,89       87,82       82,84       81,04        85,28        92,59        93,17       96,64       89,91       84,75       78,28       74,65        79,42
Dorpsstraa       83,68        88,34        98,83        96,73      101,78       99,61       93,10       89,28       79,22        83,57        93,51        93,18       98,49       95,91       89,32       84,21       74,28        79,01

Dorpsstraa       91,03        96,10       105,70       100,73      103,77       97,92       92,91       90,14       86,55        91,30       100,38        97,16      100,46       94,19       89,11       85,07       81,63        86,77
Dorpsstraa       91,03        96,10       105,70       100,73      103,77       97,92       92,91       90,14       86,55        91,30       100,38        97,16      100,46       94,19       89,11       85,07       81,63        86,77
Dorpsstraa       83,46        88,19        98,80        96,25      101,22       99,18       92,69       89,19       78,87        83,31        93,46        92,54       97,78       95,31       88,75       84,06       74,12        78,91
Dorpsstraa       86,78        91,62       100,96        96,97      100,25       94,13       89,06       85,50       82,68        87,17        95,77        93,83       97,28       90,80       85,67       80,69       77,34        82,30
Dorpsstraa       86,78        91,62       100,96        96,97      100,25       94,13       89,06       85,50       82,68        87,17        95,77        93,83       97,28       90,80       85,67       80,69       77,34        82,30

Dorpsstraa       86,78        91,62       100,96        96,97      100,25       94,13       89,06       85,50       82,68        87,17        95,77        93,83       97,28       90,80       85,67       80,69       77,34        82,30
Dorpsstraa       86,78        91,62       100,96        96,97      100,25       94,13       89,06       85,50       82,68        87,17        95,77        93,83       97,28       90,80       85,67       80,69       77,34        82,30
Dorpsstraa       84,00        88,60        99,09        97,05      102,18       99,97       93,45       89,53       79,62        83,90        93,81        93,62       98,97       96,36       89,76       84,52       74,63        79,32
Dorpsstraa       91,33        96,35       105,96       101,01      104,12       98,24       93,22       90,38       86,91        91,62       100,67        97,54      100,88       94,59       89,50       85,36       81,96        87,07
Dorpsstraa       89,80        94,85       104,41        99,60      102,67       96,77       91,76       88,87       85,39        90,11        99,11        96,10       99,42       93,11       88,02       83,83       80,41        85,53

Dorpsstraa       91,33        96,35       105,96       101,01      104,12       98,24       93,22       90,38       86,91        91,62       100,67        97,54      100,88       94,59       89,50       85,36       81,96        87,07
Dorpsstraa       83,98        88,59        99,08        97,01      102,13       99,93       93,41       89,52       79,59        83,88        93,80        93,57       98,91       96,31       89,71       84,51       74,61        79,31
Dorpsstraa       86,78        91,62       100,96        96,97      100,25       94,13       89,06       85,50       82,68        87,17        95,77        93,83       97,28       90,80       85,67       80,69       77,34        82,30
Dorpsstraa       90,81        95,95       105,67       100,26      103,22       97,50       92,52       90,06       86,20        91,06       100,33        96,53       99,76       93,61       88,55       84,92       81,47        86,67
Dorpsstraa       86,78        91,62       100,96        96,97      100,25       94,13       89,06       85,50       82,68        87,17        95,77        93,83       97,28       90,80       85,67       80,69       77,34        82,30

Dorpsstraa       89,80        94,85       104,41        99,60      102,67       96,77       91,76       88,87       85,39        90,11        99,11        96,10       99,42       93,11       88,02       83,83       80,41        85,53
Heiweg           73,24        81,17        87,96        92,94       95,98       92,49       85,84       77,74       65,59        73,60        80,12        85,44       90,04       86,51       79,77       70,66       66,44        74,21
Heiweg           73,24        81,17        87,96        92,94       95,98       92,49       85,84       77,74       65,59        73,60        80,12        85,44       90,04       86,51       79,77       70,66       66,44        74,21
Heiweg 30        80,24        85,23        95,61        93,61       98,23       96,14       89,73       86,19       75,53        80,15        90,13        89,54       94,58       92,08       85,57       80,87       70,64        75,58
Kastanjela       76,68        80,54        86,99        89,05       92,67       85,84       80,64       73,15       73,96        77,60        82,92        86,64       90,30       83,38       78,17       69,84       66,47        70,46

Kastanjela       76,68        80,54        86,99        89,05       92,67       85,84       80,64       73,15       73,96        77,60        82,92        86,64       90,30       83,38       78,17       69,84       66,47        70,46
Kastanjela       76,68        80,54        86,99        89,05       92,67       85,84       80,64       73,15       73,96        77,60        82,92        86,64       90,30       83,38       78,17       69,84       66,47        70,46
Kastanjela       76,68        80,54        86,99        89,05       92,67       85,84       80,64       73,15       73,96        77,60        82,92        86,64       90,30       83,38       78,17       69,84       66,47        70,46
Kerkstraat       79,75        85,75        93,68        92,44       94,60       88,19       83,41       79,39       75,41        80,57        87,67        88,22       91,08       84,39       79,41       73,77       68,56        74,35
Kon. Julia       78,10        81,50        84,76        91,11       94,80       87,81       82,58       73,20       75,83        79,23        82,49        88,84       92,53       85,54       80,31       70,93       67,59        70,99

Kon. Julia       78,10        81,50        84,76        91,11       94,80       87,81       82,58       73,20       75,83        79,23        82,49        88,84       92,53       85,54       80,31       70,93       67,59        70,99
Kon. Wilhe       71,53        74,94        78,25        84,54       88,22       81,24       76,01       66,66       69,25        72,64        75,91        82,26       85,94       78,96       73,73       64,35       61,03        64,44
Kon. Wilhe       71,53        74,94        78,25        84,54       88,22       81,24       76,01       66,66       69,25        72,64        75,91        82,26       85,94       78,96       73,73       64,35       61,03        64,44
Kon. Wilhe       68,04        71,44        74,70        81,05       84,74       77,75       72,52       63,14       65,77        69,17        72,43        78,78       82,47       75,48       70,25       60,87       57,56        60,95
Kon. Wilhe       68,04        71,44        74,70        81,05       84,74       77,75       72,52       63,14       65,77        69,17        72,43        78,78       82,47       75,48       70,25       60,87       57,56        60,95

Kon. Wilhe       78,76        82,16        85,42        91,77       95,46       88,47       83,24       73,86       76,49        79,89        83,15        89,50       93,19       86,20       80,97       71,59       68,25        71,65
Kon. Wilhe       78,76        82,16        85,42        91,77       95,46       88,47       83,24       73,86       76,49        79,89        83,15        89,50       93,19       86,20       80,97       71,59       68,25        71,65
Kon. Wilhe       78,76        82,16        85,42        91,77       95,46       88,47       83,24       73,86       76,49        79,89        83,15        89,50       93,19       86,20       80,97       71,59       68,25        71,65
Kon. Wilhe       78,76        82,16        85,42        91,77       95,46       88,47       83,24       73,86       76,49        79,89        83,15        89,50       93,19       86,20       80,97       71,59       68,25        71,65


Geomilieu V4.30                                                                                                                                                                                                                     24-2-2018 9:28:24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>Invoergegevens akoestisch model                                                                                                                                                                    Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiek
171079                                                                                                                                                                                                                                bijlage 2

Model:       wegverkeerslawaai 2030
Groep:       (hoofdgroep)
             Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam          LE (N) 250   LE (N) 500   LE (N) 1k   LE (N) 2k   LE (N) 4k   LE (N) 8k   LE (P4) 63   LE (P4) 125   LE (P4) 250   LE (P4) 500   LE (P4) 1k   LE (P4) 2k   LE (P4) 4k   LE (P4) 8k
Brugstraat        86,11        83,39       88,06       86,15       79,74       76,55            --            --            --            --           --           --           --           --
Brugstraat        92,99        87,42       90,07       84,48       79,57       77,42            --            --            --            --           --           --           --           --
Dokter A d        88,12        85,79       89,03       82,63       77,55       73,04            --            --            --            --           --           --           --           --
Dokter A d        88,12        85,79       89,03       82,63       77,55       73,04            --            --            --            --           --           --           --           --
Dorpsstraa        89,69        86,87       91,84       89,88       83,39       80,05            --            --            --            --           --           --           --           --

Dorpsstraa        96,57        90,88       93,85       88,20       83,22       80,91            --            --            --            --           --           --           --           --
Dorpsstraa        96,57        90,88       93,85       88,20       83,22       80,91            --            --            --            --           --           --           --           --
Dorpsstraa        89,67        86,47       91,37       89,53       83,07       79,99            --            --            --            --           --           --           --           --
Dorpsstraa        91,89        87,06       90,23       84,31       79,28       76,32            --            --            --            --           --           --           --           --
Dorpsstraa        91,89        87,06       90,23       84,31       79,28       76,32            --            --            --            --           --           --           --           --

Dorpsstraa        91,89        87,06       90,23       84,31       79,28       76,32            --            --            --            --           --           --           --           --
Dorpsstraa        91,89        87,06       90,23       84,31       79,28       76,32            --            --            --            --           --           --           --           --
Dorpsstraa        90,00        87,23       92,26       90,26       83,77       80,34            --            --            --            --           --           --           --           --
Dorpsstraa        96,86        91,20       94,22       88,55       83,56       81,20            --            --            --            --           --           --           --           --
Dorpsstraa        95,29        89,75       92,74       87,05       82,06       79,65            --            --            --            --           --           --           --           --

Dorpsstraa        96,86        91,20       94,22       88,55       83,56       81,20            --            --            --            --           --           --           --           --
Dorpsstraa        89,99        87,19       92,21       90,23       83,73       80,33            --            --            --            --           --           --           --           --
Dorpsstraa        91,89        87,06       90,23       84,31       79,28       76,32            --            --            --            --           --           --           --           --
Dorpsstraa        96,55        90,49       93,38       87,86       82,90       80,86            --            --            --            --           --           --           --           --
Dorpsstraa        91,89        87,06       90,23       84,31       79,28       76,32            --            --            --            --           --           --           --           --

Dorpsstraa        95,29        89,75       92,74       87,05       82,06       79,65            --            --            --            --           --           --           --           --
Heiweg            81,04        86,16       88,83       85,31       78,67       70,75            --            --            --            --           --           --           --           --
Heiweg            81,04        86,16       88,83       85,31       78,67       70,75            --            --            --            --           --           --           --           --
Heiweg 30         86,19        83,46       88,13       86,22       79,81       76,62            --            --            --            --           --           --           --           --
Kastanjela        77,49        78,63       82,22       75,44       70,25       63,28            --            --            --            --           --           --           --           --

Kastanjela        77,49        78,63       82,22       75,44       70,25       63,28            --            --            --            --           --           --           --           --
Kastanjela        77,49        78,63       82,22       75,44       70,25       63,28            --            --            --            --           --           --           --           --
Kastanjela        77,49        78,63       82,22       75,44       70,25       63,28            --            --            --            --           --           --           --           --
Kerkstraat        82,10        81,27       83,64       77,15       72,31       67,89            --            --            --            --           --           --           --           --
Kon. Julia        74,25        80,60       84,29       77,30       72,07       62,69            --            --            --            --           --           --           --           --

Kon. Julia        74,25        80,60       84,29       77,30       72,07       62,69            --            --            --            --           --           --           --           --
Kon. Wilhe        67,75        74,04       77,72       70,74       65,51       56,16            --            --            --            --           --           --           --           --
Kon. Wilhe        67,75        74,04       77,72       70,74       65,51       56,16            --            --            --            --           --           --           --           --
Kon. Wilhe        64,22        70,56       74,25       67,26       62,03       52,66            --            --            --            --           --           --           --           --
Kon. Wilhe        64,22        70,56       74,25       67,26       62,03       52,66            --            --            --            --           --           --           --           --

Kon. Wilhe        74,91        81,26       84,95       77,96       72,73       63,35            --            --            --            --           --           --           --           --
Kon. Wilhe        74,91        81,26       84,95       77,96       72,73       63,35            --            --            --            --           --           --           --           --
Kon. Wilhe        74,91        81,26       84,95       77,96       72,73       63,35            --            --            --            --           --           --           --           --
Kon. Wilhe        74,91        81,26       84,95       77,96       72,73       63,35            --            --            --            --           --           --           --           --


Geomilieu V4.30                                                                                                                                                                                                              24-2-2018 9:28:24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>Invoergegevens akoestisch model                                                                                                                                                       Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiek
171079                                                                                                                                                                                                                   bijlage 2

Model:       wegverkeerslawaai 2030
Groep:       (hoofdgroep)
             Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam          Omschr.                  ISO_H    ISO M.   Hdef.          Type     Cpl    Cpl_W   Helling   Wegdek   V(MR(D))   V(MR(A))   V(MR(N))   V(MR(P4))   V(LV(D))   V(LV(A))   V(LV(N))   V(LV(P4))   V(MV(D))    V(MV(A))
Kon. Wilhe    Kon. Wilhelminalaan       0,00      0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W9a           30         30         30           --        30         30         30           --        30          30
Kon. Wilhe    Kon. Wilhelminalaan       0,00      0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W9a           30         30         30           --        30         30         30           --        30          30
Lindenlaan    Lindenlaan                0,00      0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W9a           30         30         30           --        30         30         30           --        30          30
Lindenlaan    Lindenlaan                0,00      0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W9a           30         30         30           --        30         30         30           --        30          30
Lindenlaan    Lindenlaan                0,00      0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W9a           30         30         30           --        30         30         30           --        30          30

Noordz. 30    Noordzijde                0,00      0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W0            30         30         30           --        30         30         30           --        30          30
Noordz. 30    Noordzijde                0,00      0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W0            30         30         30           --        30         30         30           --        30          30
Noordzijde    Noordzijde                0,00      0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W0            60         60         60           --        60         60         60           --        60          60
Noordzijde    Noordzijde                0,00      0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W0            60         60         60           --        60         60         60           --        60          60
Noordzijde    Noordzijde                0,00      0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W0            60         60         60           --        60         60         60           --        60          60

Noordzijde    Noordzijde                0,00      0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W0            60         60         60           --        60         60         60           --        60          60
Noordzijde    Noordzijde                0,00      0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W0            60         60         60           --        60         60         60           --        60          60
Noordzijde    Noordzijde                0,00      0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W0            60         60         60           --        60         60         60           --        60          60
Noordzijde    Noordzijde                0,00      0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W0            60         60         60           --        60         60         60           --        60          60
Oosteinde     Oosteinde                 0,00      0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W0            30         30         30           --        30         30         30           --        30          30

Oosteinde     Oosteinde                 0,00      0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W0            60         60         60           --        60         60         60           --        60          60
Oosteinde     Oosteinde                 0,00      0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W0            60         60         60           --        60         60         60           --        60          60
Oosteinde     Oosteinde                 0,00      0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W0            60         60         60           --        60         60         60           --        60          60
Oranjelaan    Oranjelaan                0,00      0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W9a           30         30         30           --        30         30         30           --        30          30
Oranjelaan    Oranjelaan                0,00      0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W9a           30         30         30           --        30         30         30           --        30          30

Peperstraa    Peperstraat               0,00      0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W0            30         30         30           --        30         30         30           --        30          30
Peperstraa    Peperstraat               0,00      0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W0            30         30         30           --        30         30         30           --        30          30
Peperstraa    Peperstraat               0,00      0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W0            30         30         30           --        30         30         30           --        30          30
Schoolstra    Schoolstraat              0,00      0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W9a           30         30         30           --        30         30         30           --        30          30
Schoolstra    Schoolstraat              0,00      0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W9a           30         30         30           --        30         30         30           --        30          30

Schoolstra    Schoolstraat              0,00      0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W9a           30         30         30           --        30         30         30           --        30          30
Schoolstra    Schoolstraat              0,00      0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W9a           30         30         30           --        30         30         30           --        30          30
Westeinde     Westeinde                 0,00      0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W9a           30         30         30           --        30         30         30           --        30          30
Wilgenlaan    Wilgenlaan                0,00      0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W9a           30         30         30           --        30         30         30           --        30          30
Wilgenlaan    Wilgenlaan                0,00      0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W9a           30         30         30           --        30         30         30           --        30          30

Wilgenlaan    Wilgenlaan                0,00      0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W9a           30         30         30           --        30         30         30           --        30          30
Wilgenlaan    Wilgenlaan                0,00      0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W9a           30         30         30           --        30         30         30           --        30          30
Wilgenlaan    Wilgenlaan                0,00      0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W9a           30         30         30           --        30         30         30           --        30          30
Wilgenlaan    Wilgenlaan                0,00      0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W9a           30         30         30           --        30         30         30           --        30          30
Wilgenlaan    Wilgenlaan                0,00      0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W9a           30         30         30           --        30         30         30           --        30          30




Geomilieu V4.30                                                                                                                                                                                                         24-2-2018 9:28:24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>Invoergegevens akoestisch model                                                                                                                                                           Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiek
171079                                                                                                                                                                                                                       bijlage 2

Model:       wegverkeerslawaai 2030
Groep:       (hoofdgroep)
             Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam          V(MV(N))   V(MV(P4))   V(ZV(D))   V(ZV(A))   V(ZV(N))   V(ZV(P4))   Totaal aantal   %Int(D)   %Int(A)   %Int(N)   %Int(P4)   %MR(D)   %MR(A)   %MR(N)   %MR(P4)   %LV(D)    %LV(A)    %LV(N)    %LV(P4)   %MV(D)    %MV(A)
Kon. Wilhe          30          --        30         30         30           --        1057,00      6,63      3,93      0,59          --       --       --       --        --   100,00    100,00    100,00         --        --        --
Kon. Wilhe          30          --        30         30         30           --        1057,00      6,63      3,93      0,59          --       --       --       --        --   100,00    100,00    100,00         --        --        --
Lindenlaan          30          --        30         30         30           --         749,00      6,79      3,32      0,66          --       --       --       --        --    67,58     81,95     61,84         --    25,96     15,10
Lindenlaan          30          --        30         30         30           --         749,00      6,79      3,32      0,66          --       --       --       --        --    67,58     81,95     61,84         --    25,96     15,10
Lindenlaan          30          --        30         30         30           --         749,00      6,79      3,32      0,66          --       --       --       --        --    67,58     81,95     61,84         --    25,96     15,10

Noordz. 30          30          --        30         30         30           --        1736,00      6,70      3,63      0,64          --       --       --       --        --    83,57     91,43     78,46         --    15,97      8,38
Noordz. 30          30          --        30         30         30           --        1736,00      6,70      3,63      0,64          --       --       --       --        --    83,57     91,43     78,46         --    15,97      8,38
Noordzijde          60          --        60         60         60           --        1736,00      6,63      3,29      0,92          --       --       --       --        --    83,23     94,14     80,26         --    16,33      5,75
Noordzijde          60          --        60         60         60           --        1736,00      6,63      3,29      0,92          --       --       --       --        --    83,23     94,14     80,26         --    16,33      5,75
Noordzijde          60          --        60         60         60           --        1736,00      6,63      3,29      0,92          --       --       --       --        --    83,23     94,14     80,26         --    16,33      5,75

Noordzijde          60          --        60         60         60           --        1736,00      6,63      3,29      0,92          --       --       --       --        --    83,23     94,14     80,26         --    16,33      5,75
Noordzijde          60          --        60         60         60           --        1736,00      6,63      3,29      0,92          --       --       --       --        --    83,23     94,14     80,26         --    16,33      5,75
Noordzijde          60          --        60         60         60           --        1736,00      6,63      3,29      0,92          --       --       --       --        --    83,23     94,14     80,26         --    16,33      5,75
Noordzijde          60          --        60         60         60           --        1736,00      6,63      3,29      0,92          --       --       --       --        --    83,23     94,14     80,26         --    16,33      5,75
Oosteinde           30          --        30         30         30           --        3062,00      6,67      3,77      0,61          --       --       --       --        --    91,24     95,60     88,05         --     8,76      4,40

Oosteinde           60          --        60         60         60           --        3062,00      6,58      3,47      0,89          --       --       --       --        --    91,03     97,03     89,37         --     8,97      2,97
Oosteinde           60          --        60         60         60           --        3062,00      6,58      3,47      0,89          --       --       --       --        --    91,03     97,03     89,37         --     8,97      2,97
Oosteinde           60          --        60         60         60           --        3062,00      6,58      3,47      0,89          --       --       --       --        --    91,03     97,03     89,37         --     8,97      2,97
Oranjelaan          30          --        30         30         30           --          90,00      6,60      3,91      0,59          --       --       --       --        --   100,00    100,00    100,00         --        --        --
Oranjelaan          30          --        30         30         30           --          90,00      6,60      3,91      0,59          --       --       --       --        --   100,00    100,00    100,00         --        --        --

Peperstraa          30          --        30         30         30           --        1072,00      6,64      3,90      0,59          --       --       --       --        --    98,38     99,22     97,73         --     1,62      0,78
Peperstraa          30          --        30         30         30           --        1072,00      6,64      3,90      0,59          --       --       --       --        --    98,38     99,22     97,73         --     1,62      0,78
Peperstraa          30          --        30         30         30           --        1072,00      6,64      3,90      0,59          --       --       --       --        --    98,38     99,22     97,73         --     1,62      0,78
Schoolstra          30          --        30         30         30           --         749,00      6,79      3,32      0,66          --       --       --       --        --    67,58     81,95     61,84         --    25,96     15,10
Schoolstra          30          --        30         30         30           --         749,00      6,79      3,32      0,66          --       --       --       --        --    67,58     81,95     61,84         --    25,96     15,10

Schoolstra          30          --        30         30         30           --         193,00      7,08      2,00      0,88          --       --       --       --        --        --        --        --        --    96,53     97,26
Schoolstra          30          --        30         30         30           --         193,00      7,08      2,00      0,88          --       --       --       --        --        --        --        --        --    96,53     97,26
Westeinde           30          --        30         30         30           --        5672,00      6,69      3,66      0,63          --       --       --       --        --    85,24     92,35     80,42         --    14,57      7,57
Wilgenlaan          30          --        30         30         30           --         539,00      6,63      3,90      0,59          --       --       --       --        --    98,65     99,35     98,11         --     1,35      0,65
Wilgenlaan          30          --        30         30         30           --         539,00      6,63      3,90      0,59          --       --       --       --        --    98,65     99,35     98,11         --     1,35      0,65

Wilgenlaan          30          --        30         30         30           --         539,00      6,63      3,90      0,59          --       --       --       --        --    98,65     99,35     98,11         --     1,35      0,65
Wilgenlaan          30          --        30         30         30           --         539,00      6,63      3,90      0,59          --       --       --       --        --    98,65     99,35     98,11         --     1,35      0,65
Wilgenlaan          30          --        30         30         30           --        1057,00      6,63      3,93      0,59          --       --       --       --        --   100,00    100,00    100,00         --        --        --
Wilgenlaan          30          --        30         30         30           --        1057,00      6,63      3,93      0,59          --       --       --       --        --   100,00    100,00    100,00         --        --        --
Wilgenlaan          30          --        30         30         30           --        1057,00      6,63      3,93      0,59          --       --       --       --        --   100,00    100,00    100,00         --        --        --




Geomilieu V4.30                                                                                                                                                                                                           24-2-2018 9:28:24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>Invoergegevens akoestisch model                                                                                                                                                  Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiek
171079                                                                                                                                                                                                              bijlage 2

Model:       wegverkeerslawaai 2030
Groep:       (hoofdgroep)
             Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam          %MV(N)    %MV(P4)   %ZV(D)    %ZV(A)    %ZV(N)    %ZV(P4)   MR(D)   MR(A)   MR(N)   MR(P4)    LV(D)     LV(A)    LV(N)    LV(P4)   MV(D)    MV(A)    MV(N)    MV(P4)   ZV(D)    ZV(A)    ZV(N)     ZV(P4)
Kon. Wilhe         --        --        --        --        --        --      --      --      --       --    70,08     41,54     6,24        --       --       --       --       --       --       --       --        --
Kon. Wilhe         --        --        --        --        --        --      --      --      --       --    70,08     41,54     6,24        --       --       --       --       --       --       --       --        --
Lindenlaan     33,60         --     6,46      2,95      4,56         --      --      --      --       --    34,37     20,38     3,06        --   13,20     3,75     1,66        --    3,29     0,73     0,23         --
Lindenlaan     33,60         --     6,46      2,95      4,56         --      --      --      --       --    34,37     20,38     3,06        --   13,20     3,75     1,66        --    3,29     0,73     0,23         --
Lindenlaan     33,60         --     6,46      2,95      4,56         --      --      --      --       --    34,37     20,38     3,06        --   13,20     3,75     1,66        --    3,29     0,73     0,23         --

Noordz. 30     21,21         --     0,47      0,19      0,34         --      --      --      --       --    97,20     57,62     8,72        --   18,58     5,28     2,36        --    0,55     0,12     0,04         --
Noordz. 30     21,21         --     0,47      0,19      0,34         --      --      --      --       --    97,20     57,62     8,72        --   18,58     5,28     2,36        --    0,55     0,12     0,04         --
Noordzijde     19,01         --     0,44      0,12      0,73         --      --      --      --       --    95,80     53,77    12,82        --   18,80     3,28     3,04        --    0,51     0,07     0,12         --
Noordzijde     19,01         --     0,44      0,12      0,73         --      --      --      --       --    95,80     53,77    12,82        --   18,80     3,28     3,04        --    0,51     0,07     0,12         --
Noordzijde     19,01         --     0,44      0,12      0,73         --      --      --      --       --    95,80     53,77    12,82        --   18,80     3,28     3,04        --    0,51     0,07     0,12         --

Noordzijde     19,01         --     0,44      0,12      0,73         --      --      --      --       --    95,80     53,77    12,82        --   18,80     3,28     3,04        --    0,51     0,07     0,12         --
Noordzijde     19,01         --     0,44      0,12      0,73         --      --      --      --       --    95,80     53,77    12,82        --   18,80     3,28     3,04        --    0,51     0,07     0,12         --
Noordzijde     19,01         --     0,44      0,12      0,73         --      --      --      --       --    95,80     53,77    12,82        --   18,80     3,28     3,04        --    0,51     0,07     0,12         --
Noordzijde     19,01         --     0,44      0,12      0,73         --      --      --      --       --    95,80     53,77    12,82        --   18,80     3,28     3,04        --    0,51     0,07     0,12         --
Oosteinde      11,95         --        --        --        --        --      --      --      --       --   186,34    110,36    16,45        --   17,89     5,08     2,23        --       --       --       --        --

Oosteinde      10,63         --        --        --        --        --      --      --      --       --   183,41    103,10    24,35        --   18,07     3,16     2,90        --       --       --       --        --
Oosteinde      10,63         --        --        --        --        --      --      --      --       --   183,41    103,10    24,35        --   18,07     3,16     2,90        --       --       --       --        --
Oosteinde      10,63         --        --        --        --        --      --      --      --       --   183,41    103,10    24,35        --   18,07     3,16     2,90        --       --       --       --        --
Oranjelaan         --        --        --        --        --        --      --      --      --       --     5,94      3,52     0,53        --       --       --       --       --       --       --       --        --
Oranjelaan         --        --        --        --        --        --      --      --      --       --     5,94      3,52     0,53        --       --       --       --       --       --       --       --        --

Peperstraa      2,27         --        --        --        --        --      --      --      --       --    70,03     41,48     6,18        --    1,15     0,33     0,14        --       --       --       --        --
Peperstraa      2,27         --        --        --        --        --      --      --      --       --    70,03     41,48     6,18        --    1,15     0,33     0,14        --       --       --       --        --
Peperstraa      2,27         --        --        --        --        --      --      --      --       --    70,03     41,48     6,18        --    1,15     0,33     0,14        --       --       --       --        --
Schoolstra     33,60         --     6,46      2,95      4,56         --      --      --      --       --    34,37     20,38     3,06        --   13,20     3,75     1,66        --    3,29     0,73     0,23         --
Schoolstra     33,60         --     6,46      2,95      4,56         --      --      --      --       --    34,37     20,38     3,06        --   13,20     3,75     1,66        --    3,29     0,73     0,23         --

Schoolstra     98,08         --     3,47      2,74      1,92         --      --      --      --       --        --        --       --       --   13,19     3,75     1,67        --    0,47     0,11     0,03         --
Schoolstra     98,08         --     3,47      2,74      1,92         --      --      --      --       --        --        --       --       --   13,19     3,75     1,67        --    0,47     0,11     0,03         --
Westeinde      19,44         --     0,19      0,08      0,14         --      --      --      --       --   323,45    191,71    28,74        --   55,29    15,71     6,95        --    0,72     0,17     0,05         --
Wilgenlaan      1,89         --        --        --        --        --      --      --      --       --    35,25     20,88     3,12        --    0,48     0,14     0,06        --       --       --       --        --
Wilgenlaan      1,89         --        --        --        --        --      --      --      --       --    35,25     20,88     3,12        --    0,48     0,14     0,06        --       --       --       --        --

Wilgenlaan      1,89         --        --        --        --        --      --      --      --       --    35,25     20,88     3,12        --    0,48     0,14     0,06        --       --       --       --        --
Wilgenlaan      1,89         --        --        --        --        --      --      --      --       --    35,25     20,88     3,12        --    0,48     0,14     0,06        --       --       --       --        --
Wilgenlaan         --        --        --        --        --        --      --      --      --       --    70,08     41,54     6,24        --       --       --       --       --       --       --       --        --
Wilgenlaan         --        --        --        --        --        --      --      --      --       --    70,08     41,54     6,24        --       --       --       --       --       --       --       --        --
Wilgenlaan         --        --        --        --        --        --      --      --      --       --    70,08     41,54     6,24        --       --       --       --       --       --       --       --        --




Geomilieu V4.30                                                                                                                                                                                                 24-2-2018 9:28:24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>Invoergegevens akoestisch model                                                                                                                                                                    Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiek
171079                                                                                                                                                                                                                                bijlage 2

Model:       wegverkeerslawaai 2030
Groep:       (hoofdgroep)
             Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam          LE (D) 63   LE (D) 125   LE (D) 250   LE (D) 500   LE (D) 1k   LE (D) 2k   LE (D) 4k   LE (D) 8k   LE (A) 63   LE (A) 125   LE (A) 250   LE (A) 500   LE (A) 1k   LE (A) 2k   LE (A) 4k   LE (A) 8k   LE (N) 63   LE (N) 125
Kon. Wilhe       78,76        82,16        85,42        91,77       95,46       88,47       83,24       73,86       76,49        79,89        83,15        89,50       93,19       86,20       80,97       71,59       68,25        71,65
Kon. Wilhe       78,76        82,16        85,42        91,77       95,46       88,47       83,24       73,86       76,49        79,89        83,15        89,50       93,19       86,20       80,97       71,59       68,25        71,65
Lindenlaan       85,36        91,00       100,64        95,12       97,30       91,84       87,03       85,17       80,21        85,58        95,05        90,33       92,96       87,14       82,23       79,64       75,80        81,32
Lindenlaan       85,36        91,00       100,64        95,12       97,30       91,84       87,03       85,17       80,21        85,58        95,05        90,33       92,96       87,14       82,23       79,64       75,80        81,32
Lindenlaan       85,36        91,00       100,64        95,12       97,30       91,84       87,03       85,17       80,21        85,58        95,05        90,33       92,96       87,14       82,23       79,64       75,80        81,32

Noordz. 30       79,21        83,88        94,41        92,17       97,21       95,07       88,57       84,84       74,72        79,08        89,09        88,59       93,89       91,34       84,75       79,76       69,87        74,62
Noordz. 30       79,21        83,88        94,41        92,17       97,21       95,07       88,57       84,84       74,72        79,08        89,09        88,59       93,89       91,34       84,75       79,76       69,87        74,62
Noordzijde       77,16        86,39        92,87        96,76      102,58       99,26       92,53       83,27       72,18        80,78        86,72        92,27       99,15       95,63       88,83       78,57       69,02        78,32
Noordzijde       77,16        86,39        92,87        96,76      102,58       99,26       92,53       83,27       72,18        80,78        86,72        92,27       99,15       95,63       88,83       78,57       69,02        78,32
Noordzijde       77,16        86,39        92,87        96,76      102,58       99,26       92,53       83,27       72,18        80,78        86,72        92,27       99,15       95,63       88,83       78,57       69,02        78,32

Noordzijde       77,16        86,39        92,87        96,76      102,58       99,26       92,53       83,27       72,18        80,78        86,72        92,27       99,15       95,63       88,83       78,57       69,02        78,32
Noordzijde       77,16        86,39        92,87        96,76      102,58       99,26       92,53       83,27       72,18        80,78        86,72        92,27       99,15       95,63       88,83       78,57       69,02        78,32
Noordzijde       77,16        86,39        92,87        96,76      102,58       99,26       92,53       83,27       72,18        80,78        86,72        92,27       99,15       95,63       88,83       78,57       69,02        78,32
Noordzijde       77,16        86,39        92,87        96,76      102,58       99,26       92,53       83,27       72,18        80,78        86,72        92,27       99,15       95,63       88,83       78,57       69,02        78,32
Oosteinde        79,87        84,21        94,27        93,65       98,98       96,44       89,85       84,90       75,93        79,91        89,13        90,63       96,12       93,26       86,61       80,19       70,31        74,79

Oosteinde        78,24        87,14        93,32        98,15      104,72      101,26       94,49       84,56       74,16        82,42        87,99        94,47      101,73       98,15       91,32       80,69       69,85        78,86
Oosteinde        78,24        87,14        93,32        98,15      104,72      101,26       94,49       84,56       74,16        82,42        87,99        94,47      101,73       98,15       91,32       80,69       69,85        78,86
Oosteinde        78,24        87,14        93,32        98,15      104,72      101,26       94,49       84,56       74,16        82,42        87,99        94,47      101,73       98,15       91,32       80,69       69,85        78,86
Oranjelaan       68,04        71,44        74,70        81,05       84,74       77,75       72,52       63,14       65,77        69,17        72,43        78,78       82,47       75,48       70,25       60,87       57,56        60,95
Oranjelaan       68,04        71,44        74,70        81,05       84,74       77,75       72,52       63,14       65,77        69,17        72,43        78,78       82,47       75,48       70,25       60,87       57,56        60,95

Peperstraa       72,56        76,07        83,68        88,14       93,75       90,64       83,94       75,67       69,77        73,05        79,49        85,71       91,36       88,15       81,44       72,25       62,38        66,03
Peperstraa       72,56        76,07        83,68        88,14       93,75       90,64       83,94       75,67       69,77        73,05        79,49        85,71       91,36       88,15       81,44       72,25       62,38        66,03
Peperstraa       72,56        76,07        83,68        88,14       93,75       90,64       83,94       75,67       69,77        73,05        79,49        85,71       91,36       88,15       81,44       72,25       62,38        66,03
Schoolstra       85,36        91,00       100,64        95,12       97,30       91,84       87,03       85,17       80,21        85,58        95,05        90,33       92,96       87,14       82,23       79,64       75,80        81,32
Schoolstra       85,36        91,00       100,64        95,12       97,30       91,84       87,03       85,17       80,21        85,58        95,05        90,33       92,96       87,14       82,23       79,64       75,80        81,32

Schoolstra       83,96        89,46        99,67        91,75       93,96       89,38       84,56       83,84       78,46        83,94        94,17        86,18       88,43       83,86       79,04       78,34       74,89        80,36
Schoolstra       83,96        89,46        99,67        91,75       93,96       89,38       84,56       83,84       78,46        83,94        94,17        86,18       88,43       83,86       79,04       78,34       74,89        80,36
Westeinde        91,35        96,36       105,96       101,06      104,17       98,28       93,26       90,39       86,94        91,64       100,67        97,60      100,94       94,64       89,55       85,37       81,98        87,08
Wilgenlaan       76,68        80,54        86,99        89,05       92,67       85,84       80,64       73,15       73,96        77,60        82,92        86,64       90,30       83,38       78,17       69,84       66,47        70,46
Wilgenlaan       76,68        80,54        86,99        89,05       92,67       85,84       80,64       73,15       73,96        77,60        82,92        86,64       90,30       83,38       78,17       69,84       66,47        70,46

Wilgenlaan       76,68        80,54        86,99        89,05       92,67       85,84       80,64       73,15       73,96        77,60        82,92        86,64       90,30       83,38       78,17       69,84       66,47        70,46
Wilgenlaan       76,68        80,54        86,99        89,05       92,67       85,84       80,64       73,15       73,96        77,60        82,92        86,64       90,30       83,38       78,17       69,84       66,47        70,46
Wilgenlaan       78,76        82,16        85,42        91,77       95,46       88,47       83,24       73,86       76,49        79,89        83,15        89,50       93,19       86,20       80,97       71,59       68,25        71,65
Wilgenlaan       78,76        82,16        85,42        91,77       95,46       88,47       83,24       73,86       76,49        79,89        83,15        89,50       93,19       86,20       80,97       71,59       68,25        71,65
Wilgenlaan       78,76        82,16        85,42        91,77       95,46       88,47       83,24       73,86       76,49        79,89        83,15        89,50       93,19       86,20       80,97       71,59       68,25        71,65




Geomilieu V4.30                                                                                                                                                                                                                     24-2-2018 9:28:24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>Invoergegevens akoestisch model                                                                                                                                                                    Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiek
171079                                                                                                                                                                                                                                bijlage 2

Model:       wegverkeerslawaai 2030
Groep:       (hoofdgroep)
             Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam          LE (N) 250   LE (N) 500   LE (N) 1k   LE (N) 2k   LE (N) 4k   LE (N) 8k   LE (P4) 63   LE (P4) 125   LE (P4) 250   LE (P4) 500   LE (P4) 1k   LE (P4) 2k   LE (P4) 4k   LE (P4) 8k
Kon. Wilhe        74,91        81,26       84,95       77,96       72,73       63,35            --            --            --            --           --           --           --           --
Kon. Wilhe        74,91        81,26       84,95       77,96       72,73       63,35            --            --            --            --           --           --           --           --
Lindenlaan        91,17        84,97       87,28       82,00       77,16       75,56            --            --            --            --           --           --           --           --
Lindenlaan        91,17        84,97       87,28       82,00       77,16       75,56            --            --            --            --           --           --           --           --
Lindenlaan        91,17        84,97       87,28       82,00       77,16       75,56            --            --            --            --           --           --           --           --

Noordz. 30        85,33        82,39       87,35       85,42       78,94       75,67            --            --            --            --           --           --           --           --
Noordz. 30        85,33        82,39       87,35       85,42       78,94       75,67            --            --            --            --           --           --           --           --
Noordzijde        84,87        88,56       94,12       90,84       84,13       75,06            --            --            --            --           --           --           --           --
Noordzijde        84,87        88,56       94,12       90,84       84,13       75,06            --            --            --            --           --           --           --           --
Noordzijde        84,87        88,56       94,12       90,84       84,13       75,06            --            --            --            --           --           --           --           --

Noordzijde        84,87        88,56       94,12       90,84       84,13       75,06            --            --            --            --           --           --           --           --
Noordzijde        84,87        88,56       94,12       90,84       84,13       75,06            --            --            --            --           --           --           --           --
Noordzijde        84,87        88,56       94,12       90,84       84,13       75,06            --            --            --            --           --           --           --           --
Noordzijde        84,87        88,56       94,12       90,84       84,13       75,06            --            --            --            --           --           --           --           --
Oosteinde         85,13        83,62       88,86       86,51       79,95       75,63            --            --            --            --           --           --           --           --

Oosteinde         85,13        89,68       96,09       92,66       85,90       76,14            --            --            --            --           --           --           --           --
Oosteinde         85,13        89,68       96,09       92,66       85,90       76,14            --            --            --            --           --           --           --           --
Oosteinde         85,13        89,68       96,09       92,66       85,90       76,14            --            --            --            --           --           --           --           --
Oranjelaan        64,22        70,56       74,25       67,26       62,03       52,66            --            --            --            --           --           --           --           --
Oranjelaan        64,22        70,56       74,25       67,26       62,03       52,66            --            --            --            --           --           --           --           --

Peperstraa        74,21        77,72       83,30       80,25       73,57       65,86            --            --            --            --           --           --           --           --
Peperstraa        74,21        77,72       83,30       80,25       73,57       65,86            --            --            --            --           --           --           --           --
Peperstraa        74,21        77,72       83,30       80,25       73,57       65,86            --            --            --            --           --           --           --           --
Schoolstra        91,17        84,97       87,28       82,00       77,16       75,56            --            --            --            --           --           --           --           --
Schoolstra        91,17        84,97       87,28       82,00       77,16       75,56            --            --            --            --           --           --           --           --

Schoolstra        90,60        82,53       84,82       80,27       75,43       74,75            --            --            --            --           --           --           --           --
Schoolstra        90,60        82,53       84,82       80,27       75,43       74,75            --            --            --            --           --           --           --           --
Westeinde         96,87        91,25       94,26       88,59       83,59       81,21            --            --            --            --           --           --           --           --
Wilgenlaan        77,49        78,63       82,22       75,44       70,25       63,28            --            --            --            --           --           --           --           --
Wilgenlaan        77,49        78,63       82,22       75,44       70,25       63,28            --            --            --            --           --           --           --           --

Wilgenlaan        77,49        78,63       82,22       75,44       70,25       63,28            --            --            --            --           --           --           --           --
Wilgenlaan        77,49        78,63       82,22       75,44       70,25       63,28            --            --            --            --           --           --           --           --
Wilgenlaan        74,91        81,26       84,95       77,96       72,73       63,35            --            --            --            --           --           --           --           --
Wilgenlaan        74,91        81,26       84,95       77,96       72,73       63,35            --            --            --            --           --           --           --           --
Wilgenlaan        74,91        81,26       84,95       77,96       72,73       63,35            --            --            --            --           --           --           --           --




Geomilieu V4.30                                                                                                                                                                                                              24-2-2018 9:28:24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>Invoergegevens akoestisch model                                                                                    Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiek
171079                                                                                                                                                bijlage 2

Model:      wegverkeerslawaai 2030
Groep:      (hoofdgroep)
            Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam     Omschr.   Maaiveld   Hdef.      Hoogte A   Hoogte B   Hoogte C   Hoogte D   Hoogte E   Hoogte F   Gevel
W1-N                   0,00   Relatief       1,50       4,50       7,50         --         --         --      Ja
W1-O                   0,00   Relatief       1,50       4,50       7,50         --         --         --      Ja
W1-W                   0,00   Relatief       1,50       4,50       7,50         --         --         --      Ja
W1-Z                   0,00   Relatief       1,50       4,50       7,50         --         --         --      Ja
W2-N                   0,00   Relatief       1,50       4,50       7,50         --         --         --      Ja

W2-O                   0,00   Relatief       1,50       4,50       7,50         --         --         --      Ja
W2-W                   0,00   Relatief       1,50       4,50       7,50         --         --         --      Ja
W2-Z                   0,00   Relatief       1,50       4,50       7,50         --         --         --      Ja
W3-N                   0,00   Relatief       1,50       4,50       7,50         --         --         --      Ja
W3-O                   0,00   Relatief       1,50       4,50       7,50         --         --         --      Ja

W3-W                   0,00   Relatief       1,50       4,50       7,50         --         --         --      Ja
W3-Z                   0,00   Relatief       1,50       4,50       7,50         --         --         --      Ja




Geomilieu V4.30                                                                                                                              24-2-2018 9:28:44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>Invoergegevens akoestisch model                                                                Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiek
171079                                                                                                                            bijlage 2

Rapport:      Lijst van model eigenschappen
Model:        wegverkeerslawaai 2030

Model eigenschap
Omschrijving                               wegverkeerslawaai 2030
Verantwoordelijke                          Jan
Rekenmethode                               RMW-2012

Aangemaakt door                            Jan op 30-12-2017
Laatst ingezien door                       Jan op 24-2-2018
Model aangemaakt met                       Geomilieu V4.30

Dagperiode                                 07:00 - 19:00
Avondperiode                               19:00 - 23:00
Nachtperiode                               23:00 - 07:00
Samengestelde periode                      Lden
Waarde                                     Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte                   0
Rekenhoogte contouren                      4
Detailniveau toetspunt resultaten          Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids              Groepsresultaten
Berekening volgens rekenmethode            RMG-2012
Zoekafstand [m]                            --
Max. reflectie afstand tot bron [m]        --
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]   --
Standaard bodemfactor                      0,80
Zichthoek [grd]                            2
Maximum reflectiediepte                    1
Reflectie in woonwijkschermen              Ja
Geometrische uitbreiding                   Volledige 3D analyse
Luchtdemping                               Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]                       0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie                  Conform standaard
Waarde voor C0                             3,50




Geomilieu V4.30                                                                                                          24-2-2018 9:29:09
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>                              Bijlage 3:
Berekeningsresultaten wegverkeerslawaai

                                  (5 pagina’s)




                            R-JVO/1271 / 17.1079
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>Geluidbelasting Noordzijde, incl. aftrek art. 110g Wgh              Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiek
171079                                                                                                 bijlage 3

Rapport:            Resultatentabel
Model:              wegverkeerslawaai 2030
                    LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:              Noordzijde
Groepsreductie:     Ja

Naam
Toetspunt   Omschrijving   Hoogte   Dag    Avond   Nacht     Lden
W1-N_A                       1,50   43,9    40,2    35,5     44,7
W1-N_B                       4,50   45,5    41,9    37,1     46,4
W1-N_C                       7,50   45,7    42,0    37,3     46,5
W1-O_A                       1,50   40,1    36,4    31,6     40,9
W1-O_B                       4,50   41,8    38,2    33,4     42,6

W1-O_C                       7,50   42,2    38,5    33,8     43,0
W1-W_A                       1,50   37,2    33,5    28,8     38,0
W1-W_B                       4,50   39,1    35,4    30,7     39,9
W1-W_C                       7,50   38,1    34,4    29,7     38,9
W1-Z_A                       1,50   29,2    25,6    20,8     30,0

W1-Z_B                       4,50   29,0    25,3    20,6     29,8
W1-Z_C                       7,50   29,2    25,5    20,8     30,0
W2-N_A                       1,50   38,0    34,3    29,6     38,8
W2-N_B                       4,50   39,7    36,1    31,3     40,6
W2-N_C                       7,50   40,3    36,6    31,9     41,1

W2-O_A                       1,50   36,6    32,9    28,2     37,4
W2-O_B                       4,50   38,2    34,5    29,8     39,0
W2-O_C                       7,50   39,2    35,5    30,8     40,0
W2-W_A                       1,50   32,9    29,3    24,5     33,7
W2-W_B                       4,50   27,1    23,4    18,7     27,9

W2-W_C                       7,50   24,2    20,5    15,9     25,1
W2-Z_A                       1,50   28,7    25,1    20,3     29,6
W2-Z_B                       4,50   30,0    26,3    21,6     30,8
W2-Z_C                       7,50   29,8    26,1    21,4     30,6
W3-N_A                       1,50   49,9    46,2    41,5     50,7

W3-N_B                       4,50   50,3    46,5    41,9     51,1
W3-N_C                       7,50   50,1    46,3    41,7     50,9
W3-O_A                       1,50   45,8    42,2    37,4     46,7
W3-O_B                       4,50   47,0    43,3    38,7     47,9
W3-O_C                       7,50   47,2    43,5    38,8     48,0

W3-W_A                       1,50   25,3    21,6    16,9     26,1
W3-W_B                       4,50   28,1    24,4    19,8     29,0
W3-W_C                       7,50   23,9    20,1    15,6     24,7
W3-Z_A                       1,50   30,9    27,2    22,5     31,7
W3-Z_B                       4,50   31,3    27,6    22,9     32,1

W3-Z_C                       7,50   32,1    28,5    23,7     33,0




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.30                                                                               24-2-2018 9:30:04
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>Geluidbelasting Heiweg, incl. aftrek art. 110g Wgh                  Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiek
171079                                                                                                 bijlage 3

Rapport:            Resultatentabel
Model:              wegverkeerslawaai 2030
                    LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:              Heiweg
Groepsreductie:     Ja

Naam
Toetspunt   Omschrijving   Hoogte   Dag    Avond   Nacht     Lden
W1-N_A                       1,50   21,0    14,7    13,9     22,0
W1-N_B                       4,50   23,2    17,0    16,1     24,3
W1-N_C                       7,50   24,2    17,9    17,1     25,3
W1-O_A                       1,50   16,1     9,8     9,0     17,2
W1-O_B                       4,50   17,6    11,3    10,5     18,7

W1-O_C                       7,50   18,2    12,0    11,1     19,3
W1-W_A                       1,50   20,4    14,2    13,4     21,5
W1-W_B                       4,50   24,2    18,0    17,1     25,3
W1-W_C                       7,50   25,5    19,3    18,4     26,6
W1-Z_A                       1,50   13,9     7,4     6,9     15,0

W1-Z_B                       4,50   18,2    11,9    11,2     19,3
W1-Z_C                       7,50   22,0    15,7    14,9     23,0
W2-N_A                       1,50   21,6    15,4    14,5     22,7
W2-N_B                       4,50   26,1    19,9    19,0     27,2
W2-N_C                       7,50   27,1    20,9    20,0     28,2

W2-O_A                       1,50   16,3    10,1     9,2     17,4
W2-O_B                       4,50   19,2    13,0    12,1     20,3
W2-O_C                       7,50   21,7    15,4    14,6     22,7
W2-W_A                       1,50   19,3    13,0    12,3     20,4
W2-W_B                       4,50   25,1    18,8    18,0     26,1

W2-W_C                       7,50   27,6    21,4    20,5     28,6
W2-Z_A                       1,50   15,3     8,9     8,2     16,4
W2-Z_B                       4,50   18,7    12,4    11,6     19,7
W2-Z_C                       7,50   22,3    16,1    15,2     23,4
W3-N_A                       1,50   22,8    16,5    15,7     23,8

W3-N_B                       4,50   25,8    19,6    18,7     26,9
W3-N_C                       7,50   26,8    20,6    19,7     27,8
W3-O_A                       1,50   16,5    10,3     9,4     17,6
W3-O_B                       4,50   16,6    10,3     9,5     17,6
W3-O_C                       7,50   17,5    11,2    10,4     18,6

W3-W_A                       1,50   24,0    17,8    16,9     25,1
W3-W_B                       4,50   27,5    21,3    20,5     28,6
W3-W_C                       7,50   28,6    22,4    21,5     29,7
W3-Z_A                       1,50   19,0    12,8    11,9     20,1
W3-Z_B                       4,50   23,0    16,8    15,9     24,1

W3-Z_C                       7,50   24,6    18,4    17,5     25,7




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.30                                                                               24-2-2018 9:31:07
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>Geluidbelasting alle 30 km/h wegen, incl. aftrek art. 110g Wgh      Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiek
171079                                                                                                 bijlage 3

Rapport:            Resultatentabel
Model:              wegverkeerslawaai 2030
                    LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:              overige wegen
Groepsreductie:     Ja

Naam
Toetspunt   Omschrijving   Hoogte   Dag    Avond   Nacht     Lden
W1-N_A                       1,50   28,3    24,5    18,6     28,6
W1-N_B                       4,50   31,1    27,2    21,4     31,4
W1-N_C                       7,50   33,1    29,3    23,4     33,4
W1-O_A                       1,50   33,2    29,5    23,6     33,6
W1-O_B                       4,50   34,4    30,6    24,9     34,8

W1-O_C                       7,50   35,5    31,7    26,0     35,9
W1-W_A                       1,50   37,9    34,1    28,3     38,3
W1-W_B                       4,50   39,9    36,1    30,3     40,3
W1-W_C                       7,50   41,5    37,6    31,9     41,8
W1-Z_A                       1,50   39,8    36,1    30,2     40,2

W1-Z_B                       4,50   41,5    37,7    31,9     41,9
W1-Z_C                       7,50   42,9    39,1    33,4     43,3
W2-N_A                       1,50   35,5    31,8    25,8     35,8
W2-N_B                       4,50   38,1    34,3    28,4     38,4
W2-N_C                       7,50   38,7    34,9    29,1     39,1

W2-O_A                       1,50   34,0    30,2    24,4     34,3
W2-O_B                       4,50   36,0    32,1    26,4     36,3
W2-O_C                       7,50   37,4    33,6    27,9     37,8
W2-W_A                       1,50   38,0    34,2    28,4     38,4
W2-W_B                       4,50   40,8    37,1    31,3     41,2

W2-W_C                       7,50   42,9    39,1    33,3     43,2
W2-Z_A                       1,50   41,4    37,6    31,8     41,8
W2-Z_B                       4,50   43,4    39,6    33,8     43,7
W2-Z_C                       7,50   44,5    40,6    34,9     44,8
W3-N_A                       1,50   44,6    40,8    35,0     45,0

W3-N_B                       4,50   45,0    41,2    35,4     45,4
W3-N_C                       7,50   44,8    40,9    35,1     45,1
W3-O_A                       1,50   31,8    28,1    22,2     32,2
W3-O_B                       4,50   33,6    29,8    24,1     34,0
W3-O_C                       7,50   35,0    31,1    25,4     35,3

W3-W_A                       1,50   43,5    39,7    33,8     43,8
W3-W_B                       4,50   44,5    40,7    34,9     44,8
W3-W_C                       7,50   44,6    40,8    35,0     45,0
W3-Z_A                       1,50   34,8    30,9    25,2     35,1
W3-Z_B                       4,50   37,3    33,4    27,7     37,6

W3-Z_C                       7,50   38,8    34,9    29,3     39,2




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.30                                                                               24-2-2018 9:31:27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>Gecum. geluidbel. alle wegen (incl. 30 km/h wegen), incl. aftrek art. 110g Wgh   Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiek
171079                                                                                                              bijlage 3

Rapport:            Resultatentabel
Model:              wegverkeerslawaai 2030
                    LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:              (hoofdgroep)
Groepsreductie:     Ja

Naam
Toetspunt   Omschrijving   Hoogte   Dag    Avond   Nacht     Lden
W1-N_A                       1,50   44,0    40,4    35,6     44,8
W1-N_B                       4,50   45,7    42,0    37,3     46,5
W1-N_C                       7,50   45,9    42,2    37,5     46,7
W1-O_A                       1,50   40,9    37,2    32,3     41,6
W1-O_B                       4,50   42,6    38,9    34,0     43,3

W1-O_C                       7,50   43,0    39,3    34,5     43,8
W1-W_A                       1,50   40,6    36,9    31,6     41,2
W1-W_B                       4,50   42,6    38,8    33,6     43,2
W1-W_C                       7,50   43,2    39,4    34,1     43,7
W1-Z_A                       1,50   40,2    36,4    30,7     40,6

W1-Z_B                       4,50   41,8    37,9    32,3     42,1
W1-Z_C                       7,50   43,1    39,3    33,7     43,5
W2-N_A                       1,50   40,0    36,3    31,2     40,7
W2-N_B                       4,50   42,1    38,4    33,3     42,8
W2-N_C                       7,50   42,7    38,9    33,9     43,4

W2-O_A                       1,50   38,5    34,8    29,7     39,2
W2-O_B                       4,50   40,3    36,5    31,5     40,9
W2-O_C                       7,50   41,5    37,7    32,7     42,1
W2-W_A                       1,50   39,2    35,4    30,0     39,7
W2-W_B                       4,50   41,1    37,3    31,7     41,5

W2-W_C                       7,50   43,1    39,2    33,6     43,5
W2-Z_A                       1,50   41,6    37,8    32,1     42,0
W2-Z_B                       4,50   43,6    39,8    34,1     44,0
W2-Z_C                       7,50   44,7    40,8    35,2     45,0
W3-N_A                       1,50   51,1    47,3    42,4     51,8

W3-N_B                       4,50   51,4    47,7    42,8     52,1
W3-N_C                       7,50   51,2    47,4    42,6     51,9
W3-O_A                       1,50   46,0    42,3    37,6     46,8
W3-O_B                       4,50   47,3    43,5    38,8     48,0
W3-O_C                       7,50   47,5    43,8    39,0     48,3

W3-W_A                       1,50   43,6    39,8    34,0     43,9
W3-W_B                       4,50   44,7    40,8    35,1     45,0
W3-W_C                       7,50   44,8    40,9    35,3     45,1
W3-Z_A                       1,50   36,3    32,5    27,2     36,8
W3-Z_B                       4,50   38,4    34,5    29,1     38,8

W3-Z_C                       7,50   39,8    35,9    30,6     40,2




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.30                                                                                            24-2-2018 9:31:54
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>Gecum. geluidbel. alle wegen (incl. 30 km/h wegen), excl. aftrek art. 110g Wgh   Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiek
171079 (t.b.v. gevelmaatregelen)                                                                                    bijlage 3

Rapport:            Resultatentabel
Model:              wegverkeerslawaai 2030
                    LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:              (hoofdgroep)
Groepsreductie:     Nee

Naam
Toetspunt   Omschrijving   Hoogte   Dag    Avond   Nacht     Lden
W1-N_A                       1,50   49,0    45,4    40,6     49,8
W1-N_B                       4,50   50,7    47,0    42,3     51,5
W1-N_C                       7,50   50,9    47,2    42,5     51,7
W1-O_A                       1,50   45,9    42,2    37,3     46,6
W1-O_B                       4,50   47,6    43,9    39,0     48,3

W1-O_C                       7,50   48,0    44,3    39,5     48,8
W1-W_A                       1,50   45,6    41,9    36,6     46,2
W1-W_B                       4,50   47,6    43,8    38,6     48,2
W1-W_C                       7,50   48,2    44,4    39,1     48,7
W1-Z_A                       1,50   45,2    41,4    35,7     45,6

W1-Z_B                       4,50   46,7    42,9    37,3     47,1
W1-Z_C                       7,50   48,1    44,3    38,7     48,5
W2-N_A                       1,50   45,0    41,3    36,2     45,6
W2-N_B                       4,50   47,1    43,4    38,3     47,8
W2-N_C                       7,50   47,7    43,9    38,9     48,4

W2-O_A                       1,50   43,5    39,8    34,7     44,2
W2-O_B                       4,50   45,3    41,5    36,5     45,9
W2-O_C                       7,50   46,4    42,7    37,7     47,1
W2-W_A                       1,50   44,2    40,4    35,0     44,7
W2-W_B                       4,50   46,1    42,3    36,7     46,5

W2-W_C                       7,50   48,1    44,2    38,6     48,4
W2-Z_A                       1,50   46,6    42,8    37,1     47,0
W2-Z_B                       4,50   48,6    44,8    39,1     49,0
W2-Z_C                       7,50   49,7    45,8    40,2     50,0
W3-N_A                       1,50   56,0    52,3    47,4     56,8

W3-N_B                       4,50   56,4    52,7    47,8     57,1
W3-N_C                       7,50   56,2    52,4    47,6     56,9
W3-O_A                       1,50   51,0    47,3    42,6     51,8
W3-O_B                       4,50   52,2    48,5    43,8     53,0
W3-O_C                       7,50   52,5    48,7    44,0     53,3

W3-W_A                       1,50   48,6    44,8    39,0     48,9
W3-W_B                       4,50   49,7    45,8    40,1     50,0
W3-W_C                       7,50   49,8    45,9    40,3     50,1
W3-Z_A                       1,50   41,3    37,5    32,2     41,8
W3-Z_B                       4,50   43,4    39,5    34,1     43,8

W3-Z_C                       7,50   44,8    40,9    35,6     45,2




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.30                                                                                            24-2-2018 9:33:10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>                VAN DEN HEUVEL ONTWIKKELING & BEHEER B.V.
                T.a.v. dhr. T. Versluis
                Lekdijk 44
                2967GB Langerak



Datum           15 februari 2018
Kenmerk         BE/2017/499/r
Uw kenmerk      E-mail d.d. 9 november 2017
Auteur(s)       ir. ing. K.J. Rebergen
Projectleider   ing. C.J. Blom


                Oriënterend onderzoek naar beschermde flora en
                fauna aan de Noordzijde 36 te Oud-Alblas

                Aan de Noordzijde 36 te Oud-Alblas is een woning met bijgebouw gesitueerd. De initiatiefnemer
                is voornemens een locatie met drie vrijstaande woningen en een hooimijt te realiseren. De thans
                aanwezige woning zal blijven behouden. Het vigerende bestemmingsbeleid voorziet niet in deze
                ontwikkelingsmogelijkheid en dienen derhalve te worden gewijzigd.
                De beoogde ontwikkeling heeft mogelijk een negatief effect op beschermde flora en fauna en/of
                beschermde natuurgebieden. Ten behoeve van de ontwikkeling geldt de wettelijke verplichting
                onderzoek te verrichten naar de aanwezigheid van beschermde flora en fauna en de mogelijk
                effecten van de ruimtelijke ingreep daarop. Middels voorliggende ecologische quickscan is de
                (potentiele) aanwezigheid van beschermde flora en fauna en de betekenis van het plangebied
                voor deze soorten in kaart gebracht.
                Van den Heuvel Ontwikkeling & Beheer B.V. heeft Blom Ecologie bv verzocht het plangebied te
                onderzoeken op aanwezigheid van beschermde flora en fauna en vervolgens deze te toetsen aan
                de effecten van de werkzaamheden en vigerend beleid.

                Onderzoeksdoel
                Middels dit oriënterende onderzoek worden de volgende onderzoeksvragen beantwoord:
                  Is het bestemmingsplan dat wordt opgesteld voor het project zoals hiervoor omschreven
                   uitvoerbaar zoals het bepaalde in de Wro (artikel 3.1.6 Bro)?
                  Welke, krachtens de Wet natuurbescherming, beschermde flora en fauna zijn (potentieel)
                   aanwezig in het plangebied?
                  Welke negatieve effecten treden op voor (potentieel) aanwezige flora en fauna als gevolg van
                   de beoogde ruimtelijke ingreep?
                  Heeft de beoogde ruimtelijke ingreep een negatief effect op het de instandhoudingsdoelen
                   van Natura2000 gebieden of de wezenlijke kenmerken en waarden van Natuurnetwerk
                   Nederland?




                                                                                                              1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>    Planlocatie
    De planlocatie betreft het perceel aan de Noordzijde 36 te Oud-Alblas en bestaat uit een
    eenvoudige woning en een bijgebouw ten zuidwesten gelegen. Daarbij is er een sloot gelegen aan
    de noordzijde van het perceel, maar maakt geen onderdeel uit van het perceel zelf. Beide
    gebouwen bestaan uit gemetselde muren en pannendaken. In het bijgebouw is geen spouwmuur
    aanwezig. Het perceel is geheel in gebruik ten behoeve van de functie wonen. In bijlage 1 zijn een
    aantal foto’s opgenomen die een impressie geven van de planlocatie en de directe omgeving
    hiervan.
    De planlocatie is gelegen in het buitengebied ten oosten van Alblasserdam en ligt aan de
    veenrivier de Alblas. De directe omgeving van de planlocatie wordt gekenmerkt door landelijk
    gebied, dorpse voorzieningen, plattelandse infrastructuur, agrarisch gebied en bossen.
    De locatie wordt begrensd door de Noordzijde (noord), een begraafplaats (oost), de veenrivier de
    Alblas (zuid) en Noordzijde 38 (west). De directe omgeving van de planlocatie wordt
    gekenmerkt door landelijk gebied met open weidevelden en veehouderijen.




    Figuur 1   De locatie (rood kader) is gelegen aan de Noordzijde 36 te Oud-Alblas (bron: pzh.b3p.nl).



    Functieverandering en effecten
    De beoogde ingreep betreft het saneren van een bijgebouw en de realisatie van drie vrijstaande
    woningen en een hooijmijt. Onderstaand volgt een korte opsomming van de ingrepen en
    effecten:
     sloop bijgebouw, sloopwerkzaamheden, afvoer materiaal;
     egaliseren terrein; graafwerkzaamheden en grondtransport;
     terrein bouwrijp maken: aanbrengen puinbed, aanleg nutsvoorzieningen e.d.;
     inpandige verbouwing bestaande woning, realisatie nieuwe burgerwoningen en hooimijt:
      algemene bouwwerkzaamheden;
     revitalisatie en herinrichting terrein: algemene hoveniers- en overige werkzaamheden.
    Alle thans aanwezige (ecologische) functies van de planlocaties komen geheel of deels te
    vervallen. Negatieve effecten die op kunnen treden voor beschermde soorten zijn: vernietiging
    en/of afname van geschikt leefgebied (permanent of tijdelijk) en opzettelijke verstoring (tijdelijk).

    Methode
    Inventarisatie
    De inventarisatie is een oriënterend onderzoek waarbij gedetailleerd een beoordeling wordt
    gegeven van de aanwezigheid van de specifieke potentie voor beschermde flora en fauna in het
    plangebied, de betekenis van het plangebied voor de aanwezige soorten en de effecten van de
    voorgenomen ingrepen op de soorten. De quickscan bestaat uit veldbezoek en raadpleging van
    externe bronnen.



2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>Veldbezoek
Het veldbezoek is een momentopname van de aanwezige beschermde flora en fauna. Tijdens het
veldbezoek wordt het plangebied nauwkeurig onderzocht waarbij ook gelet wordt op sporen en
delen of restanten van planten en/of dieren. Het veldbezoek heeft plaatsgevonden op 14
november 2017. De weersomstandigheden tijdens het veldbezoek waren; droog, 1/8 bewolkt, 7
Celsius en windkracht 1-2 (Bft.)

Externe bronnen
Vaak zijn er al gegevens bekend over een plangebied en de directe omgeving hiervan. Deze
gegevens worden onder andere beheerd in rapporten en naslagwerken en door het Natuurloket
(www.natuurloket.nl). Raadpleging van externe bronnen levert vaak nuttige aanvullende
informatie op en daarmee een vollediger beeld van de (mogelijk) aanwezige flora en fauna.

Wet natuurbescherming
Per 1 januari 2017 is de voormalige Flora- en faunawet samen met de Boswet en
Natuurbeschermingswet vervangen door de Wet natuurbescherming (Wnb). Onder de Wet
natuurbescherming vervallen de huidige tabellen 1, 2 en 3 waarin de beschermde soorten zijn
opgenomen. Tevens zijn er circa 200 soorten niet langer beschermd en worden enkele bedreigde
soorten toegevoegd. De soortenbescherming binnen de Wet natuurbescherming is opgedeeld in
de volgende beschermingsregimes: Vogelrichtlijnsoorten, Habitatrichtlijnsoorten en andere
soorten. Voor alle beschermde soorten geldt een ontheffingsplicht. Het bevoegd gezag (de
provincie) kan voor de soorten die zijn opgenomen in het ‘beschermingsregime andere soorten’
vrijstellingsbesluit nemen en hierin onderscheid maken tussen meer en minder strikt beschermde
soorten. In de Verordening uitvoering Wet natuurbescherming provincie Zuid-Holland is voor
de volgende soorten vrijstelling opgenomen in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen:
 Aardmuis                Gewone bosspitsmuis              Ree
 Bastaardkikker          Gewone pad                       Rosse woelmuis
 Bosmuis                 Haas                             Veldmuis
 Bruine kikker           Hermelijn                        Vos
 Bunzing                 Huisspitsmuis                    Wezel
 Dwergmuis               Kleine watersalamander           Woelrat
 Dwergspitsmuis          Konijn
 Egel                    Meerkikker

Beoordeling
Op basis van de bureaustudie en veldonderzoek wordt per soortgroep besproken wat de potentie
van de planlocatie en de invloedsfeer daarvan is en welke effecten daarop te verwachten zijn.
Voor een aantal van de nationaal beschermde soorten (beschermingsregime ‘andere soorten’)
geldt per definitie vrijstelling voor ruimtelijke ontwikkelingen (zie voorgaande alinea). In de
voorliggende beoordeling is specifiek gelet op de functie en/of aanwezigheid van beschermde
soorten waarvoor geen vrijstelling geldt c.q. ontheffingsplicht noodzakelijk is.

Vaatplanten
Beschermde vaatplanten en/of sporen en delen hiervan zijn niet aangetroffen op de planlocatie.
Gedurende het veldbezoek zijn inheemse kruidachtige vaatplanten waargenomen, waaronder:
appelboom, scherpe boterbloem, grove den, hulst, treurwilg, paardenbloem, grote brandnetel,
braam, hedera, meidoorn, ooievaarsbek en ridderzuring. De habitatpreferentie van beschermde
soorten als drijvende waterweegbree, orchissen en kruipend moerasscherm betreft met name
bijzondere standplaatsen als onverstoorde voedselarme structuren. Dergelijke specifieke en
bijzondere kenmerken zijn met name te vinden in natuurlijke structuren als extensief beheerde
(laag)veengronden, vochtige duinvalleien en schrale (blauw)graslanden. Op de planlocatie en de
omgeving ervan zijn geen specifieke of essentiële standplaatsen van beschermde vaatplanten
aanwezig. Het huidige gebruik van de locatie en de aangrenzende weidevelden resulteert in een
zeer voedselrijke grond.




                                                                                             3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>    Gelet op het ontbreken van bijzondere structuren, de verstoringsintensiteit, onderhoudskwaliteit
    en de voedselrijkdom van het gebied in relatie tot de omvang van de beoogde ontwikkeling kan
    het voorkomen van en effecten op beschermde vaatplanten uitgesloten worden.
    Zoogdieren
    Zoogdieren prefereren een leefomgeving waarin voldoende voedsel, schuil-, rust- en
    voortplantingsmogelijkheden aanwezig zijn. Op en rondom de planlocaties zijn geen sporen als
    vraatsporen (leeggegeten eieren, huiden van kleine(re) zoogdieren, afgebeten veren, etc.),
    uitwerpselen, pootafdrukken of loopsporen aangetroffen die duiden op de aanwezigheid van
    beschermde zoogdiersoorten die buiten de vrijstelling vallen (zie Wet natuurbescherming; Wet-Nb,
    art 3.10).
    Gelet op het gebrek aan onverstoorde natuurlijke structuren, essentiële habitatkenmerken (reliëf,
    bossen, oude bomen, opgaande vegetatie) en verspreidingsgegevens dient de locatie geen functie
    voor zoogdieren van de habitatrichtlijn of bijzondere overige soorten. Hierbij is met name gelet
    op leefgebied van de noordse woelmuis en de waterspitsmuis. Bovendien ontbreken gunstige
    migratieroutes van bekende populaties van beide soorten naar de planlocatie.
    Aannemelijk betreden algemene soorten incidenteel de planlocatie. Dit betreft soorten als: egel,
    ree, haas, mol, bruine rat, muis- en marterachtigen. Dergelijke soorten zijn dermate
    opportunistisch dat in de directe omgeving voldoende vergelijkbaar habitat aanwezig is waar ze
    zich kunnen vestigen al dan niet tijdelijk kunnen ophouden. De planlocatie is alleen geschikt
    voor opportunistische en algemene soorten. Voor dergelijke soorten is in de direct omgeving
    voldoende geschikt leefgebied waar individuen zich naar toe kunnen begeven. Mits enkele
    maatregelen worden getroffen in het kader van de Algemene zorgplicht leidt de beoogde
    ontwikkeling leidt niet tot (significant) negatieve effecten voor beschermde zoogdieren.

    Vleermuizen
    Laanvormige bomenrijen, oude bomen met gaten en scheuren, (oude) gebouwen met kieren,
    oppervlaktewater en spleten en/of andere structuurrijke groenelementen kunnen een functioneel
    onderdeel zijn van een vleermuishabitat (Limpens et al., 1997; Dietz et al., 2011). In de omgeving
    is het voorkomen bekend van onder andere: laatvlieger, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis
    en gewone dwergvleermuis. Op de locatie zijn enkele te kappen bomen aanwezig. Alle bomen
    zijn gecontroleerd op potentiële verblijfslocaties voor vleermuizen. Dergelijke verblijfslocaties
    betreffen onder andere oude spechtennesten, inrottingsholtes en ruwe bast. Enkel bij de
    fruitbomen aan de voorzijde van de woning zijn enkele spechtenholtes aangetroffen. Bij de
    nadere inspectie bleken de holtes zeer ondiep en niet ingerot. Tevens bevonden de holtes zich op
    een hoogte van slechts 1,5m of minder en hebben de betreffende fruitbomen een zeer geringe
    stamomtrek. Het voorkomen van vaste rust- en/of verblijfslocaties van boom-bewonende
    vleermuissoorten is uitgesloten.
    De burgerwoning en het bijgebouw op de planlocatie zijn nauwkeurig geïnspecteerd op de aan-
    dan wel afwezigheid van geschikte invliegopeningen. Gezien het beperkte formaat van het
    bijgebouw, de mate van begroeiing, het ontbreken van een spouw, de aangetroffen openingen en
    de constructie van het bijgebouw kunnen vaste rust- en verblijfslocaties uitgesloten worden. De
    thans aanwezige woning blijft behouden en er zijn geen werkzaamheden voorzien aan het dak of
    de gevels. De dakruimte en de spouwopening zijn niet onderhevig aan effecten van de
    werkzaamheden. Effecten op gebouw-bewonende vleermuissoorten kunnen worden uitgesloten.
    Mogelijk betreden vleermuizen de locatie gedurende het foerageren. Een vleermuisvriendelijke
    verlichtingswijze dient te worden toegepast teneinde verstoring van foeragerende en passerende
    vleermuizen te voorkomen.

    Amfibieën en reptielen
    Gedurende het veldbezoek zijn geen amfibieën en reptielen en/of sporen daarvan aangetroffen.
    In de omgeving is het voorkomen bekend van onder andere: ringslang, gewone pad,
    rugstreeppad, alpenwatersalamander, kleine watersalamander, meerkikker, heikikker en bruine
    kikker (Creemers & Van Delft, 2009).




4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>Voor reptielen zijn kale (zandige) plekken, dichte heide en opgaande vegetatie afgewisseld met
open structuren van essentieel belang. Vergraafbare grond wordt gebruikt door hagedissen om
holen te graven en eieren in af te zetten. Gelet op de ligging van de locatie worden reptielen niet
verwacht.
Amfibieën leven in een terrestrisch (m.n. herfst/winter) en aquatisch (m.n. lente/zomer) habitat.
Terrestrisch habitat is aanwezig in de vorm van laag begroeide oeverzones en het weidegebied.
Het aquatisch habitat bestaat uit (brede) kavelsloten. In de omgeving van de planlocatie is het
voorkomen bekend van diverse soorten amfibieën waaronder de habitatrichtlijnsoorten heikikker
en rugstreeppad. De heikikker is een erg kritische soort ten opzichte van zijn habitat. De soort is
voor de voortplanting verbonden aan voedselarm en schoon water. Vervuilde of verzuurde
wateren hebben geen functie als voortplantingshabitat (Kennisdocument Heikikker, 2017). Op de
locatie worden geen werkzaamheden aan potentieel geschikte wateren uitgevoerd. Het
weidegebied en oeverzones rondom de watergangen missen de benodigde structuur en
opgaande vegetatie en hebben derhalve aannemelijk geen functie als zowel terrestrisch als
aquatisch habitat van de heikikker. De rugstreeppad is een typische pionier waarvan het
optimale habitat bestaat uit een dynamisch zandig gebied met een natuurlijk of door de mens
veroorzaakt pionier karakter (Creemers & Van Delft, 2009). Het voortplantingswater van de soort
bestaat bij voorkeur uit tijdelijke ondiepe wateren zoals regenplassen (kennisdocument
Rugstreeppad, 2017). De huidige situatie op de planlocatie is ongeschikt voor de rugstreeppad
door het ontbreken van de functionele leefomgeving. Geschikt habitat voor de rugstreeppad kan
ontstaan ten gevolge van de ruimtelijke ontwikkelingen. Om vestiging van de soort en overige
negatieve effecten te voorkomen dienen er maatregelen getroffen te worden die voorkomen dat
de soort het plangebied kan gebruiken als voortplantingslocatie. Mogelijke maatregelen betreffen
het uitvoeren van de werkzaamheden buiten het voortplantingsseizoen betreffende de periode
maart-augustus, het voorkomen dat tijdens de ontwikkeling langdurig plassen als gevolg van
regenval blijven staan en hopen materiaal direct afvoeren.
Voor incidenteel aanwezige soorten zoals de gewone pad en bruine kikker geldt vrijstelling in
het kader van ruimtelijke ontwikkelingen (zie Wet natuurbescherming; Wet-Nb, art 3.10).
Dergelijke soorten zijn dermate opportunistisch dat in de directe omgeving voldoende
vergelijkbaar habitat aanwezig is waar ze zich al dan niet tijdelijk kunnen ophouden. Bovendien
is de planlocatie na de ingreep wederom geschikt als leefgebied voor dergelijke soorten.
Behoudens de algemene zorgplicht en maatregelen ter voorkoming van kolonisatie door
rugstreeppad zijn geen bijzondere bepalingen van toepassing.

Vissen
Op de planlocatie en binnen de invloedsfeer van de beoogde ontwikkeling is geen relevant
oppervlaktewater aanwezig wat geschikt leefgebied is voor beschermde vissoorten. Tevens
worden geen sloten vergraven of gedempt. Effecten op beschermde vissen zijn per definitie
uitgesloten.

Vlinders, libellen en overige ongewervelde
In het plangebied zijn tijdens het veldbezoek geen (sporen en/of delen van) beschermde vlinders,
libellen of overige ongewervelde aangetroffen. De meeste dagactieve insecten zijn in december
niet zichtbaar. Op de locatie en in de directe omgeving zijn slechts aangeplante bomen en
struiken aangetroffen. De vegetatie is voor veel algemene insecten geschikt t.b.v.: voedsel,
voortplanting, opgroei (larvaal stadium), popstadium en verblijfplaats. Er zijn geen specifieke
plantensoorten aangetroffen nabij de bebouwing die specifiek voor een bepaalde soort een
waardplant vormen. Een essentiële functie voor beschermde soorten is uitgesloten.

Vogels
In het plangebied en de directe omgeving hiervan zijn tijdens het veldbezoek foeragerende,
overvliegende en rustende vogels waargenomen. De waargenomen soorten betreffen: vink,
koolmees, groenling, gaai, ekster, spreeuw, kneu, meerkoet, postduif en fuut. Van vogels met
jaarrond beschermde nesten is het voorkomen van de volgende soorten in Oud-Alblas bekend:
boomvalk, buizerd, gierzwaluw, grote gele kwikstaart, havik, huismus, kerkuil, ooievaar, ransuil,
roek, slechtvalk, sperwer, steenuil, wespendief en zwarte wouw.



                                                                                                 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>    Tijdens de inventarisatie zijn echter geen sporen van braakballen, plukplaatsen, horsten of
    uitwerpselen van deze soorten aangetroffen.
    Van de huismus zijn diverse exemplaren rondom de planlocatie waargenomen.
    Huismusactiviteit was met name aanwezig nabij Noordzijde 39 – 43. Gelet op de mate van
    begroeiing van het bijgebouw, de ongeschikte invliegmogelijkheden en het formaat van ervan is
    het aannemelijk dat deze niet in gebruik is door huismussen. Tevens gelet op de grote
    hoeveelheid hogere vaatplanten op de nabijgelegen begraafplaats maakt de begroeiing geen
    onderdeel uit van functioneel leefgebied van huismussen. De gierzwaluw is een (semi-)kolonie
    broeder. Gezien de grootte van de planlocatie, de zeer geringe hoeveelheid bebouwing,
    potentiële invliegopeningen en potentie in de omgeving is de locatie ongeschikt voor de soort ten
    aanzien van broedgelegenheid.
    Voor algemene broedvogels worden mogelijk gedurende de werkzaamheden potentiële
    broedlocaties verstoord. De bomen, bebouwing en het overige hogere groen is geschikt voor
    algemene broedvogels als kauw, lijsters en overige kleinere zangvogels. Om te voorkomen dat
    eventuele broedgevallen van algemene broedvogels worden verstoord dienen de ontwikkelingen
    buiten het broedseizoen (indicatief 15 maart - 15 juli) te worden uitgevoerd.

    Gebiedsbescherming
    De planlocatie maakt geen deel uit van een beschermd gebied en/of locatie betreffende:
    Natura2000 of Natuurnetwerk Nederland. Van houtopstanden is geen sprake. De planlocatie is
    gelegen op een afstand van 1,3km tot het Natuurnetwerk Nederland (figuur 2). De planlocatie
    ligt op een afstand van 3,0km ligt het Natura2000-gebied de Boezems Kinderdijk (figuur 3). De
    werkzaamheden gedurende de ontwikkeling kunnen leiden tot een tijdelijke toename in
    stikstofdepositie (projecteffect). Een toename in stikstofdepositie kan een effect sorteren op
    kwetsbare en gevoelige habitattypen. Van de Natura2000-gebieden in de omgeving van het
    plangebied is het gebied ‘Boezems Kinderdijk’ (op 3,0km afstand) het dichtstbij gelegen gebied
    met kwetsbare en gevoelige habitattypen (pas.natura2000.nl).
    Permanente effecten van de nieuwe bebouwing zullen verwaarloosbaar zijn, aangezien de
    nieuwe situatie na de ontwikkelingen vergelijkbaar is met de situatie alvorens de
    ontwikkelingen. Gezien de toekomstige situatie met 3 woningen in plaats van de huidige enkele
    woning zal de ontwikkeling resulteren in een zeer minimale verhoogde verkeersintensiteit en
    stikstofdepositie. De te verwachten effecten zijn dermate beperkt dat van significantie geen
    sprake is. Tevens gelet op de ligging van de locatie ten opzichte van Natura2000-gebieden en de
    tussenliggende elementen als stedelijk gebied en infrastructuur kunnen een permanent en
    tijdelijk effect worden uitgesloten. Ten aanzien van het Natuurnetwerk Nederland geldt dat
    externe werking geen toetsingskader is. Voor de overige effecten (trillingen, geluid, optische
    verstoring etc.) geldt dat de afstand tot omliggende Natura2000-gebieden per definitie te groot is.

    Sinds 1 januari 2017 is de beleidsvoering en beoordeling gedecentraliseerd van de overheid naar
    de provincie. Als gevolg van deze decentralisatie zijn er verschillen in interpretatie, toetsing en
    beoordeling van ruimtelijke ingrepen in relatie tot de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).
    Ondanks dat er geen effecten verwacht worden kan het derhalve, ten behoeve van een feitelijke
    rekenkundige onderbouwing, door de provincie wenselijk worden geacht een Aerius berekening
    uit te voeren.




6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>Figuur 2   De planlocatie (rood omcirkeld) is gelegen tussen 1,33km en 3,22km tot een
           Natuurnetwerkgebied (bron: pzh.b3p.nl)




Figuur 3   De planlocatie (rood kader) is gelegen tussen 3.06 en 3,13km tot een Natura 2000-gebied (bron:
           pzh.b3p.nl)



Conclusies
Binnen het plangebied en/of de directe omgeving daarvan komen beschermde diersoorten van de
Wet natuurbescherming voor. Het plangebied heeft aannemelijk geen essentiële betekenis voor
soorten die behoren tot het beschermingsregime habitatrichtlijnsoorten, vogelrichtlijnsoorten of
bijzondere overige soorten. Mogelijk bevolkt rugstreeppad het plangebied gedurende de
werkzaamheden. Foeragerende en migrerende vleermuizen maken mogelijk gebruik van de
planlocatie. De locatie en omgeving ervan worden incidenteel betreden door algemene amfibieën
en zoogdieren. Op de planlocatie zijn geschikte nestlocaties voor algemene broedvogels
aanwezig. De planlocatie maakt geen onderdeel uit van een Natura2000-gebied of
Natuurnetwerk Nederland. Van houtopstanden is geen sprake. Gelet op de aard van de
werkzaamheden en de afstand tot Natura2000-gebieden is van externe werking geen sprake.




                                                                                                       7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>    Tabel 1    Overzicht van de functie van het plangebied voor beschermde flora en fauna alsmede de te
               verwachtten effecten naar aanleiding van de beoogde ingrepen en de eventuele vervolgstap.
        Legenda




                                                                                                                                          broedvogels (a)

                                                                                                                                                            broedvogels (j)
                                                                                                      ongewervelde
                                                                            vleermuizen
        x = ongeschikt




                                                 vaatplanten

                                                               zoogdieren




                                                                                          amfibieën
        ja = geschikt




                                                                                                                     reptielen

                                                                                                                                 vissen
        m (mogelijk) = nader te bepalen of
        mits maatregelen getroffen worden

        Geschikt habitat Vogelrichtlijnsoort                                                                                                ja                 x
        Geschikt habitat
                                                   x             x          m             m             x              x          x          x
        Habitatrichtlijnsoort
        Geschikt habitat overige soort             x            ja                         ja           x              x          x
        Soort specifiek onderzoek
                                                   x             x            x             x           x              x          x          x                 x
        noodzakelijk


        Gebiedsbescherming                      afstand                     effecten                  nader onderzoek/ Aerius
        Natura2000                              3,1km                       geen                      n.v.t.
        Natuurnetwerk Nederland                 1,2km                       geen                      n.v.t.

    Uitvoerbaarheid bestemmingsplan
    De werkzaamheden en toekomstige situatie leiden niet tot aantasting van beschermde gebieden
    of beschermde natuurwaarden. Ondanks dat er geen effecten verwacht worden kan het, ten
    behoeve van een feitelijke rekenkundige onderbouwing, door de provincie wenselijk worden
    geacht een Aerius berekening uit te voeren. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient
    rekening te worden gehouden met de (mogelijke) aanwezigheid van vleermuizen, rugstreeppad
    en algemene broedvogels. Voor deze soortgroepen dienen eventueel maatregelen te worden
    getroffen om effecten te voorkomen. De aanwezigheid van beschermde soorten (Wet-Nb, overige
    soorten, art. 3.10) en hun leefgebied vormen geen bezwaar voor de beoogde
    bestemmingsplanwijziging (vrijstellingsbesluit).

    Conclusie
    De sloop van een bijgebouw en de nieuwbouw van enkele woningen aan de Noordzijde 36 te
    Oud-Alblas uitvoerbaar conform het bepaald in de Wro (artikel 3.1.6 Bro).



    Te treffen maatregelen
     Tijdens de werkzaamheden moet voorzichtig worden gehandeld met alle voorkomende flora
       en fauna (Zorgplicht).
         Wanneer ondanks zorgvuldig handelen, onderzoek en advies schade lijkt te ontstaan voor
          beschermde flora en fauna, dient direct contact opgenomen te worden met een ter zake
          deskundige.
         Alle aanwezige vegetatie of bodemmateriaal (takken, stronken) gefaseerd verwijderen. Dit
          om bodembewonende dieren de kans te geven in de nabijgelegen omgeving een ander
          leefgebied te benutten.
         Er wordt gelegenheid gegeven aan dieren, die tijdens de werkzaamheden worden gevonden,
          zich te verplaatsen naar een schuilplaats buiten het bereik van de werkzaamheden.
         De werkzaamheden dienen uitsluitend tussen zonsopkomst en zonsondergang uitgevoerd te
          worden of een vleermuisvriendelijke verlichtingswijze toegepast te worden teneinde
          verstoring van vleermuizen in de directe omgeving te voorkomen. Hieronder kan onder
          andere worden verstaan: beperkte hoogte van lichtmasten, verlichting naar beneden richten
          en convergeren, toepassen van UV-vrije verlichting, gebruik van sterk bundellicht vermijden
          et cetera.



8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>   De werkzaamheden opstarten/uitvoeren buiten het broedseizoen (medio maart t/m medio
    juli). Indien de werkzaamheden in het broedseizoen worden uitgevoerd dient voor de
    aanvang door een ter zake deskundig gecontroleerd te worden of er broedvogels aanwezig
    zijn. E.e.a. op aanwijzing van deskundige.
   Aanvullende maatregelen tegen de vestiging van de rugstreeppad in de winterperiode
    (medio oktober – medio maart) zijn niet nodig. Buiten deze periode dient het terrein
    ongeschikt gehouden te worden (bijv. aanbrengen puinbed, voorkomen ontstaan puinhopen,
    egaliseren terrein e.d.) en/of ontoegankelijk gemaakt te worden voor de soort gedurende de
    bouwwerkzaamheden. Dit kan bijvoorbeeld door het plaatsen van schermen van stevig
    plastic of worteldoek van 50 centimeter hoog en minimaal 10 centimeter ingegraven in de
    grond. De voorzieningen die getroffen zijn om het gebied ontoegankelijk te maken moeten
    zodanig geplaatst en beheerd worden dat ze hun functie ten allen tijden kunnen vervullen.
   Ondanks dat er geen effecten in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)
    verwacht worden kan het, ten behoeve van een feitelijke rekenkundige onderbouwing, door
    de provincie wenselijk worden geacht een Aerius berekening uit te voeren.



Literatuur
BIJ12, 2017. Kennisdocument Heikikker Rana arvalis, versie 1.0. Publicatie: BIJ12, Utrecht.
BIJ12, 2017. Kennisdocument Rugstreeppad Bufo calamita, versie 1.0. Publicatie: BIJ12, Utrecht.
BIJ12, 2017. Kennisdocument Gierzwaluw Apus apus, versie 1.0. Publicatie: BIJ12, Utrecht.
BIJ12, 2017. Kennisdocument Huismus Passer domesticus, versie 1.0. Publicatie: BIJ12, Utrecht.
Creemers, R.C.M & J.J.C.W. van Delft (ravon)(redactie), 2009. De amfibieën en reptielen van
       Nederland. -Nederlandse fauna 9. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis,
       European Invertebrate Survey - Nederland, Leiden
Dietz, C., O. von Helversen, D. Nill & P.H.C. Lina, 2011. Vleermuizen: alle soorten van Europa en
         Noordwest-Afrika: biologie, kenmerken en bedreigingen. Tirion Natuur, Utrecht.
Limpens, H., K. Mostert & W. Bongers, 1997. Atlas van de Nederlandse vleermuizen. Onderzoek
       naar verspreiding en ecologie. KNNV Uitgeverij, Utrecht.
Geraadpleegde websites
pzh.b3p.nl
natura2000.eea.europa.nl
pas.natura2000.nl
synbiosys.alterra.nl
www.arcgis.com
www.bij12.nl
www.ravon.nl
www.vleermuisprotocol.nl
www.vlinderstichting.nl
www.waarneming.nl
www.wilde-planten.nl
www.zoogdierenvereniging.nl




                                                                                                  9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>     We hopen u met deze rapportage voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er desondanks
     vragen zijn kunt u vrijblijvend contact opnemen.



     Met vriendelijke groet,




     Blom Ecologie bv,
     ir. ing. K.J. Rebergen



     Bijlage 1   Fotografische impressie
     Bijlage 2   Ecologie rugstreeppad




     © BLOM ECOLOGIE B.V.
     ZANDWEG 46 - 4181 PM WAARDENBURG

     Niets uit deze rapportage mag zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever en Blom
     Ecologie bv worden gebruikt door derden. Onder gebruik worden alle vormen van kopie,
     openbaarmaking en elke andere toepassing begrepen. Deze rapportage mag alleen gebruikt worden
     voor het doel waarvoor het is samengesteld.

     Blom Ecologie bv is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit toepassing van de resultaten
     van werkzaamheden en/of gegevens verkregen van Blom Ecologie bv.




10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>Bijlage 1 Fotografische impressie




Figuur 1   De planlocatie is gelegen aan de Noordzijde 36 te Oud-Alblas. Op de locatie is woning met
           bijgebouw gesitueerd.




Figuur 2   De woning met het bijgebouw.




                                                                                                  11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>     Figuur 3   Het voornemen is om het bijgebouw te saneren.




     Figuur 4   De sloot is gesitueerd aan de noordzijde van het perceel.




12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>Bijlage 2 Ecologie rugstreeppad

Herkenning
De rugstreeppad (Bufo calamita) is middelgrote pad met een lengte van circa 4,5-7 cm en korte
poten. De rug heeft een grijsbruine kleur met groenige vlekken, de buik is lichtgrijs met
grijszwarte vlekken. Over de gehele rug is karakteristieke lichtgele lengtestreep afgetekend. De
ogen zijn geelgroen met een horizontale pupil. Mannetjes zijn in de paartijd te onderscheiden
van vrouwen door een paars/blauwe verkleuring van de keel. De rugstreeppad heeft een
typische en harde roep die over een afstand van 1-3 kilometer hoorbaar is (Creemers & Van
Delft, 2009). De larven van rugstreeppad zijn maximaal 2,5 centimeter lang en zwart van kleur.
Oudere larven hebben een lichte keelvlek en soms een rug streep (kennisdocument
Rugstreeppad, 2017).




Gedrag
De rugstreeppad is een typische pionier soort die opportunistisch profiteert van tijdelijke
gunstige omstandigheden. Klimatologische veranderingen vormen in sterke mate een trigger
voor migratie, voortplanting en dergelijke. Onderstaande periodes zijn dan ook indicatief.
De overwintering vindt plaats van oktober/november tot en met maart. De eerste dieren
kunnen vanaf begin maart de overwinteringslocatie verlaten om vervolgens al dan niet direct
door te trekken naar de voortplantingslocaties. Mannen komen hier doorgaans eerder aan dan
vrouwen (Creemers & Van Delft, 2009). De voortplanting vindt plaats van april-september met
een hoogtepunt van half april-mei.

Habitat en verblijfplaatsen
Het geprefereerde habitat van de rugstreeppad bestaat uit een dynamisch milieu met vergraaf
baar zand of fijne grond en pionierskarakter. Veelal bestaan deze uit onbeschaduwde laag
begroeide terreinen met een macroreliëf.
De vaste rust- en verblijfplaatsen van de soort kunnen worden onderscheiden in het
voortplantings-, zomer- en overwinteringshabitat. De voortplantingshabitat is aquatisch de
overige habitats terrestrisch. De functionele leefomgeving bestaat uit het terrein in en tussen
deze habitats.
De voorplantingslocatie bestaat uit veelal temporele, ondiepe en vegetatie loze wateren.
Voorbeelden hiervan zijn greppels, rijsporen, regenplassen en geschoonde sloten. De zomer en-
en winterlocaties bevinden zich in hoogwatervrije terreinen. Voor de overwintering gebruikt de
rugstreeppad bestaande (muizen)holletjes, graaft zich in of kruipt onder materialen zoals:
stenen, boomstammen, banden en houtstapels. Voorwaarde voor het winterhabitat is dat deze
plaatsen vorstvrij moeten zijn.

Populatieomvang
Rugstreeppadden verspreiden zich in diverse richtingen waardoor de minimale populatie
omvangen en bijbehorend oppervlakte voor de gunstige staat van instandhouding locatie
specifiek is. Als vuistregel wordt gehanteerd dat een populatie minimaal uit 50-200 dieren
bestaat en in verbinding staat met andere populaties (kennisdocument Rugstreeppad, 2017).




                                                                                             13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 97 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 97 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 98 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 98 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 99 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 99 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 100 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 100 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 101 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 101 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 102 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 102 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 103 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 103 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 104 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 104 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 105 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 105 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 106 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 106 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 107 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 107 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 108 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 108 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 109 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 109 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 110 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 110 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 111 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 111 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 112 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 112 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 113 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 113 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 114 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 114 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 115 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 115 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 116 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 116 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 117 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 117 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 118 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 118 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 119 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 119 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 120 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 120 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 121 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 121 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 122 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 122 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 123 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 123 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 124 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 124 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 125 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 125 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 126 ======================================================================

<pre>     Linge Milieu BV
     T.a.v. Arjan Vlasblom
     Poppelenburgerstraat 52
     4191 ZT GELDERMALSEN




     Analysecertificaat
     Datum: 06-Dec-2017




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                        2017161580/1
     Uw project/verslagnummer                        17-3047
     Uw projectnaam                                  Noordzijde 36 Oud Alblas
     Uw ordernummer
     Monster(s) ontvangen                            29-Nov-2017

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.




     Bewaren tot:
     Datum:                                   Naam:                                      Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                         Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                         Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                      BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 126 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 127 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   17-3047                                                         Certificaatnummer/Versie           2017161580/1
     Uw projectnaam                             Noordzijde 36 Oud Alblas                                        Startdatum                         29-Nov-2017
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                    06-Dec-2017/14:57
                                                                                                                Bijlage                            A,B,C
     Monsternemer                               John Hol                                                        Pagina                             1/1
     Monstermatrix                              Asbestverdachte grond


     Analyse                                                         Eenheid                     1                        2

     Bodemkundige analyses
                                                                                                     1)                        1)
     Droge stof (uitbesteed)                                         % (m/m)              72.8                        69.8

     Uitbesteed / Overig onderzoek
                                                                                                     2)                        2)
     In behandeling genomen hoeveelheid                                     kg            14.1                        13.8
                                                                                                     2)                        2)
     Asbest fractie 0,5-1mm                                                 mg              0.0                        0.0
                                                                                                     2)                        2)
     Asbest fractie 1-2mm                                                   mg              0.0                        0.0
                                                                                                     2)                        2)
     Asbest fractie 2-4mm                                                   mg              0.0                        0.0
                                                                                                     2)                        2)
     Asbest fractie 4-8mm                                                   mg              0.0                        0.0
                                                                                                     2)                        2)
     Asbest fractie 8-20mm                                                  mg              0.0                        0.0
                                                                                                     2)                        2)
     Asbest fractie >20mm                                                   mg              0.0                        0.0
                                                                                                     2)                        2)
     Asbest (som)                                                           mg          <10.5                      <11.1
                                                                                                     2)                        2)
     Asbest in grond                                               mg/kg ds               <1.1                        <1.2
                                                                                                     2)                        2)
     Gemeten Asbestconcentratie                                    mg/kg ds               <1.1                        <1.2
                                                                                                     2)                        2)
     Gemeten concentratie Chrysotiel                               mg/kg ds               <1.1                        <1.2
                                                                                                     2)                        2)
     Gemeten concentratie Amfibool                                 mg/kg ds                 0.0                        0.0
                                                                                                     2)                        2)
     Totaal asbest hechtgebonden                                   mg/kg ds                 0.0                        0.0
                                                                                                     2)                        2)
     Totaal asbest niet hechtgebonden                              mg/kg ds                 0.0                        0.0




Nr. Monsteromschrijving                                                                                                             Datum monstername          Monster nr.
1    MA                                                                                                                             29-Nov-2017                  9842140
2    MB                                                                                                                             29-Nov-2017                  9842141




                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                                 Akkoord
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende verrichting                                              Pr.coörd.
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              M: MCERTS erkend                                                                MP
                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 127 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 128 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017161580/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

      Monster nr.         Boornr           Omschrijving                             Van        Tot        Barcode              Monsteromschrijving

       9842140                             MA                                                               0052791MG            MA

       9842141                             MB                                                               0052789MG            MB




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 128 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 129 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017161580/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     Deze bepaling is uitbesteed bij L086.


     Opmerking 2)


     Deze bepaling is uitbesteed bij L086.




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 129 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 130 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                     .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017161580/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Analyse                                               Methode         Techniek                             Methode referentie

     Droge stof (uitbesteed)                               W0004           Uitbesteed                           Uitbesteding

     Asbest Grond NEN5898 2016                             W0004           Microscopie                          Cf NEN 5898



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 130 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 131 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Tabel 1 van 3

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                    : 721562
Project omschrijving                            : 2017161580-17-3047
Opdrachtgever                                   : Eurofins Analytico B.V.
Monstercode                                     : 5554971
Uw referentie                                   : MA
Opgegeven bemonsteringsdatum                    : 29/11/2017

                                                            Asbestonderzoek
Initialen analist                          : I.Z.
Datum geanalyseerd                         : 06-12-2017

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster                 :   14070    g
Droge massa aangeleverde monster           :   10243    g
Percentage droogrest                       :   72,8     m/m %
Type zeving                                :   nat

                   massa percentage massa percentage aantal                              massa
  zeeffractie    zeeffractie zeeffractie onderzocht onderzocht asbest                    asbest
     (mm)          (gram)     (m/m %)      (gram)    (m/m %) (deeltjes)                   (mg)
 <0,5 mm             8614,5        85,3        17,7      0,21     n.v.t.                    n.v.t.
 0,5-1 mm             525,0         5,2        40,8      7,77         0                       0,0
 1-2 mm               206,9         2,0        49,0     23,68         0                       0,0
 2-4 mm               111,7         1,1       111,7    100,00         0                       0,0
 4-8 mm               149,3         1,5       149,3    100,00         0                       0,0
 8-20 mm              300,5         3,0       300,5    100,00         0                       0,0
 >20 mm               196,7         1,9       196,7    100,00         0                       0,0
 Totaal            10104,6        100,0       865,7                   0                       0,0

                               asbest totaal                              serpentijn asbest                               amfibool asbest
                   gehalte     ondergrens bovengrens            gehalte     ondergrens bovengrens            gehalte       ondergrens bovengrens
  zeeffractie      asbest                                       asbest                                       asbest
    (mm)           (mg/kg       (mg/kg ds)      (mg/kg ds)      (mg/kg       (mg/kg ds)      (mg/kg ds)      (mg/kg        (mg/kg ds)   (mg/kg ds)
                     ds)                                          ds)                                          ds)
 <0,5 mm                   -
 0,5-1 mm                0,0             0,0             0,4          0,0             0,0             0,4           0,0           0,0             0,0
 1-2 mm                  0,0             0,0             0,6          0,0             0,0             0,6           0,0           0,0             0,0
 2-4 mm                  0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0           0,0             0,0
 4-8 mm                  0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0           0,0             0,0
 8-20 mm                 0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0           0,0             0,0
 >20 mm                  0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0           0,0             0,0
 Totaal                 <1,1             0,0             1,0         <1,1             0,0             1,0           0,0           0,0             0,0

Aangetroffen type asbest                   : Geen
Bijzonderheden waargenomen                 : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

      gebondenheid           serpentijn asbest       amfibool asbest        totaal afgerond
          hecht                    0,0                     0,0                     0,0
        niet hecht                 0,0                     0,0                     0,0
     totaal afgerond               0,0                     0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <1,1 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.


Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: RTUW-OQAX-QQMM-JSFG                                                                                     Ref.: 721562_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 131 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 132 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Tabel 2 van 3

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                    : 721562
Project omschrijving                            : 2017161580-17-3047
Opdrachtgever                                   : Eurofins Analytico B.V.
Monstercode                                     : 5554972
Uw referentie                                   : MB
Opgegeven bemonsteringsdatum                    : 29/11/2017

                                                            Asbestonderzoek
Initialen analist                          : K.R.
Datum geanalyseerd                         : 06-12-2017

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster                 :   13810    g
Droge massa aangeleverde monster           :   9639     g
Percentage droogrest                       :   69,8     m/m %
Type zeving                                :   nat

                   massa percentage massa percentage aantal                              massa
  zeeffractie    zeeffractie zeeffractie onderzocht onderzocht asbest                    asbest
     (mm)          (gram)     (m/m %)      (gram)    (m/m %) (deeltjes)                   (mg)
 <0,5 mm             8736,6        92,1         7,8      0,09     n.v.t.                    n.v.t.
 0,5-1 mm             289,1         3,0        19,1      6,61         0                       0,0
 1-2 mm               149,3         1,6        36,5     24,45         0                       0,0
 2-4 mm                70,4         0,7        70,4    100,00         0                       0,0
 4-8 mm                81,5         0,9        81,5    100,00         0                       0,0
 8-20 mm              112,7         1,2       112,7    100,00         0                       0,0
 >20 mm                46,2         0,5        46,2    100,00         0                       0,0
 Totaal              9485,8       100,0       374,2                   0                       0,0

                               asbest totaal                              serpentijn asbest                               amfibool asbest
                   gehalte     ondergrens bovengrens            gehalte     ondergrens bovengrens            gehalte       ondergrens bovengrens
  zeeffractie      asbest                                       asbest                                       asbest
    (mm)           (mg/kg       (mg/kg ds)      (mg/kg ds)      (mg/kg       (mg/kg ds)      (mg/kg ds)      (mg/kg        (mg/kg ds)   (mg/kg ds)
                     ds)                                          ds)                                          ds)
 <0,5 mm                   -
 0,5-1 mm                0,0             0,0             0,6          0,0             0,0             0,6           0,0           0,0             0,0
 1-2 mm                  0,0             0,0             0,6          0,0             0,0             0,6           0,0           0,0             0,0
 2-4 mm                  0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0           0,0             0,0
 4-8 mm                  0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0           0,0             0,0
 8-20 mm                 0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0           0,0             0,0
 >20 mm                  0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0           0,0             0,0
 Totaal                 <1,2             0,0             1,2         <1,2             0,0             1,2           0,0           0,0             0,0

Aangetroffen type asbest                   : Geen
Bijzonderheden waargenomen                 : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

      gebondenheid           serpentijn asbest       amfibool asbest        totaal afgerond
          hecht                    0,0                     0,0                     0,0
        niet hecht                 0,0                     0,0                     0,0
     totaal afgerond               0,0                     0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <1,2 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.


Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: RTUW-OQAX-QQMM-JSFG                                                                                     Ref.: 721562_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 132 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 133 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                          Tabel 3 van 3

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                    : 721562
Project omschrijving                            : 2017161580-17-3047
Opdrachtgever                                   : Eurofins Analytico B.V.


                                               Opmerkingen m.b.t. analyses


Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.


Opmerking bij project:                - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
                                        de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
                                        analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
                                        Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
                                        staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
                                        nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
                                        verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
                                        tijdens de monsterneming.




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: RTUW-OQAX-QQMM-JSFG                                                                                     Ref.: 721562_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 133 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 134 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Bijlage 1 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                    : 721562
Project omschrijving                            : 2017161580-17-3047
Opdrachtgever                                   : Eurofins Analytico B.V.


                                                           Barcodeschema's


Monstercode Uw referentie                                                                    monster                     diepte            barcode

5554971           MA                                                                         MA                                            0052791MG

5554972           MB                                                                         MB                                            0052789MG




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: RTUW-OQAX-QQMM-JSFG                                                                                      Ref.: 721562_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 134 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 135 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Bijlage 2 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                    : 721562
Project omschrijving                            : 2017161580-17-3047
Opdrachtgever                                   : Eurofins Analytico B.V.


                                      Analysemethoden in Grond (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek                                      : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: RTUW-OQAX-QQMM-JSFG                                                                                     Ref.: 721562_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 135 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 136 ======================================================================

<pre>

                                                 

                 

                                                                       

                 

                                                              

                   

                    

                                                                            
                                                                      

                                        
                                        
                                        
                                    


                
                
                
              
</pre>

====================================================================== Einde pagina 136 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 137 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                        
                                                                                                                   

                                                                                                              
                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                      

                                                                                         

                                                                                                                                          
                                                                                                                                     



                                                                                                                            
                                                                                             
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                               

                                                                                                                




                                                                                                                            




                                                                                                                            




                                                                                                                            




                                                                                                                            




                                                                                                                            




                                                                                                                                        
                                                                                                             

                                                                                                              
                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                      

                                                                                         

                                                                                                                                          
                                                                                                                                     



                                                                                                                            
                                                                                             
                                            


                                                                                                                




                                                                                                                            




                                                                                                                            




                                                                                                                            




                                                                                                                            




                                                                                                                            
</pre>

====================================================================== Einde pagina 137 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 138 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                    
                                                                                                         

                                                                                                          
                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                 

                                                                                    

                                                                                                                                    
                                                                                                                               



                                                                                                                       
                                                                                              
                                            

                                            
                                                                                                                                                                     




                                                                                                                                                               




                                                                                                                       




                                                                                                                       




                                                                                                                       




                                                                                                                       




                                                                                                                                    
                                                                                                         

                                                                                                          
                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                 

                                                                                    

                                                                                                                                    
                                                                                                                               



                                                                                                                       
                                                                                           
                                            


                                                                                                           




                                                                                                                       




                                                                                                                       




                                                                                                                       




                                                                                                                       




                                                                                                                       
</pre>

====================================================================== Einde pagina 138 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 139 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                     
                                                                                                          

                                                                                                           
                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                   

                                                                                      

                                                                                                                                      
                                                                                                                                 



                                                                                                                         
                                                                                               
                                                                                                                           


                                                                                                             




                                                                                                                         




                                                                                                                         




                                                                                                                         




                                                                                                                         




                                                                                                                         
</pre>

====================================================================== Einde pagina 139 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 140 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 140 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 141 ======================================================================

<pre>Noordzijde 36 te Oud-Alblas, gemeente Molenwaard

Een Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een
verkennend booronderzoek




  J. Holl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 141 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 142 ======================================================================

<pre>                                                                                                   2



Colofon


ADC Rapport 4509

Noordzijde 36 te Oud-Alblas, gemeente Molenwaard
Een Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek

Auteur: J. Holl

In opdracht van: Van den Heuvel Ontwikkeling & Beheer B.V.

© ADC ArcheoProjecten, Amersfoort, 9 maart 2018
Foto’s en tekeningen: ADC ArcheoProjecten, tenzij anders vermeld

Status onderzoek: concept herziening

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt
worden door middel van druk, fotokopie of op welke wijze dan ook
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers.
ADC ArcheoProjecten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend
uit de toepassing van de adviezen of het gebruik van de resultaten van dit onderzoek.




Autorisatie:
R.M. van der Zee



ISSN 1875-1067



ADC ArcheoProjecten
Postbus 1513
3800 BM Amersfoort
Tel. 033-299 81 81
E-mail info@archeologie.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 142 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 143 ======================================================================

<pre>                                                                 3



Inhoudsopgave


Samenvatting                                                 5
1        Inleiding en administratieve gegevens               7
2        Bureauonderzoek                                     9
     2.1 Doelstelling en vraagstelling                       9
     2.2 Methodiek                                           9
     2.3 Resultaten                                          9
     2.4 Gespecificeerde verwachting en conclusie           15
3        Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O)              17
     3.1 Plan van Aanpak                                    17
     3.2 Resultaten Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O)   18
     3.3 Conclusies                                         19
4        Aanbeveling                                        20
Literatuur                                                  21
Geraadpleegde websites                                      22
Lijst van afbeeldingen en tabellen                          22
Bijlage 1 Boorgegevens                                      32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 143 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 144 ======================================================================

<pre>4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 144 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 145 ======================================================================

<pre>                                                                                                       5



Samenvatting

In opdracht van Van den Heuvel Ontwikkeling & Beheer B.V. heeft ADC ArcheoProjecten in
december 2017 een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd op de locatie
Noordzijde 36 te Oud-Alblas, gemeente Molenwaard. Aanleiding is de voorgenomen nieuwbouw
van twee woningen.

Op basis van het bureauonderzoek is vastgesteld dat zich in de diepere ondergrond van het
plangebied waarschijnlijk rivierduinafzettingen bevinden. De top van deze afzettingen wordt op ca.
8 m –mv verwacht. Rivierduinen vormden gunstige vestigingslocaties vanaf het Laat-Paleolithicum
totdat het gebied bedekt raakte met veen (afhankelijk van de ligging op het duin in het Neolithicum
of Bronstijd). In het plangebied zal het rivierduin echter voor een groot deel onder invloed van
rivieren geërodeerd zijn. Archeologische resten uit deze perioden werden om deze reden niet
verwacht. Vanaf het Neolithicum of mogelijk de Bronstijd raakte het plangebied bedekt met veen en
komklei. In deze periode heersten er natte omstandigheden en waren de
bewoningsomstandigheden ongunstig. Er werden dan ook geen resten verwacht uit de periode
vanaf het Neolithicum tot in de Romeinse tijd. Op de overgang van de Romeinse tijd naar de
Vroege Middeleeuwen ontstond het veenriviertje de Alblas. In de laat-Romeinse tijd werd mogelijk
op de oevers van deze rivier gewoond. Vandaar dat in de oeverafzettingen van de Alblas
archeologische resten uit de Romeinse tijd verwacht werden.

Aan het begin van de Vroege Middeleeuwen vond grootschalige ontvolking plaats, waardoor resten
                                                                   e
uit deze periode niet verwacht werden in het plangebied. Vanaf de 8 eeuw vond weer verspreide
bewoning plaats langs de Alblas en ontstond de nederzetting Oud-Alblas. Vandaar dat
                                                                e      e
archeologische resten verwacht werden uit de periode vanaf de 8 tot 13 eeuw. In de Late
Middeleeuwen werd het gebied rondom het plangebied ontgonnen, waarbij de oevers van de Alblas
als ontginningsas fungeerden. Hierbij ontstond een bewoningslint waar het plangebied deel van
                                                                   e
uitmaakt. Als gevolg van wateroverlast werden de erven vanaf de 12 eeuw opgehoogd en
ontstond een reeks woonheuvels. In het zuiden van het plangebied is waarschijnlijk een
woonheuvel aanwezig. Op deze locatie werden humeuze ophogingslagen verwacht met een dikte
van 1 tot 2 meter, vermengd met aardewerkscherven, bouwmateriaal, botmateriaal, e.d.

Teneinde deze verwachting te toetsen en aan te vullen is in het plangebied een verkennend
booronderzoek uitgevoerd. Hierbij is overwegend matig siltige komklei en bosveen aangetroffen.
Geconcludeerd is dat het plangebied gelegen was in een drassig komgebied met
broekbosvegetatie. In het uiterste zuidwesten zijn restgeulafzettingen (zwak humeuze klei met
plantenresten en humus- en zandlagen) aangetroffen, afgedekt met een dunne laag
oeverafzettingen (sterk siltige klei) en komafzettingen (matig siltige klei). In boring 1, 4 en 5 is de
bodem, waarschijnlijk relatief recent, tot 50 à 180 cm –mv verstoord. Op basis van de naar
verwachting ongunstige bewoningsomstandigheden worden resten van vóór de Late Middeleeuwen
niet meer verwacht.

Ter plaatse van boring 2 en 3 is een tot 180 cm dik ophogingspakket aangetroffen. Dit is
waarschijnlijk het restant van een huisterp. Het in het ophogingspakket aangetroffen
vondstmateriaal is deels te gefragmenteerd om te kunnen dateren. Ondieper dan 80 à 130 cm –mv
is relatief veel materiaal uit de Nieuwe tijd aangetroffen binnen een donkergrijze laag. Mogelijk
betreft dit een latere ophogingsfase van de terp. In boring 2 is onder het ophogingspakket een
mogelijk restant van een perceleringssloot aangetroffen, tussen 180 en 250 cm –mv. Op basis van
deze gegevens, in combinatie met hoogtegegevens van het AHN, worden archeologische resten uit
                                                                             2
de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd verwacht in een zone van ca. 850 m rondom de huidige
woning. Deze resten worden verwacht vanaf het maaiveld tot ca. 2 m beneden maaiveld. In het
overige deel van het plangebied worden geen archeologische resten verwacht, vanwege het
ontbreken van ophogingslagen en de relatief lage ligging. Op basis van de huidige plannen zal de
nieuwbouw gerealiseerd worden buiten de contouren van de huisterp. Op basis hiervan worden
naar verwachting geen archeologische resten verstoord bij de geplande bodemingreep.

ADC ArcheoProjecten adviseert daarom om het terrein vrij te geven voor de voorgenomen
ontwikkeling. Het is echter nooit volledig uit te sluiten dat binnen het onderzochte gebied toch nog
</pre>

====================================================================== Einde pagina 145 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 146 ======================================================================

<pre>                                                                                                               6



archeologische resten voorkomen. Het verdient daarom aanbeveling om de uitvoerder van het
grondwerk te wijzen op de plicht archeologische vondsten te melden bij de bevoegde overheid, zo-
als aangegeven in artikel 5.10 van de Erfgoedwet.

Op basis van de huidige plannen zullen geen graafwerkzaamheden plaatsvinden binnen de
contouren van de verwachte huisterp. Indien uiteindelijk blijkt dat binnen deze zone (grijze zone in
afb. 9) toch graafwerkzaamheden gaan plaatsvinden, adviseert ADC ArcheoProjecten om een
inventariserend veldonderzoek uit te voeren door middel van het aanleggen van proefsleuven (IVO-
P, conform KNA 4.0). Het doel van dit onderzoek is het onderzoeken van de gaafheid, omvang,
datering en conservering van de aanwezige huisterp.

De exacte invulling van de werkzaamheden dient te worden vastgelegd in een door de bevoegde
overheid goed te keuren Programma van Eisen (PvE).

Wij wijzen erop dat de bevoegde overheid op basis van dit rapport een selectiebesluit neemt. De
mogelijkheid bestaat dat dit selectiebesluit afwijkt van het door ons opgestelde advies.


Tabel 1. Overzicht van de verschillende (pre)historische perioden.

Periode                                   Afkorting   Tijd in jaren

Nieuwe tijd                               NT          1500 - heden
Middeleeuwen:                             XME         450 – 1500 na Chr.
Late Middeleeuwen                         LME                                      1050 - 1500 na Chr.
Vroege Middeleeuwen                       VME                                      450 - 1050 na Chr.
Romeinse tijd:                            ROM         12 voor Chr. – 450 na Chr.
Laat-Romeinse tijd                        ROML                                     270 - 450 na Chr.
Midden-Romeinse tijd                      ROMM                                     70 - 270 na Chr.
Vroeg-Romeinse tijd                       ROMV                                     12 voor Chr. - 70 na Chr.
IJzertijd:                                IJZ         800 – 12 voor Chr.
Late IJzertijd                            IJZL                                     250 - 12 voor Chr.
Midden-IJzertijd                          IJZM                                     500 - 250 voor Chr.
Vroege IJzertijd                          IJZV                                     800 - 500 voor Chr.
Bronstijd:                                BRONS       2000 - 800 voor Chr.
Late Bronstijd                            BRONSL                                   1100 - 800 voor Chr.
Midden-Bronstijd                          BRONSM                                   1800 - 1100 voor Chr.
Vroege Bronstijd                          BRONSV                                   2000 - 1800 voor Chr.
Neolithicum (Jonge Steentijd):            NEO         5300 – 2000 voor Chr.
Laat-Neolithicum                          NEOL                                     2850 - 2000 voor Chr.
Midden-Neolithicum                        NEOM                                     4200 - 2850 voor Chr.
Vroeg-Neolithicum                         NEOV                                     5300 - 4200 voor Chr.
Mesolithicum (Midden-Steentijd):          MESO        8800 – 4900 voor Chr.
Laat-Mesolithicum                         MESOL                                    6450 - 4900 voor Chr.
Midden-Mesolithicum                       MESOM                                    7100 - 6450 voor Chr.
Vroeg-Mesolithicum                        MESOV                                    8800 - 7100 voor Chr.
Paleolithicum (Oude Steentijd):           PALEO       tot 8800 voor Chr.
Laat-Paleolithicum                        PALEOL                                   35.000 - 8800 voor Chr.
Midden-Paleolithicum                      PALEOM                                   300.000 – 35.000 voor Chr.
Vroeg-Paleolithicum                       PALEOV                                   tot 300.000 voor Chr.
Bron: Archeologisch Basis Register 1992
</pre>

====================================================================== Einde pagina 146 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 147 ======================================================================

<pre>                                                                                                       7



1   Inleiding en administratieve gegevens

    In opdracht van Van den Heuvel Ontwikkeling & Beheer B.V. heeft ADC ArcheoProjecten in
    december 2017 een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd op de locatie
    Noordzijde 36 te Oud-Alblas, gemeente Molenwaard (afb. 1 en 2). Aanleiding is de voorgenomen
    nieuwbouw van twee woningen.

    Sinds 1 juli 2016 is de Erfgoedwet in werking getreden en is de Monumentenwet 1988 komen te
    vervallen. De bepalingen van de Monumentenwet zijn echter opgenomen in de Erfgoedwet. Op
    grond van de Erfgoedwet moeten archeologische (verwachtings)waarden gewaarborgd zijn in het
    bestemmingsplan. In het vigerende bestemmingsplan ‘Dorpskernen’, dat op 13 februari 2012 door
    de toenmalige gemeente Graafstroom is vastgesteld, heeft het plangebied de dubbelbestemmingen
    ‘Waarde – Archeologie 1’ en ‘Waarde – Archeologie 2’.1 Volgens de hierin opgenomen bouwregels
                                                                                            2
    is archeologisch onderzoek verplicht bij ingrepen groter dan respectievelijk 30 en 100 m en dieper
    dan 30 cm -mv.

    Ten behoeve van het verkrijgen van een omgevingsvergunning dient de initiatiefnemer een rapport
    te overleggen waarin naar oordeel van de bevoegde overheid de archeologische waarde van het
    plangebied voldoende is vastgesteld. In het kader van dit proces heeft het in dit rapport beschreven
    onderzoek plaatsgevonden.

    In Nederland dient het vaststellen van de archeologische waarde van een plangebied te gebeuren
    op grond van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA versie 4.0).2 Gemeenten kunnen
    hierop aanvullende uitvoeringskaders vaststellen. De gemeente Molenwaard heeft voor zover
    bekend echter geen aanvullende uitvoeringskaders vastgesteld voor het uitvoeren van
    archeologisch vooronderzoek, noch zijn deze voor dit project afzonderlijk opgesteld.3 Dit onderzoek
    is dus gebaseerd op de algemene criteria die in de KNA staan geformuleerd.




    1
        http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
    2
        SIKB 2013.
    3
        www.gemeentemolenwaard.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 147 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 148 ======================================================================

<pre>                                                                                                          8



De volgende administratieve gegevens zijn van toepassing:

Opdrachtgever:                                      Van den Heuvel Ontwikkeling & Beheer B.V.
                                                    Dhr. T. Versluis
                                                    Lekdijk 44, 2967GB Langerak
Fase(n) AMZ-cyclus:                                 Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek in
                                                    de vorm van een verkennend booronderzoek
Aanleiding:                                         nieuwbouw woningen
Locatie:                                            Noordzijde 36
Plaats:                                             Oud-Alblas
Gemeente:                                           Molenwaard
Provincie:                                          Zuid-Holland
Kadastrale gegevens:                                Oud-Alblas, sectie D, nr. 531
Kaartblad:                                          38C
Oppervlakte plangebied                              0,3 ha
Coördinaten:                                        108.180 / 430.373
                                                    108.238 / 430.373
                                                    108.238 / 430.297
                                                    108.180 / 430.297
Bevoegde overheid met contactgegevens:              Gemeente Molenwaard
                                                    Dhr. K. Benschop
                                                    Postbus 5
                                                    2770AA Bleskensgraaf
                                                    0184-805216
                                                    kees.benschop@dewaardwerkt.nl
Archis-zaaknummer:                                  4578026100
ADC-projectcode:                                    4191170
Auteur:                                             J. Holl
Projectmedewerker(s):                               n.v.t.
Autorisatie:                                        R.M. van der Zee
Periode van uitvoering:                             december 2017
Beheer en plaats documentatie:                      ADC ArcheoProjecten bv, Amersfoort
Beheer en plaats digitale documentatie (e-depot):   https://doi.org/10.17026/dans-x35-qnfr
</pre>

====================================================================== Einde pagina 148 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 149 ======================================================================

<pre>                                                                                                      9



2   Bureauonderzoek

    2.1    Doelstelling en vraagstelling
    Het bureauonderzoek vormt de eerste stap in het vaststellen van de archeologische waarde van
    het gebied. Het doel van bureauonderzoek is het aan de hand van schriftelijke bronnen verwerven
    van informatie over bekende en/of verwachte archeologische waarden in het plangebied, om
    daarmee te komen tot een gespecificeerde, archeologische verwachting.

    Voor het bureauonderzoek zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld:
            Zijn mogelijk archeologische waarden in het plangebied aanwezig, en zo ja, wat is de
             specifieke archeologische verwachting?
            Is het plangebied voldoende onderzocht en zo nee, welke vorm van nader archeologisch
             onderzoek kan worden geadviseerd?

    2.2    Methodiek
    Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 4.0
    Landbodems, protocol 4002 Bureauonderzoek.

    Het bureauonderzoek bestaat uit de volgende elf processtappen:
        1. Afbakenen plan- en onderzoeksgebied en vaststellen consequenties van mogelijk
            toekomstig gebruik;
        2. Aanmelden onderzoek bij Archis;
        3. Vermelden (en toepassen) overheidsbeleid;
        4. Beschrijven huidig gebruik;
        5. Beschrijven historische situatie en mogelijke verstoringen;
        6. Beschrijven mogelijke aanwezigheid bouwhistorische waarden in de ondergrond;
        7. Beschrijven bekende archeologische en aardwetenschappelijke waarden;
        8. Opstellen gespecificeerde verwachting;
        9. Opstellen standaardrapport bureauonderzoek;
        10. Afmelden onderzoek bij Archis: overdracht onderzoeksgegevens;
        11. Aanleveren digitale gegevens bij e-Depot.

    De processtappen 1 tot en met 7 leveren gegevens op basis waarvan processtap 8, de
    gespecificeerde verwachting wordt opgesteld. De gespecificeerde verwachting kan worden
    beschouwd als een belangrijke conclusie van het bureauonderzoek, omdat hierin wordt
    aangegeven of, en zo ja, welke archeologische waarden worden verwacht, indien relevant
    weergegeven op een kaart.

    De resultaten van processtappen 1 tot en met 8 worden behandeld in de paragrafen 2.1 tot en met
    2.5. Processtap 9 resulteert in het voorliggende rapport. De processtappen 10 en 11 hebben
    betrekking op het voor derden openbaar maken van de resultaten van het bureauonderzoek bij
    onder meer Archis en het e-Depot.

    2.3    Resultaten

    2.3.1 Afbakening plan- en onderzoeksgebied, beschrijving huidig gebruik en vaststellen
           van de consequenties van het mogelijk toekomstige gebruik
    Het plangebied is gelegen in de dorpskern van Oud-Alblas en ten noorden van het riviertje de
    Alblas. Het wordt in het noorden begrensd door een openbare weg (Noordzijde), aan de zuidzijde
    door de Alblas, aan de oostzijde door een begraafplaats en aan de westzijde door een
    woonperceel.

    Het plangebied is momenteel grotendeels in gebruik als tuin en bestaat uit een grasveld met enkele
    bomen. In het zuidoosten van het plangebied bevindt zich een woning met een oppervlakte van ca.
         2
    65 m . De aanlegdiepte van de fundering bedraagt 80 cm –mv.

    Er zijn geen milieukundige gegevens over het plangebied beschikbaar.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 149 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 150 ======================================================================

<pre>                                                                                                                          10



In het kader van het onderzoek zijn gegevens met betrekking tot de aanwezigheid van
ondergrondse kabels en leidingen opgevraagd bij het KLIC. Uit de hierop ontvangen gegevens blijkt
dat enkele kabels en leidingen direct langs de openbare weg (Noordzijde) lopen, evenals in een
zone tussen de openbare weg en het huidige woonhuis.4 Deze laatste betreffen huisaansluitingen
van nutsvoorzieningen.

Van het plangebied zelf zijn onvoldoende archeologische en aardkundige gegevens beschikbaar
om een uitspraak te kunnen doen over de archeologische verwachting. Daarom zijn tevens
gegevens betrokken uit de directe omgeving, waarmee het onderzoeksgebied kan worden
gedefinieerd als het gebied binnen een straal van circa 500 m rondom het plangebied. De
begrenzing van deze zone is gebaseerd op het gegeven dat hierbinnen sprake is van voldoende
informatie om een uitspraak te doen over de archeologische verwachting die representatief is voor
het plangebied.

In het plangebied zullen twee vrijstaande woningen gerealiseerd worden binnen bouwvlakken van
           2                                                                      2
ca. 160 m , evenals een parkeergebouw met een verwachte oppervlakte van ca. 25 m (zie afb. 3).
De nieuwbouw wordt op heipalen gefundeerd. Het huidige woonhuis zal behouden blijven.

De consequentie van de voorgenomen ingreep kan zijn dat eventueel aanwezige waardevolle
archeologische resten in de ondergrond worden aangetast.

2.3.2 Beschrijving van de aardwetenschappelijke waarden
De volgende aardwetenschappelijke informatie is bekend van het plangebied:

    Bron                                               Informatie
    Geologische kaart van Nederland 1:50.0005          Afzettingen van Tiel (komafzettingen) op een afwisseling van
                                                       Hollandveen met Afzettingen van Gorkum (kom- en
                                                       oeverafzettingen; kaartcode: rF2k), rivierduinafzettingen in de
                                                       ondergrond. 6
    Geomorfologische kaart van Nederland               Rivier-inversierug of getij-riviermondrug (kaartcode: 3K34)
    1:50.0007
    Bodemkaart van Nederland 1:50.0008                 Samengestelde eenheid: kalkarme drechtvaaggronden in zware
                                                       klei, profielverloop 1, grondwatertrap II, en kalkarme
                                                       poldervaaggronden in klei, profielverloop 3, of 3 en 4, of 4,
                                                       grondwatertrap III*; met zoete getijdenafzettingen van minstens
                                                       40 cm dik (kaartcode: eMv41C-II/eMn86C-III*)
    Meandergordelkaart (afb. 4)9                       Alblas meandergordel: actieve fase 1700 – 700 BP en Oud-
                                                       Alblas stroomgordel (relatief gedateerd op 2200 – 1700 BP)
    Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN;              1,5 m –NAP in noordwesten, oplopend tot 0,5 m -NAP in
    afb. 4)10                                          zuidwesten; in het zuidoosten is een verhoging te zien tot 0,5 m
                                                       +NAP



Het plangebied bevindt zich in de Alblasserwaard, in een overgangszone tussen het rivierengebied
in het oosten en het getijdengebied in het westen. In de laatste ijstijd (Weichelien; ca.
116.000 tot 11.700 jaar geleden) bevond zich een riviervlakte van vlechtende rivieren in dit gebied.
Tijdens warmere perioden in deze ijstijd sneden de rivieren zich in de riviervlakte in, waarbij enkele

4
    KLIC-meldingsnr. 17O095776.
5
    Rijks Geologische Dienst 1992.
6
    In de huidige lithostratigrafische indeling (TNO 2013) wordt het Hollandveen gerekend tot de Formatie van Nieuwkoop
(Hollandveen Laagpakket) en de Afzettingen van Tiel en Gorkum worden zonder nadere onderverdeling gerekend tot de
Formatie van Echteld.
7
    Alterra 2006.
8
    Stichting voor Bodemkartering, 1984.
9
    Cohen et al. 2012.
10
     ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 150 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 151 ======================================================================

<pre>                                                                                                  11



terrassen ontstonden. De afzettingen van de vlechtende rivieren worden gerekend tot de Formatie
van Kreftenheye. Aan het eind van het Weichselien zijn onder droge, koude omstandigheden
enkele rivierduincomplexen gevormd, onder meer ter plaatse van de huidige Alblasserwaard,
doordat zand uit de riviervlakte verstoof en even verderop in de vorm van duinen werd afgezet
(Formatie van Boxtel, Laagpakket van Delwijnen). In de ondergrond van het plangebied bevindt
zich een dergelijk rivierduin. Dit duin dagzoomt op basis van de geologische kaart 1:50.000 ca. 100
m ten noordwesten van het plangebied. Tijdens een geologische boring ca. 50 m ten noorden van
het plangebied is echter vastgesteld dat de rivierduinafzettingen zich op ca. 7 m –NAP bevinden
(minstens 5,5 m beneden het huidige maaiveld).11 Tijdens een boring tot ca. 9 m –NAP (7,5 m –
mv), ca. 60 m ten noordwesten van het plangebied, is het duin zelfs niet aangetroffen.12 Op basis
hiervan wordt aangenomen dat de rivierduinafzettingen zich in het plangebied in ieder geval dieper
dan 5,5 m –mv bevinden. Naar verwachting is dit duin voor een groot deel geërodeerd door
riviersystemen, die vanaf de IJzertijd of Romeinse tijd in het gebied actief werden.

Gedurende het Holoceen, het huidige geologische tijdvak dat 11.700 jaar geleden aanving, kregen
de rivieren een meanderende loop en vormden zich diverse stroomgordels, die zich regelmatig
verlegden. De afzettingen die gevormd werden door deze stroomgordels worden tot de Formatie
van Echteld gerekend. Deze formatie wordt lithogenetisch ingedeeld in grofweg:
stroomgordelafzettingen, crevasse-afzettingen, komafzettingen en dijkdoorbraakafzettingen. De
stroomgordelafzettingen worden verder onderverdeeld in bedding-, oever-, en restgeul-afzettingen.
Bedding-, restgeul- en oeverafzettingen worden nabij de rivier zelf gevormd. Op grotere afstand van
de rivier zijn komafzettingen afgezet; zwak tot matig siltige klei. Tijdens perioden met weinig
sedimentatie vond veenvorming plaats.13

Vanaf het eind van het Neolithicum raakten de actieve geulen in de Alblasserwaard buiten gebruik,
waardoor een venig komgebied ontstond dat ruwweg de Alblasserwaard, Vijfheerenlanden en
Krimpenerwaard besloeg. Dit leidde tot het ontstaan van een afwisseling van lagen komklei
(Formatie van Echteld) en veen (Hollandveen Laagpakket, Formatie van Nieuwkoop).

In de IJzertijd of Romeinse tijd heeft waarschijnlijk een kleine stroomgordel door het plangebied
gelopen. Dit was de Oud-Alblas stroomgordel, waarvan de exacte datering onzeker is. Op de
overgang van de Romeinse tijd naar de Vroege Middeleeuwen is de Alblas ontstaan en raakte de
Oud-Alblas buiten gebruik. De Alblas volgt ter hoogte van het plangebied de vroegere loop van de
Oud-Alblas stroomgordel en is vermoedelijk ontstaan als een veenontwateringsgeul. Deze geul
ontwaterde het achtergelegen veengebied en waterde af op een rivier, in dit geval de Lek. Onder
invloed van getijde-gestuurde stuwing in deze rivier ontwikkelde de Alblas zich tot een perimariene
kreek. Deze kreek ontwaterde het achtergelegen gebied en voerde onder invloed van
getijdewerking water aan vanuit de Lek. De beddingafzettingen van de Oud-Alblas stroomgordel
worden op basis van de meandergordelkaart op ca. 1,1 m –NAP verwacht, terwijl de
beddingafzettingen van de Alblas op 3,5 m –NAP verwacht worden (2 tot 3 m –mv in huidige
plangebied). Dit betekent dat de bedding- en oeverafzettingen van de Oud-Alblas
hoogstwaarschijnlijk door latere erosie van de Alblas zijn opgeruimd. Vanuit de Alblas is tijdens
overstromingen een kleidek gevormd op het omvangrijke veenpakket in de omgeving. Ook na de
afdamming in de 13e eeuw zijn tijdens verschillende dijkdoorbraken nog afzettingen in de polder
gevormd.14

Op hoogtebeelden van het AHN is te zien dat het maaiveld direct langs de Alblas ca. 1 m hoger ligt
dan in het uiterste noordwesten van het plangebied. Dit hoogteverschil houdt verband met de
ligging van het zuidelijke deel van het plangebied op de oever van de Alblas. Het uiterste
noordwesten lijkt op basis van de maaiveldhoogte in het komgebied te liggen. In het zuidoosten ligt
het maaiveld nog eens een meter hoger. Dit betreft hoogstwaarschijnlijk een huisterp waarop het
huidige woonhuis gebouwd is.

11
     www.dinoloket.nl; boring B38C1720.
12
     www.dinoloket.nl; boring B38C1719.
13
     De Mulder, et al. 2003.
14
     Boshoven et al. 2009.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 151 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 152 ======================================================================

<pre>                                                                                                                   12




2.3.3 Beschrijving van bekende archeologische waarden
In het onderzoeksgebied zijn de volgende archeologische (indicatieve) waarden en ondergrondse
bouwhistorische waarden vastgesteld (zie afbeelding 5):

 AMK-terrein           Omschrijving                         Datering15    Opmerking
 6.452                 1) Donk met bewoningssporen          1) MESO/NEO   zeer hoge archeologische waarde, donk
                       2) Resten van een kerk               2) LME        is op sommige plaatsen sterk verstoord,
                                                                          resten van de kerk zijn nooit aangetroffen,
                                                                          aanwezigheid is gebaseerd op informatie
                                                                          van inwoners van Oud-Alblas


 ARCHIS2 ARCHIS3                       Soort onderzoek Resultaat                                       Advies
 Onder-  Zaak-
 zoeks-  identificatie
 melding
 15.363          2105435100            Booronderzoek16 zie waarnemingsnr. 400.427, oever-              vrijgeven
                                                       afzettingen van de Alblas, met bovenin
                                                       vondstmateriaal uit de 19e of 20e eeuw.
 16.002          2110343100            Bureau-/        enkele aardewerkscherven en bot                 proefsleuven
                                       booronderzoek17 aangetroffen tussen 0,5 en 1,3 m –mv, in
                                                       mogelijke ophogingslaag (onderdeel van een
                                                       huisterp) rustend op oeverafzettingen.
 20.477          2141229100            Booronderzoek   onbekend                                        onbekend
 34.248          2238138100            Bureau-/        verstoorde bodem met hieronder                  vrijgeven
                                       booronderzoek18 oeverafzettingen op veen
 38.244          2266845100            Bureau-/        tot 140 cm –mv verstoorde bodem met             vrijgeven
                                       booronderzoek19 hieronder oeverafzettingen.
 41.908          2293283100            Bureau-/        bodem verstoord tot 50 cm –mv, hieronder        vrijgeven
                                       booronderzoek20 kom- op geulafzettingen
 63.385          2457738100            Bureau-/        ophogingslaag met baksteen, houtskool en        proefsleuven
                                       booronderzoek21 fosfaatvlekken, op oeverafzettingen van de
                                                       Alblas; ophogingslaag waarschijnlijk te
                                                       relateren aan huisterp (waarnemingsnr.
                                                       408.460)
                 3986557100            Archeologische  woonheuvel uit Late Middeleeuwen met            n.v.t.
                                       begeleiding     aardewerkscherven uit 15e en 17e eeuw,
                                       (vervolg op     evenals funderingsresten van 19e-eeuwse
                                               22
                                       63.385)         boerderij. werkzaamheden overwegend in
                                                       recent verstoorde lagen en op slechts enkele
                                                       locaties werden oudere fasen van de huisterp
                                                       aangetroffen.
                 4010741100            Bureauonderzoek onbekend                                        onbekend
                 4030935100            Archeologische  onbekend                                        onbekend
                                       begeleiding




15
     Voor een verklaring van de afkortingen, zie tabel 1.
16
     Koorevaar 2005.
17
     Borsboom 2006.
18
     Van Kappel et al. 2009.
19
     De Jonge & Van der Zee 2010.
20
     Ras 2010.
21
     Huizer 2015.
22
     Loopik 2017.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 152 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 153 ======================================================================

<pre>                                                                                                                     13



 Waarneming            Omschrijving               Datering23   Opmerking
 139                   aardewerkscherven          ROM          waarschijnlijk off-site vondsten, gevonden tijdens
                                                               graafwerkzaamheden
 140                   aardewerkscherven          LME          losse vondsten, volgens inwoners van Oud-Alblas heeft
                                                               hier kerkje gestaan.
 142                   aardewerkscherven          LME- NT      gevonden tijdens opgraving door AWN, in
                                                               ophogingslagen behorende bij huisterp
 144                   aardewerkscherven          LME          gevonden tijdens opgraving in huisterp, globale datering
                                                               1300
 7.962                 aardewerkscherven          LME          losse vondsten, nadere vondstomstandigheden
                                                               onbekend
 26.051                verhoging                  ROM          doorlopende rug, mogelijk restant Romeinse weg,
                                                               aangetroffen door een particulier
 27.794                structuur                  LME          aangetroffen tijdens boring en proefsleuf, nadere
                                                               informatie ontbreekt
 35.393                woonheuvel                 LME-NT       voormalig AMK-terrein, mogelijke huisterp, verhoging
                                                               met diameter van 120 m
 35.395                woonheuvel                 LME-NT       voormalig AMK-terrein, mogelijke huisterp, kleine en
                                                               lage heuvel
 35.399                woonheuvel                 LME-NT       voormalig AMK-terrein, mogelijke huisterp, sterk
                                                               verstoord door intensieve bewoning
 35.402                woonheuvel                 LME-NT       voormalig AMK-terrein, mogelijke huis terp, bebouwde
                                                               heuvel van 35 à 40 m
 35.465                woonheuvel                 LME-NT       voormalig AMK-terrein, mogelijke huisterp, deels
                                                               afgegraven
 35.474                woonheuvel                 LME-NT       voormalig AMK-terrein, mogelijke huisterp, aardewerk
                                                               rond 1300 aangetroffen, sterk verstoord.
 35.476                woonheuvel                 LME-NT       voormalig AMK-terrein, mogelijke huisterp,
 48.971                oude woongrond             LME          slootvulling met aardewerkscherven uit 14e eeuw. ook
                                                               bouwmateriaal en ijzeren mes aangetroffen, in terplaag
 400.427               dakpanfragment,            LME-NT       gevonden tijdens booronderzoek in oeverafzettingen
                       aardewerkscherven,                      van de Alblas (ca. 50-150 cm –mv). De
                       glasfragment, spijker                   oeverafzettingen zijn afgedekt met recente
                                                               ophogingslagen. Onder de oever bevinden zich
                                                               beddingafzettingen van de Papendrechtse stroomrug.
 404.519               aardewerkscherven          LME          hoort bij onderzoeksmelding 16.002.
                       en botfragmenten
 408.460               woonheuvel                 LME-NT       voormalig AMK-terrein, lage woonheuvel met een
                                                               depressie
 408.461               woonheuvel                 LME-NT       voormalig AMK-terrein, bebouwde woonheuvel van 30
                                                               à 40 m breed
 418.284               aardewerkfragment          ROM          gevonden in stort bouwput



De ARCHIS-meldingen in de omgeving van het plangebied betreffen overwegend (mogelijke)
huisterpen, die zijn aangemeld door amateurarcheologen. De meeste van deze terreinen zijn nooit
archeologisch onderzocht. Op een aantal van deze terreinen is vondstmateriaal uit de Late
Middeleeuwen en Nieuwe tijd aangetroffen. Op 300 tot 400 m ten zuidwesten van het plangebied
zijn bovendien enkele waarnemingen uit de Romeinse tijd gedaan. Het betreft hier losse vondsten
en een mogelijk restant van een Romeinse weg die niet nader onderzocht is.

Op de Cultuurhistorische Hoofdstructuur van Zuid-Holland (CHS)24 staat de volgende
archeologische verwachting voor het plangebied aangegeven:


23
     Voor een verklaring van de afkortingen, zie tabel 1.
24
     pzh.b3p.nl/viewer/app/Cultuur_historische_atlas
</pre>

====================================================================== Einde pagina 153 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 154 ======================================================================

<pre>                                                                                                                   14




 Diepteligging                                 Verwachting     Afzettingen
 0-3 m –mv                                     hoog            oude komafzettingen
 3-5 m –mv                                     hoog            zuiden: oude stroomgordels en geulafzettingen
                                                               noorden: buffer oude stroomgordels en geulafzettingen
 dieper dan 5 m –mv                            hoog            zuiden: oude stroomgordels en geulafzettingen
                                                               noorden: buffer oude stroomgordels en geulafzettingen
 ruim dieper dan 5 m –mv (basis                hoog            rivierduinen
 Holoceen)


Op de archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart van de voormalige gemeente
Graafstroom heeft het noorden van het plangebied een middelmatige verwachting voor
Middeleeuwen en Nieuwe tijd, vanwege de ligging in een bewoningslint. Het zuiden heeft een zeer
hoge verwachting vanwege de verwachte aanwezigheid van een laatmiddeleeuwse huisterp.

Gedurende het Paleo- en Mesolithicum werden vooral de rivierduinen bewoond. In het plangebied
wordt een rivierduin in de ondergrond verwacht. Dit duin dagzoomt ca. 800 m ten westen van het
plangebied, maar ter hoogte van het plangebied ligt het duin waarschijnlijk dieper dan 5,5 m –mv.
Gezien deze lage ligging, zal dit deel van het duin minder interessant zijn geweest voor bewoning
en zal het mogelijk relatief snel onder invloed van de algehele vernatting van het gebied met veen
bedekt zijn geraakt . In het Neolithicum vond een verschuiving plaats naar bewoning op de
stroomruggen en oeverwallen van actieve geulen. Binnen de voormalige gemeente Graafstroom
(waartoe ook het plangebied behoort) zijn vindplaatsen bekend uit deze periode, overwegend op de
Schoonrewoerdse stroomrug. Het plangebied lag in deze periode in een komgebied, waar
overwegend drassige omstandigheden heersten met weinig mogelijkheden voor bewoning. Vanaf
de Late Bronstijd neemt het aantal bekende vindplaatsen in de Alblasserwaard sterk af en uit de
IJzertijd zijn weinig waarnemingen bekend, mogelijk vanwege de toenemende vernatting van het
gebied. In de Romeinse tijd concentreerde de bewoning zich in het gebied op de oevers van de
aanwezige rivieren. Tot aan het einde van de Romeinse tijd lag het plangebied nog steeds in een
nat komgebied. De Alblas is waarschijnlijk op de overgang van Romeinse tijd naar Vroege
Middeleeuwen ontstaan. Langs de oevers van deze rivier zijn op diverse locaties Romeinse
aardewerkscherven gevonden. In de Vroege Middeleeuwen werden de oevers vanwege
toenemende overstromingen echter verlaten en binnen de Alblasserwaard vond ontvolking plaats.
Vanaf de Late Middeleeuwen werd de Alblasserwaard ontgonnen en langs de ontginningsassen
worden bewoningsresten uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd verwacht.25

2.3.4 Beschrijving van de historische situatie, mogelijke verstoringen en bouwhistorische
       waarden
De historische situatie is op verschillende kaarten als volgt:

 Bron                                Jaartal          Historische situatie
 Kadastrale minuut (afb. 6)26        1832             In midden perceel staat huis, schuur en erf, in noorden bos, in
                                                      zuiden bouwland, in bezit van Jan Drinkwaard, burgemeester van
                                                      Oud-Alblas
 Veldminuut27                        1849             weiland
 Bonnekaarten (afb. 7)28             1881-1922        weiland, uiterste westen tuin bij huis ten westen van het
                                                      plangebied
 Topografische kaart                 1936             weiland, in het zuidoosten is verhoging weergegeven (locatie
                                                      huisterp).
 Topografische kaarten               1958-2015        huidige bebouwing is weergegeven




25
     Boshoven et al. 2009.
26
     Kadaster 1832.
27
     Kadaster 1849.
28
     Bureau Militaire Verkenningen 1881, 1898, 1911 & 1922.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 154 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 155 ======================================================================

<pre>                                                                                                  15



Het plangebied ligt in de Alblasserwaard, dat lange tijd bestond uit een uitgestrekt veenmoeras dat
                                                                                  e
met uitzondering van de rivierduinen ongeschikt was voor bewoning. Vanaf de 8 eeuw raakte het
gebied langzaam weer bewoond en werd het vanaf de oeverwallen van de Lek, Linge en Merwede
ontgonnen. Ter hoogte van Oud-Alblas vond waarschijnlijk al bewoning plaats aan het eind van de
Vroege Middeleeuwen, aangezien in het verleden resten van Karolingisch aardewerk zijn
gevonden.

                 e
Vanaf de 11 eeuw is begonnen met systematische cope-ontginning van de Alblasserwaard. Hierbij
werden eerst de randen van het gebied, die grensden aan de grote rivieren, ontgonnen. In het
                      e
eerste kwart van de 12 eeuw was het meeste land direct langs de grote rivieren ontgonnen.
Daarna werd begonnen met het meer landinwaarts gelegen gebied en werd het gebied rond Oud-
Alblas ontgonnen. De ontginning van de Alblasserwaard was vermoedelijk rond 1270 voltooid.29

De ontgonnen gronden bleven enkele jaren geschikt als akkerbouwgrond. Als gevolg van
ontwatering en inklinking kregen boeren echter steeds meer wateroverlast, waardoor overgegaan
moest worden op veeteelt. De woonplaatsen moesten worden opgehoogd, waardoor huisterpen,
ook wel woonheuvels genoemd, ontstonden. In de omgeving van het plangebied zijn diverse
                                                                      e
woonheuvels aanwezig. Dergelijke heuvels zijn overwegend in de 12 eeuw opgeworpen. Tevens
werden dijken aangelegd om het achterland te beschermen tegen rivierwater. Verder werd in 1270
het riviertje de Alblas bij Alblasserdam afgedamd, met als gevolg dat deze niet meer in verbinding
staat met de Noord.

                                                                                            e
Oud-Alblas is één van de oudste dorpen in de Alblasserwaard. Het dorp is ontstaan in de 11 eeuw
aan weerszijden van de veenstroom de Alblas. Direct ten noorden van het plangebied bevindt zich
een AMK-terrein (zie paragraaf 2.3.3), waar volgens oude bewoners van Oud-Alblas de eerste kerk
zou hebben gestaan. Hiervan zijn echter nog geen resten teruggevonden. De dorpskern is rond de
kerk en de brug (ca. 200 m ten westen van het plangebied) ontstaan.30

Binnen het plangebied bevindt zich volgens de gemeentelijke beleidsadvieskaart een woonheuvel.
Deze is eveneens op AHN-beelden te zien als verhoging in het landschap. Op de Kadastrale
Minuut van 1832 is te zien dat het plangebied bebouwd was met een huis en een schuur, en werd
                                                                  e
bewoond door de burgemeester van Oud-Alblas. Halverwege de 19 eeuw was deze bebouwing
echter gesloopt en het plangebied bleef tot 1949 onbebouwd. In dat jaar is de huidige bebouwing
gerealiseerd.31

2.4        Gespecificeerde verwachting en conclusie
De eerste, voor het bureauonderzoek opgestelde onderzoeksvraag “Zijn mogelijk archeologische
waarden in het plangebied aanwezig, en zo ja, wat is de specifieke archeologische verwachting?”
kan als volgt worden beantwoord:

In de Late Middeleeuwen werd het gebied rondom het plangebied ontgonnen, waarbij de oevers
van de Alblas als ontginningsas fungeerden. Hierbij ontstond een bewoningslint waarvan het
                                                                                   e
plangebied deel uitmaakt. Als gevolg van wateroverlast werden de erven vanaf de 12 eeuw
opgehoogd en ontstond een reeks woonheuvels. In het zuiden van het plangebied is waarschijnlijk
een woonheuvel aanwezig. Op deze locatie worden humeuze ophogingslagen verwacht met een
dikte van 1 tot 2 meter, vermengd met aardewerkscherven, bouwmateriaal, botmateriaal, e.d.

In de diepere ondergrond van het plangebied bevinden zich waarschijnlijk rivierduinafzettingen. De
top van deze afzettingen wordt op meer dan 5,5 m –mv verwacht. Rivierduinen vormden gunstige
vestigingslocaties vanaf het Laat-Paleolithicum totdat het gebied bedekt raakte met veen
(afhankelijk van de ligging op het duin in het Neolithicum of Bronstijd). In het plangebied zal het
rivierduin echter voor een groot deel onder invloed van rivieren geërodeerd zijn. Archeologische
resten uit deze perioden worden om deze reden niet verwacht.

29
     Boshoven et al. 2009.
30
     Boshoven et al. 2009.
31
     bagviewer.kadaster.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 155 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 156 ======================================================================

<pre>                                                                                                16




Vanaf het Neolithicum of mogelijk de Bronstijd raakte het plangebied bedekt met veen en komklei.
In deze periode heersten er natte omstandigheden en waren de bewoningsomstandigheden
ongunstig. Er worden dan ook geen resten verwacht uit de periode vanaf het Neolithicum tot in de
Romeinse tijd. Op de overgang van de Romeinse tijd naar de Vroege Middeleeuwen ontstond het
veenriviertje de Alblas. In de laat-Romeinse tijd werd mogelijk op de oevers van deze rivier
gewoond. Vandaar dat in de oeverafzettingen van de Alblas archeologische resten uit de Romeinse
tijd verwacht worden. Deze resten zullen overwegend bestaan uit bewoningsresten, zoals
aardewerkconcentraties, aangevuld met grondsporen. Deze resten zullen zich bevinden in een
’vuile’ laag in het bovenste deel van de oeverafzettingen. Archeologische resten uit de Romeinse
tijd worden binnen 1 m –mv verwacht. Eventuele archeologische resten zijn mogelijk aangetast
door latere bebouwingsfasen en erfinrichting. Organische resten en bot zijn mogelijk goed
geconserveerd, indien gelegen onder de grondwaterspiegel. Aardewerkscherven zullen beter
geconserveerd zijn. De bodem zal vergraven worden tot onder dit mogelijke archeologische niveau,
waardoor eventuele resten zullen worden aangetast.

Aan het begin van de Vroege Middeleeuwen vond grootschalige ontvolking plaats, waardoor resten
                                                                    e
uit deze periode niet verwacht worden in het plangebied. Vanaf de 8 eeuw vond weer verspreide
bewoning plaats langs de Alblas en ontstond de nederzetting Oud-Alblas. Vandaar dat
                                                                 e      e
archeologische resten verwacht worden uit de periode vanaf de 8 tot 13 eeuw. Archeologische
resten uit deze periode zullen bestaan uit een archeologische laag, een doorwerkte laag met hierin
aardewerk, dierlijk bot, bouwmateriaal enz. Deze resten worden verwacht vanaf het maaiveld en
deels afgedekt met een 1 à 2 m dik ophogingspakket (huisterp) en zullen mogelijk deels zijn
aangetast door latere bouw- en sloopactiviteiten. De bodem zal ten behoeve van de nieuwbouw
mogelijk vergraven worden tot onder dit mogelijke archeologische niveau, waardoor eventuele
resten zullen worden aangetast.

In de Late Middeleeuwen werd het gebied rondom het plangebied ontgonnen, waarbij de oevers
van de Alblas als ontginningsas fungeerden. Hierbij ontstond een bewoningslint waarvan het
                                                                                   e
plangebied deel uitmaakt. Als gevolg van wateroverlast werden de erven vanaf de 12 eeuw
opgehoogd en ontstond een reeks woonheuvels. In het zuiden van het plangebied is waarschijnlijk
een woonheuvel aanwezig. Op deze locatie worden humeuze ophogingslagen verwacht met een
dikte van 1 tot 2 meter, vermengd met aardewerkscherven, bouwmateriaal, botmateriaal, e.d.
In de ophogingslagen kunnen funderings- en muurresten van vroegere bebouwingsfasen uit de
Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd verwacht worden.

De beantwoording van de overige onderzoeksvragen is als volgt:
       Is het plangebied voldoende onderzocht en zo nee, welke vorm van nader archeologisch
        onderzoek kan worden geadviseerd?
        Het plangebied is niet voldoende onderzocht. Er kunnen nog archeologische resten
                                                                         e
        voorkomen uit de Laat-Romeinse tijd en uit de periode tussen de 8 eeuw tot in de Nieuwe
        tijd, waaronder de resten van een laatmiddeleeuwse huisterp.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 156 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 157 ======================================================================

<pre>                                                                                                        17



3   Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O)

    3.1        Plan van Aanpak

    3.1.1 Inleiding
    Het doel van het inventariserend veldonderzoek is het toetsen en waar nodig aanvullen van de op
    basis van het bureauonderzoek opgestelde gespecificeerde verwachting, zoals deze is
    geformuleerd in par. 2.4. Op 4 december 2017 is een Plan van Aanpak opgesteld, waarin de
    werkwijze van het onderzoek werd vastgelegd.

    In lijn met de conclusie naar aanleiding van de gespecificeerde verwachting (par. 2.4) is gekozen
    voor een verkennend booronderzoek. Met het verkennende booronderzoek zal de bodemopbouw
    en de mate van intactheid daarvan bepaald worden. Het leidt tot beantwoording van de volgende
    onderzoeksvragen:
             Wat is de geo(morfo)logische en bodemkundige opbouw van de ondergrond in het
              plangebied?
             In hoeverre is deze opbouw nog intact?
             Bevinden zich archeologisch relevante lagen in het plangebied?
             Zo ja, op welke diepte ten opzichte van het maaiveld en het NAP?
             Alhoewel niet het doel van een verkennend booronderzoek, zijn er desondanks toch
              archeologische indicatoren aangetroffen?
                   Zo ja:
                   -     Op welke diepte ten opzichte van het maaiveld en het NAP zijn deze
                         archeologische indicatoren aangetroffen?
                   -     Wat is de horizontaal ruimtelijke spreiding van deze archeologische indicatoren?
                   -     Wat is de aard en ouderdom van deze indicatoren?
             In welk opzicht kan op basis van het veldonderzoek de archeologische verwachting
              worden bijgesteld?
             In hoeverre worden de (mogelijk aanwezige) archeologische waarden bedreigd door
              toekomstige planontwikkeling?
             Is het plangebied voldoende onderzocht en zo nee, welke vorm van nader archeologisch
              onderzoek kan worden geadviseerd?

    3.1.2 Uitvoeringsplan veldwerkzaamheden
    Voor het beantwoorden van de in par. 3.1.1 genoemde onderzoeksvragen is de volgende
    onderzoeksmethode toegepast:

     Aantal boringen:                 5
     Boorgrid:                        verspreid over het plangebied
     Diepte boringen:                 2 tot 3 m -mv
     Boormethode:                     Edelman met diameter 7 cm en guts met diameter 3 cm (handmatig)
     Bemonstering:                    versnijden en/of verbrokkelen


    De bodemtextuur en archeologische indicatoren worden beschreven volgens SBB 5.1 van het
    NITG-TNO waarin ondermeer de standaard classificatie van bodemmonsters volgens NEN5104
                     32
    wordt gehanteerd. De X- en Y-coördinaten worden ingemeten met een GPS met een afwijking
    van maximaal 2 m. De hoogte van het maaiveld ter plaatse van de boringen wordt bepaald aan de
    hand van AHN-beelden.

    3.1.3 Monsternameplan
    Hoewel een verkennend booronderzoek niet als primair doel het opsporen van archeologische
    vindplaatsen en indicatoren heeft, zullen eventuele relevante archeologische vondsten wel worden
    verzameld en indien mogelijk globaal worden gedetermineerd. Ook voor het onderzoek relevante
    bodemlagen zullen worden bemonsterd.


    32
         Bosch 2005; Nederlands Normalisatie-Instituut 1989.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 157 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 158 ======================================================================

<pre>                                                                                                    18




3.2    Resultaten Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O)

3.2.1 Lithologische beschrijving
De locatie van de boringen is weergeven in afb. 8. De boorgegevens worden gepresenteerd in
bijlage 1.

De natuurlijke bodem bestaat in de boringen 1, 2 en 5 uit matig siltige, kalkloze klei. Deze klei is
lichtgrijs tot blauwgrijs van kleur en in de meeste boringen humusarm. Deze klei is ongerijpt tot half
gerijpt. De top van dit kleipakket bevindt zich op 175 à 250 cm –mv. In boring 5 is dit kleipakket
zwak humeus en donkerblauwgrijs van kleur en is hieronder nog een pakket sterk kleiig bosveen
aanwezig, waarvan de top zich op 230 cm –mv bevindt. In boring 4 is sprake van meerdere lagen
matig siltige klei binnen het aanwezige pakket bosveen.

In boring 1 bestaat de bodem dieper dan 140 cm –mv uit matig tot sterk siltige, zwak humeuze,
bruingrijze klei. Dieper dan 230 cm –mv is dit pakket kalkrijk en bevat het zand- en humeuze
kleilagen. Hierboven is het pakket kalkloos en bevat het veel plantenresten en humeuze lagen. Dit
pakket wordt afgedekt door een 40 cm dikke laag sterk siltige, grijze, kalkarme klei, met hierboven
een 50 cm dikke laag matig siltige, grijze, kalkloze klei.

In boring 3 is tussen 180 en 250 cm –mv een laag donkerbruine, sterk siltige, kalkloze klei met
zandbrokken, veenbrokken en enkele puinresten aangetroffen. In de boringen 2 en 3 bestaat de
bovenste 175 tot 180 cm uit lagen sterk siltige tot zandige, overwegend zwak humeuze klei. Deze
klei is deels kalkloos en deels kalkrijk en dieper dan 100 tot 130 cm –mv zijn fosfaatvlekken
aangetroffen. Ondieper dan 80 à 130 cm –mv is het pakket donkergrijs van kleur en bevat het
relatief veel puinresten. In boring 3 zijn binnen deze laag scherven geglazuurd roodbakkend
aardewerk aangetroffen. Het aangetroffen vondstmateriaal dateert uit de Nieuwe tijd. Gezien de
hoge mate van fragmentatie is een nadere datering niet mogelijk.

In de boringen 1 en 4 bestaat de bovenste 50 tot 120 cm uit zwak humeuze, sterk siltige, kalkloze
klei met enkele puinresten. In boring 5 bestaat de bovenste 180 cm uit uiterst siltige tot zwak
zandige, matig humeuze, kalkloze klei met enkele recente puinresten en plastic.

3.2.2 Interpretatie
Op basis van het bureauonderzoek werden in het plangebied oeverafzettingen van de Alblas
verwacht. Tijdens het booronderzoek zijn deze echter in het grootste deel van het plangebied niet
aangetroffen.

De bodem bestaat in de meeste boringen uit matig siltige komafzettingen en veen. Ter hoogte van
boring 1 is een zwak humeus kleipakket met zandlagen en humeuze kleilagen aangetroffen. Dit
betreft waarschijnlijk afzettingen van een restgeul van de Alblas of Oud-Alblas stroomgordel.
Hierboven is een 40 cm dik pakket oeverafzettingen aanwezig, afgedekt door 50 cm komklei. Binnen
de oeverafzettingen zijn geen vegetatiehorizonten aangetroffen. Aangezien de oeverafzettingen een
geringe dikte hebben, is het niet aannemelijk dat deze afzettingen een ondergrond voor bewoning
hebben gevormd. De kom- en geulafzettingen en het veenpakket in de overige boringen duiden op
drassige omstandigheden die eveneens ongunstig waren voor bewoning. Archeologische resten tot
aan de ontginning in de Late Middeleeuwen worden daarom niet meer verwacht.

De boringen 2 en 3 zijn geplaatst op de locatie van de mogelijke huisterp rondom de huidige woning.
Hier zijn ophogingslagen aangetroffen die mogelijk bewoningslagen betreffen uit de Late
Middeleeuwen of Nieuwe tijd. De dikte van de ophogingslagen is 175 tot 180 cm. In boring 3 is onder
dit ophogingspakket een matig humeuze kleilaag met veen- en zandbrokken aangetroffen. Mogelijk
betreft dit een restant van een voormalige sloot. Gezien de ligging van deze boring op de rand van de
huisterp zou dit een perceelssloot kunnen zijn die het erf begrensde. Ondieper dan 80 à 130 cm -mv
is relatief veel materiaal uit de Nieuwe tijd aangetroffen. Dit betreft waarschijnlijk een latere
ophogingsfase. Op basis van hoogtegegevens van het AHN is de verwachte begrenzing van de
huisterp bepaald. Deze is weergegeven in afb. 9.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 158 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 159 ======================================================================

<pre>                                                                                                      19



In de boringen 1, 4 en 5 is de bovenste 50 tot 180 cm verstoord. In de boringen 1 en 5 bevat deze
verstoorde laag recente puinresten en plastic. Op deze locatie is de verstoring recent van aard. In
boring 4 is het niet geheel duidelijk in welke periode de bodem verstoord is geraakt. Gezien de ligging
in het laagste deel van het perceel, buiten de huisterp, lijkt de aanwezigheid van een archeologische
vindplaats op deze locatie echter onwaarschijnlijk. Bewoning zal zich hebben geconcentreerd op de
huisterp. Waarschijnlijk is de verstoring ter plaatse van boring 1,4 en 5 gerelateerd aan de inrichting
van het terrein als tuin.

3.3       Conclusies
De in paragraaf 3.1.1 gestelde onderzoeksvragen kunnen op basis van de bereikte resultaten als
volgt worden beantwoord:
        Wat is de geo(morfo)logische en bodemkundige opbouw van de ondergrond in het
         plangebied?
         Het plangebied is gelegen in een komgebied en de bodem bestaat overwegend uit matig
         siltige komklei en bosveen. In het uiterste zuidwesten is een sterk siltig kleipakket met
         zandlaagjes aangetroffen, dat als afzettingen van een restgeul geïnterpreteerd is. Dit pakket
         wordt afgedekt door een 40 cm dik pakket oeverafzettingen met hierboven komafzettingen.

          In hoeverre is deze opbouw nog intact?
           De top van de natuurlijke bodem is verstoord. In boring 1, 4 en 5 is de bodem, waarschijnlijk
           relatief recent, tot 50 à 180 cm –mv verstoord. Ter plaatse van boring 2 en 3 zijn
           ophogingslagen aangetroffen die doorlopen tot 180 cm –mv. In boring 3 is hieronder een
           mogelijk restant van een voormalige sloot aangetroffen, bestaande uit donkerbruine klei met
           zand- en veenbrokken.

          Bevinden zich archeologisch relevante lagen in het plangebied?
           Rondom de huidige woning, in boring 2 en 3, zijn ophogingslagen aangetroffen, die
           waarschijnlijk onderdeel uitmaken van een huisterp. Binnen dit ophogingspakket kunnen
           archeologische resten uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd verwacht worden.
           Bovendien kunnen onder het ophogingspakket resten van greppels en oudere
           bewoningssporen verwacht worden.

          Zo ja, op welke diepte ten opzichte van het maaiveld en het NAP?
           Het ophogingspakket bevindt zich vanaf het maaiveld tot 180 cm –mv (1,2 tot 1,9 m –NAP).

          Alhoewel niet het doel van een verkennend booronderzoek, zijn er desondanks toch
           archeologische indicatoren aangetroffen?
           In boring 3 is mogelijk een perceleringssloot aangeboord die zich onder de ophogingslagen
           bevindt. In boring 2 en 3 zijn in het ophogingspakket puinresten aangetroffen. Bovenin dit
           ophogingspakket zijn binnen een donkergrijze laag relatief veel puinresten en
           aardewerkscherven uit de Nieuwe tijd aangetroffen. In de overige boringen zijn geen
           aanwijzingen voor de aanwezigheid van archeologische waarden aangetroffen. De bodem
           lijkt hier (sub-)recentelijk verstoord. De natuurlijke bodemopbouw is kenmerkend voor zeer
           natte komgebieden. In dergelijke gebieden vond voor de grootschalige ontginningen in de
           Late Middeleeuwen geen bewoning plaats.

           Zo ja:
           - Op welke diepte ten opzichte van het maaiveld en het NAP zijn deze archeologische
               indicatoren aangetroffen?
           De mogelijke perceleringssloot bevindt zich op 180 cm –mv (1,9 m –NAP) tot 250 cm –mv
               (2,6 m –NAP). Hierboven bevindt zich het ophogingspakket. De resten uit de Nieuwe
               tijd zijn ondieper dan 80 à 130 cm –mv aangetroffen (0,3 à 1,3 m –NAP).
           - Wat is de horizontaal ruimtelijke spreiding van deze archeologische indicatoren?
           De ophogingslagen worden verwacht in een relatief hooggelegen zone rondom de huidige
               woning. Op basis van AHN-beelden is de verwachte begrenzing van de terp
                                                              2
               vastgesteld, met een oppervlakte van ca. 850 m .
           - Wat is de aard en ouderdom van deze indicatoren?
</pre>

====================================================================== Einde pagina 159 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 160 ======================================================================

<pre>                                                                                                      20



            Ondieper dan 80 à 130 cm –mv zijn archeologische indicatoren uit de Nieuwe tijd
              aangetroffen. De fragmenten bouwpuin die beneden deze diepte zijn aangetroffen, zijn
              te gefragmenteerd om te kunnen dateren.

            In welk opzicht kan op basis van het veldonderzoek de archeologische verwachting
             worden bijgesteld?
             De verwachting voor archeologische resten vóór de Late Middeleeuwen kan worden
             bijgesteld naar laag. Het plangebied was tot deze periode, vanwege drassige
             omstandigheden, waarschijnlijk ongeschikt voor bewoning. De verwachting voor
             archeologische resten uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd, ter plaatse van de
             mogelijke huisterp, kan worden gehandhaafd. Dergelijke resten worden in een zone
             rondom de huidige woning verwacht, vanaf het maaiveld tot ca. 180 cm –mv. Onder de
             ophogingslagen kunnen nog resten van greppels en bewoningssporen van voor de aanleg
             van de huisterp aangetroffen worden.

            In hoeverre worden de (mogelijk aanwezige) archeologische waarden bedreigd door
             toekomstige planontwikkeling?
             De nieuwbouw zal gerealiseerd worden buiten de contouren van de verwachte huisterp.
             Vandaar dat eventuele archeologische resten naar verwachting niet verstoord zullen bij de
             toekomstige bodemingreep.

            Is het plangebied voldoende onderzocht en zo nee, welke vorm van nader archeologisch
             onderzoek kan worden geadviseerd?
             Het plangebied is voldoende onderzocht voor de geplande bodemingreep. Indien toch
             bodemverstoringen binnen de contouren van de huisterp (zie afb. 9), wordt geadviseerd
             om een proefsleuvenonderzoek uit te voeren (zie afb. 9).



4   Aanbeveling

    ADC ArcheoProjecten adviseert om het terrein vrij te geven voor de voorgenomen ontwikkeling. Het
    is echter nooit volledig uit te sluiten dat binnen het onderzochte gebied toch nog archeologische
    resten voorkomen. Het verdient daarom aanbeveling om de uitvoerder van het grondwerk te wijzen
    op de plicht archeologische vondsten te melden bij de bevoegde overheid, zoals aangegeven in
    artikel 5.10 van de Erfgoedwet.

    Op basis van de huidige plannen zullen geen graafwerkzaamheden plaatsvinden binnen de
    contouren van de verwachte huisterp. Indien uiteindelijk blijkt dat binnen deze zone (grijze zone in
    afb. 9) toch graafwerkzaamheden gaan plaatsvinden, adviseert ADC ArcheoProjecten om een
    inventariserend veldonderzoek uit te voeren door middel van het aanleggen van proefsleuven (IVO-
    P, conform KNA 4.0). Het doel van dit onderzoek is het onderzoeken van de gaafheid, omvang,
    datering en conservering van de aanwezige huisterp.

    De exacte invulling van de werkzaamheden dient te worden vastgelegd in een door de bevoegde
    overheid goed te keuren Programma van Eisen (PvE).

    Wij wijzen erop dat de bevoegde overheid op basis van dit rapport een selectiebesluit neemt. De
    mogelijkheid bestaat dat dit selectiebesluit afwijkt van het door ons opgestelde advies.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 160 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 161 ======================================================================

<pre>                                                                                             21



Literatuur

Alterra, 2006: Geomorfologische kaart van Nederland 1:50.000. Landsdekkend digitaal bestand.
   Wageningen.
Bosch, J.H.A., 2005: Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode, Versie 5.2. Utrecht
    (TNO-rapport NITG 05-043-A).
Borsboom, A.J., 2006: Bureauonderzoek en karterend booronderzoek; Dorpsstraat 27 te Oud
    Alblas; Gemeente Graafstroom. Dordrecht (Synthegra Archeologie Rapport 176040).
Boshoven, E.H., A. Buesink, H.M.M. Geerts, J.S. Krist, L.A. Tebbens & J.M.J. Willems, 2009:
    Regio Albasserwaard en Vijfheerenlanden. Een archeologische inventarisatie, verwachtings- en
    beleidsadvieskaart. Deventer (BAAC-rapport V-08.0185).
Bureau Militaire Verkenningen, 1881, 1898, 1911 & 1922: Alblasserdam, blad 525, 1:25.000.
Cohen, K.M., E. Stouthamer, H.J. Pierik & A.H. Geurts, 2012: Rhine-Meuse Delta Studies’ Digital
    Basemap For Delta Evolution And Palaeogeography / Digitaal Basisbestand Paleogeografie van
    de Rijn-Maas Delta. Utrecht.
Huizer, J., 2015: Oosteinde 55, Oud-Alblas (gemeente Molenwaard); Een Bureauonderzoek en
    Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek. Amersfoort
    (ADC Rapport 3736).
Jonge, N. de & R.M. van der Zee, 2010: Dorpsstraat tussen de nrs. 25 en 27 in Oud-Alblas,
    gemeente Graafstroom; Een Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek in de vorm
    van een verkennend en karterend booronderzoek. Amersfoort (ADC Rapport 2155).
Kadaster, 1832: Kadastrale kaart 1811-1832: minuutplan Oud-Alblas, Zuid Holland, sectie A, blad
    03 (MIN08148A03).
Kadaster, 1849: Veldminuut, 1:50.000, blad 38 Gorinchem, H.I. Ambacht, Zwijndrecht.
Kappel, K. van, W.A. van Breda & A.G. de Boer, 2009: Gemeente Graafstroom, Oud-Alblas,
    Dorpsstraat 19; Een Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een
    verkennend booronderzoek. Amersfoort (ADC Rapport 1876).
Koorevaar, T., 2005: Rapport Verkennend Archeologisch Onderzoek; Oosteinde 50, Oud Alblas,
    Gemeente Graafstroom. Dordrecht (AWN Object 573).
Loopik, J., 2017: Gemeente Molenwaard - Oosteinde 55 te Oud-Alblas; Een archeologische
    begeleiding protocol proefsleuven. Amersfoort (ADC Rapport 4431).
Mulder, E.F.J. de, M.C. Geluk, I. Ritsema, W.E. Westerhof & T.E. Wong, 2003: De ondergrond
    van Nederland. Groningen.
Normalisatie-Instituut, Nederlands, 1989: Geotechniek, classificatie van onverharde
    grondmonsters NEN 5104. Delft.
Ras, J., 2010: Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van
    grondboringen Plangebied Schoolstraat 14, Oud-Alblas, Gemeente Graafstroom. Heinenoord
    (SOB Research Projectnummer 1776-1007).
Rijks Geologische Dienst, 1992: Geologische kaart van Nederland 1:50.000, kaartblad 38 West
    Gorinchem. Haarlem.
SIKB, 2013: Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) Landbodems. Gouda.
Stichting voor Bodemkartering, 1984: Bodemkaart van Nederland 1:50.000; kaartblad 38 West
   Gorinchem. Wageningen.
TNO, 2013: Lithostratigrafische Nomenclator van de Ondiepe Ondergrond, versie 2011.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 161 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 162 ======================================================================

<pre>                                                                                     22



Geraadpleegde websites

http://archeologieinnederland.nl/bronnen-en-kaarten/amk-en-ikaw
http://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer/
http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl
http://pzh.b3p.nl/viewer/app/Cultuur_historische_atlas
https://archis.cultureelerfgoed.nl/
https://bagviewer.kadaster.nl
https://easy.dans.knaw.nl
http://geodata.nationaalgeoregister.nl
https://www.dinoloket.nl/ondergrondgegevens
https://www.kadaster.nl/
https://zoeken.cultureelerfgoed.nl/
http://www.bodemdata.nl
http://www.bodemloket.nl
http://www.gahetna.nl
http://www.gemeentemolenwaard.nl
http://www.ruimtelijkeplannen.nl
http://www.topotijdreis.nl



Lijst van afbeeldingen en tabellen

Afb. 1 Locatie van het plangebied
Afb. 2 Detailkaart van het plangebied
Afb. 3 Weergave van de inrichtingsplannen
Afb. 4 Meandergordelkaart geprojecteerd op AHN-beelden
Afb. 5 Het plangebied op de gemeentelijke beleidsadvieskaart, met ARCHIS-meldingen
Afb. 6 Globale ligging van het plangebied op de Kadastrale Minuut van 1832
Afb. 7 Het plangebied op de Bonnekaart van 1881
Afb. 8 Boorpuntenkaart op recente luchtfoto
Afb. 9 Boorpuntenkaart op AHN-beelden, met verwachte begrenzing huisterp

Tabel 1. Overzicht van de verschillende (pre)historische perioden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 162 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 163 ======================================================================

<pre>                              23




Afb. 1 Locatie van het plangebied
</pre>

====================================================================== Einde pagina 163 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 164 ======================================================================

<pre>                                  24




Afb. 2 Detailkaart van het plangebied
</pre>

====================================================================== Einde pagina 164 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 165 ======================================================================

<pre>                                      25




Afb. 3 Weergave van de inrichtingsplannen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 165 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 166 ======================================================================

<pre>                                                                                                          26




                                                     Afb. 4 Meandergordelkaart geprojecteerd op AHN-beelden33




33
     Cohen et al. 2012; ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 166 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 167 ======================================================================

<pre>                                                                                                 27




                Afb. 5 Het plangebied op de gemeentelijke beleidsadvieskaart, met ARCHIS-meldingen34




34
     Boshoven et al. 2009; zoeken.archis.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 167 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 168 ======================================================================

<pre>                                                                                                28




                      Afb. 6 Globale ligging van het plangebied op de Kadastrale Minuut van 1832 35




35
     Kadaster 1832.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 168 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 169 ======================================================================

<pre>                                                                                         29




                                           Afb. 7 Het plangebied op de Bonnekaart van 188136




36
     Bureau Militaire Verkenningen 1881.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 169 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 170 ======================================================================

<pre>                                                                                 30




                                       Afb. 8 Boorpuntenkaart op recente luchtfoto37




37
     geodata.nationaalgeoregister.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 170 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 171 ======================================================================

<pre>                                                                     31




Afb. 9 Boorpuntenkaart op AHN-beelden, met verwachte begrenzing huisterp
</pre>

====================================================================== Einde pagina 171 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 172 ======================================================================

<pre>                         32



Bijlage 1 Boorgegevens
</pre>

====================================================================== Einde pagina 172 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 173 ======================================================================

<pre>Bijlage 1 Boorgegevens




                                                                     bovengrens (cm onder


                                                                                            ondergrens (cm onder
                                               maaiveldhoogte (cm)




                                                                                                                                                                                  nieuwvormingen
         x coordinaat (m)


                            y coordinaat (m)




                                                                                                                                                                                                        bijmengingen
                                                                                                                                                                                                        antropogene
                                                                                                                                                                    kalkgehalte
                                                                                                                   bijmenging
                                                                                            grondsoort
nummer




                                                                                                                                                                                                                           overig
                                                                                                                                               kleur
                                               NAP

                                                                     mv)


                                                                                            mv)
1        108191 430312 -33
                                                                     0                      50           klei      sterk siltig;zwak humeus    bruin-grijs          kalkloos                           spoor puinresten    matig stevig;omgewerkte grond, recent
                                                                                                                                                                                                                           puin
                                                                     50                     100 klei               matig siltig                grijs                kalkloos                                               matig slap
                                                                     100                    140 klei               sterk siltig                grijs                kalkarm                                                matig slap
                                                                     140                    170 klei               matig siltig;zwak humeus    bruin-grijs          kalkloos                                               matig slap;veel plantenresten
                                                                     170                    230 klei               sterk siltig;zwak humeus    bruin-grijs          kalkloos                                               matig slap;veel plantenresten;hl, sl
                                                                     230                    300 klei               sterk siltig;zwak humeus    bruin-grijs          kalkrijk                                               weinig zandlagen;hl
2        108220 430317 54
                                                                     0                      80           klei      sterk zandig;matig humeus donker-grijs           kalkloos                           weinig puinresten; puin: NT
                                                                     80                     100 klei               sterk siltig                licht-grijs          kalkrijk weinig roestvlekken                           weinig grijze vlekken;omgewerkte grond
                                                                     100                    175 klei               sterk siltig;zwak humeus    bruin-grijs          kalkloos weinig roestvlekken; spoor spoor puinresten   weinig grijze vlekken;matig slap
                                                                                                                                                                             fosfaatvlekken
                                                                     175                    200 klei               matig siltig                licht-grijs          kalkloos spoor roestvlekken                            matig slap
3        108208 430334 -7
                                                                     0                      50           klei      sterk siltig;zwak humeus    bruin-grijs          kalkloos weinig roestvlekken       spoor puinresten    matig stevig;opgebrachte grond
                                                                     50                     130 klei               sterk zandig;matig humeus donker-grijs           kalkloos                           veel puinresten     mortel, puin: NT
                                                                     130                    150 klei               sterk siltig;zwak humeus    bruin-grijs          kalkrijk weinig roestvlekken;spoor weinig puinresten   weinig grijze vlekken;omgewerkte grond
                                                                                                                                                                             fosfaatvlekken
                                                                     150                    180 klei               matig siltig;zwak humeus    blauw-grijs          kalkloos weinig fosfaatvlekken
                                                                     180                    250 klei               sterk siltig;matig humeus   donker-blauw-bruin   kalkloos                           spoor puinresten    veel donker-grijze vlekken;slap;zb,vb
                                                                     250                    300 klei               matig siltig                blauw-grijs          kalkloos                                               slap
4        108206 430360 -120
                                                                     0                      60           klei      sterk siltig; zwak humeus   bruin-grijs          kalkloos                           spoor puinresten    omgewerkte grond
                                                                     60                     120 klei               sterk siltig;zwak humeus    bruin-grijs          kalkloos                                               weinig grijze vlekken;matig slap;veel
                                                                                                                                                                                                                           plantenresten




                                                                                                                                                                                                                                                                    24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 173 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 174 ======================================================================

<pre>                                                                     bovengrens (cm onder


                                                                                            ondergrens (cm onder
                                               maaiveldhoogte (cm)




                                                                                                                                                                                  nieuwvormingen
         x coordinaat (m)


                            y coordinaat (m)




                                                                                                                                                                                                   bijmengingen
                                                                                                                                                                                                   antropogene
                                                                                                                                                                    kalkgehalte
                                                                                                                   bijmenging
                                                                                            grondsoort
nummer




                                                                                                                                                                                                                       overig
                                                                                                                                               kleur
                                               NAP

                                                                     mv)


                                                                                            mv)
                                                                     120                    200 veen               sterk kleiig                bruin                kalkloos                                           bosveen;weinig kleilagen
5        108228 430356 -97
                                                                     0                      120 klei               zwak zandig;matig           donker-bruin-grijs   kalkloos                       veel puinresten     weinig grijze vlekken;zb,vb
                                                                                                                   humeus
                                                                     120                    180 klei               uiterst siltig;matig humeus donker-grijs         kalkloos                       weinig puinresten   omgewerkte grond;plastic, recent puin
                                                                     180                    230 klei               matig siltig;zwak humeus    donker-blauw-grijs   kalkloos                                           matig slap
                                                                     230                    250 veen               sterk kleiig                bruin                kalkloos                                           bosveen




.




                                                                                                                                                                                                                                                               25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 174 =================================================================

<br><br>