<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                               40




                                                       Nieuwe boom




                                                                                              38 / 38A


                              Bestaande boom




                               Bestaande woning
                                                                                                                        Te splitsen woning


                                                           B


                                                                                                     Tuin
                                                                                         42



                                                                                                               Tuin

                                                                             Tuin                                              Parkeerplaatsen


                                                                                    46


Bestaande watergang
                                                                                                                                    Erfboom


                                                                                                         Erf


                                                                                                                                     Nieuw in te passen schuurwoning


                                                                     Weide
                                                                                                                      Tuin
                                                                                                  Haag                                 Bestaande watergang




                                                                                          Weide




                                                  50




                      Bestaande woning




                                          CONCEPT

   0        10        20m




              INRICHTINGSSCHETS SPLITSING WONING EN INPASSING WONING - B 42 - OTTOLAND
        ' LAGENDIJK TUIN- EN LANDSCHAPSARCHITECTEN - 22 MAART 2018 - IN OPDRACHT VAN -V.D. HEUVEL ONTWIKKELING EN BEHEER-
                                               www.lagendijkTLarchitecten.nl - Bergambacht - tel 0182 - 357077
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>datum       17-12-2018
dossiercode 20181217-9-19452


Uitgangspuntennotitie WSRL
U heeft een digitale watertoets uitgevoerd via de website www.dewatertoets.nl. Op basis van deze toets volgt u de normale
watertoetsprocedure. Dit betekent dat er nader overleg plaats moet vinden met Waterschap Rivierenland. Als start voor dit overleg ontvangt u
deze uitgangspuntennotitie die automatisch is opgesteld met de door u ingevulde antwoorden op vragen en het door u ingetekende
plangebied. De notitie bevat de voor uw plan relevante waterhuishoudkundige uitgangspunten en randvoorwaarden van Waterschap
Rivierenland. Deze notitie kunt u gebruiken bij het ruimtelijk laten meewegen van het waterbelang en bij het opstellen van een
waterhuishoudkundige onderbouwing van uw plan. Voor overleg kunt u contact opnemen met de accountmanager van Waterschap
Rivierenland. Contactinformatie staat aan het einde van deze uitgangspuntennotitie.

LET OP: het is mogelijk dat uw plan op basis van alleen het oppervlak van het plangebied in de normale procedure terecht is gekomen. Is dit
het geval en worden er in deze notitie geen aandachtspunten aangereikt, dan is overleg met de accountmanager niet nodig. Uw plan is dan
niet relevant voor de belangen van het waterschap (watertoetsadvies).


Algemene projectgegevens
Projectomschrijving: Splitsen boerderij, realiseren vrijstaande woning
Oppervlakte plangebied: 5470
Adres: B 42, Ottoland
Gemeente: Molenwaard
Het plan is ingediend door: Trevor Versluis Van den Heuvel Ontwikkeling & Beheer B.V.

Op basis van de door u verstrekte informatie zijn de volgende wateraspecten van belang in het plangebied.


Beleid waterschap Rivierenland
Met ingang van 27 november 2015 is het Waterbeheerprogramma 2016-2021 Koers houden, kansen benutten bepalend voor het waterbeleid.
Dit plan gaat over het waterbeheer in het hele rivierengebied en het omvat alle watertaken van het waterschap: waterkeringen,
waterkwantiteit, waterkwaliteit en waterketen. Daarnaast beschikt het Waterschap Rivierenland over een verordening: de Keur voor
waterkeringen en wateren. Hierin staan de geboden en verboden die betrekking hebben op watergangen en waterkeringen. Voor het uitvoeren
van werkzaamheden kan een vergunning nodig zijn. De werkzaamheden in of nabij de watergangen en waterkeringen worden getoetst aan de
beleidsregels.


Veiligheid

In het plangebied is geen kern en beschermingszone van een waterkering gelegen.


Grondwater (algemeen)
Het plangebied wordt gekenmerkt door een bepaalde grondwaterstand. De drooglegging van het gebied is hiervoor medebepalend.
Drooglegging is de maat waarop het maaiveld, het straatniveau of het bouwpeil boven het oppervlaktewaterpeil ligt. Doorgaans geldt voor
het maaiveld een drooglegging van 0,70 meter, voor het straatpeil een drooglegging van 1 meter en voor het bouwpeil een drooglegging van
1,3 meter.
Voldoende drooglegging is nodig om grondwateroverlast te voorkomen. In gebieden waar grondwateroverlast bekend is of gebieden met
hoge grondwaterstanden adviseren wij om hier nader onderzoek naar te doen. Bij hoge rivierwaterstanden kunnen gebieden gelegen nabij de
rivieren overlast ondervinden van kwel. Eventuele maatregelen zijn het ophogen van het maaiveld of kruipruimteloos bouwen.


Waterberging


Voor dit plan is de toename van het verhard oppervlak kleiner dan 500 m² in het stedelijk gebied of kleiner dan 1500 m² in het landelijk
gebied. Eventueel kan gebruik worden gemaakt van een eenmalige vrijstelling. Hiervoor kunt u contact opnemen met de afdeling
vergunningen van het waterschap. In alle andere gevallen dient u compenserende maatregelen te treffen.


In dit geval zult u na het doorlopen van planologische traject in het kader van de watervergunning nadere afspraken moeten maken.




Watergangen
Binnen het plangebied ligt geen A-watergang. Binnen het plangebied ligt geen beschermingszone van een A-watergang. Binnen het
plangebied ligt geen B-watergang of een beschermingszone van een B-watergang.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Waterkwaliteit (algemeen)
Hieronder volgen een aantal algemene aandachtpunten die gelden voor verschillende ruimtelijke ontwikkelingen:

    ●
        Bij de herstructurering van bestaande woonwijken of herbouw van woningen is er de kans om het rioolsysteem zodanig aan te passen
        dat hemelwater wordt afgekoppeld. Het uitgangspunt is dat er minimaal tot aan de erfgrens een gescheiden stelsel wordt aangelegd.
    ●
        Bij nieuwbouw is het uitgangspunt dat hemelwater van het verhard oppervlak voor 100% gescheiden wordt afgevoerd. Het waterschap
        gaat bij nieuwbouw van woningen uit van een (duurzaam) gescheiden rioleringsstelsel. Hemelwater van terreinverhardingen stroomt bij
        voorkeur niet direct af op het oppervlaktewater, maar wordt eerst voorgezuiverd door een berm wadi of bodempassage.
    ●
        Bij bedrijventerreinen wordt gestreefd om het hemelwater van het verhard oppervlak gescheiden van het vuilwaterriool af te voeren. Bij
        risico's voor waterverontreiniging wordt gestreefd naar een verbeterd gescheiden rioleringsstelsel.




        Riolering en zuiveringswerken
         Het rioolstelsel valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. U kunt met uw gemeente contact op te nemen voor het aansluiten
        van (nieuwe) woningen en bedrijven.



        In of nabij het plangebied ligt een rioolwaterpersleiding van het waterschap. Op of rondom de gronden, waar een
        rioolwatertransportleiding ligt, mag in principe niet worden gebouwd. Er is meestal sprake van een beschermingszone met zakelijk
        recht. De exacte ligging en afmetingen van de zone kunt u opvragen bij het waterschap.


        Verbeelding
        Op de Verbeelding van het bestemmingsplan dient zowel de rioolwaterpersleiding als de bijbehorende beschermingszone de
        dubbelbestemming Leiding - Riool te krijgen.



        Vervolgtraject
        Voor het verdere proces is het van belang om de accountmananger van het waterschap te betrekken bij het plan en rekening te houden
        met de in dit document aangegeven uitgangspunten en adviezen. Wij verzoeken u ons te informeren over de wijze waarop het plan
        verder zal worden voorbereid.


        Accountmanager Molenwaard
        Cindy Gejas - Josten
        telefoon: 0344 649 197
        e-mailadres: C.Gejas-Josten@wsrl.nl


        © Digitale Watertoets - www.dewatertoets.nl Dit document is gegenereerd via de website http://www.dewatertoets.nl// op basis van
        door u ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan met de door u ingevulde gegevens. Dit digitale advies heeft een geldigheid van 2
        jaar.

www.dewatertoets.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>datum       17-12-2018
dossiercode 20181217-9-19452


Samenvatting
In deze paragraaf worden puntgewijs de resultaten van de toetsing samengevat.


Tekenen:
Heeft u een toetslaag geraakt?
ja


In welke gemeente ligt uw plangebied?
 Molenwaard

Vragen:
Gaat het plan uitsluitend over functiewijziging van bestaande bebouwing zonder fysieke aanpassingen van de bebouwing en de ruimte?
nee


Gaat het ruimtelijk plan over activiteiten anders dan woningen, bedrijven of kleinschalige infrastructuur?
nee

Is uw totale plangebied groter dan 3500 m² ?
nee


Verwacht u een toename van verharding in het plan groter dan 500 m² in stedelijk gebied of 1500 m² in landelijk gebied?
nee


Afbeeldingen geraakte toetslagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Afbeeldingen geraakte signaleringskaarten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>www.dewatertoets.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Blinde Banisweg 15, 7462 VH, Rijssen          T (0548) 51 22 88
E info@voortmaningenieurs.nl                  BTW NL 128131421 B01
I www.voortmaningenieurs.nl                   NL 34 RABO 0113973667




Rapport


Akoestisch onderzoek
Wegverkeerslawaai woning aan de B 42 te Ottoland




projectnummer                18.1235
kenmerk                      R-JVO/1392


opdrachtgever                Van den Heuvel Ontwikkeling & Beheer bv
postadres                    Lekdijk 44
                             2967 GB LANGERAK
contactpersoon               dhr. E. van den Heuvel
telefoon                     (0184) 600 240
telefax                      (084) 838 5462
e-mail                       info@vandenheuvelbv.eu


status                       Definitief
versie                       1


aantal pagina’s              12
datum                        16 januari 2019


auteur                       Ing. J. Voortman
paraaf




© Voortman Ingenieurs
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke
andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Voortman Ingenieurs, noch mag het zonder een dergelijke toestemming
worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>        12




        INHOUDSOPGAVE

        1         INLEIDING                                                                2

        2         WETTELIJK KADER                                                          3
        2.1       Algemeen                                                                 3
        2.2       Zones langs wegen                                                        3
        2.3       Grenswaarden wegverkeerslawaai                                           4
        2.4       30 km/h zone                                                             5
        2.5       Aftrek artikel 110g Wet geluidhinder                                     5
        2.6       Plangebied                                                               6
        2.7       Gemeentelijk beleid                                                      6


        3         ONDERZOEKSGEGEVENS                                                       7
        3.1       Onderzoeksgebied                                                         7
        3.2       Rekenmethode wegverkeerslawaai                                           7
        3.3       Verkeersgegevens wegverkeer                                              8


        4         ONDERZOEKSRESULTATEN                                                     9
        4.1       Rekenresultaten en toetsing wegverkeerslawaai                            9


        5         SAMENVATTING EN CONCLUSIES                                             12
        5.1       Aan te vragen hogere grenswaarden                                       12
        5.2       Geluidwering van de gevel                                               12




        Bijlagen

        Bijlage 1: Figuren akoestisch model + situatietekening
        Bijlage 2: Invoergegevens akoestisch model
        Bijlage 3: Berekeningsresultaten wegverkeerslawaai


datum   16 januari 2019                        kenmerk   R-JVO/1392 18.1235   pagina 1 van 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>            12




1           INLEIDING

            In opdracht van Van den Heuvel Ontwikkeling & Beheer bv is door Voortman Ingenieurs een akoestisch
            onderzoek uitgevoerd voor het realiseren van een extra woning in de bestaande woonboerderij aan de
            B 42 te Ottoland. In afbeelding I is de situering van de woning weergegeven.


            Afbeelding I: situering 2 woningen aan de B 42 te Ottoland (bron Bing Maps)




            De woning is ten aanzien van wegverkeerslawaai gelegen binnen de geluidszone van de B-Even en de
            B-Oneven en de invloedssfeer van 30 km/h wegen.


            Doel van het onderzoek is om in het kader van de ruimtelijke onderbouwing de geluidbelasting op de
            woningen ten gevolge van wegverkeerslawaai te bepalen en te toetsen aan de Wet geluidhinder en het
            gemeentelijk geluidbeleid.




    datum   16 januari 2019                              kenmerk   R-JVO/1392 18.1235                 pagina 2 van 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>              12




2             WETTELIJK KADER

2.1           Algemeen
              De Wet geluidhinder (Wgh) vormt het wettelijke kader voor de toelaatbare geluidbelasting vanwege een
              weg of spoorlijn op geluidsgevoelige bestemmingen, zoals bijvoorbeeld woningen, onderwijsgebouwen
              en zorginstellingen.


              Het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012 stelt regels aan het bepalen van de geluidbelasting.
              Binnen de geluidszone van een weg of spoorlijn dient een akoestisch onderzoek plaats te vinden naar de
              geluidbelasting op de binnen de zone gelegen woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen.
              Uitgangspunt voor het bepalen van de toekomstige geluidbelasting is het zogenaamde maatgevende
              jaar. In beginsel is dat minimaal 10 jaar na realisatie van de bouwplannen.


              Bij het berekenen van de geluidbelasting wordt de Europese dosismaat L den (day-evening-night) in dB
              rekenkundig als volgt bepaald:
                    ▪   Lden = 10log 1/24 (12 x 10^(Lday/10) + 4 x 10^(Levening/10) + 8 x 10^(Lnight/10))
              De geluidbelasting Lden-waarde is het energetisch en naar de tijdsduur van de beoordelingsperiode
              gemiddelde van de volgende drie waarden:
                   ▪    het geluidniveau in de dagperiode (tussen 7.00 en 19.00 uur);
                   ▪    het geluidniveau in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur) + 5 dB;
                   ▪    het geluidniveau in de nachtperiode (tussen 23.00 en 07.00 uur) + 10 dB.

2.2           Zones langs wegen
              De Wet geluidhinder is alleen van toepassing binnen de wettelijk vastgestelde geluidszone van een weg.
              In artikel 74 van de Wet geluidhinder wordt beschreven dat alle wegen een zone hebben, uitgezonderd
              wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km/uur geldt en wegen gelegen binnen als een woonerf
              aangeduid gebied.
              De breedte van de zone, aan weerszijden van de weg, is afhankelijk van het aantal rijstroken en de aard
              (stedelijk of buitenstedelijk) van de omgeving. De afstanden worden aan weerszijden van de weg
              gemeten vanaf de buitenste begrenzing van de buitenste rijstrook. In tabel 2.1 zijn de zonebreedten
              weergegeven.


              Tabel 2.1: zonebreedten
               aantal rijstroken                                             breedte van de geluidszone [m]
                                                                stedelijk gebied                        buitenstedelijk gebied
               1 of 2                                                  200                                       250
               3 of 4                                                  350                                       400
               5 of meer                                               350                                       600




      datum   16 januari 2019                             kenmerk   R-JVO/1392 18.1235                                   pagina 3 van 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>              12




              In artikel 1 van de Wet geluidhinder is het stedelijk en buitenstedelijk gebied als volgt gedefinieerd:
                   ▪      stedelijk: het gebied binnen de bebouwde kom met uitzondering van het gebied binnen de zone
                          van een autoweg of autosnelweg;
                   ▪      buitenstedelijk: het gebied buiten de bebouwde kom (begrensd door de borden van de
                          komgrens) en het gebied (binnen en buiten de bebouwde kom) binnen de zone van een autoweg
                          of autosnelweg.


              In artikel 75 van de Wet geluidhinder is geregeld dat het breedste zonedeel van een weg, bij een
              overgang tussen weggedeelten met verschillende zonebreedte, over een afstand van een derde van de
              breedte nog langs de wegas doorloopt. Aan de uiteinden van een weg loopt de zone door over een
              afstand gelijk aan de breedte van de zone ter hoogte van het einde van de weg.

2.3           Grenswaarden wegverkeerslawaai
              In de Wet geluidhinder worden eisen gesteld aan de toelaatbare geluidbelasting op de gevels van nieuwe
              en bestaande woningen langs nieuwe en bestaande wegen binnen en buiten de bebouwde kom.
              In tabel 2.2 zijn de voorkeursgrenswaarden en maximale ontheffingswaarden weergegeven waarin in
              verschillende situaties moet worden voldaan.


              Tabel 2.2: overzicht voorkeursgrenswaarden en maximale ontheffingswaarden wegverkeerslawaai
                                                                   stedelijk gebied                  buitenstedelijk gebied
                                                         voorkeurs-            maximale         voorkeurs-          maximale
               woning            weg
                                                        grenswaarde            ontheffing      grenswaarde          ontheffing
               nieuw             nieuw                      48 dB                 58 dB            48 dB               53 dB
               bestaand          nieuw                      48 dB                 63 dB            48 dB               58 dB
               bestaand          in reconstructie           48 dB                 68 dB            48 dB               68 dB
               nieuw             bestaand                   48 dB                 63 dB            48 dB               53 dB


              In situaties met nieuwe woningen en/of nieuwe wegen moet in beginsel voldaan worden aan de
              voorkeursgrenswaarde. Wanneer de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op een
              geluidgevoelige bestemming hoger is dan de voorkeursgrenswaarde, dient de toepassing van
              geluidsreducerende maatregelen te worden onderzocht.


              In artikel 110a, lid 5 van de Wet geluidhinder is vermeld dat hogere grenswaarden pas kunnen worden
              vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders, indien toepassing van maatregelen,
              gericht op het terugdringen van de geluidbelasting, onvoldoende doeltreffend zijn of overwegende
              bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard.




      datum   16 januari 2019                            kenmerk   R-JVO/1392 18.1235                                 pagina 4 van 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>              12




2.4           30 km/h zone
              Wegen waar een maximum rijsnelheid van 30 km/h geldt, zijn in de zin van de Wet geluidhinder niet
              zoneplichtig. Een akoestisch onderzoek is voor dergelijke wegen derhalve niet noodzakelijk.
              Op 3 september 2003 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (nr. 200203751/1:
              Abcoude) uitgesproken dat in een dergelijk geval nog niet geconcludeerd kan worden dat het plan
              aanvaardbaar is vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke onderbouwing.
              Uit jurisprudentie blijkt dat ook bij 30 km/h zones de geluidbelasting onderzocht dient te worden.
              Deze wegen worden niet getoetst aan de Wet geluidhinder maar de geluidbelasting wordt inzichtelijk
              gemaakt om de noodzaak van eventuele gevelmaatregelen te kunnen bepalen.

2.5           Aftrek artikel 110g Wet geluidhinder
              Conform artikel 110g van de Wet geluidhinder mag het resultaat van de berekende geluidbelasting met
              maximaal 5 dB worden verminderd voordat de geluidbelasting wordt getoetst aan de (voorkeurs)
              grenswaarden.
              Deze correctie biedt de mogelijkheid om rekening te houden met het afnemen van de geluidsproductie
              van de motorvoertuigen. De hoogte van de aftrek bedraagt:
                   ▪    2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van de lichte motorvoertuigen
                         70 km/h of meer bedraagt. In afwijking hiervan (en in de software van het gebruikte
                         programma al verwerkt) wordt 1 dB in mindering gebracht voor wegen waarvoor de
                         representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 kilometer per uur of meer
                         bedraagt en het wegdek bestaat uit een elementenverharding of een van de volgende
                         wegdektypen:
                        ▪        Zeer Open Asfalt Beton (ZOAB);
                        ▪        tweelaags ZOAB, met uitzondering van fijn tweelaags ZOAB;
                        ▪        uitgeborsteld beton;
                        ▪        geoptimaliseerd uitgeborsteld beton;
                        ▪        oppervlakbewerking;
                   ▪    Per 20 mei 2014 geldt een tijdelijke wijziging van de aftrek van 3 dB en 4 dB voor situaties dat
                         de geluidbelasting zonder aftrek artikel 110g Wgh respectievelijk 56 dB en 57 dB bedraagt;
                   ▪    5 dB voor overige wegen;
                   ▪    0 dB voor de bepaling van de geluidwering van de gevel conform het Bouwbesluit.




      datum   16 januari 2019                           kenmerk   R-JVO/1392 18.1235                         pagina 5 van 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>              12




2.6           Plangebied
              De woning is ten aanzien van wegverkeerslawaai gelegen binnen de geluidszone van de B-Even en de
              B-Oneven, die nog voor een afstand van een derde van de breedte langs de wegas doorloopt..
              De geluidszone van deze wegen (2 rijstroken, buitenstedelijk gebied) bedraagt 250 m en de wettelijke
              rijsnelheid bedraagt 60 km/h.
              De aftrek conform artikel 110g Wgh bedraagt voor deze wegen 5 dB. In tabel 2.3 zijn de van toepassing
              zijnde grenswaarden weergegeven.

              Tabel 2.3: overzicht grenswaarden (incl. aftrek artikel 110g Wgh)
               bronsoort        wegvak                                voorkeursgrenswaarde    maximale ontheffingswaarde
               wegverkeer       B-Even, B-Oneven                                  48 dB                 53 dB


              De wettelijke rijsnelheid op de B-Even en B-Oneven gaat op ca. 60 m ten westen van het plangebied
              over van 60 km/h naar 30 km/h.
              De woningen zijn derhalve ook gelegen binnen de invloedssfeer van 30 km/h wegen van de B-Even,
              B-Oneven en de A. In het kader van een goed woon- en leefklimaat is de geluidbelasting van 30 km/h
              wegen inzichtelijk gemaakt.

2.7           Gemeentelijk beleid
              Op 13 juli 2010 is het "Geluidbeleid hogere waarden Wgh en 30 km/uurwegen" van de gemeente
              Molenwaard (per 01-01-2019 gefuseerd tot de gemeente Molenlanden) vastgesteld.


              Conform het beleid is het vaststellen van hogere waarden mogelijk als:
                   ▪    Uit onderzoek blijkt dat het treffen van geluidreducerende maatregelen onvoldoende
                         doeltreffend zijn om de geluidbelastingen te reduceren tot de voorkeursgrenswaarde;
                   ▪    De geluidreducerende maatregelen ernstige bezwaren ondervinden van stedebouwkundige,
                         verkeers- of vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard.


              In dit beleid is verder aangegeven dat:
                   ▪    bij een geluidbelasting LCUM* tot en met 53 dB wordt gestreefd (geen voorwaarde) naar de
                         aanwezigheid van een geluidluwe gevel of buitenruimte;
                   ▪    bij een geluidbelasting LCUM* van 54 dB tot 64 dB een geluidluwe gevel of buitenruimte een
                         voorwaarde is voor het verlenen van een hogere grenswaarde;
                   ▪    de gemeente beoordeelt de geluidbelasting ten gevolge van 30 km/h wegen hetzelfde als de
                         geluidbelasting van overige wegen, als vastgelegd in het beleid. Daarbij wordt weliswaar geen
                         hogere waarde wordt vastgesteld, maar wel beoordeeld of er sprake is van een goed woon- en
                         leefklimaat voor wat betreft geluid;
                   ▪    de realisatie van minder dan 25 woningen als een kleinschalige ontwikkeling wordt gezien en
                         nader onderzoek naar bron- en overdrachtsmaatregelen om de geluidbelasting te verminderen
                         achterwege kan blijven.




      datum   16 januari 2019                              kenmerk   R-JVO/1392 18.1235                         pagina 6 van 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>              12




3             ONDERZOEKSGEGEVENS

3.1           Onderzoeksgebied
              In het plangebied worden de bestaande woonboerderij gesplitst in twee woonbestemmingen. De nieuwe
              woonbestemming wordt gerealiseerd in de bestaande schuur aan de zuidkant van de woonboerderij.
              De woning bestaat uit maximaal 3 bouwlagen met verblijfsruimten. In afbeelding II en bijlage 1 is de
              situering van de woning weergegeven.


              Afbeelding II: situering nieuwe woonbestemming in bestaande boerderij aan de B 42 te Ottoland




                                                                                                              nieuwe woning




3.2           Rekenmethode wegverkeerslawaai
              Voor de berekening van de geluidbelasting vanwege het wegverkeer op de gevels van de woningen is een
              berekeningsmodel opgezet waarin de relevante wegen, de omliggende bebouwing en de bodemgebieden
              zijn opgenomen. De geluidbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai op de woning is berekend
              volgens Standaard Rekenmethode II van bijlage 3 van het Reken- en meetvoorschrift geluid (RMG 2012).




      datum   16 januari 2019                             kenmerk   R-JVO/1392 18.1235                                   pagina 7 van 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>              12




              De berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het modelleringsprogramma Geomilieu (versie V4.30)
              waarbij rekening wordt gehouden met afstandsreducties, reflecties, afschermingen, bodem- en
              luchtdemping, relevante hoogteverschillen tussen weg- en waarneempunt en eventuele
              kruispuntcorrecties.
              Berekend zijn de invallende geluidsniveaus, dus zonder reflectie van het achter het immissiepunt
              gelegen gevelvlak. Gerekend is met één reflectie en een sectorhoek van 2 graden.
              De wegen, verharde bouwvlakken en wateroppervlakten zijn als akoestisch hard gebied (bf = 0,0) in het
              rekenmodel ingevoerd. Het overige bodemgebied is als overwegend zacht bodemgebied (bf = 0,8)
              gemodelleerd.


              De omliggende gebouwen in de omgeving van het plangebied zijn in de berekeningen zowel afschermend
              als reflecterend ingevoerd. De beoordelingspunten op de woning zijn geprojecteerd op respectievelijk
              1,5 m, 4,5 en 7,5 m hoogte (en representeren het midden van de desbetreffende bouwlaag) boven
              maaiveld. Voor de situering van de gebouwen, bodemgebieden, wegen en beoordelingspunten wordt
              verwezen naar de figuren in bijlage 1.

3.3           Verkeersgegevens wegverkeer
              De verkeersgegevens van de gemeentelijke wegen zijn door de omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
              modelmatig verstrekt op basis van gegevens uit de Regionale VerkeersMilieuKaart Alblasserwaard/
              Vijfheerenlanden 2017 (RVMK ALV 2017) voor het prognosejaar 2030.


              De etmaalintensiteiten, de onderverdeling naar voertuigcategorieën en uurintensiteiten, de
              wegdekverharding en de toelaatbare rijsnelheid zijn samengevat weergegeven in tabel 3.1.

              Tabel 3.1: verkeersgegevens
               wegvak           wegdek      snelheid   etmaalintensiteit    periode   uurintensiteit   onderverdeling per voertuigcategorie [%]

                                            [km/h]     [mvt/etmaal]                          [%]         licht      middelzwaar        zwaar
                                                                  1)
               B-Even           DAB         60         1.682                dag              6.84        97.12          2.47           0.42
                                                                            avond            2.88        98.74          1.10           0.16
                                                                            nacht            0.81        97.78          1.95           0.28
                                                             1)
               B-Oneven         DAB         60         211                  dag              6.91        84.47          15.33          0.00
                                                                            avond            2.70        92.54          7.46           0.00
                                                                            nacht            0.79        87.40          12.60          0.00
              1)
                   Ter hoogte van plangebied.


              Gezien de grote hoeveelheid invoergegevens zijn alleen de relevante invoergegevens van het akoestisch
              model weergegeven in bijlage 2. Voor de overige gegevens wordt verwezen naar het digitale model.




      datum   16 januari 2019                                 kenmerk   R-JVO/1392 18.1235                                        pagina 8 van 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>              12




4             ONDERZOEKSRESULTATEN

4.1           Rekenresultaten en toetsing wegverkeerslawaai
              Met behulp van het berekeningsmodel is op de ontvangerpunten de geluidbelasting vanwege wegverkeer
              van de B-Even en B-Oneven berekend.
              In afbeelding III t/m VI zijn de berekende geluidbelastingen weergegeven. De rekenresultaten per
              ontvangerpunt en -hoogte zijn weergegeven in bijlage 3.

              Afbeelding III: geluidbelasting ten gevolge van de B-Even, incl. aftrek conform art. 110g Wgh




              Uit de rekenresultaten blijkt dat de geluidbelasting op de woning ten gevolge van de B-Even ten hoogste
              36 dB, incl. aftrek artikel 110g Wgh, bedraagt. Deze geluidbelasting is niet hoger dan de
              voorkeursgrenswaarde van 48 dB, incl. aftrek art. 110g Wgh voor wegverkeer.


              Afbeelding IV: geluidbelasting ten gevolge van de B-Oneven, incl. aftrek conform art. 110g Wgh




      datum   16 januari 2019                               kenmerk   R-JVO/1392 18.1235                       pagina 9 van 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>        12




        Uit de rekenresultaten blijkt dat de geluidbelasting op de woning ten gevolge van de B-Oneven ten
        hoogste 26 dB, incl. aftrek artikel 110g Wgh, bedraagt. Deze geluidbelasting is niet hoger dan de
        voorkeursgrenswaarde van 48 dB, incl. aftrek art. 110g Wgh voor wegverkeer.


        In afbeelding V is de geluidbelasting ten gevolge van alle 30 km/h wegen (B-Even/B-Oneven/A)
        weergegeven.
        De geluidbelasting van 30 km/h wegen wordt conform het gemeentelijk geluidbeleid niet getoetst aan
        de Wet geluidhinder maar wel inzichtelijk gemaakt in het kader van de beoordeling van een goed woon-
        en leefklimaat voor wat betreft geluid.

        Afbeelding V: geluidbelasting ten gevolge van alle 30 km/h wegen, incl. aftrek conform art. 110g Wgh




        Uit de rekenresultaten blijkt dat de geluidbelasting op de woning ten gevolge van alle 30 km/h wegen
        ten hoogste 38 dB, incl. aftrek artikel 110g Wgh, bedraagt.
        De geluidbelasting van 30 km/h wegen worden niet getoetst aan de Wet geluidhinder.




datum   16 januari 2019                              kenmerk   R-JVO/1392 18.1235                              pagina 10 van 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>        12




        In afbeelding VI is de gecumuleerde geluidbelasting (LCUM*) ten gevolge van alle wegen (incl. 30 km/h
        wegen) en incl. aftrek artikel 110g Wgh, weergegeven.


        Afbeelding VI: gecumuleerde geluidbelasting ten gevolge van alle wegen, incl. aftrek art. 110g Wgh




        Uit de rekenresultaten blijkt dat de gecumuleerde geluidbelasting (LCUM*) op de woning ten gevolge van
        alle wegen ten hoogste 40 dB, incl. aftrek artikel 110g Wgh, bedraagt en alle gevels geluidluw zijn.


        Geconcludeerd wordt dat de woning alzijdig beschikt over geluidluwe gevels en een geluidluwe
        buitenruimte, zodat aan het streven uit het gemeentelijk geluidbeleid wordt voldaan.




datum   16 januari 2019                              kenmerk   R-JVO/1392 18.1235                            pagina 11 van 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>              12




5             SAMENVATTING EN CONCLUSIES

              In opdracht van Van den Heuvel Ontwikkeling & Beheer bv is een akoestisch onderzoek
              wegverkeerslawaai uitgevoerd voor het realiseren van een extra woning in de bestaande woonboerderij
              aan de B 42 te Ottoland.
              De woning is ten aanzien van wegverkeerslawaai gelegen binnen de geluidszone van de B-Even en de
              B-Oneven en de invloedssfeer van 30 km/h wegen.


              Doel van het onderzoek is om in het kader van de ruimtelijke onderbouwing de geluidbelasting op de
              woningen ten gevolge van wegverkeerslawaai te bepalen en te toetsen aan de Wet geluidhinder en het
              gemeentelijk geluidbeleid.


              Uit het uitgevoerde akoestisch onderzoek blijkt dat:
              ▪          De berekende geluidbelasting ten gevolge van de B-Even en de B-Oneven ten hoogste
                         respectievelijk 36 dB en 26 dB, incl. aftrek artikel 110g Wgh, bedraagt.
                         Deze geluidbelasting is niet hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB voor wegverkeer;
              ▪          De berekende geluidbelasting ten gevolge van 30 km/h wegen (B-Even, B-Oneven en A) ten
                         hoogste 38 dB, incl. aftrek artikel 110g Wgh, bedraagt.
                         Deze geluidbelasting is niet hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB voor wegverkeer
                         maar wordt niet getoetst aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder;
              ▪          De berekende gecumuleerde geluidbelasting (LCUM*)ten gevolge van alle wegen (incl. 30 km/h
                         wegen) ten hoogste 40 dB, incl. aftrek artikel 110g Wgh, bedraagt en er sprake is van een goed
                         woon- en leefklimaat;
              ▪          De woning beschikt alzijdig over geluidluwe gevels en een geluidluwe buitenruimte, zodat aan
                         het streven uit het gemeentelijk geluidbeleid wordt voldaan.


5.1           Aan te vragen hogere grenswaarden
              Voor de onderzochte woning hoeft geen hogere grenswaarde te worden vastgesteld omdat de
              voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai niet wordt overschreden.


5.2           Geluidwering van de gevel
              Voor verblijfsruimten in woningen met een geluidbelasting lager dan of gelijk aan 53 dB, excl. aftrek
              art. 110g Wgh worden normaliter geen berekeningen uitgevoerd.
              Algemeen geldt dat zonder aanvullende geluidwerende voorzieningen en bij toepassing van gebruikelijke
              bouwconstructies/materialen (spouwmuren, standaard dubbel glas, enkele kierdichting,
              ventilatieroosters etc.) een minimale geluidwering van 20 dB wordt bereikt.
              Een aanvullend onderzoek naar de geluidwering van de gevel is derhalve niet noodzakelijk.




      datum   16 januari 2019                         kenmerk   R-JVO/1392 18.1235                         pagina 12 van 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                  Bijlage 1:
Figuren akoestisch model + situatietekening

                                     (3 pagina’s)




                               R-JVO/1392 / 18.1235
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                                               40




                                                       Nieuwe boom




                                                                                              38 / 38A


                              Bestaande boom




                               Bestaande woning
                                                                                                                        Te splitsen woning


                                                           B


                                                                                                     Tuin
                                                                                         42



                                                                                                               Tuin

                                                                             Tuin                                              Parkeerplaatsen


                                                                                    46


Bestaande watergang
                                                                                                                                    Erfboom


                                                                                                         Erf


                                                                                                                                     Nieuw in te passen schuurwoning


                                                                     Weide
                                                                                                                      Tuin
                                                                                                  Haag                                 Bestaande watergang




                                                                                          Weide




                                                  50




                      Bestaande woning




                                          CONCEPT

   0        10        20m




              INRICHTINGSSCHETS SPLITSING WONING EN INPASSING WONING - B 42 - OTTOLAND
        ' LAGENDIJK TUIN- EN LANDSCHAPSARCHITECTEN - 22 MAART 2018 - IN OPDRACHT VAN -V.D. HEUVEL ONTWIKKELING EN BEHEER-
                                               www.lagendijkTLarchitecten.nl - Bergambacht - tel 0182 - 357077
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                       Bijlage 2:
Invoergegevens akoestisch model

                         (10 pagina’s)




                    R-JVO/1392 / 18.1235
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                      73
                                                                                                                                                                    26
                                                                                                                                                                  14


                                                                                                                                                    90
                                                                                                           92                            91       26
                                                                                                         26                            26       14
                                                                          97                           14                            14
                                                   08                   26
                                                 20                   14
             04                                14
           27
         14




                                                                                                                                                                                                                                                  0
                                                                                                                                                                                                                                              15
                                                                                                                                                                                                                                            21                                       0
                                                                                                                                                                                                                                                      9                           44   13
                                                                                                                                                                                                                                                114956                          45 1438
                                                                                                                                                                                                                                             2 2009                      5434981
                                                                                                                                                                                                                                               222           2
                                                                                                                                                                                                                                                             3 114054564544
                                                                                                                                                                                                                                                               5
                                                                                                                                                                                                                                                               4
                                                                                                                                                                                                                                                               1
                                                                                                                                                                                                                                                          701
                                                                                                                                                                                                                                                    46223723
                                                                                                                                                                                                                                                 114
         39                                                                                                                                                                                                                                                 848019 8
                                                                                                                                                                                                                                                                     7
       27                                                                                                                                                                                                                                              324272 09
     14                                                                                                                                                                                                                                           114 22
                                                                                                                                                                                                                                                    5
                                                                                                                                                                                                                                                                           6
                                                                                                                                                                                                                                                                       14
                                                                                                                                                                                                                                                                21
                                                                                                                                                                                                                                                                                  8
                                                                                                                                                                                                                                                                    5   9 283
                                                                                                                                                                                                                                                              27             14
                                                                                                                                                                                                                                                          14




                                                                                                                                                                                                                                                                       1
                                                                                                                                                                                                                                                                    04
                                                                                                                                                                                                                                                              40 142
                                                                                                                                                                                                                                                            20
                                                                                                                                                                                                                                                          14

                                                                                                                                                                                                                                                              A
                                                                                                                                                                                                                                                                                79
                                                                                                                                                                                                                                       46                                     24
                                                                                                                                                                                                                                     20                                     15
                                                                                                                                                                                                                                   14

                                                                                                                                                                                                                            1814                                                         37
                                                                                                                                                                                                                         220
                                                                                                                                                                                                                   7 12340                                                             28
                                                                                                                                                                                                               200162                                                                14
                                                                                                                                                                                                     7 0424204072
                                                                                                                                                                                         57        44 1
                                                                                                                                                                                       20        14
                                                                                                                                                                                     14
                                                                                                                                                                                56
                                                                                                                                                                 60           20
                                                                                                                                                  59          20 14         14
                                                                                                                                              14
                                                                                                                                                20          14 202
    05                                                                                                                                 3
  13                                                                                                                               2 7124
15                                                                                                                               712055
                                                                                                                             1210
                                                                                                                     8 16
                                                                                                                        200975
                                                                                                               77081057
                                                                                                          2803077620
                                                                                                     1497452024
                                                                                                   02601
                                                                                             04 23999
                                                                                           7
                                                                                        20 15701
                                                                                               209
                                                                                                9
                                                                                             06698
                                                                                          220700
                                                                                         20
                                                                                                                                                                                                                                                                                          6
                      3                                 05                               69
                                                                                            7                                                                                                                                                                                        7087
                   20                                 29                             20 6                                                                                                                                                                                         2402
                 20                                 14                                                                                                                                                                                                                         1421
                                                                                      69 1
                                                                                          BB




                                                                                                                                                                                                                                                                               8
                          18                                                     25049040                                                                                                                                                83                                  20
                        29                                                      160    0                                                                                                                                               20                                  14
                     14                    506                                 2040                                                                                                                                                  14
                                       7007                                   1598
                                   20323                                      39
                                  29                                       1597
                               1439
                              29                                            9
                            14                                          5936
                                                                     319                                                                                                                                                                              7
                                                                  175                                                                                                                                                                              08
                                                            066886                                                                                                                                                                          8904828
                                                           0
                                                         522                                                                                                                                                                             20421
                                                   4 68                                                                                                                                                                                14 1
                                                638 20
                                        8 822608
                                  2 0698210620
                                 4 0
                               1 2 09   7                                                                                                                                    23
                                  2 0                                                                                                                                      55
                               114 06
                    8        0620
                 862       20
                1                             7
              10                           62
    78                                 18                                                                                                                    04
                                   10
  29                                                                                                                                                       21
14                                                                                                                                                       14
                                                 6
                                               62
                                             18
                                           10




                                                        53
                                                      21
                                                    14                                                                                                                                            4
                                                                                                                                                                                                74
                                                                                                                                                                                              18




                                                                      83
                                                                    55


                                                                                                                  1
                                                                                                               04
                                                                                                             43
                                                                                                           419                                                                                                                                              16
                                                                                                        430                                                                                                                                               72 15
                                                                                                       1                                                                                                                                              110072
                                                                                                  66
                                                                                    76 21
    72                                                                         21 14                                                                                                                            8701
                                                                                                                                                                                                                    4
  21                                                                         14                 3                                                                                                           9809
14                                                                                 1  4125610281
                                                                               56161595 5
                                                                               195170




                                                      RVMK Vijfheren 2015                                                                                                                      Niet geïnventariseerde wegvakken
                                                                                                                                                                                               RVMK_ ALV_2018_09_03_versie 2017\2030_Laag
                                                                                                                                                                                               Milieudienst Zuid-Holland Zuid
                                                                                                                                                                                                                                                                  1
                                                      T:\Samenwerking\RVMK\RVMK_ ALV_2018_09_03_versie 2017\2030_Laag
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                                                                                         PCT      PCT     PCT      PCT     PCT      PCT     PCT      PCT     PCT      PCT     PCT      PCT     PCT      PCT     PCT      PCT     PCT      PCT                                                                           PCT              PCT           PCT                PCT               PCT                PCT
                                                                                         pers     pers    pers     pers    pers     pers    Mi Zw    Mi Zw   Mi Zw    Mi Zw   Mi Zw    Mi Zw   Zw       Zw      Zw       Zw      Zw       Zw    UURPCT UURPCT UURPCT UURPCT UURPCT UURPCT Bus    TRAM Bus      TRAM     BUS     TRAM     BUS     TRAM BUS          TRAM BUS           TRAM BUS        TRAM     BUS       TRAM
KNOOP      KNOOP      START END                                            INTENS INTENS dag      dag     avond    avond   nacht    nacht   dag      dag     avond    avond   nacht    nacht   dag      dag     avond    avond   nacht    nacht Dag    Dag    Avond  Avond  Nacht  Nacht  ETMaal Rechts ETMaal Rechts   Dag UUR Rechts   Dag UUR Links Avond UUR   Rechts Avond UUR   Links Nacht UUR Rechts   Nacht UUR Links
A          B          PCT   PCT       NAAM                         SNELPAD R      L      Rechts   Links   Rechts   Links   Rechts   Links   Rechts   Links   Rechts   Links   Rechts   Links   Rechts   Links   Rechts   Links   Rechts   Links Rechts Links  Rechts Links  Rechts Links  Rechts nvt    Links  nvt      Rechts  nvt      Links   nvt   Rechts      nvt    Links       nvt   Rechts    nvt      Links     nvt   WEGDEK
  5470,0    20708,0     0,0   100,0   B                               30,0      0,0      0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0               0,0     0,0      0,0     0,0      0,0     0,0      0,0 0,0          0,0 0,0          0,0 0,0        0,0    0,0    25,0   25,0     0,0    0,0    0,0   0,0    0,0   0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0       0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   referent
  5470,0    20710,0     0,0   100,0   B                               30,0    914,9    977,8 96,1 95,2 98,4 98,0 97,1 96,4                     3,6     4,4      1,5     1,9      2,8     3,4      0,4 0,4          0,1 0,2          0,1 0,2        6,7    6,7     3,6    3,6     0,6    0,6    0,0   0,0    0,0   0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0       0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   referent
  5470,0   142068,0     0,0   100,0   B                               30,0    977,8    914,9 95,2 96,1 98,0 98,4 96,4 97,1                     4,4     3,6      1,9     1,5      3,4     2,8      0,4 0,4          0,2 0,1          0,2 0,1        6,7    6,7     3,6    3,6     0,6    0,6    0,0   0,0    0,0   0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0       0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   elemente
  5524,0    20713,0     0,0   100,0   A                               60,0    977,8    914,9 95,3 96,2 97,9 98,3 96,3 97,0                     4,3     3,5      2,0     1,6      3,4     2,8      0,4 0,3          0,2 0,1          0,3 0,2        6,8    6,8     2,9    2,9     0,8    0,8    0,0   0,0    0,0   0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0       0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   referent
  5524,0   142059,0     0,0    26,5   A                               60,0    806,4    695,4 97,2 95,7 98,7 98,1 97,8 96,6                     2,8     4,3      1,3     1,9      2,2     3,4      0,0 0,0          0,0 0,0          0,0 0,0        6,8    6,8     2,9    2,9     0,8    0,8    0,0   0,0    0,0   0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0       0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   referent
  5524,0   142104,0     0,0     3,8   Hoefweg                         60,0    293,6    359,0 91,6 92,7 96,3 96,9 93,7 94,6                     4,5     3,8      2,1     1,7      3,6     3,0      3,9 3,6          1,6 1,4          2,6 2,4        6,9    6,9     2,8    2,8     0,8    0,8    0,0   0,0    0,0   0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0       0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   referent
 20206,0    20207,0     0,0   100,0   Schepenerf                      30,0      0,0      0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0               0,0     0,0      0,0     0,0      0,0     0,0      0,0 0,0          0,0 0,0          0,0 0,0        0,0    0,0    25,0   25,0     0,0    0,0    0,0   0,0    0,0   0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0       0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   referent
 20206,0    20213,0     0,0   100,0   A                               30,0    876,9    782,0 95,8 94,7 98,3 97,8 97,1 96,3                     3,2     4,2      1,3     1,7      2,5     3,2      1,0 1,1          0,4 0,4          0,4 0,5        6,7    6,7     3,6    3,6     0,6    0,6    0,0   0,0    0,0   0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0       0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   referent
 20206,0   144471,0     0,0   100,0   A                               30,0    782,0    876,9 94,7 95,8 97,8 98,3 96,3 97,1                     4,2     3,2      1,7     1,3      3,2     2,5      1,1 1,0          0,4 0,4          0,5 0,4        6,7    6,7     3,6    3,6     0,6    0,6    0,0   0,0    0,0   0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0       0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   referent
 20211,0   142046,0     0,0    15,4   A                               60,0    869,5    773,7 96,8 95,9 98,6 98,2 97,5 96,7                     3,2     4,1      1,4     1,8      2,5     3,3      0,0 0,0          0,0 0,0          0,0 0,0        6,8    6,8     2,9    2,9     0,8    0,8    0,0   0,0    0,0   0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0       0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   referent
 20211,0   142084,0     0,0   100,0   A                               60,0    773,7    869,5 95,9 96,8 98,2 98,6 96,7 97,5                     4,1     3,2      1,8     1,4      3,3     2,5      0,0 0,0          0,0 0,0          0,0 0,0        6,8    6,8     2,9    2,9     0,8    0,8    0,0   0,0    0,0   0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0       0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   referent
 20213,0   142084,0     0,0   100,0   A                               60,0    876,9    782,0 95,9 94,8 98,2 97,7 96,9 96,0                     3,2     4,1      1,4     1,8      2,5     3,2      0,9 1,1          0,4 0,4          0,6 0,7        6,8    6,8     2,9    2,8     0,8    0,8    0,0   0,0    0,0   0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0       0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   referent
 20214,0   142056,0     0,0    32,0   A                               30,0    806,4    695,4 97,1 95,6 98,8 98,2 97,8 96,6                     2,9     4,4      1,2     1,8      2,2     3,4      0,0 0,0          0,0 0,0          0,0 0,0        6,7    6,7     3,6    3,6     0,6    0,6    0,0   0,0    0,0   0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0       0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   referent
 20214,0   142060,0     0,0   100,0   A                               60,0    695,4    806,4 95,7 97,2 98,1 98,7 96,6 97,8                     4,3     2,8      1,9     1,3      3,4     2,2      0,0 0,0          0,0 0,0          0,0 0,0        6,8    6,8     2,9    2,9     0,8    0,8    0,0   0,0    0,0   0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0       0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   referent
 20685,0    20686,0     0,0   100,0   B                               60,0   1147,4   1149,9 95,2 95,1 97,8 97,8 96,2 96,2                     4,3     4,5      2,0     2,0      3,4     3,6      0,5 0,4          0,2 0,1          0,3 0,3        6,8    6,8     2,9    2,9     0,8    0,8    0,0   0,0    0,0   0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0       0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   referent
 20686,0    20687,0     0,0   100,0   B                               60,0   1147,4   1149,9 95,2 95,1 97,8 97,8 96,2 96,2                     4,3     4,5      2,0     2,0      3,4     3,6      0,5 0,4          0,2 0,1          0,3 0,3        6,8    6,8     2,9    2,9     0,8    0,8    0,0   0,0    0,0   0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0       0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   referent
 20687,0   153996,0     0,0   100,0   B                               60,0   1147,4   1149,9 95,2 95,1 97,8 97,8 96,2 96,2                     4,3     4,5      2,0     2,0      3,4     3,6      0,5 0,4          0,2 0,1          0,3 0,3        6,8    6,8     2,9    2,9     0,8    0,8    0,0   0,0    0,0   0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0       0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   referent
 20692,0    20703,0     0,0   100,0   B                               30,0    814,7    867,2 97,4 96,7 99,0 98,6 98,2 97,6                     2,2     2,9      0,9     1,2      1,7     2,2      0,4 0,5          0,2 0,2          0,2 0,2        6,7    6,7     3,6    3,6     0,6    0,6    0,0   0,0    0,0   0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0       0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   elemente
 20692,0   153999,0     0,0   100,0   B                               30,0    867,2    814,7 96,7 97,4 98,6 99,0 97,6 98,2                     2,9     2,2      1,2     0,9      2,2     1,7      0,5 0,4          0,2 0,2          0,2 0,2        6,7    6,7     3,6    3,6     0,6    0,6    0,0   0,0    0,0   0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0       0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   referent
 20694,0   154000,0     0,0   100,0   B                               60,0    867,2    814,7 96,8 97,5 98,6 98,9 97,5 98,1                     2,8     2,1      1,3     0,9      2,2     1,7      0,4 0,4          0,2 0,1          0,3 0,3        6,8    6,8     2,9    2,9     0,8    0,8    0,0   0,0    0,0   0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0       0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   referent
 20694,0   154001,0     0,0   100,0   B                               60,0    814,7    867,2 97,5 96,8 98,9 98,6 98,1 97,5                     2,1     2,8      0,9     1,3      1,7     2,2      0,4 0,4          0,1 0,2          0,3 0,3        6,8    6,8     2,9    2,9     0,8    0,8    0,0   0,0    0,0   0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0       0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   referent
 20696,0    20697,0     0,0   100,0   B                               60,0    814,7    867,2 97,5 96,8 98,9 98,6 98,1 97,5                     2,1     2,8      0,9     1,3      1,7     2,2      0,4 0,4          0,1 0,2          0,3 0,3        6,8    6,8     2,9    2,9     0,8    0,8    0,0   0,0    0,0   0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0       0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   referent
 20696,0   154001,0     0,0   100,0   B                               60,0    867,2    814,7 96,8 97,5 98,6 98,9 97,5 98,1                     2,8     2,1      1,3     0,9      2,2     1,7      0,4 0,4          0,2 0,1          0,3 0,3        6,8    6,8     2,9    2,9     0,8    0,8    0,0   0,0    0,0   0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0       0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   referent
 20697,0    20700,0     0,0   100,0   B                               60,0    814,7    867,2 97,5 96,8 98,9 98,6 98,1 97,5                     2,1     2,8      0,9     1,3      1,7     2,2      0,4 0,4          0,1 0,2          0,3 0,3        6,8    6,8     2,9    2,9     0,8    0,8    0,0   0,0    0,0   0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0       0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   referent
 20698,0    20699,0     0,0   100,0   B                               30,0    814,7    867,2 97,4 96,7 99,0 98,6 98,2 97,6                     2,2     2,9      0,9     1,2      1,7     2,2      0,4 0,5          0,2 0,2          0,2 0,2        6,7    6,7     3,6    3,6     0,6    0,6    0,0   0,0    0,0   0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0       0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   referent
 20698,0    20700,0     0,0   100,0   B                               60,0    867,2    814,7 96,8 97,5 98,6 98,9 97,5 98,1                     2,8     2,1      1,3     0,9      2,2     1,7      0,4 0,4          0,2 0,1          0,3 0,3        6,8    6,8     2,9    2,9     0,8    0,8    0,0   0,0    0,0   0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0       0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   referent
 20699,0    20701,0     0,0   100,0   B                               30,0    814,7    867,2 97,4 96,7 99,0 98,6 98,2 97,6                     2,2     2,9      0,9     1,2      1,7     2,2      0,4 0,5          0,2 0,2          0,2 0,2        6,7    6,7     3,6    3,6     0,6    0,6    0,0   0,0    0,0   0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0       0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   referent
 20701,0   153999,0     0,0   100,0   B                               30,0    814,7    867,2 97,4 96,7 99,0 98,6 98,2 97,6                     2,2     2,9      0,9     1,2      1,7     2,2      0,4 0,5          0,2 0,2          0,2 0,2        6,7    6,7     3,6    3,6     0,6    0,6    0,0   0,0    0,0   0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0       0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   referent
 20703,0   142068,0     0,0   100,0   B                               30,0    814,7    867,2 97,4 96,7 99,0 98,6 98,2 97,6                     2,2     2,9      0,9     1,2      1,7     2,2      0,4 0,5          0,2 0,2          0,2 0,2        6,7    6,7     3,6    3,6     0,6    0,6    0,0   0,0    0,0   0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0       0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   elemente
 20704,0   142877,0     0,0    21,1   B                               30,0    100,4    110,8 85,0 83,4 93,3 92,5 88,2 86,9                    15,0    16,6      6,7     7,5     11,8    13,1      0,0 0,0          0,0 0,0          0,0 0,0        6,8    6,8     3,4    3,4     0,6    0,6    0,0   0,0    0,0   0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0       0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   referent
 20704,0   142905,0     0,0     6,7   B                               60,0    110,8    100,4 83,7 85,3 92,2 93,0 86,8 88,1                    16,3    14,7      7,8     7,0     13,2    11,9      0,0 0,0          0,0 0,0          0,0 0,0        6,9    6,9     2,7    2,7     0,8    0,8    0,0   0,0    0,0   0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0       0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   referent
 20710,0   151695,0     0,0   100,0   B                               30,0    914,9    977,8 96,1 95,2 98,4 98,0 97,1 96,4                     3,6     4,4      1,5     1,9      2,8     3,4      0,4 0,4          0,1 0,2          0,1 0,2        6,7    6,7     3,6    3,6     0,6    0,6    0,0   0,0    0,0   0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0       0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   referent
 20711,0    20712,0     0,0   100,0   A                               30,0    914,9    977,8 96,1 95,2 98,4 98,0 97,1 96,4                     3,6     4,4      1,5     1,9      2,8     3,4      0,4 0,4          0,1 0,2          0,1 0,2        6,7    6,7     3,6    3,6     0,6    0,6    0,0   0,0    0,0   0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0       0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   referent
 20711,0   151695,0     0,0   100,0   A                               30,0    977,8    914,9 95,2 96,1 98,0 98,4 96,4 97,1                     4,4     3,6      1,9     1,5      3,4     2,8      0,4 0,4          0,2 0,1          0,2 0,1        6,7    6,7     3,6    3,6     0,6    0,6    0,0   0,0    0,0   0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0       0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   referent
 20712,0    20713,0     0,0   100,0   A                               30,0    914,9    977,8 96,1 95,2 98,4 98,0 97,1 96,4                     3,6     4,4      1,5     1,9      2,8     3,4      0,4 0,4          0,1 0,2          0,1 0,2        6,7    6,7     3,6    3,6     0,6    0,6    0,0   0,0    0,0   0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0       0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   referent
142040,0   142041,0     0,0   100,0   A                               60,0    242,1    182,5 92,8 90,3 96,7 95,5 94,3 92,3                     7,2     9,7      3,3     4,5      5,7     7,7      0,0 0,0          0,0 0,0          0,0 0,0        6,9    6,9     2,8    2,8     0,8    0,8    0,0   0,0    0,0   0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0       0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   referent
142040,0   142046,0     0,0    54,1   A                               60,0    773,7    869,5 95,9 96,8 98,2 98,6 96,7 97,5                     4,1     3,2      1,8     1,4      3,3     2,5      0,0 0,0          0,0 0,0          0,0 0,0        6,8    6,8     2,9    2,9     0,8    0,8    0,0   0,0    0,0   0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0       0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   referent
142041,0   152479,0     0,0   100,0   N216 - Provincialeweg N214      80,0   3147,7   3041,6 77,4 76,9 89,7 89,5 76,7 76,0                    16,4    16,3      7,7     7,7     15,4    15,3      6,2 6,8          2,5 2,8          7,9 8,7        6,7    6,7     2,6    2,6     1,2    1,2    0,0   0,0    0,0   0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0       0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   referent
142056,0   142057,0     0,0    26,4   A                               30,0    806,4    695,4 97,1 95,6 98,8 98,2 97,8 96,6                     2,9     4,4      1,2     1,8      2,2     3,4      0,0 0,0          0,0 0,0          0,0 0,0        6,7    6,7     3,6    3,6     0,6    0,6    0,0   0,0    0,0   0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0       0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   referent
142057,0   144470,0     0,0    61,5   A                               30,0    806,4    695,4 97,1 95,6 98,8 98,2 97,8 96,6                     2,9     4,4      1,2     1,8      2,2     3,4      0,0 0,0          0,0 0,0          0,0 0,0        6,7    6,7     3,6    3,6     0,6    0,6    0,0   0,0    0,0   0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0       0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   elemente
142059,0   142060,0     0,0    32,0   A                               60,0    806,4    695,4 97,2 95,7 98,7 98,1 97,8 96,6                     2,8     4,3      1,3     1,9      2,2     3,4      0,0 0,0          0,0 0,0          0,0 0,0        6,8    6,8     2,9    2,9     0,8    0,8    0,0   0,0    0,0   0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0       0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   referent
142068,0   142877,0     0,0   100,0   Burgemeester Visserwerf         30,0    110,8    100,4 83,4 85,0 92,5 93,3 86,9 88,2                    16,6    15,0      7,5     6,7     13,1    11,8      0,0 0,0          0,0 0,0          0,0 0,0        6,8    6,8     3,4    3,4     0,6    0,6    0,0   0,0    0,0   0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0       0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   elemente
142837,0   142838,0     0,0     3,9   Postkade                        60,0      0,0      0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0               0,0     0,0      0,0     0,0      0,0     0,0      0,0 0,0          0,0 0,0          0,0 0,0        0,0    0,0    25,0   25,0     0,0    0,0    0,0   0,0    0,0   0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0       0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   referent
144470,0   144471,0     0,0   100,0   A                               30,0    876,9    782,0 95,8 94,7 98,3 97,8 97,1 96,3                     3,2     4,2      1,3     1,7      2,5     3,2      1,0 1,1          0,4 0,4          0,4 0,5        6,7    6,7     3,6    3,6     0,6    0,6    0,0   0,0    0,0   0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0       0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   referent
153996,0   153997,0     0,0   100,0   B                               60,0   1147,4   1149,9 95,2 95,1 97,8 97,8 96,2 96,2                     4,3     4,5      2,0     2,0      3,4     3,6      0,5 0,4          0,2 0,1          0,3 0,3        6,8    6,8     2,9    2,9     0,8    0,8    0,0   0,0    0,0   0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0       0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   referent
153997,0   153998,0     0,0   100,0   B                               60,0   1147,4   1149,9 95,2 95,1 97,8 97,8 96,2 96,2                     4,3     4,5      2,0     2,0      3,4     3,6      0,5 0,4          0,2 0,1          0,3 0,3        6,8    6,8     2,9    2,9     0,8    0,8    0,0   0,0    0,0   0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0       0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   referent
153998,0   154000,0     0,0   100,0   B                               60,0    814,7    867,2 97,5 96,8 98,9 98,6 98,1 97,5                     2,1     2,8      0,9     1,3      1,7     2,2      0,4 0,4          0,1 0,2          0,3 0,3        6,8    6,8     2,9    2,9     0,8    0,8    0,0   0,0    0,0   0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0       0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   referent
 21146,0   142041,0    80,5   100,0   N216 - Provincialeweg N214      80,0   2967,1   2920,6 76,7 76,6 89,3 89,3 75,8 75,6                    16,8    16,4      8,0     7,8     15,8    15,4      6,5 7,0          2,7 2,9          8,4 9,1        6,7    6,7     2,6    2,6     1,2    1,2    0,0   0,0    0,0   0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0       0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   referent
 20704,0   142905,0     6,7    51,2   B                               60,0    110,8    100,4 83,7 85,3 92,2 93,0 86,8 88,1                    16,3    14,7      7,8     7,0     13,2    11,9      0,0 0,0          0,0 0,0          0,0 0,0        6,9    6,9     2,7    2,7     0,8    0,8    0,0   0,0    0,0   0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0       0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   referent
 20704,0   142905,0    51,2    59,0   B                               60,0    110,8    100,4 83,7 85,3 92,2 93,0 86,8 88,1                    16,3    14,7      7,8     7,0     13,2    11,9      0,0 0,0          0,0 0,0          0,0 0,0        6,9    6,9     2,7    2,7     0,8    0,8    0,0   0,0    0,0   0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0       0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   referent
 20704,0   142905,0    59,0    80,8   B                               60,0    110,8    100,4 83,7 85,3 92,2 93,0 86,8 88,1                    16,3    14,7      7,8     7,0     13,2    11,9      0,0 0,0          0,0 0,0          0,0 0,0        6,9    6,9     2,7    2,7     0,8    0,8    0,0   0,0    0,0   0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0       0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   referent
 20704,0   142905,0    80,8   100,0   B                               60,0    110,8    100,4 83,7 85,3 92,2 93,0 86,8 88,1                    16,3    14,7      7,8     7,0     13,2    11,9      0,0 0,0          0,0 0,0          0,0 0,0        6,9    6,9     2,7    2,7     0,8    0,8    0,0   0,0    0,0   0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0       0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   referent
 20706,0   142905,0    85,6   100,0   B                               60,0    100,4    110,8 85,3 83,7 93,0 92,2 88,1 86,8                    14,7    16,3      7,0     7,8     11,9    13,2      0,0 0,0          0,0 0,0          0,0 0,0        6,9    6,9     2,7    2,7     0,8    0,8    0,0   0,0    0,0   0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0       0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   referent
  5524,0   142059,0    26,5    55,9   A                               60,0    806,4    695,4 97,2 95,7 98,7 98,1 97,8 96,6                     2,8     4,3      1,3     1,9      2,2     3,4      0,0 0,0          0,0 0,0          0,0 0,0        6,8    6,8     2,9    2,9     0,8    0,8    0,0   0,0    0,0   0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0       0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   referent
  5524,0   142059,0    55,9   100,0   A                               60,0    806,4    695,4 97,2 95,7 98,7 98,1 97,8 96,6                     2,8     4,3      1,3     1,9      2,2     3,4      0,0 0,0          0,0 0,0          0,0 0,0        6,8    6,8     2,9    2,9     0,8    0,8    0,0   0,0    0,0   0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0       0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   referent
  5524,0   142104,0     3,8    22,7   Hoefweg                         60,0    293,6    359,0 91,6 92,7 96,3 96,9 93,7 94,6                     4,5     3,8      2,1     1,7      3,6     3,0      3,9 3,6          1,6 1,4          2,6 2,4        6,9    6,9     2,8    2,8     0,8    0,8    0,0   0,0    0,0   0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0       0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   referent
  5524,0   142104,0    22,7    43,7   Hoefweg                         60,0    293,6    359,0 91,6 92,7 96,3 96,9 93,7 94,6                     4,5     3,8      2,1     1,7      3,6     3,0      3,9 3,6          1,6 1,4          2,6 2,4        6,9    6,9     2,8    2,8     0,8    0,8    0,0   0,0    0,0   0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0       0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   referent
  5524,0   142104,0    43,7    58,0   Hoefweg                         60,0    293,6    359,0 91,6 92,7 96,3 96,9 93,7 94,6                     4,5     3,8      2,1     1,7      3,6     3,0      3,9 3,6          1,6 1,4          2,6 2,4        6,9    6,9     2,8    2,8     0,8    0,8    0,0   0,0    0,0   0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0       0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   referent
 20211,0   142046,0    15,4    49,6   A                               60,0    869,5    773,7 96,8 95,9 98,6 98,2 97,5 96,7                     3,2     4,1      1,4     1,8      2,5     3,3      0,0 0,0          0,0 0,0          0,0 0,0        6,8    6,8     2,9    2,9     0,8    0,8    0,0   0,0    0,0   0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0       0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   referent
 20211,0   142046,0    49,6    70,4   A                               60,0    869,5    773,7 96,8 95,9 98,6 98,2 97,5 96,7                     3,2     4,1      1,4     1,8      2,5     3,3      0,0 0,0          0,0 0,0          0,0 0,0        6,8    6,8     2,9    2,9     0,8    0,8    0,0   0,0    0,0   0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0       0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   referent
 20211,0   142046,0    70,4    85,3   A                               60,0    869,5    773,7 96,8 95,9 98,6 98,2 97,5 96,7                     3,2     4,1      1,4     1,8      2,5     3,3      0,0 0,0          0,0 0,0          0,0 0,0        6,8    6,8     2,9    2,9     0,8    0,8    0,0   0,0    0,0   0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0       0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   referent
 20211,0   142046,0    85,3   100,0   A                               60,0    869,5    773,7 96,8 95,9 98,6 98,2 97,5 96,7                     3,2     4,1      1,4     1,8      2,5     3,3      0,0 0,0          0,0 0,0          0,0 0,0        6,8    6,8     2,9    2,9     0,8    0,8    0,0   0,0    0,0   0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0       0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   referent
 20214,0   142056,0    32,0    67,1   A                               30,0    806,4    695,4 97,1 95,6 98,8 98,2 97,8 96,6                     2,9     4,4      1,2     1,8      2,2     3,4      0,0 0,0          0,0 0,0          0,0 0,0        6,7    6,7     3,6    3,6     0,6    0,6    0,0   0,0    0,0   0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0       0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   referent
 20214,0   142056,0    67,1   100,0   A                               30,0    806,4    695,4 97,1 95,6 98,8 98,2 97,8 96,6                     2,9     4,4      1,2     1,8      2,2     3,4      0,0 0,0          0,0 0,0          0,0 0,0        6,7    6,7     3,6    3,6     0,6    0,6    0,0   0,0    0,0   0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0       0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   referent
 20704,0   142877,0    21,1    58,4   B                               30,0    100,4    110,8 85,0 83,4 93,3 92,5 88,2 86,9                    15,0    16,6      6,7     7,5     11,8    13,1      0,0 0,0          0,0 0,0          0,0 0,0        6,8    6,8     3,4    3,4     0,6    0,6    0,0   0,0    0,0   0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0       0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   referent
 20704,0   142877,0    58,4    77,9   B                               30,0    100,4    110,8 85,0 83,4 93,3 92,5 88,2 86,9                    15,0    16,6      6,7     7,5     11,8    13,1      0,0 0,0          0,0 0,0          0,0 0,0        6,8    6,8     3,4    3,4     0,6    0,6    0,0   0,0    0,0   0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0       0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   elemente
 20704,0   142877,0    77,9   100,0   B                               30,0    100,4    110,8 85,0 83,4 93,3 92,5 88,2 86,9                    15,0    16,6      6,7     7,5     11,8    13,1      0,0 0,0          0,0 0,0          0,0 0,0        6,8    6,8     3,4    3,4     0,6    0,6    0,0   0,0    0,0   0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0       0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   elemente
142040,0   142046,0    54,1   100,0   A                               60,0    773,7    869,5 95,9 96,8 98,2 98,6 96,7 97,5                     4,1     3,2      1,8     1,4      3,3     2,5      0,0 0,0          0,0 0,0          0,0 0,0        6,8    6,8     2,9    2,9     0,8    0,8    0,0   0,0    0,0   0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0       0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   referent
142056,0   142057,0    26,4   100,0   A                               30,0    806,4    695,4 97,1 95,6 98,8 98,2 97,8 96,6                     2,9     4,4      1,2     1,8      2,2     3,4      0,0 0,0          0,0 0,0          0,0 0,0        6,7    6,7     3,6    3,6     0,6    0,6    0,0   0,0    0,0   0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0       0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   referent
142057,0   144470,0    61,5   100,0   A                               30,0    806,4    695,4 97,1 95,6 98,8 98,2 97,8 96,6                     2,9     4,4      1,2     1,8      2,2     3,4      0,0 0,0          0,0 0,0          0,0 0,0        6,7    6,7     3,6    3,6     0,6    0,6    0,0   0,0    0,0   0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0       0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   elemente
142059,0   142060,0    32,0    59,2   A                               60,0    806,4    695,4 97,2 95,7 98,7 98,1 97,8 96,6                     2,8     4,3      1,3     1,9      2,2     3,4      0,0 0,0          0,0 0,0          0,0 0,0        6,8    6,8     2,9    2,9     0,8    0,8    0,0   0,0    0,0   0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0       0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   referent
142059,0   142060,0    59,2   100,0   A                               60,0    806,4    695,4 97,2 95,7 98,7 98,1 97,8 96,6                     2,8     4,3      1,3     1,9      2,2     3,4      0,0 0,0          0,0 0,0          0,0 0,0        6,8    6,8     2,9    2,9     0,8    0,8    0,0   0,0    0,0   0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0       0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   referent
142083,0   142084,0    83,5    94,3   Polderweg                       60,0      8,5      7,6   7,0   1,0 16,4    2,6 10,2    1,5               0,0     0,0      0,0     0,0      0,0     0,0     93,0 99,0        83,6 97,4        89,8 98,5       7,5    7,5     1,4    1,2     0,6    0,6    0,0   0,0    0,0   0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0       0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   referent
142083,0   142084,0    94,3   100,0   Polderweg                       60,0      8,5      7,6   7,0   1,0 16,4    2,6 10,2    1,5               0,0     0,0      0,0     0,0      0,0     0,0     93,0 99,0        83,6 97,4        89,8 98,5       7,5    7,5     1,4    1,2     0,6    0,6    0,0   0,0    0,0   0,0       0,0    0,0       0,0   0,0       0,0      0,0       0,0     0,0       0,0    0,0        0,0   0,0   referent
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Invoergegevens akoestisch model                                                                                                                                               Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiek
181235                                                                                                                                                                                                           bijlage 2

Model:       wegverkeerslawaai 2030
Groep:       (hoofdgroep)
             Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam          Omschr.              ISO_H    ISO M.   Hdef.          Type     Cpl    Cpl_W   Helling   Wegdek   V(MR(D))   V(MR(A))   V(MR(N))   V(MR(P4))   V(LV(D))   V(LV(A))   V(LV(N))   V(LV(P4))   V(MV(D))   V(MV(A))
A-Even 30     A-Even 30 km/h         0,00     0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W0            30         30         30           --        30         30         30           --        30         30
A-Even 30     A-Even 30 km/h         0,00     0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W0            30         30         30           --        30         30         30           --        30         30
A-Even 30     A-Even 30 km/h         0,00     0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W0            30         30         30           --        30         30         30           --        30         30
B-Even        B-Even                 0,00     0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W0            60         60         60           --        60         60         60           --        60         60
B-Even        B-Even                 0,00     0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W0            60         60         60           --        60         60         60           --        60         60

B-Even        B-Even                 0,00     0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W0            60         60         60           --        60         60         60           --        60         60
B-Even        B-Even                 0,00     0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W0            60         60         60           --        60         60         60           --        60         60
B-Even        B-Even                 0,00     0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W0            60         60         60           --        60         60         60           --        60         60
B-Even        B-Even                 0,00     0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W0            60         60         60           --        60         60         60           --        60         60
B-Even        B-Even                 0,00     0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W0            60         60         60           --        60         60         60           --        60         60

B-Even        B-Even                 0,00     0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W0            60         60         60           --        60         60         60           --        60         60
B-Even 30     B- Even 30 km/h        0,00     0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W0            30         30         30           --        30         30         30           --        30         30
B-Even 30     B- Even 30 km/h        0,00     0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W0            30         30         30           --        30         30         30           --        30         30
B-Even 30     B- Even 30 km/h        0,00     0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W0            30         30         30           --        30         30         30           --        30         30
B-Even 30     B- Even 30 km/h        0,00     0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W9a           30         30         30           --        30         30         30           --        30         30

B-Even 30     B- Even 30 km/h        0,00     0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W9a           30         30         30           --        30         30         30           --        30         30
B-Even 30     B- Even 30 km/h        0,00     0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W0            30         30         30           --        30         30         30           --        30         30
B-Even30      B-Even 30 km/h         0,00     0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W0            30         30         30           --        30         30         30           --        30         30
B-Even30      B-Even 30 km/h         0,00     0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W9a           30         30         30           --        30         30         30           --        30         30
B-Even30      B-Even 30 km/h         0,00     0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W0            30         30         30           --        30         30         30           --        30         30

B-Even30      B-Even 30 km/h         0,00     0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W0            30         30         30           --        30         30         30           --        30         30
B-Oneven      B-Oneven               0,00     0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W0            60         60         60           --        60         60         60           --        60         60
B-Oneven      B-Oneven               0,00     0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W0            60         60         60           --        60         60         60           --        60         60
B-Oneven      B-Oneven               0,00     0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W0            60         60         60           --        60         60         60           --        60         60
B-Oneven      B-Oneven               0,00     0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W0            60         60         60           --        60         60         60           --        60         60

B-Oneven      B-Oneven               0,00     0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W0            60         60         60           --        60         60         60           --        60         60
B-Oneven30    B-Oneven 30 km/h       0,00     0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W9a           30         30         30           --        30         30         30           --        30         30
B-Oneven30    B-Oneven 30 km/h       0,00     0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W0            30         30         30           --        30         30         30           --        30         30
B-Oneven30    B-Oneven 30 km/h       0,00     0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W9a           30         30         30           --        30         30         30           --        30         30
B-Oneven30    B-Oneven 30 km/h       0,00     0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W0            30         30         30           --        30         30         30           --        30         30

B-Oneven30    B-Oneven 30 km/h       0,00     0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W0            30         30         30           --        30         30         30           --        30         30
B-Oneven30    B-Oneven 30 km/h       0,00     0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5        0    W9a           30         30         30           --        30         30         30           --        30         30




Geomilieu V4.30                                                                                                                                                                                              15-1-2019 12:13:20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Invoergegevens akoestisch model                                                                                                                                                  Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiek
181235                                                                                                                                                                                                              bijlage 2

Model:       wegverkeerslawaai 2030
Groep:       (hoofdgroep)
             Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam          V(MV(N))   V(MV(P4))   V(ZV(D))   V(ZV(A))   V(ZV(N))   V(ZV(P4))   Totaal aantal   %Int(D)   %Int(A)   %Int(N)   %Int(P4)   %MR(D)   %MR(A)   %MR(N)   %MR(P4)   %LV(D)    %LV(A)    %LV(N)    %LV(P4)   %MV(D)
A-Even 30           30          --        30         30         30           --        1893,00      6,71      3,60      0,64          --       --       --       --        --    95,60     98,18     96,75         --     4,02
A-Even 30           30          --        30         30         30           --        1893,00      6,71      3,60      0,64          --       --       --       --        --    95,60     98,18     96,75         --     4,02
A-Even 30           30          --        30         30         30           --        1893,00      6,71      3,60      0,64          --       --       --       --        --    95,60     98,18     96,75         --     4,02
B-Even              60          --        60         60         60           --        1682,00      6,84      2,88      0,81          --       --       --       --        --    97,12     98,74     97,78         --     2,47
B-Even              60          --        60         60         60           --        1682,00      6,84      2,88      0,81          --       --       --       --        --    97,12     98,74     97,78         --     2,47

B-Even              60          --        60         60         60           --        1682,00      6,84      2,88      0,81          --       --       --       --        --    97,12     98,74     97,78         --     2,47
B-Even              60          --        60         60         60           --        1682,00      6,84      2,88      0,81          --       --       --       --        --    97,12     98,74     97,78         --     2,47
B-Even              60          --        60         60         60           --        2297,00      6,85      2,85      0,80          --       --       --       --        --    95,13     97,83     96,19         --     4,44
B-Even              60          --        60         60         60           --        1682,00      6,84      2,88      0,81          --       --       --       --        --    97,12     98,74     97,78         --     2,47
B-Even              60          --        60         60         60           --        1682,00      6,84      2,88      0,81          --       --       --       --        --    97,12     98,74     97,78         --     2,47

B-Even              60          --        60         60         60           --        1682,00      6,84      2,88      0,81          --       --       --       --        --    97,12     98,74     97,78         --     2,47
B-Even 30           30          --        30         30         30           --        1682,00      6,70      3,63      0,64          --       --       --       --        --    97,05     98,79     97,89         --     2,52
B-Even 30           30          --        30         30         30           --        1682,00      6,70      3,63      0,64          --       --       --       --        --    97,05     98,79     97,89         --     2,52
B-Even 30           30          --        30         30         30           --        1682,00      6,70      3,63      0,64          --       --       --       --        --    97,05     98,79     97,89         --     2,52
B-Even 30           30          --        30         30         30           --        1682,00      6,70      3,63      0,64          --       --       --       --        --    97,05     98,79     97,89         --     2,52

B-Even 30           30          --        30         30         30           --        1682,00      6,70      3,63      0,64          --       --       --       --        --    97,05     98,79     97,89         --     2,52
B-Even 30           30          --        30         30         30           --        1682,00      6,70      3,63      0,64          --       --       --       --        --    97,05     98,79     97,89         --     2,52
B-Even30            30          --        30         30         30           --        1893,00      6,71      3,60      0,64          --       --       --       --        --    95,60     98,18     96,75         --     4,02
B-Even30            30          --        30         30         30           --        1893,00      6,71      3,60      0,64          --       --       --       --        --    95,60     98,18     96,75         --     4,02
B-Even30            30          --        30         30         30           --           0,00         --        --        --         --       --       --       --        --        --        --        --        --        --

B-Even30            30          --        30         30         30           --        1893,00      6,71      3,60      0,64          --       --       --       --        --    95,60     98,18     96,75         --     4,02
B-Oneven            60          --        60         60         60           --         211,00      6,91      2,70      0,79          --       --       --       --        --    84,47     92,54     87,40         --    15,53
B-Oneven            60          --        60         60         60           --         211,00      6,91      2,70      0,79          --       --       --       --        --    84,47     92,54     87,40         --    15,53
B-Oneven            60          --        60         60         60           --         211,00      6,91      2,70      0,79          --       --       --       --        --    84,47     92,54     87,40         --    15,53
B-Oneven            60          --        60         60         60           --         211,00      6,91      2,70      0,79          --       --       --       --        --    84,47     92,54     87,40         --    15,53

B-Oneven            60          --        60         60         60           --         211,00      6,91      2,70      0,79          --       --       --       --        --    84,47     92,54     87,40         --    15,53
B-Oneven30          30          --        30         30         30           --         211,00      6,79      3,39      0,63          --       --       --       --        --    84,18     92,91     87,50         --    15,82
B-Oneven30          30          --        30         30         30           --         211,00      6,91      2,70      0,79          --       --       --       --        --    84,47     92,54     87,40         --    15,53
B-Oneven30          30          --        30         30         30           --         211,00      6,79      3,39      0,63          --       --       --       --        --    84,18     92,91     87,50         --    15,82
B-Oneven30          30          --        30         30         30           --         211,00      6,79      3,39      0,63          --       --       --       --        --    84,18     92,91     87,50         --    15,82

B-Oneven30          30          --        30         30         30           --         211,00      6,79      3,39      0,63          --       --       --       --        --    84,18     92,91     87,50         --    15,82
B-Oneven30          30          --        30         30         30           --         211,00      6,79      3,39      0,63          --       --       --       --        --    84,18     92,91     87,50         --    15,82




Geomilieu V4.30                                                                                                                                                                                                  15-1-2019 12:13:20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Invoergegevens akoestisch model                                                                                                                                              Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiek
181235                                                                                                                                                                                                          bijlage 2

Model:       wegverkeerslawaai 2030
Groep:       (hoofdgroep)
             Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam          %MV(A)     %MV(N)    %MV(P4)   %ZV(D)    %ZV(A)    %ZV(N)    %ZV(P4)   MR(D)   MR(A)   MR(N)   MR(P4)    LV(D)    LV(A)    LV(N)    LV(P4)   MV(D)    MV(A)     MV(N)    MV(P4)   ZV(D)     ZV(A)    ZV(N)
A-Even 30        1,68      3,09         --     0,38      0,15      0,16         --      --      --      --       --   121,43    66,91    11,72        --    5,11     1,14      0,37        --    0,48      0,10     0,02
A-Even 30        1,68      3,09         --     0,38      0,15      0,16         --      --      --      --       --   121,43    66,91    11,72        --    5,11     1,14      0,37        --    0,48      0,10     0,02
A-Even 30        1,68      3,09         --     0,38      0,15      0,16         --      --      --      --       --   121,43    66,91    11,72        --    5,11     1,14      0,37        --    0,48      0,10     0,02
B-Even           1,10      1,95         --     0,42      0,16      0,28         --      --      --      --       --   111,74    47,83    13,32        --    2,84     0,53      0,27        --    0,48      0,08     0,04
B-Even           1,10      1,95         --     0,42      0,16      0,28         --      --      --      --       --   111,74    47,83    13,32        --    2,84     0,53      0,27        --    0,48      0,08     0,04

B-Even           1,10      1,95         --     0,42      0,16      0,28         --      --      --      --       --   111,74    47,83    13,32        --    2,84     0,53      0,27        --    0,48      0,08     0,04
B-Even           1,10      1,95         --     0,42      0,16      0,28         --      --      --      --       --   111,74    47,83    13,32        --    2,84     0,53      0,27        --    0,48      0,08     0,04
B-Even           2,00      3,52         --     0,44      0,17      0,29         --      --      --      --       --   149,68    64,04    17,68        --    6,99     1,31      0,65        --    0,69      0,11     0,05
B-Even           1,10      1,95         --     0,42      0,16      0,28         --      --      --      --       --   111,74    47,83    13,32        --    2,84     0,53      0,27        --    0,48      0,08     0,04
B-Even           1,10      1,95         --     0,42      0,16      0,28         --      --      --      --       --   111,74    47,83    13,32        --    2,84     0,53      0,27        --    0,48      0,08     0,04

B-Even           1,10      1,95         --     0,42      0,16      0,28         --      --      --      --       --   111,74    47,83    13,32        --    2,84     0,53      0,27        --    0,48      0,08     0,04
B-Even 30        1,04      1,93         --     0,43      0,16      0,18         --      --      --      --       --   109,37    60,32    10,54        --    2,84     0,63      0,21        --    0,48      0,10     0,02
B-Even 30        1,04      1,93         --     0,43      0,16      0,18         --      --      --      --       --   109,37    60,32    10,54        --    2,84     0,63      0,21        --    0,48      0,10     0,02
B-Even 30        1,04      1,93         --     0,43      0,16      0,18         --      --      --      --       --   109,37    60,32    10,54        --    2,84     0,63      0,21        --    0,48      0,10     0,02
B-Even 30        1,04      1,93         --     0,43      0,16      0,18         --      --      --      --       --   109,37    60,32    10,54        --    2,84     0,63      0,21        --    0,48      0,10     0,02

B-Even 30        1,04      1,93         --     0,43      0,16      0,18         --      --      --      --       --   109,37    60,32    10,54        --    2,84     0,63      0,21        --    0,48      0,10     0,02
B-Even 30        1,04      1,93         --     0,43      0,16      0,18         --      --      --      --       --   109,37    60,32    10,54        --    2,84     0,63      0,21        --    0,48      0,10     0,02
B-Even30         1,68      3,09         --     0,38      0,15      0,16         --      --      --      --       --   121,43    66,91    11,72        --    5,11     1,14      0,37        --    0,48      0,10     0,02
B-Even30         1,68      3,09         --     0,38      0,15      0,16         --      --      --      --       --   121,43    66,91    11,72        --    5,11     1,14      0,37        --    0,48      0,10     0,02
B-Even30            --        --        --        --        --        --        --      --      --      --       --        --       --       --       --       --       --        --       --       --        --       --

B-Even30         1,68      3,09         --     0,38      0,15      0,16         --      --      --      --       --   121,43    66,91    11,72        --    5,11     1,14      0,37        --    0,48      0,10     0,02
B-Oneven         7,46     12,60         --        --        --        --        --      --      --      --       --    12,32     5,27     1,46        --    2,26     0,42      0,21        --       --        --       --
B-Oneven         7,46     12,60         --        --        --        --        --      --      --      --       --    12,32     5,27     1,46        --    2,26     0,42      0,21        --       --        --       --
B-Oneven         7,46     12,60         --        --        --        --        --      --      --      --       --    12,32     5,27     1,46        --    2,26     0,42      0,21        --       --        --       --
B-Oneven         7,46     12,60         --        --        --        --        --      --      --      --       --    12,32     5,27     1,46        --    2,26     0,42      0,21        --       --        --       --

B-Oneven         7,46     12,60         --        --        --        --        --      --      --      --       --    12,32     5,27     1,46        --    2,26     0,42      0,21        --       --        --       --
B-Oneven30       7,09     12,50         --        --        --        --        --      --      --      --       --    12,06     6,65     1,16        --    2,27     0,51      0,17        --       --        --       --
B-Oneven30       7,46     12,60         --        --        --        --        --      --      --      --       --    12,32     5,27     1,46        --    2,26     0,42      0,21        --       --        --       --
B-Oneven30       7,09     12,50         --        --        --        --        --      --      --      --       --    12,06     6,65     1,16        --    2,27     0,51      0,17        --       --        --       --
B-Oneven30       7,09     12,50         --        --        --        --        --      --      --      --       --    12,06     6,65     1,16        --    2,27     0,51      0,17        --       --        --       --

B-Oneven30       7,09     12,50         --        --        --        --        --      --      --      --       --    12,06     6,65     1,16        --    2,27     0,51      0,17        --       --        --       --
B-Oneven30       7,09     12,50         --        --        --        --        --      --      --      --       --    12,06     6,65     1,16        --    2,27     0,51      0,17        --       --        --       --




Geomilieu V4.30                                                                                                                                                                                          15-1-2019 12:13:20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Invoergegevens akoestisch model                                                                                                                                                           Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiek
181235                                                                                                                                                                                                                       bijlage 2

Model:       wegverkeerslawaai 2030
Groep:       (hoofdgroep)
             Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam          ZV(P4)    LE (D) 63   LE (D) 125   LE (D) 250   LE (D) 500   LE (D) 1k   LE (D) 2k   LE (D) 4k   LE (D) 8k   LE (A) 63   LE (A) 125   LE (A) 250   LE (A) 500   LE (A) 1k   LE (A) 2k   LE (A) 4k   LE (A) 8k   LE (N) 63
A-Even 30          --      76,37        80,46        89,59        91,21       96,60       93,74       87,11       80,74       72,49        76,12        83,89        88,06       93,61       90,52       83,84       75,81       65,67
A-Even 30          --      76,37        80,46        89,59        91,21       96,60       93,74       87,11       80,74       72,49        76,12        83,89        88,06       93,61       90,52       83,84       75,81       65,67
A-Even 30          --      76,37        80,46        89,59        91,21       96,60       93,74       87,11       80,74       72,49        76,12        83,89        88,06       93,61       90,52       83,84       75,81       65,67
B-Even             --      74,64        82,76        88,33        94,96      102,11       98,52       91,69       81,06       70,36        78,26        83,49        90,83       98,27       94,65       87,81       76,92       65,15
B-Even             --      74,64        82,76        88,33        94,96      102,11       98,52       91,69       81,06       70,36        78,26        83,49        90,83       98,27       94,65       87,81       76,92       65,15

B-Even             --      74,64        82,76        88,33        94,96      102,11       98,52       91,69       81,06       70,36        78,26        83,49        90,83       98,27       94,65       87,81       76,92       65,15
B-Even             --      74,64        82,76        88,33        94,96      102,11       98,52       91,69       81,06       70,36        78,26        83,49        90,83       98,27       94,65       87,81       76,92       65,15
B-Even             --      76,46        84,87        90,71        96,63      103,54       99,99       93,18       82,81       71,91        79,99        85,42        92,30       99,61       96,01       89,18       78,43       66,85
B-Even             --      74,64        82,76        88,33        94,96      102,11       98,52       91,69       81,06       70,36        78,26        83,49        90,83       98,27       94,65       87,81       76,92       65,15
B-Even             --      74,64        82,76        88,33        94,96      102,11       98,52       91,69       81,06       70,36        78,26        83,49        90,83       98,27       94,65       87,81       76,92       65,15

B-Even             --      74,64        82,76        88,33        94,96      102,11       98,52       91,69       81,06       70,36        78,26        83,49        90,83       98,27       94,65       87,81       76,92       65,15
B-Even 30          --      75,24        79,17        87,67        90,52       95,96       92,97       86,33       79,19       71,67        75,16        82,22        87,49       93,08       89,92       83,23       74,60       64,62
B-Even 30          --      75,24        79,17        87,67        90,52       95,96       92,97       86,33       79,19       71,67        75,16        82,22        87,49       93,08       89,92       83,23       74,60       64,62
B-Even 30          --      75,24        79,17        87,67        90,52       95,96       92,97       86,33       79,19       71,67        75,16        82,22        87,49       93,08       89,92       83,23       74,60       64,62
B-Even 30          --      82,52        86,87        94,52        94,48       97,91       91,23       86,09       80,01       78,93        82,83        89,05        91,44       95,02       88,16       82,97       75,39       71,89

B-Even 30          --      82,52        86,87        94,52        94,48       97,91       91,23       86,09       80,01       78,93        82,83        89,05        91,44       95,02       88,16       82,97       75,39       71,89
B-Even 30          --      75,24        79,17        87,67        90,52       95,96       92,97       86,33       79,19       71,67        75,16        82,22        87,49       93,08       89,92       83,23       74,60       64,62
B-Even30           --      76,37        80,46        89,59        91,21       96,60       93,74       87,11       80,74       72,49        76,12        83,89        88,06       93,61       90,52       83,84       75,81       65,67
B-Even30           --      83,67        88,18        96,45        95,17       98,56       92,01       86,89       81,58       79,76        83,80        90,73        92,00       95,56       88,77       83,59       76,62       72,96
B-Even30           --          --           --           --           --          --          --          --          --          --           --           --           --          --          --          --          --          --

B-Even30           --      76,37        80,46        89,59        91,21       96,60       93,74       87,11       80,74       72,49        76,12        83,89        88,06       93,61       90,52       83,84       75,81       65,67
B-Oneven           --      67,92        77,18        83,63        87,55       93,53       90,20       83,47       74,11       62,46        71,24        77,32        82,45       89,18       85,70       78,91       68,83       58,05
B-Oneven           --      67,92        77,18        83,63        87,55       93,53       90,20       83,47       74,11       62,46        71,24        77,32        82,45       89,18       85,70       78,91       68,83       58,05
B-Oneven           --      67,92        77,18        83,63        87,55       93,53       90,20       83,47       74,11       62,46        71,24        77,32        82,45       89,18       85,70       78,91       68,83       58,05
B-Oneven           --      67,92        77,18        83,63        87,55       93,53       90,20       83,47       74,11       62,46        71,24        77,32        82,45       89,18       85,70       78,91       68,83       58,05

B-Oneven           --      67,92        77,18        83,63        87,55       93,53       90,20       83,47       74,11       62,46        71,24        77,32        82,45       89,18       85,70       78,91       68,83       58,05
B-Oneven30         --      77,32        82,34        92,01        86,87       89,99       84,16       79,14       76,40       72,13        76,77        85,74        82,87       86,25       79,91       74,80       70,47       66,29
B-Oneven30         --      70,00        74,59        85,13        82,91       88,06       85,89       79,36       75,54       63,94        68,20        78,09        77,95       83,33       80,70       74,09       68,80       59,96
B-Oneven30         --      77,32        82,34        92,01        86,87       89,99       84,16       79,14       76,40       72,13        76,77        85,74        82,87       86,25       79,91       74,80       70,47       66,29
B-Oneven30         --      69,98        74,58        85,14        82,87       88,00       85,85       79,32       75,53       64,81        69,04        78,87        78,89       84,28       81,63       75,02       69,62       58,96

B-Oneven30         --      69,98        74,58        85,14        82,87       88,00       85,85       79,32       75,53       64,81        69,04        78,87        78,89       84,28       81,63       75,02       69,62       58,96
B-Oneven30         --      77,32        82,34        92,01        86,87       89,99       84,16       79,14       76,40       72,13        76,77        85,74        82,87       86,25       79,91       74,80       70,47       66,29




Geomilieu V4.30                                                                                                                                                                                                           15-1-2019 12:13:20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Invoergegevens akoestisch model                                                                                                                                                           Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiek
181235                                                                                                                                                                                                                       bijlage 2

Model:       wegverkeerslawaai 2030
Groep:       (hoofdgroep)
             Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam          LE (N) 125    LE (N) 250   LE (N) 500   LE (N) 1k   LE (N) 2k   LE (N) 4k   LE (N) 8k   LE (P4) 63   LE (P4) 125   LE (P4) 250   LE (P4) 500   LE (P4) 1k   LE (P4) 2k   LE (P4) 4k   LE (P4) 8k
A-Even 30          69,55        78,27        80,76       86,25       83,29       76,63       69,63            --            --            --            --           --           --           --           --
A-Even 30          69,55        78,27        80,76       86,25       83,29       76,63       69,63            --            --            --            --           --           --           --           --
A-Even 30          69,55        78,27        80,76       86,25       83,29       76,63       69,63            --            --            --            --           --           --           --           --
B-Even             73,21        78,65        85,53       92,81       89,20       82,37       71,64            --            --            --            --           --           --           --           --
B-Even             73,21        78,65        85,53       92,81       89,20       82,37       71,64            --            --            --            --           --           --           --           --

B-Even             73,21        78,65        85,53       92,81       89,20       82,37       71,64            --            --            --            --           --           --           --           --
B-Even             73,21        78,65        85,53       92,81       89,20       82,37       71,64            --            --            --            --           --           --           --           --
B-Even             75,15        80,86        87,09       94,16       90,59       83,78       73,27            --            --            --            --           --           --           --           --
B-Even             73,21        78,65        85,53       92,81       89,20       82,37       71,64            --            --            --            --           --           --           --           --
B-Even             73,21        78,65        85,53       92,81       89,20       82,37       71,64            --            --            --            --           --           --           --           --

B-Even             73,21        78,65        85,53       92,81       89,20       82,37       71,64            --            --            --            --           --           --           --           --
B-Even 30          68,32        76,32        80,09       85,63       82,56       75,89       68,10            --            --            --            --           --           --           --           --
B-Even 30          68,32        76,32        80,09       85,63       82,56       75,89       68,10            --            --            --            --           --           --           --           --
B-Even 30          68,32        76,32        80,09       85,63       82,56       75,89       68,10            --            --            --            --           --           --           --           --
B-Even 30          76,01        83,17        84,05       87,58       80,82       75,65       68,92            --            --            --            --           --           --           --           --

B-Even 30          76,01        83,17        84,05       87,58       80,82       75,65       68,92            --            --            --            --           --           --           --           --
B-Even 30          68,32        76,32        80,09       85,63       82,56       75,89       68,10            --            --            --            --           --           --           --           --
B-Even30           69,55        78,27        80,76       86,25       83,29       76,63       69,63            --            --            --            --           --           --           --           --
B-Even30           77,25        85,13        84,71       88,20       81,55       76,40       70,45            --            --            --            --           --           --           --           --
B-Even30               --           --           --          --          --          --          --           --            --            --            --           --           --           --           --

B-Even30           69,55        78,27        80,76       86,25       83,29       76,63       69,63            --            --            --            --           --           --           --           --
B-Oneven           67,17        73,52        77,79       84,02       80,63       73,88       64,29            --            --            --            --           --           --           --           --
B-Oneven           67,17        73,52        77,79       84,02       80,63       73,88       64,29            --            --            --            --           --           --           --           --
B-Oneven           67,17        73,52        77,79       84,02       80,63       73,88       64,29            --            --            --            --           --           --           --           --
B-Oneven           67,17        73,52        77,79       84,02       80,63       73,88       64,29            --            --            --            --           --           --           --           --

B-Oneven           67,17        73,52        77,79       84,02       80,63       73,88       64,29            --            --            --            --           --           --           --           --
B-Oneven30         71,21        80,71        76,19       79,41       73,41       68,36       65,18            --            --            --            --           --           --           --           --
B-Oneven30         64,47        74,86        73,20       78,41       76,10       69,55       65,33            --            --            --            --           --           --           --           --
B-Oneven30         71,21        80,71        76,19       79,41       73,41       68,36       65,18            --            --            --            --           --           --           --           --
B-Oneven30         63,46        73,84        72,20       77,42       75,10       68,55       64,32            --            --            --            --           --           --           --           --

B-Oneven30         63,46        73,84        72,20       77,42       75,10       68,55       64,32            --            --            --            --           --           --           --           --
B-Oneven30         71,21        80,71        76,19       79,41       73,41       68,36       65,18            --            --            --            --           --           --           --           --




Geomilieu V4.30                                                                                                                                                                                                    15-1-2019 12:13:20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Invoergegevens akoestisch model                                                                                      Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiek
181235                                                                                                                                                  bijlage 2

Model:      wegverkeerslawaai 2030
Groep:      (hoofdgroep)
            Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam     Omschr.     Maaiveld   Hdef.      Hoogte A   Hoogte B   Hoogte C   Hoogte D   Hoogte E   Hoogte F   Gevel
01       oostgevel       0,00   Relatief       1,50       4,50       7,50         --         --         --      Ja
02       zuidgevel       0,00   Relatief       1,50       4,50       7,50         --         --         --      Ja
03       westgevel       0,00   Relatief       1,50       4,50       7,50         --         --         --      Ja




Geomilieu V4.30                                                                                                                               15-1-2019 12:13:56
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Invoergegevens akoestisch model                                                                Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiek
181235                                                                                                                            bijlage 2

Rapport:      Lijst van model eigenschappen
Model:        wegverkeerslawaai 2030

Model eigenschap
Omschrijving                               wegverkeerslawaai 2030
Verantwoordelijke                          Jan
Rekenmethode                               RMW-2012

Aangemaakt door                            Jan op 7-12-2017
Laatst ingezien door                       Jan op 15-1-2019
Model aangemaakt met                       Geomilieu V4.30

Dagperiode                                 07:00 - 19:00
Avondperiode                               19:00 - 23:00
Nachtperiode                               23:00 - 07:00
Samengestelde periode                      Lden
Waarde                                     Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte                   0
Rekenhoogte contouren                      4
Detailniveau toetspunt resultaten          Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids              Groepsresultaten
Berekening volgens rekenmethode            RMG-2012
Zoekafstand [m]                            --
Max. reflectie afstand tot bron [m]        --
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]   --
Standaard bodemfactor                      0,80
Zichthoek [grd]                            2
Maximum reflectiediepte                    1
Reflectie in woonwijkschermen              Ja
Geometrische uitbreiding                   Volledige 3D analyse
Luchtdemping                               Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]                       0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie                  Conform standaard
Waarde voor C0                             3,50




Geomilieu V4.30                                                                                                         15-1-2019 12:14:26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>                              Bijlage 3:
Berekeningsresultaten wegverkeerslawaai

                                  (4 pagina’s)




                            R-JVO/1392 / 18.1235
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Geluidbelasting B-Even, incl. aftrek art. 110g Wgh                  Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiek
181235                                                                                                 bijlage 3

Rapport:            Resultatentabel
Model:              wegverkeerslawaai 2030
                    LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:              B-Even
Groepsreductie:     Ja

Naam
Toetspunt   Omschrijving   Hoogte   Dag    Avond   Nacht     Lden
01_A        oostgevel        1,50     --      --      --       --
01_B        oostgevel        4,50     --      --      --       --
01_C        oostgevel        7,50     --      --      --       --
02_A        zuidgevel        1,50   23,6    19,7    14,2     24,0
02_B        zuidgevel        4,50   25,4    21,5    16,1     25,9

02_C        zuidgevel        7,50   28,2    24,3    18,9     28,6
03_A        westgevel        1,50   25,0    21,1    15,6     25,4
03_B        westgevel        4,50   32,4    28,5    23,0     32,8
03_C        westgevel        7,50   35,9    32,0    26,6     36,3




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.30                                                                              15-1-2019 12:15:19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Geluidbelasting B-Oneven, incl. aftrek art. 110g Wgh                Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiek
181235                                                                                                 bijlage 3

Rapport:            Resultatentabel
Model:              wegverkeerslawaai 2030
                    LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:              B-Oneven
Groepsreductie:     Ja

Naam
Toetspunt   Omschrijving   Hoogte   Dag    Avond   Nacht     Lden
01_A        oostgevel        1,50   22,2    17,7    12,6     22,4
01_B        oostgevel        4,50   21,9    17,4    12,4     22,2
01_C        oostgevel        7,50   20,0    15,5    10,4     20,2
02_A        zuidgevel        1,50   11,8     7,3     2,2     12,0
02_B        zuidgevel        4,50    9,6     5,1     0,0      9,8

02_C        zuidgevel        7,50    2,6    -1,9    -6,9      2,9
03_A        westgevel        1,50   23,0    18,5    13,4     23,2
03_B        westgevel        4,50   23,5    19,0    13,9     23,7
03_C        westgevel        7,50   25,5    21,0    15,9     25,7




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.30                                                                              15-1-2019 12:15:59
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Gecum. geluidbelasting alle 30 km/h wegen, incl. aftrek art. 110g Wgh   Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiek
181235                                                                                                     bijlage 3

Rapport:            Resultatentabel
Model:              wegverkeerslawaai 2030
                    LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:              30 km/h wegen
Groepsreductie:     Ja

Naam
Toetspunt   Omschrijving   Hoogte   Dag    Avond   Nacht     Lden
01_A        oostgevel        1,50   30,8    27,6    20,3     31,0
01_B        oostgevel        4,50   32,8    29,6    22,4     33,1
01_C        oostgevel        7,50   34,3    31,0    23,8     34,5
02_A        zuidgevel        1,50   20,1    16,8     9,6     20,3
02_B        zuidgevel        4,50    6,5     2,6    -4,2      6,5

02_C        zuidgevel        7,50    6,8     2,8    -4,0      6,7
03_A        westgevel        1,50   35,5    32,3    25,0     35,7
03_B        westgevel        4,50   37,3    34,2    26,9     37,6
03_C        westgevel        7,50   37,8    34,7    27,4     38,1




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.30                                                                                  15-1-2019 12:16:22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Gecum. geluidbelasting alle wegen (incl.30 km/h), incl. aftrek art. 110g Wgh   Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiek
181235                                                                                                            bijlage 3

Rapport:            Resultatentabel
Model:              wegverkeerslawaai 2030
                    LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:              (hoofdgroep)
Groepsreductie:     Ja

Naam
Toetspunt   Omschrijving   Hoogte   Dag    Avond   Nacht     Lden
01_A        oostgevel        1,50   31,3    28,0    21,0     31,6
01_B        oostgevel        4,50   33,2    29,9    22,8     33,4
01_C        oostgevel        7,50   34,4    31,1    24,0     34,6
02_A        zuidgevel        1,50   25,4    21,6    15,7     25,7
02_B        zuidgevel        4,50   25,6    21,7    16,2     26,0

02_C        zuidgevel        7,50   28,2    24,3    18,9     28,7
03_A        westgevel        1,50   36,1    32,8    25,8     36,3
03_B        westgevel        4,50   38,7    35,3    28,6     39,0
03_C        westgevel        7,50   40,1    36,7    30,2     40,4




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.30                                                                                         15-1-2019 12:17:28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>          Blinde Banisweg 15, 7462 VH, Rijssen         T (0548) 51 22 88
          E info@voortmaningenieurs.nl                 BTW NL 128131421 B01
          I www.voortmaningenieurs.nl                  NL 34 RABO 0113973667




          Van den Heuvel Ontwikkeling & beheer bv
          T.a.v. dhr. E. van den Heuvel
          Lekdijk 44
          2967 GB LANGERAK




datum     25 januari 2019                                   kenmerk       JVO/1394                                       pagina    1 van 2
betreft   aanvulling akoestisch onderzoek woning B 42 te Ottoland




          Geachte heer van den Heuvel, beste Edwin,


          In aanvulling op het “akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai woning aan de B 42 te Ottoland” met
          kenmerk R-JVO/1392 van 16 januari 2019 ontvangt u hierbij de rekenresultaten van de geluidbelasting
          op de aan de zuidkant van de boerderij gesitueerde nieuwe schuurwoning.
          In bovengenoemd onderzoek is de schuurwoning abusievelijk buiten beschouwing gelaten.


          In afbeelding I is de gecumuleerde geluidbelasting (LCUM*) ten gevolge van alle wegen (incl. 30 km/h
          wegen) en incl. aftrek artikel 110g Wgh, weergegeven.


          Afbeelding I: gecumuleerde geluidbelasting ten gevolge van alle wegen, incl. aftrek art. 110g Wgh




          Uit de rekenresultaten blijkt dat de gecumuleerde geluidbelasting (LCUM*) op de schuurwoning ten
          gevolge van alle wegen ten hoogste 37 dB, incl. aftrek artikel 110g Wgh, bedraagt en alle gevels
          geluidluw zijn.



          KvK Veluwe en Twente nr 08149445         Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en rechtsbetrekkingen is de DNR 2011 van toepassing
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Omdat de gecumuleerde geluidbelasting ten gevolge van alle wegen al lager is dan de
voorkeursgrenswaarde van 48 dB voor wegverkeer, is een toetsing per weg niet meer relevant.
De conclusies uit het eerder genoemde akoestisch onderzoek zijn derhalve ook van toepassing op de
schuurwoning.


We vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.


Met vriendelijke groet,
Ing. J. Voortman




Bijlagen
Bijlage 1: De Nieuwe Regeling (DNR 2011)




datum 25 januari 2019                      kenmerk JVO/1394                           pagina   2 van 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre> BODEMONDERZOEK INCL ASBEST EN PFOA
 B 42 OTTOLAND
 FEBRUARI 2019




 opdrachtgever                            Van den Heuvel Ontwikkeling en Beheer BV
                                          Lekdijk 44
                                          3416 LB Langerak
 Projectnummer                            19-2008
 versie:                                  1
 datum:                                   8 februari 2019




LINGE MILIEU BV | BODEMONDERZOEK & ADVIES | POPPELENBURGERSTRAAT 52 | 4191 zt | GELDERMALSEN | THE NETHERLANDS
T 0345 - 570 272   | F 0345 - 570 287 |   INFO@LINGEMILIEU.NL   |   WWW.LINGEMILIEU.NL       |   KVK TIEL 30233558
ING BANK 6717.49.897    |   BTW NL 8188.13.118. B01




 opgesteld door: Arjan Vlasblom                             controle / vrijgave: John Hol
                                                            Hierbij verklaar ik, John Hol, het veldwerk in Ottoland uitgevoerd te
                                                            hebben volgens BRL SIKB 2000 en protocol 2001 en 2002 in jan 2019,
                                                            onafhankelijk van opdrachtgever of eigenaar
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>1. Inleiding                                                1
2. Vooronderzoek                                            2
    2.1     Historie en actuele situatie                     2
    2.2     Bodemopbouw                                      4

3. Opzet en invulling van het onderzoek                     5
    3.1     Onderzoekstrategie                               5
    3.2     Veldwerk onderzoek                               5
    3.3     Zintuiglijke waarnemingen, chemisch onderzoek    6

4. Analyse, toetsing en interpretatie                       7
    4.1     Analyseresultaten grond                          7
    4.2     Reresultaten asbest                              8
    4.3     Analyseresultaten grondwater                     9

5     Conclusie en aanbevelingen                            10
    5.1     Conclusies                                      10
    5.2     Betrouwbaarheid                                 11



Bijlagen

bijlage A: algemene toelichting bodemonderzoek
bijlage B1 analyseresultaten NEN 5740
bijlage B2 resultaten asbest
bijlage C: boorstaten
bijlage D1 kadasterkaart, historische gegevens
bijlage D2 gegevens Omgevingsdienst
bijlage E: situatieschets




1
bodemonderzoek B 42 Ottoland, febr 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>1. Inleiding


   Op 21 januari 2019 is in opdracht van Van den Heuvel Ontwikkeling & Beheer BV te Langerak
   bodemonderzoek inclusief asbest uitgevoerd op het terrein aan de B 42 in Ottoland, gemeente
   Molenlanden.



   Op de locatie staat een vrijstaande woning met bijgebouw. De woning is een voormalige boerderij,
   gebouwd in 1906. Aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen ontwikkeling van de locatie. De
   bestaande woonboerderij gaat daarvoor gesplitst worden. In het bijgebouw gaat ook een woning
   gerealiseerd worden.
   Kadastrale gegevens van de locatie zijn Ottoland C, nummer 416. Het onderzochte terrein heeft een
   oppervlak van 1.000 m².

   Wat eventuele bodemverontreiniging betreft is de locatie als onverdacht beschouwd. Er zijn dertien
   boringen en een peilbuis geplaatst tot maximaal 2.1 m-mv. Het grondwater stond op het moment van het
   onderzoek op 0.5 m-mv. Grond en grondwater zijn geanalyseerd op het NEN 5740-pakket en PFOA. Het
   asbest-onderzoek betreft de geroerde (maar niet puinhoudende) bovengrond rond de opstallen.



   Linge Milieu is een onafhankelijk bureau dat als erkend bureau is aangewezen door het ministerie van
   Infrastructuur en Waterstaat. Linge Milieu is geen eigenaar van het perceel in Ottoland of anderszins
   betrokken bij het terrein in Ottoland via de eigen organisatie. Voorwaarde voor de onafhankelijkheid is
   verder dat er geen zakelijke connecties bestaan tussen de monsternemer (Linge Milieu) en de
   opdrachtgever. Een dergelijke relatie tussen Van den Heuvel Ontwikkeling & Beheer BV en Linge Milieu
   is er niet.
   Dit project is uitgevoerd onder certificaat volgens BRL SIKB 2000, certificaatnummer VB-051/6. Het
   veldwerk is uitgevoerd conform de BRL-Protocollen 2001 en 2002, waarvoor Linge Milieu volgens het
   procescertificaat veldwerk voor milieuhygiënisch bodemonderzoek is gecertificeerd.

   In hoofdstuk 2 zijn de resultaten van het vooronderzoek gegeven, dat vooraf is gegaan aan het veld-
   werk. Er wordt daarbij een korte samenvatting gegeven van de huidige situatie. Hoofdstuk 3 behandelt
   de opzet en uitvoering van het onderzoek. In hoofdstuk 4 en 5 tenslotte worden de resultaten getoetst
   en worden conclusies aan de resultaten verbonden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre> 2. Vooronderzoek


2.1   Historie en actuele situatie

      De onderzoekslocatie betreft het terrein aan de B 42 in Ottoland, gemeente Molenlanden. Kadastraal is
      het perceel bekend bij gemeente Ottoland C, nummer 416, postcode is 2975 BH. Een kadastrale kaart is
      opgenomen in bijlage D1.
      Voor het historisch onderzoek zijn gegevens gebruikt van de Omgevingsdienst ZHZ. Verder zijn oude
      kaarten, luchtfoto's en gegevens van de opdrachtgever en eigenaar gebruikt. De gegevens van de
      Omgevingsdienst, oude kaarten en de historische informatie zijn opgenomen in bijlage D.

      Algemene gegevens locatie
      De woonboerderij is gebouwd in 1906 en is een gemeentelijk monument. Het dak van de woning bestaat
      uit dakpannen. Het achterhuis is de voormalige stal, met een vloer van klinkers. Onder de klinkers is de
      bodem zandig tot minstens 1.0 m-mv. Op het achterhuis ligt een rieten kap.

      Het houten bijgebouw achter de woning heeft een oppervlak van 170 m² en dateert van 1990. Voor die tijd
      had dit terreindeel een bestemming als grasland. Op het dak liggen cement-golfplaten, mogelijk asbest.
      Onder de dakrand hangt echter een deugdelijke en brede dakgoot. Er is daarom geen sprake van asbest-
      verdachte gootlijnen op het terrein.
      Het erf tussen de woning en het bijgebouw is deels verhard met grind en beton. Foto's en een tekening
      met de indeling van de locatie zijn te vinden in bijlage D1.

      Aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen ontwikkeling van de locatie. De bestaande woon-
      boerderij gaat gesplitst worden. In het bijgebouw gaat ook een woning gerealiseerd worden. Er is
      daarvoor geen noemenswaardig grondverzet nodig. Een schets van de nieuwe situatie is opgenomen in
      bijlage D1.


      Geschiedenis van de locatie
      In bijlage D1 zijn vier kaarten van het gebied opgenomen : uit 1935, 1970, 1985 en 2005. Op alle kaarten
      is de boerderij op nummer 42 aangegeven. Het bijgebouw is alleen op de laatste kaart terug te vinden. In
      bijlage D1 zijn verder twee luchtfoto's van de locatie opgenomen, uit 2005 en 2016. Er zijn in deze
      periode geen wijzigingen in het bodemgebruik of de bebouwingsituatie terug te vinden.

      Gedempte sloten
      Er zijn geen gedempte sloten op het onderzochte terrein terug te vinden op oude kaarten. Verder in het
      weiland, ten zuidoosten van de boerderij is wel een demping bekend. Deze heeft bij Omgevingsdienst als
      locatie-code 38dn02109 of ZH069309267. De sloot is gevuld met hout.

      Asbest
      Er is geen puin van betekenis in de boven- of ondergrond van de locatie aan de B waargenomen. Omdat
      er ook sprake is van asbest-verdachte gootlijnen is de locatie onverdacht voor eventuele bodemverontrei-
      niging met asbest.

      Tanks
      Er zijn geen (voormalige) tanks op de locatie bekend bij Omgevingsdienst ZHZ.

      bodemonderzoek omgeving
      Op het terrein zelf is geen eerder bodemonderzoek bekend. In de directe omgeving zijn wel enkele
      bodemlocaties geregistreerd bij Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid. Een overzicht:


      2
      bodemonderzoek B 42 Ottoland, febr 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>B 37-39 Op het naastgelegen perceel B37-39 is een voormalig aannemingsbedrijf geregistreerd. In het verdere
       verleden is er een brandstoffenhandel actief geweest, tot 1969. Er is geen bodemonderzoek
  B3 6 In april 2018 is bodemonderzoek inclusief op het terrein aan de B 36, ten noorden van de
       onderzoekslocatie. In het puinpad ten westen van de woning en ter plaatse van een gootlijn langs een
       schuur achter de woning is asbest boven de 100 mg/kg ds vastgesteld. Rapport-nr van het onderzoek is
       17-2203.

       Bodemkwaliteitskaart, boomgaarden en PFOA
       Voor Ottoland is een bodemkwaliteitskaart beschikbaar. De locatie aan de B bevindt zich daarop in een
       zone Industrie Heterogeen. Dat houdt in dat de kwaliteit ter plaatse van de lintbebouwing langs de B
       dermate heterogeen is dat grondverzet op basis van de bodemkwaliteitskaart niet mogelijk is. De kaart is
       voor de volledigheid opgenomen in bijlage D1.

       Begin jaren '60 heeft er enige jaren een boomgaard op het terrein gestaan. De boomgaarden zijn vanaf
       1966 al niet meer te zien op oude kaarten. De bovengrond van het terrein wordt daarom niet als verdacht
       voor bestrijdingsmiddelen beschouwd.
       De locatie aan de B ligt in zone 1 op de PFOA-verwachtingenkaart van Omgevingsdienst ZHZ, de pluim-
       zone. Verwachte gehaltes aan PFOA in de bovengrond zijn 0 tot 2.5 µg/kg. De kaart is opgenomen in
       bijlage D2.



2.2    Bodemopbouw

       Het onderzoeksterrein ligt op de tijdens het Holoceen gevormde gronden, die worden gerekend tot de
       Westlandformatie. De bodem ter plaatse bestaat uit klei, overgaand in veen. Deze slecht doorlatende
       deklaag heeft een dikte van tenminste 10 meter. In een boring aan de achterzijde van de boerderij is de
       bodem venig vanaf 1.0 m-mv.

       De grond onder de klinkervloer van het achterhuis zandig. In de boringen buiten het pand is de bodem
       direct vanaf maaiveld kleiig. Tussen 1.0 en 2.0 m-mv gaat de klei over in veen. Vermeldenswaardig : in
       geen van de boringen is puin van betekenis waargenomen.
       Het maaiveld aan de achterzijde van de boerderij bevindt zich op ongeveer 1.1 meter onder NAP. Ten
       tijde van het onderzoek bevond het grondwater zich op circa 0.5 m-mv. De stromingsrichting van het
       freatisch grondwater is westelijk. De locatie bevindt zich niet in een grondwaterbeschermingsgebied.




       3
       bodemonderzoek B 42 Ottoland, febr 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre> 3. Opzet en invulling van het onderzoek


3.1   Onderzoekstrategie

      Bij het opstellen van de onderzoeksstrategie is de bijlage VED-HE van de NEN 5740 (Strategie bij
      verkennend onderzoek, lintbebouwing) als richtlijn gehanteerd. Het aantal boringen en de locaties ervan
      is afgestemd op het doel van het onderzoek; het vaststellen van de algemene bodemkwaliteit van het
      terrein in het kader van de ontwikkeling van het terrein. Het asbest-onderzoek betreft de geroerde grond
      rond de opstallen.

3.2   Veldwerk onderzoek

      Voorafgaand aan het veldwerk is een KLIC-melding gedaan en is het terrein geïnspecteerd. De boringen
      en de bemonstering van de bodem zijn uitgevoerd volgens de BRL-protocollen 2001 en 2002. Het
      veldwerk is uitgevoerd op 21 januari 2019.
      Er zijn dertien boringen en een peilbuis geplaatst, tot een diepte van maximaal 2.1 m-mv. Het veldwerk is
      uitgevoerd door John Hol (Geldermalsen), erkend veldwerker voor deze protocollen. Zie daarvoor ook
      www.rwsleefom geving.nl/onderwerpen/bodemondergrond/ erkenningen/zoekmenu/.

      De boringen zijn verdeeld in en rond de opstallen. De nummers 5 tot en met 8 staan in het achterhuis.
      De overige boringen zijn verdeeld over het buitenterrein. Boring 7 in het achterhuis is afgewerkt met een
      peilbuis met een filter van 1.0 tot 2.0 m-mv, bij een grondwaterstand van 0.5 m-mv. Bij de bemonstering
      op 4 februari zijn de pH, troebelheid en de geleidbaarheid bepaald. De locaties van de boringen en
      peilbuis zijn terug te vinden in de schets in bijlage E.

      Asbest
      Het asbestonderzoek betreft de geroerde, maar niet puinhoudende bovengrond rond de opstallen. Er is
      een analyse van deze grond ingezet, ter verificatie van het ontbreken van asbest. Het asbest-onderzoek
      samengevat:


      mm          boring                                           m-mv monster
      mm A        B1, 3, 4, 9, 11 en 13, klei, zandig, geen puin   0.5   mm A, 13.7 kg



3.3   Zintuiglijke waarnemingen, chemisch onderzoek

      Bij alle boringen is de grond zintuiglijk beoordeeld op bodemkundige eigenschappen en verdachte
      afwijkingen. De bodem van de locatie bestaat uit klei, overgaand in veen. In een boring aan de achterzijde
      van de boerderij is de bodem venig vanaf 1.0 m-mv.

      De grond onder de klinkervloer van het achterhuis zandig. In de boringen buiten het pand is de bodem
      direct vanaf maaiveld kleiig. Tussen 1.0 en 2.0 m-mv gaat de klei over in veen. In geen van de boringen is
      puin van betekenis waargenomen. Asbest-verdachte materialen zoals plaatjes of scherven zijn dus ook
      nergens aangetroffen. De bodem is als volgt opgebouwd:

      tabel 1: Schematische weergave bodemopbouw

      m-mv          grondsoort      opmerkingen                           kleur
      0.0 - 0.5      zand/ klei     geroerd, maar geen puin               bruingrijs
      0.5 - 1.0      klei / zand    humeus                                donkergrijs
      1.0 - 2.1      klei / veen     -                                    grijsbruin



      4
      bodemonderzoek B 42 Ottoland, febr 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>De boorbeschrijvingen zijn opgenomen in bijlage C. Op basis van de doelstelling van het onderzoek en
de bodemopbouw zijn vijf grond(meng)monsters samengesteld. Tabel 3 bevat een overzicht van de
samengestelde (meng)monsters en uitgevoerde analyses.

tabel 2: boringen, peilbuizen en analyses
 nr    boringen / peilbuis                  m-mv        NEN analyses
 1     B1, 2, 3 en 4         klei           0.0 - 0.5   NEN 5740 grond
 2     B7, 10, 11 en 12      klei           0.0 - 0.5   NEN 5740 grond
 3     B7, 9, 12 en 13       klei, humeus   0.5 - 1.1   NEN 5740 grond
 4     B1, 4 en 10           klei           0.0 - 0.5   PFOA
 5     mm A                  klei           0.5         NEN 5898, asbest grond

 6     pb 7                  grondwater     1.0 - 2.0   NEN 5740 grondwater



  NEN-pakket grond AS3000 (stap 1)
- droge stof, lutum en organische stof,
- zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink),
- PAK (PAK's 10 VROM),
- PCB´s en minerale olie.

    NEN-pakket grondwater AS3000 (stap 2)
- zuurgraad (pH),
- metalen (barium, cadmium, molybdeen, kobalt, koper, kwik, lood, nikkel en zink),
- vluchtige aromaten ( benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen) en minerale olie,
- vluchtige chloorkoolwaterstoffen (1,2-dichloorethaan, cis 1,2-dichlooretheen, 1,2-dichloorpropaan,
  tetrachloormethaan, 1,1,1-trichloorethaan, 1,1,2- trichloorethaan, trichlooretheen (tri), trichloormethaan




5
bodemonderzoek B 42 Ottoland, febr 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre> 4. Analyse, toetsing en interpretatie


4.1   Analyseresultaten grond

      De analysecertificaten van de grondmonsters en de toetsing zijn bijgevoegd in bijlage B1. De toetsing is
      uitgevoerd conform de BoToVa-systematiek (Bodem Toets & Validatieservice). In de tabel zijn de naar
      standaard bodem omgerekende gehaltes opgenomen. De locaties van de boringen zijn terug te vinden
      in bijlage E.

      tabel 3 : Analyses en toets grond (mg/kg ds), omgerekend naar standaard bodem

      boring            B1- 4     7, 10-12 7, 9, 12, 13   AW   TW     IW    B1, 4 en 10
      m-mv              0-0.5     0-0.5    0.5-1.1                          0.5
      puin, kool         -         -        -                                -
      org.stof (%)       9.2      11.2      17.8
      droge stof (%)     67.6     68.2      55
      lutum (%)          18.8     16.4      28.3
      zware metalen
      barium                      -         -
      cadmium        -            -         -
      kobalt         -            -         -
      koper          -            -         -
      kwik          0.15 •        -         -             0.15 18.1
      lood          240 •         -         58 •          50   290
      molybdeen      -            -         2.4 •         1.5 96
      nikkel         -            -         -
      zink          256 •         -         -             140 430
      PAK (10VROM) -              2.0 •     -             1.5 21
      PFOA's, µg/kg
      PFOA                                                                  5.7
      PFOS                                                                  0.5
      PFOA-vertakt                                                          0.19
      PFOS-vertakt                                                          0.15
      PCB´s              -        -         -
      olie C10-C40       -        -         -

      - : geen overschrijding van de achtergrondwaarde,
      • : lichte verhoging, overschrijding van de achtergrondwaarde (AW),
      •• : matige verhoging, overschrijding van de tussenwaarde (TW).




      De kleiige boven- en ondergrond van het terrein aan de B is maximaal licht verontreinigd met enkele
      metalen en PAK. Olie en PCB's zijn nergens boven de Achtergrondwaarde verhoogd.
      Licht en matig verhoogde gehaltes zijn gebruikelijk langs de lint-bebouwing in het gebied en zijn geen
      risico voor de volksgezondheid.

      PFOA
      PFOA is met 5.7 µg/kg is boven het criterium voor hergebruik in zone A (buiten de pluim, 2.5 µg/kg ds)
      verhoogd. Voor toepassing van grond in de pluim, zone B, is dat maximaal 10 µg/kg ds.




      6
      bodemonderzoek B 42 Ottoland, febr 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>4.2   Resultaten asbest

      Het asbest-analysecertificaat is te vinden in bijlage B2. Er is bij de analyse onderscheid gemaakt in
      hecht-gebonden en niet-hechtgebonden asbest. Het laatste bestaat uit losse vezels en is de meest
      risicovolle. Het hecht-gebonden asbest is plaatmateriaal, waarvan losse vezels vrijkomen als het
      bewerkt wordt (zagen, snijden).

      tabel 4 : Analyseresultaten en toetsing grond (mg/kg ds)

      monster    m-mv aantal deeltjes gewogen gehalte visueel asbest gewicht     asbest tot, gewogen
                      < 20 mm         <20 mm          >20 mm         > 20 mm, mg mg/kg ds

      mm A       0.6      nul             <0.5 mg/kg ds      neen      -           <0.5 mg/kg ds




      Asbest, gewogen gehalte
      Asbest mm, < 20 mm
      Analytisch is door het lab geen asbest kleiner dan 20 mm aangetoond in het mengmonster.

      Asbest mm, >20 mm
      Visueel is nergens asbestverdacht (plaat)materiaal gevonden in of op de grond op het terrein rond de
      opstallen aan de B 42.




      7
      bodemonderzoek B 42 Ottoland, febr 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>4.3 Analyseresultaten grondwater
   De analysecertificaten van de grondwatermonsters en de toetsing zijn bijgevoegd in bijlage B1. De
   locatie van de peilbuis is te vinden in de schets in bijlage E. De toetsing is uitgevoerd conform de
   BoToVa-systematiek (Bodem Toets & Validatieservice).

   tabel 5 : analyseresultaten grondwater (μgl)

    peilbuis                    pb 7      streef-   tussen-    interventiewaarde
    m-mv                        1.0-2.0
    2019                        4 febr
    pH                          6.89
    geleidbaarheid (μS/cm)      680
    grondwater, cm-mv           47
    troebelheid, NTU            14.8
    molybdeen                    -
    cadmium                      -
    barium                      80 •      50        338
    koper                        -
    kobalt                       -
    lood                         -
    nikkel                       -
    zink                         -
    kwik                         -
    vluchtige aromaten          -
    benzeen                     -
    tolueen                     -
    ethylbenzeen                -
    xylenen                     -
    naftaleen                   -
    vl. chl. koolwaterstoffen
    1,2-dichloorethaan          -
    cis1,2-dichlooretheen       -
    tetrachlooretheen           -
    tetrachloormethaan          -
    1,1,1-trichloorethaan       -
    1,1,2-trichloorethaan       -
    trichlooretheen             -
    dichloorbenzenen            -
    chloorbenzenen              -
    monochloorbenzeen           -
    minerale olie C10 - C40     -

   - : geen overschrijding van de streefwaarde,
   • : lichte verhoging, overschrijding van de streefwaarde.




   Het grondwater staat aan de B op 0.5 m-mv. De pH, EC en troebelheid van het water kunnen als normaal
   worden beschouwd.

   Het grondwater is licht verontreinigd met barium. Dit metaal is landelijk verhoogd en niet specifiek voor
   het perceel aan de B zelf.




   8
   bodemonderzoek B 42 Ottoland, febr 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre> 5    Conclusie en aanbevelingen
                   aanbevelingen


      Op 21 januari 2019 is in opdracht van Van den Heuvel Ontwikkeling & Beheer BV te Langerak
      bodemonderzoek inclusief asbest uitgevoerd op het terrein aan de B 42 in Ottoland, Gemeente
      Molenlanden. Kadastrale gegevens van het terrein zijn Ottoland C, nummer 416.

      Op de locatie staat een vrijstaande woning met bijgebouw. De woning is een voormalige boerderij,
      gebouwd in 1906. Aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen ontwikkeling van de locatie.
      Het onderzochte terrein heeft een oppervlak van 1.000 m². Wat eventuele bodemverontreiniging is de
      locatie als onverdacht beschouwd.
      Er zijn dertien boringen en een peilbuis geplaatst tot maximaal 2.1 m-mv. Het grondwater stond op het
      moment van het onderzoek op 0.5 m-mv. Grond en grondwater zijn geanalyseerd op het NEN 5740-
      pakket en PFOA. Het asbest-onderzoek betreft de geroerde (maar niet puinhoudende) bovengrond rond
      de opstallen.

5.1   Conclusies

      De bodem ter plaatse bestaat uit klei, overgaand in veen. Aan de achterzijde van de boerderij is de
      bodem venig vanaf 1.0 m-mv.
      De grond onder de klinkervloer van het achterhuis zandig. In de boringen buiten het pand is de bodem
      direct vanaf maaiveld kleiig. Tussen 1.0 en 2.0 m-mv gaat de klei over in veen. In geen van de boringen is
      puin van betekenis waargenomen. Asbest-verdachte materialen zoals plaatjes of scherven zijn dus ook
      nergens aangetroffen.

      Grond
      De kleiige boven- en ondergrond van het terrein aan de B is maximaal licht verontreinigd met enkele
      metalen en PAK. Olie en PCB's zijn nergens boven de Achtergrondwaarde verhoogd.

      PFOA
      PFOA is met 5.7 µg/kg boven het criterium voor hergebruik in zone A (buiten de pluim, 2.5 µg/kg ds)
      verhoogd. Voor toepassing van grond in de pluim, zone B, is dat maximaal 10 µg/kg ds.

      Asbest
      Asbest is zowel visueel als analytisch niet aantoonbaar in de bovengrond rond de opstallen op de
      locatie.

      Grondwater
      Het grondwater is licht verontreinigd met barium. Dit metaal is landelijk verhoogd en niet specifiek voor
      het perceel aan de B 42 zelf.

      Conclusie
      Licht verhoogde gehaltes zijn volgens de bodemkwaliteitskaart gebruikelijk langs de lint-bebouwing in
      het buitengebied van Ottoland en zijn geen risico voor de volksgezondheid. Conclusie van het
      onderzoek is dat de kwaliteit van grond en grondwater geen belemmering zijn voor de voorgenomen
      ontwikkeling van de locatie.
      Bevoegd gezag bij de beoordeling van de resultaten van het onderzoek is Omgevingsdienst ZHZ,
      namens Gemeente Molenlanden.




      9
      bodemonderzoek B 42 Ottoland, febr 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>5.2   Betrouwbaarheid

      Linge Milieu streeft naar een zo groot mogelijke representativiteit van het onderzoek. Het onderhavig
      onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de algemeen gebruikelijke inzichten en methoden
      en Kwalibo. De resultaten van het onderzoek zijn echter gebaseerd op een beperkt aantal boringen en
      analyses.
      Het in Ottoland uitgevoerde bodemonderzoek is een momentopname. Naarmate de periode tussen de
      uitvoering van het onderzoek en het gebruik van de resultaten langer wordt, zal meer voorzichtigheid
      betracht dienen te worden bij het gebruik van de resultaten van dit rapport.




      10
      bodemonderzoek B 42 Ottoland, febr 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>Bijlage A: Toelichting onderzoek

Toetsing van de analyseresultaten wordt uitgevoerd met behulp van de Botova-systematiek (Bodem Toets
& Validatieservice). Deze richtlijn is van kracht sinds 1 november 2013, ter vervanging van toetsings-
richtlijnen, die tot die tijd werden gehanteerd voor diverse toepassingen.

Achtergrondwaarde
De achtergrondgehaltes voor Nederlandse bodems of detectielimiet van de toegepaste analysemethode.
De streefwaarden kunnen worden beschouwd als indicatieve concentratieniveaus, waarboven wel en
waaronder geen sprake is van aantoonbare verontreiniging. De streefwaarden zijn afhankelijk gesteld van
het organische stof- en lutum(klei)gehalte, zodat bodemtypecorrectie kan worden toegepast .

Criterium voor nader onderzoek, tussenwaarde
In het kader van de Wet bodembescherming wordt nader onderzoek op korte termijn wenselijk geacht als
er sprake kan zijn van een ernstig gevaar voor vermindering van de functionele eigenschappen die de
bodem voor mens, plant of dier heeft. Wanneer de concentratie van één of meer stoffen het criterium voor
nader onderzoek overschrijdt, wordt aangenomen dat in principe sprake kan zijn van dergelijk risico. Of dit
inderdaad het geval is, wordt vastgesteld in het nader onderzoek. Overigens kan afhankelijk van de
situatie, ook gehalten lager dan dit criterium een nader onderzoek gewenst zijn.

Interventiewaarde
De interventiewaarden geven het concentratieniveau aan voor verontreinigingen in grond en grondwater
aan waarboven ernstige vermindering of dreigende vermindering optreedt van de functionele
eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier. Bij gehalten boven de interventiewaarde is
sprake van (een geval van) ernstige bodemverontreiniging. De interventiewaarden zijn vastgesteld voor
grond/sediment en grondwater en gelden voor land- en waterbodems.
Voor de interventiewaarden geldt dat zowel ze humaan- als ecotoxicologisch onderbouwd zijn. Verder
geldt dat ze gedimensioneerd zijn, om in geval van ernstige bodemverontreiniging te spreken dient het
gemiddelde aangetroffen gehalte minimaal 25 m 3 grond of 100 m3 grondwater hoger te zijn dan de
interventiewaarden. De waarden zijn afhankelijk van het organisch stof- en lutumgehalte, hetgeen is
vastgelegd in zogenaamde bodemtypecorrectieformules.
Als een geval van ernstige verontreiniging geconstateerd is, dient saneringsonderzoek uitgevoerd te
worden. Bij lagere concentraties is de urgentie van een saneringsonderzoek minder groot, maar in
bepaalde gevallen kan het echter toch wenselijk zijn het saneringsonderzoek niet te lang uit te stellen.

Veldwerk

Ruimtelijke verdeling boringen/peilbuizen
Als er sprake is van onverdacht terrein worden de boringen ruimtelijk evenredig verdeeld. Van een
verdachte locatie is sprake als er op die plaats activiteiten plaatsvinden of in het verleden plaats hebben
gevonden, die kunnen leiden tot verontreiniging, ofwel als in de toekomst activiteiten gaan worden
uitgevoerd die tot verontreiniging kunnen leiden.
Het aantal boringen is afhankelijk van de oppervlakte van de (verdachte) locatie en van de mogelijke
verspreiding. In veel gevallen wordt gekozen voor een gecombineerde onderzoeksstrategie: de
bodemkwaliteit voor het gehele terrein wordt bepaald volgens de strategie voor een onverdacht of
homogeen verdacht terrein, terwijl verdachte locaties apart worden onderzocht.

Bemonstering
Meestal worden boringen handmatig gezet met een zogenaamde edelmanboor. In andere gevallen wordt
gebruik gemaakt van een puin- of pulsboor. Soms is een verharding aanwezig die niet tijdelijk verwijderd
kan worden: in beton- of asfaltverhardingen worden met een diamantboor gaten geboord om de
onderliggende bodem te kunnen bereiken. Regelmatig komt het voor dat losse verhardingsmaterialen zijn
aangebracht (met name puin). Om die reden moeten boringen soms (gedeeltelijk) worden uitgevoerd met
een slagguts, een ramguts of een compressorhamer.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>In één of meer boorgaten worden peilbuizen geplaatst om grondwatermonsters te kunnen nemen.
Peilbuizen zijn PVC of HDPE buizen die over een lengte van één of twee meter zijn geperforeerd. Het
filterdeel wordt zo afgesteld dat grondwater van een specifieke diepte wordt bemonsterd. Voor het
afpompen en bemonsteren wordt gebruik gemaakt van een slangenpomp of een kunststof slang met
pulsklep.
In het veld wordt van elke onderscheiden bodemlaag een grondmonster genomen, met dien verstande dat
afwijkende of verontreinigde bodemlagen apart worden bemonsterd. De maximale laagdikte per monster is
50 cm. De grondmonsters worden verpakt in glazen potten die volledig worden gevuld en worden
afgesloten met neopreen deksels. De monsters worden gekoeld bewaard.
Voor het verkrijgen van een representatief grondwatermonster wordt de peilbuis gespoeld, direct na
plaatsing en voorafgaand aan de bemonstering. Bemonstering vindt in principe plaats na minimaal een
week standtijd.

Zintuiglijk onderzoek
In het veld wordt grond opgeboord en grondwater opgepompt. De resultaten van het zintuiglijk onderzoek
worden opgenomen in het rapport. Mede op basis van deze resultaten wordt beslist welke monsters op
welke chemische stoffen worden geanalyseerd. Het zintuiglijk onderzoek is te splitsen in:

▪   Lithologisch onderzoek, waarbij de opgeboorde grondsoorten worden geclassificeerd. Dit is onder
    andere nodig omdat de natuurlijke achtergrondconcentraties van stoffen verschillen per grondsoort.
    Ook de adsorptie van stoffen aan bodemdeeltjes en daarmee de snelheid van verspreiding van
    verontreinigingen varieert met de grondsoort.
▪   Onderzoek naar verontreiniging, waarbij waarneembare afwijkingen in of aan het bodemmateriaal
    worden beschreven. Hierbij wordt gezocht naar zichtbaar bodemvreemd materiaal zoals puin en afval,
    en naar geuren van bodemvreemd materiaal, zoals olie en oplosmiddelen.


Waarnemen minerale olie en vluchtige aromaten
De eigenschappen van olie kunnen sterk variëren. Zogenoemde zware oliën (lange koolstofketens) zijn
niet of slecht te ruiken. Bij twijfel wordt vaak gebruik gemaakt van de 'oliepanmethode'. Daarbij wordt de
grond verkruimeld in een schaal met water. Het verschijnen van een oliefilm op het water is een teken dat
er olie in de grond aanwezig kan zijn. Dit kan dan worden gecontroleerd met een analyse.


Chemisch onderzoek
Indien bij het zintuiglijk onderzoek in overeenkomende bodemlagen uit verschillende boringen geen
afwijkingen worden aangetroffen, mogen mengmonsters worden samengesteld van maximaal tien
monsters. Voor chemische analyse op mengmonsters wordt gekozen om zoveel mogelijk informatie te
verkrijgen tegen relatief beperkte analysekosten. Het risico hierbij is dat in het mengmonster een
lichte/matige/sterke verontreiniging wordt aangetroffen, waarbij niet duidelijk is of alle monsters in dezelfde
mate zijn verontreinigd, ofwel dat één of enkele monsters relatief sterk zijn verontreinigd. Indien een
dergelijke situatie optreedt, dan worden in principe de individuele monsters van waaruit dat mengmonster
was samengesteld, geanalyseerd op de betreffende stof. Op die manier wordt vastgesteld hoe de
verontreiniging is verdeeld over de monsters.
In principe wordt overgegaan op het uitsplitsen van mengmonsters als de tussenwaarde wordt
overschreden. ls er sprake is van een onverdacht terrein worden minimaal twee grondmengmonsters en
één grondwatermonster geanalyseerd op een breed scala aan stoffen. Dit zijn de zogeheten NEN-
analysepakketten. Als er sprake is van aandachtspunten waarbij bekend is om welke verontreinigende
stoffen het gaat, of indien het onderzoek wordt uitgevoerd om de nulsituatie te bepalen, worden de
betreffende monsters onderzocht op de relevante stoffen. In het kader van het chemisch onderzoek
worden in het algemeen monsters die tijdens het zintuiglijk onderzoek als afwijkend zijn beoordeeld, niet
gemengd. Wel wordt met mengmonsters gewerkt indien een homogene afwijkende laag wordt
aangetroffen, bijvoorbeeld een puinhoudende verhardingslaag. Grondwatermonsters worden in principe
nooit gemengd. Voor het chemisch onderzoek worden de grond- en grondwatermonsters aangeleverd bij
een onafhankelijk STERLAB laboratorium.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>bijlage B1




analyseresultaten NEN 5740
B 42 Ottoland


februari 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>     Linge Milieu BV
     T.a.v. John Hol
     Poppelenburgerstraat 52
     4191 ZT GELDERMALSEN




     Analysecertificaat
     Datum: 25-Jan-2019




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                        2019008005/1
     Uw project/verslagnummer                        19-2008
     Uw projectnaam                                  B 42 ottoland
     Uw ordernummer
     Monster(s) ontvangen                            21-Jan-2019

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.




     Bewaren tot:
     Datum:                                   Naam:                                      Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                         Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                         Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                      BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   19-2008                                                         Certificaatnummer/Versie            2019008005/1
     Uw projectnaam                             B 42 ottoland                                                   Startdatum                          21-Jan-2019
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                     25-Jan-2019/12:24
                                                                                                                Bijlage                             A,B,C
     Monsternemer                               john                                                            Pagina                              1/2
     Monstermatrix                              Grond (AS3000)


     Analyse                                                         Eenheid                     1                        2             3

     Voorbehandeling
     Cryogeen malen AS3000                                                      Uitgevoerd              Uitgevoerd             Uitgevoerd

     Bodemkundige analyses
S    Droge stof                                                      % (m/m)              67.6                        68.2
S    Droge stof                                                      % (m/m)                                                        55.0
S    Organische stof                                             % (m/m) ds                 9.2                       11.2          17.8
     Gloeirest                                                   % (m/m) ds               89.5                        87.7          80.2
S    Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                % (m/m) ds               18.8                        16.4          28.3

     Metalen
S    Barium (Ba)                                                   mg/kg ds                150                        120            240
S    Cadmium (Cd)                                                  mg/kg ds               0.55                        0.31          0.35
S    Kobalt (Co)                                                   mg/kg ds                 7.6                        7.9           7.2
S    Koper (Cu)                                                    mg/kg ds                   35                       19             31
S    Kwik (Hg)                                                     mg/kg ds               0.14                     0.090            0.12
S    Molybdeen (Mo)                                                mg/kg ds               <1.5                        <1.5           2.4
S    Nikkel (Ni)                                                   mg/kg ds                   22                       23             30
S    Lood (Pb)                                                     mg/kg ds                220                         34             66
S    Zink (Zn)                                                     mg/kg ds                220                        110            130

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                       mg/kg ds               <3.0                        <3.0          <3.0
     Minerale olie (C12-C16)                                       mg/kg ds               <5.0                        <5.0          <5.0
     Minerale olie (C16-C21)                                       mg/kg ds                 6.9                       <5.0          <5.0
     Minerale olie (C21-C30)                                       mg/kg ds                   16                       15            <11
     Minerale olie (C30-C35)                                       mg/kg ds                   13                       12            8.7
     Minerale olie (C35-C40)                                       mg/kg ds               <6.0                        <6.0          <6.0
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                                mg/kg ds                   42                       37            <35
     Chromatogram olie (GC)                                                          Zie bijl.                Zie bijl.

     Polychloorbifenylen, PCB
S    PCB 28                                                        mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010             <0.0010
S    PCB 52                                                        mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010             <0.0010


Nr. Monsteromschrijving                                                                                                               Datum monstername        Monster nr.
1    1-01, 2-01, 3-01, 4-01>B1-4 ( 0-50 )                                                                                             21-Jan-2019              10513653
2    7-01, 10-01, 11-01, 12-01>B7+10+11+12 ( 15-50 0-50 )                                                                             21-Jan-2019              10513654
3    7-02, 9-02, 12-02, 13-02>B7+9+12+13 ( 50-100 60-110 40-90 )                                                                      21-Jan-2019              10513655



                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende verrichting
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              M: MCERTS erkend

                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   19-2008                                                         Certificaatnummer/Versie              2019008005/1
     Uw projectnaam                             B 42 ottoland                                                   Startdatum                            21-Jan-2019
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                       25-Jan-2019/12:24
                                                                                                                Bijlage                               A,B,C
     Monsternemer                               john                                                            Pagina                                2/2
     Monstermatrix                              Grond (AS3000)


     Analyse                                                         Eenheid                     1                        2               3

S    PCB 101                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                <0.0010
S    PCB 118                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                <0.0010
S    PCB 138                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                <0.0010
S    PCB 153                                                       mg/kg ds           0.0012                 <0.0010                <0.0010
S    PCB 180                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                <0.0010
                                                                                                                               1)             1)
S    PCB (som 7) (factor 0,7)                                      mg/kg ds           0.0054                   0.0049                0.0049

     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S    Naftaleen                                                     mg/kg ds           <0.050                   <0.050                <0.050
S    Fenanthreen                                                   mg/kg ds             0.078                         0.41            0.056
S    Anthraceen                                                    mg/kg ds           <0.050                          0.14           <0.050
S    Fluorantheen                                                  mg/kg ds               0.34                        0.79             0.19
S    Benzo(a)anthraceen                                            mg/kg ds               0.16                        0.21            0.077
S    Chryseen                                                      mg/kg ds               0.26                        0.26             0.11
S    Benzo(k)fluorantheen                                          mg/kg ds             0.076                      0.077             <0.050
S    Benzo(a)pyreen                                                mg/kg ds               0.11                        0.12            0.080
S    Benzo(ghi)peryleen                                            mg/kg ds             0.090                      0.090              0.071
S    Indeno(123-cd)pyreen                                          mg/kg ds               0.11                        0.10            0.080
S    PAK VROM (10) (factor 0,7)                                    mg/kg ds                 1.3                        2.2             0.77




Nr. Monsteromschrijving                                                                                                                 Datum monstername      Monster nr.
1    1-01, 2-01, 3-01, 4-01>B1-4 ( 0-50 )                                                                                               21-Jan-2019            10513653
2    7-01, 10-01, 11-01, 12-01>B7+10+11+12 ( 15-50 0-50 )                                                                               21-Jan-2019            10513654
3    7-02, 9-02, 12-02, 13-02>B7+9+12+13 ( 50-100 60-110 40-90 )                                                                        21-Jan-2019            10513655



                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                                 Akkoord
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende verrichting                                              Pr.coörd.
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              M: MCERTS erkend                                                                VA
                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019008005/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

      Monster nr.         Boornr           Omschrijving                             Van        Tot        Barcode              Monstername ID/Monsteromsch.

       10513653           1                1-01                                      0           50         0537308049           1-01, 2-01, 3-01, 4-01>B1-4 ( 0-50
       10513653           2                2-01                                      0           50         0537308044           1-01, 2-01, 3-01, 4-01>B1-4 ( 0-50
       10513653           3                3-01                                      0           50         0537308045           1-01, 2-01, 3-01, 4-01>B1-4 ( 0-50
       10513653           4                4-01                                      10          50         0537308050           1-01, 2-01, 3-01, 4-01>B1-4 ( 0-50

       10513654           7                7-01                                      15          50         0537308166           7-01, 10-01, 11-01, 12-01>B7+10+1
       10513654           10               10-01                                     0           50         0537308048           7-01, 10-01, 11-01, 12-01>B7+10+1
       10513654           11               11-01                                     0           50         0537308963           7-01, 10-01, 11-01, 12-01>B7+10+1
       10513654           12               12-01                                     0           50         0537308961           7-01, 10-01, 11-01, 12-01>B7+10+1

       10513655           7                7-02                                      50          100        0537308165           7-02, 9-02, 12-02, 13-02>B7+9+12+
       10513655           9                9-02                                      60          110        0537308167           7-02, 9-02, 12-02, 13-02>B7+9+12+
       10513655           12               12-02                                     50          70         0537308958           7-02, 9-02, 12-02, 13-02>B7+9+12+
       10513655           13               13-02                                     40          90         0537227128           7-02, 9-02, 12-02, 13-02>B7+9+12+




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019008005/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                     .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019008005/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Analyse                                               Methode         Techniek                             Methode referentie

     Cryogeen malen                                        W0106           Voorbehandeling                      Cf. AS3000

     Droge stof                                            W0104           Gravimetrie                          Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934

     Droge Stof                                            W0104           Gravimetrie                          Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934

     Organische stof (gloeiverlies)                        W0109           Gravimetrie                          Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754

     Korrelgrootte < 2 µm (lutum)                          W0171           Sedimentatie                         Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753

     Barium (Ba)                                           W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Cadmium (Cd)                                          W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Kobalt (Co)                                           W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Koper (Cu)                                            W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Kwik (Hg)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Molybdeen (Mo)                                        W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Nikkel (Ni)                                           W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Lood (Pb)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Zink (Zn)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Minerale Olie (C10-C40)                               W0202           GC-FID                               Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703

     Chromatogram MO (GC)                                  W0202           GC-FID                               Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703

     PCB (7)                                               W0271           GC-MS                                Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980

     PAK som AS3000/AP04                                   W0271           GC-MS                                Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

     PAK (10) (VROM)                                       W0271           GC-MS                                Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>                           Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10513653
Certificate no.: 2019008005
Sample description.: 1-01, 2-01, 3-01, 4-01>B1-4 ( 0-50 )
 V

     10000                                                                                                                               10000




                                C10
pA




                                                                                                                                                      pA
     5000                                                                                                                                5000




                                                                                                      C30-C35
                                        C10-C12



                                                    C12-C16




                                                                           C16-C21




                                                                                                      C35-C40
                                                                                           C21-30




                                                                                                                  C40
        0                                                                                                                                0
             0.0   0.2    0.4         0.6             0.8                     1.0     1.2                1.4             1.6     1.8
                                                               Minutes


     1000                                                                                                                            1000
pA




                                                                                                                                                 pA
      500                                                                                                                            500

                                                                                                    C30-C35
                                                                        C16-C21




                                                                                                    C35-C40
                                                  C12-C16
                                      C10-C12




                                                                                       C21-30




                                                                                                                C40
                                C10




        0                                                                                                                            0
             0.0   0.2    0.4         0.6          0.8                    1.0        1.2              1.4               1.6    1.8
                                                              Minutes


      200                                                                                                                            200




      100                                                                                                                            100
pA




                                                                                                                                                 pA
                                                                                                      C30-C35
                                                                        C16-C21




                                                                                                    C35-C40
                                                                                       C21-30
                                                  C12-C16
                                      C10-C12




                                                                                                                C40
                                C10




        0                                                                                                                            0
             0.0   0.2    0.4         0.6          0.8                    1.0        1.2              1.4               1.6    1.8
                                                              Minutes
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toets Wbb grond

projectnummer           19-2008
Projectnaam             B 42 ottoland
Datum monstername       21-01-2019
Monsternemer            john
Certificaatnummer       2019008005

                                         B1-4 GSSD toets 7, 10, 11, 12 GSSD toets    7, 9, 12, 13 GSSD toets
                                         0-50                    0-50                     0.5-1.1

Korrelgrootte lutum                       18,8                   16,4                      28,3
Cryogeen malen AS3000   uitgevoerd
Droge stof              % (m/m)           67,6     67,6          68,2     68,2
Organische stof         % (m/m) ds         9,2      9,2          11,2     11,2             17,8     17,8
Gloeirest               % (m/m) ds        89,5                   87,7                      80,2
Korrelgrootte < 2 µm    % (m/m) ds        18,8     18,8          16,4     16,4             28,3     28,3
Droge stof              % (m/m)                                                              55       55
Metalen
Barium (Ba)             mg/kg ds           150 187,5              120 166,1                 240 216,9
Cadmium (Cd)            mg/kg ds          0,55 0,5957     -      0,31 0,3245     -         0,35 0,2827     -
Kobalt (Co)             mg/kg ds           7,6 9,416      -       7,9 10,79      -          7,2   6,53     -
Koper (Cu)              mg/kg ds            35 39,62      -        19 21,67      -           31 26,16      -
Kwik (Hg)               mg/kg ds          0,14 0,1512     *      0,09 0,0989     -         0,12 0,111      -
Molybdeen (Mo)          mg/kg ds          <1,5   1,05     -      <1,5   1,05     -          2,4    2,4     *
Nikkel (Ni)             mg/kg ds            22 26,74      -        23 30,49      -           30 27,42      -
Lood (Pb)               mg/kg ds           220 239,7      *        34 37,24      -           66 58,38      *
Zink (Zn)               mg/kg ds           220 256,2      *       110 132,8      -          130 112,6      -
Minerale olie
olie totaal (C10-C40)   mg/kg ds           42     45,65   -       37     33,04   -         <35     13,76   -
PCB
PCB 28                  mg/kg ds        <0,001   0,0007        <0,001   0,0006          <0,001    0,0003
PCB 52                  mg/kg ds        <0,001   0,0007        <0,001   0,0006          <0,001    0,0003
PCB 101                 mg/kg ds        <0,001   0,0007        <0,001   0,0006          <0,001    0,0003
PCB 118                 mg/kg ds        <0,001   0,0007        <0,001   0,0006          <0,001    0,0003
PCB 138                 mg/kg ds        <0,001   0,0007        <0,001   0,0006          <0,001    0,0003
PCB 153                 mg/kg ds        0,0012   0,0013        <0,001   0,0006          <0,001    0,0003
PCB 180                 mg/kg ds        <0,001   0,0007        <0,001   0,0006          <0,001    0,0003
PCB som factor 0.7      mg/kg ds        0,0054   0,0058   -    0,0049   0,0043   -      0,0049    0,0027   -
PAK
Naftaleen               mg/kg ds        <0,050    0,035        <0,050   0,0312          <0,050    0,0196
Fenanthreen             mg/kg ds         0,078    0,078          0,41   0,3661           0,056    0,0314
Anthraceen              mg/kg ds        <0,050    0,035          0,14    0,125          <0,050    0,0196
Fluorantheen            mg/kg ds          0,34     0,34          0,79   0,7054            0,19    0,1067
Benzo(a)anthraceen      mg/kg ds          0,16     0,16          0,21   0,1875           0,077    0,0432
Chryseen                mg/kg ds          0,26     0,26          0,26   0,2321            0,11    0,0618
Benzo(k)fluorantheen    mg/kg ds         0,076    0,076         0,077   0,0687          <0,050    0,0196
Benzo(a)pyreen          mg/kg ds          0,11     0,11          0,12   0,1071            0,08    0,0449
Benzo(ghi)peryleen      mg/kg ds          0,09     0,09          0,09   0,0803           0,071    0,0398
Indeno(123-cd)pyreen    mg/kg ds          0,11     0,11           0,1   0,0892            0,08    0,0449
PAK 10VROM              mg/kg ds           1,3    1,294   -       2,2    1,993   *        0,77     0,432   -



-                   kleiner dan of gelijk aan de AW
*                   groter dan Achtergrondwaarde
**                  groter dan Tussenwaarde
***                 groter dan Interventiewaarde
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>     Linge Milieu BV
     T.a.v. John Hol
     Poppelenburgerstraat 52
     4191 ZT GELDERMALSEN




     Analysecertificaat
     Datum: 07-Feb-2019




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                        2019014884/1
     Uw project/verslagnummer                        19-2008
     Uw projectnaam                                  B 42 ottoland
     Uw ordernummer
     Monster(s) ontvangen                            04-Feb-2019

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.




     Bewaren tot:
     Datum:                                   Naam:                                      Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                         Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                         Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                      BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   19-2008                                                         Certificaatnummer/Versie           2019014884/1
     Uw projectnaam                             B 42 ottoland                                                   Startdatum                         04-Feb-2019
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                    07-Feb-2019/11:48
                                                                                                                Bijlage                            A,B,C
     Monsternemer                               John Hol en Nico Verweij                                        Pagina                             1/2
     Monstermatrix                              Water (AS3000)


     Analyse                                                         Eenheid                     1

     Metalen
S    Barium (Ba)                                                          µg/L                80
S    Cadmium (Cd)                                                         µg/L          <0.20
S    Kobalt (Co)                                                          µg/L            <2.0
S    Koper (Cu)                                                           µg/L              2.1
S    Kwik (Hg)                                                            µg/L        <0.050
S    Molybdeen (Mo)                                                       µg/L            <2.0
S    Nikkel (Ni)                                                          µg/L            <3.0
S    Lood (Pb)                                                            µg/L            <2.0
S    Zink (Zn)                                                            µg/L             <10

     Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
S    Benzeen                                                              µg/L          <0.20
S    Tolueen                                                              µg/L          <0.20
S    Ethylbenzeen                                                         µg/L          <0.20
S    o-Xyleen                                                             µg/L          <0.10
S    m,p-Xyleen                                                           µg/L          <0.20
                                                                                                     1)
S    Xylenen (som) factor 0,7                                             µg/L            0.21
     BTEX (som)                                                           µg/L          <0.90
S    Naftaleen                                                            µg/L        <0.020
S    Styreen                                                              µg/L          <0.20

     Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
S    Dichloormethaan                                                      µg/L          <0.20
S    Trichloormethaan                                                     µg/L          <0.20
S    Tetrachloormethaan                                                   µg/L          <0.10
S    Trichlooretheen                                                      µg/L          <0.20
S    Tetrachlooretheen                                                    µg/L          <0.10
S    1,1-Dichloorethaan                                                   µg/L          <0.20
S    1,2-Dichloorethaan                                                   µg/L          <0.20
S    1,1,1-Trichloorethaan                                                µg/L          <0.10
S    1,1,2-Trichloorethaan                                                µg/L          <0.10
S    cis 1,2-Dichlooretheen                                               µg/L          <0.10

Nr. Monsteromschrijving                                                                                                           Datum monstername            Monster nr.
1    peilbuis 7                                                                                                                   04-Feb-2019                  10535946




                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende verrichting
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              M: MCERTS erkend

                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   19-2008                                                         Certificaatnummer/Versie           2019014884/1
     Uw projectnaam                             B 42 ottoland                                                   Startdatum                         04-Feb-2019
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                    07-Feb-2019/11:48
                                                                                                                Bijlage                            A,B,C
     Monsternemer                               John Hol en Nico Verweij                                        Pagina                             2/2
     Monstermatrix                              Water (AS3000)


     Analyse                                                         Eenheid                     1

S    trans 1,2-Dichlooretheen                                             µg/L          <0.10
     CKW (som)                                                            µg/L            <1.6
S    Tribroommethaan                                                      µg/L          <0.20
S    Vinylchloride                                                        µg/L          <0.10
S    1,1-Dichlooretheen                                                   µg/L          <0.10
                                                                                                     1)
S    1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7                                 µg/L            0.14
S    1,1-Dichloorpropaan                                                  µg/L          <0.20
S    1,2-Dichloorpropaan                                                  µg/L          <0.20
S    1,3-Dichloorpropaan                                                  µg/L          <0.20
S    Dichloorpropanen som factor 0.7                                      µg/L            0.42

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                              µg/L             <10
     Minerale olie (C12-C16)                                              µg/L             <10
     Minerale olie (C16-C21)                                              µg/L             <10
     Minerale olie (C21-C30)                                              µg/L             <15
     Minerale olie (C30-C35)                                              µg/L             <10
     Minerale olie (C35-C40)                                              µg/L             <10
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                                       µg/L             <50




Nr. Monsteromschrijving                                                                                                           Datum monstername            Monster nr.
1    peilbuis 7                                                                                                                   04-Feb-2019                  10535946




                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                                 Akkoord
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende verrichting                                              Pr.coörd.
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              M: MCERTS erkend                                                                VA
                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019014884/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

      Monster nr.         Boornr           Omschrijving                             Van        Tot        Barcode              Monstername ID/Monsteromsch.

       10535946                            7                                                                0800735102           peilbuis 7
       10535946                            7                                                                0691874709           peilbuis 7




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019014884/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                     .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019014884/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Analyse                                               Methode         Techniek                             Methode referentie

     VOCl (11)                                             W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Xylenen som AS3000                                    W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Aromaten (BTEXN)                                      W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Styreen                                               W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Tribroommethaan (Bromoform)                           W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Vinylchloride                                         W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     1,1-Dichlooretheen                                    W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     DiClEtheen som AS3000                                 W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     1,1-Dichloorpropaan                                   W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     1,2-Dichloorpropaan                                   W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     1,3-Dichloorpropaan                                   W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     DiChlprop. som AS3000                                 W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Barium (Ba)                                           W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Cadmium (Cd)                                          W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Kobalt (Co)                                           W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Koper (Cu)                                            W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Kwik (Hg)                                             W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Molybdeen (Mo)                                        W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Nikkel (Ni)                                           W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Lood (Pb)                                             W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Zink (Zn)                                             W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Minerale olie (C10-C40)                               W0215           GC-FID                               Cf. pb 3110-5



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>     Linge Milieu BV
     T.a.v. John Hol
     Poppelenburgerstraat 52
     4191 ZT GELDERMALSEN




     Analysecertificaat
     Datum: 07-Feb-2019




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                        2019014884/1
     Uw project/verslagnummer                        19-2008
     Uw projectnaam                                  B 42 ottoland
     Uw ordernummer
     Monster(s) ontvangen                            04-Feb-2019

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.




     Bewaren tot:
     Datum:                                   Naam:                                      Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                         Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                         Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                      BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   19-2008                                                         Certificaatnummer/Versie           2019014884/1
     Uw projectnaam                             B 42 ottoland                                                   Startdatum                         04-Feb-2019
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                    07-Feb-2019/11:48
                                                                                                                Bijlage                            A,B,C
     Monsternemer                               John Hol en Nico Verweij                                        Pagina                             1/2
     Monstermatrix                              Water (AS3000)


     Analyse                                                         Eenheid                     1

     Metalen
S    Barium (Ba)                                                          µg/L                80
S    Cadmium (Cd)                                                         µg/L          <0.20
S    Kobalt (Co)                                                          µg/L            <2.0
S    Koper (Cu)                                                           µg/L              2.1
S    Kwik (Hg)                                                            µg/L        <0.050
S    Molybdeen (Mo)                                                       µg/L            <2.0
S    Nikkel (Ni)                                                          µg/L            <3.0
S    Lood (Pb)                                                            µg/L            <2.0
S    Zink (Zn)                                                            µg/L             <10

     Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
S    Benzeen                                                              µg/L          <0.20
S    Tolueen                                                              µg/L          <0.20
S    Ethylbenzeen                                                         µg/L          <0.20
S    o-Xyleen                                                             µg/L          <0.10
S    m,p-Xyleen                                                           µg/L          <0.20
                                                                                                     1)
S    Xylenen (som) factor 0,7                                             µg/L            0.21
     BTEX (som)                                                           µg/L          <0.90
S    Naftaleen                                                            µg/L        <0.020
S    Styreen                                                              µg/L          <0.20

     Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
S    Dichloormethaan                                                      µg/L          <0.20
S    Trichloormethaan                                                     µg/L          <0.20
S    Tetrachloormethaan                                                   µg/L          <0.10
S    Trichlooretheen                                                      µg/L          <0.20
S    Tetrachlooretheen                                                    µg/L          <0.10
S    1,1-Dichloorethaan                                                   µg/L          <0.20
S    1,2-Dichloorethaan                                                   µg/L          <0.20
S    1,1,1-Trichloorethaan                                                µg/L          <0.10
S    1,1,2-Trichloorethaan                                                µg/L          <0.10
S    cis 1,2-Dichlooretheen                                               µg/L          <0.10

Nr. Monsteromschrijving                                                                                                           Datum monstername            Monster nr.
1    peilbuis 7                                                                                                                   04-Feb-2019                  10535946




                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende verrichting
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              M: MCERTS erkend

                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   19-2008                                                         Certificaatnummer/Versie           2019014884/1
     Uw projectnaam                             B 42 ottoland                                                   Startdatum                         04-Feb-2019
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                    07-Feb-2019/11:48
                                                                                                                Bijlage                            A,B,C
     Monsternemer                               John Hol en Nico Verweij                                        Pagina                             2/2
     Monstermatrix                              Water (AS3000)


     Analyse                                                         Eenheid                     1

S    trans 1,2-Dichlooretheen                                             µg/L          <0.10
     CKW (som)                                                            µg/L            <1.6
S    Tribroommethaan                                                      µg/L          <0.20
S    Vinylchloride                                                        µg/L          <0.10
S    1,1-Dichlooretheen                                                   µg/L          <0.10
                                                                                                     1)
S    1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7                                 µg/L            0.14
S    1,1-Dichloorpropaan                                                  µg/L          <0.20
S    1,2-Dichloorpropaan                                                  µg/L          <0.20
S    1,3-Dichloorpropaan                                                  µg/L          <0.20
S    Dichloorpropanen som factor 0.7                                      µg/L            0.42

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                              µg/L             <10
     Minerale olie (C12-C16)                                              µg/L             <10
     Minerale olie (C16-C21)                                              µg/L             <10
     Minerale olie (C21-C30)                                              µg/L             <15
     Minerale olie (C30-C35)                                              µg/L             <10
     Minerale olie (C35-C40)                                              µg/L             <10
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                                       µg/L             <50




Nr. Monsteromschrijving                                                                                                           Datum monstername            Monster nr.
1    peilbuis 7                                                                                                                   04-Feb-2019                  10535946




                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                                 Akkoord
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende verrichting                                              Pr.coörd.
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              M: MCERTS erkend                                                                VA
                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019014884/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

      Monster nr.         Boornr           Omschrijving                             Van        Tot        Barcode              Monstername ID/Monsteromsch.

       10535946                            7                                                                0800735102           peilbuis 7
       10535946                            7                                                                0691874709           peilbuis 7




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                     .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019014884/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Analyse                                               Methode         Techniek                             Methode referentie

     VOCl (11)                                             W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Xylenen som AS3000                                    W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Aromaten (BTEXN)                                      W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Styreen                                               W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Tribroommethaan (Bromoform)                           W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Vinylchloride                                         W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     1,1-Dichlooretheen                                    W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     DiClEtheen som AS3000                                 W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     1,1-Dichloorpropaan                                   W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     1,2-Dichloorpropaan                                   W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     1,3-Dichloorpropaan                                   W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     DiChlprop. som AS3000                                 W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Barium (Ba)                                           W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Cadmium (Cd)                                          W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Kobalt (Co)                                           W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Koper (Cu)                                            W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Kwik (Hg)                                             W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Molybdeen (Mo)                                        W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Nikkel (Ni)                                           W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Lood (Pb)                                             W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Zink (Zn)                                             W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Minerale olie (C10-C40)                               W0215           GC-FID                               Cf. pb 3110-5



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>BoToVa T13 Toets Wbb grondwater (ondiep)
Projectnummer                    19-2008
Projectnaam                      B 42 ottoland
Datum monstername                04-02-2019
Monsternemer                     John Hol en Nico Verweij
Certificaatnummer                2019014884

                                              pb 7 GSSD toets       S       T      I

Metalen
Barium (Ba)                       µg/L           80      80   *     50     338   625
Cadmium (Cd)                      µg/L       <0,20     0,14   -    0,4     3,2     6
Kobalt (Co)                       µg/L        <2,0      1,4   -     20      60   100
Koper (Cu)                        µg/L          2,1     2,1   -     15      45    75
Kwik (Hg)                         µg/L      <0,050    0,035   -   0,05   0,175   0,3
Molybdeen (Mo)                    µg/L        <2,0      1,4   -      5     153   300
Nikkel (Ni)                       µg/L        <3,0      2,1   -     15      45    75
Lood (Pb)                         µg/L        <2,0      1,4   -     15      45    75
Zink (Zn)                         µg/L         <10        7   -     65     433   800
vl Koolwaterstoffen
Benzeen                           µg/L       <0,20     0,14   -    0,2    15,1   30
Tolueen                           µg/L       <0,20     0,14   -      7     504 1000
Ethylbenzeen                      µg/L       <0,20     0,14   -      4      77 150
o-Xyleen                          µg/L       <0,10     0,07
m,p-Xyleen                        µg/L       <0,20     0,14
Xylenen (som) factor 0,7          µg/L        0,21     0,21   -    0,2    35,1   70
BTEX (som)                        µg/L       <0,90
Naftaleen                         µg/L      <0,020    0,014   -   0,01     35     70
Styreen                           µg/L       <0,20     0,14   -      6    153    300
vl halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan                   µg/L       <0,20     0,14   -   0,01    500 1000
Trichloormethaan                  µg/L       <0,20     0,14   -      6    203 400
Tetrachloormethaan                µg/L       <0,10     0,07   -   0,01      5   10
Trichlooretheen                   µg/L       <0,20     0,14   -     24    262 500
Tetrachlooretheen                 µg/L       <0,10     0,07   -   0,01     20   40
1,1-Dichloorethaan                µg/L       <0,20     0,14   -      7    454 900
1,2-Dichloorethaan                µg/L       <0,20     0,14   -      7    204 400
1,1,1-Trichloorethaan             µg/L       <0,10     0,07   -   0,01    150 300
1,1,2-Trichloorethaan             µg/L       <0,10     0,07   -   0,01     65 130
cis 1,2-Dichlooretheen            µg/L       <0,10     0,07
trans 1,2-Dichlooretheen          µg/L       <0,10     0,07
CKW (som)                         µg/L        <1,6
Tribroommethaan                   µg/L       <0,20     0,14                      630
Vinylchloride                     µg/L       <0,10     0,07   -   0,01     2,5     5
1,1-Dichlooretheen                µg/L       <0,10     0,07   -   0,01       5    10
1,2-Dichloorethenen som factor 0.7µg/L        0,14     0,14   -   0,01      10    20
1,1-Dichloorpropaan               µg/L       <0,20     0,14
1,2-Dichloorpropaan               µg/L       <0,20     0,14
1,3-Dichloorpropaan               µg/L       <0,20     0,14
Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/L          0,42     0,42   -    0,8    40,4   80
Minerale olie
olie totaal (C10-C40)             µg/L          <50     35    -    50     325    600



-                   kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde
*                   groter dan Streefwaarde
**                  groter dan Tussenwaarde
***                 groter dan Interventiewaarde

GSSD                Gestandaardiseerd gehalte
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>bijlage B2




resultaten asbest
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>     Linge Milieu BV
     T.a.v. Arjan Vlasblom
     Poppelenburgerstraat 52
     4191 ZT GELDERMALSEN




     Analysecertificaat
     Datum: 30-Jan-2019




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                        2019008545/1
     Uw project/verslagnummer                        19-2008
     Uw projectnaam                                  B 42 ottoland
     Uw ordernummer
     Monster(s) ontvangen                            21-Jan-2019

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.




     Bewaren tot:
     Datum:                                   Naam:                                      Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                         Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                         Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                      BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   19-2008                                                         Certificaatnummer/Versie           2019008545/1
     Uw projectnaam                             B 42 ottoland                                                   Startdatum                         22-Jan-2019
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                    29-Jan-2019/18:14
                                                                                                                Bijlage                            A,B,C
     Monsternemer                               John Hol                                                        Pagina                             1/1
     Monstermatrix                              Asbestverdachte grond


     Analyse                                                         Eenheid                     1

     Bodemkundige analyses
                                                                                                     1)
     Droge stof (uitbesteed)                                         % (m/m)              76.4

     Uitbesteed / Overig onderzoek
                                                                                                     2)
     In behandeling genomen hoeveelheid                                     kg            13.7
                                                                                                     2)
     Asbest fractie 0,5-1mm                                                 mg              0.0
                                                                                                     2)
     Asbest fractie 1-2mm                                                   mg              0.0
                                                                                                     2)
     Asbest fractie 2-4mm                                                   mg              0.0
                                                                                                     2)
     Asbest fractie 4-8mm                                                   mg              0.0
                                                                                                     2)
     Asbest fractie 8-20mm                                                  mg              0.0
                                                                                                     2)
     Asbest fractie >20mm                                                   mg              0.0
                                                                                                     2)
     Asbest (som)                                                           mg            <4.7
                                                                                                     2)
     Asbest in grond                                               mg/kg ds               <0.5
                                                                                                     2)
     Gemeten Asbestconcentratie                                    mg/kg ds               <0.5
                                                                                                     2)
     Gemeten concentratie Chrysotiel                               mg/kg ds               <0.5
                                                                                                     2)
     Gemeten concentratie Amfibool                                 mg/kg ds                 0.0
                                                                                                     2)
     Totaal asbest hechtgebonden                                   mg/kg ds                 0.0
                                                                                                     2)
     Totaal asbest niet hechtgebonden                              mg/kg ds                 0.0




Nr. Monsteromschrijving                                                                                                           Datum monstername            Monster nr.
1    MA                                                                                                                           21-Jan-2019                  10515383




                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                                 Akkoord
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende verrichting                                              Pr.coörd.
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              M: MCERTS erkend                                                                MP
                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019008545/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

      Monster nr.         Boornr           Omschrijving                             Van        Tot        Barcode              Monstername ID/Monsteromsch.

       10515383                            MA                                                               1508307MG            MA




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019008545/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     Deze bepaling is uitbesteed bij L086.


     Opmerking 2)


     Deze bepaling is uitbesteed bij L086.




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                     .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019008545/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Analyse                                               Methode         Techniek                             Methode referentie

     Droge stof (uitbesteed)                               W0004           Uitbesteed                           Uitbesteding

     Asbest Grond NEN5898 2016                             W0004           Microscopie                          Cf NEN 5898



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Tabel 1 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                    : 850977
Project omschrijving                            : 2019008545-19-2008
Opdrachtgever                                   : Eurofins Analytico B.V.
Monstercode                                     : 5868165
Uw referentie                                   : MA
Opgegeven bemonsteringsdatum                    : 21/01/2019

                                                            Asbestonderzoek
Initialen analist                          : K.A.
Datum geanalyseerd                         : 29-01-2019

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster                 :   13710    g
Droge massa aangeleverde monster           :   10474    g
Percentage droogrest                       :   76,4     m/m %
Type zeving                                :   nat

                   massa percentage massa percentage aantal                massa asbest-
  zeeffractie    zeeffractie zeeffractie onderzocht onderzocht asbest    houdend materiaal
     (mm)          (gram)     (m/m %)      (gram)    (m/m %) (deeltjes)        (mg)
 <0,5 mm             9382,2        90,7        10,0      0,11     n.v.t.             n.v.t.
 0,5-1 mm             289,3         2,8        43,9     15,17         0                0,0
 1-2 mm               179,9         1,7        76,9     42,75         0                0,0
 2-4 mm               245,9         2,4       245,9    100,00         0                0,0
 4-8 mm               121,3         1,2       121,3    100,00         0                0,0
 8-20 mm               82,7         0,8        82,7    100,00         0                0,0
 >20 mm                43,3         0,4        43,3    100,00         0                0,0
 Totaal            10344,6        100,0       624,0                   0                0,0

                               asbest totaal                              serpentijn asbest                               amfibool asbest
                   gehalte     ondergrens bovengrens            gehalte     ondergrens bovengrens            gehalte       ondergrens bovengrens
  zeeffractie      asbest                                       asbest                                       asbest
    (mm)           (mg/kg       (mg/kg ds)      (mg/kg ds)      (mg/kg       (mg/kg ds)      (mg/kg ds)      (mg/kg        (mg/kg ds)   (mg/kg ds)
                     ds)                                          ds)                                          ds)
 <0,5 mm                   -
 0,5-1 mm                0,0             0,0             0,2          0,0             0,0             0,2           0,0           0,0             0,0
 1-2 mm                  0,0             0,0             0,2          0,0             0,0             0,2           0,0           0,0             0,0
 2-4 mm                  0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0           0,0             0,0
 4-8 mm                  0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0           0,0             0,0
 8-20 mm                 0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0           0,0             0,0
 >20 mm                  0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0           0,0             0,0
 Totaal                 <0,5             0,0             0,4         <0,5             0,0             0,4           0,0           0,0             0,0

Aangetroffen type asbest                   : Geen
Bijzonderheden waargenomen                 : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

      gebondenheid           serpentijn asbest       amfibool asbest        totaal afgerond
          hecht                    0,0                     0,0                     0,0
        niet hecht                 0,0                     0,0                     0,0
     totaal afgerond               0,0                     0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,5 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.


Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: RWMH-GNLP-LGKX-FWQF                                                                                     Ref.: 850977_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                          Tabel 2 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                    : 850977
Project omschrijving                            : 2019008545-19-2008
Opdrachtgever                                   : Eurofins Analytico B.V.


                                               Opmerkingen m.b.t. analyses


Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.


Opmerking bij project:                - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
                                        de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
                                        analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
                                        Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
                                        staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
                                        nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
                                        verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
                                        tijdens de monsterneming.




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: RWMH-GNLP-LGKX-FWQF                                                                                     Ref.: 850977_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Bijlage 1 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                    : 850977
Project omschrijving                            : 2019008545-19-2008
Opdrachtgever                                   : Eurofins Analytico B.V.


                                                           Barcodeschema's


Monstercode Uw referentie                                                                    monster                     diepte            barcode

5868165           MA                                                                         MA                                            1508307MG




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: RWMH-GNLP-LGKX-FWQF                                                                                      Ref.: 850977_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Bijlage 2 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                    : 850977
Project omschrijving                            : 2019008545-19-2008
Opdrachtgever                                   : Eurofins Analytico B.V.


                                      Analysemethoden in Grond (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek                                      : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: RWMH-GNLP-LGKX-FWQF                                                                                     Ref.: 850977_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>bijlage B3




resultaten PFOA
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>     Linge Milieu BV
     T.a.v. Arjan Vlasblom
     Poppelenburgerstraat 52
     4191 ZT GELDERMALSEN




     Analysecertificaat
     Datum: 05-Feb-2019




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                        2019008073/1
     Uw project/verslagnummer                        19-2008
     Uw projectnaam                                  B 42 ottoland
     Uw ordernummer
     Monster(s) ontvangen                            21-Jan-2019

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.




     Bewaren tot:
     Datum:                                   Naam:                                      Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                         Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                         Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                      BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   19-2008                                                         Certificaatnummer/Versie           2019008073/1
     Uw projectnaam                             B 42 ottoland                                                   Startdatum                         21-Jan-2019
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                    04-Feb-2019/23:39
                                                                                                                Bijlage                            A,B,C
     Monsternemer                               John Hol                                                        Pagina                             1/1
     Monstermatrix                              Grond / sediment


     Analyse                                                         Eenheid                     1

     Uitbesteed / Overig onderzoek
                                                                                                     1)
     PFOA                                                           µg/kg ds                5.7
                                                                                                     1)
     Perfluor-n-octaansulfonzuur (PFOS)                             µg/kg ds              0.49
                                                                                                     1)
     PFOA vertakt                                                   µg/kg ds              0.19
                                                                                                     1)
     PFOS vertakt                                                   µg/kg ds              0.15




Nr. Monsteromschrijving                                                                                                           Datum monstername            Monster nr.
1    B1+4+10 ( 0-50 )                                                                                                             21-Jan-2019                  10513865




                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                                 Akkoord
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende verrichting                                              Pr.coörd.
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              M: MCERTS erkend                                                                VS
                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019008073/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

      Monster nr.         Boornr           Omschrijving                             Van        Tot        Barcode              Monstername ID/Monsteromsch.

       10513865                            1 0-50                                                           0537308049           B1+4+10 ( 0-50 )
       10513865                            4 10-50                                                          0537308050           B1+4+10 ( 0-50 )
       10513865                            10 0-50                                                          0537308048           B1+4+10 ( 0-50 )




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019008073/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     Deze bepaling is uitbesteed bij L086.




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                     .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019008073/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Analyse                                               Methode         Techniek                             Methode referentie

     PFOS/PFOA lineair/vertakt                             W0004           Uitbesteed                           Uitbesteding



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre>Eurofins Analytico B.V.
T.a.v. mevrouw M. Peen
Gildeweg 42-48
3771 NB BARNEVELD




Uw kenmerk              :   2019008073-19-2008
Ons kenmerk             :   Project 851273
Validatieref.           :   851273_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode :   KOBQ-XMGQ-YASA-SPFI
Bijlage(n)              :   2 tabel(len) + 2 bijlage(n)
                            (factuur wordt separaat verstuurd naar de financiële administratie)



                                                                                                         Amsterdam, 4 februari 2019


Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,




Ing. J. Tukker
Manager productie


                                       Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
                               Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

    Eurofins Omegam B.V.                          T +31-(0)20-597 66 80                    IBAN NL 16 BNPA 0227667980
    H.J.E. Wenckbachweg 120                                                                BIC BNPANL2A
    NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht             CSOmegam@eurofins.com                    BTW nr. NL8139.67.132.B01
    Nederland                                     www.eurofins.nl                          KvK nr. 34215654
</pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Tabel 1 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                    : 851273
Project omschrijving                            : 2019008073-19-2008
Opdrachtgever                                   : Eurofins Analytico B.V.
Monsterreferenties
5868803 = B1+4+10 ( 0-50 )



Opgegeven bemonsteringsdatum                    :                        21/01/2019
Ontvangstdatum opdracht                         :                        23/01/2019
Startdatum                                      :                        23/01/2019
Monstercode                                     :                        5868803
Matrix                                          :                        Grond
Algemeen onderzoek - fysisch
Q droge stof                                    %                            67,9
Organische parameters - gehalogeneerd
Perfluorcarbonzuren:
   PFOA lineair                 µg/kg ds                                      5,7
   PFOA vertakt                 µg/kg ds                                      0,19
Perfluorsulfonzuren:
   PFOS lineair                                 µg/kg ds                      0,49
   PFOS vertakt                                 µg/kg ds                      0,15
    som PFOA                                    µg/kg ds                      5,9
    som PFOS                                    µg/kg ds                      0,64




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: KOBQ-XMGQ-YASA-SPFI                                                                                     Ref.: 851273_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                          Tabel 2 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                    : 851273
Project omschrijving                            : 2019008073-19-2008
Opdrachtgever                                   : Eurofins Analytico B.V.


                                               Opmerkingen m.b.t. analyses


Opmerking(en) algemeen

Kwantificering van vertakte PFOS/PFOA is gebaseerd op DIN 38414-14.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KOBQ-XMGQ-YASA-SPFI                                                                                     Ref.: 851273_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Bijlage 1 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                    : 851273
Project omschrijving                            : 2019008073-19-2008
Opdrachtgever                                   : Eurofins Analytico B.V.


                                                           Barcodeschema's


Monstercode Uw referentie                                                                    monster                     diepte            barcode

5868803           B1+4+10 ( 0-50 )                                                           B1+4+10 ( 0-50 )                              1102914653




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KOBQ-XMGQ-YASA-SPFI                                                                                      Ref.: 851273_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 97 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Bijlage 2 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                    : 851273
Project omschrijving                            : 2019008073-19-2008
Opdrachtgever                                   : Eurofins Analytico B.V.


                                                 Analysemethoden in Grond
In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze
analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins
Omegam BV.

Droge stof                                           : Eigen methode




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KOBQ-XMGQ-YASA-SPFI                                                                                     Ref.: 851273_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 97 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 98 ======================================================================

<pre>bijlage C




boorstaten B 42 Ottoland
februari 2019

19-2008
</pre>

====================================================================== Einde pagina 98 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 99 ======================================================================

<pre>Projectcode      Projectnaam               Boornummer             Locatie                    Datum                     Projectcode      Projectnaam               Boornummer             Locatie                    Datum
19-2008          B 42 ottoland             1                      gazon                      21-1-2019                 19-2008          B 42 ottoland             2                      tuin                       21-1-2019

Beschrijver      Boorfirma                 Boormethode            Maaiveldtype               Globale grondwaterstand   Beschrijver      Boorfirma                 Boormethode            Maaiveldtype               Globale grondwaterstand
john             linge milieu bv           Edelmanboor,           gras                       50 cm-mv                  john             linge milieu bv           Edelmanboor,           braak                      50 cm-mv
                                           pulsboor, s ....                                                                                                       pulsboor, s ....

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104                                                                                  Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

                 Bodem-       Bodem-                                                                                                    Bodem-       Bodem-
                 monster      onderzoek                                                                                                 monster      onderzoek



 0m                                                                                                                     0m
                                          0-50; Klei, matig siltig, licht zandig, licht humeus; Kleur: grijsbruin                                                0-50; Klei, licht siltig, licht zandig, licht humeus; Kleur: grijsbruin

                      1-01                                                                                                                   2-01


                                          50-100; Veen, matig kleiig; Kleur: donker bruinzwart

                      1-02

 1m                                                                                                                     1m
                                          100-150; Veen, matig kleiig; Kleur: donker bruinzwart

                      1-03




 2m                                                                                                                     2m




 3m                                                                                                                     3m




 4m                                                                                                                     4m




 5m                                                                                                                     5m




Projectcode      Projectnaam               Boornummer             Locatie                    Datum                     Projectcode      Projectnaam               Boornummer             Locatie                    Datum
19-2008          B 42 ottoland             3                      tuin                       21-1-2019                 19-2008          B 42 ottoland             4                      tuin                       21-1-2019

Beschrijver      Boorfirma                 Boormethode            Maaiveldtype               Globale grondwaterstand   Beschrijver      Boorfirma                 Boormethode            Maaiveldtype               Globale grondwaterstand
john             linge milieu bv           Edelmanboor,           braak                      50 cm-mv                  john             linge milieu bv           Edelmanboor,           braak                      50 cm-mv
                                           pulsboor, s ....                                                                                                       pulsboor, s ....

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104                                                                                  Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

                 Bodem-       Bodem-                                                                                                    Bodem-       Bodem-
                 monster      onderzoek                                                                                                 monster      onderzoek



 0m                                                                                                                     0m
                                          0-50; Klei, licht siltig, licht zandig, licht humeus; Kleur: grijsbruin                                                0-10; Tuinaarde
                                                                                                                                                                 10-50; Klei, licht siltig, licht zandig, licht humeus; Kleur: grijsbruin
                      3-01
                                                                                                                                             4-01

                                                                                                                                                                 50-100; Klei, matig siltig, matig humeus; Kleur: donkergrijs

                                                                                                                                             4-02

 1m                                                                                                                     1m
                                                                                                                                                                 100-150; Veen, licht mineraal arm; Kleur: donker bruinzwart

                                                                                                                                             4-03




 2m                                                                                                                     2m




 3m                                                                                                                     3m




 4m                                                                                                                     4m




 5m                                                                                                                     5m
</pre>

====================================================================== Einde pagina 99 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 100 ======================================================================

<pre>Projectcode         Projectnaam                Boornummer             Locatie                   Datum                     Projectcode      Projectnaam               Boornummer            Locatie                    Datum
19-2008             B 42 ottoland              5                      klinker                   21-1-2019                 19-2008          B 42 ottoland             6                     klinker                    21-1-2019

Beschrijver         Boorfirma                  Boormethode            Maaiveldtype              Globale grondwaterstand   Beschrijver      Boorfirma                 Boormethode           Maaiveldtype               Globale grondwaterstand
john                linge milieu bv            Edelmanboor,           klinker                   50 cm-mv                  john             linge milieu bv           Edelmanboor,          klinker                    50 cm-mv
                                               pulsboor, s ....                                                                                                      pulsboor, s ....

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104                                                                                     Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

                    Bodem-       Bodem-                                                                                                    Bodem-       Bodem-
                    monster      onderzoek                                                                                                 monster      onderzoek



 0m                                                                                                                        0m
                                              0-10; Klinkers                                                                                                        0-10; Klinkers
                                              10-60; Matig fijn zand, matig siltig; Kleur: grijsbruin                                                               10-60; Matig fijn zand, matig siltig, matig kleiig; Kleur: grijsbruin

                         5-01                                                                                                                   6-01


                                              60-100; Matig fijn zand, matig siltig; Kleur: grijsbruin                                                              60-100; Matig fijn zand, matig siltig; Kleur: grijsbruin
                         5-02                                                                                                                   6-02

 1m                                                                                                                        1m
                                              100-110; Matig fijn zand, matig siltig; Kleur: grijsbruin                                                             100-110; Matig fijn zand, matig siltig; Kleur: grijsbruin




 2m                                                                                                                        2m




 3m                                                                                                                        3m




 4m                                                                                                                        4m




 5m                                                                                                                        5m




Projectcode         Projectnaam                Boornummer             Locatie                   Datum                     Projectcode      Projectnaam               Boornummer            Locatie                    Datum
19-2008             B 42 ottoland              7                      binnen                    21-1-2019                 19-2008          B 42 ottoland             8                     binnen                     21-1-2019

Beschrijver         Boorfirma                  Boormethode            Maaiveldtype              Globale grondwaterstand   Beschrijver      Boorfirma                 Boormethode           Maaiveldtype               Globale grondwaterstand
john                linge milieu bv            Edelmanboor,           klinker                   50 cm-mv                  john             linge milieu bv           Edelmanboor,          klinker                    50 cm-mv
                                               pulsboor, s ....                                                                                                      pulsboor, s ....

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104                                                                                     Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

              Filter- Bodem-     Bodem-                                                                                                    Bodem-       Bodem-
              buis monster       onderzoek                                                                                                 monster      onderzoek



 0m                                                                                                                        0m
                                              0-10; Klinkers                                                                                                        0-10; Klinkers
                                              10-15; Straatzand                                                                                                     10-60; Matig fijn zand, matig siltig, licht kleiig, licht humeus; Kleur:
                                              15-50; Klei, licht siltig, licht zandig, licht humeus; Kleur: grijsbruin                                              grijsbruin
                         7-01                                                                                                                   8-01

      G.W.                                    50-100; Klei, licht siltig; Kleur: donkergrijs

                         7-02

 1m                                                                                                                        1m
                                              100-150; Klei, licht siltig; Kleur: donkergrijs

                         7-03


                                              150-200; Klei, licht siltig; Kleur: grijsbruin

                         7-4

 2m                                                                                                                        2m




 3m                                                                                                                        3m




 4m                                                                                                                        4m




 5m                                                                                                                        5m
                       Grondwaterbemonstering: 4-2-2019                                      Monsternemingsfilter
pH:    6,98                      Grondwaterstand:      47 cm-mv                     Diepte            Perforatie
EGV:   680 µS/cm                 Troebelheidmeting:    14,8 NTU                     200 cm-mv         100-200 cm-mv
Temp.:                           Zuurstofmeting:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 100 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 101 ======================================================================

<pre>Projectcode      Projectnaam               Boornummer             Locatie                   Datum                      Projectcode      Projectnaam               Boornummer             Locatie                    Datum
19-2008          B 42 ottoland             9                      tuin                      21-1-2019                  19-2008          B 42 ottoland             10                     schuur                     21-1-2019

Beschrijver      Boorfirma                 Boormethode            Maaiveldtype              Globale grondwaterstand    Beschrijver      Boorfirma                 Boormethode            Maaiveldtype               Globale grondwaterstand
john             linge milieu bv           Edelmanboor,           braak                     50 cm-mv                   john             linge milieu bv           Edelmanboor,           gras                       50 cm-mv
                                           pulsboor, s ....                                                                                                       pulsboor, s ....

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104                                                                                  Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

                 Bodem-       Bodem-                                                                                                    Bodem-       Bodem-
                 monster      onderzoek                                                                                                 monster      onderzoek



 0m                                                                                                                     0m
                                          0-10; Tuinaarde                                                                                                        0-50; Klei, licht siltig, licht humeus, matig zandig; Kleur: grijsbruin
                                          10-60; Klei, licht siltig, licht humeus; Kleur: grijsbruin
                                                                                                                                             10-01
                      9-01


                                             60-110; Klei, matig siltig, licht humeus; plantenresten (matig); Kleur:
                                             grijsbruin
                      9-02
 1m                                                                                                                     1m




 2m                                                                                                                     2m




 3m                                                                                                                     3m




 4m                                                                                                                     4m




 5m                                                                                                                     5m




Projectcode      Projectnaam               Boornummer             Locatie                   Datum                      Projectcode      Projectnaam               Boornummer             Locatie                    Datum
19-2008          B 42 ottoland             11                     schuur                    21-1-2019                  19-2008          B 42 ottoland             12                     schuur                     21-1-2019

Beschrijver      Boorfirma                 Boormethode            Maaiveldtype              Globale grondwaterstand    Beschrijver      Boorfirma                 Boormethode            Maaiveldtype               Globale grondwaterstand
john             linge milieu bv           Edelmanboor,           gras                      50 cm-mv                   john             linge milieu bv           Edelmanboor,           gras                       50 cm-mv
                                           pulsboor, s ....                                                                                                       pulsboor, s ....

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104                                                                                  Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

                 Bodem-       Bodem-                                                                                                    Bodem-       Bodem-
                 monster      onderzoek                                                                                                 monster      onderzoek



 0m                                                                                                                     0m
                                          0-50; Klei, licht siltig, licht humeus, matig zandig; Kleur: grijsbruin                                                0-50; Klei, licht siltig, licht zandig, licht humeus; Tapijt; Kleur: grijsbruin

                      11-01                                                                                                                  12-01


                                                                                                                                                                 50-70; Klei, licht siltig, licht humeus; Kleur: grijsbruin
                                                                                                                                             12-02
                                                                                                                                                                 70-75; Gestaakt op hout

 1m                                                                                                                     1m




 2m                                                                                                                     2m




 3m                                                                                                                     3m




 4m                                                                                                                     4m




 5m                                                                                                                     5m
</pre>

====================================================================== Einde pagina 101 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 102 ======================================================================

<pre>Projectcode      Projectnaam               Boornummer             Locatie                    Datum
19-2008          B 42 ottoland             13                     schuur garage              21-1-2019

Beschrijver      Boorfirma                 Boormethode            Maaiveldtype               Globale grondwaterstand
john             linge milieu bv           Edelmanboor,           gras                       50 cm-mv
                                           pulsboor, s ....

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

                 Bodem-       Bodem-
                 monster      onderzoek



 0m
                                          0-40; Klei, licht siltig, licht zandig, licht humeus; Kleur: grijsbruin
                      13-01

                                          40-90; Klei, licht siltig; Kleur: donkergrijs

                      13-02


 1m                                       90-130; Klei, licht siltig; Kleur: donkergrijs
                      13-03




 2m




 3m




 4m




 5m
</pre>

====================================================================== Einde pagina 102 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 103 ======================================================================

<pre>bijlage D1




kadasterkaart Ottoland
foto's
historische gegevens
</pre>

====================================================================== Einde pagina 103 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 104 ======================================================================

<pre>Uittreksel Kadastrale Kaart                                                                                                                      Uw referentie: 19-2008




                                                            29
                                                              2
                                                                            291




                                                                                            293


                                                           416
     B




                                                                       42




                                                                                                                                                                  508




                                                 46




                                                          415




                                                                 0m   5m                          25 m


              Deze kaart is noordgericht                                     Schaal 1:500
   12345      Perceelnummer
         25 Huisnummer
              Vastgestelde kadastrale grens                                  Kadastrale gemeente                 Ottoland
              Voorlopige kadastrale grens                                    Sectie                              C
              Administratieve kadastrale grens                               Perceel                             416
              Bebouwing
              Overige topografie                                             Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
 Voor een eensluidend uittreksel, Y, 17 januari 2019                         De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
 De bewaarder van het kadaster en de openbare registers                      eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 104 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 105 ======================================================================

<pre>bodemonderzoek 21 jan 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 105 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 106 ======================================================================

<pre>luchtfoto 2016



         2005
</pre>

====================================================================== Einde pagina 106 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 107 ======================================================================

<pre>kaart 2005



     1985




     1970




     1935
</pre>

====================================================================== Einde pagina 107 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 108 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 108 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 109 ======================================================================

<pre>bijlage D2




informatie Omgevingsdienst
</pre>

====================================================================== Einde pagina 109 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 110 ======================================================================

<pre> bodemkwaliteitskaart




PFOA-skaart
</pre>

====================================================================== Einde pagina 110 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 111 ======================================================================

<pre>                 B 42 Ottoland
                 Omgevingsrapportage




Pagina 1 van 9            -       23-01-2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 111 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 112 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
Voorblad
Inhoudsopgave
Inleiding
Demping/Stort: 38dn02109
HBB: B 37-39 OTTOLAND
Kaarten
Disclaimer
Toelichting




                Pagina 2 van 9   -   23-01-2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 112 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 113 ======================================================================

<pre>Inleiding

Voor u ligt een rapportage van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (hierna OZHZ) met de beschikbare informatie over de milieuhygiënische kwaliteit van grond en grondwater van het door u
opgevraagde perceel. Daarnaast zijn gegevens over bedrijven met een milieuvergunning opgenomen in dit rapport. Dit rapport is een samenvatting van gegevens afkomstig uit het bodem- en
bedrijfsinformatiesysteem van OZHZ. Het informatiesysteem bevat gegevens met betrekking tot uitgevoerde bodemonderzoeken, aanwezige, gesaneerde en buiten gebruik gestelde ondergrondse
brandstoftanks, historische bodembedreigende activiteiten en actuele bodembedreigende activiteiten.

Met nadruk wordt gesteld dat dit rapport een geautomatiseerde samenvatting is van de in de informatiesystemen van OZHZ aanwezige gegevens. Voor nadere informatie over de in deze rapportage
genoemde rapporten en inrichtingen dienen de betreffende dossiers te worden geraadpleegd. Rapporten kunt u kosteloos opvragen bij OZHZ via Dossiers@ozhz.nl. Er kan niet worden uitgesloten dat
elders relevante informatie aanwezig is, die niet in de informatiesystemen van OZHZ en dus in deze samenvatting is opgenomen.

Dit rapport bestaat uit vier delen:

   1. Deze pagina bevat een tekening van het geselecteerde gebied.
   2. Informatie over het geselecteerde gebied, per locatie gegroepeerd (de in het bodeminformatiesysteem van OZHZ aangetroffen informatie over locaties die zich binnen het geselecteerde gebied
      bevinden).
   3. Disclaimer.
   4. Toelichting op de rapportage. Hier vindt u de uitleg van de gegevens die in dit rapport zijn vermeld.




                                                           Pagina 3 van 9                        -         23-01-2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 113 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 114 ======================================================================

<pre>Locatie: Demping/Stort: 38dn02109
Locatie
Adres                               Vuilendam

Locatiecode                         AA069300663

Locatienaam                         Demping/Stort: 38dn02109

Plaats                              Molenlanden

Locatiecode bevoegd gezag WBB       ZH069309267


Status
Vervolg WBB                         Voldoende onderzocht                               Beoordeling                             Pot. verontreinigd

Status rapporten                    Historisch onderzoek                               Beschikking
Status besluiten                                                                       Status asbest
Is van voor 1987                    Ja



Uitgevoerde onderzoeken
Datum              Type                                Naam                                   Auteur              Referentie           Archief         Conclusie overheid
    31-12-1996     Historisch onderzoek                Demping/Stort: 38dn02109               heidemij


Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar


Verontreinigende activiteiten
Activiteit                                Start      Einde        Vervallen       Benoemd         Verontreinigd                Spoed             Voldoende onderzocht
demping met houtafval                       9999           1985   Nee             Ja              Onbekend                     Nee                                Ja


Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar


Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar


Besluiten
Geen gegevens beschikbaar


Sanering
Geen gegevens beschikbaar


Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar


Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar




                                                       Pagina 4 van 9                  -        23-01-2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 114 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 115 ======================================================================

<pre>Locatie: HBB: B 37-39 OTTOLAND
Locatie
Adres                                  B 37 OTTOLAND

Locatiecode                            AA069301999

Locatienaam                            HBB: B 37-39 OTTOLAND

Plaats                                 Molenlanden

Locatiecode bevoegd gezag WBB          ZH069301999


Status
Vervolg WBB                            Uitvoeren historisch onderzoek                        Beoordeling                     Potentieel Ernstig en Urgent
Status rapporten                                                                             Beschikking
Status besluiten                                                                             Status asbest
Is van voor 1987                       Nee



Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar


Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar


Verontreinigende activiteiten
Activiteit                                                  Start       Einde    Vervallen       Benoemd     Verontreinigd         Spoed        Voldoende onderzocht
brandstoffendetailhandel (vloeibaar)                          1958        1967   Nee             Nee         Onbekend                                       Onbekend
burgerlijk- en utiliteitsbouwbedrijf                          1939        1966   Nee             Nee         Onbekend                                       Onbekend
loonbedrijf t.b.v. land- en tuinbouw                          1958        1967   Nee             Nee         Onbekend                                       Onbekend
schildersbedrijf                                              1927        1965   Nee             Nee         Onbekend                                       Onbekend


Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar


Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar


Besluiten
Geen gegevens beschikbaar


Sanering
Geen gegevens beschikbaar


Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar


Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar




                                                          Pagina 5 van 9                     -         23-01-2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 115 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 116 ======================================================================

<pre>Inrichtingen




               Pagina 6 van 9   -   23-01-2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 116 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 117 ======================================================================

<pre>  Locatiedossiers & milieugegevens




  Toon/ verberg informatie

  Let op: Deze rapportage is ten behoeve van een export naar
  Excel op A3 formaat of groter en zal niet geheel in beeld
  verschijnen.




                                                                1

  Dossiernummer      Naam                     Globale locatie           Milieustatus     Status      Categorie        Omgevingstype      Milieuwettelijk kader   Hoofd CBI code

  D-00010962         J. van Dam Beheer B.V.   B 38 Ottoland             in werking       Actief      laag - normaal   landelijk gebied   type B




23-1-2019 10:51:40      SBI (oud)             Opmerking/ Brance

                        51.1.1                Houtbewerking, bouwnijverheid en installatietechniek
                        BOUWNIJVERH
</pre>

====================================================================== Einde pagina 117 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 118 ======================================================================

<pre>bijlage E




situatieschets B 42 Ottoland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 118 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 119 ======================================================================

<pre>                       2




                                               tuin
                                    3


                               5



                   8
               1
                                        6

                                                      4
                           7




                                                                   9




                                                13




                                                                                   10



                                                          12             11



                                            Linge Milieu | poppelenburgerstraat 52 | 4191 zt | geldermalsen
                                            info@lingemilieu.nl | tel 0345 - 570 272
                                            www.lingemilieu.nl | KVK TIEL 30233558
                               opdrachtgever:                      schaal:         1 : 400
                               Van de Heuvel BV                   formaat:         A4
                               Langerak                           project:         bodemonderzoek
                               omschrijving:                      tekeningnummer: T01
3   boring                     B 42
                                                                  projectnummer:   19- 2008
                               Ottoland
1   peilbuis                                                      datum :          21 jan 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 119 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 120 ======================================================================

<pre>Nota inspraak en overleg
       Bestemmingsplan ‘Ottoland, B 42’
</pre>

====================================================================== Einde pagina 120 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 121 ======================================================================

<pre>Gemeente Molenlanden
Nota inspraak en overleg

Ottoland, B 42




Identificatie                Planstatus

Identificatiecode:           Datum:       Status:
NL.IMRO.1978.BPb42OTL-ON01   01-10-2020   1.0

Projectnummer:
863977




                                                    2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 121 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 122 ======================================================================

<pre>Inhoud
1.    Inleiding............................................................................................................ 4
2.    Inspraakreactie ................................................................................................. 5
     2.1    Volgnummer 1 ............................................................................................ 5




                                                                                                                         3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 122 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 123 ======================================================================

<pre>1.    Inleiding
Toelichting plan
Het perceel B 42 te Ottoland betreft een agrarisch perceel, waarop een
karakteristieke boerderij en een schuur op het achtererf zijn gebouwd. De boerderij
is opgenomen in het monumentenregister als gemeentelijk monument. De
agrarische activiteiten op het perceel zijn geruime tijd gelegen gestaakt, waardoor
het perceel thans een woonfunctie heeft. Middels het plan wordt de agrarische
bestemming op het perceel omgezet in een woonbestemming. Daarnaast wordt
middels het onderhavige plan de juridisch-planologische mogelijkheid gecreëerd om
de karakteristieke boerderij te splitsen in twee wooneenheden en op het achtererf
een vrijstaande woning te realiseren met een ondergeschikte uitstraling ten opzichte
van de boerderij. Het voormalige agrarische bedrijfsgebouw op het achtererf zal
hierbij gesloopt worden.

Terinzagelegging voorontwerpbestemmingsplan
Vooroverleg
In het kader van het vooroverleg als bedoeld in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro)
artikel 3.1.1 is het voorontwerpbestemmingsplan toegestuurd naar de provincie
Zuid-Holland en het waterschap Rivierenland. De provincie heeft geen opmerkingen
op het plan. Het waterschap heeft aangegeven dat de toelichting tekstueel
aangepast moet worden met betrekking tot het omgaan met hemelwater en het
Besluit Lozing buiten inrichtingen de toelichting. De opmerkingen van het
waterschap zijn verwerkt.

Inspraak
Het college van de gemeente Molenlanden heeft op 6 september 2019 bekend
gemaakt (Gemeenteblad nr. 219354) dat het voorontwerpbestemmingsplan
‘Ottoland, B 42’ vanaf vrijdag 6 september 2019 zes weken ter inzage ligt. Tijdens
de inspraakprocedure kon eenieder schriftelijk of mondeling zijn reactie omtrent het
voorontwerp kenbaar maken.

Tijdens de terinzagelegging is er één inspraakreactie ingediend. De inspraakreactie
is binnen de daarvoor geldende termijn ingediend en is ontvankelijk verklaard. In de
voorliggende ‘Nota inspraak en overleg’ is de ingediende inspraakreactie inhoudelijk
behandeld en van een antwoord voorzien.

Leeswijzer
De behandeling van een inspraakreactie ziet er als volgt uit: een samenvatting van
de inspraakreactie, de beantwoording van de inspraakreactie en tenslotte wordt
aangegeven of de inspraakreactie aanleiding heeft gegeven tot het aanpassen van
het bestemmingsplan.




                                                                                   4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 123 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 124 ======================================================================

<pre>2.   Inspraakreactie
2.1 Volgnummer 1
Nr. Samenvatting                   Beantwoording                    Aanpassing
a.  De indiener stelt dat          De gemeente heeft een           Deze reactie
    voorgestelde                   ruimtelijke afweging gemaakt    heeft geen
    bestemmingswijziging een       waarbij alle belangen zijn      aanleiding
    reële wijziging betreft en     afgewogen. De gemeente          gegeven tot
    aansluit op de te realiseren   waardeert dat dit door een      aanpassingen
    uitbreiding van                omwonende in positieve zin      aan het
    woonbebouwing achter het       wordt bevestigd.                bestemmings-
    Hooge Huys.                                                    plan.
b. Indiener geeft aan dat de       In het kader van een goede      Op het
    buren aan beide zijden van     ruimtelijke ordening is door    perceel van
    zijn perceel een tweede of     de gemeente voorafgaand aan     indiener
    derde woning in de tweede      de                              worden de
    lijn hebben en dat de          bestemmingsplanprocedure        gronden
    woonbestemming op deze         een zorgvuldige ruimtelijke     achter de
    percelen ver richting het      afweging gemaakt. De            voorgevel van
    zuiden lopen.                  ruimtelijke afweging varieert   de bestaande
    indiener is van mening dat     per locatie. Voor de gemeente   woning
    uitbreiding van de             zijn in dit geval het           bestemd met
    woonbestemming op zijn         wegbestemmen van het            ‘Wonen – 1’
    perceel en het toevoegen       agrarisch bouwvlak, de          met bouwvlak
    van een woning op het          instandhouding van de           in de
    achtererf hierdoor             monumentale boerderij, de       verbeelding.
    planologisch en                sloop van een voormalig         De
    stedenbouwkundig passend       agrarische schuur en daarmee    bestemming
    is.                            de verbetering van de           ‘Wonen – 1’ is
                                   ruimtelijke kwaliteit,          toegevoegd
                                   zwaarwegende factoren om        aan de regels.
                                   medewerking te verlenen aan     In de
                                   de splitsing van de             toelichting is
                                   monumentale boerderij en de     het perceel
                                   nieuwbouw van een               van indiener
                                   vrijstaande woning op het       toegevoegd.
                                   achtererf. De gemeente heeft
                                   hierbij de belangrijke
                                   voorwaarden gesteld dat de
                                   vrijstaande woning een
                                   ondergeschikte uitstraling
                                   dient te hebben ten opzichte
                                   van de boerderij
                                   (schuurwoning) en het perceel
                                   op een goede wijze
                                   landschappelijk dient te
                                   worden ingepast.

                                   De gemeente is van mening
                                   dat het toevoegen van een
                                   wooneenheid op het perceel
                                   van indiener geen ruimtelijke


                                                                               5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 124 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 125 ======================================================================

<pre>                                   kwaliteitsverbetering behelst.
                                   Wel is de gemeente van
                                   mening dat het uitbreiden van
                                   de woonbestemming op het
                                   perceel van indiener passend
                                   is. Dit wordt meegenomen in
                                   het bestemmingsplan.
c.   Indiener geeft aan dat een    Zie b.                           Deze reactie
     tweede woning op zijn                                          heeft geen
     perceel de mogelijkheid       Voor het realiseren van een      aanleiding
     geeft om een                  kangoeroewoning /                gegeven tot
     kangoeroewoning te            levensloopbestendige woning      aanpassingen
     bouwen of een andere          dient sprake te zijn van een     aan het
     aangepaste                    ruimtelijke                      bestemmings-
     levensbestendige en           kwaliteitsverbetering in de      plan.
     duurzame voorziening.         vorm van bijvoorbeeld sloop
                                   van gebouwen, het inleveren
                                   van een agrarisch bouwvlak,
                                   etc. Indien de indiener van
                                   mening is, en daar gegronde
                                   argumenten voor heeft, dat de
                                   nieuwbouw van een tweede
                                   woning op zijn perceel een
                                   goede en wenselijke
                                   ontwikkeling is voor de
                                   gemeente, staat het de
                                   indiener vrij om een
                                   principeverzoek in te dienen
                                   bij de gemeente Molenlanden.
                                   In het kader van
                                   rechtsgelijkheid zal de
                                   gemeente ieder
                                   principeverzoek op gelijke
                                   wijze in behandeling nemen.
d.   Indiener geeft aan dat het    Zie b. en c.                     Deze reactie
     toevoegen van een woning                                       heeft geen
     op zijn perceel                                                aanleiding
     meegenomen kan worden in                                       gegeven tot
     het onderhavige                                                aanpassingen
     bestemmingsplanprocedure.                                      aan het
     Indiener verzoekt de                                           bestemmings-
     bestemmingsplanwijziging                                       plan.
     aan te passen in de zin dat
     op het gehele perceel een
     woonbestemming komt,
     inclusief bouwvlak, alsmede
     op het perceel van de
     indiener een extra
     wooneenheid wordt
     toegestaan.




                                                                              6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 125 =================================================================

<br><br>