<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Aerius berekening
Nieuwbouw 3 woningen aan de Pastoor
van Winkelstraat 13 te Schaijk. Gemeente Landerd
Datum: 10 februari 2022
Projectnummer: BBC 190906
_______________________________________________________________________________________
1. Aerius-berekening
Om op voorhand negatieve effecten op Natura-2000 gebieden vanwege stikstofdepositie uit te sluiten
is een Aerius-berekening uitgevoerd. Uit deze berekeningen blijkt dat bij zowel de aanlegfase als de
gebruiksfase geen rekenresultaten hoger zijn dan 0,00 mol/ha/j. In de bijlagen is de door Aerius
gegenereerde rapportage voor de aanleg- en gebruiksfase opgenomen. In het voorliggende document
wordt de invoer op sommige punten kort toegelicht.
2. Aanlegfase
In het plangebied vindt een nieuwbouw van 3 levensloopbestendige woningen plaats Bij de nieuwbouw van
het plan wordt gebruik gemaakt van meerdere (mobiele) werktuigen en vinden verkeersbewegingen plaats.
Dit zorgt voor een emissie van stikstof. Deze emissie is berekend.
(Mobiele) werktuigen (bron 1)
Voor de inzet van (mobiele) werktuigen is uitgegaan van een gemiddeld gebruik van mobiele werktuigen
bij de nieuwbouw, gebaseerd op informatie uit eerdere berekeningen. Zie hiervoor onderstaande tabel en
bijgevoegde Aerius rapportage.
  Werktuig                Draaiuren       Vermogen           Belasting (%)  Emissiefactor      Emissie
                                          (kW)                              (g/kWh)            (kg/jaar)
  Mobiele hijskraan       120             100                50             0.4                2,40
  (Bouwjaar 2015)
  Betonmixer              24              200                50             0,4                1.2
  (bouwjaar 2015)
  Graafmachine            40              125                60             0,3                0.9
  (bouwjaar 2015)
  Verreiker               80              125                50             0.4                2.0
  (bouwjaar 2015)
  Trilplaat               24              10                 40             0.35               0.33
  Stamper                 24              10                 40             0.35               0.33
  Totaal                                                                                       5.84
Ten behoeve van de nieuwbouw vinden ook verkeersbewegingen plaats, onder andere in de vorm van
vrachtwagens en busjes. De totale verkeersgeneratie is weergegeven in navolgende tabel. De bewegingen
zijn over de aanliggende wegen gemodelleerd. De lijnbron is doorgetrokken tot aan de N324, waar het
verkeer zeker is opgegaan in het heersende verkeersbeeld. Voor meer informatie verwijzen we u naar de
bijgevoegde Aerius rapportage.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre> Verkeersbewegingen           Totale verkeersgeneratie
 bouwverkeer
 Licht                        15 per etmaal
 Middelzwaar                  8 per etmaal
 Zwaar                        3 per etmaal
Vermeld moet worden dat binnen dit onderdeel van het voornemen geen rekening is gehouden met de vrije
dag (vakantie, overige vrije dagen en weekenden) en de overige dagen in het jaar waarop niet gebouw wordt.
Zodoende is sprake van worst-case scenario. Er wordt uitgegaan van 30 weken bouwtijd.
3. Gebruiksfase
De nieuwbouw van de woningen worden gasloos gerealiseerd en zorgt dan ook niet voor stikstofemissie.
De verkeersbewegingen die met de gebruiksfase samenhangen zorgen hier echter wel voor.
Op basis van de CROW-kengetallen is de verkeersgeneratie van de toekomstige functies in beeld gebracht.
Hierbij is uitgegaan van de gebiedstype ‘schil centrum’ en ‘niet stedelijk’. De verkeersgeneratie is minimaal
7.7 en maximaal 8.5 motorvoertuigenbewegingen per etmaal per woning. Dit geeft in totaal maximaal 25.5
verkeersbewegingen per dag. Voor de woningen wordt uitgegaan van 100% licht verkeer. Daarnaast wordt
er ten behoeven van afval- en bezorgdiensten rekening gehouden met 2 middelzware vrachtbewegingen
per dag.
Resultaat en conclusie
Uit de uitgevoerde berekeningen blijkt dat bij zowel de aanlegfase als de gebruiksfase geen rekenresultaten
hoger zijn dan 0,00 mol/ha/j. Daarmee kunnen op voorhand negatieve effecten op Natura-2000
gebieden vanwege stikstofdepositie uitgesloten worden.
In bijlagen 1 is een PDF uitvoer van de Aerius berekening van aanleg/bouwfase toegevoegd.
In bijlagen 2 is een PDF uitvoer van de Aerius berekening van de gebruiksfase toegevoegd.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                     Bijlagen 1
Rapportages Aerius calculator aanleg/bouwfase
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Projectberekening
Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op
rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of
leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de
Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel
relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste
of bijna overbelaste situatie voor stikstof.
    Overzicht
    Samenvatting situaties
    Resultaten
    Detailgegevens per emissiebron
Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                                        Projectberekening
                  Contactgegevens
                  Rechtspersoon                         Bouwburo Cobussen -
                  Inrichtingslocatie                    Pastoor van Winkelstraat 13,
                                                        5374BG Schaijk
                  Activiteit
                  Omschrijving                          Pastoor van Winkelstraat 13
                  Toelichting                           gebruiksfase, aerius berekening Pastoor van
                                                        Winkelstraat 13 te Schaijk Bouwburo Cobussen -
                  Berekening                            RdimFzA1oQ8p
                  AERIUS kenmerk
                  Datum berekening                      10 februari2022,15:23
                  Rekenconfiguratie                     Wnb-rekengrid
                  Totale emissie                        Rekenjaar           Emissie NH3      Emissie NOx
                  Aanlegfase - Beoogd                   2022                < 0,1 ton/j       0,5 ton/j
                  Resultaten                            Hoogste depositie Hexagon             Gebied
                  Aanlegfase - Beoogd                   -
                  Gekarteerd oppervlak met toename (ha) 0,00 ha
                  Gekarteerd oppervlak met afname (ha) 0,00 ha
                  Grootste toename van depositie        0,00 mol/ha/j
                  Grootste afname van depositie         0,00 mol/ha/j
RdimFzA1oQ8p (10 februari 2022)                                                                          2/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                                                       Projectberekening
                  Aanlegfase (Beoogd), rekenjaar 2022
                  Emissiebronnen                                                              Emissie Emissie
                                                                                                 NH3 NOx
                   3 Mobiele     werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning | mobiele
                        werktuigen; mobiele hijskraan
                                                                                                          < 0,1
                                                                                                    - ton/j
                         Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning | mobiele
                   4 werktuigen;                                                                          < 0,1
                                                                                                    - ton/j
                                     betonmixer
                   5 Mobiele     werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning | mobiele
                         werktuigen; graafmachine
                                                                                                          < 0,1
                                                                                                    - ton/j
                         Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning | mobiele
                   6 werktuigen;                                                                          < 0,1
                                                                                                    - ton/j
                                     verreiker
                   7 Mobiele     werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning | mobiele
                         werktuigen; trilplaat
                                                                                                          < 0,1
                                                                                                    - ton/j
                   8 Mobiele     werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning | mobiele
                         werktuigen; stamper
                                                                                                          < 0,1
                                                                                                    - ton/j
                                                                                                < 0,1
                   Verkeersnetwerk                                                             ton/j 0,5 ton/j
RdimFzA1oQ8p (10 februari 2022)                                                                              3/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                                                      Projectberekening
                  Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000
                  gebieden.
                                 500 m
                        Habitatrichtlijn       Vogelrichtlijn,       Grootste afname van depositie
                                               Habitatrichtlijn
                        Vogelrichtlijn         Niet bepaald          Grootste toename van depositie
                                                                     Hoogste totale depositie
                  De bronnen op de kaart horen bij de Beoogde situatie.
RdimFzA1oQ8p (10 februari 2022)                                                                       4/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                                                         Projectberekening
                  Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Aanlegfase" (Beoogd)
                  incl. saldering e/o referentie
                                Berekend (ha Hoogste totale Met toename Grootste        Met afname (ha Grootste
                                gekarteerd) depositie       (ha gekarteerd) toename     gekarteerd) afname
                                             (mol/ha/jr)                    (mol/ha/jr)                (mol/ha/jr)
                   Totaal        0,00         0,00           0,00            0,00        0,00           0,00
RdimFzA1oQ8p (10 februari 2022)                                                                                    5/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                                                     Projectberekening
                  Aanlegfase, Rekenjaar 2022
                    3 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning
                  Naam                 mobiele           Uittreedhoogte 4,0 m    NOx        < 0,1 ton/j
                                       werktuigen;       Warmteinhoud   0,000 MW
                                       mobiele hijskraan
                  Wijze van ventilatie Niet geforceerd
                  Temporele Variatie Standaard Profiel
                                       Industrie
                    4 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning
                  Naam                 mobiele           Uittreedhoogte 4,0 m    NOx        < 0,1 ton/j
                                       werktuigen;       Warmteinhoud   0,000 MW
                                       betonmixer
                  Wijze van ventilatie Niet geforceerd
                  Temporele Variatie Standaard Profiel
                                       Industrie
                    5 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning
                  Naam                 mobiele           Uittreedhoogte 4,0 m    NOx        < 0,1 ton/j
                                       werktuigen;       Warmteinhoud   0,000 MW
                                       graafmachine
                  Wijze van ventilatie Niet geforceerd
                  Temporele Variatie Standaard Profiel
                                       Industrie
                    6 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning
                  Naam                 mobiele           Uittreedhoogte 4,0 m    NOx        < 0,1 ton/j
                                       werktuigen;       Warmteinhoud   0,000 MW
                                       verreiker
                  Wijze van ventilatie Niet geforceerd
                  Temporele Variatie Standaard Profiel
                                       Industrie
                    7 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning
                  Naam                 mobiele           Uittreedhoogte 4,0 m    NOx        < 0,1 ton/j
                                       werktuigen;       Warmteinhoud   0,000 MW
                                       trilplaat
                  Wijze van ventilatie Niet geforceerd
                  Temporele Variatie Standaard Profiel
                                       Industrie
                    8 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning
                  Naam                 mobiele           Uittreedhoogte 4,0 m    NOx        < 0,1 ton/j
                                       werktuigen;       Warmteinhoud   0,000 MW
                                       stamper
                  Wijze van ventilatie Niet geforceerd
                  Temporele Variatie Standaard Profiel
                                       Industrie
RdimFzA1oQ8p (10 februari 2022)                                                                         6/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                                                        Projectberekening
                  Disclaimer
                  Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,
                  kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen
                  aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.
                  Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar
                  is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden
                  verleend, zijn voorbehouden.
                  Rekenbasis
                  Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
                  AERIUS versie                     2021.0.2_20220128_2eee9c6138
                  Database versie                   2021_2eee9c6138
                  Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
                  https://www.aerius.nl/
RdimFzA1oQ8p (10 februari 2022)                                                                                 7/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                Bijlagen 2
Rapportages Aerius calculator gebruiksfase
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Projectberekening
Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op
rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of
leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de
Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel
relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste
of bijna overbelaste situatie voor stikstof.
    Overzicht
    Samenvatting situaties
    Resultaten
    Detailgegevens per emissiebron
Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                                                        Projectberekening
                  Contactgegevens
                  Rechtspersoon                         Bouwburo Cobussen -
                  Inrichtingslocatie                    Pastoor van Winkelstraat 13,
                                                        5374BG Schaijk
                  Activiteit
                  Omschrijving                          Pastoor van Winkelstraat 13
                  Toelichting                           gebruiksfase, aerius berekening Pastoor van
                                                        Winkelstraat 13 te Schaijk Bouwburo Cobussen -
                  Berekening                            RuSgVHzryNDG
                  AERIUS kenmerk                        10 februari2022,15:24
                  Datum berekening                      Wnb-rekengrid
                  Rekenconfiguratie
                  Totale emissie                        Rekenjaar           Emissie NH3      Emissie NOx
                  Gebruiksfase - Beoogd                 2022                < 0,1 ton/j       < 0,1 ton/j
                  Resultaten                            Hoogste depositie Hexagon             Gebied
                  Gebruiksfase - Beoogd                 -
                  Gekarteerd oppervlak met toename (ha) 0,00 ha
                  Gekarteerd oppervlak met afname (ha) 0,00 ha
                  Grootste toename van depositie        0,00 mol/ha/j
                  Grootste afname van depositie         0,00 mol/ha/j
RuSgVHzryNDG (10 februari 2022)                                                                           2/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                                                   Projectberekening
                  Gebruiksfase (Beoogd), rekenjaar 2022
                  Emissiebronnen                        Emissie NH3         Emissie NOx
                   Verkeersnetwerk                       < 0,1 ton/j         < 0,1 ton/j
RuSgVHzryNDG (10 februari 2022)                                                        3/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                                                      Projectberekening
                  Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000
                  gebieden.
                                 500 m
                        Habitatrichtlijn       Vogelrichtlijn,       Grootste afname van depositie
                                               Habitatrichtlijn
                        Vogelrichtlijn         Niet bepaald          Grootste toename van depositie
                                                                     Hoogste totale depositie
                  De bronnen op de kaart horen bij de Beoogde situatie.
RuSgVHzryNDG (10 februari 2022)                                                                       4/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                                                         Projectberekening
                  Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Gebruiksfase"
                  (Beoogd) incl. saldering e/o referentie
                                Berekend (ha Hoogste totale Met toename Grootste        Met afname (ha Grootste
                                gekarteerd) depositie       (ha gekarteerd) toename     gekarteerd) afname
                                             (mol/ha/jr)                    (mol/ha/jr)                (mol/ha/jr)
                   Totaal        0,00         0,00           0,00            0,00        0,00           0,00
RuSgVHzryNDG (10 februari 2022)                                                                                    5/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                                                        Projectberekening
                  Disclaimer
                  Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,
                  kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen
                  aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.
                  Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar
                  is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden
                  verleend, zijn voorbehouden.
                  Rekenbasis
                  Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
                  AERIUS versie                     2021.0.2_20220128_2eee9c6138
                  Database versie                   2021_2eee9c6138
                  Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
                  https://www.aerius.nl/
RuSgVHzryNDG (10 februari 2022)                                                                                 6/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>