<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                           RAPPORT
                                   Verkennend bodemonderzoek
                             Pastoor van Winkelstraat (ong.) te Schaijk
Opdrachtgever
Projectnummer
Aeres Milieu projectnummer AM15185
Status rapport
Definitief
                                                                   paraaf datum
                                              Autorisatie
                                                                          10 augustus 2015
                                              Opsteller rapport:
                                                                   paraaf datum
                                              Kwaliteitscontrole:
                                                                          10 augustus 2015
Contactgegevens
Aeres Milieu B.V.
Postbus 1015
6040 KA ROERMOND
(t) 0475 – 320 000
(f) 0475 – 321 967
e-mail: info@aeres-milieu.nl
www.aeres-milieu.nl
                                                                                          2001 + 2002
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>INHOUDSOPGAVE
SAMENVATTING RESULTATEN                                                                                                                                          2
1. INLEIDING                                                                                                                                                     3
2. VOORONDERZOEK                                                                                                                                                 4
   2.1     Inleiding............................................................................................................................................ 4
   2.2     Topografische beschrijving .............................................................................................................. 5
   2.3     Historisch overzicht en omgeving .................................................................................................... 5
   2.4     Dossieronderzoek ............................................................................................................................ 6
   2.5     Bodemopbouw en geo(hydro)logie.................................................................................................. 6
   2.6     Beschrijving van de onderzoekslocatie ........................................................................................... 7
   2.7     Asbest .............................................................................................................................................. 7
   2.8     Bodemkwaliteitskaart Regio Noord Oost Brabant ........................................................................... 8
   2.9     Onderzoekshypothese ..................................................................................................................... 8
3. ONDERZOEKSSTRATEGIE                                                                                                                                           9
   3.1     Inleiding............................................................................................................................................ 9
   3.2     Onderzoeksstrategie........................................................................................................................ 9
4. VELDWERKZAAMHEDEN                                                                                                                                           10
   4.1     Algemeen                                                                                                                                            10
   4.2     Grondbemonstering                                                                                                                                   10
   4.3     Grondwatermonstername                                                                                                                               10
5. LABORATORIUMONDERZOEK                                                                                                                                       12
   5.1     Algemeen ....................................................................................................................................... 12
   5.2     Grond(meng)monster(s) ................................................................................................................ 12
      5.2.1       Analyseresultaten grond(meng)monsters ........................................................................... 12
      5.2.2       Toetsing Bodemkwaliteitskaart gemeente Landerd ............................................................ 13
      5.2.3       Toetsing van de gestelde hypothese ................................................................................... 13
   5.3     Grondwatermonster(s)                                                                                                                                13
      5.3.1       Analyseresultaten grondwatermonster(s)............................................................................ 13
      5.3.2       Toetsing van de gestelde hypothese ................................................................................... 14
6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN                                                                                                                                 15
Bijlagen:
1        Kadastrale overzichtskaart
2        Bodemrapportage Omgevingsdienst Brabant Noord
3        Foto’s onderzoekslocatie
4        Situatietekening onderzoekslocatie met boorpunten
5        Boorprofielen en zintuiglijke waarnemingen
6        Verklaring veldmedewerker
7        Toetsingstabellen en analysecertificaat grond(meng)monsters
8        Toetsingstabellen en analysecertificaat grondwatermonsters
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                          Verkennend bodemonderzoek Pastoor van Winkelstraat (ong.) te Schaijk / AM15185
SAMENVATTING RESULTATEN
Algemeen
Projectnummer                      : AM15185
Soort onderzoek                    : Verkennend bodemonderzoek
Adres onderzoekslocatie            : Pastoor van Winkelstraat (ong.) te Schaijk
Gemeente                           : Landerd
Kadastrale registratie             : Schaijk, sectie B nummer 2590, 2559 (ged.) en 2960 (ged.)
Coördinaten                        : X = 172.010 / Y = 417.609
Oppervlakte                        : circa 1.500 m2
Aanleiding onderzoek               : bestemmingswijziging ten behoeve van nieuwbouw
Opdrachtgever                      :
Onderzoekshypothese
Hypothese conform NEN 5740         : onverdacht
Onderzoeksopzet
Boringen tot 0,5 m-mv.             :6
Boringen tot 2,0 m-mv.             :1
Peilbuizen                         :1
Zintuiglijke waarnemingen
Bovengrond (0,0-0,5 m-mv.)         : baksteenhoudend in boringen 2 en 8
Ondergrond (0,5-2,0m-mv.)          : geen bijzonderheden
Grondwater                         : geen bijzonderheden
Laboratoriumonderzoek
Bovengrond (0-0,5 m-mv.)           : plaatselijk (MM2) licht verontreinigd met minerale olie
Ondergrond (0,5-2,0 m-mv.)         : licht verontreinigd met som PCB
Grondwater                         : licht verontreinigd met barium, koper en naftaleen en matig verontreinigd
                                     met nikkel
Conclusie en aanbevelingen
In opdracht van                     heeft Aeres Milieu B.V. in juli-augustus 2015 een verkennend
bodemonderzoek uitgevoerd op een locatie gelegen aan de Pastoor van Winkelstraat (ong.) te Schaijk.
Uit de analyseresultaten blijkt dat de bovengrond plaatselijk (MM2) licht verontreinigd is met minerale olie.
De ondergrond is licht verontreinigd met som PCB. Het freatisch grondwater is licht verontreinigd met
barium, koper en naftaleen en matig verontreinigd met nikkel.
De resultaten van dit bodemonderzoek geven geen aanleiding tot het uitvoeren van een aanvullend of
nader bodemonderzoek.
De milieuhygiënische conditie van de bodem vormt geen belemmering voor de voorgenomen
planontwikkeling.
De aangetroffen lichte verontreinigingen in de grond kunnen wel bij grondafvoer beperkingen opleveren ten
aanzien van het (her)gebruik van de grond omdat dan veelal andere normen gelden. Ten aanzien van
hergebruik van deze grond elders is het Besluit Bodemkwaliteit van toepassing.
Het grondwater ter plaatse van de onderzoekslocatie is niet multifunctioneel toepasbaar. Het wordt daarom
afgeraden het freatisch grondwater te gebruiken voor consumptie, besproeiing of proceswater.
                                                                                                          Pagina 2 van 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                         Verkennend bodemonderzoek Pastoor van Winkelstraat (ong.) te Schaijk / AM15185
1.       INLEIDING
In opdracht van                   heeft Aeres Milieu B.V. een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op
de locatie:
         Adres onderzoekslocatie          : Pastoor van Winkelstraat (ong.) te Schaijk
         Gemeente                         : Landerd
         Kadastrale registratie           : Schaijk, sectie B nummer 2590, 2559 (ged.) en 2960 (ged.)
         Oppervlakte                      : circa 1.500 m2
         Huidig gebruik van de locatie    : grassland en bebouwd erf
         Toekomstig gebruik               : wonen met tuin
Dit bodemonderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen van de NEN-5740. Het verkennend
bodemonderzoek bestaat uit een vooronderzoek naar de historie en bodemgesteldheid van de
onderzoekslocatie en aanvullend hierop een bodemonderzoek op het perceel.
Aanleiding
De aanleiding voor het laten uitvoeren van dit bodemonderzoek is een bestemmingswijziging ten behoeve
van een voorgenomen nieuwbouwplan (woningbouw). Een bestaand gebouw in het zuidelijke deel van het
plangebied zal worden gesloopt.
Doel
Het doel van het verkennend onderzoek is, middels een steekproef, het vaststellen van de actuele
bodemkwaliteit ter plaatse. Het onderzoek is niet bedoeld om een exacte aard en omvang van een
eventuele verontreiniging aan te geven.
Onderzoek
Aeres Milieu B.V. heeft geen binding met de opdrachtgever en de onderzoekslocatie anders dan als
onafhankelijk onderzoeksbureau.
In hoofdstuk 2 is het vooronderzoek en de daaruit volgende onderzoekshypothese beschreven. Naar
aanleiding van de opgestelde hypothese wordt in hoofdstuk 3 de onderzoeksstrategie opgesteld. In
hoofdstuk 4 worden de veldwerkzaamheden (grond- en grondwateronderzoek) beschreven. Hoofdstuk 5
beschrijft de laboratoriumwerkzaamheden en de onderzoeksresultaten. Het rapport wordt afgesloten met
hoofdstuk 6, waarin de conclusies en enkele aanbevelingen staan beschreven.
Bemonstering en laboratoriumonderzoek vonden plaats in juli-augustus 2015. De chemische analyses zijn
uitgevoerd door ALcontrol Laboratories BV te Rotterdam. ALcontrol is geaccrediteerd volgens de door de
Raad voor Accreditatie gestelde criteria voor Testlaboratoria conform ISO/IEC 17025. Alle analyses zijn
uitgevoerd conform Accreditatie Schema 3000 (AS3000).
Het onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en
methoden (opzet conform NEN-5740 en interpretatie aan de hand van de Leidraad Bodembescherming).
Opgemerkt wordt dat bij een verkennend bodemonderzoek sprake is van een steekproefsgewijze
bemonstering en het nemen van een beperkt aantal monsters. De mogelijkheid blijft daarom bestaan dat
puntverontreinigingen, welke niet voortkomen uit het historisch onderzoek, niet door het onderzoek worden
aangetoond. Daarnaast blijft het mogelijk dat lokale afwijkingen in de samenstelling van het
bodemmateriaal voorkomen. Tot slot wordt erop gewezen dat het uitgevoerde bodemonderzoek een
momentopname is.
Het bovenstaande betekent dat Aeres Milieu op voorhand geen aansprakelijkheid accepteert voor
maatregelen of mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Aeres Milieu
uitgevoerde bodemonderzoek neemt. Tevens wordt opgemerkt dat Aeres Milieu voor het verkrijgen van de
voor het historisch onderzoek noodzakelijke informatie (mede) afhankelijk is van externe bronnen. Voor
Aeres Milieu is niet te verifiëren of deze bronnen altijd volledig en zonder fouten zijn. Hierdoor kan Aeres
Milieu niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde historische informatie.
                                                                                                         Pagina 3 van 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                               Verkennend bodemonderzoek Pastoor van Winkelstraat (ong.) te Schaijk / AM15185
2. VOORONDERZOEK
2.1     Inleiding
Conform het onderzoeksprotocol NEN5725 en NEN5707 is ten behoeve van de bepaling van de
onderzoeksstrategie op onderhavige locatie een vooronderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit
vooronderzoek zijn opgenomen in voorliggend hoofdstuk. De in paragraaf 2.1 t/m 2.6 opgenomen
informatie is afkomstig van/uit:
               • Bodemloket Omgevingsdienst Brabant Noord;
               • Eigenaar;
               • Bodematlas Noord Brabant;
               • Watwaswaar.nl;
               • Terreininspectie.
In principe richt het vooronderzoek zich op alle percelen waarop het onderzoek betrekking heeft én de
direct hieraan grenzende percelen. Indien een direct aangrenzend perceel smal (< 10 m breed) is, worden
ook de percelen hier weer aan grenzend meegenomen.
Indien de aangrenzende percelen groot zijn, wordt alleen het gedeelte van deze percelen binnen 25 meter
vanaf de grens van de bodemonderzoekslocatie in beschouwing genomen, tenzij er aanleiding bestaat toch
het gehele perceel te onderzoeken.
Op onderstaande luchtfoto is de globale begrenzing van de onderzoekslocatie weergegeven.
Afbeelding 1: globale begrenzing onderzoekslocatie (Bron luchtfoto: bodematlas Noord Brabant)
                                                                                                               Pagina 4 van 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                  Verkennend bodemonderzoek Pastoor van Winkelstraat (ong.) te Schaijk / AM15185
2.2     Topografische beschrijving
De onderzoekslocatie is gelegen aan Pastoor van Winkelstraat (ong.) te Schaijk. Kadastraal is de locatie
bekend als gemeente Schaijk, sectie B nummer 2590, 2559 (ged.) en 2960 (ged.). De coördinaten volgens
het R.D. stelsel zijn X = 172.010 / Y = 417.609. Zie bijlage 1 voor een kadastrale overzichtskaart.
2.3     Historisch overzicht en omgeving
In het kader van het vooronderzoek is historisch kaartmateriaal bestudeerd. Op het minuutplan uit het begin
van de 19e eeuw (figuur 3a) blijkt dat het plangebied aan de al bestaande Pastoor van Winkelstraat
(Schaijksestraat) ligt. Het plangebied ligt direct bij het dorpshart van Schaijk. Ten westen van het
plangebied ligt de kerk met kerkhof en andere voorname gebouwen zoals de pastorie en de school. Het
plangebied zelf is onbebouwd. Volgens de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels (OAT) behorende bij het
minuutplan, is het grootste deel van het plangebied in gebruik als tuin, behorende bij het gebouw
(woonhuis) met bijgebouwen die direct westelijke en zuidwestelijk van het plangebied liggen. Het
noordelijke deel ligt in een groot weilandperceel. Ten noorden van het plangebied is de wetering te zien.
De kaart uit 1830-1850 (3b) geeft een goed beeld van de bebouwingskern van Schaijk in deze periode.
Nagenoeg alle bebouwing van Schaijk ligt aan de genoemde Pastoor van Winkelstraat en de Runstraat (die
verder in noordwestelijke richting doorloopt naar het buurtschap Zandstraat. Nu zijn ook beter de
opstrekkende ontginningen te zien in de vorm van smalle, langgerekte verkavelingen haaks op de Pastoor
van Winkelstraat. Het plangebied is onbebouwd en ligt grotendeels binnen de tuin/erf van de bebouwing
direct zuidwestelijk hiervan.
Figuur 2a en 2b: Historisch kaartmateriaal uit respectievelijk 1811-1832, 1830-1850 met in het rood het plangebied aangegeven (Bron:
www.watwaswaar.nl).
Ook op de kaart uit 1899 (3c) is het plangebied onbebouwd en is het in gebruik als tuin/erf of als weiland.
Er lijkt nu een afsplitsing van de wetering aanwezig die haaks op de Pastoor van Winkelstraat loopt en de
weilandpercelen scheidt van de noordelijker gelegen bouwlandpercelen. Ten westen van het plangebied is
nu de nieuw gebouwde kerk uit 1894 te zien.
De situatie in 1955 (3d) laat weinig veranderingen zien in het dorpsbeeld. Wel is nu een gebouw aanwezig
in het zuidelijke deel van het plangebied, waarschijnlijk de huidige bebouwing. Van de bebouwing direct ten
westen zijn enkele (bij)gebouwen gesloopt.
Vanaf de jaren zestig en zeventig van de 20e eeuw vinden grootschalige dorpsuitbreidingen plaats en
ontstaat het huidige stratenpatroon. Binnen het plangebied lijken geen veranderingen plaats te vinden wat
betreft de aanwezige bebouwing.
                                                                                                                     Pagina 5 van 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                 Verkennend bodemonderzoek Pastoor van Winkelstraat (ong.) te Schaijk / AM15185
Figuur 2c en 2d: Historisch kaartmateriaal uit respectievelijk 1899 en 1955, met in het rood het plangebied aangegeven (Bron:
www.watwaswaar.nl).
2.4     Dossieronderzoek
Op 8 juli 2015 is via het digitale loket van de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) een
omgevingsrapportage (bodeminformatierapport) van de onderzoekslocatie gedownload. De
omgevingsrapportage omvat een samenvatting van gegevens afkomstig uit het gemeentelijk bodem- en
milieuinformatiesysteem. Het systeem bevat gegevens met betrekking dat uitgevoerde bodemonderzoeken,
brandstoftanks, gedempte sloten en andere historische informatie. De bodemkwaliteitsrapportage is
opgenomen in bijlage 2.
Uit de omgevingsrapportage blijkt dat van de onderzoekslocatie zelf geen informatie bekend is.
Voor zover bekend heeft er geen bovengrondse of ondergrondse opslag van oliehoudende producten
plaatsgevonden.
Op de locatie zijn niet eerder bodemonderzoeken uitgevoerd.
Voor zover bekend hebben er op de locatie geen ophogingen, opvullingen of dempingen plaatsgevonden.
2.5     Bodemopbouw en geo(hydro)logie
De geohydrologische indeling van de onderzoekslocatie wordt schematisch weergegeven in onderstaande
tabel.
 Diepte             Lithostratigrafie                     Lithologie                            Hydrogeologie
 [m-mv]
 0–3                fijn tot matig grof zand afgewisseld  Formatie van Boxtel                   redelijk tot goed doorlatend
                    met grindlagen
 3 – 10             grind met zand                        Formatie van Beegden                  zeer goed doorlatend
 10 - 35            grind met zand                        Formatie van Waalre                   zeer goed doorlatend
Tabel 2.1: Geo(hydro)logische indeling (bron: Dinoloket)
                                                                                                                  Pagina 6 van 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                         Verkennend bodemonderzoek Pastoor van Winkelstraat (ong.) te Schaijk / AM15185
De stroming van het freatisch grondwater is noordgericht bevindt zich op een hoogte van circa 14,0 m+
NAP. De onderzoekslocatie bevindt zich niet binnen de grenzen van een grondwaterbeschermingsgebied.
2.6    Beschrijving van de onderzoekslocatie
Op 23 juli 2015 is een veldinspectie uitgevoerd, hierbij is gelet op het terreingebruik en de aanwezigheid
van ondergrondse tanks, stookplaatsen, (half)verhardingslagen, ophogingen, storthopen, dempingen,
afgravingen en asbesthoudend materiaal op het maaiveld. Een fotoreportage van de onderzoekslocatie is
opgenomen in bijlage 2.
Het plangebied ligt nabij de Pastoor van Winkelstraat achter huisnummers 11b/13 in de bebouwde kom van
Schaijk. Het plangebied bestaat grotendeels uit grasland.
Het zuidelijke deel van het plangebied is bebouwd met een schuur en verhard met klinkers. In de schuur
vindt opslag plaats van materialen (barbecues etc.) van de slagerij (Pastoor van Winkelstraat 13). Het dak
van de opslag bestaat uit asbestverdachte golfplaten. De dakplaten lijken intact en niet verweerd. Tegen de
noordgevel van de schuur staan/liggen enkele asbestverdachte golfplaten opgestapeld (zie foto 3 en 4 in
bijlage 2).
Op het maaiveld zijn geen asbestverdachte stukjes aangetroffen.
Er zijn geen waarnemingen gedaan welke wijzen op de aanwezigheid van bodemverontreinigingen of
bronnen van verontreinigingen.
In het westen wordt het plangebied begrensd door een zijstraat van de Pastoor van Winkelstraat, in het
noorden door bebouwing aan de straat De Herd, in het oosten door de straat De Herd en in het zuiden door
de panden Pastoor van Winkelstraat 11b en 13.
2.7    Asbest
Conform de NEN 5707 (Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen
grond)) is er sprake van een asbestverdachte locatie indien er sprake is van één of meer van de hieronder
beschreven activiteiten of gebeurtenissen:
-        de eventuele aanwezigheid in het verleden van bedrijven, die asbesthoudende producten,
         apparaten of voorwerpen vervaardigen en/of verwerken;
-        de eventuele aanwezigheid in het verleden en/of heden van bedrijfsgebouwen (o.a. schuren),
         waarin (veel) asbesthoudende bouwstoffen zijn verwerkt, en of de aanwezigheid van asbestresten
         in de bodem en/of onder verhardingen (o.a. erven van boerderijen);
-        de aanwezigheid van woongebouwen, gebouwd van asbestcementplaten, dan wel in het verleden
         gerenoveerd met toepassing van asbestcementproducten, met een gerede kans dat asbestresten
         in tuinen en/of plantsoenen zijn achtergebleven;
-        eventuele stortingen van asbestverdachte afvalstoffen;
-        de kans op aanwezigheid van asbesthoudende buizen of ophooglagen in de ondergrond;
-        de toepassing van asbesthoudende beschoeiingen langs watergangen of in (volks)tuinen;
-        de (vroegere) aanwezigheid van glastuinbouw, danwel afval van kassen op of in de bodem;
-        er hebben in het verleden calamiteiten met asbest plaatsgevonden (asbestbrand), zonder dat de
         verspreid geraakte asbestresten (meteen) zijn opgeruimd.
Uit de uitgevoerde veldinspectie is gebleken dat het dak van de schuur bestaat uit asbestverdachte
golfplaten. Daarnaast bevinden zich tegen de noordgevel van de schuur enkele asbestverdachte golfplaten.
                                                                                                         Pagina 7 van 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                      Verkennend bodemonderzoek Pastoor van Winkelstraat (ong.) te Schaijk / AM15185
2.8     Bodemkwaliteitskaart Regio Noord Oost Brabant
Uit de bodemkwaliteitskaart van de regio Noordoost Brabant is af te leiden dat de onderzoekslocatie ligt
binnen het homogene deelgebied ‘bebouwing na 1950’ voor de bovengrond en ‘bebouwing’ voor de
ondergrond. Voor beide functieklassen geldt de bodemkwaliteitsklasse ‘natuur en landbouw’ (AW2000)
voor ontgraven bodem.
2.9   Onderzoekshypothese
Gebaseerd op de verzamelde gegevens uit het vooronderzoek is de onderzoekslocatie als “onverdacht”
beschouwd. Het onderzoek is dan ook uitgevoerd conform de NEN 5740 norm voor onverdachte locaties.
Wel dient rekening gehouden te worden met het aantreffen van verhoogde concentraties met zware
metalen in het grondwater ten gevolge van regionaal verhoogde achtergrondwaarden.
De aanwezigheid van asbestverdacht materiaal in de bodem wordt vooralsnog niet verwacht (niet
verdacht).
                                                                                                      Pagina 8 van 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                   Verkennend bodemonderzoek Pastoor van Winkelstraat (ong.) te Schaijk / AM15185
3. ONDERZOEKSSTRATEGIE
3.1       Inleiding
Op basis van de verzamelde informatie uit het vooronderzoek (NEN 5725) en de gestelde
onderzoekshypothese(n) voor de onderzoekslocatie, is een onderzoeksstrategie opgesteld conform de
richtlijnen van de onderzoeksnorm NEN-5740 (Bodem-Landbodem; Strategie voor het uitvoeren van
verkennend bodemonderzoek – Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond,
januari 2009) van het Nederlands Normalisatie-Instituut.
3.2       Onderzoeksstrategie
In principe worden boringen willekeurig verspreid over de gehele onderzoekslocatie. Voor het vaststellen
van de milieuhygiënische conditie van de bodem (grond en grondwater) van de onderzoekslocatie zal
volgens onderstaande strategie veldwerk en monstername voor laboratoriumanalyse plaatsvinden.
                                         ONDERZOEKSNORM NEN-5740 'onverdacht'
                                                                                                         Aantal te onderzoeken
                  Aantal boringen                          Aantal te nemen monsters
                                                                                                           (meng)monsters
                                                              grond            grondwater
                    tot        èn tot   èn met
  oppervlakte                                                                                  bovengrond       ondergrond     grondwater
                   0,5 m        2m      peilbuis      0-0,5 m    0,5-2,0 m 1
 1.500 m²            6           1            1          8            6              1               1                1             1
                                                                                             NEN-grond        NEN-grond       NEN-
                                         Analysepakket
                                                                                             incl. lutos      incl. lutos     grondwater
Tabel 3.1: Veldwerk, monstername en analysestrategie volgens NEN-5740 “onverdacht”
1)
   Uit elke boring van 0,5 tot 2,0 diepte worden drie monsters in trajecten van ten hoogste 0,5 m genomen.
Legenda bij tabel 3.1
m:          meter beneden maaiveld
lutos: lutum en organische stofgehalte
De bovengrond en de ondergrond worden onderzocht op de stoffen uit het NEN 5740 ‘standaardpakket’:
• drogestof-bepaling
• 9 zware metalen
• 10 polycyclische aromatische koolwaterstoffen
• 7 Polychloorbifenylen (PCB)
• minerale olie
Tevens bepaalt het laboratorium het gehalte aan organische stof en lutumgehalte voor het vaststellen van
een toetsingskader voor de locale bodemkwaliteit.
Het grondwater wordt onderzocht op de stoffen uit het NEN 5740 ‘standaardpakket’:
• 9 zware metalen
• 8 vluchtige aromatische koolwaterstoffen (incl. naftaleen)
• 21 vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen
• minerale olie
                                                                                                                          Pagina 9 van 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                                   Verkennend bodemonderzoek Pastoor van Winkelstraat (ong.) te Schaijk / AM15185
4. VELDWERKZAAMHEDEN
4.1     Algemeen
Conform de onderzoeksstrategie, zoals beschreven in hoofdstuk 3, is op de onderzoekslocatie een
verkennend bodemonderzoek uitgevoerd.
De werkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat op grond van BRL SIKB 2000 conform protocollen
2001 en 2002 van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer.
4.2     Grondbemonstering
Op 23 juli 2015 zijn de boringen geplaatst volgens de in paragraaf 3.2 weergegeven onderzoeksstrategie
conform protocol 2001 van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer. De werkzaamheden
zijn uitgevoerd door de heer H. van den Tillaar, erkend monsternemer in het kader van de BRL SIKB 2000
voor de protocollen 2001, 2002 en 2018.
De boringen zijn verricht met behulp van de Edelmanboor (∅ 7 of 10 cm). Zie voor de boorpuntlocaties
bijlage 3.
Het opgeboorde bodemmateriaal is volgens de classificatienorm voor onverharde bodems (NEN 5104)
beoordeeld. Daarnaast is vastgesteld in hoeverre het opgeboorde materiaal mogelijke aanwijzingen biedt
voor de aanwezigheid van visueel zichtbare verontreiniging.
Op basis van de zintuiglijke waarnemingen en de bodemopbouw heeft laagsgewijze bemonstering
plaatsgevonden. De uitkomende grond en alle zintuiglijk waargenomen bijzonderheden zijn per boring
beschreven in de profielbeschrijvingen (zie bijlage 4).
In onderstaande tabel zijn de boringen beschreven waarin zintuiglijk afwijkingen zijn geconstateerd.
 Boring                             Dieptetraject [m-mv.]                  Zintuiglijke waarneming
 Boorpunt 2                         0,15 – 0,7                             matig baksteenhoudend
 Boorpunt 8                         0,08 – 0,3                             zwak baksteenhoudend
Tabel 4.1: Overzicht zintuiglijke afwijkingen
In het kader van dit onderzoek is geen specifiek onderzoek (conform NEN 5707) verricht naar het
voorkomen van asbest in de grond en op het maaiveld. Wel heeft een inspectie van het terrein
plaatsgevonden. Op het maaiveld, behoudens de asbestverdachte golfplaten zoals beschreven in
paragraaf 2.6, en in de vrijkomende grond zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen. Het
voorliggende onderzoek doet echter geen bindende uitspraak over de aan- of afwezigheid van asbest in de
bodem binnen de onderzoekslocatie.
Gebaseerd op de diepte en stroming van het freatisch grondwater is een boring afgewerkt met een peilbuis
(zie bijlage 2). Deze is benedenstrooms op de onderzoekslocatie geplaatst, ter plaatse van boorpunt 1. De
bovenkant van het peilbuisfilter is onder de aangetroffen grondwaterstand geplaatst. Het filter bevindt zich
van 1,9-2,9 meter beneden maaiveld. Tijdens de installatie van de peilbuis is geen werkwater gebruikt.
4.3     Grondwatermonstername
De peilbuis is een week na plaatsing op 30 juli 2015 bemonsterd conform protocol 2002 van de Stichting
Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer. De bemonstering is uitgevoerd door erkend veldwerker van
Aeres Milieu, de heer H. van den Tillaar.
                                                                                                                  Pagina 10 van 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                Verkennend bodemonderzoek Pastoor van Winkelstraat (ong.) te Schaijk / AM15185
Voorafgaand aan de bemonstering is de grondwaterstand opgenomen en zijn de zuurgraad (pH) en het
elektrische-geleidingsvermogen (Ec) van het grondwater bepaald.
Deze waarden waren constant bij monstername. De geleidbaarheid is gecorrigeerd voor de
grondwatertemperatuur. De geleiding is een maat voor de concentratie aan opgeloste stoffen in het water,
terwijl de pH de zuurgraad van het water aangeeft (pH<7: zuur, pH = 7: neutraal, pH>7: basisch).
De grondwatermonsters zijn in het veld, voor zover noodzakelijk gefiltreerd en geconserveerd.
De in het veld gemeten parameters zijn in onderstaande tabel samengevat.
 Peilbuisnummer                                 Pb 1
 filterstelling [m-mv]                          1,9-2,9
 grondwaterpeil [m-mv]                          1,3
 toestroming                                    goed
 zuurgraad [pH]                                 6,9
 elektrisch geleidingsvermogen [µS/cm]          415
 troebelheid [NTU]                              78,2
 drijflaag                                      geen
 geur                                           geen
 waargenomen afwijkingen                        geen
Tabel 4.2: Resultaten veldmetingen tijdens grondwatermonstername
De meetresultaten wijken niet af van natuurlijk of regionaal voorkomende waarden.
                                                                                                               Pagina 11 van 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                  Verkennend bodemonderzoek Pastoor van Winkelstraat (ong.) te Schaijk / AM15185
5. LABORATORIUMONDERZOEK
5.1     Algemeen
De analyses zijn uitgevoerd door het onderzoekslaboratorium van ALcontrol BV te Rotterdam. ALcontrol is
geaccrediteerd volgens de door de Raad voor Accreditatie gestelde criteria voor Testlaboratoria conform
ISO/IEC 17025, waar verdere conservering en (voor)behandeling van de monsters plaats heeft gevonden.
5.2     Grond(meng)monster(s)
In het laboratorium zijn voor het chemisch onderzoek van de grondmonsters uit de boven- en ondergrond al
dan niet mengmonsters samengesteld volgens onderstaande tabel. De keuze voor het samenstellen van
deelmonsters tot een mengmonster of het analyseren van individuele monsters is gebaseerd op de
zintuiglijke waarnemingen in het veld en op de onderzoeksstrategie.
  (Meng)monsternummer           Grondmonster(s) 1)               Bodemlaag [m-mv]       Zintuiglijke waarnemingen
  MM1                          1-1/ 3-1/ 4-1/ 5-1/ 6-1/ 7-1      0 – 0,5                geen bijzonderheden
  MM2                          2-1/ 8-1                          0,8 – 0,5              zwak - matig baksteenhoudend
  MM3                          1-2/ 1-3/ 1-4/ 2-3/ 2-4/ 2-5      0,6 – 2,0              geen bijzonderheden
Tabel 5.1: schema grond(meng)monsters
1)
   Het eerste cijfer geeft het boorpunt aan, het tweede cijfer het monsternametraject (zie bijlage 3).
5.2.1     Analyseresultaten grond(meng)monsters
De analyseresultaten van de grond(meng)monsters worden in de volgende tabel samengevat, waarbij door
middel van onderstaande sterrencodering de mate van verontreiniging is aangegeven.
*          Het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan de het gemiddelde
           van de achtergrond- en interventiewaarde;
**         het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan
           of gelijk aan de interventiewaarde;
***        het gehalte is groter dan de interventiewaarde.
In de Regeling bodemkwaliteit (RBK) is vastgelegd dat per 1 juli 2013 de toetsing altijd moet plaatsvinden
door het gevonden gehalte in een monster eerst te corrigeren met het lutum en organisch stof gehalte
(=berekende concentratie) en vervolgens te vergelijken met de grenswaarden van de Regeling
Bodemkwaliteit.
In de kolommen zijn alleen die stoffen vermeld waarvan de analyseresultaten na toetsing hoger zijn dan de
bijbehorende achtergrondwaarde voor duurzame bodemkwaliteit. Zie bijlage 6 voor de toetsingstabellen en
het analysecertificaat.
  Monsternummer        Bodemlaag              Zintuiglijke waarnemingen       Verhoogde           Berekende concentratie en
                                                                              component           toetsing
  MM1                  0 – 0,5 m-mv           geen bijzonderheden             --                                   -       -
  MM2                  0,8 – 0,5 m-mv         zwak - matig baksteenhoudend    Minerale olie           250 mg/kg d.s.       *
  MM3                  0,6 – 2,0 m-mv         geen bijzonderheden             Som PCB               0,034 mg/kg d.s.       *
Tabel 5.2: Toetsingsresultaten van de grond(meng)monsters
Uit de analyseresultaten blijkt dat grondmengmonster MM1 (dieptetraject 0-0,5 m-mv.) niet verontreinigd is.
De baksteenhoudende bovengrond van mengmonster MM2 is licht verontreinigd is met licht verontreinigd
met minerale olie. Grondmengmonster MM3 (dieptetraject 0,6-2,0 m-mv.) is licht verontreinigd met som
PCB.
                                                                                                                 Pagina 12 van 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                                Verkennend bodemonderzoek Pastoor van Winkelstraat (ong.) te Schaijk / AM15185
PCB (Polychloorbifenylen) zijn geen natuurlijk voorkomende stoffen. De aanwezigheid van PCB in het
milieu is met name het gevolg van industriële productie en het gebruik van PCB van ongeveer 1930 tot
1980. PCB werden gebruikt als hydraulische- of warmtegeleidingsvloeistoffen, smeermiddelen en als
weekmakers in producten zoals verf en koolstofvrij kopieerpapier. Sedert 1985 is de verkoop en het
toepassen van PCB in Nederland verboden.
5.2.2     Toetsing Bodemkwaliteitskaart gemeente Landerd
De gemeten verhoogde concentraties in grondmengmonster MM2 en MM3 zijn tevens getoetst aan de
achtergrondwaarden die zijn opgenomen in de Bodemkwaliteitskaart van de Regio Noordoost Brabant.
Voor de bovengrond (MM2) is het homogene deelgebied ‘Bebouwing na 1950’ van toepassing en voor de
ondergrond (MM3) deelgebied ‘Bebouwing’. In onderstaande tabel zijn de gemeten concentraties en de
achtergrondwaarden opgenomen.
  Monster                    Component              gemeten concentratie      Achtergrondwaarden         Overschrijding
                                                                              (95-percentielwaarde)      achtergrondwaarden
  MM2 – bovengrond           Minerale olie                      50 mg/kg d.s.          52 mg/kg d.s.               Nee
  MM3 – ondergrond           som PCB’s                        0,03 mg/kg d.s.          9,8 mg/kg d.s.              Nee
Tabel 5.3: Toetsing aan de regionale achtergrondconcentraties
Uit de toetsing blijkt dat de gemeten concentraties in grondmengmonster MM2 en MM3 de vastgestelde
achtergrondwaarden niet overschrijden.
5.2.3     Toetsing van de gestelde hypothese
Geconcludeerd kan worden dat de berekende concentraties in de grond in tegenspraak zijn met de vooraf
geformuleerde hypothese dat de locatie als onverdacht beschouwd kan worden. De gemeten concentraties
liggen ruim beneden de tussenwaarde (= het gemiddelde van de achtergrondwaarden (AW2000) en de
interventiewaarden voor grond). Het uitvoeren van een nader bodemonderzoek is niet noodzakelijk.
5.3     Grondwatermonster(s)
5.3.1     Analyseresultaten grondwatermonster(s)
De analyseresultaten van de grondwatermonsters worden in de volgende tabel samengevat, waarbij door
middel van onderstaande sterrencodering de mate van verontreiniging is aangegeven.
*          Het gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of de detectiegrens, indien deze hoger is)
           en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde;
**         het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of
           gelijk aan de interventiewaarde;
***        het gehalte is groter dan de interventiewaarde.
In de kolommen zijn alleen die stoffen vermeld waarvan de analyseresultaten na toetsing hoger zijn dan de
bijbehorende streefwaarde voor duurzame bodemkwaliteit. Zie bijlage 7 voor de toetsingstabel en het
analysecertificaat.
  Peilbuis     Filtertraject           Grondwaterstand              Verhoogde component               Gemeten concentratie
                                                                                                      [µg/l] en toetsing
  Pb 1         1,9 – 2,9 m-mv          1,3 m-mv                     Barium                            61                  *
                                                                    Koper                             17                  *
                                                                    Nikkel                            63                 **
                                                                    Naftaleen                         0,02                *
Tabel 5.4: Toetsingsresultaten van de grondwatermonsters
                                                                                                                Pagina 13 van 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                         Verkennend bodemonderzoek Pastoor van Winkelstraat (ong.) te Schaijk / AM15185
Uit de analyseresultaten blijkt dat het grondwater afkomstig uit peilbuis 1 licht verontreinigd is met barium,
koper en naftaleen en matig verontreinigd is met nikkel.
5.3.2    Toetsing van de gestelde hypothese
Geconcludeerd kan worden dat de gemeten concentraties in het grondwater niet in tegenspraak zijn met de
vooraf opgestelde hypothese dat de locatie onverdacht is, rekening houdend met het aantreffen van
grondwaterverontreinigingen met zware metalen ten gevolge van de regionale verhoogde
achtergrondwaarden.
Het aangetoonde licht verhoogde gehalte aan naftaleen is op basis van het gebruik van de locatie niet te
verklaren. Op de locatie zijn geen verontreinigingsbronnen aan te wijzen die in relatie zouden kunnen staan
met de verhoogd aangetroffen gehalte.
De aangetoonde lichte tot matige verontreinigingen met zware metalen worden waarschijnlijk van buiten de
onderzoekslocatie aangevoerd, aangezien in het geanalyseerde ondergrondmonster geen verhoogde
concentraties aan zware metalen gemeten zijn. Op de locatie zijn ook geen verontreinigingsbronnen aan te
wijzen die in relatie zouden kunnen staan met de verhoogd aangetroffen gehalten aan zware metalen.
De aangetroffen zware metalen maken dan ook mogelijk deel van de diffuse verontreiniging van het
grondwater met zware metalen in het gebied “de Kempen” (zuidoostelijk Noord Brabant). Het blijkt namelijk
dat als gevolg van verzuring van de zandige gronden in deze regio in combinatie met de (voormalige)
aanwezigheid van zinkertsverwerkende industrie en toepassing van zinksintels als verhardingsmateriaal,
uitspoeling van zware metalen uit de grond naar het grondwater heeft plaatsgevonden. Het grondwater in
deze regio is dan ook in lichte tot sterke mate diffuus verontreinigd met zware metalen. De concentraties
van zware metalen kunnen sterk fluctueren met de tijd.
Het uitvoeren van een nader bodemonderzoek is gelet op de aangetroffen componenten niet noodzakelijk.
Wel wordt afgeraden het freatisch grondwater te gebruiken voor consumptie, besproeiing of proceswater.
                                                                                                        Pagina 14 van 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                        Verkennend bodemonderzoek Pastoor van Winkelstraat (ong.) te Schaijk / AM15185
6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
In opdracht van                   heeft Aeres Milieu B.V. in juli-augustus 2015 een verkennend
bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie Pastoor van Winkelstraat (ong.) te Schaijk.
Uit de analyseresultaten blijkt dat de bovengrond plaatselijk (MM2) licht verontreinigd is met minerale olie.
De ondergrond is licht verontreinigd met som PCB. Het freatisch grondwater is licht verontreinigd met
barium, koper en naftaleen en matig verontreinigd met nikkel.
De resultaten van dit bodemonderzoek geven geen aanleiding tot het uitvoeren van een aanvullend of
nader bodemonderzoek.
De milieuhygiënische conditie van de bodem vormt geen belemmering voor de voorgenomen
planontwikkeling.
De aangetroffen lichte verontreinigingen in de grond kunnen wel bij grondafvoer beperkingen opleveren ten
aanzien van het (her)gebruik van de grond omdat dan veelal andere normen gelden. Ten aanzien van
hergebruik van deze grond elders is het Besluit Bodemkwaliteit van toepassing.
Het grondwater ter plaatse van de onderzoekslocatie is niet multifunctioneel toepasbaar. Het wordt daarom
afgeraden het freatisch grondwater te gebruiken voor consumptie, besproeiing of proceswater.
                                                                                                       Pagina 15 van 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek Pastoor van Winkelstraat (ong.) te Schaijk / AM15185
      BIJLAGE 1
Kadastrale situatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Uittreksel Kadastrale Kaart
                                                           2692                  2
                                                                             4
                                                                                                                                                            1
                                                                                                                                                                            2695
                                                                             6
                                                                                                                                                            3
                                                                                                                                                                                      2650
                                                                                                                                                                          2696
                                                     2693                    8
                                                                                                                                                          5
                                                                                                                                                                          2697
                                                                                                                de Herd
                                                                        10                                                                              7
                                                                                                                                                                         2698
                                                   2694
                                                                        12
                                                                                                                          2651                                                2649
                                                                                                                                                                9
                                                                                                                                                                              2699
                                                                                                                                                                11
                                                                                                                                                                             2700
                                                                                                                                  de Herd
                                                                                                                                                              13
                                                                                                                                                                            2701
                                                                                     2590
                                                                                                                                              2065
                                                                                                                                              15
                                                                                                                                                   2501
                                                                                                     2960
                   11
                                                                   2959
                                                                                                                           2500
                                                                  11B
                                                                                        13                                                                                           19
                                                                                                                             15
                                                                                                                                                   17
                                                                  0m         5m                                    25 m
              Deze kaart is noordgericht                                                     Schaal 1:500
   12345      Perceelnummer
        25    Huisnummer                                                                     Kadastrale gemeente                   SCHAIJK
              Kadastrale grens                                                               Sectie                                B
              Voorlopige grens                                                               Perceel                               2590
              Bebouwing
              Overige topografie
                                                                                             Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
 Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 1 juni 2012                                     De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
 De bewaarder van het kadaster en de openbare registers                                      eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>              Verkennend bodemonderzoek Pastoor van Winkelstraat (ong.) te Schaijk / AM15185
                    BIJLAGE 2
Bodemrapportage Omgevingsdienst Brabant Noord
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                          Bodemrapportage
                                                       SCH03 (Schaijk) B 2590
Legenda
                      Geselecteerd perceel                                    Boorpunt
                      25-meter buffer                                         Adreslocatie
                      Locatie                                                 Tank
                      Onderzoek                                               Kadastrale kaart
Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)
Middelpunt: X 172012        Y 417608 meter
(c) 2015 Bodemloket Brabant Noord - Pagina 1 van 4 - 08-07-2015
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                          Informatie over geselecteerd gebied
De door u geselecteerde locaties zijn:
 Naam                                                           Adres                                  Plaats
 Pastoor van Winkelstraat 11                                    Pastoor van Winkelstraat 11            Schaijk
Locaties
Pastoor van Winkelstraat 11
Onderzoeken bij locatie
 Naam                                Rapportnummer                          Datum rapport   Onderzoeksbureau
 Verkennend Onderzoek 1              09043178                               18-05-2009      Econsultancy bv
Gegevens per onderzoek
 Naam                        Verkennend Onderzoek 1
 Rapportnummer               09043178
 Datum rapport               18-05-2009
 Onderzoeksbureau            Econsultancy bv
 Aanleiding
 Opmerkingen                 Conclusies:
                             Zintuiglijke waarnemingen: geen relevante afwijkingen waargenomen
                             Bovengrond: geen verhoogde concentraties
                             Ondergrond:kwik en lood>AW2000
                             Grondwater: geen verhoogde concentraties
                             Conclusie : Geen belemmeringen voor de geplande nieuwbouw.
                             Conclusies:
                             Zintuiglijke waarnemingen: geen relevante afwijkingen waargenomen
                             Bovengrond: geen verhoogde concentraties
                             Ondergrond:kwik en lood>AW2000
                             Grondwater: geen verhoogde concentraties
(c) 2015 Bodemloket Brabant Noord - Pagina 2 van 4 - 08-07-2015
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                             Conclusie : Geen belemmeringen voor de geplande nieuwbouw.
 Conclusie                   Zintuiglijke waarnemingen: geen relevante afwijkingen waargenomen
                             Bovengrond: geen verhoogde concentraties
                             Ondergrond:kwik en lood>AW2000
                             Grondwater: geen verhoogde concentraties
                             Conclusie : Geen belemmeringen voor de geplande
Tanks bij locatie
 Geen gegevens beschikbaar
Beschikbare documenten bij locatie
 Geen gegevens beschikbaar
Tanks niet behorende bij een bodemlocatie
 Geen gegevens beschikbaar
(c) 2015 Bodemloket Brabant Noord - Pagina 3 van 4 - 08-07-2015
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>    Informatie van objecten binnen een buffer van 25 meter rondom het geselecteerde
                                                                perceel
De door u geselecteerde locaties zijn:
 Geen gegevens beschikbaar
Locaties
 Geen gegevens beschikbaar
Tanks niet behorende bij een bodemlocatie
 Geen gegevens beschikbaar
(c) 2015 Bodemloket Brabant Noord - Pagina 4 van 4 - 08-07-2015
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                               Luchtfoto
Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)
Middelpunt: X 172012    Y 417608
Buffer: 25 meter
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>  Verkennend bodemonderzoek Pastoor van Winkelstraat (ong.) te Schaijk / AM15185
        BIJLAGE 3
Foto’s onderzoekslocatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>       Verkennend bodemonderzoek Pastoor van Winkelstraat (ong.) te Schaijk / AM15185
Foto 1                   Foto 2
Foto 3                   Foto 4
Foto 5                   Foto 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>       Verkennend bodemonderzoek Pastoor van Winkelstraat (ong.) te Schaijk / AM15185
Foto 7                   Foto 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>               Verkennend bodemonderzoek Pastoor van Winkelstraat (ong.) te Schaijk / AM15185
                     BIJLAGE 4
Situatietekening onderzoekslocatie met boorpunten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>LPAH pueyejeB
NJ SLOZ-8-OL wnjep
neijlw» seJee
26 vv jeewuoy
00S : L jeeyos
freery UBA “wed 40A06} 4y9e1pdo
S8LGLWV yoofoid
yfreyos “JEBIISJIHUIAA UBA JOOJSET eneooj

SZ

02 SL OL

ASK
An SA ÕUIPIBUIDAJXUIDI NAA
ce Buipseysenuojeg ZZE
° : SS
i>
eljEJ0[S3490Z19PUO Z |
(yfijepsoou : *s:44:6) ‘singjied $
"Aul-W 00°7 10) Gulog = O
"AW-W 03'0 Jo} G6ulog ©

repua627]

</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>           Verkennend bodemonderzoek Pastoor van Winkelstraat (ong.) te Schaijk / AM15185
                 BIJLAGE 5
Boorprofielen en zintuiglijke waarnemingen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>                                                                                                              getekend volgens NEN 5104
         Boring:      1                                                 Boring:     2
                           0    gras                                                     0    klinker
       0                                                              0                  8
                                Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak                      15
                                humeus, matig wortelhoudend,                                  Zand, matig grof, zwak siltig,
                    1                                                                         lichtgrijs, Edelmanboor
                                donkerbruin, Edelmanboor                          1
                                                                                              Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
      50                   60
                                                                     50                       humeus, matig baksteenhoudend,
                                                                                  2
                                Zand, matig fijn, zwak siltig,                           70   sporen grind, donkerbruin,
                    2           geelgrijs, Edelmanboor                                        Edelmanboor
                                                                                  3
                           100                                                                Zand, matig fijn, zwak siltig,
     100                                                            100                       grijsbeige, Edelmanboor
                                Zand, matig fijn, zwak siltig,
                                bruingrijs, Edelmanboor
                    3                                                             4
     150                                                            150
                    4                                                             5
                           200                                                           200
     200                                                            200
                                Zand, matig fijn, zwak siltig,
                                lichtgrijs, Edelmanboor
     250
                           290
         Boring:      3                                                 Boring:     4
                           0    gras                                                     0    gras
       0                                                              0
                                Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak               1           Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                humeus, sporen wortels,                                  25   humeus, zwak wortelhoudend,
                    1
                                donkerbruin, Edelmanboor, zwak                                donkerbruin, Edelmanboor
                                donkerbruin fijn zand                             2
                           50                                                            50   Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
      50                                                             50
                                                                                              humeus, bruingeel, Edelmanboor,
                                                                                              sterk donkerbruin fijn zand
         Boring:      5                                                 Boring:     6
                           0    gras                                                     0    gras
       0                                                              0
                                Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak                           Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                humeus, zwak wortelhoudend,                                   humeus, zwak wortelhoudend,
                    1                                                             1
                                donkerbruin, Edelmanboor, spoor                               sporen grind, donkerbruin,
                           50
                                geelgrijs fijn zand                                      50
                                                                                              Edelmanboor
      50                                                             50
         Boring:      7                                                 Boring:     8
                           0    gras                                                     0    klinker
       0                                                              0                  8
                                Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                humeus, sporen wortels, sporen                    1           Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                    1                                                                    30   baksteenhoudend, lichtgrijs,
                                grind, donkerbruin, Edelmanboor
                                                                                              Edelmanboor, matig betonresten
                           50
      50                                                             50           2           Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                                                                              humeus, donkerbruin,
                                                                                         80   Edelmanboor
Projectnaam: Pastoor van Winkelstraat (ong.) Schaijk
Projectcode: AM15185                                                           Opdrachtgever:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Legenda (conform NEN 5104)
grind                                 klei                              geur
                Grind, siltig                      Klei, zwak siltig         geen geur
                                                                             zwakke geur
                Grind, zwak zandig                 Klei, matig siltig        matige geur
                                                                             sterke geur
                                                                             uiterste geur
                Grind, matig zandig                Klei, sterk siltig
                                                                        olie
                Grind, sterk zandig                Klei, uiterst siltig
                                                                             geen olie-water reactie
                                                                             zwakke olie-water reactie
                Grind, uiterst zandig              Klei, zwak zandig         matige olie-water reactie
                                                                             sterke olie-water reactie
                                                   Klei, matig zandig        uiterste olie-water reactie
zand                                               Klei, sterk zandig   p.i.d.-waarde
                                                                             >0
                Zand, kleiïg
                                                                             >1
                                                                             >10
                Zand, zwak siltig
                                                                             >100
                                      leem                                   >1000
                Zand, matig siltig                 Leem, zwak zandig         >10000
                Zand, sterk siltig                 Leem, sterk zandig   monsters
                Zand, uiterst siltig                                        geroerd monster
                                      overige toevoegingen                  ongeroerd monster
                                                   zwak humeus
veen
                Veen, mineraalarm                  matig humeus         overig
                                                                             bijzonder bestanddeel
                Veen, zwak kleiïg                  sterk humeus              Gemiddeld hoogste grondwaterstand
                                                                             grondwaterstand
                                                                             Gemiddeld laagste grondwaterstand
                Veen, sterk kleiïg                 zwak grindig
                                                                                           slib
                Veen, zwak zandig                  matig grindig
                                                                                           water
                Veen, sterk zandig                 sterk grindig
peilbuis
       blinde buis
       casing
       hoogste grondwaterstand
       gemiddelde grondwaterstand
       laagste grondwaterstand
       bentoniet afdichting
       filter
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>   Verkennend bodemonderzoek Pastoor van Winkelstraat (ong.) te Schaijk / AM15185
         BIJLAGE 6
Verklaring Veldmedewerker
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>                                     Verkennend bodemonderzoek Pastoor van Winkelstraat (ong.) te Schaijk / AM15185
VERKLARING
Hierbij verklaar ik (ondergetekende) dat de veldwerkzaamheden onafhankelijk van de opdrachtgever
zijn uitgevoerd conform de eisen van de BRL 2000 en protocollen 2001 en 2002.
 Projectnummer                               AM15185
 Onderzoekslocatie                           Pastoor van Winkelstraat te Schaijk
 Datum uitvoering veldwerkzaamheden          23 juli 2015 (protocol 2001)
                                             30 juli 2015 (protocol 2002)
 Gecertificeerd monsternemer                 dhr. H. van den Tillaar
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>                   Verkennend bodemonderzoek Pastoor van Winkelstraat (ong.) te Schaijk / AM15185
                         BIJLAGE 7
Toetsingstabel en analysecertificaat grond(meng)monsters
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Projectnaam                 Pastoor van Winkelstraat, Schaijk
Projectcode                 AM15185
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)
Monstercode              MM1                        MM2                         AW     1/2(AW+I)  I    RBK
Bodemtype                1                          2                                                   eis
                            or          br                or       br
droge stof (gew.-%)         92,5               --         91,6            --
gewicht artefacten (g)      <1                 --         <1              --
aard van de artefacten (- Geen                 --     Geen                --
)
organische stof              3,2               --          1,3            --
(gloeiverlies) (% vd DS)
KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) (% vd          2,2               --         <1              --
DS)
METALEN
barium+                    <20         52,9               27     105                              920   20
cadmium                      0,28       0,455             <0,2     0,241          0,60       6,8    13    0,20
kobalt                      <1,5        3,61              <1,5     3,69          15        102    190     3,0
koper                       10         19,7               13      26,9           40        115    190     5,0
kwik                        <0,05       0,0496            <0,05    0,0503         0,15      18      36    0,050
lood                        22         33,8               24      37,8           50        290    530   10
molybdeen                   <0,5        0,35              <0,5     0,35           1,5       96    190     1,5
nikkel                      <3          6,02               3,6    10,5           35         68    100     4,0
zink                        41         93,5               45     107            140        430    720   20
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen                   <0,01              --         <0,01           --
fenantreen                   0,03              --          0,06           --
antraceen                   <0,01              --          0,02           --
fluoranteen                  0,06              --          0,13           --
benzo(a)antraceen            0,03              --          0,07           --
chryseen                     0,03              --          0,07           --
benzo(k)fluoranteen          0,02              --          0,05           --
benzo(a)pyreen               0,03              --          0,08           --
benzo(ghi)peryleen           0,02              --          0,06           --
indeno(1,2,3-cd)pyreen       0,02              --          0,06           --
pak-totaal (10 van           0,254      0,254              0,607   0,607          1,5       21      40    0,35
VROM) (0.7 factor)
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 (µg/kgds)            <1                 --         <1              --
PCB 52 (µg/kgds)            <1                 --         <1              --
PCB 101 (µg/kgds)           <1                 --         <1              --
PCB 118 (µg/kgds)           <1                 --         <1              --
PCB 138 (µg/kgds)           <1                 --         <1              --
PCB 153 (µg/kgds)           <1                 --         <1              --
PCB 180 (µg/kgds)           <1                 --         <1              --
                                                                          a
som PCB (7) (0.7 factor)     4,9       15,3                4,9    24,5           20        510   1000     4,9
(µg/kgds)
MINERALE OLIE
fractie C10 - C12           <5                 --         <5              --
fractie C12 - C22           <5                 --         <5              --
fractie C22 - C30           <5                 --         17              --
fractie C30 - C40           <5                 --         31              --
totaal olie C10 - C40      <20         43,8               50     250      *     190      2595    5000   35
Monstercode en monstertraject
1
           12169386-001 MM1 1-1 / 3-1 / 4-1 / 5-1 / 6-1 / 7-1
2
           12169386-002 MM2 2-1 / 8-1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering
per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit,
Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van
een aantal OCB (per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met
wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:
*      het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en
       interventiewaarde
**     het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de
       interventiewaarde
***    het gehalte is groter dan de interventiewaarde
--     geen toetsingswaarde voor opgesteld
-      niet geanalyseerd
#      Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
a
       gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar
       wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag
       verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn.
b
       gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de
       RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
+
       De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene
       verontreiniging en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie.
or
       Origineel resultaat
br
       Omgerekend resultaat
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de
volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof =
10%.)
Bodemtypehumus lutum
1            3.2% 2.2%
2            1.3% 1%
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Projectnaam                    Pastoor van Winkelstraat, Schaijk
Projectcode                    AM15185
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)
Monstercode                     MM3                                      AW      1/2(AW+I)  I    RBK
Bodemtype                       3                                                                 eis
                                    or          br
droge stof (gew.-%)                 84,8                 --
gewicht artefacten (g)              <1                   --
aard van de artefacten (-)        Geen                   --
organische stof (gloeiverlies)      <0,5                 --
(% vd DS)
KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) (% vd DS)              1,3                 --
METALEN
barium+                            <20         54,2                                         920   20
cadmium                             <0,2        0,241                       0,60       6,8    13    0,20
kobalt                              <1,5        3,69                      15         102    190     3,0
koper                               <5          7,24                      40         115    190     5,0
kwik                                <0,05       0,0503                      0,15      18      36    0,050
lood                               <10         11                         50         290    530   10
molybdeen                           <0,5        0,35                        1,5       96    190     1,5
nikkel                              <3          6,12                      35          68    100     4,0
zink                               <20         33,2                      140         430    720   20
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen                           <0,01                --
fenantreen                          <0,01                --
antraceen                           <0,01                --
fluoranteen                          0,01                --
benzo(a)antraceen                   <0,01                --
chryseen                             0,01                --
benzo(k)fluoranteen                 <0,01                --
benzo(a)pyreen                      <0,01                --
benzo(ghi)peryleen                  <0,01                --
indeno(1,2,3-cd)pyreen              <0,01                --
pak-totaal (10 van VROM)             0,076      0,076                       1,5       21      40    0,35
(0.7 factor)
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 (µg/kgds)                    <1                   --
PCB 52 (µg/kgds)                    <1                   --
PCB 101 (µg/kgds)                   <1                   --
PCB 118 (µg/kgds)                   <1                   --
PCB 138 (µg/kgds)                   <1                   --
PCB 153 (µg/kgds)                   <1                   --
PCB 180 (µg/kgds)                    2,5                 --
som PCB (7) (0.7 factor)             6,7       33,5      *                20         510   1000     4,9
(µg/kgds)
MINERALE OLIE
fractie C10 - C12                   <5                   --
fractie C12 - C22                   <5                   --
fractie C22 - C30                   <5                   --
fractie C30 - C40                   <5                   --
totaal olie C10 - C40              <20         70                        190       2595    5000   35
Monstercode en monstertraject
1
           12169386-003 MM3 1-2 / 1-3 / 1-4 / 2-3 / 2-4 / 2-5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering
per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit,
Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van
een aantal OCB (per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met
wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:
*      het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en
       interventiewaarde
**     het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de
       interventiewaarde
***    het gehalte is groter dan de interventiewaarde
--     geen toetsingswaarde voor opgesteld
-      niet geanalyseerd
#      Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
a
       gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar
       wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag
       verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn.
b
       gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de
       RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
+
       De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene
       verontreiniging en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie.
or
       Origineel resultaat
br
       Omgerekend resultaat
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de
volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof =
10%.)
Bodemtypehumus lutum
3            0.5% 1.3%
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>                                                                                                                  ALcontrol B.V.
                                                                                                                  Correspondentieadres
                                                                                                                  Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
                                                                                                                  Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
                                                                                                                  www.alcontrol.nl
                                                                     Analyserapport
  Aeres Milieu BV
  dhr.
  Postbus 1015
                                                                                                                                                               Blad 1 van 7
  6040 KA ROERMOND
Uw projectnaam                                         : Pastoor van Winkelstraat, Schaijk
Uw projectnummer                                       : AM15185
ALcontrol rapportnummer                                : 12169386, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer                              : CF46R7P9
Rotterdam, 01-08-2015
Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
AM15185. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.
Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).
Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.
Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.
Hoogachtend,
  Laboratory Manager
             ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
             AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
             HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Aeres Milieu BV                                                                                                                                        Blad 2 van 7
dhr.                                                                  Analyserapport
Projectnaam                      Pastoor van Winkelstraat, Schaijk                                                                                     Orderdatum                23-07-2015
Projectnummer                    AM15185                                                                                                               Startdatum                23-07-2015
Rapportnummer                    12169386         - 1                                                                                                  Rapportagedatum 01-08-2015
 Nummer        Monstersoort                     Monsterspecificatie
 001          Grond (AS3000)                    MM1 1-1 / 3-1 / 4-1 / 5-1 / 6-1 / 7-1
 002          Grond (AS3000)                    MM2 2-1 / 8-1
 003          Grond (AS3000)                    MM3 1-2 / 1-3 / 1-4 / 2-3 / 2-4 / 2-5
Analyse                               Eenheid         Q                        001                           002                          003
droge stof                            gew.-%          S                     92.5                          91.6                         84.8
gewicht artefacten                    g               S                       <1                             <1                          <1
aard van de artefacten                -               S                    geen                          geen                         geen
organische stof (gloeiverlies)        % vd DS         S                       3.2                           1.3                       <0.5
KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)                         % vd DS         S                       2.2                            <1                         1.3
METALEN
barium                                mg/kgds         S                      <20                             27                        <20
cadmium                               mg/kgds         S                     0.28                          <0.2                        <0.2
kobalt                                mg/kgds         S                     <1.5                          <1.5                        <1.5
koper                                 mg/kgds         S                       10                             13                          <5
kwik                                  mg/kgds         S                   <0.05                         <0.05                        <0.05
lood                                  mg/kgds         S                       22                             24                        <10
molybdeen                             mg/kgds         S                     <0.5                          <0.5                        <0.5
nikkel                                mg/kgds         S                       <3                            3.6                          <3
zink                                  mg/kgds         S                       41                             45                        <20
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen                             mg/kgds         S                   <0.01                         <0.01                        <0.01
fenantreen                            mg/kgds         S                     0.03                          0.06                       <0.01
antraceen                             mg/kgds         S                   <0.01                           0.02                       <0.01
fluoranteen                           mg/kgds         S                     0.06                          0.13                         0.01
benzo(a)antraceen                     mg/kgds         S                     0.03                          0.07                       <0.01
chryseen                              mg/kgds         S                     0.03                          0.07                         0.01
benzo(k)fluoranteen                   mg/kgds         S                     0.02                          0.05                       <0.01
benzo(a)pyreen                        mg/kgds         S                     0.03                          0.08                       <0.01
benzo(ghi)peryleen                    mg/kgds         S                     0.02                          0.06                       <0.01
indeno(1,2,3-cd)pyreen                mg/kgds         S                     0.02                          0.06                       <0.01
                                                                                  1)                             1)                           1)
pak-totaal (10 van VROM)              mg/kgds         S                   0.254                         0.607                        0.076
(0.7 factor)
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28                                µg/kgds         S                       <1                             <1                          <1
PCB 52                                µg/kgds         S                       <1                             <1                          <1
PCB 101                               µg/kgds         S                       <1                             <1                          <1
PCB 118                               µg/kgds         S                       <1                             <1                          <1
PCB 138                               µg/kgds         S                       <1                             <1                          <1
PCB 153                               µg/kgds         S                       <1                             <1                          <1
PCB 180                               µg/kgds         S                       <1                             <1                         2.5
                                                                                  1)                             1)                           1)
som PCB (7) (0.7 factor)              µg/kgds         S                       4.9                           4.9                         6.7
De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
                                                                                                                                                                        Paraaf :
              ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
              AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
              HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Aeres Milieu BV                                                                                                                                         Blad 3 van 7
dhr.                                                                   Analyserapport
Projectnaam                       Pastoor van Winkelstraat, Schaijk                                                                                     Orderdatum                23-07-2015
Projectnummer                     AM15185                                                                                                               Startdatum                23-07-2015
Rapportnummer                     12169386         - 1                                                                                                  Rapportagedatum 01-08-2015
 Nummer         Monstersoort                     Monsterspecificatie
 001           Grond (AS3000)                    MM1 1-1 / 3-1 / 4-1 / 5-1 / 6-1 / 7-1
 002           Grond (AS3000)                    MM2 2-1 / 8-1
 003           Grond (AS3000)                    MM3 1-2 / 1-3 / 1-4 / 2-3 / 2-4 / 2-5
Analyse                                Eenheid         Q                        001                           002                          003
MINERALE OLIE
fractie C10 - C12                      mg/kgds                                 <5                             <5                          <5
fractie C12 - C22                      mg/kgds                                 <5                             <5                          <5
fractie C22 - C30                      mg/kgds                                 <5                             17                          <5
                                                                                                                  2)
fractie C30 - C40                      mg/kgds                                 <5                             31                          <5
totaal olie C10 - C40                  mg/kgds         S                      <20                             50                        <20
De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
                                                                                                                                                                         Paraaf :
               ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
               AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
               HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Aeres Milieu BV                                                                                                                                      Blad 4 van 7
dhr.                                                                Analyserapport
Projectnaam                    Pastoor van Winkelstraat, Schaijk                                                                                     Orderdatum                23-07-2015
Projectnummer                  AM15185                                                                                                               Startdatum                23-07-2015
Rapportnummer                  12169386         - 1                                                                                                  Rapportagedatum 01-08-2015
Monster beschrijvingen
001                            *       De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
002                            *       De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
003                            *       De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
Voetnoten
1                              De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2                              Er zijn componenten aangetroffen die hoger zijn dan C40.
                                                                                                                                                                      Paraaf :
            ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
            AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
            HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>Aeres Milieu BV                                                                                                                                         Blad 5 van 7
dhr.                                                                   Analyserapport
Projectnaam                       Pastoor van Winkelstraat, Schaijk                                                                                     Orderdatum                23-07-2015
Projectnummer                     AM15185                                                                                                               Startdatum                23-07-2015
Rapportnummer                     12169386         - 1                                                                                                  Rapportagedatum 01-08-2015
Analyse                                         Monstersoort                                               Relatie tot norm
droge stof                                      Grond (AS3000)                                             Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934.
                                                                                                           Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
gewicht artefacten                              Grond (AS3000)                                             Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten                          Grond (AS3000)                                             Idem
organische stof (gloeiverlies)                  Grond (AS3000)                                             Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3
lutum (bodem)                                   Grond (AS3000)                                             Conform AS3010-4
barium                                          Grond (AS3000)                                             Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting
                                                                                                           conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
                                                                                                           conform ISO 22036).
cadmium                                         Grond (AS3000)                                             Idem
kobalt                                          Grond (AS3000)                                             Idem
koper                                           Grond (AS3000)                                             Idem
kwik                                            Grond (AS3000)                                             Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,
                                                                                                           meting conform NEN-ISO 16772)
lood                                            Grond (AS3000)                                             Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting
                                                                                                           conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
                                                                                                           conform ISO 22036).
molybdeen                                       Grond (AS3000)                                             Idem
nikkel                                          Grond (AS3000)                                             Idem
zink                                            Grond (AS3000)                                             Idem
naftaleen                                       Grond (AS3000)                                             Conform AS3010-6
fenantreen                                      Grond (AS3000)                                             Idem
antraceen                                       Grond (AS3000)                                             Idem
fluoranteen                                     Grond (AS3000)                                             Idem
benzo(a)antraceen                               Grond (AS3000)                                             Idem
chryseen                                        Grond (AS3000)                                             Idem
benzo(k)fluoranteen                             Grond (AS3000)                                             Idem
benzo(a)pyreen                                  Grond (AS3000)                                             Idem
benzo(ghi)peryleen                              Grond (AS3000)                                             Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen                          Grond (AS3000)                                             Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7                   Grond (AS3000)                                             Idem
factor)
PCB 28                                          Grond (AS3000)                                             Conform AS3010-8
PCB 52                                          Grond (AS3000)                                             Idem
PCB 101                                         Grond (AS3000)                                             Idem
PCB 118                                         Grond (AS3000)                                             Idem
PCB 138                                         Grond (AS3000)                                             Idem
PCB 153                                         Grond (AS3000)                                             Idem
PCB 180                                         Grond (AS3000)                                             Idem
som PCB (7) (0.7 factor)                        Grond (AS3000)                                             Idem
totaal olie C10 - C40                           Grond (AS3000)                                             Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703
Chromatogram                                    Grond (AS3000)                                             DIN-ISO 16703
Monster        Barcode                    Aanlevering                     Monstername                      Verpakking
001            Y4926941                   23-07-2015                      23-07-2015                       ALC201
001            Y4926877                   23-07-2015                      23-07-2015                       ALC201
001            Y4926933                   23-07-2015                      23-07-2015                       ALC201
001            Y4926904                   23-07-2015                      23-07-2015                       ALC201
001            Y4926939                   23-07-2015                      23-07-2015                       ALC201
001            Y4926938                   23-07-2015                      23-07-2015                       ALC201
002            Y4926872                   23-07-2015                      23-07-2015                       ALC201
                                                                                                                                                                         Paraaf :
               ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
               AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
               HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Aeres Milieu BV                                                                                                                                      Blad 6 van 7
dhr.                                                                Analyserapport
Projectnaam                    Pastoor van Winkelstraat, Schaijk                                                                                     Orderdatum                23-07-2015
Projectnummer                  AM15185                                                                                                               Startdatum                23-07-2015
Rapportnummer                  12169386         - 1                                                                                                  Rapportagedatum 01-08-2015
Monster     Barcode                    Aanlevering                     Monstername                      Verpakking
002         Y4926955                   23-07-2015                      23-07-2015                       ALC201
003         Y4926948                   23-07-2015                      23-07-2015                       ALC201
003         Y4926943                   23-07-2015                      23-07-2015                       ALC201
003         Y4926958                   23-07-2015                      23-07-2015                       ALC201
003         Y4926951                   23-07-2015                      23-07-2015                       ALC201
003         Y4926936                   23-07-2015                      23-07-2015                       ALC201
003         Y4926940                   23-07-2015                      23-07-2015                       ALC201
                                                                                                                                                                      Paraaf :
            ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
            AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
            HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>Aeres Milieu BV                                                                                                                                      Blad 7 van 7
dhr.                                                                Analyserapport
Projectnaam                    Pastoor van Winkelstraat, Schaijk                                                                                     Orderdatum                23-07-2015
Projectnummer                  AM15185                                                                                                               Startdatum                23-07-2015
Rapportnummer                  12169386         - 1                                                                                                  Rapportagedatum 01-08-2015
Monsternummer:                                                002
Monster beschrijvingen                                        MM22-1 / 8-1
Karakterisering naar alkaantraject
benzine                                      C9-C14
kerosine en petroleum                        C10-C16
diesel en gasolie                            C10-C28
motorolie                                    C20-C36
stookolie                                    C10-C36
De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
                                                                                                                                                                      Paraaf :
            ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
            AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
            HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>                  Verkennend bodemonderzoek Pastoor van Winkelstraat (ong.) te Schaijk / AM15185
                        BIJLAGE 8
Toetsingstabel en analysecertificaat grondwatermonsters
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>Projectnaam                    Pastoor van Winkelstraat , Schaijk
Projectcode                    AM15185
Tabel: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven)
Monstercode                                 Pb 1                   S        1/2(S+I)      I      RBK
Bodemtype                                   1                                                     eis
METALEN
barium                                           61         *      50          338       625       20
cadmium                                          <0,20              0,40         3,2        6,0     0,20
kobalt                                            9,9              20           60       100        2,0
koper                                            17         *      15           45        75        2,0
kwik                                             <0,05              0,050        0,18       0,30    0,050
lood                                              2,2              15           45        75        2,0
molybdeen                                         3,8               5,0        152       300        2,0
nikkel                                           63         **     15           45        75        3,0
zink                                             15                65          432       800       10
VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen                                          <0,2               0,20        15        30        0,20
tolueen                                          <0,2               7,0        504      1000        0,20
ethylbenzeen                                     <0,2               4,0         77       150        0,20
o-xyleen                                         <0,1       --                                      0,10
p- en m-xyleen                                   <0,2       --                                      0,20
                                                            a
xylenen (0.7 factor)                              0,21              0,20        35        70        0,21
styreen                                          <0,2               6,0        153       300        0,20
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen                                         0,02      *       0,01        35        70        0,020
interventiefactor polycyclische aromatische       0,000286                                  1
koolwaterstoffen
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan                               <0,2               7,0        454       900        0,20
1,2-dichloorethaan                               <0,2               7,0        204       400        0,20
                                                            a
1,1-dichlooretheen                               <0,1               0,01         5,0      10        0,10
cis-1,2-dichlooretheen                           <0,1       --                                      0,10
trans-1,2-dichlooretheen                         <0,1       --
                                                            a
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7         0,14              0,01        10        20        0,14
factor)
                                                            a
dichloormethaan                                  <0,2               0,01       500      1000        0,20
1,1-dichloorpropaan                              <0,2               0,80        40        80        0,20
1,2-dichloorpropaan                              <0,2               0,80        40        80        0,20
1,3-dichloorpropaan                              <0,2               0,80        40        80        0,20
som dichloorpropanen (0.7 factor)                 0,42              0,80        40        80        0,42
                                                            a
tetrachlooretheen                                <0,1               0,01        20        40        0,10
                                                            a
tetrachloormethaan                               <0,1               0,01         5,0      10        0,10
                                                            a
1,1,1-trichloorethaan                            <0,1               0,01       150       300        0,10
                                                            a
1,1,2-trichloorethaan                            <0,1               0,01        65       130        0,10
trichlooretheen                                  <0,2              24          262       500        0,20
chloroform                                       <0,2               6,0        203       400        0,20
                                                            a
vinylchloride                                    <0,2               0,01         2,5        5,0     0,20
tribroommethaan                                  <0,2                                    630        0,20
MINERALE OLIE
fractie C10 - C12                              <25          --
fractie C12 - C22                              <25          --
fractie C22 - C30                              <25          --
fractie C30 - C40                              <25          --
totaal olie C10 - C40                          <50                 50          325       600       50
Monstercode en monstertraject
1
           12171352-001 Pb 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatcourant 27
juni 2013, Nr. 16675.
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:
*      het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde
**     het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de
       interventiewaarde
***    het gehalte is groter dan de interventiewaarde
--     geen toetsingswaarde voor opgesteld
-      niet geanalyseerd
#      Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
a
       gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner
       dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld
       worden kleiner dan de streefwaarde te zijn.
b
       gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK rapportagegrens
       zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>                                                                                                                  ALcontrol B.V.
                                                                                                                  Correspondentieadres
                                                                                                                  Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
                                                                                                                  Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
                                                                                                                  www.alcontrol.nl
                                                                     Analyserapport
  Aeres Milieu BV
  Postbus 1015
                                                                                                                                                               Blad 1 van 5
  6040 KA ROERMOND
Uw projectnaam                                         : Pastoor van Winkelstraat , Schaijk
Uw projectnummer                                       : AM15185
ALcontrol rapportnummer                                : 12171352, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer                              : QAJA2124
Rotterdam, 07-08-2015
Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
AM15185. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.
Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).
Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.
Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.
Hoogachtend,
  R. van Duin
  Laboratory Manager
             ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
             AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
             HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Aeres Milieu BV                                                                                                                                         Blad 2 van 5
Dhr.                                                                   Analyserapport
Projectnaam                       Pastoor van Winkelstraat , Schaijk                                                                                    Orderdatum                30-07-2015
Projectnummer                     AM15185                                                                                                               Startdatum                30-07-2015
Rapportnummer                     12171352         - 1                                                                                                  Rapportagedatum 07-08-2015
 Nummer         Monstersoort                     Monsterspecificatie
 001           Grondwater                        Pb 1
               (AS3000)
Analyse                                Eenheid         Q                        001
METALEN
barium                                 µg/l            S                       61
cadmium                                µg/l            S                   <0.20
kobalt                                 µg/l            S                       9.9
koper                                  µg/l            S                       17
kwik                                   µg/l            S                   <0.05
lood                                   µg/l            S                       2.2
molybdeen                              µg/l            S                       3.8
nikkel                                 µg/l            S                       63
zink                                   µg/l            S                       15
VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen                                µg/l            S                     <0.2
tolueen                                µg/l            S                     <0.2
ethylbenzeen                           µg/l            S                     <0.2
o-xyleen                               µg/l            S                     <0.1
p- en m-xyleen                         µg/l            S                     <0.2
                                                                                   1)
xylenen (0.7 factor)                   µg/l            S                     0.21
styreen                                µg/l            S                     <0.2
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
                                                                                   2)
naftaleen                              µg/l            S                     0.02
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan                     µg/l            S                     <0.2
1,2-dichloorethaan                     µg/l            S                     <0.2
1,1-dichlooretheen                     µg/l            S                     <0.1
cis-1,2-dichlooretheen                 µg/l            S                     <0.1
trans-1,2-dichlooretheen               µg/l            S                     <0.1
                                                                                   1)
som (cis,trans) 1,2-                   µg/l            S                     0.14
dichloorethenen (0.7 factor)
dichloormethaan                        µg/l            S                     <0.2
1,1-dichloorpropaan                    µg/l            S                     <0.2
1,2-dichloorpropaan                    µg/l            S                     <0.2
1,3-dichloorpropaan                    µg/l            S                     <0.2
                                                                                   1)
som dichloorpropanen (0.7              µg/l            S                     0.42
factor)
tetrachlooretheen                      µg/l            S                     <0.1
tetrachloormethaan                     µg/l            S                     <0.1
1,1,1-trichloorethaan                  µg/l            S                     <0.1
1,1,2-trichloorethaan                  µg/l            S                     <0.1
trichlooretheen                        µg/l            S                     <0.2
chloroform                             µg/l            S                     <0.2
vinylchloride                          µg/l            S                     <0.2
tribroommethaan                        µg/l            S                     <0.2
De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
                                                                                                                                                                         Paraaf :
               ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
               AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
               HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>Aeres Milieu BV                                                                                                                                         Blad 3 van 5
Dhr.                                                                   Analyserapport
Projectnaam                       Pastoor van Winkelstraat , Schaijk                                                                                    Orderdatum                30-07-2015
Projectnummer                     AM15185                                                                                                               Startdatum                30-07-2015
Rapportnummer                     12171352         - 1                                                                                                  Rapportagedatum 07-08-2015
 Nummer         Monstersoort                     Monsterspecificatie
 001           Grondwater                        Pb 1
               (AS3000)
Analyse                                Eenheid         Q                        001
MINERALE OLIE
fractie C10 - C12                      µg/l                                   <25
fractie C12 - C22                      µg/l                                   <25
fractie C22 - C30                      µg/l                                   <25
fractie C30 - C40                      µg/l                                   <25
totaal olie C10 - C40                  µg/l            S                      <50
De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
                                                                                                                                                                         Paraaf :
               ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
               AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
               HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>Aeres Milieu BV                                                                                                                                      Blad 4 van 5
Dhr.                                                                Analyserapport
Projectnaam                    Pastoor van Winkelstraat , Schaijk                                                                                    Orderdatum                30-07-2015
Projectnummer                  AM15185                                                                                                               Startdatum                30-07-2015
Rapportnummer                  12171352         - 1                                                                                                  Rapportagedatum 07-08-2015
Monster beschrijvingen
001                            *       De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
Voetnoten
1                              De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2                              Het gehalte is indicatief i.v.m. de aanwezigheid van componenten die een storende invloed hebben op de meting.
                                                                                                                                                                      Paraaf :
            ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
            AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
            HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>Aeres Milieu BV                                                                                                                                         Blad 5 van 5
Dhr.                                                                   Analyserapport
Projectnaam                       Pastoor van Winkelstraat , Schaijk                                                                                    Orderdatum                30-07-2015
Projectnummer                     AM15185                                                                                                               Startdatum                30-07-2015
Rapportnummer                     12171352         - 1                                                                                                  Rapportagedatum 07-08-2015
Analyse                                         Monstersoort                                               Relatie tot norm
barium                                          Grondwater (AS3000)                                        Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO
                                                                                                           11885)
cadmium                                         Grondwater (AS3000)                                        Idem
kobalt                                          Grondwater (AS3000)                                        Idem
koper                                           Grondwater (AS3000)                                        Idem
kwik                                            Grondwater (AS3000)                                        Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852
lood                                            Grondwater (AS3000)                                        Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO
                                                                                                           11885)
molybdeen                                       Grondwater (AS3000)                                        Idem
nikkel                                          Grondwater (AS3000)                                        Idem
zink                                            Grondwater (AS3000)                                        Idem
benzeen                                         Grondwater (AS3000)                                        Conform AS3130-1
tolueen                                         Grondwater (AS3000)                                        Idem
ethylbenzeen                                    Grondwater (AS3000)                                        Idem
o-xyleen                                        Grondwater (AS3000)                                        Idem
p- en m-xyleen                                  Grondwater (AS3000)                                        Idem
xylenen (0.7 factor)                            Grondwater (AS3000)                                        Conform AS3130-1
styreen                                         Grondwater (AS3000)                                        Conform AS3130-1
naftaleen                                       Grondwater (AS3000)                                        Conform AS3110-4
1,1-dichloorethaan                              Grondwater (AS3000)                                        Conform AS3130-1
1,2-dichloorethaan                              Grondwater (AS3000)                                        Idem
1,1-dichlooretheen                              Grondwater (AS3000)                                        Idem
cis-1,2-dichlooretheen                          Grondwater (AS3000)                                        Idem
trans-1,2-dichlooretheen                        Grondwater (AS3000)                                        Idem
som (cis,trans) 1,2-                            Grondwater (AS3000)                                        Idem
dichloorethenen (0.7 factor)
dichloormethaan                                 Grondwater (AS3000)                                        Idem
1,1-dichloorpropaan                             Grondwater (AS3000)                                        Idem
1,2-dichloorpropaan                             Grondwater (AS3000)                                        Idem
1,3-dichloorpropaan                             Grondwater (AS3000)                                        Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor)               Grondwater (AS3000)                                        Idem
tetrachlooretheen                               Grondwater (AS3000)                                        Idem
tetrachloormethaan                              Grondwater (AS3000)                                        Idem
1,1,1-trichloorethaan                           Grondwater (AS3000)                                        Idem
1,1,2-trichloorethaan                           Grondwater (AS3000)                                        Idem
trichlooretheen                                 Grondwater (AS3000)                                        Idem
chloroform                                      Grondwater (AS3000)                                        Idem
vinylchloride                                   Grondwater (AS3000)                                        Idem
tribroommethaan                                 Grondwater (AS3000)                                        Idem
totaal olie C10 - C40                           Grondwater (AS3000)                                        Conform AS3110-5
Monster        Barcode                    Aanlevering                     Monstername                      Verpakking
001            G8844524                   30-07-2015                      30-07-2015                       ALC236
001            G8844523                   30-07-2015                      30-07-2015                       ALC236
001            B1380500                   30-07-2015                      30-07-2015                       ALC204
                                                                                                                                                                         Paraaf :
               ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
               AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
               HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>