<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Verkennend (asbest)bodemonderzoek
Voorstraat 80
Brielle

19-2254-R01ML
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>COLOFON




Opdrachtgever                      Primacon B.V.
                                   Langestraat 4
                                   3231 VJ Brielle
                                   Contactpersoon: dhr. C. Mazuir


Locatie                            Voorstraat 80 te Brielle

Type onderzoek                     Verkennend bodemonderzoek NEN 5740
                                   Verkennend asbestonderzoek NEN 5707


Rapportnummer                      19-2254-R01ML

Datum rapport                      20 december 2019


Auteur                             Mevr. M. Lawende
                                   Assistent projectleider Bodem



Auteur                             Dhr. A.J. van Houwelingen
                                   Projectleider Bodem




Inventerra
Nijverheidsweg 34
3341 LJ Hendrik-Ido-Ambacht

(078) 682 24 55
info@inventerra.nl



Verkennend (asbest)bodemonderzoek Voorstraat 80 te Brielle
19-2254-R01ML
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>INHOUDSOPGAVE




1.     INLEIDING .......................................................................................................................... 1

2.     MILIEUHYGIËNISCH VOORONDERZOEK NEN 5725 .............................................................. 2

     2.1     Algemeen....................................................................................................................... 2
     2.2     Verzamelde informatie vooronderzoek ............................................................................... 2
     2.3     Hypothese ...................................................................................................................... 4

3.     VERKENNEND BODEMONDERZOEK NEN 5740 ...................................................................... 5

     3.1     Onderzoeksstrategie ........................................................................................................ 5
     3.2     Uitvoering en resultaten veldwerk ..................................................................................... 5
     3.3     Uitvoering en resultaten chemisch-analytisch onderzoek ...................................................... 7

4.     VERKENNEND ASBESTONDERZOEK NEN 5707 ..................................................................... 9

     4.1     Onderzoeksstrategie ........................................................................................................ 9
     4.2     Uitvoering en resultaten veldwerk ..................................................................................... 9
     4.3     Uitvoering en resultaten analytisch onderzoek .................................................................. 10

5.     CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN .................................................................................... 11




BIJLAGEN

1.         Weergave onderzoekslocatie
           1.1   Kadastrale gegevens en omgevingskaart
           1.2   Situatietekening
           1.3   Foto’s
           1.4   Verontreinigingstekening
2.         Boorprofielen
3.         Analysecertificaten
4.         Toetsingskader
5.         Resultaten vooronderzoek
6.         Kwaliteitsaspecten van het onderzoek




Verkennend (asbest)bodemonderzoek Voorstraat 80 te Brielle
19-2254-R01ML
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1. INLEIDING



In opdracht van Primacon B.V. heeft Inventerra in oktober en november 2019 een verkennend
bodemonderzoek conform de NEN 5740 en een verkennend asbestonderzoek conform de NEN 5707 verricht
op de locatie aan de Voorstraat 80 te Brielle.

De aanleiding voor het bodemonderzoek is de voorgenomen wijziging van de bestemming en een aanvraag
van een Omgevingsvergunning in verband met de geplande (her)ontwikkeling op de locatie. Het doel is het
vaststellen van de huidige bodemkwaliteit en of deze bodemkwaliteit geen belemmering vormt voor de
geplande herontwikkeling.

Kwaliteit
Inventerra is door Normec Certifications gecertificeerd voor de BRL SIKB 2000, protocol 2001, 2002 en
2018 (certificaatnummer EC-SIK-20241) en de BRL SIKB 6000, protocol 6001 en 6002 (certificaatnummer
EC-SIK-60009) en is tevens door TÜV Nederland gecertificeerd voor de algemene kwaliteitsnorm NEN-EN-
ISO 9001.

De genoemde beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 2000 is onderdeel van een certificatiesysteem voor het gehele
proces van veldwerk bij milieuhygiënisch onderzoek, inclusief alle secundaire processen, dat begint bij de
acceptatie van het veldwerk en dat eindigt bij de overdracht van veldgegevens en monsters, inclusief de
daarbij horende veldwerkrapportage, aan de opdrachtgever.

Op dit bodemonderzoek zijn de volgende protocollen, behorende bij de BRL SIKB 2000, van toepassing:
☒     2001 – Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van
             grondmonsters en waterpassen.
☒     2002 – Het nemen van watermonsters.
☒     2018 – Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem.

De beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 2000 is niet van toepassing op:
   de processen vóór het veldwerk, zoals vraagstelling, gegevens verzamelen en onderzoeksvoorstel;
   de processen ná het veldwerk, zoals laboratoriumanalyses, interpretatie van analyse- en
    veldwerkresultaten en advies;
   veldwerk anders dan middels de technieken boringen, steken en graven van sleuven, inclusief alle
    veldwerk dat volgt op deze technieken zoals plaatsen van peilbuizen of bemonsteren van peilbuizen;
   de monsterneming in het kader van het Besluit bodemkwaliteit.

Inventerra verklaart hierbij geen organisatorische, financiële of juridische binding te hebben met de
opdrachtgever en/of de onderhavige onderzoekslocatie en verklaart daarmee te voldoen aan de vereisten
zoals gesteld in Kwalibo (Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer).




Verkennend (asbest)bodemonderzoek Voorstraat 80 te Brielle                                    pag. 1 van 12
19-2254-R01ML
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>2. MILIEUHYGIËNISCH VOORONDERZOEK NEN 5725



2.1      Algemeen

Om inzicht te krijgen over de mogelijke aanwezigheid van verontreinigingen wordt relevante informatie
over de onderzoekslocatie en eventueel de beïnvloeding vanuit de directe omgeving verzameld,
geanalyseerd en geïnterpreteerd. De te verzamelen informatie is afhankelijk van de aanleiding en het doel
van het vooronderzoek. De aanleiding voor het navolgend beschreven vooronderzoek is het opstellen van
een hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve van het uit te voeren bodemonderzoek (aanleiding A
uit de NEN 5725:2017).

Ten behoeve hiervan dient in ieder geval informatie te worden verzameld over:
   Bodemopbouw en geohydrologie, inclusief informatie over de verwachte aan- of afwezigheid van
    antropogene lagen in de bodem;
   Verwachting t.a.v. de bodemkwaliteit op basis van de bodemkwaliteitskaart, reeds uitgevoerde
    bodemonderzoeken en of mogelijk sprake kan zijn van een geval van ernstige bodemverontreiniging;
   Gebruik en beïnvloeding van de locatie, verdachte situaties, asbest, activiteiten en/of ongewone
    voorvallen, op basis van het voormalige en huidige gebruik.

Voor het verzamelen van de benodigde informatie kunnen meerdere informatiebronnen worden
geraadpleegd, zoals:
   Informatie/interview(s) eigenaar en/of opdrachtgever
   Archieven gemeente, milieudienst en/of provincie
   Online bronnen zoals Bodemloket.nl en Topotijdreis.nl
   Bodemkwaliteitskaarten
   Topografische kaarten
   Geohydrologische kaarten

Verder dient een terreinverkenning te worden uitgevoerd. Deze kan eventueel meteen voorafgaand aan de
uitvoering van het veldwerk worden uitgevoerd.

Vermeld dient te worden dat de verantwoordelijkheid voor de resultaten van onderhavig onderzoek wordt
beperkt tot de aan deze resultaten ten grondslag liggende en op het moment van onderzoek ter beschikking
staande gegevens, alsmede de bij de terreininspectie(s) ter plaatse van de onderzoekslocatie
geconstateerde situatie.

2.2      Verzamelde informatie vooronderzoek

In de navolgende tabel is de tijdens het vooronderzoek verzamelde relevante informatie weergegeven.

Tabel 1 Overzicht verzamelde informatie vooronderzoek
 Gegevens onderzoekslocatie
 Adres                        Voorstraat 80 te Brielle
 Kadaster                     Brielle, sectie B, nr. 4869 en 4870
 XY-coördinaten               X: 70.945     Y: 435.760
 Begrenzing                   De begrenzing van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1.
 onderzoekslocatie            De oppervlakte van de onderzoekslocatie bedraagt 1.465 m².
 Huidig gebruik               Woning met tuin
 Toekomstig gebruik           Gepland is nieuwbouw tegen de aanwezige woning (nr. 80), het realiseren van een
                              appartementencomplex en bouw van 2 onder 1 kap woningen.
 Omgeving                     De locatie wordt omringd door woningen met tuin. Zuidelijk is de Lijnbaanstraat gelegen
                              en oostelijk de Rozemarijnstraat.




Verkennend (asbest)bodemonderzoek Voorstraat 80 te Brielle                                               pag. 2 van 12
19-2254-R01ML
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Vervolg tabel 1   Overzicht verzamelde informatie vooronderzoek
 Overige informatie vooronderzoek
 Informatie eigenaar /         Voor aanvang van het verkennend bodemonderzoek is het achterste gedeelte van de
 opdrachtgever                 bestaande woning reeds gesloopt. Er is ten behoeve van de bouw geen grondafvoer
                               gepland.
 Terreinverkenning                 Ter plaatse van de deels gesloopte woning zijn bouwmaterialen en een container
                                    voor afval aanwezig. In de aangrenzende tuin bevinden zich wat speelattributen,
                                    tuinmeubelen, houten pallets en andere bouwmaterialen. Er zijn enkele grote
                                    bomen aanwezig, waar de grond rond de stammen hoger ligt dan het overige deel
                                    van het terrein.
                                   Bij de terreininspectie is aandacht besteed aan het voorkomen van verdachte
                                    punten, zoals brandplaatsen, terreinophogingen of verzakkingen, aanwezigheid
                                    van puin op de bodem en de aanwezigheid van asbestverdachte bouw- en/of
                                    verhardingsmaterialen. Voornoemde aspecten zijn niet waargenomen.
 Kaartmateriaal                    BAG-viewer: De nog aanwezige woning dateert uit 1870.
                                   Topotijdreis: De locatie ligt in de historische binnenstad van Brielle. Voor 1900 is
                                    er al er bebouwing op de locatie aangegeven. Derhalve zijn er geen kassen,
                                    boomgaarden of sloten zichtbaar op de onderzoekslocatie.
 DCMR Omgevingsdienst              Bodeminformatie onderzoekslocatie: Bij de Omgevingsdienst is geen informatie
 Rijnmond                           beschikbaar over de aanwezigheid van (voormalige) ondergrondse tanks. Ook is
                                    er geen informatie over eerder uitgevoerde bodemonderzoeken of de
                                    aanwezigheid van een bodemverontreiniging.
                                   Bodeminformatie aangrenzende percelen: Op het naast gelegen perceel,
                                    Rozemarijnstraat 41, is in 1994 een historisch onderzoek uitgevoerd. Dit rapport
                                    is niet downloadbaar (locatiecode: AA050100297).

                                    Op Lijnbaanstraat 4 (ten zuiden van de onderzoekslocatie) heeft in 2009 een
                                    sanering plaats gevonden vanwege een sterke verontreiniging met minerale olie
                                    in het grondwater (120 m³). Gezien de ligging van de verontreiniging
                                    (grotendeels) onder de bebouwing is in het onderzoek gekozen voor een in-situ
                                    saneringsvariant. Conform het saneringsplan is in het eerste jaar (april 2007 t/m
                                    april 2008) zuurstof geïnjecteerd middels een iSOC-probe.
                                    De matige verontreiniging met minerale olie in het grondwater ter plaatse van
                                    peilbuis 01 (kern van de verontreiniging) is in april 2009 (tweede monitoring) niet
                                    meer aangetroffen. Er was toen enkel een lichte verontreiniging met xylenen
                                    aanwezig. De zuurstof injectie is stopgezet en 2 maanden later, in juni 2009, is
                                    het grondwater opnieuw bemonsterd. Hierbij is eveneens een lichte
                                    verontreiniging met xylenen in het grondwater ter plaatse van peilbuis 01
                                    aangetroffen. In december 2009 zijn 2 nieuwe peilbuizen geplaatst, 1 peilbuis op
                                    de rand van de I-contour en 1 peilbuis ter plaatse van het centrum van de
                                    grondwaterverontreiniging. Na bemonstering blijkt het grondwater ter plaatse van
                                    deze peilbuizen geen verontreiniging te bevatten.
                                    Doordat de terugsaneerwaarde (< Streefwaarde) is bereikt, is de sanering
                                    definitief beëindigd. (locatiecode AA050100527).
 Bodemloket.nl                 Geen aanvullende informatie
 Bodemkwaliteitskaart          De locatie is gelegen in zone 04; oude kern Brielle voor 1945. Te verwachten stoffen:
                               zware metalen en PAK >interventiewaarden.
 Geohydrologie                 Holocene deklaag, bestaande uit zandige, kleiige en/of venige afzettingen: tot ca. 26
 (DinoLoket en                 m-mv
 Grondwaterkaarten TNO)        Watervoerend pakket, bestaande uit zandige afzettingen van de Formaties van
                               Kreftenheye en Waalre: dikte circa 27 meter
                               Stromingsrichting van het freatisch grondwater (<10 m): beïnvloed door lokale factoren
                               Stromingsrichting grondwater in eerste watervoerend pakket: zuidoostelijk
                               Op basis van stijghoogteverschillen tussen het grondwater in het freatische en het
                               eerste watervoerende pakket is sprake van kwel.


In bijlage 1 zijn de foto’s, gemaakt tijdens de terreininspectie, en de situatietekening(en) bijgevoegd. In
bijlage 5 zijn relevante gegevens van het vooronderzoek opgenomen.




Verkennend (asbest)bodemonderzoek Voorstraat 80 te Brielle                                                 pag. 3 van 12
19-2254-R01ML
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>2.3    Hypothese

Ten behoeve van het opstellen van de onderzoekshypothese(s) dienen de volgende onderzoeksvragen te
worden beantwoord:

Wat is de afbakening van de onderzoekslocatie?
De begrenzing van de onderzoekslocatie is weergegeven op de situatietekening in bijlage 1.

Is sprake van bodemvreemde lagen en waar bevinden deze zich?
Op grond van het uitgevoerde vooronderzoek wordt verwacht dat er sprake is van bodemvreemde
(puinhoudende) lagen gezien de ligging van het terrein in de historische binnenstad.

Is de bodem asbestverdacht?
Vanwege de mogelijke aanwezigheid van puinbijmengingen is de bodem verdacht voor asbest.

Welke kwaliteitsklasse is toegekend aan de bodem in de bodemkwaliteitskaart en welke lagen
zijn daarbij te onderscheiden?
In de bodemkwaliteitskaart en het bijbehorende bodembeheerplan zijn voor de bodem twee bodemlagen
te herleiden, namelijk 0 – 0,5 m-mv en 0,5 – 2,0 m-mv. Voor beide bodemlagen is de verwachting dat die
matig tot sterk verontreinigd zijn (klasse Industrie).

Is er sprake van beïnvloeding vanuit de omgeving van de bodemkwaliteit of de kwaliteit van het
grondwater?
Er wordt niet verwacht dat eventuele activiteiten op de omliggende percelen de bodemkwaliteit op het
onderzoeksterrein negatief hebben beïnvloed.

Is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem afdoende bekend of is bodemonderzoek
noodzakelijk?
Er is op de locatie nog geen bodemonderzoek uitgevoerd; derhalve is de uitvoering van bodemonderzoek
nodig.

Wordt op de locatie of een deel daarvan (een geval van ernstige) bodemverontreiniging
vermoed?
Op grond van de bodemkwaliteitskaart wordt rekening gehouden met matig tot sterke verontreinigingen
met voornamelijk zware metalen en PAK.

Is er sprake van potentiële bronnen van bodemverontreiniging, waar liggen ze en wat zijn
verdachte parameters?
Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn geen potentiële bronnen van bodemverontreiniging bekend.

Welke hypothese en strategie zijn van toepassing bij de uitvoering van bodemonderzoek?
Voor wat betreft de algemene bodemkwaliteit wordt er voor het verkennend bodemonderzoek (NEN 5740)
vanuit gegaan dat sprake is van een diffuse bodembelasting en is de onderzoeksstrategie voor een
‘verdachte niet-lijnvormige locatie’ (‘diffuus belaste niet-lijnvormige locatie met een heterogeen verdeelde
verontreiniging op schaal van monsterneming’ (VED-HE-NL, NEN 5740) van toepassing.

Voor het verkennend asbestonderzoek (NEN 5707) wordt uitgegaan van de strategie ‘verdachte locatie,
diffuse bodembelasting, heterogeen verdeeld op schaal van monsterneming’.




Verkennend (asbest)bodemonderzoek Voorstraat 80 te Brielle                                     pag. 4 van 12
19-2254-R01ML
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>3. VERKENNEND BODEMONDERZOEK NEN 5740



3.1      Onderzoeksstrategie

Op basis van de in het vorige hoofdstuk geformuleerde hypotheses en onderzoeksstrategie is de minimaal
benodigde onderzoeksinspanning bepaald. In onderstaande tabel is aangegeven welke werkzaamheden en
analyses volgens de NEN 5740 worden verricht.

Tabel 2 Veldwerkzaamheden en analyses
 Locatie               Strategie                  Veldwerk                                  Analyses
                                       boringen         peilbuizen       bg/vd             og                gw
 Opp. ca. 1.465 m2     VED-HE-NL       7x 0,5 m-vd      1x               3x NENG           1x NENG           1x NENW
                                       1x 2,0 m-mv
Verklaring tabel:
m-mv: meter-maaiveld       vd: verdachte laag      bg: bovengrond       og: ondergrond    gw: grondwater

NENG :     standaard pakket grond (droge stofgehalte, organisch stof- en lutumgehalte, 9 zware metalen (barium, cadmium,
           kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK 10 VROM),
           polychloorbifenylen (PCB), minerale olie)
NENW :     standaard pakket grondwater (9 zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en
           zink), vluchtige aromatische koolwaterstoffen (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, naftaleen en styreen),
           vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOCl, 11 stuks), minerale olie)


Aangezien het door een (zeer) beperkte toegang en de staat van (een deel van) de bebouwing niet mogelijk
was om inpandig te boren, kan er geen uitspraak worden gedaan over de bodemkwaliteit onder de
opstallen.

Vanwege gemeten matig tot sterk verhoogde gehalten aan lood in de mengmonsters is aansluitend
aanvullend onderzoek uitgevoerd, waarbij de individuele grondmonsters uit de betreffende mengmonsters
separaat zijn geanalyseerd op lood. Tevens zijn diverse extra grondmonsters geanalyseerd op lood.

3.2      Uitvoering en resultaten veldwerk

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd conform BRL SIKB 2000 en de daarbij horende protocollen 2001
en 2002. De uitvoerend veldmedewerker, dhr. P. van Achterberg, is in dit kader geregistreerd bij
Rijkswaterstaat Leefomgeving.

Op 8 oktober 2019 zijn in totaal 9 boringen (boringen 101 t/m 109) geplaatst, in diepte variërend van 1,0
– 2,0 m-mv. Boring 103 is afgewerkt met een peilbuis ten behoeve van het grondwateronderzoek. De
situering van de boringen en de peilbuis en enkele overzichtsfoto’s zijn weergegeven in bijlage 1.2 en 1.3.

Het omhoog gebrachte bodemmateriaal is ter plaatse zintuiglijk beoordeeld, de vrijgekomen grond is
geclassificeerd en bodemvreemde elementen en waarneembare afwijkingen (zoals kleur, geur,
bijmengingen, verontreinigingen) zijn beschreven in boorprofielen, welke in bijlage 2 zijn bijgevoegd. Bij
iedere boring zijn monsters genomen van de te onderscheiden bodemlagen.

De bodem op de locatie bestaat tot de maximale boordiepte (2,0 m-mv) uit klei. Er zijn tot een diepte van
2 m-mv bijmengingen met puin waargenomen, in mate variërend van sporen tot matig. Het grondwater
bevond zich tijdens het veldwerk op een diepte van 0,5 – 0,6 m-mv.




Verkennend (asbest)bodemonderzoek Voorstraat 80 te Brielle                                                   pag. 5 van 12
19-2254-R01ML
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Het grondwater uit de geplaatste peilbuis 103 is op 16 oktober 2019 zorgvuldig afgepompt en bemonsterd.
De resultaten van de veldmetingen en eventuele bijzonderheden zijn weergegeven in onderstaande tabel.

Tabel 3 Resultaten veldmetingen en waarnemingen tijdens monstername grondwater
            Filterstelling   Grondwaterstand                         EGV         Troebelheid
Peilbuis                                               pH                                      Bijzonderheden
               (m-mv)            (m-mv)                            (µS/cm)         (NTU)*
103            1,0 – 2,0             0,40              6,9            1483           14              -
Verklaring tabel: pH: zuurgraad    EGV: elektrisch geleidend vermogen
*: Bij een NTU >10 dient het grondwater als troebel te worden beschouwd


Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn geen kritieke afwijkingen van de proceseisen
opgetreden.




Verkennend (asbest)bodemonderzoek Voorstraat 80 te Brielle                                         pag. 6 van 12
19-2254-R01ML
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>3.3       Uitvoering en resultaten chemisch-analytisch onderzoek

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de geanalyseerde grond- en grondwatermonsters
en de uitgevoerde analyses.

Tabel 4 Overzicht grond- en grondwatermonsters
                Boring met traject
Grond                                            Analyse      Toelichting
                (m-mv)
                101 (0,00 - 0,50)
MM1             102 (0,00 - 0,50)                NENG         Matig puinhoudende kleiige bovengrond, westelijk terreindeel
                105 (0,00 - 0,50)
101-1           101 (0,00 – 0,50)                Lood         Uitsplitsing MM1 i.v.m. sterk verhoogd lood-gehalte
102-1           102 (0,00 – 0,50)                Lood         Uitsplitsing MM1 i.v.m. sterk verhoogd lood-gehalte
105-1           105 (0,00 – 0,50)                Lood         Uitsplitsing MM1 i.v.m. sterk verhoogd lood-gehalte
                103 (0,00 - 0,50)
MM2                                              NENG         Matig puinhoudende kleiige bovengrond, noordelijk terreindeel
                104 (0,00 - 0,50)
103-1           103 (0,00 - 0,50)                Lood         Uitsplitsing MM2 i.v.m. sterk verhoogd lood-gehalte
104-1           104 (0,00 - 0,50)                Lood         Uitsplitsing MM2 i.v.m. sterk verhoogd lood-gehalte
                106   (0,00   -   0,50)
                107   (0,00   -   0,50)                       Zwak puinhoudende kleiige bovengrond,
MM3                                              NENG
                108   (0,00   -   0,50)                       midden en zuidelijk terreindeel
                109   (0,00   -   0,50)
106-1           106 (0,00 - 0,50)                Lood         Uitsplitsing MM3 i.v.m. sterk verhoogd lood-gehalte
107-1           107 (0,00 - 0,50)                Lood         Uitsplitsing MM3 i.v.m. sterk verhoogd lood-gehalte
108-1           108 (0,00 - 0,50)                Lood         Uitsplitsing MM3 i.v.m. sterk verhoogd lood-gehalte
109-1           109 (0,00 – 0,50)                Lood         Uitsplitsing MM3 i.v.m. sterk verhoogd lood-gehalte
                101   (0,50   -   1,00)
                103   (0,50   -   1,00)
MM4                                              NENG         Matig puinhoudende kleiige ondergrond
                104   (0,50   -   1,00)
                107   (0,50   -   1,00)
101-2           106 (0,50 - 1,00)                Lood         Uitsplitsing MM4 i.v.m. sterk verhoogd lood-gehalte
103-2           107 (0,50 - 1,00)                Lood         Uitsplitsing MM4 i.v.m. sterk verhoogd lood-gehalte
104-2           104 (0,50 - 1,00)                Lood         Uitsplitsing MM4 i.v.m. sterk verhoogd lood-gehalte
107-2           107 (0,50 – 1,00)                Lood         Uitsplitsing MM4 i.v.m. sterk verhoogd lood-gehalte
102-2           102 (0,50 – 1,00)                Lood         Aanvullende analyse ondergrond
102-3           102 (1,00 – 1,50)                Lood         Aanvullende analyse ondergrond
102-4           102 (1,50 – 2,00)                Lood         Aanvullende analyse ondergrond
103-3           103 (1,00 – 1,50)                Lood         Aanvullende analyse ondergrond
103-4           103 (1,50 – 2,00)                Lood         Aanvullende analyse ondergrond
105-2           105 (0,50 – 1,00)                Lood         Aanvullende analyse ondergrond
106-2           106 (0,50 – 1,00)                Lood         Aanvullende analyse ondergrond
108-2           106 (0,50 – 1,00)                Lood         Aanvullende analyse ondergrond
109-2           109 (0,50 – 1,00)                Lood         Aanvullende analyse ondergrond

Grondwater      Filterstelling (m-mv)            Analyse      Toelichting
103-1-1         1,00 - 2,00                      NENW         -
Verklaring tabel:
NENG : standaard pakket grond             NENW     : standaard pakket grondwater


In navolgende tabel is de interpretatie van de toetsing van de analyseresultaten van de geanalyseerde
grond- en grondwatermonsters weergegeven. Daarbij zijn alleen de parameters vermeld die verhoogd zijn
ten opzichte van de achtergrond- c.q. streefwaarde(n). De analysecertificaten zijn bijgevoegd in bijlage 3.
In bijlage 4 is het wettelijk toetsingskader beschreven en is de uitgebreide toetsing van de
analyseresultaten bijgevoegd.

Verkennend (asbest)bodemonderzoek Voorstraat 80 te Brielle                                                          pag. 7 van 12
19-2254-R01ML
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Tabel 5 Overzicht grond- en grondwatermonsters en analyseresultaten
Grond           Traject (m-mv)           > AW                         >T                            >I
                                         Kobalt (-)
                                         Koper (0,38)
MM1             0,00 - 0,50              Zink (0,1)                   -                             Lood (1,14)
                                         Kwik (0,03)
                                         PAK (0,12)
101-1           0,00 - 0,50              -                            Lood (0,65)                   -
102-1           0,00 - 0,50              -                            Lood (0,67)                   -
105-1           0,00 - 0,50              -                            Lood (0,66)                   -
                                         Kobalt (0,01)
                                         Koper (0,25)
MM2             0,00 – 0,50              Zink (0,28)                  Lood (0,76)                   -
                                         Kwik (0,08)
                                         PAK (0,25)
103-1           0,00 - 0,50              -                            Lood (0,79)                   -
104-1           0,00 - 0,50              -                            -                             Lood (1,01)
                                         Koper (0,27)
MM3             0,00 - 0,50              Zink (0,11)                  Lood (0,62)                   -
                                         Kwik (0,04)
106-1           0,00 - 0,50              -                            -                             Lood (1,73)
107-1           0,00 - 0,50              -                            -                             Lood (1,55)
108-1           0,00 - 0,50              -                            Lood (0,93)                   -
109-1           0,00 - 0,50              -                            Lood (0,78)                   -
                                         Koper (0,21)
                                         Zink (0,11)
MM4             0,50 – 1,00                                           Lood (0,6)                    -
                                         Kwik (0,04)
                                         PAK (0,16)
101-2           0,50 – 1,00              Lood (0,05)                  -                             -
103-2           0,50 – 1,00              -                            Lood (0,77)                   -
104-2           0,50 – 1,00              -                            -                             Lood (1,11)
107-2           0,50 – 1,00              Lood (0,26)                  -                             -
102-2           0,50 – 1,00              Lood (0,39)                  -                             -
102-3           1,00 – 1,50              Lood (0,35)                  -                             -
102-4           1,50 – 2,00              -                            -                             Lood (1,26)
103-3           1,00 – 1,50              Lood (0,28)                  -                             -
103-4           1,50 – 2,00              Lood (0,14)                  -                             -
105-2           0,50 – 1,00              Lood (0,36)                  -                             -
106-2           0,50 – 1,00              Lood (0,05)                  -                             -
108-2           0,50 – 1,00              -                            -                             -
109-2           0,50 – 1,00              -                            Lood (0,53)                   -

Grondwater      Filterstelling (m-mv)    Analyse     Toelichting            >S                 >T                 >I

103-1-1         1,00 - 2,00              NENW        -                      Barium (0,06)      -                  -

Verklaring tabel:
NENG : standaard pakket grond                    NENW     : standaard pakket grondwater
> AW : overschrijding achtergrondwaarde(n)
>S      : overschrijding streefwaarde(n)
>T      : overschrijding voormalige tussenwaarde(n)
>I      : overschrijding interventiewaarde(n)
-       : geen overschrijding
(getal) : verontreinigingsfactor t.o.v. de interventiewaarde (interventiewaarde is factor 1)
(-)     : verontreinigingsfactor is kleiner dan 0,01


In bijlage 1.4 is de verontreinigingssituatie voor lood in de grond weergegeven.


Verkennend (asbest)bodemonderzoek Voorstraat 80 te Brielle                                                            pag. 8 van 12
19-2254-R01ML
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>4. VERKENNEND ASBESTONDERZOEK NEN 5707



4.1     Onderzoeksstrategie

Door de integrale bijmenging met puinig materiaal in de bodem (0,0 – 2,0 m-mv) is de locatie verdacht
voor een verontreiniging met asbest en is een verkennend asbestonderzoek nodig om vast te stellen of
deze verdenking terecht is. Uitgangspunt voor het verkennend asbestonderzoek is dat er sprake is van
bodem (<50% bodemvreemd materiaal), waarvoor de NEN 5707 van toepassing is (Inspectie en
monsterneming van asbest in bodem en partijen grond, strategie voor een verdachte locatie, diffuus belast,
heterogeen verdeeld). Het onderzoek richt zich met name op de bovenste meter van de bodem, omdat er
vanuit wordt gegaan dat het puin in diepere bodemlagen als historisch kan worden beschouwd (van voor
1940) en daarmee niet asbestverdacht.

In onderstaande tabel is aangegeven welke werkzaamheden er, na de maaiveldinspectie, worden
uitgevoerd:

Tabel 6 Veldwerkzaamheden en analyses
 Locatie, opp.         Strategie                               Veldwerk                Analyses
                                            inspectiegaten          waarvan            vd
                                            30x30 cm                doorgeboord
 Opp. ca. 1.465 m2     Diffuus heterogeen   7x max. 0,5 m-mv        1x max. 2,0 m-mv   2x asbest (<20 mm)


Verklaring tabel:
m-mv : meter-maaiveld
vd      : verdachte laag


De opgegraven en opgeboorde grond wordt gezeefd en/of uitgeharkt en visueel geïnspecteerd op
asbestverdachte materialen (AVM). Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat geen asbestverdachte
materialen in de bodem worden aangetroffen (grove fractie >20 mm). Indien hier wel sprake van is, dienen
die eveneens te worden geanalyseerd.

4.2     Uitvoering en resultaten veldwerk

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd conform BRL SIKB 2000 en de daarbij horende protocollen 2001
en 2018. De uitvoerend veldmedewerker van Inventerra, dhr. P. van Achterberg, is in dit kader
geregistreerd bij Rijkswaterstaat Leefomgeving.

Voor het asbestonderzoek zijn op 8 oktober 2019 in totaal 7 inspectiegaten gegraven, genummerd G01
t/m G07. Alle inspectiegaten hebben een oppervlakte van 0,3 m x 0,3 m en een diepte van 0,5 m-mv. De
inspectiegaten zijn, in combinatie met de boringen van het verkennend bodemonderzoek, doorgeboord met
een Edelmanboor (diameter 12 cm) tot 1,0 à 2,0 m-mv. De situering van de inspectiegaten is weergegeven
op de tekening in bijlage 1.2. Van de gegraven inspectiegaten zijn profielbeschrijvingen gemaakt, welke in
bijlage 2 zijn bijgevoegd.

Bij de uitgevoerde maaiveldinspectie is geen asbestverdacht materiaal waargenomen. Met uitzondering van
bijmengingen met puin is in de opgegraven en opgeboorde grond geen asbestverdacht (plaat)materiaal
waargenomen; onder asbestverdacht (plaat)materiaal wordt materiaal verstaan dat op basis van
voorkennis en/of een visuele beoordeling een hoeveelheid asbest zou kunnen bevatten.




Verkennend (asbest)bodemonderzoek Voorstraat 80 te Brielle                                         pag. 9 van 12
19-2254-R01ML
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>4.3     Uitvoering en resultaten analytisch onderzoek

Op basis van de zintuiglijke waarnemingen, de diepte waarop het bodemvreemde materiaal is aangetroffen
en gezien het doel van het onderzoek zijn van de opgegraven grond 2 mengmonsters samengesteld ter
analyse op asbest (monsters AMM01 en AMM02). Ten aanzien van monster AMM02 wordt opgemerkt dat
dat monster is samengesteld uit grond die, vanwege de diepte, bemonsterd is middels een Edelmanboor
(diameter 12 cm) waardoor strikt genomen minder grond geïnspecteerd is en tevens minder grond voor
analyse aangeboden is aan het laboratorium dan de norm voorschrijft. Dit is een situatie waarin de NEN
5707 echter voorziet. Als in het betreffende mengmonster asbest worden aangetoond, dan heeft dat
gehalte een indicatief karakter en mag het gehalte niet worden getoetst aan de interventiewaarde of de
waarde voor nader onderzoek. Wordt geen asbest aangetoond, dan is de bodem onverdacht voor asbest
en is nader onderzoek niet noodzakelijk.

De samenstelling van de mengmonsters en de resultaten van de analyses zijn in de navolgende tabel
weergegeven. De analysecertificaten zijn bijgevoegd in bijlage 3.

Tabel 7 Overzicht grond- en puinmonsters en analyseresultaten

Mengmonster       Inspectiegaten                                              Resultaat asbestanalyse

AMM01             Puinhoudende kleiige toplaag (0,00 – 0,50) G01 t/m G07      Geen asbest aangetoond
AMM02             Puinhoudende kleiige ondergrond (0,50 – 1,00) G01 t/m G07   Geen asbest aangetoond


Omdat in de grove fractie (>20 mm) geen asbest is aangetoond, is een verdere berekening van het
asbestgehalte in de grond niet van toepassing.




Verkennend (asbest)bodemonderzoek Voorstraat 80 te Brielle                                             pag. 10 van 12
19-2254-R01ML
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN



In opdracht van Primacon B.V. heeft Inventerra in oktober en november 2019 een verkennend
bodemonderzoek conform de NEN 5740 en een verkennend asbestonderzoek conform de NEN 5707 verricht
op de locatie aan de Voorstraat 80 te Brielle. Op de locatie, met een oppervlakte van ca. 1.465 m2, is een
deels gesloopte woning en een tuin aanwezig.

De aanleiding voor het bodemonderzoek is de voorgenomen wijziging van de bestemming en een aanvraag
van een Omgevingsvergunning in verband met de geplande (her)ontwikkeling op de locatie. Het doel is het
vaststellen van de huidige bodemkwaliteit en of deze bodemkwaliteit geen belemmering vormt voor de
geplande herontwikkeling.

Op basis van het uitgevoerde vooronderzoek is een hypothese opgesteld met betrekking tot een mogelijke
verontreinigingssituatie in de bodem, namelijk verdacht voor een verontreiniging met zware metalen, PAK
en asbest.

Op grond van de resultaten van de uitgevoerde onderzoeken wordt het volgende geconcludeerd:

Asbest
In de opgeboorde en opgegraven grond is visueel en analytisch geen asbest aangetoond. De verdenking
op een verontreiniging met asbest is daarmee opgeheven.

Algemene bodemkwaliteit
In de mengmonsters MM1 t/m MM4 zijn matig tot sterk verhoogde gehalten aan lood aangetoond.
Daarnaast is sprake van lichte verontreinigingen met overige zware metalen en PAK.
Na uitsplitsing en heranalyses van de mengmonsters en uitvoering van aanvullende analyses op lood blijkt
dat de bovengrond op het zuidelijke deel van de locatie (boringen 106 en 107) tot 0,5 m-mv sterk
verontreinigd is en de bodemlaag daaronder slechts licht verontreinigd. Bij boring 104 op het oostelijke
terreindeel is een sterke loodverontreiniging vastgesteld vanaf maaiveld tot 1,0 meter diepte. Op het
overige deel van de locatie is de bodem tot 0,5 à 1,0 m-mv matig verontreinigd met lood en zijn in de
onderliggende bodemlagen geen tot lichte verontreinigingen vastgesteld. Uitzondering hierop is de
bodemlaag van 1,5 tot 2,0 m-mv bij boring 102, waar eveneens sprake is van een sterke verontreiniging.
In bijlage 1.4 is de verontreinigingssituatie voor lood in de grond weergegeven.

In het grondwater op de onderzoekslocatie (peilbuis 103) is een licht verhoogde concentratie barium
vastgesteld. Deze wordt toegeschreven aan een natuurlijk verhoogde achtergrondwaarde.

Op basis van het uitgevoerde bodemonderzoek is de hypothese ‘verdacht voor verontreiniging’ bevestigd
wegens de aangetoonde verontreinigingen (met name lood) in de grond. Op basis van het totale aantal
waarnemingen kan reeds geconcludeerd worden dat sprake is van meer dan 25 m³ sterk met lood
verontreinigde grond. Daarmee is sprake van een zogenaamd “geval van ernstige bodemverontreiniging”
conform de Wet bodembescherming en is de bodemverontreiniging saneringsplichtig.

De Wet bodembescherming maakt onderscheid tussen historische gevallen van verontreiniging die vóór 1
januari 1987 ontstaan zijn en nieuwe gevallen van verontreiniging die ná 1 januari 1987 ontstaan zijn. Bij
historische gevallen van verontreiniging mag bij de sanering rekening gehouden worden met de functie die
de bodem ter plaatse heeft (functiegericht saneren). Voor nieuwe gevallen van verontreiniging geldt de
saneringsregeling Wet bodembescherming niet; voor deze gevallen is het zorgplichtartikel 13 Wbb van
toepassing. Dit houdt in dat voor álle bodemverontreiniging die is ontstaan na 1 januari 1987, geldt dat
maatregelen moeten worden getroffen om de verontreiniging en de gevolgen van de verontreiniging
ongedaan te maken. De zorgplicht is van toepassing op alle bodemverontreiniging; reeds een lichte
verontreiniging kan reden zijn tot het treffen van maatregelen. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat de



Verkennend (asbest)bodemonderzoek Voorstraat 80 te Brielle                                   pag. 11 van 12
19-2254-R01ML
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>aangetoonde verontreiniging met zware metalen en PAK een historisch geval van verontreiniging betreft;
er kan dus functiegericht gesaneerd worden.

Elk voornemen tot saneren dient te worden gemeld bij het bevoegd gezag ter beoordeling en goedkeuring;
dit kan middels een zogenaamde BUS-melding (Besluit Uniforme Saneringen) of een saneringsplan.
In onderhavige situatie kunnen de bouwpannen en inrichting van het terrein leidend zijn voor de wijze
waarop de bodemsanering wordt uitgevoerd. De verontreinigingen kunnen (deels) worden afgegraven en/of
worden geïsoleerd middels het aanbrengen van een duurzame aaneengesloten afdeklaag, zoals een
betonnen fundering onder bebouwing, verharding of een leeflaag bestaande uit grond van 1 meter dik ter
plaatse van de tuin.

We bevelen aan om voor deze situatie een BUS-melding in te dienen. Hierin kan op eenvoudige wijze
aangeduid worden hoe er met de bodemverontreiniging op verantwoorde wijze wordt omgegaan.
De sterke loodverontreiniging op het westelijke terreindeel (boring 102) bevindt zich op een dusdanige
diepte (>1,5 m-mv) dat deze voldoende geïsoleerd is en daarmee als gesaneerd kan worden beschouwd.
Voor de sterke verontreinigingen op het oostelijke en zuidelijke deel van de locatie dient (afhankelijk van
de exacte terreininrichting) mogelijk nog een nader onderzoek te worden verricht.
Voor de verontreinigingen op het zuidelijke deel van het terrein (boringen 106 en 107) is de planning dat
ter plaatse parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Op grond daarvan kan gekozen worden om de
verontreiniging te isoleren middels een aan te leggen gesloten bestrating.
Ter plaatse van boring 104 op het oostelijke terreindeel is de bouw van een twee-onder-een-kapwoning
gepland. Afhankelijk of voor de bouw (bijvoorbeeld voor de realisatie van het gewenste peil en/of de aanleg
van de funderingen) graafwerkzaamheden nodig zijn en afhankelijk van de inrichting van het buitenterrein
(volledige bestrating of gedeeltelijk tuin) kan mogelijk eveneens gekozen worden voor isolatie van de
verontreiniging. Indien echter graafwerkzaamheden zijn voorzien, adviseren wij om de horizontale omvang
van de verontreiniging verder in kaart te brengen, om na te gaan of eventueel toch afvoer van sterk
verontreinigde grond noodzakelijk is of dat mogelijk zelfs (gedeeltelijk) herschikken van de grond tot de
mogelijkheden behoort. Hiertoe is het echter van belang dat meer details bekend zijn over de toekomstige
herinrichting en het aanlegpeil.

Voor meer informatie over het eventuele nader bodemonderzoek en de noodzaak daarvan en het indienen
van de BUS-melding kunt u zich tot Inventerra wenden.



Dit onderzoek is onder Kwalibo (een onderdeel van het Besluit bodemkwaliteit) uitgevoerd. Het betreft
echter géén partijkeuring. Bij afvoer van grond of verhardingsmaterialen van de locatie kan er sprake zijn
van beperkingen in de hergebruiksmogelijkheden en/of van verwerkingskosten. Eventueel vrijkomende
sterk verontreinigde grond is in geen geval elders herbruikbaar en dient te worden afgevoerd naar een
erkend verwerker. Ook kan door derden, ongeacht de resultaten van dit bodemonderzoek, een keuring van
de af te voeren partij verlangd worden en/of een onderzoek naar PFAS. Bij graafwerkzaamheden in de
grond dient rekening gehouden te worden met eventueel te treffen veiligheidsmaatregelen conform de
CROW-publicatie 400. Voor verdere informatie hierover kunt u zich tot Inventerra wenden.




Verkennend (asbest)bodemonderzoek Voorstraat 80 te Brielle                                   pag. 12 van 12
19-2254-R01ML
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>BIJLAGEN



Bijlage 1         Weergave onderzoekslocatie
  Bijlage   1.1   Kadastrale gegevens en omgevingskaart
  Bijlage   1.2   Situatietekening
  Bijlage   1.3   Foto’s
  Bijlage   1.4   Verontreinigingssituatie

Bijlage 2         Boorprofielen

Bijlage 3         Analysecertificaten

Bijlage 4         Toetsingskader en toetsingswaarden
Bijlage 5         Resultaten vooronderzoek

Bijlage 6         Kwaliteitsaspecten van het onderzoek
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Bijlage 1   Weergave onderzoekslocatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Bijlage 1.1   Kadastrale gegevens en omgevingskaart
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>  Uittreksel Kadastrale Kaart                                                                                                                                                                               Uw referentie: 19-2254
                                                                                                                                      2

                                                                                                                                                                        3574

                                                                                                                                 90
                                                                                                                                                                            3902                                               2a
                               4333
                                              69

                                                                                                                          88
                                                        4334                                                                                                                                                                3903

3695


                                        67
                                                                                                                                      86
                                                                                                                                             3405

  3562                                                                                                                                                                                                                 3404

                                  65
                                                                                 t
                                                                          st r aa



                                                                                                                    84
                                 634484
                                                                     Voor




                                                                                                             82
                                                                                                                                                                                          3233
       2b



                                      4483
                                             61

  3170                                                                                                                                                                                               3232
                                                                                                                                                  80
                                                                                                           4869

                                 59
                                                                                          78
            3171

                            57
                                                                                                                                           3536



                                                       3537                                           76
                        3172
                          55

                                                                                     374229
                                                                                                                     3808                                                           4870
                                                                     3228



                                                                              70                                                                                                                                              1535
                   1                                                                                    3809
            3174
             53                                                                                                                                                                                                               39
                                                                                                                                                                                                     298                     299
                       51                                                                     Lij n b aa
                                                                                                        n str aat
                                                                 2                                                                                                          2882
    49
                                                                                                     3226                                                                                      3494
                                                                                                                                                        4                                                             3495
                                                                     66                                                                           3000                  3493         4a
                                                                                                             3225                                                                                    4d
                                                                                                                                                                        3490         4h              4e              3496
                                                                                464
                                                                                 359
                                                                                                                                                                       3492        4b
                                                                                                                                                                                                4f                   3499
                                                                               62                                                                                                  4c
                                                        322603                                                                                                                                 4g                   3497
                                                                                                                                                                     3491
                                                                                                                                                                                                                               2883




                                                                                                                                                   4360                                 3004
                                                               58                                                                                                                                                 3498
       43
                                                                                                                                                                                                               33
                                                         56                                                   4533                                                                 1054
                                                                                          3221                                                                4361                   4938
                                                                                                                                                                                                     4939




                                                                                                                                                                                                             25  5
                                                  52
                                                                                                                                                                                                              105
                                                                                       3220                                    4532
                                                                                     0m         5m                                                     25 m



                Deze kaart is noordgericht                                                                               Schaal 1:500
        12345   Perceelnummer
           25 Huisnummer
                Vastgestelde kadastrale grens                                                                            Kadastrale gemeente                         Brielle
                Voorlopige kadastrale grens                                                                              Sectie                                      B
                Administratieve kadastrale grens                                                                         Perceel                                     4869
                Bebouwing
                Overige topografie                                                                                       Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
   Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 23 september 2019                                                        De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
   De bewaarder van het kadaster en de openbare registers                                                                eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Omgevingskaart                                                                     Klantreferentie: 19-2254




                   0m    125 m                           625 m


 Deze kaart is noordgericht.                                     Schaal 1: 12500
    Hier bevindt zich Kadastraal object Brielle B 4869
 Voorstraat 80, 3231BK Brielle
 CC-BY Kadaster.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                                                                      BETREFT
                                                                                      Brielle B 4869
                                                                                      UW REFERENTIE
                                                                                      19-2254
                                                                                      GELEVERD OP                  PRODUCTIEORDERNUMMER
                                                                                      23-09-2019 - 10:41           S11041874967
                                                                                      VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M    VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M
                                                                                      20-09-2019 - 14:59           20-09-2019 - 14:59
                                                                                      BLAD
                                                                                      1 van 2




Eigendomsinformatie


ALGEMEEN

        Kadastrale aanduiding Brielle B 4869
                                 Kadastrale objectidentificatie : 015250486970000

                      Locatie Voorstraat 80
                                 3231 BK Brielle
                                 Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen

           Kadastrale grootte 315 m²
             Grens en grootte Vastgesteld
                 Coördinaten 70945 - 435760
                Omschrijving Wonen
                    Koopsom € 100.000                                                                      Koopjaar 2016
                 Ontstaan uit Brielle B 3231



AANTEKENINGEN

   Publiekrechtelijke beperking Besluit op basis van Monumentenwet 1988
     Basisregistratie Kadaster
    Betrokken bestuursorgaan De Staat (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
              Vermeld in stuk Hyp4 72869/00136                                                   Ingeschreven op 29-03-2018 om 09:00
                                 Naamswijziging rechtspersoon
            Afkomstig uit stuk Hyp4 3731/96 Rotterdam                                            Ingeschreven op 11-05-1966
         Aanvullende stukken Hyp4 74015/12                                                       Ingeschreven op 18-09-2018 om 09:27
                                 Is aanvulling op Hyp4 3731/96 Rotterdam

                                 Hyp4 73838/89                                                   Ingeschreven op 03-09-2018 om 09:00
                                 Is aanvulling op Hyp4 3731/96 Rotterdam

                                 Hyp4 72017/161                                                  Ingeschreven op 12-12-2017 om 13:15
                                 Is aanvulling op Hyp4 3731/96 Rotterdam

                                 Hyp4 65333/71                                                   Ingeschreven op 16-02-2015 om 09:00
                                 Is aanvulling op Hyp4 3731/96 Rotterdam

                                 Hyp4 62107/21                                                   Ingeschreven op 19-11-2012 om 09:00
                                 Is aanvulling op Hyp4 3731/96 Rotterdam

                                 Hyp4 60356/154                                                  Ingeschreven op 31-10-2011 om 09:00
                                 Is aanvulling op Hyp4 3731/96 Rotterdam

                                 Hyp4 57500/92                                                   Ingeschreven op 07-12-2009 om 09:00
                                 Is aanvulling op Hyp4 3731/96 Rotterdam

                                 Hyp4 55407/164                                                  Ingeschreven op 22-09-2008 om 09:00
                                 Is aanvulling op Hyp4 3731/96 Rotterdam

                                 Hyp4 20875/21 Rotterdam                                         Ingeschreven op 29-01-2001
                                 Is aanvulling op Hyp4 3731/96 Rotterdam
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                                                                            BETREFT
                                                                                            Brielle B 4869
                                                                                            UW REFERENTIE
                                                                                            19-2254
                                                                                            GELEVERD OP                    PRODUCTIEORDERNUMMER
                                                                                            23-09-2019 - 10:41             S11041874967
                                                                                            VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M      VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M
                                                                                            20-09-2019 - 14:59             20-09-2019 - 14:59
                                                                                            BLAD
                                                                                            2 van 2




  Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB.
       Landelijke Voorziening



RECHTEN

                                1 Eigendom (recht van)
           Afkomstig uit stuk Hyp4 69747/197                                                           Ingeschreven op 28-12-2016 om 09:00
           Naam gerechtigde De heer Christian Mazuir
                         Adres Langestraat 44
                                    3231 VJ BRIELLE
                      Geboren 22-04-1977                                                                                 te BRIELLE
                                    Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

             Burgerlijke staat Gehuwd (ten tijde van verkrijging)
          Betrokken persoon Mevrouw Daphne van Huizen (ten tijde van verkrijging)
                                    Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen




                       Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
                 De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
                       zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
                                       Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Bijlage 1.2   Situatietekening
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>               65
                                                                     84

               63                                               82




          61                                       B 4869

                             t
                    Voor
                        straa               80




     59                                    78                                           43




                                                                                                   aat r
                                                                                               arijnst
                                                                                             Rozem
     57
                                                      76

55                                                                                                         42-46
                                      74
                                                                          B 4870




                                                                                                             40


                                 70


                                                                                   39

                                                Lijnbaans
                                                            traat



                                                                                                     32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Bijlage 1.3   Foto’s

Foto 1                 Foto 2




Foto 3                 Foto 4




Foto 5                 Foto 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Bijlage 1.4   Verontreinigingssituatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>               65
                                                                     84

               63                                               82




          61                                       B 4869

                             t
                    Voor
                        straa               80




     59                                    78                                           43




                                                                                                   aat r
                                                                                               arijnst
                                                                                             Rozem
     57
                                                      76

55                                                                                                         42-46
                                      74
                                                                          B 4870




                                                                                                             40


                                 70


                                                                                   39

                                                Lijnbaans
                                                            traat



                                                                                                     32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Bijlage 2   Boorprofielen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Voor de mate van bijmenging met bijzondere bestanddelen
worden de volgende gradaties en percentages gehanteerd:
•   Sporen <1%
•   Zwak <5%
•   Matig 5 – 15%
•   Sterk 15 – 50%
•   Uiterst 50 – 80%
•   Volledig >80%
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Projectnummer: 19-2254
Projectnaam: Brielle
Opdrachtgever: Primacon B.V.



         Boring:                101                                                         Boring:                102
         Datum plaatsing:       8-10-2019                                                   Datum plaatsing:       8-10-2019
         Boormeester:           Peter Achterberg                                            Boormeester:           Peter Achterberg
         GWS (cm-mv):           60                                                          GWS (cm-mv):           50




                                            0      braak                                                                       0      braak
     0                                                                                  0
                                                   Klei, sterk zandig, zwak humeus,                                                   Klei, sterk zandig, zwak humeus,
                                                   matig puinhoudend, neutraal                                                        matig puinhoudend, neutraal
                            1                      grijsbruin, Edelmanboor                                     1                      grijsbruin, Edelmanboor

                                            -50                                                                                -50
    50                                                                                 50
                                                   Klei, matig zandig, zwak humeus,                                                   Klei, matig zandig, zwak humeus,
                                                   matig puinhoudend, neutraal                                                        matig puinhoudend, neutraal
                            2                      grijsbruin, Edelmanboor                                     2                      grijsbruin, Edelmanboor

                                            -100                                                                               -100
    100                                                                                100
                                                                                                                                      Klei, matig zandig, zwak humeus,
                                                                                                                                      zwak puinhoudend, neutraal
                                                                                                               3                      grijsbruin, Edelmanboor

                                                                                                                               -150
                                                                                       150
                                                                                                                                      Klei, sterk zandig, zwak humeus,
                                                                                                                                      sporen puin, neutraal grijsbruin,
                                                                                                               4                      Edelmanboor

                                                                                                                               -200
                                                                                       200




         Boring:                103                                                         Boring:                104
         Datum plaatsing:       8-10-2019                                                   Datum plaatsing:       8-10-2019
         Boormeester:           Peter Achterberg                                            Boormeester:           Peter Achterberg
         GWS (cm-mv):           50                                                          GWS (cm-mv):           60




                                            0      braak                                                                       0      braak
     0                                                                                  0
                                                   Klei, sterk zandig, zwak humeus,                                                   Klei, sterk zandig, zwak humeus,
                                                   matig puinhoudend, neutraal                                                        matig puinhoudend, neutraal
                            1                      grijsbruin, Edelmanboor                                     1                      grijsbruin, Edelmanboor

                                            -50                                                                                -50
    50                                                                                 50
                                                   Klei, matig zandig, zwak humeus,                                                   Klei, matig zandig, zwak humeus,
                                                   matig puinhoudend, neutraal                                                        matig puinhoudend, neutraal
                            2                      grijsbruin, Edelmanboor                                     2                      grijsbruin, Edelmanboor

                                            -100                                                                               -100
    100                                                                                100
                                                   Klei, matig zandig, zwak humeus,
                                                   zwak puinhoudend, neutraal
                            3                      grijsbruin, Edelmanboor

                                            -150
    150
                                                   Klei, sterk zandig, zwak humeus,
                                                   sporen puin, neutraal grijsbruin,
                            4                      Edelmanboor

                                            -200
    200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Projectnummer: 19-2254
Projectnaam: Brielle
Opdrachtgever: Primacon B.V.



         Boring:                105                                                        Boring:                106
         Datum plaatsing:       8-10-2019                                                  Datum plaatsing:       8-10-2019
         Boormeester:           Peter Achterberg                                           Boormeester:           Peter Achterberg
         GWS (cm-mv):           60                                                         GWS (cm-mv):           60




                                            0      braak                                                                      0      braak
     0                                                                                 0
                                                   Klei, sterk zandig, zwak humeus,                                                  Klei, sterk zandig, zwak humeus,
                                                   matig puinhoudend, neutraal                                                       zwak puinhoudend, neutraal
                            1                      grijsbruin, Edelmanboor                                    1                      grijsbruin, Edelmanboor

                                            -50                                                                               -50
    50                                                                                50
                                                   Klei, matig zandig, zwak humeus,                                                  Klei, matig zandig, zwak humeus,
                                                   matig puinhoudend, neutraal                                                       matig puinhoudend, neutraal
                            2                      grijsbruin, Edelmanboor                                    2                      grijsbruin, Edelmanboor

                                            -100                                                                              -100
    100                                                                               100




         Boring:                107                                                        Boring:                108
         Datum plaatsing:       8-10-2019                                                  Datum plaatsing:       8-10-2019
         Boormeester:           Peter Achterberg                                           Boormeester:           Peter Achterberg
         GWS (cm-mv):           60                                                         GWS (cm-mv):           60




                                            0      braak                                                                      0      braak
     0                                                                                 0
                                                   Klei, sterk zandig, zwak humeus,                                                  Klei, sterk zandig, zwak humeus,
                                                   zwak puinhoudend, neutraal                                                        zwak puinhoudend, neutraal
                            1                      grijsbruin, Edelmanboor                                    1                      grijsbruin, Edelmanboor

                                            -50                                                                               -50
    50                                                                                50
                                                   Klei, matig zandig, zwak humeus,                                                  Klei, matig zandig, zwak humeus,
                                                   matig puinhoudend, neutraal                                                       matig puinhoudend, neutraal
                            2                      grijsbruin, Edelmanboor                                    2                      grijsbruin, Edelmanboor

                                            -100                                                                              -100
    100                                                                               100
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Projectnummer: 19-2254
Projectnaam: Brielle
Opdrachtgever: Primacon B.V.



         Boring:                109                                                         Boring:            G01
         Datum plaatsing:       8-10-2019                                                   Datum plaatsing:   8-10-2019
         Boormeester:           Peter Achterberg                                            Boormeester:       Peter Achterberg
         GWS (cm-mv):           60                                                          GWS (cm-mv):       60




                                            0      braak                                                                   0      braak
     0                                                                                  0
                                                   Klei, sterk zandig, zwak humeus,                                               Klei, sterk zandig, zwak humeus,
                                                   zwak puinhoudend, neutraal                                                     matig puinhoudend, neutraal
                            1                      grijsbruin, Edelmanboor                                                        grijsbruin, Schep

                                            -50                                                                            -50
    50                                                                                 50
                                                   Klei, matig zandig, zwak humeus,                                               Klei, matig zandig, zwak humeus,
                                                   matig puinhoudend, neutraal                                                    matig puinhoudend, neutraal
                            2                      grijsbruin, Edelmanboor                                                        grijsbruin, Edelmanboor

                                            -100                                                                           -100
    100                                                                                100




         Boring:                G02                                                         Boring:            G03
         Datum plaatsing:       8-10-2019                                                   Datum plaatsing:   8-10-2019
         Boormeester:           Peter Achterberg                                            Boormeester:       Peter Achterberg
         GWS (cm-mv):           50                                                          GWS (cm-mv):       50




                                            0      braak                                                                   0      braak
     0                                                                                  0
                                                   Klei, sterk zandig, zwak humeus,                                               Klei, sterk zandig, zwak humeus,
                                                   matig puinhoudend, neutraal                                                    matig puinhoudend, neutraal
                                                   grijsbruin, Schep                                                              grijsbruin, Schep

                                            -50                                                                            -50
    50                                                                                 50
                                                   Klei, matig zandig, zwak humeus,                                               Klei, matig zandig, zwak humeus,
                                                   matig puinhoudend, neutraal                                                    matig puinhoudend, neutraal
                                                   grijsbruin, Edelmanboor                                                        grijsbruin, Edelmanboor

                                            -100                                                                           -100
    100                                                                                100
                                                   Klei, matig zandig, zwak humeus,                                               Klei, matig zandig, zwak humeus,
                                                   zwak puinhoudend, neutraal                                                     zwak puinhoudend, neutraal
                                                   grijsbruin, Edelmanboor                                                        grijsbruin, Edelmanboor

                                            -150                                                                           -150
    150                                                                                150
                                                   Klei, sterk zandig, zwak humeus,                                               Klei, sterk zandig, zwak humeus,
                                                   sporen puin, neutraal grijsbruin,                                              sporen puin, neutraal grijsbruin,
                                                   Edelmanboor                                                                    Edelmanboor

                                            -200                                                                           -200
    200                                                                                200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Projectnummer: 19-2254
Projectnaam: Brielle
Opdrachtgever: Primacon B.V.



         Boring:            G04                                                        Boring:            G05
         Datum plaatsing:   8-10-2019                                                  Datum plaatsing:   8-10-2019
         Boormeester:       Peter Achterberg                                           Boormeester:       Peter Achterberg
         GWS (cm-mv):       60                                                         GWS (cm-mv):       60




                                        0      braak                                                                  0      braak
     0                                                                             0
                                               Klei, sterk zandig, zwak humeus,                                              Klei, sterk zandig, zwak humeus,
                                               matig puinhoudend, neutraal                                                   matig puinhoudend, neutraal
                                               grijsbruin, Schep                                                             grijsbruin, Schep

                                        -50                                                                           -50
    50                                                                            50
                                               Klei, matig zandig, zwak humeus,                                              Klei, matig zandig, zwak humeus,
                                               matig puinhoudend, neutraal                                                   matig puinhoudend, neutraal
                                               grijsbruin, Edelmanboor                                                       grijsbruin, Edelmanboor

                                        -100                                                                          -100
    100                                                                           100




         Boring:            G06                                                        Boring:            G07
         Datum plaatsing:   8-10-2019                                                  Datum plaatsing:   8-10-2019
         Boormeester:       Peter Achterberg                                           Boormeester:       Peter Achterberg
         GWS (cm-mv):       60                                                         GWS (cm-mv):       60




                                        0      braak                                                                  0      braak
     0                                                                             0
                                               Klei, sterk zandig, zwak humeus,                                              Klei, sterk zandig, zwak humeus,
                                               zwak puinhoudend, neutraal                                                    zwak puinhoudend, neutraal
                                               grijsbruin, Schep                                                             grijsbruin, Schep

                                        -50                                                                           -50
    50                                                                            50
                                               Klei, matig zandig, zwak humeus,                                              Klei, matig zandig, zwak humeus,
                                               matig puinhoudend, neutraal                                                   matig puinhoudend, neutraal
                                               grijsbruin, Edelmanboor                                                       grijsbruin, Edelmanboor

                                        -100                                                                          -100
    100                                                                           100
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Bijlage 3   Analysecertificaten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>     Inventerra Milieuadviesbureau
     T.a.v. Margot Lawende
     Nijverheidsweg 34
     3341 LJ HENDRIK-IDO-AMBACHT




     Analysecertificaat
     Datum: 15-Oct-2019




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                        2019147925/1
     Uw project/verslagnummer                        19-2254
     Uw projectnaam                                  Brielle
     Uw ordernummer
     Monster(s) ontvangen                            08-Oct-2019

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.




     Bewaren tot:
     Datum:                                   Naam:                                      Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                         Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                         Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                      BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   19-2254                                                         Certificaatnummer/Versie            2019147925/1
     Uw projectnaam                             Brielle                                                         Startdatum                          08-Oct-2019
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                     15-Oct-2019/09:30
                                                                                                                Bijlage                             A,B,C
     Monsternemer                               Peter Achterberg                                                Pagina                              1/2
     Monstermatrix                              Grond (AS3000)


     Analyse                                                         Eenheid                     1                        2             3               4

     Voorbehandeling
     Cryogeen malen AS3000                                                      Uitgevoerd              Uitgevoerd             Uitgevoerd   Uitgevoerd

     Bodemkundige analyses
     Malen m.b.v. Kaakbreker en spleet verdeler                                 Uitgevoerd              Uitgevoerd
     (1kg)
S    Droge stof                                                      % (m/m)              77.7                        79.8          83.7           77.2
S    Organische stof                                             % (m/m) ds                 3.9                        4.8           4.8            5.5
     Gloeirest                                                   % (m/m) ds               95.6                        94.8          94.7           93.8
S    Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                % (m/m) ds                 7.1                        7.0           6.3           10.1

     Metalen
S    Barium (Ba)                                                   mg/kg ds                   61                       92             77             78
S    Cadmium (Cd)                                                  mg/kg ds             <0.20                         0.30         <0.20           0.24
S    Kobalt (Co)                                                   mg/kg ds                 6.8                        7.7           5.4            6.1
S    Koper (Cu)                                                    mg/kg ds                   58                       47             49             49
S    Kwik (Hg)                                                     mg/kg ds                 1.1                        2.2           1.2            1.3
S    Molybdeen (Mo)                                                mg/kg ds               <1.5                        <1.5          <1.5           <1.5
S    Nikkel (Ni)                                                   mg/kg ds                   13                       14             11             13
S    Lood (Pb)                                                     mg/kg ds                430                        300            250            260
S    Zink (Zn)                                                     mg/kg ds                110                        170            110            130

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                       mg/kg ds               <3.0                        <3.0          <3.0           <3.0
     Minerale olie (C12-C16)                                       mg/kg ds               <5.0                        <5.0          <5.0           <5.0
     Minerale olie (C16-C21)                                       mg/kg ds                 9.3                        9.4           7.7            7.6
     Minerale olie (C21-C30)                                       mg/kg ds                   31                       19             12             16
     Minerale olie (C30-C35)                                       mg/kg ds                   22                       9.8           5.9            8.0
     Minerale olie (C35-C40)                                       mg/kg ds               <6.0                        <6.0          <6.0           <6.0
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                                mg/kg ds                   67                       42            <35            <35
     Chromatogram olie (GC)                                                          Zie bijl.                Zie bijl.

     Polychloorbifenylen, PCB
S    PCB 28                                                        mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010             <0.0010      <0.0010


Nr. Monsteromschrijving                                                                                                               Datum monstername        Monster nr.
1    MM1 (0-50)                                                                                                                       08-Oct-2019              10974672
2    MM2 (0-50)                                                                                                                       08-Oct-2019              10974673
3    MM3 (0-50)                                                                                                                       08-Oct-2019              10974674
4    MM4 (50-100)                                                                                                                     08-Oct-2019              10974675

                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende verrichting
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.

                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   19-2254                                                         Certificaatnummer/Versie              2019147925/1
     Uw projectnaam                             Brielle                                                         Startdatum                            08-Oct-2019
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                       15-Oct-2019/09:30
                                                                                                                Bijlage                               A,B,C
     Monsternemer                               Peter Achterberg                                                Pagina                                2/2
     Monstermatrix                              Grond (AS3000)


     Analyse                                                         Eenheid                     1                        2               3              4

S    PCB 52                                                        mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                <0.0010        <0.0010
S    PCB 101                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                <0.0010        <0.0010
S    PCB 118                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                <0.0010        <0.0010
S    PCB 138                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                <0.0010        <0.0010
S    PCB 153                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                <0.0010        <0.0010
S    PCB 180                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                <0.0010        <0.0010
                                                                                                     1)                        1)             1)             1)
S    PCB (som 7) (factor 0,7)                                      mg/kg ds           0.0049                   0.0049                0.0049         0.0049

     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S    Naftaleen                                                     mg/kg ds           <0.050                   <0.050                <0.050         <0.050
S    Fenanthreen                                                   mg/kg ds                 1.3                        1.4           <0.050           0.87
S    Anthraceen                                                    mg/kg ds               0.34                        0.39           <0.050           0.27
S    Fluorantheen                                                  mg/kg ds                 1.5                        2.6           <0.050            2.1
S    Benzo(a)anthraceen                                            mg/kg ds               0.62                         1.4           <0.050            1.0
S    Chryseen                                                      mg/kg ds               0.61                         1.3           <0.050           0.98
S    Benzo(k)fluorantheen                                          mg/kg ds               0.27                        0.62           <0.050           0.45
S    Benzo(a)pyreen                                                mg/kg ds               0.54                         1.4           <0.050           0.88
S    Benzo(ghi)peryleen                                            mg/kg ds               0.40                        0.97           <0.050           0.60
S    Indeno(123-cd)pyreen                                          mg/kg ds               0.34                         1.1           <0.050           0.53
                                                                                                                                              1)
S    PAK VROM (10) (factor 0,7)                                    mg/kg ds                 6.0                        11              0.35            7.7




Nr. Monsteromschrijving                                                                                                                 Datum monstername         Monster nr.
1    MM1 (0-50)                                                                                                                         08-Oct-2019               10974672
2    MM2 (0-50)                                                                                                                         08-Oct-2019               10974673
3    MM3 (0-50)                                                                                                                         08-Oct-2019               10974674
4    MM4 (50-100)                                                                                                                       08-Oct-2019               10974675

                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                                    Akkoord
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende verrichting                                                 Pr.coörd.
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                                                                                                                 VA
                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                                  TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                                RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019147925/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

      Monster nr.         Boornr           Omschrijving                             Van        Tot        Barcode              Monstername ID/Monsteromsch.

       10974672           101              1                                         0           50         0790036293           MM1 (0-50)
       10974672           102              1                                         0           50         0790036210           MM1 (0-50)
       10974672           105              1                                         0           50         0790036290           MM1 (0-50)

       10974673           103              1                                         0           50         0790036276           MM2 (0-50)
       10974673           104              1                                         0           50         0790036286           MM2 (0-50)

       10974674           106              1                                         0           50         0790036089           MM3 (0-50)
       10974674           107              1                                         0           50         0790036099           MM3 (0-50)
       10974674           108              1                                         0           50         0790036094           MM3 (0-50)
       10974674           109              1                                         0           50         0790036097           MM3 (0-50)

       10974675           101              2                                         50          100        0790036287           MM4 (50-100)
       10974675           103              2                                         50          100        0790036280           MM4 (50-100)
       10974675           104              2                                         50          100        0790036288           MM4 (50-100)
       10974675           107              2                                         50          100        0790036090           MM4 (50-100)




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019147925/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                     .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019147925/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Analyse                                               Methode         Techniek                             Methode referentie

     Cryogeen malen                                        W0106           Voorbehandeling                      Cf. AS3000

     Malen kaakbreker (1kg)                                W0101           Voorbehandeling                      NEN-EN 16179

     Droge Stof                                            W0104           Gravimetrie                          Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934

     Organische stof (gloeiverlies)                        W0109           Gravimetrie                          Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754

     Korrelgrootte < 2 µm (lutum)                          W0171           Sedimentatie                         Cf. pb 3010-4 en gw. NEN 5753

     Barium (Ba)                                           W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Cadmium (Cd)                                          W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Kobalt (Co)                                           W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Koper (Cu)                                            W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Kwik (Hg)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Molybdeen (Mo)                                        W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Nikkel (Ni)                                           W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Lood (Pb)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Zink (Zn)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Minerale Olie (C10-C40)                               W0202           GC-FID                               Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703

     Chromatogram MO (GC)                                  W0202           GC-FID                               Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703

     PCB (7)                                               W0271           GC-MS                                Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980

     PAK som AS3000/AP04                                   W0271           GC-MS                                Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

     PAK (10) (VROM)                                       W0271           GC-MS                                Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2019.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>                                              Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10974672 27B_1010_3 v1 CC
Certificate no.: 2019147925
Sample description.: MM1 (0-50)
 V
     10000                                                                                                                                    10000
pA




                                                                                                                                                        pA
      5000                                                                                                                                    5000
                   C10




                                                                                              C30-C35
                                                    C16-C21
                         C10-C12




                                   C12-C16




                                                                                                            C35-C40
                                                                                C21-30




                                                                                                                          C40
         0                                                                                                                                    0
             0.4          0.6                 0.8              1.0             1.2                         1.4                   1.6    1.8
                                                                     Minutes


      1000                                                                                                                                     1000




       500                                                                                                                                     500
pA




                                                                                                                                                         pA
                                                                                                C30-C35
                                                                                 C21-30
                                                     C16-C21
                         C10-C12




                                   C12-C16




                                                                                                              C35-C40


                                                                                                                           C40
                   C10




         0                                                                                                                                     0
             0.4           0.6                0.8              1.0             1.2                         1.4                   1.6     1.8
                                                                     Minutes


       200                                                                                                                                        200
                                                                                                 C30-C35
                                                                                     C21-30




       100                                                                                                                                        100
pA




                                                                                                                                                             pA
                                                     C16-C21
                                    C12-C16
                         C10-C12




                                                                                                                C35-C40


                                                                                                                           C40
                   C10




         0                                                                                                                                        0

             0.4           0.6                0.8              1.0              1.2                         1.4                   1.6    1.8
                                                                     Minutes
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>                                         Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10974673
Certificate no.: 2019147925
Sample description.: MM2 (0-50)
 V
     10000                                                                                                                                   10000
pA




                                                                                                                                                       pA
     5000                                                                                                                                    5000
                   C10




                                                      C16-C21
                               C10-C12




                                           C12-C16




                                                                                           C30-C35



                                                                                                          C35-C40
                                                                         C21-30




                                                                                                                         C40
        0                                                                                                                                    0
             0.4         0.6              0.8                    1.0                1.2                 1.4                     1.6    1.8
                                                                        Minutes


     1000                                                                                                                                     1000




      500                                                                                                                                     500
pA




                                                                                                                                                        pA
                                                       C16-C21




                                                                                             C30-C35



                                                                                                              C35-C40
                               C10-C12




                                            C12-C16




                                                                          C21-30




                                                                                                                          C40
                   C10




        0                                                                                                                                     0
             0.4         0.6              0.8                     1.0               1.2                 1.4                     1.6     1.8
                                                                        Minutes


      200                                                                                                                                        200




      100                                                                                                                                        100
pA




                                                                                                                                                            pA
                                                        C16-C21



                                                                           C21-30




                                                                                              C30-C35




                                                                                                               C35-C40
                                            C12-C16
                               C10-C12




                                                                                                                          C40
                   C10




        0                                                                                                                                        0

             0.4         0.6              0.8                     1.0                1.2                 1.4                     1.6    1.8
                                                                        Minutes
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>     Inventerra Milieuadviesbureau
     T.a.v. Margot Lawende
     Nijverheidsweg 34
     3341 LJ HENDRIK-IDO-AMBACHT




     Analysecertificaat
     Datum: 07-Nov-2019




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                        2019161776/1
     Uw project/verslagnummer                        19-2254
     Uw projectnaam                                  Brielle
     Uw ordernummer
     Monster(s) ontvangen                            08-Oct-2019

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.




     Bewaren tot:
     Datum:                                   Naam:                                      Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                         Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                         Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                      BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   19-2254                                                         Certificaatnummer/Versie            2019161776/1
     Uw projectnaam                             Brielle                                                         Startdatum                          31-Oct-2019
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                     07-Nov-2019/14:23
                                                                                                                Bijlage                             A,C,D
     Monsternemer                               Peter Achterberg                                                Pagina                              1/5
     Monstermatrix                              Grond (AS3000)


     Analyse                                                         Eenheid                     1                        2             3               4               5

     Voorbehandeling
     Cryogeen malen AS3000                                                      Uitgevoerd              Uitgevoerd             Uitgevoerd   Uitgevoerd         Uitgevoerd

     Bodemkundige analyses
     Malen m.b.v. Kaakbreker en spleet verdeler                                                                                             Uitgevoerd
     (1kg)
S    Droge stof                                                      % (m/m)              78.8                        64.3          75.7           75.6             76.8
S    Organische stof                                             % (m/m) ds                 3.0                       10.3           3.3            2.7               3.2
     Gloeirest                                                   % (m/m) ds               96.5                        88.6          96.4           97.0             96.5
S    Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                % (m/m) ds                 5.9                       16.6           4.2            4.4               4.9

     Metalen
S    Lood (Pb)                                                     mg/kg ds                250                         66            250            160              150




Nr. Monsteromschrijving                                                                                                               Datum monstername          Monster nr.
1    101-1 (0-50)                                                                                                                     08-Oct-2019                 11019556
2    101-2 (50-100)                                                                                                                   08-Oct-2019                 11019557
3    102-1 (0-50)                                                                                                                     08-Oct-2019                 11019558
4    102-2 (50-100)                                                                                                                   08-Oct-2019                 11019559
5    102-3 (100-150)                                                                                                                 08-Oct-2019                  11019560
                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende verrichting
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.

                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                                  TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                                RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   19-2254                                                         Certificaatnummer/Versie            2019161776/1
     Uw projectnaam                             Brielle                                                         Startdatum                          31-Oct-2019
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                     07-Nov-2019/14:23
                                                                                                                Bijlage                             A,C,D
     Monsternemer                               Peter Achterberg                                                Pagina                              2/5
     Monstermatrix                              Grond (AS3000)


     Analyse                                                         Eenheid                     6                        7             8               9              10

     Voorbehandeling
     Cryogeen malen AS3000                                                      Uitgevoerd              Uitgevoerd             Uitgevoerd   Uitgevoerd         Uitgevoerd

     Bodemkundige analyses
     Malen m.b.v. Kaakbreker en spleet verdeler                                 Uitgevoerd
     (1kg)
S    Droge stof                                                      % (m/m)              74.9                        80.7          80.1           78.3             67.4
S    Organische stof                                             % (m/m) ds                 2.0                        4.2           5.3            2.2               5.3
     Gloeirest                                                   % (m/m) ds               97.7                        95.3          94.1           97.2             93.9
S    Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                % (m/m) ds                 4.0                        7.5           7.8            8.3             11.9

     Metalen
S    Lood (Pb)                                                     mg/kg ds                430                        310            310            130               93




Nr. Monsteromschrijving                                                                                                               Datum monstername          Monster nr.
6    102-4 (150-200)                                                                                                                  08-Oct-2019                 11019561
7    103-1 (0-50)                                                                                                                     08-Oct-2019                 11019562
8    103-2 (50-100)                                                                                                                   08-Oct-2019                 11019563
9    103-3 (100-150)                                                                                                                  08-Oct-2019                 11019564
10 103-4 (150-200)                                                                                                                   08-Oct-2019                  11019565
                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende verrichting
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.

                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                                  TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                                RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   19-2254                                                         Certificaatnummer/Versie            2019161776/1
     Uw projectnaam                             Brielle                                                         Startdatum                          31-Oct-2019
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                     07-Nov-2019/14:23
                                                                                                                Bijlage                             A,C,D
     Monsternemer                               Peter Achterberg                                                Pagina                              3/5
     Monstermatrix                              Grond (AS3000)


     Analyse                                                         Eenheid                   11                       12             13             14               15

     Voorbehandeling
     Cryogeen malen AS3000                                                      Uitgevoerd              Uitgevoerd             Uitgevoerd   Uitgevoerd         Uitgevoerd

     Bodemkundige analyses
     Malen m.b.v. Kaakbreker en spleet verdeler                                                                                             Uitgevoerd
     (1kg)
S    Droge stof                                                      % (m/m)              80.0                        79.5          78.8           71.6             83.3
S    Organische stof                                             % (m/m) ds                 4.9                        4.7           3.9            4.7               2.9
     Gloeirest                                                   % (m/m) ds               94.7                        94.9          95.6           94.7             96.4
S    Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                % (m/m) ds                 5.6                        5.3           6.6            9.8               9.9

     Metalen
S    Lood (Pb)                                                     mg/kg ds                380                        410            260            170              650




Nr. Monsteromschrijving                                                                                                               Datum monstername          Monster nr.
11 104-1 (0-50)                                                                                                                       08-Oct-2019                 11019566
12 104-2 (50-100)                                                                                                                     08-Oct-2019                 11019567
13 105-1 (0-50)                                                                                                                       08-Oct-2019                 11019568
14 105-2 (50-100)                                                                                                                     08-Oct-2019                 11019569
15 106-1 (0-50)                                                                                                                      08-Oct-2019                  11019570
                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende verrichting
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.

                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                                  TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                                RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   19-2254                                                         Certificaatnummer/Versie            2019161776/1
     Uw projectnaam                             Brielle                                                         Startdatum                          31-Oct-2019
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                     07-Nov-2019/14:23
                                                                                                                Bijlage                             A,C,D
     Monsternemer                               Peter Achterberg                                                Pagina                              4/5
     Monstermatrix                              Grond (AS3000)


     Analyse                                                         Eenheid                   16                       17             18             19               20

     Voorbehandeling
     Cryogeen malen AS3000                                                      Uitgevoerd              Uitgevoerd             Uitgevoerd   Uitgevoerd         Uitgevoerd

     Bodemkundige analyses
     Malen m.b.v. Kaakbreker en spleet verdeler                                                         Uitgevoerd
     (1kg)
S    Droge stof                                                      % (m/m)              77.7                        84.0          90.5           79.9             71.9
S    Organische stof                                             % (m/m) ds                 2.1                        6.4           2.9            4.3               5.4
     Gloeirest                                                   % (m/m) ds               96.5                        93.2          96.4           95.2             93.7
S    Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                % (m/m) ds               21.1                         5.7          10.3            7.3             13.0

     Metalen
S    Lood (Pb)                                                     mg/kg ds                   64                      580            130            360               21




Nr. Monsteromschrijving                                                                                                               Datum monstername          Monster nr.
16 106-2 (50-100)                                                                                                                     08-Oct-2019                 11019571
17 107-1 (0-50)                                                                                                                       08-Oct-2019                 11019572
18 107-2 (50-100)                                                                                                                     08-Oct-2019                 11019573
19 108-1 (0-50)                                                                                                                       08-Oct-2019                 11019574
20 108-2 (50-100)                                                                                                                    08-Oct-2019                  11019575
                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende verrichting
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.

                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                                  TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                                RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   19-2254                                                         Certificaatnummer/Versie           2019161776/1
     Uw projectnaam                             Brielle                                                         Startdatum                         31-Oct-2019
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                    07-Nov-2019/14:23
                                                                                                                Bijlage                            A,C,D
     Monsternemer                               Peter Achterberg                                                Pagina                             5/5
     Monstermatrix                              Grond (AS3000)


     Analyse                                                         Eenheid                   21                       22

     Voorbehandeling
     Cryogeen malen AS3000                                                      Uitgevoerd              Uitgevoerd

     Bodemkundige analyses
S    Droge stof                                                      % (m/m)              87.0                        94.3
S    Organische stof                                             % (m/m) ds                 4.0                        2.5
     Gloeirest                                                   % (m/m) ds               95.7                        97.3
S    Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                % (m/m) ds                 4.4                        3.0

     Metalen
S    Lood (Pb)                                                     mg/kg ds                290                        200




Nr. Monsteromschrijving                                                                                                           Datum monstername            Monster nr.
21 109-1 (0-50)                                                                                                                   08-Oct-2019                  11019576
22 109-2 (50-100)                                                                                                                 08-Oct-2019                  11019577




                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                                 Akkoord
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende verrichting                                              Pr.coörd.
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                                                                                                              PB
                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019161776/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

      Monster nr.         Boornr           Omschrijving                             Van        Tot        Barcode              Monstername ID/Monsteromsch.

       11019556           101              1                                         0           50         0790036293           101-1 (0-50)

       11019557           101              2                                         50          100        0790036287           101-2 (50-100)

       11019558           102              1                                         0           50         0790036210           102-1 (0-50)

       11019559           102              2                                         50          100        0790036278           102-2 (50-100)

       11019560           102              3                                         100         150        0790036277           102-3 (100-150)

       11019561           102              4                                         150         200        0790036281           102-4 (150-200)

       11019562           103              1                                         0           50         0790036276           103-1 (0-50)

       11019563           103              2                                         50          100        0790036280           103-2 (50-100)

       11019564           103              3                                         100         150        0790036092           103-3 (100-150)

       11019565           103              4                                         150         200        0790036098           103-4 (150-200)

       11019566           104              1                                         0           50         0790036286           104-1 (0-50)

       11019567           104              2                                         50          100        0790036288           104-2 (50-100)

       11019568           105              1                                         0           50         0790036290           105-1 (0-50)

       11019569           105              2                                         50          100        0790036102           105-2 (50-100)

       11019570           106              1                                         0           50         0790036089           106-1 (0-50)

       11019571           106              2                                         50          100        0790036096           106-2 (50-100)

       11019572           107              1                                         0           50         0790036099           107-1 (0-50)

       11019573           107              2                                         50          100        0790036090           107-2 (50-100)

       11019574           108              1                                         0           50         0790036094           108-1 (0-50)

       11019575           108              2                                         50          100        0790036093           108-2 (50-100)

       11019576           109              1                                         0           50         0790036097           109-1 (0-50)

       11019577           109              2                                         50          100        0790036095           109-2 (50-100)




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                     .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019161776/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Analyse                                               Methode         Techniek                             Methode referentie

     Voorbehandeling

     Cryogeen malen                                        W0106           Voorbehandeling                      Cf. AS3000

     Bodemkundige analyses

     Malen kaakbreker (1kg)                                W0101           Voorbehandeling                      NEN-EN 16179

     Droge Stof                                            W0104           Gravimetrie                          Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934

     Organische stof (gloeiverlies)                        W0109           Gravimetrie                          Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754

     Korrelgrootte < 2 µm (lutum)                          W0171           Sedimentatie                         Cf. pb 3010-4 en gw. NEN 5753

     Metalen

     Lood (Pb)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2019.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>    Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2019161776/1
                                                                                                                                                         Pagina 1/1

    Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande
    monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.




     Analyse                                                                                              Monster nr.
     De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

     Organische stof                                                                                      11019556
                                                                                                          11019558
                                                                                                          11019559
                                                                                                          11019560
                                                                                                          11019561
                                                                                                          11019562
                                                                                                          11019563
                                                                                                          11019564
                                                                                                          11019565
                                                                                                          11019566
                                                                                                          11019567
                                                                                                          11019568
                                                                                                          11019569
                                                                                                          11019570
                                                                                                          11019571
                                                                                                          11019572
                                                                                                          11019573
                                                                                                          11019574
                                                                                                          11019575
                                                                                                          11019577




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>     Inventerra Milieuadviesbureau
     T.a.v. Margot Lawende
     Nijverheidsweg 34
     3341 LJ HENDRIK-IDO-AMBACHT




     Analysecertificaat
     Datum: 23-Oct-2019




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                        2019153184/1
     Uw project/verslagnummer                        19-2254
     Uw projectnaam                                  Brielle
     Uw ordernummer
     Monster(s) ontvangen                            16-Oct-2019

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.




     Bewaren tot:
     Datum:                                   Naam:                                      Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                         Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                         Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                      BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   19-2254                                                         Certificaatnummer/Versie           2019153184/1
     Uw projectnaam                             Brielle                                                         Startdatum                         17-Oct-2019
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                    23-Oct-2019/15:26
                                                                                                                Bijlage                            A,B,C
     Monsternemer                               Peter van Achterberg                                            Pagina                             1/2
     Monstermatrix                              Water (AS3000)


     Analyse                                                         Eenheid                     1

     Metalen
S    Barium (Ba)                                                          µg/L                87
S    Cadmium (Cd)                                                         µg/L          <0.20
S    Kobalt (Co)                                                          µg/L              4.1
S    Koper (Cu)                                                           µg/L            <2.0
S    Kwik (Hg)                                                            µg/L        <0.050
S    Molybdeen (Mo)                                                       µg/L              2.8
S    Nikkel (Ni)                                                          µg/L              4.8
S    Lood (Pb)                                                            µg/L            <2.0
S    Zink (Zn)                                                            µg/L                16

     Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
S    Benzeen                                                              µg/L          <0.20
S    Tolueen                                                              µg/L          <0.20
S    Ethylbenzeen                                                         µg/L          <0.20
S    o-Xyleen                                                             µg/L          <0.10
S    m,p-Xyleen                                                           µg/L          <0.20
                                                                                                     1)
S    Xylenen (som) factor 0,7                                             µg/L            0.21
     BTEX (som)                                                           µg/L          <0.90
S    Naftaleen                                                            µg/L        <0.020
S    Styreen                                                              µg/L          <0.20

     Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
S    Dichloormethaan                                                      µg/L          <0.20
S    Trichloormethaan                                                     µg/L          <0.20
S    Tetrachloormethaan                                                   µg/L          <0.10
S    Trichlooretheen                                                      µg/L          <0.20
S    Tetrachlooretheen                                                    µg/L          <0.10
S    1,1-Dichloorethaan                                                   µg/L          <0.20
S    1,2-Dichloorethaan                                                   µg/L          <0.20
S    1,1,1-Trichloorethaan                                                µg/L          <0.10
S    1,1,2-Trichloorethaan                                                µg/L          <0.10
S    cis 1,2-Dichlooretheen                                               µg/L          <0.10

Nr. Monsteromschrijving                                                                                                           Datum monstername            Monster nr.
1    103-1-1 (100-200)                                                                                                            16-Oct-2019                  10992030




                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende verrichting
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.

                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   19-2254                                                         Certificaatnummer/Versie           2019153184/1
     Uw projectnaam                             Brielle                                                         Startdatum                         17-Oct-2019
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                    23-Oct-2019/15:26
                                                                                                                Bijlage                            A,B,C
     Monsternemer                               Peter van Achterberg                                            Pagina                             2/2
     Monstermatrix                              Water (AS3000)


     Analyse                                                         Eenheid                     1

S    trans 1,2-Dichlooretheen                                             µg/L          <0.10
     CKW (som)                                                            µg/L            <1.6
S    Tribroommethaan                                                      µg/L          <0.20
S    Vinylchloride                                                        µg/L          <0.10
S    1,1-Dichlooretheen                                                   µg/L          <0.10
                                                                                                     1)
S    1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7                                 µg/L            0.14
S    1,1-Dichloorpropaan                                                  µg/L          <0.20
S    1,2-Dichloorpropaan                                                  µg/L          <0.20
S    1,3-Dichloorpropaan                                                  µg/L          <0.20
S    Dichloorpropanen som factor 0.7                                      µg/L            0.42

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                              µg/L             <10
     Minerale olie (C12-C16)                                              µg/L                17
     Minerale olie (C16-C21)                                              µg/L                18
     Minerale olie (C21-C30)                                              µg/L             <15
     Minerale olie (C30-C35)                                              µg/L             <10
     Minerale olie (C35-C40)                                              µg/L             <10
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                                       µg/L             <50




Nr. Monsteromschrijving                                                                                                           Datum monstername            Monster nr.
1    103-1-1 (100-200)                                                                                                            16-Oct-2019                  10992030




                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                                 Akkoord
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende verrichting                                              Pr.coörd.
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                                                                                                              VA
                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019153184/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

      Monster nr.         Boornr           Omschrijving                             Van        Tot        Barcode              Monstername ID/Monsteromsch.

       10992030           103              1                                         100         200        0695117063           103-1-1 (100-200)
       10992030           103              2                                         100         200        0805095810           103-1-1 (100-200)




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019153184/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                     .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019153184/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Analyse                                               Methode         Techniek                             Methode referentie

     Barium (Ba)                                           W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Cadmium (Cd)                                          W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Kobalt (Co)                                           W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Koper (Cu)                                            W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Kwik (Hg)                                             W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Molybdeen (Mo)                                        W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Nikkel (Ni)                                           W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Lood (Pb)                                             W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Zink (Zn)                                             W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Xylenen som AS3000                                    W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Aromaten (BTEXN)                                      W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Styreen                                               W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     VOCl (11)                                             W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Tribroommethaan (Bromoform)                           W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Vinylchloride                                         W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     1,1-Dichlooretheen                                    W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     DiClEtheen som AS3000                                 W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     1,1-Dichloorpropaan                                   W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     1,2-Dichloorpropaan                                   W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     1,3-Dichloorpropaan                                   W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     DiChlprop. som AS3000                                 W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Minerale olie (C10-C40)                               W0215           GC-FID                               Cf. pb 3110-5



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2019.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>     Inventerra Milieuadviesbureau
     T.a.v. Margot Lawende
     Nijverheidsweg 34
     3341 LJ HENDRIK-IDO-AMBACHT




     Analysecertificaat
     Datum: 15-Oct-2019




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                        2019147932/1
     Uw project/verslagnummer                        19-2254
     Uw projectnaam                                  Brielle
     Uw ordernummer
     Monster(s) ontvangen                            08-Oct-2019

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.




     Bewaren tot:
     Datum:                                   Naam:                                      Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                         Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                         Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                      BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   19-2254                                                         Certificaatnummer/Versie           2019147932/1
     Uw projectnaam                             Brielle                                                         Startdatum                         08-Oct-2019
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                    15-Oct-2019/16:21
                                                                                                                Bijlage                            A,B,C
     Monsternemer                               Peter Achterberg                                                Pagina                             1/1
     Monstermatrix                              Asbestverdachte grond


     Analyse                                                         Eenheid                     1                        2

     Bodemkundige analyses
                                                                                                     1)                        1)
     Droge stof (Extern)                                             % (m/m)              82.1                        83.8

     Extern / Overig onderzoek
                                                                                                     2)                        2)
     In behandeling genomen hoeveelheid                                     kg            14.2                        14.2
                                                                                                     2)                        2)
     Asbest fractie 0,5-1mm                                                 mg              0.0                        0.0
                                                                                                     2)                        2)
     Asbest fractie 1-2mm                                                   mg              0.0                        0.0
                                                                                                     2)                        2)
     Asbest fractie 2-4mm                                                   mg              0.0                        0.0
                                                                                                     2)                        2)
     Asbest fractie 4-8mm                                                   mg              0.0                        0.0
                                                                                                     2)                        2)
     Asbest fractie 8-20mm                                                  mg              0.0                        0.0
                                                                                                     2)                        2)
     Asbest fractie >20mm                                                   mg              0.0                        0.0
                                                                                                     2)                        2)
     Asbest (som)                                                           mg            <4.3                        <7.8
                                                                                                     2)                        2)
     Asbest in grond                                               mg/kg ds               <0.4                        <0.7
                                                                                                     2)                        2)
     Gemeten Asbestconcentratie                                    mg/kg ds               <0.4                        <0.7
                                                                                                     2)                        2)
     Gemeten concentratie Chrysotiel                               mg/kg ds               <0.4                        <0.7
                                                                                                     2)                        2)
     Gemeten concentratie Amfibool                                 mg/kg ds                 0.0                        0.0
                                                                                                     2)                        2)
     Totaal asbest hechtgebonden                                   mg/kg ds                 0.0                        0.0
                                                                                                     2)                        2)
     Totaal asbest niet hechtgebonden                              mg/kg ds                 0.0                        0.0




Nr. Monsteromschrijving                                                                                                             Datum monstername          Monster nr.
1    AMM01 (0-50)                                                                                                                   08-Oct-2019                10974722
2    AMM02 (50-100)                                                                                                                 08-Oct-2019                10974723




                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                                 Akkoord
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende verrichting                                              Pr.coörd.
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                                                                                                              PB
                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019147932/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

      Monster nr.         Boornr           Omschrijving                             Van        Tot        Barcode              Monstername ID/Monsteromsch.

       10974722           AMM01            1                                         0           50         1554231mg            AMM01 (0-50)

       10974723           AMM02            1                                         50          100        1554232mg            AMM02 (50-100)




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019147932/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).


     Opmerking 2)


     Deze bepaling is uitbesteed bij L086.




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                     .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019147932/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Analyse                                               Methode         Techniek                             Methode referentie

     Droge stof (uitbesteed)                               W0004           Extern                               Uitbesteding

     Asbest Grond NEN5898 2016                             W0004           Microscopie                          Cf NEN 5898



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2019.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Tabel 1 van 3

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                    : 950951
Project omschrijving                            : 2019147932-19-2254
Opdrachtgever                                   : Eurofins Analytico B.V.
Monstercode                                     : 6110262
Uw referentie                                   : AMM01 (0-50)
Opgegeven bemonsteringsdatum                    : 08/10/2019

                                                            Asbestonderzoek
Initialen analist                          : K.K.
Datum geanalyseerd                         : 10-10-2019

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster                 :   14210    g
Droge massa aangeleverde monster           :   11666    g
Percentage droogrest                       :   82,1     m/m %
Type zeving                                :   nat

                   massa percentage massa percentage aantal                massa asbest-
  zeeffractie    zeeffractie zeeffractie onderzocht onderzocht asbest    houdend materiaal
     (mm)          (gram)     (m/m %)      (gram)    (m/m %) (deeltjes)        (mg)
 <0,5 mm           10925,8         95,3        11,7      0,11     n.v.t.             n.v.t.
 0,5-1 mm              31,9         0,3         7,9     24,76         0                0,0
 1-2 mm                65,8         0,6        24,9     37,84         0                0,0
 2-4 mm               131,8         1,1       131,8    100,00         0                0,0
 4-8 mm               191,0         1,7       191,0    100,00         0                0,0
 8-20 mm              123,1         1,1       123,1    100,00         0                0,0
 >20 mm                 0,0         0,0         0,0    100,00         0                0,0
 Totaal            11469,4        100,0       490,4                   0                0,0

                               asbest totaal                              serpentijn asbest                               amfibool asbest
                   gehalte     ondergrens bovengrens            gehalte     ondergrens bovengrens            gehalte       ondergrens bovengrens
  zeeffractie      asbest                                       asbest                                       asbest
    (mm)           (mg/kg       (mg/kg ds)      (mg/kg ds)      (mg/kg       (mg/kg ds)      (mg/kg ds)      (mg/kg        (mg/kg ds)   (mg/kg ds)
                     ds)                                          ds)                                          ds)
 <0,5 mm                   -
 0,5-1 mm                0,0             0,0             0,1          0,0             0,0             0,1           0,0           0,0             0,0
 1-2 mm                  0,0             0,0             0,3          0,0             0,0             0,3           0,0           0,0             0,0
 2-4 mm                  0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0           0,0             0,0
 4-8 mm                  0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0           0,0             0,0
 8-20 mm                 0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0           0,0             0,0
 >20 mm                  0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0           0,0             0,0
 Totaal                 <0,4             0,0             0,4         <0,4             0,0             0,4           0,0           0,0             0,0

Aangetroffen type asbest                   : Geen
Bijzonderheden waargenomen                 : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

      gebondenheid           serpentijn asbest       amfibool asbest        totaal afgerond
          hecht                    0,0                     0,0                     0,0
        niet hecht                 0,0                     0,0                     0,0
     totaal afgerond               0,0                     0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,4 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.


Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: CTUV-PAIV-HBBK-KAAT                                                                                     Ref.: 950951_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Tabel 2 van 3

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                    : 950951
Project omschrijving                            : 2019147932-19-2254
Opdrachtgever                                   : Eurofins Analytico B.V.
Monstercode                                     : 6110263
Uw referentie                                   : AMM02 (50-100)
Opgegeven bemonsteringsdatum                    : 08/10/2019

                                                            Asbestonderzoek
Initialen analist                          : A.S.
Datum geanalyseerd                         : 15-10-2019

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster                 :   14170    g
Droge massa aangeleverde monster           :   11874    g
Percentage droogrest                       :   83,8     m/m %
Type zeving                                :   nat

                   massa percentage massa percentage aantal                massa asbest-
  zeeffractie    zeeffractie zeeffractie onderzocht onderzocht asbest    houdend materiaal
     (mm)          (gram)     (m/m %)      (gram)    (m/m %) (deeltjes)        (mg)
 <0,5 mm           11018,1         94,3        13,5      0,12     n.v.t.             n.v.t.
 0,5-1 mm              59,5         0,5         7,3     12,27         0                0,0
 1-2 mm                95,2         0,8        25,7     27,00         0                0,0
 2-4 mm               132,2         1,1       132,2    100,00         0                0,0
 4-8 mm               141,9         1,2       141,9    100,00         0                0,0
 8-20 mm              206,7         1,8       206,7    100,00         0                0,0
 >20 mm                36,5         0,3        36,5    100,00         0                0,0
 Totaal            11690,1        100,0       563,8                   0                0,0

                               asbest totaal                              serpentijn asbest                               amfibool asbest
                   gehalte     ondergrens bovengrens            gehalte     ondergrens bovengrens            gehalte       ondergrens bovengrens
  zeeffractie      asbest                                       asbest                                       asbest
    (mm)           (mg/kg       (mg/kg ds)      (mg/kg ds)      (mg/kg       (mg/kg ds)      (mg/kg ds)      (mg/kg        (mg/kg ds)   (mg/kg ds)
                     ds)                                          ds)                                          ds)
 <0,5 mm                   -
 0,5-1 mm                0,0             0,0             0,2          0,0             0,0             0,2           0,0           0,0             0,0
 1-2 mm                  0,0             0,0             0,4          0,0             0,0             0,4           0,0           0,0             0,0
 2-4 mm                  0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0           0,0             0,0
 4-8 mm                  0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0           0,0             0,0
 8-20 mm                 0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0           0,0             0,0
 >20 mm                  0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0           0,0             0,0
 Totaal                 <0,7             0,0             0,7         <0,7             0,0             0,7           0,0           0,0             0,0

Aangetroffen type asbest                   : Geen
Bijzonderheden waargenomen                 : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

      gebondenheid           serpentijn asbest       amfibool asbest        totaal afgerond
          hecht                    0,0                     0,0                     0,0
        niet hecht                 0,0                     0,0                     0,0
     totaal afgerond               0,0                     0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,7 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.


Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: CTUV-PAIV-HBBK-KAAT                                                                                     Ref.: 950951_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                          Tabel 3 van 3

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                    : 950951
Project omschrijving                            : 2019147932-19-2254
Opdrachtgever                                   : Eurofins Analytico B.V.


                                               Opmerkingen m.b.t. analyses


Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.


Opmerking bij project:                - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
                                        de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
                                        analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
                                        Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
                                        staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
                                        nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
                                        verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
                                        tijdens de monsterneming.




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: CTUV-PAIV-HBBK-KAAT                                                                                     Ref.: 950951_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Bijlage 1 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                    : 950951
Project omschrijving                            : 2019147932-19-2254
Opdrachtgever                                   : Eurofins Analytico B.V.


                                                           Barcodeschema's


Monstercode Uw referentie                                                                    monster                     diepte            barcode

6110262           AMM01 (0-50)                                                               AMM01                       0-.5              1554231MG

6110263           AMM02 (50-100)                                                             AMM02                       .5-1              1554232MG




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: CTUV-PAIV-HBBK-KAAT                                                                                      Ref.: 950951_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Bijlage 2 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                    : 950951
Project omschrijving                            : 2019147932-19-2254
Opdrachtgever                                   : Eurofins Analytico B.V.


                                      Analysemethoden in Grond (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek                                      : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: CTUV-PAIV-HBBK-KAAT                                                                                     Ref.: 950951_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>Bijlage 4              Toetsingskader en toetsingswaarden

Wettelijk toetsingskader
De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn getoetst aan de door het Ministerie van VROM vastgestelde achtergrond-
en interventiewaarden voor grond en de streef- en interventiewaarden voor grondwater. De achtergrondwaarden voor grond (AW2000)
zijn vastgelegd in de Regeling bodemkwaliteit. De interventiewaarden voor grond en de streef- en interventiewaarden voor grondwater
zijn vastgelegd in de Circulaire bodemsanering.

Bij de toetsing van somparameters (o.a. xylenen en PCB) is het mogelijk dat de somparameter de betreffende achtergrond- c.q.
streefwaarde overschrijdt. Indien echter de afzonderlijke parameters de detectielimiet niet overschrijden kan, op basis van artikel S.5
van de Wijziging Regeling Bodemkwaliteit, worden gesteld dat de somparameter aan de betreffende achtergrond- c.q. streefwaarde
voldoet.

Voor grond is in de Circulaire de norm voor barium tijdelijk buiten gebruik gesteld. Reden hiervoor is dat barium op basis van gegevens
uit het hele land van nature in dermate verhoogde gehalten voorkomen, dat de huidige interventiewaarde wordt overschreden. De norm
geldt echter wel wanneer sprake is van een bariumverontreiniging als gevolg van een antropogene bron.

Achtergrondwaarde grond (AW2000), Streefwaarde grondwater
Deze waarden geven het na te streven kwaliteitsniveau voor de bodem aan, waarbij nog sprake is van duurzame bodemkwaliteit. Bij dit
niveau zijn alle functionele eigenschappen voor mens, dier en plant aanwezig. Het uitgangspunt is dat bodems in relatief onbelaste
gebieden in Nederland in overgrote meerderheid aan de achtergrondwaarden/streefwaarden moeten voldoen. Bij overschrijding van de
achtergrondwaarde/streefwaarde kan worden gesproken over een verontreiniging.

Interventiewaarde
De interventiewaarde geeft aan wanneer de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, dier en plant ernstig zijn of dreigen
te worden verminderd. De waarden zijn voor een deel gebaseerd op studies naar de maximale hoeveelheid die de mens per dag in het
lichaam mag opnemen zonder gezondheidseffecten te ondervinden. Voor een ander deel zijn deze waarden gebaseerd op de concentraties
waarbij 50% van de (potentieel) aanwezige soorten planten en dieren en processen negatieve effecten kunnen ondervinden. De
interventie(I)waarden worden gebruikt om te beoordelen of er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging als bedoeld in
de Wet Bodembescherming (Wbb). Het is overigens ook mogelijk dat er sprake is van ernstige bodemverontreiniging als de
interventiewaarde niet wordt overschreden.

Tussenwaarde
De voormalige tussenwaarde (het gemiddelde van de achtergrondwaarde en interventiewaarde (I)) geeft het niveau van bodemkwaliteit
aan, waarbij mogelijk sprake is van ernstige bedreiging of dreigende ernstige vermindering van de functionele eigenschappen die de
bodem heeft voor mens, plant of dier. Hoewel de tussenwaarde geen wettelijke status heeft, wordt de tussenwaarde door veel bevoegde
gezagen nog gehanteerd als criterium voor nader bodemonderzoek.

Wanneer is bodemsanering noodzakelijk (ernst en spoed)?
Nieuwe gevallen van bodemverontreiniging (veroorzaakt na 1 januari 1987) dienen conform de zorgplicht in de Wet Bodembescherming
te worden gesaneerd. De saneringsnoodzaak bij zorgplichtsaneringen is in principe onafhankelijk van de ernst van de verontreiniging of
spoedeisendheid. Bij zogeheten oude gevallen (veroorzaakt voor 1987) dienen in principe alle ernstige gevallen van bodemverontreiniging
op termijn te worden gesaneerd.

Er is sprake van een ernstig geval van bodemverontreiniging als een bodemvolume van 25 m³ grond cq 100 m³ grondwater verontreinigd
is in een concentratie boven de interventiewaarde; de verontreiniging is dan saneringsplichtig. Voor asbest geldt: wanneer de
restconcentratienorm voor asbest van 100 mg/kg ds wordt overschreden in de bodem, dat er dan sprake is van een geval van ernstige
bodemverontreiniging. Het tijdstip van sanering wordt bepaald door de saneringsurgentie. De urgentie hangt af van de actuele risico’s
die aanwezig zijn voor mens en ecosysteem alsmede de verspreidingsrisico’s. Deze risico’s hangen samen met het gebruik van de
verontreinigde locatie, bodemopbouw en geohydrologie (locatiespecifieke omstandigheden). Verder kan de noodzaak tot bodemsanering
ontstaan bij een functiewijziging, bijvoorbeeld bij het bebouwen van een terrein. Daarnaast kan door de koper of een
verzekeringsmaatschappij sanering worden verlangd.

In de notitie 'interventiewaarden bodemsanering' is aangegeven dat er ook sprake kan zijn van een ernstige bodemverontreiniging bij
concentraties beneden de I-waarde. Overschrijding van de humane MTR (maximaal toelaatbaar risico) bij concentraties beneden de I-
waarde kan zich voordoen bij consumptie van gewassen (lood en cadmium), inhalatie in kruipruimten en ingestie op speelplaats voor de
kinderen (lood). Aanvullend onderzoek kan in dit geval nodig zijn. Afhankelijk van het Provinciaal beleid worden momenteel nog voor
bepaalde situaties lagere waarden (bijvoorbeeld bij herinrichting) of hogere waarden aangehouden als saneringscriteria.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                  19-2254
Projectnaam                                                    Brielle
Ordernummer
Datum monstername                                              08-10-2019
Monsternemer                                                   Peter Achterberg
Certificaatnummer                                              2019147925
Startdatum                                                     08-10-2019
Rapportagedatum                                                15-10-2019

Analyse                                                        Eenheid                  1               GSSD          Oordeel     RG    AW         T       I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                                  3,9
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                     7,1
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                                  Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                                     % (m/m)                         77,7            77,7
Organische stof                                                % (m/m) ds                       3,9             3,9
Gloeirest                                                      % (m/m) ds                      95,6
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                   % (m/m) ds                       7,1             7,1
Metalen
Barium (Ba)                                                    mg/kg ds                         61         144,4                   20    190     555     920
Cadmium (Cd)                                                   mg/kg ds                      <0,20        0,2067        -         0,2     0,6     6,8     13
Kobalt (Co)                                                    mg/kg ds                        6,8         15,35        *           3      15    103     190
Koper (Cu)                                                     mg/kg ds                         58         96,67        *           5      40    115     190
Kwik (Hg)                                                      mg/kg ds                        1,1           1,44       *        0,05   0,15    18,1      36
Molybdeen (Mo)                                                 mg/kg ds                       <1,5           1,05       -         1,5     1,5   95,8     190
Nikkel (Ni)                                                    mg/kg ds                         13         26,61        -           4      35   67,5     100
Lood (Pb)                                                      mg/kg ds                       430          599,2       ***         10      50    290     530
Zink (Zn)                                                      mg/kg ds                       110          199,6        *          20    140     430     720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                                        mg/kg ds                        <3,0        5,385
Minerale olie (C12-C16)                                        mg/kg ds                        <5,0        8,974
Minerale olie (C16-C21)                                        mg/kg ds                         9,3        23,85
Minerale olie (C21-C30)                                        mg/kg ds                          31        79,49
Minerale olie (C30-C35)                                        mg/kg ds                          22        56,41
Minerale olie (C35-C40)                                        mg/kg ds                        <6,0        10,77
Minerale olie totaal (C10-C40)                                 mg/kg ds                          67        171,8         -        35    190     2600    5000
Chromatogram olie (GC)                                                                      Zie bijl.
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                                         mg/kg ds                  <0,0010          0,0017
PCB 52                                                         mg/kg ds                  <0,0010          0,0017
PCB 101                                                        mg/kg ds                  <0,0010          0,0017
PCB 118                                                        mg/kg ds                  <0,0010          0,0017
PCB 138                                                        mg/kg ds                  <0,0010          0,0017
PCB 153                                                        mg/kg ds                  <0,0010          0,0017
PCB 180                                                        mg/kg ds                  <0,0010          0,0017
PCB (som 7) (factor 0,7)                                       mg/kg ds                   0,0049          0,0125         -      0,007   0,02    0,51       1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                                      mg/kg ds                     <0,050         0,035
Fenanthreen                                                    mg/kg ds                         1,3           1,3
Anthraceen                                                     mg/kg ds                       0,34          0,34
Fluorantheen                                                   mg/kg ds                         1,5           1,5
Benzo(a)anthraceen                                             mg/kg ds                       0,62          0,62
Chryseen                                                       mg/kg ds                       0,61          0,61
Benzo(k)fluorantheen                                           mg/kg ds                       0,27          0,27
Benzo(a)pyreen                                                 mg/kg ds                       0,54          0,54
Benzo(ghi)peryleen                                             mg/kg ds                         0,4           0,4
Indeno(123-cd)pyreen                                           mg/kg ds                       0,34          0,34
PAK VROM (10) (factor 0,7)                                     mg/kg ds                           6        5,955         *       0,35    1,5    20,8      40

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
1      10974672         MM1 (0-50)


Eindoordeel:            Overschrijding Interventiewaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                  19-2254
Projectnaam                                                    Brielle
Ordernummer
Datum monstername                                              08-10-2019
Monsternemer                                                   Peter Achterberg
Certificaatnummer                                              2019147925
Startdatum                                                     08-10-2019
Rapportagedatum                                                15-10-2019

Analyse                                                        Eenheid                  2               GSSD          Oordeel     RG    AW         T       I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                                  4,8
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                       7
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                                  Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                                     % (m/m)                         79,8            79,8
Organische stof                                                % (m/m) ds                       4,8             4,8
Gloeirest                                                      % (m/m) ds                      94,8
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                   % (m/m) ds                         7              7
Metalen
Barium (Ba)                                                    mg/kg ds                          92        219,4                   20    190     555     920
Cadmium (Cd)                                                   mg/kg ds                         0,3       0,4283         -        0,2     0,6     6,8     13
Kobalt (Co)                                                    mg/kg ds                         7,7          17,5        *          3      15    103     190
Koper (Cu)                                                     mg/kg ds                          47        76,63         *          5      40    115     190
Kwik (Hg)                                                      mg/kg ds                         2,2        2,864         *       0,05   0,15    18,1      36
Molybdeen (Mo)                                                 mg/kg ds                        <1,5          1,05        -        1,5     1,5   95,8     190
Nikkel (Ni)                                                    mg/kg ds                          14        28,82         -          4      35   67,5     100
Lood (Pb)                                                      mg/kg ds                        300         412,6        **         10      50    290     530
Zink (Zn)                                                      mg/kg ds                        170         304,3         *         20    140     430     720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                                        mg/kg ds                        <3,0        4,375
Minerale olie (C12-C16)                                        mg/kg ds                        <5,0        7,292
Minerale olie (C16-C21)                                        mg/kg ds                         9,4        19,58
Minerale olie (C21-C30)                                        mg/kg ds                          19        39,58
Minerale olie (C30-C35)                                        mg/kg ds                         9,8        20,42
Minerale olie (C35-C40)                                        mg/kg ds                        <6,0         8,75
Minerale olie totaal (C10-C40)                                 mg/kg ds                          42         87,5         -        35    190     2600    5000
Chromatogram olie (GC)                                                                      Zie bijl.
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                                         mg/kg ds                  <0,0010          0,0014
PCB 52                                                         mg/kg ds                  <0,0010          0,0014
PCB 101                                                        mg/kg ds                  <0,0010          0,0014
PCB 118                                                        mg/kg ds                  <0,0010          0,0014
PCB 138                                                        mg/kg ds                  <0,0010          0,0014
PCB 153                                                        mg/kg ds                  <0,0010          0,0014
PCB 180                                                        mg/kg ds                  <0,0010          0,0014
PCB (som 7) (factor 0,7)                                       mg/kg ds                   0,0049          0,0102         -      0,007   0,02    0,51       1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                                      mg/kg ds                     <0,050         0,035
Fenanthreen                                                    mg/kg ds                         1,4           1,4
Anthraceen                                                     mg/kg ds                       0,39          0,39
Fluorantheen                                                   mg/kg ds                         2,6           2,6
Benzo(a)anthraceen                                             mg/kg ds                         1,4           1,4
Chryseen                                                       mg/kg ds                         1,3           1,3
Benzo(k)fluorantheen                                           mg/kg ds                       0,62          0,62
Benzo(a)pyreen                                                 mg/kg ds                         1,4           1,4
Benzo(ghi)peryleen                                             mg/kg ds                       0,97          0,97
Indeno(123-cd)pyreen                                           mg/kg ds                         1,1           1,1
PAK VROM (10) (factor 0,7)                                     mg/kg ds                          11        11,21         *       0,35    1,5    20,8      40

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
2      10974673         MM2 (0-50)


Eindoordeel:            Overschrijding Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                19-2254
Projectnaam                                                  Brielle
Ordernummer
Datum monstername                                            08-10-2019
Monsternemer                                                 Peter Achterberg
Certificaatnummer                                            2019147925
Startdatum                                                   08-10-2019
Rapportagedatum                                              15-10-2019

Analyse                                                      Eenheid                     3             GSSD          Oordeel     RG    AW       T       I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                                 4,8
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                    6,3
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                                  Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                     % (m/m)                                         83,7           83,7
Organische stof                                % (m/m) ds                                       4,8            4,8
Gloeirest                                      % (m/m) ds                                      94,7
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                   % (m/m) ds                                       6,3            6,3
Metalen
Barium (Ba)                                    mg/kg ds                                          77       194,1                   20   190    555    920
Cadmium (Cd)                                   mg/kg ds                                       <0,20      0,2017         -        0,2    0,6    6,8    13
Kobalt (Co)                                    mg/kg ds                                         5,4       12,91         -          3     15   103    190
Koper (Cu)                                     mg/kg ds                                          49       81,44         *          5     40   115    190
Kwik (Hg)                                      mg/kg ds                                         1,2       1,579         *       0,05   0,15   18,1    36
Molybdeen (Mo)                                 mg/kg ds                                        <1,5        1,05         -        1,5    1,5   95,8   190
Nikkel (Ni)                                    mg/kg ds                                          11       23,62         -          4     35   67,5   100
Lood (Pb)                                      mg/kg ds                                         250       347,8        **         10     50   290    530
Zink (Zn)                                      mg/kg ds                                         110       202,4         *         20   140    430    720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                        mg/kg ds                                        <3,0       4,375
Minerale olie (C12-C16)                        mg/kg ds                                        <5,0       7,292
Minerale olie (C16-C21)                        mg/kg ds                                          7,7      16,04
Minerale olie (C21-C30)                        mg/kg ds                                          12          25
Minerale olie (C30-C35)                        mg/kg ds                                          5,9      12,29
Minerale olie (C35-C40)                        mg/kg ds                                        <6,0        8,75
Minerale olie totaal (C10-C40)                 mg/kg ds                                         <35       51,04         -        35    190    2600   5000
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                         mg/kg ds                                  <0,0010         0,0014
PCB 52                                         mg/kg ds                                  <0,0010         0,0014
PCB 101                                        mg/kg ds                                  <0,0010         0,0014
PCB 118                                        mg/kg ds                                  <0,0010         0,0014
PCB 138                                        mg/kg ds                                  <0,0010         0,0014
PCB 153                                        mg/kg ds                                  <0,0010         0,0014
PCB 180                                        mg/kg ds                                  <0,0010         0,0014
PCB (som 7) (factor 0,7)                       mg/kg ds                                   0,0049         0,0102         -      0,007   0,02   0,51     1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                      mg/kg ds                                      <0,050       0,035
Fenanthreen                                    mg/kg ds                                      <0,050       0,035
Anthraceen                                     mg/kg ds                                      <0,050       0,035
Fluorantheen                                   mg/kg ds                                      <0,050       0,035
Benzo(a)anthraceen                             mg/kg ds                                      <0,050       0,035
Chryseen                                       mg/kg ds                                      <0,050       0,035
Benzo(k)fluorantheen                           mg/kg ds                                      <0,050       0,035
Benzo(a)pyreen                                 mg/kg ds                                      <0,050       0,035
Benzo(ghi)peryleen                             mg/kg ds                                      <0,050       0,035
Indeno(123-cd)pyreen                           mg/kg ds                                      <0,050       0,035
PAK VROM (10) (factor 0,7)                     mg/kg ds                                        0,35        0,35         -       0,35    1,5   20,8    40

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
3      10974674         MM3 (0-50)


Eindoordeel:            Overschrijding Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                19-2254
Projectnaam                                                  Brielle
Ordernummer
Datum monstername                                            08-10-2019
Monsternemer                                                 Peter Achterberg
Certificaatnummer                                            2019147925
Startdatum                                                   08-10-2019
Rapportagedatum                                              15-10-2019

Analyse                                                      Eenheid                     4             GSSD          Oordeel     RG    AW       T       I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                                 5,5
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                   10,1
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                                  Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                     % (m/m)                                         77,2           77,2
Organische stof                                % (m/m) ds                                       5,5            5,5
Gloeirest                                      % (m/m) ds                                      93,8
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                   % (m/m) ds                                      10,1           10,1
Metalen
Barium (Ba)                                    mg/kg ds                                          78       150,2                   20   190    555    920
Cadmium (Cd)                                   mg/kg ds                                        0,24      0,3214         -        0,2    0,6    6,8    13
Kobalt (Co)                                    mg/kg ds                                         6,1       11,37         -          3     15   103    190
Koper (Cu)                                     mg/kg ds                                          49       72,41         *          5     40   115    190
Kwik (Hg)                                      mg/kg ds                                         1,3       1,611         *       0,05   0,15   18,1    36
Molybdeen (Mo)                                 mg/kg ds                                        <1,5        1,05         -        1,5    1,5   95,8   190
Nikkel (Ni)                                    mg/kg ds                                          13       22,64         -          4     35   67,5   100
Lood (Pb)                                      mg/kg ds                                         260       336,9        **         10     50   290    530
Zink (Zn)                                      mg/kg ds                                         130       205,5         *         20   140    430    720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                        mg/kg ds                                        <3,0       3,818
Minerale olie (C12-C16)                        mg/kg ds                                        <5,0       6,364
Minerale olie (C16-C21)                        mg/kg ds                                          7,6      13,82
Minerale olie (C21-C30)                        mg/kg ds                                          16       29,09
Minerale olie (C30-C35)                        mg/kg ds                                            8      14,55
Minerale olie (C35-C40)                        mg/kg ds                                        <6,0       7,636
Minerale olie totaal (C10-C40)                 mg/kg ds                                         <35       44,55         -        35    190    2600   5000
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                         mg/kg ds                                  <0,0010         0,0012
PCB 52                                         mg/kg ds                                  <0,0010         0,0012
PCB 101                                        mg/kg ds                                  <0,0010         0,0012
PCB 118                                        mg/kg ds                                  <0,0010         0,0012
PCB 138                                        mg/kg ds                                  <0,0010         0,0012
PCB 153                                        mg/kg ds                                  <0,0010         0,0012
PCB 180                                        mg/kg ds                                  <0,0010         0,0012
PCB (som 7) (factor 0,7)                       mg/kg ds                                   0,0049         0,0089         -      0,007   0,02   0,51     1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                      mg/kg ds                                      <0,050       0,035
Fenanthreen                                    mg/kg ds                                        0,87        0,87
Anthraceen                                     mg/kg ds                                        0,27        0,27
Fluorantheen                                   mg/kg ds                                         2,1         2,1
Benzo(a)anthraceen                             mg/kg ds                                           1           1
Chryseen                                       mg/kg ds                                        0,98        0,98
Benzo(k)fluorantheen                           mg/kg ds                                        0,45        0,45
Benzo(a)pyreen                                 mg/kg ds                                        0,88        0,88
Benzo(ghi)peryleen                             mg/kg ds                                         0,6         0,6
Indeno(123-cd)pyreen                           mg/kg ds                                        0,53        0,53
PAK VROM (10) (factor 0,7)                     mg/kg ds                                         7,7       7,715        *        0,35    1,5   20,8    40

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
4      10974675         MM4 (50-100)


Eindoordeel:            Overschrijding Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                 19-2254
Projectnaam                                                   Brielle
Ordernummer
Datum monstername                                             08-10-2019
Monsternemer                                                  Peter Achterberg
Certificaatnummer                                             2019161776
Startdatum                                                    31-10-2019
Rapportagedatum                                               07-11-2019

Analyse                                                       Eenheid                   1            GSSD          Oordeel   RG   AW     T     I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                                 3
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                  5,9
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                                  Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                                    % (m/m)                        78,8           78,8
Organische stof                                               % (m/m) ds                        3              3
Gloeirest                                                     % (m/m) ds                     96,5
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                  % (m/m) ds                      5,9            5,9
Metalen
Lood (Pb)                                                     mg/kg ds                       250        360,8        **      10   50   290   530

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
1      11019556         101-1 (0-50)


Eindoordeel:            Overschrijding Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                 19-2254
Projectnaam                                                   Brielle
Ordernummer
Datum monstername                                             08-10-2019
Monsternemer                                                  Peter Achterberg
Certificaatnummer                                             2019161776
Startdatum                                                    31-10-2019
Rapportagedatum                                               07-11-2019

Analyse                                                       Eenheid                   2            GSSD          Oordeel   RG   AW     T     I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                              10,3
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                 16,6
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                                  Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                                    % (m/m)                        64,3           64,3
Organische stof                                               % (m/m) ds                     10,3           10,3
Gloeirest                                                     % (m/m) ds                     88,6
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                  % (m/m) ds                     16,6           16,6
Metalen
Lood (Pb)                                                     mg/kg ds                        66        72,95        *       10   50   290   530

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
2      11019557         101-2 (50-100)


Eindoordeel:            Overschrijding Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                 19-2254
Projectnaam                                                   Brielle
Ordernummer
Datum monstername                                             08-10-2019
Monsternemer                                                  Peter Achterberg
Certificaatnummer                                             2019161776
Startdatum                                                    31-10-2019
Rapportagedatum                                               07-11-2019

Analyse                                                       Eenheid                   3            GSSD          Oordeel   RG   AW     T     I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                               3,3
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                  4,2
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                                  Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                                    % (m/m)                        75,7           75,7
Organische stof                                               % (m/m) ds                      3,3            3,3
Gloeirest                                                     % (m/m) ds                     96,4
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                  % (m/m) ds                      4,2            4,2
Metalen
Lood (Pb)                                                     mg/kg ds                       250        369,6        **      10   50   290   530

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
3      11019558         102-1 (0-50)


Eindoordeel:            Overschrijding Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                 19-2254
Projectnaam                                                   Brielle
Ordernummer
Datum monstername                                             08-10-2019
Monsternemer                                                  Peter Achterberg
Certificaatnummer                                             2019161776
Startdatum                                                    31-10-2019
Rapportagedatum                                               07-11-2019

Analyse                                                       Eenheid                   4            GSSD          Oordeel   RG   AW    T      I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                               2,7
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                  4,4
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                                  Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                                    % (m/m)                        75,6           75,6
Organische stof                                               % (m/m) ds                      2,7            2,7
Gloeirest                                                     % (m/m) ds                      97
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                  % (m/m) ds                      4,4            4,4
Metalen
Lood (Pb)                                                     mg/kg ds                       160        238,2        *       10   50   290   530

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
4      11019559         102-2 (50-100)


Eindoordeel:            Overschrijding Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                 19-2254
Projectnaam                                                   Brielle
Ordernummer
Datum monstername                                             08-10-2019
Monsternemer                                                  Peter Achterberg
Certificaatnummer                                             2019161776
Startdatum                                                    31-10-2019
Rapportagedatum                                               07-11-2019

Analyse                                                       Eenheid                   5            GSSD          Oordeel   RG   AW    T      I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                               3,2
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                  4,9
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                                  Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                                    % (m/m)                        76,8           76,8
Organische stof                                               % (m/m) ds                      3,2            3,2
Gloeirest                                                     % (m/m) ds                     96,5
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                  % (m/m) ds                      4,9            4,9
Metalen
Lood (Pb)                                                     mg/kg ds                       150        219,4        *       10   50   290   530

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
5      11019560         102-3 (100-150)


Eindoordeel:            Overschrijding Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                 19-2254
Projectnaam                                                   Brielle
Ordernummer
Datum monstername                                             08-10-2019
Monsternemer                                                  Peter Achterberg
Certificaatnummer                                             2019161776
Startdatum                                                    31-10-2019
Rapportagedatum                                               07-11-2019

Analyse                                                       Eenheid                   6            GSSD          Oordeel   RG   AW     T     I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                                2
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                   4
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                                  Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                                    % (m/m)                        74,9           74,9
Organische stof                                               % (m/m) ds                        2              2
Gloeirest                                                     % (m/m) ds                     97,7
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                  % (m/m) ds                        4             4
Metalen
Lood (Pb)                                                     mg/kg ds                       430        652,7       ***      10   50   290   530

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
6      11019561         102-4 (150-200)


Eindoordeel:            Overschrijding Interventiewaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                 19-2254
Projectnaam                                                   Brielle
Ordernummer
Datum monstername                                             08-10-2019
Monsternemer                                                  Peter Achterberg
Certificaatnummer                                             2019161776
Startdatum                                                    31-10-2019
Rapportagedatum                                               07-11-2019

Analyse                                                       Eenheid                   7            GSSD          Oordeel   RG   AW     T     I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                               4,2
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                  7,5
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                                  Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                                    % (m/m)                        80,7           80,7
Organische stof                                               % (m/m) ds                      4,2            4,2
Gloeirest                                                     % (m/m) ds                     95,3
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                  % (m/m) ds                      7,5            7,5
Metalen
Lood (Pb)                                                     mg/kg ds                       310        427,1        **      10   50   290   530

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
7      11019562         103-1 (0-50)


Eindoordeel:            Overschrijding Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                 19-2254
Projectnaam                                                   Brielle
Ordernummer
Datum monstername                                             08-10-2019
Monsternemer                                                  Peter Achterberg
Certificaatnummer                                             2019161776
Startdatum                                                    31-10-2019
Rapportagedatum                                               07-11-2019

Analyse                                                       Eenheid                   8            GSSD          Oordeel   RG   AW     T     I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                               5,3
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                  7,8
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                                  Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                                    % (m/m)                        80,1           80,1
Organische stof                                               % (m/m) ds                      5,3            5,3
Gloeirest                                                     % (m/m) ds                     94,1
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                  % (m/m) ds                      7,8            7,8
Metalen
Lood (Pb)                                                     mg/kg ds                       310        417,6        **      10   50   290   530

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
8      11019563         103-2 (50-100)


Eindoordeel:            Overschrijding Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                 19-2254
Projectnaam                                                   Brielle
Ordernummer
Datum monstername                                             08-10-2019
Monsternemer                                                  Peter Achterberg
Certificaatnummer                                             2019161776
Startdatum                                                    31-10-2019
Rapportagedatum                                               07-11-2019

Analyse                                                       Eenheid                   9            GSSD          Oordeel   RG   AW    T      I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                               2,2
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                  8,3
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                                  Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                                    % (m/m)                        78,3           78,3
Organische stof                                               % (m/m) ds                      2,2            2,2
Gloeirest                                                     % (m/m) ds                     97,2
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                  % (m/m) ds                      8,3            8,3
Metalen
Lood (Pb)                                                     mg/kg ds                       130        182,6        *       10   50   290   530

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
9      11019564         103-3 (100-150)


Eindoordeel:            Overschrijding Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                 19-2254
Projectnaam                                                   Brielle
Ordernummer
Datum monstername                                             08-10-2019
Monsternemer                                                  Peter Achterberg
Certificaatnummer                                             2019161776
Startdatum                                                    31-10-2019
Rapportagedatum                                               07-11-2019

Analyse                                                       Eenheid                   10           GSSD          Oordeel   RG   AW     T     I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                               5,3
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                 11,9
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                                  Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                                    % (m/m)                        67,4           67,4
Organische stof                                               % (m/m) ds                      5,3            5,3
Gloeirest                                                     % (m/m) ds                     93,9
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                  % (m/m) ds                     11,9           11,9
Metalen
Lood (Pb)                                                     mg/kg ds                        93        117,6        *       10   50   290   530

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
10     11019565         103-4 (150-200)


Eindoordeel:            Overschrijding Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                 19-2254
Projectnaam                                                   Brielle
Ordernummer
Datum monstername                                             08-10-2019
Monsternemer                                                  Peter Achterberg
Certificaatnummer                                             2019161776
Startdatum                                                    31-10-2019
Rapportagedatum                                               07-11-2019

Analyse                                                       Eenheid                   11           GSSD         Oordeel   RG   AW     T     I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                               4,9
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                  5,6
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                                  Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                                    % (m/m)                         80            80
Organische stof                                               % (m/m) ds                      4,9           4,9
Gloeirest                                                     % (m/m) ds                     94,7
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                  % (m/m) ds                      5,6           5,6
Metalen
Lood (Pb)                                                     mg/kg ds                       380        533,9      ***      10   50   290   530

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
11     11019566         104-1 (0-50)


Eindoordeel:            Overschrijding Interventiewaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                 19-2254
Projectnaam                                                   Brielle
Ordernummer
Datum monstername                                             08-10-2019
Monsternemer                                                  Peter Achterberg
Certificaatnummer                                             2019161776
Startdatum                                                    31-10-2019
Rapportagedatum                                               07-11-2019

Analyse                                                       Eenheid                   12           GSSD          Oordeel   RG   AW     T     I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                               4,7
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                  5,3
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                                  Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                                    % (m/m)                        79,5           79,5
Organische stof                                               % (m/m) ds                      4,7            4,7
Gloeirest                                                     % (m/m) ds                     94,9
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                  % (m/m) ds                      5,3            5,3
Metalen
Lood (Pb)                                                     mg/kg ds                       410        580,8       ***      10   50   290   530

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
12     11019567         104-2 (50-100)


Eindoordeel:            Overschrijding Interventiewaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                 19-2254
Projectnaam                                                   Brielle
Ordernummer
Datum monstername                                             08-10-2019
Monsternemer                                                  Peter Achterberg
Certificaatnummer                                             2019161776
Startdatum                                                    31-10-2019
Rapportagedatum                                               07-11-2019

Analyse                                                       Eenheid                   13           GSSD          Oordeel   RG   AW     T     I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                               3,9
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                  6,6
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                                  Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                                    % (m/m)                        78,8           78,8
Organische stof                                               % (m/m) ds                      3,9            3,9
Gloeirest                                                     % (m/m) ds                     95,6
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                  % (m/m) ds                      6,6            6,6
Metalen
Lood (Pb)                                                     mg/kg ds                       260        365,3        **      10   50   290   530

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
13     11019568         105-1 (0-50)


Eindoordeel:            Overschrijding Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                 19-2254
Projectnaam                                                   Brielle
Ordernummer
Datum monstername                                             08-10-2019
Monsternemer                                                  Peter Achterberg
Certificaatnummer                                             2019161776
Startdatum                                                    31-10-2019
Rapportagedatum                                               07-11-2019

Analyse                                                       Eenheid                   14           GSSD          Oordeel   RG   AW     T     I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                               4,7
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                  9,8
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                                  Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                                    % (m/m)                        71,6           71,6
Organische stof                                               % (m/m) ds                      4,7            4,7
Gloeirest                                                     % (m/m) ds                     94,7
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                  % (m/m) ds                      9,8            9,8
Metalen
Lood (Pb)                                                     mg/kg ds                       170            224      *       10   50   290   530

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
14     11019569         105-2 (50-100)


Eindoordeel:            Overschrijding Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                 19-2254
Projectnaam                                                   Brielle
Ordernummer
Datum monstername                                             08-10-2019
Monsternemer                                                  Peter Achterberg
Certificaatnummer                                             2019161776
Startdatum                                                    31-10-2019
Rapportagedatum                                               07-11-2019

Analyse                                                       Eenheid                   15           GSSD          Oordeel   RG   AW     T     I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                               2,9
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                  9,9
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                                  Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                                    % (m/m)                        83,3           83,3
Organische stof                                               % (m/m) ds                      2,9            2,9
Gloeirest                                                     % (m/m) ds                     96,4
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                  % (m/m) ds                      9,9            9,9
Metalen
Lood (Pb)                                                     mg/kg ds                       650        879,8       ***      10   50   290   530

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
15     11019570         106-1 (0-50)


Eindoordeel:            Overschrijding Interventiewaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                 19-2254
Projectnaam                                                   Brielle
Ordernummer
Datum monstername                                             08-10-2019
Monsternemer                                                  Peter Achterberg
Certificaatnummer                                             2019161776
Startdatum                                                    31-10-2019
Rapportagedatum                                               07-11-2019

Analyse                                                       Eenheid                   16           GSSD          Oordeel   RG   AW     T     I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                               2,1
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                 21,1
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                                  Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                                    % (m/m)                        77,7           77,7
Organische stof                                               % (m/m) ds                      2,1            2,1
Gloeirest                                                     % (m/m) ds                     96,5
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                  % (m/m) ds                     21,1           21,1
Metalen
Lood (Pb)                                                     mg/kg ds                        64        74,32        *       10   50   290   530

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
16     11019571         106-2 (50-100)


Eindoordeel:            Overschrijding Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                 19-2254
Projectnaam                                                   Brielle
Ordernummer
Datum monstername                                             08-10-2019
Monsternemer                                                  Peter Achterberg
Certificaatnummer                                             2019161776
Startdatum                                                    31-10-2019
Rapportagedatum                                               07-11-2019

Analyse                                                       Eenheid                   17           GSSD         Oordeel   RG   AW     T     I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                               6,4
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                  5,7
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                                  Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                                    % (m/m)                         84            84
Organische stof                                               % (m/m) ds                      6,4           6,4
Gloeirest                                                     % (m/m) ds                     93,2
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                  % (m/m) ds                      5,7           5,7
Metalen
Lood (Pb)                                                     mg/kg ds                       580        793,9      ***      10   50   290   530

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
17     11019572         107-1 (0-50)


Eindoordeel:            Overschrijding Interventiewaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                 19-2254
Projectnaam                                                   Brielle
Ordernummer
Datum monstername                                             08-10-2019
Monsternemer                                                  Peter Achterberg
Certificaatnummer                                             2019161776
Startdatum                                                    31-10-2019
Rapportagedatum                                               07-11-2019

Analyse                                                       Eenheid                   18           GSSD          Oordeel   RG   AW     T     I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                               2,9
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                 10,3
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                                  Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                                    % (m/m)                        90,5           90,5
Organische stof                                               % (m/m) ds                      2,9            2,9
Gloeirest                                                     % (m/m) ds                     96,4
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                  % (m/m) ds                     10,3           10,3
Metalen
Lood (Pb)                                                     mg/kg ds                       130        174,8        *       10   50   290   530

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
18     11019573         107-2 (50-100)


Eindoordeel:            Overschrijding Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                 19-2254
Projectnaam                                                   Brielle
Ordernummer
Datum monstername                                             08-10-2019
Monsternemer                                                  Peter Achterberg
Certificaatnummer                                             2019161776
Startdatum                                                    31-10-2019
Rapportagedatum                                               07-11-2019

Analyse                                                       Eenheid                   19           GSSD          Oordeel   RG   AW     T     I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                               4,3
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                  7,3
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                                  Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                                    % (m/m)                        79,9           79,9
Organische stof                                               % (m/m) ds                      4,3            4,3
Gloeirest                                                     % (m/m) ds                     95,2
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                  % (m/m) ds                      7,3            7,3
Metalen
Lood (Pb)                                                     mg/kg ds                       360        496,8        **      10   50   290   530

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
19     11019574         108-1 (0-50)


Eindoordeel:            Overschrijding Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                 19-2254
Projectnaam                                                   Brielle
Ordernummer
Datum monstername                                             08-10-2019
Monsternemer                                                  Peter Achterberg
Certificaatnummer                                             2019161776
Startdatum                                                    31-10-2019
Rapportagedatum                                               07-11-2019

Analyse                                                       Eenheid                   20           GSSD          Oordeel   RG   AW     T     I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                               5,4
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                  13
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                                  Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                                    % (m/m)                        71,9           71,9
Organische stof                                               % (m/m) ds                      5,4            5,4
Gloeirest                                                     % (m/m) ds                     93,7
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                  % (m/m) ds                      13             13
Metalen
Lood (Pb)                                                     mg/kg ds                        21            26,1      -      10   50   290   530

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
20     11019575         108-2 (50-100)


Eindoordeel:            Voldoet aan Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                 19-2254
Projectnaam                                                   Brielle
Ordernummer
Datum monstername                                             08-10-2019
Monsternemer                                                  Peter Achterberg
Certificaatnummer                                             2019161776
Startdatum                                                    31-10-2019
Rapportagedatum                                               07-11-2019

Analyse                                                       Eenheid                   21           GSSD         Oordeel   RG   AW     T     I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                                 4
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                  4,4
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                                  Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                                    % (m/m)                         87            87
Organische stof                                               % (m/m) ds                        4            4
Gloeirest                                                     % (m/m) ds                     95,7
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                  % (m/m) ds                      4,4           4,4
Metalen
Lood (Pb)                                                     mg/kg ds                       290        422,1       **      10   50   290   530

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
21     11019576         109-1 (0-50)


Eindoordeel:            Overschrijding Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                 19-2254
Projectnaam                                                   Brielle
Ordernummer
Datum monstername                                             08-10-2019
Monsternemer                                                  Peter Achterberg
Certificaatnummer                                             2019161776
Startdatum                                                    31-10-2019
Rapportagedatum                                               07-11-2019

Analyse                                                       Eenheid                   22           GSSD          Oordeel   RG   AW     T     I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                               2,5
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                    3
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                                  Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                                    % (m/m)                        94,3           94,3
Organische stof                                               % (m/m) ds                      2,5            2,5
Gloeirest                                                     % (m/m) ds                     97,3
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                  % (m/m) ds                        3             3
Metalen
Lood (Pb)                                                     mg/kg ds                       200        306,3        **      10   50   290   530

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
22     11019577         109-2 (50-100)


Eindoordeel:            Overschrijding Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre>BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer                                                    19-2254
Projectnaam                                                      Brielle
Ordernummer
Datum monstername                                                16-10-2019
Monsternemer                                                     Peter van Achterberg
Certificaatnummer                                                2019153184
Startdatum                                                       17-10-2019
Rapportagedatum                                                  23-10-2019

Analyse                                                          Eenheid                1             GSSD               Oordeel             RG      S        T        I

Metalen
Barium (Ba)                                                      µg/L                            87          87              *                20     50     338     625
Cadmium (Cd)                                                     µg/L                        <0,20        0,14               -               0,2    0,4      3,2       6
Kobalt (Co)                                                      µg/L                           4,1         4,1              -                 2     20       60    100
Koper (Cu)                                                       µg/L                         <2,0          1,4              -                 2     15       45     75
Kwik (Hg)                                                        µg/L                       <0,050       0,035               -              0,05   0,05   0,175      0,3
Molybdeen (Mo)                                                   µg/L                           2,8         2,8              -                 2      5     153     300
Nikkel (Ni)                                                      µg/L                           4,8         4,8              -                 3     15       45     75
Lood (Pb)                                                        µg/L                         <2,0          1,4              -                 2     15       45     75
Zink (Zn)                                                        µg/L                            16          16              -                10     65     433     800
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen                                                          µg/L                        <0,20           0,14            -               0,2    0,2    15,1      30
Tolueen                                                          µg/L                        <0,20           0,14            -               0,2      7     504    1000
Ethylbenzeen                                                     µg/L                        <0,20           0,14            -               0,2      4      77     150
o-Xyleen                                                         µg/L                        <0,10           0,07
m,p-Xyleen                                                       µg/L                        <0,20           0,14
Xylenen (som) factor 0,7                                         µg/L                         0,21           0,21            -               0,2    0,2    35,1      70
BTEX (som)                                                       µg/L                        <0,90
Naftaleen                                                        µg/L                       <0,020       0,014               -              0,02   0,01      35      70
Styreen                                                          µg/L                        <0,20        0,14               -               0,2      6     153     300
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan                                                  µg/L                        <0,20           0,14            -               0,2   0,01     500    1000
Trichloormethaan                                                 µg/L                        <0,20           0,14            -               0,2      6     203     400
Tetrachloormethaan                                               µg/L                        <0,10           0,07            -               0,1   0,01       5      10
Trichlooretheen                                                  µg/L                        <0,20           0,14            -               0,2     24     262     500
Tetrachlooretheen                                                µg/L                        <0,10           0,07            -               0,1   0,01      20      40
1,1-Dichloorethaan                                               µg/L                        <0,20           0,14            -               0,2      7     454     900
1,2-Dichloorethaan                                               µg/L                        <0,20           0,14            -               0,2      7     204     400
1,1,1-Trichloorethaan                                            µg/L                        <0,10           0,07            -               0,1   0,01     150     300
1,1,2-Trichloorethaan                                            µg/L                        <0,10           0,07            -               0,1   0,01      65     130
cis 1,2-Dichlooretheen                                           µg/L                        <0,10           0,07
trans 1,2-Dichlooretheen                                         µg/L                        <0,10           0,07
CKW (som)                                                        µg/L                         <1,6
Tribroommethaan                                                  µg/L                        <0,20           0,14                                                  630
Vinylchloride                                                    µg/L                        <0,10           0,07            -               0,2   0,01     2,5      5
1,1-Dichlooretheen                                               µg/L                        <0,10           0,07            -               0,1   0,01       5     10
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7                             µg/L                         0,14           0,14            -               0,2   0,01      10     20
1,1-Dichloorpropaan                                              µg/L                        <0,20           0,14
1,2-Dichloorpropaan                                              µg/L                        <0,20           0,14
1,3-Dichloorpropaan                                              µg/L                        <0,20           0,14
Dichloorpropanen som factor 0.7                                  µg/L                         0,42           0,42            -               0,6    0,8    40,4      80
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                                          µg/L                          <10              7
Minerale olie (C12-C16)                                          µg/L                           17             17
Minerale olie (C16-C21)                                          µg/L                           18             18
Minerale olie (C21-C30)                                          µg/L                          <15           10,5
Minerale olie (C30-C35)                                          µg/L                          <10              7
Minerale olie (C35-C40)                                          µg/L                          <10              7
Minerale olie totaal (C10-C40)                                   µg/L                          <50             35            -               50     50      325     600
Extra parameters
som 16 aromatische oplosmiddelen                                 µg/L                                        0,77   Geen oordeel mogelijk


Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
1      10992030         103-1-1 (100-200)


Eindoordeel:            Overschrijding Streefwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde
*                       groter dan Streefwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
S                       Streefwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre>Bijlage 5   Resultaten vooronderzoek
</pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 97 ======================================================================

<pre>Topotijdreis.nl

1895:             1939:




1957:             1963:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 97 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 98 ======================================================================

<pre>Informatie overheid en/of opdrachtgever
</pre>

====================================================================== Einde pagina 98 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 99 ======================================================================

<pre> Datum afdruk: 23-09-2019

 Waarschuwing:
 Dit rapport geeft de resultaten weer van uw zoekopdracht. Alleen de door u gekozen thema's worden getoond.
 De zoekopdracht is gebaseerd op een punt en niet op een vlak. Dit kan betekenen dat er (meer) relevante
 resultaten zijn voor het door u gezochte adres die niet automatisch zijn geselecteerd.
 Selecteer in dat geval op de kaart de items handmatig en maak een nieuw of extra rapport.

 http://www.dcmr.nl/proclaimer


Bodeminformatie
          (Ondergrondse) tanks

          Onderzoekslocaties


Vergunningen / Meldingen
             Vergunningen (definitief)

             Meldingen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 99 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 100 ======================================================================

<pre>(Ondergrondse) tanks




Geen data gevonden voor (ondergrondse) tanks
</pre>

====================================================================== Einde pagina 100 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 101 ======================================================================

<pre>Onderzoekslocaties




Rozemarijnstraat 41 (AA050100297)
                Adres   Rozemarijnstraat 41
                        Rozemarijn 41 Brielle
                        (Brielle)

         Beoordeling    Pot. verontreinigd
      verontreiniging

             Vervolg    Voldoende onderzocht


Rapporten

   Datum        Soort onderzoek        Adviesbureau     Rapportnummer

 1 30-11-1994   Historisch onderzoek Dordrecht Research GOB 802216 (niet downloadbaar)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 101 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 102 ======================================================================

<pre>Lijnbaanstraat 4 (AA050100527)
                Adres   Lijnbaanstraat 4
                        Lijnbaanstraat 4 3231AG Brielle
                        (Brielle)

         Beoordeling    Ernstig, geen spoed
      verontreiniging

              Vervolg   Voldoende gesaneerd


Besluiten

 Datum       Besluit                          Status      Document

 05-10-2006 Instemmen met SP                  Definitief 20302649 (papieren dossier) (niet downloadbaar)

 05-10-2006 beschikking ernstig, geen spoed   Definitief 20302649 (papieren dossier) (niet downloadbaar)


Rapporten

    Datum        Soort onderzoek                    Adviesbureau     Rapportnummer

 1 19-04-2010    Monitoringsrapportage              DETA Milieu      21047734

 2 22-12-2009    Sanerings evaluatie                ATKB             21103756

 3 27-02-2006    Saneringsplan                      AquaTerra        22232312

 4 15-08-2005    Nader onderzoek                    AquaTerra        22232315

 5 24-09-2002    Nader onderzoek                    Almad Eco B.V. 22232313

 6 21-03-2002    Verkennend onderzoek NEN 5740 Almad Eco B.V. 22232314
</pre>

====================================================================== Einde pagina 102 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 103 ======================================================================

<pre>Vergunningen (definitief)




Geen data gevonden voor vergunningen (definitief)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 103 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 104 ======================================================================

<pre>Meldingen




Geen data gevonden voor meldingen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 104 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 105 ======================================================================

<pre>Bijlage 6              Kwaliteitsaspecten van het onderzoek

Waarborging kwaliteit / Certificering
De veldwerkzaamheden worden uitgevoerd conform de eisen uit het ‘Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer’ (Kwalibo). Dit besluit richt
zich op kwaliteit en integriteit van de bodemintermediair, in deze specifiek: Inventerra.

Bodemintermediairs moeten bij het uitvoeren van kritische functies door of onder directe leiding van daartoe erkende medewerkers
onafhankelijk zijn van hun opdrachtgevers om hun integriteit te borgen. De eis van verplichte functiescheiding ten aanzien van de
zogeheten kritische functies betreft alleen de relatie opdrachtgever (indien eigenaar) versus bodemintermediair. Bij iedere (potentiële)
opdracht wordt voor de uitvoering van de kritische functies gecontroleerd of van functiescheiding sprake is.

Inventerra is geen eigenaar van de onderzoekslocatie beschreven in dit rapport en heeft geen belang bij de uitkomsten van het
bodemonderzoek.

Inventerra is gecertificeerd conform ISO 9001 en voor het uitvoeren van veldwerk bij bodemonderzoek conform BRL SIKB 2000,
protocollen 2001, 2002 en 2018. De naleving van de kwaliteitseisen en –procedures wordt periodiek getoetst door interne en externe
auditors, onder toezicht van de Raad voor Accreditatie (RvA).

De voor het bodemonderzoek benodigde analyses van grond en grondwater worden uitgevoerd door een RvA geaccrediteerd laboratorium.
Deze accreditatie garandeert dat bij de analyses consequent de juiste en vastgestelde procedures worden gehanteerd zodat de resultaten
een hoge betrouwbaarheid hebben.

Betrouwbaarheid / garanties
Het bodemonderzoek wordt op zorgvuldige wijze uitgevoerd volgens algemeen gebruikelijke inzichten en methoden. Hoewel naar een zo
groot mogelijke representativiteit van het onderzoek wordt gestreefd, is steeds het risico aanwezig dat eventuele lokale afwijkingen in
het bodemmateriaal niet worden gedetecteerd. Het onderzoek is namelijk gebaseerd op een beperkt aantal boringen en een beperkt
aantal chemische analyses. Tevens wordt er op gewezen dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname is. Nadien kan
mogelijk door externe factoren de bodemkwaliteit veranderen. Aan de resultaten van het onderzoek kan derhalve geen absolute waarde
worden toegekend. Elke aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van een discrepantie tussen de bij het onderzoek gebleken
bodemkwaliteit en de feitelijke bodemkwaliteit is uitgesloten.

Over de voor het vooronderzoek geraadpleegde bronnen en verkregen informatie wordt opgemerkt dat deze niet altijd zonder fouten en
volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie is Inventerra afhankelijk van deze bronnen, waardoor Inventerra niet kan
instaan voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde historische informatie.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 105 =================================================================

<br><br>