<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>








In de (ontwerp) regeling staat onderaan artikel I dat er bij metingen tpv een te openen raam 6 dB moet worden afgetrokken. Deze 6 dB aftrek is echter uitsluitend correct bij (bijna) loodrechte inval en max. 5 cm afstand. Juist bij appartementen zal er zelden sprake zijn van loodrechte inval van het geluid vanaf de warmtepomp. Bij bijv. een invalshoek van 30 graden (60 graden tov normaal) zal er een uitdoving plaatsvinden bij ca 800 Hz. Hierdoor wordt er niet te veel gemeten maar eerder te weinig. Geen aftrek, of zelfs een bijtelling, zou dan eerder op zijn plaats zijn. Uiteraard is een en ander afhankelijk van het spectrum van de warmtepomp. Bij een te openen raam is het praktischer om te meten bij een open raam en in het vlak van de gevel. Vervolgens hoeft dan geen aftrek in rekening gebracht te worden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>