<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>








Artikel 4.152. Thermische isolatie: warmteweerstand Er is in het voorstel voor wijziging geen methode gegeven voor het bepalen van de gemiddelde warmteweerstand. Er zou op zijn minst aangegeven moeten worden dat dit gemiddelde (verlies)oppervlakte gewogen bepaald moet worden. Alternatief kan er verwezen worden naar een nadere bepalingsmethode zoals die ook in de regeling Bouwbesluit zit voor de gemiddelde U-waarde voor ramen en deuren. Bij het voorstel voor de gemiddelde warmteweerstand moet bovendien bedacht worden dat de bepaling van een gemiddelde Rc-waarde andere effecten kent dan de bepaling van een gemiddelde U-waarde. Bij een constructie met een gemiddelde Rc ontstaan er in totaliteit hogere warmteverliezen ten opzichte van de situatie waarin alle constructiedelen dezelfde Rc hebben.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>