<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>








Het eenzijdig in BENG 1 waarderen van de warmteterugwinning van balansventilatie doet m.i. tekort aan de mogelijkheden van warmteterugwinning die een ventilatieluchtwarmtepomp biedt. Deze zou vergelijkbaar met de waardering van balansventilatie ook een waardering moeten krijgen in Beng 1 Of nog beter beide waarderen in BENG 2 , waar ze ook thuis horen. Het gevaar van de huidige EPV 2.0 schuilt in het eventueel minimaal isoleren van de schil. In bestaande bouw dient men behoorlijk wat kosten te maken om een balansventilatie systeem überhaupt mogelijk te Het eenzijdig in BENG 1 waarderen van de warmteterugwinning van balansventilatie doet m.i. tekort aan de mogelijkheden van warmteterugwinning die een ventilatieluchtwarmtepomp biedt. Deze zou vergelijkbaar met de waardering van balansventilatie ook een waardering moeten krijgen in Beng 1 Of nog beter beide waarderen in BENG 2 , waar ze ook thuis horen. Het gevaar van de huidige EPV 2.0 schuilt in het eventueel minimaal isoleren van de schil. In bestaande bouw dient men behoorlijk wat kosten te maken om een balansventilatie systeem überhaupt mogelijk te maken. Los gezien van het ruimtelijke aspect. Ongewenst neveneffect van balansventilatie is dat het de teruggewonnen warmte vaak verplaatst naar ruimtes die wel geventileerd dienen te worden maar niet verwarmd hoeven te worden. Hierdoor wordt de teruggewonnen warmte niet nuttig gebruikt. De ventilatieluchtwarmtepomp biedt, doordat de teruggewonnen warmte aan de CV wordt aangeboden, wel mogelijkheden om de warmte juist daar aan te wenden waar gewenst. Alfred-Jan van Berkel ISC Ventilatieprofielen Heidebloemstraat 1 5482 ZA Schijndel 06-22419825
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>