<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>








Het lijkt mij zeer wenselijk , nuttig en kostenbesparend als een bestaande methode wordt toegepast om de warmtevraag te bepalen. De NTA 8800 is daarvoor een prima oplossing. Wat mij opvalt is dat de grenswaarde voor de ruimteverwarming die gehanteerd wordt in de EPV 2.0 van 30 of 43 kWh/m2/jr niet overeenkomt met de grenswaarde van 55kWh/m2/jr in de NTA 8800. Mogelijk is het effect van de ventilatie die bij de NTA 8800 in eerste instantie ondergebracht was in BENG 1 maar later gecorrigeerd is naar BENG 2 hiervoor de oorzaak. De verplaatsing van de ventilatie van BENG 1 naar BENG 2 is van belang voor de vrijheid van ventilatiesysteem keuze. Deze keuze is zeker in de renovatie van belang aangezien veel woningen niet geschikt zijn om balans ventilatie (systeem D) in aan te brengen vanwege de bestaande indeling. Een systeem C oplossing gecombineerd met een ventilatiewarmte-pomp kan volgens de NTA 8800 ook uitstekend functioneren met een warmtevraag die onder de grenswaarden ligt,
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>