

Regeling energieprestatie gebouwen
[Regeling vervallen per 01-01-2024.]
Geraadpleegd op 19-04-2026. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2021.
Geldend van 01-07-2021 t/m 31-05-2022.

Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 21 december 2006, nr. DJZ 2006339319, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, tot vaststelling van nadere voorschriften voor de energieprestatie van gebouwen (Regeling energieprestatie gebouwen)

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 3.1 van het Besluit energieprestatie gebouwen;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:
	*	adviseur: persoon die de energieprestatie van een gebouw opneemt of registreert conform de BRL;
	*	BRL: door InstallQ bindend verklaarde Nationale Beoordelingsrichtlijn;
	*	besluit: Besluit energieprestatie gebouwen;
	*	certificaathouder: organisatie die beschikt over een geldig NL-EPBD procescertificaat;
	*	certificerende instelling: instelling die NL-EPBD procescertificaten verstrekt;
	*	energielabelklasse: energielabelklasse als bedoeld in artikel 2.1, achtste lid, van het Besluit energieprestatie gebouwen;
	*	energielabelplichtige: degene die op grond van artikel 2.1, eerste tot en met zesde lid, van het besluit de plicht heeft een energielabel voor een gebouw beschikbaar te stellen of aanwezig te hebben;
	*	Minister: Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
	*	opnamedatum: datum waarop de gegevens worden opgenomen op basis waarvan het energielabel wordt vastgesteld;
	*	registratiedatum: datum waarop de gegevens die nodig zijn voor het vaststellen van een energielabel worden geregistreerd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland;
	*	utiliteitsgebouw: een gebouw of gedeelte daarvan met een gebruiksfunctie als bedoeld in artikel 1.1, tweede en derde lid, van het Bouwbesluit 2012, niet zijnde:
		−.	een woonfunctie als bedoeld in artikel 1.1, tweede en derde lid, van dat besluit;
		−.	een logiesfunctie niet gelegen in een logiesgebouw als bedoeld in artikel 1.1, tweede en derde lid, van dat besluit;
	*	woning: een gebouw of gedeelte daarvan met een woonfunctie als bedoeld in artikel 1.1, tweede en derde lid, van het Bouwbesluit 2012 of een gebouw of gedeelte daarvan met een logiesfunctie niet gelegen in een logiesgebouw als bedoeld in artikel 1.1, tweede en derde lid, van dat besluit.

§ 2. Energielabel

Artikel 2

1.	De energieprestatie van een woning of woongebouw wordt opgenomen en geregistreerd door een adviseur werkzaam voor een certificaathouder en volgens de voorschriften, bedoeld in BRL 9500-W van 15 april 2020, inclusief wijzigingsblad van 15 december 2020. Het bij de bepaling van de energieprestatie gebruikte rekenprogramma is geattesteerd en voldoet aan BRL 9501 van 15 april 2020, inclusief wijzigingsblad van 15 december 2020.

2.	Na registratie van de energieprestatie door de adviseur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, wordt het energielabel voor die woning of het woongebouw vastgesteld en afgegeven door de Minister.

3.	Het primair fossiel energiegebruik van de woning of het woongebouw wordt met behulp van de als bijlage I bij deze regeling opgenomen tabel omgezet in een letter of lettercombinatie. Bij de berekening van het primair fossiel energiegebruik van een woning of woongebouw wordt, indien energiemaatregelen op gebiedsniveau van toepassing zijn, gerekend met forfaitaire waarden voor deze maatregelen.

4.	Met een certificaathouder wordt tot 1 januari 2022 gelijkgesteld een organisatie die certificering heeft aangevraagd en de energieprestatie laat opnemen en registreren door een adviseur met een bewijs van vakbekwaamheid als bedoeld in paragraaf 4.1 van BRL 9500-W van 15 april 2020, inclusief wijzigingsblad van 15 december 2020.

Artikel 3

1.	De energieprestatie van een utiliteitsgebouw wordt opgenomen en geregistreerd door een adviseur werkzaam voor een certificaathouder en volgens de voorschriften, bedoeld in BRL 9500-U van 15 april 2020, inclusief wijzigingsblad van 15 december 2020. Het bij de bepaling van de energieprestatie gebruikte rekenprogramma is geattesteerd en voldoet aan BRL 9501 van 15 april 2020, inclusief wijzigingsblad van 15 december 2020.

2.	Na registratie van de energieprestatie door de adviseur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, wordt het energielabel voor dat utiliteitsgebouw vastgesteld en afgegeven door de Minister.

3.	Het primair fossiel energiegebruik van het utiliteitsgebouw wordt met behulp van de als bijlage Ia bij deze regeling opgenomen tabel omgezet in een letter of lettercombinatie. Bij de berekening van het primair fossiel energiegebruik van het utiliteitsgebouw wordt, indien energiemaatregelen op gebiedsniveau van toepassing zijn, gerekend met kwaliteitsverklaringen voor deze maatregelen.

4.	Met een certificaathouder wordt tot 1 januari 2022 gelijkgesteld een organisatie die certificering heeft aangevraagd en de energieprestatie laat opnemen en registreren door een adviseur met een bewijs van vakbekwaamheid als bedoeld in paragraaf 4.1 van BRL 9500-U van 15 april 2020, inclusief wijzigingsblad van 15 december 2020.

Artikel 4

Het energielabel, bedoeld in artikel 2, tweede lid, en artikel 3, tweede lid, wordt ten minste vastgesteld op basis van:
	a.	gegevens met betrekking tot de algemene gebouwkenmerken, waaronder gebruiksfunctie, bouwjaar, gebruiksoppervlakte in m2 en, in het geval van een woning of woongebouw, woningtype;
	b.	gegevens met betrekking tot de aanwezige isolatie, waaronder beglazing, isolatie van de gevel, isolatie van het dak en isolatie van de vloer;
	c.	gegevens met betrekking tot de aanwezige installaties, waaronder verwarmingstoestel, tapwatertoestel, koelsysteem, ventilatiesysteem, zonneboiler, zonnepanelen en, in het geval van een utiliteitsgebouw, verlichting;
	d.	gegevens met betrekking tot de berekende indicatoren van de energieprestatie, waaronder de energielabelklasse, het primair fossiel energiegebruik, het aandeel hernieuwbare energie in het geval van een woning of woongebouw de oververhitting in de zomer en de warmtebehoefte en, in het geval van een utiliteitsgebouw, de energiebehoefte.

Artikel 5

1.	De Minister kan registreren:
	a.	gegevens over voor welke gebouwen de energieprestatie is geregistreerd, waaronder adresgegevens, identificerend objectnummer van het pand of verblijfsobject als bedoeld in artikel 19 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen en de opleverstatus van het gebouw;
	b.	kenmerken van de registratie van de energieprestatie bedoeld in artikel 2, eerste lid, waaronder de aanduiding van het soort opname van de energieprestatie, de opnamedatum en gegevens over de adviseur, de certificaathouder en de geattesteerde software;
	c.	de registratiedatum en het unieke registratienummer van het energielabel;
	d.	de gegevens, bedoeld in artikel 4, op basis waarvan het energielabel is vastgesteld.

2.	De Minister beheert de registratie.

3.	De registratie heeft tot doel het toezicht op de naleving en handhaving van de voorschriften op het gebied van energielabels te kunnen waarborgen en de verstrekking van de gegevens aan de instellingen en organisaties, bedoeld in het vijfde lid, mogelijk te maken voor zover de gegevens noodzakelijk zijn in verband met hun werkzaamheden als bedoeld in het vijfde lid.

4.	De Minister is verwerkingsverantwoordelijke voor de registratie.

5.	De Minister kan de gegevens, bedoeld in het eerste lid, verstrekken aan:
	a.	certificerende instellingen, voor zover de gegevens noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun taak zoals omschreven in BRL 9500-W van 15 april 2020, inclusief wijzigingsblad van 15 december 2020 of BRL 9500-U van 15 april 2020, inclusief wijzigingsblad van 15 december 2020;
	b.	het centraal bureau voor de statistiek, voor zover de gegevens noodzakelijk zijn voor het van overheidswege uitvoeren van statistisch onderzoek ten behoeve van praktijk, beleid en wetenschap;
	c.	andere onderzoeksinstellingen en -organisaties, voor zover de gegevens gebruikt worden voor wetenschappelijke, statistische of historische doeleinden en de persoonlijke levenssfeer niet onevenredig geschaad wordt.

6.	De gegevens in de registratie worden ten hoogste vijftien jaar bewaard, gerekend vanaf de opnamedatum van een energielabel.

Artikel 6

Bij de toepassing van artikel 2.4 van het besluit wordt ten minste een weergave van de numerieke energieprestatie-indicator van het primair fossiel energiegebruik in kWh/m2.jr en de in een letter of lettercombinatie uitgedrukte weergave van dat energiegebruik opgehangen op een voor het publiek duidelijk zichtbare plaats in het gebouw.

Artikel 7

Met een energielabel als bedoeld in deze regeling wordt gelijkgesteld een energielabel dat is vastgesteld door een persoon of een bedrijf die voldoet aan beroepseisen die worden gesteld in een andere lidstaat van de Europese Unie dan wel een staat, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie die partij is bij een daartoe strekkend of mede daartoe strekkend verdrag dat Nederland bindt en die een beroepsniveau waarborgen dat ten minste gelijkwaardig is aan het niveau dat met de nationale eis wordt nagestreefd.

Artikel 7a

Onder energielabel wordt niet verstaan het document dat is opgesteld op basis van de energieprestatie geregistreerd in het kader van een vergunningsaanvraag als bedoeld in BRL 9500-W van 15 april 2020, inclusief wijzigingsblad van 15 december 2020 of BRL 9500-U van 15 april 2020, inclusief wijzigingsblad van 15 december 2020.

Artikel 7b

1.	In afwijking van artikel 2, eerste lid, en artikel 3, eerste lid, mag de energieprestatie van een woning, woongebouw of utiliteitsgebouw tot 1 november 2021 worden opgenomen en geregistreerd door een persoon die werkzaam is voor een certificaathouder en aantoonbaar in staat is volgens de voorschriften, bedoeld in BRL 9500-W van 15 april 2020, inclusief wijzigingsblad van 15 december 2020 en in BRL 9500-U van 15 april 2020, inclusief wijzigingsblad van 15 december 2020, een opname te maken van de bouwkundige schil en de installaties van het gebouw.

2.	Bij toepassing van het eerste lid controleert de certificaathouder aanvullend in ieder geval de eerste twee registraties van energieprestaties gedaan door de persoon, bedoeld in het eerste lid, middels controles op de dossiers als bedoeld in paragraaf 6.1 van BRL 9500-W van 15 april 2020, inclusief wijzigingsblad van 15 december 2020 of paragraaf 6.1 van BRL 9500-U van 15 april 2020, inclusief wijzigingsblad van 15 december 2020.

§ 3. Keuring airconditioningsystemen

Artikel 7a

[Vervallen per 10-03-2020]

Artikel 7b

[Vervallen per 10-03-2020]

Artikel 7c

[Vervallen per 10-03-2020]

Artikel 7d

[Vervallen per 10-03-2020]

Artikel 7e

[Vervallen per 10-03-2020]

Artikel 7f

[Vervallen per 10-03-2020]

Artikel 7g

[Vervallen per 10-03-2020]

Artikel 7h

[Vervallen per 10-03-2020]

Artikel 7i

[Vervallen per 10-03-2020]

Artikel 7j

[Vervallen per 10-03-2020]

Artikel 7k

[Vervallen per 10-03-2020]

Artikel 7l

[Vervallen per 10-03-2020]

§ 4. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2021]

Artikel 8a

Wanneer een energielabelplichtige voor 1 januari 2021 de gegevens aan een erkende energielabeldeskundige heeft gestuurd als bedoeld in artikel 3, eerste lid, zoals dat luidde voor 1 januari 2021, wordt het energielabel afgegeven met inachtneming van deze regeling zoals die luidde voor 1 januari 2021.

Artikel 9. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling energieprestatie gebouwen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 21 december 2006

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
P.L.B.A. van Geel



Bijlage I. bij artikel 2, derde lid, van de Regeling energieprestatie gebouwen

Tabel 1: Klassenindeling energielabel woningen naar primair fossiel energiegebruik (in kWh/m2.jr)

Letter of                Primair fossiel          
lettercombinatie         energiegebruik (in       
                         kWh/m 2 .jr)             
A++++                    Kleiner of gelijk aan    
                         0,00                     
A+++                     0,01 t/m 50,00           
A++                      50,01 t/m 75,00          
A+                       75,01 t/m 105,00         
A                        105,01 t/m 160,00        
B                        160,01 t/m 190,00        
C                        190,01 t/m 250,00        
D                        250,01 t/m 290,00        
E                        290,01 t/m 335,00        
F                        335,01 t/m 380,00        
G                        Groter dan 380,00        





Bijlage Ia. bij artikel 3, derde lid, van de Regeling energieprestatie gebouwen

Tabel 2.a: Klassenindeling energielabel utiliteitsgebouwen voor de gebruiksfuncties 1 t/m 5 naar primair fossiel energiegebruik (in kWh/m2.jr)

                         1. kantoor               2. bijeenkomst zonder    3. bijeenkomst met       4. onderwijs             5. zorg zonder bed       
                                                  kinderdagverblijf        kinderdagverblijf                                                          
Letter of                Primair fossiel energiegebruik (in kWh/m 2 .jr)                                                                              
lettercombinatie                                                                                                                                      
A +++++                  Kleiner of gelijk aan    Kleiner of gelijk aan    Kleiner of gelijk aan    Kleiner of gelijk aan    Kleiner of gelijk aan    
                         0,00                     0,00                     0,00                     0,00                     0,00                     
A ++++                   0,01 t/m 40,00           0,01 t/m 50,00           0,01 t/m 55,00           0,01 t/m 50,00           0,01 t/m 45,00           
A +++                    40,01 t/m 80,00          50,01 t/m 100,00         55,01 t/m 110,00         50,01 t/m 100,00         45,01 t/m 90,00          
A ++                     80,01 t/m 120,00         100,01 t/m 150,00        110,01 t/m 165,00        100,01 t/m 150,00        90,01 t/m 135,00         
A +                      120,01 t/m 160,00        150,01 t/m 200,00        165,01 t/m 220,00        150,01 t/m 200,00        135,01 t/m 180,00        
A                        160,01 t/m 180,00        200,01 t/m 230,00        220,01 t/m 265,00        200,01 t/m 235,00        180,01 t/m 210,00        
B                        180,01 t/m 200,00        230,01 t/m 255,00        265,01 t/m 290,00        235,01 t/m 260,00        210,01 t/m 230,00        
C                        200,01 t/m 225,00        255,01 t/m 285,00        290,01 t/m 330,00        260,01 t/m 295,00        230,01 t/m 260,00        
D                        225,01 t/m 250,00        285,01 t/m 320,00        330,01 t/m 365,00        295,01 t/m 330,00        260,01 t/m 295,00        
E                        250,01 t/m 275,00        320,01 t/m 355,00        365,01 t/m 405,00        330,01 t/m 360,00        295,01 t/m 325,00        
F                        275,01 t/m 300,00        355,01 t/m 385,00        405,01 t/m 445,00        360,01 t/m 395,00        325,01 t/m 355,00        
G                        Groter dan 300,00        Groter dan 385,00        Groter dan 445,00        Groter dan 395,00        Groter dan 355,00        



Tabel 2.b: Klassenindeling energielabel utiliteitsgebouwen voor de gebruiksfuncties 6 t/m 10 naar primair fossiel energiegebruik (in kWh/m2.jr)

                         6. zorg met bed          7. winkel                8. sport                 9. logies                10. cel                  
Letter of                Primair fossiel energiegebruik (in kWh/m 2 .jr)                                                                              
lettercombinatie                                                                                                                                      
A +++++                  Kleiner of gelijk aan    Kleiner of gelijk aan    Kleiner of gelijk aan    Kleiner of gelijk aan    Kleiner of gelijk aan    
                         0,00                     0,00                     0,00                     0,00                     0,00                     
A ++++                   0,01 t/m 90,00           0,01 t/m 60,00           0,01 t/m 35,00           0,01 t/m 50,00           0,01 t/m 60,00           
A +++                    90,01 t/m 180,00         60,01 t/m 120,00         35,01 t/m 70,00          50,01 t/m 100,00         60,01 t/m 120,00         
A ++                     180,01 t/m 270,00        120,01 t/m 180,00        70,01 t/m 105,00         100,01 t/m 150,00        120,01 t/m 180,00        
A +                      270,01 t/m 360,00        180,01 t/m 240,00        105,01 t/m 140,00        150,01 t/m 200,00        180,01 t/m 240,00        
A                        360,01 t/m 430,00        240,01 t/m 285,00        140,01 t/m 155,00        200,01 t/m 230,00        240,01 t/m 300,00        
B                        430,01 t/m 470,00        285,01 t/m 315,00        155,01 t/m 170,00        230,01 t/m 255,00        300,01 t/m 330,00        
C                        470,01 t/m 530,00        315,01 t/m 355,00        170,01 t/m 195,00        255,01 t/m 285,00        330,01 t/m 370,00        
D                        530,01 t/m 595,00        355,01 t/m 395,00        195,01 t/m 215,00        285,01 t/m 320,00        370,01 t/m 415,00        
E                        595,01 t/m 655,00        395,01 t/m 435,00        215,01 t/m 240,00        320,01 t/m 355,00        415,01 t/m 455,00        
F                        655,01 t/m 715,00        435,01 t/m 475,00        240,01 t/m 260,00        355,01 t/m 385,00        455,01 t/m 500,00        
G                        Groter dan 715,00        Groter dan 475,00        Groter dan 260,00        Groter dan 385,00        Groter dan 500,00        





Bijlage II. bij artikel 2a van de Regeling energieprestatie gebouwen

[Vervallen]



Bijlage III. bij artikel 2b van de Regeling energieprestatie gebouwen

[Vervallen]



Bijlage IIIa. bij artikel 2c van de Regeling energieprestatie gebouwen

[Vervallen]



Bijlage IIIb. bij artikel 2 van de Regeling energieprestatie gebouwen

[Vervallen]



Bijlage IV. bij artikel 7b van de Regeling energieprestatie gebouwen

[Vervallen]



Bijlage V. bij artikel 7c van de Regeling energieprestatie gebouwen

[Vervallen]



Bijlage VI. bij artikel 7c van de Regeling energieprestatie gebouwen

[Vervallen]



Bijlage VII. bij de artikelen 1, 7g, 7h en 7l van de Regeling energieprestatie gebouwen

[Vervallen]



Bijlage VIII. bij de artikelen 1, 7g, 7h en 7l van de Regeling energieprestatie gebouwen

[Vervallen]