

Regeling Bouwbesluit 2012
[Regeling vervallen per 01-01-2024.]
Geraadpleegd op 19-04-2026. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2021.
Geldend van 01-07-2021 t/m 31-01-2022.

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 22 december 2011, nr. 2011-2000589667, tot vaststelling van nadere voorschriften voor bouwwerken (Regeling Bouwbesluit 2012)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gelet op de artikelen 1.5, 1.9, vierde lid, 1.10, 1.11, tweede lid, 2.108, tweede lid, 5.9, derde lid, 6.23, tweede lid, 6.29, tweede lid, en 8.9 van het Bouwbesluit 2012, op richtlijn nr. 89/106/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lid-Staten inzake voor de bouw bestemde producten (PbEG L 40), zoals gewijzigd bij richtlijn nr. 93/68/EEG van de Raad van 22 juli 1993 (PbEG L 220) en verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad (PbEU L 88);

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Paragraaf 1.1. Begripsbepalingen

Artikel 1.1

In deze regeling wordt verstaan onder:
	 	aangemelde instantie: instantie als bedoeld in artikel 39 van de verordening bouwproducten;
	 	aanmeldende autoriteit: autoriteit als bedoeld in artikel 40 van de verordening bouwproducten;
	 	bedreigd subbrandcompartiment: subbrandcompartiment waarin een brand begint;
	 	besluit:Bouwbesluit 2012;
	 	bijeenkomstgebouw: gebouw of gedeelte daarvan met uitsluitend een of meer bijeenkomstfuncties en nevenfuncties daarvan;
	 	celgebouw: gebouw of gedeelte daarvan met uitsluitend een of meer celfuncties en nevenfuncties daarvan;
	 	ISSO: publicatie van het Kennisinstituut voor de Installatiesector;
	 	minister: Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
	 	technische beoordelingsinstantie: instantie als bedoeld in artikel 29 van de verordening bouwproducten;
	 	veiligheidsafstand: aanwezige loodrechte afstand tussen het wateroppervlak en het laagste punt van de ingedompelde zijde waarboven een drijvend bouwwerk niet meer waterdicht is, bepaald volgens NEN 2778.

Paragraaf 1.2. NEN

Artikel 1.2

1.	Waar bij het besluit of deze regeling is verwezen naar een BRL, NEN, NEN-EN, NTA, NVN, of V, is in bijlage I en voor zover het een in de afdelingen 2.1 en 2.2 van het besluit aangewezen NEN-EN betreft in bijlage II bij deze regeling bepaald welke uitgave daarvan van toepassing is.

2.	Van de in het eerste lid bedoelde normen met een verwijzing naar een andere norm of een onderdeel van een andere norm zijn de verwijzingen van toepassing voor zover deze betrekking hebben op normen die in bijlage I respectievelijk bijlage II bij deze regeling zijn opgenomen.

3.	In afwijking van het tweede lid zijn van de in de afdelingen 6.2 en 6.3 van het besluit aangewezen normen, met uitzondering van NEN 1010, alle verwijzingen van toepassing.

Paragraaf 1.3. CE-markeringen

Artikel 1.3

1.	Een CE-markering wordt zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar op het bouwproduct of op een etiket daarvan aangebracht. Indien dit niet mogelijk is wordt de CE-markering aangebracht op de verpakking of in de begeleidende documenten.

2.	Instructies en informatie als bedoeld in de artikelen 11, zesde lid, 13, vierde lid, en 14, tweede lid, van de verordening bouwproducten zijn in de Nederlandse taal gesteld.

Artikel 1.4

1.	De minister wijst een instelling aan die adviezen uitbrengt over de geschiktheid van technische beoordelingsinstanties.

2.	Een technische beoordelingsinstantie toont aan de instelling, bedoeld in het eerste lid, aan dat zij voor de productgebieden, genoemd in bijlage IV, tabel 1, van de verordening bouwproducten, voldoet aan de eisen die zijn opgenomen in tabel 2 van die bijlage.

3.	De instelling, bedoeld in het eerste lid, stelt een procedure op voor de aanmelding van, de beoordeling van en het toezicht op technische beoordelingsinstanties en maakt jaarlijks een actueel overzicht van aangemelde technische beoordelingsinstanties bekend.

Artikel 1.5

1.	De aanmeldende autoriteit brengt advies uit aan de minister over de geschiktheid van aangemelde instanties.

2.	Een bij de aanmeldende autoriteit aangemelde instantie toont aan dat zij voldoet aan de eisen, bedoeld in artikel 43 van de verordening bouwproducten.

3.	De aanmeldende autoriteit stelt een procedure op voor de aanmelding en de beoordeling van aangemelde instanties alsmede voor de uitoefening van het toezicht op de naleving van artikel 43 van de verordening bouwproducten en maakt een actueel overzicht van de aangemelde instanties bekend.

Artikel 1.6

1.	De minister kan aan een aanwijzing van technische beoordelingsinstanties als bedoeld in artikel 1.4, eerste lid, en van aangemelde instanties als bedoeld in artikel 1.5, eerste lid, voorschriften verbinden.

2.	De instelling, bedoeld in artikel 1.4, eerste lid, en de aanmeldende autoriteit informeren de minister onverwijld indien zij van oordeel zijn dat een technische beoordelingsinstantie of een aangemelde instantie de aan de aanwijzing verbonden voorschriften niet naleeft of niet meer aan de voorwaarden voor die aanwijzing voldoet.

3.	Na een melding als bedoeld in het tweede lid kan de minister een aanwijzing intrekken.

Paragraaf 1.4. Kwaliteitsverklaringen

Artikel 1.7

Een instelling die overeenkomstig artikel 16 van de richtlijn bouwproducten door de lidstaat van oorsprong is erkend met het oog op het afgeven van kwaliteitsverklaringen voor andere lidstaten, wordt gelijkgesteld met een door de minister aangewezen onafhankelijk deskundig instituut als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van de Woningwet.

Artikel 1.8

De voorwaarden waaronder kwaliteitsverklaringen als bedoeld in artikel 1.11 van het besluit worden afgegeven, worden vastgelegd in een overeenkomst tussen de bij het in dat artikel bedoelde stelsel betrokken partijen. De minister maakt deze overeenkomst in de Staatscourant bekend.

Artikel 1.9

De minister wijst een instelling aan die het in artikel 1.11 van het besluit bedoelde stelsel coördineert en zorgdraagt voor de bekendmaking van de in dat artikel bedoelde kwaliteitsverklaringen.

Paragraaf 1.5. Inspectieschema’s

Artikel 1.10

1.	Een brandmeldinstallatie als bedoeld in artikel 6.20 van het besluit en een ontruimingsinstallatie als bedoeld in artikel 6.23, eerste lid, van het besluit beschikt voor ingebruikname over een inspectiecertificaat als bedoeld in artikel 6.20, zesde lid, van het besluit respectievelijk artikel 6.23, vierde lid, van het besluit.

2.	Een inspectiecertificaat als bedoeld in het eerste lid heeft een geldigheidsduur van drie jaar. Indien op grond van artikel 6.20, eerste lid, van het besluit doormelding verplicht is, is de geldigheidsduur een jaar.

Artikel 1.11

1.	Een automatische brandblusinstallatie als bedoeld in artikel 6.32, eerste lid, van het besluit en een rookbeheersingsinstallatie als bedoeld in artikel 6.32, tweede lid, van het besluit beschikt voor ingebruikname over een inspectiecertificaat als bedoeld in artikel 6.32, eerste respectievelijk tweede lid, van het besluit.

2.	Een inspectiecertificaat als bedoeld in het eerste lid heeft een geldigheidsduur van een jaar.

Artikel 1.12

Bij toepassing van de CCV-inspectieschema’s, genoemd in de artikelen 6.20, zesde lid, 6.23, vierde lid, en 6.32 van het besluit wordt uitgegaan van de desbetreffende onderdelen van het CCV- inspectieschema Brandbeveiliging- Inspectie brandbeveiligingsysteem (VBB-BMI-OAI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen, versie 12.0 van 1 januari 2019.

Paragraaf 1.6. Veilig onderhoud

Artikel 1.13

Indien een te bouwen gebouw gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen als bedoeld in artikel 6.53, eerste lid, van het besluit nodig heeft om onderhoud veilig te kunnen uitvoeren, wordt om die voorzieningen te beoordelen gebruikgemaakt van de Checklist Veilig onderhoud op en aan gebouwen 2012.

Paragraaf 1.7. Certificering werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties in verband met koolmonoxide

Artikel 1.14

1.	Een aanvraag tot aanwijzing als certificerende instelling wordt door middel van een door de minister vastgesteld formulier ingediend.

2.	Bij de aanvraag worden ten minste de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:
	a.	de vestigingsplaats van de aanvrager;
	b.	het nummer waarmee de certificerende instelling is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel; en
	c.	het certificatieschema waarop de aanvraag betrekking heeft en het bewijs van accreditatie voor dat schema.

3.	In plaats van het bewijs van accreditatie bedoeld in het tweede lid, onderdeel c, kan, in het geval de aanvrager nog niet geaccrediteerd is, tot 1 april 2022 een bewijs van de nationale accreditatie-instantie, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet aanwijzing nationale accreditatie-instantie, worden verstrekt dat de aanvraag voor het verkrijgen van accreditatie voor dat schema volledig is en door de nationale accreditatie-instantie in behandeling is genomen.

Artikel 1.15

Een aanwijzing als certificerende instelling heeft betrekking op de in het certificatieschema waarvoor de certificerende instelling geaccrediteerd is opgenomen werkzaamheden.

Artikel 1.16

Een certificatieschema vermeldt in ieder geval:
	a.	voor welk type of welke typen gasverbrandingsinstallaties het schema is bedoeld;
	b.	welke van de in het schema opgenomen eisen voor certificaathouders voorgeschreven zijn door paragraaf 1.8 van het besluit en deze paragraaf.

Artikel 1.17

Een certificatieschema schrijft in ieder geval voor dat bij het uitvoeren van de werkzaamheden, bedoeld in artikel 1.35, eerste lid, van het besluit:
	a.	een certificaathouder voorafgaand aan de werkzaamheden een meting van de concentratie koolmonoxide in de opstellingsruimte van het toestel uitvoert;
	b.	een certificaathouder de gasverbrandingsinstallatie niet eerder in bedrijf stelt dan nadat hij de concentratie koolmonoxide in de opstellingsruimte van het toestel heeft gemeten en deze concentratie lager dan 5 ppm is;
	c.	een certificaathouder, wanneer de gasverbrandingsinstallatie daar een voorziening voor heeft, de gasverbrandingsinstallatie niet eerder in bedrijf stelt dan nadat hij de concentratie koolmonoxide in de verbrandingsgassen van het toestel heeft gemeten en de concentratie niet hoger is dan:
		1°.	50 ppm in het geval van een open, afvoerloos gasverbrandingstoestel;
		2°.	200 ppm in het geval van een open, afvoergebonden gasverbrandingstoestel;
		3°.	400 ppm in het geval van een gesloten gasverbrandingstoestel.
	d.	door certificaathouders wordt gecontroleerd of het gebruiksvoorschrift van het gasverbrandingstoestel aanwezig is en dat zij, indien dit niet het geval is, de gebruiker of bewoner wijzen op het ontbreken van deze informatie;
	e.	certificaathouders de werkzaamheden uitvoeren conform de installatie- en onderhoudsvoorschriften van de leverancier of de fabrikant van de installatie, voor zover de voorschriften niet in strijd zijn met hetgeen in deze paragraaf is bepaald.

Artikel 1.18

Een certificatieschema schrijft voor dat de persoon die de inbedrijfstelling uitvoert, met het oog op het kunnen voldoen aan de in artikel 1.17 gestelde eisen aantoonbaar in staat is:
	a.	de opstelruimte voor gasverbrandingsinstallaties, in ieder geval inhoudende de ventilatievoorziening, te beoordelen;
	b.	rookgasafvoerkanalen en -leidingen inclusief uitmonding, te beoordelen en te beproeven;
	c.	collectieve rookgasafvoeren te beoordelen en te beproeven, in het geval van werkzaamheden daaraan;
	d.	de toevoer van verbrandingslucht te beoordelen;
	e.	de veiligheid van gasverbrandingsinstallaties te beoordelen daar waar het gaat om het vrijkomen van koolmonoxide;
	f.	gasverbrandingsinstallaties in bedrijf te stellen;
	g.	de metingen en controles, bedoeld in artikel 1.17, onderdelen a, b en c, te verrichten alsmede de resultaten van deze metingen en controles te interpreteren;
	h.	voorlichting te geven aan de gebruiker over het functioneren van de gasverbrandingsinstallatie in samenhang met het systeem, inclusief luchttoevoer, rookgasafvoer en plaatsing in het gebouw.

Artikel 1.19

1.	Een aanvraag tot aanwijzing van een certificatieschema als bedoeld in artikel 1.37, eerste lid, van het besluit wordt door middel van een door de minister vastgesteld formulier ingediend.

2.	Bij de aanvraag worden ten minste de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:
	a.	de vestigingsplaats van de aanvrager;
	b.	het nummer waarmee de aanvrager is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel;
	c.	het certificatieschema waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 1.20

De concentratie koolmonoxide, bedoeld in artikel 1.38 van het besluit, bedraagt 20 ppm.

Artikel 1.21

1.	De certificerende instelling zendt het verslag, bedoeld in artikel 1.39, vierde lid, van het besluit, jaarlijks voor 1 maart aan de minister.

2.	In het verslag worden ten minste de volgende onderwerpen behandeld:
	a.	een overzicht van de controles die de certificerende instelling heeft uitgevoerd, inclusief de resultaten van elke controle;
	b.	de door de instelling afgegeven, ingetrokken en geschorste certificaten;
	c.	wijzigingen in de voor de instelling relevante accreditaties, reglementen en procedures;
	d.	knelpunten die zich in de uitvoeringspraktijk hebben voorgedaan;
	e.	de hoeveelheid en aard van de door de certificerende instelling ontvangen klachten en de wijze van afhandeling daarvan;
	f.	ingediende bezwaren op beslissingen van de certificerende instelling over al dan niet verleende certificaten en de ingestelde beroepen tegen de beslissingen op bezwaar, alsmede de wijze van afhandeling daarvan.

3.	Over iedere melding als bedoeld in artikel 1.38 van het besluit wordt ten minste de volgende informatie verstrekt:
	a.	de gemeten concentratie koolmonoxide;
	b.	een beschrijving van de ruimte waarin de concentratie is gemeten.

Artikel 1.22

1.	In het register, bedoeld in artikel 1.40, eerste lid, van het besluit, worden de volgende gegevens met betrekking tot certificaathouders opgenomen:
	a.	het nummer waarmee de certificaathouder geregistreerd is bij de Kamer van Koophandel;
	b.	een beschrijving van de werkzaamheden die door de certificaathouder mogen worden uitgevoerd;
	c.	het schema waarvoor het certificaat is verleend;
	d.	de datum waarop een certificaat is verleend, geschorst of ingetrokken, de geldigheidsduur van het certificaat en, in het geval van schorsing, de termijn van de schorsing.

2.	De certificerende instelling verstrekt de gegevens aan de minister.

Artikel 1.23

1.	Het beeldmerk, bedoeld in artikel 1.41, eerste lid, van het besluit is het beeldmerk opgenomen in bijlage IIa.

2.	Certificaathouders voeren het beeldmerk op alle uitingen die betrekking hebben op de werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties en bij het zich legitimeren bij klanten.

3.	Het is verboden het beeldmerk te gebruiken wanneer niet wordt beschikt over een certificaat als bedoeld in artikel 1.35, eerste lid, van het besluit.

Hoofdstuk 2. Veiligheidsvoorschriften

Paragraaf 2.1. Opvang- en doorstroomcapaciteit

Artikel 2.1

1.	Op een gedeelte van een vluchtroute, gelegen buiten het subbrandcompartiment waarin de vluchtroute begint, kan worden afgeweken van artikel 2.108, eerste lid, van het besluit indien de personen die zijn aangewezen op dat gedeelte en eventueel daarop volgende gedeelten van de vluchtroute het aansluitende terrein kunnen bereiken binnen:
	a.	30 minuten indien het betreffende gedeelte van de vluchtroute een veiligheidsvluchtroute is;
	b.	20 minuten indien het betreffende gedeelte van de vluchtroute een extra beschermde vluchtroute is die in de vluchtrichting uitsluitend wordt bereikt door een afzonderlijke ruimte waardoor een beschermde of extra beschermde vluchtroute voert met een lengte van ten minste 2 m, of
	c.	15 minuten indien het betreffende gedeelte van de vluchtroute een andere vluchtroute is.

2.	De opvang- en doorstroomcapaciteit van de in het eerste lid bedoelde gedeelten van de vluchtroute is zodanig dat het bedreigde subbrandcompartiment waarin een vluchtroute begint binnen 1 minuut na aanvang van het vluchten wordt verlaten.

3.	De opvang- en doorstroomcapaciteit van de in het eerste lid bedoelde gedeelten van de vluchtroute is zodanig dat een ruimte, niet zijnde het trappenhuis, op dezelfde bouwlaag als het bedreigde subbrandcompartiment:
	a.	binnen 3,5 minuut na aanvang van het vluchten wordt verlaten, of
	b.	binnen 6 minuten indien tussen het bedreigde subbrandcompartiment en deze ruimte een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag is van ten minste 30 minuten, bepaald volgens NEN 6068.

4.	Bij toepassing van het eerste tot en met derde lid gelden de volgende uitgangspunten:
	a.	berekeningen worden uitgevoerd in tijdstappen van 30 seconden;
	b.	bij het begin van het vluchten wordt aangenomen dat alle personen in het subbrandcompartiment zich nabij de uitgangen van dat compartiment bevinden en tegelijkertijd beginnen te vluchten;
	c.	vluchtroutes worden tijdens het vluchten slechts in een richting benut;
	d.	door doorgangen en over trappen voeren de vluchtroutes niet in tegenovergestelde richting;
	e.	bij samenkomende vluchtroutes wordt de beschikbare doorstroom- en opvangcapaciteit op de volgende wijze verdeeld:
		i.	bij samenkomst in een trappenhuis wordt 50% van de beschikbare capaciteit toegedeeld aan het bovengelegen deel van het trappenhuis. De resterende 50% wordt verdeeld over de doorstroomcapaciteit van de toegangen op die betreffende bouwlaag tot het trappenhuis;
		ii.	bij samenkomst in een ruimte, niet zijnde het trappenhuis, wordt de capaciteit evenredig verdeeld over de doorstroomcapaciteit van de toegangen tot die ruimte;
		iii.	als de beschikbare opvang- en doorstroomcapaciteit van de ruimte vanuit een of meer toegangen van die ruimte of het bovengelegen deel van het trappenhuis niet volledig wordt benut, wordt de restcapaciteit op de onder i. en ii. beschreven wijze verdeeld over de resterende toegangen en het bovengelegen deel van het trappenhuis;
	f.	het hoogteverschil tussen bouwlagen in het trappenhuis is ten minste 2,1 m en ten hoogste 4 m;
	g.	de daalsnelheid is 30 seconden per bouwlaag voor zover de vluchtroute over een trap of door een trappenhuis voert;
	h.	de opvangcapaciteit van een trap is 0,5 persoon per trede, voor zover de breedte van de trap niet groter is dan 1,1 m;
	i.	de opvangcapaciteit van een trap is 0,9 persoon per trede per meter breedte van die trede, voor zover de breedte van de trap groter is dan 1,1 m en de breedte van het tredevlak groter is dan 0,17 m;
	j.	de opvangcapaciteit van een vloer of hellingbaan is ten hoogste 4 personen per m2 vrije vloeroppervlakte, en
	k.	het gestelde in artikel 2.108, eerste lid, van het besluit, waarbij voor ‘personen’ wordt gelezen: personen per minuut.
	l.	het gestelde in artikel 6.25, derde lid, van het besluit, waarbij voor ‘37 personen’ wordt gelezen: 37 personen per minuut;
	m.	in afwijking van onderdeel l geldt het gestelde in artikel 6.25, derde lid, van het besluit onverkort als in de ruimte voor de deur tijdens een tijdstap meer dan 37 personen aanwezig zijn.

5.	Bij toepassing van het tweede en derde lid gelden in aanvulling op het vierde lid de volgende uitgangspunten:
	a.	brand ontstaat niet op twee of meer plaatsen tegelijk;
	b.	in ieder subbrandcompartiment kan brand ontstaan;
	c.	de opvang- en doorstroomcapaciteit van vluchtroutes die door het bedreigde subbrandcompartiment voeren blijven buiten beschouwing.

6.	Bij toepassing van het vierde lid, onder j, geldt voor een bijeenkomstfunctie een opvangcapaciteit van ten hoogste twee personen per m2 vrije vloeroppervlakte indien bij een tijdstap als bedoeld in het vierde lid, onder a, in een ruimte als bedoeld in het derde lid meer dan 200 personen aanwezig zijn en die ruimte niet door alle personen binnen 3,5 minuut kan worden verlaten.

Paragraaf 2.2. Installaties

Artikel 2.2

Een in een logiesgebouw gelegen logiesfunctie, niet zijnde een logiesfunctie met 24-uurs bewaking, heeft een ontruimingsalarminstallatie als bedoeld in artikel 6.23 van het besluit, waarvan het ontruimingssignaal direct en in het gehele gebouw in werking wordt gesteld bij het activeren van de automatische melder of handbrandmelder.

Artikel 2.3

[Vervallen per 01-01-2021]

Paragraaf 2.3. Veiligheidszone en plasbrandaandachtsgebied

Artikel 2.4

1.	Een geheel of gedeeltelijk in een veiligheidszone bij een weg of spoorweg te bouwen bouwwerk dat tevens een beperkt kwetsbaar object als bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen is, voldoet aan het bepaalde in de artikelen 2.5 tot en met 2.10.

2.	Een geheel of gedeeltelijk in een plasbrandaandachtsgebied te bouwen bouwwerk dat tevens een kwetsbaar of beperkt kwetsbaar object als bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen is, voldoet aan het bepaalde in de artikelen 2.5 tot en met 2.9.

3.	Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op een boven de volle breedte van een weg of spoorweg die slechts voor een deel van die breedte een veiligheidszone betreft, te bouwen bouwwerk dat tevens een beperkt kwetsbaar object als bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen is.

4.	Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing op een geheel of gedeeltelijk in een veiligheidszone bij een binnenwater te bouwen bouwwerk dat tevens een kwetsbaar of beperkt kwetsbaar object als bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen is.

5.	Het eerste tot en met vierde lid zijn niet van toepassing op bouwwerken voor zover die bouwwerken objecten met een hoge infrastructurele waarde als bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen zijn.

Artikel 2.5

De brandwerendheid van de uitwendige scheidingsconstructie van een gedeelte van een te bouwen bouwwerk dat gelegen is in een veiligheidszone of plasbrandaandachtsgebied is ten minste 60 minuten van buiten naar binnen bepaald volgens NEN 6069, uitgaande van de buitenruimte als een brandcompartiment en een buitenbrandkromme volgens NEN-EN 13501-2.

Artikel 2.6

1.	Een in een aan de buitenlucht grenzende zijde van een in een veiligheidszone of plasbrandaandachtsgebied gelegen constructieonderdeel van een te bouwen bouwwerk voldoet aan brandklasse A2, bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

2.	In afwijking van het eerste lid voldoet een deur, een raam, een kozijn of een daaraan gelijk te stellen constructieonderdeel aan brandklasse D, bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

3.	Op ten hoogste 5% van de totale oppervlakte van de constructieonderdelen in ieder vlak van de uitwendige scheidingsconstructie met een afmeting van 3 m bij 3 m, waarvoor volgens het eerste lid een eis geldt, is die eis niet van toepassing.

4.	Het eerste tot en met derde lid zijn niet van toepassing op de bovenzijde van een dak.

Artikel 2.7

1.	Een in een veiligheidszone of plasbrandaandachtsgebied gelegen dak of een gedeelte daarvan van een te bouwen bouwwerk is voorzien van een constructieonderdeel waarvan de aan de buitenlucht grenzende zijde voldoet aan brandklasse A2, bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

2.	Op ten hoogste 5% van de oppervlakte van het in het eerste lid bedoelde constructieonderdeel is de eis van het eerste lid niet van toepassing.

Artikel 2.8

1.	In een aan de buitenlucht grenzende zijde van een gedeeltelijk in een veiligheidszone of plasbrandaandachtsgebied te bouwen bouwwerk is geen in de veiligheidszone of het plasbrandaandachtsgebied gelegen doorgang aanwezig waardoor een vluchtroute voert.

2.	In een aan de buitenlucht grenzende zijde van een geheel in een veiligheidszone of plasbrandaandachtsgebied te bouwen bouwwerk is uitsluitend een van de basisnetroute afgekeerde doorgang aanwezig waardoor een vluchtroute voert.

Artikel 2.9

1.	Voor een te bouwen bouwwerk dat gelegen is in een veiligheidszone of plasbrandaandachtsgebied zijn de voorschriften van afdeling 2.2 van het besluit van overeenkomstige toepassing waarbij wordt uitgegaan van de buitenruimte als een subbrandcompartiment of brandcompartiment en een buitenbrandkromme volgens NEN-EN 13501-2.

2.	Na het ontstaan van brand in een veiligheidzone of plasbrandaandachtsgebied bezwijkt een boven die veiligheidszone of dat plasbrandaandachtsgebied te bouwen bouwconstructie niet binnen 90 minuten, bepaald volgens artikel 2.11 van het besluit en uitgaande van ontwerpbrandscenario’s zoals bedoeld in paragraaf 2.2 van NEN-EN 1991-1-2.

Artikel 2.10

Een in een veiligheidzone te bouwen bouwwerk met een mechanisch ventilatiesysteem heeft een voorziening waarmee dat systeem bij een calamiteit handmatig kan worden uitgeschakeld.

Paragraaf 2.4. Drijvende bouwwerken

Artikel 2.11

1.	Een te bouwen drijvend bouwwerk en een tijdelijk drijvend bouwwerk hebben voldoende stabiliteit, drijfvermogen en sterkte.

2.	Voor een drijvend bouwwerk in gevolgklasse CC1 of CC2 als bedoeld in NEN-EN 1990, zonder vloer van een verblijfsgebied hoger dan 6 meter boven de waterlijn en dat niet is gelegen in:
	a.	een rivier, kanaal, meer of ander water dat bestemd is voor motorvrachtschepen, of
	b.	een water dat onderhevig is aan getijdenwisseling,

wordt aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing van de voorschriften in deze paragraaf.

Artikel 2.12

1.	De afstand tussen het metacentrum van een drijvend bouwwerk en het zwaartepunt van het drijvend bouwwerk is ten minste 0,25 m bij gevolgklasse CC1 en 0,60 m bij gevolgklasse CC2. Hierbij ligt het metacentrum boven het zwaartepunt.

2.	De veiligheidsafstand is ten minste:
	a.	0 mm bij een drijvend bouwwerk in gevolgklasse CC1;
	b.	0 mm bij een drijvend bouwwerk in gevolgklasse CC2 met een drijflichaam zonder holle ruimte;
	c.	150 mm bij een drijvend bouwwerk in gevolgklasse CC2 met een drijflichaam met een of meer holle ruimten;

3.	In het geval de significante golfhoogte, bepaald volgens tabel 2.12.1 of 2.12.2, vermenigvuldigd met 1,125 groter is dan 300 mm, wordt de in het tweede lid bedoelde afstand verhoogd met het verschil tussen de waarde in de tabel vermenigvuldigd met 1,125, en 300 mm.

4.	De scheefstand van het horizontale vlak van het drijflichaam, behorend bij de in het tweede lid bedoelde afstand, mag niet groter zijn dan 5 graden.

Tabel 2.12.1 Significante golfhoogte in mm als functie van de waterdiepte en strijklengte voor windgebied I (voor tussenliggende waarden mag lineair worden geïnterpoleerd).

Waterdiepte (m)          Strijklengte (m)                                                                                                                                                                                                                                          
30                       50                       75                       100                      150                      200                      500                      700                      1.000                    1.500                    
2                        250                      310                      370                      420                      490                      490                      630                      680                      730                      780                      
2.5                      250                      310                      370                      420                      490                      560                      680                      740                      800                      870                      
3                        250                      310                      370                      420                      490                      560                      700                      780                      850                      940                      
3.5                      250                      310                      370                      420                      490                      560                      820                      810                      890                      990                      
4                        250                      310                      370                      420                      490                      560                      820                      830                      920                      1.030                    
4.5                      250                      310                      370                      420                      490                      560                      820                      940                      950                      1.060                    
5                        250                      310                      370                      420                      490                      560                      820                      940                      1.090                    1.090                    
5.5                      250                      310                      370                      420                      490                      560                      820                      940                      1.090                    1.110                    
6                        250                      310                      370                      420                      490                      560                      820                      940                      1.090                    1.300                    
6.5                      250                      310                      370                      420                      490                      560                      820                      940                      1.090                    1.300                    



Tabel 2.12.2 Significante golfhoogte in mm als functie van de waterdiepte en strijklengte voor windgebieden II en III (voor tussenliggende waarden mag lineair worden geïnterpoleerd).

Waterdiepte (m)          Strijklengte (m)                                                                                                                                                                                                                                          
30                       50                       75                       100                      150                      200                      500                      700                      1.000                    1.500                    
2                        230                      290                      340                      390                      460                      460                      600                      650                      700                      750                      
2.5                      230                      290                      340                      390                      460                      520                      640                      700                      760                      830                      
3                        230                      290                      340                      390                      460                      520                      670                      740                      810                      890                      
3.5                      230                      290                      340                      390                      460                      520                      760                      760                      850                      940                      
4                        230                      290                      340                      390                      460                      520                      760                      880                      870                      980                      
4.5                      230                      290                      340                      390                      460                      520                      760                      880                      890                      1.010                    
5                        230                      290                      340                      390                      460                      520                      760                      880                      1.020                    1.030                    
5.5                      230                      290                      340                      390                      460                      520                      760                      880                      1.020                    1.050                    
6                        230                      290                      340                      390                      460                      520                      760                      880                      1.020                    1.210                    
6.5                      230                      290                      340                      390                      460                      520                      760                      880                      1.020                    1.210                    



Artikel 2.13

1.	De in artikel 2.12, eerste lid, bedoelde afstand wordt bepaald op basis van:
	a.	de meest ongunstige belastingcombinatie uitgaande van de grenstoestand EQU volgens NEN-EN 1990;
	b.	de blijvende belastingen volgens NEN-EN 1991, waarbij in afwijking van NEN-EN 1991 de volgende belastingen ook als blijvende belastingen worden beschouwd:
		–	scheidingswanden;
		–	permanent aanwezige installaties;
		–	het trimgewicht;
	c.	de opgelegde belastingen volgens NEN-EN 1991, waarbij in afwijking van NEN-EN 1991:
		–	geen rekening wordt gehouden met een ongunstige plaatsing van de gebruiksbelasting op een vloer;
		–	op een vloer de extreme waarde van de belasting in rekening is gebracht en op de overige vloeren de reductiefactor ψo in rekening is gebracht.

2.	De in artikel 2.12, tweede en derde lid, bedoelde veiligheidsafstand wordt bepaald op basis van:
	a.	de meest ongunstige belastingscombinatie uitgaande van de grenstoestand EQU volgens NEN-EN 1990;
	b.	de blijvende belasting volgens NEN-EN 1991, waarbij in afwijking van NEN-EN 1991 de volgende belastingen ook als blijvende belastingen worden beschouwd:
		–	scheidingswanden;
		–	permanent aanwezige installaties;
		–	het trimgewicht;
	c.	de veranderlijke belastingen volgens NEN-EN 1991, waarbij in afwijking van NEN-EN 1991:
		–	de opgelegde belasting, indien deze overheersend is als bedoeld in NEN-EN 1990, op een vloer met de extreme waarde en op de meest ongunstige plaats wordt beschouwd en op de overige vloeren de reductiefactor ψo in rekening is gebracht, waarbij de opgelegde belasting niet gecombineerd wordt met overige veranderlijke belastingen;
		–	de opgelegde belasting, indien deze niet overheersend is als bedoeld in NEN-EN 1990, niet op de meest ongunstige plaats op een vloer wordt beschouwd;
		–	belastingen door golven volgens NEN-EN 1997 uitgaande van golven met een significante golfhoogte die zijn bepaald volgens de tabellen 2.12.1 en 2.12.2 voor zover deze hoger zijn dan 0,5 m.

3.	De in het eerste en tweede lid bedoelde bepalingsmethoden worden alleen toegepast als:
	a.	de scheefstand van het drijvend bouwwerk bij oplevering niet groter is dan 0,5 graden;
	b.	het drijvend bouwwerk met een drijflichaam met holle ruimte beschikt over een waterniveau-alarm, en
	c.	het een drijvend bouwwerk in gevolgklasse CC2 betreft met een drijflichaam met holle ruimte, waarbij het drijflichaam bestaat uit ten minste twee gescheiden compartimenten en het drijvend bouwwerk beschikt over een automatische pomp die binnendringend water direct afvoert in ieder compartiment.

Artikel 2.14

Het niet bezwijken van een drijflichaam van een drijvend bouwwerk wordt bepaald op basis van:
	a.	de belastingen die op het drijflichaam worden uitgeoefend als gevolg van de belastingcombinaties, bedoeld in artikel 2.13, eerste lid, onder a, en tweede lid, onder a;
	b.	fundamentele belastingscombinaties als bedoeld in artikel 2.2 van het besluit waarbij de volgende belastingen, zonder rekening te houden met het gelijktijdig plaatsvinden van die belastingen, zijn meegenomen als veranderlijke belasting:
		–	de belasting door ijs volgens NEN-EN 1997;
		–	voor zover het een drijvend bouwwerk in gevolgklasse CC2 betreft de verticale belasting door golven tegen de onderkant van het drijflichaam, uitgaande van golven met een significante golfhoogte die is bepaald volgens tabel 2.12.1 of 2.12.2, voor zover deze golven hoger zijn dan 0,5 m.
	c.	de buitengewone belastingscombinaties, bedoeld in artikel 2.3 van het besluit, waarbij het drijflichaam niet zodanig mag bezwijken dat het drijvend bouwwerk zinkt. Dit geldt niet voor een drijvend bouwwerk in gevolgklasse CC1 met niet meer dan twee bouwlagen.

Artikel 2.15

Het niet bezwijken van een aanmeerconstructie van een drijvend bouwwerk wordt bepaald op basis van:
	a.	de belastingen die op de aanmeerconstructies worden uitgeoefend als gevolg van de belastingscombinaties, bedoeld in artikel 2.13, eerste lid, onder a, en tweede lid, onder a;
	b.	de fundamentele belastingscombinaties, bedoeld in artikel 2.2 van het besluit, waarin de belasting door ijs volgens NEN-EN 1997 is meegenomen als veranderlijke belasting.

Hoofdstuk 3. Gezondheid, energiezuinigheid en milieu

Artikel 3.1

Waar in artikel 5.9 van het besluit wordt verwezen naar de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken is bedoeld de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken van 1 januari 2019 met inbegrip van het wijzigingsblad van 1 juli 2019.

Artikel 3.2

Van een ingrijpende renovatie als bedoeld in de artikelen 5.6, vierde lid, en 5.16, eerste lid, van het besluit is sprake wanneer meer dan 25% van de oppervlakte van de gebouwschil, bepaald volgens ISSO 75.1, uitgave juli 2014, wordt vernieuwd, veranderd of vergroot en deze vernieuwing, verandering of vergroting de integrale gebouwschil betreft.

Artikel 3.3

De in de artikelen 6.55 en 6.55a van het besluit bedoelde waarde voor de energieprestatie van een technisch bouwsysteem wordt bepaald op basis van de als bijlage III bij deze regeling opgenomen rekenmethodiek.

Artikel 3.3a

Een adequaat gedimensioneerd, geïnstalleerd, ingeregeld en instelbaar technisch bouwsysteem, als bedoeld in de artikelen 6.55, tweede lid, en 6.55a, tweede lid, van het besluit, voldoet aan het volgende:
	a.	ruimteverwarming:
		1°.	een ruimteverwarmingssysteem heeft een warmtecapaciteit die niet groter is dan nodig is om te voorzien in de warmtevraag van het gebouw waarin het systeem zich bevindt. De temperatuur in het warmtedistributie- en afgiftedeel van het systeem is daarbij afgesteld op de laagst mogelijke temperatuur waarbij het ruimteverwarmingssysteem kan voldoen aan de benodigde warmtecapaciteit van het gebouw;
		2°.	het systeem is geïnstalleerd volgens de ontwerpeisen en installatievoorschriften van de fabrikanten van de componenten van het systeem;
		3°.	het systeem is afgesteld op een energetisch optimale stooklijn met behoud van comfort, is hydraulisch in balans en is ingeregeld om optimaal te presteren bij gemiddelde gebruiksomstandigheden;
		4°.	het systeem is voorzien van een ruimtethermostaat die voldoet aan de eisen voor een kamerthermostaat of andere centrale temperatuurregeling van klasse II of hoger als bedoeld in de Mededeling van de Commissie in het kader van de tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. 813/2013 van de Commissie tot uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad wat eisen inzake ecologisch ontwerp voor ruimteverwarmingstoestellen en combinatieverwarmingstoestellen betreft, en van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 811/2013 van de Commissie ter aanvulling van Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad wat de energie-etikettering van ruimteverwarmingstoestellen, combinatieverwarmingstoestellen, pakketten van ruimteverwarmingstoestellen, temperatuurregelaars en zonne-energie-installaties en pakketten van combinatieverwarmingstoestellen, temperatuurregelaars en zonne-energie-installaties betreft (2014/C 207/02), en van thermostatische radiatorkranen met ingebouwde flowregeling of thermostatische radiatorkranen zonder flowregeling met een separaat voetventiel;
		5°.	het vierde lid is niet van toepassing als het systeem wordt aangestuurd door een gebouwautomatiserings- en controlesysteem waarmee een met die leden vergelijkbaar resultaat kan worden gerealiseerd of als de kosten voor het aanbrengen van de ruimtethermostaat en de thermostatische radiatorkranen meer dan 20% bedragen van de kosten van het technisch bouwsysteem voor ruimteverwarming;
	b.	ruimtekoeling:
		1°.	een ruimtekoelingssysteem heeft een koudecapaciteit niet groter dan nodig om te voorzien in de koudevraag van het gebouw waarin het systeem zich bevindt. De temperatuur in het koudedistributie- en afgiftedeel van het systeem is daarbij afgesteld op de hoogst mogelijke temperatuur waarbij het ruimtekoelingssysteem kan voldoen aan de benodigde koudecapaciteit van het gebouw;
		2°.	het systeem is geïnstalleerd volgens de ontwerpeisen en installatievoorschriften van de fabrikanten van componenten van het systeem;
		3°.	het systeem is afgesteld op de energetisch optimale condensor- en verdampertemperaturen met behoud van comfort, is hydraulisch in balans (voor hydraulische systemen) of heeft geoptimaliseerde luchtstromen (voor lucht-distributiesystemen) en is ingeregeld op optimaal presteren bij typische gebruiksomstandigheden;
		4°.	een centraal aangestuurd systeem heeft een ruimtethermostaat;
		5°.	bij individueel geregelde units heeft het systeem een door de gebruiker in te stellen thermostaat;
		6°.	het vierde lid is niet van toepassing als het systeem wordt aangestuurd door een gebouwautomatiserings- en controlesysteem waarmee een met dat lid vergelijkbaar resultaat kan worden gerealiseerd;
	c.	ventilatie:
		1°.	een ventilatiesysteem sluit aan bij de ventilatiebehoefte van het gebouw waarin het systeem zich bevindt;
		2°.	het systeem is geïnstalleerd volgens de ontwerpeisen en installatievoorschriften van de fabrikanten van componenten van het systeem;
		3°.	het ventilatiedebiet is geoptimaliseerd voor laag energieverbruik met behoud van comfort en luchtkwaliteit;
		4°.	het systeem is voorzien van passende regelapparatuur waarmee het ventilatievolume in drie of meerdere standen of traploos aan te passen is aan de ventilatiebehoefte;
	d.	warm tapwater:
		1°.	een warm tapwatersysteem sluit aan bij de warm tapwaterbehoefte van het gebouw waarin het systeem zich bevindt;
		2°.	het systeem is geïnstalleerd volgens de ontwerpeisen en installatievoorschriften van de fabrikanten van componenten van het systeem;
		3°.	de warm tapwatertemperatuur gemeten bij de warmteopwekker is geoptimaliseerd voor een zo laag mogelijk energieverbruik zonder risico’s voor legionella;
		4°.	het systeem is voorzien van regelapparatuur waarmee de watertemperatuur bij de warmteopwekker op toegankelijke wijze kan worden ingesteld;
	e.	ingebouwde verlichting:
		1°.	de hoeveelheid en het type armaturen van het ingebouwde verlichtingssysteem zijn voldoende, maar ook niet meer dan nodig voor de typische verlichtingsbehoefte van de ruimte waarin de verlichting ingebouwd wordt;
		2°.	het systeem is geïnstalleerd volgens de ontwerpeisen en installatievoorschriften van de fabrikanten van componenten van het systeem;
		3°.	het systeem is instelbaar door aan-uit schakelaars of aanwezigheidsdetectie;
	f.	gebouwautomatisering- en controlesystemen:
het systeem is voor oplevering getest en ingesteld op energetisch optimale prestatie onder typische gebruiksomstandigheden.

Artikel 3.3b

De in artikel 6.55b van het besluit bedoelde documentatie bevat ten minste de volgende gegevens:
	–	naam, adres, en woonplaats opdrachtgever;
	–	adres en plaats gebouw waar het technisch bouwsysteem zich in, op, aan of bij bevindt;
	–	soort gebouw waar het technisch bouwsysteem zich in, op, aan of bij bevindt: woning of overig;
	–	naam en registratienummer installateur of naam, adres en woonplaats van de opsteller van het document;
	–	soort technisch bouwsysteem;
	–	type en serienummer van (componenten) van het technische bouwsysteem of bij het ontbreken van dergelijke gegevens, een nauwkeurige omschrijving van de locatie waar het technisch bouwsysteem zich in het gebouw bevindt;
	–	beschrijving van verrichte werkzaamheden aan technisch bouwsysteem;
	–	berekende waarde voor de energieprestatie;
	–	datum werkzaamheden;
	–	ondertekening door de installateur.

Artikel 3.4

De gemiddelde warmtedoorgangscoëfficiënt als bedoeld in artikel 5.3, zesde lid, van het besluit wordt berekend door:

waarin:
	x.	= het aantal ramen, deuren en kozijnen van een bouwwerk
	Un.	= de warmtedoorgangscoëfficiënt van een raam, deur of kozijn bepaald volgens NEN 1068
	An.	= het geprojecteerde oppervlak van een raam, deur of kozijn bepaald volgens NEN 1068
	At.	= het totale geprojecteerde oppervlak van alle ramen, deuren en kozijnen van een bouwwerk

Artikel 3.5

Een kooldioxidemeter als bedoeld in artikel 7.23 van het besluit voldoet aan het volgende:
	a.	functioneert continu op de gangbare elektrische netspanning en een tijdelijke onderbreking van de elektrische aansluiting verstoort de ingestelde signaalniveaus niet;
	b.	kalibreert zichzelf automatisch;
	c.	heeft ten minste een CO2-meetfunctie met:
		1°	een meetbereik van tenminste 300 tot 5.000 ppm;
		2°	een bedrijfstemperatuur van 0 – 50 ˚C;
		3°	een nauwkeurigheid in temperatuurbereik van +15 tot + 35 ˚C:
bij CO2 van 300-1.000 ppm : < 10% van meetwaarde en
bij CO2 van 1.000-5.000 ppm : < 100 ppm;
		4°	een resolutie van 1 ppm;
	d.	waarschuwt bijtijds voor ventilatieproblemen door middel van een duidelijke indicatie betreffende de mate waarin een vertrek wordt geventileerd;
	e.	heeft 3 signaalniveaus met een eigen kleurcode:
		1°	CO2-concentratie van minder dan 1.000 ppm;
		2°	CO2-concentratie van 1.001 t/m 1.400 ppm;
		3°	CO2-concentratie van 1.401 ppm en hoger;
	f.	de CO2-concentratie moet afleesbaar zijn op een duidelijk display, waarbij de hoogte van cijfers en letters in het display minimaal 8 mm bedraagt.

Artikel 3.6

1.	De berekening van de in artikel 5.2, eerste lid, van het besluit bedoelde waarden voor energiebehoefte, primair fossiel energiegebruik en voor het aandeel hernieuwbare energie vindt plaats en wordt geregistreerd door een op basis van BRL 9500-W, subdeelgebied detailopname gecertificeerd bedrijf, of BRL 9500-U, subdeelgebied detailopname gecertificeerd bedrijf, waarbij gebruik wordt gemaakt van op basis van BRL 9501 geattesteerde software.

2.	Met een gecertificeerd bedrijf als bedoeld in het eerste lid, wordt tot 1 januari 2022 gelijkgesteld een bedrijf dat de in het eerste lid bedoelde certificering heeft aangevraagd en dat voor de berekening gebruikmaakt van adviseurs met een bewijs van vakbekwaamheid als bedoeld in paragraaf 4.1 van BRL 9500-W of BRL 9500-U.

3.	Een berekening en registratie als bedoeld in het eerste lid mag tot 1 november 2021 plaatsvinden door een persoon die werkzaam is voor een certificaathouder en aantoonbaar in staat is volgens de voorschriften, bedoeld in BRL 9500-W, subdeelgebied detailopname, of in BRL 9500-U, subdeelgebied detailopname, een opname te maken van de bouwkundige schil en de installaties van het gebouw.

4.	Bij toepassing van het derde lid controleert de certificaathouder aanvullend in ieder geval de eerste twee registraties van berekeningen gedaan door de persoon, bedoeld in het derde lid, middels controles op de dossiers als bedoeld in paragraaf 6.1 van BRL 9500-W of paragraaf 6.1 van BRL 9500-U.

Artikel 3.7

1.	Tot 1 juli 2021 mag voor de berekening van de in artikel 5.2, eerste lid, van het besluit bedoelde waarden voor energiebehoefte, primair fossiel energiegebruik en voor het aandeel hernieuwbare energie in aanvulling op artikel 3.6, eerste lid, een tweede berekening worden gemaakt op basis van BRL 9501 geattesteerde software zoals deze software luidt op 1 juli 2020.

2.	De in het eerste lid bedoelde tweede berekening wordt met dezelfde invoergegevens als de in artikel 3.6, eerste lid, bedoelde berekening uitgevoerd door een bedrijf als bedoeld in artikel 3.6, eerste of tweede lid.

3.	Bij een verschil tussen de resultaten van beide berekeningen is het voldoende dat uit een van beide berekeningen blijkt dat is voldaan aan de in artikel 5.2, eerste lid, van het besluit bedoelde waarden.

Artikel 3.8

Bij de bepaling van het aandeel hernieuwbare energie, bedoeld in artikel 5.2, eerste lid, van het besluit mag restwarmte en -koude als bedoeld in NTA 8800 worden meegerekend.

Artikel 3.9

Voor de beoordeling of gebruik gemaakt kan worden van artikel 5.2, derde lid, van het besluit, wordt gebruikgemaakt van het stappenplan in de Leidraad afwijking eis hernieuwbare energie woongebouwen (nieuwbouw) van 7 juli 2020 zoals gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/12/17/kostenoptimaliteitsstudie-beng-eisen.

Artikel 3.10

1.	Bij toepassing van NTA 8800 is de in paragraaf 5.7 van die norm bedoelde waarde voor oververhitting bij een woonfunctie, niet zijnde een woonwagen of drijvend bouwwerk, voor iedere rekenzone en oriëntatie ten hoogste 1,20.

2.	Wanneer de in het eerste lid bedoelde hoogst berekende waarde voor oververhitting bij een woonfunctie niet in een woongebouw meer dan 1,20 is, wordt met een berekening aangetoond dat het totaal aantal gewogen overschrijdingsuren in die woonfunctie op jaarbasis niet meer dan 450 is.

3.	Wanneer in een woongebouw bij een of meer woningen binnen dat woongebouw de hoogst berekende waarde voor oververhitting meer dan 1,20 is, wordt bij de woning met de hoogst berekende waarde voor oververhitting met een berekening aangetoond dat het aantal gewogen overschrijdingsuren in die woning op jaarbasis niet meer dan 450 is.

4.	Bij de berekening, bedoeld in dit artikel, wordt bij toepassing van artikel 3.7 die versie van de software gebruikt op grond waarvan blijkt dat is voldaan aan de in artikel 5.2, eerste lid, van het besluit bedoelde waarden.

5.	De berekening, bedoeld in dit artikel, voldoet aan het gestelde in bijlage VII bij deze regeling.

Artikel 3.11

1.	Waar in artikel 3.8, tweede lid, en artikel 3.9, derde lid, van het besluit wordt verwezen naar de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai is bedoeld de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999, internetuitgave 2004.

2.	Bij toepassing van het eerste lid wordt voldaan aan de in bijlage VIII van deze regeling opgenomen nadere voorschriften.

Hoofdstuk 3a. Verwarmingssystemen en airconditioningsystemen

Artikel 3a.1. Keuring verwarmingssysteem

1.	De keuring van een ruimteverwarmingssysteem of gecombineerd ruimteverwarmings- en ventilatiesysteem met een nominaal vermogen van meer dan 70 kW wordt verricht door een bedrijf met een geldig certificaat dat is afgegeven door een instantie die door een accreditatie-instantie is geaccrediteerd om uitvoering te kunnen geven aan de Deelregeling voor stookinstallaties, die deel uitmaakt van de Certificatieregeling voor het kwaliteitsmanagementsysteem ten behoeve van het uitvoeren van onderhoud en inspectie aan technische installaties, van de stichting SCIOS.

2.	Het bedrijf en de opdrachtgever bewaren het keuringsverslag ten minste zes jaar.

Artikel 3a.2. Keuring airconditioningsysteem

1.	De keuring van een airconditioningsysteem of gecombineerd airconditioning- en ventilatiesysteem met een nominaal vermogen van meer dan 70 kW, wordt op basis van het gestelde in bijlage IV bij deze regeling, uitgevoerd door een deskundige met een diploma EPBD A-airconditioningsystemen of EPBD-B airconditioningsystemen.

2.	Het opstellen van het keuringsverslag van een in het eerste lid bedoelde keuring wordt verricht door een deskundige met het diploma EPBD B-airconditioningsystemen.

3.	De deskundige registreert de datum van de keuring van het systeem in het bij het systeem behorende logboek.

4.	De deskundige stelt het volgens bijlage V bij deze regeling opgestelde keuringsverslag binnen vier weken na de keuring ter hand van de opdrachtgever.

5.	De deskundige en de opdrachtgever bewaren het keuringsverslag ten minste vijf jaar.

Artikel 3a.3. Exameninstellingen

1.	De minister wijst de instellingen aan die zijn belast met:
	a.	het afnemen van het examen;
	b.	het afnemen van het herexamen;
	c.	het afnemen van het bijscholingsexamen.

2.	Een exameninstelling:
	a.	bezit rechtspersoonlijkheid;
	b.	heeft een vestiging in Nederland;
	c.	beschikt over voldoende deskundigheid om examens op te stellen en af te nemen;
	d.	beschikt over een kwaliteitssysteem dat op schrift is gesteld;
	e.	beschikt over faciliteiten om examens af te nemen.

3.	De minister kan een adviescommissie instellen die de minister adviseert over de beoordeling van de deskundigheid, bedoeld in het tweede lid.

4.	De adviescommissie, bedoeld in het derde lid, bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven leden.

5.	De minister kan aan de aanwijzing van een exameninstelling voorschriften verbinden.

6.	De minister kan de aanwijzing intrekken indien een exameninstelling niet voldoet aan de in het tweede lid bedoelde voorwaarden of de aan de aanwijzing verbonden voorschriften niet naleeft.

7.	Een exameninstelling stelt een examenreglement en een huishoudelijk reglement vast.

8.	Een exameninstelling verstrekt desgevraagd aan de minister alle inlichtingen die hij voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. De minister kan inzage vorderen van alle zakelijke gegevens en bescheiden, die hij voor de vervulling van zijn taak nodig heeft.

9.	Indien een exameninstelling niet voldoet aan een of meer van haar verplichtingen bericht zij dit onverwijld schriftelijk aan de minister.

Artikel 3a.4. Examens

1.	De minister stelt de inhoud van het examen vast op basis van een voorstel van een exameninstelling.

2.	Het examen bestaat uit een theorietoets en een praktijktoets.

3.	Wanneer een deelnemer bij een of meer onderdelen van het examen in onvoldoende mate voldoet aan de in bijlage VI bij deze regeling opgenomen eisen, wordt de deelnemer binnen zes maanden na het examen eenmaal in de gelegenheid gesteld een geheel of gedeeltelijk herexamen te doen.

4.	De exameninstelling registreert de uitslagen van de afgelegde examens.

5.	De exameninstelling neemt maatregelen om fraude bij het examen te voorkomen.

Artikel 3a.5. Diploma’s

1.	De exameninstelling bericht de minister binnen drie weken na het examen welke deelnemers voldoen aan de in artikel 3a.4, derde lid, bedoelde eisen.

2.	De minister geeft deze deelnemers daarna het diploma EPBD A-airconditioningsystemen of het diploma EBPD B-airconditioningsystemen.

3.	Een diploma is vijf jaar geldig vanaf de datum van het examen.

4.	Een diploma vermeldt ten minste:
	–	de volledige naam, geboortedatum en geboorteplaats van de houder van het diploma;
	–	de datum van afgifte en de ondertekening door de minister;
	–	de geldigheidsduur.

Artikel 3a.6. Registratie diploma’s

1.	De minister registreert:
	a.	aan welke personen een diploma EPBD A-airconditioningsystemen of diploma EBPD B-airconditioningsystemen is afgegeven;
	b.	de datum van afgifte van het diploma, bedoeld in onderdeel a;
	c.	de geldigheidsduur van het diploma.

2.	De minister beheert de registratie en is verwerkingsverantwoordelijke.

3.	De gegevens uit de registratie worden desgevraagd kosteloos verstrekt voor zover dit noodzakelijk is voor het laten uitvoeren van de keuring, bedoeld in artikel 3a.2.

4.	De gegevens in de registratie worden vijf jaar bewaard.

Artikel 3a.7. Bijscholing deskundigen

1.	De minister verlengt de geldigheidsduur van een diploma met vijf jaar wanneer een deskundige op grond van een bijscholingsexamen voldoet aan de in bijlage VI bij deze regeling opgenomen eisen.

2.	Op de in het eerste lid bedoelde verlenging zijn de artikelen 3a.4 tot en met 3a.6 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3a.8. Afmelding verwarmingssystemen en airconditioningsystemen

Het bedrijf respectievelijk de deskundige, bedoeld in de artikelen 3a.1 en3a.2 meldt binnen vier weken nadat de in deze artikelen bedoelde keuring is verricht, deze af bij een door de minister aangewezen instantie.

Hoofdstuk 4. Scheiden bouw- en sloopafval

Artikel 4.1

1.	Onverminderd artikel 1.29, tweede lid, van het besluit worden de categorieën bouw- en sloopafval als bedoeld in artikel 8.9 van het besluit ten minste gescheiden in de volgende fracties:
	a.	als gevaarlijk aangeduide afvalstoffen als bedoeld in hoofdstuk 17 van de afvalstoffenlijst bedoeld in de Regeling Europese afvalstoffenlijst, voor zover deze stoffen niet in de onderdelen b tot en met j van dit lid zijn opgenomen;
	b.	teerhoudende dakbedekking, al dan niet met dakbeschot;
	c.	teerhoudend asfalt;
	d.	bitumineuze dakbedekking, al dan niet met dakbeschot;
	e.	niet-teerhoudend asfalt;
	f.	vlakglas, al dan niet met kozijn;
	g.	gipsblokken en gipsplaatmateriaal;
	h.	dakgrind;
	i.	armaturen;
	j.	gasontladingslampen.

2.	Gevaarlijke stoffen als bedoeld in het eerste lid, onder a, worden niet gemengd of gescheiden.

3.	De fracties, bedoeld in het eerste lid, worden op het bouw- of sloopterrein gescheiden gehouden en gescheiden afgevoerd.

4.	Het eerste lid, onder d tot en met j, en het derde lid zijn niet van toepassing voor zover de hoeveelheid afval van de betreffende fractie minder dan 1 m3 bedraagt.

5.	In afwijking van het derde lid kunnen de fracties op een andere locatie worden gescheiden voor zover scheiding op het bouw- of sloopterrein naar oordeel van het bevoegd gezag redelijkerwijs niet mogelijk is.

Hoofdstuk 5. Nadere voorschriften omtrent de toepassing van normen

Paragraaf 5.1. Nieuwbouw

Artikel 5.1. NEN 1006

Bij toepassing van NEN 1006 zijn alleen de onderdelen van toepassing die technische voorschriften uit oogpunt van gezondheid bevatten over een voorziening voor drinkwater of warmwater.

Artikel 5.1a. NEN 1010

Bij toepassing van NEN 1010 zijn alleen de onderdelen van toepassing die technische voorschriften uit oogpunt van veiligheid bevatten over een voorziening voor elektriciteit.

Artikel 5.2. NEN 1087

1.	Waar in artikel 3.29 van het besluit wordt verwezen naar NEN 1087 is bedoeld de hoofdstukken 5 en 8 van die norm.

2.	Waar in artikel 3.50, tweede lid, van het besluit wordt verwezen naar NEN 1087 is bedoeld de onderdelen 5.1 en 5.3 van die norm.

Artikel 5.3. NEN 2057

Bij de toepassing van NEN 2057 geldt het volgende:

In vergelijking (1) in hoofdstuk 4 van NEN 2057 wordt ‘Ae,i = A  d,  i x C  b,  i x C  u,  i x C LTA’ gelezen als:

A e, i = A  d,  i x C  b,  i x C u, i.

Artikel 5.3a. NEN 2535 en NEN 2575

Bij de toepassing van NEN 2535 en NEN 2575 is het in die normen bedoelde akkoord van de bevoegde autoriteit verkregen met een vergunning voor het bouwen of voor brandveilig gebruik of een melding als bedoeld in artikel 1.18, eerste lid, van het besluit.

Artikel 5.4. NEN 2654-1

Waar in artikel 6.20, zevende en achtste lid, van het besluit wordt verwezen naar NEN 2654-1 zijn bedoeld de onderdelen 5 en 6 van die norm.

Artikel 5.5. NEN 2654-2

Waar in artikel 6.23, derde en vijfde lid, van het besluit wordt verwezen naar NEN 2654-2 zijn bedoeld de onderdelen 5, 6 en 7 van die norm.

Artikel 5.6. NEN 2757

Waar in de artikelen 3.50, 3.53 en 3.54 van het besluit wordt verwezen naar NEN 2757 is bedoeld:
	a.	NEN 2757-1 voor verbrandingsinstallaties met een belasting kleiner dan of gelijk aan 130 kW op bovenwaarde, en
	b.	NEN 2757-2 voor verbrandingsinstallaties met een belasting groter dan 130 kW op bovenwaarde.

Artikel 5.7. NEN 5077

Bij toepassing van NEN 5077 geldt dat in afwijking van tabel 6 de standen van de ventilatieopeningen en van de mechanische ventilatie alle ’open’ respectievelijk ‘aan’ zijn.

Artikel 5.8. NEN 7120

Bij de toepassing van NEN 7120 gelden voor de in onderdeel 5.3.2 opgenomen formule de volgende waarden voor de correctiefactor C EPC;mn;U/W

Gebruiksfunctie                                   C EPC;mn;U/W             
1                        Woonfunctie                                       
                         a woonwagen              0,99                     
                         b andere woonfunctie     1,10                     
2                        Bijeenkomstfunctie       0,73                     
3                        Celfunctie               0,98                     
4                        Gezondheidszorgfunctie                            
                         a met bedgebied          1,17                     
                         b andere                 0,98                     
                         gezondheidszorgfunctie                            
6                        Kantoorfunctie           1,05                     
7                        Logiesfunctie                                     
                         a logiesfunctie in       0,90                     
                         logiesgebouw                                      
                         b logiesfunctie niet in  0,88                     
                         logiesgebouw                                      
8                        Onderwijsfunctie         1,44                     
9                        Sportfunctie             0,86                     
10                       Winkelfunctie            0,85                     



Artikel 5.8a. NEN-EN 1838

Waar in artikel 6.24, eerste en vierde lid, van het besluit wordt verwezen naar NEN-EN 1838 is bedoeld artikel 5.4.5 van die norm.

Artikel 5.8b. NEN-EN 1990

Bij toepassing van NEN-EN 1990 wordt tabel NB. 1- 2.1 gelezen als:

Ontwerplevensduur                                 Toepassing               
Klasse                   Jaren                    
1A                       5                        Tijdelijke bouwwerken,   
                                                  anders dan een           
                                                  woonfunctie: waarbij de  
                                                  termijn genoemd in de    
                                                  omgevingsvergunning als  
                                                  bedoeld in het eerste    
                                                  lid van art 5.16 van     
                                                  het Besluit              
                                                  omgevingsrecht niet      
                                                  langer is dan 5 jaar of  
                                                  die vergunningsvrij      
                                                  zijn voor de activiteit  
                                                  bouwen als bedoeld in    
                                                  bijlage II van het       
                                                  Besluit omgevingsrecht   
                                                  . Voor bouwwerken in     
                                                  gevolgklasse CC2 of      
                                                  CC3: binnen deze klasse  
                                                  moeten de in rekening    
                                                  te brengen belastingen   
                                                  zijn gebaseerd op een    
                                                  referentieperiode van    
                                                  15 jaar. Voor CC1 is     
                                                  dit 5 jaar.              
1B                       15                       Tijdelijke bouwwerken,   
                                                  anders dan de            
                                                  bouwwerken die vallen    
                                                  in klasse 1A.            
2                        15                       Constructies en          
                                                  bouwwerken voor          
                                                  landbouw en tuinbouw en  
                                                  soortgelijke             
                                                  toepassingen,            
                                                  uitsluitend voor         
                                                  productiedoeleinden,     
                                                  waarbij het aantal       
                                                  personen dat in het      
                                                  gebouw aanwezig is,      
                                                  beperkt is;              
                                                  Industriebouwwerken, al  
                                                  dan niet tijdelijk, met  
                                                  1 of 2 bouwlagen.        
3                        50                       Bouwwerken anders dan    
                                                  bedoeld onder 1A, 1B en  
                                                  2.                       
4                        100                      Monumentale bouwwerken.  
                                                  De beslissing om een     
                                                  bouwwerk als             
                                                  monumentaal aan te       
                                                  merken is ter            
                                                  beoordeling van de       
                                                  opdrachtgever.           



Artikel 5.8c. NEN-EN 1997 Verbouw

[Vervallen per 01-01-2021]

Paragraaf 5.2. Bestaande bouw

Artikel 5.9. NEN 2057

Bij de toepassing van NEN 2057 geldt het volgende:

Onderdeel 6.1 wordt gelezen als:

Projecteer de delen van de daglichtopening loodrecht op het projectievlak.

Artikel 5.9a. NEN 2535

Bij de toepassing van NEN 2535 is het in die norm bedoelde akkoord van de bevoegde autoriteit verkregen met een vergunning voor het bouwen of brandveilig gebruik of een melding als bedoeld in artikel 1.18, eerste lid, van het besluit.

Artikel 5.9b. NEN 2575

1.	Bij de toepassing van NEN 2575 is het in die norm bedoelde akkoord van de bevoegde autoriteit verkregen met een vergunning voor het bouwen of brandveilig gebruik of een melding als bedoeld in artikel 1.18, eerste lid, van het besluit.

2.	Waar in artikel 6.23 van het besluit wordt verwezen naar NEN2575 geldt het volgende:
	a.	het in onderdeel 4, tabel 1, onder algemeen, bedoelde minimaal toelaatbaar geluidniveau van toonsignalen van 65 dB geldt alleen voor verkeersruimten. Voor verblijfsruimten geldt alleen het in die tabel bedoelde geluidsniveau toonsignaal dat minimaal 6dB boven het gemiddelde omgevingsgeluid uitkomt;
	b.	het in onderdeel 4, tabel 2, onder algemeen, bedoelde minimaal toelaatbaar geluidniveau van gesproken berichten van 60 dB geldt alleen voor verkeerruimten. Voor verblijfsruimten geldt alleen het in die tabel bedoelde geluidsniveau toonsignaal dat minimaal 6dB boven het gemiddelde omgevingsgeluid uitkomt;
	c.	onderdeel 12.4.2 Specificatie Luidsprekers is niet van toepassing;
	d.	onderdeel 17 Bekabeling is niet van toepassing.

3.	Het tweede lid is niet van toepassing op een ontruimingsalarminstallatie die behoort bij een brandmeldinstallatie met doormelding als bedoeld in artikel 6.20 van het besluit, en op een ontruimingsalarminstallatie die behoort bij een brandmeldinstallatie zonder doormelding die na 1 november 2008 is opgeleverd of gewijzigd.

Artikel 5.10. NEN 8062

1.	Waar in artikel 2.64 van het besluit is voorgeschreven dat de brandveiligheid van een afvoervoorziening voor rookgas wordt bepaald volgens NEN 8062 geldt bij de toepassing van onderdeel 4 van die norm dat materiaal waaruit een voorziening voor de afvoer van rookgas is samengesteld onbrandbaar is, bepaald volgens NEN 6064, voor zover in dat materiaal een temperatuur kan optreden van meer dan 363 K. In afwijking van ‘onbrandbaar’ volgens NEN 6064 mogen ook materialen die voldoen aan de brandklasse A1 volgens NEN-EN 13501-1 zijn toegepast.

2.	Bij de toepassing van onderdeel 5 van NEN 8062 geldt dat luchtdichtheid van een voorziening voor de afvoer van rookgas kleiner is dan 25 m3/m2/h.

3.	Indien bij het bouwen de voorziening is gerealiseerd met toepassing van NEN 6062 en de bestaande voorziening aan dat normblad voldoet, is voldaan aan het eerste en het tweede lid.

Artikel 5.10a. NEN-EN 1997

[Vervallen per 01-01-2021]

Hoofdstuk 5a. Onderzoeksverplichting zorgplicht

5.11. Galerijflats

1.	De eigenaar of degene die uit anderen hoofde bevoegd is tot het daaraan treffen van voorzieningen onderzoekt, of laat onderzoek uitvoeren naar, de staat van galerijflats met uitkragende betonnen galerij- of balkonvloeren die monoliet zijn verbonden aan de betonnen verdiepingsvloeren of gevelbalken.

2.	Het onderzoek wordt uitgevoerd overeenkomstig SBR-publicatie 248 ‘Constructieve veiligheid van uitkragende galerijplaten – Tweede herziene uitgave’. De uitkomsten van dit onderzoek worden voor 1 juli 2017 in een rapport vastgelegd.

3.	Het onderzoek behoeft niet te worden uitgevoerd wanneer voor 1 januari 2016 een vergelijkbaar rapport is goedgekeurd door het bevoegd gezag.

Artikel 5.12. Zwembaden

1.	De eigenaar of degene die uit anderen hoofde bevoegd is tot het daaraan treffen van voorzieningen onderzoekt, of laat onderzoek uitvoeren naar, de staat van een gebouw met daarin een zwembad dat een badinrichting is als bedoeld in artikel 1 van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden.

2.	Het eerste lid is niet van toepassing op een te bouwen bouwwerk waarvoor de aanvraag om vergunning voor het bouwen na 1 juli 2016 is ingediend.

3.	Het onderzoek bestaat uit;
	a.	inventarisatie van de dragende metalen delen die zijn toegepast in:
		1°.	ruimten met een zwembassin;
		2°.	ruimten die in open verbinding staan met een ruimte met een zwembassin;
		3°.	ruimten die hetzelfde luchtbehandelingsysteem hebben als de ruimte met een zwembassin;
		4°.	overige ruimten met bassinwater en de ruimten die daarmee in open verbinding staan;
	b.	uitsplitsing van de onder a genoemde ruimten in twee gebieden:
		1°.	gebied A dat bestaat uit het zwembassin en de directe omgeving daarvan met als begrenzing het vlak of de vlakken die liggen op maximaal 1,0 m verticaal boven het niveau van het wateroppervlak of van de afgewerkte vloer, glijbanen, springstelling, of soortgelijke voorzieningen en de bijbehorende trappen en het verticale vlak op 1,0 m vanaf de overgang van water naar vloer en rondom glijbanen, springstelling, of soortgelijke voorzieningen en de bijbehorende trappen;
		2°.	gebied B dat bestaat uit alle overige gebieden;
	c.	constatering dat in gebied A geen dragende delen zijn toegepast van niet-resistent roestvaststaal:
		1°.	waarvan het bezwijken kan leiden tot persoonlijk letsel;
		2°.	die niet direct visueel inspecteerbaar zijn; of
		3°.	die zijn voorzien van een coating;
	d.	constatering dat de in gebied A voorkomende dragende delen van niet-resistent roestvaststaal, anders dan bedoeld onder c, geen corrosieverschijnselen hebben;
	e.	constatering dat in gebied B geen dragende delen zijn toegepast van niet-resistent roestvaststaal.

4.	Onder niet-resistent roestvaststaal wordt verstaan alle roestvaststaalsoorten met uitzondering van de soorten 1.4529, 1.4547 en 1.4565, als bedoeld in NEN-EN 1993-1-4.

5.	Het onderzoek wordt uitgevoerd door een ter zake kundig persoon.

6.	De resultaten van het onderzoek worden voor 1 januari 2017 in een rapport vastgelegd.

7.	Het onderzoek behoeft niet te worden uitgevoerd wanneer voor 1 juli 2016 een vergelijkbaar rapport is goedgekeurd door het bevoegd gezag waaruit ten minste blijkt dat in de gebieden A en B geen dragende delen van niet-resistent roestvaststaal aanwezig zijn.

Artikel 5.13. Breedplaatvloeren

1.	De eigenaar of degene die uit anderen hoofde bevoegd is tot het daaraan treffen van voorzieningen onderzoekt of laat onderzoek uitvoeren naar de staat van gebouwen met breedplaatvloeren waarin:
	a.	een vloer van een gebruiksgebied hoger dan 70 m boven het meetniveau ligt;
	b.	4 of meer bouwlagen zijn opgenomen met een gezondheidszorgfunctie met bedgebied, een celfunctie of een woonfunctie voor 24 uurs-zorg, of;
	c.	een bijeenkomstfunctie, winkelfunctie, sportfunctie of onderwijsfunctie is opgenomen, die geen nevengebruiksfunctie is, en waarbij in geval van bezwijken van een breedplaatvloer meer dan 500 personen gelijktijdig gevaar kunnen lopen.

2.	Het eerste lid is niet van toepassing op gebouwen die voor 1 januari 2000 gereed zijn gemeld.

3.	Het eerste lid, onderdeel a, is niet van toepassing op de gedeelten van een gebouw met uitsluitend woonfuncties of nevenfuncties daarvan, anders dan een overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuigen.

4.	Het onderzoek wordt uitgevoerd overeenkomstig het Stappenplan beoordeling bestaande gebouwen met breedplaatvloeren van 20 mei 2019 zoals gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving/documenten/publicaties/2019/05/22/stappenplan-beoordeling-bestaande-gebouwen-met-breedplaatvloeren.

5.	De uitkomsten van dit onderzoek worden voor 1 april 2021 in een rapport vastgelegd.

6.	Met een in dit artikel bedoeld onderzoek en rapport worden gelijkgesteld een ander onderzoek en rapport dat naar het oordeel van het bevoegd gezag aantoont dat de constructieve veiligheid van de breedplaatvloeren in het gebouw voldoet aan het gestelde in paragraaf 2.1.2 van het besluit.

Hoofdstuk 6. Slotbepalingen

Artikel 6.1

De Regeling Bouwbesluit 2003 wordt ingetrokken.

Artikel 6.2

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip bedoeld in artikel 9.4, eerste lid, van het Bouwbesluit 2012.

Artikel 6.3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Bouwbesluit 2012.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 22 december 2011

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
J.W.E. Spies



Bijlage I. behorende bij artikel 1.2

BRL 9500-U               nationale                
                         beoordelingsrichtlijn    
                         energieprestatie van     
                         utiliteitsgebouwen van   
                         15 april 2020,           
                         inclusief                
                         wijzigingsblad van       
                         15 december 2020         
BRL 9500-W               nationale                
                         beoordelingsrichtlijn    
                         energieprestatie van     
                         woningen en              
                         woongebouwen van         
                         15 april 2020,           
                         inclusief                
                         wijzigingsblad van       
                         15 december 2020         
BRL 9501                 methoden voor het        
                         berekenen van het        
                         energiegebruik van       
                         gebouwen en de           
                         energetische en          
                         financiële gevolgen van  
                         energiebesparingsmaatre  
                         gelen van 15 april       
                         2020, inclusief          
                         wijzigingsblad van       
                         15 december 2020         
NEN 1006 + A1:2018       Algemene voorschriften   
                         voor                     
                         leidingwaterinstallatie  
                         s                        
NEN 1006 1981            Algemene voorschriften   
                         voor                     
                         drinkwaterinstallaties   
                         (AVWI – 1981),           
                         inclusief correctieblad  
                         C1: 1990 (bestaande      
                         bouw)                    
NEN 1010:2015            Elektrische              
                         installaties voor        
                         laagspanning.            
                         Nederlandse              
                         implementatie van de     
                         HD-IEC 60364-reeks,      
                         inclusief correctieblad  
                         C2:2016 en               
                         wijzigingsblad A1:2020   
NEN 1010 1962            Veiligheidsvoorschrifte  
                         n voor                   
                         laagspanningsinstallati  
                         es                       
                         (Installatievoorschrift  
                         en I) (bestaande bouw)   
V 1041 1942              Leidraad voor den        
                         aanleg en een veilig     
                         bedrijf van electrische  
                         sterkstroominstallaties  
                         in fabrieken en          
                         werkplaatsen             
                         (Fabrieksvoorschriften)  
                         – Deel II – Hooge        
                         spanning (bestaande      
                         bouw)                    
NEN 1078:2018            Voorziening voor gas     
                         met een werkdruk tot en  
                         met 500 mbar -           
                         Prestatie-eisen -        
                         Nieuwbouw                
NEN 1087 2001            Ventilatie van gebouwen  
                         – Bepalingsmethoden      
                         voor nieuwbouw           
NEN 1413 2011            Symbolen voor            
                         veiligheidsvoorzieninge  
                         n op bouwkundige         
                         tekeningen en in         
                         schema’s, inclusief      
                         wijzigingsblad A1: 2013  
NEN 1594:2006 + C2:2015  Droge blusleidingen in   
                         en aan gebouwen          
NEN 1594 1991            Droge blusleidingen in   
                         en aan gebouwen,         
                         inclusief                
                         wijzigingsblad A1: 1997  
                         (bestaande bouw)         
NEN 1775 1991            Bepaling van de          
                         bijdrage tot             
                         brandvoortplanting van   
                         vloeren, inclusief       
                         wijzigingsblad A1: 1997  
                         (bestaande bouw)         
NEN 2057 2011            Daglichtopeningen van    
                         gebouwen – Bepaling van  
                         de equivalente           
                         daglichtoppervlakte van  
                         een ruimte, inclusief    
                         correctieblad C1: 2011   
NEN 2057 2001            Daglichtopeningen van    
                         gebouwen – Bepaling van  
                         de equivalente           
                         daglichtoppervlakte van  
                         een ruimte, inclusief    
                         correctieblad C1: 2003   
                         (bestaande bouw)         
NEN 2078 1987            Voorschriften voor       
                         aardgasinstallaties      
                         GAVO 1987 – Deel 2:      
                         Aanvullende              
                         voorschriften voor       
                         grotere bijzondere       
                         installaties (bestaande  
                         bouw)                    
NEN 2535:2017            Brandveiligheid van      
                         gebouwen -               
                         Brandmeldinstallaties -  
                         Systeem- en              
                         kwaliteitseisen en       
                         projecteringsrichtlijne  
                         n                        
NEN 2535 1996            Brandveiligheid van      
                         gebouwen –               
                         Brandmeldinstallaties –  
                         Systeem- en              
                         kwaliteitseisen en       
                         projecteringsrichtlijne  
                         n (bestaande bouw)       
NEN 2555 2008            Brandveiligheid van      
                         gebouwen – Rookmelders   
                         voor woonfuncties        
NEN 2555 2002            Brandveiligheid van      
                         gebouwen – Rookmelders   
                         voor woonfuncties,       
                         inclusief                
                         wijzigingsblad A1: 2006  
                         (bestaande bouw)         
NEN 2559:2001            Onderhoud van draagbare  
                         blustoestellen,          
                         inclusief                
                         wijzigingsblad A4:2017   
NEN 2575-1: 2012         Brandveiligheid van      
                         gebouwen –               
                         Ontruimingsalarminstall  
                         aties – Systeem- en      
                         kwaliteitseisen en       
                         projecteringsrichtlijne  
                         n – Deel 1: Algemeen     
NEN 2575-2:2012          Brandveiligheid van      
                         gebouwen -               
                         Ontruimingsalarminstall  
                         aties - Systeem- en      
                         kwaliteitseisen en       
                         projecteringsrichtlijne  
                         n - Deel 2: Luidalarm    
                         -Ontruimingsalarminstal  
                         latie type A, inclusief  
                         wijzigingsblad A1:2018   
NEN 2575-3:2012          Brandveiligheid van      
                         gebouwen -               
                         Ontruimingsalarminstall  
                         aties - Systeem- en      
                         kwaliteitseisen en       
                         projecteringsrichtlijne  
                         n - Deel 3: Luidalarm -  
                         Ontruimingsalarminstall  
                         atie van type B          
                         inclusief                
                         wijzigingsblad A2:2018   
NEN 2575-4:2013          Brandveiligheid van      
                         gebouwen –               
                         Ontruimingsalarminstall  
                         aties – Systeem- en      
                         kwaliteitseisen en       
                         projectierichtlijnen –   
                         Deel 4:                  
                         Stilalarminstallatie,    
                         draadloos                
NEN 2575-5: 2012         Brandveiligheid van      
                         gebouwen –               
                         Ontruimingsalarminstall  
                         aties – Systeem- en      
                         kwaliteitseisen en       
                         projectierichtlijnen –   
                         Deel 5:                  
                         Stilalarminstallatie     
                         met attentiepanelen      
NEN 2575 2000            Brandveiligheid van      
                         gebouwen –               
                         Ontruimingsinstallaties  
                         – Systeem- en            
                         kwaliteitseisen en       
                         projecteringsrichtlijne  
                         n (bestaande bouw)       
NEN 2580 2007            Oppervlakten en          
                         inhouden van gebouwen –  
                         Termen, definities en    
                         bepalingsmethoden,       
                         inclusief correctieblad  
                         C1: 2008                 
NEN 2608:2014            Vlakglas voor gebouwen   
                         – Eisen en               
                         bepalingsmethode         
NEN 2654-1+C1:2018       Beheer, controle en      
                         onderhoud van            
                         brandbeveiligingsinstal  
                         laties, Deel 1:          
                         Brandmeldinstallaties    
NEN 2654-2:2018          Beheer, controle en      
                         onderhoud van            
                         brandbeveiligingsinstal  
                         laties, Deel 2:          
                         Ontruimingsalarminstall  
                         aties                    
NEN 2686 1988            Luchtdoorlatendheid van  
                         gebouwen – Meetmethode,  
                         inclusief                
                         wijzigingsblad A2: 2008  
NEN 2690 1991            Luchtdoorlatendheid van  
                         gebouwen – Meetmethode   
                         voor de specifieke       
                         luchtvolumestroom        
                         tussen kruipruimte en    
                         woning, inclusief        
                         wijzigingsblad A2: 2008  
NEN 2757-1 2019          Bepalingsmethoden van    
                         de geschiktheid van      
                         systemen voor de afvoer  
                         van rookgas van          
                         gebouwgebonden           
                         installaties - Deel 1:   
                         Installaties met een     
                         belasting kleiner dan    
                         of gelijk aan 130 kW op  
                         bovenwaarde              
NEN 2757-2 2006          Afvoer van rook van      
                         gebouwgebonden           
                         verbrandingsinstallatie  
                         s met een belasting      
                         groter dan 130 kW op     
                         bovenwaarde –            
                         Bepalingsmethoden        
                         geschiktheid             
                         afvoersystemen           
NEN 2768+A1:2018         Meterruimten en          
                         bijbehorende             
                         bouwkundige              
                         voorzieningen in         
                         woningen                 
NEN 2778:2015            Vochtwering in gebouwen  
NEN 2991:2015            Lucht - Bepaling van de  
                         asbestconcentraties in   
                         de binnenlucht en        
                         risicobeoordeling in en  
                         rondom bouwwerken,       
                         constructies of          
                         objecten waarbij         
                         asbesthoudende           
                         materialen zijn          
                         verwerkt                 
NEN 3011:2015            Veiligheidskleuren en    
                         -tekens in de            
                         werkomgeving en in de    
                         openbare ruimte          
NEN 3011:2004            Veiligheidskleuren en    
                         -tekens in de            
                         werkomgeving en in de    
                         openbare ruimte,         
                         inclusief correctieblad  
                         C1: 2007 (bestaande      
                         bouw)                    
NEN 3028 2011            Eisen voor               
                         verbrandingsinstallatie  
                         s                        
NEN 3215+C1+A1:2018      Gebouwriolering en       
                         buitenriolering binnen   
                         de perceelgrenzen        
                         -Bepalingsmethoden voor  
                         de afvoercapaciteit,     
                         water- en                
                         luchtdichtheid en        
                         afstand van              
                         dakuitmondingen          
NEN 3215 2007            Binnenriolering – Eisen  
                         en bepalingsmethoden     
                         (bestaande bouw)         
NEN 5077:2019            Geluidwering in          
                         gebouwen -               
                         Bepalingsmethoden voor   
                         de grootheden voor       
                         geluidwering van         
                         uitwendige               
                         scheidingsconstructies,  
                         luchtgeluidisolatie,     
                         contactgeluidisolatie    
                         en geluidniveaus         
                         veroorzaakt door         
                         installaties             
NEN 5087:2013            Inbraakveiligheid van    
                         woningen -               
                         Bereikbaarheid van dak-  
                         en gevelelementen:       
                         deuren, ramen en         
                         kozijnen, inclusief      
                         wijzigingsblad A1:2016   
NEN 5096 2012            Inbraakwerendheid –      
                         Dak- of gevelelementen   
                         met deuren, ramen,       
                         luiken en vaste          
                         vullingen – Eisen,       
                         classificatie en         
                         beproevingsmethoden,     
                         incl. wijzigingsblad     
                         A1:2015                  
NEN 6061 1991            Bepaling van de          
                         weerstand tegen het      
                         ontstaan van brand bij   
                         stookplaatsen,           
                         inclusief                
                         wijzigingsblad A3: 2012  
NEN 6062:2017            Bepaling van de          
                         brandveiligheid van      
                         rookgasafvoervoorzienin  
                         gen - Algemeen           
6063:2019                Bepaling van het         
                         brandgevaarlijk zijn     
                         van daken                
NEN 6064 1991            Bepaling van de          
                         onbrandbaarheid van      
                         bouwmaterialen,          
                         inclusief                
                         wijzigingsblad A2: 2001  
                         (bestaande bouw)         
NEN 6065 1991            Bepaling van de          
                         bijdrage tot             
                         brandvoortplanting van   
                         bouwmateriaal(combinati  
                         es), inclusief           
                         wijzigingsblad A1: 1997  
                         (bestaande bouw)         
NEN 6066 1991            Bepaling van de          
                         rookproductie bij brand  
                         van                      
                         bouwmateriaal(combinati  
                         es), inclusief           
                         wijzigingsblad A1: 1997  
                         (bestaande bouw)         
6068:2020                Bepaling van de          
                         weerstand tegen          
                         branddoorslag en         
                         brandoverslag tussen     
                         ruimten                  
NEN 6069+A1+C1:2019      Beproeving en            
                         klassering van de        
                         brandwerendheid van      
                         bouwdelen en             
                         bouwproducten            
                         (aangewezen voor als     
                         eerstelijns norm en als  
                         tweedelijns norm in NEN  
                         6068)                    
NEN 6075:2020            Bepaling van de          
                         weerstand tegen          
                         rookdoorgang tussen      
                         ruimten                  
NEN 6088 2002            Brandveiligheid van      
                         gebouwen –               
                         Vluchtwegaanduiding –    
                         Eigenschappen en         
                         bepalingsmethoden        
NEN 6090:2017            Bepaling van de          
                         vuurbelasting            
NEN 6707:2019            Bevestiging van          
                         dakbedekkingen - Eisen   
                         en bepalingsmethoden     
NEN 8062 2011            Brandveiligheid van      
                         gebouwen – Methode voor  
                         het beoordelen van de    
                         brandveiligheid van      
                         rookgasafvoervoorzienin  
                         gen van bestaande        
                         gebouwen (bestaande      
                         bouw)                    
NEN 8078+A1:2018         Voorziening voor gas     
                         met een werkdruk tot en  
                         met 500 mbar -           
                         Prestatie-eisen -        
                         Bestaande bouw           
                         (bestaande bouw)         
NEN 8087 2001            Ventilatie van gebouwen  
                         – Bepalingsmethoden      
                         voor bestaande gebouwen  
                         (bestaande bouw)         
NEN 8700 + A1:2020       Beoordeling              
                         constructieve            
                         veiligheid van een       
                         bestaand bouwwerk bij    
                         verbouw en afkeuren -    
                         Grondslagen (bestaande   
                         bouw en verbouw)         
NEN 8701+A1:2020         Beoordeling van de       
                         constructieve            
                         veiligheid van een       
                         bestaand bouwwerk bij    
                         verbouw en afkeuren -    
                         Belastingen              
NEN 8707+C1:2020         Beoordeling van de       
                         constructieve            
                         veiligheid van een       
                         bestaand bouwwerk bij    
                         verbouw en afkeur -      
                         Geotechnische            
                         constructies             
NEN 8757 2005            Afvoer van rook van      
                         verbrandingstoestellen   
                         in gebouwen –            
                         Bepalingsmethoden voor   
                         bestaande bouw           
NEN-EN 179 2008          Hang- en sluitwerk –     
                         Sluitingen voor          
                         nooduitgangen met een    
                         deurkruk of een          
                         drukplaat, voor gebruik  
                         bij vluchtroutes –       
                         Eisen en                 
                         beproevingsmethoden      
NEN-EN 1125 2008         Hang- en sluitwerk –     
                         Panieksluitingen voor    
                         vluchtdeuren met een     
                         horizontale              
                         bedieningsstang voor     
                         het gebruik bij          
                         vluchtroutes – Eisen en  
                         beproevingsmethoden      
NEN-EN 1838 2013         Toegepaste               
                         verlichtingstechniek –   
                         Noodverlichting          
NEN-EN 1838 1999         Toegepaste               
                         verlichtingstechniek –   
                         Noodverlichting          
                         (bestaande bouw en bij   
                         toepassing van artikel   
                         6.24, tweede lid, van    
                         het besluit ook voor te  
                         bouwen bouwwerken)       
NEN-EN 12354-6 2004      Geluidwering in          
                         gebouwen – Berekening    
                         van de akoestische       
                         eigenschappen van        
                         gebouwen met de          
                         eigenschappen van        
                         bouwelementen – Deel 6:  
                         Geluidabsorptie in       
                         gesloten ruimten         
NEN-EN 13501-1:2019      Brandclassificatie van   
                         bouwproducten en         
                         bouwdelen - Deel 1:      
                         Classificatie op grond   
                         van resultaten van       
                         beproeving van het       
                         brandgedrag              
NEN-EN 13501-6:2019      Brandclassificatie van   
                         bouwproducten en         
                         bouwdelen - Deel 6:      
                         Classificatie op grond   
                         van resultaten van       
                         beproeving van het       
                         brandgedrag van          
                         elektrische kabels       
NEN-EN 15001-1 2009      Gasinfrastructuur -      
                         Gasinstallatieleidingen  
                         met bedrijfsdrukken      
                         groter dan 0,5 bar voor  
                         industriële en groter    
                         dan 5 bar voor           
                         industriële en           
                         niet-industriële         
                         gasinstallaties - Deel   
                         1: Gedetailleerde        
                         functionele eisen voor   
                         ontwerp, materialen,     
                         constructie, inspectie   
                         en beproeving            
NEN-EN 50522: 2010       Aarding van              
                         hoogspanningsinstallati  
                         es van meer dan 1 kV     
                         wisselspanning           
NEN-EN-IEC 61936-1+C1:   Sterkstroominstallaties  
2012                     met meer dan 1 kV        
                         wisselspanning – Deel    
                         1: Algemene bepalingen,  
                         inclusief                
                         Correctiebladen          
                         C11:2011, C12:2013,      
                         C13:2013 en              
                         wijzigingsblad A1: 2014  
NEN-EN-ISO 16000-2 2006  Binnenlucht - Deel 2:    
                         Monsternemingsstrategie  
                         voor formaldehyde        
NTA 8800                 2020+A1:2020             
                         Energieprestatie van     
                         gebouwen -               
                         Bepalingsmethode         
NEN 7125                 2017                     
                         Energieprestatienorm     
                         voor maatregelen op      
                         gebiedsniveau (EMG) –    
                         Bepalingsmethode         





Bijlage II. behorende bij artikel 1.2

NEN-EN                   Eurocode - Grondslagen   
1990+A1+A1/C2:2019       van het constructief     
                         ontwerp, inclusief       
                         nationale bijlage        
                         NB:2019                  
NEN-EN                   Eurocode 1: Belastingen  
1991-1-1+C1+C11:2019     op constructies - Deel   
                         1-1: Algemene            
                         belastingen - Volumieke  
                         gewichten, eigengewicht  
                         en opgelegde             
                         belastingen voor         
                         gebouwen, inclusief      
                         nationale bijlage        
                         NB:2019                  
NEN-EN 1991-1-2+C3:2019  Eurocode 1: Belastingen  
                         op constructies - Deel   
                         1-2: Algemene            
                         belastingen - Belasting  
                         bij brand, inclusief     
                         nationale bijlage        
                         NB:2019                  
NEN-EN 1991-1-3+C1 +     Eurocode 1: Belastingen  
A1:2019                  op constructies - Deel   
                         1-3: Algemene            
                         belastingen -            
                         Sneeuwbelasting,         
                         inclusief nationale      
                         bijlage NB:2019          
NEN-EN                   Eurocode 1: Belastingen  
1991-1-4+A1+C2:2011      op constructies - Deel   
                         1-4: Algemene            
                         belastingen -            
                         Windbelasting,           
                         inclusief nationale      
                         bijlage NB:2019          
NEN-EN 1991-1-5+C1:2011  Eurocode 1: Belastingen  
                         op constructies - Deel   
                         1-5: Algemene            
                         belastingen -            
                         Thermische belasting,    
                         inclusief nationale      
                         bijlage NB:2019          
NEN-EN                   Eurocode 1: Belastingen  
1991-1-7+C1+A1:2015      op constructies - Deel   
                         1-7: Algemene            
                         belastingen -            
                         Buitengewone             
                         belastingen:             
                         stootbelastingen en      
                         ontploffingen,           
                         inclusief nationale      
                         bijlage NB:2019          
NEN-EN 1991-2+C1:2015    Eurocode 1: Belastingen  
                         op constructies - Deel   
                         2: Verkeersbelasting op  
                         bruggen, inclusief       
                         nationale bijlage        
                         NB:2019                  
NEN-EN 1991-3 2006       Eurocode 1: Belastingen  
                         op constructies – Deel   
                         3: Belastingen           
                         veroorzaakt door kranen  
                         en machines, inclusief   
                         correctieblad C1:2012    
                         en nationale bijlage     
                         NB:2013                  
NEN-EN 1991-4 2006       Eurocode 1: Belastingen  
                         op constructies – Deel   
                         4: Silo’s en             
                         opslagtanks, inclusief   
                         correctieblad C1:2012    
                         en nationale bijlage     
                         NB:2013                  
NEN-EN 1992-1-1+C2:2011  Eurocode 2: Ontwerp en   
                         berekening van           
                         betonconstructies -      
                         Deel 1-1: Algemene       
                         regels en regels voor    
                         gebouwen, inclusief      
                         wijzigingsblad A1:2015   
                         en nationale bijlage     
                         NB:2016+A1:2020          
NEN-EN 1992-1-2+C1:2011  Eurocode 2: Ontwerp en   
                         berekening van           
                         betonconstructies -      
                         Deel 1-2: Algemene       
                         regels - Ontwerp en      
                         berekening van           
                         constructies bij brand,  
                         inclusief correctieblad  
                         C11:2017,                
                         wijzigingsblad A1:2019   
                         en nationale bijlage     
                         NB:2011                  
NEN-EN 1992-2+C1:2011    Eurocode 2: Ontwerp en   
                         berekening van           
                         betonconstructies-       
                         Betonnen bruggen –       
                         Regels voor ontwerp,     
                         berekening en            
                         detaillering, inclusief  
                         nationale bijlage        
                         NB:2016                  
NEN-EN 1992-3:2006       Eurocode 2: Ontwerp en   
                         berekening van           
                         betonconstructies –      
                         Deel 3: Constructies     
                         voor keren en opslaan    
                         van stoffen, inclusief   
                         nationale bijlage        
                         NB:2011                  
NEN-EN                   Eurocode 3: Ontwerp en   
1993-1-1+C2+A1:2016      berekening van           
                         staalconstructies –      
                         Deel 1-1: Algemene       
                         regels en regels voor    
                         gebouwen, inclusief      
                         nationale bijlage NB:    
                         2016                     
NEN-EN1993-1-2 +C2:2011  Eurocode 3: Ontwerp en   
                         berekening van           
                         staalconstructies –      
                         Deel 1-2: Algemene       
                         regels – Ontwerp en      
                         berekening van           
                         constructies bij brand,  
                         inclusief nationale      
                         bijlage NB:2015          
NEN-EN 1993-1-3:2006     Eurocode 3: Ontwerp en   
                         berekening van           
                         staalconstructies –      
                         Deel 1-3: Algemene       
                         regels – Aanvullende     
                         regels voor              
                         koudgevormde dunwandige  
                         profielen en platen,     
                         inclusief correctieblad  
                         C3:2009 en nationale     
                         bijlage NB:2011          
NEN-EN 1993-1-4:2006     Eurocode 3: Ontwerp en   
                         berekening van           
                         staalconstructies –      
                         Deel 1-4: Algemene       
                         regels – Aanvullende     
                         regels voor              
                         corrosievaste            
                         staalsoorten, inclusief  
                         A1:2015 en nationale     
                         bijlage NB:2012          
NEN-EN                   Eurocode 3: Ontwerp en   
1993-1-5:2006+C1:2012    berekening van           
                         staalconstructies –      
                         Deel 1-5: Constructieve  
                         plaatvelden, inclusief   
                         A1:2017 en nationale     
                         bijlage NB:2011          
NEN-EN 1993-1-6:2007     Eurocode 3: Ontwerp en   
                         berekening van           
                         staalconstructies –      
                         Deel 1-6: Algemene       
                         regels – Sterkte en      
                         Stabiliteit van          
                         Schaalconstructies,      
                         inclusief A1:2017,       
                         correctieblad C1:2009    
                         en nationale bijlage     
                         NB:2011                  
NEN-EN 1993-1-7:2008     Eurocode 3: Ontwerp en   
                         berekening van           
                         staalconstructies –      
                         Deel 1-7: Sterkte en     
                         stabiliteit haaks op     
                         het vlak belaste         
                         platen, inclusief        
                         correctieblad C1:2009    
                         en nationale bijlage     
                         NB:2011                  
NEN-EN 1993-1-8+C2:2011  Eurocode 3: Ontwerp en   
                         berekening van           
                         staalconstructies –      
                         Deel 1-8: Ontwerp en     
                         berekening van           
                         verbindingen, inclusief  
                         correctieblad C11:2016   
                         en nationale bijlage     
                         NB:2011                  
NEN-EN 1993-1-9+C2:2012  Eurocode 3: Ontwerp en   
                         berekening van           
                         staalconstructies –      
                         Deel 1-9: Vermoeiing,    
                         inclusief nationale      
                         bijlage NEN-EN           
                         1993-1-9:2006/NB:2011    
NEN-EN                   Eurocode 3: Ontwerp en   
1993-1-10+C2:2011        berekening van           
                         staalconstructies –      
                         Deel 1-10:               
                         Materiaaltaaiheid en     
                         eigenschappen in de      
                         dikterichting,           
                         inclusief correctieblad  
                         C11:2015 en nationale    
                         bijlage NB:2007          
NEN-EN                   Eurocode 3: Ontwerp en   
1993-1-11+C1:2011        berekening van           
                         staalconstructies –      
                         Deel 1-11: Ontwerp en    
                         berekening van op trek   
                         belaste componenten,     
                         inclusief nationale      
                         bijlage NB:2011          
NEN-EN                   Eurocode 3: Ontwerp en   
1993-1-12+C1:2011        berekening van           
                         staalconstructies –      
                         Deel 1-12: Aanvullende   
                         regels voor de           
                         uitbreiding van EN 1993  
                         voor staalsoorten tot    
                         en met S 700, inclusief  
                         nationale bijlage        
                         NEN-EN                   
                         1993-1-12:2007/NB:2011   
NEN-EN 1993-2+C1:2011    Eurocode 3: Ontwerp en   
                         berekening van           
                         staalconstructies –      
                         Deel 2: Stalen bruggen,  
                         inclusief nationale      
                         bijlage NB:2011          
NEN-EN 1993-3-1:2007     Eurocode 3: Ontwerp en   
                         berekening van           
                         staalconstructies –      
                         Deel 3-1: Torens,        
                         masten en schoorstenen   
                         – Torens en masten,      
                         inclusief correctieblad  
                         C1:2009 en nationale     
                         bijlage NB:2012          
NEN-EN 1993-3-2:2007     Eurocode 3: Ontwerp en   
                         berekening van           
                         staalconstructies –      
                         Deel 3-2: Torens,        
                         masten en schoorstenen   
                         – Schoorstenen,          
                         inclusief nationale      
                         bijlage NB:2012          
NEN-EN 1993-4-1:2007     Eurocode 3: Ontwerp en   
                         berekening van           
                         staalconstructies -      
                         Deel 4-1: Silo's,        
                         inclusief C1:2009,       
                         wijzigingsblad A1:2017   
                         en nationale bijlage     
                         NB:2012                  
NEN-EN 1993-4-2:2007     Eurocode 3: Ontwerp en   
                         berekening van           
                         staalconstructies –      
                         Deel 4-2: Opslagtanks,   
                         inclusief A1:2017,       
                         C1:2009 en nationale     
                         bijlage NB:2012          
NEN-EN 1993-4-3:2009     Eurocode 3 – Ontwerp en  
                         berekening van           
                         staalconstructies –      
                         Deel 4-3:                
                         Buisleidingen,           
                         inclusief C1:2009        
NEN-EN 1993-5: 2008      Eurocode 3: Ontwerp en   
                         berekening van           
                         staalconstructies –      
                         Deel 5: Palen en         
                         damwanden, inclusief     
                         C1:2009 en nationale     
                         bijlage NB/2012          
NEN-EN 1993-6:2008       Eurocode 3: Ontwerp en   
                         berekening van           
                         staalconstructies –      
                         Deel 6: Kraanbanen,      
                         inclusief correctieblad  
                         C1:2009 en nationale     
                         bijlage NB:2012          
NEN-EN 1994-1-1+C1:2011  Eurocode 4: Ontwerp en   
                         berekening van           
                         staal-betonconstructies  
                         – Deel 1-1: Algemene     
                         regels en regels voor    
                         gebouwen, inclusief      
                         nationale bijlage        
                         NB:2012                  
NEN-EN 1994-1-2+C1:2011  Eurocode 4: Ontwerp en   
                         berekening van           
                         staal-betonconstructies  
                         – Deel 1-2: Algemene     
                         regels – Ontwerp en      
                         berekening van           
                         constructies bij brand,  
                         inclusief                
                         wijzigingsblad A1:2014   
                         en nationale bijlage     
                         NB:2007                  
NEN-EN 1994-2+C1:2011    Eurocode 4: Ontwerp en   
                         berekening van           
                         staal-betonconstructies  
                         – Deel 2: Algemene       
                         regels en regels voor    
                         bruggen, inclusief       
                         nationale bijlage        
                         NB:2011                  
NEN-EN                   Eurocode 5: Ontwerp en   
1995-1-1+C1+A1:2011      berekening van           
                         houtconstructies – Deel  
                         1-1: Algemeen –          
                         Gemeenschappelijke       
                         regels en regels voor    
                         gebouwen, inclusief      
                         correctieblad C1:2012,   
                         wijzigingsblad A2:2014   
                         en nationale bijlage     
                         NB:2013                  
NEN-EN 1995-1-2+C2:2011  Eurocode 5: Ontwerp en   
                         berekening van           
                         houtconstructies – Deel  
                         1-2: Algemeen – Ontwerp  
                         en berekening van        
                         constructies bij brand,  
                         inclusief nationale      
                         bijlage NB:2011          
NEN-EN 1995-2:2005       Eurocode 5: Ontwerp en   
                         berekening van           
                         houtconstructies – Deel  
                         2: Bruggen, inclusief    
                         nationale bijlage        
                         NB:2011                  
NEN-EN                   Eurocode 6: Ontwerp en   
1996-1-1:2006+A1:2013    berekening van           
                         constructies van         
                         metselwerk - Deel 1-1:   
                         Algemene regels voor     
                         constructies van         
                         gewapend en ongewapend   
                         metselwerk, inclusief    
                         nationale bijlage        
                         NB:2018                  
NEN-EN 1996-1-2+C1:2011  Eurocode 6: Ontwerp en   
                         berekening van           
                         constructies van         
                         metselwerk – Deel 1-2:   
                         Algemene regels –        
                         Ontwerp en berekening    
                         van constructies bij     
                         brand, inclusief         
                         nationale bijlage        
                         NB:2011                  
NEN-EN 1996-2+C1:2011    Eurocode 6: Ontwerp en   
                         berekening van           
                         constructies van         
                         metselwerk – Deel 2:     
                         Ontwerp, materiaalkeuze  
                         en uitvoering van        
                         constructies van         
                         metselwerk, inclusief    
                         nationale bijlage        
                         NB:2011                  
NEN-EN 1996-3+C1:2011    Eurocode 6: Ontwerp en   
                         berekening van           
                         constructies van         
                         metselwerk – Deel 3:     
                         Vereenvoudigde           
                         berekeningsmodellen      
                         voor constructies van    
                         ongewapend metselwerk,   
                         inclusief nationale      
                         bijlage NB:2011          
NEN-EN                   Eurocode 7:              
1997-1+C1+A1:2016        Geotechnisch ontwerp -   
                         Deel 1: Algemene         
                         regels, inclusief        
                         nationale bijlage        
                         NB:2019                  
NEN-EN 1997-2:2007       Eurocode 7:              
                         Geotechnisch ontwerp –   
                         Deel 2: Grondonderzoek   
                         en beproeving,           
                         inclusief correctieblad  
                         C1:2010 en nationale     
                         bijlage NB:2011          
NEN-EN 1999-1-1+A1:2011  Eurocode 9: Ontwerp en   
                         berekening van           
                         aluminiumconstructies -  
                         Deel 1-1: Algemene       
                         regels, inclusief        
                         wijzigingsblad A2:2014,  
                         correctieblad C11:2018   
                         en nationale bijlage     
                         NB:2011                  
NEN-EN 1999-1-2+C1:2011  Eurocode 9: Ontwerp en   
                         berekening van           
                         aluminiumconstructies –  
                         Deel 1-2: Ontwerp en     
                         berekening van           
                         constructies bij brand,  
                         inclusief nationale      
                         bijlage NB:2011          
NEN-EN 1999-1-3:2007     Eurocode 9: Ontwerp en   
                         berekening van           
                         aluminiumconstructies –  
                         Deel 1-3: Vermoeiing,    
                         inclusief A1:2011        
NEN-EN                   Eurocode 9: Ontwerp en   
1999-1-4+A1+C1:2011      berekening van           
                         aluminiumconstructies -  
                         Deel 1-4: Koudgevormde   
                         dunne platen, inclusief  
                         nationale bijlage        
                         NB:2011                  
NEN-EN 1999-1-5:2007     Eurocode 9: Ontwerp en   
                         berekening van           
                         aluminiumconstructies –  
                         Deel 1-5:                
                         Schaalconstructies,      
                         inclusief correctieblad  
                         C1:2009                  





Bijlage IIa. behorende bij artikel 1.23, eerste lid, van de Regeling Bouwbesluit 2012



Bijlage III. behorende bij artikel 3.3 van de Regeling Bouwbesluit 2012

1. Verwarmingssysteem

De waarde voor de energieprestatie wordt voor ieder verwarmingssysteem bepaald volgens de volgende formule:

EHeatingSystem = (EH – EH;WKK) / QH;nd;

Waarbij EHeatingSystem   de indicator voor de     [-]                      
                         waarde voor                                       
                         energieprestatie van                              
                         het systeem voor                                  
                         ruimteverwarming                                  
EH                       de hoeveelheid primaire  [kWh]                    
                         energie die wordt                                 
                         gebruikt voor                                     
                         ruimteverwarming, voor                            
                         alle betrokken                                    
                         toestellen en inclusief                           
                         hulpenergie                                       
EH;WKK                   de naar vermeden         [kWh]                    
                         primaire fossiele                                 
                         energie omgerekende                               
                         geproduceerde                                     
                         elektriciteit door een                            
                         WKK-installatie die het                           
                         gevolg is van de                                  
                         productie van warmte                              
                         ten behoeve van                                   
                         ruimteverwarming                                  
QH;nd                    de netto warmtebehoefte  [kWh]                    
                         voor ruimteverwarming,                            
                         met verrekening van                               
                         interne warmtelast                                
                         (QH;int) en                                       
                         zonnewarmtewinst                                  
                         (QH;sol), maar zonder                             
                         verrekening van                                   
                         terugwinbare verliezen                            
                         van het                                           
                         ruimteverwarmingssystee                           
                         m (QH;ls)                                         



1.1. Hoeveelheid primaire energie (EH)

Voor de bepaling van de hoeveelheid primaire energie wordt verwezen naar hoofdstuk 7 van de NTA8800, waarbij:

QH;nd → energiebehoefte voor verwarming volgens paragraaf 7.2.1 van de NTA8800

QH;int → interne warmtewinst volgens paragraaf 7.5 van de NTA8800

QH;sol → warmtewinst door opvallende zonnestraling volgens paragraaf 7.6 van de NTA8800

QH;ls → bepaling van terugwinbare verliezen van alle subsystemen volgens paragraaf 9.2.5.1 van de NTA8800

1.2. De naar vermeden primaire fossiele energie omgerekende geproduceerde elektriciteit door WKK (EH;WKK)

Voor de bepaling van de bijdrage van (micro)warmtekracht wordt verwezen naar paragraaf 16.4 van de NTA8800

1.3. Netto warmtebehoefte voor ruimteverwarming (QH:nd)

De netto warmtebehoefte voor ruimteverwarming is te bepalen op basis QH-getallen.

Als (γH <=0 en QH;gn >0) of γH > 2 dan QH;nd = 0

In andere gevallen:

QH;nd = Q;H;ht -η;H;gn * Q;H;gn

γH → warmtebalansverhouding volgens paragraaf 7.8.2 van de NTA8800

Q;H;gn→ totale warmtewinst voor verwarming volgens paragraaf 7.2.3 van de NTA8800

Q;H;ht → totale warmteoverdracht voor verwarming volgens paragraaf 7.2.3 van de NTA8800

η;H;gn → benuttingsfactor voor warmtewinst volgens paragraaf 7.8.2 van de NTA8800

2. Koelsysteem

De waarde voor de energieprestatie wordt voor ieder koelsysteem bepaald volgens de volgende formule:

ECoolingSystem = EC / QC;nd

Waarbij ECoolingSystem   de indicator voor de     [-]                      
                         waarde voor                                       
                         energieprestatie van                              
                         het systeem voor                                  
                         ruimtekoeling                                     
EC                       de hoeveelheid primaire  [kWh]                    
                         energie die wordt                                 
                         gebruikt voor                                     
                         ruimtekoeling, voor                               
                         alle betrokken                                    
                         toestellen en inclusief                           
                         hulpenergie                                       
QC;nd                    de koudebehoefte voor    [kWh]                    
                         ruimtekoeling, met                                
                         verrekening van interne                           
                         warmtelast (QC;int) en                            
                         zonnewarmtewinst                                  
                         (QC;sol), maar zonder                             
                         verrekening van                                   
                         terugwinbare verliezen                            
                         van het                                           
                         ruimteverwarmingssystee                           
                         m (QC;ls)                                         



2.1. Hoeveelheid primaire energie (EC)

Voor bepaling van de primaire energie wordt verwezen naar hoofdstuk 10 van de NTA8800

2.2. Koudebehoefte (QC:nd)

Voor bepaling van de koudebehoefte wordt verwezen naar paragraaf 7.2.2 van de NTA8800

3. Warmtapwatersysteem

De waarde voor de energieprestatie wordt voor ieder warmtapwatersysteem bepaald volgens de volgende formule:

EDomesticHotWater = (EW – EW;WKK) / QW;nd

Waarbij

EDomesticHotWater        de indicator voor de     [-]                      
                         waarde voor                                       
                         energieprestatie van                              
                         het systeem voor warm                             
                         tapwater                                          
EW                       de hoeveelheid primaire  [kWh]                    
                         energie die wordt                                 
                         gebruikt voor warm                                
                         tapwater, voor alle                               
                         betrokken toestellen en                           
                         inclusief hulpenergie                             
EW;WKK                   de naar vermeden         [kWh]                    
                         primaire fossiele                                 
                         energie omgerekende                               
                         geproduceerde                                     
                         elektriciteit door een                            
                         WKK-installatie die het                           
                         gevolg is van de                                  
                         productie van warmte                              
                         ten behoeve van warm                              
                         tapwater                                          
QW;nd                    de netto warmtebehoefte  [kWh]                    
                         voor warm tapwater                                



3.1. Hoeveelheid primaire energie (EW)

Voor de bepaling van de hoeveelheid primaire energie wordt verwezen naar hoofdstuk 13 van de NTA8800

3.2. De naar vermeden primaire fossiele energie omgerekende geproduceerde elektriciteit door WKK (EW;WKK)

Voor de bepaling van de bijdrage van (micro)warmtekracht wordt verwezen naar paragraaf 16.4 van de NTA8800.

3.3. Netto warmtebehoefte voor warmtapwater (QW:nd)

Voor de bepaling van de netto warmtebehoefte voor warmtapwater wordt verwezen naar paragraaf 13.2.2 van de NTA8800.

4. Ventilatiesysteem

De waarde van de energieprestatie wordt voor ieder ventilatiesysteem bepaald volgens de volgende formule:

EVentilationSystem = EV / qv;ODA;req

Waarbij                  de indicator voor de     [kWh/(m 3 /u)]           
EVentilationSystem       waarde voor                                       
                         energieprestatie van                              
                         het ventilatiesysteem                             
EV                       de hoeveelheid primaire  [kWh]                    
                         energie die wordt                                 
                         gebruikt voor het                                 
                         ventilatiesysteem                                 
qv;ODA;req               benodigde                [m 3 /u]                 
                         luchtvolumestroom van                             
                         buitenlucht                                       



4.1. Hoeveelheid primaire energie (EV)

Voor bepaling van de primaire energie wordt verwezen naar hoofdstuk 11 van de NTA8800.

4.2. Benodigde luchtvolumestroom van buitenlucht (qv:ODA:req)

Voor bepaling van de benodigde luchtvolumestroom van de buitenlucht wordt verwezen naar paragraaf 11.2.2 t/m 11.2.5 van de NTA8800.

5. Ingebouwde verlichting

De waarde van de energieprestatie wordt voor ieder ventilatiesysteem bepaald volgens de volgende formule:

ELighting = EL / Ag [kWh/m2]

Waarbij ELighting        de indicator voor de     [-]                      
                         waarde voor                                       
                         energieprestatie van                              
                         het systeem voor                                  
                         verlichting                                       
E L                      de hoeveelheid primaire  [kWh]                    
                         energie die wordt                                 
                         gebruikt voor                                     
                         verlichting, inclusief                            
                         parasitair                                        
                         energiegebruik                                    
Ag                       gebruiksoppervlakte      [m 2 ]                   



5.1. Hoeveelheid primaire energie (EL)

Voor de bepaling van de primaire energie wordt verwezen naar hoofdstuk 14 van de NTA8800.

5.2. Gebruiksoppervlakte (Ag)

Voor bepaling gebruiksoppervlakte wordt verwezen naar paragraaf 6.6 van de NTA8800.



Bijlage IV. behorende bij artikel 3a.2 van de Regeling Bouwbesluit 2012

Keuring

INHOUD

1.                       Algemeen                 
1.1                      Installatietypen en      
                         -systemen                
1.2                      Steekproefgrootte        
2.                       Inspectie                
2.1                      Pre-inspectie            
2.2                      Beoordeling              
                         systeeminformatie        
2.3                      Inspectie                
                         koude-opwekker           
2.4                      Inspectie                
                         watercirculatiesystemen  
                         -, pompen en leidingen   
2.5                      Inspectie afgifte        
                         condensorwarmte          
2.6                      Inspectie                
                         warmtewisselaars         
                         afgifte-units            
2.7                      Inspectie                
                         luchtbehandeling in de   
                         ruimte                   
2.8                      Inspectie                
                         luchtbehandelingssystee  
                         m                        
2.9                      Inspectie luchtinlaat    
2.10                     Inspectie regeling       
2.11                     Bemetering               
2.12                     Beoordeling grootte      
2.13                     Alternatieven            



1. Algemeen

1.1. Installatietypen en -systemen

Een aantal onderdelen van de inspectie zijn niet voor alle installatietypen en -systemen relevant. Dit is aangegeven bij de betreffende onderdelen.

1.2. Steekproefgrootte

In een aantal gevallen moet steekproefsgewijs een controle worden uitgevoerd. De grootte van de steekproef moet dan gekozen worden zodat een betrouwbaarheidsniveau van 95% bij een acceptabele foutmarge van 20% bereikt wordt.

2. Inspectie

2.1. Pre-inspectie

Voorafgaand aan de inspectie moet informatie worden verzameld. Doorgaans is de eigenaar of technisch beheerder van de installatie de partij die deze informatie kan verstrekken. De te verzamelen informatie bestaat uit de onderdelen zoals benoemd in de onderstaande tabel.

In de laatste kolom is aangegeven onder welk diploma dit valt.

Benodigde documentatie                                                                              
Omschrijving             Totaal nominaal koelvermogen                      Deskundige               
70-270 kW                >270 kW                  
1. Overzicht             v                        V                        A                        
koelmachines inclusief                                                                              
locatie van alle                                                                                    
componenten 1 en                                                                                    
vermogen                                                                                            
2. Omschrijving          v                        V                        B                        
zone-indeling                                                                                       
3. Beschrijving van      v, alleen gekoeld water  v, alleen gekoeld water  B                        
regeling                 systemen                 systemen                                          
watertemperatuur                                                                                    
koelinstallatie                                                                                     
4. Beschrijving van de   v                        V                        A                        
regeling van                                                                                        
bedrijfstijden                                                                                      
koelinstallatie                                                                                     
5. Beschrijving van de   v                        V                        B                        
regeling vande                                                                                      
stooklijnen voor                                                                                    
koeling en verwarming                                                                               
van de zones                                                                                        
6. Onderhoudslogboek     v                        V                        A                        
koelmachine                                                                                         
7. Onderhoudslogboek     v                        V                        A                        
luchtbehandeling                                                                                    
8.                       v                        V                        B                        
Energiegebruiksgegevens                                                                             
, inclusief de                                                                                      
beschikbare                                                                                         
onderbemetering                                                                                     
9. Klachtenregister      v                        V                        B                        
10. Monitoringsgegevens  v                        V                        B                        
(prestatie)                                                                                         
11.                      v                        V                        B                        
Ontwerpspecificaties                                                                                
koelinstallatie met                                                                                 
onder andere bepaling                                                                               
benodigd koelvermogen,                                                                              
principeschema’s en                                                                                 
revisietekeningen                                                                                   
12. a) Opgave bruto      v                        V                        A/B                      
vloeroppervlakte,                                                                                   
alleen indien                                                                                       
ontwerpspecificaties                                                                                
niet beschikbaar zijn                                                                               
12. b) Opgave            n                        V                        B                        
glasoppervlak als                                                                                   
percentage van de gevel                                                                             
13. Monitoringsgegevens  v (uitsluitend           v (uitsluitend           B                        
energieopslagsysteem     energieopslag-systemen)  energieopslag-systemen)                           



1 de componenten omvatten ten minste: de koudeopwekker, de verdampers, de condensors, de regeling en de hoofddistributie

v = verplicht aanwezig

n = niet nodig voor de inspectie

2.2. Beoordeling systeeminformatie

Nr                       Inspectie/beoordeling    Advies bij onvoldoende   Deskundige               
                                                  resultaat                                         
1                        Controleer of de         Ontbrekende informatie   Zie par. 2.1.1           
                         documentatie uit tabel   alsnog opstellen.                                 
                         2.1 beschikbaar is.                                                        
2                        Controleer of er         Regelmatig onderhoud     A                        
                         regelmatig onderhoud     uitvoeren.                                        
                         wordt uitgevoerd door                                                      
                         controle van het                                                           
                         logboek. De frequentie                                                     
                         van het uitgevoerde                                                        
                         onderhoud moet ten                                                         
                         minste voldoen aan de                                                      
                         eisen volgens de                                                           
                         F-gasseninspectie.                                                         
                         Onderhoud aan de                                                           
                         overige componenten                                                        
                         moet ten minste                                                            
                         jaarlijks plaatsvinden.                                                    
3                        Controleer of er in het  Bijhouden van het        B                        
                         klachtenregister         klachtregister.                                   
                         klachten zijn die        Terugkerende klachten                             
                         telkens terugkeren en    adequaat verhelpen.                               
                         of deze zijn opgepakt.                                                     
                         Hierbij wordt                                                              
                         uitsluitend gekeken                                                        
                         naar de klachten die                                                       
                         een relatie hebben met                                                     
                         het energiegebruik. Ga                                                     
                         na of hierbij geen                                                         
                         maatregelen zijn                                                           
                         getroffen die in strijd                                                    
                         zijn met de geldende                                                       
                         arbo-regels 1 .                                                            



1 Hierbij kan worden bijv. gedacht worden aan ventilatiehoeveelheden en daglicht op de werkplek

2.3. Inspectie koude-opwekker

Nr                       Inspectie/beoordeling    Advies bij onvoldoende   Deskundige               
                                                  resultaat                                         
1                        Bepaal de plaats van de  Verwijderen van de       A                        
                         componenten van de       aanwezige                                         
                         koelinstallatie en       belemmeringen.                                    
                         controleer de directe                                                      
                         omgeving van deze                                                          
                         componenten op                                                             
                         belemmeringen voor een                                                     
                         goede werking.                                                             
2                        Controleer of het        Updaten van het          A                        
                         principeschema (met      principeschema.                                   
                         name de zone-indeling)                                                     
                         overeenkomt met de                                                         
                         werkelijke situatie.                                                       
                         Aandachtspunt hierbij                                                      
                         zijn met name                                                              
                         wijzigingen die zijn                                                       
                         aangebracht ten                                                            
                         opzichte van de                                                            
                         oorspronkelijke                                                            
                         situatie.                                                                  
3                        Controleer of de         Aanbrengen of vervangen  A                        
                         koudemiddelleidingen     van de isolatie.                                  
                         tussen koelmachine en                                                      
                         verdamper(s) geïsoleerd                                                    
                         zijn                                                                       
                         (multi-splitsystemen).                                                     
                         Controleer daarnaast                                                       
                         bij                                                                        
                         koudemiddelleidingen in                                                    
                         de buitenlucht de staat                                                    
                         van de isolatie (met                                                       
                         uitzondering van                                                           
                         energieopslag). Let                                                        
                         hierbij met name op                                                        
                         veroudering van de                                                         
                         isolatie als gevolg van                                                    
                         ultraviolette straling                                                     
                         (UV-straling).                                                             
4                        Vergelijk de prestatie   Geef aan welke           B                        
                         van de koelinstallatie   besparing te bereiken                             
                         zoals opgenomen in de    valt door vervanging                              
                         documentatie, met de     van de installatie.                               
                         prestaties van een                                                         
                         nieuw gelijkwaardig                                                        
                         systeem als volgt.                                                         
                         Bepaal de efficiency                                                       
                         (COP 1 ) van de huidige                                                    
                         opwekker volgens de                                                        
                         specificaties en                                                           
                         vergelijk dit met wat                                                      
                         realistisch is voor een                                                    
                         gelijke schaalgrootte                                                      
                         bij de huidige stand                                                       
                         der techniek. De te                                                        
                         bereiken besparing is                                                      
                         gelijk aan: (1-COP                                                         
                         huidig /COP stand der                                                      
                         techniek ) x 100%.                                                         
5                        Beoordeel de prestatie   Installatie aanpassen    B                        
                         van het                  en/of opnieuw                                     
                         energieopslagsysteem     inregelen.                                        
                         aan de hand van de                                                         
                         gemiddelde deltaT                                                          
                         tussen de onttrekking                                                      
                         en de injectie (alleen                                                     
                         energieopslag) aan de                                                      
                         hand van de volgende                                                       
                         formule: DeltaT =                                                          
                         geladen                                                                    
                         energiehoeveelheid (in                                                     
                         MWh)/(1,16* verpompte                                                      
                         waterhoeveelheid in m 3                                                    
                         ), beide gemeten over                                                      
                         dezelfde tijdsperiode.                                                     
                         De bepaling moet                                                           
                         uitgevoerd worden voor                                                     
                         zowel warmte- als                                                          
                         koudebedrijf. Een                                                          
                         gemiddelde deltaT van                                                      
                         minder dan 3°C (voor                                                       
                         koeling en/of                                                              
                         verwarming) duidt op                                                       
                         een niet optimaal                                                          
                         werkende installatie.                                                      



1 COP: Coëfficient Of Performance (gedefinieerd als eenheden opgewekte koude per gebruikte eenheden energie input)

2.4. Inspectie watercirculatiesystemen-, pompen en leidingen

Nr                       Inspectie/beoordeling    Advies bij onvoldoende   Deskundige               
                                                  resultaat                                         
1                        Controleer in gekoeld    Koud waterleidingen      A                        
                         watercirculatiesystemen  isoleren en/of de                                 
                         of de koud               isolatie vervangen.                               
                         waterleidingen en                                                          
                         appendages daar waar                                                       
                         toegankelijk geïsoleerd                                                    
                         zijn. Een goede                                                            
                         isolatie van gekoeld                                                       
                         waterleidingen is                                                          
                         dampdicht en omsluit de                                                    
                         volledige leiding of                                                       
                         appendage                                                                  
2                        Meet het                 Installatie opnieuw      A                        
                         temperatuurverschil      inregelen.                                        
                         tussen de aanvoer en                                                       
                         retourtemperatuur.                                                         
                         Vergelijk dit met de                                                       
                         ontwerpspecificaties.                                                      
                         Wanneer deze niet                                                          
                         beschikbaar zijn, mag                                                      
                         een verschil tussen de                                                     
                         aanvoer en                                                                 
                         retourtemperatuur van                                                      
                         6°C worden                                                                 
                         verondersteld. Is het                                                      
                         temperatuurverschil                                                        
                         meer dan 2°C kleiner                                                       
                         dan de (veronderstelde)                                                    
                         uitgangspunten, is er                                                      
                         sprake van een                                                             
                         significante afwijking.                                                    
                         Deze controle moet                                                         
                         uitgevoerd worden                                                          
                         wanneer de                                                                 
                         koelinstallatie op ten                                                     
                         minste 30% van het                                                         
                         vermogen draait.                                                           
                         Wanneer deze gegevens                                                      
                         gemonitord worden,                                                         
                         kunnen deze data worden                                                    
                         gebruikt.                                                                  



2.5. Inspectie afgifte condensorwarmte

Nr                       Inspectie/beoordeling    Advies bij onvoldoende   Deskundige               
                                                  resultaat                                         
1                        Lokaliseer de            Herstel/reinig de        A                        
                         condensorunits en        condensorunits.                                   
                         controleer de toestand                                                     
                         (onder andere                                                              
                         vervuiling) en de                                                          
                         werking van de                                                             
                         installatie. Let met                                                       
                         name op of de lucht                                                        
                         zich voldoende vrij                                                        
                         door de condensors kan                                                     
                         bewegen.                                                                   
2                        Controleer of de unit    Condensor verplaatsen    A                        
                         zonder belemmeringen     of de luchtstroom                                 
                         door gebouwen,           aanpassen.                                        
                         installaties of                                                            
                         anderszins lucht kan                                                       
                         aanzuigen. Let met name                                                    
                         op of de lucht                                                             
                         voldoende vrij kan                                                         
                         worden aangezogen en                                                       
                         afgeblazen. Bij                                                            
                         plaatsing naast of                                                         
                         tussen hoge gebouwen                                                       
                         bestaat het risico van                                                     
                         kortsluiting van de                                                        
                         lucht, waardoor                                                            
                         afgeblazen lucht                                                           
                         opnieuw wordt                                                              
                         aangezogen                                                                 
3                        Controleer of de lucht   Condensor of de andere   A                        
                         die aangezogen wordt     verwarmingsbron                                   
                         niet reeds verwarmd is   verplaatsen.                                      
                         door andere bronnen. Er                                                    
                         is sprake van                                                              
                         (voor)verwarmde lucht,                                                     
                         wanneer de lucht die                                                       
                         wordt aangezogen door                                                      
                         de condensors deels                                                        
                         bestaat uit                                                                
                         uitblaaslucht uit de                                                       
                         luchtbehandeling of uit                                                    
                         rookgassen van een                                                         
                         stookinstallatie.                                                          
4                        Controleer de            Draairichting            A                        
                         draairichting van de     condensorventilatoren                             
                         ventilatoren terwijl de  omkeren.                                          
                         condensors in bedrijf                                                      
                         zijn, voor zover er                                                        
                         draaistroommotoren zijn                                                    
                         toegepast. De                                                              
                         draairichting van                                                          
                         condensorventilatoren                                                      
                         is correct wanneer de                                                      
                         lucht van onderaf naar                                                     
                         boven wordt gezogen.                                                       
                         Bij verticale                                                              
                         condensors is de                                                           
                         correcte richting                                                          
                         aangegeven op de                                                           
                         condensors.                                                                
5                        Controleer de afkoeling  Koeltoren inspecteren    B                        
                         van het koelwater over   op vervuiling.                                    
                         de koeltoren. Let                                                          
                         daarbij op het                                                             
                         voorkomen van een                                                          
                         mogelijke                                                                  
                         legionellabesmetting.                                                      
                         Meet daarvoor het                                                          
                         temperatuurverschil                                                        
                         tussen het water dat de                                                    
                         koeltoren ingaat en dat                                                    
                         de koeltoren verlaat.                                                      
                         Vergelijk dit met de                                                       
                         ontwerpspecificaties.                                                      
                         Wanneer deze niet                                                          
                         beschikbaar zijn, kan                                                      
                         een temperatuurverschil                                                    
                         van 6°C worden                                                             
                         verondersteld als                                                          
                         ontwerpwaarde. Wanneer                                                     
                         het verschil meer dan                                                      
                         2°C kleiner is dan de                                                      
                         (veronderstelde)                                                           
                         ontwerpuitgangspunten,                                                     
                         is er sprake van een te                                                    
                         kleine afkoeling.                                                          



2.6. Inspectie warmtewisselaars afgifte-units

Nr                       Inspectie/beoordeling    Advies bij onvoldoende   Deskundige               
                                                  resultaat                                         
1                        Controleer de            Warmtewisselaars         A                        
                         warmtewisselaars in de   reinigen.                                         
                         ruimtes op vervuiling.                                                     
                         Deze controle moet                                                         
                         steekproefsgewijs                                                          
                         worden uitgevoerd. Let                                                     
                         op of de lucht                                                             
                         voldoende goed kan                                                         
                         circuleren over de                                                         
                         warmtewisselaar van de                                                     
                         binnenunits in de                                                          
                         ruimtes.                                                                   
2                        Wanneer er niet          Filters vervangen en     A                        
                         aantoonbaar onderhoud    periodiek controleren                             
                         plaatsvindt aan de       van de filters                                    
                         ruimte-units, dienen de                                                    
                         filters                                                                    
                         steekproefsgewijs                                                          
                         gecontroleerd te                                                           
                         worden. Onderhoud van                                                      
                         de binnenunits kan                                                         
                         worden aangetoond door                                                     
                         onder andere het                                                           
                         logboek, waarin                                                            
                         omschreven is welke                                                        
                         onderhoud is                                                               
                         uitgevoerd. Wanneer dit                                                    
                         niet of onvoldoende                                                        
                         plaatsvindt dienen de                                                      
                         filters te worden                                                          
                         geïnspecteerd en                                                           
                         visueel te worden                                                          
                         beoordeeld.                                                                



2.7. Inspectie luchtbehandeling in de ruimte

Nr                       Inspectie/beoordeling    Advies bij onvoldoende   Deskundige               
                                                  resultaat                                         
1                        Wanneer er regelmatig    Inblaas- en              A                        
                         klachten zijn            afzuigroosters juist                              
                         betreffende tocht of     plaatsen of juiste type                           
                         luchtstroming dan moet   plaatsen.                                         
                         de locatie en het type                                                     
                         van inblaas- en                                                            
                         afzuigroosters                                                             
                         steekproefsgewijs                                                          
                         worden gecontroleerd.                                                      
                         Controleer of de                                                           
                         inblaasroosters                                                            
                         werkelijk                                                                  
                         inblaasroosters zijn en                                                    
                         of er voor de afzuiging                                                    
                         gebruik gemaakt is van                                                     
                         afzuigroosters.                                                            
2                        Controleer               Oorzaak/oorzaken van de  A                        
                         steekproefsgewijs of     afwijkingen verhelpen.                            
                         het                                                                        
                         luchtbehandelingssystee                                                    
                         m zich nog in de                                                           
                         oorspronkelijke                                                            
                         toestand bevindt. Let                                                      
                         met name op                                                                
                         afdichtingen, en/of                                                        
                         belemmeringen van                                                          
                         inblaasopeningen. Er is                                                    
                         sprake van significante                                                    
                         afwijkingen van de                                                         
                         ontwerptoestand van het                                                    
                         luchtbehandelingssystee                                                    
                         m wanneer roosters zich                                                    
                         (half) boven wanden                                                        
                         bevinden en/of ze deels                                                    
                         of geheel zijn                                                             
                         afgedekt. Dit is vaak                                                      
                         het gevolg van                                                             
                         verbouwingen of                                                            
                         klachten.                                                                  



2.8. Inspectie luchtbehandelingssysteem

De in deze paragraaf opgenomen inspectie moet alleen worden uitgevoerd wanneer de luchttemperatuur actief verlaagd kan worden

) Koude-terugwinning met behulp van een warmtewiel geldt hierbij niet als actieve koeling.).

Nr                       Inspectie/beoordeling    Advies bij onvoldoende   Deskundige               
                                                  resultaat                                         
1                        Controleer de            Onderhoud van het        A                        
                         frequentie waarmee       luchtbehandelingssystee                           
                         onderhoud van het        m uitvoeren met de                                
                         luchtbehandelingssystee  juiste frequentie.                                
                         m plaatsvindt en ga na                                                     
                         of de kwaliteit van de                                                     
                         luchtfilters hierbij                                                       
                         wordt beoordeeld. In                                                       
                         het algemeen is een                                                        
                         onderhoudsfrequentie                                                       
                         voor het                                                                   
                         luchtbehandelingssystee                                                    
                         m van ten minste                                                           
                         eenmaal per jaar                                                           
                         noodzakelijk. Hierbij                                                      
                         moet de kwaliteit van                                                      
                         de filters worden                                                          
                         beoordeeld.                                                                
2                        De filters dienen te     Filters vervangen.       A                        
                         worden gecontroleerd op                                                    
                         vervuiling. Verder moet                                                    
                         de drukval over de                                                         
                         filters worden gemeten                                                     
                         en vergeleken met                                                          
                         realistische waarden.                                                      
                         Tenzij de                                                                  
                         productspecificaties                                                       
                         van de                                                                     
                         luchtbehandelingskast                                                      
                         anders aangeven, kan in                                                    
                         het algemeen gesteld                                                       
                         worden dat bij een                                                         
                         drukval van meer dan                                                       
                         250 Pascal over de                                                         
                         filters om de                                                              
                         luchtbehandelingskast                                                      
                         er sprake is van                                                           
                         vervuilde filters.                                                         
3                        Controleer of de         Warmtewisselaars         A                        
                         warmtewisselaars in de   reinigen of herstellen.                           
                         luchtbehandelingskast                                                      
                         vervuild zijn, dan wel                                                     
                         dat deze beschadigd                                                        
                         zijn of de                                                                 
                         luchtstroming belemmerd                                                    
                         wordt Vervuiling van de                                                    
                         warmtewisselaars in de                                                     
                         luchtbehandelingskast                                                      
                         is vaak het gevolg van                                                     
                         het tijdelijk                                                              
                         gefunctioneerd hebben                                                      
                         zonder filters of met                                                      
                         defecte filters.                                                           
                         Beoordeling op basis                                                       
                         van visuele inspectie.                                                     



2.9. Inspectie luchtinlaat

Nr                       Inspectie/beoordeling    Advies bij onvoldoende   Deskundige               
                                                  resultaat                                         
1                        Lokaliseer de            Belemmering van de       A                        
                         luchtinlaten van het     luchtinstroom                                     
                         systeem en controleer    verhelpen.                                        
                         of de lucht vrij kan                                                       
                         instromen. De                                                              
                         luchtstroom naar de                                                        
                         luchtinlaat van de                                                         
                         luchtbehandelingskast                                                      
                         wordt belemmerd wanneer                                                    
                         er in de luchtinlaat                                                       
                         grote vervuilingen                                                         
                         aanwezig zijn.                                                             
2                        Controleer of de lucht   Luchtinlaat of andere    A                        
                         die wordt aangezogen     warmtebron verplaatsen.                           
                         niet opgewarmd kan                                                         
                         worden door andere                                                         
                         bronnen. Er is sprake                                                      
                         van de aanzuig van                                                         
                         (voor)verwarmde lucht,                                                     
                         wanneer de door de                                                         
                         luchtbehandelingskast                                                      
                         aangezogen lucht deels                                                     
                         bestaat uit                                                                
                         uitblaaslucht uit de                                                       
                         luchtbehandeling of uit                                                    
                         rookgassen vanuit een                                                      
                         verwarmingsinstallatie.                                                    
                         De beoordeling moet                                                        
                         plaats vinden door een                                                     
                         visuele beoordeling op                                                     
                         basis van good                                                             
                         practices.                                                                 



2.10. Inspectie regeling

Nr                       Inspectie/beoordeling    Advies bij onvoldoende   Deskundige               
                                                  resultaat                                         
1                        Controleer of de         Zonering aanpassen.      B                        
                         zonering in de                                                             
                         distributie correct is.                                                    
                         Een correcte zonering                                                      
                         houdt rekening met het                                                     
                         verschil in koude-vraag                                                    
                         als gevolg van verschil                                                    
                         in oriëntatie,                                                             
                         bedrijfstijden, interne                                                    
                         warmtelast et cetera en                                                    
                         is afgesteld op                                                            
                         optimaal presteren van                                                     
                         het systeem onder                                                          
                         typische                                                                   
                         weersomstandigheden.                                                       
                         Bij een goede                                                              
                         zone-indeling, zijn                                                        
                         ruimtes met een                                                            
                         verschillende                                                              
                         koude-vraag (als gevolg                                                    
                         van verschil in                                                            
                         zonbelasting, gebruik                                                      
                         et cetera) aangesloten                                                     
                         op verschillende zones.                                                    
2                        Controleer of de klok    Tijd van de (schakel)    A                        
                         die de installatie       klok aanpassen.                                   
                         aanstuurt de juiste                                                        
                         tijd aangeeft. De                                                          
                         afwijking van de                                                           
                         aangegeven en de                                                           
                         werkelijke tijd van de                                                     
                         bedrijfsklok mag                                                           
                         maximaal tien minuten                                                      
                         bedragen.                                                                  
3                        Controleer de            Instellingen van het     A                        
                         instellingen van het     klokprogramma                                     
                         klokprogramma dat de     aanpassen.                                        
                         koelinstallatie                                                            
                         aanstuurt. Let hierbij                                                     
                         op of de in- en                                                            
                         uitschakelmomenten                                                         
                         aansluiten bij de                                                          
                         bedrijfstijden van het                                                     
                         pand. Let ook op of er                                                     
                         rekening gehouden wordt                                                    
                         met perioden waarin het                                                    
                         pand buiten bedrijf is                                                     
                         zoals het weekend of                                                       
                         vakantieperioden. De                                                       
                         inschakeling van de                                                        
                         koelinstallatie van                                                        
                         meer dan één uur voor                                                      
                         het begin van de                                                           
                         bedrijfstijd is normaal                                                    
                         gesproken niet                                                             
                         noodzakelijk, tenzij er                                                    
                         sprake is van                                                              
                         betonkernactivering als                                                    
                         koudeafgiftesysteem.                                                       
4                        Controleer               Temperatuursensoren      B                        
                         steekproefsgewijs de     verplaatsen.                                      
                         plaats van de                                                              
                         temperatuursensoren in                                                     
                         het systeem. De juiste                                                     
                         plaats voor de meting                                                      
                         van de                                                                     
                         aanvoertemperatuur is                                                      
                         de centrale verdeler                                                       
                         van de koude.                                                              
                         Controleer bij                                                             
                         ruimtetemperatuurmeting                                                    
                         en of de aangesloten                                                       
                         regeling daadwerkelijk                                                     
                         de ruimtetemperatuur in                                                    
                         de betreffende ruimte                                                      
                         beïnvloed.                                                                 
5                        Controleer               Sensoren (laten)         A                        
                         steekproefsgewijs of de  kalibreren.                                       
                         gemeten temperatuur van                                                    
                         de temperatuursensoren                                                     
                         in het systeem                                                             
                         overeenkomt met de                                                         
                         werkelijke temperatuur.                                                    
                         Een afwijking van meer                                                     
                         dan 1°C tussen gemeten                                                     
                         temperaturen en                                                            
                         weergegeven                                                                
                         temperaturen geldt als                                                     
                         een te grote afwijking.                                                    
6                        Controleer op centraal   Regeling voor koelen en  B                        
                         niveau of zones niet     verwarmen aanpassen.                              
                         tegelijkertijd worden                                                      
                         voorzien van koeling en                                                    
                         verwarming. Tegelijk                                                       
                         koelen en verwarmen is                                                     
                         mogelijk bij een                                                           
                         4-pijps                                                                    
                         distributiesysteem.                                                        
                         Controle is mogelijk                                                       
                         door controle van de                                                       
                         stooklijnen (of andere                                                     
                         regeling van de                                                            
                         aanvoertemperatuur) van                                                    
                         zowel de verwarming als                                                    
                         de koeling. Wanneer de                                                     
                         koelgrens lager ligt                                                       
                         dan de stookgrens is er                                                    
                         sprake van                                                                 
                         gelijktijdige                                                              
                         verwarming en koeling.                                                     
7                        Controleer               Instellingen van de      A                        
                         steekproefsgewijs op     regeling voor koelen en                           
                         ruimteniveau of ruimtes  verwarmen wijzigen.                               
                         niet tegelijkertijd                                                        
                         worden voorzien van                                                        
                         koeling en verwarming.                                                     
                         Gelijktijdige koeling                                                      
                         en verwarming op                                                           
                         ruimteniveau treedt                                                        
                         mogelijk op in                                                             
                         hoekvertrekken.                                                            
8                        Controleer de wijze      Geef aan welke           B                        
                         waarop het luchtdebiet   besparing mogelijk is                             
                         wordt geregeld.          door over te stappen op                           
                         Vergelijk de             de huidige stand der                              
                         energetische             techniek.                                         
                         efficiëntie hiervan met                                                    
                         de huidige stand der                                                       
                         techniek. De huidige                                                       
                         wijze van regeling moet                                                    
                         worden vergeleken met                                                      
                         de gangbare regeling                                                       
                         voor systemen van                                                          
                         vergelijkbare grootte.                                                     
                         In de meeste gevallen                                                      
                         is debietregeling door                                                     
                         toerenregeling de                                                          
                         ‘stand der techniek’.                                                      
9                        Beoordeel voor gekoeld   Een stooklijn            B                        
                         watersystemen de         toepassen.                                        
                         regeling van de                                                            
                         watertemperatuur.                                                          
                         Koelzones die                                                              
                         uitsluitend worden                                                         
                         gebruikt voor                                                              
                         comfortkoeling, kunnen                                                     
                         worden voorzien van een                                                    
                         stooklijn. Ga na of de                                                     
                         watertemperatuur                                                           
                         afhankelijk is van de                                                      
                         buitentemperatuur en/of                                                    
                         zoninstraling.                                                             



2.11. Bemetering

De in deze paragraaf opgenomen inspectie is niet van toepassing voor systemen waarin uitsluitend wordt gekoeld met adiabatische koeling en/of energieopslag (zonder gebruik van een warmtepomp tijdens koelbedrijf) en voor vrije of passieve koeling.

Nr                       Inspectie/beoordeling    Advies bij onvoldoende   Deskundige               
                                                  resultaat                                         
1                        Controleer of er meters  Plaats meter(s) ter      B                        
                         aanwezig zijn voor het   bepaling van het                                  
                         bemeten van het          energiegebruik van de                             
                         energiegebruik van de    koelinstallatie en deze                           
                         installatie. Een         periodiek uitlezen.                               
                         energiemeting moet                                                         
                         uitsluitend het                                                            
                         energiegebruik te meten                                                    
                         van de koelinstallatie                                                     
                         en direct daaraan                                                          
                         gekoppelde                                                                 
                         hulpsystemen.                                                              
2                        Controleer of er meters  Wanneer er geen meters   B                        
                         aanwezig zijn voor het   aanwezig zijn voor                                
                         bemeten van de           systemen met een                                  
                         prestatie van de         nominaal koelvermogen >                           
                         installatie. Een         270 kW: Plaats meter(s)                           
                         prestatiemeting meet     ter bepaling van het                              
                         zowel de geleverde       energiegebruik van de                             
                         hoeveelheid koude als    koelinstallatie en deze                           
                         het energiegebruik van   periodiek uitlezen.                               
                         de installatie.                                                            
3                        Wanneer er wel           Lees meter(s) ter        B                        
                         meetinstrumenten         bepaling van het                                  
                         aanwezig zijn voor de    energiegebruik van de                             
                         meting van het           koelinstallatie                                   
                         energiegebruik dan wel   periodiek uit.                                    
                         de prestatie van de                                                        
                         installatie, controleer                                                    
                         dan of deze periodiek                                                      
                         worden uitgelezen.                                                         
                         Controle of aanwezige                                                      
                         meters periodiek worden                                                    
                         uitgelezen kan door het                                                    
                         opvragen van de laatste                                                    
                         verbruiken/prestaties                                                      
                         aan de beheerder.                                                          
4                        Wanneer er               Achterhaal de oorzaak    B                        
                         energiegebruiksmetingen  van een hoog                                      
                         aanwezig zijn,           energiegebruik en                                 
                         controleer dan of het    verhelp dit zo                                    
                         energiegebruik voor      mogelijk.                                         
                         koeling realistisch is                                                     
                         gezien de aard en het                                                      
                         gebruik van het gebouw.                                                    
                         Een redelijke indicatie                                                    
                         voor het jaarlijks                                                         
                         energiegebruik van de                                                      
                         koelinstallatie is                                                         
                         circa 500 maal het                                                         
                         opgesteld vermogen                                                         
                         (kW). Wanneer het                                                          
                         energiegebruik meer dan                                                    
                         20% hoger ligt, zonder                                                     
                         aanwijsbare oorzaak is                                                     
                         er sprake van een hoog                                                     
                         energiegebruik.                                                            
5                        Wanneer er gegevens      Onderzoek en verhelp zo  B                        
                         bekend zijn betreffende  mogelijk de oorzaak van                           
                         de prestatie monitoring  het verschil tussen de                            
                         van de installatie,      werkelijke prestatie en                           
                         vergelijk dan de         de                                                
                         werkelijke prestatie     ontwerpspecificaties.                             
                         met de                                                                     
                         ontwerpspecificaties                                                       
                         van de installatie. Er                                                     
                         is sprake van een                                                          
                         significant verschil                                                       
                         tussen de werkelijke                                                       
                         prestaties en                                                              
                         ontwerpspecificaties                                                       
                         wanneer de werkelijke                                                      
                         prestaties van de                                                          
                         installatie meer dan                                                       
                         20% afwijken van de                                                        
                         ontwerpspecificaties.                                                      



2.12. Beoordeling grootte

De in deze paragraaf opgenomen inspectie is niet van toepassing voor systemen waarin uitsluitend wordt gekoeld met adiabatische koeling en/of energieopslag (zonder gebruik van een warmtepomp).

Nr                       Inspectie/beoordeling    Advies bij onvoldoende   Deskundige               
                                                  resultaat                                         
1                        Controleer of het        Het benodigd vermogen    B                        
                         opgestelde vermogen      van het systeem opnieuw                           
                         overeenkomt met het      bepalen bij vervanging                            
                         benodigd vermogen.       van de installatie en                             
                                                  de installatiegrootte                             
                                                  hierop afstemmen.                                 
2                        Beoordeel de             Bij een te kleine        B                        
                         systeeminhoud in         systeeminhoud een                                 
                         relatie tot de grootte   buffer opnemen in het                             
                         van de koelinstallatie.  systeem.                                          
                         De systeeminhoud is te                                                     
                         klein wanneer het                                                          
                         aantal starts meer                                                         
                         bedraagt dan vier per                                                      
                         uur.                                                                       



Toelichting beoordeling grootte

De beoordeling van de grootte van het koelsysteem betreft een vergelijking van het opgesteld vermogen met een indicatie van het benodigd vermogen. Deze indicatie van het benodigd vermogen kan op meerdere manieren worden verkregen.
	1.	Bepaling van de grootte op basis van ontwerpspecificaties
Wanneer de oorspronkelijke ontwerpgegevens van het pand beschikbaar zijn in de vorm van een koellastberekening, bestek of ander ontwerpdocument waarin het benodigd koelvermogen is opgenomen, geldt dit als indicatie voor het benodigd vermogen.
Wanneer het opgesteld koelvermogen meer dan 20% afwijkt van dat benodigd vermogen (op basis van ontwerpspecificaties) dan adviseren om het benodigde vermogen en de afstemming met het opgesteld vermogen opnieuw te bepalen.
	2.	Indien totaal nominaal koelvermogen ≤ 270 kW: bepaling grootte op basis van kengetallen
Voor koelinstallaties met een totaal nominaal koelvermogen tot 270 kW, kan een indicatie worden verkregen van het benodigd vermogen op basis van kengetallen. Als eenvoudige vuistregel kan aangehouden worden dat het benodigd vermogen gelijk is aan 125 W/m2 bruto vloeroppervlak. Voor op het zuiden georiënteerde ruimtes met een glaspercentage van minimaal 60% met een koelsysteem waarbij op vertrekniveau wordt gekoeld met koude gedistribueerd door gekoeld waternet of een koudemiddelnet zijn waardes tot 140 W/m2 realistisch.
De genoemde waarden gelden voor koeling van de normale functies, inclusief de serverruimte voor normale kantoortoepassingen. Koelvermogen dat benodigd is voor de koeling van bijzondere apparatuur, zoals grote servers et cetera is hierin niet opgenomen. Het benodigd koelvermogen voor deze apparatuur wordt bepaald op basis van het opgestelde elektrische vermogen. Hierbij is er voor elke kW opgesteld elektrisch vermogen ook circa 1 kW koelvermogen benodigd.
Wanneer het opgesteld vermogen meer dan 10% groter is dan het benodigd vermogen op basis van kengetallen wordt geadviseerd om het koelvermogen nauwkeurig te bepalen en het opgesteld vermogen hierop af te stemmen.
	3.	Indien totaal nominaal koelvermogen > 270 kW: bepaling grootte via schatting
Voor koelinstallaties met een totaal nominaal koelvermogen groter dan 270 kW geldt de volgende schatting van het benodigd vermogen. Als eerste wordt een schatting gemaakt van het glaspercentage in de gevel. Hierbij is de zuidgevel leidend. Wanneer de zuidgevel niet representatief is, wordt de westgevel als maatgevend beschouwd.
Bepaal het glaspercentage. Dit is het aandeel glas dat aanwezig is in de buitengevel (in formulevorm: glasoppervlak/geveloppervlak x 100%).
Bepaal op basis van het glaspercentage en het feit of er wel of geen buitenzonwering is toegepast het benodigd vermogen volgens de volgende figuur.


De waarde volgens de figuur geldt voor koeling van de normale functies, inclusief de serverruimte voor normale kantoortoepassingen. Koelvermogen dat benodigd is voor de koeling van bijzondere apparatuur, zoals grote servers et cetera is hierin niet opgenomen. Het benodigd koelvermogen voor deze apparatuur moet bepaald worden op basis van het opgestelde elektrische vermogen.


Wanneer het opgesteld vermogen meer dan 10% groter is dan het benodigd vermogen moet geadviseerd worden om het koelvermogen nauwkeurig te bepalen en het opgesteld vermogen hierop af te stemmen.

2.13. Alternatieven

Nr                       Inspectie/beoordeling    Advies bij onvoldoende   Deskundige               
                                                  resultaat                                         
1                        Overweeg de              Haalbare maatregelen     B                        
                         haalbaarheid van         toepassen, eventueel                              
                         alternatieve             bij vervanging of                                 
                         oplossingen. In          renovatie.                                        
                         onderstaande                                                               
                         toelichting zijn                                                           
                         alternatieve                                                               
                         oplossingen opgenomen.                                                     
                         Wanneer er een EPA-U                                                       
                         maatwerkadvies                                                             
                         beschikbaar is                                                             
                         (maximaal 10 jaar oud),                                                    
                         vervalt de beoordeling                                                     
                         van alternatieve                                                           
                         oplossingen genoemd                                                        
                         onder reductie                                                             
                         koude-vraag.                                                               



Toelichting alternatieven

Hierna zijn relevante alternatieven opgenomen die het energiegebruik van de koelinstallatie kunnen reduceren. Per maatregel is aangegeven hoe de haalbaarheid moet worden afgewogen en of deze maatregel geadviseerd moet worden.
	•.	Reductie koude-vraag
		1.	Het toepassen van buitenzonwering. Deze maatregel wordt afgewogen bij alle bouw/verbouwplannen. Deze maatregel moet opgenomen worden in de algemene lijst met energiebesparende maatregelen. Wanneer er specifiek klachten zijn met betrekking tot te hoge ruimtetemperaturen, moet de maatregel expliciet geadviseerd worden.
		2.	Dakisolatie. Deze maatregel wordt afgewogen bij alle bouw/verbouwplannen. Deze maatregel is opgenomen in de algemene lijst met energiebesparende maatregelen.
		3.	Toepassing efficiënte apparatuur. De reductie van de interne warmtelast door aanschaf van efficiënte apparatuur is opgenomen in een algemene lijst met maatregelen.
		4.	Toepassing efficiënte verlichting en verlichtingsregelingen. De reductie van de interne warmtelast door de toepassing van efficiënte verlichting is opgenomen in een algemene lijst met maatregelen.
		5.	Centraal plaatsen van printers en copiers et cetera, en deze direct afzuigen. Deze optie is opgenomen in een algemene lijst met maatregelen.
		6.	Het uitvoeren van een energieprestatie advies. Deze optie is opgenomen in een algemene lijst met maatregelen.
	•.	Efficiënte opwekking
		1.	Verhoog voor zover mogelijk de temperatuur van het koude water. Let bij de selectie van afgifteapparatuur op installaties die geschikt zijn voor hoog temperatuurkoeling. (aanvoertemperatuur > 10°C). Deze optie is opgenomen in een algemene lijst met maatregelen.
		2.	Controleer of pompen in het koud watercircuit voorzien zijn van een automatische toerenregeling. Wanneer dit niet het geval is, wordt plaatsing van een toerenregeling aanbevolen.
		3.	Controleer of er ruimtes zijn die een (bijna) permanente koelvraag hebben. Wanneer dit het geval is, is het zinvol deze ruimtes te voorzien van vrije koeling. Is dit nog niet het geval, dan wordt de toepassing van vrije koeling aanbevolen.
		4.	Ga na of er in de zomerperiode restwarmte op een temperatuur van ten minste 70°C beschikbaar is binnen of nabij het gebouw. Restwarmte is warmte die vrijkomt, zonder dat er een nuttige toepassing voor is. Deze warmte wordt doorgaans afgegeven aan de buitenlucht. Wanneer dit het geval is, wordt aanbevolen de mogelijkheden voor het gebruik van absorptiekoeling te overwegen. Bij deze overweging moet expliciet gecontroleerd worden of de toepassing van absorptiekoeling leidt tot CO2-reductie.
		5.	Wanneer het noodzakelijk is dat verwarming en koeling op centraal niveau tegelijk in bedrijf zijn, wordt aanbevolen de mogelijkheden voor het gebruik van de condensorwarmte nader te onderzoeken.
		6.	Ga na voor installaties met een nominaal vermogen > 270 kW of het verwarmingssysteem geschikt is voor lagetemperatuurverwarming (aanvoertemperatuur < 55°C). Wanneer dit het geval is, moet worden aanbevolen om de mogelijkheden voor warmte-koudeopslag en warmtepompen nader te onderzoeken.
		7.	Kies bij vervanging van het ventilatiesysteem of de ventilatoren voor de meest efficiënte ventilatoren. Deze optie moet opgenomen worden in een algemene lijst met maatregelen.
		8.	Controleer of compressoren voorzien zijn van een automatische toerenregeling. Deze optie moet opgenomen worden in een algemene lijst met maatregelen.
		9.	Verhoog voor zover mogelijk de verdampertemperatuur en verlaag voor zover mogelijk de condensortemperatuur. Deze maatregel moet worden opgenomen in een algemene lijst met maatregelen.



Bijlage V. behorende bij artikel 3a.2 van de Regeling bouwbesluit 2012

Format keuringsverslag

Instructies

Bij het invullen van het verslag moet:
	•.	Van elk aspect uit de inspectie worden aangegeven of dit aspect is onderzocht. Zo ja, dan het resultaat noteren.
	•.	Wanneer de inspectie leidt tot een advies, dit advies worden opgenomen in het verslag.
	•.	Wanneer er metingen worden gedaan, de directe meetwaarden worden opgenomen in het verslag.
	•.	Wanneer er berekeningen gedaan zijn, zowel de gebruikte input als het resultaat van de berekeningen worden opgenomen.

Format

Gegevens inspecteur                                                        
Bedrijfsnaam                                                               
Adres inclusief                                                            
postcode                                                                   
Naam inspecteur                                                            
Registratienummer                                                          
inspecteur EPBD A-                                                         
Airconditioningsystemen                                                    
Registratienummer                                                          
inspecteur EPBD B-                                                         
Airconditioningsystemen                                                    
Datum inspectie                                                            
Gegevens installatie                                                       
Adres inclusief                                                            
postcode                                                                   
BAG object ID                                                              
Omschrijving                                                               
installatie                                                                
Type installatie                                                           
Geïnspecteerde                                                             
hoofdcomponenten                                                           
(Totaal) vermogen                                 kWth                     
Aanwezige informatie                                                       
Overzicht koelmachines,  □                        Beschikbaar              
inclusief locatie                                                          
hoofdcomponenten                                                           
□                        Niet beschikbaar; ter    
                         plaatse opgesteld        
Beschrijving regeling    □                        Beschikbaar              
watertemperatuur                                                           
□                        Geen gekoeld             
                         watersysteem             
□                        Niet beschikbaar; ter    
                         plaatse opgesteld        
Beschrijving regeling    □                        Beschikbaar              
bedrijfstijden                                                             
□                        Niet beschikbaar; ter    
                         plaatse opgesteld        
Beschrijving stooklijn   □                        Beschikbaar              
koeling en verwarming                                                      
zones                                                                      
□                        Niet beschikbaar; ter    
                         plaatse opgesteld        
Onderhoudslogboek        □                        Beschikbaar              
koelmachine                                                                
□                        Niet aanwezig;           
                         selecteer advies 1.1     
Onderhoudslogboek        □                        Beschikbaar              
luchtbehandeling                                                           
□                        Niet aanwezig;           
                         selecteer advies 1.2     
Energiegebruiksgegevens  □                        Beschikbaar              
□                        Niet aanwezig            
Klachtenregister         □                        Beschikbaar              
□                        Niet aanwezig;           
                         selecteer advies 1.3     
Gegevens                 □                        Beschikbaar              
prestatiemeting                                                            
□                        Niet aanwezig            
Ontwerpspecificaties     □                        Beschikbaar              
koeling, principeschema                                                    
en revisies                                                                
□                        Niet beschikbaar; ter    
                         plaatse opgesteld        
Bruto vloeroppervlakte   □                        Beschikbaar              
□                        Ontwerp koelvermogen     
                         beschikbaar dus bruto    
                         vloeroppervlakte niet    
                         nodig                    
Monitoringsgegevens      □                        Beschikbaar              
energieopslag                                                              
□                        Geen                     
                         energieopslagsysteem     
Indien totaal nominaal koelvermogen > 270 kW, dan ook het volgende.        
Omschrijving             □                        Beschikbaar              
zone-indeling                                                              
□                        Niet beschikbaar; ter    
                         plaatse opgesteld        
Glaspercentage           □                        Beschikbaar              
□                        Ontwerp koelvermogen     
                         beschikbaar dus bruto    
                         vloeroppervlakte niet    
                         nodig                    
Beoordeling                                                                
systeeminformatie                                                          
Controleer               □                        Beschikbaar, zie boven   
beschikbaarheid                                                            
informatie                                                                 
Controleer of er         □                        Onderhoud vindt          
regelmatig onderhoud                              periodiek plaats         
plaatsvindt                                                                
□                        Onderhoud vindt niet of  
                         onvoldoende plaats;      
                         selecteer advies 2.1     
Ga na of er klachten     □                        Er zijn geen klachten    
zijn en deze goed                                 die niet goed worden     
worden opgepakt                                   opgepakt                 
□                        Er zijn klachten die     
                         telkens terugkeren;      
                         selecteer advies 2.2     
Inspectie koudeopwekker                                                    
Lokaliseer               □                        Er zijn geen             
hoofdcomponenten en                               belemmeringen            
controleer op                                                              
belemmeringen                                                              
□                        Er zijn belemmeringen    
                         voor een goede werking;  
                         selecteer advies 3.1     
Controleer               □                        Principeschema komt      
principeschema                                    overeen met werkelijke   
                                                  situatie                 
□                        Er zijn afwijkingen      
                         tussen de werkelijke     
                         situatie en het          
                         principeschema;          
                         selecteer advies 3.2     
Controleer isolatie      □                        Isolatie in orde         
koudemiddelleidingen                                                       
□                        Isolatie niet aanwezig   
                         of in slechte staat;     
                         selecteer advies 3.3     
Beoordeel efficiency     Huidige COP:                                      
Haalbaar volgens stand der techniek:              
Besparingspotentieel (%):                         
Beoordeel gemiddelde     Verpompt waterdebiet (zomer):                     
delta T energieopslag                                                      
Geladen warmte (MWh):                             
Gemiddelde deltaT (°C)                            
Verpompt waterdebiet (winter):                    
Geladen koude (MWh):                              
Gemiddelde deltaT (°C):                           
□                        DeltaT voldoende groot   
□                        DeltaT te klein;         
                         selecteer advies 3.4     
Pompen en leidingen                                                        
Controleer isolatie      □                        Isolatie in orde         
gekoeld water leidingen                                                    
                         □                        Isolatie niet aanwezig   
                                                  of in slechte staat;     
                                                  selecteer advies 4.1     
Bepaal temperatuur       Aanvoertemperatuur (°C):                          
verschil tussen aanvoer                                                    
en retour                                                                  
Retourtemperatuur (°C):                           
Verschil (°C):                                    
□                        DeltaT voldoende groot   
□                        DeltaT te klein;         
                         selecteer advies 4.2     
Afgifte condensorwarmte                                                    
Beoordeel vervuiling en  □                        Units zijn schoon        
werking condensorunits                                                     
□                        Units zijn vervuild;     
                         selecteer advies 5.1     
Controleer belemmering   □                        Er zijn geen             
luchtaanzuiging                                   belemmeringen            
□                        Er zijn belemmeringen;   
                         selecteer advies 5.2     
Controleer de aanzuig    □                        De aangezogen lucht is   
van onverwarmde lucht                             onverwarmd               
□                        De aangezogen lucht is   
                         verwarmd; selecteer      
                         advies 5.3               
Controleer               □                        Draairichting is         
draairichting                                     correct                  
ventilatoren                                                               
□                        Draairichting is         
                         incorrect; selecteer     
                         advies 5.4               
Controleer afkoeling     Aanvoertemperatuur (°C):                          
koeltoren                                                                  
Retourtemperatuur (°C):                           
Verschil (°C):                                    
□                        DeltaT voldoende groot   
□                        DeltaT te klein;         
                         selecteer advies 5.5     
Warmtewisselaar                                                            
afgifte-unit                                                               
Controle                 □                        De warmtewisselaars      
warmtewisselaars op                               zijn schoon              
vervuiling                                                                 
□                        De warmtewisselaars      
                         zijn (soms) vervuild;    
                         selecteer advies 6.1     
Controle filters op      □                        De filters zijn schoon   
vervuiling                                                                 
□                        De filters zijn (soms)   
                         vervuild; selecteer      
                         advies 6.2               
□                        Onderhoud vindt          
                         periodiek plaats;        
                         filter niet              
                         gecontroleerd            
Luchtbehandeling                                                           
geventileerde ruimten                                                      
Controleer type          □                        Er zijn geen klachten;   
roosters                                          controle niet            
                                                  uitgevoerd               
□                        Type roosters is         
                         correct                  
□                        Type roosters is         
                         incorrect; selecteer     
                         advies 7.1               
Controleer toestand      □                        Systeem nog in           
luchtbehandeling                                  oorspronkelijke          
                                                  toestand                 
□                        Er zijn significante     
                         afwijkingen; die de      
                         werking verstoren;       
                         selecteer advies 7.2     
Centrale                                                                   
luchtbehandeling                                                           
Controleer               □                        Onderhoudsfrequentie     
onderhoudsfrequentie                              correct                  
□                        Onderhoud onvoldoende;   
                         selecteer advies 8.1     
Drukval over filters     Drukverschil (Pa):                                
□                        Drukverschil voldoende   
                         laag                     
□                        Drukverschil te hoog;    
                         selecteer advies 8.2     
Controleer               □                        De warmtewisselaar is    
warmtewisselaars                                  schoon                   
□                        De warmtewisselaar is    
                         vervuild; selecteer      
                         advies 8.3               
Luchtinlaat                                                                
Controleer luchtinlaat   □                        Luchtinlaat schoon       
□                        Luchtinlaat belemmerd;   
                         selecteer advies 9.1     
Controleer de aanzuig    □                        De aangezogen lucht is   
van onverwarmde lucht                             onverwarmd               
□                        De aangezogen lucht is   
                         verwarmd; selecteer      
                         advies 9.2               
Regeling                                                                   
Controleer               □                        Zone-indeling correct    
zone-indeling                                                              
□                        Zone-indeling sluit      
                         onvoldoende aan bij      
                         situatie; selecteer      
                         advies 10.1              
Controleer kloktijd      □                        Kloktijd correct         
□                        Kloktijd onjuist;        
                         selecteer advies 10.2    
Controleer bedrijfstijd  □                        Klokprogramma correct    
□                        Klokprogramma wijkt af   
                         van bedrijfstijden;      
                         selecteer advies 10.3    
Controleer locatie       □                        Locatie correct          
sensoren                                                                   
□                        Locatie incorrect;       
                         selecteer advies 10.4    
Controleer gemeten       □                        Temperatuur correct      
temperatuur                                                                
□                        Te groot verschil        
                         tussen gemeten en        
                         aangegeven temperatuur;  
                         selecteer advies 10.5    
Controleer               □                        Zones niet gelijktijdig  
gelijktijdige koeling                             verwarmd en gekoeld      
en verwarming op                                                           
zone-niveau                                                                
□                        Zones                    
                         noodzakelijkerwijs       
                         gelijktijdig verwarmd    
                         en gekoeld               
□                        Zones niet               
                         noodzakelijkerwijs       
                         gelijktijdig verwarmd    
                         en gekoeld; selecteer    
                         advies 10.6              
Controleer               □                        Ruimtes niet             
gelijktijdige koeling                             gelijktijdig verwarmd    
en verwarming op                                  en gekoeld               
ruimteniveau                                                               
□                        Ruimtes gelijktijdig     
                         verwarmd en gekoeld;     
                         selecteer advies 10.7    
Controleer regeling      □                        Regeling gebeurt         
luchtdebiet                                       energetisch optimaal     
□                        Regeling niet door       
                         toerenregeling.          
                         Potentiële besparing     
                         (%):                     
Beoordeel regeling       □                        Geen gekoeld water;      
gekoeld                                           controle niet            
watertemperatuur                                  uitgevoerd               
□                        Regeling optimaal        
□                        Er zijn mogelijkheden    
                         voor                     
                         toepassing/verbetering   
                         stooklijn; selecteer     
                         advies 10.8              
Bemetering                                                                 
Controleer aanwezigheid  □                        Energiemeting aanwezig   
energiegebruiksmeter                                                       
□                        Energiemeting niet       
                         aanwezig; selecteer      
                         advies 11.1              
Controleer aanwezigheid  □                        Geen meters aanwezig     
meetdata                                                                   
□                        Metingen beschikbaar     
□                        Geen metingen            
                         beschikbaar; selecteer   
                         advies 11.3              
Beoordeel                □                        Energiegebruik normaal   
energiegebruik                                    of laag                  
□                        Energiegebruik hoog;     
                         selecteer advies 11.4    
□                        Geen meetdata            
                         beschikbaar              
Beoordeel prestatie      □                        prestatie normaal of     
                                                  hoog                     
□                        Prestatie laag;          
                         selecteer advies 11.5    
□                        Geen meetdata            
                         beschikbaar              
Indien totaal nominaal koelvermogen > 270 kW, dan ook het volgende.        
Controleer aanwezigheid  □                        Prestatiemeting          
prestatiemeter                                    aanwezig                 
□                        Prestatiemeting niet     
                         aanwezig; selecteer      
                         advies 11.2              
Beoordeling grootte                                                        
Bepaal benodigd          Benodigd vermogen volgens ontwerp (kW):           
vermogen                                                                   
Bruto vloeroppervlaktete (m 2 ):                  
Buitenzonwering: wel/geen                         
% glas in de gevel:                               
Koudevraag (kW):                                  
Aanvullende koudevraag (kW):                      
Beoordeel opgesteld      □                        Opgesteld vermogen       
vermogen                                          normaal of laag          
□                        Opgesteld vermogen (te)  
                         hoog; selecteer advies   
                         12.1                     
Beoordeling              Aantal start/stops:                               
systeeminhoud                                                              
Aantal draaiuren:                                 
□                        Aantal start/stops       
                         normaal                  
□                        Aantal start/stops       
                         hoog; selecteer advies   
                         12.2                     
Alternatieven                                                              
Toepassing zonwering     □                        Er zijn geen klachten    
□                        Er zijn klachten van     
                         oververhitting en er is  
                         geen buitenzonwering;    
                         selecteer advies 13.1    
Zijn pompen in het       □                        Ja                       
gekoeldwatercircuit                                                        
voorzien van                                                               
automatische                                                               
toerenregeling?                                                            
□                        Nee; selecteer advies    
                         13.2                     
Zijn er ruimtes met      □                        Nee of vrije koeling     
permanente koudevraag?                            reeds toegepast          
□                        Ja en vrije koeling is   
                         nog niet toegepast;      
                         selecteer advies 13.3    
Is er restwarmte van     □                        Ja; selecteer advies     
minimaal 70 °C                                    13.4                     
beschikbaar?                                                               
□                        Nee                      
Is er sprake van         □                        Ja en condensorwarmte    
gelijktijdige                                     wordt nog niet benut;    
verwarming en koeling?                            selecteer advies 13.5    
□                        Nee                      
□                        Ja, maar                 
                         condensorwarmte wordt    
                         reeds benut              
Is er sprake van een     □                        Ja, en warmtepompen      
laag temperatuur                                  worden nog niet          
warmteafgifte?                                    toegepast; selecteer     
                                                  advies 13.6              
□                        Nee                      
□                        Ja, maar warmtepompen    
                         worden reeds toegepast   
Indien totaal nominaal koelvermogen > 270 kW, dan ook het volgende.        
Is er sprake van een     □                        Ja, en warmtepompen      
laag temperatuur                                  worden nog niet          
warmteafgifte?                                    toegepast; selecteer     
                                                  advies 13.6              
□                        Nee                      
□                        Ja, maar warmtepompen    
                         worden reeds toegepast   



Advieslijst                                                                
□                        1.1                      Er is geen logboek bij   
                                                  de koelmachine           
                                                  aanwezig. Stel deze op   
                                                  en houd daarin de        
                                                  gegevens over de         
                                                  installatie bij.         
□                        1.2                      Er is geen logboek bij   
                                                  de                       
                                                  luchtbehandelingskast    
                                                  aanwezig. Stel deze op   
                                                  en houd daarin de        
                                                  gegevens over de         
                                                  installatie bij.         
□                        1.3                      Er is geen               
                                                  klachtenregister         
                                                  aanwezig. Stel deze op   
                                                  en houd daarin klachten  
                                                  over de installatie      
                                                  bij.                     
□                        2.1                      Er vind geen of          
                                                  onvoldoende onderhoud    
                                                  plaats aan uw            
                                                  koelinstallatie. U       
                                                  wordt geadviseerd        
                                                  alsnog een               
                                                  onderhoudscontract af    
                                                  te sluiten met uw        
                                                  installateur             
□                        2.2                      Er zijn klachten die     
                                                  onvoldoende worden       
                                                  afgehandeld. Wij         
                                                  adviseren u deze alsnog  
                                                  correct af te handelen.  
                                                  Zie toelichting.         
□                        3.1                      Er zijn belemmeringen    
                                                  voor de goede werking    
                                                  van uw koelinstallatie   
                                                  (zie toelichting). Wij   
                                                  adviseren u deze te      
                                                  laten verwijderen.       
□                        3.2                      Het principeschema komt  
                                                  niet overeen met de      
                                                  werkelijkheid. Wij       
                                                  adviseren u een correct  
                                                  principeschema te        
                                                  (laten) opstellen.       
□                        3.3                      De isolatie van de       
                                                  koudemiddelleidingen is  
                                                  onvoldoende of           
                                                  ondeugdelijk. Wij        
                                                  adviseren u deze te      
                                                  laten aanbrengen en/of   
                                                  herstellen.              
□                        3.4                      Het gemiddelde           
                                                  temperatuurverschil      
                                                  tussen ontrekkingsbron   
                                                  en injectiebron is erg   
                                                  klein. Wij adviseren u   
                                                  de installatie te laten  
                                                  controleren op           
                                                  verbetermogelijkheden    
                                                  en zonodig aan te        
                                                  passen.                  
□                        4.1                      De isolatie van de       
                                                  gekoeld waterleidingen   
                                                  is onvoldoende of        
                                                  ondeugdelijk. Wij        
                                                  adviseren u deze te      
                                                  laten aanbrengen en/of   
                                                  herstellen.              
□                        4.2                      Het temperatuurverschil  
                                                  tussen de aanvoer en     
                                                  retour is erg klein.     
                                                  Wij adviseren u uw       
                                                  installatie opnieuw te   
                                                  laten inregelen.         
□                        5.1                      De condensorunit(s)      
                                                  zijn vervuild. Dit       
                                                  belemmert een goede      
                                                  werking. Wij adviseren   
                                                  u deze te laten          
                                                  reinigen.                
□                        5.2                      De condensors kunnen     
                                                  onvoldoende lucht        
                                                  aanzuigen. Dit           
                                                  belemmert een goede      
                                                  werking. Wij adviseren   
                                                  u deze te verhelpen      
                                                  (zie toelichting).       
□                        5.3                      De aanzuiglucht van de   
                                                  condensors is reeds      
                                                  verwarmd (zie            
                                                  toelichting). Wij        
                                                  adviseren dit te         
                                                  verhelpen.               
□                        5.4                      De draairichting van de  
                                                  ventilatoren op de       
                                                  condensors is            
                                                  incorrect. Wij           
                                                  adviseren u de           
                                                  draairichting om te      
                                                  laten keren.             
□                        5.5                      Het temperatuurverschil  
                                                  tussen de aanvoer en     
                                                  retour van en naar de    
                                                  koeltoren is erg klein.  
                                                  Wij adviseren u de       
                                                  koeltoren te laten       
                                                  inspecteren op           
                                                  vervuiling.              
□                        6.1                      De warmtewisselaar(s)    
                                                  in afgifte-units zijn    
                                                  vervuild (zie            
                                                  toelichting). Dit        
                                                  belemmert een goede      
                                                  werking. Wij adviseren   
                                                  u deze te laten          
                                                  reinigen.                
□                        6.2                      De filters in            
                                                  afgifte-units zijn       
                                                  vervuild (zie            
                                                  toelichting). Dit        
                                                  belemmert een goede      
                                                  werking. Wij adviseren   
                                                  u deze te laten          
                                                  reinigen.                
□                        7.1                      Er zijn onjuiste         
                                                  roosters gebruikt voor   
                                                  de inblaas en/of         
                                                  afzuiging van            
                                                  ventilatielucht (zie     
                                                  toelichting). Dit leidt  
                                                  tot klachten. Wij        
                                                  adviseren u de roosters  
                                                  te vervangen door        
                                                  correcte types.          
□                        7.2                      Er zijn belangrijke      
                                                  wijzigingen aangebracht  
                                                  in de luchtbehandeling   
                                                  in ruimtes, die de       
                                                  werking verstoren. Wij   
                                                  adviseren u hier een     
                                                  correcte oplossing voor  
                                                  te gebruiken.            
□                        8.1                      Er vindt geen of         
                                                  onvoldoende onderhoud    
                                                  plaats aan de            
                                                  luchtbehandelingskast.   
                                                  U wordt geadviseerd      
                                                  alsnog een               
                                                  onderhoudscontract af    
                                                  te sluiten met uw        
                                                  installateur             
□                        8.2                      Het drukverschil over    
                                                  de filters in de         
                                                  luchtbehandelingskastis  
                                                  erg hoog. Wij adviseren  
                                                  de luchtfilters te       
                                                  vervangen.               
□                        8.3                      De warmtewisselaar in    
                                                  luchtbehandelingskast    
                                                  is vervuild (zie         
                                                  toelichting). Dit        
                                                  belemmert een goede      
                                                  werking. Wij adviseren   
                                                  u deze te laten          
                                                  reinigen.                
□                        9.1                      De luchtinlaat van de    
                                                  luchtbehandelingsinstal  
                                                  latie is vervuild. Dit   
                                                  belemmert een goede      
                                                  werking. Wij adviseren   
                                                  u deze te verhelpen.     
□                        9.2                      De aanzuiglucht van de   
                                                  luchtbehandelingskast    
                                                  is reeds verwarmd (zie   
                                                  toelichting). Wij        
                                                  adviseren dit te         
                                                  verhelpen.               
□                        10.1                     De zonering sluit niet   
                                                  goed aan bij de          
                                                  specifieke               
                                                  koudevraagvan sectoren.  
                                                  Wij adviseren de         
                                                  zonering aan te passen.  
□                        10.2                     De kloktijd van de klok  
                                                  die de koelinstallatie   
                                                  aanstuurt is onjuist.    
                                                  Wij adviseren deze bij   
                                                  te (laten) stellen.      
□                        10.3                     Het klokprogramma sluit  
                                                  onvoldoende aan bij de   
                                                  bedrijfstijden. Wij      
                                                  adviseren het            
                                                  klokprogramma bij te     
                                                  stellen.                 
□                        10.4                     De locatie van sensoren  
                                                  is onjuist (zie          
                                                  toelichting). Wij        
                                                  adviseren de locatie     
                                                  aan te passen.           
□                        10.5                     Sommige sensoren (zie    
                                                  toelichting) geven een   
                                                  incorrecte temperatuur   
                                                  weer. Wij adviseren u    
                                                  deze sensoren te laten   
                                                  kalibreren.              
□                        10.6                     Sommige zones (zie       
                                                  toelichting) worden ten  
                                                  onrechte tegelijk        
                                                  verwarmd en gekoeld.     
                                                  Wij adviseren de         
                                                  stooklijnen zodanig aan  
                                                  te passen dat dit        
                                                  voorkomen wordt.         
□                        10.7                     Sommige ruimtes (zie     
                                                  toelichting) worden      
                                                  tegelijk verwarmd en     
                                                  gekoeld. Wij adviseren   
                                                  de regeling zodanig aan  
                                                  te passen dat dit        
                                                  voorkomen wordt.         
□                        10.8                     De stooklijn voor        
                                                  gekoeld water kan        
                                                  waarschijnlijk           
                                                  aangepast worden. Wij    
                                                  adviseren de             
                                                  mogelijkheden hiervoor   
                                                  te laten onderzoeken en  
                                                  de aanpassingen indien   
                                                  mogelijk door te         
                                                  voeren.                  
□                        11.1                     Het energiegebruik van   
                                                  de koelinstallatie       
                                                  wordt momenteel niet     
                                                  bemeten. Wij adviseren   
                                                  u energiemeters te       
                                                  plaatsen die het         
                                                  energiegebruik van de    
                                                  installatie meten.       
□                        11.2                     De prestaties van de     
                                                  koelinstallatie wordt    
                                                  momenteel niet bemeten.  
                                                  Wij adviseren u          
                                                  prestatiemeters te       
                                                  plaatsen.                
□                        11.3                     Er zijn meters voor      
                                                  energie en/of            
                                                  prestaties aanwezig die  
                                                  niet periodiek worden    
                                                  uitgelezen. Wij          
                                                  adviseren u dit vanaf    
                                                  heden wel te doen.       
□                        11.4                     Het energiegebruik van   
                                                  de koelinstallatie is    
                                                  erg hoog. Wij adviseren  
                                                  u de oorzaak hiervan te  
                                                  laten onderzoeken en zo  
                                                  mogelijk te verhelpen.   
□                        11.5                     De prestaties van de     
                                                  koelinstallatie zijn     
                                                  erg laag. Wij adviseren  
                                                  u de oorzaak hiervan te  
                                                  laten onderzoeken en zo  
                                                  mogelijk te verhelpen.   
□                        12.1                     Het opgesteld vermogen   
                                                  van de koelinstallatie   
                                                  is erg hoog. Wij         
                                                  adviseren u het          
                                                  vermogen bij vervanging  
                                                  van de installatie       
                                                  opnieuw te laten         
                                                  bepalen en de            
                                                  installatie daarop af    
                                                  te stemmen.              
□                        12.2                     Het aantal start/stops   
                                                  is erg hoog. Wij         
                                                  adviseren u een buffer   
                                                  te laten plaatsen door   
                                                  uw installateur.         
□                        13.1                     Er zijn momenteel        
                                                  klachten van             
                                                  oververhitting. Deze     
                                                  klachten kunnen worden   
                                                  verminderd door de       
                                                  toepassing van           
                                                  buitenzonwering. Wij     
                                                  adviseren u de           
                                                  mogelijkheden hiervoor   
                                                  na te gaan.              
□                        13.2                     Wij adviseren u de       
                                                  pompen in het gekoeld    
                                                  watersysteem te          
                                                  voorzien van een         
                                                  automatische             
                                                  toerenregeling.          
□                        13.3                     Wij adviseren u de       
                                                  mogelijkheden voor de    
                                                  toepassing van vrije     
                                                  koeling te onderzoeken.  
□                        13.4                     Wij adviseren u de       
                                                  mogelijkheden voor de    
                                                  toepassing van           
                                                  absorptiekoeling te      
                                                  onderzoeken. Let         
                                                  hierbij nadrukkelijk of  
                                                  de toepassing ervan      
                                                  leidt tot CO2-reductie.  
□                        13.5                     Wij adviseren u de       
                                                  mogelijkheden na te      
                                                  gaan voor het gebruik    
                                                  van de condensorwarmte   
                                                  van de koelinstallatie.  
□                        13.6                     Wij adviseren u de       
                                                  mogelijkheden na te      
                                                  gaan voor het gebruik    
                                                  van warmtepompen en      
                                                  energieopslag.           
Algemene adviezen                                                          
□                        Overweeg bij renovatie en/of nieuwbouw de         
                         toepassing van buitenzonwering. Dit verlaagt de   
                         koudevraag.                                       
□                        Overweeg bij renovatie en/of nieuwbouw de         
                         toepassing van dakisolatie. Dit verlaagt de       
                         koudevraag.                                       
□                        Overweeg bij renovatie en/of nieuwbouw de         
                         toepassing van efficiënte apparatuur zoals        
                         flatscreens, thin clients et cetera. Dit          
                         verlaagt de koudevraag.                           
□                        Overweeg de toepassing van efficiënte             
                         verlichting, zoals LED-verlichting met            
                         aanwezigheidsdetectie en daglichtafhankelijke     
                         regeling. Dit verlaagt de koudevraag.             
□                        Overweeg om printers et cetera centraal te        
                         plaatsen en de vrijkomende warmte direct af te    
                         zuigen. Dit verlaagt de koudevraag.               
□                        Wij adviseren u ten minste eenmaal per 10 jaar    
                         een maatwerkadvies te laten uitvoeren naar de     
                         mogelijke energiebesparende maatregelen door een  
                         gecertificeerd bedrijf.                           
□                        Kies bij vervanging van installatiecomponenten    
                         voor componenten die geschikt zijn voor hoog      
                         temperatuur koeling.                              
□                        Kies bij vervanging van ventilatoren voor de      
                         meest energiezuinige varianten.                   
□                        Kies bij vervanging van koelinstallatie voor de   
                         meest energiezuinige varianten.                   
□                        Kies bij vervanging van de koelinstallatie voor   
                         de toepassing van een efficiënte toerenregeling.  
□                        Overweeg het gebruik van toerenregeling op de     
                         ventilatoren                                      
□                        Onderzoek de mogelijkheden voor verhoging van de  
                         verdampertemperatuur. Neem dit onderdeel op in    
                         het onderhoudscontract                            
□                        Onderzoek de mogelijkheden voor verlaging van de  
                         condensortemperatuur. Neem dit onderdeel op in    
                         het onderhoudscontract                            



Toelichting bij advies                                                                              
Nummer                                            Toelichting                                       
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
Overige opmerkingen inspecteur                                                                      
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    



Ondertekening                                                              
Plaats:                                                                    
Datum:                                                                     
Handtekening:                                                              
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           





Bijlage VI. behorende bij de artikelen 3a.4 en 3a.7 van de Regeling Bouwbesluit 2012

Exameneisen EPBD-A en EPBD-B Airconditioningsystemen

In de onderstaande tabel zijn de exameneisen opgenomen voor het diploma EPBD-A en EPBD-B

Omschrijving             EPBD-A 1                 EPBD-B i                 
deskundigheden                                                             
inspecteur                                                                 
Pre-inspectie                                                              
Onderscheid maken        T                        T                        
tussen de verschillende                                                    
installatietypen en het                                                    
nominaal koelvermogen                                                      
bepalen                                                                    
De voor de inspectie     P                        P                        
benodigde gegevens                                                         
verzamelen (zie tabel                                                      
in paragraaf 2.1.1: te                                                     
verzamelen informatie)                                                     
De door de               P                        P                        
opdrachtgever                                                              
aangeleverde gegevens                                                      
op waarde schatten (zie                                                    
tabel in paragraaf                                                         
2.1.1: te verzamelen                                                       
informatie)                                                                
Beoordeling                                                                
systeeminformatie                                                          
Kennis van en inzicht    T                        –                        
in de F-gassen                                                             
inspectie                                                                  
De verplicht aanwezige   T                        T                        
documentatie opstellen                                                     
De beschikbaarheid en    P                        P                        
de volledigheid van de                                                     
documentatie                                                               
controleren                                                                
Zorgdragen voor de       P                        P                        
juiste voorbereiding op                                                    
de inspectie                                                               
Bepalen of onderhoud     P                        –                        
met de juiste regelmaat                                                    
wordt uitgevoerd door                                                      
bevoegde instanties                                                        
Het klachtenregister     –                        P en T                   
controleren                                                                
Inspectie koude                                                            
opwekker                                                                   
De componenten van de    P en T                   –                        
koelinstallatie                                                            
lokaliseren en                                                             
controleren op                                                             
belemmeringen voor                                                         
goede werking                                                              
De werkelijke situatie   P en T                   –                        
verifiëren met het                                                         
principeschema                                                             
De aanwezigheid en       P en T                   –                        
conditie van isolatie                                                      
controleren                                                                
De prestatie van de      –                        P en T                   
koelinstallatie                                                            
vergelijken met een                                                        
gelijkwaardig systeem.                                                     
De prestatie van het     –                        P en T                   
energieopslagsysteem                                                       
beoordelen.                                                                
Inspectie                                                                  
watercirculatie                                                            
Vet verschil tussen de   P                        –                        
aanvoertemperatuur en                                                      
de retourtemperatuur                                                       
bepalen en beoordelen                                                      
Inspectie afgifte                                                          
condensorwarmte                                                            
De condensorunits        P en T                   –                        
lokaliseren en                                                             
controleren                                                                
Controleren of de unit   P                        –                        
zonder belemmeringen                                                       
lucht kan aanzuigen                                                        
Nagaan of de unit        P                        –                        
voldoende onverwarmde                                                      
lucht kan aanzuigen                                                        
De draairichting van de  T                        –                        
ventilatoren vast                                                          
stellen                                                                    
De afkoeling van het     –                        P en T                   
koelwater in de                                                            
koeltoren beoordelen                                                       
Inspectie                                                                  
warmtewisselaars                                                           
Warmtewisselaars         P en T                   –                        
controleren op                                                             
vervuiling en de mate                                                      
van vervuiling                                                             
vaststellen                                                                
Vaststellen of er        P                        –                        
aantoonbaar onderhoud                                                      
plaatsvindt aan de                                                         
ruimte units                                                               
Filters controleren en   P en T                   –                        
hun conditie                                                               
vaststellen                                                                
Inspectie                                                                  
luchtbehandeling ruimte                                                    
De locatie en het type   T                        –                        
van inblaas- en                                                            
afzuigroosters                                                             
controleren op                                                             
correctheid                                                                
De toestand van het      P en T                   –                        
luchtbehandelingssystee                                                    
m bepalen                                                                  
Inspectie                                                                  
luchtbehandelinssysteem                                                    
De onderhouds-           T                        –                        
frequentie en -omvang                                                      
van de                                                                     
luchtbehandelingsinstal                                                    
latie beoordelen                                                           
Filters controleren en   P en T                   –                        
hun conditie                                                               
vaststellen                                                                
De mate van vervuiling   P                        –                        
van de warmtewisselaar                                                     
in de                                                                      
luchtbehandelingskast                                                      
vaststellen                                                                
Inspectie luchtinlaat                                                      
De luchtinlaten van de   P                        –                        
luchtbehandelingskast                                                      
beoordelen                                                                 
Nagaan of het            P                        –                        
luchtbehandelingssystee                                                    
m voldoende onverwarmde                                                    
lucht kan aanzuigen                                                        
Inspectie regeling                                                         
Bepalen of de zonering   –                        T                        
in de distributie                                                          
correct is                                                                 
De klok en bijbehorend   P                        –                        
klokprogramma die de                                                       
installatie aanstuurt                                                      
controleren                                                                
Beoordelen of de         P                        –                        
sensoren de juiste                                                         
temperatuur aangeven                                                       
Vaststellen of ruimtes   P                        –                        
niet tegelijkertijd                                                        
worden voorzien van                                                        
koeling en verwarming                                                      
De plaats van de         –                        P                        
temperatuursensoren in                                                     
het systeem controleren                                                    
en valideren.                                                              
Bij 3- of 4-pijps        –                        P                        
systemen vaststellen of                                                    
zones niet                                                                 
tegelijkertijd worden                                                      
voorzien van koeling en                                                    
verwarming                                                                 
De regeling voor het     –                        P                        
luchtdebiet controleren                                                    
en vergelijken met de                                                      
huidige stand der                                                          
techniek                                                                   
De regeling voor de      –                        P                        
temperatuur van het                                                        
gekoelde water                                                             
beoordelen                                                                 
Inspectie bemetering                                                       
Nagaan of er meters      –                        P                        
zijn geïnstalleerd die                                                     
het energiegebruik van                                                     
de installatie meten                                                       
Nagaan of er meters      –                        P                        
zijn geïnstalleerd die                                                     
de prestaties van de                                                       
installatie meten                                                          
Bepalen of de meters     –                        P                        
daadwerkelijk                                                              
uitgelezen worden                                                          
Bepalen of het           –                        P en T                   
energiegebruik voor                                                        
koeling realistisch is                                                     
gezien de aard en het                                                      
gebruik van het gebouw                                                     
Bepalen of de            –                        T                        
werkelijke prestatie                                                       
overeenkomen met de                                                        
ontwerpgegevens van de                                                     
installatie                                                                
Beoordeling grootte                                                        
Het benodigd vermogen    –                        P en T                   
bepalen                                                                    
Het opgestelde vermogen  P en T                   P en T                   
bepalen                                                                    
De systeeminhoud         –                        P                        
beoordelen.                                                                
Alternatieven                                                              
De haalbaarheid van      –                        P en T                   
alternatieve                                                               
oplossingen beoordelen                                                     



1 T: exameneis is theoretisch van aard; P: exameneis is praktisch van aard



Bijlage VII. behorende bij artikel 3.10 van de Regeling Bouwbesluit 2012

Uitgangspunten dynamische rekenmethodiek oververhitting in de zomerperiode

Er wordt gebruik gemaakt van een dynamisch rekenmodel dat is getest conform BESTEST of ASHRAE 140.

PMV is Predicted Mean Vote, dit is een index die de mate van thermisch comfort aangeeft.

GTO is het aantal gewogen overschrijdingsuren.

Parameters PMV

De PMV is afhankelijk van een aantal parameters en wordt per uur bepaald. De belangrijkste parameters daarbij zijn:
	−.	het metabolisme of activiteitenniveau van de personen. Hierbij wordt uitgegaan van -afhankelijk van het toegepaste rekenmodel c.q. de eenheid waarop de invoer gevraagd wordt – een metabolisme van 64 W/m2 of 1,1 met, waarbij ‘met’ staat voor een eenheid voor de warmteproductie van het menselijk lichaam;
	−.	de kledingweerstand, een factor die afhankelijk is van de zwaarte van de kleding, uitgedrukt in clo. Hierbij wordt uitgegaan van 0,5 clo;
	−.	de luchtsnelheid. Hierbij wordt uitgegaan van 0,15 m/s;
	−.	verder wordt rekening gehouden met de parameters luchttemperatuur, stralingstemperatuur en relatieve luchtvochtigheid: deze parameters worden in het dynamische model zelf berekend.

Weegfactor uren

De uren worden geteld wanneer de PMV groter wordt dan 0,5.

Indien het dynamisch rekenmodel niet zelf de GTO berekent, dan moeten de uren met 0,5 ≤ PMV <2,5 worden gewogen volgens de formule: 0,47+0,22*PMV+1,3*PMV2+0,97*PMV3-0,39*PMV4, waarbij uren met een PMV van 2,5 of hoger een factor van 10 krijgen.

Buitenklimaat

Voor het buitenklimaat wordt uitgegaan van het referentiejaar voor temperatuuroverschrijdingen uit NEN 5060:2018 met 5% overschrijdingskans.

Rekenperiode voor het bepalen van de overschrijdingsuren

Het aantal GTO-uren wordt bepaald voor alle verblijfsruimten in de woning over de rekenperiode van 30 april t/m 28 september, gedurende 24 uren per dag.

Zonering van de woning

Voor de zonering van de woning is de indeling zoals bij de vergunningaanvraag is ingediend de basis. Voor de modellering ten behoeve van de temperatuuroverschrijdingsberekening gelden de volgende criteria:

Daarbij moeten ten minste de volgende zones apart worden gemodelleerd:
	−.	elke verdieping;
	−.	verblijfsruimten met een gevel op van elkaar verschillende oriëntaties;
	−.	verblijfsruimten aan dezelfde buitengevel gelegen, waarvan de percentages glasoppervlak ten opzichte van het vloeroppervlak in de desbetreffende verblijfsruimten onderling meer dan 20% verschillen;
	−.	verblijfsruimten met een verschillend gebruik (woonkamer/keuken/overige verblijfsruimten). Nota bene: als de tekening(en) geen aanduiding geven waar de keuken resp. woonkamer zijn gesitueerd, moet de ruimte met een opstelplaats voor kooktoestel als gecombineerde woonkamer/keuken worden aangehouden, tenzij het gebruiksoppervlakte van deze ruimte kleiner is dan die van de grootste verblijfsruimte in de woning. In dat geval moet de ruimte met opstelplaats voor kooktoestel als keuken worden aangehouden, en de verblijfsruimte met de grootste vloeroppervlakte in de woning als woonkamer.

Inpandige ruimten die geen verblijfsruimte zijn mogen gecombineerd worden met een verblijfsruimte als de vloeroppervlakte van de inpandige ruimten niet meer dan 20% bedraagt van de vloeroppervlakte van de verblijfsruimte waar ze mee gecombineerd worden. Aan een gevel gelegen ruimten die geen verblijfsruimte zijn mogen gecombineerd worden met een verblijfsruimte die aan dezelfde gevel is gelegen, mits het percentage glasoppervlak ten opzichte van het vloeroppervlak in de verblijfsruimte kleiner of gelijk is aan die van de niet-verblijfsruimte.

Bij een woongebouw moet de woning in dat woongebouw met de hoogst berekende TOjuli worden doorgerekend op temperatuuroverschrijdingen.

Nota bene: Voor alle zones waarin zich verblijfsruimten bevinden moet het aantal GTO-uren bepaald worden.

Bouwkundige eigenschappen

De in het rekenmodel ingevoerde bouwkundige eigenschappen (samenstelling bouwconstructies: Rc, Uw, dikte, soortelijke massa, warmtecapaciteit, afmetingen, etc.) zijn conform de tekeningen/bestekken etc. die ten behoeve van de vergunningaanvraag zijn ingediend en ook conform de invoergegevens bij de NTA 8800-berekening.

Hierbij geldt voor lineaire en puntvormige thermische bruggen het volgende: Thermische bruggen moeten bepaald conform NTA 8800, par. 8.2.3 en 8.2.4 in het rekenmodel worden opgenomen. De thermische bruggen mogen dus niet met een forfaitaire berekening als bedoeld in par. 8.2.1 en 8.3.3 van de NTA in het rekenmodel worden opgenomen. Thermische bruggen worden toebedeeld aan de uitwendige scheidingsconstructies waarvan zij deel uitmaken. Wanneer een thermische brug een combinatie van verschillende vloer-, gevel- of dakdelen betreft moet de thermische brug evenredig aan de verschillende bouwdelen worden toebedeeld. Thermische bruggen van vloeren met funderingsaansluitingen worden niet aan andere uitwendige scheidingsconstructies toebedeeld.

Het totale warmteverlies van de thermische bruggen (in W/K) van vloeren met funderingsaansluitingen respectievelijk van de overige uitwendige scheidingsconstructies is niet meer dan het totale warmteverlies van de thermische bruggen die in de energieprestatie-berekening voor de energetische nieuwbouweisen voor de vergunningsaanvraag zijn ingevoerd. Voor de kozijnfracties gelden de werkelijke waarden: Aglas/Araam (conform methode A uit par. 7.6.6.2 in NTA 8800).

Infiltratie en ventilatie

Het infiltratievoud bedraagt 0,21 x qv10;spec dm3/s.m2 (zoals ook ingevoerd in de NTA 8800 berekening).

De ventilatiecapaciteit wordt uitgedrukt in dm3/s en voldoet ten minste aan de minimumeisen in de bouwregelgeving (zoals ook ingevoerd in de NTA 8800 berekening).

De ventilatiecapaciteit moet worden gecorrigeerd voor het regelsysteem met de factor: fctrl uit tabellen 11.5 en 11.6 van NTA 8800.

Van het bovenstaande kan op basis van een door het College van gelijkwaardigheid energieprestatie (Bureau CRG) gecontroleerde en goedgekeurde verklaring worden afgeweken, met inachtneming van de relevante eisen uit de bouwregelgeving

Hierbij wordt rekening gehouden met het maximaal toelaatbare installatiegeluidniveau.

Warmte van de (toevoer)ventilatoren

Voor de ophoging van de ventilatielucht door warmteafgifte van de ventilatoren (dissipatie) wordt 0,7 K aangehouden.

Spuiventilatie

De spuiventilatiecapaciteit waarmee moet worden gerekend bedraagt 3 dm3/s per m2 van de verblijfsruimte. Er mag worden gerekend met de werkelijk aanwezige spuiventilatiecapaciteit, mits bepaald conform NEN 1087, met een maximum van 6 dm3/s per m2 van de verblijfsruimte. Hierbij geldt de randvoorwaarde dat een spuivoorziening niet tegelijkertijd voor twee verschillende ruimten mag worden gebruikt.

De maximale spuitijd bedraagt 4 uur per dag. Spuien mag tussen 7:00 uur en 8:00 uur en tussen 20:00 uur en 23:00 uur. Spuien vindt plaats als de binnenluchttemperatuur hoger is dan 24 °C en de buitenluchttemperatuur hoger is dan 13 °C, maar lager is dan de binnentemperatuur.

Zomernachtventilatie

Er mag worden gerekend met zomernachtventilatie als de voorzieningen conform voorwaarden zoals die hiervoor zijn opgenomen in NTA 8800 is voldaan. De capaciteit van de zomernachtventilatie is conform de berekende capaciteit in NTA 8800. De locatie van de zomernachtventilatievoorzieningen is conform vergunningsaanvraag/-tekeningen; de spuicapaciteit mag alleen worden toegekend aan de ruimten met een toevoervoorziening voor zomernachtventilatie; de totale capaciteit van zomernachtventilatie wordt oppervlaktegewogen verdeeld over de ruimten met een toevoervoorziening.

De spuitijd voor zomernachtventilatie is of tussen 22:00 uur en 6:00 uur of 24 uur per dag en vindt plaats als de binnentemperatuur hoger is dan 24 °C en de buitentemperatuur hoger is dan 13 °C. Indien in NTA 8800 is gerekend met een automatische regeling op temperatuur, gaat de zomernachtventilatie uit wanneer de buitenluchttemperatuur hoger is dan de binnenluchttemperatuur.

Zonwering

De Fc-waarde van de zonwering is conform de opgegeven waarden in NTA 8800 berekening.

De zonwering treedt in werking bij een zonbelasting van 150 W/m2 en hoger.

Interne warmtelast

De totale interne warmtelast wordt bepaald conform paragraaf 7.5.2.1 van NTA 8800: in formule: 180 x NP;woonW.

Vervolgens wordt de rekenwaarde van de interne warmtelast bepaald met de volgende formule: rekenwaarde = totale interne warmtelast / (2 x vloeroppervlakte woonkamer en keuken + som van de vloeroppervlakte van de overige verblijfsruimten).

Vervolgens wordt de interne warmtelast als volgt verdeeld:
	−.	Woonkamer en keuken krijgen 2 maal de rekenwaarde x de vloeroppervlakte als interne warmtelast (W);
	−.	Overige verblijfsruimten krijgen 1 maal de rekenwaarde x de vloeroppervlakte als interne warmtelast (W).

De hierboven berekende warmtelast wordt 24 uur per dag aangehouden.

Minimale temperatuur

In geen van de zones van de woning mag de operatieve temperatuur lager worden dan 20 °C.

Aangrenzende woningen

Er wordt vanuit gegaan dat via woningscheidende constructies geen warmte-uitwisseling plaatsvindt met een aangrenzende woning of ander gebouw.

Grondtemperatuur

Er moet worden uitgegaan van een temperatuur van de grond onder of naast een woning van 12 °C. Voor de grond wordt aan de grondzijde van de vloerconstructie en van een wandconstructie die aan grond of kruipruimte grenzen een warmteweerstand in rekening gebracht van 1,5 m2K/W. Grond wordt niet apart in de berekening gemodelleerd.



Bijlage VIII. behorende bij artikel 3.11, tweede lid, van de Regeling Bouwbesluit 2012
	a.	Meetgrootheid en meetduur
In afwijking van paragraaf 2.2 van de Handleiding Meten en Reken Industrielawaai wordt het equivalente A gewogen immissieniveau Li gemeten voor een bedrijfstoestand i, zoals genoemd bij b, over een meetperiode van minimaal 1 minuut.
	b.	Bedrijfstoestand waarbij wordt gemeten
Het geluidsniveau van de installatie voor warmte- of koudeopwekking wordt gemeten bij het maximale toerental behorende bij de gekozen instelling van de installatie. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een bedrijfstoestand in de dagperiode (7:00 - 19:00 uur) en de avond- en nachtperiode (19:00 - 7:00 uur) als de installatie voor deze perioden afzonderlijke instellingen heeft.
Als het instellen van het maximale toerental bij een installatie niet mogelijk is dan wordt de meting uitgevoerd bij in de tabel 1 beschreven omstandigheden.


Tabel 1

Bedrijfstoestand         Actie                    Instelling aanvoer       buitentemperatuur        
                                                  temperatuur                                       
Tapwaterproductie        warmtapwater-voorraad    50 °C tapwater           Maximaal 18 °C           
                         ten minste 50% leeg                                                        
                         tappen met volledig                                                        
                         open douche- of                                                            
                         badkraan.                                                                  
Ruimteverwarming         15 minuten voor de       Ontwerptemperatuur       Maximaal 10 °C           
                         meting de                afgiftesysteem                                    
                         systeemregelaar voor                                                       
                         alle zones 5 °C hoger                                                      
                         instellen dan de                                                           
                         aanwezige                                                                  
                         ruimtetemperatuur.                                                         
Ruimtekoeling            15 minuten voor de       Ontwerptemperatuur       Minimaal 23 °C           
                         meting de                afgiftesysteem                                    
                         systeemregelaar voor                                                       
                         alle zones 5°C lager                                                       
                         instellen dan de                                                           
                         aanwezige                                                                  
                         ruimtetemperatuur.                                                         
Hybride (elektrisch of   15 minuten voor de       Ontwerptemperatuur       Minimaal 5°C en          
gas-bijstook)            meting de                afgiftesysteem bij       maximaal 10°C            
                         systeemregelaar voor     T-bivalent                                        
                         alle zones 5 °C hoger                                                      
                         instellen dan aanwezige                                                    
                         ruimtetemperatuur en                                                       
                         bijstooksysteem                                                            
                         blokkeren.                                                                 



Naast de genoemde omstandigheden in tabel 1 moet bij installaties voor tapwaterproductie en ruimteverwarming die bij het ontdooien geen gebruik maken van de aanwezige warmte in de woning of van een speciaal warmtebuffer, de meting ook worden uitgevoerd bij het ontdooien.
	c.	Correctie dagperiode
Indien een installatie een afzonderlijke instelling heeft voor de avond- en nachtperiode (19:00 - 7:00 uur), dan wordt het gemeten geluidsniveau in de dagperiode (7:00 - 19:00 uur) gecorrigeerd met -5 dB.
	d.	Correctie tonaal geluid
In afwijking van paragraaf 2.3 van de Handleiding Meten en Reken Industrielawaai wordt het gemeten geluidsniveau als volgt gecorrigeerd als sprake is van tonaal geluid:
de tonaliteit wordt bepaald volgens NEN-ISO 1996-2:2017, Annex J, table J.1, waarbij een tonaliteitscorrectie wordt bepaald van 0 dB naar 6 dB met stappen van 1dB.
Tot 1 januari 2024 mag in afwijking van de bovengenoemde bepalingsmethode de tonaliteit bepaald worden volgens DIS47315/150257, April 2004 (BfE Basel). Hierbij wordt de tonaliteit bepaalt als een waarde LBi en de aan te houden tonaliteitscorrectie is dan als volgt:

		–	LBi< 17,5 een tonaliteitscorrectie van 0 dB;
		–	17,5 ≤ LBi < 25 een tonaliteitscorrectie van 3 dB;
		–	LBi >= 25 een tonaliteitscorrectie van 6 dB.

Indien beide bepalingsmethoden worden toegepast, dan geldt de laagst bepaalde tonaliteitscorrectie.
	e.	Plaats waar gemeten wordt op de perceelgrens met een perceel voor een andere woonfunctie (artikel 3.8, tweede lid, van het besluit).
		1.	De installatie staat op het maaiveld
De plaats waar gemeten wordt op de perceelgrens heeft een verticale en een horizontale positie die als volgt worden bepaald:

			•.	de verticale positie (hoogte) is 1,5 meter boven het maaiveld; en
			•.	de horizontale positie waar het hoogste invallende geluidsniveau optreedt.

In afwijking van de bovengenoemde verticale positie (hoogte) wordt bij een gemeenschappelijke, geheel gesloten erfafscheiding met een massa van ten minste 10 kg/m2 en hoogte van ten minste 1,8 meter, gemeten op 0,5 meter boven deze erfafscheiding. Het gemeten geluidsniveau wordt daarbij gecorrigeerd met -5 dB in de volgende gevallen:
			○.	als op het naastgelegen perceel voor een andere woonfunctie nergens een geluidsniveau optreedt groter dan 40 dB ter plaatse van het midden van te openen ramen of deuren van verblijfsgebieden van de andere woonfunctie; of
			○.	als op het naastgelegen perceel voor een andere woonfunctie nergens een geluidsniveau optreedt groter dan 40 dB ter plaatse van de mogelijke gevels of daken van de andere woonfunctie.
		2.	De installatie staat op een vloer van een buitenruimte, op een dak of hangt aan een gevel
De plaats waar gemeten wordt op de perceelgrens heeft een verticale en een horizontale positie die als volgt worden bepaald:

			•.	de verticale positie (hoogte) is 1,5 meter boven de onderkant van de installatie; en
			•.	de horizontale positie waar het hoogste invallende geluidsniveau optreedt.

In afwijking van de bovengenoemde verticale positie (hoogte) kan worden uitgegaan van een verticale positie van 1,5 meter boven het maaiveld in de volgende gevallen:
			○.	als op het naastgelegen perceel voor een andere woonfunctie nergens een invallend geluidsniveau optreedt groter dan 40 dB ter plaatse van:
				•.	1,5 meter boven het maaiveld; en
				•.	het midden van te openen ramen of deuren van verblijfsgebieden van de andere woonfunctie; of
			○.	als op het naastgelegen perceel voor een andere woonfunctie nergens een invallend geluidsniveau optreedt groter dan 40 dB ter plaatse van:
				•.	1,5 meter boven het maaiveld; en
				•.	de mogelijke gevels of daken van de andere woonfunctie.
	f.	Plaats waar gemeten wordt bij een te openen raam of deur (artikel 3.9, derde lid, van het besluit).
Er wordt gemeten bij het te openen raam of de deur van een aangrenzende woning op hetzelfde perceel waar het hoogste geluidsniveau optreedt. Bij het raam of de deur wordt daarbij op twee plaatsen gemeten op de verticale middellijn van het raam of de deur: één op een hoogte van een kwart en één op een hoogte van driekwart van het raam of de deur. Er wordt gemeten op een afstand van maximaal 2 cm van het raam of de deur. De beide meetwaarden worden energetisch gemiddeld. De gemeten waarde wordt gecorrigeerd met -5 db vanwege de reflectie tegen de achterliggende constructie. De correctie geldt niet bij een raam of deur die grenst aan een buitenruimte.