<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>










De genoemde hoogte van 0,15 m voor het toepassen van mussennesten onder pannendaken is niet mogelijk onder vrijwel alle dakpannen. Deze hoogte is er simpelweg niet. Een voorziening in de overstekken of boeiboorden lijkt dan wel geschikt. Vanwege het behoudt van ventilatie (dakspouw) en het tegengaan van brandgevaar is het raadzaam geen nesten onder dakpannen toe te laten. Voor hellende daken is een goede ventilatie, gedurende de gehele verwachte levensduur van een gebouw, van groot belang. Dit voorkomt bij indringen van condensatie of lekwater rotting in de onderconstructie, versterkt de vorstbestendigheid van de dakpannen en heeft een groot aandeel in de stormvastheid van een dakpannenbedekking. Het stimuleren van nesten onder de dakpannen zal in de loop van de jaren zorgen voor problemen volgend uit bovengenoemde factoren.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>