<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>










Wijzigingsregeling SVVE 2026
In het kort Deze consultatie gaat over een wijziging van de Subsidieregeling Verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaars (SVVE). Met deze subsidieregeling wordt verduurzaming van gebouwen van verenigingen (voornamelijk VvE's) gestimuleerd. Via de wijziging die hierbij in internetconsultatie gaat, wordt de regeling verbeterd en toegankelijker gemaakt voor de doelgroep. De SVVE is op 1 januari 2023 gestart. In de gewijzigde SVVE zijn verbetervoorstellen vanuit marktpartijen, vve’s en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) verwerkt. De voorgenomen wijzigingen betreffen onder andere het verlengen van de looptijd van de regeling tot en met 2030 en het ophogen van het subsidieplafond. Verder wordt het subsidieplafond per vereniging afgeschaft. Daarnaast wordt een aantal technische voorschriften aangepast, een aantal omissies hersteld en een aantal verduidelijkingen aangebracht.
Voor wie belangrijk: De SVVE is bedoeld voor woningeigenaren in verenigingsverband: verenigingen van eigenaars, wooncoöperaties en woonverenigingen.
Wat verandert er? De SVVE wordt op de volgende punten en om de volgende redenen gewijzigd: Verlengen looptijd regeling en ophogen subsidieplafond: de looptijd van de regeling wordt verlengd tot en met 2030 en het subsidieplafond voor verduurzamingsadviezen en -onderzoeken en verduurzamingsmaatregelen wordt opgehoogd. Afschaffen subsidieplafond per vereniging: de grens van maximaal € 2,5 miljoen subsidie per vereniging wordt losgelaten. Wel blijft er een maximum subsidiebedrag per appartement bestaan. Hiermee wordt het gebruik van de regeling door grote VvE’s aantrekkelijker. F-gassen: splitwarmtepompen met een vulgewicht kleiner dan 3 kilogram en een GWP hoger dan 750 zijn vanaf 1 januari 2026 uitgesloten van subsidiëring via de SVVE. Hiermee is de SVVE in lijn gebracht met Verordening (EU) nr. 2024/573 van het Europees Parlement en de Raad van 7 februari 2024 betreffende gefluoreerde broeikasgassen, tot wijziging van Richtlijn (EU) 2019/1937 en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 517/2014. Wijziging MKI-score: vanaf 2024 geldt in de SVVE een bonus voor de toepassing van milieuvriendelijke biobased isolatiematerialen. Deze materialen, zoals vlas en vezelhennep, zijn vaak duurzaam geproduceerd en vooralsnog duurder dan niet-duurzame isolatiematerialen. De werkelijk gerealiseerde milieu-impact wordt berekend via de milieukostenindicator (MKI), waardoor een maximum grenswaarde was gesteld van 0,85 bij een Rd-waarde van 3,5 mK/W. Intussen is de methode om de milieukostenindicator te berekenen gewijzigd: de score wordt nu bepaald volgens de milieudata geleverd voor de meest recente Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken, versie 2.0 op basis van 19 milieueffecten (zoals toxiciteit en fijnstof), terwijl eerder slechts 11 categorieën werden meegewogen. De totale score wordt daardoor hoger en de eis moet daarom worden herijkt. Uit onderzoek van de stichting Nationale Milieudatabase is gebleken dat een grenswaarde van 1,9 bij een Rd-waarde van 3,5 mK/W gemiddeld genomen zorgt voor een beleidsneutrale overgang. Bij specifieke producten kan de score meer afwijken, maar het gros van de producten die onder de 0,85 viel, valt ook onder de 1,9 met de nieuwe berekeningsmethode. Wijziging voorwaarde bij bodemisolatie: bij bodemisolatie wordt de huidige Rd-waarde (3,5 mK/W) vervangen door een keuze tussen Rbf en Rd, waarbij de eis van 3,5 mK/W behouden blijft. Hiermee sluit deze isolatievoorwaarde beter aan bij de NTA 8800-norm en de gangbare termen in de markt. Glasisolatie monumenten: dit betreft een aanpassing waardoor bij voor- en achterzetbeglazing uitsluitend wordt gekeken naar de isolatiewaarde van de voor- of achterzetbeglazing. Nu wordt het mogelijk gemaakt om bij voor- en achterzetbeglazing ook enkel glas toe te staan (met een Ug-waarde van ten hoogste 5,8 W/mK ).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>