<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>








Pakketwijziging 2024-1 Nationaal Frequentieplan 2014
In het kort Dit ontwerpbesluit strekt tot wijziging van het Nationaal Frequentieplan 2014 (NFP). Het NFP is het bestemmingsplan voor (radio)frequentieruimte, waarmee de minister van EZ ondermeer vaststelt welke frequentieruimte kan worden gebruikt voor welke toepassingen. Het ontwerpbesluit wordt voorbereid met behulp van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure.
Wat verandert er? Over het algemeen spelen deze wijzigingen in op veranderende vraag naar frequentieruimte en technologische ontwikkelingen. Verder worden met deze wijzigingen de afspraken nagekomen die in internationaal verband zijn gemaakt, zoals in de Internationale Telecommunicatie-unie.  In dit ontwerp wijzigingsbesluit zijn onderstaande wijzigingen opgenomen. Nadere details kunt u vinden in het ontwerp wijzigingsbesluit zelf en de toelichting daarop: > Redactionele wijzigingen. > Het openen van het banddeel 3400 - 3450 MHz voor installatiegebonden netwerken op zee, inclusief de toevoeging en aanpassing van de daarbij behorende definities. > Diverse aanwijzingen voor het gebruik van de frequentieruimte voor publieke taken zoals gedefinieerd in de Regeling Behoefte-onderbouwingsplannen en intrekkingen daarvan op verzoek van de minister die het aangaat. Onder andere in de banddelen 874,4 - 876 MHz en 919,4 - 921 MHz en 1900 tot 1910 MHz t.b.v. spoorweggerelateerde toepassingen. > Het verwijderen van inmiddels verouderde bepalingen uit de frequentietabel in de banddelen: 698 tot 791 MHz. > Toevoeging van de ITU-voetnoot 5.332A die ziet op de bescherming van satellietnavigatie in het frequentiebereik 1240 tot 1300 MHz. > Toevoeging van het vergunningvrij gebruik onder voorwaarden in het frequentiebereik 116 GHz tot en met 265 GHz.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>