<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>EF ODFJELL

Process Engineering NOTE

10.2.e
Van: 1028 Datum: 25 maart 2016
Aan: 028 (projectleider E-1513)
Copie: 10.2.e
Auteur: 1028 Plant: Terminal
Review: 10.2.e No.: 16/007

Security level: Unrestricted

ONDERWERP: ATEX BEOORDELING RCC POMP 001

Inleiding

In het project E-1513 (Restart RCC) wordt pomp 001 gebruikt voor het lossen van ethanol.
Deze pomp is geleverd voor 2003 en heeft daarom geen ATEX 95 certificering. Conform de
ATEX 137 richtlijnen is daarom eind 2014 een Ignition Hazard Assessment (IHA) gehouden om
te beoordelen of de pomp (inclusief koppeling en motor) in de ter plekke heersende zone
geopereerd mag worden. In deze IHA zijn een aantal maatregelen geformuleerd die nodig zijn
voordat de pomp gebruikt kan worden. Deze maatregelen (zie hieronder) zijn hierna uitgevoerd
en geïmplementeerd.

Na de IHA is er in het project E-1513 een wijziging gekomen op de uitvoering van de
pompmotor. In plaats van een constant toerental is besloten om de pomp te voorzien van een
variabele toerenregeling (VSD). In deze notitie wordt de impact van deze wijziging op de IHA
besproken.

Conclusies oude IHA
In de gehouden IHA in 2014 zijn maatregelen opgesteld voor gebruik van de pomp in de
heersende zonering. Deze maatregelen betroffen het:

- - reviseren van de pomp,

- _ plaatsen van een zogenoemd lip seal,

-  plaatsen van een sealbuffervat,

-  opstellen inspectie en onderhoudsplannen.

Het lip seal met sealbuffervat hebben als doel om de seal van de pomp te allen tijde te smeren
en drooglopen te voorkomen. Indien de pomp draait, zal door thermosifon werking de
buffervioeistof van en naar de seal toe stromen.

Deze maatregelen zijn uitgevoerd en geimplementeerd.

Omschrijving variabele toerenregeling (VSD)

Het toepassen van een VSD heeft als reden het voorkomen van cavitatie in de pomp. Cavitatie
ontstaat indien de zuigdruk (in combinatie met dampspanning van het product) lager is dan de
benodigde NPSH van de pomp. De nieuwe zuigdrukregeling zorgt er daarom voor dat bij een
(te) lage zuigdruk de pomp langzamer gaat draaien. Bij een langzamer toerental is ook de
benodigde NPSH lager en zal de pomp niet gaan caviteren.

Invloed op IHA

In de IHA worden volgens een standaard lijst de mogelijke ontstekingsbronnen beschouwd en
beoordeeld op relevantie voor de specifieke service. In de IHA van 2014 is geen rekening
gehouden met een frequentieregelaar. Deze functionaliteit moet daarom ook beoordeeld
worden om te voldoen aan ATEX regelgeving.

Er is daarom een IHA gehouden om de frequentieregelaar op de aangepaste pomp te
beoordelen. Hieruit is de vraag gekomen of er nog voldoende smering is van de lip seal indien
de pomp op het minimale toerental van 20 Hz draait. Als dit niet het geval is, dan is er een

1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>mogelijkheid tot drooglopen/aanlopen van de asafdichting. Deze vraag is voorgelegd aan de
pompexpert van Pro-Rotating die ook aanwezig was bij de IHA in 2014. Deze heeft verklaard
dat bij een lager toerental de thermosifon werking gehandhaafd zal blijven. Hierdoor blijft de
smering dus aanwezig en is er een risico op drooglopen.

Conclusie

Naar aanleiding van de IHA op RCC pomp 001 uit 2014 en de aanvullende IHA voor de
frequentieregelaar uit 2016, is de conclusie dat deze pomp geschikt is voor gebruik in de
huidige ATEX-zonering.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>