<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>sie Meuk pe

Leistunqsumfang für Zone 0 Revision

FIMA-Nr./No.: 91 1 600 60

Auftraggeber/Orderer: BAM Techniek Order No: md: 535668, NW03333%
10.2.e Order Date: = 16.06.2011

zuständig/Contact:

Telefon/Phone: +316 10.2.e Fax:

940
Masch.-Nr./machine no: 91742. A Typ / type: R u E U 0 Ww Px G 2 AN 0

Erstellung eines Freguenzspektrums

Ex-Schutzüberprüfung: TZ
| a BAM -

Kontrolle des Spaltes zwischen LR/Düse

sonstiges/others: #BEZUG!

FIMA Personal: ce Montagetermin/Date: 11.07.2011

MaBnahmen: Erledigt? Bemerkungen:

Begutachtung des Ventilators: 10.2e

FIMA Verplombung, Äusserliche Beschädigungen, Verschmutzungen? is A 10.2.e 4 a. KA 4 ECT

Aufstellungbedingungen, Fundament, Schwingungsdämpfer Do. 4 4. O 4 TO Kd

Überprüfung Riementrieb: Riemenspannung, Fluchten Riemenscheiben [E] D A JA

Reinigung 8 Begutachtung des Gehäuses 8 der Schweilinähte al | |

Laufradkontrolle: Verschmutzung? Beschädigung? FE-Prüfung EJ D A A

Laufradsitz überprüfen und dokumentieren [U | |

Farbeindringprüfung aller Schweifinähte des Ventilatorgehäuses 4 DA A

Kontrolle aller wichtigen Schraubenverbindun \ !

Explosionsrohrsicherung:

Verschmutzung? Verformung?Temperaturverfärbungen? | 24 M

Reinigung der Flammensiebe ld “Al

Funktionsprüfung der Temperaturfühler (1

|Kontrolle der Dichtflächen an den Flanschen Ei l f E

Kontrolle des Kondensatablaufes E) | |

Dichtheitsprüfung:

Prüfung der Dichtflächen mittels Nekaltest Kij B At M

Kontrolle des Laufverhaltens: Probelauf mit …

Messung der Lagertemperaturen (1h) e Mein

Schwingungsmessung (sr 28 GA, OF. 20 £7.
a io2e 4 Of 2047

Verplombung: 10.2.e
Ventilator verplombt? Pf 47.07.70 (4
Sonstiges: Prüfung durchgetührt durch Fa. BAM Techniek = 10.2.e
VS Oechra'ehk
102e
10.2.e

AT OZ POTT

10.2.e

Datum/Date / Unterschrift/Sign SERVICETECHNIKER

SA

unie == ri Ree ARAAR maman mäss ane 1 An asanss
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>ww be a m Protokoll / Report
Dichtheitsprüfung PR 38-001

“techniek Leak Test Rev.: 1
Hersteller: FIMA Prüf-Bescheinigung: EN 10204 [ |2.2
Supplier: Insp.-Confirmation: [}3.1
Auftragsnummer: 1 60 Prüfung nach: PA38-001
Serial No.: á PR 2 (7 Test acc. to:
Besteller: BAM Techniek Prüfumfang: Dichtheitsprüfung
Customer: Test extend: Ventilator
Bestell.Nr.: rmd: 535668, NW033338 [Prüfzeitpunkt: Revision bei Odfjiel
Order No.: Testing time:
Bezeichnung: ; Qualitätsplan:
Description: ( HE (U 250 R CI pag Quality plan:
Zeichnungsnummer: Werkstoff:
Drawing No.: Material:

Priifanweisung / Test procedure:

Jichtheitsprüfung im zusammengebauten Zustand mit Originaldichtungen.

Leak test at assembled condition with original gaskets.

Alle Flanschanschliisse sind zu verschlieRen und geeignete Manometer zur Erkennung der Undichtheit einzusetzen.
All flange connections are closed and test with appropriate manometers for indicating leakages.

Der Priifdruck muss wahrend des gesamten Priifvorganges gehalten werden.
The test pressure must be kept during the complete test.
Prüfung mit Unterdruck / Testing with vacuum

Nach der Evakuierung des Behälters und Absperrung der Absaugleitung darf der Innendruck nicht ansteigen
After extraction of vessel and barrier of suction pipe the inside pressure doesn't must increase.
Prüfung mit Uberdruck / Testing with increased pressure

Alle Dichtflachen sind mit Seifenlauge einzusprühen. Blasenbildungen deuten auf Leckagen hin.
All seal parts are to be sprayed with soap water. Leaks are indicated by bubbles.
Prüfparameter / Test specification:

Druckluft / pressure air

Prüfart:
Test specification: [] Vakuum / vacuum
Prüfdruck:

‘est pressure: OS her
Zulässiger Betriebsdruck: 1080 mbar
Permissible operation pressure:

65°C

Zulässige Betriebstemperatur:
Permissible operation temperature:

Saug- und Druckstutzen verschlossen:
Suction and pressure side closed:

[_] Druckseitig angedrosselt / pressure damped
Mit Flanschen abgedichtet / sealed with flanges

Prüfergebnis / Test result:

KG Anforderungen erfüllt / Result satisfaction

Bemerkungen / Remarks:

Prüfung Durchgeführt durch Fa. BAM Techniek (Hr.

10.2.e )

OA Location: Da Prüter/i Tik Trintarenheineatere. [TQM /Q-dep.
8 ja 1 ioe um/ 4 rüfer nspectór TEE p

10.2.

Oberfischach eo | °

</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>14.07.2040

= |

B |
Protokoll/Report PR 04-100
Ss - . .
Endpriifung Service Rev.: 0
FIMIK Final Check
First in machinery EN 10204-2.3
Auftragsnr.: Hersteller / Manufacturer: Typ: e 23
Order No.: 24190050 FIMA Maschinenbau GmbH — |[Type: RHE 7 V 250 LEPT EUS
Besteller: 7 Bestell.Nr.: = rmd: 535668, Projekt:
Customer: SAMA Lechner Order No.: | NW033338 project: kud |
Qualitätsplan: Prüfanweisung: Betriebsdrehzahl : E
Ouality plan: Test instruction: Operating speed: g (/ / rs (rain
Motordaten / Motor data:
Un [V] = GE WIAJ= AVR fy [Hz] = SO
Py [KW] = 75 cosGy [1] = VV. q Ay [T/min] = INZO
Motor- En Motor-Typ: | ATEX-Nummer:
Motor Manufacturer: Motor Type: J M J 6 À 80 ATEX-No.:
Motornummer: LJ siehe Anlage [X Motor Nr.: [| Kaltleiter
Motor serial no.: see appendix 0 4 4 OS A Md, 4
Zul. eff. Schwinggeschwindigkeit an den Lagern, in Anlehnung an die DIN ISO 10816-3 T3 Gruppe 2,
Zone B, bis max. 7,97 mm/s
Max. allowed vibrations on the bearings in acc. With DIN ISO 10816-3 T3 group 2,
zone B, up to 2, 8 mm/s max.
Messinstrument: Bild/Picture
Measuring device: Maschinentyp siehe Rückseite
[_] Schenk Vibroport (1  Vibroport 60 Machine typ see back side 3
Schenk Vibrotest 41 [] _ Vibscanner
Betonfüllung im Grundrahmen
Schwingungsdämpfer: OC Feder / Spring
Vibration dampers: C) | Gummi / Rubber By Nein
(Keine / None Ol Ja
Kontrolle: JA / Prüfergebnis / Test result: (* Lagerung / bearings )
1 2 3 4 5 [6 7 8 9 10 11 12 13 14 min-1
— pepe

v [2 4519 017 10.54. „CGC

— (01850) 3 0,5 1745

v n 3

—

PEE . SRT AE?

{Bemerkungen / Remarks: SPALT zwischen Düse und Laufrad: mm |
Ort: Botlek (Odfjel) Datum: TQM-Prüfer : JA Unterschrift:
Location: Date: ‚Signafire:

</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Auftrag: 91160060 Kundennummer: 32402

ue i 5 > E
E EEEN IZ
x2 ” 5 EN Ks = 5 [kol s —
e £ RJ x It ~ van ® ri 2 Elan 6 SI
Ss £ c Ss le ® (23 > B 12 ola N
6 Ol £ 2 isp} a] 2 6 | £ [8 EIS x
> |8 S15. D 2 A - c = 2 - PA Fr
s 194/88] 8 2 |=|jäel]a|žl|ö Ost 2
Sis slzZ2| 2 s | eo f/EfZ/4/4] 5] € [8 2[2 2
a leel|So| = s | Sofas] ec] @] |E |E E|S | FRSTIN MACHINERY
SI&slEul 9 | 5 |E loos t|s| loa bolt
4 Fahrzeug / Car:
2 SHA-F M 35
3
4 KM:
5
6 +
7 Ubernachtung /
overnight stay:
8 10.2.e
9
10
11 X © RO 19% Ah Gesamtstunden /
total hours:
12) X
13
14
15 Sonstiges / others:
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Kostenklärung nach dem Serviceeinsatz: [_] Gewährleistung: [] ja Pat nein
10.2.e

Servicetechniker / Ingenieur:
10.2.e

41. 07. 2017

Datum/Unterschrift Servicetechniker / Ingenieur

Datum/Unterschrift Kunde
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>