<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>10.2.e

Van:

Verzonden:

Aan:
cc:

Onderwerp:

Beste '°7¢

10.2.e 10.2.e @odfjell.com]
dinsdag 18 september 2012 8:35
10.2.e
10.2.e - 10.2.e . 10.2.e - 10.2.e - 10.2.e

Vraag 6 aanvullende intormatie (Bevindingen controle DVS4 23 augustus 2012)
CONCEPT DVS ventilator trillingen metingen randvoorwaarden.pdf; CONCEPT
Reinigen van DETO (DVS 4).pdf; Reinigen DVS04-DAR-119 20-04-2012 v2.pdf; Bijlage
2a Ventilator T-545 RCM.pdf

Naar aanleiding van ons gesprek gisteren, geef ik je hieronder antwoorden op je vragen.

Als ik niet mijn telefoon beantwoordt, kun je dan contact opnemen met

10.2.e ‚Ik ben namelijk met

verlof (mijn zoon kan elk moment geboren worden).

6a) Hoe bepalen we als Odfjell de trillingen criteria van de ventilator?

Antwoord:

De gemeten waarden mogen maximaal 13 dB uit elkaar liggen en mogen niet boven de 35 dB komen. Zie bijlage
“DVS ventilator trillingen metingen randvoorwaarden” en “Bijlage 2a Ventilator T-545 RCM “voor details.

Odfjell is niet in staat om trillingen criteria van de ventilator te bepalen. Dit wordt door een gekeurd extern bedrijf
uitgevoerd en bepaald. De ventilator is een gekeurd apparaat en wij hebben die specialisten niet in dienst.

6b) Hoe kunnen we (Odfjell) garanderen dat de ventilator geen ontstekingsbron wordt?

Antwoord:

Door een gekeurd bedrijf 4 keer per jaar (elke 3 maanden) de ventilator laten schoonmaken / controleren en
eventueel onderdelen vervangen. In ieder geval 1 x per jaar lagerblok vervangen. Op en aanmerkingen die uit de
keuring komen worden direct verholpen. Met ontoelaatbare gebreken wordt de ventilator niet gestart. Zie bijlage
“DVS ventilator trillingen metingen randvoorwaarden” en “Bijlage 2a Ventilator T-545 RCM “voor details.

6c) Hoe vaak worden de flame arrestors getest?

De flame arrestors worden niet getest. Een keer per jaar worden ze geïnspecteerd en schoon gemaakt door een

gekeurd bedrijf.

6d) Is er een test protocol voor de flame arrestors?

Antwoord:

Nee, zie antwoord 6c. Odfjell heeft een reinigingsprotocol voor de flame arrestors/DETO (zie bijlage). Hierbij ook

een inspectie rapport.

Ikheb ook aan [62° doorgegeven dat jullie niet tevreden zijn over de eerdere antwoorden voor bovenstaand

onderwerp (vragen nr. 6).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Jullie willen op dinsdag 25 september tussen 9 – 11 op bezoek komen om deze informatie te controleren. 10.2.e
is dan op vakantie (19 september t/m 15 oktober). Is het mogelijk dat jullie vandaag 18 september langs komen?
Met vriendelijke groet / kind regards,
      10.2.e
10.2.e
Odfjell Terminals (Rotterdam) BV
T: +31 10 10.2.e
M:+31 6 10.2.e
          10.2.e
E:                     @odfjell.com
OudeMaasweg 6, Harbour 4040
3197 KJ Rotterdam, the Netherlands
W: www.odfjell.com
If you are not the intended recipient of this message, please notify the sender and delete all copies; and you are not authorized to read, print, retain, copy, distribute
or use any part of such message.
                                                                                   2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>