<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Trillingmetingen ventilator DVS4-K-961

Trillingsmetingen geschieden op basis van SPM (shock pulse methode) metingen. De meting
bestaat uit twee soorten, de dB- en de Amplitudemeting. De dBmeting bewaakt de kwaliteit
van de smering en de staat van het lager. De amplitudemeting geeft de amplitude van de
trillingen weer. Hieruit kan men opmaken hoe groot de onbalans is van het lager.

De lagers die gemeten worden hebben ieder een verschillend nummer zoals in de afbeelding
is af te lezen. De nummers komen ook terug in de statistieken (staat naast de kolommen
genoteerd)

L3 L4

B B E-motor

n m Ventilator

dB meting
De waarden van in de lagerbewakingmeting zijn op basis van decibels. dBm (decibel

uitgedrukt in vermogen (mWatt)) en dBe (het vermogen ten opzichte van de draaggolf
(mWatt))

dBe vertegenwoordigd de smeerwaarde
dBm de lagerkwaliteit

De gemeten waarden kunnen worden ingevoerd op de statistieken (voorblad).
De waarden mogen maximaal 13 dB uit elkaar liggen en mogen niet boven de 35 dB komen.
Zodra deze verder uit elkaar liggen dient er actie ondernomen te worden. Te nemen actie

overleggen met een gecertificeerd deskundig keuringsbevoegd bedrijf.

Zodra dBm kleiner wordt dan dBc eveneens actie ondernemen zoals hierboven genoemd.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Amplitudemeting

De trillingsmetingen worden gedaan om de amplitude van de trilling vast te leggen. Deze in
relatie tot de dB meting geeft een goed beeld van de conditie van het lager.

De klasse is op het SPM formulier aangegeven in de eerst kolom. De gemeten waarden
mogen niet boven de 2.8mm/sec. komen. Dit geldt voor de horizontale (H), de verticale (V)
en de axiale (A) trillingen. Zodra deze waarde wordt overschreden zal er actie moeten worden
ondernomen. Te nemen actie overleggen met een gecertificeerd deskundig keuringsbevoegd
bedrijf.

De metingen die gedaan worden op de ventilatoren van het dampverwerkingsysteem 4 vallen
in de 2% Klasse.

e Klasse 2
> Middelgrote machines.
e Klasse 3

Grote machines op stijve fundaties.

e Klasse 4
Grote machines op flexibele fundaties.

De klasse is te vinden in de kolommen op de tweede pagina.

De metingen worden op basis van de in de RCM studiebepaalde interval uitgevoerd.

</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>