<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                     Revisie 20130123
 LAATSTE                             ESW: Toevoeging
                                     werkblad laatste     GEINSPECTEERDE APPARATEN                 POMPPLAATS 11B                                                                                       BESTAND GEGENEREERD UIT LOSSE INSPECTIESHEETS
 INSPECTIES                          inspecties
Identificatie                        Revisie : 3                             Apparaat gegevens                             Classificatie gegevens                      1a        1b        1c  1d 1e 1f  1g 1h 1i 1j 1k 1l 1m 1n 1o 1p 1q 1r 1s 2a 2b 2c 2d 2e 2f 2g 2h 2i 2j 2k 2l 2m
              Veld 1 in Array                    2    3 4       5         6       7            8 9       10       11           12          13     14    15     16      17        18        19  20 21 22  23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
               printdatum: 25-1-2013                                                                                 POMPPLAATS 11B BNRS LAATSTE INSPECTIES PER 22 JAN 2013 Laatste Inspec ies                                                                                         blad 1 van 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                            I-PP11B-B-002436 rev. 005 07-03-11.xls
                                                                                                                                                                      Identificatie   LAATSTE
                                                                            I-PP11B-B-002533 rev. 005 08-03-11.xls
                                                                            I-PP11B-B-002543 rev. 005 09-03-11.xls   Bestandsnaam
                                                                                                                                                    Veld 1 in Array
                                                                                                                                                                                      INSPECTIES
printdatum: 25-1-2013
                                                                            I-PP11B-B-002544 rev .005 09-03-11.xls
                                                                            I-PP11B-B-002545 rev. 005 09-03-11.xls
                                                                                                                     Algemene gegevens item
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            X
                                                                            X                                        niet aanwezig/leesbaar         49                 3a
                                                                                                                     (fabr./type/srnr)
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            X                                        Ex gegevens niet leesbaar
                                                                            X                                                                       50                 3b
                                                                                                                     apparaat ziet eruit als Ex
                                                                                                                     Kabelcoderingen
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            X
                                                                            X                                        ontbreken of zijn niet         51                 3c
                                                                                                                     leesbaar
                                                                            X
                                                                            X
                                                                            V
                                                                            X                                        Tagnummer niet leesbaar;
                                                                            X                                                                       52                 3d
                                                                                                                     niet aanwezig
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            X                                        Gegevens niet bereikbaar
                                                                            X                                                                       53                 3e
                                                                                                                     (door isolatie, hoogte etc.)
                                                                                                                     De gebruikte kabel voor
                                                                            na
                                                                            na
                                                                            na
                                                                            na
                                                                            na                                       Eex i is niet lichtblauw van   54                 4a
                                                                                                                     kleur
                                                                                                                     De gebruikte wartels voor
                                                                            na
                                                                            na
                                                                            na
                                                                            na
                                                                            na                                       Eex i z jn niet lichtblauw     55                 4b
                                                                                                                     van kleur
                                                                                                                     De voed ngsbron of groep
                                                                            V
                                                                            X
                                                                            X
                                                                            V                                        is niet duidelijk
                                                                            V                                                                       56                 4c
                                                                                                                     aangegeven bij of op het
                                                                                                                     materieel
                                                                                                                     Verkeerde (blind)wartel in
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            na
                                                                            na                                       Eex e, Eex i of Eex nA         57                 4d
                                                                                                                     behuizing
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            V                                        Wartels zijn onvoldoende
                                                                            V                                                                       58                 4e
                                                                                                                     aangedraaid
                                                                            ─
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            -
                                                                                                                     Blindwartels zijn
                                                                            -                                                                       59                 4f
                                                                                                                     onvoldoende aangedraaid
                                                                                                                     Geoxideerde of anderszins
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            V                                        aangetaste                     60                 4g
                                                                                                                     dekselbevestigingen
                                                                                                                     Ventilatie- en/of
                                                                            ─-
                                                                             -
                                                                            na
                                                                            na                                       afwateringsvoorzieningen       61                 4h
                                                                                                                     zijn vervuild
                                                                                                                     Afdichting van kabelgoten,
                                                                            ─
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            V                                        -schachten, -pijpen en/of
                                                                            V                                                                       62                 4i
                                                                                                                     installatiebuizen is
                                                                                                                     onvoldoende
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            V                                        Kabels zijn niet correct
                                                                            V                                                                       63                 4j
                                                                                                                     geinstalleerd
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            V                                        Bevestigingsmiddelen
                                                                            V                                                                       64                 4k
                                                                                                                     ontbreken gedeeltelijk
                                                                                                                     Bevestigingsmiddelen zijn
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            V                                        geoxideerd of anderszins       65                 4l
                                                                                                                     aangetast
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            V                                        Materieel is ondeugdelijk
                                                                            V                                                                       66                 4m
                                                                                                                     bevestigd
                                                                                                                     Onvoldoende scheiding
                                                                            na
                                                                            na
                                                                            na                                       tussen intrinsiek en niet-
                                                                            na
                                                                            na                                                                      67                 4n
                                                                                                                     intrinsiek veilige
                                                                                                                     stroomketens
                                                                                                                     Materieel is onvoldoende
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            V                                        beschermd tegen corrosie,
                                                                            V                                                                       68                 4o
                                                                                                                     weersinvloeden, trillingen
                                                                                                                     en andere ongunstige
                                                                                                                     Aard- en/of
                                                                            ─
                                                                            -
                                                                            -
                                                                            -                                        vereffeningsleidingen zijn
                                                                            -                                                                       69                 4p
                                                                                                                     niet van voldoende
                                                                                                                     doorsnede
                                                                                                                     Inspecteur
                                                                                                                                                    Voettekst info
                                                                                                        10.2.e                                      70
                                                                            5
                                                                            5
                                                                            5
                                                                            5
                                                                            5                                        Revisie                        71
                                                                            3-7-2011
                                                                            3-8-2011
                                                                            3-9-2011                                 Inspectiedatum                 72
                                                                            3-9-2011
                                                                            3-9-2011
POMPPLAATS 11B BNRS LAATSTE INSPECTIES PER 22 JAN 2013 Laatste Inspec ies
blad 2 van 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>