<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Inspectieformulier Detonatie/ Flame-Arrestors Datum Inspectie : November 2011
|
| |
Maaswijdte* Vervuilinggraad* Gereinigd”| itdevaerd
Locatie Merk Type Serienr ae Opmerkingen Paraaf
0,7 mm | 0,5 mm] schoon** | matig** |zwaar**| Ja | Nee
i i a 10.2.
Co Dampbuffer inlaat Protego | Dai-BD T 700/400 IIA x x x Alles gereinigd e
2 Dampbuffer uitlaat | Protego | Dai-BD T 700/300 IIA x ei ll bees met Natronloog 25% | =
|
| | 10.
3 Dampbuffer afblaas | Protego | UB/LH M x x | pe
| |
4 Dampbuffer afblaas | Protego UB/LH | i x x x 10.2.
10.
_ 5 _| Dampbuffer afblaas | Protego UB/LH n 0 | mn xs x pj n 2e
6 Benzeen aansluiting | Protego DA/SB | x x x x
7 Dampbuffer drain Protego ES/R 50 | x x x 10
8 - V-01 zuig Protego x x x 10.2. |
10.2.
9 V-01 pers Protego EVWD T-S 00/0810/03 01 x {x x e
|
| 10.2
| 10 V-02 zuig | Protego 00/810/01 01 x x x e
| 10.2
11 V-02 pers | Protego EV/VS | 00/0810/02 01 Su x e
10.2
12 V-02 pers Protego | DAI/BDT 700 IIA | 00/0658/0301 x SA x x e
| 10.
| 013 | Inlaat ketel 11 | Protego | = ESITN _|00/0658/05 O1 X x RIE De
|* = aanvinken wat van toepassing = (Gezien TO ........................... Versie:
* Schoon: lo-t 0% van oppervlak verstopt, lichte aanslag reinigbaar met luchtslang _ | Revisiedatum:
Matig:| 10-30% van oppervlak verstopt, aanslag nog reinigbaar met stoomcleaner, __ 2 | | = pe
Zwaar: |Meer dan 30% van oppervlak verstopt, alleen nog reinigbaar door pakketten de demonteren | | “de Jonge Flowsystems B.V
| | | 102e LG
Uitvoerder
Koningin Wilheiminahaven ZZ 11
3134 KG Vlaardingen

10.2.e
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inspectieformulier Detonatie/ Flame-Arrestors

Datum Inspectie : 15-2-2011

Matig:

10-30% van oppervlak verstopt, aanslag nog reinigbaar met stoomcleaner

Zwaar:

Meer dan 30% van oppervlak verstopt, alleen nog reinigbaar door pakketten de demonteren

|
| Feb
Maaswijdte* Vervuilinggraad* Gereinigd'l, …
Locatie Merk Type Serienr ji Opmerkingen
0,7 mm | 0,5 mm | schoon** | matig** |zwaar**| Ja | Nee
|
1 Tankput 1 DVS-4 Protego | EV/VS-T-3-0,7-600 | 00/0810/02-01 x x | JdeJ
2 Tankput 1 DVS-4 | Protego | DA/BD-T-IIA-700/16 | 00/0658/03-01 x X x JdeJ
3 Tankput 1 DVS-4 Protego | EV/VD-7-3-0,7-600 | 00/0810/01-01 x x x | JdeJ
4 Tankput 1 DVS-4 Protego | DA/BD-T-IIA-700/12 | 07/0658/02-01 | x x x | JdeJ _ Z|
5 —— —_——
6
eee | — in
7 — AES A ——————————_E———— EE KAASA E
8 A is =
|
9 —
OE 38 — e en
11
10.2.e°
12 |
|" = aanvinken wat van toepassing Gezien TO … versie:
** Schoon:|0-10% van oppervlak verstopt, lichte aanslag reinigbaar met luchtslang \Revisiedatum:

</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inspectie Deto

Datum 4-11-2011

DVS04-FLA-961
Verzuilingsgradatie: Licht vervuild

Voor reinigen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Inspectie Deto
Datum 4-11-2011
DVS04-FLA-962

Vervuilingsgradatie: Zeer licht vervuild

</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Inspectie Deto
Datum 4-11-2011
DVS04-DAR-962

Vervuilingsgradatie: Zeer licht vervuild

Voor reiniging
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>