<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Plant /afdeling / tankput Ins. 24.43. ten A a 14

NR:O- ...., AE!

Fabrikaat EAT Serien: A3C let «SV

type: LQ 1212 4 Wiring :

Atex nr Exklasse: EEA -e INT 6

Datum: 19-92 ~ Lars

Lokatie : Beneden a et, da ak Omschr.: EAT Box
(at

Naam: = 19-2:€

Omschrijving

Tag nr.

contr | nt] Far 76 - lj

ei Inlegriteit is aangetast (scheuren, breuk, sterk gecorrodeerd, etc.)

i ij Ongeoorloofde doorboring

De afdichtingspakkingen of compunds zijn niet aanwezig

cic}<

M Vlamwegen dichtgeschilderd of dicht door ontoelaatbare pakking

De pakkingen zijn niet in goede staat

Niet (correct) afgewerkte openingen in behuizing

| Kabelwartels zijn incompleet/afwezig

Kabelwartels zijn gescheurd/aangetast

CIS|<|C

| Blindwarteis zijn incompleet/afwezig_

N blindwartels zijn gescheurd/aangetast

<<

| Verkeerde (blind)wartel in Eex d behuizing

| Niet alle dekselbevestigingen zijn aanwezig

<{<

| Materieel is ondeugdelijk geaard

| Externe aarding ontbreekt

M Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet correct gemonteerd

Gi Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet aanwezig

| Aardverbindingen zijn onderbroken

cISICIC |<

Hi Kabel vertoont emstige beschadigingen, aantastingen

» [De kerndoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende

Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere objecten in de omgeving is niet correct

De intrinsiek veilige stroomketen is niet gescheiden t.o.v. aarde of niet of foutief geaard

De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd

De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende

[oja fa jala ||

Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkappen

Er is van het geoorloofde boorplan afgeweken

<ISISI KRAIS

Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen

»|Elektrische isolatie is vuil en/of vochtig

CIS

Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de juiste wijze gevuld

Niet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de juiste wijze afgewerkt

ae

Algemene gegevens item niet aanwezig/leesbaar (fabr/type/srnr)

Ex gegevens niet leesbaar, apparaat ziet eruit als Ex

Kabelcoderingen ontbreken ofziin-nietisesbaar

4 len kol {en J SAKA)

Tagnummer niet leesbaar, niet aanwezig

CI<ISI<

Gegevens niet bereikbaar (door isolatie, hoogte etc.)

De gebruikte kabel voor Eex i is niet lichtblauw van kleur

De gebruikte wartels voor Eex | zijn niet lichtblauw van kleur

De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel

Verkeerde (blind)wartel in Eex e, Eex i of Eex nA behuizing

Wartels zijn onvoldoende aangedraaid

Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid

Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen

Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild

Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende

Kabels zijn niet correct geinstalleerd

Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk

Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast

Materieel is ondeugdelijk bevestigd

=| | [|e |S |E [efo Jojo [ol [aje ja jo jo |u al ol
(5) m

Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek vellige stroomketens

corrosie, weersinvloeden, trillingen en andere
ongunstige invloeden

(e)

< Ialeleisidd |) [els

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet van voldoende doorsnede

kel

</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Be

Plant lafdeling / tankput … 35... Park 4,14,

Fabrikaat. T MT Serienr.: ASC JP, 4 10

Type:

EQ ILIL 4 Wiring :

Atex nr Exklasse: 6 Ax -a ti TO

Datum: Tel Zoe A

Lokatie : Bihari card ws teu Omsehr.: “lo ryt SI Sox

Naam: ari

Code

Omschrijving \

Tag nr.

nvt

Inlegriteit is aangetast (scheuren, breuk, sterk gecorrodeerd, etc.)

Ongeoorloofde doorboring

Ds afdichtingspakkingen of compunds zijn niet aanwezig

Vlamwegen dichtgeschilderd of dicht door ontoelaatbare pakking

De pakkingen zijn niet in goede staat

Niet (correct) afgewerkte openingen in behuizing

Kabelwartels zijn incompleet/afwezig

Kabelwartels zijn gescheurd/aangetast

Blindwartels zijn incompleet/aiwezig

blindwartels zijn gescheurd/aangetast

cic

Verkeerde (blind)wartel in Eex d behuizing

Niet alle dekselbevestigingen zijn aanwezig

Materieel is ondeugdelijk geaard

Externe aarding ontbreekt

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet correct gemonteerd

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet aanwezig

Aardverbindingen zijn onderbroken

SISIS|e<

Kabel vertoont ernstige beschadigingen, aantastingen

De kerndoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende

Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere objecten in de omgeving is niet correct

De intrinsiek veilige stroomketen is niet gescheiden t.o.v. aarde of niet of foutief geaard

De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd

De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende

Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkappen

« {Eris van het geoorloofde boorplan afgeweken

SISIS| Je icic

Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen

Elektrische isolatie is vuil en/of vochtig

<<

Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de juiste wijze gevuld

Niet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de juiste wijze afgewerkt

<<

Algemene gegevens item niet aanwezig/leesbaar (fabr. /type/srnr)

Ex gegevens niet leesbaar, apparaat ziet eruit als Ex

Kabelcoderingen ontbreken efzijmmiettesstaar

Tagnummer Sisimaaebear; niet aanwezig

EIC |el<

Gegevens niet bereikbaar (door isolatie, hoogte etc.)

De gebruikte kabel voor Eex í is niet lichtblauw van kleur

De gebruikte wartels voor Eex | zijn niet lichtblauw van kleur

<IS

De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel

Verkeerde (blind)wartel in Eex e, Eex i of Eex nA behuizing

Wartels zijn onvoldoende aangedraaid

Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid

< |ISIS

Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen
Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen ziin vervuild

Afdichting van kabelgoten, -schachten, -piipen en/of installatiebuizen is onvoldoende

Kabels zijn niet correct geinstalleerd

Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk

Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aanaetast

Materieel is ondeugdelijk bevestigd

3/3 jj j- | |= je [jo jala |aju [aje ja la ja ja lul fff ke al lala le le |ks

Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens

le]

corrosie, weersinvloeden, trillingen en andere
ongunstige invloeden

< |< AA SI AS

ke]

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet van voldoende doorsnede

</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Plant /afdeling / tankput … … G.A... Ank 419

Fabrikaat AG le. AA Serien: 30| Goo / roe

type: RPGC roy aga Zi Wiring ;

Datum: tay oF

Atex nr: Symer ax Aex Bish LJ Exklasse: & Fx ib 11 1

Naam

10.2.e

Lokatie : x e Ac op ka XS Omschr.: \ o ables box
Omschrijving \

Tag nr.

conir

nvt

j Integriteit is aangetast (scheuren, breuk, sterk gecorrodeerd, etc.)

4 Ongeoorloofde doorboring

| De afdichtingspakkingen of compunds zijn niet aanwezig

Vlamwegen dichtgeschilderd of dicht door ontoelaatbare pakking

| De pakkingen zijn niet in goede staat

Niet (correct) afgewerkte openingen in behuizing

| Kabelwarte's zijn incompleet/afwezig

Kabelwartels zijn gescheurd/aangetast

ISIC Ie] icicle

| Blindwartels zijn incompleet/afwezig

| blindwartels zijn gescheurd/aangetast

| Niet alle dekselbevestigingen zijn aanwezig

IC

Materieel is ondeugdelijk geaard

<I<cKk [<<

De kerndoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende

Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere objecten in de omgeving is niet correct

De intrinsiek veilige stroomketen is niet gescheiden t.o.v, aarde of niet of foutief geaard

De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd

De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende

_ [Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkappen

Er is van het geoorloofde boorplan afgeweken

Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen

Elektrische isolatie is vuil en/of vochtig

Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de juiste wijze gevuld

Niet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de juiste wijze afgewerkt

EE TN ET

Algemene gegevens item niet aanwezig/leesbaar (fabr./type/srnr)

Ex gegevens niet leesbaar, apparaat ziet eruit als Ex

Kabelcoderingen ontbreken ofzijmnietleestaar

Nel tiiva v JO E bp

Tagnummer gtstseesbear; niet aanwezig

Niel aanvr

Gegevens niet bereikbaar (door isolatie, hooate etc.)

J ij

De gebruikte kabel voor Eex i is niet lichtblauw van kleur

De gebruikte wartels voor Eex i zijn niet lichtblauw van kleur

c|<

De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materleel

Verkeerde (blind)wartel in Eex e, Eex i of Eex nA behuizing

Wartels zijn onvoldoende aangedraaid

GIS

Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid

Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen

<I

Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild

Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende

Kabels zijn niet correct geinstalleerd

Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk

Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast

Materieel is ondeugdelijk bevestigd

33 [| | |= fe [jo je jo jo je [aje [aja [oja wfaf=|-[=je |-je ja |o jo [© fas

Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens

corrosie, weersinvloeden, trillingen en andere
ongunstige invloeden

(9)

<|<I SI SI SASIC

p |Aard-en/of vereffeningsleidingen zijn niet van voldoende doorsnede

</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Plant lafdeling / tankput ...... AA Senn «49

Fabrikaat: ABR Serienr. :

Type (GG ou | Wiring :

Atex nr: OTR Ey GO R Lo ym Ex klasse :

Lokatie "Tea RP Ver L As; AEN Omschr.: Seh alea Ain

Code Omschrijving *

nvt

Integriteit is aangetast (scheuren, breuk, sterk gecorrodeerd, etc,)

Ongeoorloofde doorboring

De afdichtingspakkingen of compunds zijn niet aanwezig

Viamwegen dichtgeschilderd of dicht door ontoelaatbare pakking

De pakkingen zijn niet in goede staat

Niet (correct) afgewerkte openingen in behuizing

Kabelwartels zijn incompleet/afwezig

Kabelwartels zijn gescheurd/aangetast

Blindwartels zijn incompleet/afwezig

blindwartels zijn gescheurd/aangetast

Verkeerde (blind)wartel in Eex d behuizing

Niet alle dekselbevestigingen zijn aanwezig

Materieel is ondeugdelijk geaard

Externe aarding ontbreekt

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet correct gemonteerd

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet aanwezig

Aardverbindingen zijn onderbroken

Kabel vertoont ernstige beschadigingen, aantastingen

De kerndoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende

Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere objecten in de omgeving is niet correct

De intrinsiek veilige stroomketen is niet gescheiden t.o.v. aarde of niet of foutief geaard

qc

De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd

De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende

Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkappen

_|Er is van het geoorloofde boorplan afgeweken

Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen

| Elektrische isolatie is vuil en/of vochtig

Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de juiste wijze gevuld

Niet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de juiste wijze afgewerkt

MA

Algemene gegevens item nietsaanweeig/leesbaar (fabr./type/srnr)

Niel Coes beat

Ex gegevens niet leesbaar, apparaat ziet eruit als Ex

Kabelcoderingen ontbreken ef-zijn-niet leesbaar

Mie \ les 3 koer te

OS ac Neri Sit tt

Tagnummer niet-leesbaa= niet aanwezig

f VA pi l

,

oja lo jaole lol size ale lala [ole Is

Gegevens niet bereikbaar (door isolatie, hoogte etc.)

WJ

KA

De gebruikte kabel voor Eex i is niet lichtblauw van kleur

De gebruikte wartels voor Eex i zijn niet lichtblauw van kleur

De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel

Verkeerde (blind)wartel in Eex e, Eex i of Eex nA behuizing

Wartels zijn onvoldoende aangedraaid

Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid

Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen

Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild

Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende

Kabels zijn niet correct geinstalleerd

Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk

Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast

Materieel is ondeugdelijk bevestigd

tellides jo jala jo jm

Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens

corrosie, weersinvloeden, trillingen en andere
ongunstige invloeden

ko Ke)

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet van voldoende doorsnede

</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Plant lafdeling / tankput … 52. tal. «43 Li  . z
Fabrikaat LA") Serienr.: AVC » 10% ATV
Type: FQ rain Wiring :

Atex nr

Exklasse- LE Xe 11 TC

Lokatie = Vu take AL Omschr.: "Ju nii av ek
\

Omschrijving

Code |

nvt

| Integriteit is aangetast (scheuren, breuk, sterk gecorrodeerd, etc.)

i Viamwegen dichtgeschilderd of dicht door ontoelaatbare pakking

| De pakkingen zijn niet in goede staat

| Niet (correct) afgewerkte openingen in behuizing

Kabelwartels zijn incompleet/afwezig

Kabelwartels zijn gescheurd/aangetast

M Blindwartels zijn incompleetafwezig

| biindwartels zijn gescheurd/aangetast

cig

| Verkeerde (blind)wartel in Eex d behuizing

t Niet alle dekselbevestigingen zijn aanwezig

Materieel is ondeugdelijk geaard

i Externe aarding ontbreekt

| Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet correct gemonteerd

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet aanwezig

ardverbindingen zijn onderbroken

CÍISISK |<

| Kabel vertoont ernstige beschadigingen, aantastingen

“|De kerndoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende

Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere objecten in de omgeving is niet correct

De intrinsiek veilige stroomketen is niet gescheiden t‚o.v. aarde of niet of foutief geaard

De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd

De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende

U

Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkappen

KI

Er is van het geoorloofde boorplan afgeweken

Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen

Elektrische isolatie is vuil en/of vochtig

|<

Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de juiste wijze gevuld

Niet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de juiste wijze afgewerkt

Algemene gegevens item niet aanwezig/leesbaar (fabr./type/srnr)

Ex gegevens niet leesbaar, apparaat ziet eruit als Ex

Kabelcoderingen entbrekemef zijn Riekdeeebaar

Nich a au tse cit

Taanummersäekisasbaar: niet aanwezig

SISI

Mie ra vä ae Rt

T
5

Gegevens niet bereikbaar (door isolatie, hoogte etc.)

1

De gebruikte kabel voor Eex i is niet lichtblauw van kleur

Vv

De gebruikte wartels voor Eex i zijn niet lichtblauw van kleur

De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel

Verkeerde (blind)wartel in Eex e, Eex i of Eex nA behuizing

Wartels zijn onvoldoende aangedraaid

Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid

Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen

Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild

VY

Afdichting van kabelgoten, -schachten. -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende

Kabels zijn niet correct geinstalleerd

Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk

Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast

Materieel is ondeugdelijk bevestigd

Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens

corrosie, weersinvloeden, trillingen en andere
ongunstige invloeden

alo als |—[rL|=[sfol-lelaln lel» la, lele lo ln lo SE NSS lee

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet van voldoende doorsnede

VU

</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>r \ 15
Plant lafdeling / tankput … ES... enn VS NR:O- ......6.......
Fabrikaat. Lot ER Serienr.: SU A3 in Sa
3
Type: CA 295 SA y solew  |Wiring:
Atex nr: i Ex klasse : Datum: Tey toe 4
Lokatie On Aen ame Mask WAR Omschr.: Ff abe men Fes Naam: 19%°
Omschrijving Tag nr.
contr | m 1302 3- E M -oüi
| Integriteit is aangetast (scheuren, breuk, sterk gecorrodeerd, etc.) U
Ongeoorloofde doorboring U
| De afdichtingspakkingen of compunds zijn niet aanwezig u
Vlamwegen dichtgeschilderd of dicht door ontoelaatbare pakking U
| De pakkingen zijn niet in goede staat U
J Niet (correct) afgewerkte openingen in behuizing vL
| Kabelwartels zijn incompleet/afwezia V

M Kabelwartels zijn gescheurd/aangetast

Blindwartels zijn incompleet/afwezig

MI biindwartels zijn gescheurd/aangetast

<IE | <

NN Verkeerde (blind)wartel in Eex d behuizing

Niet alle dekselbevestigingen zijn aanwezig

ye Materieel is ondeugdelijk geaard

M Externe aarding ontbreekt

| Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet correct gemonteerd

| Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet aanwezig

| Aardverbindingen zijn onderbroken

qqe<|<je|<

SER Kabel vertoont ernstige beschadigingen, aantastingen

De kerndoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende

Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhuisel en andere objecten in de omgeving is niet correct

De intrinsiek veilige stroomketen is niet gescheiden t.o.v. aarde of niet of foutief geaard

De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd

De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende

K

Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkappen

Er is van het geoorloofde boorplan afgeweken

Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen

Vv

Elektrische isolatie is vuil en/of vochtig

Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de juiste wijze gevuld

Niet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de juiste wijze afgewerkt

Algemene gegevens item niet aanwezig/leesbaar (fabr./type/srnr)

Viet bee Vows

Ex gegevens niet leesbaar, apparaat ziet eruit als Ex

[NZA Lee E

Kabelcoderingen ontbreken of zijn.niet leesbaar

<ic

Tagnummer niet leesbaar; niet aanwezig

1

Niel aanwe
\

ajalajo|a|öojal=|=|=lels|e [aja jole [ms

Gegevens niet bereikbaar (door isolatie, hoogte etc.)

De gebruikte kabel voor Eex i is niet lichtblauw van kleur

De gebruikte wartels voor Eex i zijn niet lichtblauw van kleur

De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel

Verkeerde (blind)wartel in Eex e, Eex i of Eex nA behuizing

Wartels zijn onvoldoende aangedraaid

Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid

Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen

Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild

Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende

Kabels zijn niet correct geinstalleerd

Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk

Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast

Materieel is ondeugdelijk bevestigd

a [3 |= {a fj ko [fa jala |o lv |

Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens

corrosie, weersinvloeden, trillingen en andere
ongunstige invloeden

So

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet van voldoende doorsnede

ko)

</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Plant lafdeling / tankput ........ 3... …. kaa SAR

Fabrikaat ARG C ENG Serienr. :

Type: GHG 241 Wiring :

atex ne PTR FX SEB 1049 Exklasse: E Fx Ac ji CTC

Datum: Fen TOO

Lokatie Oy Net A Cents KAD Nekor Omschr. i ze Vic alae exe

Naam: ere

Code

Omschrijving

Tag nr.

nvt

Integriteit is aangetast (scheuren, breuk, sterk gecorrodeerd, etc.)

Ongeoorloofde doorboring _

De afdichtingspakkingen of compunds zijn niet aanwezig

Vlamwegen dichtgeschilderd of dicht door ontoelaatbare pakking

De pakkingen zijn niet in goede staat

Niet (correct) afgewerkte openingen in behuizing

Kabelwartels zijn incompleet/afwezig

Kabelwartels zijn gescheurd/aangetast

Blindwartels zijn incompleet/afwezig

blindwartels zijn gescheurd/aangetast

Verkeerde (blind)wartel in Eex d behuizing

<Eklislslel<l<Kk E [8
=

Niet alle dekselbevestigingen zijn aanwezig

Materieel is ondeugdelijk geaard

Externe aarding ontbreekt

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet correct gemonteerd

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet aanwezig

Aardverbindingen zijn onderbroken

ele] SISI <I<I

Kabel vertoont ernstige beschadigingen, aantastingen

“De kerndoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende

Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere objecten in de omgeving is niet correct

De intrinsiek veilige stroomketen is niet gescheiden t.o.v, aarde of niet of foutief geaard

Geis

De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd

De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende

Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkappen

Er is van het geoorloofde boorplan afgeweken

<<

[Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen

Elektrische isolatie is vuil en/of vochtig

Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de juiste wijze gevuld

Niet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de juiste wijze afgewerkt

ds

Algemene gegevens item niet aanwezig/leesbaar (fabr./type/srnr)

Ex gegevens niet leesbaar, apparaat ziet eruit als Ex

Kabelcoderingen ontbreken ef-zijn-niet leesbaar

Nic | B. … Jt “ere

Tagnummer meteesbaar; niet aanwezig

Si cle

Mie} epee bot ta!

Gegevens niet bereikbaar (door isolatie, hoogte etc.)

De gebruikte kabel voor Eex | is niet lichtblauw van kleur

Se

De gebruikte wartels voor Eex i zijn niet lichtblauw van kleur

De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel

Se

Verkeerde (blind)wartel in Eex e, Eex i of Eex nA behuizing

Wartels zijn onvoldoende aangedraaid

Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid

Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen

SISISIs

Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild

Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende

Kabels zijn niet correct geinstalleerd

Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk

Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast

Materieel is ondeugdelijk bevestigd

TIsISI<|S

313 |-|> fj [ja jaja falo [or [we |a @ jala Je [w luis fe Jo jala {ole [ns

Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens

(9)

corrosie, Weersinvloeden, trillingen en andere
ongunstige invloeden

<

kel

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet van voldoende doorsnede

</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Plant /afdeling / tankput ….35 this ns a 13,

NR :0- .......,.,. 8..

Fabrikaat A {2 Serienr. '

Type: GHG 24) Wiring :

Atex nr: PTR Ex 68 & whe Ex klasse !

Datum: Ta Wo a

Lokatie - la qe Zug Omschr.: Wel. so walk levee L

10.2.e
Naam:

Code | Omschrijving

Tag nr.

contr | mvt

Integriteit is aangetast (scheuren, breuk, sterk gecorrodeerd, etc.)

Ongeoorloofde doorboring

De afdichtingspakkingen of compunds zijn niet aanwezig

Vlamwegen dichtgeschilderd of dicht door ontoelaatbare pakking

De pakkingen zijn niet in goede staat

Niet (correct) afgewerkte openingen in behuizing

Kabelwartels zijn incomplest/afwezig

Kabelwartels zijn gescheurd/aangetast

Blindwartels zijn incompleet/afwezig

blindwartels zijn gescheurd/aangetast

Verkeerde (blind)wartel in Eex d behuizing

Niet alle dekselbevestigingen zijn aanwezig

Materieel is ondeugdelijk geaard

Externe aarding ontbreekt

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet correct gemonteerd

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet aanwezig

Aardverbindingen zijn onderbroken

<isisiels| Iclej <

Kabel vertoont ernstige beschadigingen, aantastingen

De kerndoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende

Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere objecten in de omgeving is niet correct

De intrinsiek veilige stroomketen is niet gescheiden t.o.v. aarde of niet of foutief geaard

De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd

|De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende

qe

Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkappen

Er is van het geoorloofde boorplan afgeweken

Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen

Elektrische isolatie is vuil en/of vochtig

a

Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de juiste wijze gevuld

* | Niet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de juiste wijze afgewerkt

Algemene gegevens item niet-sanwezig/leesbaar (fabr /type/srnr)

Ex gegevens niet leesbaar, apparaat ziet eruit als Ex

Kabelcoderingen ontbreken ofzijr-niet-leesbaar

Nu it » We Dis

Tagnummer ietleesbaar, niet aanwezig

<jcj< |e

Gegevens niet bereikbaar (door isolatie, hoogte etc.)

Niel aen we Aw!
ve

De gebruikte kabel voor Eex i is niet lichtblauw van kleur

De gebruikte wartels voor Eex i zijn niet lichtblauw van kleur

A

De voedinasbron of aroep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel

Verkeerde (blind)wartel in Eex e, Eex i of Eex nA behuizing

Wartels zijn onvoldoende aangedraaid

Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid

Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen

<j sj<icic

Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild

Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende

Kabels zijn niet correct geinstalleerd

Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeitelijk

Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast

Materieel is ondeugdelijk bevestigd

de]<|<Jle

3/3 |= f- | |= je [fe ja lo lo] [age jala lo lu lalx|—-|—|s le [ale Jala laele iy

Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens

Vv

corrosie, weersinvloeden, trillingen en andere
ongunstige invloeden

©

<

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet van voldoende doorsnede

kel

</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Plant /afdeling / tankput ……S Ae al

NR: O= «mand

Fabrikaal : Rode k, Serlenr.: 2 4 6 a< H3
SS

Type :

1 All Wiring : who Gz

Atex nf: Ex klasse :

Lokatie en rn “ Te Nie Tia Omschr.: Ee e Zi 1
+ \

Naam: wee

Datum “ty II

Code | _ Omschrijving

Tag nr.
contr | nvt T P73-X cV- 043

Integriteit is aangetast (scheuren, breuk, sterk gecorrodeerd, etc.)

Ongeoorloofde doorboring

De afdichtingspakkingen of compunds zijn niet aanwezig

Vlamwegen dichtgeschilderd of dicht door ontoelaatbare pakking

De pakkingen zijn niet in goede staat

Niet (correct) afgewerkte openingen in behuizing

Kabelwartels zijn incompleet/afwezig

Kabeiwartels zijn gescheurd/aangetast

Blindwartels zijn incompleet/afwezig

blindwartels zijn gescheurd/aangetast

Verkeerde (blind)warte! in Eex d behuizing

Niet alle dekselbevestigingen zijn aanwezig

<

Materieel is ondeugdelijk geaard

Externe aarding ontbreekt

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet correct gemonteerd

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet aanwezig

Aardverbindingen zijn onderbroken

<i<jelclcl lalele

Kabel vertoont ernstige beschadigingen, aantastingen

De kerndoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende

Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere objecten in de omgeving is niet correct

De intrinsiek veilige stroomketen is niet gescheiden t.o.v. aarde of niet of foutief geaard

cjcjc

De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd

De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende

cic

Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkappen

<

Er is van het geoorloofde boorplan afgeweken

Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen

Elektrische isolatie is vuil en/of vochtia

<IC

Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de juiste wijze gevuld

<I<

Niet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de juiste wijze afgewerkt

Algemene gegevens item niekaanwemig/leesbaar (fabr /type/srnr)

Nic | Bee ~ k at,

Ex gegevens niet leesbaar, apparaat ziet eruit als Ex

Kabelcoderingen ontbreken ef-zijnnietteesbaar

Niet can Were

|< |e |C

|

Tagnummer niet leesbaar; niet aanwezig

Gegevens niet bereikbaar (door isolatie, hoogte etc.)

De gebruikte kabel voor Eex i is niet lichtblauw van kleur

De gebruikte wartels voor Eex i zijn niet lichtblauw van kleur

De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel

Verkeerde (blind)wartel in Eex e, Eex iof Eex nA behuizing

Wartels zijn onvoldoende aangedraaid

Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid

clci[<|cic

Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen

Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild

Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende

Kabels zijn niet correct geinstalleerd

Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk

Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast

Materieel is ondeugdelijk bevestigd

<] <1c| <|s

slJal-l=El-ls le [ala lalo Je le [a jo la lo le [e lof elle |sle Jela le |e lis

Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens

o

corrosie, weersinvloeden, trillingen en andere
ongunstige invloeden

<

kel

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet van voldoende doorsnede

</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Plant lafdeling / tankput drei Cee A aneka AIA, NR:O- ...... B Gans

Fabrikaat : A B RK Serienr. -

Type GHG au; Wiring :

Atex nr: PTB Ex 49 Ria ud. Exklasse: FE Ae IIC TS Datum: A noen

| Kk A 2
Lokatie Ondern na Ae ae Ada Omschr.:\We ie Se es loba lasist A ma cutie, |Naam' 10:28

[Code | Omschrijving \ \ Tag nr.

mut

i Integriteit is aangetast (scheuren, breuk, sterk gecorrodeerd, etc.)

Hil Ongeoorloofde doorboring

i De afdichtingspakkingen of compunds zijn niet aanwezig

i Viamwegen dichtgeschilderd of dicht door ontoelaatbare pakking

î | De pakkingen zijn niet in goede staat

| Niet (correct) afgewerkte openingen in behuizing

| Kabelwartels zijn incompleet/afwezig

cfc] del<l<}e} “IE

Kabelwartels zijn gescheurd/aangetast

| Blindwartels zijn incompleet/afwezig

| blindwartels zijn gescheurd/aangetast

Verkeerde (blind)warte! in Eex d behuizing

<

| Niet alle dekselbevestigingen zijn aanwezig

$i Naterieel is ondeugdelijk geaard

(Externe aarding ontbreekt

| Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet correct gemonteerd

| Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet aanwezig

<SIeie ie! leicic

| Aardverbindingen zijn onderbroken

Kabel vertoont ernstige beschadigingen, aantastingen V

“|De kerndoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende

Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere objecten in de omgeving is niet correct

<I<i<

De intrinsiek veilige stroomketen is niet gescheiden t.o.v. aarde of niet of foutief geaard

De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd

<|<

De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende

lv lala le le In

Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkappen

CIT

Er is van het geoorloofde boorplan afgeweken

Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen

qe

»JElektrische isolatie is vuil en/of vochtig

Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de juiste wijze gevuld

<) €

Niet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de juiste wijze afgewerkt

Algemene gegevens item niet aanwezig/leesbaar (fabr./type/srnr)

Ex gegevens niet leesbaar, apparaat ziet eruit als Ex

Kabelcoderingen ontbreken efaija-niet-leesbaai-

t oli il | <

Tagnummertetteesbaar; niet aanwezig

Gegevens niet bereikbaar (door isolatie, hoogte etc.) W

De gebruikte kabel voor Eex | is niet lichtblauw van kleur hed

De gebruikte wartels voor Eex i zijn niet lichtblauw van kleur vu

De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materiee! J

Verkeerde (blind)wartel in Eex e, Eex i of Eex nA behuizing uv

Wartels zijn onvoldoende aangedraaid V

Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid

Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen U

Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild u

Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende u

Kabels zijn niet correct geinstalleerd vy

Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk Vv

Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast IA
Materieel is ondeugdelijk bevestigd

3/3 |= f-[- [fa |] la fo fe |e [a je [a Jo le [a lolx |—|> Ke

Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens v

corrosie, weersinvloeden, trillingen en andere J
ongunstige invloeden

o

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet van voldoende doorsnede i

ke]

</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Plant lafdeling / tankput ere ddr

kane

NR : O-

Fabrikaat :

Serienr. !

Type: 16 QZ.

Wiring: Nie 4 A nn

Atex nr:

Ex klasse :

Datum: Tel, LI A

Lokatie : On dese ereen AA AAD

Omschr.:_ HI on] ui aa

Naam: 102

Code

Omschrijving

Tag nr.

8

Integriteit is aangetast (scheuren, breuk, sterk gecorrodeerd, etc.)

Ongeoorloofde doorboring

De afdichtingspakkingen of compunds zijn niet aanwezig

Vlamwegen dichtgeschilderd of dicht door ontoelaatbare pakking

De pakkingen zijn niet in goede staat

Niet (correct) afgewerkte openingen in behuizing _

Kabelwartels zijn incompleet/afwezig

Kabelwartels zijn gescheurd/aangetast

ACCC SI CJE |E

Blindwartels zijn incompleet/afwezig

blindwartels zijn gescheurd/aangetast

Verkeerde (blind)wartel in Eex d behuizing

Niet alle dekselbevestigingen zijn aanwezig

Materieel Is ondeugdelijk geaard

Externe aarding ontbreekt

Aard- en/of vereffeninasleidingen zijn niet correct gemonteerd

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet aanwezig

Aardverbindingen zijn onderbroken

alc|S2J<=I<I [CISS

Kabel vertoont ernstige beschadigingen, aantastingen

~ |De kerndoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende

Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere cbjecten in de omgeving is niet correct

olles

De intrinsiek veilige stroomketen is niet gescheiden t.o.v. aarde of niet of foutief geaard

<[=|C

O

De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd

De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende

Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkappen

Er is van het geoorloofde boorplan afgeweken

Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen

V

Elektrische isolatie is vuil en/of vochtig

Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de juiste wijze gevuld

Niet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de juiste wijze afgewerkt

Algemene gegevens item nieteanwezig/leesbaar (fabr./type/srnr)

Ex gegevens niet leesbaar, apparaat ziet eruit als Ex

Kabelcoderingen ontbreken ef-zijn-nietdeesbaar

Tagnummer niet leesbaar; niet aanwezig

Gegevens niet bereikbaar (door isolatie, hoogte etc.)

De gebruikte kabe! voor Eex | is niet lichtblauw van kleur

De gebruikte wartels voor Eex | zijn niet lichtblauw van kleur

De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel

Verkeerde (blind)wartel in Eex e, Eex i of Eex nA behuizing

Wartels zijn onvoldoende aangedraaid

Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid

Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen

Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild

Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende

Kabels zijn niet correct geinstalleerd

Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk

Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast

Materieel is ondeugdelijk bevestigd

3/3 ||| |-[= je |+ jo ja jo [eo [ew [syo lala jo fe Joli} |= le |=lo

Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens

o

corrosie, weersinvloeden, trillingen en andere
ongunstige invloeden

ke

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet van voldoende doorsnede

nr} ow | TP2.3- XCV- oy)

</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Plant /afdeling / tankput … … GS. …. tons ANS

NR 3 OE ores KS.
Fabrikaat : CC Ter Ž fi b Na2219/:18 seren. “ES Self
Type ! Wiring !
Atex n: (TH vca BTA wo | 14 Exklasse: fy € As Il C Tä Datum: Ken mere
Lokatie" Tan  -Fanl ALS -õö Omsehr.: kor mn fl Naam: {02e
Code | ‘ Omschrijving Tag nr.
Oak contr | nv 2% El ol ]
Integriteit is aangetast (scheuren, breuk, sterk gecorrodeerd, etc.) V
KOMM Ongeoorloofde doorboring _ VJ
dim De afdichtingspakkingen of compunds zijn niet aanwezig Vv
Vlamwegen dichtgeschilderd of dicht door ontoelaatbare pakking J
MI De pakkingen zijn niet in goede staat J
MI Niet (correct) afgewerkte openingen in behuizing WV
MR Kabelwartels zijn incompleet/afwezig J
ME Kabelwartels zijn gescheurd/aangetast MJ
Blindwartels zijn Incompleet/afwezig 7
| blindwartels zijn gescheurd/aangetast uy
Verkeerde (blind)wartel in Eex d behuizing ‘J
[| Niet alle dekselbevestigingen zijn aanwezig ]
Wid Materieel is ondeugdelijk geaard \J
M Externe aarding ontbreekt AJ
MM Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet correct gemonteerd Na
B Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet aanwezig W)
(arr di Aardverbindingen zijn onderbroken J
"SEN Kabel vertoont ernstige beschadigingen, aantastingen Vv
2
a |De kerndoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende V
b__ [Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere objecten in de omgeving is niet correct U
‘¢ [De intrinsiek veilige stroomketen is niet gescheiden t.o.v. aarde of niet of foutief geaard J
d__|De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd Vv
e. |De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende V
f. | |Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omnuise! en/of beschermkappen Vv
“9° JEris van het geoorloofde boorplan afgeweken J
h__|Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen V
i || Elektrische isolatie is vuil en/of vochtig VJ
J Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de Juiste wijze gevuld Vv
kK © [Niet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de juiste wijze afgewerkt ‘J
3
a [Algemene gegevens item.nieteanwezig/leesbaar (fabr./type/s mr) Vv
b  |Ex gegevens meHeesbaar, apparaat ziet eruit als Ex J
c |Kabelcoderingen ontbreken of-zijn-nietieesbaar J Mia" coin LIES
d__|Tagnummer niet leesbaar; niet aanwezig V \
e  |Gegevens niet bereikbaar (door isolatie, hoogte etc.) vu
4
a |De gebruikte kabel voor Eex i is niet lichtblauw van kleur J
o |De gebruikte wartels voor Eex i zijn niet lichtblauw van kieur Vv
c _|De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel wi
a |Verkeerde (blind)wartel in Eex e, Eex i of Eex nA behuizing Vv
e J|Wartels zijn onvoldoende aangedraaid Vv
f _|Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid V
g__|Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen WV
h  |Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild iv,
i__|Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende WV
j Kabels zijn niet correct geinstalleerd NA
k IBevestiginasmiddelen ontbreken gedeeltelijk v/
| |Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast J
m |Materieelis ondeugdelijk bevestigd ed
n___|Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens J
corrosie, weersinvloeden, trillingen en andere J
a |ongunstige Invloeden
p _|Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet van voldoende doorsnede A

</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Plant lafdeling / tankput_…… 35. Tam 414, NR :O- ld
Fabrikaat: CEG ELL Nansi/:3 seren: A ar
Type: Wiring :
Atex nr Vi == 4 "ay Exklasse: {§ Tä pide Datum: Fels 20 <
Lokatie ie ras Aa au ALS Omschr.: i Naam: Se

J Omschrijving A Tag nr.

contr wt TP 23- EL dy

Integriteit is aangetast (scheuren, breuk, sterk gecorrodeerd, etc.)

# Ongeoorloofde doorboring

: De afdichtingspakkingen of compunds zijn niet aanwezig

jj Vlamwegen dichtgeschilderd of dicht door ontoelaatbare pakking

iE De pakkingen zijn niet in goede staat

Niet (correct) afgewerkte openingen in behuizing

| Kabelwartels zijn incompleet/afwezig

8 Kabelwartels zijn gescheurd/aangetast

| Blindwartels zijn incompleet/afwezig

M
n

3 blindwartels zijn gescheurd/aangetast

| Verkeerde (blind)wartel in Eex d behuizing

Niet alle dekselbevestigingen zijn aanwezig

Isis

Materieel is ondeugdelijk geaard

Externe aarding ontbreekt

| Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet correct gemonteerd

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet aanwezig

| Aardverbindingen zijn onderbroken

Kabel vertoont ernstige beschadigingen, aantastingen

Vv

De kerndoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende

Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere objecten in de omgeving is niet correct

De intrinsiek veilige stroomketen is niet gescheiden t.o.v. aarde of niet of foutief geaard

De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd

De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende

AY)

alo lalalo}a | ns pe

Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkappen

u

Er is van het geoorloofde boorplan afgeweken

Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen

Vv

Elektrische isolatie is vuil en/of vochtig

u

Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de juiste wijze gevuld

_ [Niet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de juiste wijze afgewerkt

Algemene gegevens item niet aanwezig/ieesbaar (fabr /type/srnr)

Ex gegevens niet leesbaar, apparaat ziet eruit als Ex

Kabelcoderingen ontbrekenrofzijngietdeestear

U Neth ran

YJ

Tagnummer niet leesbaar, niet aanwezig _
Gegevens niet bereikbaar (door isolatie, hoogte etc.)

De gebruikte kabel voor Eex i is niet lichtblauw van kleur

De gebruikte wartels voor Eex i zijn niet lichtblauw van kleur

De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel

Verkeerde (blind)wartel in Eex e, Eex i of Eex nA behuizing

Wartels zijn onvoldoende aangedraaid

Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid

Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen

Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild

Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende

Kabels zijn niet correct geinstalleerd

Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk

Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast

Materieel is ondeugdelijk bevestigd

5 [2 | eR |—|> lo |=lo la la jo je [a fe ja jo lo [eo lol tl (= Ie

Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens

corrosie, weersinvloeden, trillingen en andere
ongunstige invloeden

o

p |Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet van voldoende doorsnede

</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Plant /afdeling / tankput wan ee Weshapantbhaalhios tama NU

NR : O-

Fabrikaat FE AG Serienr, :

Type: Azie a & CG Zar ol Wiring :

Atex n: PTR oe “A lex lo ©

Exklasse: 22> 2 || aud

Datum: Tea ROOA

Lokatie re AA KAR

Naam

10.2.e

Omschr.: n ey" low 5 ox
Omschrijving N

Tag nr.

Code |

MI Integriteit is aangetast (scheuren, breuk, sterk gecorrodeerd, etc.)
i) Ongeoorloofde doorboring

contr f_nvt

De afdichtingspakkingen of compunds zijn niet aanwezig

M Vlamwegen dichtgeschilderd of dicht door ontoelaatbare pakking

M De pakkingen zijn niet in goede staat

N Ništ (correct) afgewerkte openingen in behuizing

| Kabelwartels zijn incompleet/afwezig

a) Kabelwartels zijn gescheurd/aangetast

| Blindwartels zijn iacemgteet/afwezig

Muud a arm wer

Hl blindwartels zijn gescheurd/aangetast

| Verkeerde (blind)wartel in Eex d behuizing

i Niet alle dekselbevestigingen zijn aanwezig

J

A Materieel is ondeugdelijk geaard

| Externe aarding ontbreekt

| Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet correct gemonteerd

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet aanwezig

IN Aardverbindingen zijn onderbroken

Ai Kabel vertoont ernstige beschadigingen, aantastingen

- |De kerndoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende

Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere objecten in de omgeving is niet correct

De intrinsiek veilige stroomketen is niet gescheiden t.o.v. aarde of niet of foutief geaard

De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd

De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende

jo jaja ffe | na

Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkappen

Er is van het geoorloofde boorplan afgeweken

Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen

Elektrische isolatie is vuil en/of vochtig

Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de juiste wijze gevuld

Niet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de juiste wijze afgewerkt

V

Algemene gegevens item niet [leesbaar (fabr./type/srnr)
Alg 9

Ex gegevens niet leesbaar, apparaat ziet eruit als Ex

Vy

Kabelcoderingen ontbreken et-zijnnietieesbaar

\V te \

sia, An ha >

Tagnummermietleesbaar; niet aanwezig

\J

Ni!

ate =

\

Gegevens niet bereikbaar (door isolatie, hoogte etc.)

\

De gebruikte kabel voor Eex i is niet lichtblauw van kleur

De gebruikte wartels voor Eex i zijn niet lichtblauw van kleur

De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel

Verkeerde (blind)wartel in Eexe, Eex i of Eex nA behuizing

Wartels zijn onvoldoende aangedraaid

Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid

Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen

Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild

Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende

Kabels zijn niet correct geinstalleerd

Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk

Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast

Materieel is ondeugdelijk bevestigd

=Is|I-lsEl-lz la [ala |alo |aje [ate lele lele lll |—l>

Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens

o

corrosie, weersinvloeden, trillingen en andere
ongunstige invloeden

3

Aard- en/of veretfeningsleidingen zijn niet van voldoende doorsnede

</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Plant lafdeling / tankput … 25. oon ser nennen kan AIR,

f — ff} A zi '
Fabrikaat CEG e Cl | | & nel Serienr. !

; ‚aa

Type : Wiring :

Atex nr TI Ex klasse : \

Lokatie: deren Vo A 34 a Omschr.;

Code | Omschrijving

Tag nr-

nvt

TPT -ET-su3

{Integriteit is aangetast (scheuren, breuk, sterk gecorrodeerd, etc.)

M Ongecorloofde doorboring

De afdichtinaspakkinaen of compunds ziin niet aanwezig

| Vlamwegen dichtgeschilderd of dicht door ontoelaatbare pakking

| De pakkingen zijn niet in goede staat

Niet (correct) afgewerkte openingen in behulzing

| Kabelwartels zijn incompleet/afwezig

M Kabelwartels zijn gescheurd/aangetast

| Blindwartels zijn incompleet/afwezig

blindwartels zijn gescheurd/aangetast

| Verkeerde (blind)wartel in Eex d behuizing

| Niet alle dekselbevestigingen zijn aanwezig

fa Vaterieel is ondeugdelijk geaard

EGER RER CNES es) ea

| Externe aarding ontbreekt

| Aard- en/of vereffeningsleidinaen zijn niet correct gemonteerd

i Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet aanwezig

Aardverbindingen zijn onderbroken

rn PETS ET

| Kabel vertoont ernstige beschadigingen, aantastingen

De kerndoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende

Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere objecten in de omgeving is niet correct

De intrinsiek veilige stroomketen is niet gescheiden t.o.v. aarde of niet of foutief geaard

De elektrische aansiuitingen zijn niet vast bevestigd

De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende

_|Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkappen

> Info lela lele In

Er is van het geoorloofde boorplan afgeweken

Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen

Elektrische isolatie is vuil en/of vochtig

Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de juiste wijze gevuld

Niet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de juiste wijze afgewerkt

Algemene gegevens item niet aanwezig/leesbaar (fabr./type/srnr)

Ex gegevens.nigt leesbaar, apparaat ziet eruit als Ex

W

Kabelcoderingen ontbreken ot-elja-nietleesbaar

\/

Tagnummer niet leesbaar, niet aanwezig

Gegevens niet bereikbaar (door isolatie, hoogte etc.)

De gebruikte kabel voor Eex | is niet lichtblauw van kleur

De gebruikte wartels voor Eex i zijn niet lichtblauw van kieur

De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel

Verkeerde (blind)wartel in Eex e, Eex i of Eex nA behuizing

Wartels zijn onvoldoende aangedraaid

Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid

Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen

Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild

Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende

Kabels zijn niet correct geinstalleerd

Bevesligingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk

Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast

Materieel is ondeugdelijk bevestigd

313 |= {sf |S je | |e jala jo je [afo jala {oe jaala |= [5

Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens

corrosie, weersinvloeden, trillingen en andere
ongunstige invloeden

le]

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet van voldoende doorsnede

ke

</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Plant lafdeling / tankput .......43......... rave ak ala

Fabrikaat CE AG Serienr.

Type: A2 U e 6‘GHG qr el Wiring :

Atex n ATR Ho Alen Zod Ex klasse: £ Ly e ll 74

Lokatie: “Tray. sank Ala Omsehr:: (om Pi ion £3 ox
\

Code | \__Omschrijving

nvt

{Integriteit is aangetast (scheuren, breuk, sterk gecorrodeerd, etc.)

| Ongeoorloofde doorboring

u De afdichtingspakkingen of compunds zijn niet aanwezig

Vlemwegen dichtgeschilderd of dicht door ontoelaatbare pakking

| De pakkingen zijn niet in goede staat

| Niet (correct) afgewerkte openingen in behuizing

Kabelwartels zijn incompleet/afwezig

| Kabelwartels zijn gescheurd/aangetast

| Blindwartels zijn incompleet/afwezig

| blindwartels zijn gescheurd/aangetast

erkeerde (blind)wartel in Eex d behuizing

iet alle dekselbevestigingen zijn aanwezig

i] Materieel is ondeugdelijk geaard

| Externe aarding ontbreekt

| Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet correct gemonteerd

| Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet aanwezig

| Aardverbindingen zijn onderbroken

B Kabel vertoont ernstige beschadigingen, aantastingen

V

De kerndoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende

Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere objecten in de omgeving is niet correct

De intrinsiek veilige stroomketen is niet gescheiden t‚o.v. aarde of niet of foutief geaard

De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd

U

|De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende

Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkappen

Er is van het geoorloofde boorplan afgeweken

Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen
Elektrische isolatie is vuil en/of vochtig

Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de juiste wijze gevuld

Niet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de juiste wijze afgewerkt

<<

Algemene gegevens item niet aenweaig/leesbaar (fabr./type/srnr)

Nie | Leas Ly ever be

Ex gegevens niet leesbaar, apparaat zieteruitals Ex

Kabelcoderingen ontbreken ofzijn-niet-leesbaar

V

Wich tian we Tis

Tagnummer niet leesbaar; niet aanwezig

J

W te \ CA sr 1) JT A t ne

Gegevens niet bereikbaar (door isolatie, hoogte etc.)

\

De gebruikte kabel voor Eex i is niet lichtblauw van kleur

De gebruikte wartels voor Eex i zijn niet lichtblauw van kleur

cic

De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel

Verkeerde (blind)wartel in Eex e, Eex i of Eex nA behuizing

Wartels zijn onvoldoende aangedraaid

Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid

Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen

Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild

Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende

SI [TS

Kabels zijn niet correct geinstalleerd

Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk

Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast

Materieel is ondeugdelijk bevestigd

313 |-[z f- | [ke [ale ja lo le je [a fo lalo [er [w Lesl =t| |= kolle lalolele | no

Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens

corrosie, weersinvloeden, trillingen en andere
ongunstige invloeden

(=)

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet van voldoende doorsnede

kel

</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Plant lafdeling / tankput … ES. a A NR: O- A se ren

Fabrikaat: CE 8 © Serienr. :

Type: M 24 wb GAO sai ol Wiring :

5 5 ’
Atex nr: PTR ov A 2d 2 28. Ex klasse! Datum: Tas LOATA

Lokatie : Aer ja "a 344 ASR Omschr.: 7 At Lo Wok Naam:
\

Omschrijving

contr | nvt

| Integriteit is aangetast (scheuren, breuk, sterk gecorrodeerd, etc.) J

i Ongeoorloofde doorboring VU

M De afdichtingspakkingen of compunds zijn niet aanwezig AJ

| Viamwegen dichtgeschilderd of dicht door ontoelaatbare pakking J
fa) De pakkingen zijn niet in goede staat :

| Niet (correct) afgewerkte openingen in behuizing )

E] Kabelwartels zijn incompleet/afwezig J

| Kabelwartels zijn gescheurd/aangetast \/

| Blindwartels zijn incompleet/afwezig wa

| blindwartels zijn gescheurd/aangetast \/

erkeerde (blind)wartel in Eex d behuizing )

| Niet alle dekselbevestigingen ziin aanwezig

[| Materieel is ondeugdelijk geaard Vv

| Externe aarding ontbreekt Vv

ard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet correct gemonteerd vi

| Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet aanwezig V

| Aardverbindingen zijn onderbroken 9

| Kabel vertoont ernstige beschadigingen, aantastingen \J

De kerndoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende U

Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhuisel en andere objecten in de omgeving is niet correct V/

De intrinsiek veilige stroomketen is niet gescheiden t.o.v, aarde of niet of foutief geaard V

De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd Lv,

De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende \/

“lo fa lo jala in

~ |Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkappen W

Er is van het geoorloofde boorplan afgeweken Vv

Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen Vv

Elektrische isolatie is vuil en/of vochtig

Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de juiste wijze gevuld 1

Niet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de juiste wijze afgewerkt VU

Algemene gegevens item niet seswesig/leesbaar (fabr./type/smr) NJ ul lees kaas

Ex gegevens niet leesbaar, apparaat ziet eruit als Ex \/

Kabelcoderingen ontbreken ef-zijn-nieHeeshear Vv Boal! «etal Mane Sn

Taanummerietdeesbaar; niet aanwezig Vv Miel aaw we zi.

Gegevens niet bereikbaar (door isolatie, hoogte etc.) V

— eed

De gebruikte kabel voor Eex i is niet lichtblauw van kleur lad

De gebruikte wartels voor Eex izijn niet lichtblauw van kleur 9,

De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel vi

Verkeerde (blind)wartel in Eex e, Eex i of Eex nA behuizing \/

Wartels zijn onvoldoende aangedraaid U

Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid \/

Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen

Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild

cK

Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende

Kabels zijn niet correct geinstalleerd V

Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk J

Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast J

Materieel is ondeugdelijk bevestigd J

as [3 [=J= EI=ls |e [sja ja lo Jeje [ato jeafo fo fe Jalil

Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens V

corrosie, weersinvloeden, trillingen en andere cu
ongunstige invloeden 4

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet van voldoende doorsnede \/

0 Jo

</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Ptant lafdeting / tankput ......... NOOR TA ee e a) A

Fabrikaat © — k 1 | i \) mt on Fe \ Serienr. : vüi ly

Type: Wiring :

Atexnr TE AG STE K 214 Exklasse: EE ob \ c ty

Datum: Va be Maut <=

T

Lokatie : Yv / [yer Omschr,: jean 2

Naam:

10.2.e

Code | Omschrijving

Tag nr.

nvt

pies Ss era

4 ll Integriteit is aangetast (scheuren, breuk, sterk gecorrodeerd, etc.)

Ongeoorloofde doorboring

Cle] <

i] Kabelwartels zijn gescheurd/aangetast

Blindwartels zijn incompleet/afwezig

f blindwartels zijn gescheurd/aanaetast

| Verkeerde (blind)wartel in Eex d behuizing

[ Niet alle dekse!bevestigingen zijn aanwezig _

ISIS

Materieel is ondeugdelijk geaard

i Externe aarding ontbreekt

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet correct gemonteerd

| Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet aanwezig

Aardverbindingen zijn onderbroken

| Kabel vertoont ernstige beschadigingen, aantastingen

De kerndoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende

Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere objecten in de omgeving is niet correct

De intrinsiek veilige stroomketen is niet gescheiden t.o.v. aarde of niet of foutief geaard

De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd

De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende

leje le lo |e In

Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkappen

Er is van het geoorloofde boorplan afgeweken

Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen

Elektrische isolatie is vuil en/of vochtig

Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de juiste wijze gevuld

Niet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de juiste wijze afgewerkt

Algemene gegevens item niet aenweaig/leesbaar (fabr./type/sinr)

VU

Miel lees aay

Ex gegevens niet leesbaar, apparaat ziet eruit als Ex

Kabelcoderingen ontbreken of-zijn-nietleesbaar

V

Wiel Aa Ve Zhe,

Tagnummer niet leesbaar; niet aanwezig

Gegevens niet bereikbaar (door isolatie, hoogte etc.)

De gebruikte kabel voor Eex i is niet lichtblauw van kleur

De gebruikte wartels voor Eex i zijn niet lichtblauw van kleur

De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel

Verkeerde (blind)wartel in Eex e. Eex i of Eex nA behuizing

Wartels zijn onvoldoende aangedraaid

Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid

e] M | en

Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen

Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild

Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende

Kabels zijn niet correct geinstalleerd

Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk

Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast

Materieel is ondeugdelijk bevestigd

2 [3 |= HS le = 10 ja ja ja ju Is fe ja |o jo fe ja] fr

Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens

corrosie, weersinvloeden, trillingen en andere
ongunstige invloeden

(5)

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet van voldoende doorsnede

ke

</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Plant lafdeling / tankput ....... Ft makan jäävad kaak >> NR oii saati ease

. \ - [> [ 7
Fabrikaat Tes tra L ] abi nat rans. |Serienr. :
5%

Type: INC Wiring :

Atex nr: P | Di se ens Ex klasse : £ Ex , A Mr TA Datum: Ta Va id D

Lokatie Dali kade AAS Omschri N iuaau Med ja Naam: 192°

Omschrijving \ Tag nr-

contr | ovi file VELE + 04%

[| Integriteit is aangetast (scheuren, breuk, sterk gecorrodeerd, etc.)

geoorloofde doorboring

ij De afdichtingspakkingen of compunds zijn niet aanwezig

| Vlamwegen dichtgeschilderd of dicht door ontoelaatbare pakking

Niet (correct) afgewerkte openingen in behuizing

; | Kabelwartels zijn incompleet/afwezig

V
u
V
TE De pakkingen zijn niet in goede staat J
VJ
Vv
V

Bl Kabelwartels zijn gescheurd/aangetast

| Blindwartels zijn incompleet/afwezig M

7 blindwartels zijn gescheurd/aangetast VJ

] Verkeerde (blind)wartel in Eex d behuizing N

Niet alle dekselbevestigingen zijn aanwezig J

i] Materieel is ondeugdelijk geaard J

| Externe aarding ontbreekt id

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet correct gemonteerd NA

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet aanwezig V

| Aardverbindingen zijn onderbroken VY)

j Kabel vertoont ernstige beschadigingen, aantastingen wa

De kerndoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende V

Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere objecten in de omgeving is niet correct V

De intrinsiek veilige stroomketen is niet gescheiden t.o.v. aarde of niet of foutief geaard V

De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd J

De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende J

lota lo fee |

Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkappen NV

Er is van het geoorloofde boorplan afgeweken Ki

Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen NV

Elektrische isolatie is vuil en/of vochtig AJ

Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de juiste wijze gevuld /

Niet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de juiste wijze afgewerkt V

Algemene gegevens item niet aanwezig/leestraar (fabr./type/srnr) V Alles esch dad
Ex gegevens niet leesbaar, apparaat ziet eruit als Ex s

Kabelcoderingen ontbreken of-zijnnietleesbaar V EEN

Tagnummer niet leesbaar; niet aanwezig J \

Gegevens niet bereikbaar (door isolatie, hoogte etc.) 23

De gebrulkte kabel voor Eex'i is niet lichtblauw van kleur Nd

De gebruikte wartels voor Eex i zijn niet lichtblauw van kleur V

De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel 7

Verkeerde (blind)wartel in Eex e, Eex i of Eex nA behuizing Vv

Wartels zijn onvoldoende aangedraaid V

Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid MW

Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen Vv

Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild M

Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende

Kabels zijn niet correct geinstalleerd

Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk ‘u

Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast u

Materieel is ondeugdelijk bevestigd J

313 [Iz fh | [ze [ale je lo le ju [a fe jala le [we loof zl

Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens VY

corrosie, weersinvloeden, trillingen en andere Vv
ongunstige invloeden

o

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet van voldoende doorsnede V

DT

</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Plant lafdeling / tankput …55…………… aba abe a Ns

Fabrikaal ‘ARR CEAG Serienr. :

Type GIG nly! Wiring :
= \

Atex nr:PTR EX QR oud Ex klasse: ] x ¥
Lokatie = \V- — Li < i

or]
) ep Omsohr.: War sil ileel tk (

Av

Omschfijving

nvt

i Integriteit is aangetast (scheuren, breuk, sterk gecorrodeerd, etc.)

F | Ongeoorloofde doorboring

| De afdichtingspakkingen of compunds zijn niet aanwezig

| Viamwegen dichtgeschilderd of dicht door ontoelaatbare pakking

De pakkingen zijn niet in goede staat

| Niet (correct) afgewerkte openingen in behuizing

# Kabelwartels zijn incompleet/afwezig

| Kabelwartels zijn gescheurd/aangetast

| Blindwartels zijn incompleet/afwezig

| blindwartels zijn gescheurd/aangetast

Verkeerde (blind)wartel in Eex d behuizing

| Niet alle dekselbevestigingen zijn aanwezig

| Materieel is ondeugdelijk geaard

| | Externe aarding ontbreekt

A Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet correct gemonteerd

| Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet aanwezig

| Aardverbindingen zijn onderbroken

| Kabel vertoont ernstige beschadigingen, aantastingen

De kerndoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende

Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere objecten in de omgeving is niet correct

De intrinsiek veilige stroomketen is niet gescheiden t.o.v. aarde of niet of foutief geaard

De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd

De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende

10 ja joa lie [ns

Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkappen

Er is van het geoorloofde boorplan afgeweken

Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen

Elektrische isolatie is vuil en/of vochtig

Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de juiste wijze gevuld

“| Niet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de juiste wijze afgewerkt

Algemene gegevens item niet aanwezig/leesbaar (fabr./type/srnr)

Ex gegevens niet leesbaar, apparaat ziet eruit als Ex

Kabelcoderingen ontbreken ef-zijn-nietleesbaar

Tagnummer metdeesbaar; niet aanwezig

Gegevens niet bereikbaar (door isolatie, hoogte etc.)

De gebruikte kabel voor Eex i is niet lichtblauw van kleur

De gebruikte wartels voor Eex i zijn niet lichtblauw van kleur

De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel

Verkeerde (blind)wartel in Eexe, Eex i of Eex nA behuizing

Wartels zijn onvoldoende aangedraaid

<|[<I<.

im

X \ EAR \"

Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid

Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen

Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild

Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende

Kabels zijn niet correct geinstalleerd

Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk

Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast

Materieel is ondeugdelijk bevestigd

a [3 {sj lae je ja jo [ol [a jo ja jo ja ja jaolx| |S

Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens

corrosie, weersinvloeden, trillingen en andere
ongunstige invloeden

o

Aard- en/of vereffeninasleidingen zijn niet van voldoende doorsnede

ke]

</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Plant /afdeling / tankput … 25. ENT

NRE O= nikli

Fabrikaat: OTS Serienr. :

Type: XQ F asv P Wiring :

Atex nr: ATEA Barna Exklasse: EAX Ac iks 13

Lokatie : Nadu Kaks Aa Omschr; Lerna Q

Naam:

Datum TAA Rea <e

10.2.e

Omschrijving

Tag nr.

contr |_nvt

| Integriteit is aangetast (scheuren, breuk, sterk gecorrodeerd, etc.)

| Ongeoorloofde doorboring

De afdichtingspakkingen of compunds zijn niet aanwezig

|Viamwegen dichtgeschilderd of dicht door ontoelaatbare pakking

fi M De pakkingen zijn niet in goede staat

<kK

<

AJ

Pe tres lem inv De> te

<[KIeJ<Ic|

ld

Externe aarding ontbreekt

MBB Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet correct gemonteerd

De kerndoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende

Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere objecten in de omgeving is niet correct

De intrinsiek veilige stroomketen is niet gescheiden t.o.v. aarde of niet of foutief geaard

De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd

17

De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende

Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkappen

Er is van het geoorloofde boorplan afgeweken

Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen

Elektrische isolatie is vuil en/of vochtig

Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de juiste wijze gevuld

Niet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de juiste wijze afgewerkt

Algemene gegevens item-nietaanwezig/leesbaar (fabr./type/srnr)

Ex gegevens met leesbaar, apparaat ziet eruit als Ex

Kabelcoderingen ontbreken of-zijnnietleesbaar

Wich rai eed

Tagnummertetdeestraar, niet aanwezig

cjcicic

Ni VN ol pu Lie Ni

Gegevens niet bereikbaar (door isolatie, hoogte etc.)

De gebruikte kabel voor Eex i is niet lichtblauw van kleur

De gebruikte wartels voor Eex i zijn niet lichtblauw van kleur

De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel

Verkeerde (blind)wartel in Eex e, Eex i of Eex nA behuizing

Wartels zijn onvoldoende aangedraaid

Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid

Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen

Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild

Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende

Kabels zijn niet correct geinstalleerd

Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk

Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast

Materieel is ondeugdelijk bevestigd

513 |l fh |= je | lo lola Je je [a fo fala laele lul [sie sle lejo [ala | ns fit

Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens

©

corrosie, weersinvloeden, trillingen en andere
ongunstige invloeden

kel

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet van voldoende doorsnede

</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Plaat lafdeling / tankput

EB 948 ala

NR: O- …

”

vanrnanne nr enn

Fabrikaat CoH AG

Serienr. :

s a f /
Type: GUG 262 or Rosv4

Wiring :

Ex klasse :

Datum: Ter:

Atex nr: PVG aa Alex ji Gy
Lokatie: 4 [Ok |

Omschr.: ety PA er e

Naam: uee

Code |

Omschrijving

Integriteit is aangetast (scheuren, breuk, sterk gecorrodeerd, etc.)

Ongeoorloofde doorboring

De afdichtingspakkingen of compunds zijn niet aanwezig

Wamwegen dichtgeschiiderd of dicht door ontoelaatbare pakking

De pakkingen zijn niet in goede staat

hel

Niet (correct) afgewerkte openingen in behuizing

Kabelwartels zijn incompleet/afwezig

Kabelwartels zijn gescheurd/aangetast

Blindwartels zijn incompleet/afwezig

blindwartels zijn gescheurd/aangetast

Verkeerde (blind)wartel in Eex d behuizing

Niet alle dekselbevestigingen zijn aanwezig

Materieel is ondeugdelijk geaard

Externe aarding ontbreekt

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet correct gemonteerd

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet aanwezig

Aardverbindingen zijn onderbroken

Kabel vertoont ernstige beschadigingen, aantastingen

De kerndoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende

Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere objecten in de omgeving is niet correct

De intrinsiek veilige stroomketen is niet gescheiden t.o,v. aarde of niet of foutief geaard

De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd

SJ

De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende

J

Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkappen

Er is van het geoorloofde boorplan afgeweken

Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen

Eiektrische isolatie is vuil en/of vochtig

Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de juiste wijze gevuld

NJ

Niet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de juiste wijze afgewerkt

V

Algemene gegevens item niet aanwezig/leesbaar (fabr./type/srnr)

Med ie WIZ Nl

Ex gegevens niet leesbaar, appiaraatzist eruit als Ex

Niel

birg babe

Kabelcoderingen ontbreken of-zijn-nietteesbaar

Nl

AAN Woe

Tagnummer nietteeshaar; niet aanwezig

M: at

|
i vä ta LIL er

Gegevens niet bereikbaar (door isolatie, hoogte etc.)

\

De gebruikte kabel voor Eex i is niet lichtblauw van kleur

De gebruikte wartels voor Eex i zijn niet lichtblauw van kleur

SIC

De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materiee!

Verkeerde (blind)wartel in Eex e, Eex i of Eex nA behuizing

Wartels zijn onvoldoende aangedraaid

Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid

Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen

Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild

Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende

U

Kabels zijn niet correct geinstalleerd

Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk

Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast

Materieel is ondeugdelijk bevestigd

3/3 Jee |e [tO |= 10 ja jo [ole Jafe ja lo jo je Jol ep |— |S fe fo | Alo lo] m [ns

Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens

o

corrosie, weersinvloeden, trillingen en andere
ongunstige invloeden

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet van voldoende doorsnede

</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Plant lafdeling / tankput … AS batt KUS,

Fabrikaat: & VAF Serienr.: Mii “ty / 70
Type: §))) Wiring :
Atex nr: XT BER SNlu-1933. Ex klasse: / / x. 3 e IR TZ “a Datum: Fel 19618
Lokatie : Govan op tan. Omschr; Mi ve aur Melting Naam: 102
Code] Omschrijving \ Tag nr.
contr |_nvt TPO2-L i Oy |
Integriteit is aangetast (scheuren, breuk, sterk gecorrodeerd, etc.) NJ
Ongecorloofde doorboring NI
De afdichtingspakkingen of compunds zijn niet aanwezig i
Vlamwegen dichtgeschilderd of dicht door ontoelaatbare pakking iv)
De pakkingen zijn niet in goede staat A
Niet (correct) afgewerkte openingen in behuizing J
Kabelwartels zijn incompleet/afwezig Vv
Kabelwartels zijn gescheurd/aangetast \J
Blindwartels zijn incompleet/afwezig U
blindwartels zijn gescheurd/aangetast Vi
Verkeerde (blind)wartel in Eex d behuizing WV
Niet alle dekselbevestigingen zijn aanwezig JJ
Materieel is ondeugdelijk geaard Biv
Externe aarding ontbreekt V
Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet correct gemonteerd W
Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet aanwezig V
Aardverbindingen zijn onderbroken VV
Kabel vertoont ernstige beschadigingen, aantastingen V
2.
a De kerndoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende Vv
b__ [Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere objecten in de omgeving is niet correct AJ
c» |De intrinsiek veilige stroomketen is niet gescheiden t.o.v. aarde of niet of foutief geaard Nv
d |De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd XJ
e |Detoestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende v
kr“ | Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkappen 9
a” |Er is van het geoorloofde boorplan afgeweken \
h [Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen Vv
i {Elektrische isolatie is vuil en/of vochtig U
‚j -JBarrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de juiste wijze gevuld M
k — | Niet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de juiste wijze afgewerkt v
3
a |Alaemene gegevens item niet-aanwezig/leesbaar (fabr./type/srnr) VV CS ET Es
b __[Exgegevens niet leesbaar, apparaat ziet eruit ais Ex Di
c |Kabelcoderingen ontbreken o+-eijm-nietleestaar V Wreck peer
d__|Tagnummer niet leesbaar; niet aanwezig Vv
e [Gegevens niet bereikbaar (door isolatie, hoogte etc.) \4
4
a [De gebruikte kabel voor Eex i is niet lichtblauw van kleur \/
b_ [De gebruikte wartels voor Eex i zijn niet lichtblauw van kleur \J
e_ |De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel Vv
d [Verkeerde (blind)wartel in Eex e, Eex i of Eex nA behuizing Vv
e  |Wartels zijn onvoldoende aangedraaid \/
f |Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid V
a |Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen J
h |Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild VJ
ij |Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende V
| {Kabels zijn niet correct geinstalleerd V
k |Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk A
| |Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast Si
m |Materieel is ondeugdelijk bevestigd Sd
n  [Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens V
corrosie, weersinvloeden, trillingen en andere ;
a Jongunstige invloeden V
p _|Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet van voldoende doorsnede

</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Plant lafdeting / tankput … 29. ese hl ara

NR : O- ........... des
Fabrikaat: £ NA AFF Serienr. :
Type : Wiring :
Atex nr: CTR 83/9 aex Ex klasse : Datum: “ans LOON
Lokatie: Savew op TER ee Omschr Fl. M 1) jew 71738 Naam; 1026
Omschrijving _Tag nr
ETEN, contr | nm [777 47, — 7 en)
BN Inteariteit is aangetast (scheuren, breuk, sterk gecorrodeerd, etc.) Vv
Mie] Ongeoorloofde doorboring NI
OM De afdichtingspakkingen of compunds zijn niet aanwezig Ú
| Viamwegen dichtgeschilderd of dicht door ontoelaatbare pakking V
| De pakkingen zijn niet in goede staat u
Niet (correct) afgewerkte openingen in behuizing u
| Kabelwartels zijn incompleet/afwezig U
M Kabelwartels zijn gescheurd/aangetast V
Blindwartels zijn incompleet/afwezig U
| biindwartels zijn gescheurd/aangetast V
| Verkeerde (blind)wartel in Eex d behuizing AV
| Niet alle dekselbevestigingen zijn aanwezig _ U
Materieel is ondeugdelijk geaard UV
NM Externe aarding ontbreekt Vv
Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet correct gemonteerd Uv
Wi Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet aanwezig U
| Aardverbindingen zijn onderbroken U
} Kabel vertoont ernstige beschadigingen, aantastingen V
2:
a ~ |De kerndoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende U
b__| Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere objecten in de omgeving is niet correct VU
c [De intrinsiek veilige stroomketen is niet gescheiden t.o.v. aarde of niet of foutief geaard Uy
_d [De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd Vv
e |De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende V
f © |Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkappen .
g_|Er is van het geoorloofde boorplan afgeweken )
h- |Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen u
“+ > [Elektrische isolatie is vuil en/of vochtig V
j- x [Barieredozen en kabelmoffen zijn niet op de juiste wijze gevuld V
k__ [Niet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de juiste wijze afgewerkt Vv
3
a _ [Algemene gegevens item niet aanwezig/leesbaar (fabr./type/srnr) VJ Wiel adhtves* |
b  |Ex gegevens niet leesbaar, apparaat ziet eruit als Ex VU \
c |Kabelcoderingen ontbreken ef-zijn-nietteesbear VU VA aaniwe2zr,
d |Tagnummer niet leesbaar, niet aanwezig U N
e |Gegevens niet bereikbaar (door isolatie, hoogte etc.) iW
4
a |De gebruikte kabel voor Eex | Is niet lichtblauw van kleur ed
b [De gebruikte wartels voor Eex i zijn niet lichtblauw van kleur V
c |De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel U
d [Verkeerde (blind)wartel in Eex e, Eex i of Eex nA behuizing U
e |Wartelszijn onvoldoende aangedraaid Vv
f _|Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid Vv
a |Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen Vv
h |Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild V
i [Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoidoende uv
j _ |Kabels zijn niet correct geïnstalleerd V
k |Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk V
| |Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast Vv
m |Materieel is ondeugdelijk bevestigd V
n |Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek vellige stroomketens V
corrosie, weersinvloeden, trillingen en andere Vv
o {ongunstige invloeden
p _|Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet van voldoende doorsnede Vv

it
|

</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Plant lafdeling / tankput . Dn oren Ha, NI

NR: O-

Fabrikaat: NR (2 Serienr. :

Type: G WG au Õis 12, \J D Wiring :

Atex nr: OTR Fy IO ieud Exiiniwn> 2% A VW ee.

1 ;
Omschralk ol 50 lees Mee las

Lokatie : Boven er A AIS

Code | Omschrijving

nvt

\J

De pakkingen zijn niet in goede staat

<<

Niet (correct) afgewerkte openingen in behuizing

blindwartels zijn gescheurd/aangetast

Verkeerde (blind)wartel in Eex d behuizing

Niet alle dekselbevestigingen zijn aanwezig

als <| d<]cle

Materieel is ondeugdelijk geaard

Externe aarding ontbreekt

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet correct gemonteerd

i] Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet aanwezig

Aardverbindingen zijn onderbroken

X| Kabel vertoont ernstige beschadigingen, aantastingen

- |De kerndoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende

Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere objecten in de omgeving is niet correct

De intrinsiek veilige stroomketen is niet gescheiden t.o.v. aarde of niet of foutief geaard

De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd

Vv

De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoidoende

Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkappen

Er is van het geoorloofde boorplan afgeweken

Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen

Elektrische isolatie is vuil en/of vochtig

Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de juiste wijze gevuld

Niet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de juiste wijze afgewerkt

Algemene gegevens item niet aanwezig/leesbaar (fabr./type/smr)

Viel Log. s eli =

Exgegevens niet leesbaar, apparaat ziet eruit als Ex

Kabelcoderingen ontbreken ofeijn-niet:leesbaar

Wie] Ahin IOS 1

Tagnummer nietleesbaar; niet aanwezig

TN ETEA

Gegevens niet bereikbaar (door isolatie, hoogte etc.)

De gebruikte kabel voor Eex i is niet lichtblauw van kleur

Wi)

> -lxkl-=1s le [ale la la lolu Ik lo la lo le lm mi | kel ale lalololo ll
wo C A

De gebruikte wartels voor Eex i zijn niet lichtblauw van kleur U
De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel \/
Verkeerde (blind)wartel in Eex e, Eex i of Eex nA behuizing A
Wartels zijn onvoldoende aangedraaid U
Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid V
Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen V
Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild V
Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende J
Kabels zijn niet correct geinstalleerd V
Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk kal
Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast hed
Materieel is ondeugdelijk bevestigd V
Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens V
corrosie, weersinvloeden, trillingen en andere \)

o jongunstige invloeden '

p JAard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet van voldoende doorsnede V

</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>R haal A! re!

Plant lafdeling / tankput … nnn, N

TE

Fabrikaat, Serienr. |

Type: Wiring :

Atex nr: Ex klasse:

men |
Datum: TeV roes

Lokatie: Gover ep ka wh, KARK Omschr; Be Arc sok alk Le

Naam: 128

Code “Omschrijving

Tag nr.

nvt

Integriteit is aangetast (scheuren, breuk, sterk gecorrodeerd, etc.)

Ongeoorloofde doorboring

Cc EIB

De afdichtingspakkingen of compunds zijn niet aanwezig

1

Vlamwegen dichtgeschilderd of dicht door ontoelaatbare pakking

De pakkingen zijn niet in goede staat

Niet (correct) afgewerkte openingen in behuizing

Kabelwartels zijn incompleet/afwezig_

Kabelwartels zijn gescheurd/aangetast

Blindwartels zijn incompleet/afwezig

blindwartels zijn gescheurd/aangetast

Verkeerde (blind)wartel in Eex d behuizing

Niet alle dekselbevestigingen zijn aanwezig

Materieel is ondeugdelijk geaard

Externe aarding ontbreekt

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet correct gemonteerd

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet aanwezig

Aardverbindingen zijn onderbroken

Kabel vertoont ernstige beschadigingen, aantastingen

0

De kerndoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende

J

Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere objecten in de omgeving is niet correct

De intrinsiek veilige stroomketen is niet gescheiden t.o.v. aarde of niet of foutief geaard

VV

De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd

De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende

lo falofole las

"| Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkappen

Er is van het geoorloofde boorplan afgeweken

Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen

Elektrische isolatie is vuil en/of vachtig

Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de juiste wijze gevuld

Niet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de juiste wijze afgewerkt

Algemene gegevens item niet aanwezigkeeebeer (fabr./type/srnr)

Ex gegevens niet leesbaar, apparaat ziet eruit als Ex

Kabelcoderingen ontbreken et-zijn-nietdeesbaar

v N jal Thv woe

V Mil aan wer
\ Si
9

Tagnummer mietleeekeer; niet aanwezig

V Micl SACK ine LI ET

at A

Gegevens niet bereikbaar (door isolatie, hoogte etc.)

De gebruikte kabel voor Eex i is niet lichtblauw van kleur

De gebruikte wartels voor Eex i zijn niet lichtblauw van kleur

De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel

Verkeerde (blind)wartel in Eex 8, Eex i of Eex nA behuizing

Weartels zijn onvoldoende aangedraaid

Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid

Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen

Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild

Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende

Kabels zijn niet correct geinstalleerd

Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk

Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast

Materieel is ondeugdelijk bevestigd

313 |l fe | — |S je |=|o ja jo |o |» [afo ja jo jo ja fel |= |C

Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens

corrosie, weersinvloeden, trillingen en andere
ongunstige invloeden

°

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet van voldoende doorsnede

0

kk at of hi <, KJ as < Lib R \ ie ea

</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>a |

Plant /afdeling / tankput je A SA ete NR: O- ........21..

Fabrikaat: Mea nekvel. Td Serienr. :

—

Type: (Mac Wiring :

Atex np: a! DN 4 CK 12 EKA Ex klasse fe ky A i C TY re Datum: Fe in Too

Lokatie Taru Ask Ried omsch:Niveav Melin, Naame 22

Code | Omschrijving \ Tag nr.

Integriteit is aangetast (scheuren, breuk, sterk gecorrodeerd, etc.)

De afdichtingspakkingen of compunds zijn niet aanwezig

Viamwegen dichtgeschilderd of dicht door ontoelaatbare pakking

V
Ongeoorloofde doorboring VU
V
VJ

De pakkingen zijn niet in goede staat

Niet (correct) afgewerkte openingen in behuizing

Kabelwartels zijn incompleet/afwezig \

J
yi
Kabelwartels zijn gescheurd/aangetast \/
Blindwartels zijn incompleet/afwezig V

blindwartels zijn gescheurd/aangetast J

Verkeerde (blind)wartel in Eex d behuizing V/

Niet alle dekselbevestigingen zijn aanwezig V

Materieel is ondeugdelijk geaard Vi

Externe aarding ontbreekt Vi

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet correct gemonteerd y

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet aanwezig J

Aardverbindingen zijn onderbroken V

Kabel vertoont ernstige beschadigingen, aantastingen J

De kerndoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende Vv

Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere objecten in de omgeving Is niet correct VJ

De intrinsiek veilige stroomketen is niet gescheiden t.o.v. aarde of niet of foutief geaerd WU

De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd /

De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende A)

Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkappen

Er is van het geoorloofde boorplan afgeweken

Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen

Elektrische isolatie is vuil en/of vochtig

Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de juiste wijze gevuld

Niet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de juiste wijze afgewerkt 4

Algemene gegevens item niet aanwezig/leesbaar (fabr /type/srnr) Mel lees baar

Ex gegevens niet leesbaar, apparaat ziet eruit als Ex

Kabelcoderingen ontbreken ef-eija-aistleesbaar Niel aan Wez (e

ic <I<

Tagnummer gieHeesbaar, niet aanwezig Wie | men We KA A

Gegevens niet bereikbaar (door isolatie, hoogte etc.) V \

De gebruikte kabel voor Eex i is niet lichtblauw van kleur

De gebruikte wartels voor Eex i zijn niet lichtblauw van kleur \

De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel V

Verkeerde (blind)wartel in Eex e, Eex | of Eex nA behuizing _ \J

Wartels zijn onvoldoende aangedraaid \/

Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid YU

Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen

Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild U

Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende [4

Kabels zijn niet correct geïnstalleerd \

Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk

Wi
U
Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast VU
Materieel is ondeugdelijk bevestigd V

3/3 |—l|~K KE || le |= le ja fo jeje |afe jala oe laf [=sje |=jo jala {ele [ts

Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens V

corrosie, weersinvioeden, trillingen en andere J
ongunstige invloeden '

co

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet van voldoende doorsnede Vv

oc

</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Plant lafdeling / tankput 1... Seuren en A'S NR: O- nare Ooo
Fabrikaat L (0 HI ER Serienr, :
Type: WH ZA ool y RU Wiring =
Atex nc: Exklasse: É Y AR Datum: fel LOSS
Lokatie? Lala Aal AS omsehr.: El ki seks IR E Naam: 192°
Code | Omschrijving = i Tag nr.
lt contr | nvt 3- T -mol
M Inteariteit is aangetast (scheuren, breuk, sterk gecorrodeerd, etc.) V
M Ongeoorloofde doorboring U
| De afdichtingspakkingen of compunds zijn niet aanwezig uv
Viamwegen dichtgeschilderd of dicht door ontoelaatbare pakking V
De pakkingen zijn niet in goede staat VU
[| Niet (correct) afgewerkte openingen in behuizing \
| Kabelwartels zijn incompleet/afwezig VU
kl Kabelwartels zijn gescheurd/aangetast V
| Blindwartels zijn incompleet/afwezig VJ
| blindwartels zijn gescheurd/aangetast VJ
| Verkeerde (blind)warte! in Eex d behuizing _ V
Niet alle dekselbevestigingen zijn aanwezig Aw
| Materieel is ondeugdelijk geaard V
| Externe aarding ontbreekt J
Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet correct gemonteerd NY)
Mi Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet aanwezig 4
WENS Aardverbindingen zijn onderbroken V
SM Kabel vertoont ernstige beschadigingen, aantastingen V
2 ‘
a — | De kerndoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende V
b_ |Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere objecten in de omgeving is niet correct Ww
c |De intrinsiek veilige stroomketen is niet gescheiden t.o.v. aarde of niet of foutief geaard V
d °|De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd V
e |De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende A
f “| Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkappen U
a: |Er is van het geoorloofde boorplan afgeweken V
h__ | Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen J
{| Elektrische isolatie is vuil en/of vochtig _ Vv
| |Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de juiste wijze gevuld V
k ~ | Niet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de juiste wijze afgewerkt Vv
3
a |Algemene gegevens item niet aenweziglleesbaar (fabr./type/srnr) v Mick Lees baai
b |Exgegevens niet leesbaar, apparaat ziet eruit als Ex uv
c |Kabelcoderingen ontbreken of-zijn-niet-leesbaar v Ries ausika 5 x
d |Tagnummerniet leesbaar; niet aanwezig V
e |Gegevens niet bereikbaar (door isolatie, hoogte etc.) V
4
a [De gebruikte kabel voor Eexí is niet lichtblauw van kleur V
b [De gebruikte wartels voor Eex i zijn niet lichtblauw van kleur V
c |De voedingsbron of greep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel Vy)
d |Verkeerde (blind)wartel in Eex e, Eex i of Eex nA behuizing V
e |Wartelszijn onvoldoende aangedraaid U
f__|Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid V
g |Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen V
h |Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild V
i [Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende VU
j _ [Kabels zijn niet correct geïnstalleerd V
k |Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk V
| |Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast al
m _ [Materieel is ondeugdelijk bevestigd kd
n [Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens )
corrosie, weersinvloeden, trillingen en andere
o |ongunstige invloeden y Vv
p _|Aard- en/of vereffeningsieidingen zijn Magt-van voldoende doorsnede uv

</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Plant /afdeling / tankput … 55 nnen tal A 18

NEOs ont eas.

Fabrikaat: + o) ar Serien: ŽIR 9 jo A n
Type: VO) us et Wiring ;
Atex nr: Exklasse: EEX <j) i, & Tú Datum: 19-27 - noe
Lokatie : (Bove, 23 E KD L omsenr.: AX A i kad Elec Arda ee Naam: (02e 2
Code | Omschrijving Tag nr.
E contr | nyt VT 13 - WCV - 403
| Integriteit is aangetast (scheuren, breuk, sterk gecorrodeerd. etc.) U
M Ongeoorloofde doorboring U
| De afdichtingspakkingen of compunds zijn niet aanwezig U
| Vlamwegen dichtgeschilderd of dicht door ontoelaatbare pakking J
[ De pakkingen zijn niet in goede staat J
i) Niet (correct) afgewerkte openingen in behuizing /
| Kabelwartels zijn incompleet/afwezig J
| Kabelwartels zijn gescheurd/aangetast u
|| Blindwartels zijn incompleet/afwezig J
| blindwartels zijn gescheurd/aangetast |
erkeerde (blind)wartel in Eex d behuizing !
iet alle dekselbevestigingen zijn aanwezig
| Materieel is ondeugdelijk geaard
| Externe aarding ontbreekt
| Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet correct gemonteerd VA
| Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet aanwezig be
| Aardverbindingen zijn onderbroken + Vv

| Kabel vertoont ernstige beschadigingen, aantastingen

De kerndoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende

Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere objecten in de omgeving is niet correct

De intrinsiek veilige stroomketen is niet gescheiden t.o.v. aarde of niet of foutief geaard

De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd

De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende

Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkappen

Er is van het geoorloofde boorplan afgeweken

Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen

Elektrische isolatie is vuil en/of vochtig

Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de juiste wijze gevuld

Niet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de juiste wijze afgewerkt

Algemene gegevens item niet aanwezig/leesbaar (fabr /type/srnr)

Ex gegevens niet leesbaar, apparaat ziet eruit als Ex

Kabelcoderingen ontbreken of-zijn-nietleesbaar

Viet men were ct

Tagnummer niet leesbaar; niet aanwezig

Gegevens niet bereikbaar (door isolatie, hoogte etc, )

De gebruikte kabel voor Eex'i is niet lichtblauw van kleur

De gebruikte wartels voor Eex | zijn niet lichtblauw van kleur

De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel

Verkeerde (blind)wartel in Eex e, Eex i of Eex nA behuizing

Wartels zijn onvoldoende aangedraaid

Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid

Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen

Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild

Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende

Kabels zijn niet correct geinstalleerd

Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk

Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast

Materieel is ondeugdelijk bevestigd

s|I3|-IsFl-le la | le leo je je [afo jala je {e löl=kl=l=lo ile lalajalu IN

Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens

°

corrosie, weersinvloeden, trillingen en andere
ongunstige Invloeden

kel

Aard- en/of vereffeningsieidingen zijn niet van voldoende doorsnede

</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Plant /afdeling / tankput ETE beheksen

ad x \ “Xi

Fabiikaat: Kat ow

Serienr.: 2 13 M 3 O 8 Lj

Type

A® IST Io

Wiring :

Atex nor:

Ex klasse = E E x J R Ne 4

Datum: | Q~ 02 - We

Lokatie ave op hes hi Ais

11
omschr. Mel od evs anak Eler an 2

Naam:

10.2e

Code

US]

Omschrijving

Tag nr.

contr

nut

TLZ XCU-= U

Integriteit is aangetast (scheuren, breuk, sterk gecorrodeerd, etc.)

Ongeoorloofde doorboring

De afdichtingspakkingen of compunds zijn niet aanwezig

Vlamwegen dichtgeschilderd of dicht door ontoelaatbare pakking

De pakkingen zijn niet in goede staat

Niet (correct) afgewerkte openingen in behuizing

Kabelwartels zijn incompleet/afwezig

Kabelwartels zijn gescheurd/aangetast

Blindwartels zijn incompleet/afwezig

blindwartels zijn gescheurd/aangetast

Verkeerde (blind)wartel in Eex d behuizing

Niet alle dekselbevestigingen zijn aanwezig

Materieel is ondeugdelijk geaard

Externe aarding ontbreekt

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet correct gemonteerd

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet aanwezig

Aardverbindingen zijn onderbroken

<I<{< |E Kk

Kabel vertoont ernstige beschadigingen, aantastingen

De kerndoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende

Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere objecten in de omgeving is niet correct

De intrinsiek veilige stroomketen is niet gescheiden t.o.v. aarde of niet of foutief geaard

<Ie|<

De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd

De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende

Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkappen

Er is van het geoorloofde boorplan afgeweken

[Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen

Elektrische isolatie is vuil en/of vochtig

Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de juiste wijze gevuld

Niet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de juiste wijze afgewerkt

Cie

Algemene gegevens item niet aanwezig/leesbaar (fabr./type/srnr)

Ex gegevens niet leesbaar, apparaat ziet eruit als Ex

Kabelcoderingen ontbreken of-zijn-nietleesbear

Niel Arun We Bie,

Tagnummer niet leesbaar; niet aanwezig

Gegevens niet bereikbaar (door isolatie, hoogte etc.)

De gebruikte kabel voor Eex | is niet lichtblauw van kleur

VJ

De gebruikte wartels voor Eex i zijn niet lichtblauw van kleur

UW

De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel

Verkeerde (blind)warte! in Eex e. Eex i of Eex nA behuizing

Wartels zijn onvoldoende aangedraaid

Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid

Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen

Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild

Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende

A

Kabels zijn niet correct geinstalleerd

Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk

Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetest

Materieel is ondeugdelijk bevestigd

2 [3 || f— || ke [Jo jaja jo ja [safe falo jeje jofsf-|—-|Tje |>/o jala

Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens

°

corrosie, weersinvloeden, trillingen en andere
ongunstige invloeden

i

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet van voldoende doorsnede

Mie

</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Plant lafdeling / tankput …

ia) "

earn tank QrO

Cee e eee reer e ee bene

Fabrikaat : t 34

Serlenr.: 2) 3% Sg Hic

Type!

Wiring : \

Atex nr.

Ex klasse: / / +

Datum: 1D -9o 2 - 2004

Lokatie |

3198 Omschr: Melu de

ey

) | (7 4 | i
PAN elec Neb uerton

Code |

Naam:

10.2.e

Omschrijving

Tag nr.

contr

nvt

TÕTR - KOU aus

Integriteit is aangetast (scheuren, breuk, sterk aecorrodeerd, etc.)

)

Ongeoorloofde doorboring

De afdichtingspakkingen of compunds zijn niet aanwezig

Vlamwegen dichtgeschilderd of dicht door ontoelaatbare pakking

De pakkingen zijn niet in goede staat

Niet (correct) afgewerkte openingen in behuizing

Kabelwartels zijn incompleet/afwezig

Kabelwartels zijn gescheurd/aangetast

Blindwartels zijn incompleet/afwezig

blindwartels zijn gescheurd/aangetast

Verkeerde (blind)wartel in Eex d behuizing

Niet alle dekselbevestigingen zijn aanwezig

Materieel is ondeugdelijk geaard

Externe aarding ontbreekt

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet correct gemonteerd

Vv

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet aanwezig

Aardverbindingen zijn onderbroken

Kabel vertoont ernstige beschadigingen, aantastingen

De kerndoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende

Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere objecten in de omgeving is niet correct

De intrinsiek veilige stroomketen is niet gescheiden t.o.v. aarde ot niet of foutief geaard

De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd

De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende

Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkappen

Er is van het geoorloofde boorplan afgeweken

Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen

Elektrische isolatie is vuil en/of vochtig

Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de juiste wijze gevuld

Niet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de juiste wijze afgewerkt

Algemene gegevens item niet aanwezig/leesbaar (fabr./type/srnr)

Ex gegevens niet leesbaar, apparaat ziet eruit als Ex

Kabelcoderingen ontbreken okzija-niet-leesbaar

Vic} Cheon ws 21 A

Tagnummer nietleesbaar; niet aanwezig

Gegevens niet bereikbaar (door isolatie, hoogte etc.)

De gebruikte kabe! voor Eexi is niet lichtblauw van kleur

De gebruikte wartels voor Eex i zijn niet lichtblauw van kleur

De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel

Verkeerde (blind)wartel in Eex e, Eex i of Eex nA behuizing

Wartels zijn onvoldoende aangedraaid

alo ja ja le je [a fo fe jo lelu lajal|l=ls lolle lalo laele [ro

Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid

Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen

Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild

Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende

V

Kabels zijn niet correct geinstalleerd

Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk

Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast

Materieel is ondeugdelijk bevestigd

2 {3 {ej

Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens

Vv

o

corrosie, weersinvloeden, trillingen en andere
ongunstige invloeden |

D

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet van voldoende doorsnede

</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Plant lafdeling / tankput 23e denk 420

Ae

Fabrikaat: Resko Serienr. ! ae 89 Jeu
ki

Type: Wiring :

Exklasse: £ £ u 2) U KS Tu

Atex nr

Lokatie : <>), KM ti i

Omschr: sl vor A AAI Alvator.

Tag nr.

Code | Omschrijving

TPTS- WU Kof

| Inteariteit is aangetast (scheuren, breuk, sterk gecorrodeerd, etc.)

| Ongeoorloofde doorboring

M De afdichtingspakkingen of compunds zijn niet aanwezig

| Viamwegen dichtgeschilderd of dicht door ontoelaatbare pakking

| De pakkingen zijn niet In goede staat

| Niet (correct) afgewerkte openingen in behuizing

| Kabelwartels zijn incompleet/afwezig

Kabelwartels zijn gescheurd/aangetast

IN Blindwartels zijn incompleet/atwezig

blindwartels zijn gescheurd/aangetast

| Verkeerde (blind)wartel in Eex d behuizing

| Niet alle dekselbevestigingen zijn aanwezig

Materieel is ondeugdelijk geaard

Externe aarding ontbreekt

| Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet correct gemonteerd

MI Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet aanwezig

AI Aardverbindingen zijn onderbroken

<I<I<|< |<

| Kabel vertoont ernstige beschadigingen, aantastingen

De kerndoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende

Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere objecten in de omgeving Is niet correct

De intrinsiek veilige stroomketen is niet gescheiden t.o.v. aarde of niet of foutief geaard

De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd

De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende

“Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkappen

Vv

Er is van het geoorloofde boorplan afgeweken

W

Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen

Elektrische isolatie is vuil en/of vochtig

Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de juiste wijze gevuld

Niet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de juiste wijze afgewerkt

(74

Algemene gegevens item niet aanwezig/leesbaar (fabr./type/srnr)

Ex gegevens niet leesbaar, apparaat ziet eruit als Ex

Kabelcoderingen ontbreken ofzijn-nletdeesbaar

Niel men WIR Fie, «

Tagnummer niet leesbaar; niet aanwezig

Gegevens niet bereikbaar (door isolatie, hoogte etc.)

De gebruikte kabel voor Eexi is niet lichtblauw van kleur

Ww)

De gebruikte wartels voor Eex i zijn niet lichtblauw van kleur

J

De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel

Verkeerde (blind)wartel in Eex e, Eex i of Eex nA behuizing

Wartels zijn onvoldoende aangedraaid

Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid

Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen

Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild

Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende

Kabels zijn niet correct geïnstalleerd

Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk

Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetest

Materieel is ondeugdelijk bevestigd

Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens

corrosie, weersinvloeden, trillingen en andere
ongunstige invloeden

alo salle ale fa fe fey [=fe fale fe fol= Este stelsel

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet van voldoende doorsnede

</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Plant lafdeling / tankput 1 = aise enso ed y Kie

NR: O- .......... 33...

Fabrikaat : SBC Serienr. i

Type: by GHG aut kora JO Wiring :
A A Or pn “ ” -
Atex nr: Pre Wr Ewe SQ ed loy |Exklasse: Fy Aa llc Tw

Datum: j S-or “ls og

Lokatie * ts rites avi = kai ALO Omsehr.: A A av “s Ly et ly Late

Naam: 1028

Tag nr.

Code | ? Om'schrijving

contr f_nvt

Integriteit is aangetast (scheuren, breuk, sterk gecorrodeerd, etc.)

M Ongeoorloofde doorboring

De afdichtingspakkingen of compunds zijn niet aanwezig

[| Viarnwegen dichtgeschilderd of dicht door ontoelaatbare pakking

| De pakkingen zijn niet in goede staat

' Niet (correct) afgewerkte openingen in behuizing

Kabelwartels zijn incompleet/afwezig

Kabelwartels zijn gescheurd/aangetast

| Blindwartels zijn incompleet/afwezig

| blindwartels zijn gescheurd/aangetast

; Verkeerde (blind)wartel in Eex d behuizing

Niet alle dekselbevestigingen zijn aanwezig

| Materieel is ondeugdelijk geaard

WI Externe aarding ontbreekt

M Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet correct gemonteerd

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet aanwezig

NI Aardverbindingen zijn onderbroken

| Kabel vertoont ernstige beschadigingen, aantastingen

De kerndoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende

Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere objecten in de omgeving Is niet correct

De intrinsiek veilige stroomketen is niet gescheiden t.o.v. aarde of niet of foutief geaard

De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd

De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende

Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkappen

[Er is van het geoorloofde boorplan afgeweken

Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen

Elektrische isolatie is vuil en/of vochtig

Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de juiste wijze gevuld

Niet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de juiste wijze afgewerkt

Algemene gegevens item nietaanwezig/leesbaar (fabr./type/srnr)

Ex gegevens niet leesbaar, apparaat ziet eruit als Ex

Kabelcoderingen ontbreken*efäija-aletleesbaar

wu Miel mck |

Tagnummer nietleesbaar; niet aanwezig

Af ACN ae SEP

Gegevens niet berelkbaar (door isolatie, hoogte etc.)

De gebruikte kabel voor Eex i is niet lichtblauw van kleur

De gebruikte wartels voor Eex i zijn niet lichtblauw van kleur

De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel

Verkeerde (blind)wartel in Eex e, Eex i of Eex nA behuizing

Wartels zijn onvoldoende aangedraaid

Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid

Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen

Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild

Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende

Kabels zijn niet correct geinstalleerd

Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk

Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast

Materieel is ondeugdelijk bevestigd

2 [3 |= f—-[--[= le |oo ja |o |o|m |alo jala lola lof [=le |e jala jajo |

Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens

corrosie, weersinvloeden, trillingen en andere
ongunstige invloeden |

o

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet van voldoende doorsnede

ke

</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Ptent lafdoling / tankput … ns. nnn 5

NR : O- Rässa

Fabrikaat : Rok de kk Serienr.: 2. TJ Es te HA
OE”

Type:

Wiring: 144)

Atex nr: Ex klasse : £ Ey % ti AR TU

Datum: 14)- M2 > Tere

Lokatie On deren “ra: A “Vo Omsehr. AA Mas Rond Pow 6

10.2.e

Naam:

Tag nr.

Code |_ Omschrijving

=

nv

Hr PLS - KCV - 062

Integriteit is aangetast (scheuren, breuk, sterk gecorrodeerd, etc.)

ib 5 ia Ongeoorloofde doorboring
BE De afdichtingspakkingen of compunds zijn niet aanwezig

8
rd Fol [2

M Viamwegen dichtgeschilderd of dicht door ontoelaatbare pakking

BE De pakkingen zijn niet in goede staat

(| Niet (correct) afgewerkte openingen in behuizing

MR Kabelwartels zijn incompleet/afwezig

i Kabelwartels zijn gescheurd/aangetast

7 kl Blindwartels zijn incompleet/afwezig

KI blindwartels zijn gescheurd/aangetast

M Verkeerde (blind)wartel in Eex d behuizing

i Niet alle dekseibevestigingen zijn aanwezig

| Meterieel is ondeugdelijk geaard

| Externe aarding ontbreekt

| Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet correct gemonteerd

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet aanwezig

MI Aardverbindingen zijn onderbroken

| Kabel vertoont ernstige beschadigingen, aantastingen

De kerndoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende

Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere objecten in de omgeving is niet correct

De intrinsiek veilige stroomketen is niet gescheiden t.o.v. aarde of niet of foutief geaard

De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd

De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende

Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkappen

Er is van het geoorloofde boorplan afgeweken

Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen

Elektrische isolatie is vuil en/of vochtig

Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de juiste wijze gevuld

Niet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de juiste wijze afgewerkt

Algemene gegevens item niet-aanwezig/leesbaar (fabr./type/srnr)

Ex gegevens niet leesbaar, apparaat ziet eruit als Ex

Kabelcoderingen ontbreken of-zijnmtetteesbaar

Tagnummer niet leesbaar, niet aanwezig

cl<j<| <

Gegevens niet bereikbaar (door isolatie, hoogte etc.)

De gebruikte kabel voor Eex | is niet lichtblauw van kleur

De gebruikte wartels voor Eex | zijn niet lichtblauw van kleur

De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel

Verkeerde (blind)wartel in Eex e, Eex i of Eex nA behuizing

Wartels zijn onvoldoende aangedraaid

Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid

Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen

Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild

Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende

Kabels zijn niet correct geinstalleerd

Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk

Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast

Materieel is ondeugdelijk bevestigd

2
a *
b
c
d
-Te
if
9
A
Ì
|
k
3
a
b
Cc
d
e
4
a
b
C
d
e
f
a
h
i
J
k
|
m
n

Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens

corrosie, weersinvloeden, trillingen en andere
ongunstige invloeden

0 jo

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet van voldoende doorsnede

</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Btant /afaeting / tankput Nona et NS an ARA

NR: Or atssiebnisse 35°

E Pp)
Fabrikaat, ks bor So Ce i Fe Serienr,: | 06 0) 13)

f
Type 1 GP ; Wiring :

Atex nr: Ex Noe Exklasse:€ Ap cl üls Vd

Datum: ‚Po A-loo-

{

Lokatie ER Na ane, Kvi ALC Omschr.: LI Ogt wa Wie Aksu th ays

Naam:

10.2.e

Omschrijving \ \

Tag nr-

conir

nvt

LEZEN

i Integriteit is aangetast (scheuren, breuk, sterk gecorrodeerd, etc.)

J

Ni Ongecorloofde doorboring

M De afdichtingspakkingen of compunds zijn niet aanwezig

| Vlamwegen dichtgeschilderd of dicht door ontoelaatbare pakking

De pakkingen zijn niet in goede staat

| Niet (correct) afgewerkte openingen in behuizing

abelwartels zijn incompleet/afwezig

Kabelwartels zijn gescheurd/aangetast

| Blindwartels zijn incompleet/afwezig

blindwartels zijn gescheurd/aangetast

| Verkeerde (blind)wartel in Eex d behuizing

Niet alle dekselbevestigingen zijn aanwezig

| Materieel is ondeugdelijk geaard

Externe aarding ontbreekt

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet correct gemonteerd

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet aanwezig

Aardverbindingen zijn onderbroken

Kabel vertoont ernstige beschadigingen, aantastingen

De kerndoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende

Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere objecten in de omgeving is niet correct

De intrinsiek veilige stroomketen is niet gescheiden t.o.v. aarde of niet of foutief geaard

De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd

De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende

sle lele lele ||

[Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkappen

Er is van het geoorloofde boorplan afgeweken

Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen

Elektrische isolatie is vuil en/of vochtig _

Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de juiste wijze gevuld

Niet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de juiste wijze afgewerkt

Algemene gegevens item niet aanwezig/leesbaar (fabr./type/srnr)

Ex gegevens niet leesbaar, apparaat ziet eruit als Ex

Kabelcoderingen ontbreken of-zijn-nietleesbaar

Nick jõi TA AN kaa LOA 3

Tagnummer niet leesbaar; niet aanwezig

\

Gegevens niet bereikbaar (door isolatie, hoogte etc.)

De gebruikte kabel voor Eex i is niet lichtblauw van kleur

De gebruikte wartels voor Eex i zijn niet lichtblauw van kleur

De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel

Verkeerde (blind)wartel in Eexe, Eex i of Eex nA behuizing _

Wartels zijn onvoldoende aangedraaid

Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid

Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen

Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild

Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende

Kabels zijn niet correct geinstalleerd

Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk

Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast

Materieel is ondeugdelijk bevestigd

5 13 |l ff jz je |=lo ja ja [ale [a fe jala jo [we [wo [mj |=

Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens

corrosie, weersinvloeden, trillingen en andere
ongunstige invloeden

(e)

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet van voldoende doorsnede

ke]

</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Plant lafdeling / tankput …)À sonen talu ae

NR : O-

stem bd

N 5
Fabrikaat A WIN Serienr. ;

Type: GHG Muy Wiring :

Atex nc PTK Ex- SS te soud Exklasse 4 4% Ae 2 Ts

Datum: 1a). aU Grows

Lokatie - L) © “re Zi t 09 A A A kare Omschr,: hel FT eN

10.2.e

Naam

Code

XN — Omsetkijving =

Tag nr.

contr

nvt

Integriteit is aangetast (scheuren, breuk, sterk gecorrodeerd, etc.)

Ongeoorloofde doorboring

De afdichtingspakkingen of compunds zijn niet aanwezig

Vlamwegen dichtgeschilderd of dicht door ontoelaatbare pakking

\/

De pakkingen zijn niet in goede staat

Niet (correct) afgewerkte openingen in behuizing

Kabelwartels zijn incompleet/afwezig

Kabelwartels zijn gescheurd/aangetast

Blindwartels zijn incompleet/afwezig

blindwartels zijn gescheurd/aangetast

Verkeerde (blind)wartel in Eex d behuizing

Niet alle dekselbevestigingen zijn aanwezig

Materieel is ondeugdelijk geaard

Externe aarding ontbreekt

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet correct gemonteerd

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet aanwezig

Aardverbindingen zijn onderbroken

Kabel vertoont ernstige beschadigingen, aantastingen

De kerndoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende

Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere objecten in de omgeving is niet correct

De intrinsiek veilige stroomketen is niet gescheiden t.o.v. aarde of niet of foutief geaard

De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd

De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende

=|jojajoa|m|m Ir

Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkappen

Er is van het geoorloofde boorplan afgeweken

Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen

Elektrische isolatie is vuil en/of vochtig

Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de juiste wijze gevuld

Niet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de juiste wijze afgewerkt

Algemene gegevens item niet aanwezig/leesbaar (fabr ./type/smr)

Ex gegevens niet leesbaar, apparaat ziet eruit als Ex

t A

Kabelcoderingen ontbreken otzijm-niet-leesbaar

Sai

Mie 4 at ea va JOA

Tagnummer niet4essbaar, niet aanwezig

Mic lan Na Jä“ Ti

i,
:

Gegevens niet bereikbaar (door isolatie, hoogte etc.)

\

De gebruikte kabel voor Eex i is niet lichtblauw van kleur

De gebruikte wartels voor Eex i zijn niet lichtblauw van kleur

De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel

Verkeerde (blind)wartel in Eex e, Eex | of Eex nA behuizing

Wartels zijn onvoldoende aangedraaid

Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid

Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen

Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild

Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende

Kabels zijn niet correct geinstalleerd

Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk

Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast

Materieel is ondeugdelijk bevestigd

2 [3 |= ||| ja [lo la jo jole [alo fe ja Je je lult |= |e

Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens

a

corrosie, weersinvloeden, trillingen en andere
ongunstige invloeden

D

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet van voldoende doorsnede

</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Ptant /afdeling / tankput rd Wea abend haal, pul Ato NR :O- ee)

Fabrikaat \\ Br Serienr, !

Type: SIG 2b Wiring :

M
Atex nr PT Ex - OR LG raat Ex klasse :£ £ Ae Ke TL Datum: Fe Vs LOS A

Lokatie :On Aurore n Jam to Omschr; Nevl A eh Naam: 10-26

Code | Omschrijving * Tag nr.

contr | nvt
"

| | Integriteit is aangetast (scheuren, breuk, sterk gecorrodeerd, etc.)

B Ongeoorloofde doorboring i?

De afdichtinaspakkingen of compunds zijn niet aanwezig U

| Vlamwegen dichtgeschilderd of dicht door ontoelaatbare pakking U

M De pakkingen zijn niet in goede staat v

Niet (correct) afgewerkte openingen in behuizing wa

Rl Kabelwarte!s zijn incompleet/afwezig Vv

Kabelwartels zijn gescheurdfaanaetast VV

Blindwartels zijn incompleet/afwezig \

[| blindwartels zijn gescheurd/aangetast VY

i Verkeerde (blind)wartel in Eex d behuizing Nd
Niet alle dekselbevestigingen zijn aanwezig V

Materieel is ondeugdelijk geaard Vv

| Externe aarding ontbreekt wv

| Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet correct gemonteerd Vv

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet aanwezig Vv

Aardverbindingen zijn onderbroken ad

| Kabel vertoont ernstige beschadigingen, aantastingen NJ

De kerndoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende 7

Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere objecten in de omgeving is niet correct WV
De intrinsiek veilige stroomketen is niet gescheiden t.o.v. aarde of niet of foutief geaard v

De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd

De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende J

ale lela lele [ro

Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkappen FZ

Er is van het geoorloofde boorplan afgeweken U

Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen U

Elektrische isolatie is vuil en/of vochtig 1

Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de juiste wijze gevuld

Niet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de juiste wijze afgewerkt VY

Algemene gegevens item niet aaaweziglleesbaar (fabr./type/smr) vy Miel bas loeder

Ex gegevens niet leesbaar, apparaat ziet eruit als Ex 42

Kabelcoderingen ontbreken et-zijmiet-teesbaar U Mi cl demi Ei
Tagnummer metteesbaar; niet aanwezig \J En

Gegevens niet bereikbaar (door isolatie, hoogte etc.) J \

De gebruikte kabel voor Eex | is niet lichtblauw van kleur iv,

De gebruikte wartels voor Eex i zijn niet lichtblauw van kleur Vv

De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel

Verkeerde (blind)warte! in Eex e, Eex i of Eex nA behuizing

Wartels zijn onvoldoende aangedraaid

Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid

Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen A
Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild uJ

Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende J

Kabels zijn niet correct geinstalleerd

Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk

Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast

Materieel is ondeugdelijk bevestigd \J

213 |= |S la |= Je la Ja jo je |p] 0 ja lo jaole wle

Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens

corrosie, weersinvloeden, trillingen en andere NU
ongunstige invloeden :

Le]

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet van voldoende doorsnede

ke)

</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Phent lafdeling / tankput … AS oneneneen: + ul, 42

NR : O-

2)
FOO Eee ee www eee 8 le

Fabrikaat Serienr.

Type»

Wiring :

Atex nr: Ex klasse :

Datum: |

Wi

G'd -

Lokatie 1 akan arr Se AN Le Omschr.: El Also wt ar Mier

10.2e

Naam:

Code | Omschrijving _

Tag nr.

conir | nvi

TPE

Integriteit is aangetast (scheuren, breuk, sterk gecorrodeerd, etc.)

Vv

Ongeoorloofde doorboring

u

De afdichtingspakkingen of compunds zijn niet aanwezig

Vlamwegen dichtgeschilderd of dicht door ontoelaatbare pakking

De pakkingen zijn niet in goede staat

Niet (correct) afgewerkte openingen in behuizing

Kabelwartels zijn incompleet/afwezig

Kabelwartels zijn gescheurd/aangetast

Blindwartels zijn incompleet/afwezig

blindwartels zijn gescheurd/aangetast

Verkeerde (blind)wartel in Eex d behuizing

Niet alle dekselbevestigingen zijn aanwezig

AV
V
—
TJ
7
V
V
hd

Materieel is ondeugdelijk geaard

Externe aarding ontbreekt

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet correct gemonteerd

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet aanwezig

Aardverbindingen zijn onderbroken

Kabel vertoont ernstige beschadigingen, aantastingen

}

De kerndoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende

Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere objecten in de omgeving is niet correct

De intrinsiek veilige stroomketen is niet gescheiden t.o.v. aarde of niet of foutief geaard

De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd

De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende

Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkappen

Er is van het geoorloofde boorplan afgeweken

Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen

Elektrische isolatie is vuil en/of vochtig

Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de juiste wijze gevuld

Niet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de juiste wijze afgewerkt

V

Algemene gegevens item niet aanwezigiheesbaer (fabr./typelsrnr)

Ex gegevens niet leesbaar, apparaal ziet eruit als Ex

Kabelcoderingen ontbreken-e*-sija-aieklaesbaar-

Tagnummer niet leesbaar, niet aanwezig

U

Gegevens niet bereikbaar (door isolatie, hoogte etc.)

De gebruikte kabel voor Eex i is niet lichtblauw van kleur

De gebruikte wartels voor Eex i zijn niet lichtblauw van kleur

jc

De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel

<

Verkeerde (blind)wartel in Eex e. Eex i of Eex nA behuizing

Wartels zijn onvoldoende aangedraaid

Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid

Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen

Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild

Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of instaliatiebuizen is onvoldoende

Kabels zijn niet correct geinstalleerd

Bevestigingsmiddeien ontbreken gedeettelijk

Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast

Gddd klel<l<

Materieel is ondeugdelijk bevestigd

s|lal-I=Fls=lz le [= lo ja jo jo ja i ato jala |aja |e] — | TIO ffe ja ja ja jarl pe

a

Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens
corrosie, weersinvloeden, trillingen en andere
ongunstige invloeden

<

kel

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet van voldoende doorsnede

</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Plant /efdeling / tankput … bonen. Riin pul to

NRU: Os nantes d

Fabrikaat |) (3 (2 Serienr. :

Type tq hil, nui Wiring :

Atex nr: | re EX=- 016 115 ious Ex klasse: £ x de. (1 < nad

5 F
Datum: | Ol =< 2 "ee

~

Lokatie * ly. Ve „Liet na Omschr. bees liig OL veel 5

10.2e
Naam:

' Omschrijving

Tag nr.

contr | nyt

i Viamwegen dichtgeschilderd of dicht door ontoelaatbare pakking =õ

De pakkingen zijn niet in goede staat

| Niet (correct) afgewerkte openingen in behuizing
| Kabelwartels zijn incompleeVafwezig

Kabelwartels zijn gescheurd/aangetast

A B lindwartels zijn incompleet/atwezig

lindwartels zijn gescheurd/aangetast

erkeerde (blind)wartel in Eex d behuizing

iet alle dekselbevestigingen zijn aanwezig

| Materieel is ondeugdelijk geaard

Vv

| Externe aarding ontbreekt

“J

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet correct gemonteerd

| Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet aanwezig

7

| Aardverbindingen zijn onderbroken

| Kabel vertoont ernstige beschadigingen, aantastingen

De kerndoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende

Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere objecten in de omgeving is niet correct

De intrinsiek veilige stroomketen is niet gescheiden t.o.v. aarde of niet of foutief geaard

De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd =

De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende

Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkappen

Er is van het geoorloofde boorplan afgeweken

Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen

Elektrische isolatie is vuil en/of vochtig

Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de juiste wijze gevuld

Niet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de juiste wijze afgewerkt

Algemene gegevens item niet aamwegig/leesbaar (fabr./type/smr)

Ex gegevens niet leesbaar, apparaat ziet eruit als Ex

\ Mick Lees pp

Kabelcoderingen ontbreken of zijmnietleesbaar

[NPA A a ml Ep

Tagnummerhietlegsbaar; niet aanwezig

d Nic | tn Wt Vv

Gegevens niet bereikbaar (door isolatie, hoogte etc.)

«J \

De gebruikte kabel voor Eex i is niet lichtblauw van kleur

De gebruikte wartels voor Eex | zijn niet lichtblauw van kleur

De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel

Verkeerde (blind)wartel in Eex 6, Eex i of Eex nA behuizing

Wartels zijn onvoldoende aangedraaid

Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid

Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen

Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild

Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende

Kabels zijn niet correct geinstalleerd

Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk

Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast

Materieel is ondeugdelijk bevestigd

313 |I |= lo | le Ja la |o lo [a fe lalo Ja lu leef j-|-|=je |sje jeje jo |e- [nn

Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens

corrosie, weersinvloeden, trillingen en andere
ongunstige invloeden

o

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet van voldoende doorsnede

ke,

</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Rent /afdeling / tankput Mr Ae © AN ako

OS iss. sister UD

Fabrikaat T MPT Serienr.: 13 C- do AO

Type: AQ ini? Wiring =
3

Atex nc: Exklasse: £ ÉX-C 4, 1 Á

Datum: /

Viven PD 5

kola Sy

o'-¢% …

Lokatie: |kap A el 4129 Omschr. To we Sow Rox

Naam:

10.2e

Tag nr.

Code | Omschrijving

nvt

| Integriteit is aangetast (scheuren, breuk, sterk gecorrodeerd, etc.)
B Ongeoorloofde doorboring

i De afdichtingspakkingen of compunds zijn niet aanwezig

| Vlamwegen dichtgeschilderd of dicht door ontoelaatbare pakking

De pakkingen zijn niet in goede staat

| Niet (correct) afgewerkte openingen in behuizing EE

l
ap pest

| Kabelwartels zijn incompleet/afwezig

Kabelwartels zijn gescheurd/aangetast

| Blindwartels zijn incompleet/afwezig

| blindwartels zijn gescheurd/aangetast

| Verkeerde (blind)wartel in Eex d behuizing

Niet alle dekselbevestigingen zijn aanwezig

| Materieel is ondeuadeliik geaard

| Externe aarding ontbreekt

| Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet correct gemonteerd

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet aanwezig

WI Aardverbindingen zijn onderbroken

| Kabel vertoont ernstige beschadigingen, aantastingen

De kemdoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende

Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere objecten in de omgeving is niet correct

De intrinsiek veilige stroomketen is niet gescheiden t.o.v, aarde of niet of foutief geaard

De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd

De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende

haal KR Kel Kea KOREN)

Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkappen

Er is van het geoorloofde boorplan afgeweken

Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen

Elektrische isolatie is vuil en/of vochtig

Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de juiste wijze gevuld

Niet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de juiste wijze afgewerkt

Algemene gegevens item niet aanwezig/leesbaar (fabr./type/Srnr)

Ex gegevens niet leesbaar, apparaat ziet eruit als Ex

Kabelcoderingen ontbreken efeijn-niet leesbaar

Miel AA vy Wort

Tagnummer-mtetteesbaar; niet aanwezig

Mie | oct

=I:

\

Gegevens niet bereikbaar (door isolatie, hoogte etc.)

=

De gebruikte kabel voor Eex i is niet lichtblauw van kleur

De gebruikte wartels voor Eex | zijn niet lichtblauw van kleur

De võedingsbran of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel

Verkeerde (blind)wartel in Eex e, Eex i of Eex nA behuizing | Ce

Wartels zijn onvoldoende aangedraaid

Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid

Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen

Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild

Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende

i

Kabels zijn niet correct geinstalleerd

Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk

Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast

Materieel is ondeugdelijk bevestigd

s|al-Is l/s lo |—lo ja la jo [oe [afo jaja jala lalate |= fe

Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens

J

corrosie, weersinvioeden, trillingen en andere
o |engunstige invloeden '

p |Aard-en/ofvereffeningsleidingen zijn niet van voldoende doorsnede

10 JA a < (ee vr Ver lowp bisa Er A

</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Plent lafdeting / tankput … irene erenenvenr 79

NR : O-

ee cee eee ee ert

U |

Serienr. :

Fabrikaat N Breech. Kell Joo ( 220“
|

Type! WPGC -o 147 < 2 / / Wiring :

Atex ofiSinn ater ti 12 i] Ex klasse :

Lokatie >On Ae

TI ;
20 ato Omschr.: (uss

aa"
Omschrijving \

Tag nr.

Gade

TPA x

M-a bi

KI Integriteit is aangetast (scheuren, breuk, sterk gecorrodeerd, etc.)

M Ongeoorloofde doorboring

De afdichtingspakkingen of compunds zijn niet aanwezig

B Vlamwegen dichtgeschilderd of dicht door ontoelaatbare pakking

De pakkingen zijn niet in goede staat

| Niet (correct) afgewerkte openingen in behuizing

i Kabelwartels zijn incompleet/afwezig

Kabelwartels zijn gescheurd/aangetast

| Blindwartels zijn incompleet/afwezig

| blindwartels zijn gescheurd/aangetast

| Verkeerde (blind)wartel in Eex d behuizing

| Niet alle dekselbevestigingen zijn aanwezig

| Materieel is ondeugdelijk geaard

| Externe aarding ontbreekt

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet correct gemonteerd

| Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet aanwezig

| Aardverbindingen zijn onderbroken

Kabel vertoont ernstige beschadigingen, aantastingen

De kemdoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende

Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere objecten in de omgeving is niet correct

De intrinsiek veilige stroomketen is niet gescheiden t.o.v. aarde of niet of foutief geaard

De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd

De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende

Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventiiatoren en omhulsel en/of beschermkappen

Er is van het geoorloofde boorplan afgeweken

Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen

Elektrische isolatie is vuil en/of vochtig

Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de juiste wijze gevuld

Niet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de juiste wijze afgewerkt

Algemene gegevens item niet aanwezig/leesbaar (fabr /typelsrnr)

Ex gegevens niet leesbaar, apparaat ziet eruit als Ex

Kabelcoderingen ontbreken ef-zijn-nietJeesbaar

Wiel manie

Tagnummer niet leesbaar; niet aanwezig

Gegevens niet bereikbaar (door isolatie, hoogte etc.)

De gebruikte kabel voor Eex i is niet lichtblauw van kleur

De gebruikte wartels voor Eex i zijn niet lichtblauw van kleur

De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel

Verkeerde (blind)wartel in Eex e, Eex i of Eex nA behuizing

Wartels zijn onvoldoende aangedraaid

Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid

Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen

Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild

Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende

Kabels zijn niet correct geinstalleerd

kd

Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk

AZ

Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast

Materieel is ondeugdelijk bevestigd

Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens

corrosie, weersinvloeden, trillingen en andere
ongunstige invloeden

ov lo selle fale fe ole leje (se fale ela |e[=EH[=lel=le [ele[e]el

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet van voldoende doorsnede

</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Ptant lafdeling / tankput tinae eeh eto

NR : O-

(ye

Fabrikaat ; p i I] Serienr.: RAC. 107 a VO

Type: FQ 19 ie; Wiring 7

Atex nr 3 Ex klasse ; EEx -C 4 iA

Datum: | *

)

Lokatie ELARI e Arnes A Lo Omschr.: fe. 4 Es vi (Gr

Naam:

10 2e

—

Omschrijving \

Tag nr.

nv

TOL 1-002

M Integriteit is aangetast (scheuren, breuk, sterk gecorrodeerd, etc.)

i I Ongeoorloofde doorboring

De afdichtingspakkingen of compunds zijn niet aanwezig

sides

j Viamwegen dichtgeschilderd of dicht door ontoelaatbare pakking

| De pakkingen zijn niet in goede staat

Niet (correct) afgewerkte openingen In behuizing |

| Kabelwartels zijn incompleet/afwezig

Kabelwartels zijn gescheurd/aangetast

nd Blindwartels zijn incompleet/afwezig

blindwartels zijn gescheurd/aangetast

Verkeerde (blind)wartel in Eex d behuizing

i Niet alle dekselbevestigingen zijn aanwezig
Materieel is ondeugdelijk geaard

id Externe aarding ontbreekt

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet correct gemonteerd

| Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet aanwezig

| Aardverbindingen zijn onderbroken

Kabel vertoont ernstige beschadigingen, aantastingen

De kerndoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende

Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere objecten in de omgeving is niet correct

De intrinsiek veilige stroomketen is niet gescheiden t.o.v, aarde of niet of foutief geaard

De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd

De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende

Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkappen

Er is van het geoorloofde boorplan afgeweken

Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen

Elektrische isolatie is vuil en/of vochtig

Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de juiste wijze gevuld

Niet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de juiste wijze afgewerkt

\/

Algemene gegevens item niet aanwezig/leesbaar (fabr./type/srnr)

Ex gegevens niet leesbaar, apparaat ziet eruit als Ex

Kabelcoderingen ontbreken ofzijmniet-leesbaar

A 3

Tagnummer niet leesbaar; niet aanwezig

Gegevens niet bereikbaar (door isolatie, hoogte etc.)

De gebruikte kabel voor Eexi is niet lichtblauw van kleur

De gebruikte wartels voor Eex i zijn niet lichtblauw van kleur

De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel

Verkeerde (blind)wartel in Eex e, Eex i of Eex nA behuizing

Wartels zijn onvoldoende aangedraaid

Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid

Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen

Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild

Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende

YU

Kabels zijn niet correct geinstalleerd

Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk

Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast

Materieel is ondeugdelijk bevestigd

313 |I f—- | |S la | lo Jala Je |u [alo lola je [e lolz [je f-je [efo fe [|t

Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens

V

corrosie, weersinvloeden, trillingen en andere
ongunstige invloeden '

°

p JAard-en/of vereffeningsleidingen zijn niet van voldoende doorsnede

VU

</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Plant /afdeling / tankput AOS md eee ale

NR : O- .........,..44.3

Fabrikaat : TM T Serienr.: RAC (02 AVG

Type: £@ 12124 Wiring :

Datum: 1) Ses km Die

Atex nr: Ex klasse : EE
Lokatie Sa MN, Eee ta AW Ato Omschr.: : |

Naam:

10.2e

Omschrijving \

Tag nr,

contr

nvt

Tipe 1-7 23

\4

| Kabelwartels zijn incompleet/afwezig

Kabelwartels zijn gescheurd/aangetast

iet alle dekselbevestigingen zijn aanwezig

VW

Materieel is ondeugdelijk geaard

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet correct gemonteerd

| Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet aanwezig

| Aardverbindingen zijn onderbroken

|| Kabe! vertoont ernstige beschadigingen, aantastingen

J

De kerndoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende

Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere objecten in de omgeving is niet correct

De intrinsiek veilige stroomketen is niet gescheiden t.o.v. aarde of niet of foutief geaard

De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd

De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende

"is jeajajajajm

Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkappen

Er is van het geoorloofde boorplan afgeweken

Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen

Elektrische isolatie is vuil en/of vochtig

Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de juiste wijze gevuld

Niet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de juiste wijze afgewerkt

Algemene gegevens item niet aanwezig/leesbaar (fabr./type/srnr)

Ex gegevens niet leesbaar, apparaat ziet eruit als Ex

Kabelcoderingen ontbreken cf-zijn-niet leesbaar

Niel ad kv UE ay 4

Tagnummer niet leesbaar; niet aanwezig

Gegevens niet bereikbaar (door isolatie, hoogte etc.)

De gebruikte kabel voor Eexi is niet lichtblauw van kleur

De gebruikte wartels voor Eex i zijn niet lichtblauw van kleur

De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel

[CIS

Verkeerde (blind)wartel in Eexe, Eex i of Eex nA behuizing

Wartels zijn onvoldoende aangedraaid

Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid

Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen

Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild

Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende

Kabels zijn niet correct geinstalleerd

Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk

Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast
Materieel is ondeugdelijk bevestigd

5 [3 [af | |S la [nja ja ja joe [aje ja jo jo [© lol || >

Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens

corrosie, weersinvloeden, trillingen en andere
ongunstige invloeden

o

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet van voldoende doorsnede

kel

V

</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>|
Plant lafdeling / tankput Et ainsa drak ee

NR 65 Asito Al

Type:

4 T

Fabrikaat CNG EUN 21018 /8 seren: 4249 y4- Öö
Ly 5

Wiring :

Atex nr PTR >. [A Qtey TIHU Ex klasse: EE M = N Vay

—=—

Datum: Fel, 71-29,

Lokatie “Thay Yah “ALO Omschr.: beke O

Naam: tte

|

„B T

Omschrijving

Tag nr.

Code |

contr | wit P?3- EL- 6 by

Integriteit is aangetast (scheuren, breuk, sterk gecorrodeerd, etc.)

t M Ongecorloofde doorboring

De afdichtingspakkingen of compunds zijn niet aanwezig

| Viamwegen dichtgeschilderd of dicht door ontoelaatbare pakking

IN De pakkingen zijn niet in goede staat

| Niet (correct) afgewerkte openingen in behuizing

dj Kabelwartels zijn incompleet/afwezig

kl Kabelwartels zijn gescheurd/aangetast

| Blindwartels zijn incompleet/afwezig

blindwartels zijn gescheurd/aangetast

i Verkeerde (blind)wartel in Eex d behuizing

Niet alle dekselbevestigingen zijn aanwezig

Materieel is ondeugdelijk geaard

| Externe aarding ontbreekt

j Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet correct gemonteerd

| Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet aanwezig

i Aardverbindingen zijn onderbroken

| Kabel vertoont ernstige beschadigingen, aantastingen

De kerndoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende

Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere objecten in de omgeving is niet correct

De intrinsiek veilige stroomketen is niet gescheiden t.o.v. aarde of niet of foutief geaard

De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd

De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende

Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkappen

Er is van het geoorloofde boorplan afgeweken

| Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen

Elektrische isolatie is vuil en/of vochtig

c
4

Barrieredozen en kabelmoffen zijn nietop de juiste wijze gevuld

Niet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de juiste wijze afgewerkt

Algemene gegevens item niet aanwezig/leesbaar (fabr./type/srnr)

Ex gegevens niet leesbaar, apparaat ziet eruit als Ex

Kabelcoderingen omtbreken-ef zijn niet leesbaar

Weed At nA wil “Bic,

Tagnummer niet leesbaar; niet aanwezig

Gegevens niet bereikbaar (door isolatie, hoogte etc.)

De gebruikte kabel voor Eex i is niet lichtblauw van kleur

De gebruikte wartels voor Eex i zijn niet lichtblauw van kleur

De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel

Verkeerde (blind)wartel in Eex e, Eex i of Eex nA behuizing

Wartels zijn onvoldoende aangedraaid

Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid

Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen

Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild

Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende

Kabels zijn niet correct geinstalleerd

Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk

Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast

Materieel is ondeugdelijk bevestigd

213 |= fj la [fo je jo jo je [pf Oo jeje jee lesje || fe ja jo |T | [ns

Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens

°

corrosie, weersinvloeden, trillingen en andere
ongunstige invloeden

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet van voldoende doorsnede

</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Ptant /afdeling / tankput .....%Sicscessrnee ton

NR : O-

Fabrikaat. CC NZ Serienr. |

Type: Vi ab GH Goas of _ |Witing:

Pos) on
Atex nr: CYR ae Ale” F1 04) Exklasse: C CX @ u TE

Datum: 19 -o 2 “ved

Lokatie: Tran. aal, «to Omschr: ye bie Rr

10.2.e

Naam:

Code Omschrijving AN

Tag nr.

nvt

Integriteit is aangetast (scheuren, breuk, sterk gecorrodeerd, etc.)

Ongeoorloofde doorboring

De afdichtingspakkingen of compunds zijn niet aanwezig

Vlamwegen dichtgeschilderd of dicht door ontoelaatbare pakking

De pakkingen zijn niet in goede staat

Niet (correct) afgewerkte openingen in behuizing

Kabelwartels zijn incompleet/afwezig

Kabelwartels zijn gescheurd/aangetast

Blindwartels zijn incompleet/afwezig

blindwartels zijn gescheurd/aangetast

Verkeerde (blind)wartel in Eex d behuizing

Niet alle dekselbevestigingen zijn aanwezig
Materieel is ondeugdelijk geaard

Externe aarding ontbreekt
Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet correct gemonteerd

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet aanwezig

Aardverbindingen zijn onderbroken

Kabel vertoont ernstige beschadigingen, aantastingen

De kerndoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende
Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere oki=*en in de omgeving is niet correct

De intrinsiek vellige stroomketen is niet gescheiden t.o.v. aarde ve niet Ji foutief geaard
De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd

De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende

Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkappen

-JEris van het geoorloofde boorplan afgeweken

Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen

Elektrische isolatie is vuil en/of vochtig

Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de juiste wijze gevuld

Niet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de juiste wijze afgewerkt

Algemene gegevens item niet aanwezig/leesbaar (fabr./type/srnr)

Ex gegevens niet leesbaar, apparaat ziet eruit als Ex

1

Kabelcoderingen ontbreken ef-zijn:niet-leesbaar

\y

M te | i vn IE

Tagnummer metleesbaar;, niet aanwezig

Mie | apes in H/C ZS SAT

Gegevens niet bereikbaar (door isolatie, hoogte etc,)

N

De gebruikte kabel voor Eex iis niet lichtblauw van kleur

De gebruikte wartels voor Eex i zijn niet lichtblauw van kleur

De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel

Verkeerde (blind)warte! in Eex e, Eex | of Eex nA behuizing

Wartels zijn onvoldoende aangedraaid

Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid

Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen

Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild

Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende

NA

Kabels zijn niet correct geinstalleerd

Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk

Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast

Materieel is ondeugdelijk bevestigd

313 | Els la |-Jo la jo je [eo [a fe lalo fo [w lalla l=lebe'l le jeje [elen

Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-Intrinsiek veilige stroomketens

corrosie, weersinvloeden, trillingen en andere
ongunstige invloeden

Vv

at)

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet van voldoende doorsnede

</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>Plant laideling / tankput RE NEE besl, Ae NRE sari We,

Fabrikaat: CR Me tL Nora oria Mi [Serienr.: joy & A DO

Type! Wiring !

Atex nr: | \ Ex klasse: | 4 % 2 \ +) Datum: t's 9

Lokatie : | yes Te |e ale Omschr.: dt ces in Naam: 02e

Code | Omschrijving | Tag nr.

—

w | 1129 EN 1 - 77

contr
Integriteit is aangetast (scheuren, breuk, sterk gecorrodeerd, etc.) V
NI Ongeoorloofde doorboring ka
De afdichtingspakkingen of compunds zijn niet aanwezig ¥

fd Vlamwegen dichtgeschilderd of dicht door ontoelaatbare pakking

| De pakkingen zijn niet in goede staat

i] Niet (correct) afgewerkte openingen in behuizing V

| Kabelwartels zijn incompleet/afwezig hed

Kabelwartels zijn gescheurd/aangetast V
Blindwartels zijn incompleet/afwezig 4

| blindwartels zijn gescheurd/aangetast

i Verkeerde (blind)wartel in Eex d behuizing

Niet alle dekselbevestigingen zijn aanwezig df

t rr | Materieel is ondeugdelijk geaard

Externe aarding ontbreekt

i Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet correct gemonteerd J

| Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet aanwezig i
| Aardverbindingen zijn onderbroken Vv

Kabel vertoont ernstige beschadigingen, aantastingen U

De kerndoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende

Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhuisel en andere objecten in de omgeving is niet correct

De intrinsiek veilige stroomketen is niet gescheiden t.o.v. aarde of niet of foutief geaard

De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd

De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende

Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkappen

_|Er is van het geoorloofde boorplan afgeweken

Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen J

Elektrische isolatie is vuil en/of vochtig

Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de juiste wijze gevuld

Niet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de juiste wijze afgewerkt

Algemene gegevens item niet aanwezig/leesbaar (fabr./type/srnr)

Exgegevens niet leesbaar, apparaat ziet eruit als Ex

Kabelcoderingen ontbreken ef-zijn.niet leesbaar Nie | Ack ain CE De,

Tagnummer niet leesbaar; niet aanwezig \
Gegevens niet bereikbaar (door isolatie, hoogte etc.)

De gebruikte kabel voor Eex i is niet lichtblauw van kleur J

De gebruikte wartels voor Eex i zijn niet lichtblauw van kleur

De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel

Verkeerde (blind)wartel in Eexe, Eex i of Eex nA behuizing

Wartels zijn onvoldoende aangedraaid 1/

Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid ;

Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen AJ

Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild Vv

Afdichting van Kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende u

Kabels zijn niet correct geinstalleerd

Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk

Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast

Materieel is ondeugdelijk bevestigd

5/3 |—la ll |zle [elo la lo je |e [a fe jala {ele lu fi la ffe jala Jefe [rs

Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens

corrosie, weersinvloeden, trillingen en andere
ongunstige invloeden

(e)

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet van voldoende doorsnede

G

</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Piet lafdeling / tankput ....2.S..cseseeeeee 7 2 NR:0- Hd...

Fabrikaat © = (A (5 Serienr. :

Type AL 4 6 GW G “Sl et Wiring 7

Atex nf (> Ls ou } Sh ests! Ex klasse : aa n Bi! (2 Datum Ld “SL Amer

10.2.e

Lokatie :“T sap hex Va A ca Omschr.: ae thas Ka Naam:

Code | ' Omschrijving V Tag nr,

contr | avi

| Inteariteit is aangetast (scheuren, breuk, sterk gecorrodeerd, etc.) VU

Ongeoorloofde doorboring V

i De afdichtingspakkingen of compunds zijn niet aanwezig V

| Vlamwegen dichtgeschilderd of dicht door ontoelaatbare pakking \t

De pakkingen zijn niet in goede staat v

Ni Niet (correct) afgewerkte openingen in behuizing V

KI Kabelwartels zijn incompleet/afwezig

Kabelwartels zijn gescheurd/aangetast

Kl Blindwartels zijn incompleet/afwezig IJ

blindwartels zijn gescheurd/aangetast

| Verkeerde (blind)wartel in Eex d behuizing J

Niet alle dekselbevestigingen zijn aanwezig VV

Materieel is ondeugdelijk geaard J

i Externe aarding ontbreekt

| Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet correct gemonteerd

| Aard- en/of vereffeninasleidingen zijn niet aanwezig u

| Aardverbindingen zijn onderbroken Vv

| Kabel vertoont ernstige beschadigingen, aantastingen 4

De kerndoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende V

Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere objecten in de omgeving is niet correct Vv

De intrinsiek veilige stroomketen is niet gescheiden t.o.v. aarde of niet of foutief geaard Vv

De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd UJ

De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende VU

Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkappen

_ |Er is van het geoorloofde boorplan afgeweken VI

Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen u

Elektrische isolatie is vuil en/of vochtig

Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de juiste wijze gevuld IJ

Niet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de juiste wijze afgewerkt V

Algemene gegevens item niet aanwezig/leesbaar (fabr,/type/srnr) AS,
Ex gegevens niet leesbaar, apparaat ziet eruit als Ex hed

Kabelcoderinaen ontbreken ofzijnnietleesbaar Wied ever un tue

Tagnummeraietleesbaar; niet aanwezig ad Wie ates, ts

Gegevens niet bereikbaar (door isolatie, hoogte etc.) \J

De gebruikte kabel voor Eex i is niet lichtblauw van kleur XJ

De gebruikte wartels voor Eex i zijn niet lichtblauw van kleur 7

De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel

Verkeerde (blind)wartel in Eex e, Eex i of Eex nA behuizing y

Wartels zijn onvoldoende aangedraaid

Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid

Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen V

Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild

Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende +/

Kabels zijn niet correct geinstalleerd \)

Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk t
Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast 4

Materieel is ondeugdelijk bevestigd J

3/3 |—|~=—|—|> [slo jala laele |a|o jala |o ju lolz |—|sle |a}o fe fo foe |

Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens

corrosie, weersinvloeden, trillingen en andere VV
ongunstige invloeden :

°

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet van voldoende doorsnede V

kel

</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>ER Ta; Aes pi

TA nv FA

NR: O-

LD

TORR eee eee ewe eee

Plant /afdeling / tankput … nn.
Fabrik 4 $) '

aat: CX Gs | = Serto! JSerienr.: VQ ak IN

10 8
7

Type:

Wiring :

Atex r

wil tl / \

Ex klasse : \

Datum: 1-2,

Lokatie: A va ja

AET Omschr.: fawn

Naam:

10.2.e

Code | +

Omschrijving \

contr

nvt

TIL

Tag nr. ,
ti-7b3

Integriteit is aangetast (scheuren, breuk, sterk gecorrodeerd, etc.)

Ongecorloofde doorboring

De afdichtingspakkingen of compunds zijn niet aanwezig

cae

Viamwegen dichtgeschilderd of dicht door ontoelaatbare pakking

De pakkingen zijn niet in goede staat

Niet (correct) afgewerkte openingen in behuizing

Kabelwartels zijn incompleet/afwezig

Kabelwartels zijn gescheurd/aangetast

Blindwartels zijn incompleet/afwezig

blindwartels zijn gescheurd/aangetast

Verkeerde (blind)wartel in Eex d behuizing

Niet alle dekselbevestigingen zijn aanwezig

ci | | stei<|e

Materieel is ondeugdelijk geaard

Externe aarding ontbreekt

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet correct gemonteerd

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet aanwezig

Aardverbindingen zijn onderbroken

CISISK |C

Kabel vertoont ernstige beschadigingen, aantastingen

De kerndoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende

V

Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere objecten in de omgeving is niet correct

De intrinsiek veilige stroomketen is niet gescheiden t.o.v. aarde of niet of foutief geaard

U

De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd

De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende

Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkappen

ofer ela Mrs

Er is van het geoorloofde boorplan afgeweken

Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen

Elektrische isolatie is vuil en/of vochtig

Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de juiste wijze gevuld

Niet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de juiste wijze afgewerkt

Algemene gegevens item niet aanwezig/leesbaar (fabr./type/smr)

Ex gegevens niet leesbaar, apparaat ziet eruit als Ex

Kabelcoderingen ontbreken of-zijn.niet leesbaar

Tagnummer niet leesbaar; niet aanwezig

Gegevens niet bereikbaar (door isolatie, hoogte etc.)

De gebruikte kabel voor Eex | is niet lichtblauw van kleur

De gebruikte wartels voor Eex | zijn niet lichtblauw van kleur

De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel

Verkeerde (blind)wartel in Eex e, Eex i of Eex nA behuizing

Wartels zijn onvoldoende aangedraaid

Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid

Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen

Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild

Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende

Kabels zijn niet correct geinstalleerd

Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk

Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast

Materieel is ondeugdelijk bevestigd

alalt kll else: le lele bele lele lele 3 1

Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens

corrosie, weersinvloeden, trillingen en andere

o longunstige invloeden
p__ |Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet van voldoende doorsnede W

</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>