<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Reinigen deto’s
Inleiding
Dit document omschrijft hoe de vlamfilters gereinigend dienen te worden. Het is lastig van buitenaf te
bepalen of een vlambeveiliging in het filterpakket schoon is. Hier is een methodiek voor ontwikkeld om
het te testen.
Dit document beschrijft hoe er gehandeld moet worden wanneer de vlamfilter uitgebouwd is. De totale
aanpak heeft als resultaat dat men weet hoe vuil de vlambeveiliging was en hoe schoon de
vlambeveiliging is geworden.
Totaal aanpak
Het totale schoonmaken zal bestaan uit 4 stappen.
     - Vervuiling meten met de watertest en foto’s maken
     - Reinigen
     - Vervuiling meten en foto’s maken (eventueel opnieuw reinigen)
     - Droogblazen
Vervuiling meten
Voor de vervuiling gemeten kan worden dienen er eerst minimaal 2 foto’s gemaakt te worden van de
vlamfilter, toevoerzijde en afvoerzijde. Vervolgens kan men beginnen met meten.
De vervuiling van de vlamfilter is lastig te controleren omdat de meeste vervuiling op een plek zit waar
men niet kan kijken, namelijk binnen in de vlamfilter. De vervuilingcontrole kan geschieden middels het
meten van de doorstroomsnelheid van water. Wanneer er water wordt gedeponeerd op een vlamfilter
die schoon is blijft het water er niet opstaan. Om te controleren dient men dus water op de vlamfilter te
gooien en op te nemen hoe lang het op het filter blijft staan. Men kan de volgende tabel hanteren.
                      Tijd dat het water blijft staan          Vervuilingkatagorie
                      > 30 sec.                                Zeer zwaar vervuild
                      Tussen 10 sec. en 30 sec.                Zwaar vervuild
                      Tussen 3 sec. en 10 sec.                 Vervuild
                      tussen 0,5 sec. en 3 sec.                Licht vervuild
                      Tussen 0,1 en 0,5 sec.                   Zeer licht vervuild
                      Geen weerstand                           Schoon
Men moet er voor zorgen dat er ongeveer 2 CM water op de vlamfilter wordt gezet. Het water moet in
het stalen spinnenweb staan (zie foto). Daarna kan de meting beginnen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Reinigen
Reiniging kan worden verricht door de fabrikant. De fabrikant laat de vlamfilters uit elkaar halen en
doet de reiniging middels een weekproces in warm water met een oplosmiddel wat geschikt is voor het
oplossen van het product dat door de filter heeft gestroomd.
In de operatie is het echter vaak niet mogelijk om de vlamfilter een aantal dagen in de week te leggen
i.v.m. downtime. Niet alle vlamfilters zijn spare uitgevoerd waardoor het reinigen in korte tijd dient te
geschieden.
Het reinigen op de terminal kan worden gedaan door de vlamfilter in een bak natronloog te deponeren
en er lucht door te laten stromen. Na een uur in natronloog te hebben gelegen kan de vlamfilter uit de
bak worden gehaald en worden gespoeld met water (lage druk) tot er geen vervuiling meer uit de
vlamfilter stroomt. Zodra dit gedaan is kan de vervuiling weer worden gemeten.
Vervuiling opnieuw meten
Zodra er geen vervuiling meer uit de vlamfilter spoelt, kan de vlamfilter opnieuw worden gemeten op
vervuiling. Dit kan gedaan worden volgens de vervuilingtabel. Mocht de vlamfilter nog niet op de
waarde “schoon” uitkomen dient deze opnieuw in de week te worden gelegd in schoon natronloog. En
dient deze loopt zich te herhalen.
Droogblazen
Mocht uit de test blijken dat de vlamfilter schoon is kan deze middels werklucht worden droog
geblazen. De vlamfilter kan op twee blokjes worden gelegd en van boven naar onder worden droog
geblazen. Hoe langer de vlamfilter uitlekt, hoe beter. De vlamfilter moet in verband met de
doorstroomweerstand helemaal droog zijn.
Na dit proces kan de vlamfilter worden ingebouwd.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>