<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Plant /afdeling / tankput suse

NR : O-

Fabrikaat: ‘a Ei Ca Serienr. !

Type BAP Nave le (GWG tee 2 Wiring :

Atex nr 44 4 {ra SM! Ex klasse : a, 2 '

Datum: ; D-o2% over

10.2.e

Naam:

mo \ ps
Lokatie Tre p Ja „lt Ate Omschr.; Tu ned ite Rox
; Omschrijving \

Tag nr.

contr | nvi

[| Kabelwartels zijn incompleet/afwezig

| Kabelwartels zijn gescheurd/aangetast

A Blindwartels zijn incompleet/afwezig

lindwartels zijn gescheurd/aangetast

erkeerde (blind)wartel in Eex d behuizing

iet alle dekselbevestigingen zijn aanwezig

Materieel is ondeugdelijk geaard

M Externe aarding ontbreekt

| Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet correct gemonteerd

| Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet aanwezig

| Aardverbindingen zijn onderbroken

| Kabel vertoont ernstige beschadigingen, aantastingen

De kerndoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende

Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulset en andere objecten in de omgeving is niet correct

De intrinsiek veilige stroomketen is niet gescheiden t.o.v. aarde of niet of foutief geaard

De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd

De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende

“Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkappen

Er is van het geoorloofde boorplan afgeweken

Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen

| |Elektrische isolatie is vuil en/of vochtig

Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de juiste wijze gevuld

Niet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de juiste wijze afgewerkt

Algemene gegevens item niet aanwezig/leesbaar (fabr./type/srnr)

Ex gegevens niet leesbaar, apparaat ziet eruit als Ex

Kabelcoderingen ontbreken efgijnntetsieesbaar

Tagnummer nietleesbaar; niet aanwezig

Gegevens niet bereikbaar (door isolatie, hoogte etc.)

De gebruikte kabel voor Eex | is niet lichtblauw van kleur

De gebruikte wartels voor Eex i zijn niet lichtblauw van kleur

De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel

W

Verkeerde (blind)wartel in Eex e, Eex i of Eex nA behuizing

Wartels zijn onvoldoende aangedraaid

Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid

Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen

Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild

Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende

Kabels zijn niet correct geinstalleerd

Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk

Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast

Materieel is ondeugdelijk bevestigd

313 |l fz le |+ jo Ja lo jo [oe [a fo ja fo lol» Juf je ele jala joo [nn

Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens

corrosie, weersinvloeden, trillingen en andere
ongunstige invloeden

°

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet van voldoende doorsnede

Ke

</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Plant lafdeting / tankput … EC heh x hee NR:O- SE.
Fabrikaat: C FY G Serienr. > \\y 4G D

Type ; A Wiring !

Atex nr: (TK 4 G A hex al Gl Ex klasse ! E E x ea t 7 Te Datum: ! or zer
Lokatie: | maa p / {je le Omschr.: Var a i Naam: 19:2° '
Code | J Omschrijving \ _Tag nr.

contr | mt ITP23-EL—-a by

Integriteit is aangetast (scheuren, breuk, sterk gecorrodeerd, etc.)

| Ongeoorloofde doorboring VW

De afdichtingspakkingen of compunds zijn niet aanwezig “2

B Viamwegen dichtgeschilderd of dicht door ontoelaatbare pakking \J

; | De pakkingen zijn niet in goede staat

i] Niet (correct) afgewerkte openingen in behuizing /

B) Kabelwartels zijn incompleet/afwezig J

i Kabelwartels zijn gescheurd/aangetast

Blindwartels zijn incompleet/afwezig V

blindwartels zijn gescheurd/aangetast :

erkeerde (blind)wartel in Eex d behuizing /

| Niet alie dekselbevestigingen zijn aanwezig \y

| Materieel is ondeugdelijk geaard J

| Externe aarding ontbreekt

J
| Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet correct gemonteerd N
| Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet aanwezig Ki

| Aardverbindingen zijn onderbroken y

BM Kabel vertoont ernstige beschadigingen, aantastingen NS

«|De kerndoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende

Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere objecten in de omgeving is niet correct \j

De intrinsiek veilige stroomketen is niet gescheiden t.o.v. aarde of niet of foutief geaard ey

De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd

De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende

* [Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkappen

Er is van het geoorloofde boorplan afgeweken Vv

Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen

Elektrische isolatie is vuil en/of vochtig

Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de juiste wijze gevuld

Niet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de juiste wijze afgewerkt \/

Algemene gegevens item niet aanwezig/leesbaar (fabr./type/smr) F Niet Lees | are
Ex gegevens niet leesbaar, apparaat ziet eruit als Ex 1)

Kabelcoderingen ontbreken ofzijn-sietJeesbaar vu Nich Mek, Lye U le,
Tagnummer niet leesbaar, niet aanwezig L 1

Gegevens niet bereikbaar (door isolatie, hoogte etc.)

De gebruikte kabel voor Eex i is niet lichtblauw van kleur

De gebruikte wartels voor Eex i zijn niet lichtblauw van kleur

De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel

Verkeerde (blind)wartel in Eex e, Eex i of Eex nA behuizing

Wartels zijn onvoldoende aangedraaid Al

Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid

Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen

Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild

Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende J

Kabels zijn niet correct geinstalleerd

Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk

Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast

313 |—|~z|—|> le |] [a lo |olo [ale fale lelu loft == ke [elo [ala el NES |

Materieel is ondeugdelijk bevestigd Vv
Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens
corrosie, weersinvloeden, trillingen en andere A

ongunstige invloeden

el

Aard- en/of vereffeningsieidingen zijn niet van voldoende doorsnede

i

</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Plant /afdeling / tankput …S..………………… ka M a LO

NR; O-

>>

TR rete renee eee

Fabrikaat: CE AG Serienr. 7

Type: GHG 26 sé) Wiring :

OZ A / Pr 2 ;
Atex nr: PTS äge NA Are 16) Ex klasse: «7 7 % Er | a 1) } =

pe

Datum: ar ~ Rose

Lokatie : F NRG) + Omschr.: Wet, so, ss Lah, Athos

Omschrijving

Tag nr.

nvt

[Os afdichtingspakkingen of compunds zijn niet aanwezig

Vlamwegen dichtgeschilderd of dicht door ontoelaatbare pakking

NI

| De pakkingen zijn niet in goede staat

| blindwartels zijn gescheurd/aangetast

Verkeerde (blind)wartel in Eex d behuizing

iet alle dekselbevestigingen zijn aanwezig

Materieel is ondeugdelijk geaard

# Externe aarding ontbreekt

Jj Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet correct gemonteerd

| Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet aanwezig

| Aardverbindingen zijn onderbroken

| Kabel vertoont ernstige beschadigingen, aantastingen

De kerndoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende

Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere objecten in de omgeving is niet correct

De intrinsiek veilige stroomketen is niet gescheiden t.o.v. aarde of niet of foutief geaard

De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd

De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende

[Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkappen

> [Eris van het geoorloofde boorplan afgeweken

Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen

Elektrische isolatie is vuil en/of vochtig

Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de juiste wijze gevuld

Niet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de juiste wijze afgewerkt

Algemene gegevens item niet aanwezig/leesbaar (fabr./type/srnr)

Ex gegevens niet leesbaar, apparaat ziet eruit als Ex

Kabelcoderingen ontbreken of-zijrnieteleesbaar

Taanummer rietdeeebaar, niet aanwezig

Gegevens niet bereikbaar (door isolatie, hoogte etc.)

Yy

De gebruikte kabel voor Eex | is niet lichtblauw van kleur

De gebruikte wartels voor Eex i zijn niet lichtblauw van kleur

dl

De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel

Verkeerde (blind)wartel in Eex e, Eex i of Eex nA behuizing

Wartels zijn onvoldoende aangedraaid

Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid

Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen

Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild

Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende

Kabels zijn niet correct geinstalleerd

Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk

Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast

Materieel is ondeugdelijk bevestigd

2 [3 | [ef [|= je |=|e ja fe Jo] [a fe ja |o je le [of zj |= je |&/@ |a [a lola [ns

Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens

o

corrosie, weersinvloeden, trillingen en andere
ongunstige invloeden

kod

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet van voldoende doorsnede

V

</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>|

Plant /afdeling / tankput … Gw. e A

NR: Oe osis

Fabrikaat EV RAF Serienr.: Qui /1, / ad

Type

Wiring :

Atex nr: PTR Ex Ay - 1937 Ex klasse :

Datum: += Ys Yous

Lokatie : Del tes mr Le

Omschr.: Nivaav Pels 6 a A

Naam:

10.2.e

Code | Omschrijving \

Tag nr.

nvt

TPE Gl

Integriteit is aangetast (scheuren, breuk, sterk gecorrodeerd, etc.)

Ongeoorloofde doorboring

De afdichtingspakkingen of compunds zijn niet aanwezig

Vlamwegen dichtgeschilderd of dicht door ontoelaatbare pakking

De pakkingen zijn niet in goede staat

Niet (correct) afgewerkte openingen in behuizing

Kabelwartels zijn incompleet/afwezig

Kabelwartels zijn gescheurd/aangetast

Blindwartels zijn incompleet/afwezig

blindwartels zijn gescheurd/aangetast

Verkeerde (blind)wartel in Eex d behuizing

Niet alle dekselbevestigingen zijn aanwezig

Materieel is ondeugdelijk geaard

Externe aarding ontbreekt

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet correct gemonteerd

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet aanwezig

Aardverbindingen zijn onderbroken

Kabel vertoont ernstige beschadigingen, aantastingen

De kerndoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende

„ [Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere objecten in de omgeving is niet correct

De intrinsiek veilige stroomketen is niet gescheiden t.o.v. aarde of niet of foutief geaard

De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd

De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende

Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkappen

Er is van het geoorloofde boorplan afgeweken

[Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen

Elektrische Isolatie is vuil en/of vochtig

_|Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de juiste wijze gevuld

WV

Niet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de juiste wijze afgewerkt

Algemene gegevens item niet-eanwezig/leesbaar (fabr./type/srnr)

XVI

Ex gegevens niet leesbaar, apparaat ziet eruit als Ex

Kabelcoderingen ontbreken of-ziimnietieesbaar-

Tagnummer niet leesbaar, niet aanwezig

Gegevens niet bereikbaar (door isolatie, hoogte etc.)

De gebruikte kabel voor Eex i is niet lichtblauw van kleur

De gebruikte wartels voor Eex i zijn niet lichtblauw van kleur

De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel

Verkeerde (blind)wartel in Eex e, Eex i of Eex nA behuizing

Wartels zijn onvoldoende aangedraaid

Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid

Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen

Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild

Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende

Kabels zijn niet correct geinstalleerd

Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk

Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast

Materieel is ondeugdelijk bevestigd

Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens

corrosie, weersinvloeden, trillingen en andere
ongunstige invloeden

ov lo alaleleklsle |l lala Jeje lalolala lele SES Stelelal slang

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet van voldoende doorsnede

</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Ptant /afdeling / tankput … … Led tes En ae NR:O- ..... vise AD
Fabrikaat Da KI J sõid Serienr, .
Type: 5 be {vak Wiring :
Atex nr: CTS NM Ex - Oj Jursi Exklasse: ŠŠ 2 = 1; pk Datum: Tel nae
Lokatie: Rave. L tank DNA Omschr.. Lag Naam: 1026
Code | Omschrijving ! Tag nr. >
| KS contr | nvt 142 te El © Es
Integriteit is aangetast (scheuren, breuk, sterk gecorrodeerd, etc.) \J
Ongeoorloofde doorboring U
De afdichtingspakkingen of compunds zijn niet aanwezig U
Vlamwegen dichtgeschilderd of dicht door ontoslaatbare pakking Vv
De pakkingen zijn niet in goede staat U
Niet (correct) afgewerkte openingen in behuizing Vv
Kabelwartels zijn incompleet/afwezig J
Kabelwariels zijn gescheurd/aangetast “J
| Blindwartels zijn incompleet/afwezig AJ
blindwartels zijn gescheurd/aangetast Wi
erkeerde (blind)wartel in Eex d behuizing VJ
| Niet alle dekselbevestigingen zijn aanwezig NJ
Materieel is ondeugdelijk geaard V
| Externe aarding ontbreekt 4
| Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet correct gemonteerd V
| Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet aanwezig \)
| Aardverbindingen zijn onderbroken U
SWA Kabel vertoont ernstige beschadigingen, aantastingen AY)
2
a |De kerndoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende V
b__ {Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere objecten in de omgeving is niet correct 8,
e_|De intrinsiek veilige stroomketen is niet gescheiden t.o.v. aarde of niet of foutief geaard V
d | |De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd Wi
e [De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende /
f |Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkappen Ay)
ga |Eris van het geoorloofde boorplan afgeweken VJ
h_|Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen NJ
i |Elektrische isolatie is vuil en/of vochtig Vv
‘j_|Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de juiste wijze gevuld U
k__|Niet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de juiste wijze afgewerkt UÜ
3
a |Algaemenegegevens item niet aanwezig/leesbaar (fabr./type/srnr) NJ
b |Ex gegevens niet leesbaar, apparaat ziet eruit als Ex Aj
c__|Kabelcoderingen ontbreken afzijnnietlessbaar. Uv rad
d |Tagnummerniet leesbaar; niet aanwezig Vy \
e  |Gegevens niet bereikbaar (door isolatie, hoogte etc.) 3)
4
a |De gebruikte kabel voor Eex i is niet lichtblauw van kleur J
b |De gebruikte wartels voor Eex i zijn niet lichtblauw van kleur \/
c |De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel U
d |Verkeerde (blind)wartel in Eex e, Eex i of Eex nA behuizing VU
e |Wartels zijn onvoldoende aangedraaid VU
f |Blindwartelszijn onvoldoende aangedraaid WV
g__|Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen u
h__|Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild U
i |Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende U
i - {Kabels zijn niet correct geinstalleerd U
k__|Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk U
| Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast V
m |Materieel is ondeugdelijk bevestigd V
n_| Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens U
corrosie, weersinvloeden, trillingen en andere \J
a _|ongunstige invloeden n ,
p |Aard-en/of vereffeningsleidingen zijn niet van voldoende doorsnede V

</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Plant lafdeling / tankput ….….Z5……………………… tank ELO EN. SY

[Fabrikaat ; A 8 R Serienr. :

Type: GHG guy koit Va Wiring ;
Atex nr: PTR, AX ANR  togd Exklasse: /- E) Ae th oTG Datum: AR Leo

Lokatie : À ov en en Vaals 429 Omschr.: GPS ee A Open = he i Naam:

Code | * Omschrijving A Tag nr.

contr | mvt

Integriteit is aangetast (scheuren, breuk, sterk gecorrodeerd, etc.)

U
Ongeoorloofde doorboring V
De afdichtingspakkingen of compunds zijn niet aanwezig ae Fn

Viamwegen dichtgeschilderd of dicht door ontoelaatbare pakking had

De pakkingen zijn niet in goede staat J

Niet (correct) afgewerkte openingen in behuizing AV

Kabelwartels zijn incompleet/afwezig VU

Kabelwartels zijn gescheurd/aangetast MJ

Blindwartels zijn incompieet/afwezig V

blindwartels zijn gescheurd/aangetast AY

Verkeerde (blind)wartel in Eex d behuizing VY

Niet alle dekselbevestigingen zijn aanwezig u

Materieel is ondeugdelijk geaard \

Externe aarding ontbreekt AV

Aard- en/of vereffeninasleidingen zijn niet correct gemonteerd V

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet aanwezig

= KE

Aardverbindingen zijn onderbroken

Kabel vertoont emstige beschadigingen, aantastingen AV

De kerndoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende

Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere objecten in de omgeving is niet correct

De intrinsiek veilige stroomketen is niet gescheiden t.o.v. aarde of niet of foutief geaard

De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd J

De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende

ac] lele

Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhuisel en/of beschermkappen

Er is van het geoorloofde boorplan afgeweken V

Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen Vv

Elektrische isolatie is vuil en/of vochtig V

Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de juiste wijze gevuld \

Niet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de juiste wijze afgewerkt J

Algemene gegevens item niet aanwezig/leesbaar (fabr./type/srnr) VV

Ex gegevens niet leesbaar, apparaat ziet eruit als Ex Vv

Kabelcoderingen ontbreken of-zijn niet{eesbaar VJ pane EN wie

Tagnummer nietleesbaac.niet aanwezig V LV bal) E
Gegevens niet bereikbaar (door isolatie, hoogte etc.) \J \

De gebruikte kabel voor Eex i is niet lichtblauw van kleur VY

De gebruikte wartels voor Eex | zijn niet lichtblauw van kleur U
De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel id

Verkeerde (blind)wartel in Eex e, Eex | of Eex nA behuizing VU

Wartels zijn onvoldoende aangedraaid VJ

Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid U

Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen A

Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild

Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende V

Kabels zijn niet correct geinstalleerd hd

Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk

Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast

Materieel is ondeugdelijk bevestigd U

Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens U

corrosie, weersinvloeden, trillingen en andere N J
ongunstige invloeden

v

Slo seer er erkeer ep ele eel

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet van voldoende doorsnede

</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Plant /afdeling / tankput ......... 23... tank Lo

Sem

NR ; O-

Fabrikaat View A rol pe ae nw A we [Serienr.

Loe
Type: ©] 2. Wiring :

Atex nr! 16S 6 Pet A ev ORR Ex klasse :

:
Datum: Fa vy 29° 4

Lokatie ova on en, A a Ta Omschr. Niveau EE ee

Naam: mee

‘Omschrijving ”

Tag nr.

contr | nvt TPAR- LD PNA

il Externe aarding ontbreekt

| Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet correct gemonteerd

| Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet aanwezig

| Aardverbindingen zijn onderbroken

| Kabel vertoont ernstige beschadigingen, aantastingen

De kerndoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende

_ [Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere objecten in de omgeving is niet correct

De intrinsiek veilige stroomketen is niet gescheiden t.o.v. aarde of niet of foutief geaard

De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd

De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende

slolala jalul

Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkappen

Er is van het geoorloofde boorplan afgeweken

Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen

Elektrische isolatie is vuil en/of vochtig

Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de juiste wijze gevuld

Niet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de juiste wijze afgewerkt

Algemene gegevens item niet aanwezig/leesbaar (fabr./type/srnr)

vv Mrs \ Lee % kara

Ex gegevens niet leesbaar, apparaat ziet eruit als Ex

VU

Kabelcoderingen ontbreken of zijn-nietteesbaar

V 25 EE

Taonummer niet leesbaar; niet aanwezig

Gegevens niet bereikbaar (door isolatie, hoogte etc.)

De gebruikte kabel voor Eex j is niet lichtblauw van kleur

De gebruikte wartels voor Eex i zijn niet lichtblauw van kleur

De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel

Verkeerde (blind)wartel in Eex e, Eex i of Eex nA behuizing

4

Wartels zijn onvoldoende aangedraaid

Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid

Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen

Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild

Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende

Kabels zijn niet correct geinstalleerd

Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk

Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast

Materieel is ondeugdelijk bevestigd

<klekl |AA<cI<1 ie

313 [S|] oS la ff ja jo joju [aja ja ja joie lwp a) |S

Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens

corrosie, weersinvloeden, trillingen en andere
ongunstige invloeden

o

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet van voldoende doorsnede

CG

</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>5)

Li s i

, al
Plant /afdeling / tankput nie RRR taal «2 | E

NR

: O-

Fabrikaat E KJ MATTE

Serienr. ! (

”

Type: Wiring :

Atex nr: VOA Ex klasse :

Datum: Fe Va

Leo 3

Lokatie: ve, op tri Omschr.: Element Cil tou/ mg

Naam:

10.2.e

* Omsch jving

Tag nr.

contr

mt TPLS-TE -e 6 |

De afdichtingspakkingen of compunds zijn niet aanwezig

Vlamwegen dichtgeschilderd of dicht door ontoelaatbare pakking

| De pakkingen zijn niet in goede staat

i Niet (correct) afgewerkte openingen in behuizing

ú Kabelwartels zijn incompleet/afwezig

Kabelwartels zijn gescheurd/aangetast

Blindwartels zijn incompleet/afwezig

| olindwartels zijn gescheurd/aangetast

K Vetkeerde (blind)wartel in Eex d behuizing

Niet alle dekselbevestigingen ziin aanwezig

aleleleleleldel Klels

Materieel is ondeugdelijk geaard

| Externe aarding ontbreekt

| Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet correct gemonteerd

| Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet aanwezig

Aardverbindingen zijn onderbroken

<lelale| 4

M Kabel vertoont ernstige beschadigingen, aantastingen

De kerndoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende

Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere objecten in de omgeving is niet correct

De intrinsiek veilige stroomketen is niet gescheiden t.o.v. aarde of niet of foutief geaard

SISI <

De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd

De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende

Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkappen

_|Er is van het geoorloofde boorplan afgeweken

Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen

Elektrische isolatie is vuil en/of vochtig

ISIS IST

Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de juiste wijze gevuld

Niet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de juiste wijze afgewerkt

Algemene gegevens item niet-aamwezig/leesbaar (fabr./type/srnr)

Me!

T T
Wee 5 voor In

Ex gegevens niet leesbaar, apparaat ziet eruit als Ex

Kabelcoderingen ontbreken ef-zijn.niet leesbaar

Wier

A FA HS UIE Li on

Tagnummer niet leesbaar; niet aanwezig

cad [eal hal

Gegevens niet bereikbaar (door isolatie, hoogte etc.)

De gebruikte kabel voor Eex i is niet lichtblauw van kleur

De gebruikte wartels voor Eex i zijn niet lichtblauw van kleur

<<

De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel

Verkeerde (blind)wartel in Eex e, Eex | of Eex nA behuizing

Wartels zijn onvoldoende aangedraaid

Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid

Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen

Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild

Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende

Kabels zijn niet correct geinstalleerd

Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk

Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast
Materieel is ondeugdelijk bevestigd

dade} |<lel<l<} |<

213 || jz je [jo |a-|o |o |e |afo jojo lol [ofz |= je [elo {elo fee | ule

Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens

corrosie, weersinvloeden, trillingen en andere
ongunstige Invloeden

o

en

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet van voldoende doorsnede

kel

</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Ptant /afdeling / tankput

13 )

NR: O-

)

SA.

Fabrikaat: / WT

Serienr. : 4

Type

jn KS VAAL e Wiring :

Atex nr

Exklasse: bE AR 7

4
jan

Datum: Fe Ww,

Lokatie nace rin Sage ye SNe

Omschr,

Naam:

10.2e

Code

“| Lj we ki VA
Omschrijving \

contr

nvt [7

Integriteit is aangetast (scheuren, breuk, sterk gecorrodeerd, etc.)

Ongeoorloofde doorboring =

De afdichtingspakkingen of compunds zijn niet aanwezig

Vlamwegen dichtgeschilderd of dicht door ontoelaatbare pakking

VJ

De pakkingen zijn nietin goede staat

Niet (correct) afgewerkte openingen in behuizing

Kabelwartels zijn incompleet/afwezig

Kabelwartels zijn gescheurd/aangetast
Blindwartels zijn incompleet/afwezig

blindwartels zijn gescheurd/aangetast

Verkeerde (blind)wartel in Eex d behuizing

Niet alle dekselbevestigingen zijn aanwezig

Materieel is ondeugdelijk geaard

Externe aarding ontbreekt

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet correct gemonteerd

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet aanwezig

Aardverbindingen zijn onderbroken

Kabel vertoont ernstige beschadigingen, aantastingen

De kerndoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende

Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere objecten in de omgeving is niet correct

De intrinsiek veilige stroomketen is niet gescheiden t.o.v. aarde of niet of foutief geaard

<] <|<

De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd

De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende

Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkappen

U

Er is van het geoorloofde boorplan afgeweken

Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen

Elektrische isolatie is vuil en/of vochtig

Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de juiste wijze gevuld

V

Niet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de juiste wijze afgewerkt

Algemene gegevens item niet aanwezig/leesbaar (fabr./type/srnr)

Ex gegevens niet leesbaar, apparaat ziet eruit als Ex

U

Kabelcoderingen ontbreken of-zijn-nietieesbaar

V

Wiet ama

iw

Tagnummer niet leesbaar; niet aanwezig

Gegevens niet bereikbaar (door isolatie, hoogte etc.)

De gebruikte kabel voor Eex i is niet lichtblauw van kleur

De gebruikte wartels voor Eex i zijn niet lichtblauw van kleur

VW

De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel

VU

Verkeerde (blind)wartel in Eex e, Eex i of Eex nA behuizing

Wartels zijn onvoldoende aangedraaid

Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid

Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen

Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild

Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende

17

Kabels zijn niet correct geinstalleerd

Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk

Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast

Materieel is ondeugdelijk bevestigd

5 [3 |—Iaf- [|= ja |+le ja jo lo|m |s fo [a jo |olm lu zij fzje [ale je fo lolo |

Onvaldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens

°

corrosie, weersinvloeden, trillingen en andere
ongunstige invloeden

D

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet van voldoende doorsnede

Vv

</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Plant lafdeling /tankput .......... tb atis hes alk «IS

Fabrikaat LJ T Serient.: TAL la? * jo

„

Type: (so 01 C Wiring

Atex nr: Ex klasse: & Ex = i} | 4

— -—ea
Datum: Fel Laet,

\

Lokatie =v. FE ( SPE Omsehr.: lu — es 3 os

102e
Naam:

Omschrijving

Tag nr.

cont | avi [TÍ 23 IL 420

(Integriteit is aangetast (scheuren, breuk, sterk gecorrodeerd, etc.)

| Ongeoorloofde doorboring

OE | De afdichtingspakkingen of compunds zijn niet aanwezig

Vlamwegen dichtgeschilderd of dicht door ontoelaatbare pakking

1 De pakkingen zijn niet in goede staat

| Niet (correct) afgewerkte openingen in behuizing

| Kabelwartels zijn incompleet/afwezig

| Kabelwartels zijn gescheurd/aangetast

|| Blindwartels zijn incompleet/afwezig

blindwartels zijn gescheurd/aangetast

M Verkeerde (blind)wartel in Eex d behuizing

iet alle dekselbevestigingen zijn aanwezig

| Materieel is ondeugdelijk geaard

J

BA Externe aarding ontbreekt

NJ

| Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet correct gemonteerd

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet aanwezig

M Aardverbindingen zijn onderbroken

M] Kabel vertoont ernstige beschadigingen, aantastingen

» |De kerndoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende

Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere objecten in de omgeving is niet correct

De intrinsiek veilige stroomketen is niet gescheiden t.o.v. aarde of niet of foutief geaard

SIC

De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd

NJ

[De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende

J

Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkappen

VU

Er is van het geoorloofde boorplan afgeweken

Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen

dd €

Elektrische isolatie is vuil en/of vochtig

Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de juiste wijze gevuld

Niet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de juiste wijze afgewerkt

as

Algemene gegevens item niet aanwezig/leesbaar (fabr./type/smr)

Vick PR 5 Ne

Ex gegevens niet leesbaar, apparaat ziet eruit als Ex

Kabelcoderingen ontbreken of-zijn-niet-leesbaar

hl -
Niel CL ey inf BE

Tagnummer niet leesbaar; niet aanwezig

dels

\

Gegevens niet bereikbaar (door isolatie, hoogte etc.)

De gebruikte kabel voor Eex i is niet lichtblauw van kleur

De gebruikte wartels voor Eex i zijn nlet lichtblauw van kleur

De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel

Verkeerde (blind)wartel in Eex e, Eex i of Eex nA behuizing

Wartels zijn onvoldoende aangedraaid

Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid

Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen

Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild

Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende

Kabels zijn niet correct geinstalleerd

Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk

Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast

Materieel is ondeugdelijk bevestigd

> [3 [-[=l—-[-[= la [ale la la jo jo [alo lala laele lolle les |olalolalalks

Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens

corrosie, weersinvloeden, trillingen en andere
ongunstige invloeden

le]

p_ |Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet van voldoende doorsnede

</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>|

Plant /afdeling / tankput … … Ki aajäädesi dal a 18

Fabrikaat: ART ECH Serienr.: $04 doof zou

Type: APEC -oi rx? / | Wiring : |

= T ——

KI a
Atex nr:Sj-a Ge Alex ALT Wd Exklasse: k E» why t:

Datum: tel TOOK

3
Lokatie :An den aan tank 449 Omsehr: Tu ak texan ASTEN

10.2e
Naam:

Omschrijving \

Tag nr.

contr | nv

Tees US TK

| Kabelwartels zijn incompleet/afwezig

Kabelwartels zijn gescheurd/aangetast

| Blindwartels zijn incompleet/afwezig

N

VU

| Aardverbindingen zijn onderbroken

<[<[ <

Kabel vertoont ernstige beschadigingen, aantastingen

V

De kerndoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende

Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere objecten in de omgeving is niet correct

De intrinsiek veilige stroomketen is niet gescheiden t.o.v. aarde of niet of foutief geaard

De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd

De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende

“Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkappen

_ |Er is van het geoorloofde boorplan afgeweken

Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen

Elektrische isolatie is vuil en/of vochtig

Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de Juiste wijze gevuld

Niet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de juiste wijze afgewerkt

Algemene gegevens item niet aanwezig/leesbaar (fabr./type/smr)

Ex gegevens niet leesbaar, apparaat ziet eruit als Ex

Kabelcoderingen ontbreken of zijn nieHeesbaar

VV Nie mcv WO tag

Tagnummer niet leesbaar; niet aanwezig

Gegevens niet bereikbaar (door isolatie, hoogte etc.)

De gebruikte kabel voor Eex i is niet lichtblauw van kleur

De gebruikte wartels voor Eex i zijn niet lichtblauw van kleur

De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel

Verkeerde (blind)wartel in Eex e, Eex i of Eex nA behuizing

Wartels ziin onvoldoende aangedraaid

Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid

Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen

Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild

Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen ís onvoldoende

Kabels zijn niet correct geïnstalleerd

Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk

Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast

Materieel is ondeugdelijk bevestigd

2 [3 |—[ef- ||| [sja la Jo |o [e [a fe |e je |o [oe lof sij je ||o alo loa [ns

Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens

(e)

corrosie, weersinvloeden, trillingen en andere
ongunstige invioeden

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet van voldoende doorsnede

«E

</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>| \
Plant /afdeling / tankput …… be Taels al NR: Oe saamas 6
Fabrikaat | ORER. Serlenr. / SJ
Type: CH ALT OS NI IN "2. le | Wiring *
Atex nr: Ex klasse : Datum: Te Moe A
Lokatie © EG a, Aes A KÄI Omschr. E \ A ro sie Nice - M WX ien Naam: 10.2.e
Code | Omschrijving Tag nr.
KE i contr | _nvt VTA-FA - Oc |
4 Intsariteit is aangetast (scheuren, breuk, sterk aecorrodeerd, etc.) VU
i Ongecorloofde doorboring WU
be De afdichtingspakkingen of compunds zijn niet aanwezig VY
| NW Vlamwegen dichtgeschilderd of dicht door ontoelaatbare pakking VU
RIE De pakkingen zijn niet in goede staat Vv
ki | Niet (correct) afgewerkte openingen in behuizing \/
[ el Kabelwartels zijn incompleet/afwezig wf
INNI Kabelwartels zijn gescheurd/aangetast \/
ke | Blindwartels zijn incompleet/afwezig yy
[ blindwartels zijn gescheurd/aangetast vy
| | Verkeerde (blind)wartel in Eex d behuizing NU
[a | Niet alle dekselbevestigingen zijn aanwezig U
eee) Materieel is ondeugdelijk geaard Wi
f Externe aarding ontbreekt J
| | Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet correct gemonteerd V
| | Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet aanwezig V
f | Aardverbindingen zijn onderbroken Vv
| Kabel vertoont ernstige beschadigingen, aantastingen U
2:
a’ |De kerndoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende \/
b |Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere objecten in de omgeving is niet correct VU
c |De intrinsiek veilige stroomketen is niet gescheiden t.o.v. aarde of niet of foutief geaard V
d “|Deelektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd U
‘te |De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende J
“_f_ [Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkappen Vi
g" [Eris van het geoorloofde boorplan afgeweken WV
“Ah” ||Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen kd
+1 [Elektrische isolatie is vuil en/of vochtig \J
tj |Barrieredozen en kavelmoffen zijn niet op de Juiste wijze gevuld V
k © [Niet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de juiste wijze afgewerkt V
3
a JAlgemeneagegevens item niet aanwezig/leesbaar-(fabr./type/smr) U KEE
b |Exgegevens niet leesbaar, apparaat ziet eruit als Ex id \
c _ |Kabelcoderingen ontbreken of-zijn niet leesbaar: V TAI a PS
d _|Tagnummer niet leesbaar; niet aanwezig hd \
e [Gegevens niet bereikbaar (door isolatie, hoogte etc.) /
4
a |De gebruikte kabel voor Eex i is niet lichtblauw van kleur \2
b [De gebruikte wartels voor Eex i zijn niet lichtblauw van kleur vu
c |De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel U
d |Verkeerde (blind)wartel in Eex e, Eex i of Eex nA behuizing 4
e |Wartels zijn onvoldoende aangedraaid U
f_|Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid (Vi
Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen )
h [Ventilatie-en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild J
| |Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende 2 |
j___|Kabels zijn niet correct geinstalleerd }
k__|Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk VU
|__|Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast vw
m __ [Materieel is ondeugdelijk bevestigd v
n |Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens u
corrosie, weersinvloeden, trillingen en andere UY
o longunstige invloeden ka P
p _|Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet van voldoende doorsnede 2.

</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Plant /afdeling / tankput … … Ast … … \ a, NR:0- ,,,,........ 1.
Fabrikaat ©. £ (AG Serienr.
Type: CU G 262 10) R gesol _ |Wiring:
Atex nr: VVR AR Aters Gr Exklasse: LE ted | x „TE Datum: AN 00%
Lokatie : On demon u > eN 449 Omschr bl, 4 PR kaar AMU nar ane 10.2e
Code | Omschrijving Tag nr.
BEL contr |_nvt
i Integriteit is aangetast (scheuren, breuk, sterk gecorrodeerd, etc.) vi
MESA Ong eoorloofde doorboring )
AM De afdichtingspakkingen of compunds zijn niet aanwezig )
IGN Vlamwegen dichtgeschilderd of dicht door ontoelaatbare pakking WJ
\4
Vv
L
Vv
Vv
V/
VJ
NI
VV
VU
A VV
IS: Kabel vertoont ernstige beschadigingen, aantastingen J
2
a > |De kerndoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende VU
b__ [Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere objecten in de omgeving is niet correct V
c |Deintrinsiek veilige stroomketen is niet gescheiden t.o.v. aarde of niet of foutief geaard U
_d |De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd VW
"e [De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende V
f°[Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkappen V
f Eris van het geoorloofde boorplan afgeweken v
h || Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen U
vl Elektrische isolatie is vuil en/of vochtig v
‘| |Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de juiste wijze gevuld J
k SINiet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de juiste wijze afgewerkt V
3
a _|Algemene gegevens item niet aanwezig/leesbaar (fabr,/type/smr) J
b  |Ex gegevens niet leesbaar, apparaat ziet eruit als Ex Uv
c |Kabelcoderingen ontbreken ef-zijn-nietleesbaar U UAR een
d |Tagnummer metdeesbaar; niet aanwezig V iv ENC
e  |Gegevens niet bereikbaar (door isolatie, hoogte etc.) U \
4
a |De gebruikte kabel voor Eex i is niet lichtblauw van kleur V
b |De gebruikte wartels voor Eex i zijn niet lichtblauw van kleur V
c |De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel u
d [Verkeerde (blind)wartel in Eex e, Eex i of Eex nA behuizing U
e _[Wartels zijn onvoldoende aangedraaid U
f_|Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid V
g |Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen V
h__|Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild Ale
| _ [Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende \)
j Kabels zijn niet correct geinstalleerd U
k _[Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk V
| Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast VA
m __ [Materieel is ondeugdelijk bevestigd V
n |Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens NI
corrosie, weersinvloeden, trillingen en andere | J
o longunstige invloeden 3
p___|Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet van voldoende doorsnede Vv

</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Plant lafdeling / tankput …… Zui vas Fille 3,1

NR : O-

)
TERR eee eee

Fabrikaat: | 0 4 t KA Serienr.: NL A) ola lo 2

Type: LQ 257 Wing: Yess > 008 = of

Atex nr“ JA Nt de Exklasse:FEx A oy BR Ty

Datum: Fel, Too

Lokatie a Wes Aq =z vig Omschr.: EL. Ly K + er wekte
‘

10.2.e

Naam:

N Omschrijving A

Tag nr.

contr

nvt

Integriteit is aangetast (scheuren, breuk, sterk gecorrodeerd, etc.)

| Ongeoorloofde doorboring

MM De afdichtingspakkingen of compunds zijn niet aanwezig

| Vlamwegen dichtgeschilderd of dicht door ontoelaatbare pakking

| De pakkingen zijn niet in goede staat

| Niet (correct) afgewerkte openingen in behuizing

B Kabelwartels zijn incompleet/afwezig

M Kabelwartels zijn gescheurd/aangetast

| Blindwartels zijn incompleet/afwezig

lindwartels zijn gescheurd/aangetast

erkeerde (blind)wartel in Eex d behuizing

iet alle dekselbevestigingen zijn aanwezig

XI Materieel is ondeuadelijk geaard

Externe aarding ontbreekt

| Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet correct gemonteerd

| Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet aanwezig

1

| Aardverbindingen zijn onderbroken

ij Kabel vertoont ernstige beschadigingen, aantastingen

De kerndoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende

Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere objecten in de omgeving is niet correct

De intrinsiek veilige stroomketen is niet gescheiden t.o.v. aarde of niet of foutief geaard

De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd

De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende

Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkappen

Er is van het geoorloofde boorplan afgeweken

Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen

Elektrische isolatie is vuil en/of vochtig

<I<| IFI AI

Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de juiste wijze gevuld

Niet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de juiste wijze afgewerkt

SIS

Algemene gegevens item niet aanwezig/leesbaar (fabr./type/srnr)

Ex gegevens niet leesbaar, apparaat ziet eruit als Ex

Kabeicoderingen ontbreken of 2ijn-nietteesbaar

Taanummer ristieesbaar, niet aanwezig

<j<|<I<

Gegevens niet bereikbaar (door Isolatie, hoogte etc.)

De gebruikte kabel voor Eex i is niet lichtblauw van kleur

De gebruikte wartels voor Eex i zijn niet lichtblauw van kleur

ciel IS

De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel

<

Verkeerde (blind)wartel in Eex e, Eexi of Eex nA behuizing

c

Wartels zijn onvoldoende aangedraaid

Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid

Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen

Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild

Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende

Kabels zijn niet correct geinstalleerd

Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk

Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast

Add) Ieslel<{<

Materieel is ondeugdelijk bevestigd

5 [3 |I || la [ale [ala jo je [a fe lola lol [ol zie | |= le |sle Jela laele Ins

Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens

corrosie, weersinvloeden, trillingen en andere
ongunstige invloeden

ke)

=

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet van voldoende doorsnede

oO

</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Plant lafdeling / tankput … … 3. hant a U NR:O- a. 3.

Fabrikaat: Co & WG Serien. :

Type: 6G 23 6 2 Vol K ooo 4 Wiring :

Atex nr ‘(OT 2, Ho A Lie es) Ex klasse : E E Ww 2 A 1 A JI zij "Te Datum:
a

N 5 3 :
Lokatie : He (a Curt As «4 3 Omschr.: We AA Soh gig UA t Naam:

[Code | \ Omschrijving Tag nr.

contr | nvt

U
| De afdichtingspakkingen of compunds zijn niet aanwezig U

Vlamwegen dichtgeschilderd of dicht door ontoelaatbare pakking U

E | De pakkingen zijn niet in goede staat Vv

| Niet (correct) afgewerkte openingen in behuizing V

| Kabelwartels zijn incompleet/afwezig V

Kabelwartels zijn gescheurd/aangetast Vv

| Blindwarteis zijn incompleet/afwezig VU

| blindwartels zijn gescheurd/aangetast Wz

i Verkeerde (blind)wartel in Eex d behuizing

| Niet alle dekselbevestigingen zijn aanwezig V

| Materieel is ondeugdelijk geaard

fy Externe aarding ontbreekt

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet aanwezig

V
Vv
| Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet correct gemonteerd U
V
Vv

| Aardverbindingen zijn onderbroken

| Kabel vertoont ernstige beschadigingen, aantastingen \/

“|De kerndoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende Vv

[Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere objecten in de omgeving is niet correct V

De intrinsiek veilige stroomketen is niet gescheiden t.o.v. aarde of niet of foutief geaard V

De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd

De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende \

[Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkappen

… |Er is van het geoorloofde boorplan afgeweken U

Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen V

Elektrische isolatie is vuil en/of vochtig U

Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de juiste wijze gevuld Vi

Niet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de juiste wijze afgewerkt

Algemene gegevens item niet aanwezig/leesbaar (fabr./type/srnr)

Ex gegevens niet leesbaar, apparaat ziet eruit als Ex

Kabelcoderingen ontbreken efzijn-niet-leesbaar Miel AAN WAZ ie

<ERKIK

Tagnummer nistleesbaar: niet aanwezig 2 men

Gegevens niet bereikbaar (door isolatie, hoogte etc.) V4 \

De gebruikte kabel voor Eex i is niet lichtblauw van kleur V

De gebruikte wartels voor Eex i zijn niet lichtblauw van kleur V

De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel

Verkeerde (blind)wartel in Eex e, Eex i of Eex nA behuizing

Wartels zijn onvoldoende aangedraaid

Sel ect ere wa 674000 Pi A )

Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid

Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen

Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild

Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende

Kabels zijn niet correct geinstalleerd

Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk

Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast

Materieel is ondeugdelijk bevestigd

= [3 |-|x|—|s le [ale ja Jo lol [a fe jalo |e [oe loft je le le jo lele In

Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens

= GSS CISJEJSISIS

corrosie, weersinvloeden, trillingen en andere
ongunstige invloeden

o

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet van voldoende doorsnede J

co

</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Plant afdeling / tankput … iu... onee eenn ea m,

NR: O- Seeded

Fabrikaat: LO WE IC Serienr. : NL Jo SU oF ef
T

Type! T® (2 Wiring: Zoet- Gac «05

Atex nr 122 1 Ex klasse: + bY A NA Ty

Datum: Fa Ww OOK

Lokatie = (m. x 2 KÜ gm Oo + L omsehr.: EL Anish En A
\

10.2.e
Naam:

Tag nr.

[Code | N Omschrijving KN

contr | nvt

<] IS

Vlamwegen dichtgeschilderd of dicht door ontoelaatbare pakking

[De pakkingen zijn niet in goede staat

M Niet (correct) afgewerkte openingen in behuizing

i Kabelwartels zijn incompleet/afwezig

Kabelwartels zijn gescheurd/aangetast

| Blindwartels zijn incompleet/afwezig

M blindwartels zijn gescheurd/aangetast

i Verkeerde (blind)wartel in Eex d behuizing

| Niet alle dekselbevestigingen zijn aanwezig

SIS] SISIC IC ICR

t : Materieel is ondeugdelijk geaard

x Externe aarding ontbreekt

i Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet correct gemonteerd

Il Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet aanwezig

Aardverbindingen zijn onderbroken

SKE ISIS ]S

| Kabel vertoont ernstige beschadigingen, aantastingen

De kerndoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende

Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere objecten in de omgeving is niet correct

<IS

De intrinsiek veilige stroomketen is niet gescheiden t.o.v. aarde of niet of foutief geaard

U

De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd

\

De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende

{Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkappen

Er is van het geoorloofde boorplan afgeweken

4

Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen

\

Elektrische isolatie is vuil en/of vochtig

Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de juiste wijze gevuld

Niet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de juiste wijze afgewerkt

SIS

Algemene gegevens item nietaanwezig/leesbaar (fabr /type/smr)

Ex gegevens niet leesbaar, apparaat ziet eruit als Ex

Kabelcoderingen ontbreken of-zijn-nietleesbaar

Tagnummeraiekleesbaar; niet aanwezig

SISIS|<

Gegevens niet bereikbaar (door isolatie, hoogte etc.)

De gebruikte kabel voor Eex i is niet lichtblauw van kleur

De gebruikte wartels voor Eex i zijn niet lichtblauw van kleur

De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel

Verkeerde (blind)wartel in Eex e, Eex i of Eex nA behuizing

Sl lad K

Wartels zijn onvoldoende aangedraaid

Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid

Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen

Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild

e |cI<]<| IC

Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende

Kabels zijn niet correct geinstalleerd

Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk

Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast

SISIS|S

Materieel is ondeugdelijk bevestigd

313 J—|= I [|= je | Je jala jo le [a fe jala lol jolxk|=1l= le |-jo-fa ja fo je [ro

Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens

corrosie, weersinvloeden, trillingen en andere
ongunstige invloeden

(e)

<

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet van voldoende doorsnede

Ke

</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Plant /afdeling / tankput

NR: O-

65=

MKKKEKKEKEKEKEETA

Fabrikaat

£ ( 125

Serienr. !

Type: AN Ryo

Wiring :

Atex nr A 3!

Exklasse: &

Ata ite

Datum:

ey

Ta ee

Lokatie :C ya he

&>
Omschr.: Le ok SC

|
pl »
395 A AET
Kk)

Naam:

10.2.e

Code

Omschrijving

Tag nr.

contr

nvt

Integriteit is aangetast (scheuren, breuk, sterk gecorrodeerd, etc.)

Ongeoorloofde doorboring

De afdichtingspakkingen of compunds zijn niet aanwezig

Vlamwegen dichtgeschilderd of dicht door ontoelaatbare pakking

De pakkingen zijn niet in goede staat

Niet (correct) afgewerkte openingen in behuizing

Kabelwartels zijn incompleet/afwezig

Kabelwartels zijn gescheurd/aangetast

Blindwartels zijn incompleet/afwezig

blindwartels zijn gescheurd/aangetast

Verkeerde (blind)wartel in Eex d behuizing

Niet alle dekselbevestigingen zijn aanwezig

CR ISicle ia E Ge

Materieel is ondeugdelijk geaard

Externe aarding ontbreekt

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet correct gemonteerd

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet aanwezig

Aardverbindingen zijn onderbroken

en

Kabel vertoont ernstige beschadigingen, aantastingen

Qin

De kerndoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende

Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere objecten in de omgeving is niet correct

De intrinsiek veilige stroomketen is niet gescheiden t.o.v. aarde of niet of foutief geaard

De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd

De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende

|Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkappen

Er is van het geoorloofde boorplan afgeweken

Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen

Elektrische isolatie is vuil en/of vochtig

Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de juiste wijze gevuld

Niet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de juiste wijze afgewerkt

CIS

Algemene gegevens item niet aamwezig/leesbaar (fabr/type/srnr)

Ex gegevens niet leesbaar, apparaat ziet eruit als Ex

Kabelcoderingen ontbreken efzijn-niet-leesbaar

Tagnummer niet leesbaar; niet aanwezig

Gegevens niet bereikbaar (door isolatie, hoogte etc.)

De gebruikte kabel voor Eex i is niet lichtblauw van kleur

De gebruikte wartels voor Eex i zijn niet lichtblauw van kleur

De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel

Verkeerde (blind)wartel in Eex e, Eex i of Eex nA behuizing

Wartels zijn onvoldoende aangedraaid

Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid

Geoxldeerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen

Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild

Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende

Kabels zijn niet correct geinstalleerd

Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk

Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast

Materieel is ondeugdelijk bevestigd

Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens

corrosie, weersinvloeden, trillingen en andere
ongunstige invloeden

> lo =13|-lL|-|=fe[=lo alo feje se lele (els |elsi er sels)

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet van voldoende doorsnede

</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Plant /afdeling / tankput ..... Orbis erde : 59,

sete …erttenneren

66

Fabrikaat TMT Serien “ASC Ja ASO

Type: EO 1722 <; Wiring :
4

Atex nt: Ex klasse: E % e. vi ia VA

Datum: teh LOX

Naam:

10.2.e

Lokatie °C) Di >, kadu URS Omschr.: "| ten ek R OX
A

Tag nr.

Code | Omschrijving

contr

nvt

IP23- IR

Integriteit is aangetast (scheuren, breuk, sterk gecorrodeerd, etc.)

\

i] Ongeoorloofde doorboring

| De afdichtingspakkingen of compunds zijn niet aanwezig

AZ
U
U

ii Vlamwegen dichtaeschilderd of dicht door ontoelaatbare pakking

De pakkingen zijn niet in goede staat

Niet (correct) afgewerkte openingen in behuizing

Kabelwartels zijn incompleet/afwezig

M Kabelwartels zijn gescheurd/aangetast

M Blindwartels zijn incompleet/afwezig

Er blindwartels zijn gescheurd/aangetast

i i Verkeerde (blind)wartel in Eex d behuizing

dj Niet alle dekselbevestiginaen zijn aanwezig

<kisi<lelc

i] Materieel is ondeugdelijk geaard

Externe aarding ontbreekt

Ha M Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet correct gemonteerd

cIzlc1slc

De kerndoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende

Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere objecten in de omgeving is niet correct

De intrinsiek veilige stroomketen is niet gescheiden t.o.v. aarde of niet of foutief geaard

De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd

De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende

SIS

Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkappen

„ {Eris van het geoorloofde boorplan afgeweken

[Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen

‚ Elektrische isolatie is vuil en/of vochtig

ai Font LS

Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de juiste wijze gevuld

AS

Niet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de juiste wijze afgewerkt

Algemene gegevens item niet aanwezig/leesbaar (fabr,/type/Srnr)

Ex gegevens niet leesbaar, apparaat ziet eruit als Ex

Kabelcoderingen ontbreken of-zija-nlet-leesbaar

daq¢

Gegevens niet bereikbaar (door isolatie, hoogte etc.)

De gebruikte kabel voor Eex i is niet lichtblauw van kleur

De gebruikte wartels voor Eex i zijn niet lichtblauw van kleur

<|<

De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel

Verkeerde (blind)wartel in Eex e, Eex i of Eex nA behuizing

Wartels zijn onvoldoende aangedraaid

Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid

Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen

Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild

id al Afas

Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende

Kabels zijn niet correct geïnstalleerd

Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk

Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast

Materieel is ondeugdelijk bevestigd

Side

2
a
b
6
d
e
f
9
h
i
Ì
k
3
a
b
c
d |Taanummer ristteesbaar; niet aanwezig
e
A
a
b
c
d
e
f
g
h
1
j
k
|
m
n

Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens

corrosie, weersinvloeden, trillingen en andere
ongunstige invloeden

oo

CS

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet van voldoende doorsnede

kel

<I.

</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>[Plant läfdeling / tankput neti th She By

NR : O- AT tel

Fabrikaat: ROSE Serien: Sgooolso
Type: al ar 5 og Wiring : 9
Atex nr: PETE Go AT Ex Loa) Ex klasse Datum: “Fels LO 28,
Lokatie “Taru (Se med Omschr.:~ y 4 © ad ase Naam: 2e
Omschrijving \ Tag nr.
} contr | nvt
M Inteariteit is aangetast (scheuren, breuk, sterk gecorrodeerd, etc.) Sa
N Ongeoorloofde doorboring VV
| De afdichtingspakkingen of compunds zijn niet aanwezig 74
i Vlamwegen dichtgeschilderd of dicht door ontoelaatbare pakking U
M De pakkingen zijn niet in goede staat kd
| Niet (correct) afgewerkte openingen in behuizing Ww
E Kabelwartels zijn incompleet/afwezig V
Be Kabelwartels zijn gescheurd/aangetast uv
| Blindwartels zijn incompleet/afwezig Vv
blindwartels zijn gescheurd/aangetast U
i Verkeerde (blind)wartel in Eex d behuizing V
| Niet alle dekselbevestigingen zijn aanwezig U
| Materieel is ondeugdelijk geaard u
Externe aarding ontbreekt u
Bl Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet correct gemonteerd U
BN Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet aanwezig V
KN Aardverbindingen zijn onderbroken U
458] Kabel vertoont ernstige beschadigingen, aantastingen VY
2
a |De kerndoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende id
b.. |Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere objecten in de omgeving is niet correct WW
c. |De intrinsiek veilige stroomketen is niet gescheiden t.o.v. aarde of niet of foutief geaard V
dT |De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd v
'e- |De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende Vv
f [Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkappen J
a” |Eris van het geoorloofde boorplan afgeweken u
"h- |Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen U
i. [Elektrische isolatie is vuil en/of vochtig V
! j_ |Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de juiste wijze gevuld u
k [Niet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de juiste wijze afgewerkt 4
3
a__|Algemene gegevens item niet aanwezig/leesbaar (fabr /type/srnr) v
b  |Ex gegevens niet leesbaar, apparaat ziet eruit als Ex Vv
c |Kabelcoderingen ontbreken ef-zijmnietleesbaar WU Mick aan Er ej
d | Tagnummer niet leesbaar; niet aanwezig v Niel aan verie!
e [Gegevens niet bereikbaar (door isolatie, hoogte etc.) VU
4
a [De gebruikte kabel voor Eex i is niet lichtblauw van kleur ¥
b {De gebruikte wartels voor Eex i zijn niet lichtblauw van kleur V
c |De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel Vv
d__|Verkeerde (blind)wartel in Eex e. Eex i of Eex nA behuizing Vv
e  |Wartels zijn onvoldoende aangedraaid U
f_|Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid V
g |Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen V
h _|Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild 4
i [Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende V
j JKabelszin niet correct geinstalleerd Vv
k |Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk Vv
|__|Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast U
m _ [Materieel is ondeugdelijk bevestigd A
n |Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens ÜV
corrosie, Weersinvioeden, trillingen en andere 1)
a [ongunstige Invloeden i mi
p |Aard- en/of vereffeningsteidingen zijn niet van voldoende doorsnede U

</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>— = i
Ptant lafdõling / tankput … AJ. to © NR: O- kn. SO

Fabrikaat Cos & Serienr.: SOOJA 142%
3

Type: ob I2Z12% ot Wiring :

Atex nr. PTR oo Nex 1909 Ex klasse : Ly e AT Pah Ex +0 Datum: Tel Lok

Lokatie On der nan kae 445 Omschr: luncheon 1 vk Naam: '07€

Code Omschrijving \ Tag nr.

contr | nvi

Integriteit is aangetast (scheuren, breuk, sterk gecorrodeerd, etc.) Vv

Ongeoorloofde doorboring VU

De afdichtingspakkingen of compunds zijn niet aanwezig \J

Viamwegen dichtgeschilderd of dicht door ontoelaatbare pakkina V

De pakkingen zijn niet in goede staat

Niet (correct) afgewerkte openingen in behuizing

Kabelwartels zijn incompleet/afwezig

Kabelwartels zijn gescheurd/aangetast

olindwartels zijn gescheurd/aangetast

Verkeerde (blind)wartel in Eex d behuizing

vA
V
VU
v
Blindwartels zijn incompleet/afwezig LW
Vv
Vv
WV

Niet alle dekselbevestigingen zijn aanwezig
Materieel is ondeugdelijk geaard V

Externe aarding ontbreekt Vu

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet correct gemonteerd

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet aanwezig

cs |<

Aardverbindingen zijn onderbroken

Kabel vertoont ernstige beschadigingen, aantastingen V

De kerndoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende UV

» |Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere objecten in de omgeving is niet correct VU

De intrinsiek veilige stroomketen is niet gescheiden t.o.v. aarde of niet of foutief geaard L

De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd V

De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende V

Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhuisel en/of beschermkappen

Eris van het geoorloofde boorplan afgeweken J

Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen

Elektrische isolatie is vuil en/of vochtig

Wa

Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de juiste wijze gevuld

Niet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de juiste wijze afgewerkt Si

Algemene gegevens item niet aanwezig/leesbaar (fabr./type/srnr) 9

Ex gegevens nietleesbaar, apparaat ziet eruit als Ex U

Kabelcoderingen ontbreken efzijn-nietleeshaar W Miel xan wer

Tagnummermiettetsbaar; niet aanwezig us Wiel) aun wezik

Gegevens niet bereikbaar (door isolatie, hoogte etc.) V x

De gebruikte kabel voor Eex iis niet lichtblauw van kleur

De gebruikte wartels voor Eex i zijn niet lichtblauw van kleur

De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel

Verkeerde (blind)wartel in Eex e, Eex i of Eex nA behuizing

Wartels zijn onvoldoende aangedraaid

Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid

Geoxideerde of anderszins aangelaste dekselbevestigingen el
Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervulld |

Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende

Kabels zijn niet correct geinstalleerd UV

Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk VU

Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast

Materieel is ondeugdelijk bevestigd u

Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens Vv

corrosie, weersinvioeden, trillingen en andere U
ongunstige invloeden P

malo slaleleElele ale |aleleje|a|e lala lele lollitas

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet van voldoende doorsnede V

</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Plant lafdeling / tankput ……ÎS wo tanh Ay NR:O- sussen 9

Fabrikaat: CC AG Serienr. :

\

Type: GHG var tova Door [Wiring:
Atex nr VIIS LN Aex u 62 Exklasse: £ £ X e a La || Z T<” IDatum: tels Leer

Lokatie Tran kanu < VA Omseht! be Wen lid acne Lee ina Naam: 192°

[Code | k Omschrijving T Tag nr.

contr | nvt

1 Vlamwegen dichtgeschilderd of dicht door ontoelaatbare pakking Uv

Mf) De pakkingen zijn niet in goede staat U

N Niet (correct) afgewerkte openingen in behuizing 7)

| Kabelwartels zijn incompleet/afwezig De

Kabelwartels zijn gescheurd/aangetast Ww

=| Blindwartels zijn incompleet/afwezig

blindwartels zijn gescheurd/aangetast Jv

Verkeerde (blind)wartel in Eex d behuizing V

| Niet alle dekselbevestigingen zijn aanwezig

Materieel is ondeugdelijk geaard V

M Externe aarding ontbreekt J

| Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet correct gemonteerd

W
| Aard- en/of vereffeningsleidingen ziin niet aanwezig V
M Aardverbindingen zijn onderbroken V

Bl Kabel vertoont ernstige beschadigingen, aantastingen vw

De kerndoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende V

Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere objecten in de omgeving is niet correct Uv

De intrinsiek veilige stroomketen is niet gescheiden t.o.v. aarde of niet of foutief geaard Vv

|De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd U

De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende YU

"11 Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkappen

Er is van het geoorloofde boorplan afgeweken Vv

le] clelele lela hea

Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen V

Elektrische isolatie is vuil en/of vochtig
Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de juiste wijze gevuld

Niet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de juiste wijze afgewerkt

Nie\ PN er ATEN

Algemene gegevens item niet aanwezig/leeseear (fabr ‚/type/srnr)
Ex gegevens niet leesbaar, apparaat ziet eruit als Ex

<I<]<

Kabelcoderingen ontbreken of-zijnniet-leesbaar

NW 7 Bet ae TEN 64
Tagnummer nietleesbaar; niet aanwezig VU Wie) au mere

Gegevens niet bereikbaar (door isolatie, hoogte etc.) V XN

De gebruikte kabel voor Eex i Is niet lichtblauw van kleur

SIS

De gebruikte wartels voor Eex i zijn niet lichtblauw van kleur

De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel

Verkeerde (blind)wartel in Eex e, Eex i of Eex nA behuizing

Wartels zijn onvoldoende aangedraaid

Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid

Geoxideerde of anderszins aangetaste dekseibevestigingen

Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild

Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende V

Kabels zijn niet correct geinstalleerd

IST) ISIC EISKIK

Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk

<

Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast

<

Materieel is ondeugdelijk bevestigd

2 [3 [lx fj js je [aje jala jaole afs lala jo je lol = |= (=

Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens Y

corrosie, weersinvloeden, trillingen en andere
ongunstige invloeden p

Ms

fo fo

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet van voldoende doorsnede Ps

</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Plant lafdeling /tankput … 15...

NR : O-

Fabrikaat Ros e

a
ad,

Type: @ 6

Serlenr.: Oa Sy £
N T

| 6 i a a Wiring :

Atex ar: PTB 09 TEX | Pe,

Exklasse: || A G/2 MD EEX

Datum: te bh Loox

Lokatie? Trap Jan <13

Omschr "T Uw, Sov

Naam: wie

C

ode

v

Omschrijving \

Tag nr.

nvt

Integriteit is aangetast (scheuren, breuk, sterk gecorrodeerd, etc.)

Ongeoorloofde doorboring

De afdichtingspakkingen of compunds zijn niet aanwezig

Viamwegen dichtgeschilderd of dicht door ontoelaatbare pakking

De pakkingen zijn niet in goede staat

Niet (corract) afgewerkte openingen in behuizing

Kabelwartels zijn incompleet/afwezig

Kabelwartels zijn gescheurd/aangetast

Blindwarteis zijn incompleet/afwezig

blindwartels zijn gescheurd/aangetast

Verkeerde (blind)wartel in Eex d behuizing

Niet alle dekselbevestigingen zijn aanwezig

Materieel is ondeugdelijk geaard

V

Externe aarding ontbreekt

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet correct gemonteerd

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet aanwezig

Aardverbindingen zijn onderbroken

Cicl<ic

Kabel vertoont ernstige beschadigingen, aantastingen

De kerndoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende

_|Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere objecten in de omgeving is niet correct

De intrinsiek veilige stroomketen is niet gescheiden t.o.v. aarde of niet of foutief geaard

De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd

De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende

Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkappen

_|Eris van het geoorloofde boorplan afgeweken

[Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen

'[Elektrische isolatie is vuil en/of vochtig

Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de juiste wijze gevuld

iw)

Niet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de juiste wijze afgewerkt

U

Algemene gegevens item niet aanwezig/leesbaar (fabr/type/srnr)

Ex gegevens niet leesbaar, apparaat ziet eruit als Ex

Kabelcoderingen ontbreken ef-zijp-nieHeesbaar

Tagnummer nietleesbaar; niet aanwezig

Gegevens niet bereikbaar (door isolatie, hoogte etc.)

De gebruikte kabel voor Eex i is niet lichtblauw van kleur

De gebruikte wartels voor Eex i zijn niet lichtblauw van kleur

De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel

Verkeerde (blind)wartel in Eex e, Eex i of Eex nA behuizing

Wartels zijn onvoldoende aangedraaid

=|e [a fo lola [a [e ja jo fe [e lofal-|—|>ho\||o lala lelu In

Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid

Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen

Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild

Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende

Kabels zijn niet correct geinstalleerd

Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk

Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast

Materieel is ondeugdelijk bevestigd

3/3 |l js

Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens

o

corrosie, weersinvloeden, trillingen en andere
ongunstige invloeden

kel

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet van voldoende doorsnede

</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Plant /afdeling / tankput … ss eeen a SK

NRE Or mast 21

Fabrikaat: C EG Serienr.: TOR SG
ri

Type :

Wiring :

Atex nr VTB = CG Phew ay Exklasse'E Ex eo OÜ C An

Datum: Fol, Le of

Lokatie : Ty al Ar en. KE AL, Omschr.: La my

10.2.e
Naam:

Code

1 Omschrijving y

Tag nr.

>

contr | nv

TP13-EL-05)

Integriteit is aangetast (scheuren, breuk, sterk gecorrodeerd, etc.)

Ongeoorloofde doorboring

De afdichtingspakkingen of compunds zijn niet aanwezig

Vlamwegen dichtgeschilderd of dicht door ontoelaatbare pakking

VU

De pakkingen zijn niet in goede staat

Niet (correct) afgewerkte openingen in behuizing

Kabelwartels zijn incompleet/afwezig

Kabelwartels zijn gescheurd/aangstast

Blindwartels zijn incompleet/afwezig

blindwartels zijn gescheurd/aangetast

Verkeerde (blind)wartel in Eex d behuizing

Niet alle dekselbevestigingen zijn aanwezig

Materieel is ondeugdelijk geaard

Externe aarding ontbreekt

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet correct gemonteerd

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet aanwezig

dca} SS

Aardverbindingen zijn onderbroken

Kabel vertoont emstige beschadigingen, aantastingen

De kerndoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende

Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere objecten in de omgeving is niet correct

De intrinsiek veilige stroomketen is niet gescheiden t.o.v. aarde of niet of foutief geaard

IS

De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd

De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende

Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkappen

„|Er is van het geoorloofde boorplan afgeweken

Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen

Elektrische isolatie is vuil en/of vochtig

Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de juiste wijze gevuld

Vi

_{Niet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de juiste wijze afgewerkt

V

Algemene gegevens item niet aanwezig/leesbaar (fabr./type/srnr)

Ex gegevens niet leesbaar, apparaat ziet eruit als Ex

Kabelcoderingen ontbreken of-zijnnietleesbaar

Niel an Wittig

Tagnummer niet leesbaar; niet aanwezig

SIE le |<

hic A wy ef AP

Gegevens niet bereikbaar (door isolatie, hoogte etc.)

De gebruikte kabel voor Eex iis niet lichtblauw van kleur

De gebruikte wartels voor Eex i zijn niet lichtblauw van kleur

De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel

Verkeerde (blind)wartel in Eex e, Eex i of Eex nA behuizing

qq

Wartels zijn onvoldoende aangedraaid

Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid

<<

Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen

Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild

Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende

Kabels zijn niet correct geinstalleerd

Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk

Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast

dc} <q

Materieel is ondeugdelijk bevestigd

a [aff fj |= je |=|o jala |e je [safe lato |o [ep jalale jelle |elo [ole Is

Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens

o

corrosie, weersinvloeden, trillingen en andere
ongunstige invloeden

kel

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet van voldoende doorsnede

\J

</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Plant lafdeling / tankput … Wennen. Kesa

NEOs amor dS

Fabrikaat: T 1 “+

Serienr. a © [ra

Type ; EQ ie ae: «

Wiring :

Atex nr:

Exklasse; + 5

Datum: Teh roo

Lokatie ‘Onreroa tela WT

\

5 DX

Omschr.: “1 un e) id “

Naam: Eze

Code |

Omschrijving

Tag nr,

contr | nvt

Integriteit is aangetast (scheuren, breuk, sterk gecorrodeerd, etc.)

Ongeoorloofde doorboring

De afdichtingspakkingen of compunds zijn niet aanwezig

Vlamwegen dichtgeschilderd of dicht door ontoelaatbare pakking

De pakkingen zijn niet in goede staat

Niet (correct) afgewerkte openingen in behuizing

Kabelwartels zijn incompleet/afwezig

Kabelwartels zijn gescheurd/aangetast

Blindwartels zijn incompleet/afwezig

blindwartels zijn gescheurd/aangetast

Verkeerde (blind)wartel in Eex d behuizing

Niet alle dekselbevestigingen zijn aanwezig

Materieel ls ondeugdelijk geaard

Externe aarding ontbreekt

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet correct gemonteerd

U

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet aanwezig

AN

Aardverbindingen zijn onderbroken

Kabel vertoont emstige beschadigingen, aantastingen

De kerndoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende

Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere objecten in de omgeving is niet correct

De intrinsiek veilige stroomketen is niet gescheiden t.o.v. aarde of niet of foutief geaard

De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd

De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende

{Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkappen

_ {Eris van het geoorloofde boorplan afgeweken

Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen

» |Elektrische isolatie is vuil en/of vochtig

Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de juiste wijze gevuld

el

Niet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de juiste wijze afgewerkt

Algemene gegevens item niet aanwezig/leesbaar (fabr./type/srnr)

Ex gegevens niet leesbaar, apparaat ziet eruit als Ex

Kabelcoderingen ontoreken of-zijn-nietteesbaar

Tagnummer nietteesbear; niet aanwezig

Gegevens niet bereikbaar (door isolatie, hoogte etc.)

U N

De gebruikte kabel voor Eex | is niet lichtblauw van kleur

De gebruikte wartels voor Eex | zijn niet lichtblauw van kleur

De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel

TIEIS

Verkeerde (blind)wartel in Eex e, Eex i of Eex nA behuizing

Wartels zijn onvoldoende aangedraaid

Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid

Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen

Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild

Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende

Kabels zijn niet correct geinstalleerd

Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk

Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast

Materieel is ondeugdelijk bevestigd

5 (3 |= ffe [le |ala leje [ale lala ole E EE EA ERE E olm|

Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens

V

o

corrosie, weersinvloeden, trillingen en andere
ongunstige invloeden

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet van voldoende doorsnede

SL

</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Ptant lafdeling / tankput Ee PT Aa 4 % (5

NGS TE ama 43

Fabrikaat- A EG Serienr. :

Type : Wiring :

Atex nr: OT = 6 Alex olgu Exklasse: / / A | n e 14

£

Datum: Teln noe 4

Lokaties Tama ny, tis A 414 Omschr.: La m rp

Naam:

10.2.e

Code | ' Omschrijving

contr

nv

Integriteit is aangetast (scheuren, breuk, sterk gecorrodeerd, etc.)

U

Ongeoorloofde doorboring

U

De afdichtingspakkingen of compunds zijn niet aanwezig

WW)

Vlamwegen dichtgeschilderd of dicht door ontoelaatbare pakking

U

De pakkingen zijn niet in goede staat

Niet (correct) afgewerkte openingen in behuizing

Kabelwartels zijn incompleet/afwezig

Kabelwartels zijn gescheurd/aangetast

Blindwartels zijn incompleet/afwezig

blindwartels zijn gescheurd/aangetast

Verkeerde (olind)wartel in Eex d behuizing

Niet alle dekselbevestigingen zijn aanwezig

Materieel is ondeugdelijk geaard

Externe aarding ontbreekt

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet correct gemonteerd

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet aanwezig

Aardverbindingen zijn onderbroken

Kabel vertoont ernstige beschadigingen, aantastingen

De kerndoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende

Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere objecten in de omgeving is niet correct

De intrinsiek veilige stroomketen is niet gescheiden t.o.v. aarde of niet of foutief geaard

De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd

De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende

°"[Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkappen

_}|Er is van het geoorloofde boorplan afgeweken

1

Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen

Elektrische isolatie is vuil en/of vochtig

Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de juiste wijze gevuld

Niet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de Juiste wijze afgewerkt

V

Algemene gegevens item niet aanwezig/leesbaar (fabr./type/srnr)

Ex gegevens niet leesbaar, apparaat ziet eruit als Ex

Kabelcoderingen ontbreken ofzinrnietteestear

Tagnummer nietdessbear, niet aanwezig

Gegevens niet bereikbaar (door isolatie, hoogte etc.)

De gebruikte kabel voor Eex | is niet lichtblauw van kleur

De gebruikte wartels voor Eex i zijn niet lichtblauw van kleur

De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel

Verkeerde (blind)wartel in Eex e, Eex i of Eex nA behuizing

Wartels zijn onvoldoende aangedraaid

Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid

Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen

Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild

Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende

Kabels zijn niet correct geinstalleerd

Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk

Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast

Materieel is ondeugdelijk bevestigd

2 [aje [|= je [efo ja fo jo fe [a fe ja |e [or [© lu fj} je [sle fala lola)

Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens

corrosie, weersinvloeden, trillingen en andere
ongunstige invloeden

Slo

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet van voldoende doorsnede

</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Plant lafdeling / tankput … BB... +a m 4, zs

NR:O-_srinrsitats lt 9

Fabrikaat: C ER (A Serienr. :

Wiring :

Type: AZ 26 Gli sai of
Atex art CS 22 Wa 1100 Exklasse:ŽLx <t!

ee

Datum: tel, Loo,

Lokatie : Treap, hank 0347 Omschr.: eN tow Hek

Naam:

10.2.e

Code | Omschrijving A

Tag nr.

contr | nvi

Integriteit is aangetast (scheuren, breuk, sterk gecorrodeerd, etc.)

M Ongeoorloofde doorboring

MMI De afdichtingspakkingen of compunds zijn niet aanwezig

Vlamwegen dichtgeschilderd of dicht door ontoelaatbare pakking

| De pakkingen zijn niet in goede staat

Niet (correct) afgewerkte openingen in behuizing

| Kabelwartels zijn incompleet/afwezig

Kabelwartels zijn gescheurd/aangetast

B Blindwartels zijn incompleet/afwezig

N blindwartels zijn gescheurd/sangetast

il Verkeerde (blind)wartel in Eex d behuizing

Niet alle dekselbevestigingen zijn aanwezig

Materieel is ondeugdelijk geaard

i Externe aarding ontbreekt

4 Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet correct gemonteerd

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet aanwezig

4 Aardverbindingen zijn onderbroken

| Kabel vertoont ernstige beschadigingen, aantastingen

De kerndoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende

Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere objecten in de omgeving is niet correct

De intrinsiek veilige stroomketen is niet gescheiden t.o.v. aarde of niet of foutief geaard

De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd

De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende

lola fo [eo [e jr

Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkappen

_ |Er is van het geoorloofde boorplan afgeweken

Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen

Elektrische isolatie is vuil en/of vochtig

Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de juiste wijze gevuld

Niet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de juiste wijze afgewerkt

Algemene gegevens item niet aanwezig/leesbaar (fabr./type/srnr)

<

Ex gegevens niet leesbaar, apparaat ziet eruit als Ex

Kabelcoderingen ontbreken of-zijn-nieHeesbear

N \ Baw we TI 4

Tagnummer nietleesbear; niet aanwezig

LE
Wied such ETA)

Gegevens niet bereikbaar (door isolatie, hoogte etc.)

\

De gebruikte kabel voor Eex i is niet lichtblauw van kleur

U

De gebruikte wartels voor Eex i zijn niet lichtblauw van kleur

De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel

W

Verkeerde (blind)wartel in Eexe, Eex i of Eex nA behuizing

Wartels zijn onvoldoende aangedraaid

Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid

Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen

Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild

Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende

Kabels zijn niet correct geinstalleerd

Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk

Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast

Materieel is ondeugdelijk bevestigd

513 |l [|= le |lo Jala Je le [ale jalo le ls lul sil ==

Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens

corrosie, weersinvloeden, trillingen en andere
ongunstige invloeden

[e]

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet van voldoende doorsnede

Ke

hee ey

</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Plant-afdeling / tankput …. AA... en. kas RA

NR:0- …

Fabrikaat: € FAG

Serienr.: Y3UR IM A

Type:

Wiring :

Atex nr: (°T (5

Exklasse: C Ex ed |) Cu

Datum: Tele RS oR

Lokatie: Tansy) ras la

ha
Omschr.: La … 1

Naam: 102e

Code |

aa‘

Tag nr,

TPLS-EL- 303

contr | av

| De pakkingen zijn niet in goede staat

Niet (correct) afgewerkte openingen in behuizing

Kabelwartels zijn gescheurd/aangetast

| Blindwartels zijn incompleet/afwezig

|| Kabel vertoont ernstige beschadigingen, aantastingen

‚|De kerndoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende

Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere objecten in de omgeving is niet correct

De intrinsiek veilige stroomketen is niet gescheiden t.o.v. aarde of niet of foutief geaard

De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd

De toestand van de pakkingen in omhuisels is onvoldoende

_ {Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhuisel en/of beschermkappen

„|Er is van het geoorloofde boorplan afgeweken

'|Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen

[Elektrische isolatie is vuil en/of vochtig

Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de juiste wijze gevuld

Niet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de juiste wijze afgewerkt

Algemene gegevens item niet aanwezig/leesbaar (fabr./type/srnr)

Ex gegevens niet leesbaar, apparaat ziet eruit als Ex

Kabelcoderingen ontbreken of-zijnnietleesbaar

Tagnummer niet leesbaar; niet aanwezig

Gegevens niet bereikbaar (door isolatie, hoogte etc.)

De gebruikte kabel voor Eex i is niet lichtblauw van kleur

De gebruikte wartels voor Eex i zijn niet lichtblauw van kleur

De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel

Verkeerde (blind)wartel in Eex e, Eex i of Eex nA behuizing

Wartels zijn onvoldoende aangedraaid

Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid

Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen

Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild

Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende

Kabels zijn niet correct geinstalleerd

Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk

Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast

Materieel is ondeugdelijk bevestigd

a [3 \—|J~ ee [|= je Jefe Je fo Jeje [a fe |e je le Ie lwlxe|—|shko|al@ {ele lol»

Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens

corrosie, weersinvloeden, trillingen en andere
ongunstige invloeden

Dolo

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet van voldoende doorsnede

</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>| ~ 7

Plant fefdeling / tankput … VS. Tens Va NR:O- hd.
Fabrikaat: CERG Serienr. |
tyre rule © + G aa! ol Wiring :
Atex nr YTS co A hex Bod Exklasse: EX e Il TTA Datum: Tal 199 &
Lokatie * “Ty h + = A A “4 | 4 Omschr.: iure \ re AD (5 Ps Naam: 2e
Gode *___ Omschrijving M= Tag nr.
contr | nvt nn
Integriteit is aangetast (scheuren, breuk, sterk gecorrodeerd, etc.) VU
Ongeoorloofde doorboring Ny
De afdichtingspakkingen of compunds zijn niet aanwezig VU
Vlamwegen dichtgeschilderd of dicht door ontoelaatbare pakking VU
De pakkingen zijn niet in goede staat \J
Niet (correct) afgewerkte openingen in behuizing NJ
Kabelwartels zijn incompleet/afwezig V
Kabelwartels zijn gescheurd/aangetast pe
Blindwartels zijn incompleet/afwezig U
blindwartels zijn gescheurd/aangetast Vv
Verkeerde (blind)wartel in Eex d behuizing V
Niet alle dekselbevestigingen zijn aanwezig V
Materieel is ondeugdelijk geaard NJ
Externe aarding ontbreekt VW
Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet correct gemonteerd Ni
Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet aanwezig U
Aardverbindingen zijn onderbroken J
p Kabel vertoont ernstige beschadigingen, aantastingen V
>
a De kerndoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende
b__ |Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhuisel en andere objecten in de omgeving is niet correct VV
c_|De intrinsiek veilige stroomketen is niet gescheiden t.o.v. aarde of niet of foutief geaard WU
d  |De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd ‘J
"e [De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende U
“4° |Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkappen V
*g [Eris van het geoorloofde boorplan afgeweken Vv
h [Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen he,
[Elektrische isolatie is vuil en/of vochtig wv
+} |Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de juiste wijze gevuld U
Kk. [Niet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de juiste wijze afgewerkt V
3
a__|Algemene gegevens item niet aanwezig/leesbaar (fabr./type/srnr) u
b _|Ex gegevens niet leesbaar, apparaat ziet eruit als Ex VA
c |Kabelcoderingen ontbreken of-zijn-nietleesbaar V Wie |
d [Tagnummerniekleesbaar; niet aanwezig U (25
e |Gegevens niet bereikbaar (door isolatie, hoogte etc.) VU
4
a |De gebruikte kabel voor Eexiis niet lichtblauw van kleur Vv
b |De gebruikte warte!s voor Eex i zijn niet lichtblauw van kleur Vv
c |De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel ul
d |Verkeerde (blind)wartel in Eex e, Eex i of Eex nA behuizing J
e _|Wartels zijn onvoldoende aangedraaid U
f  [Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid KJ |
g__|Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen W
h [Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild Y
i Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende Vv
j _ [Kabels zijn niet correct geinstalleerd Ni
k |Bevestiginasmiddelen ontbreken gedeeltelijk U
| |Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast A
m _ [Materieel is ondeugdelijk bevestigd V
n |Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens U
corrosie, weersinvloeden, trillingen en andere \J
© |ongunstige invloeden 1
p |Aard-en/ofvereffeningsleidingen zijn niet van voldoende doorsnede V

\
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Plant lafdeling / tankput …:ES.…………………… kn eN NR:O- ...... +2 zu
Fabrikaat: <= | & Serienr. :
Type : Wiring :
Atexoril TR a) Olen miu Exklasse: E En wd INE Datum Tey eo a,
Lokatie t oeh y hai on \y 2% ] Omschr.: Wa A Naam: 10.2e
Omschrijving g Tag nr.
contr | nvi | PU EL - POL,
Integriteit is aangetast (scheuren, breuk, sterk gecorrodeerd, etc.) U
Ongeoorloofde doorborina 2
De afdichtingspakkingen of compunds zijn niet aanwezig U
Vlamwegen dichtgeschilderd of dicht door ontoelaatbare pakking V
De pakkingen zijn niet in goede staat V
Niet (correct) afgewerkte openingen in behuizing U
Kabelwartels zijn incompleet/afwezig U
Kabelwartels zijn gescheurd/aangetast KE
Blindwartels zijn incompleet/afwezig VU
blindwartels zijn gescheurd/aangetast Nd
Verkeerde (blind)warte! in Eex d behuizing V
Niet alle dekselbevestigingen zijn aanwezig = V
Materieel is ondeugdelijk geaard U
| Externe aarding ontbreekt V
| Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet correct gemonteerd Vv
MM Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet aanwezig Vv
| Aardverbindingen zijn onderbroken V
ASUM Kabel vertoont ernstige beschadigingen, aantastingen NJ
2
a |De kerndoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende Vv
b_. |Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere objecten in de omgeving is niet correct VU
c” [De intrinsiek veilige stroomketen is niet gescheiden t.o.v. aarde of niet of foutief geaard V
»d' °|De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd Ww
e |De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende Vv
f."'|Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkeppen Vv
_ [Er is van het geoorloofde boorplan afgeweken Vv
‘he |Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen Uv
- > |Elektrische isolatie is vuil en/of vochtig ki
je |Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de juiste wijze gevuld J
k. [Niet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de juiste wijze afgewerkt J
3
a__|Algemene gegevens item niet aanwezig/leesbaar (fabr./type/srnr) Vv
b |x gegevens niet leesbaar, apparaat ziet eruit als Ex U
c |Kabelcoderingen ontbreken ofzijn-nietleesbaar V Mi el Ah Woe ie
d |Tagnummernietleesbaar; niet aanwezig V
e [Gegevens niet bereikbaar (door isolatie, hoogte etc.) VV
4
a [De gebruikte kabel voor Eexiis niet lichtblauw van kleur V
b |De gebruikte wartels voor Eex i zijn niet lichtblauw van kleur \/
c _|De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel U
d |Verkeerde (blind)wartel in Eex e, Eex | of Eex nA behuizing V
e  |Wartels zijn onvoldoende aangedraaid VU
f | Blindwartels zijn onvoidoende aangedraaid U
ga |Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen V
h |Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild U
i [Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende \/
j__|Kabels zijn niet correct geinstalleerd V
k _[Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk U
| |Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast Ww
m [Materieel is ondeugdelijk bevestigd V
n  |Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens (4
corrosie, weersinvloeden, trillingen en andere \ J
o |ongunstige invloeden A
p _|Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet van voldoende doorsnede

ie
~ NK

</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Plant /afdeling / tankput … SB tack <a

Fabrikaat C ER (© Serienr. :

Type: Gb 261 sas) Rygoy [Wiring

a 7
Atex nr ATR za A+ek 11 (1!

Exklasse: ZY ed jo le TE

Lokatie: EMRAF op tank 2417

Omschr.; Ver lu xe AE SEN RAP

Omschrijving

Gontr

nvt

fi Integriteit is aangetast (scheuren, breuk, sterk gecorrodeerd, elc.)

Il Ongeoorloofde doorboring

tyes De afdichtingspakkingen of compunds zijn niet aanwezig

| Vlamwegen dichtgeschilderd of dicht door ontoelaatbare pakking

MS De pakkingen zijn niet in goede staat
IE Niet (correct) afgewerkte openingen in behuizing

kl Kabelwartels zijn incompleet/afwezig

Kabelwartels zijn gescheurd/aangetast

Bl Blindwartels zijn incompleet/afwezig

KIM Dlindwartels zijn gescheurd/aangetast

KORE Ke pet fet}

<eKElclcl Klclc

| Verkeerde (blind)wartel in Eex d behuizing

M Niet alle dekselbevestigingen zijn aanwezig

M Materieel is ondeugdelijk geaard

(M Externe aarding ontbreekt

| Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet correct gemonteerd

| Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet aanwezig

| Aardverbindingen zijn onderbroken

MI Kabel vertoont ernstige beschadigingen, aantastingen

De kerndoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende

Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere objecten in de omgeving is niet correct

De intrinsiek veilige stroomketen is niet gescheiden t.o.v. aarde of niet of foutief geaard

De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd

De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende

je lejo fee |

Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkappen

Er is van het geoorloofde boorplan afgeweken

Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen

Elektrische isolatie is vuil en/of vochtig

Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de juiste wijze gevuld

Niet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de juiste wijze afgewerkt

Algemene gegevens item niet aanwezig/leesbaar (fabr./type/srnr)

Ex gegevens niet leesbaar, apparaat ziet eruit als Ex

Kabelcoderingen ontbreken of zijn niet leesbaar

Miel xe

IC Et

Tagnummer niet leesbaar; niet aanwezig

CIS |S Ic

Net

i
mied ey bet 2 ly!

Gegevens niet bereikbaar (door isolatie, hoogte etc.)

De gebruikte kabel voor Eex i is niet lichtblauw van kleur

De gebruikte wartels voor Eex i zijn niet lichtblauw van kleur

De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel

Verkeerde (blind)wartel in Eex e, Eex | of Eex nA behuizing

Wartels zijn onvoldoende aangedraaid

Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid

Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen

Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild

<

Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende

Kabels zijn niet correct geinstalleerd

Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk

Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast

Materieel is ondeugdelijk bevestigd

513 |= [rf | [=| [slo Jojo [ole [a fe je jo jo [e lof |= |t

Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens

(5)

corrosie, weersinvloeden, trillingen en andere
ongunstige invloeden

Ge CC lc fc

hel

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet van voldoende doorsnede

</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>|

Plant /afdeling / tankput ...4..3.........rerrnr Toe 61 7)

NR:0O- ..... dS

Fabrikaat: EN) 2 SF Serienr.* Öl }- tr-1y

Type:

Wiring :

Atex nr: PTS EX Sy-1o32 Exklasse: E EX -VE IAT A

Datum: feb Loot

Lokatie! Bove. 20 SAM at Omschr.: M jvaau SAS

10.2.e
Naam:

Code

LS]

Omschrijving M

Tag nr.

contr | w [1013 Cte oi

Integriteit is aangetast (scheuren, breuk, sterk gecorrodeerd, etc.)

Ongeoorloofde doorboring

De afdichtingspakkingen of compunds zijn niet aanwezig

SI<|S

Vlamwegen dichtgeschilderd of dicht door ontoelaatbare pakking

De pakkingen zijn niet in goede staat

Niet (correct) afgewerkte openingen in behuizing

Kabelwartels zijn incompleet/afwezig

Kabelwartels zijn gescheurd/aangetast

Blindwartels zijn incompleet/afwezig

blindwartels zijn gescheurd/aangetast

Verkeerde (blind)wartel in Eex d behuizing

Niet alle dekselbevestigingen zijn aanwezig

Materieel is ondeugdelijk geaard

Externe aarding ontbreekt

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet correct gemonteerd

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet aanwezig

Aardverbindingen zijn onderbroken

sie <I<I<

Kabel vertoont ernstige beschadigingen, aantastingen

De kerndoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende

Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere objecten in de omgeving is niet correct

De intrinsiek veilige stroomketen is niet gescheiden t.o,v, aarde of niet of foutief geaard

<[<I<

De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd

De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende

Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkappen

-|JEris van het geoorloofde boorplan afgeweken

Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen

Elektrische isolatie is vuil en/of vochtig

Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de juiste wijze gevuld

Niet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de juiste wijze afgewerkt

Algemene gegevens item niet aaawezig/leesbaar (fabr./type/srnr)

V Miel heesch an

Ex gegevens niet leesbaar, apparaat ziet eruit als Ex

Kabelcoderingen ontbreken of zijmniet-leesbaar

UW Niel ca n WEE

Tagnummer niet leesbaar; niet aanwezig

VY \

Gegevens niet bereikbaar (door isolatie, hoogte etc.)

De gebruikte kabel voor Eex i is niet lichtblauw van kleur

V

De gebruikte wartels voor Eex i zijn niet lichtblauw van kleur

hd

De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel

U

Verkeerde (blind)wartel in Eex e, Eex | of Eex nA behuizing

Wartels zijn onvoldoende aangedraaid

Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid

Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen

Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild

dl Kd KS Ee

Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende

Kabels zijn niet correct geinstalleerd

Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk

Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast

Materieel is ondeugdelijk bevestigd

213 |l f- |= ta [lo Jala [ele [a fe la lo le |» lelie le Jala | |u

Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens

o

corrosie, weersinvloeden. trillingen en andere
ongunstige invloeden

kel

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet van voldoende doorsnede

</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Plant lafdeling / tankput MK TEL räsis AA 4! 4

NR: 0- eee 29

Fabrikaat: € € A) Serienr. :
Type- TAG 2b sisi Reovey Wiring :
Atex nr: Ore Ta Qdee / G, Exklasse: £ Lx A La Ile TE |Datum: Fein Lees
Lokatie ‘Beven op DAR AA Omschr,: Wark AA KL EN: Nes kaai eee
Code | ‘Omschrijving = T TA
| | contr | nvt TP El - vor
| Integriteit is aangetast (scheuren, breuk, sterk gecorrodeerd, etc.) Lv)
i} Ongeoorloofde doorboring U
SM De afdichtingspakkingen of compunds zijn niet aanwezig WV
| | Vlamwegen dichtgeschilderd of dicht door ontoelaatbare pakking Vj
| De pakkingen zijn niet in goede staat V
E Bl Niet (correct) afgewerkte openingen in behuizing vu
[ | Kabelwartels zijn incomplest/afwezig U
[ | Kabelwartels zijn gescheurd/aangetast vy
Ei | Blindwartels zijn incompleet/atwezig Vv
E | blindwartels zijn gescheurd/aangetast Vv
Û | Verkeerde (blind)wartel in Eex d behuizing U
fi | Niet alle dekselbevestigingen zijn aanwezig _ \/
iE Materieel is ondeugdelijk geaard =
f | Externe aarding ontbreekt (a
NIE Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet correct gemonteerd VU
| Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet aanwezig V
Nl Aardverbindingen zijn onderbroken VU
[Kabel vertoont ernstige beschadigingen, aantastingen V
2
a > [De kerndoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende YU
b“ [Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere objecten in de omgeving is niet correct U
c [De intrinsiek veilige stroomketen is niet gescheiden t.o.v. aarde of niet of foutief geaard U
d_ |De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd = u
e” |De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende A
ft “| Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkappen (4
gs |Er is van het geoorloofde boorplan afgeweken UL
h [Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen wd
-j | Elektrische isolatie is vuil en/of vochtig i
j Barrieredozen en kabeimoffen zijn niet op de juiste wijze gevuld
k | Niet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de juiste wijze afgewerkt W
3
a |Algemene gegevens item niet aanwezig/leesbaar (fabr./type/smr) J
b [Ex gegevens niet leesbaar, apparaat ziet eruit als Ex U
c |Kabelcoderingen ontbreken of-zijn-pieHeesbaar V Wiel ETA
d |Tagnummerniet leesbaar; niet aanwezig 9, \
e [Gegevens niet bereikbaar (door isolatie, hoogte etc.) Vv
4
a |De gebruikte kabel voor Eexi is niet lichtblauw van kleur E
b [De gebruikte wartels voor Eex i zijn niet lichtblauw van kleur fi
c |De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel /
d [Verkeerde (blind)wartel in Eex e, Eex | of Eex nA behuizing 1
e |Wartels zijn onvoldoende aangedraaid Ci
f |Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid A
| g |Geoxideerdeofanderszins aangetaste dekselbevestigingen Vv
n |Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild V
i [Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende 7
j _ {Kabels zijn niet correct geinstalleerd V
k |Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk U
| |Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast 4,
m __ [Materieel is ondeugdelijk bevestigd ed
n |Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens Vv
corrosie, weersinvloeden, trillingen en andere 1)
o [ongunstige invloeden ji
p _|Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet van voldoende doorsnede V

</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Plant /efdeling / tankput _… BS... vask a5

NR: O- ee

Fabrikaat “Ta du $ \. en Serienr. :

Type: 36343 Wiring :

Atex nr (TE 1 lv. Ex PST Janey Ex klasse : Ex E 1 C°T3

Datum: KA gee

Lokatie Boven 2p ret «AA AAA Omschr.: (= m PD

Naam:

10.2.e

‘ Omschrijving T

Tag nr.

TP 2S3-El sce 3+

i De afdichtingspakkingen of compunds zijn niet aanwezig

| Vlamwegen dichtgeschilderd of dicht door ontoelaatbare pakking

[De pakkingen zijn niet in goede staat

| Niet (correct) afgewerkte openingen in behuizing

Kabelwartels zijn incompleet/afwezig

Il Kabelwartels zijn gescheurd/aangetast

Blindwartels zijn incompleet/afwezig

lindwartels zijn gescheurd/aangetast

Verkeerde (blind)wartel in Eex d behuizing

Niet alle dekselbevestigingen zijn aanwezig

aterieel is ondeugdelijk geaard

i Externe aarding ontbreekt

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet correct gemonteerd

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet aanwezig

Aardverbindingen zijn onderbroken

Kl Kabel vertoont ernstige beschadigingen, aantastingen

De kerndoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende

Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere objecten In de omgeving is niet correct

De intrinsiek veilige stroomketen is niet gescheiden t.o.v. aarde of niet of foutief geaard

De elektrische aans uitingen zijn niet vast bevestigd

De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende

Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkappen

Er is van het geoorloofde boorplan afgeweken

Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen

Elektrische isolatie is vuil en/of vochtig

Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de juiste wijze gevuld

Niet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de juiste wijze afgewerkt

Algemene gegevens item niet aanwezigileesbaar (fabr, /typelsrnr)

u

Ex gegevens niet leesbaar, apparaat ziet eruit als Ex

U

Kabelcoderingen ontbreken ef-zijn-niet-Jeesbaar

Tagnummer niet leesbaar; niet aanwezig

Gegevens niet bereikbaar (door isolatie, hoogte etc.)

De gebruikte kabel voor Eex i is niet lichtblauw van kleur

De gebruikte wartels voor Eex | zijn niet lichtblauw van kleur

De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel

Verkeerde (blind)wartel in Eexe, Eex i of Eex nA behuizing

Wartels zijn onvoldoende aangedraaid

Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid

Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen

Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild

Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende

Kabels zijn niet correct geinstalleerd

Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk

Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast

Materieel is ondeugdelijk bevestigd

a {3 |I ff ka | je jala Je [e [a fe |a jo jole wist |= |Tje | le je fo [oer le

Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens

corrosie, weersinvloeden, trillingen en andere
ongunstige invloeden

o

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet van voldoende doorsnede

Ke

</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Plant /afdeling / tankput ...43................. ans kan s

NR : O- 220.

ws
eee or

Fabrikaat Maaema T u bee na tional [Serionr :

Type :

Atex or: Pol Whey ARR

M Aa 8 Wiring :

Exklasse: £ Fy N 14 ETC

Datum: Teh

Loon

Naam:

10.2.e

nn

Code

ene
NAR
2441121

hat BESSI

Lokatie Boven en Lak GA Omschr: Nivea w a rn

Tag nr.

“Omschrijving
AT KEIN Ere RETE Saat ARTE en

4

Jeont | nvt

IS Ce

Integriteit is aangetast (scheuren, breuk, sterk gecorrodeerd, etc,)

Ongeoorloofde doorboring

De afdichtingspakkingen of compunds zijn niet aanwezig

Vlamwegen dichtgeschiiderd of dicht door ontoelaatbare pakking =

De pakkingen zijn niet in goede staat

Niet (correct) afgewerkte openingen in behuizing

Kabelwartels zijn incompleet/afwezig

Kabelwartels zijn gescheurd/aangetast

Blindwartels zijn incompleet/afwezig

blindwartels zijn gescheurd/aangetast

Verkeerde (blind)wartel in Eex d behuizing

Niet alle dekselbevestigingen zijn aanwezig

Mateneel is ondeugdelijk geaard

Externe aarding ontbreekt

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet correct gemonteerd

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet aanwezig

Aardverbindingen zijn onderbroken

Kabel vertoont emstige beschadigingen, aantastingen
rz

POT re MT ae NRE DEE Ot ATM TOENE

A
7
SR
FI
x
al

De kerndoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende

Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere objecten in de omgeving is niet correct

De intrinsiek veilige stroomketen is niet gescheiden t.o.v, aarde of niet of foutief geaard

»| De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd

De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende

Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkappen

Er is van het geoorloofde boorplan afgeweken

Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen

Elektrische isolatie is vuil en/of vochtig

Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de Juiste wijze gevuld

Niet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de juiste wijze afgewerkt

‘3

4 EEKE ZN, TK ECE GOTE
STS EEE ENT DUI jet bj E

Algemene gegevens item niet leesbaar (fabr /type/smr) |
aamwerig/lees

Ex gegevens niet leesbaar, apparaat ziet eruit als Ex

Kabelcoderingen ontbreken ofettenietteesbaar

Tagnummer niet leesbaar; niet aanwezig

Gegevens niet bereikbaar (door isolatie, hoogte etc.)

HEN

di baie

ET

De gebruikte kabel voor Eex i is niet lichtblauw van kleur

+19) ef ololoe lola

De gebruikte wartels voor Eex i zijn niet lichtblauw van kieur

De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel

Verkeerde (blind)wartel in Eex e, Eex | of Eex nA behuizing

Wartels zijn onvoldoende aangedraaid

[Dd ja lc.

Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid

Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen

Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild

Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende

Kabels zijn niet correct geinstalleerd

Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk

Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast

Materieel is ondeugdelijk bevestigd

313 |-|>

Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens

Oo

corrosie, weersinvloeden, trillingen en andere
ongunstige invloeden

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet van voldoende doorsnede

</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Plant afdeling / tankput …&S. i awl, aly

NR:0- O30.

Fabrikaat : Ely (2 AF Serienr, :

Type : Wiring :

Lokati

Atex nr: PT OR LA Exklasse: ES | 4 UZ Tö

Datum AA Loa x

Naam:

10.2e

Code

Au 3
Laser”

e Heuer 1 (A i A aay Omschr.: Ele hed C Ure line
Omschrijving

Tag nr.

T

Sees AN Pe Ae CT ENE

„contr

mt} TP23- TE oel

Integriteit is aangetast (scheuren, breuk, sterk gecorrod

eerd, eic.)
Ongeoorloofde doorboring

De afdichtingspakkingen of compunds zijn niet aanwezig

Vlamwegen dichtgeschilderd of dicht door ontoelaatbare pakking

De pakkingen zijn niet in goede staat

Niet (correct) afgewerkte openingen in behuizing

Kabelwartels zijn incompleetafwezig

Kabelwartels zijn gescheurd/aangetast

Blindwartels zijn Incompleet/afwezig

blindwartels zijn gescheurd/aangetast

Verkeerde (blind)wartel in Eex d behuizing

Niet alle dekselbevestigingen zijn aanwezig
Materieel is ondeugdelijk geaard

Externe aarding ontbreekt

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet correct gemonteerd

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet aanwezig

Aardverbindingen zijn onderbroken

WACK Ic

Kabel vertoont emslige beschadigingen, aantastingen

s
ig RTS ESKADERS ERs AEO pt Fris? 4 TERA
(SEN CURE AM eines Whe et AA ES

EN AEN soa enter vibe

si} De kerndoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende

Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere objecten in de omgeving is niet correct

"| De intrinsiek veilige stroomketen Is niet gescheiden t.o.v. aarde of niet of foutief geaard

| De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd

(Wes De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende

VELA Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventìlatoren en omhulsel en/of beschermkappen

Er is van het geoorloofde boorplan afgeweken

Wi] Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen

WEI Elektrische isolatie Is vuil en/of vochtig

-|Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de Juiste wijze gevuld

AES
Sk:
EE

| Niet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de juiste wijze afgewerk

OEE

ERA III ve wes EE MS
EAD GVEA IAS Er GE AMIDE Ne ty oo

tb tin!

Algemene gegevens item niet aanwazlg/leesbaar (fabr./type/sror)

_|Ex gegevens niet leesbaar, apparaat ziet eruit als Ex

Kabelcoderingen ontbreken ofzijrenietteesbaar

Tagnummer niet leesbaar; niet aanwezi

|Gegevens niet bereikbaar (door isolatie, hoogte etc.)

ERE EE NER TER RENE
MEEL MEt ITS St AGE MERITS SEARS Soya ALE SR RE Ve Dr DE

SN

De gebruikte kabel voor Eexi is niet lichtblauw van kleur

|» af falso oel

De gebruikte wartels voor Eex | zijn niet lichtblauw van kleur

De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel

Verkeerde (blind)wartel in Eex e, Eex | of Eex nA behuizing

Wartels zijn onvoldoende aangedraaid

Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid

Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen

Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild

=S [10 lalc,

Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende

Kabels zijn niet correct geinstalleerd

Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk

Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast

Materieel is ondeugdelijk bevestigd

3/3 {=|

Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens

o

corrosie, weersinvloeden, trillingen en andere
ongunstige invloeden

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet van voldoende doorsnede

</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Plant /afdeling / tankput ................. dns NR:0- „45
[Fabrikaat : (do kae Serienr. : ‘Vr. « y* J Obata |

Type: Wiring: Bayes — 5 Qe - 072

Atex nr: Si Ra Or ( Vex 127) Ex klasse : EEy a. 5 Tu Datum: Fe han ha
Lokatie7) a ml Qoud pow p LT Sit (320 Omschr.: ZAR seks Ran A v me Naam: 1026 <
Code | Omschrijving ~ 4 \ Tag nr.

Integriteit is aangetast (scheuren, breuk, sterk gecorrodeerd, etc.)

Ongeoorloofde doorboring

De afdichtingspakkingen of compunds zijn niet aanwezig A

Vlamwegen dichtgeschilderd of dicht door ontoelaatbare pakking (7

De pakkingen zijn niet in goede staat NJ

Niet (correct) afgewerkte openingen in behuizing

Kabelwartels zijn incompleet/afwezig

Kabelwartels zijn gescheurd/aangetast

Blindwartels zijn incompleet/afwezig

blindwartels zijn gescheurd/aangetast

Verkeerde (blind)wartel in Eex d behuizing

Niet alle dekselbevestigingen zijn aanwezig

Materieel is ondeugdelijk geaard

Externe aarding ontbreekt

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet correct gemonteerd

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet aanwezig

Aardverbindingen zijn onderbroken

Kabel vertoont ernstige beschadigingen, aantastingen M

De kerndoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende v/
Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere objecten in de omgeving is niet correct A

„|De intrinsiek veilige stroomketen is niet gescheiden t.o.v. aarde of niet of foutief geaard

[De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd

“WIDe toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende

“| Onvoidoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkappen

7 Er is van het geoorloofde boorplan afgeweken

Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen

| Elektrische isolatie is vuil en/of vochtig

i, |Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de juiste wijze gevuld

< a

WJNiet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de juiste wijze afgewerkt

hie

Algemene gegevens item niet aanwezig/leesbaar (fabr./type/smr)

Ex gegevens niet leesbaar, apparaat ziet eruit als Ex

Kabelcoderingen ontbreken ofzijmnietieesbaar / Nilsen 5

Tagnummer niet leesbaar; niet aanwezig

Gegevens niet bereikbaar (door isolatie, hoogte etc.)

x j TETE EERE RER Ee PEEN INE ERE
AAVA 23087) 1213 if TT MACK = A

De gebruikte kabel voor Eex iis niet lichtblauw van kleur

De gebruikte wartels voor Eex i zijn niet lichtblauw van kleur

De voedingsbron of groep is niet duidelijk < aangegeven bij of op het materieel

Verkeerde (blind)wartel in Eex 8, Eex | of Eex nA behuizing

Wartels zijn onvoldoende aangedraaid

Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid

Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen ,

Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild

Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende

Kabels zijn niet correct geinstalleerd

Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk /

Bevestiginasmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangelast

Materieel is ondeugdelijk bevestigd

=(3[=[=Fl|=|=|e |=|e |a |a ju [a fo jelo lelu |

Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinslek veilige stroomketens

corrosie, weersinvloeden, trillingen en andere
ongunstige invloeden

o

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet van voldoende doorsnede

ke

</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>nh 44

AART EEE

Plant /afdeling / tankput … 3. es - a49 NR: O- 4b

Fabrikaat: C/ (16, Serienr. :
Type 2 44 & yo ey Aert Guy Wiring :
Atex at: 8 WB. md Ex klasse ! Le! [4 Datum: Fe, uee
“ 1 ! i
Lokatie : mi ain Omschr.: jh OU Se brent Li = Naam: 10.2.e
Code Omschrijving | __ : Tag nr.
Fe POSSI AASA WEEER PAN assur leontr | nvt

Integriteit is aangetast (scheuren, breuk, sterk gecorrodeerd, etc.)

Ongeoorloofde doorboring

De afdichtingspakkingen of compunds zijn niet aanwezig

Vlamwegen dichtgeschilderd of dicht door ontoelaatbare pakking U

De pakkingen zijn niet in goede staat

Niet (correct) afgewerkte openingen in behuizing

Kabelwartels zijn incompleet/afwezig

Kabelwartels zijn gescheurd/aangetast

Blindwartels zijn incompleet/afwezig

blindwartels zijn gescheurd/aangetast

Verkeerde (blind)wartel in Eex d behuizing

Niet alle dekselbevestigingen zijn aanwezig 7

Materieel is ondeugdelijk geaard

Externe aarding ontbreekt

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet correct gemonteerd

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet aanwezig

Aardverbindingen zijn onderbroken

Kabel vertoont ernstige beschadigingen, aantastingen )
EES TS ad BN KI 2

248 De kerndoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende \/

BS] Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere objecten in de omgeving is nist correct

SEC |De intrinsiek veilige stroomketen Is niet gescheiden t.o.v. aarde of niet of foutief geaard

YEE De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd UV

TEN De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende VU
oft] Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkappen Ww
eg Er is van het geoorloofde boorplan afgeweken UV
KENG Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen VU

kp Elektrische isolatie is vuil en/of vochtig

ARE E|Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de juiste wijze gevuld

WEKEENiet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de juiste wijze afgewerkt
MT ne KI

} ISE ER MEE ee

' ; FEAE
base fr Se Sen FOS

Algemene gegevens item niet aanwezig/leesbaar (fabr./type/srnr) = “fu Mul To. A

Ex gegevens niet leesbaar, apparaat ziet eruit als Ex WW

Kabelcoderingen ontbreken ofzijrniet-Jeesbaar / Mu s TE

JR

De gebruikte wartels voor Eex i zijn niet lichtblauw van kleur

De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel

Verkeerde (blind)wartel in Eex e, Eex i of Eex nA behuizing u

Wartels zijn onvoldoende aangedraaid Vv

Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid V

Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen vv

Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild U

Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende V

Kabels zijn niet correct geinstalleerd Vv

Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk %

Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast VU

Materieel is ondeugdelijk bevestigd V

313 fff |=[= fo |sjo Jala js |w [a fe |alo lolol

Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens Vv

corrosie, weersinvloeden, trillingen en andere (/
ongunstige invloeden

o

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet van voldoende doorsnede

kel

</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Plant lafdeling / tankput tn. bee AAS NR: O- … (UT...
Fabrikaat 711 T Serienr.: ARC 169 gTe
Type Ba tT De Wiring : |
Atex nr: Ex klasse: | bs 2 T 6 Datum: Te \ ‚ Loos
Lokatie Aere « bus ku 4 fi Omschr.: “Ty \ eos WD eek Naam; 27°
Code Omschrijving \ Tag nr.
in 209 itera Spite ta OTe EE EERE SPA EEE ES eleantr | nvt
Integriteit is 5 aangetast (scheuren, breuk, sterk gecorrodeerd, etc.) NJ
Ongeoorloofde doorboring vv
De afdichtingspakkingen of compunds zijn niet aanwezig \J
Vlamwegen dichtgeschilderd of dicht door ontoelaatbare pakking W
De pakkingen zijn niet in goede staat XJ
Niet (correct) afgewerkte openingen in behuizing \/
Kabelwartels zijn incompleet/afwezig Vv
Kabelwartels zijn gescheurd/aangetast NJ
Blindwartels zijn incompleet/afwezig VU
blindwartels zijn gescheurd/aangetast \J
Verkeerde (blind)wartel in Eex d behuizing
Niet alle dekselbevestigingen zijn aanwezig
Materieel is ondeugdelijk geaard Vv
Externe aarding ontbreekt U
Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet correct gemonteerd /
Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet aanwezig /
Aardverbindingen zijn onderbroken /
Kabel vertoont ernstige beschadigingen, aantastingen VV
oc km E ES
Aas De kerndoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende W
et BES]Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere objecten in de omgeving is niet correct
(KE De intrinsiek veilige stroomketen is niet gescheiden t.o.v. aarde of niet of foutief geaard VV
Ard De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd '
We De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende
kt Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkappen
€gii)/Er is van het geoorloofde boorplan afgeweken |
EK | Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen V {4
AES Elektrische isolatie is vuil en/of vochtig ad
ESE Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de juiste wijze gevuld
SKU Niet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de juiste wijze afgewerkt \/
EE EE eerie EEK CURE A A ENE fat NT
a  JAlgem iet aanwezig/leesbaar (fabr/type/srnr) Ly
b__|Ex gegevens niet leesbaar, apparaat ziet eruit als Ex ‘a
c___|Kabelcoderingen ontbreken-ofzijnniet-leesbaar 4 tia k .
d_ |Taanummer petieesbaar: niet aanwezig — J NF N 5 A
e [Gegevens niet bereikbaar (door isolatie, hoogte etc.) Vi \
7 . — ——
a van kleur \/
b___|De gebruikte wartels voor Eex i zijn niet lichtblauw van kleur '
c |Devoedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel
d__|Verkeerde (blind)wartel in Eex e, Eex i of Eex nA behuizing
e |Wartelszijn onvoldoende aangedraaid
f__|Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid
g 0|Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen /
h__|Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild V
|__|Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende
j_|Kabels zijn niet correct geinstalleerd
k__|Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk
| Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast
m__|Materieel is ondeugdelijk bevestigd “J
n___|Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens v
corrosie, weersinvloeden, trillingen en andere
o {ongunstige invloeden
p JAard-en/ofvereffeningsleidingen zijn niet van voldoende doorsnede A

| Uy |

</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Plant/afdeling / tankput … en tie ll “19 NR: O- silt eerie
Fabrikaat: Cl ÜG Serienr.: O5 9) “4 54 Ö
Type EIL zuid 1,9 Wiring : 3
Alex nr: PTR et 4 ATEY 2144 |exklasse: EEX e A (ic Zi Datum: Teln Los al
Lokatie | 7 A cn Omschr,: L. Ne r Naam wee
Code Omschrijving : Tag nr.
i AITA SKDS SETU ELE 5 ; contr | nvt} PP 25 -
Integriteit is aangetast (scheuren, breuk, sterk gecorrodeerd, etc.) v
Ongeoorloofde doorboring v
De afdichtingspakkingen of compunds zijn niet aanwezig vv
Vlamwegen dichtgeschilderd of dicht door ontoelaatbare pakking U
De pakkingen zijn niet in goede staat d
Niet (correct) afgewerkte openingen in behuizing
Kabelwartels zijn incompleet/afwezig /
Kabelwartels zijn gescheurd/aangetast VI
Blindwartels zijn incompleeVafwezig = Vv
blindwartels zijn gescheurd/aangetast
Verkeerde (blind)wartel in Eex d behuizing VU
Niet alle dekselbevestigingen zijn aanwezig \/
Materieel is ondeugdelijk geaard Vv
Externe aarding ontbreekt V
Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet correct gemonteerd y
Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet aanwezig Vv
Aardverbindingen zijn onderbroken 12
Kabel vertoont ernstige beschadigingen, aantastingen VV
3 ENE DPR SEARS aay DAD ESSEN LENEN tree
fait) De kerndoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende
|44E6E8] Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere objecten in de omgeving is niet correct y
BEE |De intrinsiek veilige stroomketen is niet gescheiden t.o.v. aarde of niet of foutief geaard \
Nidhi] De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd V

De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende

EN

ey Sa Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkappen

Eris van het geoorloofde boorplan afgeweken

Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen

A SIM Elektrische isolatie is vuil en/of vochtig

tod

Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de juiste wijze gevuld

EROS

Niet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de juiste wijze afgewerkt

ECN AES E 13.21, 54%,
ke STS La võla?

j )

ERIS Ata? BV:

SETIS

Algemene gegevens item niet aanwezig/leesbaar (fabr/type/sm

Ex gegevens niet leesbaar, apparaat ziet eruit als Ex

Kabelcoderingen ontbreken.ofaijn.niekleesbaar

Tagnummer niet leesbaar; niet aanwezig

Gegevens niet bereikbaar (door isolatie, hoogte etc.)

1 oh Meet pare See
TENEN EER td EER NIT
ATES La a RAs ert ae

ee, RETR HEL Rene ER KT ea Ee
De gebruikte kabel voor Eex i is niet lichtblauw van kleur

SRST eo ar} 8 Aes
De gebruikte wartels voor Eex | zijn niet lichtblauw van kleur

De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel

Verkeerde (blind)wartel in Eex e, Eex i of Eex nA behuizing

Wartels zijn onvoldoende aangedraaid

Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid

Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen

Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild

3/3 || ff |= ho [oja ja [oja lsfojajefele ls

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet van voldoende doorsnede

Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende u
Kabels zijn niet correct geïnstalleerd 44
Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk V
Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast
Materieel is ondeugdelijk bevestigd U
Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-Intrinsiek veilige stroomketens q
corrosie, weersinvloeden, trillingen en andere

o |ongunstige invloeden A

:

</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Plant fefdeling | tankput

SOHNE OT Dewees emi ete EEEN)

NR: O-

valde,

teens

Fabrik@at ! ">£ A (> Serienr. :

Type =f vey G GHC ml Wiring :

t)

vb = = —
Atex ni: (I, Aha Atol Ex klasse; & Žž

Datum: Te Vs

ao

ie
Lokatie: bank A1B 4, () Omschr.: lu; s A x

Naam:

10.2.e

Code Omschrijving \

Tag nr.

vr NEA BE ys ID Ae LATS Ein ESTER IE TE 3 RTF
; ere Es: “ATP ah com EEn "4 ANL VIIA ES hit Di AN KL EE nt aL,

*[conir

nvt

Integriteit is aangetast (scheuren, breuk, sterk gecorrodeerd, etc.)

WJ

Ongeoorloofde doorboring

vu

De afdichtingspakkingen of compunds zijn niet aanwezig

Vv

Vlamwegen dichtgeschilderd of dicht door ontoelaatbare pakking

De pakkingen zijn niet in goede staat

Niet (correct) afgewerkte openingen in behuizing

Kabelwartels zijn incompleet/afwezig

Kabelwartels zijn gescheurd/aangetast

Blindwartels zijn incompleet/afwezig

blindwartels zijn gescheurd/aangetast

Verkeerde (blind)wartel in Eex d behuizing

Niet alle dekselbevestigingen zijn aanwezig

Materieel is ondeugdelijk geaard

Externe aarding ontbreekt

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet correct gemonteerd

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet aanwezig

Aardverbindingen zijn onderbroken

Een vertoont ee beschadigingen, contastingert

A = 3 2 ;
; 1 = NEER ER NE NR A
oF eee rls 5 ka NV KA

iu BEd RAT SF at

Ripe sanie

ace 2 De kaasnesid van de (aard- gel elders i is ‘onvoldoende

ET

Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere objecten in de omgeving is niet correct

|De intrinsiek veilige stroomketen is niet gescheiden t‚o.v. aarde of niet of foutief geaard

dE De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd

(42281 De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende

Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkappen

Er is van het geoorloofde boorplan afgeweken

Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen

Elektrische isolatie is vuil en/of vochtig

| Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de Juiste wijze gevuld

Nigt ingebruik zijnde older zijn niet op de juiste wijze afgewerkt

ah EN SVENN KD °R KE NIS E

TTT gegevens it item niet aanwezigleesbaar (fabr, fyoaiemn).

Ex gegevens niet leesbaar, apparaat ziet eruit als Ex

_|Kabelcoderingen ontbreken of-zijnnietleesbaar

Miel, Aer WOT) 4

Tagnummer nietleesbaar; niet aanwezig

Niel me.

we “Lv ng!

{Gegevens niet bereikbaar (door isolatie, hoogte etc.)

VI

+

= 5 —
als a: Re Oy SEE PT SiG Mie PR iy sd we,

ENE Er A ERE SE ET A

De gebruikte kabel voor Eex | is niet lichtblauw van kleur

De gebruikte wartels voor Eex i zijn niet lichtblauw van kleur

De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel

hee

Verkeerda (blind)wartel in Eex e, Eex | of Eex nA behuizing

Vv

Wartels zijn onvoldoende aangedraaid
Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid

Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevesti tigingen

Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild

Afdichting van Kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende

CIS

Kabels zijn niet correct geïnstalleerd

Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk

Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast

Materieel is ondeugdelijk bevestigd

s|al-|l=Fl-=l|s lo |=|o afo foe |gjojaja |olale

Onvoldoende scheiding tussen Intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens

Vv

corrosie, weersinvloeden, trillingen en andere
ongunstige invloeden

o

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet van voldoende doorsnede

D

U

</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Plant /afdeling / tankput … 2

3 — ‘ 418

OLEKEKKAKKKEEEEETETT TESTE

Fabrikaat: C= VG

Serienr, : seu 6

Type:

EZ A KL ie / r N Wiring d

Atex ne PTYS

Ex klasse: £ = y

ze |

\ Te e
Datum: Te Ww 2:9 AY

Lokati@: |, har Mg

6 Wren a1 Gr;
| |

LA Omschr.: AR

Naam

10 2.e

Code

Tag nr,

Omschrijving !

RV

Tay Conti

Integriteit is aangetast (scheuren, breuk, sterk gecorrodeerd, etc.)

Ongeoorloofde doorboring

De afdichtingspakkingen of compunds zijn niet aanwezig

Vlamwegen dichtgeschilderd of dicht door ontoelaatbare pakking

De pakkingen zijn niet in goede staat

Niet (correct) afgewerkte openingen in behuizing

Kabelwartels zijn incompleet/afwezig

Kabelwartels zijn gescheurd/aangetast

Blindwartels zijn incompleet/afwezig

blindwartels zijn gescheurd/aangetast

Verkeerde (blind)wartel in Eex d behuizing

Niet alle dekselbevestigingen zijn aanwezig

Materieel is ondeugdelijk geaard

Externe aarding ontbreekt

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet correct gemonteerd

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet aanwezig

Aardverbindingen zijn onderbroken

Kabel vertoont ernstige

beschadigingen, aantastingen

(»Cy KT TTT RM pea MIA ATS (Sty Ai va AA
eki SPT ye Ma 19 22 17 Le ROE NEIS star

A AD A t

(ij De kerndoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende

Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere objecten in de omgeving is niet correct

De intrinsiek veilige stroomketen is niet gescheiden t.o.v. aarde of niet of foutief geaard

De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd

De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende

{Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkappen

{|Er is van het geoorloofde boorplan afgeweken

Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen

KESA
Eee ke

Elektrische isolatie is vuil en/of vochtig

Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de juiste wijze gevuld

ijNiet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op

de juiste wijze afgewerkt

Gr FER deeat Wao =
EEEN

R Tet RS

4 tre a

114577 ee At. ee

Algemene gegevens item niet aanwezig/leesbaar (fabr./type/srnr)

_JEx gegevens niet leesbaar, apparaat ziet eruit als Ex

Kabelcoderingen ontbreken ofzijn-nietleesbaar

Miel

Ste „Malen

=t

Tagnummer niet leesbaar; niet aanwezig

{Gegevens niet bereikbaar (door isolatie, hoogte etc.)

hae Le.

ESA TAA

De gebruikte kabel voor Eex i is niet lichtblauw van kleur

De gebruikte wartels voor Eex i zijn niet lichtblauw van kleur

De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel

Verkeerde (blind)wartel in Eex e, Eex i of Eex nA behuizing

Wartels zijn onvoldoende aangedraaid

jo |a ja jo [we |a|o|ajo loo les}

Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid

Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen

Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild

Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende

Kabels zijn niet correct geinstalleerd

Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk

Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast

Materieel is ondeugdelijk bevestigd

3/3 /-|~e]—|>

Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens

o

corrosie, weersinvloeden, trillingen en andere
ongunstige invloeden

is)

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet van voldoende doorsnede

/ Vo

</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Plant /afdeling / tankput AR... ui, atd NR: 0. „IS
Fabrikaat: / |) G Serienr. :
Type AX lean G AS | | Wiring :
Atex_nr: IIS oo lites ! Ex klasse: = x Datum: Te by 9 > a
Lokatie > >>>» Omschr.; 1 br (3 3) Naam: 10:28
Code Omschrijving \ Tag nr.
; tet BURO ra ANT ee LOIS ESS EEE contr | nvt

Inteariteit is aangetast (scheuren, breuk, sterk gecorrodeerd, etc.) \

Ongeoorloofde doorboring yy

De afdichtingspakkingen of compunds zijn niet aanwezig LY,

Viamwegen dichtgeschilderd of dicht door ontoelaatbare pakking \/

De pakkingen zijn niet in goede staat J

Niet (correct) afgewerkte openingen in behuizing V

Kabelwartels zijn incompleetafwezig /

Kabelwartels zijn gescheurd/aangetast u

Blindwartels zijn incompleet/afwezig V

blindwartels zijn gescheurd/aangetast V

Verkeerde (blind)wartel in Eex d behuizing U

Niet alle dekselbevestigingen zijn aanwezig 1

Materieel is ondeugdelijk geaard u

Externe aarding ontbreekt J

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet correct gemonteerd \J

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet aanwezig :

Aardverbindingen zijn onderbroken }

Kabel vertoont ernstige beschadigingen, aantastingen ]

BOGS ees PE SEE Ey NE Der akg Oe wp WES

EN De kerndoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende U

H&B Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere objecten in de omgeving is niet correct WJ

Bte |De intrinsiek veilige stroomketen Is niet gescheiden t.o.v, aarde of niet of foutief geaard Vy

Nd De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd

West De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende

VSM Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkappen

h¥g®t)/Er is van het geoorloofde boorplan afgeweken
hit Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen v Ma bu

“*Elektrische isolatie is vuil en/of vochtig

| Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de juiste wijze gevuld

‘iti| Niet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de juiste wijze afgewerkt

bloes Deb Sf Che SAE PONEERDE. PARES
Algemene gegevens item niet aanwezig/leesbaar (fabr /type/srnr) VU

_|Ex gegevens niet leesbaar, apparaat ziet eruit als Ex V

|Kabelcoderingen ontbreken of-zijnnietiessbaar \/ Mk aE
Tagnummer nietilöösbaar, niet aanwezig 4 känd an

'|Gegevens niet bereikbaar (door Isolatie
MEE 5 7 eal vA

hoogte etc.) V

RN
lid eri oe A

De gebruikte kabel voor Eex iis niet lichtblauw van kleur

De gebruikte wartels voor Eex i zijn niet lichtblauw van kleur

De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel WU

Verkeerde (blind)wartel in Eex e. Eex i of Eex nA behuizing WU

Wartels zijn onvoldoende aangedraaid u

Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid

Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen U

Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild

Afdichting van Kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende

Kabels zijn niet correct geinstalleerd

Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk

Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast

Materieel is ondeugdelijk bevestigd

5 LEL
= |3[=[=[FJ=|= e |=|e jaja je |n Ja fo jafo lola] spe A

Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens

corrosie, weersinvloeden, trillingen en andere F
ongunstige invloeden

°

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet van voldoende doorsnede

D

</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Plant{afdeling / tankput … LB. te wl 419 g NR:0- ISK...
Fabrikast:7 < [4 (= Serienr. : 3 G 4 16 D toas
[Type : PEN Zoi 7d Wiring : i T
Atex nr: PTR 4 6 Aba m) 44 Ex klasse : EEX ed lhe Tu Datum: Te hy 7.20 &
Lokatie da C + an Li «28 Omschr.: Lex; va M Naam: 19:28
Code : Omschrijving ij Tag nr.
PESTES MU TAST low fe ORI VEE Sau ya aS Stele a a TT contr | nvi PP2S EL 23
Integriteit is aangetast (scheuren, breuk, sterk gecorrodeerd, etc.) Vv
Ongeoorloofde doorboring Vv
De afdichtingspakkingen of compunds zijn niet aanwezig Vv
Vlamwegen dichtgeschilderd of dicht door ontoelaatbare pakking Vv
De pakkingen zijn niet in goede staat (9)
Niet (correct) afgewerkte openingen in behuizing WV
Kabelwartels zijn incompleetafwezig Yu
Kabelwartels zijn gescheurd/aangetast V
Blindwartels zijn incompleet/afwezig Vv
blindwartels zijn gescheurd/aangetast VV
Verkeerde (blind)wartel in Eex d behuizing U
Niet alle dekselbevestigingen zijn aanwezig \J
Materieel is ondeugdelijk geaard Vv
Externe aarding ontbreekt J
Aard- en/of vereffeningsleldingen zijn niet correct gemonteerd V
Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet aanwezig V
Aardverbindingen zijn onderbroken V
Kabel vertoont emstige beschadigingen, aantastingen vi
Za KSENIA TAMER EER SOON Ine SA
E] De kerndoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende Vv
SxBch| Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere objecten in de omgeving is niet correct U
iets, |De intrinsiek veilige stroomketen is niet gescheiden t.o.v. aarde of niet of foutief geaard U
Ed De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd VU
(85% De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende na
Naf Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkappen u
€g2e3/ Er is van het geoorloofde boorplan afgeweken U
WN S/N Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen 1
UIP Elektrische isolatie is vuil en/of vochtig — J
(@2}82| Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de Juiste wijze gevuld V
Hd tii|Niet Ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de juiste wijze afgewerkt V
RE EERS ato see Wee oy LN ES KS
a JAlgemenegegevens item niet aanwezig/ieesbaar (fabr./type/smr) V
ub. [Ex gegevens niet leesbaar, apparaat ziet eruit als Ex hed
c » |Kabelcoderingen ontbreken of-zijn-niet-lesebaar kd Niel sus Jer a
-d- |Tagnummer niet leesbaar; niet aanwezig V }
e; [Gegevens niet ber '
CN es VDE ao NJ PEEN AE
a__|De gebruikte kabel A4
b___|De gebruikte wartels voor Eex | zijn niet lichtblauw van kleur
c___|De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel Vv
d__|Verkeerde (blind)wartel in Eex e, Eex | of Eex nA behuizing kr
e |Wartelszijn onvoldoende aangedraaid Vv
f__|Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid \/
g_{Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen u
h__|Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild Vv
|_|Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of Installatiebuizen is onvoldoende
)__ {Kabels zijn niet correct geinstalleerd w
k  |Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeitelijk v
| Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast LL
m [Materieel is ondeugdelijk bevestigd v
n___|Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens V
corrosie, weersinvloeden, trillingen en andere ‘J
o {ongunstige invloeden : E
p__|Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet van voldoende doorsnede U

Fer
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>\

Plant /afdeling / tankput ...2.8....... tank «28

[Fabrikaat: CC A GS Serienr. :

Type: AZK a6 GHG Jai ol Wiring :

E. K ET
>| OCS Exklasse: “x e 1}

re TS , -
Atex nr: VIS oo Alex

Datum: te +5

huod
er En

Lokatie |i. » Ti ra (A <a Omschr.: En ee \ EN

10.2.e

Naam:

Tag nr.

Code Omschrijving i
12427731. Many Tj tt E TES

s 1 207 MAATA ij
i 1, JA

[contr

nvt

Integriteit is aangetast (scheuren, breuk, sterk gecorrodeerd, etc.)

Ongeoorloofde doorboring

De afdichtingspakkingen of compunds zijn niet aanwezig

Vlamwegen dichtgeschilderd of dicht door ontoelaatbare pakking

De pakkingen zijn niet in goede staat

Niet (correct) afgewerkte openingen in behuizing

Kabelwartels zijn incompleet/afwezig

Kabelwartels zijn gescheurd/aangetast

Blindwartels zijn incompleet/afwezig

blindwartels zijn gescheurd/aangetast

Verkeerde (blind)wartel in Eex d behuizing

UV

Niet alle dekselbevestigingen zijn aanwezig

Vi

Materieel is ondeugdelijk geaard

Externe aarding ontbreekt

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet correct gemonteerd

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet aanwezig

Aardverbindingen zijn onderbroken

Kabel vertoont ernstige beschadigingen, aantastingen

ECE ALS eg
a MER 1755) kk

AE

AZEN oe ze ws GS.

LeV sp

ESPEN ART RENS ce TES nies Te TS Me
SPAMMER nets ahora ee ER

SKA
i

#3] De kerndoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende

[Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere objecten in de omgeving is niet correct

„|De intrinsiek veilige stroomketen is niet gescheiden t.o.v, aarde of niet of foutief geaard

[De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd

|De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende

“af Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkappen

EÜ Er is van het geoorloofde boorplan afgeweken

fi Hei} Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen

Elektrische isolatie is vuil en/of vochtig

Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de juiste wijze gevuld

Niet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de juiste wijze afgewerkt
= ALKO RA A 4 vari TTT

n) OTTAR TAA
Ka

Tih

F TES
a t erf + tebe ope:
erde Pl EE EE ee et

wpa

EPEN
EN

Algemene gegevens item niet aanwezig/leesbaar (fabr./type/smnr)

_|Ex gegevens niet leesbaar, apparaat ziet eruit als Ex

Kabelcoderingen ontbreken ofzijn-niet-leesbaar

| me Ei ed

MA Acton JE Zie, V

Tagnummer nietteesbaar; niet aanwezig
isolatie, ho

)

|

TAN

niet lichtblauw van kleur

Ly

De gebruikte wartels voor Eex izijn niet lichtblauw van kleur

\/

De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel

Verkeerde (blind)wartel in Eex e, Eex i of Eex nA behuizing

Wartels zijn onvoldoende aangedraaid

Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid

Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen

Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild

VV

Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende

Wi

Kabels zijn niet correct geinstalleerd

Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk

Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast

\/

Materieel is ondeugdelijk bevestigd

V

33 [fe |= |= ta [slo |alo jo lm la folate to las

Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens

corrosie, weersinvloeden, trillingen en andere
ongunstige invloeden

o

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet van voldoende doorsnede

ke

</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Plant /afdeling / tankput … 23. … cccceccceesees hae 48 NR:0- „ISG
Fabrikaat: (AT) G Serien: 43971 (5 Los J
Type: EM 31519710 Wiring :
Atex nr: PTR ab Whey a1 lity Ex klasse: k 4 x e À it 2 E Datum: te, ‘Le: 4
Lokatie: 1), aR ta ke al Omschr.: Lay gs A Naam; 12e
Code Omschrijving \ Tag nr.
ed IE KEE denn FER ANDER ODI AS LE On AE EN Joonte | nu | CPO SE!
Integriteit is aangetast (scheuren, breuk, sterk gecorrodeerd, etc.) |
Ongeoorloofde doorboring Vv
De afdichtingspakkingen of compunds zijn niet aanwezig VU
Vlamwegen dichtgeschilderd of dicht door ontoelaatbare pakking U
De pakkingen zijn niet in goede staat Vv
Niet (correct) afgewerkte openingen in behuizing
Kabelwartels zijn incompleet/afwezig
Kabelwartels zijn gescheurd/aangetast
Blindwartels zijn incompleet/afwezig
blindwartels zijn gescheurd/aangetast
Verkeerde (blind)wartel in Eex d behuizing
Niet alle dekselbevestigingen zijn aanwezig
Materieel is ondeugdelijk geaard
Externe aarding ontbreekt )
Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet correct gemonteerd
Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet aanwezig /
Aardverbindingen zijn onderbroken 4
Kabel vertoont ernstige beschadigingen, aantastingen \J
ci est hess EA TR MENS Tense oi Ee AEA ANTS SUN aN KS RET
Sate De kerndoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende Ü
VAB) Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere objecten in de omgeving is niet correct Vv
eee] De intrinsiek veilige stroomketen is niet gescheiden t.o.v. aarde of niet of foutief geaard Vv
õWdfH] De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd 2
Meli De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende J
t] Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkappen }
GEOENJEr is van het geoorloofde boorplan afgeweken u
ENE Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen U
IN Elektrische isolatie is vuil en/of vochtig \y
| tl Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de juiste wijze gevuld (
KVI] Niet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de juiste wijze afgewerkt
EEA RUE Ag B
a__|Algemene gegevens item niet aanwezig/iees YU
_ ibs. [Ex gegevens niet leesbaar, apparaat ziet eruit als Ex v
¢_.|Kabelcoderingen ontbreken of-zijnailétieesbaar U Ale | ua ee
d- |Tagnummer niet leesbaar; niet aanwezig A iM
e; [Gegevens niet bereikbaar (door isolatie, hoogte etc.) u
4. EEEN EE SANTE)
a__|De gebruikte kabel voor Eex j is niet lichtblauw van kleur 1
b |De gebruikte wartels voor Eex i zijn niet lichtblauw van kleur U
e_jDe voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel V
d__|Verkeerde (blind)wartel in Eex e, Eex i of Eex nA behuizing u
e_{[Wartels zijn onvoldoende aangedraaid Vv
i [Blindwarteis zijn onvoldoende aangedraaid ed
g_|Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen hed
h_|Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild Vv
i__|Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende VW
j__|Kabals zijn niet correct geinstalleerd \/
k__|Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk u
1 [Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetas| v
m___|Materieal is ondeugdelijk bevestigd kad
n___|Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens V
corrosie, weersinvloeden, trillingen en andere V
o {ongunstige invloeden
p_|Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet van voldoende doorsnede led

</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>Plant /afdeling / tankput 5. AQ NR:O- IST...

Fabrikaat: C¢ A G Serienr, !

Type: GH isa bo Käte WV Wiring :

ps (

Atex nr: PT: £ hi f pas ty | Ex klasse : Datum: Fe | 1117 ere.

Lokatie , SA A Wasi 2981 Omsechr.: Viks vt aen Naam: {02e

Code Omschrijving \ Tag nr,
PF OR eR Sy CAR EEEN USES MET alone | nvt

Integriteit is aangetast (scheuren, breuk, sterk gecorrodeerd, etc.) J

Ongeoonoofde doorboring |

De afdichtingspakkingen of compunds zijn niet aanwezig ' F

Vlamwegen dichtgeschilderd of dicht door ontoelaatbare pakking 7)

De pakkingen zijn niet in goede staat J

Niet (correct) afgewerkte openingen in behuizing UW

Kabelwartels zijn incompleet/afwezig )

Kabelwartels zijn gescheurd/aangetast vy)

Blindwartels zijn incompleet/afwezig V

blindwartels zijn gescheurd/aangetast Pi

Verkeerde (blind)wartel in Eex d behuizing /

Niet alle dekselbevestigingen zijn aanwezig

Materieel is ondeugdelijk geaard

Externe garding ontbreekt

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet correct gemonteerd

Aard- en/of vereffeningsleldingen zijn niet aanwezig

Aardverbindingen zijn onderbroken /

Kabel vertoont ernstige beschadigingen, aantastingen

1 M
oh *

t" (x Bas TAA A
t PEREN JA A AK foe ENN

CEE A

=! De kerndoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende

*[Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere objecten in de omgeving is niet correct

HEE De intrinsiek veilige stroomketen is nlet gescheiden t.o.v. aarde of niet of foutief geaard

“li De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd VU

|De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende L

2/33] Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkappen v

FGNJEr is van het geoorloofde boorplan afgeweken U
iS] Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen VU

eis] Elektrische isolatie is vuil en/of vochtig

A Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de juiste wijze gevuld \/

|Niet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de juiste wijze afgewerkt V

= Vlg BENN TK NW, s A
p kati es EENS KC Lie nlt en PE AE

2 8 ETNA
x NN 25. 242 NT ANI E }

Algemene gegevens item niet aanwezig/leesbaar (fabr./type/smr) vy
_|Ex gegevens niet leesbaar, apparaat ziet eruit als Ex VV

-[Kabelcoderingen ontbreken of-zijnniet-leesbear Vv AR

Tagnummer niet-leosbaar; niet aanwezig | Jl

Gegevens niet bereikba

REKE: 3

A NT WAP ere es M) TS ter ee
ET A UE ENEN

De gebruikte kabel voor Eex i is niet lichtblauw van kleur

De gebruikte wartels voor Eex | zijn niet lichtblauw van kleur \/

De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel VU

Verkeerde (blind)wartel in Eex e, Eex | of Eex nA behuizing

Wartels zijn onvoldoende aangedraaid \/

Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid U

Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen

Ventilalie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild

Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende

Kabels zijn niet correct geinstalleerd

Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk a

Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast VV

Materieel is ondeugdelijk bevestigd NU

313 jef || je [sja Jala je je [a fe lele to lales li

Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens WU

corrosie, weersinvloeden, trillingen en andere LJ
ongunstige invloeden s

o

T

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet van voldoende doorsnede

ke

(SC

/ '
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Plant/afdeling / tankput ........ kesse keuk atd NR:0- 75.2.
Fabrikaat : i ly ne \ ale Ln ent hal Serienr. !
Type: Na \ Wiring |
N | ja jm - Pf --—
Atex ar: Doo] ) tex OS Ex klasse: /- s | ita | 4 Datum: Teh moe
Lokatie. Dove. sp dann KAO Omschr.: Vi veau Fien A Naam: 102°
Code Omschrijving ee Tag nr.
= SOAR EES Oe Me eee PASI es EP = Ue les iE JE „Jeonte | nu | T PŽ3- C2> Din
Integriteit is aangetast (scheuren, breuk, sterk gecorrodeerd, eic.) 1
Ongeoorloofde doorboring 1
De afdichtingspakkingen of compunds zijn niet aanwezig Vv
Vlamwegen dichtgeschilderd of dicht door ontoelaatbare pakking \y
De pakkingen zijn niet in goede staat '
Niet (correct) afgewerkte openingen in behuizing
Kabelwartels zijn incompleet/afwezig
Kabelwartels zijn gescheurd/aangetast /
Blindwartels zijn incompleet/afwezig
blindwartels zijn gescheurd/aangetast
Verkeerde (blind)wartel in Eex d behuizing
Niet alle dekselbevestigingen zijn aanwezig /
Materieel is ondeugdelijk geaard Vv
Externe aarding ontbreekt V
Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet correct gemonteerd V
Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet aa nwezig _ Y
Aardverbindingen zijn onderbroken \J
Kabel vertoont ernstige beschadigingen, aantastingen \y
VHD: CE reser te a eR Le oe RN RER

41875 | De kerndoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende

HES) Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere objecten in de omgeving is niet correct

se] De intrinsiek veilige stroomketen is niet gescheiden t.o.v, aarde of niet of foutief geaard

AUS

{| De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd

e“SIDe toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende

EVE Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkappen
gee Er is van het geoorloofde boorplan afgeweken

Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen

“JE lektrische isolatie is vuil en/of vochtig

3° Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de juiste wijze gevuld

Kiil] Niet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de juiste wijze afgewerkt

EENES
Re es

ar

EELT c rd TUMALA
TE Fale Eulaers ie)

y t) < =F
85 00953117 4 'd

Algemene gegevens item niet aanwezig/leesbaar (fabr /type/srnr)

Kabelcoderingen ontbreken of zijn niet leesbaar

3

a

'b [Ex gegevens niet leesbaar, apparaat ziet eruit als Ex
c

d

Tagnummer niet leesbaar; niet aanwezig =

\/

Gegevens niet bereikbaar (door isolatie, hoogte etc.)

METT OSTA TEES UN “= MN Ha GM ke) Ko
EEE BEREN ENE

mi

De gebruikte kabel voor Eexi is niet lichtblauw van kleur

De gebruikte wartels voor Eex i zijn niet lichtblauw van kleur

dd

De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel

Verkeerde (blind)wartel in Eex e, Eex i of Eex nA behuizing

Wartels zijn onvoldoende aangedraaid

Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid

V

Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen

Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild

Afdichting van kabelgoten, „schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende

Kabels zijn niet correct geinstalleerd

Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk

Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast

Materieel is ondeugdelijk bevestigd

2 [3 [|e eI] — |S lo |alo la loom @
45

Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens

corrosle, weersinvloeden, trillingen en andere
ongunstige invloeden

o

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet van voldoende doorsnede

Kod

1 \ i

</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>p | | C
Plant /afdeling / tankput ,.1.. 3... Teele «48 NR:0- .. 1) Aii
Fabrikaat: <E AG Serienr, :
Type : boin VO Wiring :
— — — >
Atex nr: VTA Nr, E) JS) 15. jou) JExkiasse: EEn A e lic Te Datum: te ls “woe
Lokatie: Bou om Sh \ oa ode KAR Omschr.: SQ sv aka Fr Naam: 10.2.e a
Code ‘Omschrijving Tag nr.
ENEN EEE TE TE SPRUE AT ESE HR EN EED Pe per
Integriteit is aangetast (scheuren, breuk, sterk gecorrodeerd, etc.) U
Ongecorloofde doorboring NV
De afdichtingspakkingen of compunds zijn niet aanwezig Vv
Viamwegen dichtgeschilderd of dicht door ontoelaatbare pakking V
De pakkingen zijn niet in goede staat v
Niet (correct) afgewerkte openingen in behuizing Vv
Kabelwartels zijn Incompleet/afwezig V
Kabelwartels zijn gescheurd/aangetast V
Blindwartels zijn incompleet/afwezig WV
blindwartels zijn gescheurd/aangetast Vv
Verkeerde (blind)wartel in Eex d behuizing V
Niet alle dekselbevestigingen zijn aanwezig VU
Materieel is ondeugdelijk geaard U
Externe aarding ontbreekt
Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet correct gemonteerd j
Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet aanwezig V
Aardverbindingen zijn onderbroken V
Kabel vertoont ernstige beschadigingen, aantastingen \
EE eS ES Rue
Heal De kerndoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende \
bi] Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere objecten in de omgeving is niet correct /
ACR) De intrinsiek veilige stroomketen is niet gescheiden t.o.v. aarde of niet of foutief geaard U

ed] De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd

GEESA De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende

TA Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkappen

RJEr is van het geoorloofde boorplan afgeweken

ANE Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen

LIM Elektrische isolatie is vuil en/of vochtig

Ht Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de juiste wijze gevuld

cer

KEE Niet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de juiste wijze afgewerkt

Ln TM AE ER |

—— IEN KIET ER
wete 1730 i 7) Sw rs Er

AKM VAT ST OSKA 6
AA At A Nak? Ie Peat Ms

Algemene gegevens item niet aanwezig/leesbaar (fabr /typelsm

Miel Lagi < le +

„LEX gegevens niet leesbaar, apparaat ziet eruit als Ex

Kabelcoderingen ontbreken ef:zijrenietleesbaar

Mi cl than We “a

Tagnummer aietleesbaar; niet aanwezig

NA nn

NIE Zl

Gegevens niet bereikbaar (door isolatie, hoogte etc.)

u

NN RER

De gebruikte kabel voor Eex i is niet lichtblauw van kleur

De gebruikte wartels voor Eex i zijn niet lichtblauw van kleur

De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel

Verkeerde (blind)wartel in Eex e, Eex i of Eex nA behuizing

Wartels zijn onvoldoende aangedraaid

Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid

Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen

Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild

Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende

Kabels zijn niet correct geinstalleerd

Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk

Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast

Materieel is ondeugdelijk bevestigd

5 [3 fo fe |= [fa |=|e [elo prio la fo lala e |ailus

Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens

corrosie, weersinvloeden, trillingen en andere
ongunstige invloeden

o

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet van voldoende doorsnede

kel

</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>1.
| x

Plant lafdeling / tankput D.A... on (49 NRO resco ccc:

Fabrikaat: \ y rena Serienr, :
Type = 65 Wiring :
Atex_nr (TR Vi Ex Öl Aare. Exklasse: GE | Datum: Tel
Lokatie: Doven op Ao KAN Omschr.: L, y Naam: 1026
Code Omschrijving | Tag nr.
2 A EEEN CELE Me ETE Me PSUR eS I Coon | nwt APEC Ty
Integriteit is aangetast (scheuren, breuk, sterk gecorrodeerd, etc.) k/
Ongeoorloofde doorboring
De afdichtingspakkingen of compunds zijn niet aanwezig (
Vlamwegen dichtgeschilderd of dicht door ontoelaatbare pakking J
De pakkingen zijn niet in goede staat
Niet (correct) afgewerkte openingen in behuizing
Kabelwartels zijn incompleet/afwezig \
Kabelwartels zijn gescheurd/aangetast ‘
Blindwartels zijn incompleet/afwezig
blindwarteis zijn gescheurd/aangetast
Verkeerde (blind)wartel in Eex d behuizing
Niet alle dekselbevestigingen zijn aanwezig
Materieel is ondeugdelijk geaard
Externe aarding ontbreekt J
Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet correct gemonteerd 3
Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet aanwezig /
Aardverbindingen zijn onderbroken 2

tag £ ET EO ALERT I, | BS ce TEST EERS
si ut : RS be ene ee PINTS Sh EEA ¢ ia KN näis SS SAAN ‘i Pisce Uae aay 3

+t] De kerndoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende =

“[Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere objecten in de omgeving Is niet correct

WiC] De intrinsiek veilige stroomketen is niet gescheiden t.o.v. aarde of niet of foutief geaard J

3h De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd

|De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende

i] Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkappen

Eris van het geoorloofde boorplan afgeweken

| Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen

Elektrische isolatie is vuil en/of vochtig

"| Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de juiste wijze gevuld

{| Niet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de juiste wijze afgewerkt

EPEN ELEN RT Tt KESTEL KIRT Sh Ree
ih ah OU Neg SI Se SO ie HE M (EN TEEN ay AS reget

Algemene gegevens item niet aanwezig/leesbaar (fabr /type/sman)

__ [EX gegevens niet leesbaar, apparaat ziet eruit als Ex

Kabelcoderingen ontbreken of-zijn-niet-leesbaar Niel acon we

Tagnummer niet leesbaar, niet aanwezig

Gegevens niet bereikbaar (door isolatie, hoogte etc.)

RE

En 2954

A) Niwas ere UY ess cs Wish SE as eae eee a
PRIS REAPER ETE RON Ee Rt eo OTE i

De gebruikte kabel voor Eex i is niet lichtblauw van kleur

De gebruikte wartels voor Eex i zijn niet lichtblauw van kleur

De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel

Wartels zijn onvoldoende aangedraaid

Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid

Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen

Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild

Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende

Kabels zijn niet correct geinstalleerd

Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk

Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast

Materieel is ondeugdelijk bevestigd

a
b

Cc

d

e

4

a

4

Cc

d__|Verkeerde (blind)wartel in Eex e, Eex | of Eex nA behuizing
e

f

g

h

i

J

k

|

m

n

Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens

corrosie, weersinvloeden, trillingen en andere i)
ongunstige invloeden a

o

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet van voldoende doorsnede

kei

</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>Plant /afdeling / tankput … nnn, ee AR NR:O- St.

Fabrikaat: & NV RAA Serienr. :

Type:4EIR Ory Wiring :

Alex nr: Ex klasse > Datum: T:

Lokatie rein oft PAR Ae \. «8 Jomschr: Mr vee (0001 ; Naam:

LE

Code Omschrijving \ Tag nr.
VÄGA SÄTET GL tie ay ses Lp Ne eet Ses AD at od Jeonir |_nvt õi 3 LT-o'i

Integriteit is aangetast (scheuren, breuk. sterk gecorrodeerd, etc.)

Vv
Ongeoorloofde doorboring V
De afdichtingspakkingen of compunds zijn niet aanwezig U

Vlamwegen dichtgeschilderd of dicht door ontoelaatbare pakking = u

De pakkingen zijn niet in goede staat U

Niet (correct) afgewerkte openingen in behuizing U

Kabelwartels zijn incompleet/afwezig U

Kabelwartels zijn gescheurd/aangetast U

Blindwartels zijn incompleet/afwezig U

blindwartels zijn gescheurd/aangetast V

Verkeerde (blind)wartel in Eex d behuizing k

Niet alle dekselbevestiaingen zijn aanwezig /

Materieel is ondeugdelijk geaard V

Externe aarding ontbreekt v

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet correct gemonteerd u

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet aanwezig V
Aardverbindingen zijn onderbroken Vv

Kabel vertoont ernstige beschadigingen, aantastingen U
rn RE SE aa ae EEE ni NEER

Auk Yer s AS E len tae ns
4808] De kemdoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoend

la bes |Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere objecten in de omgeving is niet correct

EEE De intrinsiek veilige stroomketen |s niet gescheiden t.o.v, aarde of niet of foutief geaard

dl De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd U

(ERA De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende M

NI Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkappen VW
Mägi ]Er is van het geoorloofde boorplan afgeweken V

(| Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen

EE ‘| Elektrische isolatie is vuil en/of vochtig NJ

AEP TT
A

zijn niet op de juiste wijze afgewerkt Vv

R 5 MRI EE KET Aj START
ere Seed RINSE | POEP ve Bg Es ej 8 A

Algemene gegevens item niet aemweeig/leesbaar (fabr /type/smr) Y A E CF

_|Ex gegevens niet leesbaar, apparaat ziet eruit als Ex

Kabelcoderingen ontoreken-efzijnnieklessbaar 4 NIEL as vere

Tagnummer niet leesbaar; niet aanwezig M \

|Gegevens niet bereikbaar (door isolatie, hoogte etc.)

ERE

TEATATI TA ERE ROX EAO os
Pind tia Seer ae TEE Ne gan Madan ORL

De gebruikte kabel voor Eex i is niet lichtblauw van kleur V

De gebruikte wartels voor Eex i zijn niet lichtblauw van kleur V

De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel \/

Verkeerde (blind)wartel in Eex e, Eex i of Eex nA behuizing V

Wartels zijn onvoldoende aangedraaid WV
Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid v

Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen E

Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild

Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende \/

Kabels zijn niet correct geinstalleerd U

Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk ,

Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast \y
Materieel is ondeugdelijk bevestigd j

Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens V

corrosie, weersinvloeden, trillingen en andere j
ongunstige Invloeden

Glo > |a|-lek olle |[alale + |e lalelaleleloluk

Aard- en/of vereffeninasleidingen zijn niet van voldoende doorsnede V

</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Plant {afdeling / tankput … 23... hunk 418

NRE Oe aidates ad

Fabrikaat :E U i2 () ac Serienr, :

Type : Wiring :

Atex nr (t A, AZ lo var \ Ex klasse :

Datum: Fe L,

Lokatie: Boven oy LSA. „iN Omschr.: Ele mre va 4 Ciy loen ea

Naam: 102

Tag nr,

Code Omschrijving ~

A ETL TES ENE RTE IEEE ETS =
t= A A KT MT

cjcontr | nvi

13 tE ga |

Integriteit is aangetast (scheuren, breuk, sterk gecorrodeerd, etc.)

Ongeoorloofde doorboring

De afdichtingspakkingen of compunds zijn niet aanwezig

SILTE

Vlamwegen dichtgeschilderd of dicht door ontoelaatbare pakking _

De pakkingen zijn niet in goede staat

Niet (correct) afgewerkte openingen in behuizing

Kabelwartels zijn incompleet/afwezig

Kabelwartels zijn gescheurd/aangetast

Blindwartels zijn incompleet/afwezig

blindwartels zijn gescheurd/aangetast

Verkeerde (blind)wartel in Eex d behuizing

Niet alle dekselbevestigingen zijn aanwezig

stel she lele fc

Materieel is ondeugdelijk geaard

Externe aarding ontbreekt

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet correct gemonteerd

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet aanwezig

Aardverbindingen zijn onderbroken

CIC ie icle

Kabel vertoont ernstige beschadigingen, aantastingen

TE! x MAE MIT he oh Welly Be Gan Era!
ASS

SRS ie zt =

ALA De kerndoorsnede van de (aar -Jgelsiders is onvoldoende

bt] Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere objecten in de omgeving is niet correct

28628] De intrinsiek veilige stroomketen is niet gescheiden t.o,v. aarde of niet of foutief geaard

qcjc

ACH De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd

(045) De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende

fees] Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkappen

WGE Er is van het geoorloofde boorplan afgeweken

vhn Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen
Nee Elektrische isolatie is vuil en/of vochtig

Et Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de juiste wijze gevuld

V

wi

Ng Z RS AE eae TA AD hit TEA EE
3 i ES EE VAE EL ME LNE B LEN

MKS] Niet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de Juiste wijze afgewerkt

algemene gegevens item niet aanwezig/leesbaar (fabr./type/sinr)

VW tons bane

_|Ex gegevens niet leesbaar, apparaat ziet eruit als Ex

Kabelcoderingen ontbreken ofzijrentertessbaar

v Niel =.

Tagnummer niet leesbaar; niet aanwezig

\/

{Gegevens niet bereikbaar (door isolatie, hoogte etc.)

EEE A ENE IER EEE ERECTIE TE EN
ME OLIGI ii AT AINE ETA PES KI ESITE

De gebruikte kabel voor Eex i is niet lichtblauw van kleur

De gebruikte wartels voor Eex i zijn niet lichtblauw van kleur

De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel

Verkeerde (blind)wartel in Eex e, Eex i of Eex nA behuizing

Wartels zijn onvoldoende aangedraaid

Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid

Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen

Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild

Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende

Kabels zijn niet correct geinstalleerd

Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk

Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast

Materieel is ondeugdelijk bevestigd

343 [lx F]=Is lo lala la In SID |s|Jojalõ lele

Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek vellige stroomketens

corrosie, weersinvloeden, trillingen en andere
ongunstige invloeden

o

Aard- en/of vereffening sleidingen zijn niet van voldoende doorsnede

kel

</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>Plant /afdeling / tankput …..2.S.……… … P 889) a 48 NR : O- AGI cc

Fabrikaat: | , Serienr, ;

Type : Wiring :

KN a = =
Atex nr || A Nu Fx -9) Stoa ny Ex klasse :/ £ x Se LC df FA Datum: Fe | ; Loos

Lokatie: Bove oy Lal. a Omschr: (Je hou kl la Naar. 1925

Code Omschrijving Tag nr,
NEM it ed Tag ao Mõra HETE h ee ERA Se eee iene ov eontr nvt

Integriteit is aangetast (scheuren, breuk, sterk gecorrodeerd, etc)

VU
Ongeoorloofde doorboring Vv
De afdichtingspakkingen of compunds zijn niet aanwezig Vv

Vlamwegen dichtgeschijderd of dicht door ontoelaatbare pakking VY
De pakkingen zijn niet in goede staat WU

Niet (correct) afgewerkte openingen in behuizing J

Kabelwartels zijn incompleet/afwezig V

Kabelwartels zijn gescheurd/aangetast vu

Blindwartels zijn incompleet/afwezig Ww)

blindwartels zijn gescheurd/aangetast U

Verkeerde (blind)wartel in Eex d behuizing V

Niet alle dekselbevestigingen zijn aanwezig

Materieel is ondeugdelijk geaard Vv

Externe aarding ontbreekt Vv

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet correct gemonteerd U

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet aanwezig

Aardverbindingen zijn onderbroken 9

Kabel vertoont ernstige beschadigingen, aantastingen NJ

TEST ETTE NIM TLK EN EEEN STIENS WY jet =the
Lae “Bet se IE Pe ASS =. ab ERRANS, gal beats. TANI eat i 4 A AS

Sk
abit:

arte De kerndoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende

“| Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere objecten in de omgeving is niet correct

Neh De intrinsiek veilige stroomketen is niet gescheiden t.o.v, aarde of niet of foutief geaard

ìf| De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd

|De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende ee,

{| Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkappen VV

AW[Er is van het geoorloofde boorplan afgeweken va

AE M) Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen

„Elektrische isolatie is vuil en/of vochtig

| Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de juiste wijze gevuld Vv

Ta Niet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de juiste wijze afgewerkt U

LES CREE m x
ME ,

et Art Si eae

ES Ht eae SOT an RENT GE AT yee
id Nett ei ery RIS

Algemene gegevens item niet aanwezig/leesbaar (fabr./type/srnr) F J Niel Lai < loa.
_|Ex gegevens niet leesbaar, apparaat ziet eruit als Ex W

Kabelcoderingen ontbreken of-zijn-nietdeesbaar- / Nd a3 a DS

Tagnummer gletdeesbaar, niet aanwezig J Nel met mise
| [Gegevens niet bereikbaar (door isolatie, hoogte etc.) V

RTS E
AN TNT

x iis niet lichtblauw van kleur

De gebruikte wartels voor Eex i zijn niet lichtblauw van kleur

De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel

Verkeerde (blind)wartel in Eex e, Eex | of Eex nA behuizing

Wartels zijn onvoldoende aangedraaid

3
a

b

CT

d
a

4 SET
a

a

c

d

e

f

Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid

| g  |Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen

Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild

Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende \/
Kabels zijn niet correct geinstalleerd V

Bevastigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast

Materieel is ondeugdelijk bevestigd VV

h

i

j

k___|Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk
|

m

n

Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens

corrosie, weersinvloeden, trillingen en andere W
ongunstige invloeden

o

V

ke

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet van voldoende doorsnede

</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>Plant /afdeling / tankput „ES. rant Bee cad

ry

NR:0- ..12%.

Fabrikaat: | » | Serienr, !
Type : Wiring
Atex nr: Ex klasse : Datum: Fe ls Too
Lokatie: \4. . 20, A Aw \ ada Omschr.: El kbs Ma lo a idl Yin Naam: 102
Code Omschrijving Tag nr.
pa IE ALS EE EAN PET ER contr | ii | 723 - ET a:
Integriteit is aangetast (scheuren, breuk, sterk gecorrodeerd, etc.) V
Ongeoorloofde doorboring vv
De afdichtingspakkingen of compunds zijn niet aanwezig VV
Vlamwegen dichtgeschilderd of dicht door ontoelaatbare pakking J
De pakkingen zijn niet in goede staat U
Niet (correct) afgewerkte openingen In behuizing \/
Kabelwartels zijn incompleet/afwezig \
Kabelwartels zijn gescheurd/aangetast V
Blindwartels zijn incompleet/afwezig V
blindwartels zijn gescheurd/aangetast V
Verkeerde (blind)wartel in Eex d behuizing V
Niet alle dekselbevestigingen zijn aanwezig '
Materieel is ondeugdelijk geaard 7
Externe aarding ontbreekt V
Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet correct gemonteerd J
Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet aanwezig V
Aardverbindingen zijn onderbroken V
\/

Kabel vertoont ernstige beschadigingen, aantastingen

¥

BRR ey SEN PE Se ap TA WTS AES NTS aI us Hi
ätt] De kerndoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende

nt bENs| Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere objecten in de omgeving is niet correct
QC] De intrinsiek veilige stroomketen is niet gescheiden t.o.v. aarde of niet of foutief geaard

Wd De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd

(22%81De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende

alk

JOnvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkappen

Pl

Er is van het geoorloofde boorplan afgeweken

Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen

iy

Elektrische isolatie is yuil en/of vochtig

ER
CEN (1)
EAT
EG

Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de juiste wijze gevuld

Niet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de juiste wijze afgewerkt

'3

ESET ETTEN NICE RUA
ENE PCR. PEES A EE SS

Algemene gegevens item niet aanwezig/leesbaar (fabr /type/srnr)

Viel pes Le a

„LEX gegevens niet leesbaar, apparaat ziet eruit als Ex

Kabelcoderingen ontoreken ofzijrenistisesbear

Tagnummer niet leesbaar; niet aanwezig

: (Gegevens niet bereikbaar (door isolatie, hoogte etc.)

NEES VNTS DANE Zeer Aden rn ov hûs MST 99735.
MEE AEEA LE TEAN SES ee

aeta fs HT Hee sels NEER TIES
M ARS

ad ml ej

De gebruikte kabel voor Eex i is niet lichtblauw van kleur

De gebruikte wartels voor Eex i zijn niet lichtblauw van kleur

De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel

Verkeerde (blind)wartel In Eex e, Eex i of Eex nA behuizing

Wartels zijn onvoldoende aangedraaid

Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid

Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen

(laa + ole le af Phe arn

Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild

Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen Is onvoldoende

Kabels zijn niet correct geinstalleerd

Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk

Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast

Materieel is ondeugdelijk bevestigd

Mar Vins Wash bran
T T

Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens

|

corrosie, weersinvloeden, trillingen en andere
ongunstige invloeden

ke Fe) ats |-feL|—[slo|+lolalo Ie [a [elele lele

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet van voldoende doorsnede

ij
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>Plant /afdeling / tankput … 25... To mu 110 NR : O- Ps

Fabrikaat : C& A G Serienr. !

Type zul In 4 / Wiring :

=

Datum:

Atex nr: [1/1 [A M: PX - NA / | 14 Ex klasse : a y |

10.2.e

Lokatie“ *r ( Omscht.: \ Ye ol schaarde vau Naam:

Code Omschrijving — Tag nr.

s 20 n A n PT at ert ë

tn sfeont | nvt

we

Integriteit is aangetast (scheuren, breuk, sterk gecorrodeerd, etc.) VV

Ongeoorloofde doorboring

De afdichtingspakkingen of compunds zijn niet aanwezig J

Vlamwegen dichtgeschilderd of dicht door ontoelaatbare pakking

De pakkingen zijn niet in goede staat

Niet (Correct) afgewerkte openingen in behuizing

Kabelwartels zijn incompleet/afwezig /

Kabelwartels zijn gescheurd/aangetast 3

Blindwartels zijn incompleet/afwezig \J

blindwartels zijn gescheurd/aangetast

Verkeerde (blind)wartel in Eex d behuizing U

Niet alle dekselbevestigingen zijn aanwezig

Materieel is ondeugdelijk geaard

Externe aarding ontbreekt

Aard- en/of vereffeningsleldingen zijn niet correct gemonteerd

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet aanwezig

Aardverbindingen zijn onderbroken a

Kabel vertoont emstige beschadigingen, aantastingen "7
EAA AK a PA

i SIS

LAP De kerndoorsnede van de (a rd-)geleiders is onvoldoende 7,
“4 Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere objecten in de omgeving is niet correct \

ELS De intrinsiek veilige stroomketen is niet gescheiden t.o.v. aarde of niet of foutief geaard \/
WJ De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd

ire] De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende

(46:41 Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkappen

eg Er is van het geoorloofde boorplan afgeweken

[Kabel vertoont lichte beschadigin en, aantastingen

Elektrische isolatie is vuil en/of vochtig

‘|Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de juiste wijze gevuld f

8

ps
ay
3 [E

Niet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de juiste wijze afoewerkt
AA METSA KE E 5

a Feely RGD

Vi IS

Algemene gegevens item nietaarwezig/leesbaar (fabr/typ s

«|Kabelcoderingen ontoreken.ofaijrniet-leesbaar 7 Weebl võttest

Tagnummer nistieesbaar; niet aanwezig Mie | aan WED

Gegevens niet bereikbaar (door isolatie, hoogte etc.) \/ V

FOO War fie Ni li lr, En en STI TAS ET
PL eee E

KEE MEA E

mee LTD

De gebruikte kabel voor Eex j is niet lichtblauw van kleur

De gebruikte wartels voor Eex | zijn niet lichtblauw van kleur

De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel

Verkeerde (blind)wartel in Eex e, Eex | of Eex nA behuizing

Wartels zijn onvoldoende aangedraaid

Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid

Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen

Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild

—[P [E |=je ja lo js jo [s fe fa | Fela ls

Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende

Kabels zijn niet correct geinstalleerd

Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk

Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast

Materieel is ondeugdelijk bevestigd

ss [3 /-|~

Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens

corrosie, weersinvloeden, trillingen en andere Vy
ongunstige invloeden +

o

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet van voldoende doorsnede

kel

</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>Plant /afdeling / tankput Kigu kka ats NR : O- 1, £ i

Tee eee meee

Fabrikaat: otor Serien: 20 Gq WD
Type : Wiring J
Atex nr: Ex klasse 7 A p Datum: Te. Vi VI Sh
Lokatie: | roi, 2d Kann ard Omschr:& Lela Ae! 545 von Odie: Naam: 102e
= KJ

Tag nr.

\ Omschrijving

TK En en k EN EER EEN IE ra
' 57 n PE Ende jd 40% P

… EAN \ el GA ae rr ta SS i MEN TE B EP et TC) 27 3 contr | nvt
Integriteit is aangetast (scheuren, breuk, sterk gecorrodeerd, etc.) Vi
M Ongeoorloofde doorboring V
kd De afdichtingspakkingen of compunds zijn niet aanwezig \u
E Vlamwegen dichtgeschilderd of dicht door ontoelaatbare pakking Az
De pakkingen zijn niet in goede staat V
öl Niet (correct) afgewerkte openingen in behuizing Vv
B Kabelwarteis zijn incompleevafwezig U
B) Kabelwartels zijn gescheurd/aangetast V
M Blindwartels zijn incompleet/afwezig = \/
[| blindwartels zijn gescheurd/aangetast VY
fl Verkeerde (blind)wartel in Eex d behuizing V
Niet alle dekselbevestigingen zijn aanwezig Lr
Materieel is ondeugdelijk geaard V
RN Externe aarding ontbreekt V
| Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet correct gemonteerd U
Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet aanwezig V
| Aardverbindingen zijn onderbroken V
f| Kabel vertoont emstige beschadigingen, aantastingen VU
mei) DAS EEEN Nee LAE TKS AES NANON Mee tae pea te AS Ki
AAE De kerndoorsnede van de (aard-)geleiders is onvoldoende ÜV

ta BĲ) Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere objecten in de omgeving is niet correct \)

441 De intrinsiek veilige stroomketen Is niet gescheiden t.o.v. aarde of niet of foutief geaard E

De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd N

ites De toestand van de pakkingen in omhuisels is onvoldoende Vv

x] Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkappen W

>[Er is van het geoorloofde boorplan afgeweken \/

[Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen

‘lp Elektrische isolatie is vuil en/of vochtig ind

ES | Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de Juiste wijze gevuld U

j
Th e

Algemene U NN Tae a Oe

ÍKabelooderingen ontbreken.ofzijnniet-teesbaar NA Wiel aa

Tagnummer nietleesbaar; niet aanwezig _ Del sel

clan
[Gegevens niet bereikbaar (door isolatie, hoogte etc.)

SEL SVEA rae net andy Cl ee FREE ERIK SN eT NNT EN AAT ADT ets NE,
ME Aet SAHARA TERAS ATT KE OS, t i BN ERS at, Ad GLE

De gebruikte kabel voor Eex i is niet lichtblauw van kleur ey

De gebruikte wartels voor Eex izijn niet lichtblauw van kleur

De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel

Verkeerde (blind)wartel in Eex e, Eex i of Eex nA behuizing U

Wartels zijn onvoldoende aangedraaid

Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid

Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen \/

Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild v

Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende

Kabels zijn niet correct geinstalleerd

Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk

Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast

Materieel is ondeugdelijk bevestigd

2 [3 ffe [|= fa [fo [a {oo jer [eo lato lalo lolol

Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens VV

corrosie, weersinvloeden, trillingen en andere (4
ongunstige invioeden

o

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet van voldoende doorsnede

kel

</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>|

Plant /afdeling / tankput US... ena <18

NR : O- KEE AR

+ | | ”
Fabrikaat :C t 1) G Serienr. :

Type :

Atex nr PTE Ne Ev,
Lokatie \A\c 4, Zvw A A A AG Omschr: +). ly se (A dice exes hi '

GHG ay, Wiring :

‘ oh ) -
YS 13 40 Exklasse: / Á 4 le

Code

K Omsthrijving
ASET LÄTIST A Tht EENI Ce KR TA er ae

contr] nvt

Integriteit is aangetast (scheuren, breuk, sterk gecorrodeerd, etc)

Ongeoorloofde doorboring

De afdichtingspakkingen of compunds zijn niet aanwezig

Vlamwegen dichtgeschilderd of dicht door ontoelaatbare pakking

De pakkingen zijn niet in goede staat

Niet (correct) afgewerkte openingen in behuizing

Kabelwartels zijn incompleet/afwezig

Kabelwartels zijn gescheurd/aangetast

Blindwartels zijn incompleet/afwezig

blindwartels zijn gescheurd/aangetast

Verkeerde (blind)wartel in Eex d behuizing

Niet alle dekselbevestigingen zijn aanwezig

Materieel is ondeugdelijk geaard

Externe aarding ontbreekt

Aard- en/of vereffeningsleldingen zijn niet correct gemonteerd

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet aanwezig

Aardverbindingen zijn onderbroken

Kabel vertoont ernstige beschadigingen, aantastingen

ie 7) aE ST Sern PRT ES SII)
7 5 EEEN VAHELT Se, te Ad 533 4
M 1849 , s EET en | AV GOAENEL TT > NE uf KAVAS

23] De kerndoorsnede van de (a

ard-)geleiders is onvoldoende

Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere objecten in de omgeving is niet correct

‘| De intrinsiek veilige stroomketen is niet gescheiden t.o.v. aarde of niet of foutief geaard

De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd

|| De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende

Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkappen

S/Er is van het geoorloofde boorplan afgeweken

“Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen

Elektrische isolatie is vuil en/of vochtig

| Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de juiste wijze gevuld

{Niet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op

de juiste wijze afgewerkt

NEE IETF RP AE CT TE
pets AGENT My sate, MIA A ELEN BETE PENN NE eT een

Algemene gegevens item niet aanwezigleesbaar (fabr./type/smr)

_|Ex gegevens niet leesbaar, apparaat ziet eruit als Ex

Kabelcoderingen ontbreken ofzijnaiiettesstaar

Tagnummer nietleestssar; niet aanwezig

{Gegevens niet bereikbaar (door isolatie, hoogte etc.)

ts 7.81 ° PE er MEE AS
tenner RRS Mad Re

TERI TS ed AU IA
wie Edi AT ALI E TEE KES rien i“ vas “ita

De gebruikte kabel voor Eex i is niet lichtblauw van kleur

De gebruikte wartels voor Eex i zijn niet lichtblauw van kleur

De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel

Verkeerde (blind)wartel in Eex e, Eex i of Eex nA behuizing

Wartels zijn onvoldoende aangedraaid

Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid

Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen

Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild

Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende

[OTF 12 |=|o je fo prim Ja lo jala folelwlz

Kabels zijn niet correct geinstalleerd

Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk

Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast

Materieel is ondeugdelijk bevestigd

3/3 [=J=

Onvoldoende scheiding tussen intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens

oo

corrosie, weersinvloeden, trillingen en andere
ongunstige invloeden

ke)

Aard- en/of veretfeningsleidingen zijn niet van voldoende doorsnede

</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>Ptent lafdeling / tankput Ben ber 10

NR:

O- 16 6

ARE EE

T
Fabrikaat ! Nd av le Serienr, : ua Soh

Type: 1 6 \\ Wiring : !

Atex nr: Ex klasse :

Datum: Te 1 Oot

Lokatie A & EK Omschr.: ELAN Sve Aa v win

Naam:

10.2.e

Tag nr.

Code | a Omschrijving \

new eN PERE Nees eS) oy SEY oe pa ea ee TE

4 13509851 1,01 GT

nvt [PPL 3-Veu= on)

Integriteit is aangetast (scheuren, breuk, sterk gecorrodeerd, etc.)

Ongeoorloofde doorboring

De afdichtingspakkingen of compunds zijn niet aanwezig

Vlamwegen dichtgeschilderd of dicht door ontoelaatbare pakking

De pakkingen zijn niet in goede staat

Niet (correct) afgewerkte openingen in behuizing

Kabelwartels zijn incompleet/afwezig

Kabelwartels zijn gescheurd/aangetast

Blindwartels zijn incompleet/afwezig

blindwartels zijn gescheurd/aangetast

Verkeerde (blind)wartel in Eex d behuizing

Niet alle dekselbevestigingen zijn aanwezig

Materieel is ondeugdelijk geaard

Externe aarding ontbreekt

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet correct gemonteerd

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet aanwezig

Aardverbindingen zijn onderbroken

Kabel vertoont ernstige beschadigingen, aantastingen

RE EI E ERE DIA ee eee ee EEEN TT 3 GDI,
E AA TE

Ag De kerndoorsnede van de (aard: eleiders is onvoldoende

EB: Minimale afstand tussen drukvaste flens/omhulsel en andere objecten in de omgeving is niet correct

Rek |De intrinsiek veilige stroomketen is niet gescheiden t.o.v, aarde of niet of foutief geaard

det] De elektrische aansluitingen zijn niet vast bevestigd

14881 De toestand van de pakkingen in omhulsels is onvoldoende

se] Onvoldoende ruimte tussen schoepen van motorventilatoren en omhulsel en/of beschermkappen

Er is van het geoorloofde boorplan afgeweken

hw | Kabel vertoont lichte beschadigingen, aantastingen

„jElektrische isolatie is vuil en/of vochtig

Barrieredozen en kabelmoffen zijn niet op de juiste wijze gevuld

{Niet ingebruik zijnde kabels/aders zijn niet op de juiste wijze afgewerkt

* er, % VIEZE”
RLN EEEN NE

1 DAT

1 RAE ETEN TUR VR
Pa A TUE MT

drags

Algemene gegevens item niet aenwerigieesbaar (fabr /type/smr)

[Ex gegevens niet leesbaar, apparaat ziet eruit als Ex

Kabelcoderingen ontbreken ofzijnnietslessbaar

Tagnummer niet leesbaar; niet aanwezi

Gegevens niet bereikbaar (door isolatie, hoogte etc.)

TEST VI NAO A EE EENS ETT ETT
E En NEO PEEN BE > UC RR ER EARS EEE?

De gebruikte kabel voor Eex i Is niet lichtblauw van kleur

AW

De gebruikte wartels voor Eex izijn niet lichtblauw van kieur

De voedingsbron of groep is niet duidelijk aangegeven bij of op het materieel

wa

Verkeerde (blind)wartel in Eex e, Eex i of Eex nA behuizing

wa

Wartels zijn onvoldoende aangedraaid

Blindwartels zijn onvoldoende aangedraaid

Geoxideerde of anderszins aangetaste dekselbevestigingen

Ventilatie- en/of afwateringsvoorzieningen zijn vervuild

Afdichting van kabelgoten, -schachten, -pijpen en/of installatiebuizen is onvoldoende

Kabels zijn niet correct geinstalleerd

Bevestigingsmiddelen ontbreken gedeeltelijk

Bevestigingsmiddelen zijn geoxideerd of anderszins aangetast

Materieel is ondeugdelijk bevestigd

2 [3 |= |= =| |= fo [ale [a [ao jer le lalolale ele |l

Onvoldoende scheiding tussen Intrinsiek en niet-intrinsiek veilige stroomketens

corrosle, weersinvloeden, trillingen en andere
ongunstige invloeden

So

Aard- en/of vereffeningsleidingen zijn niet van voldoende doorsnede

kel

</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>