<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                                                                         I-PP11B-B-002436 rev. 005 07-03-11.xls
                                                                                                                                                                                                                          dentificatie             LAATSTE
                                                                                                                         I-PP11B-B-002533 rev. 005 08-03-11.xls
                                                                                                                         I-PP11B-B-002543 rev. 005 09-03-11.xls          Bestandsnaam
                                                                                                                                                                                                        Veld 1 in Array                            INSPECTIES
                                                                                                                         I-PP11B-B-002544 rev .005 09-03-11.xls
printdatum: -2-2013
                                                                                                                         I-PP11B-B-002545 rev. 005 09-03-11.xls
                                                                                                                         Eex e (1)
                                                                                                                         Eex e (1)                                                                                                                 Revisie 20130123
                                                                                                                         Eex e (1)
                                                                                                                         Eex d (1)                                                                                                                 ESW: Toevoeging
                                                                                                                         Eex d (1)                                                                                        Revisie : 3
                                                                                                                                                                         Type inspectiesheet            2                                          werkblad laatste
                                                                                                                                                                                                                                                   inspecties
                                                                                                                                                                         Tagnummer                      3
                                                                                                                         B-002436
                                                                                                                         B-002533
                                                                                                                         B-002543                                                                       4
                                                                                EQUIPMENT NIET BEREIKBAAR / GEISOLEERD
                                                                                                                         B-002544                                        Apparaat nummer
                                                                                                                         B-002545
                                                                                                                         Ws Verlichting PP11B
                                                                                                                         JB- Verlichting PP11B-XCV-182
                                                                                                                         JB- Verlichting PP11B rechts
                                                                                                                                                                         Service                        5
                                                                                                                         Verlichting PP11B rechts
                                                                                                                         Verlichting PP11B rechts
                                                                                                                         gedetailleerd CEAG
                                                                                                                         gedetailleerd CEAG                              Inspectieschema volgens        6
                                                                                                                                                                         NEN 60079-17
                                                                                                                         gedetailleerd CEAG
                                                                                                                         gedetailleerd
                                                                                                                         gedetailleerd
                                                                                                                                                                         Fabrikaat                      7
                                                                                                                                                                                                                                                       GEINSPECTEERDE APPARATEN
                                                                                                                                                                                                                          Apparaat gegevens
                                                                                                                                        GHG 273 2000 R0017
                                                                                                                                        GHG 7910101R0002                 Model / type nummer            8
                                                                                                                                        GHG 7910101R0002
                                                                                                                                        Fert Nr 0478
                                                                                                                                                                         Serie nummer                   9
                                                                                                                                        Fert Nr 0478
                                                                                                                                        CE0102 EX II 2G EEX 1D A21 T80
                                                                                                                                        CE0102 EX II 2G EEX e IIC T6     Ex classificatie               10
                                                                                                                                        CE0102 EX II 2G EEX e IIC T6
                                                                                                                                                                                                                                                       POMPPLAATS 11B
                                                                                                                                        PTB 98 ATEX 3121
                                                                                                                                        PTB 00 ATEX 3108
                                                                                                                                                                         Ex certificaat nummer          11
                                                                                                                                        PTB 00 ATEX 3108
                                                                                                                         Terminal
                                                                                                                         Terminal
                                                                                                                         Terminal
                                                                                                                         Terminal                                        Insta latie                    12
                                                                                                                         Terminal
                                                                                                                         PP11B
                                                                                                                         PP11B
                                                                                                                         PP11B
                                                                                                                         PP11B
                                                                                                                         PP11B                                           Lokatie                        13                Classificatie gegevens
                                                                                                                                                                         Zone                           14
                                                                                                                                        n.v.t.
                                                                                                                                        n.v.t.
                                                                                                                                        n.v.t.                           Gas groep                      15
                                                                                                                                                                         Temperatuur groep              16
                                                                                                                                                                         Integriteit is aangetast
                                                                                                                         V
                                                                                                                         V
                                                                                                                         V
                                                                                                                         V
                                                                                                                         V                                               (scheuren, breuk, sterk        17                 1a
                                                                                                                                                                         gecorrodeerd etc )
                                                                                                                         V
                                                                                                                         V
                                                                                                                         V
                                                                                                                         V                                               Ongeoorloofde
                                                                                                                         V                                                                              18                 1b
                                                                                                                                                                         doorboring
                                                                                                                         na                                              Veiligheidsbarrieres niet
                                                                                                                         na
                                                                                                                         na
                                                                                                                         na
                                                                                                                         na                                              correct geinstaleerd of        19                 1c
                                                                                                                                                                         niet correct geaard
                                                                                                                                                                         De afdichtingspakkingen
                                                                                                                         ─
                                                                                                                         -
                                                                                                                         -
                                                                                                                         -
                                                                                                                         -                                               of compunds zijn niet          20                 1d
POMPPLAATS 11B BNRS LAATSTE INSPECTIES PER 22 JAN 2013.xls Laatste Inspect es
                                                                                                                                                                         aanwezig
                                                                                                                         na                                              Vlamwegen
                                                                                                                         na
                                                                                                                         na
                                                                                                                          -
                                                                                                                          -                                              dichtgeschilderd of dicht      21                 1e
                                                                                                                                                                         door ontoelaatbare
                                                                                                                         V
                                                                                                                         -
                                                                                                                         -
                                                                                                                         V                                               De pakkingen zijn niet in
                                                                                                                         V                                                                              22                 1f
                                                                                                                                                                         goede staat
                                                                                                                         V
                                                                                                                         V
                                                                                                                         V
                                                                                                                         V                                               Niet (correct) afgewerkte
                                                                                                                         V                                                                              23                 1g
                                                                                                                                                                         openingen in behuizing
                                                                                                                         V
                                                                                                                         V
                                                                                                                         V
                                                                                                                         V                                               Kabelwartels zijn
                                                                                                                         V                                                                              24                 1h
                                                                                                                                                                         incompleet/afwezig
                                                                                                                         V
                                                                                                                         V
                                                                                                                         V
                                                                                                                         V                                               Kabelwartels zijn
                                                                                                                         V                                                                              25                 1i
                                                                                                                                                                         gescheurd/aangetast
                                                                                                                         ─
                                                                                                                         X
                                                                                                                         V
                                                                                                                         -                                               Blindwartels zijn
                                                                                                                         -                                                                              26                 1j
                                                                                                                                                                         incompleet/afwezig
                                                                                                                         ─
                                                                                                                         V
                                                                                                                         V
                                                                                                                         -                                               blindwartels zijn
                                                                                                                         -                                                                              27                 1k
                                                                                                                                                                         gescheurd/aangetast
                                                                                                                         na
                                                                                                                         na
                                                                                                                         na                                              Verkeerde (blind)wartel in
                                                                                                                         V
                                                                                                                         V                                                                              28                 1l
                                                                                                                                                                         Eex d behuizing
                                                                                                                                                                         Niet alle
                                                                                                                         V
                                                                                                                         V
                                                                                                                         V
                                                                                                                         V
                                                                                                                         V                                               dekselbevestigingen zijn       29                 1m
                                                                                                                                                                         aanwezig
                                                                                                                                                                         Materieel is ondeugdelijk
                                                                                                                         ─
                                                                                                                         -
                                                                                                                         -
                                                                                                                         -
                                                                                                                         -                                               geaard              ( zie      30                 1n
                                                                                                                                                                         1O / 1P / 1Q /1R )
                                                                                                                         ─
                                                                                                                         -
                                                                                                                         -
                                                                                                                         -
                                                                                                                         -                                               Externe aarding ontbreekt      31                 1o
                                                                                                                                                                         Aard- en/of
                                                                                                                         ─
                                                                                                                         -
                                                                                                                         -
                                                                                                                         -
                                                                                                                         -                                               vereffeningsleidingen z jn     32                 1p
                                                                                                                                                                         niet correct gemonteerd
                                                                                                                                                                         Aard- en/of
                                                                                                                         ─
                                                                                                                         -
                                                                                                                         -
                                                                                                                         -
                                                                                                                         -                                               vereffeningsleidingen z jn     33                 1q
                                                                                                                                                                         niet aanwezig
                                                                                                                                                                         Aardverbindingen zijn
                                                                                                                         ─
                                                                                                                         -
                                                                                                                         -
                                                                                                                         -
                                                                                                                         -                                               onderbroken             (      34                 1r
                                                                                                                                                                         zichtbaar )
                                                                                                                                                                         Kabel vertoont ernstige
                                                                                                                         V
                                                                                                                         V
                                                                                                                         V
                                                                                                                         V
                                                                                                                         V                                               beschadigingen,                35                 1s
                                                                                                                                                                         aantastingen
                                                                                                                                                                         De kerndoorsnede van de
                                                                                                                         ─
                                                                                                                         -
                                                                                                                         -
                                                                                                                         -
                                                                                                                         -                                               (aard-)geleiders is            36                 2a
                                                                                                                                                                         onvoldoende
                                                                                                                         na                                              Minimale afstand tussen
                                                                                                                         na
                                                                                                                         na
                                                                                                                          -
                                                                                                                          -                                              drukvaste flens/omhulsel       37                 2b
                                                                                                                                                                         en andere objecten in de
                                                                                                                         na                                              De intrinsiek vei ige
                                                                                                                         na
                                                                                                                         na
                                                                                                                                                                                                                                                       BESTAND GEGENEREERD UIT LOSSE INSPECTIESHEETS
                                                                                                                         na
                                                                                                                         na                                              stroomketen is niet            38                 2c
                                                                                                                                                                         gescheiden t.o.v. aarde of
                                                                                                                         ─                                               De elektrische
                                                                                                                         V
                                                                                                                         V
                                                                                                                         na
                                                                                                                         na                                              aansluitingen zijn niet vast   39                 2d
                                                                                                                                                                         bevestigd
                                                                                                                         V                                               De toestand van de
                                                                                                                         V
                                                                                                                         V
                                                                                                                         na
                                                                                                                         na                                              pakkingen in omhulsels is      40                 2e
                                                                                                                                                                         onvoldoende
                                                                                                                         na                                              Beschermingsgas is niet
                                                                                                                         na
                                                                                                                         na
                                                                                                                         na                                                                                                2f
                                                                                                                         na                                              schoon; lucht niet vanuit      41
                                                                                                                                                                         NGG (voor
                                                                                                                         V
                                                                                                                         V
                                                                                                                         V
                                                                                                                         V                                               Er is van het geoorloofde
                                                                                                                         V                                                                              42                 2g
                                                                                                                                                                         boorplan afgeweken
                                                                                                                                                                         Kabel vertoont lichte
                                                                                                                         V
                                                                                                                         V
                                                                                                                         V
                                                                                                                         V
                                                                                                                         V                                               beschadigingen,                43                 2h
                                                                                                                                                                         aantastingen
                                                                                                                         V
                                                                                                                         V
                                                                                                                         V
                                                                                                                         V                                               Elektrische isolatie is vuil
                                                                                                                         V                                                                              44                 2i
                                                                                                                                                                         en/of vochtig
                                                                                                                         na                                              Druk en/of doorstroming
                                                                                                                         na
                                                                                                                         na
                                                                                                                         na                                                                                                2j
                                                                                                                         na                                              van het beschermingsgas        45
                                                                                                                                                                         is niet voldoende (voor
                                                                                                                                                                         Niet ingebruik zijnde
                                                                                                                         ─
                                                                                                                         -
                                                                                                                         -
                                                                                                                         -
                                                                                                                         -                                               kabels/aders zijn niet op      46                 2k
                                                                                                                                                                         de juiste wijze afgewerkt
                                                                                                                         na                                              Ademing van de
                                                                                                                         na
                                                                                                                         na
                                                                                                                         na                                                                                                2l
                                                                                                                         na                                              behuizing is niet              47
                                                                                                                                                                         voldoende
                                                                                                                         na                                              Schoepen van
                                                                                                                         na
                                                                                                                         na
                                                                                                                         na
                                                                                                                         na                                              motorventilator heeft          48                 2m
                                                                                                                                                                         onvoldoende speling
b ad 1 van 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                                I-PP11B-B-002436 rev. 005 07-03-11.xls
                                                                                                                                                                          dentificatie     LAATSTE
                                                                                I-PP11B-B-002533 rev. 005 08-03-11.xls
                                                                                I-PP11B-B-002543 rev. 005 09-03-11.xls   Bestandsnaam
                                                                                                                                                        Veld 1 in Array                    INSPECTIES
                                                                                I-PP11B-B-002544 rev .005 09-03-11.xls
printdatum: -2-2013
                                                                                I-PP11B-B-002545 rev. 005 09-03-11.xls
                                                                                                                         Algemene gegevens item
                                                                                V
                                                                                V
                                                                                V
                                                                                X
                                                                                X                                        niet aanwezig/leesbaar         49                 3a
                                                                                                                         (fabr./type/srnr)
                                                                                                                         Ex gegevens niet
                                                                                V
                                                                                V
                                                                                V
                                                                                X
                                                                                X                                        leesbaar, apparaat ziet        50                 3b
                                                                                                                         eruit als Ex
                                                                                                                         Kabelcoderingen
                                                                                V
                                                                                V
                                                                                V
                                                                                X
                                                                                X                                        ontbreken of zijn niet         51                 3c
                                                                                                                         leesbaar
                                                                                X
                                                                                X
                                                                                V
                                                                                X                                        Tagnummer niet
                                                                                X                                                                       52                 3d
                                                                                                                         leesbaar; niet aanwezig
                                                                                V
                                                                                V
                                                                                V
                                                                                X                                        Gegevens niet bereikbaar
                                                                                X                                                                       53                 3e
                                                                                                                         (door isolatie, hoogte etc.)
                                                                                na                                       De gebru kte kabel voor
                                                                                na
                                                                                na
                                                                                na                                       Eex i is niet lichtblauw van
                                                                                na                                                                      54                 4a
                                                                                                                         kleur
                                                                                na                                       De gebru kte wartels voor
                                                                                na
                                                                                na
                                                                                na                                       Eex i zijn niet lichtblauw
                                                                                na                                                                      55                 4b
                                                                                                                         van kleur
                                                                                                                         De voedingsbron of groep
                                                                                V
                                                                                X
                                                                                X
                                                                                V                                        is niet duide ijk
                                                                                V                                                                       56                 4c
                                                                                                                         aangegeven bij of op het
                                                                                                                         materieel
                                                                                V                                        Verkeerde (blind)wartel in
                                                                                V
                                                                                V
                                                                                na                                       Eex e, Eex i of Eex nA
                                                                                na                                                                      57                 4d
                                                                                                                         behuizing
                                                                                V
                                                                                V
                                                                                V
                                                                                V                                        Wartels zijn onvoldoende
                                                                                V                                                                       58                 4e
                                                                                                                         aangedraaid
                                                                                ─
                                                                                V
                                                                                V
                                                                                -                                        Blindwartels zijn
                                                                                -                                                                       59                 4f
                                                                                                                         onvoldoende aangedraaid
                                                                                                                         Geoxideerde of
                                                                                V
                                                                                V
                                                                                V
                                                                                V
                                                                                V                                        anderszins aangetaste          60                 4g
                                                                                                                         dekselbevestigingen
                                                                                ─                                        Ventilatie- en/of
                                                                                 -
                                                                                 -
                                                                                na                                       afwateringsvoorzieningen
                                                                                na                                                                      61                 4h
                                                                                                                         zijn vervuild
                                                                                                                         Afdichting van
                                                                                ─
                                                                                V
                                                                                V
                                                                                V                                        kabelgoten, -schachten, -
                                                                                V                                                                       62                 4i
                                                                                                                         pijpen en/of
                                                                                                                         installatiebuizen is
                                                                                V
                                                                                V
                                                                                V
                                                                                V                                        Kabels zijn niet correct
                                                                                V                                                                       63                 4j
                                                                                                                         geinstalleerd
                                                                                V
                                                                                V
                                                                                V
                                                                                V                                        Bevestigingsmiddelen
                                                                                V                                                                       64                 4k
                                                                                                                         ontbreken gedeeltelijk
                                                                                                                         Bevestigingsmiddelen zijn
                                                                                V
                                                                                V
                                                                                V
                                                                                V
                                                                                V                                        geoxideerd of anderszins       65                 4l
                                                                                                                         aangetast
                                                                                V
                                                                                V
                                                                                V
                                                                                V                                        Materieel is ondeugdelijk
                                                                                V                                                                       66                 4m
                                                                                                                         bevestigd
                                                                                                                         Onvoldoende scheiding
                                                                                na
                                                                                na
                                                                                na                                       tussen intrinsiek en niet-
                                                                                na
                                                                                na                                                                      67                 4n
                                                                                                                         intrinsiek veilige
                                                                                                                         stroomketens
                                                                                                                         Materieel is onvoldoende
                                                                                V
                                                                                V
                                                                                V
                                                                                V                                        beschermd tegen
                                                                                V                                                                       68                 4o
                                                                                                                         corrosie, weersinvloeden,
                                                                                                                         trillingen en andere
                                                                                                                         Aard- en/of
                                                                                ─
                                                                                -
                                                                                -
                                                                                -                                        vereffeningsleidingen z jn
                                                                                -                                                                       69                 4p
                                                                                                                         niet van voldoende
                                                                                                                         doorsnede
                                                                                                                         Inspecteur                     70
                                                                                                             10.2.e                                                       Voettekst info
                                                                                5
                                                                                5
                                                                                5
                                                                                5
                                                                                5                                        Revisie                        71
                                                                                3-7-2011
                                                                                3-8-2011
                                                                                3-9-2011                                 Inspectiedatum                 72
                                                                                3-9-2011
                                                                                3-9-2011
POMPPLAATS 11B BNRS LAATSTE INSPECTIES PER 22 JAN 2013.xls Laatste Inspect es
b ad 2 van 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>