<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                         Revisie 20130123
LAATSTE                                  ESW: Toevoeging
                                         werkblad laatste                                                      GEINSPECTEERDE APPARATEN                                                                                                                 POMPPLAATS 11A                                                                                                                                                                                                                                                         BESTAND GEGENEREERD UIT LOSSE INSPECTIESHEETS
INSPECTIES                               inspecties
Identificatie                            Revisie : 3                                                                                                                              Apparaat gegevens                                                                                                                                  Classificatie gegevens                                                          1a                  1b                           1c        1d       1e              1f                         1g                         1h                    1i                    1j                  1k                       1l                       1m           1n          1o                          1p   1q   1r   1s   2a   2b   2c   2d   2e   2f   2g         2h                        2i                         2j            2k                  2l                       2m
                Veld 1 in Array                          2                    3                4                                5                              6                       7                      8                           9                            10                            11                                  12          13     14               15           16                         17                  18                           19        20       21             22                          23                        24                    25                   26                    27                     28                         29           30          31                          32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42         43                      44                           45            46                47                          48
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Veiligheidsbarrieres niet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Druk en/of doorstroming
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Ademing van de behuizing
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Aard- en/of
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Ongeoorloofde doorboring                                                                                                                                                                                                                                         Externe aarding ontbreekt
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Verkeerde (blind)wartel in
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      vereffeningsleidingen zijn
                                                                                                                                                        Inspectieschema volgens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Elektrische isolatie is vuil
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Niet alle
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      niet correct gemonteerd
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   De pakkingen zijn niet in   Niet (correct) afgewerkte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    correct geinstaleerd of niet                                                                                                                                                                                                                                      Aard- en/of
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      vereffeningsleidingen zijn
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Integriteit is aangetast
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    van het beschermingsgas
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      niet aanwezig
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ex certificaat nummer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Aardverbindingen zijn
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    correct geaard
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Kabelwartels zijn                          blindwartels zijn
                                                                                                                                                                                                            Model / type nummer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Schoepen van
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              dekselbevestigingen zijn
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      onderbroken            (
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Kabel vertoont lichte
                                                       Type inspectiesheet
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      zichtbaar )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Temperatuur groep
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Kabelwartels zijn                          Blindwartels zijn
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Kabel vertoont ernstige
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      beschadigingen,
                                                                                             Apparaat nummer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    De afdichtingspakkingen                                                                                                                                                                                                                                           aantastingen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      De kerndoorsnede van de                                                                                       is niet voldoende; (voor
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              aanwezig
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      (aard-)geleiders is
                      Bestandsnaam                                                                                                                                                                                                                                      Ex class ficatie
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      onvoldoende
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    of compunds zijn niet
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              (scheuren, breuk, sterk
                                                                                                                                                                                                                                         Serie nummer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Minimale afstand tussen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              motorventilator heeft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      drukvaste flens/omhulsel
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Niet ingebruik zijnde
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             beschadigingen,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      en andere objecten in de
                                                                             Tagnummer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    aanwezig                                                                                                                                                                                                  Materieel is ondeugdelijk
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      De intrinsiek veilige
                                                                                                                                                        NEN 60079-17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Eex d behuizing                                                                                                                                                     en/of vochtig                                                 is niet voldoende
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      stroomketen is niet
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Gas groep                                                                                                            goede staat                 openingen in behuizing
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      gescheiden t.o.v. aarde of
                                                                                                                                                                                       Fabrikaat                                                                                                                                         Installatie
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      De elektrische
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                gescheurd/aangetast                        gescheurd/aangetast
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Vlamwegen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    kabels/aders zijn niet op de
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           incompleet/afwezig                         incompleet/afwezig
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      aansluitingen zijn niet vast
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              geaard              ( zie
                                                                                                                               Service
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      bevestigd
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Lokatie
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      De toestand van de
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              gecorrodeerd etc )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      pakkingen in omhulsels is
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             aantastingen                                                                                                     onvoldoende speling
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    dichtgeschilderd of dicht
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Zone
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      onvoldoende
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Beschermingsgas is niet
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    juiste wijze afgewerkt
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      schoon; lucht niet vanuit
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1O / 1P / 1Q /1R )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      NGG (voor
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    door ontoelaatbare pakking                                                                                                                                                                                                                                        Er is van het geoorloofde
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      boorplan afgeweken
I-PP11A-B-002296 rev. 005 02-03-11.xls   Eex e (1)                                       B-002296              Ws Verlichting PP11A                gedetailleerd                  CEAG             GHG 273 2000 R0018             Fert. Nr. 0068        EX II 2D II 2G EEX de IIC T6       PTB 98 ATEX 3121                          Terminal          PP11A               n.v.t.                                     V                   V                           na        ─        na               V                           V                         V                     V                    V                     V                    na                          V            ─           ─                          ─    ─    ─    V    ─    na   na   ─    V    na   V           V                         V                         na             ─                na                          na
I-PP11A-B-002297 rev. 005 02-03-11.xls   Eex e (1)                                       B-002297              Noodstop pompplaats PP11A           gedetailleerd                  CEAG             GHG 411 8100 R0002             Fert. Nr. 0447        EX II 2G EEX de IIC T6             PTB 00 ATEX 3117                          Terminal          PP11A               n.v.t.                                     V                   V                           na        ─        na               V                           V                         V                     V                    ─                     ─                    na                          V            ─           ─                          ─    ─    ─    V    ─    na   na   ─    V    na   V           V                         V                         na             ─                na                          na
I-PP11A-B-002350 rev. 005 02-03-11.xls   Eex e (1)                                       B-002350              Eindlamp tracing bij PP11A-TC-001   gedetailleerd                  Thermon          ZL-S XP                        08-0241               EX II 2G&D EEX e II T4/T6          01 ATEX 0021995                           Terminal          PP11A               n.v.t.                                     V                   V                           na        -        na               -                           V                         -                     -                    -                     -                    na                          V            -           -                          -    -    -    -    -    na   na    -   V    na   V           -                         -                         na             -                na                          na
I-PP11A-B-002353 rev. 005 02-03-11.xls   Eex e (1)                                       B-002353              Eindlamp tracing bij PP11A-TC-021   gedetailleerd                  Thermon          ZL-S XP                        08-0241               EX II 2G&D EEX e II T4/T6          01 ATEX 0021995                           Terminal          PP11A               n.v.t.                                     V                   V                           na        -        na               -                           V                         -                     -                    -                     -                    na                          V            -           -                          -    -    -    -    -    na   na    -   V    na   V           -                         -                         na             -                na                          na
I-PP11A-B-002362 rev. 005 02-03-11.xls   Eex e (1)                                       B-002362              Eindlamp tracing bij PP11A-TC-041   gedetailleerd                  Thermon          ZL-S XP                        08-0765               EX II 2G&D EEX e II T4/T6          01 ATEX 0021995                           Terminal          PP11A               n.v.t.                                     V                   V                           na        -        na               -                           V                         -                     -                    -                     -                    na                          V            -           -                          -    -    -    -    -    na   na    -   V    na   V           -                         -                         na             -                na                          na
I-PP11A-B-002371 rev. 005 04-03-11.xls   Eex e (1)                                       B-002371              Eindlamp tracing bij PP11A-TC-061   gedetailleerd                  Thermon          ZL-S XP                        08-0765               EX II 2G&D EEX e II T4/T6          01 ATEX 0021995                           Terminal          PP11A               n.v.t.                                     V                   V                           na        -        na               -                           V                         -                     -                    -                     -                    na                          V            -           -                          -    -    -    -    -    na   na    -   V    na   V           -                         -                         na             -                na                          na
I-PP11A-B-002380 rev. 005 04-03-11.xls   Eex e (1)                                       B-002380              Eindlamp tracing bij PP11A-TC-081   gedetailleerd                  Thermon          ZL-S XP                        08-0765               EX II 2G&D EEX e II T4/T6          01 ATEX 0021995                           Terminal          PP11A               n.v.t.                                     V                   V                           na        -        na               -                           V                         -                     -                    -                     -                    na                          V            -           -                          -    -    -    -    -    na   na    -   V    na   V           -                         -                         na             -                na                          na
I-PP11A-B-002390 rev. 005 04-03-11.xls   Eex e (1)                                       B-002390              Eindlamp tracing bij PP11A-TC-101   gedetailleerd                  Thermon          ZL-S XP                        08-0241               EX II 2G&D EEX e II T4/T6          01 ATEX 0021995                           Terminal          PP11A               n.v.t.                                     V                   V                           na        -        na               -                           V                         -                     -                    -                     -                    na                          V            -           -                          -    -    -    -    -    na   na    -   V    na   V           -                         -                         na             -                na                          na
I-PP11A-B-002426 rev. 005 04-03-11.xls   Eex e (1)                                       B-002426              JB- Ver ichting PP11A bij JB-201    gedetailleerd                  CEAG             GHG 7910101R0002               Fert Nr 0437          CE0102 EX II 2G EEX e II T6        PTB 00 ATEX 3108                          Terminal          PP11A               n.v.t.                                     V                   V                           na        -        na               -                           V                         V                     V                    -                     -                    na                          V            -           -                          -    -    -    V    -    na   na   V    V    na   V           V                         V                         na             -                na                          na
I-PP11A-B-002427 rev. 005 07-03-11.xls   Eex e (1)                                       B-002427              Ws bij PP11A-LS-701                 gedetailleerd                  CEAG             GHG 262 2301 R0001             Fert. Nr. 0407        CE0102 EX II 2G EEX de IIC T6      PTB 99 ATEX 1161                          Terminal          PP11A               n.v.t.                                     V                   V                           na        ─        na               V                           V                         V                     V                    V                     V                    na                          V            ─           ─                          ─    ─    ─    V    ─    na   na   ─    V    na   V           V                         V                         na             ─                na                          na
I-PP11A-B-002430 rev. 005 07-03-11.xls   Eex e (1)                                       B-002430              Ws bij PP11A-EM-701                 gedetailleerd                  CEAG             GHG 24T 5024 VG                                      EX AC II EEX de IIC T6             PTB Nr. EX-88.B.1048                      Terminal          PP11A               n.v.t.                                     V                   V                           na        ─        na               V                           V                         V                     V                    ─                     ─                    na                          V            ─           ─                          ─    ─    ─    V    ─    na   na   ─    V    na   V           V                         V                         na             ─                na                          na
I-PP11A-B-002434 rev. 005 07-03-11.xls   Eex d (1)                                       B-002434              Verlichting PP11A rechts            gedetailleerd                                                                                                                                                                     Terminal          PP11A                                                          V                   V                           na        -         -               V                           V                         V                     V                    -                     -                    V                           V            -           -                          -    -    -    V    -     -   na   na   na   na   V           V                         V                         na             -                na                          na
I-PP11A-B-002435 rev. 005 07-03-11.xls   Eex d (1)                                       B-002435              Verlichting PP11A links             gedetailleerd                                                                                                                                                                     Terminal          PP11A                                                          V                   V                           na        -         -               V                           V                         V                     V                    -                     -                    V                           V            -           -                          -    -    -    V    -     -   na   na   na   na   V           V                         V                         na             -                na                          na
                 printdatum: 25-1-2013                                                                                                                                                                                                                                                                                        POMPPLAATS 11A BNRS LAATSTE INSPECTIES PER 22 JAN 2013 Laatste Inspec ies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               blad 1 van 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                            I-PP11A-B-002296 rev. 005 02-03-11.xls
                                                                            I-PP11A-B-002297 rev. 005 02-03-11.xls
                                                                            I-PP11A-B-002350 rev. 005 02-03-11.xls                                                                      LAATSTE
                                                                            I-PP11A-B-002353 rev. 005 02-03-11.xls
                                                                                                                                                                        Identificatie
                                                                            I-PP11A-B-002362 rev. 005 02-03-11.xls
                                                                            I-PP11A-B-002371 rev. 005 04-03-11.xls
                                                                            I-PP11A-B-002380 rev. 005 04-03-11.xls     Bestandsnaam
                                                                            I-PP11A-B-002390 rev. 005 04-03-11.xls                                                                      INSPECTIES
                                                                            I-PP11A-B-002426 rev. 005 04-03-11.xls
                                                                                                                                                      Veld 1 in Array
printdatum: 25-1-2013
                                                                            I-PP11A-B-002427 rev. 005 07-03-11.xls
                                                                            I-PP11A-B-002430 rev. 005 07-03-11.xls
                                                                            I-PP11A-B-002434 rev. 005 07-03-11.xls
                                                                            I-PP11A-B-002435 rev. 005 07-03-11.xls
                                                                                                                       Algemene gegevens item
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            X
                                                                            X                                          niet aanwezig/leesbaar         49                 3a
                                                                                                                       (fabr./type/srnr)
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            V                                          Ex gegevens niet leesbaar
                                                                            V
                                                                            X
                                                                            X                                                                         50                 3b
                                                                                                                       apparaat ziet eruit als Ex
                                                                                                                       Kabelcoderingen
                                                                            X
                                                                            V
                                                                            -
                                                                            -
                                                                            -
                                                                            -
                                                                            -
                                                                            -
                                                                            X
                                                                            V
                                                                            X
                                                                            X
                                                                            X                                          ontbreken of zijn niet         51                 3c
                                                                                                                       leesbaar
                                                                            X
                                                                            X
                                                                            X
                                                                            X
                                                                            X
                                                                            X
                                                                            X
                                                                            X
                                                                            X
                                                                            X                                          Tagnummer niet leesbaar;
                                                                            X
                                                                            X
                                                                            X                                                                         52                 3d
                                                                                                                       niet aanwezig
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            V                                          Gegevens niet bereikbaar
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            V                                                                         53                 3e
                                                                                                                       (door isolatie, hoogte etc.)
                                                                            na                                         De gebruikte kabel voor
                                                                            na
                                                                            na
                                                                            na
                                                                            na
                                                                            na
                                                                            na
                                                                            na
                                                                            na
                                                                            na
                                                                            na
                                                                            na
                                                                            na                                         Eex i is niet lichtblauw van   54                 4a
                                                                                                                       kleur
                                                                            na                                         De gebruikte wartels voor
                                                                            na
                                                                            na
                                                                            na
                                                                            na
                                                                            na
                                                                            na
                                                                            na
                                                                            na
                                                                            na
                                                                            na
                                                                            na
                                                                            na                                         Eex i z jn niet lichtblauw     55                 4b
                                                                                                                       van kleur
                                                                                                                       De voed ngsbron of groep
                                                                            X
                                                                            X
                                                                            X
                                                                            X
                                                                            X
                                                                            X
                                                                            X
                                                                            X
                                                                            X
                                                                            X                                          is niet duidelijk
                                                                            X
                                                                            X
                                                                            X                                                                         56                 4c
                                                                                                                       aangegeven bij of op het
                                                                                                                       materieel
                                                                            V                                          Verkeerde (blind)wartel in
                                                                            V-
                                                                             -
                                                                             -
                                                                             -
                                                                             -
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            V-
                                                                            na
                                                                            na                                         Eex e, Eex i of Eex nA         57                 4d
                                                                                                                       behuizing
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            -
                                                                            -
                                                                            -
                                                                            -
                                                                            -
                                                                            -
                                                                            V
                                                                            V                                          Wartels zijn onvoldoende
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            V                                                                         58                 4e
                                                                                                                       aangedraaid
                                                                            V
                                                                            ─
                                                                            -
                                                                            -
                                                                            -
                                                                            -
                                                                            -
                                                                            -
                                                                            -                                          Blindwartels zijn
                                                                            V
                                                                            ─
                                                                            V
                                                                            V                                                                         59                 4f
                                                                                                                       onvoldoende aangedraaid
                                                                                                                       Geoxideerde of anderszins
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            V                                          aangetaste                     60                 4g
                                                                                                                       dekselbevestigingen
                                                                            ─                                          Ventilatie- en/of
                                                                            ─-
                                                                             -
                                                                             -
                                                                             -
                                                                             -
                                                                            ─
                                                                            ─-
                                                                             -
                                                                            na
                                                                            na                                         afwateringsvoorzieningen       61                 4h
                                                                                                                       zijn vervuild
                                                                                                                       Afdichting van kabelgoten,
                                                                            ─
                                                                            ─
                                                                            -
                                                                            -
                                                                            -
                                                                            -
                                                                            -
                                                                            -
                                                                            V
                                                                            ─                                          -schachten, -pijpen en/of
                                                                            ─
                                                                            V
                                                                            V                                                                         62                 4i
                                                                                                                       installatiebuizen is
                                                                                                                       onvoldoende
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            -
                                                                            -
                                                                            -
                                                                            -
                                                                            -
                                                                            -
                                                                            V
                                                                            V                                          Kabels zijn niet correct
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            V                                                                         63                 4j
                                                                                                                       geinstalleerd
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            V                                          Bevestigingsmiddelen
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            V                                                                         64                 4k
                                                                                                                       ontbreken gedeeltelijk
                                                                                                                       Bevestigingsmiddelen zijn
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            V                                          geoxideerd of anderszins       65                 4l
                                                                                                                       aangetast
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            V                                          Materieel is ondeugdelijk
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            V                                                                         66                 4m
                                                                                                                       bevestigd
                                                                                                                       Onvoldoende scheiding
                                                                            na
                                                                            na
                                                                            na
                                                                            na
                                                                            na
                                                                            na                                         tussen intrinsiek en niet-
                                                                            na
                                                                            na
                                                                            na
                                                                            na
                                                                            na
                                                                            na                                                                        67                 4n
                                                                            na                                         intrinsiek veilige
                                                                                                                       stroomketens
                                                                                                                       Materieel is onvoldoende
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            -
                                                                            -
                                                                            -
                                                                            -
                                                                            -
                                                                            -
                                                                            -
                                                                            V                                          beschermd tegen corrosie,
                                                                            V
                                                                            V
                                                                            V                                                                         68                 4o
                                                                                                                       weersinvloeden, trillingen
                                                                                                                       en andere ongunstige
                                                                                                                       Aard- en/of
                                                                            ─
                                                                            ─
                                                                            -
                                                                            -
                                                                            -
                                                                            -
                                                                            -
                                                                            -
                                                                            -
                                                                            ─                                          vereffeningsleidingen zijn
                                                                            ─
                                                                            -
                                                                            -                                                                         69                 4p
                                                                                                                       niet van voldoende
                                                                                                                       doorsnede
                                                                                                                       Inspecteur
                                                                                                                                                      Voettekst info
                                                                                                              10.2.e                                  70
                                                                            5
                                                                            5
                                                                            5
                                                                            5
                                                                            5
                                                                            5
                                                                            5
                                                                            5
                                                                            5
                                                                            5
                                                                            5
                                                                            5
                                                                            5                                          Revisie                        71
                                                                            3-7-2011
                                                                            3-2-2011
                                                                            3-2-2011
                                                                            3-2-2011
                                                                            3-2-2011
                                                                            3-4-2011
                                                                            3-4-2011
                                                                            3-4-2011                                   Inspectiedatum                 72
                                                                            3-4-2011
                                                                            3-7-2011
                                                                            3-7-2011
                                                                            3-7-2011
                                                                            3-7-2011
POMPPLAATS 11A BNRS LAATSTE INSPECTIES PER 22 JAN 2013 Laatste Inspec ies
blad 2 van 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>