<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>  Odfjell Terminals (Rotterdam) B.V.
AANVULLINGEN Veiligheidsrapport d.d. juli 2011
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>     Samenvatting van de gevaren
0.4 Vanwege de opslag van gevaarlijke producten binnen het bedrijf bestaan er kans op
     blootstelling voor de werknemers, aannemers, chauffeurs, bezoekers, etc. aan
     stralingswarmte (bij brand) en blootstelling (via huidcontact, inademing en opname) aan de
    giftige stoffen. Ook bestaat de kans op de verontreiniging van het milieu (bodem, water en
     lucht).
     Om de kans op blootstelling aan gevaarlijke stoffen en de verontreiniging van het milieu
    vergaand te voorkomen zijn binnen de inrichting vele preventieve maatregelen genomen.
    VR deel 1
1.2  Indieningsgrond
    In onderstaande tabel zijn de hoeveelheden per stof (categorie) opgenomen.
      Stof categorie                  Hoeveelheid       Capaciteit grootste
                                      [ton]             insluitsysteem [m^]
      Deel 1
      Benzine                               100.000                    16.500
      Methanol                               55.000                    40.000
      Propyleenoxide                         12.000                     6.000
      Deel 2
      Zeer giftig                           > 2.000                     1.600
      Giftig                               > 10.000                     1.600
      Ontvlambaar                           > 6.000                    20.000
      Licht ontvlambaar                    > 35.000                    35.000
      Zeer licht ontvlambaar                > 5.000                     2.500
1.3  Indieningsgrond
    De indiening van het VR 2011 betreft een periodieke actualisatie (5 jaarlijks).
2.1 Tekeningen
    De tekeningen in het VR verwijzen als volgt naar de volgende locaties:
    - in en uitgangen en wegen: zie bijlage 5 van deel 1 van het VR;
    - installaties: bijlage 2 en bijlage 3 (PID) van deel 1 van het VR;
    - kantoren en gebouwen: locaties waar personen aanwezig kunnen zijn: bijlage 2 (deel 1).
4.4 Locaties met personeel
    Afdeling                                      Dagdienst      Locatie      VCD (x5)     Locatie
    Operations                                       46                         23     CCR   + terrein
    PID                                              10      Gebouw 3            5     CCR   + terrein
                                                                                       (PID)
    Bedrijfsbeveiliging                               3      Portiersloge        1     Portiersloge
    Kantoormedewerkers                               90      Gebouw 1 -4         -
    Overige gebouwen (onderhoud, magazijn,           16
    werkplaats, garage en AWZI)
    Onderhoudsmedewerkers                                                        -
    - werkplaats mechanisch                           3      Werkplaats          -
    - werkplaats elektrotechnisch                     4      Gebouw 4            -
    - ketelhuismachinisten                            3      Ketelhuis^          -
    - onderhoud rollend materieel                     1      Garage              -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>    - magazijn medewerkers                           3       Magazijn            -
    Aannemers en contractors                     50-100      Ketenpark +         1    Terrein
                                                            terrein
    Odfjell Netherlands                             12       Gebouw 1            -
    Odfjell Terminals                               10       Gebouw 2            -
    Totalen                                        250                          30
3.1 Afstanden tot buurbedrijven
    De afstanden tot de buurbedrijven zijn opgenomen in onderstaande tabel:
     Bedrijf                           Globale afstanden van          Dagdienst    Buiten dagdienst
                                       terreingrens Odfjell tot
                                       bedrijf [m]
     Odfjell Terminals Maritiem                     200                  3                 2
     Saybolt Laboratorium                              0                19                 6
     Exxon Mobil                                    300                750                50
     Vopak Botlek                                   200                 90                10
     LBC Rotterdam B.V.                            < 10                 85                10
     Buchen ICS                                     100                 10                  -
     Cotac Nederland                                 50                100                20
     Hoyer Nederland                                 50                156                32
     ALCAN (voorheen Aluchemie)                     100                185               100
     Cetem Containers                                50                 18                 4
     Port Container Services                        200                 10                  -
     Hoyer Nederland (Silo plant)                   200                  8                  -
     Totaal                                                           1434              234
3.5 Waterstromen in bodem en oppervlaktewater
    Het freatisch grondwater bevindt zich op ca. 3,5 m -mv tot 4,5 -mv in de ophooglaag. De
    grondwaterstaand staat onder invloed van de getijdenbewegingen ter plaatse. Onder het
    terrein is sprake van een opbolling van het grondwater, toegeschreven aan het
    neerslagoverschot maar mogelijk gerelateerd aan het faseverschil in stijghoogten
    veroorzaakt door de invloed van de getijden. De geschatte horizontale stroomsnelheid van
    het grondwater bedraagt 6 m/jaar.
    Vastgesteld is dat er zowel in freatisch grondwater als in het middeldiepe grondwater sprake
    is van alzijdige afstroming in de richting van het open water. De afstroming wordt met name
    bepaald door de geografische locatie binnen het terrein.
    Centraal op het schiereiland vindt inzijging plaats van het freatische grondwater naar het
    watervoerend pakket. In de periferie vindt directe afstroming plaats naar open water.
    Het grondwater in het eerste watervoerende pakket stroomt vanuit het midden van
    schiereiland, zowel in noordelijke als zuidelijke richting af. De gemiddelde horizontale
    stroomsnelheid bedraagt zowel in noordelijke richting als in zuidelijke richting ongeveer 13
    m/jaar.
    Het "schiereiland", waarop Odfjell terminals tezamen met een aantal andere bedrijven is
    gelegen, wordt omgeven door de volgende wateren:
        - ten noorden ligt de Nieuwe Waterweg;
        - ten oosten ligt de Oude Maas;
        - ten zuiden ligt het Hartelkanaal;
        - ten westen ligt de 3^ Petroleumhaven.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>4.2 Ervaringen met incidenten
    OTR en/of haar rechtsvoorgangers verrichten de activiteiten zoals vermeld in § 2.5 sinds
    1955. Het aantal ervaringsjaren met deze activiteiten bedraagt derhalve ruim 50 jaar.
    Een actief beleid ten aanzien van de beheersing van de risico's van zware ongevallen op de
    gebieden milieu en veiligheid wordt sinds de zeventigerjaren gevoerd. Vanaf deze periode
    nam het milieubewustzijn in Nederland dus ook bij OTR toe. Mede hierdoor en vanwege de
    toenemende opslag van chemicaliën met verschillende gevaarseigenschappen in die periode
    is OTR gestart met het ontwikkelen van het managementsysteem. Dit managementsysteem
    geeft onder andere richtlijnen voor het beoordelen van risico's en procedures en instructies
    ten behoeve van de beheersing van processen.
    Om het beleid ten aanzien van de risico's van zware ongevallen vorm te geven en continue
    te verbeteren, maakt OTR gebruik van ervaringen met incidenten binnen en buiten de
    inrichting. Daarnaast is OTR actief betrokken bij brancheorganisaties als VOTOB en
    Deltalinqs, waar met andere bedrijven tezamen gewerkt wordt aan om oplossingen te vinden
    voor knelpunten op het gebeid van veiligheid en milieu. Ook zijn vanuit het hoofdkantoor van
    Odfjell in Noorwegen beleidstukken geschreven die gelden voor de hele organisatie. Tevens
    worden er vanuit het hoofdkantoor audits uitgevoerd op het gebied van QHSE. De
    uitkomsten van deze audits (en van andere audits en inspecties zoals deze worden
    uitgevoerd door klanten, verzekeraars, overheden, etc.) geven ook input voor het bijsturen
    van het gevoerde beleid.
4.3 Organisatorische eenheden
    Hieronder volgt een korte omschrijving van de organisatorische eenheden, zoals deze in het
    organogram benoemd zijn. Alle afdelingen rapporteren direct aan de Managing Director.
    HRM
    Human Resources Management is een stafafdeling die de organisatie ondersteunt en
    adviseert op het gebeid van personeelsbeleid. Door HRM worden onder andere trainingen
    en opleidingen gecoördineerd.
    QHSE
    QHSE is een stafafdeling die de organisatie ondersteunt en adviseert op het gebied van
    kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu. De afdeling is veelal aanspreekpunt voor
    overheden met betrekking tot deze onderwerpen.
    Finance & accounting
    Finance & accounting is de financiële afdeling van OTR.
    Engineering
    Onder de Manager engineering vallen drie afdelingen Engineering, onderhoud en inkoop.
     Deze afdelingen dragen zorg voor het ontwerp en het onderhoud van installaties en
     installatiedelen en de inkoop van goederen en diensten die hiervoor benodigd zijn.
     Marketing & sales
     Deze afdeling verzorgt de contacten en contracten met klanten en stemt door middel van de
     integrale planning de wensen van de klant af met de afdeling operations.
     Terminal Operations
     Binnen operations worden alle operationele activiteiten van het tankopslagbedrijf uitgevoerd.
     Dit gebeurt door een vijfploegendienst in volcontinue en door medewerkers in dagdienst.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>    PID
    De PID is een zelfstandige eenheid binnen OTR die zich bezig houdt met loondestillatie.
    Hiertoe heeft zij de beschikking over vier destillatiekolommen. De afvalwaterzuiverings-
    installatie (AWZI) valt onder de verantwoordelijkheid van de PID.
6.1 Aard van het letsel
     Ongevalstype                           Aard eventueel letsel
     Lekkages brandbare vloeistof           Geen
     Lekkages toxische vloeistof            Onwel worden, vergiftigingsverschijnselen
     Brand                                  Brandwonden
     Grote brand/explosie                   Brandwonden, kneuzingen
     Grote uitstroming van toxische damp    Onwel worden, vergiftigingsverschijnselen
     Vorming toxische verbrandingsproducten Onwel worden, vergiftigingsverschijnselen
6.3 Wijze van registratie van aanwezigen
    Alle werknemers, bezoekers en chauffeurs worden geregistreerd bij de poort. Dit kan door de
    bedrijfsbeveiliging plaatsvinden of voor de werknemers en vaste inhuurkrachten met behulp
    van een zgn. saltosleutel.
6.3 Wijze van oefenen, intern en met de externe diensten
    Zie bij deel 3 brandweerscenario's
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>     Deel 2
2.4 Onderverdeling van de installaties in secties
      Kolom      Stof         Q[kg]        01         02           03        G[kg]         A
      Unit 1     Brandbare    46000        1          1             10       10000         46.0
                 vloeistof
      Unit 2     Brandbare    9840         1          1             3.25     10000         3.2
                 vloeistof
      Unit 5     Brandbare    12480        1          1            5.5       10000         6.9
                 vloeistof
      Unite      Brandbare    21120        1          1             10       10000         21.1
                 vloeistof
4.2 Generieke LOD's
    De generieke LOD's staan vermeld in par. 6.2 van deel 1 van het VR. Het onderhouden van
    de technische LOD's vindt plaats door de afdeling onderhoud, die nagenoeg alle apparatuur
    in een onderhoudsplan heeft opgenomen.
7.1 Scenario's
    De installatiescenario's met een risicowaardering "geel" voor ARBO en milieu zijn opnieuw
    nagelopen en beoordeeld. Alle opgestelde installatiescenario's zijn opgenomen in bijlage 3
    van deze aanvulling.
    Onderstaand is voor een aantal scenario's waarvan de risicobeoordeling niet of niet direct
    naar de waardering groen konden worden gebracht een toelichting gegeven.
    Installatie-    Scenario-nr   Directe         LOD's                        Extra LOD?
    naam                          oorzaak
    PID             PID-06        Overdruk        6 technische LOD's           Geen
                                                                               aanvullende
                                                                               LOD's mogelijk,
                                                                               zie toelichting ^'
    PID             PID-07        Overdruk       4 technische LOD's            Geen
                                                                               aanvullende
                                                                               LOD's mogelijk,
                                                                               zie toelichting
    PID             PID-09        Onderdruk       2 stuks vacuum/druk-         Alle vacuüm/-
                                  (tankscenario)  ventielen                    drukventielen
                                                                               verwarmen
    Tanks           TNK-07        Hoge druk       - leegzuigen tank met        Geen
                                  explosie        vacuümwagen                  aanvullende
                                                  - ventileren tank            LOD's mogelijk,
                                                  - LEL-meting                 zie toelichting "'^
    Tank            TNK-11        Overdruk        - overvulbeveiliging         Tank is nog niet
                                                  - ENRAF-niveaumeting         voorzien van
                                                  - afstemming MC-er en        een MOV op de
                                                  schip                        tankafsluiter
                                                  - werkopdracht vermeldt de
                                                  te verpompen hoeveelheid
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Toelichting:
a) Scenario PID-06:
Het scenario betreft overdruk, waarbij in een onbeveiligde situatie risico bestaat door LOC agv
overschrijding van ontwerpdruk. Door het effect van het scenario (4; zeer groot) is risicoreductie
binnen de risicograaf enkel mogelijk tot 'geel'. Verdere (kans)reductie tot 'groen' valt buiten de matrix.
In principe is dit een van de beperkingen van de matrix; in het overgangsgebied van realistische
processcenario's naar 'QRA-achtige' scenario's. Het scenario overdruk is echter wel conform good
engineering practice en BAT beveiligd: In eerste instantie is tegen overschrijding van de ontwerpdruk
beveiligd met veerveiligheden. De veerveiligheden vallen onder een preventief onderhoud regime
(PED/stoomwezen) en daarnaast zijn stroomopwaartse breekplaten voorzien tbv goede
beschikbaarheid (en voorkomen emissie bij niet goed afsluiten). Daarnaast is ter voorkoming (en ter
voorkoming van afblazen van de veerveiligheid zelf) een automatische shut down actie voorzien. Deze
instrumentele beveiliging is conform BAT ondergebracht is een fail safe PLO met een onafhankelijk
meting en onafhankelijke blokkleppen. Ook deze instrumentatie valt onder een preventief regime
waarbij goede functionaliteit door periodiek testen is geborgd. In aanvulling daarop (en ter voorkoming
van het aanspreken van de trip) is een alarm op hoge druk voorzien om adequate operator interventie
mogelijk te maken. Ook wordt het verschil tussen de regel- en de triptransmitter berekend. Tevens
dient opgemerkt te worden dat een grote marge bestaat tussen operatiecondities en de beveiliging en
ontwerpcondities waarop getest wordt. Aanvullende preventieve maatregelen in de vorm van
meerdere 100%-ige veerveiligheden of meervoudig uitgevoerde triptransmitters zijn niet opportuun.
Het scenario kan daarmee ook niet in het groene gebied gebracht worden binnen de matrixmethodiek.
Naast preventieve maatregelen zijn ook de repressieve maatregelen passend; gasdetectie,
vlamdetectie, sprinklers, etc.
b) Scenario PID-07:
Voor het scenario geldt dezelfde beperking mbt de risicomatrix. Ook dit scenario is conform good
engineering practice en BAT beveiligd: onafhankelijke druk en niveaubeveiiigingen, opgelijnd via fail
safe PLO naar onafhankelijke blokkleppen. Alle instrumenten worden periodiek getest op goede
betrouwbaarheid. Ook zijn alarmeringen voorzien. Ook voor dit scenario geldt dat aanvullende /
dubbele beveiligingen niet opportuun zijn en verder bijdragen aan risicoreductie op de matrix.
c) Scenario PID-09:
Opslagtanks zijn tegen falen door onderdruk beveiligd met vacuüm/drukventielen. Deze dubbel
uitgevoerde beveiliging in combinatie met drukmetingen is conform BAT. Risico op verstopping wordt
procedureel beheerst d.m.v. periodieke inspecties en zorgvuldige productselecties voor tanks. Bij
risico op stolling worden periodiek de vacuüm/drukventielen geïnspecteerd en bij koud/vochtig weer
eventueel extra poorten geopend. Het gegeven scenario is met beveiligingen in 'geel' geclassificeerd
voor milieu. Op enkele locatie zijn vacuüm/drukventielen uitgevoerd met tracing en isolatie waar het
stollingkritische producten betreft. Voor de stoffen met lager risico, gebonden aan specifieke
weeromstandigheden worden reguliere ventielen toegepast.
De kosten voor het verwarmen van de vacuüm/drukventielen, inclusief kabels, isolatie tracing en de
regeling bedragen ca. 50.000 Euro per tank. Indien totaal 100 tanks op het A en B-terrein moeten
worden voorzien van een dergelijke verwarming dan bedragen de kosten naar venwachting meer dan
5.000.000 Euro. Deze kosten wegen niet op tegen het aantal incidenten bij Odfjell bij een dergelijk
scenario hebben plaatsgevonden.
d) Scenario TNK-07:
Op basis van het opgestelde scenario heeft naderhand een afzonderlijke analyse plaatsgevonden,
waaarbij het volgende is vastgesteld:
1. 10 % LEL is al een LOD op zich (i.p.v. 100 % LEL)
2. PRO-0908 is niet correct: na één keer ventileren worden begonnen met stomen zonder opnieuw
     LEL te meten (waarom is dit niet eerder bemerkt bij het bestuderen). Advies: introduceer ten
     hoogste twee keer ventileren, als daarna nog >10%LEL wordt gemeten, is er iets met de reiniging
     en/of ledigen niet goed gegaan en moetje terug in het proces (preventief).
3. Berekeningen tonen aan de onwaarschijnlijkheid aan van een explosieve damp in de tank na
     ventileren. Er moet wel een hele grote hoeveelheid benzine achterblijven om in de buurt van het
     bewuste scenario te komen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>    4. verder is er in het scenario geen rekening gehouden met het O2 (g)-verdijvende effect door de
         inerte stoom (H20 (g)) en is dus ook een LOD.
    Geconcludeerd is dat het met de beschreven werkwijze en dus met deze LOD's verantwoord is om de
    frequentie te verlagen naar A. Hiermee komt de risicowaardering in het groene gebeid te liggen.
    e) Scenario TNK-11:
    Voor het aanbrengen van MOV's op deze tank en de andere tanks is een meerjarenplanning
    opgesteld. M.a.w. de overvulbeveiliging zal de tankafsluiter laten dichtlopen. Aangezien in tankput 13,
    14 en 15 meerdere tanks moeten voorzien van een dergelijke LOD wordt dit uitgesmeerd over de
    komende jaren. De afdeling engineering heeft hier een planning vooropgesteld zie (GAP-analyse
    PGS-15).
    Deel 3
3.1 Onderbouwing en beschrijving van de scenario's van belang voor de
    bedrijfsbrandweer
    Geloofwaardige incident scenario's
    Het opstellen van een bedrijfsbrandweerrapportage is volgens Odfjell niet noodzakelijk.
     Installatie       Scenar Locatie               Product      Hoeveelheid   Product-     Druk
                       io nr.                                                  temperatuur
     Butaansysteem     6.9     Butaanlosplaats      Butaan       2 500 kg      Omgevings-   5 bar
                              t.h.v.tankputdijk                                temperatuur
                               Mineraalweg 23/24
     Laadplaats        8.5     RCC                  MTBE         60 mS         Omgevings-   atmosferisch
                                                                               temperatuur
     PID               5.3     Unit 5               gasolie      5 mS          230 "C       1 - 2 bar
     Pompplaats        10.1    pp. 30               Benzine      40 mS         Omgevings-   atmosferisch
                                                                               temperatuur
     Pompplaats        4.9     pp. 14               Acrylonitril 50 m3         Omgevings-   5 bar
                                                                               temperatuur
     Steiger           6.7    WHI G                 benzine      5 mS          15 "0        Atmosferisch
     Tank              7.2    Tank 805              Xyleen       5.000 m3      Omgevings-   atmosferisch
                                                                               temperatuur
     Tank              4.4    Tank 901              benzine      10.000 m3     Omgevings-   atmosferisch
                                                                               temperatuur
    Beschrijving van de nodig geachte bedrijfsbrandweer.
    Gaspakdragers:
    In VR deel 3 pagina 7 staat onder 1.2 : Speciaal optreden: gaspakoptreden.
    Echter volgens het boek "Werkwijzer bedrijfsbrandweren" punt 4.4.2 Gaspakdragers kan
    voor het bepalen van de noodzaak van een gaspak gebruik gemaakt worden van de
    BeslissingOndersteuningsschema BOS-1 en BOS 2. (incl. inzichten uit studie TNO: rapport
    TNO-DV 2008 A88). Uit het overzicht van BOS-2 blijkt dat voor een gaspak de GEVI-codes
    66-88-68-86-6X-8X van toepassing zijn.
    Odfjell heeft geen stoffen met deze GEVI-codes op haar terrein en daarom is een gaspak
    niet noodzakelijk.
    De bepaling waarop de personele omvang bedrijfsbrandweer wordt bepaald:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Op basis van het bedrijfsbrandweerrapport uit 1996 van bureau SAVE heeft de Commandant
van de Brandweer Rotterdam in 1997 bepaald, dat de organisatie van de bedrijfsbrandweer
o.a. moet bestaan uit 1 bevelvoerder, 3 brandwachten, 1 chauffeur/ pompbediener en een
brandweervoertuig met een capaciteit van minimaal 5800 liter per minuut (brief aan directie
Paktank Oil Nededand BV Tank terminal Botlek : Definitieve aanwijzing bedrijfsbrandweer
artikel 13 OPV/DAM/jo/02.97.0289).
Op 2 januari 1998 is Paktank lid geworden van de Gezamenlijke Brandweer en heeft haar
repressieve taken uitbesteed aan de Gezamenlijke Brandweer.
In 2000 heeft Odfjell de Botlek Terminal overgenomen met al haar verplichtingen en is verder
gegaan onder de naam Odfjell Terminals (Rotterdam) BV (OTR).
Uit de beschreven brandweerscenario's blijkt dat het aantal personen niet hoger ligt (hoeft te
liggen) dan de genoemde 5 in de aanwijzing.
Opleidingsplan en oefenbeleid
In 2002 heeft Adviesbureau Van Dijke BV in opdracht van OTR een RI&E BHV-organisatie
Odfjell uitgevoerd waaruit is gebleken dat de BHV-organisatie van OTR moet bestaan uit 5
stuks opgeleide BHV-ers (niveau basis met extra vaardigheden) en een gids.
OTR heeft daarop besloten om de benodigde BHV-ers op de installatie de opleiding BHV-
petrochemie te laten volgens en te laten examineren volgens de exameneisen van het
NIBHV.
In het Bedrijfsnoodplan OTR staat o.a. omschreven:
Om het BNP in de praktijk goed en doeltreffend te kunnen laten functioneren is het opleiden
van het betrokken personeel en regelmatig oefenen een vereiste.
BHV-ers en EHBO-ers worden extern opgeleid en intern en extern getraind (herhalingen).
Herhaling voor de Bedrijfsdeskundige en BHV-ers geschiedt tevens door middel van eigen
trainingsprogramma's op de installatie of extern.
Door het opleiden van het personeel en het oefenen van het BNP wordt ervaring verkregen
en vertrouwen opgebouwd bij de leden van de calamiteitenbestrijdingsorganisatie.
Ook zal hierdoor de coördinatie tussen de verschillende afdelingen intern en tussen Odfjell
en de externe (hulpverlening-) instanties worden verbeterd en wordt het overige personeel
vertrouwd gemaakt met de diverse aspecten van het BNP. Na een oefening wordt een
evaluatie gehouden. Verbeterpunten worden in het BNP opgenomen.
Door het jaarlijks houden van interne calamiteitendagen wordt het (operationeel) personeel
geoefend in de toepassing van het Odfjell BNP en het samenwerken met de gezamenlijke
brandweer.
Per jaar:
=>      Zijn er 5 stuks zogenaamde artikel 13 scenario oefeningen op de installatie.
        Elke VCD-ploeg onder leiding van een bedrijfsdeskundige oefent één keer per
        jaar in het bestrijden van calamiteiten op de installatie in samenwerking met de
        Gezamenlijke Brandweer, Brandweer- en EHBO instructeur en LOTUS.
        Een 6-de oefening kan in overleg met de GB worden ingevuld.
=>      Elke BHV-er+ oefent minimaal 2 dagen per jaar BHV-oefeningen, inclusief gebruik
        ademluchttoestel onder toezicht van een gecertificeerde instructeur en verder
        scenariobespreking. Eerste Hulp (Theorie en/of Praktijk) en informatie over nieuwe
        ontwikkelingen m.b.t. brandbestrijding/ hulpverlening op eigen installatie.
=>      Chauffeur/pompbedieners zijn geïnstrueerd voor het gebruiken van en rijden met de
        QRV.
        Zij zijn minimaal in het bezit van een geldig rijbewijs categorie B en oefenen met de
        QRV, eenmaal per jaar met een gecertificeerde brandweerinstructeur en minimaal 5
        keer per jaar volgens het oefenboek en tekenen hun oefening aan in het boek.
        EHBO-ers opleiding en herhaling geschiedt door een extern erkende in-
        stantie.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>=>      Ontruiming (van een gedeelte) van gebouwencomplex 1,2,3, PID-CCR en
        of andere gebouwen op de installatie
Per 2 jaar:
=>      Elke VCD-ploeg (incl. PID) oefent op een extern trainingscentrum met
        vuur en kleine blusmiddelen en krijgt herhaling Levensreddend Handelen.
        Instructie/informatie over blus-/hulpverleningsvoorzieningen op eigen
        installatie.
=>      Ontruimingsleiders krijgen een (herhaling) interne instructie en oefenen
        een ontruiming.
=>      Elke operationele en technische medewerker van de dagdienst, medewer-
        kers magazijn, PID laboratorium en onderhoud (field engineer/-technican)
        oefent op een extern trainingcentrum met vuur en kleine blusmiddelen.
Per 3 jaar:
=>      Chauffeur/pompbedieners extern oefening met schuim met QRV.
Beschrijving benodigde brandbestrijdingsmateriaal en middelen
Gegevens over het stationaire bluswaternet (druk, capaciteit, soort en capaciteit
pompensteisei)
In het Bedrijfsnoodplan OTR staat o.a. omschreven:
Brandwaternet Odfjell
Odfjell Terminals (Rotterdam) beschikt over een eigen brandwaternet. Tijdens normale
bedrijfsvoering houdt een Jockeypomp van 120 m^/h het brandwaternet onder een druk van
maximaal 8 bar. Voor noodsituaties wordt dit net gevoed door 3 diesel aangedreven pompen
(850 m^/h per stuk) op kade 11.
Het brandwaternet ligt op de installatie ondergronds, is vorstvrij en staat continue onder druk
van havenwater. Op de steigers liggen de leidingen bovengronds. Tijdens een vorstperiode
worden deze leidingen leeg gemaakt en vorstvrij gezet.
Op de installatie zijn om de ± 50-70 meter bovengrondse hydranten op dit brandwaternet
aangesloten. Op sommige hydranten zijn op bepaalde plaatsen (zoals RCC, PID, PP 30,
WHI-G, kade 11, Bas v.d. Doelplein) water of water-/schuimmonitoren geplaatst.
Brandwaternet LBC
Het brandwaternet van Odfjell Terminals (Rotterdam) en buurbedrijf LBC zijn nabij de
werkplaats aan elkaar gekoppeld.
Onderling kunnen beide bedrijven elkaar voeden voor extra capaciteit of ondersteunen
ingeval van kortdurende reparatie/onderhoud van/aan bluswaterpompen.
Blusboot aansluitingen
Odfjell Terminals (Rotterdam) beschikt over een 5-tal blusboot aansluitingen. Schepen van
RPA kunnen hierop aansluiten met slangen en indien nodig ons bluswaternet voorzien van
extra capaciteit.
Mobiele en draagbare blusmiddelen
Op de installatie en in de gebouwen van Odfjell Terminals (Rotterdam) zijn tal van Mobiele
en draagbare blusmiddelen aangebracht.
De Gezamenlijke Brandweer beschikt over een brandweerauto, voorzien van een lage druk
pomp met een capaciteit van 6000 liter/min. Verder is in het voertuig 1500 liter water
aanwezig voor Hoge drukinzet en 4000 liter svm (3x3). Men heeft de mogelijkheid om pre-
mix te leveren, maar ook om svm te verpompen. Op het voertuig is een dakmonitor
water/schuim aanwezig van 2400 liter/min.
                                                10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>De QRV (brandweerauto OTR) is voorzien van een pomp met een capaciteit van 5800
liter/min, een dakmonitor water/schuim van 3800 liter/min en een svm voorraad van 2400
liter (3x3)
IBP, Schuimvormend middel & schuimpool GB
Maximaal scenario bij OTR is een Tankputbrand. Om deze te kunnen bestrijden zijn meer
middelen (pompen, slangen, monitoren en svm) en mensen nodig, dan waarover OTR
beschikt. Deze middelen en mensen worden geleverd door de IBP-GB. OTR is lid van de
IBP.
Volgens de eisen in de milieuvergunning dienen we over voldoende schuimvormend middel
(SVM) te beschikken om gedurende 30 minuten een zgn. art 13 (brandween/vet) scenario te
kunnen bestrijden. Odfjell is lid van de Schuimpool van de GB.
Rampscenario's
De aangepaste rampscenario's zijn onderstaand opgenomen:
  Scenariobeschrijving
  Installatiedeel                                      Tankput15
  Beschrijving LOC-scenario                            Een deel van de tankwand is vervangen omdat
                                                       deze sterk was gecorrodeerd. Het inlassen van
                                                       één van de staalplaten heeft echter verkeerd
                                                       plaatsgevonden. Hierdoor ontstaat er na verloop
                                                       van tijd een scheur in de tankwand. Door de druk
                                                       van de vloeistofvolle tank scheurt de tankwand,
                                                       met als gevolg het vrijkomen van product in de
                                                       tankput.
                                                       Het gevolg is het vrijkomen van acrylonitril uit tank
                                                       818 in tankput 15, resulterend in een uitdampende
                                                       plas, met een oppervlak van 5480 m^
  LOC-type                                             Het scheuren van een lasnaad in de tankwand
                                                       van tank 818 in tankput 15
  Plaats LOC                                           Tankput15
  Gevaarlijke stof                                     Acrylonitril
  Uitstromende hoeveelheid                             6.600     m"     (maximale    tankinhoud).      Deze
                                                       hoeveelheid komt instantaan vrij.
  Vrijkomende fase                                     Vloeistof
  Uitstroomcondities                                   Omgevingstemperatuur en atmosferische druk
  Schadeeffect met grootste reikwijdte                 Toxische wolk
                                                                     D-5                     F-1,5
  AGW                                                               1920                     6629
  LBW                                                               838                      2404
De ontwikkelingstijd van het scenario bedraagt ca. 15 - 30 min. De methodiek van berekenen van de afstanden is
Effects 4.
                                                        11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                               Scenariobeschrijving
     Installatiedeel                                  Tankput15
     Beschrijving LOC-scenario                         Een deel van de tankwand is vervangen omdat deze
                                                      sterk was gecorrodeerd. Het inlassen van één van de
                                                      staalplaten heeft echter verkeerd plaatsgevonden.
                                                      Hierdoor ontstaat er na verloop van tijd een scheur in
                                                      de tankwand. Door de druk van de vloeistofi/olle tank
                                                      scheurt de tankwand, met als gevolg het vrijkomen
                                                      van product in de tankpuL
                                                      Vrijkomen van acrylonitril uit tank 818 in tankput 15,
                                                      resulterend in een plas, met een oppervlak van
                                                      5.480 m^, die wordt ontstoken resulterend in
                                                      warmtestraling
     LOC-type                                          Het scheuren van een lasnaad in de tankwand van
                                                      tank 818 in tankput 15
     Plaats LOC                                       Tankput15
     Gevaarlijke stof                                 Acrylonitril
     Uitstromende hoeveelheid                         6.600 m"* (maximale tankinhoud) Deze hoeveelheid
                                                      komt instantaan vrij.
     Vrijkomende fase                                 Vloeistof, die bij toxische verbrandingsproducten
                                                      vormt
     Uitstroomcondities                               Omgevingstemperatuur en atmosferische druk
     Schadeeffect met grootste reikwijdte              1% letaliteit op afstand van:
                                                      - 85 m met warmtestraling 3 kW/m^ en 1 minuut
                                                       blootstelling
                                                      - 50 m met warmtestraling van 10 kW/m^ en 20 sec
                                                        blootstelling > 42 m met warmtestraling van >10
                                                       kW/m^
    De ontwikkelingstijd van het scenario bedraagt max. 30 min. De methodiek van berekenen van de afstanden is
    Effects 4.
    De mogelijke domino-effecten zijn:
               de vorming van toxische verbrandingsproducten;
               warmtestraling ten gevolge van de brand naar omliggende tanks;
               blootstelling aan acylonitrildampen.
3.3 QRA
    De aangepaste QRA is als bijlage 2 bij deze aanvulling gevoegd.
                                                          12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>3.4      MRA
De aangepaste Proteus rapportage is als bijlage bij deze aanvulling gevoegd. De diverse
effect-analyses en de milieuschade index zijn eveneens in deze bijlage opgenomen.
Via lozingspunt 4 wordt uitsluitend niet-verontreinigd hemelwater geloosd.
De aanvoerleidingen van de Vopak-installaties zijn in beginsel productleidingen en worden
ingezet als persleidingen voor afvalwater en staan om deze reden niet op de
rioleringstekening. Een kopie van het leiding verloop van deze twee persleidingen is
opgenomen als bijlage 1.
Lozing op de AWZI door derden
Vopak voert vanaf de locatie Chemiehaven en TTR afvalwater af naar de AWZI van Odfjell
met behulp van twee persleidingen:
     • De VTC-stroom wordt bij Odfjell op de AWZI ontvangen in een separate buffertank en
         gedoseerd verwerkt in de bioloog, de nabezinktank en een zandfilter.
     • De VTTR-stroom wordt aangevoerd vanuit een buffertank en gedoseerd verwerkt in
         de FPU, de bioloog, nabezinktank en een zandfilter.
Om de kwaliteit van het afvalwater te bewaken wordt door Odfjell voor de stoffen vermeld in
de vergunning een zgn. "signaleringswaarde" gehanteerd. Deze waarde is lager dan de
concentratie in steekmonster in het effluent.
Indien wordt vastgesteld dat de signaleringswaarde wordt overschreden, wordt contact
opgenomen met Vopak. Bij overschrijding van de maximumwaarde wordt de ontvangst van
afvalwater van VTC of VTTR direct gestopt. Deze signaleringswaarde ligt ruim onder de
maximale waarde voor de acceptatie van waterbezwaarlijke stoffen. Deze werkwijze is
vastgelegd in de procedure OTR-OP-10 Waste water treatment.
Opzet van het Proteus-model
Modellering scheepsbelading
Moor de modellering van overslag naar of van schip is gekozen voor scheepslossing in plaats
van scheepsbelading in verband met een bug in het programma Proteus (zie helpdesk).
Hierdoor blijft het scenario overvullen schip buiten beschouwing. Voor de overslag aan de
steigers zijn alle mogelijk overslag wijzen bij Odfjell gemodelleerd:
          overslag met behulp van laadarmen;
          overslag met behulp van laadslangen aan steigers;
          overslag met behulp van laadslangen aan de zgn. walhijsinstallaties (lichters).
De connectors van de steigers zijn resp. verbonden met het oppervlaktewater, het dek van
het schip en het steiger. Hiermee wordt recht gedaan aan de praktijk situatie dat een deel
van de lekkage zxal wordne opgevangen en een deel in het water terecht komt.
Voor schepen is de scheepsvaartintensiteit op nul gezet vanwege de aanwijzingen in de
handleiding Proteus hieromtrent.
Voor lichters is eveneens hiervoor gekozen omdat de walhijsinstallaties zich achter de
steigers bevinden. De kans op een aanvaring ten gevolge van passerende schepen is
hierdoor nagenoeg nihil. Odfjell ligt niet op een doorgaande scheepvaartroute!
Voor de stoffen die worden overgeslagen is gewerkt met modelstoffen. Deze modelstoffen
zijn zodanig gekozen dat zowel aquatoxische stoffen, drijflaagvormers, IRC-stoffen en
prioritaire stoffen zich hieronder bevinden.
Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat Odfjell een eigen waterzuivering heeft en niet loost
op het gemeentelijke riool.
                                                 13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Selectie van stoffen
Odfjell is een onafhankelijk op- en overslag bedrijf en slaat producten op in opdracht van
derden. Odfjell beschikt over een productenlijst waarop inmiddels meer dan 500 producten
op voorkomen. De selectie van stoffen heeft plaatsgevonden op basis van een worst case
situatie. In onderstaande tabel zijn de producten geselecteerd, maar daarbij aangegeven de
  product                LC50        Oplosbaar-    BZV     Sm              Selectie
                         [mg/1]      heid          [g/l]   [kg/i]   Tox   Drijflaag   BZV
                                     [g/l]
  Benzine                         30           1   0          800             X
  Methanol                    8000          750    1,24       800             X         X
  Mtbe                          706           51   0          750             X
  Gasolie                        54           20   0          840             X
  stookolie                       60         0,2   0         1000             X
  p-xyleen                       2,6         0,3   2,35       900     X       X         X
  styreen                      30,5         400    2,45       900     X       X         X
  propyleenoxide                 52            1   0          830             X
  gascondensaat                   10         1,8   0          750     X       X
  Benzeen                         29          34   2,18       900     X       X         X
Modellering tank op- en overslagbedrijf
Opslag
Voor de modellering van de opslag is gekozen voor een viertal representatieve tankputten
d.w.z. een tankput met grote tanks (40.000 m^), een tankput met drijvend daktanks met
verschillende minerale producten.
Voorts is een tankput gemodelleerd met benzeen en benzeenhoudende producten en een
tankput met stookolie.
Voor de oppervlakten en de netto-inhouden van de tankputten zijn de gegevens uit de
vergunningaanvraag Wvo overgenomen. Dit geldt eveneens voor de gegevens van de
opslagtanks.
Overslag
Odfjell beschikt over totaal 13 overslaglocaties voor schepen. In Proteus zijn totaal 4
overslaglocaties gemodelleerd en wel ais volgt:
         steiger 10: overslag met laadarmen;
         kade 11: overslag met laadarmen;
         steiger 9: overslag met slangen;
         whi-installatie: oversalg met slangen.
 3e volgende producten worden overgeslagen bij de overslaglocaties:
  Overslag locatie         Product                 Hoeveelheid per overslag
                                                   [ton]
  Steiger 10               Benzine, methanol                        5.000
                                                                    5.000
  Kade 11                  Benzine,                               20.000
                           MTBE,                                   10.000
                           methanol                                10.000
  Steigers algemeen p-xyleen                                        5.000
                           styreen                                  5.000
                           propyleenoxide                           5.000
                           gascondensaat                            2.000
                           benzeen                                  2.000
  Whi-installaties .       Gasolie                                  5.000
                           Benzine                                  5.000
                                                 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                         stookolie                                   5.000
Voor de overslag van naar tankauto's is één installatie overslaglocatie gemodelleerd.
Bij deze locatie wordt benzine en gascondensaat overgeslagen, per keer 23 ton.
Opgemerkt wordt dat de vragen uit de questionnaire door Odfjell naar eer een geweten zijn
beantwoord. Indien een verificatie noodzakelijk is dan lijkt het bijwonen van een BRZO-
inspectie daartoe het geëigende middel.
De initiële uitstroomrisico's zijn opgenomen in de bijgevoegde effectanalyse.
De actielijsten uit het bedrijfsnoodplan zijn zo specifiek voor het hoofd BHV dat dit weinig
zinvol is om deze bij te voegen. Deze kunnen worden ingezien door de BRZO-inspecteur.
Beschrijving stand der veiligheidstechniek:
Leidingtransport
Onder leidingtransport wordt verstaan:
Het binnen de inrichting transporteren van stoffen door vaste leidingen van een
opslagvoorziening naar een proces.
Op grond van deze definitie kent leidingtransport de volgende verschijningsvormen:
         Ondergrondse leidingen
         Bovengrondse leidingen op maaiveld
         Bovengrondse leidingen in leidingbruggen
         Transportbanden
Aard van de mogelijke risico's
Aard:
         lekkage (waaronder ook flensverbindingen)
         breuk van de leiding,
         brand
Afstroomroutes:
         via het grondwater
         via de hemelwaterafvoer
         via een procesriool
Beknopte beschrijving van de stand der veiligheidstechniek
Algemeen
         Op regelmatige afstanden zijn afsluiters geplaatst
         Op regelmatige basis, zo mogelijk één maal per shift, worden de leidingen visueel op
         lekdichtheid geïnspecteerd.
         Alle leidingen en bijbehorende appendages zijn zodanig uitgevoerd dat er een
         ontoelaatbare spanningen ten gevolge van montage, verzakkingen of
         temperatuurverschillen kunnen ontstaan.
         Aan leidingen moet duidelijk zichtbaar zijn voor welk doel en welke stof ze worden
         gebruikt.
Ondergrondse leidingen
         De ondergrondse leidingen zijn alle weergegeven op een kaart die regelmatig wordt
         bijgehouden.
         Ondergrondse leidingen worden bovengronds aangegeven.
                                                 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>         Leidingen liggen voldoende diep (minimaal 0,8 m) en zijn voorzien van kathodische
         bescherming.
         De leidingen kunnen met behulp van een pig gereinigd worden.
Bovengrondse leidingen
         Op maaiveld (de maximale vrije ruimte tussen leiding en maaiveld bedraagt 0,5 m)
         De leidingen liggen in leidinggoten en zijn voldoende ondersteund.
         De leidinggoot is gecompartimenteerd, zo mogelijk iedere 150 meter.
         De afvoer van hemelwater vindt plaats conform de opslag in tanks.
         Eventuele wegdoorvoeren zijn als 'viaduct' uitgevoerd.
Leidingbruggen
         Bij eventuele wegkruisingen zijn de leidingen beveiligd door middel van een
         doorrijpoort waarop de doorrijhoogte staat vermeld. Minimale doorrijhoogte is 4.2
         meter.
         De leidingbrug is aantoonbaar aanrijdingsproof.
         De constructie van de leidingbrug is brandwerend.
         De hemelwaterafvoer rondom een leidingbrug is afsluitbaar.
Verwerking van afvalwater
Onder zuiveringstechnische voorzieningen worden verstaan:
Installaties waarmee gevaarlijke stoffen uit het afvalwater kunnen worden achtergehouden
alvorens te worden geloosd op de gemeentelijke riolering dan wel op oppervlaktewater
De zuiveringstechnische voorzieningen betreffen:
         gravitatiescheiders (olievanger, drijlaagafscheider);
         biologische zuiveringsinstallatie.
Aard van de mogelijke risico's
Aard:
         Falen (doorslag);
         Lekkage;
         Brand.
Afstroomroutes:
         Via de hemelwaterafvoer,
         Via de bedrijfsvloer en een bedrijfsriool naar het oppervlaktewater.
Beschrijving van de stand der veiligheidstechniek
Algemeen
         De zuiveringstechnische voorziening wordt bediend en onderhouden door voldoende
         opgeleid personeel.
         De zuiveringstechnische voorziening is ontworpen voor de zuivering van de
         aangevoerde stoffen en wordt op de daarvoor bestemde wijze gebruikt.
Daarnaast wordt de voorziening, zo veel en zo vaak als nodig is, onderhouden.
          De kwaliteit van het influent van de zuiveringstechnische voorziening wordt bewaakt
         op de voor de venwerking van het afvalwater relevante parameters.
          In geval van een ontoelaatbare afwijking wordt ingegrepen volgens vaststaande
         procedures.
          De kwaliteit van het effluent van de zuiveringstechnische voorziening wordt bewaakt.
          In geval van een ontoelaatbare afwijking wordt ingegrepen volgens vaststaande
          procedures.
                                                 16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>De verwijderde stoffen worden zo vaak als nodig uit de voorziening afgevoerd en
daarna op de juiste wijze opgeslagen en verwerkt.
De voorziening is zodanig zijn geplaatst dat bij een calamiteit geen afstroming kan
plaatsvinden.
Er zijn voldoende en adequate brandblusmiddelen beschikbaar.
                                     17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>BIJLAGEN BIJ DE AANVULLING
1. Tekening met de Vopak-installaties
2. QRA
3. Installatiescenario's
4. Proteusrapport en effectanalyses + milieuschade index (MSI).
                                             18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                   BIJLAGE 1
Tekening met persleidingen van Vopak-terminals
                          Chemiehaven en TTR
            18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>HI                    I h-m\v:'
                                  ni
                                                                            /
                                     KETENPARK
                                            '  ~n>-tti»a 11**1. f
'"ïi*j5w7t[Ttföiia~"ïTJ"r »
   «VL[K«i  HtCM «HO
                            -•O--                          AAMVOCfiLiSm PAHOCiAN GK 6'
                                                                                       AWZI TANKTERMINAL "BOTLEK" FASE 2
                                                                                       PAKTANK NEDERLAND BV  AANVOERLEIDING PANOCEAN
                                                                                                                           1 1 S 0 6
                                                                                                             G8316-40-200   C0103
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                           BIJLAGE 2
   Kwantitatieve risico-analyse (QRA)
t
t
  19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>  Adviesgroep AVIV BV
  Langestraat 11
  7511 HA Enschede
t            Risicoanalyse Odfjell Terminals (Rotterdam) BV
I
  Project : 101734
  Datum : 30 mei 2011
                      10.2.e
  Auteur : ir.
  Opdrachtgever:
  Odfjell Terminals (Rotterdam) BV
  Postbus 5010
  3197 XC Rotterdam
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>         Risicoanalyse Odfjell Terminals (Rotterdam) BV
  Inhoudsopgave
         1. Inleiding                                    2
        2. Subselectiesysteem                            3
        3. Scenario's                                    4
            3.1. Initiële faalfrequentie                 4
           3.2. Overzicht tankputten en tanks            5
           3.3. Brandbare vloeistof                      8
                 3.3.1. Tanks                            8
t                3.3.2. Zeeschepen
                3.3.3. Binnenvaartschepen
           3.4. Toxische vloeistof
                                                        10
                                                        11
                                                        11
                3.4.1. Tanks                            11
                3.4.2. Zeeschepen                       13
                3.4.3. Binnenvaartschepen               14
           3.5. Propyleenoxide                          14
           3.6. PID                                     15
           3.7. Butanisering                            16
           3.8. Omgevingsfactoren                       16
           3.9. Aanwezigen rond de inrichting           16
        4. Resultaten                                   18
           4.1. Plaatsgebonden risico                   18
           4.2. Groepsrisico                            19
           4.3. Effectafstand                           19
t       Referenties
        Bijlage 1. Subselectiesysteem
                                                        19
                                                        20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>           Risicoanalyse Odfjell Terminals (Rotterdam) BV
  1. inleiding
           Bij Odfjell Terminals (Rotterdam) BV vindt op- en overslag plaats van brandbare en
           toxische vloeistoffen. Tevens staan er op het terrein destillatieunits van Petrochemical
           Industrial Distillation (PID).
           In hoofdstuk 2 wordt het resultaat van het subselectiesysteem samengevat. In hoofdstuk
           3 worden de scenario's afgeleid voor de geselecteerde installatie-onderdelen en
           activiteiten. Hoofdstuk 4 bevat de resultaten van de nsicoanalyse berekend met Safeti-NL
           versie 6.54.
t
t
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>          Risicoanalyse Od^ell Terminals (Rotterdam) BV
  2. Subselectiesysteem
         Een beschrijving van het subselectiesysteem is opgenomen in bijlage 1. Tabel 1 toont de
         geselecteerde activiteiten. De verlading van tankauto's en spoorketelwagens is niet
         geselecteerd. Ook het incidenteel voorkomen van butanisering vanuit een tankauto is niet
         geselecteerd.
           Type                               Activiteit
           Brandbare vloeistoffen (K1/2)      Opslag
                                              Verlading zeeschip
                                              Verlading binnenvaartschip
I          Toxische vloeistoffen              Opslag
                                              Verlading zeeschip
                                              Verlading binnenvaartschip
           Propyleenoxide                     Opslag
                                              Verlading binnenvaartschip
           PID                                Destillatiekolommen
           Butaan                             Butanisering binnenvaartschip
         Tabel 1.    Activiteiten geselecteerd voor de risicoanalyse
        Tabel 2 toont de kenmerken van de verladingen van zee- en binnenvaartschepen. De
         opgenomen kenmerken zijn het aantal verladingen, het gewicht, de verlaadduur en het
         verlaaddebiet. De brandbare KI-vloeistof wordt gemodelleerd met de voorbeeldstof n-
         hexaan en de toxische vloeistof met acrylnitril.
           Stof(categorie)               Type    Aantal      Gewicht    Duur     Debiet
                                         schip     [/jr]     [kton/jr] [uur/jr] [m^/uur]
t          Brandbare vloeistof KI
           Toxische vloeistof
                                           ZS
                                          BVS
                                           ZS
                                          BVS
                                                   700
                                                  3000
                                                    20
                                                   100
                                                               8000
                                                               5000
                                                                150
                                                                120
                                                                        12500
                                                                        13125
                                                                         469
                                                                         375
                                                                                  800
                                                                                  400
                                                                                  400
                                                                                  400
           Propyleenoxide              LBVS         50          60       375      200
           Butaan                         BVS       10           10      170      100
        Tabel 2.     Aantal verladingen zeeschepen (ZS) en binnenvaartschepen (BVS)
                     onderscheiden naar stof(categorie)
        Boord-boord overslag van brandbare KI en K2-vloeistoffen vindt in beperkte mate plaats,
        zodat deze activiteit niet expliciet in de risicoanalyse wordt meegenomen. Er vindt geen
        boord-boord overslag plaats van propyleenoxide en toxische vloeistoffen zoals acrylnitril.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>              Risicoanalyse Odfjell Terminals (Rotterdam) BV
  3. Scenario's
  3.1. Initiële faalfrequentie
              Tabel 3 toont de initiële faalfrequentie volgens de Handleiding risicoberekeningen Bevi
              voor onderdelen van installatie die in deze risicoanalyse worden gemodelleerd. Het laden
              en lossen van schepen kan zowel plaatsvinden met een arm als met een slang.
               Component                  Faalwijze                      Frequentie
               Atmosferische              Instantaan                     5.0 10-6/jr
                                                                         5.0 10-6/jr
I
               opslagtank                Continu 10 min
                                         Continu 10 mm gat               1.0 10-4/jr
               Drukvat proces            Instantaan                      5.0 10-6/jr
                                         Continu 10 min                  5.0 10-6/jr
                                         Continu 10 mm gat               1.0 10-4/jr
                                         Afblazen veiligheidsventiel     2.0 10-5/jr
               Vloeistoftanker           Losarm breuk                    3.0 10-8/uur
                                         Losarm lekkage                  3.0 10-7/uur
                                         Losslang breuk                  4.0 10-6/uur
                                         Losslang lekkage                4.0 10-5 /uur
             Tabel 3.     Initiële faalfrequentie voor tanks en transportmiddelen
             Ongevalsscenario's voor de leidingen en pompen zijn niet beschouwd. Het risico
             veroorzaakt door deze onderdelen van de installatie is te verwaarlozen ten opzichte van
             de wel beschouwde onderdelen.
             De steigers voor het laden en lossen van zee- en binnenvaartschepen bevinden zich in
             de 3^ Petroleumhaven aan de westzijde van de inrichting. Er is in deze haven geen
t            sprake van doorgaand scheepsverkeer, zodat scenario's veroorzaakt door externe
             impact niet worden beschouwd.
            De kans op vervolggebeurtenissen is relevant voor het ongevalsscenario breuk en
            lekkage van de laad-/losarm of laad-/losslang bij scheepsverlading. De verlading wordt
            onder voortdurend toezicht uitgevoerd en de pompen kunnen op afstand bediend worden
            door het activeren van een noodstop. In de Handleiding risicoberekeningen Bevi is
            voorgeschreven dat, mits voldaan wordt aan een aantal voorwaarden, de kans op succes
            van dit inbloksysteem gelijk is aan 0.9 met een insluittijd van 2 min. De volgende
            voorwaarden zijn geformuleerd:
            • De ter plaatse aanwezige operator heeft van het begin tot en met het einde van de
                verlading zicht op de verlading en de laad-/losslang of -arm. In het bijzonder zit de
                operator tijdens de verlading niet in de cabine van de tankwagen of binnen in een
                gebouw.
            • Het ter plaatse aanwezig zijn van de operator wordt geborgd door een voorziening
                zoals een dodemansknop of door een procedure in het veiligheidsbeheerssysteem en
                wordt tijdens inspecties gecontroleerd.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>            Risicoanalyse Odfjell Terminals (Rotterdam) BV
            •     Het inschakelen van de noodstopvoorziening door de aanwezige operator in het geval
                 van een lekkage tijdens de verlading is vastgelegd in een procedure.
            • De ter plaatse aanwezige operator is voldoende opgeleid en is tevens bekend met de
                 geldende procedures.
            • De noodstopvoorziening is volgens geldende normen gepositioneerd, zodanig dat er
                 in korte tijd ongeacht de uitstroomrichting een noodknop bediend kan worden.
            De verlading voldoet aan deze voorwaarden.
            Bij een plasbrand in de open lucht wordt geen rekening gehouden met het ontstaan en
           verspreiden van toxische verbrandingsproducten. Zoals aangegeven in de Handleiding
            risicoberekeningen Bevi zal de pluimstijging van de warme verbrandingsgassen zodanig
           groot zijn dat er geen letale concentraties op grondniveau zullen optreden.
I 3.2. Overzicht tankputten en tanks
           Er wordt verondersteld dat opslag van brandbare en/of toxische vloeistoffen plaatsvindt in
           alle tanks geschikt voor KI-vloeistoffen. Uitzonderingen betreffen tank 817 en 818 die
           steeds acrylnitril bevatten en tank 512 en 513 die steeds propyleenoxide bevatten.
           Tabel 4 toont per tankput de locatie, het aantal tanks, het oppervlak van (een gedeelte
           van) de tankput en de hoogte van de tankputdijk. Sommige tankputten bevatten een extra
           scheiding, zodat een tankput dan opgedeeld wordt. Deze gedeelten zijn in de tabel in de
           kolom sub aangeduid met een kleine letter. In de kolom Brandbaar/toxisch? is met een
           letter B aangegeven dat in de tanks in deze tankput alleen brandbare vloeistoffen worden
           opgeslagen en met BIT dat er zowel brandbare als toxische vloeistoffen worden
           opgeslagen.
I             Tank
              put
              29
                        Sub
                        a
                                 RDMX     RDMY
                                 81089 432602
                                                    Aantal
                                                    tanks
                                                       1
                                                              Oppervlak
                                                               tankput
                                                                 [m2]
                                                                4200
                                                                          Hoogte
                                                                        tankputdijk
                                                                            [m]
                                                                            4.8
                                                                                      Brandbaar/
                                                                                       toxisch?
                                                                                          B
              29        b        81106 432540          1        4200        4.8           B
              29        c        81123 432477          1        4200        4.8           B
              30        a        81185 432620          1        6400       4.85           B
              30       b         81209 432534          1        6400       4.85           B
              31       a         81277 432653        . 1        4200        4.8           B
              31       b         81294 432591          1        4200        4.8           B
              31       c         81311   432528        1        4200        4.8           B
              32       a         81366 432669          1        4200        4.8           B
             32        b         81384 432607          1        4200        4.8           B
             33                  81454 432693          1        4200        4.8           B
             23        a         80976 432691          2        5750       4.25           B
             23        b         81028 432706          2        5750       4.25           B
             24        a         81103 432726          2        5750       4.15           B
             24        b         81155 432740          2        5750       4.15           B
             25        a         81224 432759          2        5750        3.9           B
             25        b         81276 432773          2        5750        3.9           B
             26        a       1 81345 432792          2        5750       4.15           B
             26        b       1 81398 1 432806        2        5750       4.15           B
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>    Risicoanalyse Odfjell Terminals (Rotterdam) BV
     Tank     Sub       RDMX      RDMY      Aantal Oppervlak   Hoogte      Brandbaar/
      put                                    tanks  tankput  tankputdijk     toxisch?
                                                      [m2]        [m]
     27       a         81486    432869         2    5000        4.15            B
     27       b         81508    432807         2    6600        4.15            B
      13                81149    433008         7    8125          3            B/T
     14                81231     433030        12    8125          3            B/T
     15                81310     433051         7    8125          3            B/T
     20A               81031     433023        14    3850          3            B/T
     20B               81036     432939         7    2268          3           B/T
     200               81089     432958         7    2664          3           B/T
     18       a        80874     432981         8    2370          3           B/T
     18       b        80934     432997         6    1350          3           B/T
     18       c        80882     432951         8    2370          3           B/T
     18      d         80942     432967         5    1350          3           B/T
t    1        a        80892     433137         4    4550          3           B/T
     1        b        80873     433055         5    6500          3           B/T
     2       a         80967     433143         4    6600          3           B/T
     3       a         81057     433183         4    4200          3           B/T
     3       b         81039     433103         4    5400          3           B/T
     4       a         81134     433208         4    3900          3           B/T
     4       b         81120     433130        4     5700          3           B/T
     5       a         81220     433224         3    5100          3           B/T
     5       b         81206     433149         3    4500          3           B/T
     6       a         81294     433234        4     4200          3           B/T
     6       b         81282     433165        3     4200         3            B/T
     9A                80931     433258        9     4950         3            B/T
     9B                80999    433268         10    3500         3            B/T
     10A               81002    433324         9     1960         3            B/T
     10B               81015    433374         8     1960         3            B/T
     11A               81066    433277         11    2240         3            B/T
     11B               81111    433290         10    2400         3            B/T
   Tabel 4.     Overzicht gemodelleerde tankputten voor brandbare en/of toxische
                vloeistoffen
t Tabel 5 vat de gegevens samen die zijn gehanteerd voor de scenario's. Een tankput kan
  tanks van verschillende afmetingen bevatten aangeduid in de kolom Tanktype. In de
  modellering met Safeti-NL zijn de scenario's voor de tanks met dezelfde afmetingen in
  (een gedeelte van) de tankput gecombineerd. De combinatie van de inhoud van de
  kolommen Tankput, Sub en Tanktype wordt gebruikt om een unieke combinatie aan te
  duiden. Bij het opstellen van de scenario's wordt voor de B/T tanks aangenomen dat ze
  80% van de tijd gevuld zijn met een brandbare vloeistof en 20% van de tijd met een
  toxische vloeistof
    Tank    Sub       Tank      Aantal      Inhoud    Hoogte   Brandbaar/
    put              type       tanks         [m3]     tank     toxisch?
                                                        [m]
    29      a                      1         14000     16.46         B
    29      b                      1         14000     16.46         B
    29      c                      1         14000     16.46         B
    30      a                      1        40000       18.9         B
    30      b                      1        40000       18.9         B
    31      a                      1        26500       19.1         B
    31      b                      1        26500      19.1          B
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>  Risicoanalyse Odfjell Terminals (Rotterdam) BV
    Tank    Sub    Tank        Aantal      Inhoud Hoogte Brandbaar/
    put            type         tanks        [m3]   tank  toxisch?
                                                     [m]
    31      c                      1        26500   19.1      B
    32      a                      1        26500   19.1      B
    32      b                      1        26500   19.1      B
    33                             1        26500   19.1      B
   23       a                      2        20000   20.1      B
   23       b                      2        20000   20.1      B
   24       a                      2        20000   20.1      B
   24       b                      2        20000   20.1      B
   25       a                      2        20000   20.1      B
   25       b                      2       20000    20.1      B
   26       a                      2       20000    20.1      B
   26       b                      2       20000    20.1      B
I  27
   27
   13
   13
            a
            b
                   T24
                   T18
                                   2
                                   2
                                   6
                                   1
                                           20000
                                           20000
                                            6000
                                            3700
                                                    20.1
                                                   20.1
                                                   14.64
                                                   14.64
                                                              B
                                                              B
                                                             B/T
                                                            B/T
   14              T18             8        3700   14.64    B/T
   14              T15            4         2600   14.64    B/T
   15              T14             1        2200   14.64    B/T
   15              T18             5        3700   14.64    B/T
   15              T24             1        6600   14.64    B/T
   20A             T14            4         2250  14.64     B/T
   20A             T11            4         1390  14.64     B/T
   20A            T8              6          736  14.64     B/T
   20B             T14            3         2250  14.64     B/T
   20B            T12             2         1650  14.64     B/T
   20B            T8              2          736  14.64     B/T
   20C            T14             3         2250  14.64     B/T
   20C            T12             4         1650  14.64     B/T
   18      a                      8         1100  14.64     B/T
   18      b                      6         1100  14.64     B/T
   18      c      T12             3         1600  14.64     B/T
   18      c      T10             5         1100  14.64     B/T
                  T12                       1600  14.64     B/T
I
   18      d                      2
   18      d      T10             3         1100  14.64     B/T
   1       a      T24             2         6600  14.64     B/T
   1       a      T20             1         4600  14.64     B/T
   1       a      T15             1         6600  14.64     B/T
   1       b                      5         6600  14.64     B/T
  2        a                      4         6600  14.64     B/T
  3        a      T24             2         6600  14.64     B/T
  3        a      T18             2         3700  14.64     B/T
  3        b                      4        6600   14.64     B/T
  4        a      T24             2         6600  14.64     B/T
  4        a      T18             1        3700   14.64     B/T
  4        a      T15             1        2600   14.64     B/T
  4        b                      4        6600   14.64     B/T
  5       a                       3        6600   14.64     B/T
  5        b                      3        6600   14.64     B/T
  6       a       T24             3        6600   14.64     B/T
  6       a       T18             1        3700   14.64     B/T
  6       b                      3         6600   14.64     B/T
  9A                             9         2600   14.64     B/T
  9B              T15             1        2600   14.64     B/T
  9B              T12            5         1600   14.64     B/T
  9B              T10            4         1100   14.64     B/T
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>             Risicoanalyse Odfjell Terminals (Rotterdam) BV
               Tank     Sub    Tank       Aantal      Inhoud    Hoogte     Brandbaar/
               put             type       tanks         [m3]      tank      toxisch?
                                                                   [m]
               10A             T12           5         1700      14.65          B/T
               10A             T10           2         1100      14.65          B/T
               10A             T8            2          700      14.65          B/T
               10B             T12           1         1600      14.65          B/T
               10B             T10           4         1100      14.65          B/T
               10B             T8            3          700      14.65          B/T
               11A             110           5         1100      14.64          B/T
               11A             T8            6          700      14.64          B/T
               11B             T12           4         1600      14.64          B/T
               11B             T8            6          700      14.64          B/T
            Tabel 5.     Overzicht gemodelleerde tankputten voor brandbare en/of toxische
                         vloeistoffen
t
  3.3. Brandbare vloeistof
  3.3.1. Tanks
            De scenario's voor de opslag van brandbare vloeistof betreffen het vrijkomen van de
            vloeistof in de tankput veroorzaakt door instantane uitstroming, uitstroming van de gehele
            inhoud van de tank in 10 min en uitstroming uit een 10 mm gat. Voor instantane
            uitstroming wordt 150% van het in tabel 4 getoonde tankputoppervlak gebruikt.Voor de
           tanks gemarkeerd met B/T wordt aangenomen dat deze voor 80% van de tijd gevuld zijn
            met een brandbare vloeistof Tabel 6 toont de frequentie van de ongevalsscenario's. Voor
           de bronsterkte wordt verwezen naar de spreadsheet met de effectberekeningen
           uitgevoerd met Safeti-NL.
              Tank    Sub       Tank     Aantal     Brandbaar/ Instantaan/    Continu 10
              put               type     tanks       toxisch?  Continu 10          mm
                                                                    min
              29      a                     1            B       5.0E-06         1.0E-04
              29      b                     1            B       5.0E-06         1.0E-04
              29      c                     1            B       5.0E-06        1.0E-04
              30      a                     1            B       5.0E-06        1.0E-04
              30      b                     1            B       5.0E-06        1.0E-04
              31      a                     1            B       5.0E-06        1.0E-04
              31      b                     1            B       5.0E-06        1.0E-04
              31      c                     1            B       5.0E-06        1.0E-04
             32       a                     1            B       5.0E-06        1.0E-04
             32       b                     1            B       5.0E-06        1.0E-04
             33                             1            B       5.0E-06        1.0E-04
             23       a                     2            B       1.0E-05        2.0E-04
             23       b                     2            B       1.0E-05        2.0E-04
             24       a                     2            B       1.0E-05        2.0E-04
             24       b                     2            B       1.0E-05        2.0E-04
             25       a                     2            B       1.0E-05        2.0E-04
             25       b                     2            B       1.0E-05        2.0E-04
             26       a                     2            B       1.0E-05        2.0E-04
             26       b                     2            B       1.0E-05        2.0E-04
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>  Risicoanalyse Odfjell Terminals (Rotterdam) BV
   Tank     Sub      Tank      Aantal     Brandbaar/ Instantaan/   Continu 10
   put               type      tanks       toxisch?  Continu 10        mm
                                                         min
   27       a                     2            B       1.0E-05      2.0E-04
   27       b                     2            B       1.0E-05      2.0E-04
   13               T24           6           B/T      2.4E-05      4.8E-04
   13               T18           1           B/T      4.0E-06      8.0E-05
   14               T18           8           B/T      3.2E-05      6.4E-04
   14               T15           4           B/T      1.6E-05      3.2E-04
   15               T14           1           B/T      4.0E-06      8.0E-05
   15               T18           5           B/T      2.0E-05      4.0E-04
   15               T24           1           B/T      4.0E-06      8.0E-05
   20A              T14           4           B/T      1.6E-05      3.2E-04
   20A              T11           4           B/T      1.6E-05      3.2E-04
   20A              T8            6           B/T      2.4E-05      4.8E-04
   20B              T14           3           B/T      1.2E-05      2.4E-04
   20B              T12           2           B/T      8.0E-06       1.6E-04
%  20B              T8            2           B/T      8.0E-06       1.6E-04
   200              T14           3           B/T      1.2E-05      2.4E-04
   20C              T12           4           B/T      1.6E-05       3.2E-04
   18       a                     8           B/T      3.2E-05      6.4E-04
   18       b                     6           B/T      2.4E-05      4.8E-04
   18       c       T12           3           B/T      1.2E-05       2.4E-04
   18       c       no            5           B/T      2.0E-05      4.0E-04
   18       d       T12           2           B/T      8.0E-06       1.6E-04
   18       d       no            3           B/T      1.2E-05      2.4E-04
   1        a       T24           2           B/T      8.0E-06       1.6E-04
   1        a       T20           1           B/T      4.0E-06      8.0E-05
            a       T15           1           B/T      4.0E-06       8.0E-05
            b                     5           B/T      2.0E-05      4.0E-04
   2        a                     4           B/T      1.6E-05       3.2E-04
   3        a       T24           2           B/T      8.0E-06       1.6E-04
   3        a       T18           2           B/T      8.0E-06       1.6E-04
   3        b                     4           B/T      1.6E-05       3.2E-04
   4        a       T24           2           B/T      8.0E-06       1.6E-04
   4        a       TIB           1           B/T      4.0E-06       8.0E-05
   4        a       115           1           B/T      4.0E-06       8.0E-05
I  4
   5
   5
   6
            b
            a
            b
            a       T24
                                  4
                                  3
                                  3
                                  3
                                              B/T
                                              B/T
                                              B/T
                                              B/T
                                                       1.6E-05
                                                       1.2E-05
                                                       1.2E-05
                                                       1.2E-05
                                                                     3.2E-04
                                                                     2.4E-04
                                                                     2.4E-04
                                                                    2.4E-04
   6        a       T18           1           B/T      4.0E-06       8.0E-05
   6        b                     3           B/T      1.2E-05       2.4E-04
   9A                             9           B/T      3.6E-05       7.2E-04
   9B               T15           1           B/T      4.0E-06       8.0E-05
   9B               T12           5           B/T      2.0E-05       4.0E-04
   9B               T10           4           B/T      1.6E-05       3.2E-04
   10A              T12           5           B/T      2.0E-05       4.0E-04
   10A              T10           2           B/T      8.0E-06       1.6E-04
   10A              T8            2           B/T      8.0E-06       1.6E-04
   10B              T12           1           B/T      4.0E-06       8.0E-05
   10B              T10           4           B/T      1.6E-05       3.2E-04
   10B              T8            3           B/T      1.2E-05       2.4E-04
   11A              T10           5           B/T      2.0E-05       4.0E-04
   11A              T8            6           B/T      2.4E-05       4.8E-04
   11B              T12           4           B/T      1.6E-05       3.2E-04
   11B              T8            6           B/T      2.4E-05       4.8E-04
  Tabel 6.    Overzicht frequentie scenario's tanks met opslag van brandbare vloeistoffen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>            Risicoanalyse Odfjell Terminals (Rotterdam) BV                                          10
  3.3.2. Zeeschepen
            Er vinden jaarlijks circa 700 verladingen plaats van brandbare KI-vloeistoffen van of naar
            zeeschepen (afgeleid uit het jaarlijks aantal verladingen en 70% relevant) met een
            laadduur van 12500 uur/jr. De verladingen vinden plaats op verschillende posities met
            een verlaadslang of -arm. De frequentie op breuk van de verlaadarm is 3.0 10-^ /uur en
            van de verlaadslang is 4.0 10-6 /uur. Tabel 7 toont de ongevalsfrequentie voor breuk van
            een verlaadslang of -arm onderverdeeld naar positie.
              Positie        Type     Aantal       Duur    Frequentie
                                       VM        [uur/jr]       Vir]
              Steiger 6      Slang     170          1563     6.3 10-3
I             Steiger 7
              Steiger 9
              Steiger 10
                             Slang
                             Slang
                            Arm
                                       170
                                       160
                                       60
                                                   1563
                                                    1563
                                                   2344
                                                             6.3 10-3
                                                             6.3 10-3
                                                             7.0 10-6
                             Slang     40          1563      6.3 10-3
              Kade 11       Arm        90          3516       1.1 10-4
                            Slang       10          391      1.6 10-3
           Tabel 7.      Frequentie breuk verlaadslang of -arm tijdens verladingen zeeschepen
                         brandbare vloeistof onderscheiden naar positie
           Verlading wordt onder voortdurend toezicht uitgevoerd en kan na een incident met op
           afstand bedienbare afsluiters onmiddellijk worden stilgelegd. De systeemreactie is 2 min
           met een kans van 0.9 en anders 30 min. Het verlaaddebiet is 800 m3/uur. Voor breuk
           wordt uitgegaan van 150% van het verlaaddebiet, zodat de uitgestroomde hoeveelheid
           100 respectievelijk 600 m3 bedraagt. Voor lekkage wordt uitgegaan van een debiet gelijk
           aan 1% van het verlaaddebiet. De scenario's zijn samengevat in tabel 8.
              Scenario                   Frequentie       Toelichting
                                              [/jr]
i             Steiger 6 breuk kort
              Steiger 6 breuk lang
              Steiger 7 breuk kort
                                           5.7 10-3
                                           6.3 10-4
                                           5.7 10-3
                                                          Uitstroming van 40 m3 in 2 min
                                                          Uitstroming van 600 m3 in 30 min
                                                          Uitstroming van 40 m3 in 2 min
              Steiger 7 breuk lang         6.3 10-4       Uitstroming van 600 m3 in 30 min
             Steiger 9 breuk kort          5.7 10-3       Uitstroming van 40 m3 in 2 min
             Steiger 9 breuk lang          6.3 10-4       Uitstroming van 600 m3 in 30 min
             Steiger 10 breuk kort         5.7 10-3       Uitstroming van 40 m3 in 2 min
             Steiger 10 breuk lang         6.3 10-4       Uitstroming van 600 m3 in 30 min
             Kade 11 breuk kort            1.5 10-3       Uitstroming van 40 m3 in 2 min
             Kade 11 breuk lang            1.7 10-4       Uitstroming van 600 m3 in 30 min
             Steiger 6 lekkage kort        5.7 10-2       Uitstroming van 0.27 m3 in 2 min
             Steiger 6 lekkage lang        6.3 10-3       Uitstroming van 4.0 m3 in 30 min
             Steiger 7 lekkage kort        5.7 10-2       Uitstroming van 0.27 m3 in 2 min
             Steiger 7 lekkage lang        6.3 10-3       Uitstroming van 4.0 m3 In 30 min
             Steiger 9 lekkage kort        5.7 10-2       Uitstroming van 0.27 m3 in 2 min
             Steiger 9 lekkage lang        6.3 10-3       Uitstroming van 4.0 m3 in 30 min
             Steiger 10 lekkage kort       5.7 10-2       Uitstroming van 0.27 m3 in 2 min
             Steiger 10 lekkage lang       6.3 10-3       Uitstroming van 4.0 m3 in 30 min
             Kade 11 lekkage kort          1.5 10-2       Uitstroming van 0.27 m3 in 2 min
             Kade 11 lekkage lang          1.7 10-3       Uitstroming van 4.0 m3 in 30 min
           Tabel 8.      Ongevalsscenario's zeeschepen brandbare vloeistof
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>             Risicoanalyse Odfjell Terminals (Rotterdam) BV                                           11
  3.3.3. Binnenvaartschepen
             Er vinden jaarlijks circa 3000 verladingen plaats van brandbare K1-vloeistoffen van of
             naar binnenvaartschepen (afgeleid uit het jaarlijks aantal verladingen en 70% relevant)
            met een laadduur van 13125 uur/jr. De verladingen vinden plaats op tien verschillende
            posities met een verlaadslang. Op elke positie is de laadduur 1313 uur/jr. De frequentie
            op breuk van de verlaadslang is 4.0 10-6 /yyp pgr positie is de frequentie dan 5.3 10"^ /jr.
            Verlading wordt onder voortdurend toezicht uitgevoerd en kan na een incident met op
            afstand bedienbare afsluiters onmiddellijk worden stilgelegd. De systeemreactie is 2 min
            met een kans van 0.9 en anders 30 min. Het verlaaddebiet is 400 m^/uur. Voor breuk
            wordt uitgegaan van 150% van het verlaaddebiet, zodat de uitgestroomde hoeveelheid
1           50 respectievelijk 300 m^ bedraagt. Voor lekkage wordt uitgegaan van een debiet gelijk
            aan 1% van het verlaaddebiet. De scenario's voor één positie zijn samengevat in tabel 9.
            Deze scenano's vinden plaats op elk van tien posities, te weten steiger 6, steiger 7,
            steiger 8, steiger 9, steiger 10, whi A, whi C, whi D, whi F en whi G.
              Scenario                    Frequentie     Toelichting
                                               [/jr]
              Breuk kort                    4.8 10-3     Uitstroming van 20 m3 in 2 min
              Breuk lang                    5.3 10-4     Uitstroming van 300 m3 in 30 min
              Lekkage kort                  4.8 10-2     Uitstroming van 0.13 m3 in 2 min
              Lekkage lang                  5.3 10-3     Uitstroming van 2 m3 in 30 min
            Tabel 9.     Ongevalsscenario's binnenvaartschepen brandbare vloeistof voor één positie
  3.4. Toxische vloeistof
  3.4.1. Tanks
1           De opslag van toxische vloeistoffen vindt plaats op het B-terrein (exclusief tankput 16) en
            op een gedeelte van het A-terrein (met name tankputten 10a, 10b, 11a en 11b). De
            maximale opslagcapaciteit in deze tanks bedraagt 16% van de totale opslagcapaciteit
           van de terminal. Voor de risicoanalyse wordt verondersteld dat het aandeel van toxische
           vloeistoffen in deze tanks 20% bedraagt. Het aandeel van de toxische vloeistoffen in het
           totaal aantal verladingen van en naar schepen wordt geschat op 5%.
           Tanks 817 en 818 bevatten continu een toxische vloeistof Van de andere tanks op het A-
           en B-terrein wordt verondersteld dat ze gemiddeld 20% van de tijd een toxische vloeistof
           bevatten. Van de verladingen van en naar zee- en binnenvaartschepen wordt 5% geacht
           een toxische vloeistof te betreffen. Voor deze verladingen worden de steigers 6 t/m 9
           gebruikt. Als voorbeeldstof voor de berekeningen wordt acrylnitril gebruikt. Voor het
           maximale plasoppervlak worden dezelfde waarden gebruikt als hiervoor afgeleid voor
           brandbare vloeistoffen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>  Risicoanalyse Odflell Terminals (Rotterdam) BV                                      12
  Voor een overzicht van de kenmerken van de gemodelleerde tanks die zowel voor
  brandbare als voor toxische vloeistof worden gebruikt wordt verwezen naar tabel 5. De
  frequentie voor de verschillende scenario's worden samengevat in de tabel 10. Voor de
  bronsterkte wordt verwezen naar de spreadsheet met de effectberekeningen uitgevoerd
  met Safeti-NL.
    Tank    Sub      Tank      Aantal     Brandbaar/ Instantaan/ Continu 10
    put              type       tanks      toxisch?  Continu 10      mm
                                                          min
    29      a                      1           B       6.0E-06     1.2E-04
    29      b                      1           B       1.0E-06     2.0E-05
    29      c                      1           B       8.0E-06     1.6E-04
    30      a                      1           B       4.0E-06     8.0E-05
t   30
    31
    31
    31
            b
            a
            b
            c
                                   1
                                   1
                                   1
                                   1
                                               B
                                               B
                                               B
                                               B
                                                       1.0E-06
                                                       5.0E-06
                                                       1.0E-06
                                                       4.0E-06
                                                                   2.0E-05
                                                                   1.0E-04
                                                                   2.0E-05
                                                                   8.0E-05
    32      a                      1           B       4.0E-06     8.0E-05
    32      b                      1           B       6.0E-06     1.2E-04
    33                             1           B       3.0E-06    6.0E-05
    23      a                      2          B        2.0E-06    4.0E-05
    23      b                      2          B        2.0E-06    4.0E-05
    24     a                       2          B        3.0E-06    6.0E-05
    24     b                      2           B        4.0E-06    8.0E-05
    25     a                      2           B        8.0E-06     1.6E-04
    25     b                      2           B        6.0E-06     1.2E-04
    26     a                      2           B        3.0E-06    6.0E-05
    26     b                      2           B        5.0E-06     1.0E-04
    27     a                      2           B        2.0E-06    4.0E-05
    27     b                      2           B        3.0E-06    6.0E-05
    13            T24             6          B/T       2.0E-06    4.0E-05
    13            T18              1         B/T       1.0E-06    2.0E-05
    14            T18             8          B/T       1.0E-06    2.0E-05
  M4              T15             4          B/T      5.0E-06     1.0E-04
t   15
    15
    15
   20A
                  T14
                  T18
                  T24
                  T14
                                  1
                                  5
                                  1
                                  4
                                             B/T
                                             B/T
                                             B/T
                                             B/T
                                                      4.0E-06
                                                      2.0E-06
                                                      2.0E-06
                                                      4.0E-06
                                                                  8.0E-05
                                                                  4.0E-05
                                                                  4.0E-05
                                                                  8.0E-05
   20A            Til             4          B/T      2.0E-06     4.0E-05
   20A            T8              6          B/T       1.0E-06    2.0E-05
   20B            T14             3          B/T       1.0E-06    2.0E-05
   20B            T12             2          B/T      4.0E-06     8.0E-05
   20B            T8              2          B/T      3.0E-06     6.0E-05
   20C            T14             3          B/T      3.0E-06     6.0E-05
   20C            T12             4          B/T      3.0E-06     6.0E-05
   18      a                      8          B/T      1.0E-06     2.0E-05
   18      b                      6          B/T      3.0E-06     6.0E-05
   18      c      T12             3          B/T      9.0E-06     1.8E-04
   18      c      T10             5          B/T      1.0E-06     2.0E-05
   18      d      T12             2          B/T      5.0E-06     1.0E-04
   18      d      T10             3          B/T      4.0E-06     8.0E-05
   1       a      T24             2          B/T      5.0E-06     1.0E-04
   1       a      T20             1          B/T      2.0E-06     4.0E-05
   1       a      T15             1          B/T      2.0E-06     4.0E-05
   1       b                      5          B/T      1.0E-06     2.0E-05
   2       a                      4          B/T      4.0E-06     8.0E-05
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>             Risicoanalyse Od^ell Tenninals (Rotterdam) BV                                          13
               Tank     Sub       Tank   Aantal     Brandbaar/      Instantaan/      Continu 10
               put                type    tanks      toxisch?       Continu 10           mm
                                                                        min
               3        a       T24          2          B/T           3.0E-06          6.0E-05
               3        a       T18          2          B/T           5.0E-06          1.0E-04
               3        b                    4          B/T           6.0E-06          1.2E-04
               4        a       T24          2          B/T           4.0E-06          8.0E-05
               4        a       T18          1          B/T           6.0E-06          1.2E-04
              4         a       T15           1         B/T           6.0E-06          1.2E-04
              4         b                    4          B/T           1.0E-06         2.0E-05
              5         a                    3          B/T           8,0E-06          1.6E-04
              5         b                    3          B/T           4.0E-06         8.0E-05
              6         a       T24          3          B/T           1.0E-06         2.0E-05
              6         a       T18          1          B/T           5.0E-06          1.0E-04
              6         b                    3          B/T           1.0E-06         2.0E-05
              9A                             9          B/T           4.0E-06         8.0E-05
              96                T15          1          B/T           4.0E-06         8.0E-05
              9B                T12          5          B/T           6.0E-06          1.2E-04
              96                T10          4          B/T           3.0E-06         6.0E-05
              10A               T12          5          B/T           2.0E-06         4.0E-05
              10A               T10          2          B/T           2.0E-06         4.0E-05
              10A               T8           2          B/T           3.0E-06         6.0E-05
              106               T12          1          B/T           4.0E-06         8.0E-05
              10B               T10          4          B/T           8.0E-06         1.6E-04
              106               T8           3          B/T           6.0E-06         1.2E-04
              11A               T10          5          B/T           3.0E-06         6.0E-05
              11A               T8           6          B/T           5.0E-06         1.0E-04
              UB                T12          4          B/T          2.0E-06          4.0E-05
              11B               T8           6          B/T           3 OE-06         6 OE-05
            Tabel 10. Overzicht frequentie scenario's tanks met opslag van toxische vloeistoffen
  3.4.2. Zeeschepen
t
            Er vinden jaarlijks circa 20 verladingen plaats van toxische vloeistoffen van of naar
           zeeschepen met een laadduur van 469 uur/jr. De verladingen vinden alleen plaats bij
            steiger 9 met een verlaadslang. De frequentie op breuk van de verlaadslang is 4.0 10-6
           /uur. De frequentie voor steiger 9 dan 1.9 10"^ /jr. Het verlaaddebiet is 400 m^/uur. Tabel
            11 toont de scenario's
             Scenario                   Frequentie     Toelichting
                                            [/jr]
              Steiger 9 breuk kort        1.7 10-3     Uitstroming van  20 m3 in 2 min
             Steiger  9 breuk lang        1.9 10-4     Uitstroming van  300 m3 in 30 min
             Steiger  9 lekkage kort      1.7 10-2     Uitstroming van  0.13 m3 in 2 min
             Steiger  9 lekkage lang      1.9 10-3     Uitstroming van  2 m3 in 30 min
           Tabel 11. Ongevalsscenario's zeeschepen toxische vloeistof
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>             Risicoanalyse Odfjell Terminals (Rotterdam) BV                                             14
  3.4.3. Binnenvaartschepen
             Er vinden jaarlijks circa 100 verladingen plaats van toxische vloeistoffen van of naar
             binnenvaartschepen met een laadduur van 375 uur/jr. De verladingen vinden alleen
             plaats bij steiger 9 met een verlaadslang. De frequentie op breuk van de verlaadslang is
            4.0 10-6 /uur. Per positie is de frequentie dan 1.5 10"^ /jr. Het verlaaddebiet is 400 m^/uur.
             Tabel 12 toont de scenario's
               Scenario                  Frequentie       Toelichting
                                             [/Jr]
               Steiger 9 breuk kort        1.4  10-3      Uitstroming van 20 m3 in 2 min
t              Steiger 9 breuk lang
               Steiger 9 lekkage kort
               Steiger 9 lekkage lang
                                           1.5
                                           1.4
                                           1.5
                                                10^
                                               10-2
                                               10-3
                                                          Uitstroming van 300 m3 in 30 min
                                                          Uitstroming van 0.13 m3 In 2 min
                                                          Uitstroming van 2 m3 in 30 min
            Tabel 12. Ongevalsscenario's binnenvaartschepen toxische vloeistof
  3.5. Propyleenoxide
            Opslag van propyleenoxide vindt plaats in de tanks 512 en 513 in een gedeelte van
            tankput 2. Het oppervlak van dit gedeelte is 2400 m^.
           Aan- en afvoer vindt plaats per binenvaartschip afgemeerd aan steiger 7. Jaarlijks vinden
            er circa 50 verladingen plaats met een verlaadslang met een laadduur van 375 uur/jr. De
           frequentie op breuk van de verlaadslang is 1.5 10-3 /j^ Verlading wordt onder voortdurend
           toezicht uitgevoerd en kan na een incident met op afstand bedienbare afsluiters
           onmiddellijk worden stilgelegd. De systeemreactie is 2 min met een kans van 0.9 en
           anders 30 min. Het verlaaddebiet is 200 m3/uur. Voor breuk wordt uitgegaan van 150%
t          van het verlaaddebiet, zodat de uitgestroomde hoeveelheid 25 respectievelijk 150 m^
           bedraagt. Voor lekkage wordt uitgegaan van een debiet gelijk aan 1% van het
           verlaaddebiet. De scenario's zijn samengevat in tabel 13.
              Scenario                               Frequentie     Toelichting
                                                        [/jr]
              Instantaan tanks 512 en 513             2.0 10-5      Gedeelte van tankput 2 (150%)
              Continu 10 min tanks 512 en 513         1.0 10-6      Gedeelte van tankput 2
              Continu 10 mm tanl<s 512 en 513         1.0 10-*      Gedeelte van tankput 2
              Steiger 7 breuk kort                    1.4 10-3      Uitstroming van 10 m3 in 2 min
              Steiger 7 breuk lang                    1.5 10-4      Uitstroming van 150 m3 in 30 min
              Steiger 7 lekkage kort                  1.4 10-2      Uitstroming van 0.07 m'^ in 2 min
              Steiger 7 lekkage lang                  1.5 10-3      Uitstroming van 1 m'' in 30 min
           Tabel 13. Ongevalsscenario's propyleenoxide
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>            Risicoanalyse Odfjell Terminals (Rotterdam) BV                                              15
  3.6. PID
            De activiteiten bij PID bestaan o.a. uit:
            • De destillatie van organische chemicaliën en minerale olieproducten.
            • Benzinewassing, met natronloog en/of chloorbleekloog, om mercaptanen uit benzine
                te ven/vijderen.
            Voor een uitgebreide omschrijving van de activiteiten bij PID wordt venwezen naar deel 2
            van het veiligheidsrapport.
            Bij PID zijn vier destillatie-units opgesteld. Het belangrijkste onderdeel van een unit is de
            destillatiekolom. In deze kolom wordt een mengsel van (vloei)stoffen gescheiden op
            grond van verschillen in de kookpunten van de afzonderlijke componenten van het
i           mengsel. De kolom heeft het grootste volume van een unit. De unit bestaat verder uit
            pompen, warmtewisselaars, condensors, accumulators en reboilers. Elke unit is met een
            automatisch inbloksysteem beveiligd.
            Er worden bij PID een groot aantal verschillende destillaties uitgevoerd. Het debiet van
           de voeding varieert tussen de 15 en 65 m3/uur (ongeveer 12 kg/s). De druk in de kolom
           varieert tussen vacuüm en de maximale werkdruk van 1.5 tot 8 bar (afhankelijk van de
           kolom). Op de bodem van de kolom is de temperatuur gemiddeld 200-220 °C en aan de
           top 140-150 °C.
           Voor PID worden de risico's veroorzaakt door de destillatiekolommen representatief
           geacht. De kolom wordt beschouwd als een procesvat. Twee scenario's worden voor elke
           kolom beschouwd, namelijk instantaan falen en continu vrijkomen van de gehele inhoud
           in 10 min. Beide scenario's hebben een initiële frequentie van 5.0 10-6 /j,-        scenario
           met uitstroming uit een gat van 10 mm is hierbij verwaarloosd omdat de effecten relatief
           gering zijn en niet reiken tot buiten de grens van de inrichting. Bij de berekening van de
           bronsterkte is verondersteld dat de kolom voor 30% gevuld is met vloeistof (voorbeeldstof
1          propaan). Voor de effect- en schadeberekening wordt als voorbeeldstof propaan gebruikt.
           De scenario's zijn samengevat in tabel 14. Voor de effectberekening is uitgegaan van
           propaan bij omgevingstemperatuur van 9.8 °C en evenwichtsdruk van 6.3 bar. Voor de
           BLEVE is een faaldruk van 24.5 bar gebruikt. De BLEVE uitkomst bepaalt het extern
           risico van de destillatiekolommen.
           Er is afgezien van het opstellen van scenario's voor de leidingen en ander
           procescomponenten van de units. Deze scenario's hebben een kleiner effectgebied dan
           de beschouwde scenario's voor de destillatiekolom, omdat de inhoud van de
           procescomponenten kleiner is dan de inhoud van de kolom.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>              Risicoanalyse Odfjell Terminals (Rotterdam) BV                                             16
                Nr     Scenario              Frequentie       Bronsterkte      Toelichting
                                                 [/jr]
                1      Instantaan              5.0 10-6           46 ton       Maximale inhoud.
                       Continu 10 min          5.0 10-6         76.7 kg/s      Maximale inhoud in 600 s.
               2       Instantaan              5.0 10-6          9.8 ton       Maximale inhoud.
                       Continu 10 min          5.0 10-6         16.3 kg/s      Maximale inhoud in 600 s.
               5       Instantaan              5.0 10-6          12.5 ton      Maximale inhoud.
                       Continu 10 min          5.0 10-6         20.8 kg/s      Maximale inhoud in 600 s.
               6       Instantaan              5.0 10-6         21.1 ton       Maximale inhoud.
                       Continu 10 min          5.0 10-6         35.2 kg/s      Maximale inhoud in 600 s.
             Tabel 14. Ongevalsscenario's PID
I
   3.7. Butanisering
             Butanisering vindt plaats per binnenvaartschip afgemeerd aan steiger 10. Jaarlijks vinden
             er circa 10 verladingen plaats met een verlaadarm met een laadduur van 170 uur/jr. De
             frequentie op breuk van de verlaadarm is 5.1 10-6 /JY verlading wordt onder voortdurend
             toezicht uitgevoerd en kan na een incident met op afstand bedienbare afsluiters
             onmiddellijk worden stilgelegd. De systeemreactie is 2 min met een kans van 0.9 en
             anders 30 min. Het verlaaddebiet is 100 m^/uur. Voor breuk wordt uitgegaan van 150%
             van het verlaaddebiet, zodat de uitgestroomde hoeveelheid 12.5 respectievelijk 75 m3
             bedraagt. Voor lekkage wordt uitgegaan van een debiet gelijk aan 1% van het
            verlaaddebiet. De scenario's zijn samengevat in tabel 15.
               Scenario                      Frequentie    Toelichting
                                                  [/jr]
               Steiger  10 breuk kort          4.6 10-6    Uitstroming van 5 m3 in 2 min
               Steiger  10 breuk lang          5.1 10-7    Uitstroming van 75 m3 in 30 min
               Steiger  10 lekkage kort        4.6 10-5    Uitstroming van 0.03 m" in 2 min
I
               Steiger  10 lekkage lang        5.1 10-6    Uitstroming van 0.5 m'' in 30 min
            Tabel 15. Ongevalsscenario's binnenvaartschip butaan
  3.8. Omgevingsfactoren
            De gegevens yoor het weerstation Rotterdam worden gebruikt voor de kans op het
            voorkomen van een bepaalde weersklasse. De ruwheidslengte is 0.3 m.
  3.9. Aanwezigen rond de inrichting
            Figuur 1 toont de ligging van de inrichting en de maximale effectafstand gebaseerd op
            een plaatsgebonden risicocontour van 1.0 10"^° /jr. Het gebied is nagenoeg cirkelvormig
            met een straal van maximaal 2450 m. Gegevens betreffende het aantal personen in het
            gebied rond de inrichting begrensd door de maximale effectafstand zijn verkregen met de
            Poupator. De verkregen gegevens zijn opgenomen in Safeti-NL. Bij de berekening van
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>  Risicoanalyse Odfjell Terminals (Rotterdam) BV                                        17
  het groepsrisico is verondersteld dat er overdag 7% van de aanwezigen buiten zijn en 's
  nachts 1%.
t
                                                                                  -433000
                                                                                  -432000
                                                                     lw          H31000
          79000           80000            81000          82000   83000
  Figuur 1.     Maximale effectafstand rond de inrichting
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>            Risicoanalyse Odfjell Terminals (Rotterdam) BV                                      18
  4. Resultaten
  4.1. Plaatsgebonden risico
            De plaatsgebonden risicocontouren worden getoond in figuur 2. De contour van 1.0 10"^
           /jr ligt buiten de terreingrens. Er bevindt zich geen aaneengesloten woonbebouwing
            binnen de plaatsgebonden risicocontour van 1.0 10"6 /jr.
t
I                                                                                          431500
                                      80000      80500
            Figuur 2.    Plaatsgebonden risicocontouren Odfjell
                                                    1.0 10-3/jr
                        ^ — ^ — 1             .   0     10-4/jr
                        — — — — —                   1.0 10-5/jr
                             I                      1.0 10-6/jr
                                                    1.0 10-7/jr
                                                    1.0 10-8/jr
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>            Risicoanalyse Odfjell Terminals (Rotterdam) BV                                           19
  4.2. Groepsrisico
            Het berekende groepsrisico wordt getoond in figuur 3. In de figuur is als bruine lijn de
            oriëntatiewaarde opgenomen. Het groepsrisico veroorzaakt door Odfjell is groter dan de
            oriëntatiewaarde.
             study Folder                                  Frequency of N+ Fatalities/AvgeYear
             Safl01734Ver:ie30052011
             Audit No: 3334848
             Risk Cut-olf 1.0000001 »{D9
             /AvgcYeaf
             - ~ Gratpsrisico
             — OriSnlc-tiewaarde
t
                                                                  Number of Fetalities (N)
            Figuur 3. Groepsrisico Odfjell
t
  4.3. Effectafstand
            Er zijn een groot aantal ongevalsscenario's gedefinieerd. De afstand tot 1% letaliteit voor
            deze scenario's is opgenomen in een spreadsheet. Deze spreadsheet is niet afgedrukt.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>         Risicoanalyse Odfjell Terminals (Rotterdam) BV                              20
  Referenties
         1.    RIVM                     2009     Handleiding risicoberekeningen Bevi
                                                 Versie 3.2 gedateerd 1 juli 2009
I
I
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>             Risicoanalyse Odfjell Terminals (Rotterdam) BV                                             21
  Bijlage 1. Subselectiesysteem
  1. Uitgangspunten subselectiesysteem
             Het subselectiesysteem conform de Handleiding risicoberekeningen Bevi is toegepast op
             de inrichting Odfjell Terminals locatie Botlek.
  1.1. Vloeistoffen
            Voor de opslagtanks is uitgegaan van de omstandigheidsfactor 0 1 voor opslag van 0.1,
t
             voor de tanks van de transportmiddelen is uitgegaan van de omstandigheidfactor voor
             procesinstallaties van 1.0 (de transportmiddelen zijn minder dan 24 uur aan de inrichting
            gekoppeld). Voor de scheepstankcapaciteit is uitgegaan van 700 ton voor een zeeschip
            en 200 ton voor een coaster of lichter. Voor een tankauto wordt 40 m3 (35 ton) gebruikt
            en voor een spoorketelwagen 100 m3 (85 ton). De laad- en losleidingen zijn niet
             afzonderlijk beschouwd.
            Voor de opslagtanks is uitgegaan van de omstandigheidsfactor 0 2 voor omwald van 0.1
            omdat het kookpunt van de stoffen meer dan 5 graden lager is dan de
            omgevingstemperatuur. De schepen zijn dubbelwandig en hiervoor geldt ook een factor
            van 0.1. Ook voor de los-/laadplaatsen voor tankauto's (behalve butaan) en
            spoorketelwagens wordt een factor 0.1 gebruikt, omdat hier een (beperkte) mogelijkheid
            tot opvang van uitgestroomde vloeistof aanwezig is.
  1.1.2. Brandbare vloeistoffen
I
            Voor brandbare vloeistoffen wordt uitgegaan van vloeistoffen met een dampdruk van 400
            mbar en een dichtheid van 800 kg/m3 (benzine). Een aantal tanks gelegen dicht bij de
            terreingrens worden beschouwd. Deze tanks zijn illustratief voor een groot aantal andere
            tanks.
  1.1.3. Toxische vloeistoffen
            Voor de toxische vloeistoffen wordt acrylnitril als representatieve stof beschouwd.
            Acrylnitril wordt opgeslagen in tank 818 in tankput 15. Deze tank heeft een inhoud van
            6600 m3. Deze brandbare en toxische vloeistof heeft een dampspanning van 124 mbar
            bij 20 °C en een kookpunt van 77 °C. De LC50 (rat 1 uur) is 2730 mg/m^ Gelet op het
            kookpunt en de toxiciteit heeft acrylnitril een oneindige grenswaarde voor de opgeslagen
            hoeveelheid en hoeft bij de subselectie niet beschouwd te worden. Acrylnitril wordt echter
            als representatief beschouwd voor toxische vloeistoffen, omdat de effectafstanden die
            horen bij het incidenteel vrijkomen van acrylnitril groter zijn dan van toxische vloeistoffen
            die eventueel wel in de subselectie beschouwd zouden dienen te worden. Deze toxische
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>              Risicoanalyse Odfjell Terminals (Rotterdam) BV                                          22
              vloeistoffen kunnen weliswaar een lager kookpunt hebben, maar zijn minder toxisch zijn
              Voor acrylnitril wordt een grenswaarde van 10 ton gebruikt.
   1.3. Propyleenoxide
              Propyleenoxide wordt als een brandbare vloeistof beschouwd. Er is geen probitrelatie
              vastgesteld. De druk is circa 0.59 bar bij 20 °G.
              Propyleenoxide wordt opgeslagen in tanks 512 en 513 in tankput 2. De tanks hebben elk
              een inhoud van 6600 m^. De verlading vindt plaats per binnenvaartschip afgemeerd aan
              steiger 7 of per spoorketelwagen op het ROG. Voor toepassing van het
              subselectiesysteem wordt uitgegaan van een maximale hoeveelheid in een
t             spoorketelwagen van 23 ton en in een binnenvaartschip van 200 ton.
  1.4. Petrochemical Industrial Distillation (PID)
             Voor een overzicht van de kenmerken van de destillatie-units wordt verwezen naar het
             VR deel 2 hoofdstuk 16. De afstand van de units tot de (noordelijke) terreingrens is circa
              100 m. Het belangrijkste onderdeel van een destillatie-unit is de kolom.
             Voor toepassing van het subselectiesysteem wordt verondersteld dat 30% van het
             volume van de kolom vloeistof bevat met een dichtheid van 800 kg/m3. Voor de factor 03
             is uitgegaan van een verzadigingsdruk gelijk aan de maximale werkdruk. Kenmerken en
             de waarde van 03 zijn samengevat in onderstaande tabel 1.1.
               Nr          Volume           Werkdruk             03
               unit           [m3]          maximaal
                                               [bar]
t              1
               2
               5
                               192
                               41
                               52
                                                 6
                                                1.5
                                                 2
                                                                 10
                                                                3.25
                                                                5.5
               6               88                4               10
            Tabel 1.1. Kenmerken kolom destillatie-units
  1.5. Butanisering
            Butanisering kan plaatsvinden vanuit een tankauto of binnenvaartschip. Voor toepassing
            van het subselectiesysteem wordt uitgegaan van een maximale hoeveelheid in een
            tankauto van 23 ton en in een binnenvaartschip van 200 ton. De dichtheid van butaan is
            580 kg/m3 en de druk is 2.1 bar bij 20 °C.
            Het binnenvaartschip ligt aan steiger 10. De tankauto is opgesteld tussen tankput 22 en
           23 ter hoogte van tank 915.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>              Risicoanalyse Odfjell Terminals (Rotterdam) BV                                         23
  2. Resultaat algemeen
              Tabel 1.2 toont het resultaat van de subselectie voor de aanwijzingsgetallen A voor een
              aantal geselecteerde onderdelen. Hiermee kan een algemeen beeld gegeven worden
              van het resultaat van het subselectiesysteem.
   Installatie      Onderdeel          stof                    Q[kg]  01  02      03    G[kg]         A
   Tankput 2        Tank 512           Propyleenoxide        5280000 0.1  0.1   0.59     10000      3.1
   Tankput 15       Tank 818           Acrylnitril           5280000 0.1  0.1  0.124     10000      0.7
   Tankput 309      Tank 937           K1/K2                32000000 0.1  0.1     0.4    10000     12.8
   Steiger          Zeeschip           Acrylnitril            700000   1  0.1  0.124     10000      0.9
                                       K1/K2                  700000   1  0.1     0.4    10000      2.8
   Steiger          Coaster of lichter Propyleenoxide         200000   1  0.1   0.59     10000      1.2
                                       Acrylnitril            200000   1  0.1  0.124     10000      0.2
                                       K1/K2                  200000   1  0.1     0.4    10000      0.8
   Laadplaats       Tankauto           Acrylnitril             35000   1  0.1  0.124     10000      0.0
                                       K1/K2                   35000   1  0.1     0.4    10000      0.1
   Laadplaats       Spoorketelwagen    Acrylnitril             85000   1  0.1  0.124     10000      0.1
                                       K1/K2                   85000   1  0.1     0.4    10000      0.3
   ROC              Spoorketelwagen    K1/K2                   85000   1  0.1     0.4    10000      0.3
                                       Propyleenoxide          85000   1  0.1   0.59     10000      0.5
   PID              Kolom unit 1       Brandbare vloeistof     46080   1    1      10    10000    46.1
                    Kolom unit 2       Brandbare vloeistof      9840   1    1   3.25     10000      3.2
                    Kolom unit 5       Brandbare vloeistof     12480   1    1     5.5    10000      6.9
                    Kolom unit 6       Brandbare vloeistof     21120   1    1      10   10000     21.1
   Butanisering     Lichter            Butaan                 200000   1    1   5.95    10000    119.0
                    Tankauto           Butaan                  23200   1    1   5.95    10000      13.8
   Tankput 16      Tank 620            K3                    8000000 0.1  0.1    0.1    10000       0.8
             Tabel 1.2. Aanwijzingsgetallen voor een aantal geselecteerde onderdelen
             Met de aanwijzingsgetallen A dienen de selectiegetallen bepaald te worden voor de
I            gekozen punten op de terreingrens. Een installatie is geselecteerd als het selectiegetal
             op een punt van de terreingrens groter is dan 1.0 en groter dan 50% van het maximum
             selectiegetal op dit punt. Het selectiegetal van een installatie is gelijk aan het
             aanwijzingsgetal uit de tabel als de afstand tussen de installatie en het punt op de
             terreingrens kleiner is dan 100 m. Voor de hier beschouwde installaties met een
             aanwijzingsgetal groter dan 1.0 is de minimum afstand tot de terreingrens veelal kleiner
             dan 100 m (met uitzondering van bijvoorbeeld de butanisering met een tankauto), zodat
             het aanwijzingsgetal tevens het maximum selectiegetal is. Hierop gebaseerd zijn voor de
             risicoanalyse in ieder geval geselecteerd de opslag in tanks en de scheepsverlading van
            zowel brandbare vloeistof toxische vloeistof en propyleenoxide. De butanisering met een
             binnenvaartschip is ook geselecteerd. Ook de destillatie-units zullen worden
            geselecteerd. Niet geselecteerd zijn de verlading van tankauto's en spoorketelwagens en
            de butanisering met een tankauto (gelet op de grote afstand tot de terreingrens wat leidt
            tot een selectiegetal kleiner dan 1).
            Een installatie is ook geselecteerd als bij woonbebouwing het selectiegetal groter is dan
             1.0. De dichtstbijzijnde woonbebouwing in Hoogvliet bevindt zich op circa 1800 m ten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>          Risicoanalyse Odfjell Terminals (Rotterdam) BV                                        24
         zuidoosten van de inrichting. Gelet op de grootte van de aanwijsgetallen leidt deze
         woonbebouwing niet tot de selectie van installaties.
  3. Resultaat gedetailleerd
         Voor de gedetailleerde toepassing van het subselectiesysteem zijn 79 installatie-
         onderdelen en 85 punten op de terreingrens gebruikt. Figuur 1.1 toont de locaties. De
         omschrijving en coördinaten zijn opgenomen in tabel 1.3 en 1.4. De aanwijs- en
         maximum selectiegetallen zijn opgenomen in tabel 1.5. Het resultaat van de subselectie
         is conform hetgeen in hoofdstuk 2 reeds is geformuleerd.
t
                                                                                        -433200
                                                                                         •432800
t
                                                                                       -432400
         80400                     80300                          81400
        Figuur 1.1. Weergave terreingrens en onderdelen van de installatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>  Risicoanalyse Od^ell Terminals (Rotterdam) BV               25
    Nr    Onderdeel          Stof                RDMX   RDMY
    1     Tank 930           K1/K2               81454 432693
    2     Tank 931           K1/K2               81366 432669
    3     Tank 932           K1/K2               81370 432603
   4      Tank 933           K1/K2               81267 432649
   5      Tank 934           K1/K2               81283 432587
   6      Tank 935           K1/K2               81300 432526
   7      Tank 936           K1/K2               81173 432620
   8      Tank 937           K1/K2               81197 432532
   9      Tank 938           K1/K2               81076 432598
    10    Tank 939           K1/K2               81093 432537
    11    Tank 940           K1/K2               81110 432474
    12    Tank 917           K1/K2               81019 432740
    13    Tank 918           K1/K2               81033 432689
    14    Tank 919           K1/K2               80967 432726
t   15
    16
    17
   18
          Tank 920
          Tank 501
          Tank 502
          Tank 503
                             K1/K2
                             K1/K2
                             K1/K2
                             K1/K2
                                                 80981
                                                 80869
                                                 80869
                                                 80863
                                                       432675
                                                       433149
                                                       433122
                                                       433091
   19     Tank 504           K1/K2               80857 433060
   20     Tank 505           K1/K2               80851 433028
   21     Tank 506           K1/K2               80892 433057
   22     Tank 507           K1/K2               80899 433092
   23     Tank 508           K1/K2               80904 433128
   24     Tank 509           K1/K2               80912 433158
   25     Tank 512           Propyleenoxide      80941 433070
   26     Tank 513           Propyleenoxide      80974 433082
   27     Tank 546           K1/K2               80929 433303
   28     Tank 547           K1/K2               80925 433281
   29    Tank 548            K1/K2               80921 433259
   30    Tank 549            K1/K2               80916 433237
   31    Tank 550            K1/K2               80923 433216
   32    Tank 551            K1/K2               80938 433232
   33    Tank 552            K1/K2               80942 433255
   34    Tank 553            K1/K2               80947 433277
   35    Tank 556            K1/K2               80951 433299
t  36
   37
   38
   39
         Tank 725
         Tank 726
         Tank 727
         Tank 729
                             K1/K2
                             K1/K2
                             K1/K2
                             K1/K2
                                                 81027
                                                 81008
                                                 81016
                                                 80986
                                                       433323
                                                       433326
                                                       433315
                                                       433319
   40    Tank 730            K1/K2               80973 433321
   41    Tank 731            K1/K2               80994 433331
   42    Tank 732            K1/K2               80978 433336
   43    Tank 733            K1/K2               81064 433306
   44    Tank 738            K1/K2               81079 433312
   45    Tank 750            K1/K2               81107 433308
   46    Tank 758            K1/K2               81125 433317
   47    Unit 1              Brandbare vloeistof 81161 433307
   48    Unit 2              Brandbare vloeistof 81169 433326
   49    Unit 5              Brandbare vloeistof 81168 433318
   50    Unit 6              Brandbare vloeistof 81160 433295
   51    Tank 538            K1/K2               81286 433262
   52    Tank 539            K1/K2               81279 433229
   53    Tank 543            K1/K2               81306 433205
   54    Tank 544            K1/K2               81313 433241
   55    Butaan schip        Butaan              80868 432606
   56    Butaan tankauto     Butaan              81068 432741
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>  Risicoanalyse Odfjell Terminals (Rotterdam) BV                               26
    Nr    Onderdeel           Stof               RDMX     RDMY
    57    RCC                 K1/K2              81517    433105
    58    RCC                 Propyleenoxide     81517    433105
    59    Tank 814            K1/K2              81340    433001
    60    Tank 816            K1/K2              81331    433032
    61    Tank 817            Acrylnitril        81322    433066
    62    Tank 818            Acrylnitril        81312    433103
    63    Tank 901            K1/K2              81511    432872
    64    Tank 902            K1/K2              81525    432820
    65    Tank 903            K1/K2              81459    432858
    66    Tank 904            K1/K2              81473    432806
    67    Steiger 6           K1/K2              80818    433267
    68    Steiger 7           K1/K2              80791    433131
    69    Steiger 7           Propyleenoxide     80791    433131
    70    Steiger 8           K1/K2              80879    433355
    71    Steiger 9           K1/K2              80799    432843
I   72
    73
    74
    75
          Steiger 10
          Kade 11
          WHI A
          WHI B
                              K1/K2
                              K1/K2
                              K1/K2
                              K1/K2
                                                 80868
                                                 80996
                                                 80871
                                                 80855
                                                          432606
                                                          432335
                                                          433305
                                                          433226
    76   WHI C                K1/K2              80836    433136
    77   WHI D                K1/K2              80820    433051
    78   WHI F                K1/K2              80822    432915
    79   WHI G                K1/K2              80910    432653
  Tabel 1.3. Installatie-onderdelen voor toepassing van het subselectiesysteem
   Nr     RDMX       RDMY
    1    81664      432546
   2     81651      432594
   3     81638      432641
   4     81623      432688
   5     81608      432735
   6     81599      432779
   7     81586      432826
   8     81578      432870
   9     81562      432917
   10    81561      432957
   11    81548      433005
   12    81535      433052
   13    81522      433100
   14    81509      433147
   15    81496      433195
   16    81483      433242
   17    81466      433283
   18    81449      433324
   19    81403      433336
   20    81355      433345
   21    81306      433354
   22    81258      433363
   23    81209      433372
   24    81161      433381
   25    81112      433390
   26    81064      433399
   27    81015      433408
   28    80967      433417
   29    80918      433426
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>   Risicoanalyse Odfjell Terminals (Rotterdam) BV                                 27
     Nr    RDMX RDMY
     30    80870 433435
     31    80821     433444
     32    80773     433453
     33    80725     433462
     34    80676     433471
     35    80628 433480
     36    80591     433472
     37    80581     433424
     38    80571     433376
     39    80560 433327
    40     80550 433279
    41     80540 433231
    42     80530 433183
    43     80537 433135
    44     80549     433087
t   45
    46
    47
    48
           80562 433039
           80575
           80587
          80600
                     432992
                     432944
                     432897
    49    80613     432849
    50    80625     432801
    51    80638 432754
    52    80651     432706
    53    80663     432658
    54    80676     432611
    55    80689     432563
    56    80701     432515
    57    80714 432468
    58    80727     432420
    59    80739     432372
    60    80752     432325
    61    80765     432277
    62    80777     432229
    63    80790     432182
    64    80822 432167
    65    80869     432180
t
    66    80916     432194
    67    80964 . 432207
    68    81011     432221
    69    81046     432225
    70    81068     432241
    71    81056     432289
    72    81043     432336
    73    81047     432375
    74    81094 432388
    75    81142     432401
    76    81189     432414
    77    81237 432428
    78    81284 432441
    79    81332     432454
    80    81379     432467
    81    81427     432480
    82    81474     432493
    83    81522     432507
    84    81569    432520
    85    81617     432533
  Tabel 1.4. Punten op de terreingrens voor toepassing van het subselectiesysteem
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>  Risicoanalyse Odfjell Terminals (Rotterdam) BV                                      28
    Nr     Onderdeel             Q[kg]       01    02    03     G[kg]    A       S
    1      Tank 930            21200000       0.1   0.1     0.4  10000     8.5    2.1
    2      Tank 931            21200000       0.1   0.1     0.4  10000     8.5    1.1
    3      Tank 932            21200000       0.1   0.1     0.4  10000     8.5    3.4
    4      Tank 933            21200000       0.1   0.1     0.4  10000     8.5    1.0
    5     Tank 934             21200000       0.1   0.1     0.4  10000     8.5    3.0
    6     Tank 935             21200000       0.1   0.1     0.4  10000     8.5    8.5
    7     Tank 936             32000000       0.1   0.1     0.4  10000   12.8     1.5
    8     Tank 937             32000000       0.1   0.1     0.4  10000   12.8     9.2
    9     Tank 938             11976000       0.1   0.1     0.4  10000     4.8    0.5
    10    Tank 939             11976000       0.1   0.1     0.4  10000     4.8    1.6
    11    Tank 940             11976000       0.1   0.1     0.4  10000     4.8    4.8
    12    Tank 917             16000000       0.1   0.1     0.4  10000     6.4    0.1
    13    Tank 918             16000000       0.1   0.1     0.4  10000     6.4    0.2
    14    Tank 919             16000000      0.1    0.1    0.4   10000     6.4    0.2
   15     Tank 920             16000000      0.1   0.1     0.4   10000    6.4    0.2
t   16
   17
   18
   19
          Tank 501
          Tank 502
          Tank 503
          Tank 504
                                3680000
                                5280000
                                5280000
                                5280000
                                             0.1
                                             0.1
                                             0.1
                                             0.1
                                                    0.1
                                                   0.1
                                                   0.1
                                                   0.1
                                                           0.4
                                                           0.4
                                                           0.4
                                                           0.4
                                                                 10000
                                                                 10000
                                                                 10000
                                                                 10000
                                                                           1.5
                                                                           2.1
                                                                          2.1
                                                                          2.1
                                                                                 0.1
                                                                                 0.1
                                                                                 0.1
                                                                                 0.1
   20     Tank 505              5280000      0.1   0.1     0.4   10000    2.1    0.1
   21     Tank 506              5280000      0.1   0.1     0.4   10000    2.1    0.1
   22     Tank 507              5280000      0.1   0.1     0.4   10000    2.1    0.1
   23     Tank 508              5280000      0.1   0.1     0.4   10000    2.1    0.1
   24     Tank 509              2080000      0.1   0.1     0.4   10000    0.8    0.0
   25     Tank 512              5280000      0.1   0.1   0.59    10000    3.1    0.1
   26     Tank 513              5280000      0.1   0.1   0.59    10000    3.1    0.1
   27     Tank 546              2080000      0.1   0.1     0.4   10000    0.8    0.5
   28     Tank 547              2080000      0.1   0.1     0.4   10000    0.8    0.3
   29     Tank 548              2080000      0.1   0.1     0.4   10000    0.8    0.2
   30     Tank 549              2080000      0.1   0.1     0.4   10000    0.8    0.1
   31     Tank 550              2080000      0.1   0.1     0.4   10000    0.8    0.1
   32    Tank 551               2080000      0.1   0.1     0.4  10000     0.8    0.1
   33    Tank 552               2080000      0.1   0.1     0.4  10000     0.8    0.2
   34    Tank 553               2080000     0.1    0.1    0.4   10000     0.8    0.3
   35    Tank 556               2080000     0.1    0.1    0.4   10000     0.8    0.5
  36     Tank 725                880000     0.1    0.1    0.4   10000     0.4   0.4
t
  37     Tank 726                880000     0.1   0.1     0.4   10000     0.4   0.4
  38     Tank 727                880000     0.1   0.1     0.4   10000     0.4   0.4
  39     Tank 729                560000     0.1   0.1     0.4   10000    0.2    0.2
  40     Tank 730                560000     0.1   0.1     0.4   10000    0.2    0.2
  41     Tank 731                880000     0.1   0.1     0.4   10000    0.4    0.4
  42     Tank 732               1280000     0.1   0.1     0.4   10000    0.5    0.5
  43     Tank 733                880000     0.1   0.1     0.4   10000    0.4    0.4
  44     Tank 738                560000     0.1   0.1     0.4   10000    0.2    0.2
  45     Tank 750                560000     0.1   0.1     0.4   10000    0.2    0.2
  46     Tank 758               1280000     0.1   0.1     0.4   10000    0.5    0.5
  47     Unit 1                   46080        1     1      10  10000   46.1   46.1
  48     Unit 2                    9840        1     1  3.25    10000    3.2    3.2
  49     Units                    12480        1     1    5.5   10000    6.9    6.9
  50     Unit 6                   21120        1     1     10   10000   21.1   21.1
  51     Tank 538              2960000      0.1   0.1     0.4   10000    1.2    1.2
  52     Tank 539              5280000      0.1   0.1     0.4   10000    2.1    1.0
  53     Tank 543              5280000      0.1   0.1     0.4   10000    2.1    0.7
  54     Tank 544              5280000      0.1   0.1     0.4   10000    2.1    1.5
  55     Butaan schip            200000        1     1  5.95    10000  119.0   19.0
  56     Butaan tankauto          23200        1     1  5.95    10000   13.8    0.3
  57     RCC                      85000        1  0.1     0.4   10000    0.3    0.3
  58     RCC                      85000        1  0.1   0.59    10000    0.5    0.5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>  Risicoanalyse Odfjell Terminals (Rotterdam) BV                                    29
   Nr     Onderdeel             Q[kg]       01    02    03   G[kg]      A       S
   59     Tank 814              2960000     0.1 0.1      0.4  10000      1.2    0.1
   60     Tank 816              5280000     0.1 0.1      0.4  10000      2.1    0.3
   61     Tank 817              5280000     0,1 0.1    0.124  10000      0.7    0.2
   62     Tank 818              5280000     0.1 0.1    0.124  10000      0.7    0.2
   63     Tank 901            16000000      0.1 0.1      0.4  10000      6.4    6.4
   64     Tank 902            16000000      0.1 0.1      0.4  10000      6.4    6.4
   65     Tank 903            16000000      0.1 0.1      0.4  10000      6.4    3.8
   66     Tank 904            16000000      0.1 0.1      0.4  10000      6.4    4.2
   67     Steiger 6              700000       1    0.1   0.4  10000      2.8    0.5
   68     Steiger 7              700000       1    0.1   0.4  10000      2.8    0.2
   69     Steiger 7              200000       1    0.1  0.59  10000      1.2    0.1
   70     Steiger 8              200000       1    0.1   0.4  10000      0.8    0.8
   71     Steiger 9              700000       1    0.1   0.4  10000      2.8    0.5
   72     Steiger 10             700000       1 LJ)-1    0.4  10000      2.8    0.4
   73     Kade 11                700000       1    0.1   0.4  10000      2.8    2.8
   74    WHI A                   200000       1    0.1   0.4  10000      0.8    0.4
s  75    WHI B                   200000       1    0.1   0.4  10000      0.8    0.1
   76    WHI C                   200000       1    0.1   0.4  10000      0.8    0.0
   77    WHI D                   200000       1    0.1   0.4  10000      0.8    0.1
   78    WHI F                   200000       1    0.1   0.4  10000      0.8    0.1
   79    WHI G                   200000       1   0.1    0.4  10000 1   0.8     0.1
  Tabel 1.5. Aanwijs- en maximum selectiegetallen voorde installatie-onderdelen
S
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre> OTR Veiligheidsrapport 2011 - dee! 2              ^r^r-.^..
          ^                                        ODFJELL
 BIJLAGE 2       Installatiescenario's opslagtanks
36/43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>                                                  Installatie scenario                            Revisie datum:
                                                        Scenario nr. 1.10                            23/02/11
                                                                                                    Nr. TNK-01
  ODFJELL
  Installatie:                tank 517
  Directe oorzaak:            Corrosie
  Basis oorzaak:              Door verandering van omstandigheden versnelde corrosie
  Beschrijving:               Door de vorming van een waterlaag onder het product treedt er corrosie op van
                              de tankbodem (door de invloed van andere stoffen, bijvoorbeeld zwavelzuur,
                              versnelt het corrosieproces). Het gevolg is dat de bodem van de tank lek raakt.
                              Het product uit de tank infiltreert in de bodem.
 Exacte locatie van LOC:      Tankput 3, tank 517
 LOC type                     Pitting (kleine gaatjes in een deel van de tankbodem)
 Product:                     Mineraal PID product (gascondensaat)
 Hoeveelheid of debiet:       1 m^ per week
 Fase van de                  vloeistof
 vrijkomende stof
 Uitstroomcondities:          Omgevingstemperatuur en atmosferische druk
 Uitstroomopening:            2 mm'^
 Schade-effect (zonder        Bodemverontreiniging (= milieu en economische schade)
 preventieve en
 repressieve LOD's):
                                                                      D-5                        F-1,5
 Effectafstand:               3 kW/m2                                n.v.t.                      n.v.t.
                              10kW/m2                                n.v.t.                      n.v.t.
                             Lines of Defence                                               Effect van LOD
                                                            Procedure/document
Preventieve
LOD's:
Technisch             De bodem van de tank en de                                     Kans op aantasting van
                     eerste meter van de wand is                                    stalen wordt hier verkleind
                     gecoat
Organisatorisch      tankinspectie op basis RBI           handboek R.B.I. + PRO-    Inspectie op basis van
                                                          958 RBI-cyclus            statistiek
                     Operations voert regelmatig          PRO 849 Water peilen      Beperkte aanwezigheid van
                     watermeting (dippen) in de           landtanks                 water
                     tank uit. Indien noodzakelijk        PRO-0850 Water aflaten
                     wordt water afgelaten uit de        landtanks
                     tank.
Repressieve
LOD's:
Technisch            -
Organisatorisch      controlerondes door                 CHC-0012 ADPL              Bij controlerondes wordt
                     operations                          Manipuleren                lekkage "geroken"
                     saneren van verontreinigde          PRO-1127 "Werken in de     Voorkomt verdere
                     grond (afgraven of anderszins)      bodem"                     verspreiding in de bodem
                                      Risico-inschatting zware ongevallen
                 Kans op zwaar ongeval           Effect van de gevolgen (na
                      (na alle LOD's)                                                     Classificatie
                                                           alle LOD's)
    ARBO                      C                                  0                             Groen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>       Milieu   C 2 Groen
 Economisch     C 2 Groen
10.2.e   10.2.e
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>                                                   Installatie scenario                           Revisie datum:
                                                         Scenario nr. 2.3                            04/07/11
                                                                                                    Nr. TNK-02
 ODFJELL
 Installatie:                  tank 818, inhoud 6600 m'^
 Directe oorzaak:             overschrijding belastinggrenzen
 Basis oorzaak:                Installatiefout, waardoor specificatie niet wordt gehaald
 Beschrijving:                 Een deel van de tankwand is vervangen omdat deze sterk was gecorrodeerd.
                               Het inlassen van één van de staalplaten heeft echter verkeerd plaatsgevonden.
                               Hierdoor ontstaat er na verloop van tijd een scheur in de tankwand. Door de
                              druk van de vloeistofvolle tank scheurt de tankwand, met als gevolg het
                              vrijkomen van product in de tankput.
 Exacte locatie van LOC:      tankput 15, tank 818 (inhoud 6.600 m^), op 10 meter hoogte.
 LOC type                     Scheur
 Product:                     Acrylonitril
 Hoeveelheid of debiet:       Omvang: 1.500 m''(oppervlak tankput 5.480 m'^)
 Fase van de vrijkomende      vloeistof
 stof
 Uitstroomcondities:          Atmosferisch druk en omgevingstemperatuur
 Uitstroomopening:            Scheur met een oppervlak van 200 cm'^ (1 m * 0,02 m)
Schade-effect (zonder         Toxische wolk
preventieve en
repressieve LOD's):
                                                                        D-5                      F-1,5
 Effectafstand:               AGW                                      1920                      6629
                               LBW                                      838                      2404
                              Lines of Defence                     Procedure/              Effect van LOD
                                                                    Document
Preventieve
LOD's:
Organisatorisch    reparatie/onderhoud tank volgens API PRO-0958                      Reparatie volgens
                   653 normering; (ontwerp volgens API Flowschema RBI                 standaardmethode
                   650)                                      cyclus
                  advies van/- en uitvoering door            PRO-0989 Aannemer       Advisering en uitvoering
                  gespecialiseerde aannemer                  selectie procedure      door deskundig personeel
                   (tankbouwer)                               (Leverencierselectie
                                                            en beoordeling)
                  laswerk volgens richtlijn "LMB/LMK":       In opleverrapport van    Laswerk volgens
                  (= Lasmethode beschrijving en             tank na groot            standaardmethode door
                   Lasmethodekwalificatie)                  onderhoud wordt dit      gekwalificeerde aannemers
                                                            vermeld
                  extern onderzoek van de                   NDO-onderzoek:           Controle op juiste
                  lasverbindingen (Onderzoek RTD)            100 % van de lassen     uitvoering van laswerk
                                                            wordt gecontroleerd.
Repressieve
LOD's:
Technisch         m.b.v. ENRAF (TP15-LT-0) is er een                                 Bij een lekkage zal
                  continue bewaking van het                                          alarmering (vloeistofniveau)
                  vloeistofniveau                                                    plaatsvinden in de CCR
Organisatorisch   Bedrijfsnoodplan treedt in werking        BNP                      BHV-organisatie wordt
                                                                                     geactiveerd
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>                     Schuimdeken aanbrengen in tankput                          Voorkomt verspreiding van
                                                                                product in het milieu via
                                                                                verdamping
                     Overpompen van resterende inhoud                           Voorkomt verdamping van
                     naar een andere opslagtank                                 het product
                                            Risico-inschatting zware ongevallen
                 Kans op zwaar ongeval                  Effect van de gevolgen
                                                                                     Classificatie
                       (na alle LOD's)                      (na alle LOD's)
  ARBO                           B                                  2                    Groen
  Milieu                        A                                   3                    Groen
 Economis
                                B                                  4                      Geel
    ch
          10.2.e  10.2.e  10.2.e   10.2.e 10.2.e
Aanwezig:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>                                                  Installatie scenario                           Revisie datum:
                                                        Scenario nr. 1.2                             04/07/11
                                                                                                   Nr. TNK-03
ODFJELL
 Installatie:                 tank 901 (floating roof tank), inhoud 21.000 m'^
 Directe oorzaak:             Corrosie
 Basis oorzaak:               Versnelde achteruitgang van bescherming
 Beschrijving:                Door corrosie van diverse pontons van het drijvend dak van tank 901 raken een
                              aantal van deze pontons lek. Het gevolg is dat het tankdak langzaam in het
                              product zakt Het product komt bovenop het dak en loopt vervolgens via de
                              openstaande dakdrain in de tankput. Het product in de tank wordt door
                              onbekende oorzaak ontstoken.
Exacte locatie van LOC:       tankput 27, tank 901 (floating roof tank) (inhoud 20.000 m')
 LOC type                     Tank emitteert naar de atmosfeer + spill naar tankput
Product:                      benzine
Hoeveelheid of debiet:        Omvang: n.v.t. vanwege brandend oppervlak (in tank)
Fase van de vrijkomende       Damp
stof
U itstroomcondities:          n.v.t. vanwege brand
Uitstroomopening:             Gehele bovenzijde van de tank (ca. 1000 m"^)
Schade-effect (zonder         Tankbrand
preventieve en
repressieve LOD's):
                                                                        D-5                       F-1,5
 Effectafstand:               3 kW/m2                                     0                         0
 (op grond niveau)             10 kW/m2                                   0                         0
                              Lines of Defence                      Procedure/             Effect van LOD
                                                                    document
Preventieve
LOD's:
Organisatorisch      controle door operations van           CHC-0004                   Nagaan of pontons
                     pontons bij volle tanks               Aandachtspuntenlijst       vloeistof leeg zijn
                                                            floating roof tanks
                     periodiek onderhoud pontons            PRO -938                  Sterke aantasting wordt
                                                           Tankonderhoud en           ontdekt
                                                            inspectie:
                     tankdak is ontworpen op lekraken                                 Het lek raken van één
                     van meerdere pontons                                             ponton zal niet tot
                                                                                      nadelig effecten leiden
Repressieve
LOD's:
Technisch            ENRAF lekdetectie (tp27-LT001)                                   Lekdetectie genereert
                     genereert alarm bij 20 mm stijging                               akoestisch alarm in CCR
                     of daling van het product
Organisatorisch      Branddetectie genereert alarm in                                 CCR-operator
                     CCR                                                              waarschuvirt wachtchef
                                                                                      en geeft sirene alarm
                     Noodplan treedt in werking            BNP                        BHV-organisatie wordt
                                                                                      geactiveerd
                     Schuimdeken aanbrengen in tank                                   De verdamping van
                                                                                      product wordt
                                                                                      tegengegaan dus ook de
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>                                                                          vorming van explosieve
                                                                          mengsels. Brand wordt
                                                                          geblust door O2 gebrek.
                                      Risico-inschatting zware ongevallen
                      Kans op zwaar ongeval       Effect van de gevolgen
                                                                             Classificatie
                         (na alle LOD's)              (na alle LOD's)
       ARBO                      B                            0                 Groen
       Milieu                   A                             3                 Groen
  Economisch                     B                            4                  Geel
10.2.e  10.2.e 10.2.e
                                                   -6-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>                                                  Installatie scenario                         Revisie datum:
                                                        Scenario nr. 4.4                          23/02/11
                                                                                                 Nr. TNK-04
 ODFJELL
 Installatie:                 Tank 901, (inhoud 20.000 m^)
 Directe oorzaak:             impact
 Basis oorzaak:               Te hoge belasting door natuurlijke oorzaak
 Beschrijving:                Tijdens slecht weer met storm en bliksem, slaat de bliksem in de seal van de
                              FR. De tank is op dat moment voor 50 % gevuld. De seal raakt hierbij
                              beschadigd waardoor er een sealbrand ontstaat = rim seal fire.
 Exacte locatie van LOC:      Tankput 27, tank 901
 LOC type                     Spleet (gedeeltelijk) tussen drijvend dak en tankwand
Product:                      Benzine
Hoeveelheid of debiet:        Omvang: doorsnede tank 36 m. bij begin brand 2 m * 0,25 m = 0,5 m^
                              Opp. seal max. 30 m^
Fase van de vrijkomende       Damp
stof
Uitstroomcondities:           Omgevingstemperatuur en atmosferische druk
Uitstroomopening:             0,5 m'
Schade-effect (zonder         Plasbrand = rim seal fire
preventieve en
repressieve LOD's):
                                                                       D-5                      F-1,5
 Effectafstand:               3 kW/m2
 (op grond niveau)            10 kW/m2                                                            O
                              Lines of Defence                   Procedure/             Effect van LOD
                                                                 document
Preventieve
LOD's:
Technisch            geaarde tankwand/trap                                        Bliksem wordt naar de
                                                                                 aarde afgeleid
                     tankdak is geaard d.m.v. RVS-                                Bliksem wordt naar de
                     shunts                                                      aarde afgeleid
Organisatorisch      Periodiek controle/onderhoud van                            Voorkomt extra
                     seal                                                        dampvorming (emissie)
Repressieve
LOD's:
Organisatorisch      Automatische branddetectie                                  CCR-operator wordt
                     (Tp27-YT-001) genereert alarm in                            gealarmeerd
                     CCR per tank op apart paneel
                     (PMSX)
                     BNP treedt inwerking                  BNP, zie prefireplan  BHV-organisatie wordt
                                                           tp27.                 geactiveerd
                    Aanbrengen van een
                                                                                 Toevoer van O2 voorkomen
                    schuimdeken in de "rim" na 15
                                                                                 en brandblussen
                    minuten door gezamenlijke
                     brandweer
                                    Risico-inschatting zware ongevallen
                Kans op zwaar ongeval (na       Effect van de gevolgen (na
                                                                                        Classificatie
                        alle LOD's)                      alle LOD's)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>                                                  Installatie scenario                            Revisie datum:
    Cf                                                  Scenario nr. 6.9                              23/02/11
                                                                                                    Nr. TNK-05
 ODFJELL
 Installatie:                 Tank 538, inhoud 3700 rir"
 Directe oorzaak:             Operator fout
 Basis oorzaak:               Open omhulling, in foute toestand gezet
 Beschrijving:                Ontluchtingskraantje (TP-06-HV-004) in de tankleiding is open blijven staan (na
                             onderhoud) en het pompen vanuit een schip naar de tank is gestart. Het gevolg
                              is dat het product in de tankput stroomt en het product door onbekende oorzaak
                             wordt ontstoken.
 Exacte locatie van LOC:     Tankput 6, tank 538, op 2 meter van tankwand
 LOC type                    Openstaande ontluchtingskraan
 Product:                    Benzine (blendingscomp. RON. 95)
 Hoeveelheid of debiet:      Omvang: 1,2 m"*/uur gedurende 15 minuten uitstroming, piasgrootte 5 m'^
                             (product zal deels in de bodem zakken)
 Fase van de vrijkomende     Vloeistof
stof
Uitstroomcondities:          Omgevingstemperatuur en atmosferische druk
Uitstroomopening:            1,36 cm^ (diameter 1/2")
Schade-effect (zonder        Plasbrand
preventieve en
repressieve LOD's):
                                                                       D-5                        F-1,5
 Effectafstand:               3 kW/m2                                  17                           16
 (op grond niveau)            10 kW/m2                                 11                           10
                              Lines of Defence                    Procedure/                Effect van LOD
                                                                   document
Preventieve
LOD's:
Organisatorisch      werkopdracht (klaarmaak-              CHC-0008 ADPL               Kraantje wordt dichtgezet
                     opdracht tankdichtmaken)              controlepunten bij         en afgecapt
                                                           dichtmaken tank
                     Droge controle van leidingen          PRO-875 Oplijnen en        Controle of systeem dicht
                                                           waterkant laden            is en geen openstaande
                                                                                      kraantjes aanwezig zijn
                     Natte controle                        PRO-776 Manipuleren        Controle of systeem dicht
                                                                                      is en geen openstaande
                                                                                      kraantjes aanwezig zijn
                    Lege leiding afpersen met ca. 1        PRO-0890 In gebruik        Controle of alles gesloten
                    bar                                    nemen middelen             is resp. alles in de goede
                                                                                      stand staat.
Repressieve
LOD's:
Organisatorisch     Binnen 15 min. natte controle van      PRO 776 manipuleren        beperking tijdsduur
                    leidingen                                                         uitstromen product
                    Stoppen manipulatie                                               stopt verdere uitstroming
                    Drainpomp (tp06-P-701) in                                         beperken van kans op
                    tankput uitschakelen                                              verspreiding via riool
                                                                                      naar AWZI
                    (Tank)leiding in blokken                                          beperkt hoeveelheid
                                                                                      product dat kan
                                                                                      vrijkomen
                    BNP treedt in werking                  BNP                        BHV-organisatie wordt
                                                                                      geactiveerd
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>                                     Risico-inschatting zware ongevallen
                   Kans op zwaar
                                          Effect van de gevolgen
                       ongeval                                           Classificatie
                                               (na alle LOD's)
                   (na alle LOD's)
   ARBO                     B                          0                    Groen
    Milieu                  B                          2                    Groen
 Economisch                 B                          1                    Groen
Aanwezig 10.2.e 10.2.e 10.2.e 10.2.e
                                                    10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>                              Installatie scenario                                                 Revisie datum:
                                 Scenario nr. 6.14                                                    23/02/11
                                                                                                    Nr. TNK-06
 ODFJELL
 Installatie:                 pompplaats 25
 Directe oorzaak:             Operator fout
 Basis oorzaak:               Gevaarlijke stof aanwezig bij open omhulling
 Beschrijving:                Tijdens het wisselen van de 16" bochten in de pompplaats, ontstaat er brand
                              omdat er nog product in de leiding staat respectievelijk vloeit uit een niet volledig
                              sluitende afsluiter. Er vormen zich productendampen in de bocht/header. Dit
                              geeft een explosief mengsel dat door onbekende oorzaak wordt ontstoken. De
                              explosie wordt gevolgd door een brand.
 Exacte locatie van LOC:      K-leiding in pompplaats 25 (westzijde van de pompplaats)
LOC type                      plasbrand
Produkt:                      benzine
Hoeveelheid of debiet:        10 kg
Fase van de vrijkomende       damp/vloeistof
stof
Uitstroomcondities:           Omgevingstemperatuur en atmosferische druk
Uitstroomopening:             16" = 1300 cm^
Schade-effect (zonder         Plasbrand
preventieve en
repressieve LOD's):
                                                                        D-5                        F-1,5
 Effectafstand:               3 kW/m2                        Te geringe bronsterkte      Te geringe bronsterkte
 (op grond niveau)            10kW/m2                        Te geringe bronsterkte      Te geringe bronsterkte
                              Lines of Defence                   Procedure/                Effect van LOD
                                                                  document
Preventieve
LOD's:
Technisch            gebruik vonkvrij gereedschap,         PRO-0897                  Door gebruik te maken van
                     zoals slagsleutels                    Werkvergunning            speciaal gereedschap
                                                                                    wordt de kans op
                                                                                    ontsteking van de
                                                                                    dampwolk/benzine
                                                                                    verkleind
Organisatorisch      brandwacht met explosiemeter ter PRO-0899 Toezicht op In geval van brand wordt
                     plaatse, met stand-by                 heetwerk en besloten     kan een beginnende brand
                    (onderdrukstaande) brandslangen ruimte                          meteen worden geblust
                    Operationele werkopdracht              PRO 0866                 Te verrichten
                    (speciale opdracht)                    Werkopdrachten           werkzaamheden en
                                                                                    bijbehorende zijn
                                                                                    omschreven
                    Heetwerkvergunning voor                PRO-0897                 Diverse preventieve en
                    aannemer                               Werk ve rg u n n in g-en repressieve maatregelen
                                                                                    worden voorgeschreven
                                                                                    waaronder een
                                                                                    brandwacht.
                    uitvoering door deskundig bedrijf                               Bedrijf is bekend met
                                                           PRO-0989
                    (eigen vaste aannemer, VCA-                                     gevaren van open
                                                           Leveranciers-selectie
                    gecertificeerd) + certificaat                                   insluitsystemen
                                                           en beoordeling
                    flensmonteur
                    leegstrippen van de leiding (bocht) PRO-0906 Overzetten Door wegzuigen product
                                                           bochten pp 25 en 30      wordt leiding leeg gemaakt
                                                       11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>                                                              en manifold steiger 10
                       vacuümwagen ter plaatse om                                     Omvang van eventuele
                                                              PRO-0906 Overzetten
                       vloeistof af te zuigen uit lekbak die                          plas wordt op deze wijze
                                                              bochten pp 25 en 30
                       onder flensverbinding is geplaatst                             beperkt
                       Alle elektrische afsluiters van de     PRO-0906 Overzetten    Opensturen van de afsluiter
                       K-leiding worden geblokkeerd in        bochten pp 25 en 30    is niet mogelijk
                       Delta V                                en manifold steiger 10
                       Gebruik van PBM's en                   PRO 0866.              Beschermt uitvoerenden
                       brandvertragende kleding              Werkopdrachten          tegen hoe warmtebelasting
 Repressieve
 LOD's:
 Organisatorisch       bedrijfsnoodplan treedt in werking    BNP                     BHV-organisatie wordt
                       (inclusief CIN-melding)                                       geactiveerd en alle
                                                                                     werkzaamheden op de
                                                                                     terminal beëindigd.
                       schuimblussing                                                Vloeistof wordt afgedekt
                                                                                     met schuim en toevoer van
                                                                                     zuurstof wordt verkleind
                                        Risico-inschatting zware ongevallen
                 Kans op zwaar ongeval               Effect van de gevolgen
                                                                                           Classificatie
                        (na aile LOD's)                  (na alle LOD's)
    ARBO                        B                                2                            Groen
    Milieu                      B                                1                            Groen
  Economisch                    B                                1                            Groen
Aanwezig 10.2.e 10.2.e   10.2.e
                                                        12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>                                                           Installatie scenario                        Revisie datum:
                                                                Scenario nr. 7.1                          04/07/11
                                                                                                         Nr. TNK-07
  ODFJELL
   Installatie:                          Stomen van tank 507, inhoud 6600 m'*
   Directe oorzaak:                      Hoge druk
  Basis oorzaak:                         Explosie tijdens onderhoud
  Beschrijving:                          Tijdens stomen van tank 507 (=schoonmaken) in tankput 1 worden de
                                         benzineresten dusdanig verwarmd dat zich een explosief gasmengsel vormt.
                                         Door een statische ontlading ten gevolge van het stomen komt dit gasmengsel
                                         tot explosie waardoor het tankdak deels losscheurt van de tank.
  Exacte locatie van LOC:                Tank 507 in tankput 1, scheurnaad (bovenzijde tank), op ca 15 meter hoogte
  LOC type                               Scheur.
  Product:                               Benzine (blend TN-120)
  Hoeveelheid of debiet:                6600 m"* damp
  Fase van de vrijkomende               Gas (benzinedamp)
  stof
  Uitstroomcondities:                    110 °C, 100 mmwk (overdruk)
  Uitstroomopening:                     2000 cm"^, scheurnaad, hoek tankwand en tankdak
  Schade-effect (zonder                 Gasexplosie
  preventieve en repressieve
  LOD's):
                                                                              D-5                       F-1,5
  Effectafstand:                     0,3 bar                                  100                        100
                                     0,1 bar                                  200                        200
                                     0,03                                     420                       420
                                  Lines of Defence               Procedure/                  Effect van LOD
                                                                 document
 Preventieve LOD's:
 Organisatorisch            Leegzuigen tank met             PRO-0908               Verwijderen (vloeibare)
                            vacuümwagen                     Schoonmaken tanks      benzinerestanten
                            Ventileren tank                 PRO-0908               Verminderen van explosieve
                                                            Schoonmaken tanks      dampen
                            LEL-meting bepaald              PRO-0908               Kans dat scenario optreedt wordt
                            wanneer er gestoomd             Schoonmaken tanks      hiermee verkleind (brandstof
                            wordt (LEL < 1 0 % ) .                                 weggenomen)
                            Uitvoering door eigen                                  Operator is bekend met gevaren
                            personeel (dagdienst)
 Repressieve
 LOD's:
 Technisch                  Scheurnaad op de tank                                  Voorkomen wordt dat gehele tank
                                                                                   openscheurt
 Organisatorisch            BNP treedt in werking           BNP                    BHV-organisatie wordt geactiveerd
                                                               Effect van de
                            Kans op zwaar ongeval
                                                             gevolgen (na alle                Classificatie
                                   (na alle LOD's)
                                                                   LOD's)
 ARBO                                        B                        3                           Geel
 Milieu                                      B                        1                          Groen
 Economisch                                  B                        3                           Geel
             10.2.e 10.2.e 10.2.e  10.2.e
Aanwezig
                                                             13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>                                                  Installatie scenario                          Revisie datum:
                                                        Scenario nr. 7.1                            04/07/11
                                                                                                   Nr. TNK-08
  ODFJELL
  Installatie:                  Tank 512, inhoud 6600 m''
  Directe oorzaak:              Overdruk
  Basis oorzaak:                Gasexplosie tijdens monstername
  Beschrijving:                 Tijdens het bemonsteren op het dak van de P.O.-tank ontsnapt PO-damp uit de
                                tank (er wordt vanuit gegaan dat er een open verbinding ontstaat tussen
                                dampruimte en buitenlucht). Door onbekende oorzaak wordt het gevormde
                                mengsel van PO en lucht ontstoken. Het gevolg is dat de monsternemer van
                                het dak valt.
  Exacte locatie van LOC:       Tankput 2, bovenop tank 512
  LOC type                      Open verbinding (bijvoorbeeld open mangatdeksel)
 Product:                       Propyleenoxide
 Hoeveelheid of debiet:         max. 100 liter
 Fase van de vrijkomende        Damp (stikstof + PO)
 stof
 Uitstroomcondities:           Omgevingstemperatuur + atmosferische druk
 Uitstroomopening:             25"
 Schade-effect (zonder         Explosie
preventieve en
 repressieve LOD's):
                                                                       D-5                       F-1,5
  Effectafstand:                0,3 bar                        Te geringe massa            Te geringe massa
                                0,1 bar                        Te geringe massa           Te geringe massa
                                0,01 bar                       Te geringe massa           Te geringe massa
                                Lines of Defence                  Procedure/                Effect van LOD
                                                                   document
Preventieve
LOD's:
Technisch             Tank is voorzien van                                            Voorkomt dat een grote
                      bemonsteringssluis (Tp02-HV-                                    hoeveelheid damp kan
                      058) (35 cm lang en 4" diameter)                                vrijkomen
                      speciale monstername apparatuur                                 Verkleind de kans op
                      (anti-statisch)                                                 een ontsteking
                      Tank is voorzien van een                                        Beperkt de mate van
                      innerfloat                                                      verdamping van product
                      Stikstofdeken in tank aanwezig                                  Verdringt zuurstof uit
                     boven de innerfloat                                              tank
                      Leuningwerk aan omtrek tank met                                 Voorkomt dat controleur
                     scheprand                                                        na val van tankdak glijdt
                     02-meting in tank (setting 2 %)                                  Voorkomt explosieve
                                                                                      atmosfeer in de tank
Organisatorisch      Bemonstering vindt plaats door        CHC-0013 ADPL              Controleurs zijn op de
                     gespecialiseerde controleurs          Monstername                hoogte van de gevaren
                                                           chemicaliën                van PO
Repressieve
LOD's:
Organisatorisch      BNP treedt in werking                 BNP                        BHV-organisatie wordt
                                                       15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>                                                                           geactiveerd.
                                       Risico-inschatting zware ongevallen
                 Kans op zwaar ongeval             Effect van de gevolgen
                                                                             Classificatie
                      (na alle LOD's)                   (na alle LOD's)
  ARBO                         A                                4                Groen
  Milieu                       A                                0                Groen
 Economi
                               A                                0                Groen
   sch
          10.2.e  10.2.e 10.2.e 10.2.e
Aanwezig:                       .
                                                      16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>                                                                                                      Revisie datum:
                                                    Installatie scenario                                 23/02/11
                                                        scenario nr. 7.2                                Nr. TNK-09
 ODFJELL
 Installatie:                  Tank 706 inhoud 1600 m""
 Directe oorzaak:              Overdruk
 Basis oorzaak:                Externe bron veroorzaakt hoge druk in tank
 Beschrijving:                 Tijdens het opdrukken (onderdeel van blazen) met stikstof van de leidingen
                               naar de tank kan, bij ondeskundig handelen plotseling, teveel stikstof in de tank
                               vrijkomen. In dit soort situaties (veel m^ stikstoO is de capaciteit van de V/D-
                               ventielen, in het bijzonder bij grote leidingdiameters en grote lengten,
                               onvoldoende om de toegevoerde stikstof voldoende snel af te voeren. Het
                               gevolg is een oplopende druk in de tank. Bij een te hoge druk zal de tank aan
                               de bovenzijde bezwijken. Het gevolg is dat fenol damp ontwijkt.
Exacte locatie van LOC:        Tankdak van tank 706 in tankput 10A
LOC type                       Scheuren tankwand aan bovenste ring (bovenste ring is dunnere beplating)
Product:                       Fenol
Hoeveelheid of debiet:         40 Nm"^ fenol damp instantaan (inhoud leidingsysteem met 6 bar druk)
Fase van de vrijkomende        Gas (mengsel van stikstof en fenoldamp)
stof
Uitstroomcondities:            Temperatuur damp ca. 55 graden
                               Druk ruim boven openingsdruk van de vacuüm/drukventielen
Uitstroomopening:              Scheur van 2 m bij 2 cm = 400 cm'^
Schade-effect (zonder          Toxische wolk met fenolkristallen
preventieve en
repressieve LOD's):
                                                                          D-5                         F-1,5
 Effectafstand:                AGW                                        540                          540
                               LBW                                        200                          200
                               Lines of Defence                  Procedure/                   Effect van LOD
                                                                  document
Preventieve LOD's:
Technisch                 Explosieluiken (tplOA-                                       Verkleind kans op
                          ERV-101)op tankdak                                           openscheuren van tankdak
                          aanwezig openingsdruk                                        en dus vrijkomen van damp
                          300 mbar
Organisatorisch           Gecontroleerd opdrukken         PRO-0968 Leegmaken           Verkleind kans op
                          door operators                  leidingen                    ongecontroleerd blazen
                          Tijdens de manipulatie mag PRO 1273 -Product fenol           kans dat werknemers
                          het dak niet worden                                          worden blootgesteld wordt
                          betreden                                                     verkleind
Repressieve LOD's:
Organisatorisch           BNP treedt inwerking            BNP                          BHV-organisatie wordt
                                                                                       geactiveerd.
                          Opruimen van fenol              BNP                          Verdere verspreiding
                                                                                       (blootstelling) wordt
                                                                                       voorkomen
                                     Risico-inschatting zware ongevallen
                Kans op zwaar
                                             Effect van de gevolgen
                    ongeval                                                                  Classificatie
                                                  (na alle LOD's)
                (na alle LOD's)
   ARBO                 D                                  1                                      Groen
    Milieu              D                                  1                                      Groen
Economisch              D                                  2                                       Geel
                                                       17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>                                                   Installatie scenario                            Revisie datum:
                                                         Scenario nr.7.2                              23/02/11
                                                                                                     Nr. TNK-10
  ODFJELL
  Installatie:                  Tank 805 inhoud 6600 m'^
  Directe oorzaak:              Overdruk
  Basis oorzaak:                Externe bron veroorzaakt hoge druk in tank
  Beschrijving:                 Ten gevolge van het opdrukken (onderdeel van blazen) met stikstof van de
                                leiding naar de tank ontstaat overdruk waardoor de scheurnaad bezwijkt met
                                een explosie als gevolg. Bij dit scheuren ontstaat een vonk die de dampwolk tot
                                ontsteking brengt. Ten gevolge hiervan wordt het dak volledig van de tank
                                gescheurd. De vloeistof in de tank wordt hierbij ontstoken.
 Exacte locatie van LOC:       Tank 805 in tankput 13
 LOC type                       Bezwijken van scheurnaad
 Product:                      Xyleen
 Hoeveelheid of debiet:        5000 m'^ product met een oppervlak van 452 m"^ (brandend product in tank)
 Fase van de vrijkomende       Mengsel van damp/lucht en stikstof
 stof
 Uitstroomcondities:           Omgevingstemperatuur en ongeveer atmosferische druk
 Uitstroomopening:             Ca. 450 m'^
 Schade-effect (zonder         Plasbrand
 preventieve en
 repressieve LOD's):
                                                                        D-5                        F-1,5
  Effectafstand:                3 kW/m2                                  60                         52
                                10 kW/m2                                 29                         22
                                Lines of Defence                    Procedure /              Effect van LOD
                                                                     document
 Preventieve
 LOD's:
Technische LOD        2 stuks V/D ventielen (tp13-PW-                                    Voorkomt het ontstaan
                      (101/102) beschikbaar                                              van een drukverhoging
                      Scheurnaad aanwezig op grens                                       Door de aanwezigheid
                      tankwand en dakrand                                                van de scheurnaad
                                                                                        wordt voorkomen dat
                                                                                         tankwand scheurt
Organisatorische     Alleen blazen van leidingdelen          PRO-0968 Leegmaken          De drukopbouw in de
LOD                   met inhoud < 20 m^                     leidingen                  dampruimte wordt
                                                                                         hiermee beperkt
                      Uitsluitend producten blazen met       PRO-0968 Leegmaken          Een bovenmatige
                     een dampspanning < 450 mbar @           leidingen                  dampontwikkeling wordt
                     20 °C.                                                              hiermee voorkomen
                     Tijdens de manipulatie mag het                                     kans dat werknemers
                     dak niet worden betreden                                           worden blootgesteld
                                                                                        wordt verkleind
                     Opknijpen in pompplaats 14                                         Kans dat stikstof de
                                                                                        tank "inschiet" wordt
                                                                                        verkleind.
Repressieve
LOD's
Technisch            -
Organisatorisch      BNP treedt in werking                  BNP                         BHV-organisatie wordt
                                                                                        geactiveerd
                     koelen van de omliggende tanks         BNP                         Voorkomt dat het
                                                                                        incident zich uitbreidt
                                                       19 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>                                                                naar omliggende tanks
                          Risico-inschatting zware ongevallen
Opmerking:
           Kans op zwaar ongeval     Effect van de gevolgen (na
                                                                  Classificatie
              (na alie LOD's)                alle LOD's)
  ARBO                B                            1                  Groen
   Milieu            A                             3                  Groen
Economisch            B                           4                   Geel
                                         20-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>                                                  Installatie scenario                           Revisie datum:
                                                       Scenario nr. 7.26                            23/02/11
                                                                                                   Nr. TNK-11
 ODFJELL
 Installatie:                  tank 805 (inhoud tank 6.600 m"^)
 Directe oorzaak:              Overdruk
 Basis oorzaak:                Overvullen van een tank
 Beschrijving:                 Tijdens een manipulatie van schip naar tank wordt de tank overvuld. Het
                               overvullen van de tank veroorzaakt overdruk in de tank. Hierdoor bezwijkt de
                               tank bij de scheurnaad. Er ontstaat een plas in de tankput, die stank
                               veroorzaakt.
 Exacte locatie van LOC:       Tankput 13, tank 805, op 14 meter hoogte
 LOC type                      Bezwijken van de scheurnaad
 Product:                     Xyleen
 Hoeveelheid of debiet:       Omvang: pompsnelheid is 400 m /uur. Indien ook gehele kegel (van dak) wordt
                              opgevuld betekent dit een extra inhoud van 226 m . Dit wordt bereikt na ruim
                              een halfuur doorpompen. Daarna zal pas de scheurnaad bezwijken. Hierbij
                              komt ca. 226 m3 product vrij.
Fase van de vrijkomende       vloeistof
stof
Uitstroomcondities:           Omgevingstemperatuur en atmosferische druk
Uitstroomopening:             Ca. 300 cm
Schade-effect (zonder         Stank geurgrens 0,01 ppm
preventieve en
repressieve LOD's):
Effectafstand:                8000 m
                                Lines of Defence                Procedure/                Effect van LOD
                                                                 document
Preventieve
LOD's:
Technisch            overvulbeveiliging (tp13-LS102)                              De tankafsluiter loopt dicht
                     (magnetrol) in de tank
                     Enraf niveaumeting (tp13-LT-101),                            Geeft alarm in de CCR
                     dit geeft diverse alarmen af in de
                     CCR (stopstanden)
Organisatorisch      afstemming tussen MC-er en schip       PRO-0768              Afstemmen en controle van
                     (hoeveelheid, pompsnelheid etc.)       Werkzaamheden         de te verpompen
                                                            steiger               hoeveelheden met de
                                                                                  hoeveelheid die kan worden
                                                                                  opgeslagen.
                     Werkopdracht vermeldt de te                                  Vooraf wordt nagegaan of
                    verpompen hoeveelheid                                         de hoeveelheid product in
                                                                                  tank past
Repressieve
LOD's:
Technisch           Tanks staan in een tankput                                    Beperkt verspreiding van
                                                                                  gelekt product.
Organisatorisch     drainpomp (tp13-P-701) wordt                                  Voorkomt vervuiling van
                    uitgeschakeld                                                 riool en AWZI
                    Stoppen en veilig stellen                                     Toevoer van product wordt
                    manipulatie                                                   gestopt
                    BNP treedt in werking                   BNP                   BHV-organisatie wordt
                                                                                  geactiveerd
                                     Risico-inschatting zware ongevallen
                 Kans op zwaar ongeval              Effect van de gevolgen
                                                                                          Classificatie
                     (na alle LOD's)                    (na alle LOD's)
                                                    -21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>   ARBO                          B         2 Groen
    Milieu                       B         3 Geel
 Economisch                      B         3 Geel
Aanwezig: 10.2.e , 10.2.e 10.2.e 10.2.e
                                        22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>                                                     Installatie scenario                           Revisie datum:
                                                          Scenario nr. 9.3                             23/02/11
                                                                                                     Nr. TNK-12
 ODFJELL
 Installatie:                    Tank 505, inhoud 6600 m-"
 Directe oorzaak:                Onderdruk
 Basis oorzaak:                  Onderdruk door manipulatie uit tank
 Beschrijving:                  Tijdens uitslag uit tank 505 is er geen of onvoldoende toevoer van lucht door
                                verkleven van de vacuüm/drukventielen bij lagere temperaturen. Het gevolg is
                                dat de tank onder onderdruk komt te staan. Hierdoor vervormt de tankwand,
                                zodanig dat deze aan de bovenzijde begint te scheuren. Via de scheur ontwijkt
                                ca. 100 m^ product.
 Exacte locatie van LOC:        Tankput 1, tank 505
 LOC type                       Scheur in tankwand
 Product:                       Benzeen
 Hoeveelheid of debiet:         Omvang: 100 m'^ + verdamping van verwarmde plas
 Fase van de vrijkomende stof Vloeistof
 Uitstroomcondities:            Producttemperatuur ca. 25 graden en druk atmosferisch
 Uitstroomopening:              20 cm^
Schade-effect (zonder           Toxische wolk
preventieve en repressieve
LOD's):
Effectafstand:                  AGW komt niet buiten de plas
                                Lines of Defence                  Procedure /               Effect van LOD
                                                                   document
Preventieve LOD's:
Technisch              Dampbalansleiding tussen lichter                            Verpompte hoeveelheid
                       en tank                                                     product wordt vervangen door
                                                                                   damp uit de te beladen lichter
                      Verwarming V/D-ventielen (tpl-          PRO-1267 Product     Voorkomt het verkleven van de
                       PW-081/082)                            Benzeen              ventielen door benzeen
                      Temperatuuralarm op V/D-                                     Alarm naar PMSX
                      ventielen
                       Drukalarm op tank                                           Alarm naar PMSX
Organisatorisch       Controle V/D ventielen voordat          PRO-1267             Controle of V/D-ventielen niet
                      manipulatie start                      Benzeen               vastzitten resp. goed dooriaten
Repressieve
LOD's:
Technisch             Tanks staan in tankput                                       Beperkte verspreiding van
                                                                                   gelekt product.
Organisatorisch       BNP treedt in werking                  BNP                   BHV-organisatie wordt
                                                                                   geactiveerd
                                     Risico-inschatting zware ongevallen
Opmerking:
               Kans op zwaar ongeval              Effect van de gevolgen                      Classificatie
                                                        23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>                   (na alle LOD's)     (na alle LOD's)
  ARBO                     B                   1       Groen
  Milieu                   B                   3       Groen
Economisch                 B                   3       Geel
           10.2.e 10.2.e 10.2.e 10.2.e
 Aanwezig
                                       24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre> OTR Veiligtieidsrapport 2011 - deel 2           ODFJELL
 BIJLAGE 3        Installatiescenario's steigers
37/43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>                                  Installatie scenario                                               Revisie datum:
                                     Scenario nr. 2.1                                                   11/02/10
                                                                                                        Nr. ST-01
 ODFJELL
 Installatie:                     Steiger 10
 Directe oorzaak:                 Overschrijding belasting grenzen
 Beschrijving:                    Tijdens de belading van schip met behulp van laadarm (ST10-06) begint de
                                  swivel van de laadarm op ca. 6 meter hoogte (op staander) boven het steigerdek
                                  plotseling hevig te lekken. Na 10 minuten stopt de lekkage. Het uitgestroomde
                                  product verzamelt zich in de opvangbak onder de laadarm. Deze bak is
                                  aangesloten op een opvangtank met een inhoud van 5 m^. De afvoer vanuit
                                 deze bak vindt plaats met een pompje met een capaciteit van 12 m^ per uur.
                                  Door onbekende oorzaak wordt de benzinepias in de opvangbak ontstoken
 Exacte locatie van LOC:         Op steiger 10 op ca. 6 meter boven het steigerdek in laadarm 1 bij swivel.
 LOC type                         Een spleet ter grootte van 2 mm bij 20 cm
 Product:                        benzine
 Hoeveelheid of debiet:          Omvang: ca. 2,4 m^" (10 m/s * 0,2 cm * 20 cm* 10"* * 600 m='/h). Er ontstaat een
                                 plas met een oppervlak van max.: 2 x 30 m = 60 m^ met een laagdikte van max.
                                 6 cm
Fase van de vrijkomende stof     vloeistof
Uitstroomcondities:              Omgevingstemperatuur en druk bij het uitstroompunt van ca. 3 - 4 bar.
Uitstroomopening:                4 cm''
Schade-effect (zonder            Plasbrand
repressieve LOD's):
                                                                    D-5                           F-1,5
 Effectafstand:                   3 kW/m2                            54                             45
                                  10 kW/m2                           40                             35
 Preventieve LOD's:             Lines of Defence                Procedure /                 Effect van LOD
                                                                 Document
Technisch               Laadarm voldoet aan stand                                  Kans op falen van laadarm
                        der techniek (beproefd                                    wordt hierdoor verkleind
                        ontwerp)
Organisatorisch         Laadarm zit in preventief                                  Kans dat scenario kan optreden
                        onderhoud systeem (CMMS)                                  wordt hiermee verkleind.
Repressieve LOD's:             Lines of Defence                 Procedure/                 Effect van LOD
                                                                 Document
Technische LOD          Twee water/schuimkanonnen          BNP                    Schuimlaag op lekkage in
                        op steiger beschikbaar                                    opvangbak aanbrengen
                        (bedienbaar vanaf oploop
                        steiger)
Organisatorisch         Operator drukt noodstop in (op     PRO-1128               Beladingsafsluiter loopt in 30
                        steiger of oploop)                 Camerabewaking         seconden dicht en product-
                                                                                  uitstroming uit leiding stopt.
                        CCR-operator informeert schip                             CCR operator geeft sirene
                        met portofoon                                             alarm (en alle werkzaamheden
                                                                                  worden stilgelegd)
                        BNP treedt in werking              BNP                    Directe inzet van BHV voor
                                                                                  koeling en oproep Gez. Brw. en
                                                                                  Havendienst voor schuimen.
                        Nooddouche op steiger                                     Bij blootstelling aan brand direct
                                                                                  koeling beschikbaar
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>                        Camerabewaking op steiger                            Verloop van brand te volgen via
                                                                             camera's en maakt blussing op
                                                                             afstand mogelijk
                        Inzet blusvoertuigen en             BNP              Maakt schuimblussing mogelijk
                        blusvaartuig
                        P50-blusser op steiger                               Maakt directe blussing door
                        beschikbaar                                          steigeroperator mogelijk
                                         Risico-inschatting zware ongevallen
                Kans op zwaar ongeval                Effect van de gevolgen
                                                                                      Classificatie
                     (na alle LOD's)                      (na alle LOD's)
 ARBO                           B                                 0                       Groen
  Milieu                       B                                  2                       Groen
Economie                       B                                  3                       Groen
         10.2.e  10.2.e   10.2.e  10.2.e
Aanwezig
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>                                             Installatie scenario                                          Revisie datum:
                                             Scenario nr. 2.2                                                  11/02/10
                                             (scenario vervalt vanwege uit gebruikname van inc. 1)            Nr. ST-02
ODFJELL
 Installatie:                           Zeeschip aan steiger 9
 Directe oorzaak:                       overschrijding belastinggrenzen
 Beschrijving:                          Tijdens de belading van een zeeschip blijkt de doorlaat van de detonatie-
                                        beveiliging in de dampleiding op steiger 9 (bovendek) te zijn vervuild. De
                                        dooriaatopening is hierdoor verkleind. Hierdoor loopt de druk in de scheepstank
                                        waarin wordt beladen op. De safety's (drukbeveiliging)aan dek gaan afblazen.
                                        De vrijkomende dampen veroorzaken een stankwolk.
Exacte locatie van LOC:                 Op het schip: 2,5 meter boven het dek.
LOC type                                Geopende pressure relief
Product:                                methylacrylaat
Hoeveelheid of debiet:                  Omvang: pompcap: 180 m^/h gedurende 5 minuten: bronsterkte 0,05 m3/sec
                                        Vrijgekomen hoeveelheid: 15 m^ damp
Fase van de vrijkomende stof Damp/gas
Uitstroomcondities:                     Omgevingstemperatuur en een atmosferische druk, afsteldruk safety = 50 mbar
Uitstroomopening:                       31 cm':
Schade-effect (zonder                   Stankwolk tot buiten de inrichting:
repressieve LOD's):
Effectafstand:                          geurgrens 0,0039 ppm: effectafstand: > 10 km
 Preventieve LOD's:                    Lines of Defence                   Procedure/               Effect van LOD
                                                                            Document
Organisatorisch              Gewerkt wordt volgens de                PRO-0768             Kans dat safety niet
                             ship/shore checklist                    Werkzaamheden        beschikbaar is, wordt hiermee
                                                                     steiger: Ship shore  afgedekt
                                                                     safety checklist
                                                                     vraag B.31
                             De deto's (ST09-DAR-941/942)            Onderhoudsconcept Kans op het optreden van
                             worden periodiek preventief             (frequentie          vervuilde deto's wordt verkleind.
                             onderhouden waarbij vaste,              afhankelijk van mate
                             en/aren aannemers de deto's             van vervuiling)
                             schoonmaken.
                             Schip neemt bij oplopende druk          CHC-0012 adpl        De manipulatie wordt geknepen
                             contact op met de CCR +                 Manipuleren          of afgestopt.
                             steigeroperator
Repressieve LOD's:                    Lines of Defence                    Procedure/              Effect van LOD
                                                                           Document
Organisatorisch              Altijd operator op steiger met                               Operator verzoekt CCR om
                             portofoon aanwezig                                           manipulatie te stoppen
                             Melding meldkamer DCMR                  Melden bevoegd       Bevoegd gezag wordt tijdig
                                                                    gezag: lijst 8 BNP    geïnformeerd
                                               Risico-inschatting zware ongevallen
                     Kans op zwaar ongeval                   Effect van de gevolgen
                                                                                                    Classificatie
                            (na alle LOD's)                      (na alle LOD's)
     ARBO                            E                                    0                             Groen
      Milieu                         E                                   2                              Groen
    Economie                         E                                   0                              Groen
              10.2.e 10.2.e   10.2.e  10.2.e   10.2.e 10.2.e
   Aanwezig
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>                                   Installatie scenario                                                Revisie datum:
                                     Scenario nr. 4.8                                                     11/02/10
                                                                                                         Nr. ST-03
 ODFJELL
 Installatie:                     walhijsinstallatie A
 Directe oorzaak:                 externe belasting
 Beschrijving:                    Bij het beladen van een lichter (bij hoogwater) blijkt door slecht onderhoud de
                                  veerbalans niet correct te werken. Ten gevolge hiervan komt de productslang bij
                                  een lagere waterstand onder spanning te staan en scheurt vervolgens af bij de
                                  flens aan boord van het schip. Het product stroomt uit de slang en komt
                                  grotendeels in het oppervlaktewater terecht. De gevormde plas wordt door
                                  onbekende oorzaak direct ontstoken.
 Exacte locatie van LOC:          productslang direct bij het manifold op het schip
 LOC type                         Afscheuren van een productslang
 Product:                         Nafta
 Hoeveelheid of debiet:           Omvang: ca. 8 m^ product (500 m^/h gedurende 60 seconden)
 Fase van de vrijkomende stof vloeistof
Uitstroomcondities:               Omgevingstemperatuur en een druk van 2,5 bar
Uitstroomopening:                 6"-slang = 324 cm''
Schade-effect (zonder             Plasbrand
repressieve LOD's):
                                                                        D-5                           F-1,5
 Effectafstand:                   3 kW/m2                               138                            126
                                   10 kW/m2                              57                            55
 Preventieve LOD's:             Lines of Defence                 Procedure/                  Effect van LOD
                                                                  Document
Technisch               -
Organisatorisch         Jaarlijks onderhoud aan de         TMMS (terminal            Kans dat veerbalans faalt wordt
                        veerbalans (WHIA-SB-021)            maintenance             verkleind
                        door extern gespecialiseerd         management
                        bedrijf                             systeem)
                        Controle voorafgaand aan de         PRO-1128                 Kans dat veerbalans niet
                        manipulatie van de                 Camerabewaking en        functioneert wordt verkleind
                        veerbalancer                       overvulbeveiliging       door test
                        Constante camerabewaking op        PRO-1128                 Bij strak komen te staan van
                        steiger tijdens manipulatie        Camerabewaking en        slang zal CCR ingrijpen en
                                                           overvulbeveiliging       manipulatie stoppen
                        Dekwacht aanwezig                  PRO-0768                 In PRO-1128 Camerabewaking
                                                           Werkzaamheden            en overvulbeveiliging staat dat
                                                           steiger / ADN            scheepsbemanning verplicht is,
                                                           checklist                bij noodsituaties, de noodstop in
                                                           CHC-0012 adpl            te drukken.
                                                           Manipuleren              Zie verder ook CHC-0012
                                                                                    Dekwacht heeft via portofoon
                                                                                    direct contact met de CCR
                        Uitvoeren controlerondes           CHC-0012 adpl            Regelmatige controles op
                                                           Manipuleren              mogelijke onregelmatigheden
Repressieve LOD's:              Lines of Defence                 Procedure/                  Effect van LOD
                                                                 document
Organisatorisch         Noodstopknop (WHIA-HZ-             PRO-1128 Camera-         Noodstop wordt ingedrukt
                        001A) is aan boord afgegeven, bewaking en overvul- waardoor afsluiter aan de wal
                        die door de dekwacht wordt         beveiliging              dichtloopt en de uitstroming
                        bediend                                                    wordt gestopt.
                        BNP treedt in werking              BNP actielijst nr. 4     BHV-organisatie wordt
                                                                                   geactiveerd
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>                        Blusvoorziening aanwezig op                            Zorgt voor koeling bedreigde
                        lichter bij manifold                                   delen of bemanning
                        Schuimdeken op de                                      Verdamping van product wordt
                        productpias aanbrengen                                 tegengegaan
                                          Risico-inschatting zware ongevallen
                Kans op zwaar ongeval                   Effect van de gevolgen
                                                                                         Classificatie
                     (na alle LOD's)                        (na alle LOD's)
 ARBO                            B                                  2                       Groen
  Milieu                         B                                  2                       Groen
Economie                         B                                  3                       Geel
         10.2.e  10.2.e    10.2.e  10.2.e 10.2.e 10.2.e
Aanwezig
                                                                                                            %
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>                                   Installatie scenario                                   Revisie datum:
                                   Scenario nr. 5.3                                          04/07/11
                                                                                             Nr. ST-04
 ODFJELL
  Installatie:                 steiger 6
  Directe oorzaak:             impact
  Beschrijving:                Tijdens het lossen van een schip naar een opslagtank komt de
                               productslang tussen wal en schip, omdat het schip van de steiger wordt
                               getrokken (zuigeffect) door een voorbijvarend schip. Hierbij ontstaat
                               ruimte tussen steiger en schip. De productslang zakt door zijn eigen
                               gewicht in de verruimde opening en komt, nadat de schepen voorbij zijn
                               gevaren, vervolgens knel te zitten tussen wal en schip en barst. Het
                               vrijkomende product vormt een spray en een plas op het oppervlakte-
                               water en het steigerdek.
 Exacte locatie van LOC:       steiger 6, ter hoogte van het manifold
 LOC type                      Scheur
 Product:                      Fenol
 Hoeveelheid of debiet:        Omvang: max. 180 m" per uur, de pomp wordt binnen 2 minuten gestopt.
 Fase van de vrijkomende       vloeistof
 stof
 Uitstroomcondities:           Rond de 55 °C bij een druk van 5 bar
 Uitstroomopening:             Gatgrootte 6'-slang: 182 cm''
 Schade-effect (zonder         Toxische wolk/spray
 repressieve LOD's):           AGW niet buiten de plas
                                                                    D-5                      F-1,5
  Effectafstand:               AGW                                   0                         0
                               LBW                                   0                         0
     Preventieve             Lines of Defence                 Procedure/               Effect van LOD
        LOD's:                                                  document
Organisatorisch       Goed afmeren                      Werkzaamheden              Verkleind de kans dat
                                                        steiger PRO-0768:          schip wordt
                                                        ship/shore safety         weggezogen van
                                                        checklist                  steigerdek
                      Goed afmeren volgens              REF-0187 Acceptatie       Verkleind de kans dat
                      mooring plan                      zeeschepen gegevens       schip wordt
                                                        steiger 6 buiten          weggezogen van
                                                                                  steigerdek
                      Continu toezicht door             CHC-0012 adpl             Waarschuwt dekwacht
                      steigerman                        Manipuleren               om manipulatie stil te
                                                                                  leggen
                      Op dek van het schip is een       Werkzaamheden             Dekwacht legt
                     permanent dekwacht aanwezig steiger PRO-0768:                manipulatie stil
                                                        ship/shore safety
                                                        checklist +
                                                        CHC-0012 adpl
                                                        Manipuleren
                     Uitsluitend gebruik van                                      Opbouw van slang is
                     composiet slangen (voor                                      zodanig dat deze grote
                     benzeen en fenol worden                                      trekkracht heeft en
                     heavy duty slangen gebruikt)                                 insnoert bij breuk
Repressieve                  Lines of Defence                 Procedure/               Effect van LOD
LOD's:                                                         Document
Organisatorisch      Steiger is afgezet en de           Pro-1273                  Kans op blootstelling
                     steigerwacht bevindt zich          Productinstructie fenol   van mensen wordt
                     tijdens de manipulatie in het                                verkleind
                     steigerhuisje met geringe
                     overdruk
                     Steigerwacht beschikt over         Pro-1273                  Kans op besmetting
                     chemicaliënpak                     Productinstructie fenol + door fenol wordt       |
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>                                                             PRO-1252 (PBM's)       hiermee verkleind
                        Verpomping door schip laten                                 Stopt de uitstroming
                        stoppen                                                     vanuit het schip
                        Steigerafsluiters (ST06-XCV-         PRO-1273 product fenol Stopt de uitstroming
                        304) laten dichtlopen via                                   vanuit de landtanks
                        noodstop
                        Bedrijfsnoodplan treedt                                     BHV-organisatie
                                                            BNP actielijst 4 (en 5)
                        inwerking
                                        Risico-inschatting zware ongevallen
                Kans op zwaar ongeval                 Effect van de gevolgen
                                                                                        Classificatie
                      (na alle LOD's)                     (na alle LOD's)
   ARBO                          C                                1                        Groen
   Milieu                        C                                2                        Groen
 Economie                        C                                0                        Groen
Aanwezig 10.2.e  10.2.e   10.2.e  10.2.e 10.2.e
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>                                    Installatie scenario                                             Revisie datum:
                                    Scenario nr. 6.7                                                    11/02/10
                                                                                                        Nr. ST-05
  ODFJELL
  Installatie:                   WHI G
  Directe oorzaak:               Falen door fout operator/dekwacht
  Beschrijving:                  Een lichter wordt met benzine beladen. De scheepstank wordt overvuld en de
                                 dampslang vult zich met product. De slang bezwijkt direct na de flens en de
                                 benzine stroomt op het scheepsdek en in het water. Na het bezwijken van de
                                 slang drukt de dekwacht op de noodstopknop. Vanaf het moment van scheuren
                                 van de dampslang duurt het ca. 45 seconden voordat de afsluiter gesloten is.
                                 Het product vormt een plas op het dek van de lichter en op het oppervlaktewater.
                                 Door onbekende oorzaak wordt de gevormde plas ontstoken.
  Exacte locatie van LOC:        WHI-G ter hoogte van de DVS aansluiting
 LOC type                        Scheur
 Product:                        benzine
 Hoeveelheid of debiet:          Omvang; 5 m'^ in 45 sec, pompsnelheid 400 m'^/h. Er wordt vanuit gegaan dat
                                 2,5 m^ op het lichterdek terecht komt. De rest komt in het oppervlaktewater (2,5
                                 m^)
 Fase van de vrijkomende stof vloeistof
 Uitstroomcondities:             Druk is atmosferisch, pompsnelheid is ca. 7 m^ per minuut
                                 Buitentemperatuur ± 15 °C
 Uitstroomopening:               6" DVS-slang en flens
 Schade-effect (zonder           Plasbrand:
 repressieve LOD's):
                                                                      D-5                           F-1,5
  Effectafstand:                 3 kW/m2                              95                             84
                                 10 kW/m2                             39                             36
  Preventieve LOD's:           Lines of Defence                 Procedure/                 Effect van LOD
                                                                Document
Technische LOD          Overvulbeveiliging met optisch PRO-1128                   Bij het aanspreken van het
                        en akoestisch alarm               camerabewaking          overvulalarm wordt de afsluiter
                                                                                  automatisch gesloten
                        Gebruik gecertificeerde                                   Opbouw van dampslang is
                        dampslang (jaariijkse keuring)                            zodanig dat deze grote
                                                                                  trekkracht heeft en insnoert bij
                                                                                  breuk
Organisatorische        Afstemmen van de te               PRO-0768                De kans wordt hiermee
LOD                     verpompen hoeveelheid schip       Werkzaamheden           verkleind dat teveel product
                        en terminal                       steiger:                wordt overgepompt.
                                                          ADN-checklist +
                                                          laad/losovereenkomst
                        Permanent dekwacht                PRO-0768                de afsluiter op het steiger loopt
                        aanwezig met noodstopknop         Werkzaamheden           dicht en de uitstroming blijft
                                                          steiger:                beperkt
                                                          ADN-checklist
                                                          CHC-0012 adpl
                                                          Manipuleren
                        Schipper ontvangt een             PRO-1128                CCR-operator drukt op
                        portofoon (verbinding met         Camerabewaking          noodstopknop en de afsluiter op
                        CCR)                                                      het steiger loopt dicht.
Repressieve LOD's:
Organisatorische        BNP treedt in werking met         BNP                     Directe inzet van BHV voor
LOD                     sirenealarm                                               koeling en oproep Gez. Brw. en
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>                                                                         Havendienst voor schuimen.
                        Camerabewaking op steiger                        Brand wordt via camera
                                                                         waargenomen
                        Bluskanon (water-/schuim-                        Koelen en schuimen
                       werper) bij steiger
                        Inzet blusvoertuigen en          BNP             Maakt snelle schuimblussing
                       blusvaartuig                                      mogelijk
                                     Risico-inschatting zware ongevallen
                 Kans op zwaar ongeval           Effect van de gevolgen
                                                                                  Classificatie
                      (na alle LOD's)                 (na alle LOD's)
 ARBO                             B                           2                      Groen
  Milieu                          B                           2                      Groen
Economie                         B                            3                       Geel
          10.2.e  10.2.e   10.2.e
Aanwezig:
                                                      10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>                                    Installatie scenario                                                Revisie datum:
    Cf                                 Scenario nr. 6.9                                                    11/02/10
                                                                                                           Nr. ST-06
 ODFJELL
 Installatie:                      Steiger 10
 Directe oorzaak:                  Operator fout
 Beschrijving:                     Bij de aanvang van de belading van een schip blijkt dat een 2"-afsluiter van een
                                   productleiding (0-4) op het steiger is open blijven staan. Gedurende ca. 10
                                   minuten vindt er uitstroming van product plaats. Het product wordt opgevangen
                                   op het betonnen steigerdek, dat een afkoer heeft naar een opvangtank met een
                                   inhoud van 5 m^. De afvoer vanuit deze tank vindt plaats met een pompje met
                                   een capaciteit van 12 m^ per uur. Door onbekende oorzaak wordt de
                                   benzinepias in de opvangbak ontstoken
 Exacte locatie van LOC:           Op steiger 10 tussen beladingafsluiter en productslang van leiding 0-4) naar
                                   schip.
 LOC type                          Openstaand kraantje doorlaat 2"
 Product:                          benzine
 Hoeveelheid of debiet:            Omvang: ca. 23,6 m^. Er ontstaat een plas met een oppervlak van max.: 8 x 30
                                   m = 240 m^, laagdikte max. 10 mm
Fase van de vrijkomende stof       vloeistof
Uitstroomcondities:                Omgevingstemperatuur en druk bij het uitstroompunt van ca. 5 - 6 bar.
Uitstroomopening:                  20 cm'' (2"-opening)
Schade-effect (zonder              Plasbrand
repressieve LOD's):
                                                                         D-5                          F-1,5
 Effectafstand:                    3 kW/m2                               52                             46
                                   10 kW/m2                              29                             22
 Preventieve LOD's:              Lines of Defence                Procedure /                  Effect van LOD
                                                                  Document
Organisatorisch         Voor aanvang van manipulatie Oplijnen PRO-0875 /             Kans dat scenario kan optreden
                        wordt leidingsysteem opgelijnd CHC-0012 adpl                 wordt hiermee verkleind.
                         en vindt er een droge controle manipuleren
                         plaats.
                        Steigeroperator permanent            PRO-1128                Steigeroperator sluit kraantje
                        aanwezig op"steiger                  Camerabewaking          indien de lege leiding nog wordt
                                                                                     volgezet. Operator "hoort"de
                                                                                     ontsnappende lucht uit kraantje.
Repressieve LOD's:               Lines of Defence                Procedure/                   Effect van LOD
                                                                  Document
Technisch               Apparatuur op steiger is                                     Kans op vonkvorming wordt
                        explosieveilig uitgevoerd                                    verkleind
Organisatorisch         Steigeroperator drukt noodstop PRO-0768                      Noodstop genereert optisch en
                        in                                  Werkzaamheden            akoestisch alarm op steiger en
                                                            steiger + PRO-1128       optisch alarm in CCR en stuurt
                                                            Camerabewaking           elektrische afsluiter dicht
                        Verpomping wordt gestopt                                     Toevoer van product stopt.
                        door CCR-operator
                        Steigeroperator informeert                                   CCR operator geeft sirene
                        CCR met portofoon                                            alarm (en alle werkzaamheden
                                                                                     worden stilgelegd)
                        BNP treedt in werking               BNP, lijst 1             Directe inzet van BHV voor
                                                            "brand/explosie"         koeling en oproep Gez. Brw. en
                                                                                     Havendienst voor schuimen.
                                                          11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>                        Nooddouche op steiger                                Bij blootstelling aan brand direct
                                                                             koeling beschikbaar
                        Droge schuiminstallatie in          BNP              Schuimlaag zorgt ervoor dat
                        opvangbak geeft mogelijkheid                         brand wordt geblust
                        tot directe blussing
                        Inzet blusvoertuigen en             BNP              Maakt snelle schuimblussing
                        blusvaartuig                                         mogelijk
                        Twee water/schuimkanonnen                            Schuimlaag op uitgestroomd
                        beschikbaar op afstand              BNP              product aanbrengen
                        bedienbaar
                                         Risico-inschatting zware ongevallen
                Kans op zwaar ongeval                Effect van de gevolgen
                                                                                       Classificatie
                     (na alle LOD's)                      (na alle LOD's)
 ARBO                           B                                 2                         Groen
 Milieu                        B                                  2                         Groen
Economie                        B                                 3                          Geel
         10.2.e  10.2.e   10.2.e  10.2.e
Aanwezig
                                                         12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>                                  Installatie scenario                                                Revisie datum:
                                     Scenario nr. 7.11                                                  11/02/10
                                                                                                        Nr. ST-07
 ODFJELL
 Installatie:                     Walhijsinstallatie D
 Directe oorzaak:                 Overdruk
 Beschrijving:                    Door het falen van.de thermostaat van de stoomtracing wordt het product in de
                                  leiding opgewarmd tot max. 150 °C. Door de oplopende producttemperatuur
                                  loopt de druk in de leiding V5 van tankput 7 naar WHI D op, waardoor de
                                  pakking van de afsluiter op de WHI eruit wordt geperst. Dit heeft een lekkage tot
                                  gevolg.
 Exacte locatie van LOC:          V5 voor de afsluiter (MOV) (WHID-XCV-031)
 LOC type                         geklapte pakking
 Product:                         stookolie
 Hoeveelheid of debiet:           10 liter in 5 min.
 Fase van de vrijkomende stof     vloeistof
Uitstroomcondities:               120 "C, 15 bar
Uitstroomopening:                 Pakkingsspleet van 150 mm bij 2 mm = 3 cm
Schade-effect (zonder             Brandwonden t.g.v. hete stookolie
repressieve LOD's)^
Effectafstand:                    n.v.t.
 Preventieve LOD's:              Lines of Defence                  Procedure/                Effect van LOD
                                                                   Document
Organisatorisch          Leiding V5 is voorzien van een       PRO-1136             CCR-operator wordt
                         druk - en temperatuuralarm           procedure Stookolie  gewaarschuwd en kan
                         met een settting van 10,5 bar                             geschikte actie nemen
                         dat een alarm naar de CCR
                         genereert
                         De temperatuur van de hairpins       PRO-1136 Product     De kans op oververhitting in de
                        wordt geregeld in de                 stookolie             leiding wordt verkleind
                         steigerieidingen door een
                        temperatuurregelaar
                         Leiding wordt leeggeblazen na        PRO-1136            Voorkomt dat leiding
                        (bijna) elke manipulatie             procedure Stookolie  vloeistofvol wordt weggezet
Repressieve LOD's:               Lines of Defence                 Procedure/                 Effect van LOD
                                                                   Document
Technisch               Opvangvoorziening (lekbak)                                 Lekkage voorkomt vervuiling
                        onder WHI                                                 van kade en/f oppervlakwater
                        Mede ter voorkoming van een                               Voorkomen wordt dat een spray
                        spuiter zit er harde                                      ontstaat waaraan personen aan
                        isolatiebeplating om de                                   blootgesteld kunnen worden.
                        leidingen en flensverbindingen
Organisatorisch         Leiding leegblazen naar tank         PRO-0968             Voorkomen wordt dat de leiding
                                                             Leegmaken            blijft lekken
                                                             leidingen
                        Melding in Docmap                    PRO-1248 Event       Leereffect voor de toekomst
                                                             procedure
                                        Risico-inschatting zware ongevallen
                  Kans op zwaar ongeval              Effect van de gevolgen
                                                                                              Classificatie
                      (na alle LOD's)                    (na alle LOD's)
                                                          13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>                                   Installatie scenario                                                Revisie datum:
                                      scenario nr. 7.22                                                   11/02/10
                                                                                                          Nr. ST-08
 ODFJELL
 Installatie:                      Steiger 6 buiten (Fenol)
 Directe oorzaak:                  Overdruk
 Beschrijving:                     Een schip ligt aan steiger 6 buiten om fenol te lossen. Tijdens het opstarten van
                                   de manipulatie loopt de druk in de steigerleiding op (bv. door een verstopping).
                                   Hierdoor klapt een deel van de pakking tussen de flenzen op de steiger weg en
                                   ontstaat er een spuiter.
 Exacte locatie van LOC:           Op steiger 6 buiten; voor de eindafsluiter (tussen slang en afsluiter) (ST06-XCV-
                                   304)
 LOC type                          Falen pakking
 Product:                          Fenol
 Hoeveelheid of debiet:            300 kg in 1 min
 Fase van de vrijkomende stof Vloeistof
 Uitstroomcondities:               Druk 7 bar en temperatuur ± 55 °C
 Uitstroomopening:                 Spleet van 15 cm lang en 2 mm doorsnede 3 cm''
Schade-effect (zonder             Toxische spray
repressieve LOD's):
Effectafstand:                    AGW en LBW vallen binnen de plas, een spray       geeft een effectafstand van 35
                                  meter
                                  Lines of Defence                 Procedure/                  Effect van LOD
 Preventieve LOD's:                                                 Document
Technisch                Gemakkelijk aan te brengen                                  Voorkomt het ontstaan van een
                         beschermschaal om alle                                       spray
                         flensverbindingen.
Organisatorisch          Doorblazen van de leiding met         PRO-1273 Product      Controle of de leiding niet is
                         stikstof voorafgaande aan de          fenol                 verstopt
                         manipulatie en rustig opstarten
                        check op druk
                        Operationele afspraken tussen          ship/shore safety     De maximale pompdruk wordt
                        shore en ship                         checklist              afgesproken
                        Steigerman aanwezig op de              PRO-1128              Permanent toezicht op steiger,
                        steiger                                Overvulbeveiliging    operator waarschuwt schip bij
                                                              steigers               incident.
                        Bij lossen altijd een dekwacht        Werkzaamheden          Stopt verpomping vanaf schip.
                        aanwezig                              steiger PRO-0768:
                                                              ship/shore safety
                                                              checklist + PRO-
                                                               1273+CHC -0012
                        Steigerman draagt zijn PBM's          PRO-1273 Product       Kans op blootstelling wordt
                        (buiten steigerhuisje)                fenol +                verkleind
                                                              PRO-1252 PBM's
                        Drukbewaking op systeem                                      CCR-operator en steiger
                        (ST06-PT-320)                                                operator krijgen alarm en
                                                                                     waarschuwt schip
                        Afzetting op steiger 6/7 m.b.v.       PRO-1273 Product       Geen toegang voor
                        klaphekjes.                           fenol                  onbevoegden
Repressieve LOD's:      Lines of Defence                      Procedure/             Effect van LOD
                                                              document
Organisatorisch         Nooddouche (ST06-ES-001)                                     Schoonspoelen met veel water
                        aanwezig
                                                          15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>             Fenolkoffer op de steiger           PRO-1273 Product Maakt directe behandeling van
             beschikbaar                         fenol            fenolbesmetting mogelijk
             Melding Docmap                      PRO-1248 Event   Leereffect voor de toekomst
                                                 procedure
                          Risico-inschatting zware ongevallen
         Kans op zwaar ongeval       Effect van de gevolgen (na
                                                                           Classificatie
            (na alle LOD's)                   alle LOD's)
 ARBO               E                               1                          Groen
  Milieu            E                               1                          Groen
Economie            E                               0                          Groen
                                                                                                t
                                                                                                t
                                           16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>                                  Installatie scenario                                               Revisie datum:
                                  Scenario nr. 11.1                                                     11/02/10
                                                                                                        Nr. ST-09
  ODFJELL
  Installatie:                 steiger 9
  Directe oorzaak:             verkeerde plaatsing van onderdelen
  Beschrijving:                Op steiger 9 wordt een schip geladen met acrylonitril. Ten gevolge van een
                               slecht geboute flensverbinding (bij steigermanifold) in combinatie met een
                               scheve pakking wordt bij het opvoeren van de druk de pakking deels uit de
                               flenzen geperst. Het product loopt via de opvangbak onder het bovendek af in de
                               opvangbak onder het steigerdek, dat vol stroomt waardoor de vlotterpomp
                               aanslaat. Het product (acrylonitril) wordt in het riool gepompt en wordt op de
                               AWZI gezuiverd.
 Exacte locatie van LOC:       Bovendek van steiger 9
 LOC type                      Spleet
 Product:                      Acrylonitril (AN)
 Hoeveelheid of debiet:        Omvang: ± 9 m^'/uur gedurende 3 minuten = 450 liter
                               piasgrootte 5 m^
 Fase van de vrijkomende       vloeistof
 stof
 Uitstroomcondities:           2 bar, omgevingstemperatuur.
 Uitstroomopening:             2 cm''
Schade-effect (zonder          Toxische wolk
 repressieve LOD's):
                                                                     D-5                            F-1,5
  Effectafstand:               AGW                                    79                             179
                               LBW                                    37                             80
     Preventieve              Lines of Defence               Procedure/                     Effect van LOD
        LOD's:                                                document
Organisatorisch      Altijd minimaal één steigerwacht PRO-1264 Product             Operator kan direct ingrijpen
                     aanwezig                           acrylontril                door noodstop van de pomp in
                                                                                   te drukken of laat via de CCR
                                                                                   de pomp stoppen
                     Voor aanvang manipulatie                                      De kans van optreden van
                     wordt slang afgeperst met                                     scenario wordt hiermee
                     stikstof (6 bar)                                              verkleind
                     Opgeleide en getrainde                                        Kans op maken verkeerde
                     operators                                                     verbinding wordt verkleind
                     Droge controle                                                Een verkeerde verbinding wordt
                                                                                   ontdekt.
                     Voor elke manipulatie wordt een                               Kans op verkeerd monteren
                     nieuwe pakking gebruikt                                       wordt verkleind
                     Gebruik speciale pakkingen                                    Pakkingen hebben minimale
                     (Novus 32)                                                    sterkte.
                     Geen betreding van steiger                                    Kans op blootstelling derden
                     tijdens manipulatie                                          wordt voorkomen
Repressieve                  Lines of Defence                Procedure/                     Effect van LOD
LOD's:                                                        Document
Technisch            Lekbak onder steiger manifold                                Voorkomt dat product in het
                     beschikbaar                                                  oppervlaktewater beland
                     Speciaal vormgegeven bak                                     Verkleind verdampend
                                                                                  oppervlak
Organisatorisch      Natte controle ook op steiger      PRO 0776                   Lekkages worden snel ontdekt.
                     binnen 15 minuten uit te voeren: Manipuleren +
                                                        CHC-0012 adpl
                                                        Manipuleren
                                                     17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>              BNP treedt in werking             BNP                 BHV-organisatie wordt
                                                                    geactiveerd.
              Uitschakelen drainpomp                                Voorkomt dat product van
                                                                    steiger via riolering naar AWZI
                                                                    wordt gepompt.
             Sprinklerinstallatie met          Bedieningsinstructie Plas wordt afgedekt met
             schuiminstallatie (ST09-FW)       s lokaal bij paneel  schuim; het schuim gaat
                                                                    verdamping tegen
             PBM verplicht te dragen           PRO-1265 Verkorte    Hieronder wordt verstaan:
                                               AN-instructie +      - Chemicaliënpak
                                               PRO-1264 product     - Laarzen;
                                               AN + PRO-1252        - Handschoenen;
                                                                    - Filtermasker met A-filter.
                                               PBM's
                                                                    Beschermd tegen mogelijke
                                                                    blootstelling
                             Risico-inschatting zware ongevallen
         Kans op zwaar ongeval        Effect van de gevolgen (na
                                                                                Classificatie
            (na alle LOD's)                   alle LOD's)
 ARBO               C                               1                              Groen
 Milieu             C                               1                              Groen
Economie            C                               0                              Groen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre> OTR Veiligheidsrapport 2011 - deel 2                          ^r^r-.r-,.
           ^      ^                                            ODFJELL
 BIJLAGE 4      Installatiescenario's laadplaatsen voor wagons en
 tankauto's
38/43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>                                   Installatie scenario                                                 Revisie datum:
                                      Scenario nr. 2.1                                                     11/03/11
                                                                                                            LP-01
 ODFJELL
 Installatie:                      laadperron 4
 Directe oorzaak:                  overschrijding van de belastinggrenzen
 Beschrijving:                     Ten gevolge van veroudering/slijtage van de pakking in de aansluitkoppeling (3"-
                                   Kamlock) bij de afsluiter ontstaat een lekkage tijdens het lossen van de wagon.
                                   De lossing vindt plaats via een vast opgestelde pomp op het laadperron. Er
                                   vormt zich een plas, die door onbekende oorzaak wordt ontstoken.
 Exacte locatie van LOC:           Afsluiter tankwagon op laadperron 4
 LOC type                          Spleet
 Product:                          Azijnzuuranhydride
 Hoeveelheid of debiet:            10 liter per 5 min.
 Fase van de vrijkomende stof vloeistof
 Uitstroomcondities:               Omgevingstemperatuur en atmosferische druk
 Uitstroomopening:                2,5 mm''
Schade-effect (zonder              Plasbrand
repressieve LOD's):
                  -                                                      D-5                         F-1,5
 Effectafstand:                    3 kW/m2                               13                            12
                                   10 kW/m2                              10                             8
 Preventieve LOD's:               Lines of Defence                   Procedure/                 Effect van LOD
                                                                     Document
Technisch                Voor de lossing wordt een                                     In de losslang heerst hierdoor
                         zelfaanzuigende pomp                                          een lage druk, waardoor de
                         (BLP04P001) gebruikt                                          kans op vrijkomen wordt
                                                                                       verkleind
Organisatorisch          Altijd een operator aanwezig          CHC-0012 Adpl           Afsluiter wagon wordt dicht
                         tijdens lossen                        manipuleren             gezet en pomp gestopt
                         Operator in chemicaliënpak            PRO-1252 BPM en         Chemicaliënpak beschermt
                                                               PRO-0882                operator tegen
                                                               Werkzaamheden           productblootstelling
                                                               tankwagons
                         De pakking in de slangkoppeling       CHC-0012 Adpl          Verkleind kans op lekkages
                        wordt vooraf geïnspecteerd             manipuleren
                        Opgeleide en getrainde                 Zie intranet>          Operators zijn bekend met het
                        operators (dagdienst)                  training&education     juiste gebruik en controle van
                                                                                      middelen
Repressieve LOD's:                Lines of Defence                  Procedure/                 Effect van LOD
                                                                     Document
Technisch               -                                                                                      -
Organisatorisch         Natte controle op vloeistof-          CHC-0012 Adpl           De lekkage wordt tijdig ontdekt
                        dichtheid van de aansluitingen         Manipuleren
                        na start van lossen
                        poederblusser beschikbaar                                     Direct ingrijpen om uitbreiding
                                                                                      van de brand te voorkomen
                        terrein wordt schoongespoeld                                  Blootstelling aan product en
                        met veel water                                                dampen hiervan wordt
                                                                                      voorkomen
                        Lekbak (60 liter vat) wordt onder                             Product wordt direct
                        de koppeling geplaatst                                        opgevangen in vloeistofdichte
                                                                                      bak
</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre>                                       Risico-inschatting zware ongevallen
            Kans op zwaar ongeval                 Effect van de gevolgen
                                                                           Classificatie
                  (na alle LOD's)                     (na alle LOD's)
  ARBO                    C                                   1               Groen
  Milieu                  C                                   0               Groen
Economisch                C                                   0               Groen
           10.2.e 10.2.e 10.2.e 10.2.e
 Aanwezig:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre>                                  Installatie scenario                                               Revisie datum:
                                     Scenario nr. 4.8                                                  11/03/11
                                                                                                       nr. LP-02
 ODFJELL
 Installatie:                     laadplaats 10
 Directe oorzaak:                 Externe belasting
 Beschrijving:                    Door slecht onderhoud van de draagconstructie is de ondersteuning van het
                                  leidingwerk doorgeroest. Tijdens de belading van een wagon bezwijkt de
                                 draagconstructie onder het gewicht van de volle acrylonitril-leiding. Deze leiding
                                 scheurt op een lasverbinding. Het product stroomt uit de ontstane opening en
                                 vormt een plas, die door onbekende oorzaak wordt ontstoken.
 Exacte locatie van LOC:         Lp 10
 LOC type                        Scheur
 Product:                        acrylonitril
 Hoeveelheid of debiet:          0,37 m'^/min gedurende 2 minuten (0,74 m")
 Fase van de vrijkomende stof Vloeistof
 Uitstroomcondities:             Omgevingstemperatuur en atmosferische druk
 Uitstroomopening:               Opengescheurde lasverbinding: 5 cm''
Schade-effect (zonder            Plasbrand:
repressieve LOD's):              Toxische wolk:
                                                                    D-5                          F-1,5
 Effectafstand:                   3 kW/m2                            47                            46
                                  10 kW/m2                           31                            29
                                                                    D-5                          F-1,5
 Effectafstand:                  AGW                                298                           468
                                 LBW                                135                           46
                                Lines of Defence                Procedure/                Effect van LOD
 Preventieve LOD's:                                             Document
Technisch                n.v.t.
Organisatorisch          Periodiek schilderen van de                             Voorkomt kans op optreden van
                         staalconstructie                                        roestvorming en verzwakkingen
                                                                                 in de kolom
Repressieve LOD's:
Technisch               Vloeistofkerende vloer                                   Voorkomt verontreiniging van
                                                                                 de bodem
Organisatorisch         Operator permanent aanwezig        CHC-0012 adpl         verpomping wordt gestopt
                                                           Manipuleren           m.b.v. bedieningsknop bij
                                                                                 bordes laadplaats beperkt
                                                                                 uitstroming
                        BNP treedt in werking/CIN-.        BNP                   Bevoegd gezag wordt op een
                        melding                                                  adequate wijze gewaarschuwd
                        P50 blusser aanwezig op de                               Maakt snelle blussing mogelijk
                        locatie
                        Schuimkasten beschikbaar                                 Lekkage wordt afgedekt en
                                                                                 voorkomt verdere verdamping
                                                                                 van product.
                        Inzet vacuümwagens door            BNP                   Verontreiniging wordt
                        gespecialiseerd bedrijf                                  opgeruimd en afgevoerd naar
</pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre>                                                                             erkend ven/verker.
                                       Risico-inschatting zware ongevallen
              Kans op zwaar ongeval                   Effect van de gevolgen
                                                                                      Classificatie
                   (na alle LOD's)                        (na alle LOD's)
  ARBO                      B                                     1                       Groen
  Milieu                    B                                     2                      Groen
Economisch                  B                                     1                      Groen
           10.2.e 10.2.e 10.2.e 10.2.e  10.2.e 10.2.e
 Aanwezig:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre>                                   Installatie scenario                                              Revisie datum:
                                       Scenario nr. 6.7                                                  11/03/11
                                                                                                        nr. LP-03
 ODFJELL
  Installatie:                    laadperron 4
  Directe oorzaak:                falen door fout operator
  Beschrijving:                   Een tankauto wordt op laadperron 4 beladen. De automatische batch controller
                                  ( BLP04FQIC 301) blijkt niet goed te functioneren. De operator staat te praten
                                  met chauffeur waardoor het overvullen niet wordt opgemerkt. Het product
                                  stroomt uit het mangat over de trailer en komt op het laadperron. Er ontstaat
                                  een toxische plas.
 Exacte locatie van LOC:          Laadperron 4, uit mangatdeksel trailer, op 3 meter boven maaiveld.
 LOC type                         Overloper
 Product:                         Azijnzuur
 Hoeveelheid of debiet:           max. 500 liter in 1 min
 Fase van de vrijkomende stof Vloeistof
 Uitstroomcondities:              Temperatuur 25 "C (ven/varmd product) en atmosferische druk
 Uitstroomopening:                Mangatdeksel 0 50 cm
 Schade-effect (zonder            Toxische plas (bijtend)
 repressieve LOD's):
                                                                    D-5                           F-1,5
  Effectafstand:                  AGB                              Geen                           Geen
                                  LBW                              geen                           Geen
                                 Lines of Defence              Procedure/                  Effect van LOD
  Preventieve LOD's:                                            Document
Technisch
                          Overvulbeveiliging (stemvork)                           laat afsluiter dichtlopen en
                         (BLP04LZ301) op laadbordes                               pomp stoppen
Organisatorisch          Optisch aflezing van meterstand                          De geladen hoeveelheid kan
                         op laadbordes beschikbaar                                continu door operator worden
                                                                                  afgelezen.
                         De te beladen hoeveelheid                                Per compartiment wordt de te
                         staat per compartiment venneld                           laden hoeveelheid ingesteld
                         op de opdracht.                                          m.b.v. de batch controller.
                         Visuele controle (keuren) op      PRO-0774              Voorkomt dat auto wordt
                         vloeistofvrij door controleur     Werkzaamheden          overvuld door aanwezigheid
                                                           tankauto's            vorige lading
                         Chauffeur + operator tijdens      PRO-0774               Maakt snel ingrijpen mogelijk bij
                         belading aanwezig op              Werkzaamheden         een overioper en verkleind de
                         laadbordes                        tankauto's             hoeveelheid product die
                                                                                 uitstroomt.
                         Operator in chemicaliënpak        PRO-1252 BPM en Chemicaliënpak beschermt
                                                           PRO-0882              operator tegen
                                                           Werkzaamheden         productblootstelling
                                                           tankwagons
Repressieve LOD's:
Technisch               Vloeistofdichte vloer                                    Voorkomt verontreiniging van
                                                                                 de bodem bij de laadplaats.
                        Schuimkast bij hydrant                                   Verkleint de kans op
                        beschikbaar                                              verdamping van het warme
                        (slanghaspel: BLP04HR861)                                product.
                        Oog- en nooddouche op                                    Biedt de mogelijkheid om
                        laadperron beschikbaar                                   eventuele productbesmetting
                        (BLP04ES001)                                             weg te spoelen.
Organisatorisch         Noodstopknop op laadperron en                            De verpomping wordt gestopt
                        bij batch controller                                     en de omvang van de
</pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 97 ======================================================================

<pre>                                                                          uitstroming verkleind.
                       Pomp nabij laadperron                              De verpomping wordt gestopt
                       handmatig uit te zetten                            en de omvang van de
                       (BLP04P001)                                        uitstroming verkleind.
                       Pomp in rioolput B-chemicaal      BNP (bijlage 26) Voorkomt verspreiding van
                       uitschakelen                                       weggestroomde product naar
                                                                          AWZI.
                       inzet vacuümwagen                 BNP              Verontreiniging wordt
                                                                          weggezogen van terrein en uit
                                                                          rioolput
                                    Risico-inschatting zware ongevallen
                Kans op zwaar ongeval          Effect van de gevolgen
                                                                                    Classificatie
                   (na alle LOD's)                 (na alle LOD's)
   ARBO                    D                               0                           Groen
   Milieu                  D                               1                           Groen
Economisch                 D                               0                           Groen
  10.2.e 10.2.e
</pre>

====================================================================== Einde pagina 97 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 98 ======================================================================

<pre>                                   Installatie scenario                                                   Revisie datum:
                                      Scenario nr. 6.9                                                       11/03/11
                                                                                                             Nr. LP-04
 ODFJELL
 Installatie:                      RCC
 Directe oorzaak:                  fout operator
 Beschrijving:                     Een blindplaat op de onderieiding aan de wagon is niet goed vastgebout, de
                                   afsluiter op de onderieiding staat nog gedeeltelijk open en daardoor ontsnapt er
                                   product na het opstarten van de manipulatie uit de wagon. Het gemorste product
                                   veroorzaakt een verdampende plas op de vloer van de weegbrugkelder.
 Exacte locatie van LOC:           onderleiding wagon, aan de tegenoverliggende zijde
 LOC type                          Lekkage via pakking van blindplaat
 Product:                          propyleenoxide
 Hoeveelheid of debiet:            Omvang: 1 liter/min, gedurende 10 minuten
Fase van de vrijkomende stof vloeistof
Uitstroomcondities:                Omgevingstemperatuur en druk 1 bar
Uitstroomopening:                  Imm bij 250 mm = 2,5 cm''
Schade-effect (zonder              Toxische wolk
repressieve LOD's):
                                                                            D-5                       F-1,5
 Effectafstand:                    AGW                                       13                         13
                                   LBW                                       7                           7
                                    Lines of Defence                   Procedure/                Effect van LOD
 Preventieve LOD's:                                                     Document
Technisch                n.v.t.
Organisatorisch          afpersen (controle met behulp van          PRO-1399            Detecteren van nog open
                         stikstof)                                  Product PO,         systeem, manipulatie wordt niet
                                                                   PRO-0882             gestart.
                                                                   Werkzaamheden
                                                                   tankwagons
                        voorafgaand aan de belading dienen PRO-1399                     Kans dat blindplaat niet goed is
                        de afsluiters (gesloten) en de             Product PO,          bevestigd wordt verkleind.
                        flenzen van de wagon (vastgebout) PRO-0882
                        te worden gecontroleerd.                   Werkzaamheden
                                                                   tankwagons
                        Tijdens belading zijn permanent 2          PRO-0884 RCC         Kans op snel ingrijpen wordt
                        operators in het RCC aanwezig              procedure,          hiermee vergroot
                                                                   PRO-0885 RCC
                                                                   instructie.
Repressieve LOD's:
Technisch               In het RCC is een weegbrugkelder           PRO-1399            Opvang voorkomt verspreiding
                        beschikbaar met een inhoud van >           Product PO          over het terrein; het alarm
                        150 m^. In de kelder is een                                    waarschuwt operators in de
                        hoogniveau-alarm (BRCCXA701)                                   CCR en het RCC.
                        beschikbaar.
                        Gasdetectie aanwezig, in                  PRO-0885 RCC         Bij 40 % LEL wordt automatisch
                        weegbrugkelder totaal 5 koppen            instructie.          belading gestopt. Gasdetectie
                        aanwezig, die alarm geven bij 10%                              genereert optische en
                        LEL.                                                           akoestisch alarm.
Organisatorisch         Natte controle bij opstarten van          CHC-0012 Adpl        De natte controle is erop gericht
                        manipulatie                               Manipulatie          om lekkages zo spoedig
                                                                                       mogelijk te detecteren
                        Noodstopsysteem aanwezig, dat op          PRO-0885 RCC         Het systeem stopt de
                        diverse plaatsen is te activeren          instructie.          manipulatie en laat de
                                                                                       eindafsluiters dichtlopen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 98 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 99 ======================================================================

<pre>?                       BNP treedt in werking (sirenealarm)       BNP          CIN melding en BNO wordt
                                                                               geactiveerd
                        Product wordt afgedekt met                PRO-0885 RCC Verdamping van product wordt
                        blusschuim (In RCC is automatische instructie.         voorkomen
                        schuimblusinstallatie aanwezig).
                        Inzet persluchtdragers (om                BNP          Oorzaak lekkage wordt gestopt.
                        blindflens goed te bevestigen +
                        afsluiter dicht te zetten en
                        bodemklep te sluiten).
                                        Risico-inschatting zware ongevallen
                 Kans op zwaar ongeval               Effect van de gevolgen
                                                                                        Classificatie
                    (na alle LOD's)                      (na alle LOD's)
ARBO                        B                                    1                         Groen
Milieu                      B                                    1                         Groen
Economisch                  B                                    0                         groen
   10.2.e 10.2.e
</pre>

====================================================================== Einde pagina 99 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 100 ======================================================================

<pre>                                   Installatie scenario                                            Revisie datum:
                                     Scenario nr. 7.11                                                 11/03/11
                                                                                                      Nr. LP-05
 ODFJELL
  Installatie:                     RCC
 Directe oorzaak:                 overdruk
 Beschrijving:                    Een wagon wordt overvuld ( > 95% vullingsgraad) en vervolgens in de zon
                                  gezet. Het gevolg is dat er thermische expansie optreedt van het product. Door
                                  de ontstane overdruk wordt de safety (drukbeveiliging) van de wagon geopend
                                  (openingsdruk 1,5 bar). De vrijkomende vloeistof wordt door onbekende oorzaak
                                  ontstoken.
 Exacte locatie van LOC:          spoor langs Oude Maasweg t.h.v. weegbrugweg: tankwagon, afblazen via safety
                                  bovenop de wagon,.
 LOC type                         Thermische expansie
 Product;                         MTBE
 Hoeveelheid of debiet:           10 liter continu gedurende 15 minuten
 Fase van de vrijkomende stof     vloeistof
 Uitstroomcondities:              Omgevingstemperatuur en druk in wagon ca. 1,5 bar
 Uitstroomopening:                Safety met dooriaat 1"
 Schade-effect (zonder            Plasbrand
 repressieve LOD's):
                                                                         D-5                    F-1,5
  Effectafstand:                  3 kW/m2                                 28                     278
                                   10 kW/m2                               19                      17
                                   Lines of Defence                 Procedure /            Effect van LOD
                                                                     Document
Preventieve LOD's:
Technisch                Overvulbeveiliging d.m.v.               PRO-0885 RCC     In geval van overvulling, gaat in
                         borrelpijpje .                          instructie.      de LCR van het RCC het lampje
                                                                                  'hoog nivo wagon' branden.
                                                                                  Tevens wordt een akoestisch
                                                                                  signaal gegenereerd. De pomp
                                                                                  moet handmatig worden gestopt.
Organisatorisch         Controle gewichten en wagon              PRO-0885 RCC     Hiermee wordt inzicht
                        gegevens voorafgaand aan                instructie.       verkregen of de wagon
                        belading                                                  daadwerkelijk leeg is of dat er
                                                                                  nog restproduct in de wagon is
                                                                                  achtergebleven.
                        Gewichtsberekening voorafgaand                            Op basis van de wagon-
                                                                PRO-0885 RCC
                        aan de belading                                           gegevens (leeg en volgewicht)
                                                                instructie.
                                                                                 wordt de hoeveelheid te
                                                                                  beladen product berekend.
                        Continue gewichtsregistratie tijdens PRO-0885 RCC         Operator is hierdoor op de
                        belading                                instructie.       hoogte van de nog te laden
                        (weegbrug: BRCCWB6B en -7B)                               hoeveelheid
Repressieve LOD's:
Technisch               n.v.t.
Organisatorisch         Bedrijfsnoodplan treedt in werking      BNP               BHV-organisatie wordt
                                                                                 geactiveerd.
                        Koelen met water                                         Opwarming door warmte van
                                                                                 vloeistofbrand wordt
                                                                                 voorkomen.
                        Als er geen brand is ontstaan:                           Verdere emissies van product
                        product uit wagon lossen,                                worden voorkomen
                        (eventueel tot maximale
                        vullingsgraad )
                        Eventsmelding                                            Melding in Docmap systeem
</pre>

====================================================================== Einde pagina 100 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 101 ======================================================================

<pre>                                       Risico-inschatting zware ongevallen
               Kans op zwaar ongeval               Effect van de gevolgen
                                                                           Classificatie
                    (na alle LOD's)                     (na alle LOD's)
  ARBO                       B                                  0             Groen
  Milieu                     B                                  1             Groen
Economisch                   B                                  0             Groen
 Aanwezig 10.2.e 10.2.e 10.2.e
                            10
                            .2.
                                10.2.e
                             e
                                                      10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 101 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 102 ======================================================================

<pre>                                   Installatie scenario                                               Revisie datum:
    iSf                               Scenario nr. 8.5                                                  11/03/11
                                                                                                        Nr. LP-06
 ODFJELL
 Installatie:                      RCC
 Directe oorzaak:                  Hoge temperatuur (externe brand)
 Beschrijving:                     In het RCC worden op 2 parallelle sporen bloktreinen beladen. Tijdens de
                                  belading worden op het RCC normaliter 2 wagons gelijktijdig beladen. Tijdens de
                                  belading met MTBE ontstaat een lekkage. Door ontsteking (onbekende bron)
                                  wordt de gevormde plas ontstoken in de weegbrugkelder van het RCC. De
                                  brand bedreigt ook de naburige wagons, waaronder ook wagons die al geladen
                                  zijn met MTBE. Eén van de wagons faalt door oplopende temperaturen en
                                  drukken.
 Exacte locatie van LOC:          RCC, spoor 7, zuidzijde
 LOC type                         Wagon scheurt
 Product:                         MTBE
 Hoeveelheid of debiet;           Omvang; 60 m'^ instantaan
                                  Piasgrootte 325 m^ grootte opvangvoorziening RCC
 Fase van de vrijkomende          Vloeistof
 stof
 Uitstroomcondities:              Omgevingstemperatuur en atmosferische druk (verhoogd door brand)
 Uitstroomopening:                Instantaan falen
Schade-effect (zonder             Plasbrand
repressieve LOD's):
                                                                     D-5                          F-1,5
 Effectafstand:                   3 kW/m2                            55                             49
                                   10 kW/m2                          29                             22
                                    Lines of Defence              Procedure/                Effect van LOD
                                                                   Document
Preventieve LOD's:
Technisch                Gasdetectie aanwezig, in              PRO-0885            Bij 40 % LEL wordt automatisch
                         weegbrugkelder totaal 5 koppen        RCC instructie     belading gestopt. Gasdetectie
                         aanwezig, die alarm geven bij 10%                        genereert optische en
                         LEL.                                                     akoestisch alarm.
                        Wagons zijn voorzien van druk          RID-reglement      Druk loopt niet op (wagon zal
                         beveiliging deze openen bij druk van                     leegkoken als niet wordt
                         1,5 bar                                                  gekoeld)
                         Explosieveilige apparatuur in het     ATEX gebied        De kans op ontsteking van de
                         RCC                                                      brandbare plas wordt hiermee
                                                                                  verkleind
                         Een schuimblus/koelsysteem            PRO-0885           Verkleind de kans dat wagon
                        aanwezig in het RCC voor het           RCC instructie     faalt door oplopende
                        blussen van brand resp. koelen van                        temperaturen
                        wagons (BRCCMV15)
Organisatorisch         Operationeel toezicht door 2           PRO-0885           Maakt snel ingrijpen mogelijk
                        personen                               RCC instructie
Repressieve LOD's:
Technisch               Blusmonitoren aanwezig                                    Met monitoren wordt brand
                                                                                  geblust
                        Blus/koel/sprinklerinstallatie                            Installatie blust brand
                        beschikbaar om brand te blussen
                        (BRCCMV15)
Organisatorisch         Bedrijfsnoodplan treedt in werking     BNP                BHV-organisatie wordt
                                                                                  geactiveerd
                        Handmelders geven optische en          PRO-0885          1 Controlekamer in RCC activeert
                                                       11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 102 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 103 ======================================================================

<pre>                          akoestisch alarm                        RCC instructie blusinstallatie
                          Lier en eigen locomotief beschikbaar PRO-0885          De blootstellingtijd van wagons
                          om bloktreinen weg te halen             RCC instructie aan externe brand wordt
                          (BRCCLIER6 en -LIER7)                                  verkort.
                                          Risico-inschatting zware ongevallen
                 Kans op zwaar
                                                   Effect van de gevolgen
                     ongeval                                                                Classificatie
                                                       (na alle LOD's)
                 (na alle LOD's)
  ARBO                     A                                   1                                Groen
   Milieu                  A                                   3                                Groen
Economisch                 A                                   1                                Groen
           10.2.e  10.2.e   10.2.e 10.2.e 10.2.e
 Aanwezig:
                                                         12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 103 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 104 ======================================================================

<pre>                                Installatie scenario                                             Revisie datum:
                               Scenario nr. 11.1                                                    11/03/11
                                                                                                    Nr. LP-07
 ODFJELL
  Installatie:                 laadplaats 6/9
  Directe oorzaak;             Falen door foute onderdelen
  Beschrijving:                Door verkeerde installatie van de Pulse-meter (BLP06FT401) wijst de flow-meter
                               (BLP06FQI401) niet correct aan bij het laden van een auto (de tellende
                               flowmeter geeft de verpompte hoeveelheid product naar vrachtwagen). Het
                               gevolg is dat de tankauto wordt overvuld. Het product loopt via het mangatdeksel
                               op de grond. Door onbekende oorzaak wordt de gevormde plas ontstoken.
 Exacte locatie van LOC:       Mangatdeksel van een tankauto
 LOC type                      Open mangat
 Product;                      vinylacetaat
 Hoeveelheid of debiet:        1 m'^/min gedurende max. 1 min; totaal dus 1 m"
 Fase van de vrijkomende       vloeistof
 stof
 Uitstroomcondities:           Omgevingstemperatuur en atmosferische druk
 Uitstroomopening:             0 50 cm
 Schade-effect (zonder         Plasbrand
 repressieve LOD's):
                                                                  D-5                         F-1,5
 Effectafstand;                3 kW/m2                            52                           47
                               10 kW/m2                           33                           26
                                Lines of Defence               Procedure /              Effect van LOD
                                                               Document
Preventieve
LOD's:
Organisatorisch       Operator en chauffeur zijn            Pro-0774           Voortkomt kans op ontstaan van
                      permanent op laadplaats aanwezig      Werkzaamheden een overioper
                      (visuele controle)                    tankauto's
                      De te beladen hoeveelheid staat                          Per compartiment wordt de te
                      per compartiment vermeld op de                           laden hoeveelheid ingesteld
                      opdracht.
                      De flowmeter is een gekeurde          Onderhouds-        Kans op grote afwijkingen wordt
                      meter                                 management-        verkleind
                                                            systeem (OMS)
                      De verpompte hoeveelheid door de                         Permanente controle van het
                     flowmeter (BLP06FQI401) wordt                             afgeleverde debiet met de
                     steeds vergeleken met het ticket                          gewogen hoeveelheid op de
                     van de weegbrug (bij CCR).                                geijkte weegbrug. Bij grote
                                                                               afwijkingen wordt flowmeter
                                                                               opnieuw gekeurd.
Repressieve
LOD's:
Technisch            Vloeistofdichte vloeren met                               Voorkomt indringing in de
                     productopvang (afstroming naar                            bodem
                     pompput)
Organisatorisch      Noodstopknop op bordes                                    Maakt direct ingrijpen mogelijk
                                                                               en beperkt omvang uitstroming
                     Vuilwaterpomp in olievanger wordt                         Voorkomt verspreiding product
                     uitgeschakeld                                             over terrein resp. AWZI
                     Bedrijfsnoodplan treedt in werking     BNP                BHV-organisatie wordt
                                                                               geactiveerd
                     Inzet vacuümwagen t.b.v.               BNP                Voorkomt verspreiding van
                     venwijdering product uit olievanger                       product naar lucht en water
                                                    13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 104 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 105 ======================================================================

<pre>                                      Risico-inschatting zware ongevallen
                      Kans op zwaar ongeval       Effect van de gevolgen
                                                                          Classificatie
                         (na alle LOD's)              (na alle LOD's)
       ARBO                     C                             1              Groen
       Milieu                   C                             2              Groen
  Economisch                    C                             2              Geel
10.2.e  10.2.e 10.2.e
                                                   14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 105 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 106 ======================================================================

<pre> OTR Veiligheidsrapport 2011 - deel 2              ^^^.n..
          ^                                        ODFJELL
 BIJLAGE 5      Installatiescenario's pompplaatsen
39/43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 106 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 107 ======================================================================

<pre>                                                     Installatie scenario                            Revisie datum:
                                                         Scenario nr. 2.5                               10/03/11
  ODFJELL                                                                                              Nr. PP-01
  Installatie                     Pompplaats 18
  Directe oorzaak:                Overschrijding belasting grenzen
  Beschrijving;                   Bij het overpompen van tank 785 naar tank 786 wordt in de stripper pompplaats
                                  een 4"-slang rondgezet. In plaats van een productslang wordt abusievelijk een
                                  dampslang gebruikt voor deze verpomping. De dampslang faalt omdat de max.
                                  werkdruk van de slang 4 barg. Door onbekende oorzaak wordt de ontwerpdruk
                                  van de slang overschreden. De slang scheurt en er ontstaat een plas in de
                                  stripperpompplaats ter grootte van het oppervlak van de pompplaats.
  Exacte locatie van LOC:         Stripperpompplaats 18
 LOC type                         Scheur
 Produkt:                         Monoch loorbenzeen
                                  LBW= 5000 mg/m3 , AGW = 1000 mg/m3
 Hoeveelheid of debiet:           max. 6 m'^ in 15 min: piasgrootte (plas begrensd tot max. 8 * 15 m'^ = oppervlak
                                  pompplaats)
 Fase van de vrijkomende         Vloeistof
 stof
 Uitstroomcondities;             Omgevingstemperatuur en druk in slang van 7 bar
 Uitstroomopening;               Ca. 5 cm''
 Schade-effect (zonder           Toxische wolk
 repressieve LOD's);
                                                                         D-5                        F-1,5
 Effectafstand;                  AGW                           niet buiten de plas      niet buiten de plas
                                 LBW                           idem                     idem
                                 Lines of Defence                    Procedure /              Effect van LOD
                                                                      document
Preventieve LOD's:
Technisch               Barstdruk dampslang 20 bar                                     Kans op falen dampslang
                        terwijl pompdruk = 7 bar.                                      is minimaal
Organisatorisch         Dampslangen hebben een gele           PRO 0874Gebruik          Kans op verwisselingen
                        kleur                                 product slangen          wordt door de gele kleur
                                                                                       verkleind
                        Odfjell beschikt over opgeleide       Zie;                     Kans op het ven/visselen
                        operators. Nieuwe operators           lntranet>training&edu    van een damp en product-
                        worden begeleid in hun                ccation>opleidingen      slang wordt hiermee
                        werkzaamheden.                        boeken.                  verkleind
                        Voor het opstarten van de             CHC-0012 Adpl            Nagelopen wordt of alles
                        verpomping wordt een zgn. droge       manipuleren              correct is opgelijnd en/of
                        controle uitgevoerd.                                           afsluiters in de goede
                                                                                       stand staan
                        Dampslangen worden per                PRO 0874Gebruik          De kans op gebruik van
                        manipulatie visueel                   product slangen          beschadigde slangen
                        geïnspecteerd.                        In dit document          wordt verkleind.
                                                              worden ook de
                                                              dampslangen
                                                              genoemd, deze vallen
                                                              onder hetzelfde
                                                              regiem als
                                                              productslangen.
Repressieve
LOD's:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 107 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 108 ======================================================================

<pre>Technisch                 Geen
Organisatorisch           Na het opstarten van de              CHC-0012 Adpl       Binnen ca. 15 minuten na
                          verpomping wordt een zgn. natte      manipuleren en PRO- opstarten van manipulatie
                          controle uitgevoerd.                 0776 Manipuleren    wordt een lekkage ontdekt
                          Operator stopt handmatig pomp                            Lekkage van product
                          (BPP18P711) en blokt systeem                             wordt gestopt
                          in
                          Afvoer pomp olievanger wordt                             Afvoer naar AWZI wordt
                          afgezet door CCR-operator                                hiermee voorkomen
                          Drainpomp (BPP18P701) bij                                Afvoer naar riool resp.
                          pompplaats worden omgezet van                            AWZI wordt hiermee
                          riool naar voorpompbak                                   voorkomen
                          Inzet van voorpompbak 11 (voor                           Verspreiding van
                          kleine lekkages inzet Norclean-                          gemorste naar riool wordt
                          unit)                                                    voorkomen
                          Operator doet melding aan CCR                            Wachtleiding wordt
                                                                                   geïnformeerd
                                       Risico-inschatting zware ongevallen
                  Kans op zwaar ongeval              Effect van de gevolgen             Classificatie
                        (na alle LOD's)                   (na alle LOD's)
   ARBO                          A                                1                        Groen
    Milieu                       A                                1                        Groen
 Economisch                      A                                0                        Groen
Toelichting;
Aanwezig; 10.2.e 10.2.e  10.2.e 10.2.e
</pre>

====================================================================== Einde pagina 108 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 109 ======================================================================

<pre>                                                     Installatie scenario                             Revisie datum;
    iSf                                                   Scenario nr. 4.9                               10/03/11
                                                                                                         Nr. PP-02
 ODFJELL
 Installatie;                  pompplaats 14
 Directe oorzaak;              Externe belasting
 Beschrijving;                 Tijdens belading van een schip begint de pomp (in pompplaats 14) hevig te
                               trillen. Door de trillingen treedt er resonantie in de leidingen op. Dit leidt tot een
                               falen van de persleiding nabij de pomp. De leiding scheurt en product stroomt
                               de pompplaats in. De vloeistof verdampt en vormt een toxische wolk.
 Exacte locatie van LOC;       pp. 14: pomp 14.7, persleiding pp. 14
 LOC type                      Scheur
 Produkt:                      Acrylonitril
 Hoeveelheid of debiet:        Omvang; 5.0 m^ in 15 min.
                               (plas begrensd tot max. 500 m^ = oppervlak pompplaats)
 Fase van de vrijkomende       vloeistof
 stof
 Uitstroomcondities;           Omgevingstemperatuur en druk 5 bar
 Uitstroomopening:             50 cm"
 Schade-effect (zonder         Toxische wolk
repressieve LOD's);
                                                                      D-5                          F-1,5
 Effectafstand:               AGW                                     527                          2064
                               LBW                                    245                           751
                              Lines of Defence                   Procedure/                  Effect van LOD
                                                                  document
Preventieve
LOD's:
Technisch            Pompen staan standaard op                                      Verkleint de kans op trillingen.
                     een betonnen poer en zijn
                     uitgelijnd voor gebruik.
                     Tijdens leiding ontwerp worden                                 Verkleint de kans mechanisch
                     veiligheidsmarges toegepast op                                 van leiding falen.
                     leidingdikte.
Organisatorisch
                     controle door operator op                CHC 0012 adpl         Door regelmatige controle
                     functioneren van de pomp                 Manipuleren           worden optredende trillingen
                     tijdens manipulatie                                            tijdig gesignaleerd
                     Controle in CCR van                                            Ampèremeter zal
                     ampèremeter van de pomp                                        schommelingen in gebruik
                                                                                    weergeven. Indicatie dat er iets
                                                                                    mis is. Controle verkleind kans
                                                                                    op optreden scenario
Repressieve
LOD's:
Technisch            Product opvangcapaciteit in                                   Voorkomt verontreiniging van
                     pompplaats                                                    de bodem en verspreiding over
                                                                                   groter oppervlak
Organisatorisch      Onafhankelijke                          PRO-1252              Voorkomt blootsteling aan
                     adembescherming beschikbaar             Persoonlijke          productdampen
                                                             beschermingsmidd
                                                             elen en PRO-1264
</pre>

====================================================================== Einde pagina 109 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 110 ======================================================================

<pre>                                                              product acrylonitril
                        Natte controle binnen 15              PRO 0776              Tijdige ontdekking van lekkage
                        minuten na start manipulatie          procedure
                                                              manipuleren en
                                                              CHC 0012 adpl
                                                              Manipuleren
                       drainpomp naar het riool               PRO-1264 product     Voorkomt verspreiding over de
                       afzetten/vuilwaterkelder in riool      acrylonitril         terminal via riolen
                       afzetten
                       afsluiters in leidingen                                     Voorkomt dat leidingen
                       dichtzetten (inblokken) ook bij                             ongecontroleerd leeglopen
                       weegbrug 3
                       bedrijfsnoodplan treedt in             Actielijst 3 van     BHV-organisatie wordt
                       werking (CIN-melding)                  BNP                  geactiveerd en alle
                                                                                   werkzaamheden op de
                                                                                   terminal beëindigd
                       2 schuimkasten met elk 2 * 20 1                             Product kan snel worden
                       schuim beschikbaar bij                                      afgedekt.met schuim waardoor
                       pompplaats                                                  de verdamping van product
                                                                                   verminderd. Hierdoor wordt de
                                                                                   kans op blootstelling verkleind.
                                          Risico-inschatting zware ongevallen
                 Kans op zwaar ongeval                Effect van de gevolgen                 Classificatie
                       (na alle LOD's)                    (na alle LOD's)
  ARBO                           A                                1                              Groen
   Milieu                        A                                3                              Groen
Economisch                       A                                3                              Groen
          10.2.e  10.2.e  10.2.e   10.2.e
Aanwezig;
</pre>

====================================================================== Einde pagina 110 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 111 ======================================================================

<pre>                                                    Installatie scenario                         Revisie datum:
     iSf                                                Scenario nr. 4.10                           10/03/11
                                                                                                    Nr. PP-03
  ODFJELL
   Installatie;                  Leidingtracé bij pompplaats 18
   Directe oorzaak:             Impact
   Beschrijving:                Tijdens de verpomping van product EDC, van tank naar schip, rijdt een voertuig
                                tegen de ondersteuning van de leidingbrug. Hierdoor bezwijkt de ondersteuning
                                en scheurt de EDC-leiding. Het vrijgekomen product vormt een plas.
  Exacte locatie van LOC;       Hoek kruising CCR-weg en Acrylatenweg (nabij olievanger)
  LOC type                      Scheur van leiding
  Produkt:                      Ethyleendichloride
  Hoeveelheid of debiet;        Omvang: pompdebiet 80 m^/h, binnen 5 minuten gestopt, totaal 7 m'^,
                                piasgrootte 250 m^
  Fase van de vrijkomende       vloeistof
  stof
  Uitstroomcondities:           Omgevingstemperatuur en druk max. 7 bar
. Uitstroomopenmg:              Scheur van 10 cm"
  Schade-effect (zonder         Toxische plas;
  repressieve LOD's);
                                                                   D-5                        F-1,5
  Effectafstand:                AGW                                525                         525
                                LBW                                235                         235
                               Lines of Defence                Procedure/               Effect van LOD
                                                                document
 Preventieve
 LOD's:
 Technisch             dubbel uitgevoerde                                      Bij falen van één van de
                       ondersteuning                                           ondersteuningen is het
                       (portaalconstructie) met in het                         waarschijnlijk dat de leidingen
                       beton verankerde voet                                   nog deels worden ondersteund
                                                                               door het portaal.
                       Het leidingwerk is over-                                Bij falen van het portaal zal de
                       gedimensioneerd                                         leiding blijven hangen op de
                                                                               naastgelegen portalen
 Organisatorisch       Maximale snelheid op het            PRI-0016            Kans op grote impactschade
                      terrein voor voertuigen is 30        Huishoudelijk      wordt hiermee verkleind
                       km/uur                              reglement
                      Alleen (bekende) chauffeurs van                         Zeer beperkt aantal
                      vacuümwagens komen op deze                              vrachtwagen bewegingen op
                      locatie                                                 deze locatie
 Repressieve
 LOD's:
 Technisch            n.v.t.
 Organisatorisch      Bedrijfsnoodplan treedt in           BNP                Adequate reactie op incident
                      werking
                      Zet pomp in vuilwaterkelder                             Verspreiding van product naar
                      naar het riool uit                                      AWZI wordt voorkomen
                      Breng schuimdeken op het                                Verdamping van toxisch
                      product aan                                             product wordt hiermee
                                                                              grotendeels voorkomen
                      inzet vacuümwagen                    BNP, actielijst 3  Gemorste product wordt door
</pre>

====================================================================== Einde pagina 111 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 112 ======================================================================

<pre>                                                                            derden opgeruimd en verwerkt
                                                                            bij een erkend verwerker
Toelichting;
De huidige leiciingbrug zal worden vervangen omdat deze te klein is. Voor de nieuwe situatie wordt
aanbevolen re kening te houden met de kans op aanrijden en het ontwerp hierop af te stemmen.
                  Kans op zwaar ongeval        Effect van de gevolgen                 Classificatie
                       (na alle LOD's)             (na alle LOD's)
   ARBO                        B                           1                             Groen
   Milieu                      B                           2                             Groen
Economisch                     B                           1                             Groen
Aanwezig; 10.2.e 10.2.e 10.2.e 10.2.e
</pre>

====================================================================== Einde pagina 112 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 113 ======================================================================

<pre>                                                      Installatie scenario                            Revisie datum:
                                                           Scenario nr. 6.14                            04/07/11
                                                                                                        Nr. PP-04
  ODFJELL
  Installatie;                    pompplaats 18
  Directe oorzaak;                Lekkage insluitsysteem
  Beschrijving:                   De zuigleiding van de pomp wordl losgekoppeld (bijvoorbeeld omdat de pomp
                                 moet worden uitgewisseld omdat deze defect is). Vooraf is door de afdeling
                                 operations deze leiding leeggemaakt. De leiding blijkt echter bij het loskoppelen
                                  niet leeg te zijn omdat de afsluiter van de omloopleiding product heeft
                                 doorgelaten.
 Exacte locatie van LOC:         Zuigleiding van de pomp bij tank 783
 LOC type                        Open verbinding
 Product;                        methyleenchioride
 Hoeveelheid of debiet:          5 1 (instantaan)
 Fase van de vrijkomende         vloeistof
 stof
 U itstroom con dities:          Omgevingstemperatuur en druk ca. 1 bar
 Uitstroomopening;               lOOcm^
 Schade-effect (zonder           Toxische wolk:
 repressieve LOD's):
                                                                        D-5                       F-1,5
 Effectafstand;                  AGW                                     26                         26
                                 LBW                                      9                          9
                                  Lines of Defence                 Procedure/                Effect van LOD
                                                                    document
Preventieve              Op de leiding en op de pomp is          CHC-0012 adpl      Hiermede wordt kans verkleind
LOD's:                  een aftapkraantje aanwezig              Manipuleren         dat scenario optreedt door
                                                                                    controle op aanwezigheid
                                                                                    vloeistof
                        Drukmeter (BPP18PI711) op de                                Controle of systeem drukloos is
                        leiding beschikbaar
                        Goede afstemming tussen                                     Hiermede wordt kans verkleind
                        operations/onderhoud om tijd kort                           dat scenario optreedt.
                        te houden tussen leegmaken
                        leiding en onderhoud
                        Leiding wordt vergrendeld               werkopdracht        Kans dat scenario optreedt,
                                                                wordt door afd.    wordt door vergrendelen
                                                                planning           omloopleiding verkleind
                                                                aangemaakt
                       Voor werkzaamheden worden o.a.           werkvergunning     Kans dat mensen worden
                       PBM's voorgeschreven                     wordt afgegeven    blootgesteld aan product wordt
                                                                voor afd.          verkleind
                                                                onderhoud
                       Toezicht operator bij                                       Kans op spills wordt verkleind
                       werkzaamheden
                       Standaard gebruik van een                PRO-0860           Voorkomt verspreiding in
                       opvangbak                                Norclean unit      bodem
                       Inzet mobiele Norclean-unit of           Werkvergunning     Voorkomt verspreiding vloeistof
                       vacuümwagen
Repressieve            Chemicaliënpak aantrekken                PRO-1252           Beschermt de werknemer
LOD's:                 (BPM's beschikbaar)                      PBM's              tegen blootsstelling
                       Grond afgraven                           PRO-1127           Voorkomt verdere
                                                                Werken in de       verontreiniging
                                                                bodem
</pre>

====================================================================== Einde pagina 113 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 114 ======================================================================

<pre>                                       Risico-inschatting zware ongevallen
                Kans op zwaar ongeval              Effect van de gevolgen  Classificatie
                       (na alle LOD's)                 (na alle LOD's)
   ARBO                         D                              0              Groen
   Milieu                       D                              0              Groen
Economisch                      D                              0              Groen
Aanwezig 10.2.e 10.2.e   10.2.e 10.2.e
</pre>

====================================================================== Einde pagina 114 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 115 ======================================================================

<pre>                                                    Installatie scenario                           Revisie datum;
                                                         Scenario nr. 7.13                            10/03/11
                                                                                                      Nr. PP-05
 ODFJELL
 Installatie;                  Pompplaats 25
 Directe oorzaak:              thermische expansie
 Beschrijving;                 Zoninstraling op de K-leiding veroorzaakt thermische expansie van het product.
                              Aangezien de leiding volledig is ingeblokt, zal de druk in de leiding oplopen. Bij
                               een voldoende hoge druk wordt de pakking tussen de flensverbinding tussen
                               leiding en afsluiter eruit gedrukt. Het vrijkomende product vormt een brandbare
                               plas in de pompplaats. De plas wordt door onbekende oorzaak ontstoken.
 Exacte locatie van LOC;       K-leiding in pompplaats 25 (persleiding na pomp)
 LOC type                     Spleet (pakking)
 Produkt;                     benzine
 Hoeveelheid of debiet:       500 liter in 15 min
 Fase van de vrijkomende      vloeistof
stof
 Uitstroomcondities:          Temperatuur 30 °C bij een begindruk van ca. 20 bar
 Uitstroomopening;            6 cm"
Schade-effect (zonder         Plasbrand
repressieve LOD's):
                                                                    D-5                         F-1,5
Effectafstand:                3 kW/m2                                17                          19
                              10 kW/m2                               13                          15
                   1          Lines of Defence                   Procedure/               Effect van LOD
                                                                 document
Preventieve
LOD's:
Technisch             Pressure relieve valves                                     Bij een oplopende druk
                      (BPP25RV443) beschikbaar op                                ontsnapt een kleine
                      leiding                                                     hoeveelheid product uit de
                                                                                 leiding zodat de druk daalt
                     Overstortventielen (van leiding                             Bij oplopende druk vloeit
                     naar leiding)                                               product via overstort ventiel
                                                                                 over naar volgende
                                                                                 insluitsysteem.
Organisatorisch      Er wordt gewerkt volgens het           CHC-0012             De kans dat scenario optreedt
                     opleidingsboek dus regelmatige         adpl manipuleren         wordt verkleind
                     controle (Aflijnen van leidingen)
                     De volgende controles worden
                      uitgevoerd;
                     - rondloop open
                     - zuigleiding aflijnen
Repressieve
LOD's:
Technisch            Het product wordt vanuit de            PRO-1258             Product wordt afgevoerd uit
                     lekopvang in de pompplaats             Pompkelders en       pompplaats naar AWZI.
                     gepompt naar de AWZI door              riolen               Hiermee wordt de hoeveelheid
                     middel van een persleiding                                  "brandstof' in de pompplaats
                                                                                 verminderd.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 115 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 116 ======================================================================

<pre>Organisatorisch
                       poederblusser in pompplaats                             Een kleine brand kan snel
                       beschikbaar                                             worden geblust zonder dat
                                                                               hierbij veel kans op schade
                                                                               ontstaat
                       BNP treedt in werking                 BNP: actielijst 1 Adequaat reageren op incident
                                        Risico-inschatting zware ongevallen
                 Kans op zwaar ongeval              Effect van de gevolgen               Classificatie
                       (na alle LOD's)                   (na alle LOD's)
  ARBO                          C                                0                           Groen
   Milieu                       C                                1                           Groen
Economisch                      C                                1                           Groen
          10.2.e  10.2.e 10.2.e  10.2.e
Aanwezig
                                                       10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 116 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 117 ======================================================================

<pre>                                                 Installatie scenario                          Revisie datum;
                                                        Scenario nr. 8.5                          10/03/11
                                                                                                  Nr. PP-06
 ODFJELL
 Installatie:                 PO-pompplaats
 Directe oorzaak:             Te hoge temperatuur
 Beschrijving;                Ten gevolge van een externe brand (van bijv. PO-tank 512), direct naast de
                              pompplaats, worden de pakkingen van de productpomp door hittestraling
                              beschadigd. Een paar dagen nadat de brand is geblust wordt de pomp weer in
                              bedrijf genomen. Bij het opstarten van een manipulatie wordt opgemerkt dat de
                              pakking is aangetast en product weglekt. Het product stroomt langs de
                              aangetaste pakking in de pompplaats.
 Exacte locatie van LOC:      PO-pompplaats, de pakking van de persleiding van de pomp
 LOC type                     Spleet
 Produkt;                     Propyleenoxide
 Hoeveelheid of debiet;       Omvang: 5 m'^/uur (pompdebiet 180 m'^/uur) gedurende 10 minuten = ca. 1 m'^
                              Piasgrootte < 24 m^
 Fase van de vrijkomende      vloeistof
stof
Uitstroomcondities:           Omgevingstemperatuur en 7 bar
Uitstroomopening;            4,5 cm"
Schade-effect (zonder        toxische wolk
repressieve LOD's):
                                                                    D-5                      F-1,5
Effectafstand;               AGW                                     90                        90
                              LBW                                    60                        60
                             Lines of Defence                  Procedure /              Effect van LOD
                                                                document
Preventieve
LOD's:
Technisch            Pomp staat in een betonnen bak                              Kans op aantasting van
                     waarvan de muren ± 3 meter                                  pakking door hittestraling
                     hoog zijn (afscherming tegen                                wordt veri<leind
                     brand)
Organisatorisch
                    Voor in gebruik nemen; testen         PRO-0836               Kans op in gebruik name
                     en inspecteren systeem               Constructie complexe   systeem (na brand) wordt
                                                          werkzaamheden en       verkleind
                                                          PRO-0890 In gebruik
                                                          nemen middelen
Repressieve
LOD's:
Technisch           Gasdetectoren in de pompput           PRO-1399 product      Vrpegtijdige detectie, in
                    genereren een alarm in de CCR         propyleen oxide       geval van lekkage wordt
                    + optisch alarm bij pompplaats                              verpomping handmatig
                                                                                gestopt
Organisatorisch     Afsluiters bij pomp zijn vanuit de    PRO-1399 product      Beperking effect door
                    CCR te bedienen i.v.m. het            propyleen oxide       uitstroming te stoppen
                    inblokken van de pomp
                    Pompput volzetten met schuim                                Verminderd vorming van
                    (via aanwezige schuimleiding                                een toxische wolk
                    (BPP03XCZ121) en
                    schuimgenerator)
                    Noodplan wordt geactiveerd            BNP actielijst 3      Werkzaamheden terminal
                                                                                worden stilgelegd en BHV-
                                                                                organisatie wordt
                                                                                geactiveerd
                                                     11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 117 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 118 ======================================================================

<pre>                        Eventuele gaswolk buiten de           Bedrijfsnoodplan Product lost gedeeltelijk op
                        tankput neerslaan met water                            in water en wordt via
                                                                               rioolstelsel afgevoerd
                                          Risico-inschatting zware ongevallen
                  Kans op zwaar ongeval              Effect van de gevolgen           Classificatie
                         (na alle LOD's)                  (na alle LOD's)
   ARBO                           B                               0                      Groen
    Milieu                        B                               1                      Groen
 Economisch                       B                               0                      Groen
           10.2.e  10.2.e  10.2.e  10.2.e
Aanwezig:
                                                        12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 118 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 119 ======================================================================

<pre>                                                 Installatie scenario                              Revisie datum:
                                                     Scenario nr. 10.1                                10/03/11
                                                                                                     Nr. PP-07
  ODFJELL
  Installatie;                  Pompplaats 30
  Directe oorzaak:             Impactgevaar
  Beschrijving:                Tijdens hijswerkzaamheden valt een onderdeel uit een mobiele kraan. Het
                               onderdeei valt precies op een productleiding waarvan een afsluiter zodanig
                               wordt beschadigd dat een lekkage aan de bovenzijde van de leiding ontstaat.
                               Het product stroomt uit de afsluiter in de pompplaats. De plas wordt vervolgens
                               door onbekende oorzaak ontstoken. Gevolg is een plasbrand.
  Exacte locatie van LOC;      Tankleiding tank 938 in pompplaats
  LOC type                     Scheur
 Produkt:                      MTBE
 Hoeveelheid of debiet:        Omvang: Inhoud leiding = 200 * 20 * 20/2= 40 m'^ komt in 2 uur vrij
                               Oppervlak pompplaats =1.280 m^
 Fase van de vrijkomende       Vloeistof
 stof
 Uitstroomcondities;           Omgevingstemperatuur en druk atmosferisch.
 Uitstroomopening;             20 cm"
 Schade-effect (zonder         Plasbrand
 repressieve LOD's);
                                                                    D-5                        F-1,5
 Effectafstand;                3 kW/m2                              63                           54
                               10 kW/m2                             31                           26
                              Lines of Defence                 Procedure/                 Effect van LOD
                                                                document
 Preventieve
LOD's:
Technische            n.v.L
Organisatorisch       Gecertificeerd bedrijf               PRO-0989              Inzet van opgeleid en getraind
                                                           Leveranciers          personeel verkleind kans
                                                           selectie en
                                                           beoordeling
                     Gecertificeerde kraan                 PRO-0897              Kraan wordt periodiek
                                                          Werkvergunningen       gekeurd
                     Hijsbewijs                           PRO-0897               Kraandrijver is opgeleid en
                                                          Werkvergunningen       gecertificeerd
                     Hijsplan                             PRO-0897               Wijze van hijsen wordt
                                                          Werkvergunningen       afgestemd met medewerkers
                                                          / PRO-0901
                                                          Protocollen
                     Werkvergunning met protocol          PRO-0897               Hiermee worden de te
                     Er is een brandwacht etc ter         Werkvergunningen       verrichten werkzaamheden
                     plaatse                              / PRO-0901             veilig uitgevoerd
                                                          protocollen
Repressieve
LOD's:
Technisch            Pompplaats heeft een                                        Voorkomt verspreiding over
                     opvangcapaciteit van ca. 2000                               het terrein of in de bodem
                     m'
                                                     13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 119 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 120 ======================================================================

<pre>Organisatorisch        Camerabewaking van                                          De kans op ontdekking van
                       pompplaats                                                  de spill wordt vergroot
                       Blusmonitor met schuim (1 m3)                               Maakt snelle blussing
                       aanwezig                                                    mogelijk
                       BNP treedt inwerking                   BNP actielijst 1 + 5 Overheidsdiensten worden
                                                                                   geïnformeerd
                                         Risico-inschatting zware ongevallen
                 Kans op zwaar ongeval               Effect van de gevolgen                 Classificatie
                       (na alle LOD's)                    (na alle LOD's)
  ARBO                           B                                1                            Groen
   Milieu                        B                                3                            Groen
Economisch                       B                                3                            Groen
          10.2.e  10.2.e  10.2.e  10.2.e
Aanwezig:
                                                        14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 120 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 121 ======================================================================

<pre> OTR Veiligheidsrapport 2011 - deel 2                       ODFJELL
 BIJLAGE 6      Installatiescenario's dampverwerkingssystemen
40/43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 121 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 122 ======================================================================

<pre>                                 Installatie scenario                                             Revisie datum;
                                 Scenario nr. 2.7                                                   23-02-2011
                                                                                                     Nr. DVI-01
  ODFJELL
  Installatie:                   DVS-4
  Directe oorzaak:              Overschrijding belastinggrenzen
  Basisonderzoek;               Niet voorziene procesomstandigheid
  Beschrijving:                 Door de het opbufferen in de buffertank (DVS-4 tank 545) van andere (niet-
                                gewenste) productendampen wordt het membraan aangetast Het membraan
                                is hierdoor poreus geworden waardoor VOS-dampen via het dak van de tank
                                kunnen ontwijken via de ventilatie openingen in het dak en/of de
                                ontluchtingsgaten op 6 meter hoogte. Het vrijkomende mengsel van dampen
                               wordt door onbekende oorzaak ontstoken.
  Exacte locatie van LOC;       Membraan op 6 m hoogte in tank 545 (= DVS 4)
 LOC type                      Aangetast en poreus membraan
 Product;                       Mengsel van benzineachtige dampen en niet-gewenste dampen zoals
                               dampen aceton en ethylacetaat
 Hoeveelheid of debiet:        ca. 1 m^" per uur (damp mengt zich in eerste instantie met lucht in tankruimte
                               boven membraan). Vervolgens zal een mengsel van damp en lucht naar
                               buiten treden
 Fase van de vrijkomende       Gas
 stof
 Uitstroomcondities;           Damp bij omgevingstemperatuur met een overdruk van ca. 15 mbar.
 Uitstroomopening:             Aan de zijkant van de tankwand bevinden zich 16 ventilatie openingen en op
                               het dak 6 stuks.
 Schade-effect (zonder         Gasexplosie;
 preventieve en
 repressieve LOD's):
                                                                      D-5                       F-1,5
  Effectafstand:                0,3 bar                                -                           -
                                0,1 bar                                -                           -
                                0,03 bar                    geen effect vanwege       geen effect vanwege de
                                                             de geringe massa in       geringe massa in pluim
                                                                     pluim
                               Lines of Defence                  Procedure/                Effect van LOD
                                                                  Document
Preventieve
LOD's:
Technisch              -
Organisatorisch       Alleen aangegeven product-          PRO-0794 Damp-             Kans op aantasting van
                      dampen worden behandeld via         systemen aan-gesloten      membraan wordt
                       DVS-4                              op DVS-4                   verkleind
                       Proefstrookjes bij inlaatpijp                                 Met behulp van de
                       (DVS-4) ingelast (wordt om de 2                               testgegevens van de
                      jaar getest)                                                   proefstrookjes wordt de
                                                                                     aantasting en sterkte van
                                                                                     het membraan
                                                                                     gecontroleerd.
                      Periodieke inspectie van het        WAS-systeem (mei           Hiermee wordt
                      membraan (preventief)               2011 volgende              voorkomen dat
                                                          inspectie)                 plotsklaps membraan is
                                                                                     aangetast en DVS-4
                                                                                     buiten bedrijf moet
                                                                                    worden gesteld.
Repressieve
LOD's:
Technisch           | Gasdetectie (3 stuks) aan           Tag-nummers:               Gasdetectie genereert
</pre>

====================================================================== Einde pagina 122 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 123 ======================================================================

<pre>                         bovenzijde membraan (in de            QE-007 (A,Ben C) alarm in CCR en
                         tank) afstelling van alarmering bij                    schakelt ventilator uit en
                         20 % LEL activering en                                 de toe en -afvoer naar
                         afschakelen van de buffer bij 40                       de buffertank wordt
                         % LEL                                                  gesloten.
                         Ventilatiegaten (6 stuks) op het                       Zorgt voor natuuriijke
                         dak en 16 aan de omtrek van de                         ventilatie boven
                         tank.                                                  membraan.
 Organisatorisch
                         DCMR melding                                           DCMR wordt
                                                                                geïnformeerd
                                         Risico-inschatting zware ongevallen
 Opmerking:
         periodieke inspectie conform brief van 20 maart 2009 van Pclymertechnik en e-mail van Techkon
         d.d. 23 maart 2009;
                 Kans op zwaar ongeval                 Effect van de gevolgen
                                                                                       Classificatie
                         (na alle LOD's)                     (na alle LOD's)
   ARBO                           B                                  0                     Groen
    Milieu                        B                                  2                     Groen
 Economisch                       B                                  2                    Groen
Aanwezig: 10.2.e  10.2.e   10.2.e 10.2.e
</pre>

====================================================================== Einde pagina 123 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 124 ======================================================================

<pre>                               Installatie scenario                                                 Revisie datum:
                                  Scenario nr. 6.7                                                   23-02-2011
                                                                                                      Nr. DVI-02
  ODFJELL
  Installatie;                 Incinerator 1
  Directe oorzaak;             Operator fout
  Basisonderzoek:             Automatisch stop faalt en operator grijpt niet in
  Beschrijving:               Door een verwisseling van de damp en de productaansluiting komt er teveel
                              vloeistof, tijdens de autobelading, in het knock-downvat (IN01-V-003). Dit vat
                              raakt overvuld. De vloeistof zal richting de incinerator (INOI)stromen. De
                              vloeistof zal vermoedelijk in de warme omgeving extra dampen genereren,
                              waarop naar verwachting een explosie in de incinerator volgt, waardoor
                              incinerator faalt.
 Exacte locatie van LOC;      incinerator 1
 LOC type                     Scheur in de incinerator
 Product;                     Methylacrylaat
 Hoeveelheid of debiet:       Omvang: 1 m'" vloeistof in 1 min
 Fase van de vrijkomende      vloeistof / damp
 stof
 Uitstroomcondities;          Temperatuur is boven de 200 C bij een druk van 10 bar
 Uitstroomopening;            Ca. 50 cm"
 Schade-effect (zonder        Gasexplosie
 repressieve LOD's):
                                                                     D-5                          F-1,5
  Effectafstand:              0,3 bar                                10                            10
                              0,1 bar                                18                            18
                              0,03 bar                               37                            37
                             Lines of Defence                  Procedure/                   Effect van LOD
                                                                document
Preventieve
LOD's:
Technisch            2e knock-down vat (IN01-V-          PRO-0954 Incinerator 1 De niveaudetectie (IN01-LZ-
                     003) aanwezig met inhoud van                                    002) laat kogelafsluiter met
                      10 m^ met niveaudetectie                                       actuator (IN01-XCV-002)
                                                                                     PRO -0954: XCV-0003)
                                                                                     dichtlopen, zodat toevoer
                                                                                    van vloeistof stopt.
Organisatorisch      Het kleine knock-downvat (200       PRO-0954 Incinerator 1 Alarm (LP06-LS-901)
                     1) LP06-D-901) heeft een                                       waarschuwt CCR-operator
                     niveaumeting wat bij                                           en operator bij laadplaats
                     overschrijding een alarm
                     genereert zowel op de                                           De autobelading wordt
                     laadplaats als in de CCR                                       gestopt
                     Checklist operationele              CHC-0025 Acrylaten         Controle of alle verbindingen
                     werkzaamheden                       checklist belading         (correct) zijn aangesloten
                                                         wagon en auto's
Repressieve
LOD's:
Technisch            Detonatie arrestors (INOI-DAR-                                 Voorkomt dat auto
                     001/002) in de dampleiding                                     explodeert
Organisatorisch      Veriading stoppen                                              Toevoer van vloeistof naar
                                                                                    incinerator wordt gestopt
                     BNP treedt inwerking                BNP                        BHV-organisatie wordt
                                                                                    geactiveerd
                     Een schuimdeken aanbrengen                                     Verdamping stankstof wordt
                                                                                    verminderd en/of brand
</pre>

====================================================================== Einde pagina 124 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 125 ======================================================================

<pre>                                                                            wordt geblust
                                        Risico-inschatting zware ongevallen
                Kans op zwaar ongeval                Effect van de gevolgen
                                                                                  Classificatie
                       (na alle LOD's)                   (na alle LOD's)
   ARBO                         A                                1                   Groen
   Milieu                       A                                3                   Groen
 Economisch                     A                                3                   Groen
Aanwezig 10.2.e 10.2.e   10.2.e 10.2.e 10.2.e 10.2.e
</pre>

====================================================================== Einde pagina 125 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 126 ======================================================================

<pre>                              Installatie scenario                                                  Revisie
                                 Scenario nr. 7.5                                                   datum;
                                                                                                  23-02-2011
 ODFJELL                                                                                          Nr. DVI-03
 Installatie;                 DVS-4
 Directe oorzaak;             Hoge druk
 Basisporzaak;                Drukveiligheid faalt met als gevolg overcompressie en gasontsnapping
 Beschrijving:               Tijdens de belading van een lichter met pygas op steiger 10 (binnen) loopt de
                              regelklep in de dampretourieiding op de steiger 10 naar DVS-4 dicht. Dit is
                             drukregelklep PCV-965 op de oploop van steiger 10. Tegelijkertijd faalt de
                              klep naar de noodstack XCV-964 te openen).
                             Als gevolg hien/an ontstaat overdruk op het lichter, doordat de belading van
                              het schip doorgaat Op een gegeven ogenblik zullen de pressure relief valves
                             aan boord van het schip aanspreken. De dampen zullen via de pressure
                             relief valve van de lichter ontwijken. De vrijkomende dampen worden door
                             onbekende oorzaak ontstoken
Exacte locatie van LOC:      Aan dek van lichter dat ligt aangemeerd bij steiger 10 bi
LOC type                     Afblazen van "pressure relief valves" op lichter
Product;                     Pygas
Hoeveelheid of debiet;       Omvang; ca. 30 m" damp in 5 min
                             (pompsnelheid 400 m%ur)
Fase van de vrijkomende      Gas: mengsel van pygas
stof
Uitstroomcondities:          Omgevingstemperatuur en 0,2 bar (g)
Uitstroomopening:            Quick acting high velocity pijpen met een diameter van 4" op het dek
Schade-effect (zonder        steekvlam (verticaal) Lg.v. vorming brandbare wolk
repressieve LOD's):
                                                                    D-5                      F-1,5
 Effectafstand;               0,3 bar                                 -                         -
                              0,1 bar                                -                          -
                              0,03 bar                     geen effect vanwege     geen effect vanwege de
                                                           de geringe massa in      geringe massa in pluim
                                                                   pluim
                             Lines of Defence                  Procedure/               Effect van LOD
                                                                document
Preventieve
LOD's:
Technisch           Lichter beschikt over safety relief                           Geen drukopbouw aan
                    valves                                                        boord van het schip
Organisatorisch     Druksignalering in de damp-           PRO-0794 Damp-         CCR-operator stopt
                    leiding geeft een alarm in de         systemen aan-           belading
                    CCR                                   gesloten op DVS-4       Bij HH drukalarm (24
                                                                                 mbar) sluit de elektrische
                                                                                 vloeistofafsluiter
Repressieve
LOD's:
Organisatorisch     Dekwacht waarschuwt CCR met                                  Stilleggen van belading
                    behulp van zijn portofoon                                    vanuit CCR, waardoor
                                                                                 afsluiters dichtlopen en
                                                                                 pompen stoppen
                    Dekwacht beschikt over                Checklist ADN          Afsluiter op de wal loopt
                    noodstopknop                                                 dicht
                    CCR-operator krijgt                   PRO-0794 Damp-         CCR-operator zal
                    alarmmelding via scherm               systemen aan-          verpomping stoppen (voor
                    (andere stand regelklep)              gesloten op DVS-4      zover dit nog niet is
                                                                                 gebeurd)
                    Interne incidentmelding               Docmap                 Interne bekendmaking van
                                                                                 incident + technical check
</pre>

====================================================================== Einde pagina 126 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 127 ======================================================================

<pre>                          Risico-inschatting zware ongevallen
           Kans op zwaar ongeval       Effect van de gevolgen
                                                              Classificatie
              (na alle LOD's)               (na alle LOD's)
ARBO                  C                             2            Groen
Milieu                C                             2            Groen
Economisch            C                             0             Geel
</pre>

====================================================================== Einde pagina 127 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 128 ======================================================================

<pre>                               Installatie scenario                                             Revisie datum:
                                 Scenario nr. 7.6                                                 23-02-2011
                                                                                                  Nr. DVI-04
 ODFJELL
 Installatie:                  DVS-4
 Directe oorzaak:              overdruk
 Basisoorzaak:                Afgesloten leidingwerk aan drukzijde
 Beschrijving;                Dampstraat van DVS-4 valt uit door een storing in een verbrandingsketel (HT-
                              ketel 2), de aanvoer van dampen gaat door, hierdoor stijgt het membraan tot
                              het hoogste niveau en neemt uiteindelijk de druk in de buffertank toe en faalt
                              het membraan. Het gevolg is dat dampen ontsnappen via de bovenzijde van
                              de tank. Deze dampen worden door onbekende oorzaak (vertraagd)
                              ontstoken.
 Exacte locatie van LOC:      In de buffertank, op ca. 11 meter hoogte
LOC type                      Scheur in membraan
Product:                      benzineachtige dampen
Hoeveelheid of debiet:        Omvang; ca. 40 m^ in 15 min (de damp mengt met de lucht in de ruimte in de
                              tank boven het membraan) (0,1 m^/s damp gedurende 900 sec).
Fase van de vrijkomende       Gas
stof
Uitstroomcondities:           Omgevingstemperatuur en nagenoeg atmosferische druk
Uitstroomopening:             100 cm"
Mogelijk schade-effect        Gasexplosie:
(zonder repressieve
LOD's):
                                                                   D-5                        F-1,5
 Effectafstand:               0,3 bar                                -                          -
                              0,1 bar                                -                          -
                              0,03 bar                    geen effect vanwege      geen effect vanwege de
                                                          de geringe massa in      geringe massa in pluim
                                                          pluim
                             Lines of Defence                  Procedure /              Effect van LOD
                                                                document
Preventieve
LOD's:
Technisch             Drukmeting (3 stuks; PZA-003 A, PRO 1328 DVS-4 incl.        Bij overschrijding van de
                     B en C) in dampruimte van DVS- buffertank 545                druk in DVS-4 wordt de
                     4:                                                           aan- en afvoer
                                                                                  uitgeschakeld (systeem
                                                                                  wordt ingeblokt). Dampen
                                                                                  zullen m.b.v.
                                                                                  veiligheidskleppen op
                                                                                  (oploop-) steiger en tanks
                                                                                  na enige tijd worden
                                                                                  geëmitteerd.
                     bij hoog alarm + hoog/hoog          PI&D tek. nr. 40806      Bij overschrijding van de
                     niveau alarm (LIR A-002) in         blad 0001                minimum of maximum
                     buffertank wordt toevoer gestopt    PRO-1328 DVS-4 incl.     druk in DVS-4 wordt de
                                                         buffertank 545           aan- en afvoer van damp
                                                                                  stop gezet. Dampen
                                                                                  zullen m.b.v.
                                                                                  veiligheidskleppen op
                                                                                  (oploop-) steiger en tanks
                                                                                  na enige tijd worden
                                                                                  geëmitteerd.
                     Hydraulische onder/overdruk-                                 Bij een druk van > 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 128 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 129 ======================================================================

<pre>                         beveiliging afsteldruk                                     mbar treedt beveiliging in
                         - Overdruk 15 mbar                                         werking en worden
                         - Onderdruk 5 mbar                                         dampen via noodstack
                                                                                    (naast buffertank)
                                                                                    afgevoerd.
                         Stoomketel 11 + incinerator 2                              Bij falen van HT-ketel 2
                         fungeert als back up                                       fungeert stoomketel 11 als
                                                                                    back up.
                         Vlamkerend rooster op afvoeren                             Geen ontsteking van
                         van dampstack                                              dampen naar buffertank
Organisatorisch          bij uitval van ven/verkings-          PRO-1328 DVS-4 incl. Alle manipulaties en
                         installaties wordt alarm "in          buffertank 545       destillaties worden
                         dampverwerking" in CCR                                     stilgelegd
                        gegenereerd.
Repressieve
LOD's:
Technisch               Gasdetectie (3 stuks) aan de           PRO-1328 DVS-4 incl. Bij stop alarm schakelt de
                        wand (op 6 meter hoogte),              buffertank 545       ventilator voor de ketel uit
                        genereren hoog, hoog/hoog                                   en ook de dampstraat
                        resp. stop alarm in CCR.                                    naar de ketel wordt
                                                                                    gesloten.
Organisatorisch         afzetten omgeving                      BNP: Actielijst 7    De kans op ontsteking van
                                                                                    de vrijgekomen dampen
                                                                                    wordt hiermee verkleind.
                                          Risico-inschatting zware ongevallen
                 Kans op zwaar ongeval                 Effect van de gevolgen
                                                                                          Classificatie
                        (na alle LOD's)                     (na alle LOD's)
ARBO                                                                                          Groen
Milieu                                                                                        Groen
Economisch                                                                                    Groen
Aanwezig: 10.2.e  10.2.e    10.2.e 10.2.e
</pre>

====================================================================== Einde pagina 129 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 130 ======================================================================

<pre>                              Installatie scenario                                                 Revisie datum;
                                 Scenario nr. 8.4                                                    04-07-2011
                                                                                                     Nr. DVI-05
 ODFJELL
  Installatie;                DVS-1
  Directe oorzaak:            hoge temperatuur
  Basisoorzaak:               Exotherme reactie
  Beschrijving;               In de aktiefkoolinstallatie bevinden zich hot spots in het aktiefkoolvat. De hot
                              spots zijn ontstaan door een exotherme reactie in het aktiefkoolbed met als
                              gevolg een temperatuurverhoging in het bed waardoor de kool in de brand vliegt.
                              Het rendement van DVS-1 daalt van 95 % naar 0 %. De emissie vindt max. 15
                              min plaats.
 Exacte locatie van LOC;      DVS-1, via aktiefkoolbed via schoorsteen naar atmosfeer; emissiehoogte 15
                              meter
 LOC type                     Open verbinding d.m.v. schoorsteen
 Product;                     benzeen/luchtmengsel (niet explosief)
 Hoeveelheid of debiet:       Omvang: max. 13.800 m'^ per uur dus 3.450 m'^ in 15 min.
 Fase van de vrijkomende      Gas
 stof
 Uitstroomcondities:         Atmosferische druk en temperatuur 60 graden
 Uitstroomopening;            0 40 cm
 Schade-effect (zonder       Toxische wolk
 repressieve LOD's):
                                                                         D-5                       F-1.5
  Effectafstand;              AGW                                        600                       4200
                              LBW                                         0                          0
                                 Lines of Defence                   Procedure/                Effect van LOD
                                                                     document
Preventieve LOD's:
Technisch              Temperatuurdetectie (TE-022 en          PRO-1405 DVS-1           Bij een verschil van > 20
                       TE-024) in koolbed genereert                                     C tussen boven en
                       alarm in de CCR (PMSX systeem)                                   onderbed is sprake van
                       (geldt uitsluitend gedurende 15                                  oververhitting van
                       min na beëindiging van                                           koolstofbed en vindt
                       droogcyclus)                                                     blussing plaats met water
                                                                                        of stoom
                       PTC-sensoren detecteren een             PRO-1405 DVS-1           Bij te hoge temperatuur
                       overschrijding van de                                           worden de ventilatoren
                       temperatuur bij 135 °C (+ 5 "C).                                 uitgeschakeld met alarm
                                                                                        naar de CCR
                       In schoorsteen is CxHy-meting          PRO-1405 DVS-1            Bij te hoge concentratie
                       aangebracht                                                     CxHy wordt de toevoer
                                                                                       (ventilator) gestopt
Organisatorisch        Beoordeling van nieuwe                 PRO-0855 Acceptatie       Kans op verwerking van
                       producten m.b.v. MSDS op DVS           producten voor op- en    verkeerde dampen in
                       geschiktheid                           overslag                 DVS wordt verkleind
                       Beoordeling van bestaande              PRO-1260 Lijst van       Kans op verwerking van
                       producten op DVS geschiktheid          producten geschikt /     verkeerde dampen in
                                                              ongeschikt voor          DVS wordt verkleind
                                                              aansluiting op DVS-1
Repressieve
LOD's:
Technisch             Automatisch startende                   PRO-1405 DVS-1           Beginnende brand wordt
                      blusvoorziening in aktiefkoolvaten                               snel geblust met water
                                                                                       gedurende 10 minuten
                                                                                       en daarna met stoom
</pre>

====================================================================== Einde pagina 130 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 131 ======================================================================

<pre> Organisatorisch          Stoppen hoofdventilator              PRO-1405 DVS-1 Toevoer lucht en damp
                                                                              naar DVS-1 wordt
                                                                              gestopt
                                        Risico-inschatting zware ongevallen
                 Kans op zwaar ongeval              Effect van de gevolgen
                                                                                 Classificatie
                        (na alle LOD's)                 (na alle LOD's)
 ARBO                            C                              0                   Groen
 Milieu                          B                              2                   Groen
 Economisch                      C                              0                   Groen
Aanwezig: 10.2.e 10.2.e   10.2.e 10.2.e
</pre>

====================================================================== Einde pagina 131 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 132 ======================================================================

<pre>                                Installatie scenario                                            Revisie datum:
    Cf                             Scenario nr. 11.6                                              04-07-2011
                                                                                                  Nr. DVI-06
 ODFJELL
 Installatie:                   lncinerator-2
 Directe oorzaak;               Foute onderdelen geplaatst
 Basisoorzaak;                  Foute levering niet bemerkt
 Beschrijving:                 Voor de zuurstofmeter (02-analyser) (AE-054) in de vuurhaard zijn verkeerde
                               onderdelen geleverd en gemonteerd. Door toevoer van te weinig lucht aan de
                               propyleenoxidedamp ontstaat er onvolledige verbranding. Het gevolg is een
                               toxische wolk na de incinerator bestaande uit PO-damp en koolmonoxide.
 Exacte locatie van LOC:       Schoorsteen op ca. 45 meter hoogte (+ pluimstijging t.g.v. warmte-inhoud
                               gassen)
 LOC type                      Open verbinding naar atmosfeer via schoorsteen
 Product;                      Propyleenoxide
 Hoeveelheid of debiet:        180 m-'/uur
 Fase van de vrijkomende       damp
stof
 Uitstroomcondities;           Atmosferische druk en rookgastemperatuur van ca. 700 °C
Uitstroomopening;              0 80 cm
Schade-effect (zonder          Toxische wolk (geen berekening uitgevoerd vanwege 45 m en temp. 700 graden
repressieve LOD's);
                                                                      D-5                      F-1,5
 Effectafstand:                AGW                                   n.v.t.                    n.v.t.
                               LBW                                   n.v.L                     n.v.L
                               Lines of Defence                  Procedure/               Effect van LOD
                                                                  document
Preventieve
LOD's:
Technisch            Testen inc.2 na vervangen met                                  Eventuele
                     OTR-mensen en specialist extern                               onregelmatigheden worden
                     bedrijf                                                       direct geconstateerd en zo
                                                                                   nodig gerepareerd.
Organisatorisch      Installatie en levering van de         PRO-0989               Kans op foute levering en
                     onderdelen voor de 02.analyser         Leverancierselectie en plaatsing wordt hiermee
                     vindt plaats door specialisten van     beoordeling            verkleind.
                     extern bedrijf
                     IJkrapport door installatiebedrijf                            Na werkzaamheden wordt
                     (certificaat).                                                systeem geijkt en voorts
                                                                                   met frequentie van 2
                                                                                   maanden.
Repressieve
LOD's:
Technisch            Schoorsteen hoogte 45 m                                       Hoge schoorsteen geeft
                                                                                   een grotere verdunning van
                                                                                   de verbrandingsdampen
Organisatorisch      Roetmeting in schoorsteen met                                 Indien te hoge roetwaarde
                     schrijver genereert alarm.                                    wordt gemeten gaat alarm
                                                                                   af in CCR.
                     stilleggen manipulatie na alarm                               Hiermee wordt ook de
                     van roetmeting                                                verbranding van PO-
                                                                                   dampen gestopL
                     Storingsmelding                       PRO-950 Storingen       Systeem wordt z.s.m.
                                                                                   gerepareerd door
                                                    11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 132 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 133 ======================================================================

<pre>                                                                           aannemer
                                       Risico-inschatting zware ongevallen
                 Kans op zwaar ongeval             Effect van de gevolgen
                                                                               Classificatie
                        (na alle LOD's)                (na alle LOD's)
 ARBO                           B                              0                  Groen
 Milieu                         B                              2                  Groen
 Economisch                     B                              0                  Groen
Aanwezig; 10.2.e 10.2.e  10.2.e 10.2.e
                                                   12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 133 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 134 ======================================================================

<pre> OTR Veiligheidsrapport 2011 - deel 2             ODFJELL
 BIJLAGE 7      Installatiescenario's butaniseren
41/43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 134 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 135 ======================================================================

<pre>                               Installatie scenario                                                  Revisie datum;
     fSf                          Scenario nr. 6.9                                                      04/07/11
                                                                                                       Nr. BUT-02
  ODFJELL
  Scenario;                    butaansysteem (D-terrein)
  Directe oorzaak:            Operator fout
  Basisoorzaak:               Insluitsysteem in open toestand gelaten
  Beschrijving:               Tijdens het lossen van butaan uit een lichter, blijkt de afsluiter (BU-vak-01-CV-
                              202) van de vrachtwagenlosplaats nog open te staan (bijvoorbeeld na
                              onderhoudswerk). Dit wordt pas gemerkt als de manipulatie is opgestart. Het
                              product ontwijkt uit de leiding en ontwijkt richting Aluchemie uit de leiding en
                              wordt door een passerende auto ontstoken.
  Exacte locatie van LOC:     Uitstroomlocatie is op de tankputdijk (Mineraalweg 23/24). De uitstroomopening
                              bevindt zich op ongeveer 30 cm boven het maaiveld (bovenkant tankdijk).
  LOC type                    Openstaande afsluiter
 Produkt:                     butaan
 Hoeveelheid of debiet:       150 kg/uur gedurende 600 sec. dus totaal 25 kg
 Fase van de                  Vloeistof /damp
 vrijkomende stof
 Uitstroomcondities:          Omgevingstemperatuur, voordruk 5 bar
 Uitstroomopening:            18 cm"
 Schade-effect (zonder        Brandbare gaswolk
 repressieve LOD's);
                                                                        D-5                           F-1,5
 Effectafstand;               3 kW/m2                                     7                             8
                              10 kW/m2                                    5                             6
                              35 kW/m2                                    4                             5
Preventieve                     Lines of Defence                    Procedure/                  Effect van LOD
LOD's:                                                               Document
Technisch             Vóór de afsluiter (BU-vak-01-HV-                                    Terugslagklep voorkomt
                      203) is een terugslagklep (BU-                                      terugstromen
                      vak-01-CV-202) gemonteerd
                      Leiding is afgecapt                                                 Door de leiding af te
                                                                                         cappen wordt de
                                                                                          uitstroming beperkt
Organisatorisch       droge leiding controle                 CHC-0012 adpl                De kans dat de afsluiter
                                                             Manipuleren en              openstaat wordt hiermee
                                                             CHC-0037 adpl               verkleind.
                                                             Manipuleren butaan
                     Testen op dichtheid na onderhoud PRO-0893 Testen op                 Indien systeem niet dicht
                                                             dichtheid                   is, vindt er een
                                                                                         onderzoek plaats naar
                                                                                         locatie waar de leiding
                                                                                         lekt.
Repressieve                    Lines of Defence                    Procedure/                   Effect van LOD
LOD's:                                                              document
Technisch            -
Organisatorisch      na opstarten manipulatie vindt een CHC-0012 adpl                    Ontdekking van de LOC
                     natte controle van de leiding          Manipuleren                  is hiermee geborgd.
                     plaats (binnen 15 minuten na
                     opstart)
                     Stoppen met verpomping (vanaf                                       Toevoer product stopt,
                     lichter)                                                            druk in leiding neemt af
</pre>

====================================================================== Einde pagina 135 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 136 ======================================================================

<pre>                                                                               en uitstroming vermindert
                                                                               en stopt uiteindelijk
                                                                              geheel
                       omgeving ontruimen              BNP                     Kans op ontsteking resp.
                                                                              op blootstelling aan
                                                                              brandbare gaswolk
                                                                              beperken
                       BNP treedt in werking           BNP actielijst nr. 7   Werk wordt stilgelegd en
                                                                              BHV-organisatie neemt
                                                                              over
                       Insluitsystemen zoveel mogelijk                        Het volume dat kan
                       Inblokken                                              vrijkomen uit
                                                                              insluitsysteem wordt
                                                                              hiermee verkleind.
                            Kans op zwaar ongeval      Effect van de gevolgen
                                                                                     Classificatie
                                 (na alle LOD's)           (na alle LOD's)
     ARBO                                B                         2                     Groen
      Milieu                             B                         2                     Groen
    Economie                             B                          1                    Groen
Aanwezig 10.2.e 10.2.e
</pre>

====================================================================== Einde pagina 136 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 137 ======================================================================

<pre>                               Installatie scenario                                             Revisie datum;
   iSf                            Scenario nr. 7.11                                                11/03/11
                                                                                                 Nr. BUT-03
 ODFJELL
 Scenario;                     Butaansysteem (D-terrein)
 Directe oorzaak;              Overdruk
 Basisoorzaak;                Volledig gevuld insluitsysteem
 Beschrijving:                Vanwege zoninstraling vindt er opwarming plaats van een ingeblokte
                              butaanleiding. Door de temperatuurverhoging vindt uitzetting plaats van het
                              product waardoor de pakking uit een flensverbinding klapt. Het vrijkomende
                              product wordt door onbekende oorzaak vertraagd ontstoken.
 Exacte locatie van LOC;      De butaanleiding bij manifold van steiger 10
 LOC type                     Spleet, pakking is eruit geklapt
 Produkt:                     Butaan
 Hoeveelheid of debiet;       2,9 kg/sec gedurende 300 sec (1600 1)
Fase van de vrijkomende       Vloeistof/gas
stof
Uitstroomcondities;           Temperatuur product ca. 50 °C, druk 15 bar
Uitstroomopening;             3 cm"
Schade-effect (zonder         Brandbare gaswolk, die (vertraagd) wordt ontstoken met als gevolg een
repressieve LOD's):           gasexplosie
                                                                      D-5                       F-1,5
 Effectafstand;               0,1 bar                            Geen overdruk             Geen overdruk
                                                               (vanwege geringe
                                                                    massa)
                              0,03 bar                           Geen overdruk             Geen overdruk
Preventieve LOD's:              Lines of Defence                  Procedure/              Effect van LOD
                                                                   document
Technisch
                       Wit geschilderde leiding                                     Door lichte kleur loopt
                                                                                    temperatuur van vloeistof
                                                                                    in leiding minder op
                                                                                    waardoor minder
                                                                                    drukopbouw
Organisatorisch        Butaanleiding staat open naar       PRO-1269                 Bij oplopende druk in
                       de rondpompleiding van tp23         Butaanbehandeling        insluitsysteem wordt
                       (ter plaatse geborgd m.b.v.                                  product naar het
                       sloten en ketting ter voorkoming                             rondpompsysteem
                       van handbediening van de                                     gedrukt.
                       afsluiter)
                       elektronisch is geborgd dat de      PRO-1269                 Bij oplopende druk in
                       butaanleiding naar die              Butaanbehandeling        insluitsysteem wordt
                       rondpompleiding open staat                                   product naar het
                      waarnaar als laatste is                                       rondpompsysteem
                      gepompt.                                                      gedrukt.
Repressieve                     Lines of Defence                  Procedure/              Effect van LOD
LOD's:                                                            document
                      BNP treedt in werking                BNP                      Weri< wordt stilgelegd en
                                                                                    BHV-organisatie neemt
                                                                                    over
                      Afzetten omgeving                                             Kans op ontsteking resp.
                                                                                    op blootstelling aan
</pre>

====================================================================== Einde pagina 137 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 138 ======================================================================

<pre>                                                                                 brandbare gaswolk
                                                                                 beperken
                         Gaswolk neerslaan met water                             Met water verdunt de
                                                                                 gaswolk zich sneller tot
                                                                                 onder LEL-niveau
                                        Risico-inschatting zware ongevallen
                        Kans op zwaar ongeval             Effect van de gevolgen
                                                                                       Classificatie
                              (na alle LOD's)                 (na alle LOD's)
     ARBO                             1                               3                   Groen
     Milieu                           1                               1                   Groen
    Economie                          1                               0                   Groen
Aanwezig 10.2.e 10.2.e 10.2.e
</pre>

====================================================================== Einde pagina 138 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 139 ======================================================================

<pre> OTR Veiligheidsrapport 2011 - deel 2             ^^r.r..
                                                  ÜUrJhLL
 BIJLAGE 8      Installatiescenario's O-leidingen
42/43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 139 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 140 ======================================================================

<pre>                                Installatie scenario                                                   Revisie datum;
                                                                                                          10/03/11
   iSf                              Scenario nr. 4.8
                                                                                                          Nr. OL-01
 ODFJELL
 Scenario;                      O-leiding
 Directe oorzaak:               Exteme belasting
 Beschrijving:                  Door slecht onderhoud van de leidingsupports kan de ondersteuning van de leiding het
                                gewicht van de volle leiding tijdens verpompen niet meer dragen en bezwijkt waardoor
                                de leiding scheurt. De verpomping is van tank 901 via sf 9 naar st. 6/7 via leiding 2/6
                                naar tk 525. De leiding scheurt ter hoogte van WHI D. De lekkage treedt op boven het
                               talud en stroomt in het oppervlaktewater. De gevormde plas wordt door onbekende
                               oorzaak ontstoken.
Exacte locatie van LOC:         Leiding 0.2 steiger 9 naar steiger 6/7 (10") ter hoogte van WHI D.
LOC type                       Gedeeltelijk scheuren van de leiding door exteme belasting
Produkt:                       Benzine
Hoeveelheid of debiet;         600 m^'/h gedurende 10 minuten, omvang uitstroming totaal 30 m'^
Fase van de vrijkomende        Vloeistof
stof
Uitstroomcondities:            Omgevingstemperatuur en druk van 5 bar
Uitstroomopening:              Ca. 20 cm"
Schade-effect (zonder          Plasbrand: oppervlak plas 14.519 m" ^ diameter plas; 136 meter
repressieve LOD's);
                                                                           D-5                         F-1,5
Effectafstand:                 3 kW/m2                                     215                          201
                               10 kW/m2                                     91                           90
                                    Lines of Defence                   Procedure/                  Effect van LOD
                                                                        document
 Preventieve
 LOD's:
 Technische LOD       leidingen zijn overgedimensioneerd,                                 Kans dat leiding scheurt wordt
                      wanddikte ca. 5 - 6 mm                                              hiermee verkleind, leiding is sterk
                                                                                         genoeg om te blijven hangen op
                                                                                         andere supports
 Organisatorische     Visuele inspectie door afd. onderhoud                               Door periodieke inspecties wordt
 LOD                  van leidingen en ondersteuningen                                   de kans op verzakkingen
                                                                                         verkleind
Repressieve
LOD's:
Organisatorische      BNP treedt in werking                       Zie actielijst 4       In BNP zijn voorbereide stappen
LOD                                                                                      opgenomen om incident aan te
                                                                                         pakken
Technische LOD        Inblokken leidingsysteem                                           Uitstroming wordt zoveel
                                                                                         mogelijk beperkt
                                            Risico-inschatting zware ongevallen
                 Kans op zwaar ongeval               Effect van de gevolgen
                                                                                                Classificatie
                       (na alle LOD's)                   (na alle LOD's)
ARBO                           B                                 1                                  Groen
Milieu                         B                                 3                                  Groen
Economisch                     B                                 3                                  Groen
               10.2.e 10.2.e 10.2.e
Aanwezig
</pre>

====================================================================== Einde pagina 140 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 141 ======================================================================

<pre>                                                    Installatie scenario                             Revisie datum;
   fSf                                                   Scenario nr. 7.11                               10/03/11
                                                                                                        Nr. OL-02
ODFJELL
Scenario;                        O-leiding (inhoud 8,5 m'*, lengte 456 m en diameter 6").
 Directe oorzaak;                Overdruk
Beschrijving:                    Ten gevolge van zoninstraling loopt de druk in de leiding op en gaat de pakking van
                                 een flensverbinding lekken (de leiding is ingeblokt). Door onbekende oorzaak wordt
                                 het vrijgekomen product ontstoken.
Exacte locatie van LOC:          De leiding (07) loopt tussen steiger 9 en steiger 10 en gaat lekken op steiger 9 bij
                                afsluiter.
LOC type                        Spleet (uitgedrukte pakking)
Produkt;                         MTBE
Hoeveelheid of debiet;           10 liter in 15 min
Fase van de vrijkomende         Vloeistof
stof
Uitstroomcondities;             Producttemperatuur 40 - 50 °C en druk > 10 bar
Uitstroomopening:               20 cm * 0,1 cm = 2 cm"
Schade-effect (zonder           Plasbrand
repressieve LOD's):
                                                                           D-5                        F-1,5
Effectafstand;       3 kW/m2                                               11                           10
                     10kW/m2                                                8                           7
                                   Lines of Defence                    Procedure/                 Effect van LOD
                                                                        document
 Preventieve
 LOD's:
 Technische LOD       Minimaal aantal flenzen op leiding                                 Verkleint kans dat scenario op
                      (alleen op steigers)                                               willekeurige plaats kan optreden
 Organisatorische    manometer (St09-PI-001) aanwezig             CHC-0012               Bij oplopende druk wordt
 LOD                 (wordt regelmatig afgelezen indien           Manipuleren            handmatig de druk afgelaten.
                     operator op steiger is tijdens
                     manipulatie)
                     O-leidingen worden na een manipulatie        CHC-0012               Verkleind kans dat scenario kan
                     ((vrijwel)altijd leeggemaakt                 Manipuleren            optreden
 Repressieve
LOD's:
Technische LOD       Lekbakken aanwezig op steiger 9                                     Voori<omt verspreiding naar
                                                                                         oppervlaktewater
                     Drainpomp (ST09-P-701) naar het riool                               Voorkomt verspreiding naar
                     uitschakelen                                                        riolering en AWZI
                     Sprinklerieidingen (ST09-FW)                                        blussing van brand en/of
                     met schuimtoevoer boven lekbak (onder                               afdekking van product
                     steigerdek)
                     Monitoren (ST09-FM-001+002)                                         Koelen bedreigde delen
                     beschikbaar op steiger op afstand
                     bedienbaar
Organisatorische     BNP treedt in werking                        BNP                    BHV-organisatie wordt
LOD                                                                                      geactiveerd en alle
                                                                                        werkzaamheden worden
                                                                                         stilgelegd
                                           Risico-inschatting zware ongevallen
                           Kans op zwaar              Effect van de gevolgen                     Classificatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 141 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 142 ======================================================================

<pre>                                 ongeval     (na alle LOD's)
                             (na alle LOD's)
 ARBO                                 B              0       Groen
 Milieu                               B              1       Groen
 Economisch                           B              0       Groen
Aanwezig; 10.2.e 10.2.e 10.2.e 10.2.e
</pre>

====================================================================== Einde pagina 142 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 143 ======================================================================

<pre> OTR Veiligheidsrapport 2011 - deel 2     ODFJELL
 BIJLAGE 9      Installatiescenario's PID
43/43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 143 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 144 ======================================================================

<pre>                              Installatie scenario                                               Revisie datum:
   iOf                           Scenario nr. 1.10                                                  15/02/10
                                                                                                   Nr. PID-01
 ODFJELL
 Installatie:                 PID unit 5
 Directe oorzaak;             Corrosie
 Beschrijving;                Door de aanwezigheid van chloride in een te destilleren product is de deksel
                              van de topcondensor aan de productzijde van binnenuit aangetast. Dit kan
                              veroorzaakt zijn door een product dat eerder is gedestilleerd. Ook de lassen
                              kunnen meerdere pinholes vertonen. Het vrijgekomen product vormt een plas
                              op de begane grond die wordt ontstoken.
 Exacte locatie van LOC;      De productzijde van de topcondensor (tagnr. E1406) op ongeveer 10 meter
                              hoogte in de buitenlucht.
 LOC type                     pinholes ten gevolge van materiaal aantasting door het product (pitting)
Produkt;                      Benzine
Hoeveelheid of debiet;        0,055 kg/s, gedurende 1800 sec, diameter plas max. 3,8 m
Fase van de vrijkomende       damp/vloeistof
stof
Uitstroomcondities;           Ca. 70 C met een druk van 2 bar
Uitstroomopening:             Kleine pinholes in de deksel van de topcondensor met een totaal oppervlak van
                              ± 2 mm^
Schade-effect (zonder         Plasbrand;
repressieve LOD's):          klein (geringe bronsterkte 0,0002 kg/s)
                                                                   D-5                          F-1,5
Effectafstand;               3 kW/m2                                0                             0
                            1 10kW/m2                               0                             0
                             Lines of Defence                   Procedure/               Effect van LOD
                                                                document
 Preventieve
 LOD's:
 Technisch         Alle equipment is explosieveilig         EVD                 Verkleind de kans op
                                                                                ontsteking van brandbare plas
 Organisatorisch   Afpersen verbindingen en unit:           PRO-0848 PID        Lekkages in het systeem
                            1 * per 6 maanden               Inspectieplan       worden ontdekt tijdens
                            Na onderhoud                                        druktest
                   NDO voorafgaand aan                     NDO-onderzoek        Eventuele haarscheurtjes
                   (stoomwezen)stop                        door extern bureau   worden zichtbaar
                   Periodieke keuring                      Lloyd's-             Visuele inspectie en
                                                           Stoomwezen           beoordeling
                                                           keuring
                   Maximum chloorgehalte is                In contract; PRO-    Chloride wordt gemeten en
                   vastgelegd                              1788 acceptatie      risico van aantasting door
                                                           nieuwe producten     chloor is bekend
Repressieve
LOD's:
Technisch          Continue gasdetectie LEL (10-QT-                             Zorgt voor tijdige ontdekking
                   1004) onder unit 5                                           en daardoor beperking
                                                                                uitstroming
                   Vloeistofkerende vloer in combinatie                         Voorkomt bodem
                   met opstaande rand.                                          verontreiniging
Organisatorisch    Operator controlerondes worden          PRO-0848 PID         Zorgt voor tijdige ontdekking
                   elke wacht uitgevoerd                   Inspectieplan;       en daardoor beperking
                                                           PRO-1507;            uitstroming
                                                           Operator
                                                           Controleronde
</pre>

====================================================================== Einde pagina 144 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 145 ======================================================================

<pre>           Stoppen destillatie d.m.v. noodstop Actielijst 10 van het Beperkt de uitstroming
           (SGS-safe guarding system, tagnr.       BNP (Voorval PID)
           20-HS-0501) en veilig wegzetten of
           indien mogelijk gecontroleerd
           afbouwen door energie eraf te halen
           - Bedrijfsnoodplan (BNP) treedt in      Actielijst 10 van het - BHV-organisatie wordt
           werking d.m.v. interne melding aan      BNP (Voorval PID) geactiveerd
           CCR-Terminal                                                  - Bevoegd gezag wordt
           - CIN melding door Wachtchef                                  gealarmeerd
           Inblokken systeem en product                                  Voorkomt verdere uitstroming
           vrijmaken
           Watermonitoren rondom installatie       Tek. nr. 5213         Biedt mogelijkheid tot koeling
                                                                         van installaties en repressie
                                                                         eventuele brand
          Automatische schuimblusinstallatie       REF-0079              Brandend oppervlak wordt
           met vlamdetectie                        Toelichting           geblust resp. afgedekt met
                                                   schuimblusinstallati schuim.
                                                   e PID, REF-0080
                                                   Overzicht lokatie
                                                  vlamdetectoren en
                                                   handbrandmelders
                                                   PID
                            Risico-inschatting zware ongevallen
         Kans op optreden
                                    Effect van de gevolgen
               scenario                                                        Classificatie
                                         (na alle LOD's)
          (na alle LOD's)
 ARBO             B                              1                                 Groen
  Milieu          B                             2                                  Groen
Economie          B                             0                                  Groen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 145 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 146 ======================================================================

<pre>                                   Installatie scenario                                                  Revisie datum:
                                      Scenario nr. 2.7                                                     15/02/10
                                                                                                          Nr. PID-02
 ODFJELL
 Installatie;                     PID-Unit-5
 Directe oorzaak;                 overschrijding belastinggrenzen
 Beschrijving;                    Door de langdurige invloed van sterke temperatuurverschillen van de
                                  voedingvoonwarmer (TT-501) wijzigen de mechanische eigenschappen van de
                                  bouten waardoor een lekkage optreedt en een emissie ontstaat. Het vrijgekomen
                                  product vormt een plas op de begane grond die wordt ontstoken.
 Exacte locatie van LOC;          De voedingvoorwarmer op ca. 15 meter hoogte
 LOC type                         Spleet ten gevolge van gewijzigde materiaaleigenschappen onder
                                  temperatuursinvloeden
 Produkt;                         gascondensaat
 Hoeveelheid of debiet;           10 liter/uur
 Fase van de vrijkomende          damp/vloeistof
 stof
 Uitstroomcondities;              Het product sijpelt via de spleet uit de isolatie met een temperatuur van ca. 160
                                   C.
 Uitstroomopening:                Spleet op de aansluitflens van de voedingvoorwarmer
Schade-effect (zonder             Plasbrand;
repressieve LOD's):               Geringe bronsterkte < 0,002 kg/s
                                                                       D-5                          F-1,5
 Effectafstand:                3 kW/m2                                  0                              0
                               10 kW/m2                                 0                              0
                                Lines of Defence                 Procedure/                  Effect van LOD
                                                                  document
Preventieve
LOD's:
Technisch             RVS-studbolts worden toegepast.                               Minder gevoelig voor hoge
                                                                                    warmtespanningen
                     Tijdens stoomwezenstop worden                                  Voorkomt wijziging van
                     studbolts preventief vervangen                                 eigenschapen van studbolts
                     Gebruik van grafiet met spijkerplaat                           Pakkingen verouderen niet en zijn
                     pakkingen als standaard die na                                 minder gevoelig voor hoge
                     openen worden vervangen                                        temperaturen en
                                                                                    temperatuurschommelingen
Organisatorisch      Montage door gecertificeerd bedrijf                            Studbolts worden op juiste wijze
                                                                                    nagetrokken
                     Warmtewisselaar wordt afgeperst          PRO-0848 PID          Kans op optreden van scenario
                     na wisseling van de bundel               Inspectieplan         wordt verkleind
                     (lekdichtheidstest)
                     Stikstof test: 1 * per 6 maanden,        PRO-0848 PID          Lekkages in het systeem worden
                     maximaal 3,5 bar (g)                     Inspectieplan         ontdekt voor start met product
Repressieve
LOD's:
Technisch            Gasdetectie LEL (10-QT-1004) in          PRO-1453              Genereert alarm in CCR en
                     unit 5 incl. alarmering.                 Gasdetectie           akoestisch/optisch alarm bij units
                                                              apparatuur van
                                                              PID
                     Vloeistofkerende vloer in                                      Voorkomt bodem verontreiniging
                     combinatie met opstaande rand.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 146 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 147 ======================================================================

<pre>Organisatorisch     Operator controlerondes worden        PRO-0848 PID      Zorgt voor tijdige ontdekking en
                    elke wacht uitgevoerd                 Inspectieplan;    daardoor beperking uitstroming
                                                          PRO-1507;
                                                          Operator
                                                          Controleronde
                    Stoppen destillatie d.m.v. noodstop Actielijst 10 van   Beperkt de uitstroming
                    (SGS-safe guarding system, tagnr. het BNP (Voorval
                    20-HS-0501) en veilig wegzetten of PID)
                    indien mogelijk gecontroleerd
                    afbouwen door energie eraf te
                    halen
                    Inteme melding aan CCR                BNP              BNP treedt in werking
                   - Bedrijfsnoodplan (BNP) treedt in                      BHV-organisatie wordt
                   werking d.m.v. interne melding aan Proc; Handelen       geactiveerd
                   CCR-Terminal                           PID bij
                   - CIN melding door Wachtchef           calamiteiten
                   Inblokken systeem en product                            Voorkomt verdere uitstroming
                   vrijmaken
                   Watermonitoren rondom installatie      Tek. nr. 5213    Biedt mogelijkheid tot koeling van
                                                                           installaties
                   Automatische schuimblusinstallatie REF-0079             Brandend oppervlak wordt geblust
                   met vlamdetectie                      Toelichting       resp. afgedekt met schuim.
                                                         schuimblusinstall
                                                         atie PID, REF-
                                                         0080 Overzicht
                                                         lokatie
                                                         vlamdetectoren
                                                         en
                                                         handbrandmelde
                                                         rs PID
                                    Risico-inschatting zware ongevallen
             Kans op optreden scenario          Effect van de gevolgen
                                                                                        Classificatie
                   (na alle LOD's)                  (na alle LOD's)
 ARBO                      B                                1                              Groen
  Milieu                   B                                2                              Groen
Economie                   B                                0                              Groen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 147 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 148 ======================================================================

<pre>                                    Installatie scenario                                                Revisie datum:
     0                                 Scenario nr. 5.3                                                      15/02/10
                                                                                                           Nr. PID-03
 ODFJELL
  Installatie:                      PID - unit 5
  Directe oorzaak;                  impact
  Beschrijving;                     Een heftruck (externe chauffeur) rijdt met de lepels tegen de bodemleiding van
                                    unit 5 waardoor er een gat in de leiding ontstaat. Hieruit begint vrijelijk het
                                    product naar buiten te stromen en vormt een plas onder de unit. Het product
                                   verzamelt zich onder de unit op de vloer met opstaande rand. Het product wordt
                                   door onbekende oorzaak ontstoken.
 Exacte locatie van LOC:           leiding van de bodempomp (PP-503-A/B)
 LOC type                          Gat in de zuigleiding van de bodempomp
 Produkt;                          gasolie
 Hoeveelheid of debiet;            Omvang: max. 5 m^ in 10 minuten (inhoud kolom)
 Fase van de vrijkomende stof      vloeistof/damp
 Uitstroomcondities:               In de leiding is de druk tussen de 1 a 2 bar. Het product stroomt met een
                                   temperatuur van ca. 230 °C eruit
 Uitstroomopening;                 Gat in de 3" leiding van de bodempomp ter grootte van de vorkheftrucklepel.
Schade-effect (zonder              Plasbrand;
 repressieve LOD's);
                                                                    D-5                            F-1,5
  Effectafstand;               3 kW/m2                               45                             41
                                10 kW/m2                             30                             24
                              Lines of Defence                 Procedure/                    Effect van LOD
                                                                Document
Preventieve
LOD's:
Technisch             Telescopische kraanarm op                                   Door stompe voorkant is kans op
                      lepels van heftruck                                         doorboren leiding gering.
                      Heftruck voorzien van                                       Kans op ontsteking van brandbaar
                      vonkenvanger                                                mengsel wordt verkleind
                      Gebruik gemaakt wordt van Ex-                               Kans op ontsteking van brandbaar
                      apparatuur                                                  mengsel wordt verkleind
                      Opstaande rand van 15 cm                                    voorkomt inrijden door heftruck
                      hoog rondom de unit
Organisatorisch      Gecertificeerde                                              Chauffeur is opgeleid en getraind
                     heftruckchauffeur
                     Periodiek onderhoud heftrucks                                Kans op defecten is verkleind
                     Alleen aannemers met een              PRO-0897;              Risico's van installatie zijn bij
                     werkvergunning hebben                 Werkvergunningen       aannemers bekend
                     toegang tot PID.
Repressieve
LOD's:
Technisch            Gasdetectie LEL (10-QT-1004)          PRO-1453               Genereert alarm in CCR en
                     in unit 5 incl. alarmering            Gasdetectie            akoestisch/optisch alarm bij units
                                                           apparatuur van PID
                     Opstaande rand van 15 cm                                     Opvangcapaciteit van 15 m'^
                     hoog rondom de unit voorkomt                                 beschikbaar
                     uitbreiding van de plas
Organisatorisch      Operator controlerondes               PRO-0848 PID           Zorgt voor tijdige ontdekking en
                     worden elke wacht uitgevoerd          Inspectieplan; PRO-    daardoor beperking uitstroming
</pre>

====================================================================== Einde pagina 148 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 149 ======================================================================

<pre>                                                 1507: Operator
                                                Controleronde
               stoppen destillatie d.m.v.       Actielijst 10 van het  Beperkt de uitstroming
               noodstop (SGS-safe guarding      BNP (Voorval PID)
              system, tagnr. 20-HS-0501) en
              veilig wegzetten of indien
              mogelijk gecontroleerd
              afbouwen door energie eraf te
              halen
              - Bedrijfsnoodplan (BNP) treedt   Actielijst 10 van het - BHV-organisatie wordt
              in werking d.m.v. interne         BNP (Voorval PID)     geactiveerd
              melding aan CCR-Terminal                                - Bevoegd gezag wordt
              - CIN melding door Wachtchef                            gealarmeerd
              Inblokken systeem en product                            Voorkomt verdere uitstroming
              vrijmaken
              Watermonitoren rondom             Tek. nr. 5213         Biedt mogelijkheid tot koeling van
              installatie                                             installaties
              Automatische                      PRO-1769              Brandend oppervlak wordt geblust
              schuimblusinstallatie met         Toelichting           resp. afgedekt met schuim.         1
              vlamdetectie                      schuimblusinstallatie
                                                PID, PRO-1712
                                                Overzicht lokatie
                                                vlamdetectoren en
                                                handbrandmelders
                                                PID
              Opstaande rand rondom de unit                           Opvangcapaciteit van ca. 15 m"*
              voorkomt uitbreiding van de                             beschikbaar
              plas
                               Risico-inschatting zware ongevallen
         Kans op optreden scenario         Effect van de gevolgen                  Classificatie
              (na alle LOD's)                   (na alle LOD's)
 ARBO                                                                                  Groen
  Milieu                                                                               Groen
Economie                                                                               Groen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 149 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 150 ======================================================================

<pre>                                   Installatie scenario                                             Revisie datum:
    iSf                            Scenario nr. 6.8                                                    15/02/10
                                                                                                      Nr. PID-04
 ODFJELL
 Installatie;                   PID/TOB
 Directe oorzaak:               Menselijke fout
 Beschrijving:                  Het gedestilleerde product van PID loopt af in tank 539. In de tankleiding is
                               tijdens onderhoud de pakking verwijderd tussen flens en tankafsluiter, en deze
                               pakking is niet teruggeplaatst. Het vrijkomende product wordt door onbekende
                               oorzaak ontstoken.
 Exacte locatie van LOC;       tankput 6, tank 539, bij tankafsluiter tagnr: TP06-XCV-021
 LOC type                      Spleet (geen pakking aanwezig)
 Produkt:                      Benzine
 Hoeveelheid of debiet:        Omvang; 5 liter/minuut gedurende 1800 sec, diameter plas 15.3 m (max.)
 Fase van de vrijkomende       vloeistof
 stof
 Uitstroomcondities:           Temperatuur max. 35 °C bij een druk van 2 bar
 Uitstroomopening;             Een kleine (25 cm bij 1 mm) spleet over een naad = 2,5 cm"
Schade-effect (zonder          Plasbrand;
repressieve LOD's):
                                                                      D-5                          F-1,5
 Effectafstand:                3 kW/m2                                 25                           25
                                10 kW/m2                               17                           16
                             Lines of Defence                 Procedure/                   Effect van LOD
                                                               Document
Preventieve
LOD's:
Technisch             Lege leiding afpersen met ca. PRO-0909 Dichtmaken Eventuele open verbindingen
                      2 bar                             tank                      worden hiermee ontdekt
Organisatorisch       Gekwalificeerde aannemers;                                  Gebruik van gekwalificeerd
                      Inzet flensmonteurs                                         personeel vermindert kans op
                                                                                 verkeerd of niet plaatsen van
                                                                                  pakking
                      Operations neemt tank af van CHC-0008                       Kans wordt verkleind dat
                      onderhoud                         Controlepunten bij       pakking wordt vergeten
                                                        dichtmaken tank
                      Droge controle door PID bij in CHC-0012                    Controle of leidingen en
                      gebruik nemen van tank           Aandachtspuntenlijst      afsluiters goed zijn opgelijnd en
                                                        Manipuleren              in goede stand staan
                     Operator controlerondes            PRO-0848 PID             Eventuele onregelmatigheden,
                     worden elke wacht uitgevoerd Inspectieplan; PRO-            zoals lekkages worden
                                                        1507; Operator           gesignaleerd.
                                                       Controleronde
Repressieve          Na opstarten volgt een natte CHC-0012                       Lekkage wordt tijdig ontdekt
LOD's:               controle van het                  Aandachtspuntenlijst
                     leidingsysteem                    Manipuleren
                     Afloop vanuit unit naar tank      BNP actielijst 10         Toevoer van product naar tank
                     wordt gestopt                                               stopt en dus neemt de druk in
                                                                                 de leiding af
                     - Bedrijfsnoodplan (BNP)          Actielijst 10 van het     - BHV-organisatie wordt
                     treedt in werking d.m.v.          BNP (Voon/al PID)         geactiveerd
                     inteme melding aan CCR-                                     - Bevoegd gezag wordt
                     Terminal                                                    gealarmeerd
                     - CIN melding door
                     Wachtchef
</pre>

====================================================================== Einde pagina 150 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 151 ======================================================================

<pre>                          Risico-inschatting zware ongevallen
         Kans op optreden
                               Effect van de gevolgen
             scenario                                         Classificatie
                                   (na alle LOD's)
          (na alle LOD's)
 ARBO            B                        1                      Groen
 Milieu          B                        2                      Groen
Economie         B                        1                      Groen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 151 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 152 ======================================================================

<pre>                               Installatie scenario                                                Revisie datum:
                                  Scenario nr. 6.9                                                     15/02/10
                                                                                                      Nr. PID-05
ODFJELL
 Installatie;                  PID unit 2
 Directe oorzaak;              Operator fout
 Beschrijving:                 Na het opstartproces blijkt dat er een bemonsteringskraan van de topproduct-
                               afloop op de begane grond open is blijven staan. Hierdoor ontstaat er een spill
                               onder unit 2. De plas beperkt zich tot onder de unit want de vloer is
                               vloeistofkerend en ligt op afschot naar een centrale onder de unit aanwezige
                               rioolput. H2S dampt uit en vormt een toxische wolk.
 Exacte locatie van LOC:       Onder unit 2 op de begane grond, nabij de toppompen (205A)
LOC type                       Openstaande kraan met een diameter van een kwart duim
Produkt:                       Benzine met enkele ppm-en H2S (vloeistoffase)
 Hoeveelheid of debiet:        10 liter/min
Fase van de vrijkomende        vloeistof (benzine) + damp (H2S)
stof
Uitstroomcondities;            ± 35 C met een inwendige druk van 4 - 5 bar
Uitstroomopening;              Geopend bemonsteringskraantje met een V4" diameter
Schade-effect (zonder          Toxische wolk; bronsterkte 3.3 10-9 m3/sec, max. 20 ppm H2S in benzine
repressieve LOD's);
                                                                     D-5                          F-1,5
 Effectafstand;                AGW                                    0                              0
                               LBW                                    0                              0
                             Lines of Defence                 Procedure /                 Effect van LOD
                                                               Document
Preventieve
LOD's:
Technisch            Afpersen met stikstof na            PRO-0848 PID           Open verbinding wordt
                     Onderhoud (openen                   Inspectieplan          geconstateerd
                     equipment) voordat de
                     destillatie wordt opgestart
Organisatorisch      Acceptatie product max. 5 ppm PRO-0854 Aanvraag            Uitsluitend producten met < 5
                     H2S in vloeistoffen                 op- en overslag        ppm H2S worden geaccepteerd
                     Droge controle van de unit                                 Nagaan of afsluiters en pompen
                     voor opstart                                               in juiste positie staan
                     Operators dragen H2S-              daginstructie           Bij 10 ppm H2S gaat
                     detector bij destillatie van H2S                           waarschuwingsalarm af
                     houdende producten
Repressieve
LOD's:
Technisch            Gasdetectie LEL/H2S (10-QT-         PRO-1453               Genereert alarm in CCR en
                     1003/10-QT-1103) in unit 2         Gasdetectie             akoestisch/optisch alarm bij
                     incl. alarmering                   apparatuur van PID      units
                     vloeistofkerende vloer met                                 Voorkomt verspreiding van
                     opstaande rand aflopend naar                               product over terrein
                     olievoerend riool
                     onder de monsterkraan zit een                              Lekkage loopt afzonder spill
                     opvangtrechter met leiding                                 naar tripsvat
</pre>

====================================================================== Einde pagina 152 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 153 ======================================================================

<pre>                  naar dripsvat MS-202
                  Nivoalarm (tag nr. 20 LT 0204)                        CCR wordt gewaarschuwd voor
                  op dripsvat MS-202                                    mogelijke lekkage
Organisatorisch   Operator controlerondes           PRO-0848 PID        Lekkage wordt tijdig opgemerkt
                  worden elke wacht uitgevoerd;     Inspectieplan; PRO-
                  Bij opstart is operator           1507; Operator
                  aanwezig in unit vanwege div.     Controleronde
                  opstarthandelingen.
                  Camerabewaking                                        Met camera in combinatie met
                                                                        gasdetectie wordt een mogelijke
                                                                        lekkages snel ontdekt
                                  Risico-inschatting zware ongevallen
                Kans op optreden
                                             Effect van de gevolgen
                     scenario                                                    Classificatie
                                                  (na aile LOD's)
                 (na alle LOD's)
  ARBO                   C                                1                          Groen
  Milieu                 C                                1                          Groen
Economie                 C                                0                          Groen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 153 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 154 ======================================================================

<pre>                                  Installatie scenario                                               Revisie datum;
      iSf                           Scenario nr. 7.22a                                                  15/02/10
                                                                                                       Nr. PID-06
   ODFJELL
   Installatie;                  PID unit 2
   Directe oorzaak;              overdruk
   Beschrijving;                 Tijdens opstarten van een overdrukdestillatie staat de unit in reflux. Door falen
                                 van de voedingflowmeter (tagnr. 20-FT-0201) wordt vanuit een opslagtank te
                                 veel product overgebracht naar de kolom (unit 2), dus de gehele kolom wordt
                                 gevuld met vloeistof. Hierdoor loopt de druk in de kolom (AS-0201) op tot boven
                                 de shutdown druk en de safety settings, waardoor de kolom uiteindelijk faalt.
                                 Hierbij ontstaat een scheur van 5 cm aan de onderzijde van de kolom. Het
                                 product loopt door de isolatie en komt vervolgens op de vloeistofkerende vloer
                                 en wordt door onbekende oorzaak ontstoken.
  Exacte locatie van LOC:        De destillatiekolom (AS-0201) van unit 2 scheurt deels aan de onderzijde.
  LOC type                       Een scheur met een oppervlakte van 5 cm"
  Produkt;                       benzine/gasolie
  Hoeveelheid of debiet:         41 m"* (inhoud van de kolom), uitstroomdebiet 50 I/sec, gedurende 820 sec-
  Fase van de vrijkomende        damp/vloeistof
  stof
  Uitstroomcondities;            160 °C met een druk van 9,8 bar(g)
  Uitstroomopening:              Een scheur in de wand van de kolom met een oppervlak van 5 cm"
  Schade-effect (zonder          Plasbrand met een oppervlak van 99 (9 * 11) m
  repressieve LOD's):
                                                                      D-5                           F-1,5
   Effectafstand:                3 kW/m2                              40                             37
                                 10 kW/m2                             26                             20
                              Lines of Defence                  Procedure/                 Effect van LOD
                                                                Document
      Preventieve
         LOD's
      (volgorde):
 Technisch             Shutdown systeem treedt in                                 Voeding en HT-toevoer wordt
 (3.)                  werking door onafhankelijke                                 automatisch gestopt
                       nivoswitch kolom (20-LZ-0207)
 (5.)                  Shutdown systeem treedt in                                 Voeding en HT-toevoer wordt
                       werking door onafhankelijke                                automatisch gestopt
                       hoog nivoswitch (20-LZ-0205)
                       op separatievat (MS-201)
 (7.)                  Shutdown systeem treedt in                                 Voeding en HT-toevoer wordt
                       werking door onafhankelijke                                automatisch gestopt
                       drukmeting (20-PT-0203) bij
                       4,5 bar (a)
 (8.)                  Safety (20-SV-0202) op                                     Druk in systeem max. 7 bar(g)
                       separatievat (MS-201) spreekt
                       aan: 7 bar(g)
 (9.)                  Safety (20-SV-0201) op top                                 Druk in kolom kan niet boven
                       kolom (AS-0201) spreekt aan:                               ontwerpdruk komen
                       7 bar (g)
(10.)                 Ontwerpdruk kolom (AS-0201)                                 Ontwerpdruk ligt ruim boven de
                      bedraagt 9,8 bar(g)                                         setpressure van de safety, kans
                                                                                  op falen kolom is nihil
Organisatorisch       Module alarm voeding                                        Alarm maakt operator actie
(1 )                  flowmeter (20-FT-0201)                                      mogelijk (verkleind kans)
                      Nivometing (20-LT-0201)                                     Ingrijpen operator ruim voor
(2.)                  bodem kolom (AS-0201) komt                                  overvullen
                      in hoog/hoog nivo alarm
</pre>

====================================================================== Einde pagina 154 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 155 ======================================================================

<pre>                     Lines of Defence                   Procedure /           Effect van LOD
                                                        Document
(4.)                 Nivometing (20-LT-0202) op                               Actie door CCR-operator
                     separatievat (MS-0201)
                     genereert hoog/hoog alarm na
                     opvulen kolom
(6.)                 Achtereenvolgens zullen de                               Actie door CCR-operator
                     volgende hoog/hoog
                     drukalarmen binnenkomen;
                     bodem kolom (20-PT-0201),
                     dan separatie vat (20-PT-
                     0206), dan top kolom (20-PT-
                     0202)
Repressieve
LOD's:
Technisch           Gasdetectie (10-QT-1003) in        PRO-1453              Genereert alarm in CCR en
                    unit 2 incl. alarmering.           Gasdetectie           akoestisch/optisch alarm bij
                                                       apparatuur van PID    units
                    Vloeistofkerende vloer met                               Voorkomt verspreiding van
                    opstaande rand                                           product over terrein
                    Product stroomt via                                      Opvangcapaciteit beschikbaar
                    olievoerend riool naar
                    olievanger met pomp bij
                    uitgang van put (pomp wordt
                    bediend door CCR-Botlek)
                    Automatische                       REF-0079 Toelichting  Brandend oppervlak wordt
                    schuimblusinstallatie met          schuimblusinstallatie geblust resp. afgedekt met
                    vlamdetectie                       PID, REF-0080         schuim.
                                                       Overzicht lokatie
                                                       vlamdetectoren en
                                                       handbrandmelders
                                                       PID
Organisatorisch     - Bedrijfsnoodplan (BNP)           Actielijst 10 van het - BHV-organisatie wordt
                    treedt in werking d.m.v. interne BNP (Voorval PID)       geactiveerd
                    melding aan CCR-Terminal                                 - Bevoegd gezag wordt
                    - CIN melding door Wachtchef                             gealarmeerd
                    Schuimblusinstallatie kan ook      PRO-1453              Gevormde plas wordt afgedekt
                    handmatig worden geactiveerd       Gasdetectie           met schuim om de kans op
                    op basis operatorinformatie en     apparatuur van PID;   ontsteking te verkleinen.
                    gasdetectie                        PRO-1712
                                                       Handbediening
                                                       activeren
                                                       schuimblusinstallatie
                                     Risico-inschatting zware ongevallen
                 Kans op optreden
                                                Effect van de gevolgen
                       scenario                                                        Classificatie
                                                     (na alle LOD's)
                   (na alle LOD's)
  ARBO                     A                                 4                             Geel
   Milieu                  A                                 4                             Geel
 Economie                  A                                 4                             Geel
            Dit scenario wordt als niet realistisch wordt beschouwd, gelet op de beschikbare preventieve
Opmerking: LOD's.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 155 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 156 ======================================================================

<pre>                               Installatie scenario                                                Revisie datum:
     iSf                         Scenario nr. 7.22b                                                    15/02/10
                                                                                                     Nr. PID-07
  ODFJELL
  Installatie:                PID unit 2
  Directe oorzaak:            overdruk
  Beschrijving:               Op een woensdagmorgen om 05:30 uur start de nachtdienst met het opstarten
                              van unit 2. De unit is leeg en afgekoeld. Hierbij wordt er (koude) voeding uit een
                              opslagtank in de kolom AS-0201 gepompt met 20 m^/h.
                              De nivometing 20-LT-0201 van de destillatiekolom AS-0201 blijft echter hangen
                              op 30% nivo. De nachtdienst merkt dit niet op vanwege andere spoedeisende
                              werkzaamheden. De nieuwe ochtenddienst neemt op 07:00 uur de wacht over,
                              hoort dat het nivo nog maar 30% is en gaat door nnet opvullen van de kolom.
                              De kolom wordt hierbij verder gevuld met vloeistof en loopt over via het
                              overhead systeem naar separatievat MS-0201. Nadat het separatievat gevuld is,
                              loopt de druk op tot boven de shutdown druk en openen de safeties van het
                              separatievat (20-SV-0202) en de kolom (20-SV-0201) naar safe location. Hierbij
                              komt product vrij dat terecht komt op de vloeistofkerende vloer van unit 2. Door
                              onbekende oorzaak ontsteekt het product en ontstaat een plasbrand.
 Exacte locatie van LOC:      Safety (20-SV-0202) van sep. vat MS-0201 en safety (20-SV-0201) van kolom
                             AS-0201 op ca. 25 meter hoogte
 LOC type                     Openen safety
 Produkt:                     benzine/gasolie
 Hoeveelheid of debiet:       Kolom met inhoud van 41 m"* wordt opgevuld met 20 m^/h, dus na 2-2,5 uur. Pas
                             daarna treedt LOC op.
 Fase van de vrijkomende     vloeistof
 stof
 Uitstroomcondities:         Ca. 20 °C met een druk van 7 bar(a)
 Uitstroomopening;           6" uitlaat
 Schade-effect (zonder       Plasbrand met een oppervlak van 81 m"
 repressieve LOD's);
                                                                   D-5                           F-1,5
  Effectafstand;              3 kW/m2                              40                             37
                              10kW/m2                              26                             20
                           Lines of Defence                  Procedure/                  Effect van LOD
                                                              Document
     Preventieve
  LOD's (volgorde
   van optreden):
Technisch            Shutdown systeem treedt in                                 Voeding en HT-toevoer wordt
(1.)                 werking door onafhankelijke                                 automatisch gestopt
                     nivo switch kolom (20-LZ-
                     0207)
(3.)                 Shutdown systeem treedt in                                 Voeding en HT-toevoer wordt
                     werking door onafhankelijke                                 automatisch gestopt
                     hoog nivoswitch op
                     separatievat (20-LZ-0205)
(5.)                 Shutdown systeem treedt in                                 Voeding en HT-toevoer wordt
                     werking onafhankelijke                                     automatisch gestopt
                     drukmeting (20-PT-0203) bij
                     4,5 bar(a)
(6.)                 Ontwerpdruk kolom (AS-0201)                                Ontwerpdruk ligt ruim boven de
                     bedraagt 9,8 bar(g)                                        setpressure van de safety, kans
                                                                                op falen kolom is nihil
Organisatorisch
(2.)                 Nivometing (20-LT-0202) op                                 Actie door CCR-operator
                     separatievat (MS-0201)
                     genereert hoog/hoog alarm na
                     opvulen kolom
</pre>

====================================================================== Einde pagina 156 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 157 ======================================================================

<pre>  (4.)                  Achtereenvolgens zullen de                                Actie door CCR-operator
                        volgende hoog/hoog
                        drukalarmen binnenkomen
                        bodem kolom (20PT-0201),
                        dan separatie vat (20-PT-
                        0206), dan top kolom (20-PT-
                        0202)
 Repressieve
 LOD's:
 Technisch              Gasdetectie (10-QT-1003) in        PRO-1453               Genereert alarm in CCR en
                        unit 2 incl. alarmering            Gasdetectie           akoestisch/optisch alarm bij
                                                           apparatuur van PID     units
                       Vloeistofkerende vloer met                                Voorkomt verspreiding van
                       opstaande rand                                            product over terrein
                        Product stroomt via                                      Opvangcapaciteit beschikbaar
                       olievoerend riool naar
                       olievanger met pomp bij
                       uitgang van put (pomp wordt
                       bediend door CCR-Botlek)
                       Automatische                        REF-0079 Toelichting  Brandend oppervlak wordt
                       schuimblusinstallatie met           schuimblusinstallatie geblust resp. afgedekt met
                       vlamdetectie                        PID, REF-0080         schuim
                                                           Overzicht lokatie
                                                          vlamdetectoren en
                                                           handbrandmelders
                                                           PID
 Organisatorisch       - Bedrijfsnoodplan (BNP)           Actielijst 10 van het  - BHV-organisatie wordt
                       treedt in werking d.m.v. interne BNP (Voorval PID)        geactiveerd
                       melding aan CCR-Terminal                                  - Bevoegd gezag wordt
                       -CIN melding door Wachtchef                               gealarmeerd
                       Schuimblusinstallatie kan ook       PRO-1453              Gevormde plas wordt afgedekt
                       handmatig worden geactiveerd       Gasdetectie            met schuim om de kans op
                       op basis van                       apparatuur van PID;    ontsteking te verkleinen.
                       operatorinformatie en              REF-0081 Beknopte
                       gasdetectie                        bedieningshandleidin
                                                          g nevenpaneel; REF-
                                                          0082 Handbediening
                                                          activeren
                                                          schuimblusinstallatie
                                         Risico-inschatting zware ongevallen
                    Kans op optreden
                                                    Effect van de gevolgen
                          scenario                                                        Classificatie
                                                        (na alle LOD's)
                      (na alle LOD's)
    ARBO                      B                                 4                              Geel
    Milieu                    B                                 4                              Geel
  Economie.                   B                                 4                              Geel
               Dit scenario wordt als niet realistisch wordt beschouwd, gelet op de beschikbare preventieve
 Opmerking; LOD's.
Afwijkingen to.v. BP incident in Texas;
     1. gezoneerd gebied (afgezet met borden en lijnen, PID terrein is afgesloten met kettingen en hekken);
     2. kolom wordt eerst gevuld met koud product in plaats van met warm product voordat de venwarming
         bijgenomen wordt.
     3. Onafhankelijke niveau en drukbeveiligingen zijn voorzien op de kolom
</pre>

====================================================================== Einde pagina 157 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 158 ======================================================================

<pre>                              Installatie scenario                                                Revisie datum:
                              Scenario nr. 7.28                                                       15/02/10
                                                                                                    Nr. PID-08
ODFJELL
Installatie;                  PID unite
Directe oorzaak:              overdruk
Beschrijving:                Tijdens de destillatie wordt door de operator abusievelijk de verkeerde
                              snelafsluiter van de tankleiding dichtgezet (van de topafloop). Het effect is dat
                              door het plotseling stoppen van de afloop vloeistofslag optreedt. De afloop vindt
                              plaats via een slang bij het PID-manifold. De kamlock koppeling op de slang
                              faalt en hierbij komt product vrij. Het vrijkomende product vormt een plas en
                             wordt door ontstoken.
Exacte locatie van LOC:       PID manifold
LOC type                      Open verbinding
Product:                      benzine
Hoeveelheid of debiet:        Omvang; 30 m'^/h gedurende maximaal 5 minuten
 Fase van de vrijkomende      Vloeistof
stof
 Uitstroomcondities:          35 C met een druk van max. 2 bar
 Uitstroomopening;            Ca. 20 cm"
 Schade-effect (zonder        Plasbrand met een oppervlak van ca. 75 m"
 repressieve LOD's):
                                                                    D-5                          F-1,5
  Effectafstand:             3 kW/m2                                 40                           37
                             10 kW/m2                                26                           20
                              Lines of Defence                  Procedure/               Effect van LOD
                                                                 Document
 Preventieve
 LOD's:
 Technisch           Safety op header openingsdruk                               Drukopbouw in de leiding wordt
                     16 bar                                                      beperkt door het openen van de
                                                                                 safety.
 Organisatorisch     Flow alarm top afloop tagnr. 06-                            Operator wordt gewaarschuwd
                     FT-011(A)                                                   voor "no flow".
                     Leidingen op manifold zijn                                  Kans dat verkeerde afsluiter
                     genummerd                                                   wordt gesloten, wordt verkleind
                     Jaariijkse keuring van slangen        PRO-0874:             Kans op gebruik van
                                                           Inspectie en          beschadigde slangen wordt
                                                           gebruik               verkleind
                                                           produktslangen;
                                                           Database
                                                           "PIDslangenfile's"
 Repressieve
 LOD's:
 Technisch           Opstaande rand met                                          Oppervlak van de plas wordt
                     vloeistofkerende vloer                                      beperkt
                     (opvangcap. = 9 m * 1 6 m * 0 , 0 7
                     m = ca. 10 m^
</pre>

====================================================================== Einde pagina 158 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 159 ======================================================================

<pre>                   Automatische                        REF-0079              Brandend oppervlak wordt
                    schuimblusinstallatie met          Toelichting schuim- geblust resp. afgedekt met
                    vlamdetectie                       blusinstallatie PID, schuim
                                                       REF-0080
                                                       Overzicht lokatie
                                                       vlamdetectoren en
                                                       handbrandmelders
                                                       PID
                    Ex-omgeving                                              Verkleind kans op de
                                                                             aanwezigheid van ontstekings-
                                                                             bronnen
Organisatorisch     Gasdetectie LEL/H2S (10-QT-        PRO-1453              Genereert alarm in CCR en
                    1007/10-QT-1107) op manifold       Gasdetectie           akoestisch/optisch alarm bij
                    incl. alarmering                   apparatuur van PID units
                    Camerabewaking                                           Brand wordt door CRR tijdig
                                                                             opgemerkt
                    Flowalarm in topafloop tagnr. 06-                        Operator wordt gewaarschuwd
                    FT-011 (A)                                               voor "high" flow, vanwege
                                                                             falende kamlock
                    Stoppen toppomp tagnr. 604/VB                            Verdere uitstroming wordt
                    of 605                                                   beperkt
                    Laag nivo van separatievat (06-                          Verdere uitstroming wordt
                    LCV-002); klep wordt dicht                               beperkt
                    geregeld
                    - Bedrijfsnoodplan (BNP) treedt    Actielijst 10 van het - BHV-organisatie wordt
                    in werking d.m.v. interne melding BNP (Voorval PID)      geactiveerd
                    aan CCR-Terminal                                         - Bevoegd gezag wordt
                    - CIN melding door Wachtchef                             gealarmeerd
                                                                                                          •
                                   Risico-inschatting zware ongevallen
             Kans op optreden scenario         Effect van de gevolgen
                                                                                       Classificatie
                  (na alle LOD's)                  (na alle LOD's)
  ARBO                     A                               3                                Groen
   Milieu                  A                               3                                Groen
 Economie                  B                               2                                Groen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 159 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 160 ======================================================================

<pre>                                Installatie scenario                                                Revisie datum:
       Cf                         Scenario nr. 9.15                                                    15/02/10
                                                                                                      Nr. PID-09
     ODFJELL
  Installatie;                 Tank 548
  Directe oorzaak:             Onderdruk
  Beschrijving:                Vanuit tank 548 wordt product naar de PID verpompt. De vacuümdrukventielen
                               raken onder bepaalde weersomstandigheden verstopt (koud en mistig weer)
                               door stolling van product. Hierdoor kan er geen lucht meer worden toegevoerd
                               naar de tank. Het gevolg is het bezwijken van de tank ten gevolge van
                               onderdruk. Het is waarschijnlijk dat de zijkant van de tank indeukt en vervolgens
                               inscheurt waarbij een deel van de tankinhoud in de tankput loopt
 Exacte locatie van LOC;       Tankput 9A, zijwand tank 548
 LOC type                      Scheur
 Product;                      Naftaleen in stookolie (max. 20 %)
 Hoeveelheid of debiet;        Omvang: ca. 100 m^ tankinhoud (oppervlak tankput 2400 m")
 Fase van de vrijkomende       vloeistof
 stof
 Uitstroomcondities;           40 °C bij atmosferische druk
 Uitstroomopening:             De zijwand van de tank wordt deels opengescheurd
 Schade-effect (zonder         Toxische plas sublimerende naftaleen (naftaleen niet als toxische ingedeeld)
 repressieve LOD's);
                                                                      D-5                          F-1,5
  Effectafstand:               AGW                                     0                             0
                               LBW                                     0                             0
                              Lines of Defence                  Procedure/                 Effect van LOD
                                                                 Document
Preventieve
LOD's:
Technisch             Standaard 2 stuks                                             Kans op verstoppen wordt
                      vacuüm/drukventielen op tanks                                verkleind ondanks feit dat de
                                                                                   V/D-ventielen identiek zijn.
Organisatorisch       Product acceptatie                 PRO-0855 Aanvraag         Hiermee wordt bepaald of
                                                         van producten voor- en    product wordt geaccepteerd
                                                         overslag                  en zo ja en in welke type tank
                      Controle door TOB vóór             CHC-0034 Controlelijst    Door een voorafgaande
                      manipulatie van tank en            V/D ventielen bij         controle van de V/D-ventielen
                     vacuümdrukventielen                 stollende en              wordt de kans verkleind dat
                                                         polymeriserende           deze bij start van de
                                                         producten                 manipulatie vastzitten.
                     Openleggen meetpoortje bij          PRO-0895 Vorstvrij        Toevoer lucht vindt plaats via
                     vriezend weer en hoge               behandeling § 2.2         meetpoortje
                     luchtvochtigheid
Repressieve
LOD's:
Technisch            -
Organisatorisch      - Bedrijfsnoodplan (BNP) treedt     Actielijst 10 van het     - BHV-organisatie wordt
                     in werking d.m.v. interne           BNP (Voorval PID)         geactiveerd
                     melding aan CCR-Terminal                                      - Bevoegd gezag wordt
                     - CIN melding door Wachtchef                                  gealarmeerd
                     Overpompen naar andere tank                                   Resterend product uit tank
                                                                                   wordt gepompt om verdere
                                                                                   blootstelling te voorkomen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 160 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 161 ======================================================================

<pre>                      Niveaumeting in tank                                     Door het geheel of
                                                                               gedeeltelijk leegstromen zal
                                                                               nivo vloeistof spiegel dalen.
                                                                               Dit is waarneembaar in
                                                                               controlekamer.
                                    Risico-inschatting zware ongevallen
                  Kans op optreden
                                                Effect van de gevolgen
                        scenario                                                       Classificatie
                                                    (na alle LOD's)
                    (na alle LOD's)
  ARBO                     B                                2                              Groen
   Milieu                  B                                3                              Geel
 Economie                  B                                3                              Geel
Opmerking; Bij het vrijkomen in de tankput zal stookolie en naftaleen stollen.
Aangezien naftaleen een product is met carcinogene eigenschappen, dient bij het ontruimen hiervan extra
aandacht te worden besteed.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 161 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 162 ======================================================================

<pre>                                       BIJLAGE 4
  Milieurisico-analyse: Proteusrapport + analyses
t
t
               21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 162 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 163 ======================================================================

<pre>                                   Rapportage
t                                    OTR
t
  Versie; 2.2.2 Build: 1
  Releasedatum; 1-3-2011
  Datum; 30-5-2011, tijd; 16:13:09
</pre>

====================================================================== Einde pagina 163 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 164 ======================================================================

<pre>   P r o j e c t : OTR
   1   Projectgegevens
   1.1 Versies
           Onderdeel                                 Versie                                        Release datum
           P r o t e u s _ I I . e.^e                 2.2.2 B u i l d : 1                          1-3-2011
           paranimr2 .dat                             2.0.0.0                                      1-3-2011
           Huidige rapportage                                                                      30-5-2011
   1.2 Bedrijfsgegevens
       Bedrijfsnaam                                         OTR
t      Omschrijving
       Contactpersoon
      Telefoon
                                                            Niet
                                                            Niet
                                                            Niet
                                                                     ingevuld
                                                                     ingevuld
                                                                     ingevuld
      E-mail                                                Niet     ingevuld
       Postadres                                            Niet     ingevuld
      Postcode                                              Niet     ingevuld
       Plaats                                               Niet     ingevuld
      Uitgevoerd door                                       Niet     ingevuld
      van b e d r i j f                                     Niet     ingevuld
      Oppervlak b e d r i j f s t e r r e i n               1E6
      Centroïde                                                                                              m
          x-coördinaat                               4 95
          y-coördinaat                               4 97
  2 Questionnaire
t
  2.1 Totaal overzicht van de questionnaire
      Waardering t o t a l e questionnaire                  A tot B
  2.2 V r a g e n l i j s t 1: Veiligheidszorgsysteem
     Waardering v r a g e n l i j s t                       A tot B
  2.2.1 Beantwoording van de vragen
         Vraag                                                                                           Antwoord
         1 I n hoeverre i s er sprake van een adequate zonering
         tussen de v e r s c h i l l e n d e i n s t a l l a t i e s / a c t i v i t e i t e n binnen
         de i n r i c h t i n g .
         2 I n hoeverre i s i n een goede r o u t e r i n g / v e r k e e r s r e g e l i n g
         op de i n r i c h t i n g voorzien t e r voorkoming van botsingen
         b i j het vervoer van h i e r beschouwde s t o f f e n op het
         terrein.
         3 Kent de i n r i c h t i n g , o f de onderscheiden eenheden
          (fabrieken e.d.), een d i r e c t verantwoordelijke
         f u n c t i o n a r i s voor de u i t v o e r i n g van het m i l i e u - en
         v e i l i g h e i d s b e l e i d en i s deze f u n c t i e binnen de
         o r g a n i s a t i e beschreven.
         4 Wordt door de o r g a n i s a t i e j a a r l i j k s gerapporteerd
         inzake de handhaving en de u i t v o e r i n g (zoals i n de vorm
</pre>

====================================================================== Einde pagina 164 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 165 ======================================================================

<pre>    Project:           OTR
          van audits) van het m i l i e u - en v e i l i g h e i d s b e l e i d
          5 Kent de i n r i c h t i n g een i n c i d e n t r e g i s t r a t i e - en
          evaluatiesysteem en wordt hierover j a a r l i j k s
          gerapporteerd.
          6 Worden vaste procedures voor de beoordeling van m i l i e u -
          en veiligheidsaspecten b i j het ontwerp van i n s t a l l a t i e s
          toegepast
          7 Kent de i n r i c h t i n g een algemeen onderhouds- en
          i n s p e c t i e schema.
          8 I s er een regelmatige i n s p e c t i e van de l o c a t i e en de
          installaties
          9 I n hoeverre v i n d t het onderhoud van de i n s t a l l a t i e
          plaats
          10 Wordt de i n s t a l l a t i e na onderhoud getest volgens vaste
         procedures voor ingebruikname
t  2.3 V r a g e n l i j s t 2: Vak- en Handelingsbekwaamheid
      Waardering v r a g e n l i j s t                 A tot B
   2.3.1 Beantwoording van de vragen
         Vraag                                                                           Antwoord
         11 Z i j n er s p e c i f i e k e opleidingseisen, opleidingen en/of
         t r a i n i n g e n voor het p l a n t personeel
         12 Z i j n de verantwoordelijkheden b i j de u i t v o e r i n g van de
         a c t i v i t e i t (ook ten aanzien van m i l i e u - en v e i l i g h e i d )
         vastgelegd en bekend b i j betrokkenen
         13 Z i j n de opleidingseisen aan het uitvoerend personeel
         voor deze a c t i v i t e i t vastgelegd en i s voorzien i n
         training.
         14 Vindt het onderhoud plaats door daartoe g e k w a l i f i c e e r d
         personeel ook i n d i e n d i t van externe contractors
         betrokken wordt
         15 Z i j n de operators bekend met het proces en i s e r v a r i n g
        met het proces opgedaan
         16 Z i j n de verantwoordelijkheden van 'het schip' en van
         'de wal' d u i d e l i j k vastgelegd en bekend b i j betrokkenen.
  2.4 V r a g e n l i j s t 3: Werkprocedures
      Waardering v r a g e n l i j s t                 A tot B
  2.4.1 Beantwoording van de vragen
        Vraag                                                                            Antwoord
        17 Kent de i n r i c h t i n g vaste procedures inzake u i t v o e r i n g
        van onderhoudswerkzaamheden, d i e r i s i c o ' s voor het m i l i e u
        opleveren.
        18 Kent de i n r i c h t i n g vaste procedures voor de i n z e t van
        externe c o n t r a c t o r s en de c o n t r o l e op hun werkzaamheden.
        19 Wordt een r e g i s t r a t i e toegepast van de b i j de
        a c t i v i t e i t behandelde s t o f f e n .
        20 Wordt het onderhoud volgens vaste procedures
        uitgevoerd en gecontroleerd
        21 Wordt de i n s t a l l a t i e na onderhoud getest volgens vaste
        procedures voor ingebruikname
        22 Vindt er een adequate analyse van grondstoffen plaats
</pre>

====================================================================== Einde pagina 165 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 166 ======================================================================

<pre>                                                                                                           . Frateis-I!
    P r o j e c t : OTR                                                                                             4
            b i j a f l e v e r i n g en/of voor gebruik/ I s er een adequate
            controle op de hoeveelheden grondstoffen.
            24 Vindt voorafgaande aan de overslag een ( d r u k ) t e s t van                      B
            de verbindingen (slangen, koppelingen) p l a a t s
            26 Z i j n er d u i d e l i j k e afmeer- en aansluitprocedures.                       A
            27 I s er een goede communicatie ten aanzien van de                                    B
            o v e r s l a g a c t i v i t e i t tussen het schip en de wal
   2.5 Vragenlijst 4: Repressie
        Waardering v r a g e n l i j s t                           A tot B
   2.5.1      Beantwoording van de vragen
t          Vraag
            28 Is bekend welke s t o f f e n o n m i d d e l l i j k aandacht moeten
            k r i j g e n b i j een i n c i d e n t ten gevolge van a q u a t o x i c i t e i t ,
                                                                                                  Antwoord
           ook door de operators. Z i j n de gegevens met b e t r e k k i n g
           t o t aquatoxiciteit centraal/snel toegankelijk.'
           29 Beschikt de i n r i c h t i n g over een toereikende
           voorzieningen inzake brandpreventie/repressie en of
           bedrij fshulpverlening.
           30 Kent de i n r i c h t i n g een noodplan en/of
           rampbestrijdingsplan, waarin ongevalsmelding, alarmering
           en i n z e t b e s t r i j d i n g s o r g a n i s a t i e beschreven z i j n .
           31 Worden noodplannen e.d. regelmatig geoefend met
           betrokken d i e n s t ( e n ) .
           32 I s er i n de p r a k t i j k gedurende de a c t i v i t e i t voldoende
           bewaking door personeel,ter plaatse of v a n u i t een
           controlekamer.
           33 Z i j n er d u i d e l i j k e vastgelegde i n s t r u c t i e s voor het
           personeel hoe t e handelen b i j mogelijke i n c i d e n t e n .
           34 Worden de aanwezige noodstopvoorzieningen regelmatig
           getest
t 2.6 Vragenlijst 5: I n s t a l l a t i e
       Waardering v r a g e n l i j s t                           A tot B
  2.6.1      Beantwoording van de vragen
          Vraag                                                                                   Antwoord
          35 Voldoen de i n s t a l l a t i e aan de bestaande regels,zoals                       A
          CPR-richtlijnen, l e i d r a d e n etc.
          41 Wat i s de huidige s t a a t van onderhoud van de                                    B
          installatie
  3    Resultaten
  3.1 M i l i e u r i s i c o ' s
</pre>

====================================================================== Einde pagina 166 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 167 ======================================================================

<pre>                                                                                                                           Proteis-ll
  P r o j e c t : OTR
         10e1-
         10eO-
        10e-1-T==
    Cioe.2-—
      :.10e-3-4.
     §108-44-
    flOe-5-1-
        10e-6-
        10e-7-
s
        10e-S-
            10eO       10e1        10e2        10e3        10e4       10e5      10e6          10e7      10e8       10e9     10e10
                                                            Omvang van de schade
                 - Volumecoritaminatie (m')                                 •Oevercontaminatie (m)
    Volumecontaminatie      : Max. frequentie: 1,43E-002 per jaar, bij een contaminatie van 2,75E+00(] m=; Max. effect: 1,13E+00S m=
    Oevercontaminatie        : Ma-x. frequentie: 1,415-001 per jaar, bij een contaminatie van 3,37E+00Ü m; Max. effect: 7,05E+001 m,
  3.2     üitstromingen
        10e1
t
      10e-3'
           10eO       10e1        10e2        10e3        10e4       10e5       10e6         10e7      10e3       10e9     10e10
                                                                  Uitstroming
                                  Uitgestroomde massa (kg)
                                •LC50 Gewogen uitgestroomde massa (m=)
   Uitgestroomde massa                          : Max. frequentie: 1,43E-001 per jaar, bij een contaminatie van 1,33E+001 kg; Max. eft*
   LC50 Gewogen uitgestroomde massa: Max. frequentie: 1,43E-0Ü1 per jaar, bij een contaminatie van 6,35E+(]00 m-; Max. effect:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 167 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 168 ======================================================================

<pre>                                                                      Proteus-
   P r o j e c t : OTR
   4 Model
t
t
          Kade 11 arrnen
      Figuur 1
  5 Units
  5.1 Overslagschip: steigers slangen
     Eigenschap                       Waarde                  Eenheid
     Naam                             s t e i g e r s slangen
     Omschrijving                     Niet ingevuld
</pre>

====================================================================== Einde pagina 168 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 169 ======================================================================

<pre>                                                                                               MmtW
   P r o j e c t : OTR
       Type overslagverbinding                Laadslang
       Diameter overslagverbinding            0,15                                 m
       Scheepvaartintensiteit                 O                                    1/jaar
       Stofregister
           Stof                       Laden o f            Doorzet per  Verlading     T i j d aanwezig
                                      lossen               jaar         per schip
                                                           ton          ton           uur
           p-,xylene                  Lossen               20000        5000          10
           styrene                    Lossen               20000        5000          10
           propylene oxide            Lossen               20000        5000          10
           gascondensaat              Lossen               5E5          2000          6
          benzene                     Lossen               1E5          2000          6
t  5.2 Overslagschip: Kade 11 armen
      Eigenschap                              Waarde                               Eenheid
      Naam                           • •      Kade 11 armen
      Omschrijving                            Niet ingevuld
      Type overslagverbinding                 Laadarm
      Diameter overslagverbinding             0,3                                 m
      Scheepvaartintensiteit                 O                                     1/jaar
      Stofregister
          Stof                       Laden of             Doorzet per  Verlading      T i j d aanwezig
                                     lossen               jaar         per schip
                                                          ton          ton
          benzine                    Lossen               1E6          20000          20
          methyl t e r t - b u t y l Lossen               5E5           10000         20
          ether
          methanol                   Lossen               5E5          10000          20
t 5.3 Overslagschip: steiger 10 armen
      Eigenschap                             Waarde                               Eenheid
      Naam                                   s t e i g e r 10 armen
      Omschrijving                           Niet ingevuld
      Type overslagverbinding                Laadarm
      Diameter overslagverbinding            0,3                                  m
      Scheepvaartintensiteit                 O                                    1/jaar
      Stofregister
         Stof                        Laden o f            Doorzet per  Verlading     T i j d aanwezig
                                     lossen               jaar         per schip
                                                          ton          ton           uur
         benzine                     Lossen               2,5E5        5000          5
         methanol                    Lossen               2,5E5        5000          5
  5.4 Overslagschip: WHIs slangen
     Eigenschap                              Waarde                               Eenheid
</pre>

====================================================================== Einde pagina 169 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 170 ======================================================================

<pre>                                                                                                         fmkm-
   P r o j e c t : OTR
       Naam                                        WHIs slangen
       Omschrijving                                Niet ingevuld
       Type overslagverbinding                     Laadslang
       Diameter overslagverbinding                 0,2                                        m
       Scheepvaartintensiteit                      O                                          1/jaar
       Stofregister
           Stof                           Laden of        Doorzet per             Verlading      T i j d aamwezig
                                          lossen          jaar                    per schip
                                                          ton                     ton            uur
           gasolie                        Lossen          5E5                     5000           20
           benzine                        Lossen          SE5                     5000           20
           stookolie                      Lossen          1E6                     5000           20
s  5.5 Buikopslag: Tankput 30
      Eigenschap
      Naam
      Omschrijving
                                                  Waarde
                                                  Tankput 30
                                                  Niet ingevuld
                                                                                             Eenheid
      Bergend volume                              6, 4E4                                     m-"
      Bufferend volume                            6, 4E4                                     m^
      Oppervlak                                   1, 5E4                                     m^
      A f s l u i t e r (doorstromen)             Geen afvoer
      A f s l u i t e r (bufferen)                Geen afvoer
      Blusstof                                    Schuim
  5.5.1 Opslagtank: Opslagtank 937
      Eigenschap                                 Waarde                                      Eenheid
      Identificatie                              Opslagtank 937
      Omschrijving                               Niet ingevuld
      Type opslagtank                            Enkelwandig
      Volume                                      4E4                                        m^
      Hoogte van de tank                          18                                         m
      Hoogte grondvlak                           O                                           m
      Stoffen
          Stof                            Gemiddelde vullingsgraad                Fractie van de t i j d
                                                                                  aanwezig
                                          o/o                                     o/o
         methyl t e r t - b u t y l ether 75                                      100
      Diameter van de g r o o t s t e            0.4
     aansluiting
     Brandbeveiligingssysteem                    Schuim
     Toezicht                                    Beperkt
     Overvulbeveiliging                          Dubbel o n a f h a n k e l i j k
  5.5.2 Opslagtank: Opslagtank 936
     Eigenschap                                  Waarde                                      Eenheid
</pre>

====================================================================== Einde pagina 170 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 171 ======================================================================

<pre>                                                                                                       Prote«s-il
   P r o j e c t : OTR
       Identificatie                           Opslagtank 936
       Omschrijving                            Niet ingevuld
       Type opslagtank                         Enkelwandig
       Volume                                  4E4                                          m-'
       Hoogte van de tank                      18                                           m
       Hoogte grondvlak                        O                                            m
       Stoffen
           Stof                         Gemiddelde vullingsgraad                 Fractie van de tuijd
                                                                                 aanwezig
                                        o/o                                      o/o
           benzine                      75                                       100
       Diameter van de g r o o t s t e         0.4
t      aansluiting
       Brandbeveiligingssysteem
       Toezicht
      Overvulbeveiliging
                                               Schuim
                                               Beperkt
                                               Dubbel o n a f h a n k e l i j k
  5.6 Buikopslag: Tankput 23
      Eigenschap                              Waarde                                        Eenheid
      Naam                                    Tankput 23
      Omschrijving                            Niet ingevuld
      Bergend volume                           4.8E4                                       m^
      Bufferend volume                        4.8E4                                        m^
      Oppervlak                               1.6E4                                        m=^
      A f s l u i t e r (doorstromen)         Geen afvoer
      A f s l u i t e r (bufferen)            Geen afvoer
      Blusstof                                Schuim
  5.6.1 Opslagtank: Opslagt:ank 917
s     Eigenschap
      Identificatie
      Omschrijving
      Type opslagtank
                                              Waarde
                                              Opslagtank 917
                                              Niet ingevuld
                                              Enkelwandig
                                                                                           Eenheid
      Volume                                  2E4                                          m-'
      Hoogte van de tank                      20                                           m
      Hoogte grondvlak                        O                                            m
      Stoffen
          Stof                         Gemiddelde vullingsgraad                 Fractie van de t i j d
                                                                                aanwezig
                                       o/o                                      o/o
          gasolie                      75                                       100
     Diameter van de g r o o t s t e          0.3
     aansluiting
     Brandbeveiligingssysteem                 Schuim
</pre>

====================================================================== Einde pagina 171 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 172 ======================================================================

<pre>                                                                                          Prflle«s-Il
   P r o j e c t : OTR                                                                           10
       Toezicht                         Beperkt
       Overvulbeveiliging               Dubbel onafhankelijk
   5.6.2 Opslagtank: Opslagtcink 919
       Eigenschap                       Waarde                                 Eenheid
       Identificatie                    Opslagtank 919
       Omschrijving                     Niet ingevuld
       Type opslagtank                  Enkelwandig
    • Volume                            2E4                                    m^
       Hoogte van de tank               20                                     m
       Hoogte grondvlak                 O                                      m
       Stoffen
S         Stof                   Gemiddelde vullingsgraad
                                 o/o
                                                             F r a c t i e van de t i j d
                                                             aanwezig
                                                             o/o
          gasolie                75                           100
       Diameter van de grootste         0.3
      aansluiting
      Brandbeveiligingssysteem          Schuim
      Toezicht                          Beperkt
      Overvulbeveiliging                Dubbel onafhankelijk
  5.6.3 Opslagtank: Opslagtiank 918
      Eigenschap                       Waarde                                 Eenheid
      Identificatie                    Opslagtank 918
      Omschrijving                     Niet ingevuld
      Type opslagtank                  Enkelwandig
      Volume                           2E4                                    m-=
t     Hoogte van de tank
      Hoogte grondvlak
      Stoffen
          Stof
                                       20
                                       O
                                Gemiddelde vullingsgraad
                                                                              m
                                                                              m
                                                             F r a c t i e van de t i j d
                                                             aanwezig
                                o/o                          o/o
         benzine                75                           100
      Diameter van de grootste         0.3
      aansluiting
     Brandbeveiligingssysteem          Schuim
     Toezicht                          Beperkt
     Overvulbeveiliging                Dubbel onafhankelijk
  5.6.4 Opslagtank: Opslagtank 920
     Eigenschap                        Waarde                                 Eenheid
</pre>

====================================================================== Einde pagina 172 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 173 ======================================================================

<pre>                                                                                                           •Praïos-li
   P r o j e c t : OTR                                                                                           11
       Identificatie                          Opslagtank 920
       Omschrij ving                          Niet ingevuld
       Type opslagtank                        Enkelwandig
       Volume                                  2E4                                               m-'
       Hoogte van de tank                     20                                                 m
       Hoogte grondvlak                       O                                                  m
       Stoffen
           Stof                        Gemiddelde vullingsgraad                 Fractie van de t i j d
                                                                                aanwezig
                                       o/o                                      o/o
           benzine                     75                                       100
       Diameter van de grootste               0.3
S
       aansluiting
       Brandbeveiligingssysteem               Schuim
      Toezicht                                Beperkt
      Overvulbeveiliging                      Dubbel o n a f h a n k e l i j k
  5.7 Buikopslag: Tankput 1
      Eigenschap                              Waarde                                            Eenheid
      Naam                                    Tankput 1
      Omschrijving                            Niet ingevuld
      Bergend volume                          2E4                                               m^
      Bufferend volume                        2E4                                               m^
      Oppervlak                               7.5E3,                                            m^
      A f s l u i t e r (doorstromen)        Geen afvoer
      A f s l u i t e r (bufferen)           Geen afvoer
      Blusstof                               Schuim
  5.7.1 Opslagtank: Opslagtank 507
t    Eigenschap
      Identificatie
     Omschrijving
                                             Waarde
                                             Opslagtank 507
                                             Niet ingevuld
                                                                                                Eenheid
     Type opslagtank                         Enkelwandig
     Volume                                  6.5E3                                              m^
     Hoogte van de tank                      14.7                                               m
     Hoogte grondvlak                        O                                                  m
     Stoffen
          Stof                        Gemiddelde vullingsgraad                 F r a c t i e van de t i j d
                                                                               aanwezig
                                      o/o                                      o/o
         gascondensaat                75                                       50
     Diameter van de grootste                0.3
     aansluiting
     Brandbeveiligingssysteem                Schuim
</pre>

====================================================================== Einde pagina 173 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 174 ======================================================================

<pre>                                                                                               Prof8US-ll
   P r o j e c t : OTR                                                                               12
       Toezicht                         Beperkt
       Overvulbeveiliging               Dubbel onafhankelijk
   5.7.2 Opslagtank: Opslagtank5Q5
       Eigenschap                      Waarde                                       Eenheid
       Identificatie                   OpslagtankSOS
       Omschrijving                    Niet ingevuld
       Type opslagtank                  Enkelwandig
       Volume                           6.5E3
       Hoogte van de tank               14 . 6                                      m
       Hoogte grondvlak                O                                            m
       Stoffen
t
           Stof                 Gemiddelde vullingsgraad                Fractie van de t i j d
                                                                        aanwezig
                                o/o                                     o/o
           benzene               75                                     50
       Diameter van de grootste        0.3
      aansluiting
      Brandbeveiligingssysteem         Schuim
      Toezicht                         Beperkt
      Overvulbeveiliging               Dubbel o n a f h a n k e l i j k
  5.7.3 Opslagtank: Opslagtank 504
      Eigenschap                      Waarde                                       Eenheid
      Identificatie                    Opslagtank 504
      Omschrijving                     Niet ingevuld
      Type opslagtank                  Enkelwandig
      Volume                           6.5E3                                       m^
      Hoogte van de tank               14.6                                        m
      Hoogte grondvlak                 O                                           m
      Stoffen
          Stof                  Gemiddelde vullingsgraad                Fractie van de  txjd
                                                                        aanwezig
                                o/o                                     o/O
         benzene                75                                      50
     Diameter van de grootste         0.3
     aansluiting
     Brandbeveiligingssysteem         Schuim
     Toezicht                         Beperkt
     Overvulbeveiliging               Dubbel onafhankelijk
  5,8 Buikopslag: Tankput 9a
     Eigenschap                       Waarde                                       Eenheid
</pre>

====================================================================== Einde pagina 174 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 175 ======================================================================

<pre>                                                                                              Profeis-I!
   P r o j e c t : OTR                                                                              13
       Naam                                    Tankput 9a
       Omschrijving                            Niet ingevuld
       Bergend volume                           1E4                               m^
       Bufferend volume                        1E4                                m=
       Oppervlak                               4.5E3                              m^
       A f s l u i t e r (doorstromen)         Geen afvoer
       A f s l u i t e r (bufferen)            Geen afvoer
       Blusstof                                Schuim
  5.8.1 Opslagtank: Opslagtank 549
       Eigenschap                              Waarde                             Eenheid
       Identificatie                           Opslagtank 549
s
      Omschrijving                             Niet ingevuld
      Type opslagtank                          Enkelwandig
      Volume                                   2.6E3                              m-'
      Hoogte van de tank                       15                                 m
      Hoogte grondvlak                         O                                  m
      Stoffen
           Stof                         Gemiddelde vullingsgraad F r a c t i e van de t i j d
                                                                  aanwezig
                                       o/o                       o/o
           stookolie                    75                        100
      Diameter van de g r o o t s t e          0.3
      aansluiting
      Brandbeveiligingssysteem                Schuim
      Toezicht                                Beperkt
      Overvulbeveiliging                      Enkelvoudig
  5.8.2 Opslagtank: Opslagtank 54 6
t     Eigenschap
      Identificatie
     Omschrijving
                                              Waarde
                                              Opslagtank 54 5
                                              Niet ingevuld
                                                                                 Eenheid
     Type opslagtank                          Enkelwandig
     Volume -                                 2. 6E3                             m-'
     Hoogte van de tank                       15                                 m
     Hoogte grondvlak                         O                                  m
     Stoffen
          Stof                         Gemiddelde vullingsgraad  Fractie van de t i j d
                                                                 aanwezig
                                       o/o                       o/o
          stookolie                    75                        100
     Diameter van de g r o o t s t e          0.3
     aansluiting
     Brandbeveiligingssysteem                 Schuim
</pre>

====================================================================== Einde pagina 175 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 176 ======================================================================

<pre>   P r o j e c t : OTR                                                                                    14
       Toezicht                                Beperkt
       Overvulbeveiliging                      Enkelvoudig
  5.9 Overslagta: Tankauto laden
       Eigenschap                              Waarde                                   Eenheid
       Naam                                    Tankauto laden
       Omschrijving                            Niet ingevuld
       Bergend volume                          25                                       m-'
       Oppervlak                               2E2                                      m^
       A f s l u i t e r (doorstromen)         Geen afvoer
       Blusstof                                Schuim
       Type overslagverbinding                 Laadslang
s
       Diameter van de                         0.075
       overslagverbindxng
       Stofregister
           Stof                        Laden of           Doorzet per      Laadgewicht      T i j d aanwezig
                                       lossen             jaar             transportmidd
                                                          ton              ton
           benzine                     Laden              23000            23
           gascondensaat               Lossen             2300             23
  6 Opvangunits
  6.1 Put: buffer op steiger
      Eigenschap                              Waarde                                   Eenheid
      Naam                                    b u f f e r op s t e i g e r
t     Omschrijving                            Niet ingevuld
      Bergend volume                          10                                       m^
      Bufferend volume                        10                                       m^
      A f s l u i t e r (doorstromen)         Geen afvoer
     A f s l u i t e r (bufferen)             Geen afvoer
    2 Put: Buffer op schip
     Eigenschap                               Waarde                                   Eenheid
     Naam                                     Buffer op schip
     Omschrijving                             Niet ingevuld
     Bergend volume                           5                                       m^
     Bufferend volume                         5                                       m^
     A f s l u i t e r (doorstromen)          Handbediend (open)
     A f s l u i t e r (bufferen)             Handbediend (open)
    3 Riool: Rioolbuffer
     Eigenschap                               Waarde                                  Eenheid
</pre>

====================================================================== Einde pagina 176 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 177 ======================================================================

<pre>                                                                              Prateisil
    Project:          OTR                                                           15
       Naam                                     Rioolbuffer
       Omschrijving                             Niet ingevuld
       Bergend volume                           100                    m^
       Bufferend volume                         100                    m^
       A f s l u i t e r (doorstromen)          Geen afvoer
       A f s l u i t e r (bufferen)             Geen afvoer
   6.4 Bwzi: AWZI
       Eigenschap                              Waarde                 Eenheid
       Naam                                    AWZI
       Omschrijving                             Niet  ingevuld
       Type zuivering                          Aëroob Laagbelast
t
      Volume                                    2.5E3                 m=
      Ontwerpbelasting                          1.6E3                  kg/d
       Debiet                                  0.03                   m^/s
       I n f l u e n t BZV                     0.5                    g/l
   7   Watersystemen
  7.1 R i v i e r : 3e Petroleumhaven
      Eigenschap                               Waarde                 Eenheid
      Naam                                     3e Petroleumhaven
      Omschrijving                             Niet ingevuld
      Breedte                                  400                    m
      Diepte                                   15                     m
      Dispersie (x)                            20
      Dispersie (y)                            0.3
      Stroomsnelheid                           0.5                    m/s
      Haven aanwezig
t
                                               Nee
      Lengte vd haven                          NVT                    m
      Breedte vd haven                         NVT                    m
      Dispersie i n haven                      NVT
     Afstand t o t hoofdstroom                 NVT
  8 Stofgegevens
  8.1 p-xylene
     Eigenschap                                         Waarde   Eenheid
     Naam                                               p-xylene
     vn-nummer                                          1307
     LC50 v i s                                         2.6      mg/1
     Blootstellingsduur           LC50 v i s            96       uur
     EC50 daphnia                                       8.49     mg/1
     Blootstellingsduur           EC50 daphnia          48       uur
</pre>

====================================================================== Einde pagina 177 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 178 ======================================================================

<pre>  P r o j e c t : OTR                                                            16
      IC50 a l g                                         3.2            mg/1
      B l o o t s t e l l i n g s d u u r IC50 a l g     72             uur
      IC50 b a c t e r i e                              Niet ingevuld   mg/1
      B l o o t s t e l l i n g s d u u r IC50 bact.     96             uur
      BZV (g/g)                                          2.35
      Molecuulmassa ( per                • mol)          106.2          g
      Dichtheid                                          900            kg/m^
      Oplosbaarheid                                     0.2             kg/m^
      LogPOW(a)                                         3.15
      Dampdruk                                          0.859           kPa
     Vlampunt                                           21-54
   .2 styrene
S    Eigenschap
     Naam
     vn-nummer
                                                        Waarde
                                                        styrene
                                                        2055
                                                                        Eerüieid
     LC50 v i s                                         30.46           mg/1
     B l o o t s t e l l i n g s d u u r LC50  vis      96              uur
     EC50 daphnia                                       36.83          mg/1
     B l o o t s t e l l i n g s d u u r EC50  daphnia  48              uur
     IC50 a l g                                         Niet ingevuld  mg/1
     B l o o t s t e l l i n g s d u u r IC50  alg      72              uur
     IC50 b a c t e r i e                               Niet ingevuld  mg/1
     B l o o t s t e l l i n g s d u u r IC50  bact.    96             uur
     BZV (g/g)                                          2.45
     Molecuulmassa ( permol)                            104.2          g
     Dichtheid                                          900            kg/m^
     Oplosbaarheid                                     0.3             kg/m^
     LogPOW(a)                                         2.95
     Dampdruk                                          0.592           kPa
S
     Vlampunt                                          21-54
   3 propylene oxide
    Eigenschap                                         Waarde          Eenheid
    Naam                                               propylene oxide
    vn-nummer                                          Niet ingevuld
    LC50 v i s                                         52              mg/1
    B l o o t s t e l l i n g s d u u r LC50  vis      96              uur
    EC50 daphnia                                       Niet ingevuld   mg/1
    B l o o t s t e l l i n g s d u u r EC50  daphnia  Niet ingevuld   uur
    IC50 a l g                                         Niet ingevuld   mg/1
    B l o o t s t e l l i n g s d u u r IC50  alg      Niet ingevuld   uur
    IC50 b a c t e r i e                               Niet ingevuld   mg/1
    B l o o t s t e l l i n g s d u u r IC50  bact.    Niet ingevuld   uur
    BZV (g/g)                                          0
    Molecuulmassa ( permol)                            58              g
    Dichtheid                                          830             kg/m^
</pre>

====================================================================== Einde pagina 178 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 179 ======================================================================

<pre>  P r o j e c t : OTR                                                          17
      Oplosbaarheid                                     400            kg/m^
      LogPOW(a)                                         Niet ingevuld
      Dampdruk                                          58             kPa
      Vlampunt                                          <21
   .4 gascondensaat
     Eigenschap                                        Waarde          Eenheid
      Naam                                             gascondensaat
      vn-nummer                                        Niet ingevuld
     LC50 v i s                                        10              mg/1
     Blootstellingsduur                  LC50 v i s    96              uur
     EC50 daphnia                                      Niet ingevuld   mg/1
S    Blootstellingsduur
     IC50 a l g
     Blootstellingsduur
     IC50 b a c t e r i e
                                         EC50 daphnia
                                         IC50 a l g
                                                       Niet ingevuld
                                                       Niet ingevuld
                                                       Niet ingevuld
                                                       Niet ingevuld
                                                                       uur
                                                                       mg/1
                                                                       uur
                                                                       mg/1
     Blootstellingsduur                  IC50 bact.    Niet ingevuld   uur
     BZV (g/g)                                         0
     Molecuulmassa (.per                mol)           100             g
     Dichtheid                                         750             kg/m^
     Oplosbaarheid                                     1               kg/m^
     LogPOW(a)                                         3
     Dampdruk                                          50              kPa
     Vlampunt                                          <21
  .5 benzene
    Eigenschap                                        Waarde          Eenheid
     Naam                                             benzene
     vn-nummer                                         1114
    LC50 v i s                                         53.47          mg/1
    B l o o t s t e l l i n g s d u u r LC50  vis      96             uur
    EC50 daphnia                                      287             mg/1
    B l o o t s t e l l i n g s d u u r EC50 daphnia  48              uur
    IC50 a l g                                        29              mg/1
    B l o o t s t e l l i n g s d u u r IC50  alg     72              uur
    IC50 b a c t e r i e                              Niet ingevuld   mg/1
    B l o o t s t e l l i n g s d u u r IC50  bact.   96              uur
    BZV (g/g)                                         2.18
    Molecuulmassa ( permol)                           79              g
    Dichtheid                                         900             kg/m^
    Oplosbaarheid                                     1.8             kg/m^
    LogPOW(a)                                         2.13
    Dampdruk                                          9.869           kPa
    Vlampunt                                          <21
   6 benzine
    Eigenschap                                        Waarde          Eenheid
</pre>

====================================================================== Einde pagina 179 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 180 ======================================================================

<pre>  P r o j e c t : OTR                                                                       18
      Naam                                               benzine
      vn-nummer                                          Niet ingevuld
      LC50 v i s                                         50                         mg/1
      B l o o t s t e l l i n g s d u u r LC50   vis      96                        uur
      EC50 daphnia                                       30                         mg/1
      B l o o t s t e l l i n g s d u u r EC50  daphnia  48                         uur
      IC50 a l g                                         Niet ingevuld              mg/1
      B l o o t s t e l l i n g s d u u r IC50  alg      Niet ingevuld              uur
      IC50 b a c t e r i e                               N i e t ingevuld           mg/1
      B l o o t s t e l l i n g s d u u r IC50  bact.    Niet ingevuld              uur
      BZV (g/g)                                          0
      Molecuulmassa ( permol)                            0.1                        g
      Dichtheid                                          800                        kg/m^
t
      Oplosbaarheid                                      1                          kg/m^
      LogPOW(a)                                          Niet ingevuld
      Dampdruk                                           20.27                      kPa
     Vlampunt                                            <21
   . 7 metihyl tert-butyl ether
     Eigenschap                                         Waarde                      Eenheid
     Naam                                               methyl t e r t - b u t y l
                                                         ether
     vn-nummer                                          2398
     LC50 v i s                                          706                        mg/1
     B l o o t s t e l l i n g s d u u r LC50   vis      96                         uur
     EC50 daptinia                                      Niet ingevuld              mg/1
     B l o o t s t e l l i n g s d u u r EC50  daphnia  48                         uur
     IC50 a l g                                         Niet ingevuld              mg/1
     B l o o t s t e l l i n g s d u u r IC50  alg      72                         uur
     IC50 b a c t e r i e                               Niet ingevuld              mg/1
t
     B l o o t s t e l l i n g s d u u r IC50  bact.    96                         uur
     BZV (g/g)                                          0
     Molecuulmassa ( permol)                            88.15                      g
     Dichtheid                                          750                        kg/m^
     Oplosbaarheid                                      51                         kg/m^
     LogPOW(a)                                          0.94
     Dampdruk                                           32.27                      kPa
    Vlampunt                                            <21
   8 methanol
    Eigenschap                                          Waarde                     Eenheid
    Naam                                                methanol
    vn-nummer                                           1230
    LC50 v i s                                          1.093E4                    mg/1
    Blootstellingsduur                    LC50 v i s    96                         uur
    EC50 daphnia                                        1.565E4                    mg/1
    Blootstellingsduur                    EC50 daphnia  48                         uur
</pre>

====================================================================== Einde pagina 180 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 181 ======================================================================

<pre>                                                                                Prafeus-I!
  P r o j e c t : OTR                                                                 19
      IC50 a l g                                         8000            mg/1
      B l o o t s t e l l i n g s d u u r IC50 a l g     72              uur
      IC50 b a c t e r i e                               Niet ingevuld   mg/1
      B l o o t s t e l l i n g s d u u r IC50 bact.     96              uur
      BZV (g/g)                                          1.24
      Molecuulmassa ( per                • mol)          32.05           g
      Dichtheid                                          800             kg/m^
      Oplosbaarheid                                     750              kg/m^
      LogPOW(a)                                         -0.77
      Dampdruk                                          12.53            kPa
     Vlampunt                                           <21
t
   .9 gasolie
     Eigenscüiap                                        Waarde          Eenheid
     Naam                                               gasolie
     vn-nummer                                          Niet ingevuld
     LC50 v i s                                         54              mg/1
     B l o o t s t e l l i n g s d u u r LC50  vis      96              uur
     EC50 daphnia                                       35              mg/1
     B l o o t s t e l l i n g s d u u r EC50  daphnia  96              uur
     IC50 a l g                                         Niet ingevuld   mg/1
     B l o o t s t e l l i n g s d u u r IC50  alg      Niet ingevuld   uur
     IC50 b a c t e r i e                               Niet ingevuld   mg/1
     B l o o t s t e l l i n g s d u u r IC50  bact.    Niet ingevuld   uur
     BZV (g/g)                                          0
     Molecuulmassa ( permol)                            0.1            g
     Dichtheid                                         840              kg/m^
     Oplosbaarheid                                     20               kg/m^
     LogPOW(a)                                         0.3
     Dampdruk                                          0.1              kPa
s
    Vlampunt                                           21-54
  .10 stookolie
    Eigenschap                                         Waarde          Eenheid
    Naam                                               stookolie
    vn-nummer                                          Niet ingevuld
    LC50 v i s                                         60              mg/1
    B l o o t s t e l l i n g s d u u r LC50  vis      96              uur
    EC50 daphnia                                       Niet ingevuld   mg/1
    B l o o t s t e l l i n g s d u u r EC50  daphnia  Niet ingevuld   uur
    IC50 a l g                                         Niet ingevuld   mg/1
    B l o o t s t e l l i n g s d u u r IC50  alg      Niet ingevuld   uur
    IC50 b a c t e r i e                               Niet ingevuld   mg/1
    B l o o t s t e l l i n g s d u u r IC50  bact.    Niet ingevuld   uur
    BZV (g/g)                                          0
    Molecuulmassa ( permol)                            150             g
    Dichtheid                                          1000            kg/m^
</pre>

====================================================================== Einde pagina 181 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 182 ======================================================================

<pre>                                                                                              Pratees-1!
   P r o j e c t : OTR                                                                               20
       Oplosbaarheid                                      20                           kg/m^
       LogPOW(a)                                         Niet ingevuld
       Dampdruk                                           0.1                          kPa
       Vlampunt                                           54-100
    .11 Effluent gefaalde BWZI 2
       Eigenschap                                        Waarde                       Eenheid
       Naam                                              E f f l u e n t gefaalde
                                                         BWZI 2
       vn-nummer                                         Niet ingevuld
       LC50 v i s                                        72.38                        mg/1
       B l o o t s t e l l i n g s d u u r LC50 v i s    Niet ingevuld                uur
S
       EC50 daphnia                                      388.4                        mg/1
       B l o o t s t e l l i n g s d u u r EC50 daphnia  Niet ingevuld                uur
       IC50 a l g                                        39.25                        mg/1
      B l o o t s t e l l i n g s d u u r IC50 a l g     Niet ingevuld                uur
       IC50 b a c t e r i e                              3.828E6                      mg/1
      B l o o t s t e l l i n g s d u u r IC50 bact.     Niet ingevuld                uur
      BZV (g/g)                                          1.611
      Molecuulmassa ( per mol)                           79                           g
      Dichtheid                                          1000                         kg/m^
      Oplosbaarheid                                      1000                         kg/m^
      LogPOW(a)                                          Niet ingevuld
      Dampdruk                                           0.001                        kPa
      Vlampunt                                           <21
    11.1 Samenstelling mengsel
      Stofnaam                                                          Fractie aanwezig
      AWZI BZV-influentbenzene                                          0.261230883980509
t
     AWZI Contaminant: benzene                                          0.738769116019491
  8.12 AWZI Contnmi nant: benzene
     Eigenschap                                         Waarde                       Eenheid
     Naam                                               AWZI Contaminant:
                                                        benzene
     vn-nummer                                          1114
     LCSO v i s                                         53.47                        mg/1
     Blootstellingsduur                    LC50 v i s   96                           uur
     EC50 daphnia                                       287                         mg/1
     Blootstellingsduur                    EC50 daphnia 48                           uur
     IC50 a l g                                         29                          mg/1
     Blootstellingsduur                    IC50 a l g   72                           uur
     IC50 b a c t e r i e                               Niet ingevuld               mg/1
     Blootstellingsduur                    IC50 bact.   96                          uur
     BZV (g/g)                                          2.18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 182 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 183 ======================================================================

<pre>                                                                                          Preteus-I!
  P r o j e c t : OTR                                                                           21
      Molecuulmassa ( permol)                            79                       g
      Dichtheid                                          1000                     kg/m^
      Oplosbaarheid                                      1000                     kg/m^
      LogPOW(a)                                          2.13
      Dampdruk                                           0.001                    kPa
      Vlampunt                                           <21
   .13 AWZI BZV-influentbenzene
      Eigenschap                                         Waarde                   Eenheid
      Naam                                               AWZI BZV-
                                                         i n f luentbenzene
      vn-nummer                                          1114
t
      LC50 v i s                                         IE 6                     mg/1
      B l o o t s t e l l i n g s d u u r LC50  vis      96                       uur
     EC50 daphnia                                        1E6                      mg/1
      B l o o t s t e l l i n g s d u u r EC50  daphnia  48                       uur
      IC50 a l g                                         1E6                      mg/1
     B l o o t s t e l l i n g s d u u r IC50  alg       72                       uur
     IC50 b a c t e r i e                                1E6                     mg/1
     B l o o t s t e l l i n g s d u u r IC50  bact.     96                       uur
     BZV (g/g)                                           0.0005
     Molecuulmassa { permol)                             79                      g
     Dichtheid                                           1000                     kg/m^
     Oplosbaarheid                                       1000                     kg/m^
     LogPOW(a)                                          2.13
     Dampdruk                                           0.001                    kPa
     Vlampunt                                           <21
   14 Effluent gefaalde BWZI 5
     Eigenschap                                         Waarde                   Eenheid
S    Naam
     vn-nummer
                                                        E f f l u e n t gefaalde
                                                        BWZI 5
                                                        Niet ingevuld
     LCSO v i s                                         72.38                    mg/1
     B l o o t s t e l l i n g s d u u r LC50  vis      Niet ingevuld            uur
     ECSO daphnia                                       388.4                    mg/1
    B l o o t s t e l l i n g s d u u r EC50   daphnia  Niet ingevuld            uur
     IC50 a l g                                         39.25                    mg/1
    B l o o t s t e l l i n g s d u u r IC50   alg      Niet ingevuld            uur
     IC50 b a c t e r i e                               3.828E6                  mg/1
    B l o o t s t e l l i n g s d u u r IC50   bact.    Niet ingevuld            uur
    BZV (g/g)                                           1. 611
    Molecuulmassa ( permol)                             79                       g
    Dichtheid                                           1000                     kg/m^
    Oplosbaarheid                                       1000                     kg/m^
    LogPOW(a)                                           Niet ingevuld
    Dampdruk                                            0.001                    kPa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 183 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 184 ======================================================================

<pre>                                                                                      Prateus-1!
  P r o j e c t : OTR                                                                        22
      Vlampunt                                         <21
  8.14.1 Samenstelling mengsel
      Stofnaam                                                  Fractiie aanwezig
      AWZI BZV-influentbenzene                                  0.251230883980509
     'AWZI Contaminant: benzene                                 0.738769116019491
   .15 AWZI Contaminant: benzene
      Eigenschap                                       Waarde                 Eenheid
      Naam                                             AWZI Contaminant
                                                       benzene
t     vn-nummer
      LC50 v i s
      Blootstellingsduur                 LC50 v i s
                                                       1114
                                                       53.47
                                                       96
                                                                              mg/1
                                                                              uur
      EC50 daphnia                                     287                   mg/1
      Blootstellingsduur                 EC50 daphnia  48                     uur
      IC50 a l g                                       29                    mg/1
      Blootstellingsduur                 IC50 a l g    72                     uur
      IC50 b a c t e r i e                            Niet ingevuld          mg/1
      Blootstellingsduur                 IC50 bact.    96                    uur
      BZV (g/g)                                        2.18
     Molecuulmassa ( per                  mol)         79                    g
     Dichtheid                                        1000                   kg/m^
     Oplosbaarheid                                    1000                   kg/m^
     LogPOW(a)                                        2.13
     Dampdruk                                         0.001                  kPa
     Vlampunt                                         <21
    16 AWZI BZV-influentbenzene
t    Eigenschap
     Naam
                                                      Waarde
                                                      AWZI BZV-
                                                      influentbenzene
                                                                             Eenheid
     vn-nummer                                        1114
     LC50 v i s                                       1E6                    mg/1
     B l o o t s t e l l i n g s d u u r LC50 v i s   96                     uur
     EC50 daphnia                                     1E6                    mg/1
     B l o o t s t e l l i n g s d u u r EC50 daphnia 48                     uur
     IC50 a l g                                       1E6                    mg/1
     B l o o t s t e l l i n g s d u u r IC50 a l g   72                     uur
     IC50 b a c t e r i e                             1E6                    mg/1
    B l o o t s t e l l i n g s d u u r IC50 bact.    96                     uur
    BZV (g/g)                                         0.0005
    Molecuulmassa ( per mol)                          79                     g
    Dichtheid                                         1000                   kg/m'
    Oplosbaarheid                                     1000                   kg/m^
</pre>

====================================================================== Einde pagina 184 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 185 ======================================================================

<pre>  P r o j e c t : OTR           23
      LogPOW(a)       2.13
      Dampdruk        0.001 kPa
      Vlampunt        <21
s
</pre>

====================================================================== Einde pagina 185 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 186 ======================================================================

<pre>   A n a l y s e : OTR
   1 Questionnaire
   1.1 Totaal overzicht van de cjuestionnaire
       Waardering t o t a l e questionnaire  A tot B
   1.2 Overzicht per v r a g e n l i j s t
      Vragenlijst                                              Waardering
       Veiligheidszorgsysteem                                  A  tot  B
      Vak- en Handelingsbekwaamheid                            A  tot  B
t     Werkprocedures
      Repressie
       Installatie
                                                               A
                                                               A
                                                               A
                                                                  tot
                                                                  tot
                                                                  tot
                                                                       B
                                                                       B
                                                                       B
   2 Analyse        resultaten
  2.1 Unit: steigers slangen
      Groep                                 Uitgestroomde massa           Verwacht.
                                             (Frecjuentie)                waarde
                                            Totaal     Max       Gem
                                            1/j        1/j       1/j      kg/j
      Steigers slangen (20)                 0,0577     0,0218    0,00288  7,59
          Lekkage overslag schip (10)       0,0525     0,0218    0,00525  0, 694
          * gascondensaat (2)               0,0413     0,0218    0,0207   0,526
          * benzene (2)                     0,00689    0,00363   0,00344  0, 105
          •* propylene oxide (2)            0,00149    0,000786  0,000747 0, 021
         * p-xylene (2)                     0,00138    0,000725  0,000589 0,021
         * styrene (2)                      0,00138    0,000725  0,000689 0, 021
         Breuk overslag schip (10)          0,00521    0,00216   0,000521 6,9
         * gascondensaat (2)                0,00411   0,00216    0,00205  5,22
         * benzene (2)                      0,000684  0,00036    0,000342 1, 04
         * propylene oxide (2)              0,000148  7,81E-5    7,42E-5  0, 209
      * •* p-xylene (2)                     0,000137  7,2E-5     6,84E-5  0,209
         * styrene (2)                      0,000137  7,2E-5     6,S4E-5  0,209
  2.2 Unit: WHIs slangen
     Groep                                  Uitgestroomde massa           Verwacht.
                                            (Frequentie)                  waarde
                                            Totaal    Max        Gem
                                            1/j       1/j        1/j      kg/j
     WHIS slangen (12)                      O,0851    O,0184     O,00709  23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 186 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 187 ======================================================================

<pre>                                                                                        Proteysil
   Analyse: OTR
          Lekkage overslag schip (6)              0,0774     0,0184    0,0129   2,1
          * s t o o k o l i e (2)                 0,0349     0,0184     0,0174   1,05
          * benzine (2)                           0,0218     0,0115     0,0109   0,526
          * g a s o l i e (2)                     0,0208     0,0109    0,0104    0,526
          Breuk overslag schip (6)               0,00769     0,00182   0,00128  20,9
          * s t o o k o l i e (2)                 0,00346    0,00182   0,00173   10,4
          * benzine (2)                           0,00217    0,00114   0,00108   5,22
          * g a s o l i e (2)                     0,00206    0,00109   0,00103   5,22
   2.3 Unit: Kade 11 armen
      Groep                                      Uitgestroomde massa            Verwacht.
                                                  (Frecjuentie)                 waarde
t     Kade 11 armen (18)
                                                 Totaal
                                                 1/3
                                                            Max
                                                            1/j
                                                 0,000327 7,57E- 5
                                                                      Gem
                                                                       1/j
                                                                       1,82E-5
                                                                                kg/j
                                                                                0, 175
      * Lekkage overslag schip (6)               0,000296 7,67E- 5    4,94E-5   0,0158
      * * benzine (2)                            0,000146 7,67E- 5    7,28E-5   0,00791
      * * methyl t e r t - b u t y l ether (2) 7,77E-5 4,09E- 5       3,88E-5   0,00395
          * methanol (2)                         7,28E-5 3,83E- 5     3,64E-5   0,00395
      * Breuk overslag schip (12)                3,lE-5     7,62E- 6  2,58E-6   0, 159
      ^r
         * benzine (4)                           1,52E-5 7,62E- 6     3,81E-6   0,0797
         * methyl t e r t - b u t y l ether (4) 8,13E-6 4,06E- 6      2,03E-5   0,0398
      * * methanol (4)                           7,62E-6 3,81E- 6     1,9E-6    0,0398
  2.4 Unit: steiger 10 armen
      Groep                                     Uitgestroomde massa            Verwacht.
                                                 (Frequentie)                  waarde
t    s t e i g e r 10 armen (12)
      * Lekkage overslag schip (4)
                                                Totaal
                                                1/3
                                                8,04E-5
                                                7,28E-5
                                                           Max
                                                            1/3
                                                            1,92E-5
                                                           1,92E-5
                                                                      Gem
                                                                      1/j
                                                                      6,7E-6
                                                                      1,82E-5
                                                                               kg/j
                                                                               0,0438
                                                                               0,00395
     * * methanol (2)                           3,64E-5    1,92E-5    1,82E-5  0,00198
     * * benzine (2)                            3,64E-5    1,92E-5    1,82E-5  0,00198
     * Breuk overslag schip (8)                 7,62E-6    1,9E-5     9,52E-7  0,0398
     * * methanol (4)                           3,81E-6    1,9E-6    9,52E-7   0,0199
     * * benzine (4)                            3,81E-6    1,9E-6     9,52E-7  0,0199
  2.5 Unit: Tankput 1
     Groep                                      Uitgestroomde massa            Verwacht.
                                                (Frequentie)                   waarde
                                                Totaal     Max       Gem
                                                1/j        1/j       1/j       kg/j
     Tankput 1 (2)                              6,87E-6    3,43E-6   3,43E-6   9, 75
</pre>

====================================================================== Einde pagina 187 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 188 ======================================================================

<pre>  Analyse:      OTR
     * Topping                      (2)  5,87E-5 3,43E-5 3,43E-6 9,75
     * * E f f l u e n t gefaalde BWZI 5 3,43E-5 3,43E-6 3,43E-6 4,87
     (1)
     * * E f f l u e n t gefaalde BWZI 2 3,43E-6 3,43E-6 3,43E-6 4,87
     (1)
s
t
</pre>

====================================================================== Einde pagina 188 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 189 ======================================================================

<pre>   Analyse:           OTR
   1    Questionnaire
   1.1    T o t a a l o v e r z i c h t van de  cjuestionnaire
        Waardering t o t a l e          questionnaire   A tot B
   1.2 Overzicht per v r a g e n l i j s t
       Vragenlijst                                                       Waardering
       Veiligheidszorgsysteem                                            A tot B
       Vak- en Handelingsbekwaamheid                                     A tot B
t      Werkprocedures
       Repressie
        Installatie
                                                                         A tot B
                                                                         A tot B
                                                                         A tot B
   2 Analyse            resultaten
  2.1    Unit: steigers               slangen
       Groep                                           Oevercontaminatie   (Frecjuentie) Verwacht.
                                                                                          waarde
                                                       Totaal   Max       Gem'
                                                       1/j      1/j       1/j            m/j
       s t e i g e r s slangen (16)                    0, 056   0,0218    0,0035         0,334
           Lekkage overslag schip (8)                  0, 051   0,0218    0,00637        0, 168
           * gascondensaat (2)                         0,0413   0,0218    0,0207         0, 136
           * benzene (2)                               0,00689  0,00363   0,00344        0,0226
t      * * p-xylene (2)
           * styrene (2)
          Breuk overslag schip (8)
                                                       0,00138
                                                       0,00138
                                                       0,00506
                                                                0,000725
                                                                0,000725
                                                                0,00216
                                                                          0,000589
                                                                          0,000689
                                                                          0,000633
                                                                                         0,00453
                                                                                         0,00453
                                                                                         0,166
           * gascondensaat (2)                         0,00411  0,00216   0,00205        0, 135
           "* benzene (2)                              0,000684 0,00036   0,000342       0,0225
       * * p-xylene (2)                                0,000137 7,2E-5    6,84E-5        0,0045
       * * styrene (2)                                 0,000137 7,2E-5    6,84E-5        0,0045
  2.2 Unit: WHIs slangen
      Groep                                            Oevercontaminatie   (Frecjuentie) Verwacht,
                                                                                         waarde
                                                       Totaal   Max       Gem
                                                       1/j      1/j        1/j           m/j
     WHIs slangen (12)                                 0,0851   0,0184    0,00709        O, 675
      * Lekkage overslag schip (6)                     0,0774   0,0184    0,0129         O, 339
      •* * s t o o k o l i e     (2)                   0,0349   0,0184    0,0174         0,153
</pre>

====================================================================== Einde pagina 189 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 190 ======================================================================

<pre>  Analyse: OTR
     *   * benzine (2)                         0,0218    0,0115   0,0109         0,0955
     *   * g a s o l i e (2)                   0,0208    0,0109   0,0104         0,091
     *   Breuk overslag schip (5)              0,00769   0,00182  0,00128        0, 337
     *   * s t o o k o l i e (2)               0,00346  0,00182   0,00173        0,152
     *   * benzine (2)                         0,00217   0,00114  0,00108        0,0949
     *   * g a s o l i e (2)                   0,00206  0,00109   0,00103        0,0904
   .3 Unit: Kade 11 armen
    Groep                                     Oevercontaminatie   (Frecjuentie) Verwacht.
                                                                                waarde
                                              Totaal    Max      Gem
t   Kade 11 armen (12)
     * Lekkage overslag schip (4)
                                              1/3       1/j
                                              0,000247 7,57E-5
                                              0,000223 7,57E-5
                                                                 1/j
                                                                 2,05E-5
                                                                 5,58E-5
                                                                                m/j
                                                                                0,00297
                                                                                0,00147
    * * benzine (2)                           0,000146 7,67E-5   7,28E-5        0,000957
     * * methyl t e r t - b u t y l ether (2) 7,77E-5 4,09E-5    3,88E-5        0,000511
    * Breuk overslag schip (8)                2,34E-5 7,62E-6    2,92E-6        0,0015
    * * benzine (4)                           1,52E-5 7,52E-5    3,81E-6        0,000977
    * * methyl t e r t - b u t y l ether (4) 8,13E-6 4,06E-5     2,03E-6        0,000521
   4 Unit: s t e i g e r 10 armen
    Groep                                     Oevercontaminatie   (Frecjuèntie) Verwacht.
                                                                                waarde
                                              Totaal   Max       Gem
                                              1/j       1/j      1/j            m/j
    s t e i g e r 10 armen (6)                4,02E-5   l,92E-5  6,7E-6         0,000484
    * Lekkage overslag schip (2)              3,64E-5  l,92E-5   l,82E-5        0,000239
I   * •* .benzine (2)
    * Breuk overslag schip (4)
    * * benzine (4)
                                              3,64E-5
                                              3,81E-6
                                              3,81E-5
                                                       1,92E-5
                                                       1,9E-6
                                                       1,9E-6
                                                                 1,82E-5
                                                                 9,52E-7
                                                                 9,52E-7
                                                                                0,000239
                                                                                0,000244
                                                                                0,000244
</pre>

====================================================================== Einde pagina 190 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 191 ======================================================================

<pre>                                                                                    Pratfius-II
   A n a l y s e : OTR
   1 Questionnaire
   1.1 Tot:aal overzicht van de questionnaire
        Waardering t o t a l e cjuestionnaire  A tot B
   1.2 Overzicht per v r a g e n l i j s t
       Vragenlijst                                              Waardering
        Veiligheidszorgsysteem                                  A   tot B
        Vak- en Handelingsbekwaamheid                           A   tot B
t       Werkprocedures
        Repressie
        Installatie
                                                                A
                                                                A
                                                                A
                                                                    tot B
                                                                    tot 8
                                                                    tot B
   2 Analyse r e s u l t a t e n
  2.1 Unit: steigers slangen
       Groep                                  Volumecontaminatie           Veirwacht.
                                               (Frequentie)                waarde
                                               Totaal   Max       Gem
                                               1/j       1/j       1/j     mVj
     'steigers slangen (20)                    0,0577    0,0218   0,00288  3,19
       + Lekkage overslag schip (10)          0,0525    0,0218    0,00525  1,05
            * gascondensaat (2)                0,0413    0,0218   0,0207   0,00323
       •ir
           •*• benzene (2)                    0,00589   0,00363   0,00344  0,000334
t
       + * propylene oxide (2)                0,00149   0,000786  0,000747 1, 05
           * p-xylene (2)                     0,00138   0,000725  0,000689 8,28E-5
           * styrene (2)                      0,00138   0,000725  0,000689 l,06E-5
           Breuk overslag schip (10)          0,00521   0,00216   0,000521 2,14
      * * gascondensaat (2)                   0,00411   0,00216   0,00205  0,0321
           * benzene (2)                      0,000684  0,00036   0,000342 0,00332
      *•
      •ir
           •* propylene oxide (2)             0,000148  7,81E-5   7,42E-5  2,1
           * p-xylene (2)                     0,000137  7,2E-5    6,84E-5  0,000823
           * styrene (2)                      0,000137  7,2E-5    6,84E-5  0,000105
  2.2 Unit: WHIs slangen
     Groep                                    VolumeContaminatie           Verwacht.
                                               (Frequentie)                waarde
                                              Totaal    Max       Gem
                                              1/3       1/j       1/j      mVj
     WHIs slangen (12)                        O,0851    O,0184    O,00709  0,368
</pre>

====================================================================== Einde pagina 191 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 192 ======================================================================

<pre>                                                                                     Pnileiis-
   Analyse: OTR
          Lekkage overslag schip (6)           0,0774     0,0184   0,0129   0,0336
          * s t o o k o l i e (2)              0,0349     0,0184   0,0174   0,0161
          * benzine (2)                         0,0218    0,0115   0,0109    0,00101
          * gasolie (2)                        0,0208     0,0109   0,0104   0,0165
         Breuk overslag schip (6)              0,00769 0,00182    0,00128   0,334
          * s t o o k o l i e (2)              0,00346 0,00182     0,00173 0,16
          * benzine (2)                        0,00217 0,00114     0,00108 0,01
          * gasolie (2)                        0,00206 0,00109     0,00103 0,164
   2.3 U n i t :  Kade 11 armen
       Groep                                  VolumeContaminatie           Verwacht,
                                               (Frecjuentie)                waarde
t     Kade 11 armen (6)
                                               Totaal
                                               1/j
                                               0,000161
                                                         Max
                                                         1/j
                                                                  Gem
                                                                 1/j
                                                         7,67E-5 2,68E-5
                                                                           mVj
                                                                            0,000168
       * Lekkage overslag schip (2)           0,000145   7,67E-5 7,28E-5    1,52E-5
       * * benzine (2)                        0,000146   7,67E-5 7,28E-5    1,52E-5
      * Breuk overslag schip (4)               l,52E-5   7,62E-5 3,81E-5    O,000153
      * * benzine (4)                          l,52E-5   7,62E-6 3,81E-6    0,000153
  2.4 Unit: steiger 10 armen
      Groep                                   VolumeContaminatie           Verwacrht.
                                               (Frequentie)                waarde
                                              Totaal     Max     Gem
                                              1/j        1/3      1/j      mVj
      steiger      10 armen (6)               4,02E-5    1,92E-5  6, 7E-6  4,2E-5
      * Lekkage o v e r s l a g s c h i p (2) 3,64E-5    1,92E-5  1,82E-5  3,79E-6
                                              3,64E-5    1,92E-5  1,82E-5  3,79E-6
t
      * * b e n z i n e (2)
      * Breuk o v e r s l a g s c h i p (4)   3,81E-6    1,9E-6  9,52E-7   3,82E-5
      * * benzine          (4)                3,81E-6    1,9E-6  9,52E-7   3,82E-5
  2.5 Unit: Tankput 1
      Groep                                   VolumeContaminatie           Verwacht.
                                              (Frecjuentie)                waarde
                                              Totaal    Max      Gem
                                              1/j       1/3      1/j       m^/j
     Tankput 1 (2)                            6,87E-6   3,43E-6  3,43E-5   748
      * Topping                        (2)    6,87E-6   3,43E-6  3,43E-6   748
      * * E f f l u e n t gefaalde BWZI 5     3,43E-6   3,43E-6  3,43E-6   374
      (1)
      * * E f f l u e n t gefaalde BWZI 2     3,43E-6   3,43E-6  3,43E-6   374
      (1)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 192 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 193 ======================================================================

<pre>     Referentiekader ten behoeve van de beoordeling van resultaten uit Proteus ;                                                              - - —
     Bij deze beoordeling wordt het CIW rapport Integrale aanpal^ van Hsico's van .onvoomene lozingen"-gehariteerd:
     Basisgegevens                                                                                   •    l                                 ^
                Referentievolume               15000000 m3 (Standaard) : .            •                                          . v ••' ƒ
      Weegfactor watersysteem
                                        [-              ^_      ondermeer ClWrappört^integrala aanpak van risico's .van onvoorziene
                                                      •    lozingen; bijlage 2, tabei 7)      • -                                                    : '.
                                        i Odfjell Terminals (Rotterdam) B V " "     ' * "        ~ "                  '      ~     "               "    "
                                                                                              ' Volume'
                                                                                             , verontreinigd
                                                                                                 oppervlakte                         .. 'Milieu Schade
            Installatie(onderdeel).      Stof                         Frequentie                 water                                        lndex,(MS!)
 .; steigers slangen lekkages            gascondensaat                   2,07E-02                    " 0,00323 <                                 2,15E-10
   ; steigers slangen lekkages         _ benzeen                         3,44E-03'                    0,000334 .                                •2.23E-11
      steigers slangen lekkages;.     >i propyleenoxide                  7,47E-04v    ,                     1,05 ' -                             7,00E-08
      steigers slangen lekkages          n-butanol                      6,89E-04                   0,00008828 '                                  5,89E-12
  (steigers slangen breuk schip      : j gascondensaat                   2,05E-03                        0,0321                                  2,14E-09
  i steigers slangen breuk schip       I propyleenoxide                  7,42E-05                            2,1                                 1,40E-07
   ;WHI slangen lekkages               ! gasolie                         1,04E-02                        0,0165                                  t,10E-09
    WHI slangen breuk schip •          : gasolie                         1,03E-03                         0,164 ^                                1,09E-08
  skade 11 armen lekkage              i benzine                         7,28E-05'                   0,0000152 ,'                               . 1,01E-12
 j kade 11 armen breuk            ;    • benzine                        3,81 E-06        ' '          0,000153            •                      1.02E-11
•,! steiger 10 armen lekkage         ••: benzine                         1,82E-05                 0,00000379 '                                ' 2,53E-13
  ; steiger 10 armen breuk               benzine                        9,52E-07           . ' 0,0000382 , •                             '       2,55E-12
  i tankput 1 topping              '
                                                                        3,43E-06                            748                                  4,99E-05
 . tankput 1 gefaalde BWZI
                                                                        3,43E-06                            374                          .       2,49E-05
                                                                                                                 i'    -•  •", y           . 0,00E+00
                                                                                                                                                0,00E+00
                                                                                                                                                0,00E+00
                                                                                                                 l^                             0,00E+00
                                                                                         • .  •:                   }.;.••.
                                                                                                                 \  J..
                                                                                                                                                0,00E+00
                                                                                         -••..!                  J ..         -•               .0,00E+00'
</pre>

====================================================================== Einde pagina 193 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 194 ======================================================================

<pre>                                   Referentiekader
                       Odfjell Terminals (Rotterdam) B.V.
1,E+00
1,E-01 --
 1,E-10
 1,E-11
     0,0001 0,001 0,01     0,1               1         10 100      1000
                         Milieuschade-index (MSI)
                                       Pagina 1               proteusjnvulformulier MSI OTR.xIs
</pre>

====================================================================== Einde pagina 194 =================================================================

<br><br>