<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Odfjell Terminals (Rotterdam) B.V.
         Veiligheidsrapport 2011
                  Deel 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>   OTR Veiligheidsrapport 2011-deel 2                                                       ^r^n.r..
                                                                                           ÜUrJtLL
  INHOUDSOPGAVE DEEL 2
  1.        PROCESBESCHRIJVING                                                                        5
  1.1       Inleiding                                                                                 5
  1.2       Tankopslag                                                                                5
      1.2.1       Doel van het proces                                                                 5
      1.2.2       Reactievergeiijkingen                                                               6
      1.2.3       Logische beschrijving van het proces                                      •         6
      1.2.4      Proces flow diagram                                                                  7
      1.2.5      Doorlooptijd batch                                                                   8
      1.2.6      Belangrijke procescondities                                                          8
      1.2.7      Grenzen waarbuiten verhoogd gevaar aanwezig is                                       8
      1.2.8      Beschrijving van voor de veiligheidrelevante utilities e.d                           8
      1.2.9      Beschrijving van de relevante fysische en chemische eigenschappen van de aanwezige
     (milieu)gevaarlijke stoffen                                                                      9
  1.3       Laad-/losvoorzieningen voor zeeschepen en lichters                                        9
      1.3.1      Doel van het proces                                                                  9
     1.3.2       Reactievergelijkingen                                                                9
     1.3.3       Logische beschrijving van het proces                                                 9
     1.3.4       Proces flow diagram                                                                  9
     1.3.5       Doorlooptijd batch                                                                  10
     1.3.6       Belangrijke procescondities             ,                                           10
     1.3.7       Grenzen waarbuiten verhoogd gevaar aanwezig is                                      10
     1.3.8       Beschrijving van voor de veiligheidsrelevante utilities e.d                         11
     1.3.9       Beschrijving van de relevante fysische en chemische eigenschappen van de aanwezige
     (milieu)gevaarlijke stoffen                                                                     11
 1.4       Laad- en losvoorzieningen voor wagons, tankauto's en tankcontaines                        12
     1.4.1       Doel van het proces                                                                12
     1.4.2       Reactievergelijkingen                                                              12
     1.4.3       Logische beschrijving van het proces                                               12
     1.4.4       Procesflowdiagram                                                                  13
     1.4.5       Doorlooptijd batch                                                                 13
     1.4.6      Procescondities                                                                     13
    1.4.7 ' Grenzen waarbij verhoogd gevaar aanwezig is                                             13
     1.4.8      Specifieke veiligheidsvoorzieningen (LOD's)                                         13
    1.4.9       Beschrijving van de relevante fysische en chemische eigenschappen van de aanwezige
    (milieu)gevaarlijke stoffen                                                                     14
 1.5       Leidingen en pompen                                                                      14
    1.5.1       Doel van het proces.-.                                                              14
    1.5.2       Reactievergelijkingen                                                               14
    1.5.3       Logische beschrijving van het proces                                                14
    1.5.4       Procesflow diagram                                                                  15
    1.5.5       Doorlooptijd batch                                                                  15
    1.5.6       Belangrijke procescondities                                                         15
    1.5.7       Grenzen waarbij verhoogd gevaar aanwezig is                                         15
    1.5.8       Specifieke veiligheidsvoorzieningen (LOD)                                           16
    1.5.9       Beschrijving van de relevante fysische en chemische eigenschappen van de aanwezige
    (milieu)gevaarlijke stoffen                                                                     16
1.6       Toevoegen van additieven                                                                  17
    1.6.1       Doel van het proces                                                                 17
    1.6.2       Reactievergelijkingen                                                               17
    1.6.3       Logische beschrijving van het proces                                                17
    1.6.4       Procesflowdiagram                                                                   17
    1.6.5       Procescondities butaan                                                              17
   1.6.6        Belangrijke procescondities                                                         18
    1.6.7       Grenzen waarbij verhoogd gevaar aanwezig is                                         18
   1.6.8        Specifieke veiligheidsvoorzieningen (LOD) butaan                                    18
2/44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>  OTR Veiiigheidsrapport 2011 - deel 2                                                           ^r^r.r,.
                                                                                                ODFJELL
      1.6.9     Beschrijving van de relevante fysische en chemische eigenschappen van de aanwezige
     (milieu)gevaarlijke stoffen                                                                        18
  1.7      Dampven^/erking                                                                              19
     1.7.1      Doel van het proces                                                                     19
     1.7.2      Reactievergelijkingen                                                                   19
     1.7.3      Logische beschrijving van het proces                                                    20
     1.7.4      Procesflowdiagram                                                                       20
     1.7.5      Doorlooptijd batch                                                                      20
     1.7.6      Procescondities                                                                         21
     1.7.7      Grenzen waarbij verhoogd gevaar aanwezig is                                             21
     1.7.8      Beschrijving van specifieke veiligheidsvoorzieningen (LOD)                              21
     1.7.9      Beschrijving van de relevante fysische en chemische eigenschappen van de aanwezige
     (milieu)gevaarlijke stoffen                                                                        22
  1.8      Overslag van schip naar schip met behulp van O-leidingen                                     23
     1.8.1      Doel van het proces                                                                     23
     1.8.2      Reactievergelijkingen                                                                   23
     1.8.3      Logische beschrijving van het proces                                                    23
     1.8.4      Procesflowdiagram                                                                      23
     1.8.5      Doorlooptijd batch                                                                     23
     1.8.6      Belangrijke procescondities                                                            23
    1.8.7      Grenzen waarbuiten verhoogd gevaar aanwezig is                                          23
     1.8.8      Beschrijving van voor de veiligheidrelevante utilities e.d                             23
    1.8.9      Beschrijving van de relevante fysische en chemische eigenschappen van de aanwezige
    (milieu)gevaarlijke stoffen                                                                        23
 1.9       Petrochemical Industrial Distillation (PID)                                                 24
    1.9.1      Doel van het proces                                                                     24
    1.9.2      Reactievergelijkingen                                     '.                            24
    1.9.3      Logische beschrijving van het proces en procescondities                                 24
    1.9.4 Procesflow diagram                                                                           25
    1.9.5      Doorlooptijd batch                                                                      25
    1.9.6      Belangrijke procescondities                                                             25
    1.9.7      Grenzen waarbuiten verhoogd gevaar aanwezig is                                          26
    1.9.8      Beschrijving van voor de veiligheidsrelevante Utilities e.d.                            26
    1.9.9 Beschrijving van de relevante aanwezige (milieu)gevaarlijke stoffen                          27
 2.        DE INSTALLATIE EN DE LAY-OUT                                                                28
 2.1      Plattegrond met legenda                                                                      28
 2.2      Indicatie van de hoeveelheden product en variatie                                            28
2.3       Beschrijving werking van de installatie, de afzonderiijke installatiedelen en gebouwen       28
2.4       Onderverdeling van de installatie in secties en/of insluitsystemen                           29
3.        VEILIGHEIDSMANAGEMENTSYSTEEM                                                                 30
4.        GEVAREN EN MAATREGELEN                                                                       30
4.1       Specieke gevaren van het proces                                                              30
4.2       Specifiek aan de installatie verbonden gevaren                                               31
4.3       De type schade-effecten die kunnen ontstaan                                                  31
4.4       Mogelijke omvang van deze schade-effecten (installatie, inrichting, buiten de inrichting)    31
4.5       Gevarenzones van de installatie m.b.t. ontploffingsgevaar                                     31
4.6      De verdeling van de installatie in insluitsystemen en/of logische onderdelen                  31
4.7       Een gevaarsinschatting van elk insluitsysteem of onderdeel                                   32
4.8      Overwegingen voor de mate en type van beveiliging (LOD's in relatie tot: geïdentificeerde
gevaren en beoordeling gevaren)                                                                       33
4.9      Overzicht van installatiescenario's                                                          33
4.10 Installatiescenario's                                                                            33
3/44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>  OTR Veiligheidsrapport 2011 - dee! 2                                            ODFJELL
  Bijlagen:
  1.     Matrix directe oorzaken versus de uitgewerkte scenario's per installatie
 2.      Installatiescenario's Opslagtanks
  3.     Installatiescenario's Steigers
 4.      Installatiescenario's Laadplaatsen voor vrachtwagens en wagons
 5.      Installatiescenario's Pompplaatsen
 6.      Installatiescenario's Dampvenjverkingssystemen
 7.      Installatiescenario's Butaanleidingen
 8.      Installatiescenario's O-leidingen
 9.      Installatiescenario's PID
4/44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>          OTR Veiligheidsrapport 2011 - deel 2                                                       r^r^r.r. i
                                                                                                     ODrJhLL
 1.       PROCESBESCHRIJVING
1.1      Inleiding
         De processen/installaties bij Odfjell waarin gevaariijke stoffen worden zijn op- en overgeslagen resp.
         bewerkt als volgt in te delen:
                  Opslagtanks;
                  Steigers;
                  Laadplaatsen voor tankauto's, tankcontainers en wagons;
                  Pompplaatsen;
                  Dampverwerkingssystemen;
                  Butaanleidingen;
                  O-leidingen;
             - Destillatie-units (PID).
        In deel 1 is aangegeven dat de activiteiten van OTR kunnen worden verdeeld in tankopslag door de
        terminal en bewerking van producten door de PID. Hieronder wordt voor beide installaties een globaal
        overzicht gegeven van de activiteiten.
        In de navolgende hoofdstukken wordt achtereenvolgens ingegaan op ingegaan op de processen/-
        installaties
1.2     Tankopslag
1.2.1 Doel van het proces
       Op het terrein van Botlek zijn 310 opslagtanks geplaatst. De tanks zijn gemaakt van koolstof-staal of
       roestvaststaai. Er wordt onderscheid gemaakt tussen KI-tanks en K3-tanks. Het totale volume van de
       K1-tanks bedraagt 1.266.000 m^ en een totaal van 357.000 m^ voor de K3-tanks.
       In de KI-tanks worden in beginsel producten uit klasse 1 en 2 opgeslagen. Indien noodzakelijk
      worden in de KI-tanks ook producten opgeslagen uit de klassen 3 en 4. De K1-opslagtanks dienen
      voor de opslag van stoffen met een vlampunt lager dan 55°C en voor de opslag van toxische
      vloeistoffen. De overige producten kunnen ook in K3-tanks worden opgeslagen.
       In de K3-tanks worden uitsluitend producten opgeslagen uit de klasse 3 en 4 (zoals gedefinieerd in de
       NPR 7910-1).
      In bijlage 8 van deel 1 is de tanklijst opgenomen van de tanks bij OTR. De ligging en de lay-out van de
      opslagtanks en de bijbehorende laad- en losvoorzieningen, is weergegeven op de plattegrond van de
      inrichting in bijlage 2 van deel 1.
      5/44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>         OTR Veiligheidsrapport 2011 - deel 2
                                                                                                       ODFJELL
         Karakteristieken van de opslagtanks
        Bij OTR komen de volgende verschillende typen tanks voor.
          Tanktype                      ; Beschrijving
          K3 tank (geïsoleerd)          ; Vast dak tank met open ontluchting, voor de opslag van K3 mineraal en
                                          simpele K3 chemie (zoals glycol)
          CR - KI (RVS, geïsoleerd) Vast dak tank met vacuüm-Zdrukventielen voor de opslag van mineraal
                                          en chemie
          CR - KI met dampbalans Vast dak tank met dampleiding die enerzijds aansluiting geeft op een
         en dampbuffer                    dampbalansleiding naar steiger en anderzijds, t.b.v. overflow en
                                         tankademing, op dampverwerking (via buffer).
         CR - KI aangesloten op          Vast dak tank met een dampleiding die naar een
          DVS                            dampvenA/erkinginstallatie voert.
         CR - KI lage druk, RVS          Vast dak tank (cone, dome en umbrella roof) met vacuüm-
         (geïsoleerd)                    Zdrukventielen die een hoge afstel druk (max. 350 mbar) hebben voor
                                         de opslag van mineraal en chemie
         CR-K3                           CR-K1 voorde opslag van K3 in een KI tankput
         IF - KI (aangesloten op         CR-K1 met innerfloat
         incinerator / scrubber)
         FR -tank                      ; Drijvend dak tank met dubbele seal voor de opslag van mineraal
         Dome tank                       FR-tank met dome en enkele seal voor de opslag van mineraal en
                                         chemie                                                                 |
        Betekenis afkortingen:
        Klasse 1:         Licht ontvlambare vloeistof met een vlampunt kleiner dan 21 °C bij 1 bar.
        Klasse 2:        Ontvlambare vloeistof een vlampunt groter dan 21 °C kleiner dan 55 °C bij 1 bar.
       Klasse 3:         Brandbare vloeistof met een vlampunt tussen 55 °C en 100 °C.
       KI-tanks:         Tanks bestemd voor de opslag van vloeibare producten met een dampspanning > 10
                         mbar bij opslagtemperatuur uit de klassen O, 1 en 2.
       K3-tanks:         Worden ingezet voor de opslag van producten met een dampspanning < 10 mbar en
                         een vlampunt groter dan 55 °C
       CR:               Cone roof tank
       IF:               Innerfloat tank
       FR:               Floating roof tank
       RVS:              Roestvast staal
       DVS:              Dampverwerkingsysteem
1.2.2 Reactievergelijkingen
     • In het algemeen vindt er bij de opslag van producten geen reactie plaats. Indien bij de opslag van
       monomeren niet de juiste voorzorgsmaatregelen worden genomen, kan er spontaan polymerisatie
       optreden. De reactie(snelheid) en de hoeveelheid warmte die vrijkomt is afhankelijk van het
       monomeer.
1.2.3 Logische beschrijving van het proces
       De aan- en afvoer van stoffen vindt plaats met zeeschepen, lichters, wagons, tankauto's,
      tankcontainers en pijpleidingen.
      In het management systeem zijn de procedures opgenomen die specifiek betrekking hebben op het
      laden en lossen van schepen, tankauto's en railwagons (zoals):
                aanvraag op- en overslag;
                acceptatie producten voor op- en overslag;
                samenhang in manipulaties;
                manipuleren;
                werkzaamheden tanks;
                werkzaamheden steiger;
      6/44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>        OTR Veiligheidsrapport 2011 - deel 2                                                      nnPiFi
                  werkzaamheden tankauto's;
                  werkzaamheden tankwagons;
                  boord/boord overslag langszij;
                  voorpompen;
                  leegmaken leidingen;
                  oplijnen;
                  (pro forma) werkopdrachten;
                  productmonsters nemen;
                  water peilen landtanks;
                  werken met C-stoffen.
        Een verlading vindt plaats aan de hand van een schriftelijke werkopdracht. In de werkopdracht staat
       welke leidingverbindingen gemaakt dienen te worden. Aan de hand van de werkopdracht worden
       afsluiters in de juiste stand gezet en de laadarmen en slangen aangekoppeld. Voor de aanvang van
       het verpompen worden alle onderdelen van de verbinding gecontroleerd (de zgn. droge controle). Het
       starten.van de pompen gebeurt vanuit de controlekamer of ter plaatse. Direct na het starten van een
       manipulatie volgt de zgn. "natte controle". Tijdens het verpompen worden regelmatig controles
       uitgevoerd. Deze controles vinden plaats volgens de "Aandachtspuntenlijst manipuleren".
       Voor een aantal stoffen zijn aanvullend specifieke productinstructies met betrekking tot controles bij
       laden, lossen en opslag, specifieke voorzorgsmaatregelen en handelingen bij het laden en lossen,
       gebruik van dampverwerking en PBM's. Deze instructies zijn bij OTR ter inzage aanwezig.
       Mengen van componenten
       Het mengen gebeurt over het algemeen op de volgende manieren:
                 samenbrengen in opslagtank of transportmiddel. Sommige opslagtanks zijn uitgerust met
                  mixers voor het homogeniseren van de vloeistoffen;
                 injecteren in leidingen tijdens het rondpompen. Door het passeren van statische mixers
                 kunnen de vloeistoffen tijdens het rondpompen gemengd worden en
                 injecteren in aan- of afi/oerieiding, tijdens het verladen van vloeistoffen.
       Het mengen van componenten is geregeld in de procedures/werkinstructies:
                blenden;
                homogeniseren;
                butaniseren;
                toevoegen additieven, inhibitors en kleurstoffen;
                tevens zijn er specifieke productinstructies waarin relevante werkzaamheden beschreven
                worden.
                In en buiten gebruik nemen
                In het management systeem zijn de volgende procedures opgenomen die specifiek betrekking
                hebben op het in en buiten getjruik nemen van middelen:
               operationeel maken tank;
               alarmsettings: overbruggen, afstellen en wijzigen;
               bepalen tank en alarm niveau;
               schoonmaken tanks;
               schoonmaken product leidingen;
               werkvergunningen;
               onderhoud en taakverdeling;
               onderhoud en onderhoudsconcept;
               tankonderhoud en inspectie;
               water aflaten landtanks;
               in en buiten gebruikname.
1.2.4 Proces flow diagram
      Voor de proces flow diagrammen van de diverse typen opslagtanks wordt verwezen naar bijlage 2 van
      deel 4.
      7/44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>           OTR Veiligheidsrapport 2011 - dee! 2                                                     ODFJELL
 1.2.5 Doorlooptijd batch
          De gemiddelde doorzet per tank bedraagt ongeveer 5 - 6 tankinhouden per jaar.
1.2.6 Belangrijke procescondities
          In het algemeen worden producten bij omgevingstemperatuur en atmosferische druk opgeslagen.
          Indien de fysische eigenschappen van een product dit noodzakelijk maken, beschikt OTR over een
          aantal tanks die voorzien zijn van verwarmingsspiralen. Met behulp van deze verwarmingsspiralen kan
          met behulp van stoom (circa 230 °C) of warm water (max. 90 °C) de inhoud van de tank worden
         verwarmd tot de gewenste temperatuur. De maximale temperatuur van de producten bedraagt ca. 80
          °C.
1.2.7 Grenzen waarbuiten verhoogd gevaar aanwezig is
         Verhoogd gevaar treedt op indien producten tot boven het vlampunt worden verwarmd. Ook bestaat er
         verhoogd gevaar bij producten met een relatief laag kookpunt, zodat bij hogere omgevings-
         temperaturen een versnelde verdamping optreedt.
1.2.8 Beschrijving van voor de veiligheidsrelevante utilities e.d.
        Conform de vergunning Wet milieubeheer zijn de tanks geplaatst in (36) tankputten waarmee een
        gecontroleerde opvang van eventueel vrijgekomen product mogelijk is. De tankputten hebben een
        inhoud conform de voorschriften in de vergunning Wet milieubeheer. De dijken die de tankputten
        omgeven zijn vloeistofkerend uitgevoerd (met inbegrip van de leidingdoorvoeringen).
        Eventuele lek- en morsvloeistoffen evenals hemelwater worden via een drainageleiding opgevangen
        in een open, betonnen verzamelput. Deze put doet tevens dienst als zandvanger (bezinkput). Door
        middel van een elektrische pomp eri een vlotterschakeling treedt dit systeem bij stijging van het
       vloeistofpeil in de verzamelput ("de zandvanger") automatisch in werking en wordt het "drainwater" via
       het rioleringssysteem naar de AWZI afgevoerd
       Tanks algemeen
       Als onderdeel van de tankconstructie wordt de terp beschouwd, die volgens Engineering standaard uit
       onder andere oliezand is opgebouwd.
       Op alle aangewezen tanks is een overvulbeveiliging aangebracht. De overvulbeveiliging bestaat uit
       een alarm dat gegeven wordt indien het vloeistofniveau in de tank een bepaalde grens overschrijdt
       Dit alarm is volledig onafhankelijk van de niveaumeting in de tank.
       Bij tanks met een drijvend dak of innerfloat wordt de tankafsluiter automatisch gesloten indien het
       vloeistofniveau in de tank een bepaalde grens overschrijdt. Tevens wordt dan een signaal gegeven in
       de CCR.
       De maximale vulhoogte wordt per tank berekend en is afhankelijk van type tank, equipment en
       constructie, opslagperiode, temperatuurwisselingen en uitzettingscoëfficiënten gebaseerd op de
       "worst-case"-situatie.
      Alle tanks zijn uitgerust met een ENRAF-niveaumeting en voorzien van een lekdetectie. Deze
      gegevens zijn per tank uitleesbaar in de CCR. Setpoints van operationele alarmen kunnen door CCR-
      operators worden ingebracht in de computer.
      Alle verwarmbare opslagtanks zijn bestand tegen temperaturen van maximaal 90''C. Deze
      temperaturen komen in de tanks nooit voor.
      KI-tanks
      De KI -tanks kunnen zijn uitgerust met een drijvend dak of met een vast dak met of zonder een
      innerfloat. Alle K1-tanks zijn geaard. In de legenda van de plattegrondtekening zie bijlage 2 (deel 1)
      8/44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>         OTR Veiligheidsrapport 2011 - deel 2                                                       ^r^r.r..
                                                                                                    ODFJELL
         zijn gegevens van de tanks opgenomen zoals capaciteit, type dak en gevaarscategorie van de
         producten die opgeslagen kunnen worden.
         Op alle vaste dak KI-tanks zitten vacuüm drukventielen.
         De lage druktanks in tankput 10A zijn voorzien van drukalarmering en een explosieluik. De
        drukventielen zijn afgesteld op ca. 300 mbar.
         Brandweervoorzieningen
        Op de tanks met een drijvend dak is een droge schuiminstallatie aangebracht. Het systeem genereert
        een alarm bij een sealbrand in de CCR waarna de schuiminstallatie met de brandweerauto gevoed
        kan worden.
        Alle KI-tanks met vaste daken zijn uitgerust met een koelwatersysteem en een foamsysteem. Het
        koelwatersysteem dient ter afkoeling van de tankwand in geval deze door brand te heet zou kunnen
        worden. Het koelwatersysteem kan per tank bediend worden door middel van afsluiters en zijn direct
        aangesloten op het bluswaternetwerk. Het foamsysteem kan worden gevoed met de
        brandweerwagen.
        Tankput 10A heeft naast het koelwater en foamsysteem op de tanks een halfautomatische
        schuimblussysteem in de tankput. Dit kan worden gebruikt bij een morsing of tankputbrand en is
        bedienbaar lokaal en vanuit de CCR.
 1.2.9 Beschrijving van de relevante fysische en chemische eigenschappen van de aanwezige
        (milieu)gevaarlijke stoffen
       Odfjell slaat vloeibare (aardolie)producten en chemicaliën op. In bijlage 9 van deel 1 is de
        productenlijst opgenomen met de meest kenmerkende parameters, zoals vlampunt en dampspanning,
1.3    Laad-/Iosvoorzieningen voor zeeschepen en lichters
1.3.1 Doel van het proces
       Het doel van het proces is het laden en lossen van zeeschepen en binnenvaartschepen met behulp
       van slangen en/of laadarmen. Er zijn totaal 13 steigers beschikbaar die alle geschikt zijn voor zowel
       laden als lossen. Voor zeeschepen zijn totaal 5 steigers beschikbaar.
1.3.2 Reactievergelijkingen
       Bij het veriaden van producten vinden geen (neven)reacties plaats.
1.3.3 Logische beschrijving van het proces
       Voor de aanvoer vanuit schepen worden de eigen productpompen van deze schepen gebruikt. De
       belading en lossing van vaartuigen kan zowel door middel van productslangen als met laadarmen
       plaatsvinden. Toezicht vindt plaats door een steigerman of op sommige steigers voor lichters door
       middel van camera's vanuit de CCR.
1.3.4 Proces flow diagram
      Van alle.leidingen op de steigers zijn P&ID's of procesflowdiagrams beschikbaar. Deze schema's
      maken deel uit van het documentatiepakket, dat binnen de inrichting beschikbaar is. Voor een aantal
      kenmerkende steigers zijn de flowschema's opgenomen in deel 4, tabblad 3.
      9/44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>         OTR Veiligheidsrapport 2011 - deel 2
                                                                                                    ODFJELL
 1.3.5 Doorlooptijd batch
         Het debiet waarmee gepompt wordt bedraagt tussen de 200 en 2000 m^/uur. Afhankelijk van de
        grootte van de schip en de te veriaden partij bedraagt de dooriooptijd van een batch normaliter 5 - 5 0
        uur.
 1.3.6 Belangrijke procescondities
        Uitsluitend vloeibare producten worden al dan niet verwarmd tot ca. 50 °C veriaden. Op de
        mogelijkheid van het aanvoeren van tot vloeistof verdicht butaan t.b.v. toevoegen aan benzine wordt
        in hoofdstuk 6 nader ingegaan.
        De debieten bij laden en lossen zijn afhankelijk van de diameter van de gebruikte leiding en de
       toegestane vloeistofdruk (max. 7 bar).
       Tabel: 1.3        Gegevens van de steigers
         Steiger     Type                 Bestemd                   Veriading       Diameter     dampretour/
                                          Voor                      met             Leidingen    verwerking
         6-7a)       T-steiger            Zeeschepen/lichters       slangen          2"-14"      Nee m.u.v.
                                                                                                 fenol
         8           Damwandsteiger       Lichters                  slangen         2"- 6"       Nee
         9b)         L-steiger            Zeeschepen/lichters      slangen/armen    4"-14"       Ja
         10c)        L-steiger           Zeeschepen/lichters       slangen/armen    4"-16"       Ja
         11          kade                Zeeschepen/lichters       armen            4"-12"       Ja
         At/m D,     Walhijsinstallatie   Lichters                 slangen          4"- 8"       Ja (alleen C,
         F en Gd                                                                                 D, F en G)
       Steiger 7 is ook geschikt voor de veriading van propyleenoxide en benzeen. Op de steiger is een
       dampafvoerieiding aangelegd die PO-dampen naar incinerator 2 voert en een dampbalansleiding voor
       benzeen.
       Op steiger 9 zijn 3 laadarmen (6"- 8") voor de veriading van fosforzuur geïnstalleerd. Voor de
      veriading van acrylaten zijn er 6 leidingen (6") met voor elke leiding een aansluiting op de
       dampretourieiding. De dampleiding wordt ook ingezet voor verlading van carcinogene stoffen.
       Steiger 10 is uitgerust met een 4"-leiding voor de injectie van butaan.
      Walhijsinstallatie C, D, F en G kunnen worden aangesloten op dampverwerking (DVS-4 systeem).
1.3.7 Grenzen waarbuiten verhoogd gevaar aanwezig is
      Verhoogd gevaar treedt op indien producten met te hoge snelheden door de leidingen worden
      gepompt. Hierbij bestaat de kans op statische oplading. De maximale pompsnelheid bedraagt 7
      m/sec. Bij het opstarten van een manipulatie bedraagt de snelheid 1 m/sec.
      De laad-/losleidingen zijn gemaakt van koolstofstaai of roestvaststaai, de diameter varieert van 2" tot
      16". De debieten bij laden en lossen zijn afhankelijk van de diameter van de gebruikte leiding en de
      maximale vloeistofdruk op de steiger van 7 bar.
      De door OTR gebruikte laad/losslangen worden aangeschaft bij gerenommeerde bedrijven en hebben
      alle een beproevingscertificaat.
      Alle productslangen worden éénmaal per jaar uitwendig geïnspecteerd op uiteriijke gebreken en
      lengte van de slang. De goedgekeurde slangen worden voorzien van een certificaat dat overeenkomt
      met het nummer van de slang. Indien een slang wordt afgekeurd, wordt deze vernietigd en de
      registratie verwijderd.
      De door OTR gebruikte l.aad/losarmen zijn gefabriceerd door een ISO-gecertificeerd bedrijf en hebben
      een zelfde sterkte als de leidingen.
      10/44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>         OTR Veiligheidsrapport 2011 - deel 2                                                        /-^r^r.rl.
                                                                                                     ODFJELL
 1.3.8 Beschrijving van voor de veiligheidsrelevante utilities e.d.
        Alle steigers hebben een betonnen vloer waardoor vloeistof lekkages worden afgevoerd naar de
        riolering. Daar waar niet aanwezig, zijn lekbakken aangebracht (walhijsinstallaties).
        Alle lichters kunnen worden aangesloten op een overvulbeveiligingssignalering dat of een alarm geeft
        op de steiger of de afsluiter op de steiger dicht stuurt.
        Alle schepen worden geaard.
        In geval van camerabewaking ontvangt de dekwacht van de lichter een noodstopkastje en portofoon.
        Bij activeren van de noodstop sluit de afsluiter op de steiger en geeft een alarm in de CCR. Deze
       afsluiter kan ook worden bediend vanuit de CCR.
       In geval van een steigerwacht (altijd bij zeeschepen) is er door middel van portofoon contact met de
       CCR en direct contact met de dekwacht. In de CCR kan de pomp gestopt worden en de operator op
       steiger kan de afsluiter dicht zetten.
       Op de steigerieidingen bevinden zich manometers waarmee de operators de afgesproken kunnen
       controleren. Voor de laadarmen geldt dat deze een maximaal bereik hebben. Bij overschrijding van dit
       bereik wordt een alarm gegenereerd.
       Brandweervoorzieningen
       Op steiger 6 en 7 zitten droge schuimleiding met diverse aansluitingen die ter hoogte van het manifold
       uitkomen in een schuimmaker. Deze kunnen worden gevoed met de brandweerauto. Op steiger 6 en 7
       zit een brandwaterieiding met aansluitingen. Op steiger 7 is een schuim/water kanon dat zowel
       gevoed kan worden door de schuimleiding als het bluswaternetwerk. Op steiger 7 zit boven de PO-
       afsluiters een watersprinklerinstallatie die te bedienen is vanuit het steigerhuisje en de noodstopknop
       op de oploop van steiger 7. Een tweede noodstopknop bedient de PO afsluiter.
       Op steiger 9 zitten twee op afstand bedienbare schuim/water monitoren (oploop en kop steiger) die
      vanaf het ridderspoor bediend kan worden. Over de gehele steiger en oploop zit een
      sprinklerinstallatie die vanaf de oploop en de CCR gestart worden (openen deluge klep) naast het
      automatische detectiesysteem. De drie lekbakken zijn voorzien van een droge schuimsprinkler.
      Op steiger 10 en kade 11 zijn op afstand bedienbare schuim/water brandweervoorzieningen
      aangebracht. Daarnaast zijn langs de gehele waterkant vele hydranten beschikbaar voor de
      walhijsinstallaties.
1.3.9 Beschrijving van de relevante fysische en chemische eigenschappen van de aanwezige
      (milieu)gevaarlijke stoffen
      Odfjell slaat vloeibare (aardolie)producten en chemicaliën op. In bijlage 9 van deel 1 is de
      productenlijst opgenomen met de meest kenmerkende parameters, zoals vlampunt en dampspanning.
      11/44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>       OTR Veiligheidsrapport 2011 - deel 2                                                       ^r^r-.,-..
                      ^                                                                          ODFJELL
1.4    Laad- en losvoorzieningen voor wagons, tankauto's en tankcontaines
1.4.1 Doel van het proces
       Het laden en lossen van wagons en tankauto's.
1.4.2 Reactievergelijkingen
       Bij het verladen van product vinden geen (neven)reacties plaats.
1.4.3 Logische beschrijving van het proces
      Hierbij verwijzen we naar de procesgangbeschrijving van 1.2.3.
      Binnen de inrichting zijn diverse laadplaatsen (genummerd 1 t/m 12) en weegbruggen (genummerd 1
      t/m 5) en een veriaadstation voor bloktreinen (Rail Chemie Centrum - RCC LP13) aanwezig.
      In het RCC kunnen bloktreinen worden geladen en gelost. Ten behoeve daarvan zijn 4 semi-
      automatisch bedienbare laadplaatsen geïnstalleerd langs twee sporen. Besturing vindt plaats vanaf de
      controlekamer in het LCR op basis van gewicht. De laadarmen op het RCC zijn voorzien van
      dampretourleidingen, overvulbeveiliging en bottom touch dip pipe met zijwaartse uitstroming. Zo lang
      een laadarm niet in rustpositie is, kan de verhaallier niet worden bediend. Vanuit de bedieningscabine
      zijn de 4 laadarmen in de wagons te manoeuvreren. Voor een veilige en nauwkeurige positionering
      zijn 4 camera's beschikbaar.
      Voorde veriading van propyleenoxide is een separaat systeem van productleidingen, laadarmen en
      dampleidingen aanwezig in het RCC. De PO-dampen worden naar incinerator 2 afgevoerd. Het
      gehele PO veriadingsysteem is gehazopt.
      De laadplaatsen en weegbruggen (1, 2 en 3) zijn geschikt voor het laden en/of lossen van tankauto's,
     wagons en tankcontainers en zijn uitgerust met laadarmen en/of slangen.
      De belading van voertuigen vindt normaliter plaats via bovenbelading..
      Laadarmen hebben een batchcontroller met een overvulbeveiliging. De bediening vindt lokaal plaats
     door OTR operators in samenwerking met de chauffeur.
     Bij het laden met slangen wordt gebruikt gemaakt van een batchcounter of op basis van gewicht. Alle
     bediening geschiedt lokaal door OTR operators in samenwerking met de chauffeur.
     Het lossen van voertuigen gebeurt normaliter met slangen die aan de bodemleiding van het voertuig
     worden gekoppeld. Het lossen geschiedt door middel van lucht, stikstof of pompen.
     Indien een ander product door de laadarm of slang geladen moet worden, worden deze gespoeld met
     water. Het spoelwater wordt in het bedrijfsriool afgevoerd met behulp van trechters waarin de laadarm
     wordt gestoken.
     Voor het veriaden van stankstoffen, prioritaire stoffen, zuren en diverse andere stoffen (zoals styreen
     en fenol) zijn diverse laadplaatsen en weegbruggen uitgerust met een dampafvoerieiding die dampen
     afvoert naar een incinerator of een ander type dampvenwerkingssysteem.
     12/44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>         OTR Veiligheidsrapport 2011 - deel 2                                                      ODFJELL
 1.4.4 Procesflowdiagram
        Van alle laadplaatsen en weegbruggen zijn P&ID's of een procesflowdiagram beschikbaar (zie ook
         deel 4). Deze schema's maken deel uit van het documentatiepakket, dat binnen de inrichting
         beschikbaar is.
 1.4.5 Doorlooptijd batch
        Het pompdebiet bij de belading van tankauto's en wagons bedraagt ca. 6 0 - 1 0 0 m^/uur.
1.4.6 Procescondities
        Uitsluitend vloeibare producten worden al dan niet verwarmd tot ca. 50 °C veriaden. Op de
        mogelijkheid van het aanvoeren van tot vloeistof verdicht butaan t.b.v. toevoegen aan benzine wordt
        in paragraaf 1.6 nader ingegaan.
        Voor het laden en lossen van ketelwagens en tankauto's ligt de laad- en lossnelheid voor veel
        producten tussen de 60 a 70 m^/h, oplopend tot maximaal 300 m^/h. Bij een gemiddelde inhoud van
        een vrachtwagen van 30 m^luur betekent dit dat een vrachtwagen in 45 - 60 minuten is geladen.
1.4.7 Grenzen waarbij verhoogd gevaar aanwezig is
       Verhoogd gevaar treedt op indien producten met te hoge snelheden door de leidingen worden
       gepompt. Hierbij bestaat de kans op statische oplading. De maximale pompsnelheid bedraagt 7
       m/sec. Bij het opstarten van een manipulatie bedraagt de snelheid 1 m/sec.
       Ook bestaat er het gevaar van overvullen van een wagon of tankauto.
1.4.8 Specifieke veiligheidsvoorzieningen (LOD's)
       Laadplaatsen zijn voorzien van vloeistofdichte of vloeistof kerende vloeren waardoor vloeistof
       lekkages afgevoëd worden naar onze riolering. Afvoer vindt plaats via een pompkelder die vanuit de
      CCR kan worden bewaakt en ingeblokt
       Laadarmen zijn voorzien van overvulbeveiliging, een batchcontroller en noodstopknoppen.
      Alle tankauto's en wagons worden geaard.
      Bij alle weegbruggen en laadplaatsen voor wagons en vrachtwagens zijn voorzieningen ter
      voorkoming van valgevaar.
      Alle bediening geschiedt lokaal. Getrainde operators laden en lossen. Zij zijn allen in het bezit van een
      portofoon.'
      Brandweervoorzieningen
      In het RCC is een halfautomatische schuimsprinkler installatie ten behoeve van de wagons en de
      kelder. Om het RRC staan vijf watermonitoren voor het koelen van wagons. Het RCC heeft een 60
      minuten brandwerende muur aan de Oude Maasweg kant.
      Bij alle laadplaatsen staan diverse schuimkasten, slangenkasten en PI2 en P50 handblussers.
      De gebruikte laad/losarmen worden aangeschaft bij gerenommeerde bedrijven en hebben alle een
      beproevingscertificaat.
      13/44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>         OTR Veiiigheidsrapport 2011 - deel 2                                                       ^r^r.r.,
                                                                                                   ODFJELL
1.4.9 Beschrijving van de relevante fysische en chemische eigenschappen van de aanwezige
        (milieu)gevaarlijke stoffen
        Odfjell slaat vloeibare (aardolie)producten en chemicaliën op. In bijlage 9 van deel 1 is de
        productenlijst opgenomen met de meest kenmerkende parameters, zoals vlampunt en dampspanning.
1.5     Leidingen en pompen
1.5.1 Doel van het proces
        Transport van en naar de opslagtanks, schepen, tankauto's en wagons van producten.
1.5.2 Reactievergelijkingen
        Bij het veriaden van product vinden geen (neven)reacties plaats.
1.5.3 Logische beschrijving van het proces
       Voordat het daadwerkelijke pompen plaatsvindt wordt het leidingtracé eerst opgelijnd (-=droge
       controle). Is de verpomping eenmaal gestart dan wordt de leiding door middel van een zogenaamde
       'natte controle' nagelopen.
       De qiebieten worden gecontroleerd door middel van metingen die afgelezen kunnen worden in de
       CCR. Aan de hand van de tankstanden, de pompcapaciteit, het debiet en de directe communicatie
      met het schip kan snel geconstateerd worden of er productveriies is en vervolgens kan worden
      ingegrepen.
      Hierbij verwijzen we ook naar de algemene procesgangbeschrijving van 2.3.
      Laad-/losleidingen
      De laad-/losleidingen lopen van de pompplaatsen naar de laad-/losplaatsen, zoals steigers en
      laadplaatsen. Alle leidingen zijn van staal of roestvast staal, behoudens de leiding voor fosforzuur
      (kunststof), de diameter varieert van 2" tot 16". De gemiddelde stroomsnelheid bedraagt 4 mis.
      De meest voorkomende debieten liggen tussen de 200 - 1000 m^/h voor scheepsverladingen en 60 -
      70 m^lh voor tankauto- en wagonveriadingen. Voor een gedetailleerde beschrijving van de
     verschillende leidingen wordt verwezen naar het computersysteem waarin alle leidingen met lengtes
      en diameters zijn opgenomen.
     Verpompingen kunnen ook plaatsvinden van of naar bestemmingen buiten de inrichting (zowel
      regionaal als nationaal) via een ondergronds leidingnet de zgn. Pak-lijnen.
      Pompen
     Voor veriadingen van product worden veelal centrifugaalpompen gebruikt, incidenteel wordt hiervoor
     een verdringerpomp toegepast. De pompen zijn elektrisch aangedreven en ruim de helft van de
     pompen kan vanuit de CCR bediend worden.
     De productpompen staan hoofdzakelijk opgesteld in zogenaamde pompplaatsen die bestaan uit een
     beton vloer met opstaande wanden. Het hemelwater uit de pompplaats wordt afgevoerd met behulp
     van een drainpomp.
     Een aantal leidingsystemen op het terrein is voorzien van zogenaamde stripperpompen. Dit zijn
     verdringerpompen die gebruikt worden om restanten vloeistof uit leidingen respectievelijk tanks te
     verwijderen.
     Boosterpompen worden gebruikt voor externe verpompingen via de zgn. Paklijnen.
     14/44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>        OTR Veiligheidsrapport 2011 - deel 2
                                                                                                   ODFJELL
        In onderstaande tabel 1.5 is per pompplaats aangegeven hoeveel pompen er aanwezig zijn en met
        welke tankputten de desbetreffende pompplaats in verbinding staat.
        Tabel 1.5:      Opstelling pompen en bijbehorende tankput
         Opstellingsplaats               • Aantal pompen                 Verbinding met
          Pompplaats 01:                   12                            Tankput1-2-3
         Pompplaats 02:                    10 (excl. 5 * PID)            Tankput 4-5-6
         Pompplaats 07                    3                              Tankput 7
         Pompplaats 08:                   7                              Tankput 8-8a
         Pompplaats 9A                    6                              Tankput 9
         Pompplaats 9B:                   6                              Tankput 9
         Pompplaats 10                    17                             Tankput10B
         Pompplaats 10A                   9                              Tankput10A
         Pompplaats 11A                   11                             Tankput11A
         Pompplaats 11B                   10                             Tankput 11B
         Pompplaats 14                    18                             Tankput 13-14-15
         Pompplaats 16                    3                              Tankput16
         Pompplaats 17                    4                              Tankput17
         Pompplaats 18                    3                              Tankput18
         Tankput18                        27                             Tankput18
         Pompplaats 19                    3                              Tankput19
         Pompplaats 20                   22                              Tankput 20A-20B-20C
         Pompplaats 20 (acryl.)          8                               Laadperrons
         Pompplaats 21                   5                              Tankput21
         Pompplaats 23                   3                              Tankput 23
         Pompplaats 25                   9                              Tankput 23 t/m 27
         Pompplaats 30                   9                              Tankput 29-30-31
         Pompplaats P.0                   1                             Tankput 2
         Boostermanifold                 5                              Steiger 9
        Totaal productpompen             213
1.5.4 Procesflowdiagram
       De procesgang met betrekking tot een specifiek leidingstuk is afhankelijk van de bedrijfssituatie.
      Verwezen wordt naar de specifieke procescondities.
1.5.5 Doorlooptijd batch
      Het debiet waarmee gepompt wordt bedraagt tussen de 60 en 2000 m^/uur. Voor schepen is het
      debiet afhankelijk van de grootte van de schip en de te veriaden partij en varieert het debiet van 250 -
      2000 m^/h. Bij de veriading van vrachtwagens en wagons worden debieten gehanteerd van 60 - 200
      m^/h.
1.5.6 Belangrijke procescondities
      De debieten bij laden en lossen zijn afhankelijk van de diameter van de gebruikte leiding en de
      toegestane vloeistofdruk (max. 7 bar). De maximale snelheid in de leidingen bedraagt 7 m/sec.
      Uitsluitend vloeibare producten worden veriaden al dan niet verwarmd tot ca. 60 - 70 °C.
1.5.7 Grenzen waarbij verhoogd gevaar aanwezig is
      Verhoogd gevaar treedt op indien producten met te hoge snelheden door de leidingen worden
      gepompt. Hierbij bestaat de kans op statische oplading. De maximale pompsnelheid bedraagt 7
      m/sec. Bij het opstarten van een manipulatie bedraagt de snelheid 1 m/sec.
      15/44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>         OTR Veiligheidsrapport 2011 - deel 2                                                      ODFJELL
 1.5.8 Specifieke veiligheidsvoorzieningen (LOD)
        De leidingen liggen in leidingtracés die in segmenten zijn verdeeld door dammen en door
        koppelbakken zodat bij een lekkage de verspreiding van product beperkt blijft.
        De leidingen naar de steigers worden in de pompplaats op de pompen en tankleidingen gekoppeld.
        Pompplaatsen zijn voorzien van vloeistofdichte of vloeistof kerende vloeren waardoor vloeistof
        lekkages afgevoerd worden naar onze riolering. Afvoer vindt plaats via pompkelder die vanuit de CCR
        bewaakt en ingeblokt kunnen worden.
        Alle leidingen zijn bestand tegen de maximale pompdruk (ontwerpdruk ND16).
        Het leidingsysteem is gedeeltelijk pigbaar, zodat deze goed leeggemaakt kan worden en er dus weinig
        restanten achterblijven. Vloeistoffen die vrijkomen ten gevolge van het schoonmaken van leidingen
        worden in een verzamelput in de pompplaats opgevangen. In deze verzamelput is een pomp
        aangebracht die de vloeistof direct naar de slobtanks of het riool afvoert. Als de pomp wordt
        uitgeschakeld kan, met behulp van de vacuümwagen, de put worden leeggezogen en het materiaal
       gecontroleerd worden afgevoerd. Op diverse plaatsen binnen de inrichting bestaat de mogelijkheid om
       spoelwater via een vuilwaterieiding af te voeren.
        De beveiliging van de leidingen vindt plaats door de volgende voorzieningen:
        De druk van tankleiding wordt ontlast door middel van de ontlastklep direct bij de tank;
        Het in hoofdzaak toepassen van centrifugaalpompen. Bij verdringerpompen wordt de druk
       aangegeven door manometers (pomp en leiding) en is de pomp voorzien van een drukontlastklep
       (overstort)
       Voor fenol is temperatuur en drukmeting op de leidingen tussen tanks en steigers.
       Brandweervoorzieningen
       Bij de pompplaatsen staan schuimkasten, slangenkasten en P12 handblussers.
       Pompplaats 30 is voorzien van een oscillerende schuimwatermonitor en 1 m^ schuimvormend middel.
1.5.9 Beschrijving van de relevante fysische en chemische eigenschappen van de aanwezige
       (milieu)gevaarlijke stoffen
      Odfjell slaat vloeibare (aardolie)producten en chemicaliën op. In bijlage 9 van deel 1 is de
      productenlijst opgenomen met de meest kenmerkende parameters, zoals vlampunt en dampspanning.
      16/44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>        OTR Veiligheidsrapport 2011 - deel 2                                                       r^r»^lcl
                                                                                                   ODFJELL
 1.6    Toevoegen van additieven
 1.6.1 Doel van het proces
       Additieven worden om diverse redenen toegevoegd aan producten. Redenen zijn veelal:
                 uit kwaliteitsoogpunt,
                 om veiligheidsredenen,
                 om fiscale redenen.
       Bij OTR kunnen onder andere de volgende additieven aan producten worden toegevoegd:
                 Butaan (Butaniseren),
                 diisobutyleen,
            - MIBK/tolueen,
            - MtBE,
                 Furfural,
                 Inhibitors,
                 Demulsifiers,
                 ASD (anti statische dope)
                 De-icing.
       Het ,uit veiligheidsoogpunt, belangrijkste product dat wordt toegevoegd is butaan. Onderstaand wordt
       vooral hierop nader ingegaan.
1.6.2 Reactievergelijkingen
       Bij het toevoegen van additieven vinden geen (neven)reacties plaats. Er worden slechts stoffen met
       elkaar gemengd.
1.6.3 Logische beschrijving van het proces
       Het aan producten toevoegen van additieven kan op de volgende manieren plaatsvinden:
       Butaan wordt in de leiding geïnjecteerd die gebruikt wordt voor het rond- of inpompen van de benzine.
      Deze werkzaamheden worden uitgevoerd volgens werkinstructie.
       Door lossing in een opslagtank via een voorpompbak of vacuümwagen. Vervolgens vindt er menging
      plaats met behulp van mixers of stikstof, indien mogelijk met lucht. De uit te voeren handelingen bij het
      toevoegen van additieven worden uitgebreid omschreven in de desbetreffende productinstructies.
      Bij styreen worden relatief kleine hoeveelheden inhibitors aan de bovenkant van de tank toegevoegd.
1.6.4 Procesflowdiagram
      Van alle locaties waar additieven worden toegevoegd zijn P&lD's of procesflowdiagrams beschikbaar
      (zie ook deel 4). Deze schema's maken deel uit van het documentatiepakket, dat binnen de inrichting
      beschikbaar is.
1.6.5 Procescondities butaan
      Het lossen van butaan uit schepen gebeurt met behulp van een laadarm, die voorzien is van een
      snelafsluiter, het lossen uit wagons en tankauto's gebeurt met slangen.
      De lossnelheid uit lichters bedraagt maximaal 100 m^ per uur. De lostijd kan per lichter sterk variëren.
      De lossnelheid uit tankauto's en ketelwagens bedraagt maximaal 40 m^ per uur. Voor een wagon
      duurt het lossen ongeveer 2 uur, voor een tankauto is dit ongeveer 1 uur.
      17/44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>         OTR Veiligheidsrapport 2011 - deel 2                                                     ^r^r.r-,,
                                                                                                  ODFJELL
 1.6.6 Belangrijke procescondities
        Bij Odfjell wordt geen butaan opgeslagen, maar uitsluitend vanuit een schip of tankauto gedoseerd in
        een benzineleiding. Belangrijkste voorwaarde hierbij is dat het doseren van de butaan in de benzine
        plaatsvindt in een verhouding van ca. 1 op 10. Om dit te bereiken wordt benzine met een debiet van
        1000 m^/h rondgepompt, terwijl butaan met een debiet van max. 100 m^/uur in de benzine leiding
        wordt geïnjecteerd.
1.6.7 Grenzen waarbij verhoogd gevaar aanwezig is
        Butaan wordt als een tot vloeistof verdicht gas aangevoerd en via laadarmen en leidingen in de
        benzine gedoseerd. Na afloop van een manipulatie blijven de leidingen volstaan met butaan. Door
        opwarming van de deze leidingen (zoninstraling, externe brand) bestaat de kans op expansie van het
        product.
1.6.8 Specifieke veiligheidsvoorzieningen (LOD) butaan
        Bij de lossing van butaan is altijd een steigenwacht ter plaatse aanwezig.
        De breekkoppeling is bedienbaar op het steiger. De noodstopknop bij de oploop en in het steigerhuisje
        bedient de afsluiter. Beide geven een alarm in de CCR.
       Steiger 10 is voorzien op twee schuim/watermonitoren.
       Indien geen manipulaties met butaan plaatsvinden, staat het butaansysteem opgelijnd naar de tank
       waarnaar het laatst een manipulatie heeft plaatsgevonden.
1.6.9 Beschrijving van de relevante fysische en chemische eigenschappen van de aanwezige
       (milieu)gevaarlijke stoffen
       In bijlage 9 van deel 1 is de productenlijst opgenomen met de meest kenmerkende parameters, zoals
      vlampunt en dampspanning van de producten en hulpstoffen die worden toegevoegd aan producten.
      18/44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>        OTR Veiligheidsrapport 2011 - deel 2
                                                                                                 ODFJELL
 1.7   Dampverwerking
 1.7.1 Doel van het proces
       Het voorkomen van emissies naar de lucht ten gevolge van adem- en verdringingsveriiezen.
       Gevaariijke stoffen
       De producten die in een dampverwerkingssysteem worden behandeld zijn weergegeven in
        Stofnaam              IMKO-II          stank-     overig Type DVS                    Reacties
                             aandachtstoffen stoffen")
        1,2-dichloorethaan X                                      DVS-1                      Nee
       Acrylonitril          X                                    DVS-1                      Nee
       Benzeen^)             X                                    DVS-4                      Nee
       Benzeen^)             X                                    Dampbalans tank 504 t/m Nee
                                                                  506 naar st 7 en DVS-4
       Benzine                                           X")      DVS-4                     Nee
       Butylacrylaat                          X                   DVS-3 of incinerator 1    Ja, natronloog
       ENB                                    X')                 Scrubber                  Nee
       Epichloorhydrine      X                                    DVS-1                     Nee
       Ethylacrylaat                          X                   DVS-3 of incinerator 1    Ja, natronloog
       Fenol                                             X*)     Scrubber                   Nee
       Isopreen                               X')                 Incinerator 2             Ja
       Methylacrylaat                         X                   DVS-3 of incinerator 1    Ja, natronloog
       KI-producten in                                   X       DVS-2                      Nee
       RCC
       Piperyleen                             X')                Incinerator 1              Nee
       Propyleenoxide        X                                   Incinerator 2              Ja
       Styreen                                           X=)     scrubber                   Nee
      a) Dit is inclusief benzeen mengsels met een benzeengehalte >50%
      b) De mate van dampverwerking bij stoffen die stank kunnen veroorzaken is afhankelijk van de
      stankcategorie waarin de stof is ingedeeld
      c) Voor deze stoffen hangt de dampverwerking mede af van het advies/wens van de klant
      d) Voor benzine wordt alleen dampverwerking toegepast indien het wordt opgeslagen in cone roof
      tanks. Voor andere type tanks (floating roof-2nd seal, dome roof en innerfloat tanks) is geen
      dampverwerking noodzakelijk. De belading van lichters en zo mogelijk zeeschepen (indien deze een
      aansluiting voor dampaansluiting beschikken) vindt onder dampverwerking plaats. Voor aan benzine
      gerelateerde stoffen (zoals nafta, MtBE) vindt de belading van lichters en zeeschepen, voorzover
      mogelijk onder dampverwerking plaats (steiger en schepen moeten over de aansluitingen voor
      dampverwerking beschikken).
      e) Dampverwerking bij voertuig- en wagonbelading
1.7.2 Reactievergelijkingen
      Verbranding:
               Verbranding van acrylaten (incinerator 1) en propyleenoxide (incinerator 2),
               Benzineachtige dampen worden in tank 545 (DVS-4) gebufferd en gemengd en vervolgens
               verbrandt in HT-ketel 2, stoomketel 11 of incinerator 2.
      Dampverwerking:
               Adsorptie aan actief kool in DVS-1.
               Cryogene dampverwerking in DVS-2. Hierbij vindt geen reactie plaats.
          - Wassing in een met natronloog gevulde scrubber van acrylaatdampen in DVS-3.
      19/44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>#          OTR Veiligheidsrapport 2011 - deel 2                                                        ODFJELL
   1.7.3 Logische beschrijving van het proces
           Binnen de inrichting zijn twee verbrandingsinstallaties specifiek voor dampverbranding (incinerators)
          aanwezig:
           Incinerator 1 staat bij tankput 19 en wordt gebruikt voor de verbranding van Acrylaten. Aan Incinerator
           1 worden de dampen aangeboden die met behulp van een ventilator zijn verdund met lucht. De
          concentratie bedraagt hoogstens 50% LEL. De incinerator is tegen concentraties die daar boven
          komen beveiligd. Op incinerator 1 kunnen steiger 9, laadplaats 6 t/m 9, tankput 20C en twee tanks in
          put 20A worden aangesloten.
          Incinerator 2 staat opgesteld bij het ketelhuis en wordt gebruikt voor de verbranding van
          propyleenoxide (PO)'. De incinerator accepteert alleen dampen waarin het Oa-gehalte onder de 2%
          bedraagt. De incinerator is tegen hogere Oa-percentages beveiligd. De dampsystemen van het
          laden/lossen op st 7, het laden van PO op het RCC en ademverliezen van de PO-tanks zijn
          aangesloten op de incinerators.
          De VOS-dampen afkomstig van de tanks in put 15 en 20a worden afgevoerd naar een kooladsorptie-
          unit (DVS-1), die in de directe omgeving van put 14 staat opgesteld. De tanks kunnen selectief worden
          aangesloten door middel van een kleppensysteem.
          Op DVS-1 worden ook de dampen afkomstig van de belading en IMKO-2 aandachtsstoffen op steiger
          9 verwerkt. Daarnaast kunnen laadplaats 6 en pompplaats 20 worden aangesloten voor de verwerking
         van de beladingsdampen van bijvoorbeeld piperyleen en hexeen.
          De VOS-dampen afkomstig van het RCC worden afgevoerd naar de (cryogene) dampvenA/erkingsunit
         (DVS-2). Behalve de dampen van de PO-belading. Deze worden verwerkt in incinerator 2.
         De acrylaatdampen afkomstig van het laden/lossen van tankauto's en wagons en tankvulling en
         ademing van twee tanks in put 20A en de tanks in put 20C worden behandeld in een scrubber (DVS-
         3). Deze staat opgesteld in tankput 20C. DVS-2 heeft de mogelijkheid om, bijvoorbeeld bij
         geconstateerde stankoveriast of bij onderhoud, de dampen "door te sluizen" naar DVS-1. De scrubber
         kan ook worden "gebypassed" en dan gaan de dampen naar Incinerator 1.
         In DVS-4-systeem worden alle benzineachtige dampen verbrand afkomstig van opslagtanks in de
         tankputten 4, 5, 11a en b, 14, 15 (gedeeltelijk) en steigers C, D, F, G, 6, 7, 9, 10, kade 11 en PID.
        Voorts bevinden zich nog op diverse plaatsen (mobiele) scrubbers, in deze scrubbers worden
         afhankelijk van het product diverse wasvloeistoffen toegepast zoals gasolie, natronloog,'water.
         Indien de wasvloeistof water of gasolie is, dan vindt er alleen oplossing van de stof in deze vloeistof
         plaats. Er is dan geen reactie. Dit in tegenstelling tot de natronloogwassing waarbij de stof een
         verbinding aangaat met de natronloog.
  1.7.4 Procesflowdiagram
        Van alle dampverwerkingsinstallaties ketels en incinerators zijn P&lD's of process flowdiagrams
        beschikbaar (zie ook deel 4). Deze schema's maken deel uit van het documentatie pakket, dat binnen
        de inrichting beschikbaar is.
  1.7.5 Doorlooptijd batch
        Het DVS-4 systeem is een continu werkend systeem. Vanuit de buffertank van het DVS-4-systeem
        worden continu dampen afgevoerd naar de dampverwerkers (HT-ketel 2, stoomketel 11 en incinerator
        2). De aanvoer van dampen naar de buffertank van de steigers, de opslagtanks en de destillatie-units
        van de PID, is een min of meer continue stroom. Het aangevoerde debiet varieert normaliter van
        enkele honderden m^ tot 5.000 m^/h of meer.
        Incinerator 2, DVS1 en DVS-3 '
        20/44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>          OTR Veiligheidsrapport 2011 - deel 2                                                    ODFJELL
         Deze dampverwerkingsystemen zijn evenals het DVS-4 systeem een continu werkende systemen.
         Incinerator 2 behandelt nagenoeg dedicated dampen van de PO-tanks, DVS-1 behandeld dampen
         afkomstig van de tankputten 15 en 20A. DVS-3 behandelt de acrylaatdampen uit de tankput 20C.
         Incinerator 1 en DVS-2 zijn discontinu werkende systemen. In incinerator 1 acrylaatdampen afkomstig
         van scheepsveriadingen behandeld en incidenteel van vrachtwagen beladingen. DVS-2 is wordt
         specifiek ingezet voor de behandeling van dampen afkomstig van de wagonbeladingen in het RCC.
         Beide dampinstallaties worden bijgezet indien zich een veriading voordoet.
 1.7.6 Procescondities
        Verbranding
         De dampen die aan Incinerator 1 worden aangeboden hebben een concentratie van hoogstens 50 %
         LEL.
         De dampen die aan Incinerator 2 worden aangeboden hebben een Oz-percentage van hoogstens 2 %.
        De dampen die aan ketel 11 en HT-ketel 2 (DVS-4) worden aangeboden hebben een concentratie die
        varieert van enkele ppm's tot grammen per m^. Ook het zuurstofpercentage kan variëren van die
        overeenkomend met lucht (ca 21 %) tot onder de 5 %.
        Dampbehandeling
        De in DVS-1 te behandelen dampen worden voordat deze de tankputten veriaten eerst gemengd met
        lucht totdat het mengsel onder 50 % van de LEL ligt.
      . De dampen die aan DVS-2 worden aangeboden hebben een concentratie die varieert van enkele
        ppm's tot grammen per m^. Ook het zuurstofpercentage kan variëren tussen 21 % en 5 % of lager.
        De dampen die aan DVS-3 worden aangeboden hebben een concentratie die varieert van enkele
        ppm's tot grammen per m^. Ook het zuurstofpercentage kan variëren tussen 21 % en 5 % of lager.
1.7.7 Grenzen waarbij verhoogd gevaar aanwezig is
       Verhoogd gevaar treedt op in de volgende situaties:
                 te hoge dampsnelheden in de leidingsystemen waardoor statische oplading ontstaat;
                 te hoge temperaturen in systemen waardoor spontane explosie kan ontstaan;
                 vonkvorming door mechanische onderdelen in het dampsysteem.
1.7.8 Beschrijving van specifieke veiligheidsvoorzieningen (LOD)
       Incinerator 1 is beveiligd op 50 % LEL. Is de concentratie hoger dan sluit de toevoer en worden de
      productpompen gestopt.
       Incinerator 2 is beveiligd op het Oj-gehalte. Indien dit percentage hoger is dan worden de kleppen
      naar de Incinerator gesloten.
      Ketel 11 heeft een standaard brandersysteem en is beveiligd met een dynamische vlamkering
      (snelheid van dampinblaas hoger dan vlampropegatiesnelheid) die sluit bij te lage snelheid van de
      dampinblaas en een statische vlamkering met duurbrandbeveiliging die voorkomt dat een eventuele
      ontsteking zich in de leiding kan voortzetten.
      DVS-1 is beveiligd door toevoer van dampen onder de LEL en stoomblussing
      DVS-2 geen ontstekingsbronnen aanwezig
      DVS 3 idem
      Scrubbers idem
      DVS-4: Buiten de membraam van de buffertank van het DVS-4-systeem zitten LEL-meters die een
      alarm geven in de CCR. DVS-4 is ondergebracht in de voormalige opslagtank 545 die ook voorzien is
      van een koelwaterieiding en een opdrijfbeveiliging.
      21/44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>       OTR Veiligheidsrapport 2011 - deel 2                                                    ^r^^.r-,.
                                                                                               ODFJELL
       Door middel van veiligheidsstudies zijn de diverse incinerators en dampverwerkings-systemen
      beoordeeld op de gevaarsaspecten. Cyclische HAZOP's zijn uitgevoerd om alle
      dampverwerkingssystemen opnieuw te evalueren. Een algemene beveiliging is de installatie op
      kritische punten van detonatie-arrestors.
1.7.9 Beschrijving van de relevante fysische en chemische eigenschappen van de aanwezige
      (milieu)gevaarlijke stoffen
      In bijlage 9 van deel t is de productenlijst opgenomen met de meest kenmerkende parameters, zoals
      vlampunt en dampspanning van de producten die door de diverse dampbehandelingssystemen
      worden geleid.
     22/44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>         OTR Veiligheidsrapport 2011 - deel 2                                                       ODFJELL
  1.8    O v e r s l a g v a n s c h i p naar s c h i p met b e h u l p v a n O-leidingen
  1.8.1 Doel van het proces
        Overpompingen van schip naar schip met behulp van landleidingen vindt plaats met zgn. O-leidingen.
        Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende steigers.
 1.8.2 Reactievergelijkingen
        Bij het verpompen via O-leidingen vinden geen (neven)reacties plaats.
 1.8.3 Logische beschrijving van het proces
        Met de O-leidingen worden uitsluitend vloeibare producten worden al dan verwarmd tot ca. 50 °C
        veriaden. De debieten bij laden en lossen zijn afhankelijk van de diameter van de gebruikte leiding en
        de toegestane vloeistofdruk (max. 7 bar).
 1.8.4 Proces flow diagram
        Van alle O-leidingen op de steigers zijn P&ID's of proces flow diagrams beschikbaar (zie ook deel 4).
        Deze schema's maken deel uit van het documentatiepakket, dat binnen de inrichting beschikbaar is.
 1.8.5 Doorlooptijd batch
        Het debiet waarmee gepompt wordt bedraagt tussen de 200 en 800 m%ur. Afhankelijk van de grootte
       van de schip en de te verladen partij bedraagt de dooriooptijd van een batch normaliter 5 - 5 0 uur.
1.8.6 Belangrijke procescondities
       Met de O-leidingen worden uitsluitend vloeibare producten worden al dan ven/varmd tot ca. 50 °C
       vertaden. De debieten bij laden en lossen zijn afhankelijk van de diameter van de gebruikte leiding en
       de toegestane vloeistofdruk (max. 7 bar).
1.8.7 Grenzen waarbuiten verhoogd gevaar aanwezig is
       Verhoogd gevaar treedt op indien producten met te hoge snelheden door de leidingen worden
       gepompt. Hierbij bestaat de kans op statische oplading. De maximale pompsnelheid bedraagt 7
       m/sec. Bij het opstarten van een manipulatie bedraagt de snelheid 1 m/sec.
1.8.8 Beschrijving van voor de veiligheidrelevante utilities e.d.
       De gehanteerde ontwerpspecificaties, -normen, -standaards en criteria voor leidingen zijn conform
       ANSI. De door Odfjell gebruikte laad/losslangen worden aangeschaft bij gerenommeerde bedrijven en
       hebben alle een beproevingscertificaat.
1.8.9 Beschrijving van de relevante fysische en chemische eigenschappen van de aanwezige
       (milieu)gevaarlijke stoffen
       Odfjell slaat vloeibare (aardolie)producten en chemicaliën op. In bijlage 9 van deel 1 is de
       productenlijst opgenomen met de meest kenmerkende parameters, zoals vlampunt en dampspanning.
       23/44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>        OTR Veiligheidsrapport 2011 - deel 2
                                                                                                    ODFJELL
1.9    Petrochemical Industrial Distillation (PID)
1.9.1 Doel van het proces
       Het creëren van toegevoegde waarde door partijen producten te scheiden door middel van destillatie.
1.9.2 Reactievergelijkingen
       Destillatie is een fysisch scheidingsproces waarbij geen chemische reacties optreden.
1.9.3 Logische beschrijving van het proces en procescondities
       De PID destillatie-installatie bestaat uitvier units, genummerd unit 1, 2, 5 en 6. De algemene
       procesflows van de units zijn in hoge mate vergelijkbaar met elkaar. Op detailniveau van de units en
       het ontwerp van de kolommen verschillen de units wel van elkaar waardoor iedere unit geschikt is
      voor specifieke services. Voorbeelden hiervan zijn het aantal schotels in de kolom (scheidend
      vermogen), de kolomdiameter (capaciteit), mogelijkheden tot side stream draw off, materiaalselectie
      en de mate van vacuüm dat gemaakt kan worden.
       Destillatie van partijen wordt batchwise uitgevoerd. Vanuit een voedingtank wordt product gevoed aan
      een destillatie-unit. Voordat product gevoed wordt aan een kolom wordt het voorvenrt/armd in een
      warmtewisselaar. In de destillatiekolom worden producten gescheiden in lichtkokende en
      zwaarkokende producten. In de bodem van de kolom wordt warmte toegevoerd door op te koken in
      een reboiler met thermische olie. In de top van de kolom wordt warmte afgevoerd door te condenseren
      in een condenser met koelwater. Ten behoeve van de koeling wordt een deel van het
      gecondenseerde topproduct teruggevoerd naar de kolom als reflux. Gekoelde top- en
      bodemproducten lopen af naar producttanks, in onderstaande tabel zijn relevante proces en
      ontwerpgegevens weergegeven per unit.
     Tabel: 1.9.3 Overzicht ontwerpgegevens van de destillatiekolommen
                                                     Unit 1        Unit 2         Units          Unite
         Diameter kolom (m)                          3.3/2.4       2.2            1.8           2.2
        Hoogte kolom TL-TL (m)                        19,0         10.4           18.5          23.0
        Aantal schotels                              13 -t bed     14             35            40
        Maximale capaciteit (ton/h) *                ca 45         ca 27          ca 18         ca 40
        Ontwerpdruk (barg)                           7/FV          15 / FV        5.35 / FV     7/FV
        Werkdruk (bar abs)                           0,1/3         0,2/2,5        0,2/2         0,2/2,5
       Veiligheden (barg)                            7             7              3,5           7
        Shut-down (barg)                             4,5           3,5            2,5           3,5
       Ontwerptemperatuur. (°C)                      350           350            300           350
        indicatie bedrijfstemp. Top/bodem(°C)        120/250       120/250        120/250       120/250
     * De werkelijke capaciteit van de units verschilt per partij, ondermeer afhankelijk van samenstelling,
     kooktraject en gewenste bodem/top split.
     Warmtetoevoer voor de destillatie-units vindt plaats met een thermisch oliesysteem, bestaande uit
     twee aardgasgestookte fornuizen en een circulatiesysteem over de units. In een van de fornuizen
     wordt tevens afgas van de units en het tankenpark verbrand. Koeling in de units vindt plaats met
     behulp van havenwater.
     Naast de destillatie-units en de ketels omvat de installatie nog een aantal kleinere installatiedelen:
                Een natronloog circulatie systeem om eventueel H2S in producten te neutraliseren, inclusief
                een natronloog opslagvat en doseerpomp.
                Een gasscrubber die het afgas van de units wast met gasolie om vervuilende componenten
                op de lossen en vervuiling van het dampverwerkingsysteem te voorkomen.
                Instrumentenluchtcompressie ten behoeve van de bediening van de installatie.
     24/44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>        OTR Veiligheidsrapport 2011 - deel 2
                                                                                                     ODFJELL
        Drie containers voor opslag van product.
        Een manifold waarop de verbindingen tussen tankenpark en units tot stand gebracht worden.
 1.9.4 Procesflow diagram
        Hieronder is een blokschema gegeven van de ingaande producten, energie, dampverwerking en
        water stromen.
                                                                                                            SL
                                                              scrubber            Ketel 2
                                                                       HT-olie
                                koelwater •
                               electriciteit •
                               Instr. lucht -                                     Ketel 1
                               natronloog •
         Tankenpark             Manifold                                 Manifold         Tankenpark
      In deel 4 zijn diverse P&ID's opgenomen van de units voor een gedetailleerder overzicht
1.9.5 Doorlooptijd batch
      De partijen die bij PID worden gedestilleerd variëren van enkele honderden tonnen tot meerdere
      tienduizenden tonnen. Een batch partij duurt doorgaans minimaal een aantal dagen tot meerdere
      weken of in een uitzonderiijk geval zelfs maanden.
1.9.6 Belangrijke procescondities
      Belangrijke condities zijn afhankelijk van het te destilleren product en de gewenste kwaliteit van de
      eindproducten. Enkele criteria die van toepassing kunnen zijn:
               Concentraties verontreinigingen
               Initial Boiling Point, Final Boiling point en/of kookpunttraject
               Vlampunt, pourpoint, cloud point en/of dry point
          -    Etc.
      25/44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>         OTR veiligheidsrapport 2011-deel 2                                                            ^^^^^^^
        Afhankelijk van de gewenste specificaties van producten worden afgeleide procescondities voor de
        destillatie vastgesteld:
                   Debieten; voeding, topafloop, bodemafloop, reflux en thermische olie
                  Temperaturen: voeding, top en bodem en thermische olie
                  Druk: onderdruk of overdruk destillatie
                  Deze afgeleide control parameters worden in het proces automatisch geregeld met het DCS,
1.9.7 Grenzen waarbuiten verhoogd gevaar aanwezig is
        In tabel 1.9.3 zijn de ontwerpcondities van de kolommen weergegeven. Bij overschrijding van
        ontwerpcondities ontstaat risico op loss of containment. Mogelijke scenario's die kunnen leiden tot
        LOC zijn geïdentificeerd door middel van Hazops. In algemene zin geldt voor destillatie onder andere
        het risico op overvullen, het risico op teveel warmte input en het risico op uitval van koeling.
       Verschillende Lines of defence zijn beschikbaar ter voorkoming van dergelijke situaties; opeenvolgend
        process control met alarmeringen, automatische trips via een ESD systeem en vervolgens
        mechanische beveiligingen zoals veerveiligheden: In de installatiescenario's is e.e.a. in meer detail
       uitgewerkt.
1.9.8 Beschrijving van voor de veiligheidsrelevante utilities e.d.
       De volgende systemen zijn onder andere voorzien:
       Dampverwerking
       VOS-dampen van de units en het tankenpark worden verbrand in HT-ketel 2. Emissie wordt hierdoor
       voorkomen en de warmte inhoud van de damp nuttig toegepast. Als back-up voor deze verbranding
       kunnen dampen ook op een stoomketel en incinerator van TOB verwerkt worden.
       ESD
       Instrumentele beveiligingen zijn uitgevoerd in een onafhankelijk fail safe ESD systeem. Ook de
      noodstops zijn in dit systeem onder gebracht.
      Mechanische overdrukbeveiligingen
      Overdrukscenario's zijn beveiligd met veerveiligheden, in voorkomend geval voorzien van een
      stroomopwaartse breekplaat om emissies te voorkomen en goede werking te garanderen.
   • Gasdetectie
      In de installatie is gasdetectie voorzien op 10% LEL, H2S en vlamdetectie.
      Blusinstallatie
      In de installatie zijn (schuim)sprinklers voorzien. Activering gebeurt op branddetectie.
     Vloeistofkerende vloeren
      De installatie is op alle relevante delen voorzien van vloeistofkerende/dichte vloeren.
      Riolen
      Een riool is voorzien, met olieafscheiding, vanwaar vuil water afloopt naar een on site
     waterzuiveringsinstallatie.
     Spare posities équipement
     Kritische équipement voor veiligheid en betrouwbaarheid zijn in voorkomend geval dubbel uitgevoerd
     zodat bij uitval op een spare teruggevallen kan worden. Voorbeelden hiervan zijn:
                 de thermische olieketels;
                 de koelwaterpompen;
                 en instrumentenlucht compressoren.
     26/44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>      OTR Veiligheidsrapport 2011 - deel 2
                                                                                             ODFJELL
1.9.9 Beschrijving van de relevante aanwezige (milieu)gevaarlijke stoffen
      Tabel 1.9.9: Overzicht met gangbare producten die gedestilleerd worden met CAS en Reach
       Productnaam                     stofnaam                                 CAS-nr       EINECS nr
       Nafta component benzene >       Naphtha (petroleum), light straight-run  64741-46-4   265-046-8
       20%                             High benzene
       Gasoline component              Gasoline                                 86290-81-5  289-220-8
       Gasoil compontent               Fuel oil, no. 2                          68476-30-2  270-671-4
       Residual component mineral      fuel oil, residual                      68476-33-5   270-675-6
       Banole 100 / Fluid Genara 9     Hydrocarbons, CI7-30, hydrotreated       97862-82-3  308-132-3
                                       distillates, distn. lights
      Aromatic gasoline TN 160 / CI+/ Naphta (petroleum) steam cracked         68516-20-1   271-138-9
      Cl- / fractie 2 / pygas          middle arom.( LOA catergory H)
      Aromatic gasoline High           Distillates (petroleum) steam cracked,  68477-53-2   270-736-7
      Benzene                          C5-C12 fraction (LOA catergory H)
      Resin Oil distilled              Distillates (petroleum) steam cracked,  68477-54-3   270-737-2
                                       C8-C12 fraction (LOA category L)
      Aromatic oil fuel oil            Distillates (petroleum), light steam-   68475-80-9   270-662-5
                                       cracked naphtha
      Isopar G / H feed (Tetramer /   Alkenes, CI0-13                          85535-87-1   287-479-1
      Baton Rouge)
      Paraxyleen                      p-xylene                                 106-42-3     203-396-5
      Tolueen                         toluene                                  108-88-3     203-625-9
      ENB                             5-ethylidene-8,9,10-trinorborn-2-ene     16219-75-3   240-347-7
      Versatic acid                   neodecanoic acid                         26896-20-8   248-093-9
      DCPD high purity                3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-                77-73-6      201-052-9
                                      methanoindene
      Benzeen                         Benzene                                  71-43-2      200-753-7
      Tetramere / Baton Rouge LE      Alkenes, C9-11, ClO-rich                 68526-56-7   271-213-6
      Tetramere HE                    Alkenes, C11-14                          93762-77-7   297-794-6
      Baton Rouge HE                  Alkenes, CI0-13                          85535-87-1   287-479-1
      DEV 2006-55                     Distillates (petroleum), Hydrotreated    64742-46-7 / 265-148-2
                                      middle                                   64742-55-8
     27/44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>       OTR Veiligheidsrapport 2011 - deel 2                                                    ,^r^r-.r,,
                                                                                               ODFJELL
2.     DE INSTALLATIE EN DE LAY-OUT
2.1   Plattegrond met legenda
      Voor een plattegrond met daarop de installaties en gebouwen wordt verwezen naar bijlage 2 en 3 in
      deel 1 van het VR.
2.2   Indicatie van de hoeveelheden product en variatie
      Bij de tankopslag bedraagt de opslagcapaciteit thans 1.600.000 m^ Het overslagvolume varieert de
      afgelopen jaren tussen de 9.000.000 en 11.000.000 m^.
      Bij PID wordt jaariijks 500.000 -750.OÖO m^ product gedestilleerd. Deze hoeveelheden zijn sterk
      afhankelijk van de grootte van de te destilleren partijen.
2.3   Beschrijving werking van de installatie, de afzonderlijke installatiedelen en
      gebouwen
      Voorde beschrijving van de installaties wordt verwezen naar de desbetreffende paragrafen in
      hoofdstuk 1.
      De controlekamers zijn als volgt uitgevoerd:
      Controlekamer PID (CCR-PID)
     - Mate van bestand zijn tegen piek overdruk t.g.v. explosies (bezwijkcriterium)
     De CCR-PID is ontworpen tegen overdruk met een belasting van 0,041 bar op 70 meter afstand.
     - Wel of niet aanwezig zijn van overdruk-ventilatie (toxisch/brandbaar)
     In de CCR is geen overdrukventilatie aanwezig, wel bestaat de mogelijkheid om handmatig de
    ventilatie uit te schakelen. Hiertoe dient de calamiteitenalamknop te worden ingedrukt De volledige
     luchtbehandelingsinstallatie wordt hiermee uitgeschakeld van zowel CCR als de overige ruimte in het
    gebouw.
    - Mate van brandwerendheid
    Alle buiten- en binnenwanden van de CCR hebben een brandwerendheid van 60 minuten.
    Controlekamer tankopslagbedrijf (CCR-TOB)
    De bestaande controlekamer, is geplaatst in de jaren 60 en voldoet niet meer aan de eisen van de
    huidige tijd. Om die reden is in juli 2009 een nieuwe CCR gebouwd, die naar verwachting eind 2011 in
    gebruik zal worden genomen. Het gebouw is voorzien van een gecertificeerde ontruimingsinstallatie.
    - Mate van bestand zijn tegen piekoverdruk t.g.v. explosies (bezwijkcriterium)
    De CCR is ontworpen tegen overdruk met een belasting van 0,051 bar op 25 meter afstand.
    - Wel of niet aanwezig zijn van overdrukventilatie (toxisch/brandbaar)
    In de CCR is geen overdrukventilatie aanwezig, wel bestaat de mogelijkheid om handmatig de
    ventilatie uit te schakelen. Hiertoe dient de calamiteitenalamknop te worden ingedrukt. De volledige
    28/44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>      OTR Veiligheidsrapport 2011 - deel 2
                                                                                               ODFJELL
     luchtbehandelingsinstallatie wordt hiermee uitgeschakeld van zowel CCR als de overige ruimte in het
     gebouw.
     - Mate van brandwerendheid
     De draagconstructie heeft een brandwerendheid van 90 minuten tegen bezwijken. Alle wanden van de
     CCR hebben aan de zijde van de waterkant en de zijde van de tankput 9A een brandwerendheid van
     60 minuten. Ook alle binnenwanden en deuren van de balieruimte hebben een brandwerendheid van
     60 minuten Het dak van de CCR en de kantoorruimtes hebben een brandwerendheid van 30 minuten.
2.4  Onderverdeling van de installatie in secties en/of insluitsystemen
     Tabel 2.4 toont het resultaat van de subselectie voor de aanwijzingsgetallen A voor een aantal
     geselecteerde kenmerkende onderdelen.
     Tabel 2.4. Punten op de terreingrens voor toepassing van het subselectiesysteem.
      Nr      Onderdeel               Q[kg]        01        02     03         G[kgj         A
       1      Tank 930                21200000    0.1       0.1    0.4         10000         8.5
      2       Tank 931                21200000    0.1       0.1    0.4         10000         8.5
      3       Tank 932                21200000    0.1       0.1    0.4         10000         8.5
      4       Tank 933                21200000    0.1       0.1    0.4         10000         8.5
      5       Tank 934                21200000    0.1       0.1    0.4         10000         8.5
      6       Tank 935                21200000    0.1       0.1    0.4         10000         8.5
      7       Tank 936                32000000    0.1       0.1    0.4         10000         12.8
      8       Tank 937                32000000    0.1       0.1    0.4         10000         12.8
      9       Tank 938                11976000    0.1       0.1    0.4         10000         4.8
      10      Tank 939                11976000    0.1       0.1    0.4         10000         4.8
      11      Tank 940                11976000    0.1       0.1    0.4         10000         4.8
      12      Tank 917                16000000    0.1       0.1    0.4         10000         6.4
      13      Tank 918                16000000    0.1       0.1    0.4         10000         6.4
      14      Tank 919                16000000    0.1       0.1    0.4         10000        6.4
      15      Tank 920                16000000    0.1       0.1    0.4         10000        6.4
      16      Tank 501               3680000      0.1       0.1    0.4        10000          1.5
      17      Tank 502               5280000      0.1       0.1    0.4        10000         2.1
      18     Tank 503                5280000     0.1       0.1    0.4         10000         2.1
      19     Tank 504                5280000     0.1       0.1    0.4         10000         2.1
     20      Tank 505                5280000     0.1       0.1    0.4         10000         2.1
     21      Tank 506                5280000     0.1       0.1    0.4         10000         2.1
     22      Tank 507                5280000     0.1       0.1    0.4         10000         2.1
     23      Tank 508                5280000     0.1       0.1    0.4         10000         2.1
     24      Tank 509                2080000     0.1       0.1    0.4         10000         0.8
     25      Tank 512                5280000     0.1       0.1    0.59        10000         3.1
     26      Tank 513                5280000     0.1       0.1    0.59        10000         3.1
     27      Tank 546                2080000     0.1       0,1    0.4         10000         0.8
     28      Tank 547                2080000     0.1       0.1    0.4         10000         0.8
     29      Tank 548                2080000     0.1       0.1    0.4         10000         0.8
     30      Tank 549                2080000     0.1       0.1    0.4         10000         0.8
     31      Tank 550                2080000     0.1       0.1    0.4         10000         0.8
     32      Tank 551                2080000     0.1       0.1    0.4         10000         0.8
     33      Tank 552                2080000     0.1       0.1    0.4         10000         0.8
     34      Tank 553                2080000     0.1       0.1    0.4         10000         0.8
     35      Tank 556                2080000     0.1       0.1    0.4         10000         0.8
     36      Tank 725                880000      0.1       0.1    0.4        10000          0.4
     37      Tank 726                880000      0.1       0.1    0.4        10000         0.4
     38      Tank 727                880000     0.1        0.1    0.4        10000         0.4
     39      Tank 729                560000     0.1        0.1    0.4        10000         0.2
     40      Tank 730                560000     0.1        0.1    0.4        10000         0.2
     41      Tank 731                880000     0.1        0.1    0.4        10000         0.4
    29/44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>      OTR Veiligheidsrapport 2011 - deel 2
                                                                                               ODFJELL
       Nr       Onderdeel             • [kg]     01         02       03       G[kg]          A
       42       Tank 732              1280000    0.1        0.1      0.4      10000          0.5
       43       Tank 733              880000     0.1        0.1     0.4       10000          0.4
       44       Tank 738              560000     0.1        0.1     0.4       10000          0.2
       45       Tank 750              560000     0.1        0.1     0.4       10000         0.2
       46       Tank 758              1280000    0.1        0.1     0.4       10000         0.5
       47       Unit 1                46080      1          1       10        10000         46.1
       48       Unit 2                9840       1         ,1       3.25      10000         3.2
       49       Units                 12480      1          1       5.5       10000         6.9
       50       Unite                 21120      1          1       10        10000         21.1
       51       Tank 538              2960000    0.1       0.1      0.4       10000         1.2
       52       Tank 539              5280000    0.1       0.1      0.4       10000         2.1
       53       Tank 543              5280000   0.1        0.1      0.4      10000          2.1
       54       Tank 544              5280000   0.1        0.1      0.4      10000          2.1
       55       Butaan schip          200000     1         1        5.95     10000          119.0
       56       Butaan tankauto      23200       1         1        5.95     10000          13.8
       57       RCC                  85000       1         0.1      0.4      10000          0.3
       58       RCC                  85000       1        .0.1      0.59     10000          0.5
      59       Tank 814              2960000    0.1        0.1      0.4      10000          1.2
      60       Tank 816              5280000    0.1        0.1      0.4      10000          2.1
      61       Tank 817              5280000    0.1        0.1      0.124    10000          0.7
      62       Tank 818              5280000    0.1        0.1      0.124    10000          0.7
      63       Tank 901              16000000   0.1       0.1      0.4       10000         6.4
      64       Tank 902              16000000   0.1       0.1      0.4       10000         6.4
      65       Tank 903              16000000   0.1       0.1      0.4       10000         6.4
      66       Tank 904              16000000   0.1       0.1      0.4       10000         6.4
      67       Steiger 6             700000     1         0.1      0.4       10000         2.8
      68       Steiger 7             700000     1         0.1      0.4      10000          2.8
      69       Steiger 7             200000     1         0.1      0.59      10000         1.2
      70       Steiger 8             200000     1         0.1      0.4      10000          0.8
      71       Steiger 9             700000     1         0.1      0.4      10000          2.8
      72       Steiger 10            700000     1         0.1      0.4      10000          2.8
      73       Kade 11               700000     1         0.1      0.4      10000          2.8
      74       WHI A                 200000     1         0.1      0.4      10000          0.8
      75       WHI B                 200000     1         0.1      0.4      10000          0.8
      76       WHI C                 200000     1         0.1      0.4      10000          0.8
      77       WHI D                 200000     1         0.1      0.4      10000          0,8
      78       WHI F                 200000     1         0.1      0.4      10000          0.8
      79       WHI G                 200000     1         0.1      0.4      10000          0.8
3.      VEILIGHEIDSMANAGEMENTSYSTEEM
     Het veiligheidsmanagementsysteem bij PID en het tankopslagbedrijf is gelijk aan het management-
    systeem zoals beschreven in deel 1 van dit veiligheidsrapport.
4.  GEVAREN EN MAATREGELEN
4.1 Specieke gevaren van het proces
    De specifieke gevaren van het opslagproces zijn:
    overvullen van tanks zowel van vaste tanks alsmede tanks van schepen, wagons en vrachtwagens;
    lekkages van brandbare of toxische producten tijdens verpompingen in tankputten, in pompplaatsen
    en/of steigers.
    De specifieke gevaren bij PID zijn:
    30/44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>        OTR Veiligheidsrapport 2011 - deel 2                                                     ODFJELL
                 instantaan falen van een hete destillatiekolom met het vrijkomen van een kokende vloeistof;
                 kleine lekkages met kans op brand.
 4.2    Specifiek aan de installatie verbonden gevaren
       Voor het tankopslagbedrijf wordt onderscheid gemaakt tussen:
                  Opslagtanks: overvullen van landtanks met kans op ontsteking met als gevolg plasbranden;
                  Steigers: overvullen van scheepstanks met kans op ontsteking met als gevolg plasbranden;
                  Laadplaatsen voor tankauto's, tankcontainers en wagons: overvullen van transporttanks met
                  kans op ontsteking met als gevolg plasbranden;
                  Pompplaatsen: lekkages met kans op ontsteking met als gevolg plasbranden;
                  Dampverwerkingssystemen: kans op explosiegevaar
                 Butaanleidingen: gasontsnapping met kans op directe of vertraagde ontsteking
            - , O-leidingen: lekkages op steiger met kans op ontsteking met als gevolg plasbranden;
                 Destillatie-units (PID):
                     O uitval elektriciteitsvoorziening,
                     O uitval koelwatervoorziening, met als gevolg toenemende temperaturen in de units,
                          hetgeen tot gevolg kan hebben dat het proces buiten zijn ontwerpgrenzen komt.
 4.3   De type schade-effecten die kunnen ontstaan
       De effecten die kunnen ontstaan bij de in hoofdstuk 1.2 beschreven gevaren zijn brand, kans op
       explosies, een wolk met toxische verbrandingsproducten en emissies naar het oppervlaktewater.
4.4   Mogelijke omvang van deze schade-effecten (installatie, inrichting, buiten de
      inrichting)
      De omvang van de schade-effecten is sterk van afhankelijk van de aard van het vrijgekomen product,
      de hoeveelheid en de locatie van vrijkomen.
      In het ongunstigste geval kan dit leiden tot slachtoffers (gewonden en doden) binnen en buiten de
      inrichting. Voorts bestaat er kans op ernstige milieueffecten door bijvoorbeeld calamiteuze lozingen
      oppervlaktewater.
4.5  Gevarenzones van de installatie m.b.t. ontploffingsgevaar
     Voor Odfjell is een gevarenzone-indeling van het gehele terrein opgesteld (ATEX). Ondanks de
     invoering van de Atex Gevarenzonering is afgesproken om tot nader order voor heetwerk op de
     terminal, PID en AWZI de huidige A, B en C zone-indeling (zie bijlage 7 deel 1) aan te houden, zoals
     hieronder beschreven.
     De reden is dat deze zonering, in samenhang met het huidige protocolsysteem, een betere dekking
     geeft ten opzichte van de ATEX Gevarenzonering.
     Zodra het nieuwe TRA-systeem is ingevoerd zal onderzocht moeten worden of dit, samen met de
     ATEX Gevaren zonering, voldoende dekking geeft om heetwerkzaamheden te kunnen uitvoeren.
4-6  De verdeling van de installatie in insluitsystemen en/of logische onderdelen
     Binnen Odfjell kunnen de volgende insluitsystemen kunnen worden onderscheiden:
     opslagtanks;
                productleidingen;
               dampleidingen;
               destillatiekolommen;
               schepen;
               vrachtwagens;
               tankcontainers;
     31/44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>        OTR Veiligheidsrapport 2011 - deel 2
                                                                                                    ODFJELL
                  wagons.
       In hoofdstuk 4.7 is een gevaarsinschatting opgesteld van deze systemen aan de hand van de B&G-
       index = (A = Q*01*02*03/0).
  4.7  Een gevaarsinschatting van elk insluitsysteem of onderdeel
         Installatie  Onderdeel           Stof             0[kg]        01       02       03      G[kg]    A
         Tankput 2    Tank 512            Propyleenoxid    5280000      0.1      0.1      0.59    10000    3.1
                                          e
        Tankput       Tank 818            Acrylonitril     5280000      0.1      0.1      0.12    10000    0.7
         15                                                                              4
        Tankput       Tank 937            K1/K2            32000000     0.1      0.1      0.4     10000    12.8
        30
        Steiger       Zeeschip           Acrylonitril      700000       1        0.1     0.12     10000    0.9
                                                                                         4
                                          K1/K2            700000       1        0.1     0.4      10000   2.8
        Steiger       Coaster of          Propyleenoxid   200000                 0.1     0.59     10000    1.2
                      lichter            e
                                         Acrylonitril     200000                0.1      0.12    10000    0.2
                                                                                         4
                                         K1/K2            200000        1       0.1      0.4     10000    0.8
        Laadplaat     Tankauto           Acrylonitril     35000                 0.1 '    0.12    10000    0.0
        s                                                                                4
                                         K1/K2            35000         1       0.1      0.4     10000    0.1
        Laadplaat     Spoorketelwage     Acrylonitril     85000                 0.1      0.12    10000    0.1
        s             n                                                                  4
                                         K1/K2            85000        1        0.1      0.4     10000    0.3
        RCC           Spoorketelwage     K1/K2            85000                 0.1      0.4     10000    0.3
                     n
                                         Propyleenoxid    85000                 0.1      0.59    10000    0.5
                                         e
        PID          Kolom unit 1        Brandbare       46080                           10      10000    46.1
                                         vloeistof
                     Kolom unit 2        Brandbare       9840                            3.25    10000    3.2 .
                                         vloeistof
                     Kolom unit 5        Brandbare        12480                          5.5     10000    6.9
                                        vloeistof
                     Kolom unit 6        Brandbare       21120                           10      10000    21.1
                                        vloeistof
        Butaniseri   Lichter             Butaan          200000                          5.95    10000    119.
       ng                                                                                                 0
                     Tankauto            Butaan          23200         1        1       5.95     10000    13.8
       Tankput       Tank 620            K3              8000000       0.1      0.1     0.1      10000    0.8
       16
       DVS-4         buffertank         benzinedamp      6000                                    10000    <1
      Opslagtanks: een opslag met brandbare vloeistof heeft een aanwijsgetal > 1 bij de volgende
      hoeveelheid: A = 0 * Q / G - > Q = G * A / 0 = 10000 * 1 / (0,1 * 0,1 * 0,1 ) = 10.10^^6 kg = 10.000 kg.
      Of te wel 10.000 kg bij een soortelijke massa van 0,8 kg/1 betekent dit dat opslagtanks met een inhoud
      van (10.000.000 kg / 0,8 kg/1) groter dan 12.500 m^.
      Productleidingen met een inhoud van max, 200 m^ hebben op basis van deze berekening een
      aanwijsgetal << 1,
•
      32/44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>         OTR Veiligheidsrapport 2011 - deel 2
                       ^                                                                            ODFJELL
        Dampverwerkingsystemen: Het grootste insluitsysteem van de dampverwerkende systemen is de
        buffertank van het DVS-4-systeem, Dit buffervat heeft een inhoud van ruim 6,000 m Alle andere
        systemen hebben een inhoud veel kleiner dan de vermelde 6,000 m^. Het aanwijsgetal zal dus veel
        kleiner zijn dan 1.
 4.8    Overwegingen voor de mate en type van beveiliging (LOD's in relatie tot:
        geïdentificeerde gevaren en beoordeling gevaren)
        De scenario's zijn destijds opgesteld door een multidisciplinair team bestaande uit vertegenwoordigers
        van de afdelingen Operations, Engineering, Onderhoud en QHSE. De werkgroep wisselde van
        samenstelling zodat uit elke afdeling zoveel mogelijk verschillende sleutelfiguren zijn betrokken bij het
        opstellen en uitwerken van scenario's. Het voordeel is dat veel werknemers bekend zijn met de
       denkwijze die het BRZO beoogt. Nadat alle scenario's waren opgesteld heeft de waardering van de
       scenario's plaatsgevonden door een team bestaande de hoofden of hun plaatsvervangers van de
       afdelingen Operations, Engineering,- Onderhoud en de veiligheidskundige van de afdeling QHSE in
       samenspraak met een onafhankelijk deskundige.
      Alle opgestelde installatiescenario's zijn voorzien van een risicowaardering aan de hand van de
       risicomatrix in het PBZO-document. Voor de scenario's die zijn gewaardeerd met een score 3 of hoger
       is nagegaan welke aanvullende preventieve LOD's nog aangebracht kunnen worden om de kans van
      optreden te verkleinen resp. het effect te beperken.
       De te treffen maatregelen kunnen zijn:
                 het verbeteren van onze werkwijze, vastgelegd in een procedure of instructie,
                 het voorzien in additionele middelen die ëen line of defence zijn of
                 nader onderzoek of inventarisatie betreffende de huidige stand van zaken.
4.9   Overzicht van installatiescenario's
      Bij de selectie van de scenario's is uitgaand van de directe oorzaken er naar gestreefd om een zo'n
      goed spreiding over de diverse directe oorzaken te verkrijgen.
     Vervolgens is binnen deze directe oorzaken er naar gestreefd om de beschikbare LOD's
      (organisatorisch en technisch) tot uit drukking te laten komen. Tevens zijn veelal die insluitsystemen
      uitgewerkt die een relatief hoog aanwijsgetal laten zien.
     Ook die systemen waarmee in de praktijk problemen zijn opgetreden zijn in ogen schouw genomen.
      Dit kunnen dus zowel systemen zijn die reeds waren geselecteerd op basis van de vorige
     selectiecriteria als kleinere systemen die nog niet waren geselecteerd.
     Bij het opstellen van de scenario's voor een installatie is zoveel mogelijk "spreiding" aangebracht in de
     directe oorzaken resp. basisoorzaken. In de tabel in bijlage 1 is de verdeling van de directe oorzaken
     over de verschillende installaties weergegeven. Hierbij wordt opgemerkt dat de directe oorzaak
     "erosie" vanwege de aard van de opgeslagen producten bij Odfjell niet van toepassing is.
     In de matrix is per scenario en per installatie de uitgewerkte basisoorzaak weergegeven.
4.10 Installatiescenario's
     Voor het invulling geven van deel II en de kwalitatieve beschrijving van de scenario's op
     installatieniveau (de zogenaamde "installatiescenario's") zijn de volgende installaties aangewezen en
     uitgewerkt:
                Opslagtanks;
                Steigers;
                Laadplaatsen voor tankauto's, tankcontainers en wagons.
                Pompplaatsen;
                Dampverwerkingssystemen;
                Butaanleidingen;
                O-leidingen;
     33/44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>  OTR Veiligheidsrapport 2011 - deel 2                                                     ODFJELL
          Destillatie-units (PID).
 De effectafstanden van de installatiescenario's zijn door bureau AVIV berekend met het programma
 Safeti-NL 6.54. Het resultaat van de berekeningen ligt vast in een spread sheet dat is opgenomen in
 het documentatiepakket dat binnen de inrichting aanwezig is.
34/44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>OTR Veiligheidsrapport 2011 - deel 2                                       rM^r.r,,
                                                                           ODFJELL
Bijlagen deel 2
1.    Matrix directe oorzaken versus de uitgewerkte scenario's per installatie
2.    Installatiescenario's Opslagtanks
3.    Installatiescenario's Steigers
4.    Installatiescenario's Laadplaatsen voor vrachtwagens en wagons
5.    Installatiescenario's Pompplaatsen
6.    Installatiescenario's Dampverwerkingssystemen
7.    Installatiescenario's Butaanleidingen
8.    Installatiescenario's O-leidingen
9.    Installatiescenario's PID
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>OTR Veiligheidsrapport 2011 - deel 2                    ^r.,-.^.,
                                                        ODFJELL
BIJLAGE 1 Matrix directe oorzaken versus de uitgewerkte
           scenario's per installatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                               9
   Matrix directe oorzaken versus insluitsystemen
                                                                               Directe oorzaken                                                  |
                               Corrosie  Overschrij Erosie  Externe    Inslag/ Operator    Overdruk  Temperatuur Onderdruk . Trilling    Foute
                                            den            belasting Botsing/     fout                                                onderdelen
                                         belasting-                  stoten                                                            plaatsing
                                          grenzen
Tanks                          1.2, 1.10    2.3               4.4              6.9, 6.14   7.1 (2*)    7.2 (2*),    9.3
                                                                                                         7.26
Pompplaatsen                                2.5            4.9, 4.10              6.14       7.13         8.5                 10.1
Steigers                                  2.1, 2.2            4.8        5.3    6.7, 6.9  7.11, 7.22                                      11.1
PID                               1.10      2.7                          5.3    6.8,6.9     7.22a,                 9.15
                                                                                          722b, 7.28
Butaniseren                                                                        6.9        7.11
Dampverwerking                              2.7                                    6.7      7.5, 7.6      8.4                             11.6
0-leidi                                                       4.8                             7.11
 .ngen
 laadplaatsen                               2.1               4.8               6.7,6.9       7.11        8.5                             11.1
 Totaal                             3         7                6          2         11         13          6         2          1           3
Totaal 54 scenario's
matrix directe oorzaken : datum 1 maart 2011
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>OTR Veiligheidsrapport 2011 - deel 2             ODFJELL
BIJLAGE 2      Installatiescenario's opslagtanks
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>                                                   Installatie scenario                           Revisie datum:
                                                        Scenario nr. 1.10                            23/02/11
                                                                                                    Nr. TNK-01
  ODFJELL
  Installatie:                 tank 517
  Directe oorzaak:             Corrosie
  Basis oorzaak:               Door verandering van omstandigheden versnelde corrosie
  Beschrijving:                Door de vorming van een wateriaag onder het product treedt er corrosie op van
                              de tankbodem (door de invloed van andere stoffen, bijvoorbeeld zwavelzuur,
                              versnelt het corrosieproces). Het gevolg is dat de bodem van de tank lek raakt.
                              Het product uit de tank infiltreert in de bodem.
  Exacte locatie van L O C :  Tankput 3, tank 517
  LOC type                    Pitting (kleine gaatjes in een deel van de tankbodem)
  Product:                    Mineraal PID product (gascondensaat)
 Hoeveelheid of debiet:       1 m^ per week
 Fase van de                  vloeistof
 vrijkomende stof
 Uitstroomcondities;          Omgevingstemperatuur en atmosferische druk.
 Uitstroomopening:            2 mm^
 Schade-effect (zonder        Bodemverontreiniging (= milieu en economische schade)
 preventieve en
 repressieve LOD's):
                                                                      D-5                        F-1,5
 Effectafstand:               3 kW/m2                                n.v.t.                      n.v.t.
                              10kW/m2                                n.v.t.                      n.v.t.
                             Lines of Defence                                               Effect van LOD
                                                             Procedure/document
Preventieve
LOD's:
Technisch             De bodem van de tank en de                                     Kans op aantasting van
                      eerste meter van de wand is                                    stalen wordt hier verkleind
                     gecoat
Organisatorisch      tankinspectie op basis RBI           handboek R.B.I. + P R O -  Inspectie op basis van
                                                         958 RBI-cyclus             statistiek
                     Operations voert regelmatig          P R O 849 Water peilen     Beperkte aanwezigheid van
                     watermeting (dippen) in de          landtanks                  water
                     tank uit. Indien noodzakelijk       PRO-0850 Water aflaten
                     wordt water afgelaten uit de        landtanks
                     tank.
Repressieve
LOD's:
Technisch            -
Organisatorisch      controlerondes door                 CHC-0012 A D P L           Bij controlerondes wordt
                     operations                          Manipuleren                lekkage "geroken"
                     saneren van verontreinigde          PRO-1127 "Werken in de     Voorkomt verdere
                     grond (afgraven of anderszins)      bodem"                     verspreiding in de bodem
                                      Risico-inschatting zware ongevallen
                 Kans op zwaar ongeval           Effect van de gevolgen (na
                                                                                          Classificatie
                      (na alle LOD's)                      alle LOD's)
    ARBO                      C                                  0                             Groen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>   Milieu  C    2 Groen
Economisch C    2 Groen
  10.2.e
             -2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>                                                    Installatie scenario                           Revisie datum:
                                                         Scenario nr. 2.3                            23/02/11
                                                                                                    Nr. TNK-02
 ODFJELL
  Installatie:                 tank 818, inhoud 6600 m'^
 Directe oorzaak:              overschrijding belastinggrenzen
 Basis oorzaak:                Installatiefout, waardoor specificatie niet wordt gehaald
 Beschrijving:                 Een deel van de tankwand is vervangen omdat deze sterk was gecorrodeerd.
                               Het inlassen van één van de staalplaten heeft echter verkeerd plaatsgevonden.
                               Hierdoor ontstaat er na verioop van tijd een scheur in de tankwand. Door de
                               druk van de vloeistofvolle tank scheurt de tankwand, met als gevolg het
                              vrijkomen van product in de tankput.
 Exacte locatie van LOC:      tankput 15, tank 818 (inhoud 6.600 m^), op 10 meter hoogte.
 L O C type                   Scheur
 Product:                     Acrylonitril
 Hoeveelheid of debiet:       Omvang: 1.500 m" (oppen/lak tankput 5.480 m^)
 Fase van de vrijkomende      vloeistof
 stof
 Uitstroomcondities:          Atmosferisch druk en omgevingstemperatuur
 Uitstroomopening:            Scheur met een oppen/lak van 200 cm'^ ( l m * 0,02 m)
Schade-effect (zonder         Toxische wolk
preventieve en
repressieve LOD's):
                                                            1          D-5                       F-1,5
 Effectafstand:               AGW                                      1920.                     6629
                               LBW                                      838                      2404
                              Lines of Defence                     Procedure /              Effect van LOD
                                                                    Document
Preventieve
LOD's:
Organisatorisch    reparatie/onderhoud tank volgens API PRO-0958                     Reparatie volgens
                  653 normering; (ontwerp volgens API Flowschema RBI                 standaardmethode
                  650)                                       cyclus
                  advies van/- en uitvoering door            PRO-0989 Aannemer       Advisering en uitvoering
                  gespecialiseerde aannemer                  selectie procedure      door deskundig personeel
                  (tankbouwer)                                (Leverencierselectie
                                                             en beoordeling)
                  laswerk volgens richtlijn "LMB/LM K":      In opleverrapport van   Laswerk volgens
                  (= Lasmethode beschrijving en              tank na groot           standaardmethode door
                  Lasmethodekwalificatie)                    onderhoud wordt dit     gekwalificeerde aannemers
                                                             vermeld
                  extern onderzoek van de                    NDO-onderzoek:          Controle op juiste
                  lasverbindingen (Onderzoek RTD)            100 % van de lassen     uitvoering van laswerk
                                                             wordt gecontroleerd.
Repressieve
LOD's:
Technisch         m.b.v. E N R A F (TP15-LT-0) is er een                             Bij een lekkage zal
                  continue bewaking van het                                          alarmering (vloeistofniveau)
                  vloeistofniveau                                                    plaatsvinden in de C C R
Organisatorisch   Bedrijfsnoodplan treedt in werking         BNP                     BHV-organisatie wordt
                                                                                     geactiveerd
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>             Schuimdeken aanbrengen in tankput                    Voorkomt verspreiding van
                                                                  product in het milieu via
                                                                  verdamping
             Overpompen van resterende inhoud                     Voorkomt verdamping van
             naar een andere opslagtank                           het product
                              Risico-inschatting zware ongevallen
          Kans op zwaar ongeval           Effect van de gevolgen
                                                                       Classificatie
              (na alle LOD's)                  (na alle LOD's)
  ARBO                B                                2                   Groen
   Milieu             B                                4                    Geel
 Economis
                      B                                4                    Geel
    ch
                 10.2.e
Aanwezig:
                                           -4-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>                                                     Installatie scenario                           Revisie datum;
                                                           Scenario nr. 1.2                            23/02/11
                                                                                                      Nr. TNK-03
 ODFJELL
  Installatie:                   tank 901 (floating roof tank), inhoud 21.000 m'^
 Directe oorzaak:               Corrosie
 Basis oorzaak:                 Versnelde achteruitgang van bescherming
 Beschrijving:                  Door corrosie van diverse pontons van het drijvend dak van tank 901 raken een
                                aantal van deze pontons lek. Het gevolg is dat het tankdak langzaam in het
                                product zakt. Het product komt bovenop het dak en loopt vervolgens via de
                                openstaande dakdrain in de tankput. Het product in de tank wordt door
                                onbekende oorzaak ontstoken.
 Exacte locatie van L O C ;     tankput 27, tank 901 (floating roof tank) (inhoud 20.000 m")
 LOC type                      Tank emitteert naar de atmosfeer + spill naar tankput
 Product;                       benzine
 Hoeveelheid of debiet:        Omvang; n.v.t. vanwege brandend oppen/lak (in tank)
 Fase van de vrijkomende        Damp
stof
Uitstroomcondities:            n.v.t. vanwege brand
Uitstroomopening;              Gehele bovenzijde van de tank (ca. 1000 m^)
Schade-effect (zonder          Tankbrand
preventieve en
repressieve LOD's):
                                                                          D-5                       F-1,5
 Effectafstand;                 3 kW/m2                                     0                         0
 (op grond niveau)              10 kW/m2                                    0                         0
                                Lines of Defence                      Procedure /            Effect van LOD
                                                                      document
Preventieve
LOD's:
Organisatorisch •    controle door operations van             CHC-0004                   Nagaan of pontons
                     pontons bij volle tanks                  Aandachtspuntenlijst      vloeistof leeg zijn
                                                              floating roof tanks
                     periodiek onderhoud pontons              P R O -938                Sterke aantasting wordt
                                                              Tankonderhoud en          ontdekt
                                                              inspectie;
                     tankdak is ontworpen op lekraken                                   Het lek raken van één
                     van meerdere pontons                                               ponton zal niet tot
                                                                                        nadelig effecten leiden
Repressieve
LOD's:
Technisch            E N R A F lekdetectie (tp27-LT001)                                 Lekdetectie genereert
                     genereert alarm bij 20 mm stijging                                 akoestisch alarm in C C R
                     of daling van het product
Organisatorisch      Branddetectie genereert alarm in                                   CCR-operator
                     CCR                                                                waarschuwt wachtchef
                                                                                        en geeft sirene alarm
                     Noodplan treedt in werking               BNP                       BHV-organisatie wordt
                                                                                        geactiveerd
                     Schuimdeken aanbrengen in tank                                     De verdamping van
                                                                                        product wordt
                                                                                        tegengegaan dus ook de
                                                       -5-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>                                                               vorming van explosieve
                                                               mengsels. Brand wordt
                                                               geblust door O2 gebrek.
                           Risico-inschatting zware ongevallen
           Kans op zwaar ongeval       Effect van de gevolgen
                                                                  Classificatie
              (na alle LOD's)               (na alle LOD's)
  ARBO                B                             0                Groen
   Milieu             B                             3                 Geel
Economisch           B                             4                  Geel
    10.2.e
                                       -6-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>                                                    Installatie s c e n a r i o                 Revisie datum;
                                                         Scenario nr. 4.4                          23/02/11
                                                                                                  Nr. TNK-04
 ODFJELL
 Installatie:                  Tank 901, (inhoud 20.000 m')
 Directe oorzaak:              impact
 Basis oorzaak:                Te hoge belasting door natuuriijke oorzaak
 Beschrijving:                 Tijdens slecht weer met storm en bliksem, slaat de bliksem in de seal van de
                               FR. De tank is op dat moment voor 50 % gevuld. De seal raakt hierbij
                               beschadigd waardoor er een sealbrand ontstaat = rim seal fire.
 Exacte locatie van LOC;       Tankput 27, tank 901
 LOC type                      Spleet (gedeeltelijk) tussen drijvend dak en tankwand
 Product:                      Benzine
Hoeveelheid of debiet;         Omvang; doorsnede tank 36 m. bij begin brand 2 m * 0,25 m = 0,5 m''
                               Opp. seal max. 30 m^
Fase van de vrijkomende        Damp
stof
Uitstroomcondities;            Omgevingstemperatuur en atmosferische druk
Uitstroomopening:              0,5 m^
Schade-effect (zonder          Plasbrand = rim seal fire
preventieve en
repressieve LOD's):
                                                                        D-5                      F-1,5
 Effectafst'and;               3 kW/m2                                   0                         0
 (op grond niveau)             10 kW/m2                                  0                         0
                               Lines of Defence                   Procedure/             Effect van LOD
                                                                   document
Preventieve
LOD's:
Technisch             geaarde tankwand/trap                                        Bliksem wordt naar de
                                                                                  aarde afgeleid
                      tankdak is geaard d.m.v. R V S -                            Bliksem wordt naar de
                      shunts                                                      aarde afgeleid
Organisatorisch       Periodiek controle/onderhoud van                            Voorkomt extra
                      seal                                                        dampvorming (emissie)
Repressieve
LOD's:
Organisatorisch       Automatische branddetectie                                  CCR-operator wordt
                      (Tp27-YT-001) genereert alarm in                            gealarmeerd
                      C C R per tank op apart paneel
                      (PMSX)
                      BNP treedt inwerking                  BNP, zie prefireplan  BHV-organisatie wordt
                                                            tp 27.                geactiveerd
                     Aanbrengen van een                                           Toevoer van O2 voorkomen
                      schuimdeken in de "rim" na 15                               en brandblussen
                      minuten door gezamenlijke
                      brandweer
                                     Risico-inschatting zware ongevallen
                 Kans op zwaar ongeval (na        Effect van de gevolgen (na
                                                                                         Classificatie
                         alle LOD's)                      alle LOD's)
                                                      -7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>  ARBO     B 0 Groen
   Milieu  B 2 Groen
Economisch B 2 Groen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>                                                   Installatie scenario                            Revisie datum:
                                                         Scenario nr. 6.9                              23/02/11
                                                                                                     Nr. TNK-05
 ODFJELL
 Installatie;                  Tank 538, inhoud 3700 m '
 Directe oorzaak:              Operator fout
 Basis oorzaak;                Open omhulling, in foute toestand gezet
 Beschrijving;                 Ontluchtingskraantje (TP-06-HV-004) in de tankleiding is open blijven staan (na
                               onderhoud) en het pompen vanuit een schip naar de tank is gestart. Het gevolg
                               is dat het product in de tankput stroomt en het product door onbekende oorzaak
                               wordt ontstoken.
 Exacte locatie van L O C ;    Tankput 6, tank 538, op 2 meter van tankwand
 LOC type                      Openstaande ontluchtingskraan
 Product:                      Benzine (blendingscomp. RON. 95)
 Hoeveelheid of debiet:        Omvang; 1,2 m''/uur gedurende 15 minuten uitstroming, piasgrootte 5 m'^
                               (product zal deels in de bodem zakken)
 Fase van de vrijkomende      Vloeistof
stof
Uitstroomcondities;           Omgevingstemperatuur en atmosferische druk
Uitstroomopening;              1,36 cm'' (diameter 1/2")
Schade-effect (zonder          Plasbrand
preventieve en
repressieve LOD's):
                                                                       D-5                         F-1,5
 Effectafstand;                3 kW/m2                                  17                           16
 (op grond niveau)             10kW/m2                                  11                           10
                               Lines of Defence                    Procedure/                Effect van LOD
                                                                    document
Preventieve
LOD's:
Organisatorisch       werkopdracht (klaarmaak-              CHC-0008 A D P L            Kraantje wordt dichtgezet
                      opdracht tankdichtmaken)              controlepunten bij         en afgecapt
                                                            dichtmaken tank
                      Droge controle van leidingen          PRO-875 Oplijnen en        Controle of systeem dicht
                                                            waterkant laden            is en geen openstaande
                                                                                       kraantjes aanwezig zijn
                      Natte controle                        PRO-776 Manipuleren        Controle of systeem dicht
                                                                                       is en geen openstaande
                                                                                       kraantjes aanwezig zijn
                      Lege leiding afpersen met ca. 1       PRO-0890 In gebruik        Controle of alles gesloten
                     bar                                    nemen middelen             is resp. alles in de goede
                                                                                       stand staat.
Repressieve
LOD's:
Organisatorisch      Binnen 15 min. natte controle van      PRO 776 manipuleren        beperking tijdsduur
                     leidingen                                                         uitstromen product
                     Stoppen manipulatie                                               stopt verdere uitstroming
                     Drainpomp (tp06-P-701) in                                         beperken van kans op
                     tankput uitschakelen                                              verspreiding via riool
                                                                                       naar AWZI
                     (Tank)leiding in blokken                                          beperkt hoeveelheid
                                                                                       product dat kan
                                                                                      vrijkomen
                     BNP treedt in werking                  BNP                        BHV-organisatie wordt
                                                                                      geactiveerd
                                                     -9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>                            Risico-inschatting zware ongevallen
            Kans op zwaar
                                 Effect van de gevolgen
                 ongeval                                        Classificatie
                                      (na alle LOD's)
            (na alle LOD's)
    ARBO            B                         0                    Groen
    Milieu          B                         2                    Groen
 Economisch         B                         1                    Groen
             10.2.e
Aanwezig
                                         - 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>                                Installatie scenario                                                Revisie datum;
                                  Scenario nr. 6.14                                                    23/02/11
                                                                                                     Nr. TNK-06
 ODFJELL
 Installatie;                  pompplaats 25
 Directe oorzaak:              Operator fout
 Basis oorzaak:                Gevaariijke stof aanwezig bij open omhulling
 Beschrijving:                 Tijdens het wisselen van de 16" bochten in de pompplaats, ontstaat er brand
                               omdat er nog product in de leiding staat respectievelijk vloeit uit een niet volledig
                               sluitende afsluiter. Er vormen zich productendampen in de bocht/header. Dit
                               geeft een explosief mengsel dat door onbekende oorzaak wordt ontstoken. De
                               explosie wordt gevolgd door een brand.
 Exacte locatie van LOC;       K-leiding in pompplaats 25 (westzijde van de pompplaats)
 LOC type                      plasbrand
 Produkt;                      benzine
Hoeveelheid of debiet;         10 kg
Fase van de vrijkomende        damp/vloeistof
stof
Uitstroomcondities;            Omgevingstemperatuur en atmosferische druk
Uitstroomopening:              16" = 1300 c m '
Schade-effect (zonder          Plasbrand
preventieve en
repressieve LOD's);
                                                                       D-5                          F-1,5
 Effectafstand:                3 kW/m2                        Te geringe bronsterkte      Te geringe bronsterkte
(op grond niveau)              10 kW/m2                       Te geringe bronsterkte      Te geringe bronsterkte
                               Lines of Defence                   Procedure/                Effect van LOD
                                                                  document
Preventieve
LOD's:
Technisch             gebruik vonkvrij gereedschap,         PRO-0897                  Door gebruik te maken van
                     zoals slagsleutels                     Werkvergunning            speciaal gereedschap
                                                                                      wordt de kans op
                                                                                     ontsteking van de
                                                                                     dampwolk/benzine
                                                                                     verkleind
Organisatorisch       brandwacht met explosiemeter ter PRO-0899 Toezicht op In geval van brand wordt
                      plaatse, met stand-by                 heetwerk en besloten     kan een beginnende brand
                     (onderdrukstaande) brandslangen ruimte                          meteen worden geblust
                     Operationele werkopdracht              PRO 0866                 Te verrichten
                     (speciale opdracht)                    Werkopdrachten           werkzaamheden en
                                                                                     bijbehorende zijn
                                                                                     omschreven
                     Heetwerkvergunning voor                PRO-0897                 Diverse preventieve en
                     aannemer                               Werkvergunning-en        repressieve maatregelen
                                                                                     worden voorgeschreven
                                                                                     waaronder een
                                                                                     brandwacht.
                     uitvoering door deskundig bedrijf                               Bedrijf is bekend met
                                                            PRO-0989
                     (eigen vaste aannemer, V C A -                                  gevaren van open
                                                            Leveranciers-selectie
                     gecertificeerd) + certificaat                                   insluitsystemen
                                                            en beoordeling
                    flensmonteur
                     leegstrippen van de leiding (bocht) PRO-0906 Overzetten Door wegzuigen product
                                                           bochten pp 25 en 30       wordt leiding leeg gemaakt
                                                     -11 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>                                                             en manifold steiger 10
                      vacuümwagen ter plaatse om                                     Omvang van eventuele
                                                             PRO-0906 Overzetten
                      vloeistof af te zuigen uit lekbak die                          plas wordt op deze wijze
                                                             bochten pp 25 en 30
                      onder flensverbinding is geplaatst                             beperkt
                      Alle elektrische afsluiters van de     PRO-0906 Overzetten    Opensturen van de afsluiter
                      K-leiding worden geblokkeerd in        bochten pp 25 en 30    is niet mogelijk
                      Delta V                                en manifold steiger 10
                      Gebruik van PBM's en                   PRO 0866                Beschermt uitvoerenden
                      brandvertragende kleding               Werkopdrachten         tegen hoe warmtebelasting
 Repressieve
 LOD's:
 Organisatorisch      bedrijfsnoodplan treedt in werking     BNP                    BHV-organisatie wordt
                      (inclusief CIN-melding)                                       geactiveerd en alle
                                                                                    werkzaamheden op de
                                                                                    terminal beëindigd.
                      schuimblussing                                                Vloeistof wordt afgedekt
                                                                                    met schuim en toevoer van
                                                                                    zuurstof wordt verkleind
                                      Risico-inschatting zware ongevallen
                 Kans op zwaar ongeval              Effect van de gevolgen
                                                                                          Classificatie
                       (na alle LOD's)                  (na alle LOD's)
    ARBO                       B                                2                            Groen
    Milieu                     B                                1                            Groen
 Economisch                    B                                1                            Groen
               10.2.e
Aanwezig
                                                       12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>                                                      Installatie scenario                        Revisie datum:
                                                           Scenario nr. 7.1                           23/02/11
                                                                                                    Nr. TNK-07
  ODFJELL
   Installatie:                     Stomen van tank 507, inhoud 6600 m'*
   Directe oorzaak:                 Hoge druk
  Basis oorzaak;                    Explosie tijdens onderhoud
  Beschrijving;                    Tijdens stomen van tank 507 (=schoonmaken) in tankput 1 worden de
                                   benzineresten dusdanig verwarmd dat zich een explosief gasmengsel vormt.
                                    Door een statische ontlading ten gevolge van het stomen komt dit gasmengsel
                                   tot explosie waardoor het tankdak deels losscheurt van de tank.
  Exacte locatie van LOC:          Tank 507 in tankput 1, scheurnaad (bovenzijde tank), op ca 15 meter hoogte
  LOC type                         Scheur.
  Product;                         Benzine (blend 120)
  Hoeveelheid of debiet;           6600 m'^ damp
  Fase van de vrijkomende          Gas (benzinedamp)
  stof
  Uitstroomcondities;              Instantaan
  Uitstroomopening:               2000 cm'^, scheurnaad, hoek tankwand en tankdak
 Schade-effect (zonder            Gasexplosie
 preventieve en repressieve
 LOD's):
                                                                         D-5                       F-1,5
  Effectafstand;                0,3 bar                                  100                        100
                                0,1 bar                                 200                        200
                                0,03                                    420                        420
                             Lines of Defence               Procedure /                 Effect van LOD
                                                             document
 Preventieve LOD's:
 Organisatorisch          Leegzuigen tank met          PRO-0908               Verwijderen (vloeibare)
                         vacuümwagen                   Schoonmaken tanks      benzinerestanten
                         Ventileren tank               PRO-0908               Verminderen van explosieve
                                                       Schoonmaken tanks      dampen
                         LEL-meting bepaald            PRO-0908               Kans dat scenario optreedt wordt
                         wanneer er gestoomd           Schoonmaken tanks      hiermee verkleind (brandstof
                         wordt (LEL < 10%).                                   weggenomen)
 Repressieve
 LOD's:
 Technisch               Scheurnaad op de tank                                Voorkomen wordt dat gehele tank
                                                                              openscheurt
 Organisatorisch         BNP treedt in werking         BNP                    BHV-organisatie wordt geactiveerd
                                                          Effect van de
                          Kans op zwaar ongeval
                                                        gevolgen (na alle                Classificatie
                              (na alle LOD's)
                                                              LOD's)
 ARBO                                  B                         3                           Geel
 Milieu                                B                         1                          Groen
 Economisch                            B                        3                            Geel
                    10.2.e
Aanwezig
                                                        13 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>      0 ^                                          Installatie scenario                         Revisie datum:
                                                         Scenario nr. 7.1                          23/02/11
                                                                                                  Nr. TNK-08
 ODFJELL
  Installatie;                  Tank 512, inhoud 6600 m'^
  Directe oorzaak:              Overdruk
 Basis oorzaak;                 Gasexplosie tijdens monstemame
 Beschrijving;                  Tijdens het bemonsteren op het dak van de P.O.-tank ontsnapt PO-damp uit de
                                tank (er wordt vanuit gegaan dat er een open verbinding ontstaat tussen
                                dampruimte en buitenlucht). Door onbekende oorzaak wordt het gevormde
                                mengsel van PO en lucht ontstoken. Het gevolg is dat de monsternemer van
                                het dak valt.
 Exacte locatie van LOC:       Tankput 2, bovenop tank 512
 LOC type                      Open verbinding (bijvoorbeeld open mangatdeksel)
 Product;                       Propyleenoxide
 Hoeveelheid of debiet:        max. 100 liter
 Fase van de vrijkomende       Damp (stikstof + PO)
 stof
 Uitstroomcondities;           Omgevingstemperatuur + atmosferische druk
 Uitstroomopening;             25"
Schade-effect (zonder          Explosie
preventieve en
repressieve LOD's);
                                                                        D-5                     F-1,5
 Effectafstand;                0,3 bar                          Te geringe massa          Te geringe massa
                               0,1 bar .                        Te geringe massa          Te geringe massa
                               0,01 bar                         Te geringe massa          Te geringe massa
                               Lines of Defence                    Procedure/              Effect van LOD
                                                                    document
Preventieve
LOD's:
Technisch            Tank is voorzien van                                             Voorkomt dat een grote
                     bemonsteringssluis (Tp02-HV-                                     hoeveelheid damp kan
                     058) (35 cm lang en 4" diameter)                                 vrijkomen
                     speciale monstemame apparatuur                                   Verkleind de kans op
                     (anti-statisch)                                                  een ontsteking
                     Tank is voorzien van een                                         Beperkt de mate van
                     innerfloat                                                       verdamping van product
                     Stikstofdeken in tank aanwezig                                   Verdringt zuurstof uit
                     boven de innerfloat                                              tank
Organisatorisch      Bemonstering vindt plaats door          CHC-0013 A D P L         Controleurs zijn op de
                     gespecialiseerde controleurs            Monstemame               hoogte van de gevaren
                                                             chemicaliën              van P O
Repressieve
LOD's:
Organisatorisch      BNP treedt in werking                   BNP                      BHV-organisatie wordt
                                                                                      geactiveerd.
                                                      - 14 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>                             Risico-inschatting zware ongevallen
          Kans op zwaar ongeval          Effect van de gevolgen
                                                                 Classificatie
              (na alle LOD's)                  (na alle LOD's)
  ARBO               A                                 4             Geel
  Milieu             A                                 0            Groen
 Economi
                     A                                 0            Groen
   sch
             10.2.e
Aanwezig:
                                          - 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>                                                                                                      Revisie datum:
                                                    Installatie scenario                                  23/02/11
                                                         scenario nr. 7.2                                Nr. TNK-09
 ODFJELL
 Installatie;                   Tank 706 inhoud 1600 m^
 Directe oorzaak:               Overdruk
 Basis oorzaak:                 Externe bron veroorzaakt hoge druk in tank
 Beschrijving:                 Tijdens het opdrukken (onderdeel van blazen) met stikstof van de leidingen
                               naar de tank kan, bij ondeskundig handelen plotseling, teveel stikstof in de tank
                               vrijkomen. In dit soort situaties (veel m^ stikstof) is de capaciteit van de V/D-
                               ventielen, in het bijzonder bij grote leidingdiameters en grote lengten,
                               onvoldoende om de toegevoerde stikstof voldoende snel af te voeren. Het
                               gevolg is een oplopende druk in de tank. Bij een te hoge druk zal de tank aan
                               de bovenzijde bezwijken. Het gevolg is dat fenol damp ontwijkt.
 Exacte locatie van L O C :    Tankdak van tank 706 in tankput 10A
 LOC type                      Scheuren tankwand aan bovenste ring (bovenste ring is dunnere beplating)
Product;                       Fenol
Hoeveelheid of debiet:         40 Nm fenol damp instantaan (inhoud leidingsysteem met 6.bar druk)
Fase van de vrijkomende        Gas (mengsel van stikstof en fenoldamp)
stof
Uitstroomcondities:            Temperatuur damp ca. 55 graden
                               Druk ruim boven openingsdruk van de vacuüm/drukventielen
Uitstroomopening;              Scheur van 2 m bij 2 cm = 400 cm
Schade-effect (zonder          Toxische wolk met fenolkristallen
preventieve en
repressieve LOD's);
                                                                          D-5                          F-1,5
 Effectafstand;                AGW                                        540                           540
                               LBW                                       200                           200
                               Lines of Defence                  Procedure /                  Effect van LOD
                                                                  document
Preventieve LOD's:
Technisch                 Explosieluiken (tplOA-                                        Verkleind kans op
                          ERV-101)op tankdak                                            openscheuren van tankdak
                          aanwezig openingsdruk                                         en dus vrijkomen van damp
                          300 mbar
Organisatorisch           Gecontroleerd opdrukken         PRO-0968 Leegmaken            Verkleind kans op
                          door operators                  leidingen                     ongecontroleerd blazen
                          Tijdens de manipulatie mag P R O 1273 -Product fenol          kans dat werknemers
                          het dak niet worden                                           worden blootgesteld wordt
                          betreden                                                      verkleind
Repressieve LOD's:
Organisatorisch           BNP treedt inwerking            BNP                           BHV-organisatie wordt
                                                                                       geactiveerd.
                          Opruimen van fenol              BNP                          Verdere verspreiding
                                                                                       (blootstelling) wordt
                                                                                       voorkomen
                                     Risico-inschatting zware ongevallen
                Kans op zwaar
                                             Effect van de gevolgen
                    ongeval                                                                   Classificatie
                                                  (na alle LOD's)
                (na alle LOD's)
   ARBO                 D                                  1                                      Groen
    Milieu              D                                  1                                      Groen
Economisch              D                                 2                                        Geel
                                                      - 16'
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>                                                    Installatie scenario                           Revisie datum;
                                                          Scenario nr.7.2                             23/02/11
                                                                                                     Nr. TNK-10
  ODFJELL
  Installatie;                  Tank 805 inhoud 6600 m''
  Directe oorzaak;              Overdruk
  Basis oorzaak:                Externe bron veroorzaakt hoge druk in tank
  Beschrijving;                 Ten gevolge van het opdrukken (onderdeel van blazen) met stikstof van de
                                leiding naar de tank ontstaat overdruk waardoor de scheurnaad bezwijkt met
                                een explosie als gevolg. Bij dit scheuren ontstaat een vonk die de dampwolk tot
                                ontsteking brengt. Ten gevolge hiervan wordt het dak volledig van de tank
                                gescheurd. De vloeistof in de tank wordt hierbij ontstoken.
  Exacte locatie van LOC;       Tank 805 in tankput 13
 LOC type                       Bezwijken van scheurnaad
 Product;                       Xyleen
 Hoeveelheid of debiet;         5000 m^ product met een oppervlak van 452 m*^ (brandend product in tank)
 Fase van de vrijkomende        Mengsel van damp/lucht en stikstof
 stof
 Uitstroomcondities;            Omgevingstemperatuur en ongeveer atmosferische druk
 Uitstroomopening;              Ca. 450 m^
 Schade-effect (zonder          Plasbrand
 preventieve en
 repressieve LOD's);
                                                                        D-5                        F-1,5
  Effectafstand;                3 kW/m2                                 60                          52
                                10kW/m2                                 29                          22
                                Lines of Defence                    Procedure/               Effect van LOD
                                                                    document
Preventieve
LOD's:
Technische LOD        2 stuks V/D ventielen (tp13-PW-                                    Voorkomt het ontstaan
                      (101/102) beschikbaar                                              van een drukverhoging
                      Scheurnaad aanwezig op grens                                       Door de aanwezigheid
                      tankwand en dakrand                                                van de scheurnaad
                                                                                         wordt voorkomen dat
                                                                                         tankwand scheurt
Organisatorische      Alleen blazen van leidingdelen        PRO-0968 Leegmaken           De drukopbouw in de
LOD                   met inhoud < 20 m^                    leidingen                    dampruimte wordt
                                                                                         hiermee beperkt
                      Uitsluitend producten blazen met      PRO-0968 Leegmaken           Een bovenmatige
                      een dampspanning < 450 mbar @         leidingen                    dampontwikkeling wordt
                      20 " C .                                                           hiermee voorkomen
                      Tijdens de manipulatie mag het                                     kans dat werknemers
                      dak niet worden betreden                                          worden blootgesteld
                                                                                        wordt verkleind
                      Opknijpen in pompplaats 14                                        Kans dat stikstof de
                                                                                        tank "inschiet" wordt
                                                                                        verkleind.
Repressieve
LOD's
Technisch            -
Organisatorisch       BNP treedt in werking                 BNP                         BHV-organisatie wordt
                                                                                        geactiveerd
                     koelen van de omliggende tanks         BNP                         Voorkomt dat het
                                                                                        incident zich uitbreidt
                                                      17 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>                                                                 naar omliggende tanks
                           Risico-inschatting zware ongevallen
Opmerking:
           Kans op zwaar ongeval      Effect van de gevolgen (na
                                                                   Classificatie
              (na alle LOD's)                 alle LOD's)
  ARBO                B                             1                  Groen
   Milieu             B                            ,3                  Geel
Economisch            B                             4                  Geel
                                        -18 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>                                                  Installatie scenario                            Revisie datum:
                                                        Scenario nr. 7.26                            23/02/11
                                                                                                   Nr. TNK-11
 ODFJELL
  Installatie:                 tank 805 (inhoud tank 6.600 m )
 Directe oorzaak;              Overdruk
 Basis oorzaak:                Overvullen van een tank
 Beschrijving:                 Tijdens een manipulatie van schip naar tank wordt de tank overvuld. Het
                               overvullen van de tank veroorzaakt overdruk in de tank. Hierdoor bezwijkt de
                               tank bij de scheurnaad. Er ontstaat een plas in de tankput, die stank
                               veroorzaakt.
 Exacte locatie van LOC;       Tankput 13, tank 805, op 14 meter hoogte
 LOC type                      Bezwijken van de scheurnaad
 Product;                      Xyleen
 Hoeveelheid of debiet;        Omvang; pompsnelheid is 400 m /uur. Indien ook gehele kegel (van dak) wordt
                               opgevuld betekent dit een extra inhoud van 226 m . Dit wordt bereikt na ruim
                               een halfuur doorpompen. Daarna zal pas de scheurnaad bezwijken. Hierbij
                               komt ca. 226 m3 product vrij.
 Fase van de vrijkomende       vloeistof
 stof
 Uitstroomcondities:           Omgevingstemperatuur en atmosferische druk
 Uitstroomopening;             Ca. 300 cm
Schade-effect (zonder          Stank geurgrens 0,01 ppm
preventieve en
repressieve LOD's);
Effectafstand;                8000 m
                                Lines of Defence                  Procedure/              Effect van LOD
                                                                   document
Preventieve
LOD's:
Technisch            overvulbeveiliging (tp13-LS102)                               De tankafsluiter loopt dicht
                     (magnetrol) in de tank
                     Enraf niveaumeting (tp13-LT-101),                            Geeft alarm in de C C R
                     dit geeft diverse alarmen af in de
                     C C R (stopstanden)
Organisatorisch      afstemming tussen MC-er en schip        PRO-0768             Afstemmen en controle van
                     (hoeveelheid, pompsnelheid etc.)-       Werkzaamheden        de te verpompen
                                                             steiger              hoeveelheden met de
                                                                                  hoeveelheid die kan worden
                                                                                  opgeslagen.
                     Werkopdracht vermeldt de te                                  Vooraf wordt nagegaan of
                     verpompen hoeveelheid                                        de hoeveelheid product in
                                                                                  tank past
Repressieve
LOD's:
Technisch            Tanks staan in een tankput                                   Beperkt verspreiding van
                                                                                  gelekt product.
Organisatorisch      drainpomp (tp13-P-701) wordt                                 Voorkomt vervuiling van
                     uitgeschakeld                                                riool en AWZI
                     Stoppen en veilig stellen                                    Toevoer van product wordt
                     manipulatie                                                  gestopt
                     BNP treedt in werking                   BNP                  BHV-organisatie wordt
                                                                                  geactiveerd
                                     Risico-inschatting zware ongevallen
                Kans op zwaar ongeval               Effect van de gevolgen
                                                                                          Classificatie
                     (na alle LOD's)                     (na alle LOD's)
                                                      19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>   ARBO            B    2 Groen
    Milieu         B    3 Geel
 Economisch        B    3 Geel
            10.2.e
Aanwezig
                     20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>                                                      Installatie scenario                          Revisie datum;
                                                           Scenario nr. 9.3                             23/02/11
                                                                                                      Nr. TNK-12
 ODFJELL
 Installatie:                    Tank 505, inhoud 6600 m''
 Directe oorzaak;                Onderdruk
 Basis oorzaak:                  Onderdruk door manipulatie uit tank
 Beschrijving:                   Tijdens uitslag uit tank 505 is er geen of onvoldoende toevoer van lucht door
                                 verkleven van de vacuüm/drukventielen bij lagere temperaturen. Het gevolg is
                                 dat de tank onder onderdruk komt te staan. Hierdoor vervormt de tankwand,
                                zodanig dat deze aan de bovenzijde begint te scheuren. Via de scheur ontwijkt
                                 ca. 100 m^ product.
 Exacte locatie van LOC;        Tankput1,tank 505
 LOC type                        Scheur in tankwand
 Product;                        Benzeen
 Hoeveelheid of debiet;         Omvang: 100 m" + verdamping van venwarmde plas
 Fase van de vrijkomende stof   Vloeistof
 Uitstroomcondities;            Producttemperatuur ca. 25 graden en druk atmosferisch
Uitstroomopening:               20 cm^
Schade-effect (zonder           Toxische wolk
preventieve en repressieve
LOD's);
Effectafstand;                  A G W komt niet buiten de plas
                                Lines of Defence                   Procedure/               Effect van LOD
                                                                    document
Preventieve LOD's:
Technisch              Dampbalansleiding tussen lichter                             Verpompte hoeveelheid
                       en tank                                                      product wordt vervangen door
                                                                                    damp uit de te beladen lichter
                      Verwarming V/D-ventielen (tpl-          PRO-1267 Product     Voorkomt het verkleven van de
                       PW-081/082)                            Benzeen              ventielen door benzeen
                      Temperatuuralarm op V/D-                                     Alarm naar P M S X
                      ventielen
                       Drukalarm op tank                                           Alarm naar P M S X
Organisatorisch        Controle V/D ventielen voordat         PRO-1267             Controle of V/D-ventielen niet
                      manipulatie start                       Benzeen              vastzitten resp, goed doorlaten
Repressieve
LOD's:
Technisch             Tanks staan in tankput                                       Beperkte verspreiding van
                                                                                   gelekt product.
Organisatorisch       BNP treedt in werking                   BNP                  BHV-organisatie wordt
                                                                                   geactiveerd
                                     Risico-inschatting zware ongevallen
Opmerking:
               Kans op zwaar ongeval               Effect van de gevolgen                      Classificatie
                                                        •21 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>           (na alle LOD's)  (na alle LOD's)
  ARBO              B               1       Groen
   Milieu           B'              3       Geel
Economisch          B               3       Geel
             10.2.e
 Aanwezig
                           22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>OTR Veiligheidsrapport 2011 - deel 2               rxr^cr,,
                                                   ODFJELL
BIJLAGE 3           Installatiescenario's steigers
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>                                  Installatie scenario                                                Revisie datum:
                                     Scenario nr. 2.1                                                    11/02/10
                                                                                                         Nr. ST-01
ODFJELL
Installatie:                      Steiger 10
Directe oorzaak;                  Overschrijding belasting grenzen
Beschrijving;                     Tijdens de belading van schip met behulp van laadarm (ST10-06) begint de
                                  swivel van de laadarm op ca. 6 meter hoogte (op staander) boven het steigerdek
                                  plotseling hevig te lekken. Na 10 minuten stopt de lekkage. Het uitgestroomde
                                  product verzamelt zich in de opvangbak onder de laadarm. Deze bak is
                                  aangesloten op een opvangtank met een inhoud van 5 m^. De afvoer vanuit
                                  deze bak vindt plaats met een pompje met een capaciteit van 12 m^ per uur.
                                  Door onbekende oorzaak wordt de benzinepias in de opvangbak ontstoken
Exacte locatie van L O C :        Op steiger 10 op ca. 6 meter boven het steigerdek in laadarm 1 bij swivel.
LOC type                      ~~ ~Een spleet ter grootte van 2 mm bij 20 cm
Product:                          benzine
Hoeveelheid of debiet:            Omvang: ca. 2,4 m^ (10 m/s * 0,2 cm * 20 cm* 10"* * 600 m^/h). Er ontstaat een
                                  plas met een oppervlak van max.: 2 x 30 m = 60 m^ met een laagdikte van max.
                                  6 cm
Fase van de vrijkomende stof      vloeistof
Uitstroomcondities;               Omgevingstemperatuur en druk bij het uitstroompunt van ca. 3 - 4 bar.
Uitstroomopening:                 4 cm"^
Schade-effect (zonder             Plasbrand
repressieve LOD's);
                                                                     D-5                           F-1,5
 Effectafstand:                   3 kW/m2                            54                             45
                                   10 kW/m2                        • 40                             35
 Preventieve LOD's:             Lines of Defence                Procedure /                 Effect van LOD
                                                                 Document
Technisch                Laadarm voldoet aan stand                                 Kans op falen van laadarm
                         der techniek (beproefd                                    wordt hierdoor verkleind
                         ontwerp)
Organisatorisch          Laadarm zit in preventief                                 Kans dat scenario kan optreden
                         onderhoud systeem (CMMS)                                  wordt hiermee verkleind.
Repressieve LOD's:              Lines of Defence                Procedure /                 Effect van LOD
                                                                 Document
Technische LOD           Twee water/schuimkanonnen          BNP                    Schuimlaag op lekkage in
                         op steiger beschikbaar                                    opvangbak aanbrengen
                         (bedienbaar vanaf oploop
                         steiger)
Organisatorisch          Operator drukt noodstop in (op     PRO-1128               Beladingsafsluiter loopt in 30
                         steiger of oploop)                 Camerabewaking         seconden dicht en product-
                                                                                   uitstroming uit leiding stopt.
                         CCR-operator informeert schip                             C C R operator geeft sirene
                         met portofoon                                             alarm (en alle werkzaamheden
                                                                                   worden stilgelegd)
                         BNP treedt in werking              BNP                    Directe inzet van BHV voor
                                                                                   koeling en oproep Gez. Brw. en
                                                                                   Havendienst voor schuimen.
                         Nooddouche op steiger                                     Bij blootstelling aan brand direct
                                                                                   koeling beschikbaar
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>              Camerabewaking op steiger                        Verioop van brand te volgen via
                                                               camera's en maakt blussing op
                                                               afstand mogelijk
              Inzet blusvoertuigen en         BNP              Maakt schuimblussing mogelijk
              blusvaartuig
              P50-blusser op steiger                           Maakt directe blussing door
              beschikbaar                                      steigeroperator mogelijk
                           Risico-inschatting zware ongevallen
         Kans op zwaar ongeval         Effect van de gevolgen
                                                                        Classificatie
            (na alle LOD's)                 (na alle LOD's)
 ARBO               B                               0                       Groen
 Milieu             B                               2                       Groen
Economie            B                               3                       Groen
            10.2.e
Aanwezig
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>                                      Installatie scenario                                           Revisie datum:
  iSt                                 Scenario nr. 2.2                                                   11/02/10
                                                                                                        Nr. ST-02
ODFJELL
Installatie:                       Zeeschip aan steiger 9
Directe oorzaak;                   overschrijding belastinggrenzen
Beschrijving;                      Tijdens de belading van een zeeschip blijkt de doorlaat van de detonatie-
                                   beveiliging in de dampleiding op steiger 9 (bovendek) te zijn vervuild. De
                                   dooriaatopening is hierdoor verkleind. Hierdoor loopt de druk in de scheepstank
                                   waarin wordt beladen op. De safety's (drukbeveiliging)aan dek gaan afblazen.
                                   De vrijkomende dampen veroorzaken een stankwolk.
Exacte locatie van LOC;            Op het schip: 2,5 meter boven het dek.
LOC type                           Geopende pressure relief
Product:                           methylacrylaat
Hoeveelheid of debiet:             Omvang: pompcap; 180 m^/h gedurende 5 minuten; bronsterkte 0,05 m3/sec
                                   Vrijgekomen hoeveelheid: 15 m^ damp
Fase van de vrijkomende stof Damp/gas
Uitstroomcondities:                Omgevingstemperatuur en een atmosferische druk, afsteldruk safety = 50 mbar
Uitstroomopening:                  31 cm';
Schade-effect (zonder              Stankwolk tot buiten de inrichting;
repressieve LOD's):
Effectafstand:                     geurgrens 0,0039 ppm: effectafstand: > 10 km
 Preventieve LOD's:               Lines of Defence                  Procedure/              Effect van LOD
                                                                     Document
Organisatorisch         Gewerkt wordt volgens de               PRO-0768             Kans dat safety niet
                        ship/shore checklist                   Werkzaamheden        beschikbaar is, wordt hiermee
                                                               steiger: Ship shore  afgedekt
                                                               safety checklist
                                                               vraag B.31
                        De deto's (ST09-DAR-941/942) Onderhoudsconcept              Kans op het optreden van
                        worden periodiek preventief            (frequentie          vervuilde deto's wordt verkleind.
                        onderhouden waarbij vaste,             afhankelijk van mate
                        ervaren aannemers de deto's            van vervuiling)
                        schoonmaken.
                        Schip neemt bij oplopende druk CHC-0012 adpl                De manipulatie wordt geknepen
                        contact op met de CCR +                Manipuleren          of afgestopt.
                        steigeroperator
Repressieve LOD's:                Lines of Defence                  Procedure /             Effect van LOD
                                                                     Document
Organisatorisch         Altijd operator op steiger met                              Operator verzoekt CCR om
                        portofoon aanwezig                                          manipulatie te stoppen
                        Melding meldkamer DCMR                 Melden bevoegd       Bevoegd gezag wordt tijdig
                                                               gezag; lijst 8 BNP   geïnformeerd
                                         Risico-inschatting zware ongevallen
                  Kans op zwaar ongeval                Effect van de gevolgen
                                                                                              Classificatie
                       (na alle LOD's)                     (na alle LOD's)
     ARBO                        E                                  0                             Groen
       Milieu                   E                                   2                             Geel
    Economie                    E                                   0                             Groen
                             10.2.e
  Aanwezig
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>                                   Installatie scenario                                                Revisie datum:
   iSt                                Scenario nr 4.8                                                      11/02/10
                                                                                                          Nr. ST-03
ODFJELL
Installatie:                       walhijsinstallatie A
Directe oorzaak:                   externe belasting
Beschrijving;                      Bij het beladen van een lichter (bij hoogwater) blijkt door slecht onderhoud de
                                   veerbalans niet correct te werken. Ten gevolge hiervan komt de productslang bij
                                   een lagere waterstand onder spanning te staan en scheurt vervolgens af bij de
                                  flens aan boord van het schip. Het product stroomt uit de slang en komt
                                   grotendeels in het oppervlaktewater terecht. De gevormde plas wordt door
                                  onbekende oorzaak direct ontstoken.
Exacte locatie van L O C ;         productslang direct bij het manifold op het schip
LOC type                          Afscheuren van een productslang
Prodüct;                           Nafta
Hoeveelheid of debiet;            Omvang; ca. 8 m^ product (500 m^/h gedurende 60 seconden)
Fase van de vrijkomende stof      vloeistof
Uitstroomcondities;               Omgevingstemperatuur en een druk van 2,5 bar
Uitstroomopening;                 6"-slang = 324 cm'^
Schade-effect (zonder             Plasbrand
repressieve LOD's):
                                                                         D-5                           F-1,5
 Effectafstand:                    3 kW/m2                                138                           126
                                   10 kW/m2                               57                            55
 Preventieve LOD's:              Lines of Defence                  Procedure /                 Effect van LOD
                                                                   Document
Technisch                -
Organisatorisch          Jaariijks onderhoud aan de          T M M S (terminal       Kans dat veerbalans faalt wordt
                         veerbalans (WHIA-SB-021)            maintenance             verkleind
                         door extern gespecialiseerd         management
                         bedrijf                             systeem)
                         Constante camerabewaking op                                 Bij strak komen te staan van
                         steiger tijdens manipulatie                                 slang zal C C R ingrijpen en
                                                                                     manipulatie stoppen
                         Dekwacht aanwezig                   PRO-0768                In PRO-1128 Camerabewaking
                                                             Werkzaamheden           en overvulbeveiliging staat dat
                                                             steiger/ADN             scheepsbemanning verplicht is,
                                                             checklist               bij noodsituaties, de noodstop in
                                                             CHC-0012 adpl           te drukken.
                                                             Manipuleren             Zie verder ook CHC-0012
                                                                                     Dekwacht heeft via portofoon
                                                                                     direct contact met de C C R
                         Uitvoeren controlerondes            CHC-0012 adpl           Regelmatige controles op
                                                             Manipuleren             mogelijke onregelmatigheden
Repressieve LOD's:               Lines of Defence                  Procedure/                 Effect van LOD
                                                                   document
Organisatorisch          Noodstopknop (WHIA-HZ-              PRO-1128 Camera-        Noodstop wordt ingedrukt
                        001A) is aan boord afgegeven,       bewaking en overvul-     waardoor afsluiter aan de wal
                        die door de dekwacht wordt          beveiliging              dichtloopt en de uitstroming
                        bediend                                                      wordt gestopt.
                         BNP treedt in werking               BNP actielijst nr. 4    BHV-organisatie wordt
                                                                                     geactiveerd
                         Blusvoorziening aanwezig op                                 Zorgt voor koeling bedreigde
                        lichter bij manifold                                         delen of bemanning
                        Schuimdeken op de                                            Verdamping van product wordt
                        productpias aanbrengen                                       tegengegaan
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>                          Risico-inschatting zware ongevallen
         Kans op zwaar ongeval        Effect van de gevolgen
                                                              Classificatie
            (na alle LOD's)                (na alle LOD's)
 ARBO               B                              2             Groen
  Milieu            B                              3              Geel
Economie            B                              3              Geel
                  10.2.e
Aanwezig
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>                                  Installatie scenario                                   Revisie datum:
                                  Scenario nr. 5.3                                          11/02/10
                                                                                           Nr. ST-04
ODFJELL
Installatie:                  steiger 6
Directe oorzaak;              impact
Beschrijving;                 Tijdens het lossen van een schip naar een opslagtank komt de
                              productslang tussen wal en schip, omdat het schip van de steiger wordt
                              getrokken (zuigeffect) door een voorbijvarend schip. Hierbij ontstaat
                              ruimte tussen steiger en schip. De productslang zakt door zijn eigen
                              gewicht in de verruimde opening en komt, nadat de schepen voorbij zijn
                              gevaren, vervolgens knel te zitten tussen wal en schip en barst. Het
                              vrijkomende product vormt een spray en een plas op het oppervlakte-
                              water en het steigerdek.
Exacte locatie van L O C ;    steiger 6, ter hoogte van het manifold
LOC type                      Scheur
Product:                      Fenol
Hoeveelheid of debiet;        Omvang: max. 180 m"* per uur, de pomp wordt binnen 2 minuten gestopt.
Fase van de vrijkomende       vloeistof
stof
Uitstroomcondities:           Rond de 55 °C bij een druk van 5 bar
Uitstroom.opening:            Gatgrootte 6'-slang: 182 cm'^
Schade-effect (zonder         Toxische wolk/spray
répressieve LOD's);           A G W niet buiten de plas
                                                                   D-5                      F-1,5
 Effectafstand;                AGW                                  0                         0
                               LBW                                  0                         0
    Preventieve              Lines of Defence                 Procedure /             Effect van LOD
       LOD's:                                                  document
Organisatorisch      Goed afmeren                       Werkzaamheden             Verkleind de kans dat
                                                        steiger PRO-0768:         schip wordt
                                                        ship/shore safety         weggezogen van
                                                        checklist                 steigerdek
                     Het correct plaatsen en            CHC-0012 adpl             Verkleind de kans dat
                     geleiden van de productslang       Manipuleren               schip wordt
                                                                                  weggezogen van
                                                                                  steigerdek
                     Continu toezicht door              CHC-0012 adpl             Waarschuwt dekwacht
                     steigerman                         Manipuleren               om manipulatie stil te
                                                                                  leggen
                     Op dek van het schip is een        Werkzaamheden             Dekwacht legt
                     permanent dekwacht aanwezig steiger PRO-0768;                manipulatie stil
                                                        ship/shore safety
                                                        checklist +
                                                        CHC-0012 adpl
                                                        Manipuleren
                     Steiger is afgezet en de           Pro-1273                  Kans op blootstelling
                     steigerwacht bevindt zich          Productinstructie fenol   van mensen wordt
                     tijdens de manipulatie in het                                verkleind
                     steigerhuisje met geringe
                     overdruk
                     Steigerwacht beschikt over         Pro-1273                  Kans op besmetting
                     chemicaliënpak                     Productinstructie fenol + door fenol wordt
                                                        PRO-1252 (PBM's)          hiermee verkleind
                     Uitsluitend gebruik van                                      Opbouw van slang is
                     composiet slangen                                            zodanig dat deze grote
                                                                                  trekkracht heeft en
                                                                                  insnoert bij breuk
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre> Repressieve                Lines of Defence               Procedure/          Effect van LOD
 LOD's:                                                     Document
 Organisatorisch   Verpomping door schip                                    Stopt de uitstroming
                   stoppen                                                  vanuit het schip
                   Steigerafsluiters (ST06-XCV-      PRO-1273 product fenol Stopt de uitstroming
                   304) laten dichtlopen via                                vanuit de landtanks
                   noodstop
                   Bedrijfsnoodplan treedt                                  BHV-organisatie
                                                    BNP actielijst 4 (en 5)
                   inwerking
                                Risico-inschatting zware ongevallen
               Kans op zwaar ongeval          Effect van de gevolgen
                                                                               Classificatie
                  (na alle LOD's)                 (na alle LOD's)
   ARBO                     C                             1                         Groen
    Milieu                  C                             3                         Geel
  Economie                  c                             0                        Groen
                     10.2.e
Aanwezig
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>                                  Installatie scenario                                            Revisie datum:
                                  Scenario nr. 6.7                                                   11/02/10
                                                                                                     Nr. ST-05
ODFJELL
Installatie;                   WHI G
Directe oorzaak:               Falen door fout operator/dekwacht
Beschrijving:                  Een lichter wordt met benzine beladen. De scheepstank wordt overvuld en de
                               dampslang vult zich met product. De slang bezwijkt direct na de flens en de
                               benzine stroomt op het scheepsdek en in het water. Na het bezwijken van de
                               slang drukt de dekwacht op de noodstopknop. Vanaf het moment van scheuren
                               van de dampslang duurt het ca. 45 seconden voordat de afsluiter gesloten is.
                               Het product vormt een plas op het dek van de lichter en op het oppervlaktewater.
                               Door onbekende oorzaak wordt de gevormde plas ontstoken.
Exacte locatie van LOC;        WHI-G ter hoogte van de DVS aansluiting
LOC type                       Scheur
Product;                       benzine
Hoeveelheid of debiet;         Omvang: 5 m'* in 45 sec, pompsnelheid 400 m%. Er wordt vanuit gegaan dat
                               2,5 m^ op het lichterdek terecht komt. De rest komt in het oppervlaktewater (2,5
                               m')
Fase van de vrijkomende stof vloeistof
Uitstroomcondities:            Druk is atmosferisch, pompsnelheid is ca. 7 m^ per minuut
                               Buitentempet-atuur ± 15°C
Uitstroomopening:              6" DVS-slang en flens
Schade-effect (zonder          Plasbrand:
repressieve LOD's):
                                                                    D-5                           F-1,5
 Effectafstand:                 3 kW/m2                              95                            84
                                10kW/m2                              39                            36
 Preventieve LOD's:           Lines of Defence                Procedure /                Effect van LOD
                                                               Document
Technische LOD         Overvulbeveiliging met optisch PRO-1128                  Bij het aanspreken van het
                       en akoestisch alarm               camerabewaking         overvulalarm wordt de afsluiter
                                                                                automatisch gesloten
Organisatorische       Afstemmen van de te               PRO-0768               De kans wordt hiermee
LOD                    verpompen hoeveelheid schip       Werkzaamheden          verkleind dat teveel product
                       en terminal                       steiger;               wordt overgepompt.
                                                         ADN-checklist
                                                         +
                                                         laad/losovereenkomst
Repressieve LOD's:
Organisatorische       BNP treedt in werking met         BNP                    Directe inzet van BHV voor
LOD                    sirenealarm                                              koeling en oproep Gez. Brw. en
                                                                                Havendienst voor schuimen.
                       Permanent dekwacht                PRO-0768               de afsluiter op het steiger loopt
                       aanwezig met noodstopknop         Werkzaamheden          dicht en de uitstroming blijft
                                                         steiger:               beperkt
                                                        ADN-checklist
                                                         CHC-0012 adpl
                                                         Manipuleren
                       Schipper ontvangt een             PRO-1128               CCR-operator drukt op
                       portofoon (verbinding met         Camerabewaking         noodstopknop en de afsluiter op
                       CCR)                                                     het steiger loopt dicht.
                       Camerabewaking op steiger                                Brand wordt via camera
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>                                                                  waargenomen
                Kwaliteit dampslang                               Opbouw van dampslang is
                                                                  zodanig dat deze grote
                                                                  trekkracht heeft en insnoert bij
                                                                  breuk
                Bluskanon (water-/schuim-                         Koelen en schuimen
                werper) bij steiger
                Inzet blusvoertuigen en          BNP              Maakt snelle schuimblussing
                blusvaartuig                                      mogelijk
                              Risico-inschatting zware ongevallen
          Kans op zwaar ongeval           Effect van de gevolgen
                                                                            Classificatie
               (na alle LOD's)                 (na alle LOD's)
 ARBO                  B                               2                       Groen
  Milieu               B                               3                        Geel
Economie             . B                               3                        Geel
           10.2.e
Aanwezig;
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>                                 Installatie scenario                                                Revisie datum:
                                    Scenario nr. 6.9                                                    11/02/10
                                                                                                        Nr. ST-06
ODFJELL
Installatie:                     Steiger 10
Directe oorzaak:                 Operator fout
Beschrijving;                    Bij de aanvang van de belading van een schip blijkt dat een 2"-afsluiter van een
                                productleiding (0-4) op het steiger is open blijven staan. Gedurende ca. 10
                                minuten vindt er uitstroming van product plaats. Het product wordt opgevangen
                                op het betonnen steigerdek, dat een afvoer heeft naar een opvangtank met een
                                inhoud van 5 m^. De afvoer vanuit deze tank vindt plaats met een pompje met
                                een capaciteit van 12 m^ per uur. Door onbekende oorzaak wordt de
                                benzinepias in de opvangbak ontstoken
Exacte locatie van LOC;         Op steiger 10 tussen beladingafsluiter en productslang van leiding 0-4) naar
                                schip.
LOC type                        Openstaand kraantje doorlaat 2"
Product:                        benzine
Hoeveelheid of debiet;          Omvang; ca. 23,6 m^. Er ontstaat een plas met een oppervlak van max.; 8 x 30
                                m = 240 m^, laagdikte max. 10 mm
Fase van de vrijkomende stof    vloeistof
Uitstroomcondities:             Omgevingstemperatuur en druk bij het uitstroompunt van ca. 5 - 6 bar.
Uitstroomopening;               20 cm'^ (2"-opening)
Schade-effect (zonder           Plasbrand
repressieve LOD's);
                                                                       D-5                          F-1,5
 Effectafstand;                  3 kW/m2                               52                             46
                                 10 kW/m2                              29                             22
 Preventieve LOD's:            Lines of Defence                Procedure /                  Effect van LOD
                                                                Document
Organisatorisch        Voor aanvang van manipulatie       Oplijnen PRO-0875 /      Kans dat scenario kan optreden
                       wordt leidingsysteem opgelijnd     CHC-0012 adpl           wordt hiermee verkleind.
                       en vindt er een droge controle     manipuleren
                       plaats.
                       Steigeroperator permanent          PRO-1128                 Steigeroperator sluit kraantje
                       aanwezig op steiger                Camerabewaking           indien de lege leiding nog wordt
                                                                                   volgezet. Operator "hoort"de
                                                                                   ontsnappende lucht uit kraantje.
Repressieve LOD's:             Lines of Defence                Procedure /                  Effect van LOD
                                                                Document
Technisch              Apparatuur op steiger is                                    Kans op vonkvorming wordt
                       explosieveilig uitgevoerd                                  verkleind
Organisatorisch        Steigeroperator drukt noodstop PRO-0768                     Noodstop genereert optisch en
                       in                                 Werkzaamheden            akoestisch alarm op steiger en
                                                          steiger + PRO-1128       optisch alarm in C C R en stuurt
                                                          Camerabewaking           elektrische afsluiter dicht
                       Verpomping wordt gestopt                                   Toevoer van product stopt.
                       door CCR-operator
                       Steigeroperator informeert                                  C C R operator geeft sirene
                       C C R met portofoon                                        alarm (en alle werkzaamheden
                                                                                  worden stilgelegd)
                       BNP treedt in werking              BNP, lijst 1             Directe inzet van BHV voor
                                                          "brand/explosie"         koeling en oproep Gez. Brw. en
                                                                                   Havendienst voor schuimen.
                                                        10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>              Nooddouche op steiger                               Bij blootstelling aan brand direct
                                                                  koeling beschikbaar
              Droge schuiminstallatie in          BNP             Schuimlaag zorgt ervoor dat
              opvangbak geeft mogelijkheid                        brand wordt geblust
              tot dii-ecte blussing
              Inzet blusvoertuigen en             BNP             Maakt snelle schuimblussing
              blusvaartuig                                        mogelijk
              Twee water/schuimkanonnen                           Schuimlaag op uitgestroomd
              beschikbaar op afstand              BNP             product aanbrengen
              bedienbaar
                              Risico-inschatting zware ongevallen
         Kans op zwaar ongeval            Effect van de gevolgen
                                                                             Classificatie
            (na alle LOD's)                    (na alle LOD's)
 ARBO                 B                                2                          Groen
 Milieu               B                               2                          Groen
Economie              B                                3                          Geel
            10.2.e
Aanwezig
                                               11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>                                  Installatie scenario                                                Revisie datum:
                                     Scenario nr. 7.11                                                   11/02/10
                                                                                                         Nr. ST-07
ODFJELL
Installatie:                      Walhijsinstallatie D
Directe oorzaak;                  Overdruk
Beschrijving;                     Door het falen van de thermostaat van de stoomtracing wordt het product in de
                                  leiding opgewarmd tot max. 150 °C. Door de oplopende producttemperatuur
                                  loopt de druk in de leiding V5 van tankput 7 naar WHI D op, waardoor de
                                  pakking van de afsluiter op de WHI eruit wordt geperst. Dit heeft een lekkage tot
                                  gevolg.
Exacte locatie van L O C :        V5 voor de afsluiter (MOV) (WHID-XCV-031)
L O C type                        geklapte pakking
Product;                          stookolie
Hoeveelheid of debiet;            10 liter in 5 min.
Fase van de vrijkomende stof      vloeistof
Uitstroomcondities;               120 °C, 15 bar
Uitstroomopening;                 Pakkingsspleet van 150 mm bij 2 mm = 3 cm
Schade-effect (zonder             Brandwonden t.g.v. hete stookolie
repressieve LOD's):
Effectafstand;                    n.v.t.
 Preventieve LOD's:              Lines of Defence                  Procedure /                Effect van LOD
                                                                    Document
Organisatorisch          Leiding V5 is voorzien van een       PRO-1136             CCR-operator wordt
                         druk - en temperatuuralarm           procedure Stookolie  gewaarschuwd en kan
                         met een settting van 10,5 bar                             geschikte actie nemen
                         dat een alarm naar de C C R
                         genereert
                         De temperatuur van de hairpins       PRO-1136 Product     De kans op oververhitting in de
                         wordt geregeld in de                 stookolie            leiding wordt verkleind
                         steigerieidingen door een
                         temperatuurregelaar
                         Leiding wordt leeggeblazen na        PRO-1.136            Voorkomt dat leiding
                         (bijna) elke manipulatie             procedure Stookolie  vloeistofvol wordt weggezet
Repressieve LOD's:               Lines of Defence                  Procedure/                Effect van LOD
                                                                    Document
Technisch                Opvangvoorziening (lekbak)                                Lekkage voorkomt vervuiling
                         onder WHI                                                 van kade en/f oppervlakwater
                         Mede ter voorkoming van een                               Voorkomen wordt dat een spray
                         spuiter zit er harde                                      ontstaat waaraan personen aan
                         isolatiebeplating om de                                   blootgesteld kunnen worden.
                         leidingen en flensverbindingen
Organisatorisch          Leiding leegblazen naar tank         PRO-0968             Voorkomen wordt dat de leiding
                                                              Leegmaken            blijft lekken
                                                              leidingen
                         Melding in Docmap                    PRO-1248 Event       Leereffect voor de toekomst
                                                              procedure
                                         Risico-inschatting zware ongevallen
                  Kans op zwaar ongeval               Effect van de gevolgen
                                                                                               Classificatie
                        (na alle LOD's)                    (na alle LOD's)
                                                           12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre> ARBO    F 0 Groen
 Milieu  F 0 Groen
Economie F 0 Groen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>                                   Installatie scenario                                                 Revisie datum:
                                     scenario nr. 7.22                                                     11/02/10
                                                                                                          Nr. ST-08
ODFJELL
Installatie:                       Steiger 6 buiten (Fenol)
Directe oorzaak;                   Overdruk
Beschrijving:                      Een schip ligt aan steiger 6 buiten om fenol te lossen. Tijdens het opstarten van
                                  de manipulatie loopt de druk in de steigerieiding op (bv. door een verstopping).
                                   Hierdoor klapt een deel van de pakking tussen de flenzen op de steiger weg en
                                  ontstaat er een spuiter.
Exacte locatie van L O C :        Op steiger 6 buiten; voor de eindafsluiter (tussen slang en afsluiter) (ST06-XCV-
                                   304)
LOC type                           Falen pakking
Product:                           Fenol
Hoeveelheid of debiet:            300 kg in 1 min
Fase van de vrijkomende stof      Vloeistof
Uitstroomcondities:               Druk 7 bar en temperatuur ± 55 °C
Uitstroomopening;                 Spleet van 15 cm lang en 2 mm doorsnede 3 cm"^
Schade-effect (zonder             Toxische spray
repressieve LOD's);
Effectafstand;                    A G W en L B W vallen binnen de plas, een spray    geeft een effectafstand van 35
                                  meter
                                  Lines of Defence                 Procedure/                   Effect van LOD
 Preventieve LOD's:                                                  Document
Technisch                Gemakkelijk aan te brengen                                   Voorkomt het ontstaan van een
                         beschermschaal om alle                                       spray
                         flensverbindingen.
Organisatorisch          Doorblazen van de leiding met          PRO-1273 Product      Controle of de leiding niet is
                         stikstof voorafgaande aan de          fenol                  verstopt
                         manipulatie en rustig opstarten
                         check op druk
                         Operationele afspraken tussen         ship/shore safety      De maximale pompdruk wordt
                         shore en ship                         checklist              afgesproken
                         Steigerman aanwezig op de             PRO-1128               Permanent toezicht op steiger,
                         steiger                               Overvulbeveiliging     operator waarschuwt schip bij
                                                               steigers               incident.
                         Bij lossen altijd een dekwacht        Werkzaamheden          Stopt verpomping vanaf schip.
                         aanwezig                              steiger PRO-0768:
                                                               ship/shore safety
                                                               checklist + P R O -
                                                               1273 + C H C -0012
                         Steigerman draagt zijn PBM's          PRO-1273 Product       Kans op blootstelling wordt
                         (buiten steigerhuisje)                fenol +                verkleind
                                                               PRO-1252 PBM's
                         Drukbewaking op systeem                                      CCR-operator en steiger
                        (ST06-PT-320)                                                 operator krijgen alarm en
                                                                                     waarschuwt schip
                        Afzetting op steiger 6/7 m.b.v.        PRO-1273 Product       Geen toegang voor
                        klaphekjes.                            fenol                  onbevoegden
Repressieve LOD's:      Lines of Defence                       Procedure/             Effect van LOD
                                                               document
Organisatorisch         Nooddouche (ST06-ES-001)                                      Schoonspoelen met veel water
                        aanwezig
                                                           14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>             Fenolkoffer op de steiger            PRO-1273 Product Maakt directe behandeling van
             beschikbaar                          fenol            fenolbesmetting mogelijk
             Melding Docmap                       PRO-1248 Event   Leereffect voor de toekomst
                                                  procedure
                          Risico-inschatting zware ongevallen
         Kans op zwaar ongeval        Effect van de gevolgen (na
                                                                             Classificatie
            (na alle LOD's)                    alle LOD's)
 ARBO               E                                1                          Groen
 Milieu             E                                1                          Groen
Economie            E                                0                          Groen
                                            15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>                                 Installatie scenario                                               Revisie datum;
                                 Scenario nr. 11.1                                                     11/02/10
                                                                                                       Nr. ST-09
ODFJELL
Installatie;                  steiger 9
Directe oorzaak:              verkeerde plaatsing van onderdelen
Beschrijving;                 Op steiger 9 wordt een schip geladen met acrylonitril. Ten gevolge van een
                              slecht geboute flensverbinding (bij steigermanifold) in combinatie met een
                              scheve pakking wordt bij het opvoeren van de druk de pakking deels uit de
                              flenzen geperst. Het product loopt via de opvangbak onder het bovendek af in de
                              opvangbak onder het steigerdek, dat vol stroomt waardoor de vlotterpomp
                              aanslaat. Het product (acrylonitril) wordt in het riool gepompt en wordt op de
                              AWZI gezuiverd.
Exacte locatie van L O C ;    Bovendek van steiger 9
LOC type                      Spleet
Product;                      Acrylonitril (AN)
Hoeveelheid of debiet;        Omvang; ± 9 m'^/uur gedurende 3 minuten = 450 liter
                              piasgrootte 5 m^
Fase van de vrijkomende       vloeistof
stof
Uitstroomcondities:           2 bar, omgevingstemperatuur.
Uitstroomopening;             2 cm^
Schade-effect (zonder         Toxische wolk
repressieve LOD's):
                                                                    D-5                             F-1,5
 Effectafstand;                AGW                                   79                              179
                               LBW                                   37                              80
    Preventieve              Lines of Defence                Procedure/                     Effect van LOD
       LOD's:                                                 document
Organisatorisch      Altijd minimaal één steigerwacht PRO-1264 Product             Operator kan direct ingrijpen
                     aanwezig                           acrylontril               door noodstop van de pomp in
                                                                                  te drukken of laat via de C C R
                                                                                  de pomp stoppen
                     Voor aanvang manipulatie                                      De kans van optreden van
                     wordt slang afgeperst met                                     scenario wordt hiermee
                     stikstof (6 bar)                                             verkleind
                     Opgeleide en getrainde                                        Kans op maken verkeerde
                     operators                                                    verbinding wordt verkleind
                     Droge controle                                                Een verkeerde verbinding wordt
                                                                                   ontdekt.
                     Voor elke manipulatie wordt een                               Kans op verkeerd monteren
                     nieuwe pakking gebruikt                                      wordt verkleind
                     Gebruik speciale pakkingen                                    Pakkingen hebben minimale
                     (Novus 32)                                                    sterkte.
                     Geen betreding van steiger                                    Kans op blootstelling derden
                     tijdens manipulatie                                          wordt voorkomen
Repressieve                  Lines of Defence                Procedure/                     Effect van LOD
LOD's:                                                        Document
Technisch            Lekbak onder steiger manifold                                Voorkomt dat product in het
                     beschikbaar                                                   oppervlaktewater beland
                     Speciaal vormgegeven bak                                      Verkleind verdampend
                                                                                   oppervlak
Organisatorisch      Natte controle ook op steiger      P R O 0776                 Lekkages worden snel ontdekt
                     binnen 15 minuten uit te voeren: Manipuleren +
                                                        CHC-0012 adpl
                                                        Manipuleren
                                                     16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>             BNP treedt in werking               BNP                  BHV-organisatie wordt
                                                                      geactiveerd.
             Uitschakelen drainpomp                                   Voorkomt dat product van
                                                                      steiger via riolering naar AWZI
                                                                      wordt gepompt.
             Sprinklerinstallatie met            Bedieningsinstructie Plas wordt afgedekt met
             schuiminstallatie (ST09-FW)         s lokaal bij paneel  schuim; het schuim gaat
                                                                      verdamping tegen
             P B M verplicht te dragen           PRO-1265 Verkorte    Hieronder wordt verstaan;
                                                 AN-instructie +      - Chemicaliënpak
                                                 PRO-1264 product     - Laarzen;
                                                 A N + PRO-1252       - Handschoenen;
                                                                      - Filtermasker met A-filter.
                                                 PBM's
                                                                      Beschermd tegen mogelijke
                                                                      blootstelling
                              Risico-inschatting zware ongevallen
         Kans op zwaar ongeval          Effect van de gevolgen (na
                                                                                  Classificatie
            (na alle LOD's)                     alle LOD's)
 ARBO               C                                 1                              Groen
 Milieu             C                                2                                Geel
Economie            C                                0                               Groen
                                              17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>OTR Veiligheidsrapport 2011 - deel 2                      r^r^r-,r,.
                                                          UDFJhLL
BIJLAGE 4      Installatiescenario's laadplaatsen voor wagons en
tankauto's
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>                                      Installatie scenario                                                 Revisie datum:
                                         Scenario nr, 2.1                                                     11/03/11
                                                                                                               LP-01
  ODFJELL
  Installatie:                        laadperron 4
  Directe oorzaak:                   overschrijding van de belastinggrenzen
  Beschrijving:                      Ten gevolge van veroudering/slijtage van de pakking in de aansluitkoppeling (3"-
                                     Kamlock) bij de afsluiter ontstaat een lekkage tijdens het lossen van de wagon.
                                     De lossing vindt plaats via een vast opgestelde pomp op het laadperron. Er
                                     vormt zich een plas, die door onbekende oorzaak wordt ontstoken.
  Exacte locatie van L O C :         Afsluiter tankwagon op laadperron 4
 LOC type                            Spleet
 Product:                            Azijnzuuranhydride
 Hoeveelheid of debiet;              10 liter per 5 min.
 Fase van de vrijkomende stof        vloeistof
 Uitstroomcondities;                 Omgevingstemperatuur en atmosferische druk
 Uitstroomopening:                   2,5 mm'^
 Schade-effect (zonder               Plasbrand
 repressieve LOD's):
                                                                          D-5                          F-1,5
  Effectafstand;                     3 kW/m2                              13                             12
                                     10 kW/m2                             10 •                            8
  Preventieve LOD's:                Lines of Defence                  Procedure /                 Effect van LOD
                                                                       Document
Technisch                  Voor de lossing wordt een                                     In de losslang heerst hierdoor
                           zelfaanzuigende pomp                                          een lage druk, waardoor de
                           (BLP04P001) gebruikt                                          kans op vrijkomen wordt
                                                                                         verkleind
Organisatorisch            Altijd een operator aanwezig          CHC-0012 Adpl           Afsluiter wagon wordt dicht
                           tijdens lossen                        manipuleren             gezet en pomp gestopt
                           Operator in chemicaliënpak            PRO-1252 B P M en       Chemicaliënpak beschermt
                                                                 PRO-0882                operator tegen
                                                                Werkzaamheden            productblootstelling
                                                                tankwagons
                          De pakking in de slangkoppeling       CHC-0012 Adpl           Verkleind kans op lekkages
                          wordt vooraf geïnspecteerd            manipuleren
                          Opgeleide en getrainde                Zie intranet>           Operators zijn bekend met het
                          operators (dagdienst)                 training&education      juiste gebruik en controle van
                                                                                        middelen
Repressieve LOD's:                  Lines of Defence                 Procedure /                 Effect van LOD
                                                                      Document
Technisch                 -
Organisatorisch           Natte controle op vloeistof-          CHC-0012 Adpl           De lekkage wordt tijdig ontdekt
                          dichtheid van de aansluitingen        Manipuleren
                          na start van lossen
                         poederblusser beschikbaar                                      Direct ingrijpen om uitbreiding
                                                                                        van de brand te voorkomen
                         terrein wordt schoongespoeld                                   Blootstelling aan product en
                         met veel water                                                 dampen hiervan wordt
                                                                                        voorkomen
                         Lekbak (60 liter vat) wordt onder                              Product wordt direct
                         de koppeling geplaatst                                         opgevangen in vloeistofdichte
                                                                                        bak
•-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>                              Risico-inschatting zware ongevallen
           Kans op zwaar ongeval         Effect van de gevolgen
                                                                  Classificatie
              (na alle LOD's)                (na alle LOD's)
  ARBO                C                              1               Groen
   Milieu             C                              0               Groen
Economisch            C                              0               Groen
                 10.2.e
 Aanwezig:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>                                    Installatie scenario                                               Revisie datum;
                                       Scenario nr. 4.8                                                   11/03/11
                                                                                                         nr. LP-02
 ODFJELL
 Installatie:                      laadplaats 10
 Directe oorzaak:                  Externe belasting
 Beschrijving:                     Door slecht onderhoud van de draagconstructie is de ondersteuning van het
                                   leidingwerk doorgeroest. Tijdens de belading van een wagon bezwijkt de
                                   draagconstructie onder het gewicht van de volle acrylonitril-leiding. Deze leiding
                                   scheurt op een lasverbinding. Het product stroomt uit de ontstane opening en
                                  vormt een plas, die door onbekende oorzaak wordt ontstoken.
 Exacte locatie van L O C ;        Lp 10
 LOC type                         Scheur
 Product;                         acrylonitril
 Hoeveelheid of debiet:           0,37 m'^/min gedurende 2 minuten (0,74 m")
 Fase van de vrijkomende stof     Vloeistof
 Uitstroomcondities:              Omgevingstemperatuur en atmosferische druk
 Uitstroomopening:                Opengescheurde lasverbinding; 5 cm'^
Schade-effect (zonder             Plasbrand;
repressieve LOD's):               Toxische wolk:
                                                                     D-5                           F-1,5
 Effectafstand;                    3 kW/m2                            47                             46
                                   10 kW/m2                           31                             29
                                                                     D-5                           F-1,5
 Effectafstand;                   AGW                                298                            468
                                   LBW                               135                             46
                                 Lines of Defence                Procedure/                Effect van LOD
 Preventieve LOD's:                                              Document
Technisch                 n.v.t.
Organisatorisch           Periodiek schilderen van de                             Voorkomt kans op optreden van
                         staalconstructie                                         roestvorming en verzwakkingen
                                                                                  in de kolom
Repressieve LOD's:
Technisch                Vloeistofkerende vloer                                   Voorkomt verontreiniging van
                                                                                  de bodem
Organisatorisch          Operator permanent aanwezig        CHC-0012 adpl         verpomping wordt gestopt
                                                            Manipuleren           m.b.v. bedieningsknop bij
                                                                                  bordes laadplaats beperkt
                                                                                  uitstroming
                         BNP treedt in werking/CIN-         BNP                   Bevoegd gezag wordt op een
                         melding                                                  adequate wijze gewaarschuwd
                         P50 blusser aanwezig op de                               Maakt snelle blussing mogelijk
                         locatie
                         Schuimkasten beschikbaar                                 Lekkage wordt afgedekt en
                                                                                  voorkomt verdere verdamping
                                                                                  van product.
                         Inzet vacuümwagens door            BNP                   Verontreiniging wordt
                         gespecialiseerd bedrijf                                  opgeruimd en afgevoerd naar
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>                                                                  erkend verwerker.
                              Risico-inschatting zware ongevallen
           Kans op zwaar ongeval          Effect van de gevolgen
                                                                           Classificatie
              (na alle LOD's)                 (na alle LOD's)
  ARBO                B                               1                       Groen
   Milieu             B                               2                       Groen
Economisch            B                               1                       Groen
                      10.2.e
 Aanwezig;
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>                                   Installatie scenario                                              Revisie datum:
                                      Scenario nr. 6.7                                                   11/03/11
                                                                                                        nr. LP-03
  ODFJELL
  Installatie:                    laadperron 4
  Directe oorzaak:                falen door fout operator
  Beschrijving;                   Een tankauto wordt op laadperron 4 beladen. De automatische batch controller
                                  ( BLP04FQIC 301) blijkt niet goed te functioneren. De operator staat te praten
                                  met chauffeur waardoor het overvullen niet wordt opgemerkt. Het product
                                  stroomt uit het mangat over de trailer en komt op het laadperron. Er ontstaat
                                  een toxische plas.
  Exacte locatie van LOC:         Laadperron 4, uit mangatdeksel trailer, op 3 meter boven maaiveld.
  LOC type                        Overloper
  Product;                        Azijnzuur
 Hoeveelheid of debiet:           max. 500 liter in 1 min
 Fase van de vrijkomende stof Vloeistof
 Uitstroomcondities;              Temperatuur 25 °C (verwarmd product) en atmosferische druk
 'Uitstroomopening;               Mangatdeksel 0 50 cm
 Schade-effect (zonder            Toxische plas (bijtend)
 repressieve LOD's):
                                                                    D-5                           F-1,5
  Effectafstand;                  AGB                              Geen                           Geen
                                  LBW                              geen                           Geen
                                 Lines of Defence              Procedure/                  Effect van LOD
  Preventieve LOD's:                                            Document
Technisch
                         Overvulbeveiliging (stemvork)                            laat afsluiter dichtlopen en
                         (BLP04LZ301) op laadbordes                               pomp stoppen
Organisatorisch          Optisch aflezing van meterstand                          De geladen hoeveelheid kan
                         op laadbordes beschikbaar                                continu door operator worden
                                                                                 afgelezen.
                         De te beladen hoeveelheid                                Per compartiment wordt de te
                         staat per compartiment vermeld                          laden hoeveelheid ingesteld
                         op de opdracht.                                         m.b.v. de batch controller.
                         Visuele controle (keuren) op      PRO-0774              Voorkomt dat auto wordt
                        vloeistofvrij door controleur      Werkzaamheden         overvuld door aanwezigheid
                                                           tankauto's            vorige lading
                         Chauffeur + operator tijdens      PRO-0774              Maakt snel ingrijpen mogelijk bij
                        belading aanwezig op               Werkzaamheden         een overioper en verkleind de
                        laadbordes                         tankauto's            hoeveelheid product die
                                                                                 uitstroomt.
                        Operator in chemicaliënpak         PRO-1252 B P M en Chemicaliënpak beschermt
                                                           PRO-0882              operator tegen
                                                           Werkzaamheden         productblootstelling
                                                           tankwagons
Repressieve LOD's:
Technisch               Vloeistofdichte vloer                                    Voorkomt verontreiniging van
                                                                                 de bodem bij de laadplaats.
                        Schuimkast bij hydrant                                   Verkleint de kans op
                        beschikbaar                                              verdamping van het warme
                        (slanghaspel; BLP04HR861)                                product.
                        Oog- en nooddouche op                                    Biedt de mogelijkheid om
                        laadperron beschikbaar                                   eventuele productbesmetting
                        (BLP04ES001)                                             weg te spoelen.
Organisatorisch         Noodstopknop op laadperron en                            De verpomping wordt gestopt
                        bij batch controller                                     en de omvang van de
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>                                                                     uitstroming verkleind.
                  Pomp nabij laadperron                              De verpomping wordt gestopt
                  handmatig uit te zetten                            en de omvang van de
                  (BLP04P001)                                        uitstroming verkleind.
                  Pomp in rioolput B-chemicaal      BNP (bijlage 26) Voorkomt verspreiding van
                  uitschakelen                                       weggestroomde product naar
                                                                     AWZI.
                  inzet vacuümwagen                 BNP              Verontreiniging wordt
                                                                     weggezogen van terrein en uit
                                                                     rioolput
                              Risico-inschatting zware ongevallen
           Kans op zwaar ongeval          Effect van de gevolgen
                                                                               Classificatie
              (na alle LOD's)                 (na alle LOD's)
  ARBO                D                               0                           Groen
   Milieu             D                               1                           Groen
Economisch            D                               0                           Groen
    10.2.e
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>                                      Installatie scenario                                                   Revisie datum;
                                         Scenario nr. 6.9                                                      11/03/11
                                                                                                               Nr. LP-04
  ODFJELL
  Installatie:                       RCC
  Directe oorzaak:                   fout operator
  Beschrijving;                      Een blindplaat op de onderieiding aan de wagon is niet goed vastgebout, de
                                     afsluiter op de onderieiding staat nog gedeeltelijk open en daardoor ontsnapt er
                                     product na het opstarten van de manipulatie uit de wagon. Het gemorste product
                                     veroorzaakt een verdampende plas op de vloer van de weegbrugkelder.
  Exacte locatie van L O C ;         onderleiding wagon, aan de tegenoverliggende zijde
 LOC type                            Lekkage via pakking van blindplaat
 Product:                            propyleenoxide
 Hoeveelheid of debiet:              Omvang: 1 liter/min, gedurende 10 minuten
 Fase van de vrijkomende stof vloeistof
 Uitstroomcondities:                 Omgevingstemperatuur en druk 1 bar
 Uitstroomopening:                   1 mm bij 250 mm = 2,5 cm^
 Schade-effect (zonder               Toxische wolk
 repressieve LOD's):
                                                                               D-5                      F-1,5
  Effectafstand;                     AGW                                       13                         13
                                    1 LBW.                                      7                          7
                                       Lines of Defence                  Procedure/                Effect van LOD
  Preventieve LOD's:                                                      Document
Technisch                  n.v.t.
Organisatorisch            afpersen (controle met behulp van          PRO-1399            Detecteren van nog open
                           stikstof)                                  Product P O ,       systeem, manipulatie wordt niet
                                                                      PRO-0882            gestart.
                                                                     Werkzaamheden
                                                                     tankwagons
                          voorafgaand aan de belading dienen PRO-1399                    Kans dat blindplaat niet goed is
                          de afsluiters (gesloten) en de             Product P O ,       bevestigd wordt verkleind.
                          flenzen van de wagon (vastgebout)          PRO-0882
                          te worden gecontroleerd.                   Werkzaamheden
                                                                     tankwagons
                          Tijdens belading zijn permanent 2          PRO-0884 R C C      Kans op snel ingrijpen wordt
                          operators in het R C C aanwezig            procedure,          hiermee vergroot
                                                                     PRO-0885 R C C
                                                                     instructie.
Repressieve LOD's:
Technisch                 In het R C C is een weegbrugkelder         PRO-1399            Opvang voorkomt verspreiding
                          beschikbaar met een inhoud van >           Product PO          over het terrein; het alarm
                          150 m^ In de kelder is een                                     waarschuwt operators in de
                          hoogniveau-alarm (BRCCXA701)                                   C C R en het R C C .
                          beschikbaar.
                          Gasdetectie aanwezig, in                  PRO-0885 R C C       Bij 40 % LEL wordt automatisch
                          weegbrugkelder totaal 5 koppen            instructie.          belading gestopt. Gasdetectie
                          aanwezig, die alarm geven bij 10%                              genereert optische en
                          LEL                                                            akoestisch alarm.
Organisatorisch           Natte controle bij opstarten van          CHC-0012 Adpl        De natte controle is erop gericht
                          manipulatie                               Manipulatie          om lekkages zo spoedig
                                                                                         mogelijk te detecteren
                          Noodstopsysteem aanwezig, dat op          PRO-0885 R C C       Het systeem stopt de
                         diverse plaatsen is te activeren           instructie.          manipulatie en laat de
                                                                                         eindafsluiters dichtlopen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>?                   BNP treedt in werking (sirenealarm)       BNP          CIN melding en BNO wordt
                                                                           geactiveerd
                    Product wordt afgedekt met                PRO-0885 RCC Verdamping van product wordt
                    blusschuim (In RCC is automatische instructie.         voorkomen
                    schuimblusinstallatie aanwezig).
                    Inzet persluchtdragers (om                BNP          Oorzaak lekkage wordt gestopt
                    blindflens goed te bevestigen +
                    afsluiter dicht te zetten en
                    bodemklep te sluiten).
                                    Risico-inschatting zware ongevallen
             Kans op zwaar ongeval               Effect van de gevolgen
                                                                                    Classificatie
                (na alle LOD's)                      (na alle LOD's)
ARBO                    B                                    1                         Groen
Milieu                  B                                    1                         Groen
Economisch              B                                    0                         groen
      10.2.e
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>                                   Installatie scenario                                             Revisie datum:
                                      Scenario nr. 7.11                                                11/03/11
                                                                                                      Nr. LP-05
  ODFJELL
  Installatie:                     RCC
  Directe oorzaak:                overdruk
  Beschrijving;                    Een wagon wordt overvuld ( > 95% vullingsgraad) en vervolgens in de zon
                                  gezet. Het gevolg is dat er thermische expansie optreedt van het product. Door
                                  de ontstane overdruk wordt de safety (drukbeveiliging) van de wagon geopend
                                  (openingsdruk 1,5 bar). De vrijkomende vloeistof wordt door onbekende oorzaak
                                  ontstoken.
 Exacte locatie van LOC;          spoor langs Oude Maasweg t.h.v. weegbrugweg: tankwagon, afblazen via safety
                                  bovenop de wagon,.
 LOC type                         Thermische expansie
 Product:                         MTBE
 Hoeveelheid of debiet:           10 liter continu gedurende 15 minuten
 Fase van de vrijkomende stof     vloeistof
 Uitstroomcondities;              Omgevingstemperatuur en druk in wagon ca. 1,5 bar
 Uitstroomopening;                Safety met doorlaat 1"
 Schade-effect (zonder            Plasbrand
 repressieve LOD's);
                                                                         D-5                    F-1,5
  Effectafstand;                  3 kW/m2                                 28                     278
                                   10 kW/m2                               19                      17
                                   Lines of Defence                 Procedure/             Effect van LOD
                                                                     Document
Preventieve LOD's:
Technisch                Overvulbeveiliging d.m.v.               PRO-0885 R C C   In geval van overvulling, gaat in
                         borrelpijpje .                          instructie.      de LCR van het R C C het lampje
                                                                                  'hoog nivo wagon' branden.
                                                                                  Tevens wordt een akoestisch
                                                                                  signaal gegenereerd. De pomp
                                                                                  moet handmatig worden gestopt.
Organisatorisch          Controle gewichten en wagon            PRO-0885 R C C    Hiermee wordt inzicht
                        gegevens voorafgaand aan                instructie.      verkregen of de yvagon
                         belading                                                daadwerkelijk leeg is of dat er
                                                                                  nog restproduct in de wagon is
                                                                                 achtergebleven.
                        Gewichtsberekening voorafgaand                           Op basis van de wagon-
                                                                PRO-0885 R C C
                        aan de belading                                          gegevens (leeg en volgewicht)
                                                                instructie.
                                                                                 wordt de hoeveelheid te
                                                                                 beladen product berekend.
                        Continue gewichtsregistratie tijdens PRO-0885 R C C      Operator is hierdoor op de
                        belading                                instructie.      hoogte van de nog te laden
                        (weegbrug; B R C C W B 6 B en -7B)                       hoeveelheid
Repressieve LOD's:
Technisch               n.v.t.
Organisatorisch         Bedrijfsnoodplan treedt in werking      BNP              BHV-organisatie wordt
                                                                                 geactiveerd.
                        Koelen met water                                         Opwarming door warmte van
                                                                                 vloeistofbrand wordt
                                                                                 voorkomen.
                        Als er geen brand is ontstaan;                           Verdere emissies van product
                        product uit wagon lossen,                                worden voorkomen
                        (eventueel tot maximale
                        vuilingsgraad)
                        Eventsmelding                                            Melding in Docmap systeem
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>                             Risico-inschatting zware ongevallen
           Kans op zwaar ongeval         Effect van de gevolgen
                                                                 Classificatie
              (na alle LOD's)                 (na alle LOD's)
  ARBO                B                               0             Groen
   Milieu             B                               1             Groen
Economisch            B                               0             Groen
               10.2.e
 Aanwezig
                                           10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>                                     Installatie scenario                                                Revisie datum:
                                        Scenario nr. 8.5                                                    11/03/11
                                                                                                           Nr. LP-06
  ODFJELL
  Installatie;                      RCC
  Directe oorzaak:                  Hoge temperatuur (externe brand)
  Beschrijving;                     In het R C C worden op 2 parallelle sporen bloktreinen beladen. Tijdens de
                                    belading worden op het R C C normaliter 2 wagons gelijktijdig beladen. Tijdens de
                                    belading met MTBE ontstaat een lekkage. Door ontsteking (onbekende bron)
                                    wordt de gevormde plas ontstoken in de weegbrugkelder van het R C C . De
                                    brand bedreigt ook de naburige wagons, waaronder ook wagons die al geladen
                                    zijn met MTBE. Eén van de wagons faalt door oplopende temperaturen en
                                    drukken.
  Exacte locatie van L O C ;        R C C , spoor 7, zuidzijde
  LOC type                         Wagon scheurt
 Product;                           MTBE
 Hoeveelheid of debiet;            Omvang: 60 m" instantaan
                                   Piasgrootte 325 m^ grootte opvangvoorziening R C C
 Fase van de vrijkomende           Vloeistof
 stof;
 Uitstroomcondities:               Omgevingstemperatuur en atmosferische druk (verhoogd door brand)
 Uitstroomopening:                 Instantaan falen
 Schade-effect (zonder             Plasbrand
 repressieve LOD's);
                                                                        D-5                          F-1,5
  Effectafstand;                    3 kW/m2                             55                             49
                                    10 kW/m2                            29                             22
                                      Lines of Defence               Procedure/                 Effect van LOD
                                                                      Document
Preventieve LOD's:
Technisch                  Gasdetectie aanwezig, in               PRO-0885            Bij 40 % LEL wordt automatisch
                           weegbrugkelder totaal 5 koppen         R C C instructie    belading gestopt. Gasdetectie
                           aanwezig, die alarm geven bij 10%                          genereert optische en
                           LEL.                                                      akoestisch alarm.
                          Wagons zijn voorzien van druk           RlD-reglement       Druk loopt niet op (wagon zal
                          beveiliging deze openen bij druk van                        leegkoken als niet wordt
                           1,5 bar                                                   gekoeld)
                           Explosieveilige apparatuur in het     A T E X gebied       De kans op ontsteking van de
                           RCC                                                       brandbare plas wordt hiermee
                                                                                     verkleind
                          Een 'schuimblus/koelsysteem             PRO-0885           Verkleind de kans dat wagon
                          aanwezig in het R C C voor het          R C C instructie   faalt door oplopende
                          blussen van brand resp. koelen van                         temperaturen
                          wagons (BRCCMV15)
Organisatorisch           Operationeel toezicht door 2           PRO-0885            Maakt snel ingrijpen mogelijk
                          personen                               R C C instructie
Repressieve LOD's:
Technisch                 Blusmonitoren aanwezig                                     Met monitoren wordt brand
                                                                                     geblust
                          Blus/koel/sprinklerinstallatie                             Installatie blust brand
                          beschikbaar om brand te blussen
                          (BRCCMV15)
Organisatorisch           Bedrijfsnoodplan treedt in werking     BNP                 BHV-organisatie wordt
                                                                                     geactiveerd
                          Handmelders geven optische en          PRO-0885            Controlekamer in R C C activeert
                                                           11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>                  akoestisch alarm                      RCC instructie blusinstallatie
                  Lier en eigen locomotief beschikbaar PRO-0885        De blootstellingtijd van wagons
                 om bloktreinen weg te halen            RCC instructie aan externe brand wordt
                 (BRCCL1ER6 en -L1ER7)                                 verkort.
                               Risico-inschatting zware ongevallen
           Kans op zwaar
                                         Effect van de gevolgen
               ongeval                                                            Classificatie
                                             (na alle LOD's)
           (na alle LOD's)
  ARBO             A                                 1                                Groen
   Milieu          A                                 3                                Groen
Economisch         A                                 1                                Groen
                   10.2.e
 Aanwezig;
                                               12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>                                Installatie scenario                                              Revisie datum;
                                Scenario nr. 11.1                                                    11/03/11
                                                                                                    Nr. LP-07
  ODFJELL
  Installatie;                  laadplaats 6/9
  Directe oorzaak:              Falen door foute onderdelen
  Beschrijving;                Door verkeerde installatie van de Pulse-meter (BLP06FT401) wijst de flow-meter
                               (BLP06FQI401) niet correct aan bij het laden van een auto (de tellende
                               flowmeter geeft de verpompte hoeveelheid product naar vrachtwagen). Het
                               gevolg is dat de tankauto wordt overvuld. Het product loopt via het mangatdeksel
                               op de grond. Door onbekende oorzaak wordt de gevormde plas ontstoken.
  Exacte locatie van LOC;      Mangatdeksel van een tankauto
 LOC type                      Open mangat
 Product;                      vinylacetaat
 Hoeveelheid of debiet:        1 m"*/min gedurende max. 1 min; totaal dus 1 m"^
 Fase van de vrijkomende       vloeistof
 stof
 Uitstroomcondities;           Omgevingstemperatuur en atmosferische druk
 Uitstroomopening:             0 50 cm
 Schade-effect (zonder         Plasbrand
 repressieve LOD's);
                                                                 D-5                          F-1,5
  Effectafstand;               3 kW/m2                            52                            47
                               10 kW/m2                           33                            26
                                 Lines of Defence              Procedure/                Effect van LOD
                                                               Document
Preventieve
LOD's:
Organisatorisch        Operator en chauffeur zijn           Pro-0774           Voorkomt kans op ontstaan van
                       permanent op laadplaats aanwezig     Werkzaamheden      een overioper
                      (visuele controle)                    tankauto's
                       De te beladen hoeveelheid staat                         Per compartiment wordt de te
                      per compartiment vermeld op de                           laden hoeveelheid ingesteld
                      opdracht.
                      De flowmeter is een gekeurde          Onderhouds-        Kans op grote afwijkingen wordt
                      meter                                 management-        verkleind
                                                            systeem (OMS)
                      De verpompte hoeveelheid door de                         Permanente controle van het
                      flowmeter (BLP06FQI401) wordt                            afgeleverde debiet met de
                      steeds vergeleken met het ticket                         gewogen hoeveelheid op de
                      van de weegbrug-(bij C C R ) .                           geijkte weegbrug. Bij grote
                                                                               aftwijkingen wordt flowmeter
                                                                               opnieuw gekeurd.
Repressieve
LOD's:
Technisch            Vloeistofdichte vloeren met                               Voorkomt indringing in de
                      productopvang (afstroming naar                           bodem
                      pompput)
Organisatorisch       Noodstopknop op bordes                                   Maakt direct ingrijpen mogelijk
                                                                               en beperkt omvang uitstroming
                     Vuilwaterpomp in olievanger wordt                         Voorkomt verspreiding product
                      uitgeschakeld                                            over terrein resp. AWZI
                     Bedrijfsnoodplan treedt in werking     BNP                BHV-organisatie wordt
                                                                               geactiveerd
                     Inzet vacuümwagen t.b.v.               BNP               Voorkomt verspreiding van
                     venwijdering product uit olievanger                       product naar lucht en water
                                                                             1
                                                     13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre>                           Risico-inschatting zware ongevallen
           Kans op zwaar ongeval       Effect van de gevolgen
                                                               Classificatie
              (na alle LOD's)               (na alle LOD's)
  ARBO                C                             1             Groen
   Milieu             C                             2             Groen
Economisch            C                             2             Geel
   10.2.e
                                       14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre>^ OTR Veiligheidsrapport 2011-deel 2                ^r^^..-.,
           ^       ^                                ODFJELL
  BIJLAGE 5      Installatiescenario's pompplaatsen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre>                                                       Installatie scenario                             Revisie datum:
                                                            Scenario nr. 2.5                               10/03/11
  ODFJELL                                                                                                 Nr. PP-01
  Installatie                       Pompplaats 18
  Directe oorzaak;                  Overschrijding belasting grenzen
  Beschrijving:                     Bij het overpompen van tank 785 naar tank 786 wordt in de stripper pompplaats
                                    een 4"-slang rondgezet. In plaats van een productslang wordt abusievelijk een
                                    dampslang gebruikt voor deze verpomping. De dampslang faalt omdat de max.
                                    werkdruk van de slang 4 barg. Door onbekende oorzaak wordt de ontwerpdruk
                                    van de slang overschreden. De slang scheurt en er ontstaat een plas in de
                                    stripperpompplaats ter grootte van het oppervlak van de pompplaats.
  Exacte locatie van L O C ;        Stripperpompplaats 18
  LOC type                          Scheur
 Produkt;                           Monochloorbenzeen
                                    LBW= 5000 mg/m3 , A G W = 1000 mg/m3
 Hoeveelheid of debiet;             max. 6 m"* in 15 min; piasgrootte (plas begrensd tot max. 8 * 15 m'^ = oppervlak
                                    pompplaats)
 Fase van de vrijkomende            Vloeistof
 stof
 Uitstroomcondities:                Omgevingstemperatuur en druk in slang van 7 bar
 Uitstroomopening;                  Ca. 5 cm"^
 Schade-effect (zonder             Toxische wolk
 repressieve LOD's);
                                                                            D-5                        F-1,5
Effectafstand;                     AGW                            niet buiten de plas      niet buiten de plas
                                   LBW                            idem •                  idem
                                   Lines of Defence                     Procedure /              Effect van LOD
                                                                        document
Preventieve LOD's:
Technisch                 Barstdruk dampslang 20 bar                                      Kans op falen dampslang
                          terwijl pompdruk = 7 bar.                                       is minimaal
Organisatorisch           Dampslangen hebben een gele             P R O 0874Gebruik       Kans op verwisselingen
                          kleur                                  product slangen         wordt door de gele kleur
                                                                                          verkleind
                          Odfjell beschikt over opgeleide        Zie;                     Kans op het verwisselen
                          operators. Nieuwe operators            lntranet>training&edu   van een damp en product-
                          worden begeleid in hun                 ccation>opleidingen     slang wordt hiermee
                          werkzaamheden.                         boeken.                 verkleind
                          Voor het opstarten van de              CHC-0012 Adpl           Nagelopen wordt of alles
                          verpomping wordt een zgn. droge        manipuleren             correct is opgelijnd en/of
                          controle uitgevoerd.                                           afsluiters in de goede
                                                                                         stand staan
                          Dampslangen worden per                 P R O 0874Gebruik       De kans op gebruik van
                          manipulatie visueel                    product slangen         beschadigde slangen
                          geïnspecteerd.                         In dit document         wordt verkleind.
                                                                 worden ook de
                                                                 dampslangen
                                                                 genoemd, deze vallen
                                                               . onder hetzelfde
                                                                 regiem als
                                                                 productslangen.
Repressieve
LOD's:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre> Technisch               Geen
 Organisatorisch         Na het opstarten van de              CHC-0012 Adpl          Binnen ca. 15 minuten na
                        verpomping wordt een zgn. natte       manipuleren en P R O - opstarten van manipulatie
                        controle uitgevoerd.                  0776 Manipuleren       wordt een lekkage ontdekt
                        Operator stopt handmatig pomp                                Lekkage van product
                        (BPP18P711) en blokt systeem                                 wordt gestopt
                        in
                       Afvoer pomp olievanger wordt                                  Afvoer naar AWZI wordt
                        afgezet door CCR-operator .                                  hiermee voorkomen
                        Drainpomp (BPP18P701) bij                                    Afvoer naar riool resp.
                        pompplaats worden omgezet van                                AWZI wordt hiermee
                        riool naar voorpompbak                                       voorkomen
                        Inzet van voorpompbak 11 (voor                               Verspreiding van
                       kleine lekkages inzet Norclean-                               gemorste naar riool wordt
                        unit)                                                        voorkomen
                       Operator doet melding aan C C R                               Wachtleiding wordt
                                                                                     geïnformeerd
                                       Risico-inschatting zware ongevallen
                 Kans op zwaar ongeval              Effect van de gevolgen                Classificatie
                      (na alle L O D ' s )               (na alle LOD's)
   ARBO                        A                                 1                           Groen
    Milieu                     A                                 1                           Groen
 Economisch                    A                                 0                           Groen
Toelichting;
Aanwezig;         10.2.e
</pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 97 ======================================================================

<pre>                                                       Installatie scenario                            Revisie datum;
                                                            Scenario nr. 4.9                              10/03/11
                                                                                                          Nr. PP-02
  ODFJELL
  Installatie:                   pompplaats 14
  Directe oorzaak:               Externe belasting
  Beschrijving:                 Tijdens belading van een schip begint de pomp (in pompplaats 14) hevig te
                                trillen. Door de trillingen treedt er resonantie in de leidingen op. Dit leidt tot een
                                falen van de persleiding nabij de pomp. De leiding scheurt en product stroomt
                                de pompplaats in. De vloeistof verdampt en vormt een toxische wolk.
  Exacte locatie van L O C :    pp. 14: pomp 14.7, persleiding pp.14
  LOC type                      Scheur
 Produkt;                       Acrylonitril
 Hoeveelheid of debiet:         Omvang: 50 m^ in 15 min.
                                (plas begrensd tot max. 500 m^ = oppervlak pompplaats)
 Fase van de vrijkomende        vloeistof
 stof
 Uitstroomcondities;            Omgevingstemperatuur en druk 5 bar
 Uitstroomopening;              50 cm^
 Schade-effect (zonder         Toxische wolk
 repressieve LOD's);
                                                                       D-5                          F-1,5
 Effectafstand;                AGW                                     527                          2064
                                LBW                                    245                           751
                               Lines of Defence                   Procedure/                  Effect van LOD
                                                                   document
Preventieve
LOD's:
Technisch             Pompen staan standaard op                                      Verkleint de kans op trillingen.
                      een betonnen poer en zijn
                      uitgelijnd voor gebruik.
                      Tijdens leiding ontwerp worden                                 Verkleint de kans mechanisch
                      veiligheidsmarges toegepast op                                 van leiding falen.
                      leidingdikte.
Organisatorisch
                      controle door operator op               C H C 0012 adpl        Door regelmatige controle
                      functioneren van de pomp                Manipuleren           worden optredende trillingen
                      tijdens manipulatie                                            tijdig gesignaleerd
                      Controle in C C R van                                         Ampèremeter zal
                      ampèremeter van de pomp                                        schommelingen in gebruik
                                                                                    weergeven. Indicatie dat er iets
                                                                                     mis is. Controle verkleind kans
                                                                                    op optreden scenario
Repressieve
LOD's:
Technisch             Product opvangcapaciteit in                                   Voorkomt verontreiniging van
                      pompplaats                                                    de bodem en verspreiding over
                                                                                    groter oppervlak
Organisatorisch       Onafhankelijke                          PRO-1252              Voorkomt blootsteling aan
                      adembescherming beschikbaar             Persoonlijke          productdampen
                                                              beschermingsmidd
                                                              elen en PRO-1264
</pre>

====================================================================== Einde pagina 97 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 98 ======================================================================

<pre>                                                     product acrylonitril
                Natte controle binnen 15             P R O 0776            Tijdige ontdekking van lekkage-
               minuten na start manipulatie          procedure
                                                     manipuleren en
                                                     C H C 0012 adpl
                                                     Manipuleren
               drainpomp naar het riool              PRO-1264 product     Voorkomt verspreiding over de
               afzetten/vuilwaterkelder in riool     acrylonitril         terminal via riolen
               afzetten
               afsluiters in leidingen                                    Voorkomt dat leidingen
               dichtzetten (inblokken) ook bij                            ongecontroleerd leeglopen
               weegbrug 3
               bedrijfsnoodplan treedt in            Actielijst 3 van     BHV-organisatie wordt
               werking (CIN-melding)                 BNP                  geactiveerd en alle
                                                                          werkzaamheden op de
                                                                          terminal beëindigd
               2 schuimkasten met elk 2 * 20 1                            Product kan snel worden
               schuim beschikbaar bij                                     afgedekt met schuim waardoor
              pompplaats                                                  de verdamping van product
                                                                          verminderd. Hierdoor wordt de
                                                                          kans op blootstelling verkleind.
                               Risico-inschatting zware ongevallen
           Kans op zwaar ongeval           Effect van de gevolgen                   Classificatie
              (na alle LOD's)                    (na alle LOD's)
  ARBO                 A                                 1                              Groen
   Milieu              A                                 3                              Groen
Economisch             A                                 3                              Groen
Aanwezig;       10.2.e
</pre>

====================================================================== Einde pagina 98 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 99 ======================================================================

<pre>                                                    Installatie scenario                         Revisie datum;
                                                        Scenario nr. 4.10                           10/03/11
                                                                                                   Nr. PP-03
  ODFJELL
  Installatie:                   Leidingtracé bij pompplaats 18
  Directe oorzaak:              Impact
  Beschrijving;                 Tijdens de verpomping van product EDC, van tank naar schip, rijdt een voertuig
                                tegen de ondersteuning van de leidingbrug. Hierdoor bezwijkt de ondersteuning
                                en scheurt de EDC-leiding. Het vrijgekomen product vormt een plas.
  Exacte locatie van LOC;       Hoek kruising CCR-weg en Acrylatenweg (nabij olievanger)
  L O C type                    Scheur van leiding
  Produkt:                      Ethyleendichloride
  Hoeveelheid of debiet;        Omvang; pompdebiet 80 m^/h, binnen 5 minuten gestopt, totaal 7 m'^,
                                piasgrootte 250 m^
 Fase van de vrijkomende        vloeistof
 stof
 Uitstroomcondities;            Omgevingstemperatuur en druk max. 7 bar
 Uitstroomopening:              Scheur van 10 cm'^
 Schade-effect (zonder          Toxische plas;
 repressieve LOD's);
                                                                   D-5                       F-1,5
 Effectafstand;                 AGW                                525                        525
                                LBW                                235                        235
                               Lines of Defence                Procedure/               Effect van LOD
                                                                document
Preventieve
LOD's:
Technisch              dubbel uitgevoerde                                      Bij falen van één van de
                      ondersteuning                                            ondersteuningen is het
                       (portaalconstructie) met in het                        waarschijnlijk dat de leidingen
                       beton verankerde voet                                   nog deels worden ondersteund
                                                                              door het portaal.
                      Het leidingwerk is over-                                 Bij falen van het portaal zal de
                      gedimensioneerd                                         leiding blijven hangen op de
                                                                              naastgelegen portalen
Organisatorisch       Maximale snelheid op het             PRl-0016           Kans op grote impactschade
                      terrein voor voertuigen is 30        Huishoudelijk      wordt hiermee verkleind
                      km/uur                               reglement
                     Alleen (bekende) chauffeurs van                          Zeer beperkt aantal
                     vacuümwagens komen op deze                               vrachtwagen bewegingen op
                      locatie                                                 deze locatie
Repressieve
LOD's:
Technisch             n.v.t.
Organisatorisch       Bedrijfsnoodplan treedt in           BNP                Adequate reactie op incident
                     werking
                     Zet pomp in vuilwaterkelder                              Verspreiding van product naar
                     naar het riool uit                                       AWZI wordt voorkomen
                     Breng schuimdeken op het                                 Verdamping van toxisch
                     product aan                                              product wordt hiermee
                                                                              grotendeels voorkomen
                     inzet vacuümwagen                     BNP, actielijst 3  Gemorste product wordt door
</pre>

====================================================================== Einde pagina 99 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 100 ======================================================================

<pre>                                                                           derden opgeruimd en verwerkt
                                                                           bij een erkend verwerker
Toelichting:
De huidige leidingbrug zal worden vervangen omdat deze te klein is. Voor de nieuwe situatie wordt
aanbevolen rekening te houden met de kans op aanrijden en het ontwerp hierop af te stemmen.
                 Kans op zwaar ongeval        Effect van de gevolgen                 Classificatie
                      (na alle LOD's)             (na alle LOD's)
   ARBO                       B                           1                             Groen
   Milieu                     B                           2                             Groen
Economisch                    B                           1                             Groen
                    10.2.e
Aanwezig:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 100 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 101 ======================================================================

<pre>                                                   Installatie scenario                             Revisie datum;
                                                        Scenario nr. 6.14                             10/03/11
                                                                                                      Nr. PP-04
  ODFJELL
  Installatie:                  pompplaats 18
  Directe oorzaak:              Lekkage insluitsysteem
  Beschrijving;                 De zuigleiding van de pomp wordt losgekoppeld (bijvoorbeeld omdat de pomp
                                moet worden uitgewisseld omdat deze defect is). Vooraf is door de afdeling
                               operations deze leiding leeggemaakt. De leiding blijkt echter bij het loskoppelen
                               niet leeg te zijn omdat de afsluiter van de omloopleiding product heeft
                               doorgelaten.
 Exacte locatie van L O C ;    Zuigleiding van de pomp bij tank 783
 LOC type                      Open verbinding
 Product:                      methyleenchloride
 Hoeveelheid of debiet;        5 1 (instantaan)
 Fase van de vrijkomende       vloeistof
 stof
 Uitstroomcondities;           Omgevingstemperatuur en druk ca. 1 bar
 Uitstroomopening;             lOOcm^
 Schade-effect (zonder         Toxische wolk;
 repressieve LOD's):
                                                                     D-5                       F-1,5
 Effectafstand;                AGW                                    26                         26
                               LBW                                     9                          9
                               Lines of Defence                 Procedure /               Effect van LOD
                                                                 document
Preventieve           Op de leiding en op de pomp is         C H C 0012 adpl     Hiermede wordt kans verkleind
LOD's:                een aftapkraantje aanwezig             Manipuleren         dat scenario optreedt door
                                                                                 controle op aanwezigheid
                                                                                 vloeistof
                      Drukmeter (BPP18P1711) op de                               Controle of systeem drukloos is
                      leiding beschikbaar
                     Goede afstemming tussen                                     Hiermede wordt kans verkleind
                     operations/ónderhoud om tijd kort                           dat scenario optreedt.
                     te houden tussen leegmaken
                     leiding en onderhoud
                     Leiding wordt vergrendeld               werkopdracht        Kans dat scenario optreedt,
                                                             wordt door afd.    wordt door vergrendelen
                                                             planning           omloopleiding verkleind
                                                             aangemaakt
                     Voor werkzaamheden worden o.a.          werkvergunning     Kans dat mensen worden
                     PBM's voorgeschreven                    wordt afgegeven    blootgesteld aan product wordt
                                                             voor afd.          verkleind
                                                             onderhoud
                     Toezicht operator bij                                      Kans op spills wordt verkleind
                     werkzaamheden
Repressieve          Standaard een opvangbak                 PRO-0860           Voorkomt verspreiding in
LOD's:               gebruiken                               Norclean unit      bodem
                     Norclean unit (BPP18S761)               PRO-0860           Voorkomt verspreiding vloeistof
                     beschikbaar op de locatie               Norclean unit
                     Chemicaliënpak aantrekken               PRO-1252           Beschermt de werknemer
                     (BPM's beschikbaar)                     PBM's              tegen blootsstelling
                     Grond afgraven                          PRO-1127           Voorkomt verdere
                                                             Werken in de       verontreiniging
                                                             bodem
</pre>

====================================================================== Einde pagina 101 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 102 ======================================================================

<pre>                             Risico-inschatting zware ongevallen
            Kans op zwaar ongeval        Effect van de gevolgen  Classificatie
                (na alle LOD's)               (na alle LOD's)
   ARBO                 D                             0             Groen
    Milieu              D                             1              Geel
 Economisch             D                             0             Groen
              10.2.e
Aanwezig
</pre>

====================================================================== Einde pagina 102 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 103 ======================================================================

<pre>                                                     Installatie scenario                           Revisie datum;
                                                          Scenario nr. 7.13                            10/03/11
                                                                                                       Nr. PP-05
  ODFJELL
  Installatie:                   Pompplaats 25
  Directe oorzaak;              thermische expansie
  Beschrijving:                 Zoninstraling op de K-leiding veroorzaakt thermische expansie van het product.
                                Aangezien de leiding volledig is ingeblokt, zal de druk in de leiding oplopen. Bij
                                een voldoende hoge druk wordt de pakking tussen de flensverbinding tussen
                                leiding en afsluiter eruit gedrukt. Het vrijkomende product vormt een brandbare
                                plas in de pompplaats. De plas wordt door onbekende oorzaak ontstoken.
  Exacte locatie van L O C :    K-leiding in pompplaats 25 (persleiding na pomp)
  LOC type                      Spleet (pakking)
 Produkt;                       benzine
 Hoeveelheid of debiet;         500 liter in 15 min
 Fase van de vrijkomende        vloeistof
 stof
 Uitstroomcondities;            Temperatuur 30 °C bij een begindruk van ca. 20 bar
 Uitstroomopening:              6 cm"^
 Schade-effect (zonder          Plasbrand
 repressieve LOD's);
                                                                      D-5                        F-1,5
 Effectafstand:                 3 kW/m2                               17                          19
                                10 kW/m2                              13                          15
                               Lines of Defence                   Procedure/               Effect van LOD
                                                                  document
Preventieve
LOD's:
Technisch              Pressure relieve valves                                     Bij een oplopende druk
                       (BPP25RV443) beschikbaar op                                ontsnapt een kleine
                       leiding                                                     hoeveelheid product uit de
                                                                                  leiding zodat de druk daalt
                       Overstortventielen (van leiding                             Bij oplopende druk vloeit
                       naar leiding)                                              product via overstort ventiel
                                                                                  over naar volgende
                                                                                  insluitsysteem.
Organisatorisch       Er wordt gewerkt volgens het           CHC-0012             De kans dat scenario optreedt
                      opleidingsboek dus regelmatige         adpl manipuleren         wordt verkleind
                      controle (Aflijnen van leidingen)
                      De volgende controles worden
                       uitgevoerd;
                      - rondloop open
                      - zuigleiding aflijnen
Repressieve
LOD's:
Technisch             Het .product wordt vanuit de           PRO-1258             Product wordt afgevoerd uit
                      lekopvang in de pompplaats             Pompkelders en       pompplaats naar AWZI.
                      gepompt naar de AWZI door              riolen               Hiermee wordt de hoeveelheid
                      middel van een persleiding                                  "brandstof' in de pompplaats
                                                                                  verminderd.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 103 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 104 ======================================================================

<pre>Organisatorisch
                  poederblusser in pompplaats                          Een kleine brand kan snel
                 beschikbaar                                           worden geblust zonder dat
                                                                       hierbij veel kans op schade
                                                                       ontstaat
                 BNP treedt in werking               BNP: actielijst 1 Adequaat reageren op incident
                               Risico-inschatting zware ongevallen
              Kans op zwaar ongeval        Effect van de gevolgen                Classificatie
                 (na alle LOD's)                 (na alle LOD's)
  ARBO                   C                               0                           Groen
   Milieu               C                                1                           Groen
Economisch               C                               1                           Groen
                10.2.e
Aanwezig
                                              10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 104 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 105 ======================================================================

<pre>                                                  Installatie scenario                          Revisie datum:
                                                        Scenario nr. 8.5                            10/03/11
                                                                                                   Nr. PP-06
 ODFJELL
  Installatie;                  PO-pompplaats
 Directe oorzaak:               Te hoge temperatuur
 Beschrijving;                  Ten gevolge van een externe brand (van bijv. PO-tank 512), direct naast de
                                pompplaats, worden de pakkingen van de productpomp door hittes'traling
                                beschadigd. Een paar dagen nadat de brand is geblust wordt de pomp weer in
                                bedrijf genomen. Bij het opstarten van een manipulatie wordt opgemerkt dat de-
                                pakking is aangetast en product weglekt. Het product stroomt langs de
                               aangetaste pakking in de pompplaats.
 Exacte locatie van L O C :     PO-pompplaats, de pakking van de persleiding van de pomp
 LOC type                      Spleet
 Produkt;                      Propyleenoxide
 Hoeveelheid of debiet;        Omvang; 5 m'*/uur (pompdebiet 180 m"^/uur) gedurende 10 minuten = ca. 1 m'*
                               Piasgrootte < 24 m
 Fase van de vrijkomende       vloeistof
 stof
 Uitstroomcondities;           Omgevingstemperatuur en 7 bar
 Uitstroomopening;             4,5 cm^
Schade-effect (zonder          toxische wolk
repressieve LOD's):
                                                                     D-5                       F-1,5
Effectafstand:                AGW                                    90                         90
                               LBW                                   60                         60
                              Lines of Defence                   Procedure /             Effect van LOD
                                                                 document
Preventieve
LOD's:
Technisch             Pomp staat in een betonnen bak                               Kans op aantasting van
                      waarvan de muren ± 3 meter                                   pakking door hittestraling
                      hoog zijn (afscherming tegen                                wordt verkleind
                      brand)
Organisatorisch
                     Voor in gebruik nemen; testen         PRO-0836                Kans op in gebruik name
                     en inspecteren systeem                Constructie complexe   systeem (na brand) wordt
                                                           werkzaamheden en       verkleind
                                                           PRO-0890 In gebruik
                                                           nemen middelen
Repressieve
LOD's:
Technisch            Gasdetectoren in de pompput           PRO-1399 product       Vroegtijdige detectie, in
                     genereren een alarm in de C C R       propyleen oxide        geval van lekkage wordt
                     + optisch alarm bij pompplaats                               verpomping handmatig
                                                                                  gestopt
Organisatorisch      Afsluiters bij pomp zijn vanuit de    PRO-1399 product       Beperking effect door
                     C C R te bedienen i.v.m. het         propyleen oxide         uitstroming te stoppen
                     inblokken van de pomp
                     Pompput volzetten met schuim                                 Verminderd vorming van
                     (via aanwezige schuimleiding                                 een toxische wolk
                     (BPP03XCZ121) en
                     schuimgenerator)
                     Noodplan wordt geactiveerd           BNP actielijst 3        Werkzaamheden terminal
                                                                                  worden stilgelegd en BHV-
                                                                                  organisatie wordt
                                                                                  geactiveerd
</pre>

====================================================================== Einde pagina 105 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 106 ======================================================================

<pre>               Eventuele gaswolk buiten de        Bedrijfsnoodplan Product lost gedeeltelijk op
               tankput neerslaan met water                         in water en wordt via
                                                                   rioolstelsel afgevoerd
                             Risico-inschatting zware ongevallen
            Kans op zwaar ongeval        Effect van de gevolgen          Classificatie
                (na alle LOD's)               (na alle LOD's)
   ARBO                  B                            0                      Groen
   Milieu                B                            1                      Groen
 Economisch              B                            0                      Groen
                  10.2.e
Aanwezig:
                                           12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 106 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 107 ======================================================================

<pre>                                                   Installatie scenario                              Revisie datum:
                                                       Scenario nr. 10.1                                10/03/11
                                                                                                       Nr, PP-07
  ODFJELL
  Installatie:                   Pompplaats 30
  Directe oorzaak:               Impactgevaar
  Beschrijving:                  Tijdens hijswerkzaamheden valt een onderdeel uit een mobiele kraan. Het
                                onderdeel valt precies op een productleiding waarvan een afsluiter zodanig
                                wordt beschadigd dat een lekkage aan de bovenzijde van de leiding ontstaat.
                                 Het product stroomt uit de afsluiter in de pompplaats. De plas wordt vervolgens
                                door onbekende oorzaak ontstoken. Gevolg is een plasbrand.
  Exacte locatie van LOC:       Tankleiding tank 938 in pompplaats
  LOC type                      Scheur
 Produkt:                       MTBE
 Hoeveelheid of debiet:         Omvang; Inhoud leiding = 200 * 20 * 20/2= 40 m"" komt in 2 uur vrij
                                Oppervlak pompplaats =1.280 m^
 Fase van de vrijkomende        Vloeistof
 stof
 Uitstroomcondities;            Omgevingstemperatuur en druk atmosferisch.
 Uitstroomopening;              20 c m '
 Schade-effect (zonder          Plasbrand
 repressieve LOD's):
                                                                     D-5                         F-1,5
 Effectafstand:                 3 kW/m2                               63                           54
                                10 kW/m2                              31                           26
                               Lines of Defence                 Procedure /                 Effect van LOD
                                                                 document
Preventieve
LOD's:
Technische            n.v.t.
Organisatorisch       Gecertificeerd bedrijf                PRO-0989               Inzet van opgeleid en getraind
                                                            Leveranciers           personeel verkleind kans
                                                            selectie en
                                                            beoordeling
                      Gecertificeerde kraan                 PRO-0897               Kraan wordt periodiek
                                                            Werkvergunningen       gekeurd
                      Hijsbewijs                            PRO-0897               Kraandrijver is opgeleid en
                                                            Werkvergunningen       gecertificeerd
                      Hijsplan                              PRO-0897               Wijze van hijsen wordt
                                                            Werkvergunningen       afgestemd met medewerkers
                                                           / PRO-0901
                                                            Protocollen
                      Werkvergunning met protocol           PRO-0897               Hiermee worden de te
                      Er is een brandwacht etc ter         Werkvergunningen        verrichten werkzaamheden
                     plaatse                               / PRO-0901              veilig uitgevoerd
                                                           protocollen
Repressieve
LOD's:
Technisch             Pompplaats heeft een                                        Voorkomt verspreiding over
                     opvangcapaciteit van ca. 2000                                 het terrein of in de bodem
                     m^
                                                      13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 107 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 108 ======================================================================

<pre>Organisatorisch       Camerabewaking van                                       De kans op ontdekking van
                      pompplaats                                               de spill wordt vergroot
                      Blusmonitor met schuim (1 m3)                            Maakt snelle blussing
                     aanwezig                                                  mogelijk
                      BNP treedt inwerking                BNP actielijst 1 + 5 Overheidsdiensten worden
                                                                               geïnformeerd
                                     Risico-inschatting zware ongevallen
                Kans op zwaar ongeval            Effect van de gevolgen                 Classificatie
                      (na alle LOD's)                 (na alle LOD's)
  ARBO                        B                               1                            Groen
   Milieu                     B                               3                            Groen
Economisch                    B                               3                            Groen
                          10.2.e
          10.2.e 10.2.e 10.2.e   10.2.e
Aanwezig;
                                                    14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 108 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 109 ======================================================================

<pre>OTR Veiligheidsrapport 2011 - deel 2                     ^r^r.r.,
                                                         ODrJtLL
BIJLAGE 6      Installatiescenario's dampverwerkingssystemen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 109 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 110 ======================================================================

<pre>                                Installatie scenario                                             Revisie datum:
                                Scenario nr. 2.7                                                   23-02-2011
                                                                                                    Nr. DVI-01
 ODFJELL
  Installatie:                 DVS-4
  Directe oorzaak:             Overschrijding belastinggrenzen
 Basisonderzoek:               Niet voorziene procesomstandigheid
 Beschrijving:                 Door de het opbufferen in de buffertank (DVS-4 tank 545) van andere (niet-
                               gewenste) productendampen wordt het membraan aangetast Het membraan
                               is hierdoor poreus geworden waardoor VOS-dampen via het dak van de tank
                               kunnen ontwijken via de ventilatie openingen in het dak en/of de
                               ontluchtingsgaten op 6 meter hoogte. Het vrijkomende mengsel van dampen
                              wordt door onbekende oorzaak ontstoken.
 Exacte locatie van' LOC:      Membraan op 6 m hoogte in tank 545 (= DVS 4)
 LOC type                     Aangetast en poreus membraan
 Product:                      Mengsel van benzineachtige dampen en niet-gewenste dampen zoals
                              dampen aceton en ethylacetaat
 Hoeveelheid of debiet:       ca. 1 m^ per uur (damp mengt zich in eerste instantie met lucht in tankruimte
                              boven membraan). Vervolgens zal een mengsel van damp en lucht naar
                              buiten treden
 Fase van de vrijkomende      Gas
 stof
 Uitstroomcondities:          Damp bij omgevingstemperatuur met een overdruk van ca. 15 mbar.
 Uitstroomopening:            Aan de zijkant van de tankwand bevinden zich 16 ventilatie openingen en op
                              het dak 6 stuks.
 Schade-effect (zonder        Gasexplosie:
preventieve en
repressieve LOD's):
                                                                     D-5                       F-1,5
 Effectafstand:                0,3 bar                                 -                          -
                               0,1 bar                                 -                          -
                               0,03 bar                    geen effect vanwege       geen effect vanwege de
                                                            de geringe massa in       geringe massa in pluim
                                                                    pluim
                              Lines of Defence                   Procedure/               Effect van LOD
                                                                 Document
Preventieve
LOD's:
Technisch             -
Organisatorisch      Alleen aangegeven product-          PRO-0794 Damp-             Kans op aantasting van
                     dampen worden behandeld via         systemen aan-gesloten      membraan wordt
                      DVS-4                              op DVS-4                   verkleind
                      Proefstrookjes bij inlaatpijp                                 Met behulp van de
                     (DVS-4) ingelast (wordt om de 2                                testgegevens van de
                     jaar getest)                                                   proefstrookjes wordt de
                                                                                    aantasting en sterkte van
                                                                                    het membraan
                                                                                    gecontroleerd.
                     Periodieke inspectie van het        WAS-systeem (mei           Hiermee wordt
                     membraan (preventief)               2011 volgende              voorkomen dat
                                                         inspectie)                 plotsklaps membraan is
                                                                                    aangetast en DVS-4
                                                                                    buiten bedrijf moet
                                                                                    worden gesteld.
Repressieve
LOD's:
Technisch            Gasdetectie (3 stuks) aan           Tag-nummers:               Gasdetectie genereert
</pre>

====================================================================== Einde pagina 110 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 111 ======================================================================

<pre>                       bovenzijde membraan (in de            QE-007 (A,B en C)  alarm in CCR en
                       tank) afstelling van alarmering bij                      schakelt ventilator uit en
                       20 % LEL activering en                                   de toe en -afvoer naar
                       afschakelen van de buffer bij 40                         de buffertank wordt
                       % LEL                                                    gesloten.
                       Ventilatiegaten (6 stuks) op het                         Zorgt voor natuuriijke
                       dak en 16 aan de omtrek van de                           ventilatie boven
                       tank.                                                    membraan.
 Organisatorisch
                       DCMR melding                                             DCMR wordt
                                                                                geïnformeerd
                                      Risico-inschatting zware ongevallen
 Opmerking:
         periodieke inspectie conform brief van 20 maart 2009 van Polymertechnik en e-mail van Techkon
         d.d. 23 maart 2009;
                 Kans op zwaar ongeval                Effect van de gevolgen
                                                                                       Classificatie
                        (na alle LOD's)                    (na alle LOD's)
   ARBO                         B                                  0                       Groen
    Milieu                      B                                  2                       Groen
 Economisch                     B                                  2                       Groen
Aanwezig: 10.2.e 10.2.e 10.2.e 10.2.e
</pre>

====================================================================== Einde pagina 111 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 112 ======================================================================

<pre>                               Installatie scenario                                                 Revisie datum:
                                  Scenario nr. 6.7                                                    23-02-2011
                                                                                                       Nr. DVl-02
 ODFJELL
 Installatie:                  Incinerator 1
 Directe oorzaak:             Operator fout
 Basisonderzoek:              Automatisch stop faalt en operator grijpt niet in
 Beschrijving:                Door een verwisseling van de damp en de productaansluiting komt er teveel
                              vloeistof, tijdens de autobelading, in het knock-downvat (IN01-V-003). Dit vat
                              raakt overvuld. De vloeistof zal richting de incinerator (INOI)stromen. De
                              vloeistof zal vermoedelijk in de warme omgeving extra dampen genereren,
                              waarop naar verwachting een explosie in de incinerator volgt, waardoor
                              incinerator faalt.
 Exacte locatie van LOC:      incinerator 1
 LOC type                     Scheur in de incinerator
 Product:                     Methylacrylaat
 Hoeveelheid of debiet:       Omvang; 1 m'^ vloeistof in 1 min
 Fase van de vrijkomende      vloeistof/damp
 stof
 Uitstroomcondities:          Temperatuur is boven de 200 C bij een druk van 10 bar
 Uitstroomopening:            Ca. 50 cm^
Schade-effect (zonder         Gasexplosie
repressieve LOD's):
                                                                     D-5                           F-1,5
 Effectafstand:               0,3 bar                                 10                             10
                              0,1 bar                                 18                             18
                              0,03 bar                               37                             37
                             Lines of Defence                   Procedure/                  Effect van LOD
                                                                 document
Preventieve
LOD's:
Technisch            2e knock-down vat (IN01-V-          PRO-0954 Incinerator 1 De niveaudetectie (IN01-LZ-
                     003) aanwezig met inhoud van                                    002) laat kogelafsluiter met
                     10 m^met niveaudetectie                                         actuator (IN01-XCV-002)
                                                                                     PRO -0954: XCV-0003)
                                                                                     dichtlopen, zodat toevoer
                                                                                     van vloeistof stopL
Organisatorisch      Het kleine knock-downvat (200       PRO-0954 Incinerator 1 Alarm (LP06-LS-901)
                     1) LP06-D-901) heefteen                                        waarschuwt CCR-operator
                     niveaumeting wat bij                                            en operator bij laadplaats
                     overschrijding een alarm
                     genereert zowel op de                                           De autobelading wordt
                     laadplaats als in de CCR                                       gestopt
                     Checklist operationele              CHC-0025 Acrylaten         Controle of alle verbindingen
                     werkzaamheden                       checklist belading          (correct) zijn aangesloten
                                                         wagon en auto's
Repressieve
LOD's:
Technisch            Detonatie arresters (IN01-DAR-                                 Voorkomt dat auto
                     001/002) in de dampleiding                                     explodeert
Organisatorisch      Veriading stoppen                                              Toevoer van vloeistof naar
                                                                                    incinerator wordt gestopt
                     BNP treedt inwerking                BNP                        BHV-organisatie wordt
                                                                                    geactiveerd
                     Een schuimdeken aanbrengen                                     Verdamping stankstof wordt
                                                                                    verminderd en/of brand
</pre>

====================================================================== Einde pagina 112 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 113 ======================================================================

<pre>                                                                            wordt geblust
                                        Risico-inschatting zware ongevallen
                Kans op zwaar ongeval                Effect van de gevolgen
                                                                                  Classificatie
                       (na alle LOD's)                   (na alle LOD's)
   ARBO                         A                                1                   Groen
    Milieu                      A                                3                   Groen
 Economisch                     A                                3                   Groen
Aanwezig 10.2.e 10.2.e   10.2.e 10.2.e 10.2.e 10.2.e
</pre>

====================================================================== Einde pagina 113 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 114 ======================================================================

<pre>                               Installatie scenario                                                    Revisie
                                  Scenario nr. 7.5                                                     datum:
                                                                                                     23-02-2011
 ODFJELL                                                                                             Nr DVl-03
 Installatie:                 DVS-4
 Directe oorzaak:             Hoge druk
 Basisoorzaak:                Drukveiligheid faalt met als gevolg overcompressie en gasontsnapping
 Beschrijving:                Tijdens de belading van een lichter met pygas op steiger 10 (binnen) loopt de
                              regelklep in de dampretourieiding op de steiger 10 naar DVS-4 dicht. Dit is
                              drukregelklep PCV-965 op de oploop van steiger 10. Tegelijkertijd faalt de
                              klep naar de noodstack XCV-964 te openen).
                             Als gevolg hiervan ontstaat overdruk op het lichter, doordat de belading van
                              het schip doorgaat. Op een gegeven ogenblik zullen de pressure relief valves
                              aan boord van het schip aanspreken. De dampen zullen via de pressure
                              relief valve van de lichter ontwijken. De vrijkorinende dampen worden door
                             onbekende oorzaak ontstoken
Exacte locatie van LOC;      Aan dek van lichter dat ligt aangemeerd bij steiger 10 bi
LOC type                     Afblazen van "pressure relief valves" op lichter
Product:                     Pygas
Hoeveelheid of debiet:       Omvang: ca. 30 m^ damp in 5 min
                             (pompsnelheid 400 m^/uur)
Fase van de vrijkomende      Gas: mengsel van pygas
stof
Uitstroomcondities:          Omgevingstemperatuur en 0,2 bar (g)
Uitstroomopening:            Quick acting high velocity pijpen met een diameter van 4" op het dek
Schade-effect (zonder        steekvlam (verticaal) t.g.v. vorming brandbare wolk
repressieve LOD's):
                                                                     D-5                         F-1,5
 Effectafstand:               0,3 bar                                  -                           -
                              0,1 bar                                  -                           -
                              0,03 bar                      geen effect vanwege       geen effect vanwege de
                                                            de geringe massa in        geringe massa in pluim
                                                                    pluim
                             Lines of Defence                   Procedure/                 Effect van LOD
                                                                 document
Preventieve
LOD's:
Technisch           Lichter beschikt over safety relief                              Geen drukopbouw aan
                    valves                                                           boord van het schip
Organisatorisch     Druksignalering in de damp-            PRO-0794 Damp-           CCR-operator stopt
                    leiding geeft een alarm in de          systemen aan-             belading
                    CCR                                    gesloten op DVS-4         Bij HH drukalarm (24
                                                                                     mbar) sluit de elektrische
                                                                                    vloeistofafsluiter
Repressieve
LOD's:
Organisatorisch     Dekwacht waarschuwt CCR met                                     Stilleggen van belading
                    behulp van zijn portofoon                                       vanuit CCR, waardoor
                                                                                    afsluiters dichtlopen en
                                                                                    pompen stoppen
                    Dekwacht beschikt over                Checklist ADN             Afsluiter op de wal loopt
                    noodstopknop                                                    dicht
                    CCR-operator krijgt                   PRO-0794 Damp-            CCR-operator zal
                    alarmmelding via scherm               systemen aan-             verpomping stoppen (voor
                    (andere stand regelklep)              gesloten op DVS-4         zover dit nog niet is
                                                                                    gebeurd)
                    Interne incidentmelding               Docmap                    Interne bekendmaking van
                                                                                    incident + technical check
</pre>

====================================================================== Einde pagina 114 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 115 ======================================================================

<pre>                          Risico-inschatting zware ongevallen
           Kans op zwaar ongeval       Effect van de gevolgen
                                                              Classificatie
              (na alle LOD's)               (na alle LOD's)
ARBO                 C                              2            Groen
Milieu               C                              2            Groen
Economisch           C                              0            Geel
</pre>

====================================================================== Einde pagina 115 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 116 ======================================================================

<pre>                                Installatie scenario                                             Revisie datum:
                                  Scenario nr. 7.6                                                 23-02-2011
                                                                                                   Nr. DVI-04
 ODFJELL
 Installatie:                  DVS-4
 Directe oorzaak:              overdruk
 Basisoorzaak:                 Afgesloten leidingwerk aan drukzijde
 Beschrijving:                 Dampstraat van DVS-4 valt uit door een storing in een verbrandingsketel (HT-
                               ketel 2), de aanvoer van dampen gaat door, hierdoor stijgt het membraan tot
                               het hoogste niveau en neemt uiteindelijk de druk in de buffertank toe en faalt
                               het membraan. Het gevolg is dat dampen ontsnappen via de bovenzijde van
                               de tank. Deze dampen worden door onbekende oorzaak (vertraagd)
                               ontstoken.
 Exacte locatie van LOC:       In de buffertank, op ca. 11 meter hoogte
 LOC type                      Scheur in membraan
Product:                       benzineachtige dampen
Hoeveelheid of debiet:        Omvang: ca. 40 m^ in 15 min (de damp mengt met de lucht in de ruimte in de
                              tank boven het membraan) (0,1 m^/s damp gedurende 900 sec).
Fase van de vrijkomende       Gas
stof
Uitstroomcondities:           Omgevingstemperatuur en nagenoeg atmosferische druk
Uitstroomopening:             100 cm'
Mogelijk schade-effect        Gasexplosie:
(zonder repressieve
LOD's):
                                                                     D-5                       F-1,5
 Effectafstand:                0,3 bar                                -                          -
                               0,1 bar                                -                          -
                               0,03 bar                    geen effect vanwege      geen effect vanwege de
                                                           de geringe massa in      geringe massa in pluim
                                                           pluim
                              Lines of Defence                  Procedure/               Effect van LOD
                                                                 document
Preventieve
LOD's:
Technisch            Drukmeting (3 stuks: PZA-003 A, PRO 1328 DVS-4 incl.          Bij overschrijding van de
                     B en C) in dampruimte van DVS- buffertank 545                 druk in DVS-4 wordt de
                     4:                                                            aan- en afvoer
                                                                                   uitgeschakeld (systeem
                                                                                   wordt ingeblokt). Dampen
                                                                                   zullen m.b.v.
                                                                                   veiligheidskleppen op
                                                                                   (oploop-) steiger en tanks
                                                                                   na enige tijd worden .
                                                                                   geëmitteerd.
                     bij hoog alarm + hoog/hoog           PI&D tek. nr. 40806      Bij overschrijding van de
                     niveau alarm (LIR A-002) in          blad 0001                minimum of maximum
                     buffertank wordt toevoer gestopt     PRO-1328 DVS-4 incl.    druk in DVS-4 wordt de
                                                          buffertank 545           aan- en afvoer van damp
                                                                                   stop gezet. Dampen
                                                                                  zullen m.b.v.
                                                                                  veiligheidskleppen op
                                                                                   (oploop-) steiger en tanks
                                                                                   na enige tijd worden
                                                                                   geëmitteerd.
                     Hydraulische onder/overdruk-                                  Bij een druk van > 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 116 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 117 ======================================================================

<pre>                         beveiliging afsteldruk                                     mbar treedt beveiliging in
                        - Overdruk 15 mbar                                          werking en worden
                        - Onderdruk 5 mbar                                          dampen via noodstack
                                                                                    (naast buffertank)
                                                                                    afgevoerd.
                        Stoomketel 11 + incinerator 2                               Bij falen van HT-ketel 2
                        fungeert als back up                                        fungeert stoomketel 11 als
                                                                                    back up.
                        Vlamkerend rooster op afvoeren                              Geen ontsteking van
                        van dampstack                                               dampen naar buffertank
Organisatorisch         bij uitval van verwerkings-            PRO-1328 DVS-4 incl. Alle manipulaties en
                        installaties wordt alarm "in           buffertank 545       destillaties worden
                       dampverwerking" in CCR                                       stilgelegd
                       gegenereerd.
Repressieve
LOD's:
Technisch              Gasdetectie (3 stuks) aan de            PRO-1328 DVS-4 incl. Bij stop alarm schakelt de
                       wand (op 6 meter hoogte),               buffertank 545       ventilator voor de ketel uit
                       genereren hoog, hoog/hoog                                    en ook de dampstraat
                       resp. stop alarm in CCR.                                     naar de ketel wordt
                                                                                    gesloten.
Organisatorisch        afzetten omgeving                       BNP: Actielijst 7    De kans op ontsteking van
                                                                                    de vrijgekomen dampen
                                                                                    wordt hiermee verkleind.
                                          Risico-inschatting zware ongevallen
                 Kans op zwaar ongeval                 Effect van de gevolgen
                                                                                          Classificatie
                       (na alle LOD's)                      (na alle LOD's)
ARBO                            A                                   0                          Groen
Milieu                          A                                   2                         Groen
Economisch                      A                                   2                         Groen
Aanwezig: 10.2.e  10.2.e 10.2.e    10.2.e
</pre>

====================================================================== Einde pagina 117 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 118 ======================================================================

<pre>                             Installatie scenario                                                 Revisie datum:
                                Scenario nr. 8.4                                                    23-02-2011
                                                                                                     Nr. DVI-05
 ODFJELL
 Installatie:                DVS-1
 Directe oorzaak:            hoge temperatuur
 Basisoorzaak:               Exotherme reactie
 Beschrijving:               In de aktiefkoolinstallatie bevinden zich hot spots in het aktiefkoolvat. De hot
                             spots zijn ontstaan door een exotherme reactie in het aktiefkoolbed met als
                             gevolg een temperatuurverhoging in het bed waardoor de kool in de brand vliegt.
                             Het rendement van DVS-1 daalt van 95 % naar 0 %. De emissie vindt max. 15
                             min plaats.
 Exacte locatie van LOC:     DVS-1, via aktiefkoolbed via schoorsteen naar atmosfeer: emissiehoogte 15
                             meter
LOC type                     Open verbinding d.m.v. schoorsteen
Product:                     benzeen/luchtmengsel (niet explosief)
Hoeveelheid of debiet;       Omvang; max. 13.800 m" per uur dus 3.450 m" in 15 min.
Fase van de vrijkomende      Gas
stof
Uitstroomcondities:          Atmosferische druk en temperatuur 60 graden
Uitstroomopening:            0 40 cm
Schade-effect (zonder        Toxische wolk
repressieve LOD's):
                                                                       D-5                         F-1,5
 Effectafstand:              AGW                                       600                         4200
                             LBW                                        0                            0
                                Lines of Defence                   Procedure/                Effect van LOD
                                                                    document
Preventieve LOD's:
Technisch             Temperatuurdetectie (TE-022 en          PRO-1405 DVS-1           Bij een verschil van > 20
                      TE-024) in koolbed genereert                                     C tussen boven en
                      alarm in de CCR (PMSX systeem)                                   onderbed is sprake van
                                                                                       oververhitting van
                                                                                       koolstofbed en vindt
                                                                                       blussing plaats met water
                                                                                       of stoom
                       PTC-sensoren detecteren een            PRO-1405 DVS-1           Bij te hoge temperatuur
                      overschrijding van de                                            vindt blussing plaats met
                      temperatuur bij 135 °C (+ 5 °C).                                 water of stoom
                       In schoorsteen is C^Hy-meting          PRO-1405 DVS-1           Bij te hoge concentratie
                      aangebracht                                                      CxHy wordt de toevoer
                                                                                       (ventilator) gestopt
Organisatorisch       Beoordeling van producten m.b.v.        PRO 0855 Acceptatie Kans op verwerking van
                      MSDS op DVS-geschiktheid               producten voor op- en verkeerde dampen in
                                                             overslag en PRO-1260 DVS wordt verkleind
                                                             Bijlagen
Repressieve
LOD's:
Technisch             Automatisch startende                  PRO-1405 DVS-1            Beginnende brand wordt
                      blusvoorziening in aktiefkoolvaten                               snel geblust met water
                                                                                       gedurende 10 minuten
                                                                                       en daarna met stoom
Organisatorisch       Stoppen hoofdventilator                PRO-1405 DVS-1            Toevoer lucht en damp
                                                                                       naar DVS-1 wordt
                                                                                       gestopt
                                    Risico-inschatting zware ongevallen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 118 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 119 ======================================================================

<pre>                 Kans op zwaar ongeval Effect van de gevolgen
                                                              Classificatie
                       (na alle LOD's)     (na alle LOD's)
 ARBO                          C                   0             Groen
 Milieu                        C                   3              Geel
 Economisch                    c                   0             Groen
Aanwezig: 10.2.e 10.2.e 10.2.e  10.2.e
                                       10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 119 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 120 ======================================================================

<pre>                                Installatie scenario                                            Revisie datum:
                                   Scenario nr. 11.6                                              23-02-2011
                                                                                                   Nr. DVl-06
 ODFJELL
 Installatie:                  lncinerator-2
 Directe oorzaak:              Foute onderdelen geplaatst
 Basisoorzaak:                 Foute levering niet bemerkt
 Beschrijving:                Voor de zuurstofmeter (Oa-analyser) (AE-054) in de vuurhaard zijn verkeerde
                               onderdelen geleverd en gemonteerd. Door toevoer van te weinig lucht aan de
                               propyleenoxidedamp ontstaat er onvolledige verbranding. Het gevolg is een
                               toxische wolk na de incinerator bestaande uit PO-damp en koolmonoxide.
 Exacte locatie van LOC:       Schoorsteen op ca. 45 meter hoogte (+ pluimstijging t.g.v. warmte-inhoud
                               gassen)
 LOC type                      Open verbinding naar atmosfeer via schoorsteen
 Product:                     Propyleenoxide
Hoeveelheid of debiet:         180 m-'/uur
Fase van de vrijkomende       damp
stof
Uitstroomcondities:           Atmosferische druk en rookgastemperatuur van ca. 700 °C
Uitstroomopening:             0 80 cm
Schade-effect (zonder         Toxische wolk (geen berekening uitgevoerd vanwege 45 m en temp. 700 graden
repressieve LOD's):
                                                                      D-5                      F-1,5
 Effectafstand:                AGW                                   n.v.t.                    n.v.t.
                               LBW                                   n.v.t.                    n.v.t.
                               Lines of Defence                  Procedure/               Effect van LOD
                                                                  document
Preventieve
LOD's:
Organisatorisch     Installatie en levering van de          PRO 0989               Kans op foute levering en
                    onderdelen voor de 02-analyser          Leverancierselectie en plaatsing'wordt hiermee
                    vindt plaats door specialisten          beoordeling            verkleind.
                    (extern bedrijf).
                    IJkrapport door installatiebedrijf                             Na werkzaamheden wordt
                    (certificaat).                                                 systeem geijkt en voorts
                                                                                   met frequentie van 2
                                                                                   maanden.
                    Roetmeting in schoorsteen met                                  Indien te hoge roetwaarde
                    schrijver genereert alarm.                                     wordt gemeten gaat alarm
                                                                                   af in CCR.
Repressieve
LOD's:
Technisch           Schoorsteen hoogte 45 m                                        Hoge schoorsteen geeft
                                                                                   een grotere verdunning van
                                                                                   de verbrandingsdampen
Organisatorisch     stilleggen manipulatie na alarm                                Hiermee wordt ook de
                    van roetmeting                                                 verbranding van PO-
                                                                                   dampen gestopt.
                    Storingsmelding                         PRO-950 Storingen      Systeem wordt z.s.m.
                                                                                   gerepareerd door
                                                                                   aannemer
                                     Risico-inschatting zware ongevallen
                 Kans op zwaar ongeval             Effect van de gevolgen                 Classificatie
                                                    11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 120 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 121 ======================================================================

<pre>                       (na alle LOD's)    (na alle LOD's)
 ARBO                          B                  0       Groen
 Milieu                        B                  3       Geel
 Economisch                    B                  0       Groen
Aanwezig: 10.2.e 10.2.e 10.2.e 10.2.e
                                       12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 121 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 122 ======================================================================

<pre>OTR Veiligheidsrapport 2011 - deel 2             ODFJELL
BIJLAGE 7      Installatiescenario's butaniseren
</pre>

====================================================================== Einde pagina 122 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 123 ======================================================================

<pre>                                Installatie scenario                                                 Revisie datum:
                                   Scenario nr. 6.9                                                     11/03/11
                                                                                                       Nr. BUT-02
   ODFJELL
   Scenario:                    butaansysteem (D-terrein)
   Directe oorzaak:             Operator fout
• Basisoorzaak;                 Insluitsysteem in open toestand gelaten
   Beschrijving:               Tijdens het lossen van butaan uit een lichter, blijkt de afsluiter (BU-vak-01-CV-
                               202) van de vrachtwagenlosplaats nog open te staan (bijvoorbeeld na
                               onderhoudswerk). Dit wordt pas gemerkt als de manipulatie is opgestart. Het
                               product ontwijkt uit de leiding en ontwijkt richting Aluchemie uit de leiding en
                               wordt door een passerende auto ontstoken.
  Exacte locatie van L O C :   Uitstroom locatie is op de tankputdijk (Mineraalweg 23/24). De uitstroomopening,
                               bevindt zich op ongeveer 30 cm boven het maaiveld (bovenkant tankdijk).
  LOC type                     Openstaande afsluiter
  Produkt;                     butaan
  Hoeveelheid of debiet:       15.000 kg/uur gedurende 600 sec. dus totaal 2500 kg
  Fase van de                  Vloeistof /damp
  vrijkomende stof
  Uitstroomcondities;          Omgevingstemperatuur, voordruk 5 bar
  Uitstroomopening:            18 cm-"
  Schade-effect (zonder        Brandbare gaswolk
  repressieve LOD's):
                                                            1           D-5                          F-1,5
  Effectafstand;               3 kW/m2                                  58                             65
                               10 kW/m2                                 42                             50
 Preventieve                     Lines of Defence                    Procedure /                Effect van LOD
 LOD's:                                                               Document
 Technisch            Vóór de afsluiter (BU-vak-01-HV-                                    Terugslagklep voorkomt
                      203) is een terugslagklep (BU-                                      terugstromen
                      vak-01-CV-202) gemonteerd
                       Leiding is afgecapt                                                Door de leiding af te
                                                                                          cappen wordt de
                                                                                          uitstroming beperkt
 Organisatorisch      droge leiding controle                  CHC-0012 adpl               De kans dat de afsluiter
                                                              Manipuleren en              openstaat wordt hiermee
                                                              CHC-0037 adpl               verkleind.
                                                              Manipuleren butaan
 Repressieve                     Lines of Defence                    Procedure /                Effect van LOD
 LOD's:                                                               document
 Technisch            -
 Organisatorisch      na opstarten manipulatie vindt een CHC-0012 adpl                    Ontdekking van de L O C
                      natte controle van de leiding           Manipuleren                 is hiermee geborgd.
                      plaats (binnen 15 minuten na
                      opstart)
                      Stoppen met verpomping (vanaf                                       Toevoer product stopt,
                      lichter)                                                            druk in leiding neemt af
                                                                                          en uitstroming vermindert
                                                                                          en stopt uiteindelijk
                                                                                          geheel
                      omgeving ontruimen                      BNP                         Kans op ontsteking resp.
                                                                                          op blootstelling aan
                                                                                          brandbare gaswolk
</pre>

====================================================================== Einde pagina 123 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 124 ======================================================================

<pre>                                                                              beperken
                       BNP treedt in werking           BNP actielijst nr. 7   Werk wordt stilgelegd en
                                                                              BHV-organisatie neemt
                                                                              over
                       Insluitsystemen zoveel mogelijk                        Het volume dat kan
                       Inblokken                                              vrijkomen uit
                                                                              insluitsysteem wordt
                                                                              hiermee verkleind.
                            Kans op zwaar ongeval      Effect van de gevolgen
                                                                                     Classificatie
                                 (na alle LOD's)           (na alle LOD's)
     ARBO                                B                         4                      Geel
      Milieu                             B                          3                    Groen
    Economie                             B                          1                    Groen
Aanwezig 10.2.e 10.2.e
</pre>

====================================================================== Einde pagina 124 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 125 ======================================================================

<pre>                                 Installatie scenario                                              Revisie datum;
                                    Scenario nr. 7.11                                                 11/03/11
                                                                                                    Nr. BUT-03
  ODFJELL
  Scenario:                      Butaansysteem (D-terrein)
  Directe oorzaak:               Overdruk
  Basisoorzaak;                  Volledig gevuld insluitsysteem
  Beschrijving;                  Vanwege zoninstraling vindt er opwarming plaats van een ingeblokte
                                 butaanleiding. Door de temperatuurverhoging vindt uitzetting plaats van het
                                 product waardoor de pakking uit een flensverbinding klapt. Het vrijkomende
                                 product wordt door onbekende oorzaak vertraagd ontstoken.
  Exacte locatie van L O C ;     De butaanleiding bij manifold van steiger 10
 LOC type                        Spleet, pakking is eruit geklapt
 Produkt:                        Butaan
 Hoeveelheid of debiet;         2,9 kg/sec gedurende 300 sec (1600 1)
 Fase van de vrijkomende        Vloeistof/gas
 stof
 Uitstroomcondities:            Temperatuur product ca. 50 °C, druk 15 bar
 Uitstroomopening;              3 cm''
Schade-effect (zonder           Brandbare gaswolk, die (vertraagd) wordt ontstoken met als gevolg een
 repressieve LOD's):            gasexplosie
                                                                         D-5                       F-1,5
  Effectafstand:                 0,1 bar                            Geen overdruk             Geen overdruk
                                                                  (vanwege geringe
                                                                       massa)
                                0,03bar                             Geen overdruk             Geen overdruk
Preventieve LOD's:                Lines of Defence                   Procedure/              Effect van LOD
                                                                      document
Technisch
                         Wit geschilderde leiding                                       Door lichte kleur loopt
                                                                                       temperatuur van vloeistof
                                                                                       in leiding minder op
                                                                                       waardoor minder
                                                                                       drukopbouw
Organisatorisch          Butaanleiding staat open naar        PRO-1269                 Bij oplopende druk in
                         de rondpompleiding .van tp23         Butaanbehandeling        insluitsysteem wordt
                         (ter plaatse geborgd m.b.v.                                   product naar het
                         sloten en ketting ter voorkoming                              rondpompsysteem
                        van handbediening van de                                       gedrukt.
                        afsluiter)
                        elektronisch is geborgd dat de        PRO-1269                 Bij oplopende druk in
                         butaanleiding naar die               Butaanbehandeling        insluitsysteem wordt
                         rondpompleiding open staat                                    product naar het
                        waarnaar als laatste is                                        rondpompsysteem
                        gepompt.                                                       gedrukt.
Repressieve                       Lines of Defence                   Procedure /             Effect van LOD
LOD's:                                                               document
                        BNP treedt in werking                 BNP                     Werk wordt stilgelegd en
                                                                                       BHV-organisatie neemt
                                                                                       over
                        Afzetten omgeving                                              Kans op ontsteking resp.
                                                                                      op blootstelling aan
</pre>

====================================================================== Einde pagina 125 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 126 ======================================================================

<pre>                                                                                  brandbare gaswolk
                                                                                  beperken
                           Gaswolk neerslaan met water                            Met water verdunt de
                                                                                  gaswolk zich sneller tot
                                                                                  onder LEL-niveau
                                         Risico-inschatting zware ongevallen
                         Kans op zwaar ongeval             Effect van de gevolgen
                                                                                        Classificatie
                               (na alle LOD's)                 (na alle LOD's)
     ARBO                              1                               3                   Groen
      Milieu                           1                               1                   Groen
    Economie                           1                               0                   Groen
Aanwezig 10.2.
            e
               , 10.2.e 10.2.e
</pre>

====================================================================== Einde pagina 126 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 127 ======================================================================

<pre>OTR Veiligheidsrapport 2011 - deel 2     ODFJELL
BIJLAGE 9      Installatiescenario's PID
</pre>

====================================================================== Einde pagina 127 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 128 ======================================================================

<pre>                               Installatie scenario                                              Revisie datum:
                                 Scenario nr 1.10                                                    15/02/10
                                                                                                    Nr. PID-01
 ODFJELL
 Installatie;                 PID unit 5
 Directe oorzaak:             Corrosie
 Beschrijving:                Door de aanwezigheid van chloride in een te destilleren product is de deksel
                              van de topcondensor aan de productzijde van binnenuit aangetast. Dit kan
                              veroorzaakt zijn door een product dat eerder is gedestilleerd. Ook de lassen
                              kunnen meerdere pinholes vertonen. Het vrijgekomen product vormt een plas
                              op de begane grond die wordt ontstoken.
 Exacte locatie van L O C :   De productzijde van de topcondensor (tagnr. E l 406) op ongeveer 10 meter
                              hoogte in de buitenlucht.
 LOC type                     pinholes ten gevolge van materiaal aantasting door het product (pitting)
 Produkt:                     Benzine
Hoeveelheid of debiet:        0,055 kg/s, gedurende 1800 sec, diameter plas max. 3,8 m •
Fase van de vrijkomende       damp/vloeistof
stof
Uitstroom condities;          Ca. 70 C met een druk van 2 bar
Uitstroomopening:             Kleine pinholes in de deksel van de topcondensor met een totaal oppervlak van
                             + 2 mm^
Schade-effect (zonder        Plasbrand;
repressieve LOD's):          klein (geringe bronsterkte 0,0002 kg/s)
                                                                   D-5                          F-1,5
Effectafstand;               3 kW/m2                                 0                            0
                             10 kW/m2                                0                            0
                             Lines of Defence                   Procedure/               Effect van LOD
                                                                document
 Preventieve
 LOD's:
 Technisch         Alle equipment is explosieveilig         EVD                 Verkleind de kans.op
                                                                                ontsteking van brandbare plas
 Organisatorisch   Afpersen verbindingen en unit:           PRO-0848 PID         Lekkages in het systeem
                            1 * per 6 maanden               Inspectieplan       worden ontdekt tijdens
                            Na onderhoud                                        druktest
                   NDO voorafgaand aan                      NDO-onderzoek       Eventuelé haarscheurtjes
                   (stoomwezen)stop                        door extern bureau   worden zichtbaar
                   Periodieke keuring                      Lloyd's-             Visuele inspectie en
                                                           Stoomwezen           beoordeling
                                                           keuring
                   Maximum chloorgehalte is                In contract; P R O - Chloride wordt gemeten en
                   vastgelegd                              1788 acceptatie      risico van aantasting door
                                                           nieuwe producten     chloor is bekend
Repressieve
LOD's:
Technisch          Continue gasdetectie LEL (10-QT-                             Zorgt voor tijdige ontdekking
                   1004) onder unit 5                                           en daardoor beperking
                                                                                uitstroming
                  Vloeistofkerende vloer in combinatie                          Voorkomt bodem
                   met opstaande rand.                                          verontreiniging
Organisatorisch    Operator controlerondes worden          PRO-0848 PID         Zorgt voor tijdige ontdekking
                  elke wacht uitgevoerd                    Inspectieplan;       en daardoor beperking
                                                          PRO-1507;             uitstroming
                                                          Operator
                                                          Controleronde
</pre>

====================================================================== Einde pagina 128 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 129 ======================================================================

<pre>           Stoppen destillatie d.m.v. noodstop      Actielijst 10 van het  Beperkt de uitstroming
           (SGS-safe guarding system, tagnr.        BNP (Voorval PID)
           20-HS-0501) en veilig wegzetten of
           indien mogelijk gecontroleerd
           afbouwen door energie eraf te halen
           - Bedrijfsnoodplan (BNP) treedt in      Actielijst 10 van het - BHV-organisatie wordt
           werking d.m.v. interne melding aan      BNP (Voorval PID) geactiveerd
           CCR-Terminal                                                   - Bevoegd gezag wordt
           - CIN melding door Wachtchef                                   gealarmeerd
           Inblokken systeem en product                                   Voorkomt verdere uitstroming
           vrijmaken
           Watermonitoren rondom installatie       Tek. nr. 5213          Biedt mogelijkheid tot koeling
                                                                          van installaties en repressie
                                                                          eventuele brand
           Automatische schuimblusinstallatie      REF-0079               Brandend oppervlak wordt
           met vlamdetectie                        Toelichting            geblust resp. afgedekt met
                                                   schuimblusinstallati   schuim.
                                                   e PID, REF-0060
                                                   Overzicht lokatie
                                                   vlamdetectoren en
                                                   handbrandmelders
                                                   PID                  1
                            Risico-inschatting zware ongevallen
         Kans op optreden
                                     Effect van de gevolgen
               scenario                                                         Classificatie
                                         (na alle LOD's)
          (na alle LOD's)
 ARBO             B                              1                                  Groen
  Milieu          B                             2                                   Groen
Economie          B                             0                                  Groen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 129 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 130 ======================================================================

<pre>                                    Installatie scenario                                                  Revisie datum:
                                      Scenario nr. 2.7                                                       15/02/10
                                                                                                            Nr. PID-02
  ODFJELL
  Installatie;                      PID-Unit-5
  Directe oorzaak:                  overschrijding belastinggrenzen
  Beschrijving:                     Door de langdurige invloed van sterke temperatuurverschillen van de
                                   voedingvoorwarmer (TT-501) wijzigen de mechanische eigenschappen van de
                                   bouten waardoor een lekkage optreedt en een emissie ontstaat. Het vrijgekomen
                                   product vormt een plas op de begane grond die wordt ontstoken.
  Exacte locatie van LOC:           De voedingvoorwarmer op ca. 15 meter hoogte
  LOC type                         Spleet ten gevolge van gewijzigde materiaaleigenschappen onder
                                   temperatuursinvloeden
  Produkt:                         gascondensaat
 Hoeveelheid of debiet;            10 liter/uur
 Fase van de vrijkomende           damp/vloeistof
 stof
 Uitstroomcondities;               Het product sijpelt via de spleet uit de isolatie met een temperatuur van ca. 160
                                  'c.
 Uitstroomopening;                Spleet op de aansluitflens van de voedingvoorwarmer
 Schade-effect (zonder            Plasbrand:
 repressieve LOD's);              Geringe bronsterkte < 0,002 kg/s
                                                                       D-5                            F-1,5
  Effectafstand:                3 kW/m2                                  0                              0
                                10 kW/m2                                 0                              0
                                 Lines of Defence                 Procedure/                   Effect van LOD
                                                                   document
Preventieve
LOD's:
Technisch              RVS-studbolts worden toegepast.                               Minder gevoelig voor hoge
                                                                                     warmtespanningen
                      Tijdens stoomwezenstop worden                                  Voorkomt wijziging van
                      studbolts preventief vervangen                                 eigenschapen van studbolts
                      Gebruik van grafiet met spijkerplaat                           Pakkingen verouderen niet en zijn
                      pakkingen als standaard die na-                                minder gevoelig voor hoge
                      openen worden vervangen                                        temperaturen en
                                                                                     temperatuurschommelingen
Organisatorisch       Montage door gecertificeerd bedrijf                            Studbolts worden op juiste wijze
                                                                                     nagetrokken
                      Warmtewisselaar wordt afgeperst          PRO-0848 PID          Kans op optreden van scenario
                      na wisseling van de bundel               Inspectieplan         wordt verkleind
                      (lekdichtheidstest)
                      Stikstof test: 1 * per 6 maanden,        PRO-0848 PID          Lekkages in het systeem worden
                     maximaal 3,5 bar (g)                      Inspectieplan         ontdekt voor start met product
Repressieve
LOD's:
Technisch            Gasdetectie LEL (10-QT-1004) in           PRO-1453              Genereert alarm in C C R en
                     unit 5 incl. alarmering.                  Gasdetectie           akoestisch/optisch alarm bij units
                                                               apparatuur van
                                                               PID
                     Vloeistofkerende vloer in                                      Voorkomt bodem verontreiniging
                     combinatie met opstaande rand.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 130 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 131 ======================================================================

<pre> Organisatorisch     Operator controlerondes worden        PRO-0848 PID      Zorgt voor tijdige ontdekking en
                     elke wacht uitgevoerd                 Inspectieplan;    daardoor beperking uitstroming
                                                           PRO-1507:
                                                           Operator
                                                           Controleronde
                    Stoppen destillatie d.m.v. noodstop Actielijst 10 van    Beperkt de uitstroming
                    (SGS-safe guarding system, tagnr. het BNP (Voorval
                    20-HS-0501) en veilig wegzetten of PID)
                    indien mogelijk gecontroleerd
                    afbouwen door energie eraf te
                    halen
                    Interne melding aan C C R              BNP               BNP treedt in werking
                    - Bedrijfsnoodplan (BNP) treedt in                      BHV-organisatie wordt
                    werking d.m.v. interne melding aan Proc; Handelen       geactiveerd
                    CCR-Terminal                           PID bij
                    - CIN melding door Wachtchef          calamiteiten
                    Inblokken systeem en product                            Voorkomt verdere uitstroming
                    vrijmaken
                    Watermonitoren rondom installatie     Tek. nr. 5213     Biedt mogelijkheid tot koeling van
                                                                            installaties
                   Automatische schuimblusinstallatie     REF-0079          Brandend oppervlak wordt geblust
                    met vlamdetectie                      Toelichting       resp. afgedekt met schuim.
                                                          schuimblusinstall
                                                          atie PID, R E F -
                                                         ,0080 Overzicht
                                                          lokatie
                                                          vlamdetectoren
                                                          en
                                                          handbrandmelde
                                                          rs PID
                                    Risico-inschatting zware ongevallen
             Kans op optreden scenario          Effect van de gevolgen
                                                                                        Classificatie
                   (na alle LOD's)                  (na alle LOD's)
  ARBO                     B                                1                               Groen
  Milieu                   B                                2                               Groen
Economie                   B                                0                              Groen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 131 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 132 ======================================================================

<pre>                                      Installatie scenario                                                Revisie datum:
                                         Scenario nr. 5.3                                                     15/02/10
                                                                                                            Nr. PID-03
  ODFJELL
  Installatie:                        PID - unit 5
  Directe oorzaak:                   impact
  Beschrijving:                      Een heftruck (externe chauffeur) rijdt met de lepels tegen de bodemleiding van
                                     unit 5 waardoor er een gat in de leiding ontstaat. Hieruit begint vrijelijk het
                                     product naar buiten te stromen en vormt een plas onder de unit. Het product
                                     verzamelt zich onder de unit op de vloer met opstaande rand. Het product wordt
                                     door onbekende oorzaak ontstoken.
  Exacte locatie van LOC;            leiding van de bodempomp (PP-503-A/B)
  LOC type                          Gat in de zuigleiding van de bodempomp
  Produkt:                          gasolie
  Hoeveelheid of debiet:            Omvang; max. 5 m^ in 10 minuten (inhoud kolom)
 Fase van de vrijkomende stof vloeistof/damp
 Uitstroomcondities;                In de leiding is de druk tussen de 1 a 2 bar. Het product stroomt met een
                                    temperatuur van ca. 230 °C eruit.
 Uitstroomopening:                  Gat in de 3" leiding van de bodempomp ter grootte van de vorkheftrucklepel.
 Schade-effect (zonder              Plasbrand:
 repressieve LOD's):
                                                                     D-5                            F-1,5
  Effectafstand;                3 kW/m2                              45                              41
                                10 kW/m2                             30                              24
                              Lines of Defence                  Procedure/                    Effect van LOD
                                                                 Document
Preventieve
LOD's:
Technisch             Telescopische kraanarm op                                    Door stompe voorkant is kans op
                      lepels van heftruck                                          doorboren leiding gering.
                      Heftruck voorzien van                                        Kans op ontsteking van brandbaar
                      vonkenvanger                                                 mengsel wordt verkleind
                      Gebruik gemaakt wordt van Ex-                                Kans op ontsteking van brandbaar
                      apparatuur                                                   mengsel wordt verkleind
                      Opstaande rand van 15 cm                                     voorkomt inrijden door heftruck
                      hoog rondom de unit
Organisatorisch       Gecertificeerde                                              Chauffeur is opgeleid en getraind
                      heftruckchauffeur
                      Periodiek onderhoud heftrucks                                Kans op defecten is verkleind
                     Alleen aannemers met een               PRO-0897;              Risico's van installatie zijn bij
                     werkvergunning hebben                  Werkvergunningen       aannemers bekend
                     toegang tot PID.
Repressieve
LOD's:
Technisch            Gasdetectie LEL (10-QT-1004)           PRO-1453              Genereert alarm in C C R en
                     in unit 5 incl. alarmering             Gasdetectie           akoestisch/optisch alarm bij units
                                                           apparatuur van PID
                     Opstaande rand van 15 cm                                     Opvangcapaciteit van 15 m"
                     hoog rondom de unit voorkomt                                 beschikbaar
                     uitbreiding van de plas
Organisatorisch      Operator controlerondes               PRO-0848 PID           Zorgt voor tijdige ontdekking en
                     worden elke wacht uitgevoerd          Inspectieplan; P R O - daardoor beperking uitstroming
</pre>

====================================================================== Einde pagina 132 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 133 ======================================================================

<pre>                                                  1507: Operator
                                                  Controleronde
               Stoppen destillatie d.m.v.        Actielijst 10 van het  Beperkt de uitstroming
               noodstop (SGS-safe guarding        BNP (Voorval PID)
               system, tagnr. 20-HS-0501) en
               veilig wegzetten of indien
               mogelijk gecontroleerd
               afbouwen door energie eraf te
               halen
              - Bedrijfsnoodplan (BNP) treedt    Actielijst 10 van het - BHV-organisatie wordt
               in werking d.m.v. interne         BNP (Voon/al PID)     geactiveerd
              melding aan CCR-Terminal                                 - Bevoegd gezag wordt
              - CIN melding door Wachtchef                             gealarmeerd
              Inblokken systeem en product                             Voorkomt verdere uitstroming
              vrijmaken
              Watermonitoren rondom              Tek. nr. 5213         Biedt mogelijkheid tot koeling van
              installatie                                              installaties
              Automatische                       PRO-1769              Brandend oppervlak wordt geblust
              schuimblusinstallatie met         Toelichting            resp. afgedekt met schuim.
              vlamdetectie                      schuimblusinstallatie
                                                 PID, PRO-1712
                                                Overzicht lokatie
                                                vlamdetectoren en
                                                handbrandmelders
                                                PID
              Opstaande rand rondom de unit                            Opvangcapaciteit van ca. 15 m"
              voorkomt uitbreiding van de                              beschikbaar
              plas
                               Risico-inschatting zware ongevallen
         Kans op optreden scenario          Effect van de gevolgen
                                                                                    Classificatie
              (na alle LOD's)                    (na alle LOD's)
 ARBO                  A                                  3                             Groen
  Milieu               A                                  3                             Groen
Economie               A                                  3                             Groen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 133 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 134 ======================================================================

<pre>                                   Installatie scenario                                             Revisie datum:
                                   Scenario nr. 6.8                                                     15/02/10
                                                                                                      Nr. PID-04
  ODFJELL
  Installatie;                  PID/TOB
  Directe oorzaak;              Menselijke fout
  Beschrijving;                 Het gedestilleerde product van PID loopt af in tank 539. In de tankleiding is
                               tijdens onderhoud de pakking verwijderd tussen flens en tankafsluiter, en deze
                               pakking is niet teruggeplaatst. Het vrijkomende product wordt door onbekende
                               oorzaak ontstoken.
 Exacte locatie van L O C ;    tankput 6, tank 539, bij tankafsluiter tagnr; TP06-XCV-021
 LOC type                      Spleet (geen pakking aanwezig)
 Produkt:                      Benzine
 Hoeveelheid of debiet;        Omvang; 5 liter/minuut gedurende 1800 sec, diameter plas 15.3 m (max.)
 Fase van de vrijkomende       vloeistof
 stof
 Uitstroomcondities:           Temperatuur max. 35 °C bij een druk van 2 bar
 Uitstroomopening:             Een kleine (25 cm bij 1 mm) spleet over een naad = 2,5 cm'^
 Schade-effect (zonder         Plasbrand:
 repressieve LOD's);
                                                                      D-5                          F-1,5
  Effectafstand:               3 kW/m2                                 25                            25
                                10kW/m2                                17                            16
                             Lines of Defence                  Procedure /                 Effect van LOD
                                                               Document
Preventieve
LOD's:
Technisch             Lege leiding afpersen met ca. PRO-0909 Dichtmaken Eventuele open verbindingen
                      2 bar                             tank                      worden hiermee ontdekt
Organisatorisch       Gekwalificeerde aannemers;                                   Gebruik van gekwalificeerd
                      Inzet flensmonteurs                                         personeel vermindert kans op
                                                                                  verkeerd of niet plaatsen van
                                                                                  pakking
                      Operations neemt tank af van CHC-0008                       Kans wordt verkleind dat
                      onderhoud                        Controlepunten bij         pakking wordt vergeten
                                                       dichtmaken tank
                      Droge controle door PID bij in CHC-0012                     Controle of leidingen en
                      gebruik nemen van tank           Aandachtspuntenlijst      afsluiters goed zijn opgelijnd en
                                                       Manipuleren                in goede stand staan
                      Operator controlerondes          PRO-0848 PID               Eventuele onregelmatigheden,
                     worden elke wacht uitgevoerd Inspectieplan; P R O -         zoals lekkages worden
                                                       1507; Operator            gesignaleerd.
                                                       Controleronde
Repressieve           Na opstarten volgt een natte     CHC-0012                  Lekkage wordt tijdig ontdekt
LOD's:               controle van het                  Aandachtspuntenlijst
                     leidingsysteem                    Manipuleren
                     Afloop vanuit unit naar tank      BNP actielijst 10         Toevoer van product naar tank
                     wordt gestopt                                               stopt en dus neemt de druk in
                                                                                 de leiding af
                     - Bedrijfsnoodplan (BNP)          Actielijst 10 van het     - BHV-organisatie wordt
                     treedt in werking d.m.v.          BNP (Voorval PID)         geactiveerd
                     interne melding aan C C R -                                 - Bevoegd gezag wordt
                     Terminal                                                    gealarmeerd
                     - CIN melding door
                     Wachtchef
</pre>

====================================================================== Einde pagina 134 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 135 ======================================================================

<pre>               1
                           Risico-inschatting zware ongevallen
         Kans op optreden
                                Effect van de gevolgen
              scenario                                         Classificatie
                                    (na alle LOD's)
         ^ n a alle LOD's)
 ARBO             B                         1                     Groen
  Milieu          B                        2                      Groen
Economie          B                        1                      Groen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 135 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 136 ======================================================================

<pre>                                  Installatie scenario                                                 Revisie datum:
                                     Scenario nr. 6.9                                                     15/02/10
                                                                                                         Nr. PlD-05
  ODFJELL
  Installatie;                    PID unit 2
  Directe oorzaak:                Operator fout
  Beschrijving:                   Na het opstartproces blijkt dat er een bemonsteringskraan van de topproduct-
                                  afloop op de begane grond open is blijven staan. Hierdoor ontstaat er een spill
                                  onder unit 2. De plas beperkt zich tot onder de unit want de vloer is
                                 vloeistofkerend en ligt op afschot naar een centrale onder de unit aanwezige
                                 rioolput. H2S dampt uit en vormt een toxische wolk.
  Exacte locatie van LOC;        Onder unit 2 op de begane grond, nabij de toppompen (205A)
  L O C type                     Openstaande kraan met een diameter van een kwart duim
 Produkt:                         Benzine met enkele ppm-en H2S (vloeistoffase)
 Hoeveelheid of debiet:          10 liter/min
 Fase van de vrijkomende         vloeistof (benzine) + damp (H2S)
 stof
 Uitstroomcondities:             ± 35 C met een inwendige-druk van 4 - 5 bar
 Uitstroomopening:               Geopend bemonsteringskraantje met een ' / / diameter
 Schade-effect (zonder           Toxische wolk; bronsterkte 3.3 10-9 m3/sec, max. 20 ppm H2S in benzine
 repressieve LOD's);
                                                                       D-5                            F-1,5
  Effectafstand;                 AGW                                     0                              0
                                  LBW                                   0                               0
                               Lines of Defence                 Procedure /                  Effect van LOD
                                                                 Document
Preventieve
LOD's:
Technisch              Afpersen met stikstof na            PRO-0848 PID            Open verbinding wordt
                       Onderhoud (openen                   Inspectieplan           geconstateerd
                       equipment) voordat de
                       destillatie wordt opgestart
Organisatorisch       Acceptatie product max. 5 ppm PRO-0854 Aanvraag              Uitsluitend producten met < 5
                       H2S in vloeistoffen                op- en overslag          ppm H2S worden geaccepteerd
                       Droge controle van de unit                                  Nagaan of afsluiters en pompen
                      voor opstart                                                 in juiste positie staan
                      Operators dragen H2S-               daginstructie            Bij 10 ppm H2S gaat
                      detector bij destillatie van H2S                            waarschuwingsalarm af
                      houdende producten.
Repressieve
LOD's:
Technisch             Gasdetectie LEL/H2S (10-QT-         PRO-1453                Genereert alarm in C C R en
                      1003/10-QT-1103) in unit 2          Gasdetectie             akoestisch/optisch alarm bij
                      incl. alarmering                    apparatuur van PID      units
                      vloeistofkerende vloer met                                  Voorkomt verspreiding van
                      opstaande rand aflopend naar                                product over terrein
                      olievoerend riool
                     onder de monsterkraan zit een                                Lekkage loopt afzonder spill
                     opvangtrechter met leiding                                   naar tripsvat
</pre>

====================================================================== Einde pagina 136 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 137 ======================================================================

<pre>                  naar dripsvat MS-202
                  Nivoalarm (tag nr. 20 LT 0204)                         CCR wordt gewaarschuwd voor
                  op dripsvat MS-202                                     mogelijke lekkage
Organisatorisch   Operator controlerondes            PRO-0848 PID        Lekkage wordt tijdig opgemerkt
                  worden elke wacht uitgevoerd;      tnspectieplan; PRO-
                  Bij opstart is operator            1507: Operator
                  aanwezig in unit vanwege div.      Controleronde
                  opstarthandelingen.
                  Camerabewaking                                         Met camera in combinatie met
                                                                         gasdetectie wordt een mogelijke
                                                                         lekkages snel ontdekt
                                  Risico-inschatting zware ongevallen
                Kans op optreden
                                              Effect van de gevolgen
                     scenario                                                     Classificatie
                                                   (na alle LOD's)
                 (na alle LOD's)
  ARBO                   C                                 1                          Groen
  Milieu                 C                                 1                          Groen
Economie                 C                                 0                          Groen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 137 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 138 ======================================================================

<pre>                                   Installatie scenario                                               Revisie datum:
                                     Scenario nr. 7.22a                                                  15/02/10
                                                                                                        Nr, PID-06
    ODFJELL
    Installatie;                   PID unit 2
    Directe oorzaak;              overdruk
    Beschrijving:                 Tijdens opstarten van een overdrukdestillatie staat de unit in reflux. Door falen
                                  van de voedingflowmeter (tagnr. 20-FT-0201) wordt vanuit een opslagtank te
                                  veel product overgebracht naar de kolom (unit 2), dus de gehele kolom wordt
                                  gevuld met vloeistof. Hierdoor loopt de druk in de kolom (AS-0201) op tot boven
                                  de shutdown druk en de safety settinas, waardoor de kolom uiteindelijk faalt
                                  Hierbij ontstaat een scheur van 5 cm aan de onderzijde van de kolom. Het
                                  product loopt door de isolatie en komt vervolgens op de vloeistofkerende vloer
                                  en wordt door onbekende oorzaak ontstoken.
   Exacte locatie van L O C :     De destillatiekolom (AS-0201) van unit 2 scheurt deels aan de onderzijde.
   LOC type                       Een scheur met een oppervlakte van 5 cm"^
   Produkt:                       benzine/gasolie
   Hoeveelheid of debiet:         41 m'^ (inhoud van de kolom), uitstroomdebiet 50 1/sec, gedurende 820 sec-
   Fase van de vrijkomende        damp/vloeistof
   stof
   Uitstroomcondities;            160 °C met een druk van 9,8 bar(g)
   Uitstroomopening;              Een scheur in de wand van de kolom met een oppervlak van 5 cm'^
   Schade-effect (zonder          Plasbrand met een oppervlak van 99 (9 * 11) m
  repressieve LOD's);
                                                                       D-5                           F-1,5
   Effectafstand:                 3 kW/m2                               40                            37
                                  10 kW/m2                            , 26                            20
                                Lines of Defence                 Procedure/                  Effect van LOD
                                                                 Document
       Preventieve
          LOD's
       (volgorde):
 Technisch              Shutdown systeem treedt in                                  Voeding en HT-toevoer wordt
  (3.)                  werking door onafhankelijke                                 automatisch gestopt
                        nivoswitch kolom (20-LZ-0207)
 (5.)                   Shutdown systeem treedt in                                  Voeding en HT-toevoer wordt
                        werking door onafhankelijke                                 automatisch gestopt
                        hoog nivoswitch (20-LZ-0205)
                        op separatievat (MS-201)
 (7.)                   Shutdown systeem treedt in                                 Voeding en HT-toevoer wordt
                        werking door onafhankelijke.                               automatisch gestopt
                        drukmeting (20-PT-0203) bij
                        4,5 bar (a)
 (8.)                   Safety (20-SV-0202) op                                     Druk in systeem max. 7 bar(g)
                        separatievat (MS-201) spreekt
                        aan: 7 bar(g)
(9-)                    Safety (20-SV-0201) op top                                 Druk in kolom kan niet boven
                        kolom (AS-0201) spreekt aan:                               ontwerpdruk komen
                        7 bar (g)
(10.)                  Ontwerpdruk kolom (AS-0201)                                 Ontwerpdruk ligt ruim boven de
                        bedraagt 9,8 bar(g)                                        setpressure van de safety, kans
                                                                                   op falen kolom is nihil
Organisatorisch        Module alarm voeding                                       Alarm maakt operator actie
(1.)                   flowmeter (20-FT-0201)                                      mogelijk (verkleind kans)
                       Nivometing (20-LT-0201)                                     Ingrijpen operator ruim voor
(2.)                   bodem kolom (AS-0201) komt                                  overvullen
                       in hoog/hoog nivo alarm
</pre>

====================================================================== Einde pagina 138 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 139 ======================================================================

<pre>                      Lines of Defence                   Procedure/            Effect van LOD
                                                         Document
 (4.)                 Nivometing (20-LT-0202) op                              Actie door CCR-operator
                      separatievat (MS-0201)
                      genereert hoog/hoog alarm na
                      opvulen kolom
 (6.).               Achtereenvolgens zullen de                               Actie door CCR-operator
                     volgende hoog/hoog
                     drukalarmen binnenkomen:
                     bodem kolom (20-PT-0201),
                     dan separatie vat (20-PT-
                     0206), dan top kolom (20-PT-
                     0202)
 Repressieve
 LOD's:
 Technisch           Gasdetectie (10-QT-1003) in        PRO-1453              Genereert alarm in C C R en
                     unit 2 incl. alarmering.           Gasdetectie           akoestisch/optisch alarm bij
                                                        apparatuur van PID    units
                     Vloeistofkerende vloer met                               Voorkomt verspreiding van-
                     opstaande rand                                           product over terrein
                     Product stroomt yia                                      Opvangcapaciteit beschikbaar .
                     olievoerend riool naar
                     olievanger met pomp bij
                     uitgang van put (pomp wordt
                     bediend door CCR-Botlek)
                    Automatische                        REF-0079 Toelichting  Brandend oppervlak wordt
                    schuimblusinstallatie met          schuimblusinstallatie geblust resp. afgedekt met'
                    vlamdetectie                        PID, REF-0080        schuim.
                                                       Overzicht lokatie
                                                       vlamdetectoren en
                                                       handbrandmelders
                                                       PID
Organisatorisch     - Bedrijfsnoodplan (BNP)           Actielijst 10 van het - BHV-organisatie wordt
                    treedt in werking d.m.v. interne BNP (Voorval PID)       geactiveerd
                    melding aan CCR-Terminal                                 - Bevoegd gezag wordt
                    - CIN melding door Wachtchef.                            gealarmeerd
                    Schuimblusinstallatie kan ook      PRO-1453              Gevormde plas wordt afgedekt
                    handmatig worden geactiveerd       Gasdetectie           met schuim om de kans op
                    op basis operatorinformatie en     apparatuur van PID;   ontsteking te verkleinen.
                    gasdetectie                        PRO-1712
                                                       Handbediening
                                                       activeren
                                                       schuimblusinstallatie
                                     Risico-inschatting zware ongevallen
                 Kans op optreden
                                                Effect van de gevolgen
                       scenario                                                        Classificatie
                                                     (na alle LOD's)
                   (na alle LOD's)
   ARBO                    A                                4                              Geel
   Milieu                  A                                4                              Geel
 Economie                  A                                4                              Geel
            Dit scenario wordt als niet realistisch wordt beschouwd, gelet op de beschikbare preventieve
Opmerking:  LOD's.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 139 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 140 ======================================================================

<pre>                                 Installatie scenario                                                 Revisie datum:
                                    Scenario nr. 7.22b                                                     15/02/10
                                                                                                        Nr. PlD-07
   ODFJELL
   Installatie;                  PID unit 2
   Directe oorzaak:              overdruk
   Beschrijving;                 Op een woensdagmorgen om 05:30 uur start de nachtdienst met het opstarten
                                 van unit 2. De unit is leeg en afgekoeld. Hierbij wordt er (koude) voeding uit een
                                 opslagtank in de kolom AS-0201 gepompt met 20 m^/h.
                                 De nivometing 20-LT-0201 van de destillatiekolom AS-0201 blijft echter hangen
                                op 30% nivo. De nachtdienst merkt dit niet op vanwege andere spoedeisende
                                werkzaamheden. De nieuwe ochtenddienst neemt op 07:00 uur de wacht over,
                                hoort dat het nivo nog maar 30% is en gaat door met opvullen van de kolom.
                                 De kolom wordt hierbij verder gevuld met vloeistof en loopt over via het
                                overhead systeem' naar separatievat MS-0201. Nadat het separatievat gevuld is,
                                loopt de druk op tot boven de shutdown druk en openen de safeties van het
                                separatievat (20-SV-0202) en de kolom (20-SV-0201) naar safe location. Hierbij
                                komt product vrij dat terecht komt op de vloeistofkerende vloer van unit 2. Door
                                onbekende oorzaak ontsteekt het product en ontstaat een plasbrand.
   Exacte locatie van LOC;      Safety (20-SV-0202) van sep. vat MS-0201 en safety (20-SV-0201) van kolom
                                AS-0201 op ca. 25 meter hoogte
  LOC type                      Openen safety
  Produkt:                      benzine/gasolie
  Hoeveelheid of debiet;        Kolom met inhoud van 41 m'^ wordt opgevuld met 20 m'^/h, dus na 2-2,5 uur. Pas
                                daarna treedt LOC op.
  Fase van de vrijkomende       vloeistof
  stof
  Uitstroomcondities;           Ca. 20 °C met een druk van 7 bar(a)
  Uitstroomopening:             6" uitlaat
  Schade-effect (zonder         Plasbrand met een oppen/lak van 81 m"^
  repressieve LOD's);
                                                                      D-5              1            F-1,5
  Effectafstand;                3 kW/m2                               40                             37
                                10 kW/m2                              26               j             20
                              Lines of Defence                  Procedure/                  Effect van LOD
                                                                Document
      Preventieve
  LOD's (volgorde
   van optreden):
 Technisch             Shutdown systeem treedt in                                  Voeding en HT-toevoer wordt
 (1.)                  werking door onafhankelijke                                 automatisch gestopt
                       nivo switch kolom (20-LZ-
                       0207)
(3.)                   Shutdown systeem treedt in                                  Voeding en HT-toevoer wordt
                       werking door onafhankelijke                                 automatisch gestopt
                       hoog nivoswitch op
                       separatievat (20-LZ-0205)
(5.)                   Shutdown systeem treedt in                                  Voeding en HT-toevoer wordt
                      werking onafhankelijke                                       automatisch gestopt
                       drukmeting (20-PT-0203) bij
                      4,5 bar (a)
(6.)                   Ontwerpdruk kolom (AS-0201)                                 Ontwerpdruk ligt ruim boven de
                       bedraagt 9,8 bar(g)                                         setpressure van de safety, kans
                                                                                   op falen kolom is nihil
Organisatorisch
(2.)                  Nivometing (20-LT-0202) op                                   Actie door CCR-operator
                      separatievat (MS-0201)
                      genereert hoog/hoog alarm na
                      opvulen kolom
</pre>

====================================================================== Einde pagina 140 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 141 ======================================================================

<pre>  (4.)                   Achtereenvolgens zullen de                                Actie door CCR-operator
                         volgende hoog/hoog
                         drukalarmen binnenkomen
                         bodem kolom (20PT-0201),
                         dan separatie vat (20-PT-
                         0206), dan fop kolom (20-PT-
                         0202)
  Repressieve
  LOD's:
  Technisch             Gasdetectie (10-QT-1003) in        PRO-1453                Genereert alarm in C C R en
                        unit 2 incl. alarmering            Gasdetectie             akoestisch/optisch alarm bij
                                                           apparatuur van PID      units
                        Vloeistofkerende vloer met                                 Voorkomt verspreiding van
                        opstaande rand                                             product over terrein
                        Product stroomt via                                        Opvangcapaciteit beschikbaar
                        olievoerend riool naar
                        olievanger met pomp bij
                        uitgang van put (pomp wordt
                        bediend door CCR-Botlek)
                       Automatische                        REF-0079 Toelichting    Brandend oppervlak wordt
                        schuimblusinstallatie met          schuimblusinstallatie  geblust resp. afgedekt met
                       vlamdetectie                        PID, REF-0080          schuim
                                                           Overzicht lokatie
                                                          vlamdetectoren en
                                                          handbrandmelders
                                                          PID
 Organisatorisch       - Bedrijfsnoodplan (BNP)           Actielijst 10 van het   - BHV-organisatie wordt
                       treedt in werking d.m.v. interne BNP (Voon/al PID)         geactiveerd
                       melding aan CCR-Terminal                                   - Bevoegd gezag wordt
                       - CIN melding door Wachtchef                               gealarmeerd
                       Schuimblusinstallatie kan ook      PRO-1453                Gevormde plas wordt afgedekt
                       handmatig worden geactiveerd       Gasdetectie             met schuim om de kans op
                       op basis van                       apparatuur van PID;     ontsteking te verkleinen.
                       operatorinformatie en              REF-0081 Beknopte
                       gasdetectie                        bedieningshandleidin
                                                          g nevenpaneel; R E F -
                                                          0082 Handbediening
                                                          activeren
                                                          schuimblusinstallatie |
                                        Risico-inschatting zware ongevallen
                    Kans op optreden
                                                   Effect van de gevolgen
                          scenario                                                          Classificatie
                                                        (na alle LOD's)
                      (na alle LOD's)
   ARBO                       B                                4                                Geel
    Milieu                    B                                4                                Geel
  Economie                    B                                4                                Geel
               Dit scenario wordt als niet realistisch wordt beschouwd, gelet op de beschikbare preventieve
 Opmerking; LOD's.
Afwijkingen Lo.v. BP incident in Texas:
    1. gezoneerd gebied (afgezet met borden en lijnen, PID terrein is afgesloten met kettingen en hekken);
    2. kolom wordt eerst gevuld met koud product in plaats van met warm product voordat de verwarming
         bijgenomen wordt.
    3. Onafhankelijke niveau en drukbeveiligingen zijn voorzien op de kolom
</pre>

====================================================================== Einde pagina 141 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 142 ======================================================================

<pre>                                  Installatie scenario                                               Revisie datum:
                                  Scenario nr. 7.28                                                      15/02/10
                                                                                                       Nr. PlD-08
  ODFJELL
  Installatie:                    PID unite
  Directe oorzaak:               overdruk
  Beschrijving:                  Tijdens de destillatie wordt door de operator abusievelijk de verkeerde
                                 snelafsluiter van de tankleiding dichtgezet (van de topafloop). Het effect is dat
                                 door het plotseling stoppen van de afloop vloeistofslag optreedt. De afloop vindt
                                 plaats via een slang bij het PID-manifold. De kamlock koppeling op de slang
                                 faalt en hierbij komt product vrij. Het vrijkomende product vormt een plas en
                                 wordt door ontstoken.
  Exacte locatie van L O C :     PID manifold
  LOC type                       Open verbinding
 Product;                        benzine
 Hoeveelheid of debiet:          Omvang: 30 m^/h gedurende maximaal 5 minuten
 Fase van de vrijkomende         Vloeistof
 stof
 Uitstroomcondities;             35 C met een druk van max. 2 bar
 Uitstroomopening;               Ca. 20 c m '
 Schade-effect (zonder           Plasbrand met een oppervlak van ca. 75 m'^
 repressieve LOD's);
                                                                      D-5                          F-1,5
  Effectafstand:                3 kW/m2                                40                           37
                                10 kW/m2                               26                           20
                                Lines of Defence                 Procedure/                 Effect van LOD
                                                                   Document
Preventieve
LOD's:
Technisch               Safety op header openingsdruk                              Drukopbouw in de leiding wordt
                        16 bar                                                     beperkt door het openen van de
                                                                                   safety.
Organisatorisch        Flow alarm top afloop tagnr. 06-                            Operator wordt gewaarschuwd
                       FT-011(A)                                                   voor "no flow".
                       Leidingen op manifold zijn                                  Kans dat verkeerde afsluiter
                       genummerd                                                   wordt gesloten, wordt verkleind
                       Jaariijkse keuring van slangen        PRO-0874;             Kans op gebruik van
                                                             Inspectie en          beschadigde slangen wordt
                                                            gebruik                verkleind
                                                            produktslangen;
                                                            Database
                                                            "PIDslangenfile's"
Repressieve
LOD's:
Technisch              Opstaande rand met                                          Oppervlak van de plas wordt
                       vloeistofkerende vloer                                      beperkt
                       (opvangcap. = 9 m * 16 m * 0,07
                       m = ca. 10 m^
</pre>

====================================================================== Einde pagina 142 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 143 ======================================================================

<pre>                     Automatische                        REF-0079             Brandend oppervlak wordt
                     schuimblusinstallatie met          Toelichting schuim- geblust resp. afgedekt met
                     vlamdetectie                       blusinstallatie PID, schuim
                                                        REF-0080
                                                        Overzicht lokatie
                                                        vlamdetectoren en
                                                        handbrandmelders
                                                        PID
                    Ex-omgeving                                               Verkleind kans op de
                                                                              aanwezigheid van ontstekings-
                                                                              bronnen
Organisatorisch     Gasdetectie LEL/H2S (10-QT-         PRO-1453              Genereert alarm in C C R en
                    1007/10-QT-1107) op manifold        Gasdetectie           akoestisch/optisch alarm bij
                    incl. alarmering                    apparatuur van PID units
                    Camerabewaking                                            Brand wordt door C R R tijdig
                                                                             opgemerkt
                    Flowalarm in topafloop tagnr. 06-                        Operator wordt gewaarschuwd
                    FT-011 (A)                                               voor "high" flow, vanwege
                                                                             falende kamlock
                   Stoppen toppomp tagnr. 604/VB                             Verdere'uitstroming wordt
                   of 605                                                    beperkt
                   Laag nivo van separatievat (06-                           Verdere uitstroming wordt
                   LCV-002); klep wordt dicht                                beperkt
                   geregeld
                   - Bedrijfsnoodplan (BNP) treedt     Actielijst 10 van het - BHV-organisatie wordt
                   in werking d.m.v. interne melding BNP (Voorval PID) geactiveerd
                   aan CCR-Terminal                                          - Bevoegd gezag wordt
                   - CIN melding door Wachtchef                              gealarmeerd
                                   Risico-inschatting zware ongevallen
            Kans op optreden scenario          Effect van de gevolgen
                                                                                       Classificatie
                 (na alle LOD's)                   (na alle LOD's)
 ARBO                     B                                3                                Geel
  Milieu                  B                              . 3                                Geel
Economie                  B                                2                               Groen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 143 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 144 ======================================================================

<pre>                                 Installatie scenario                                                Revisie datum:
                                   Scenario nr. 9.15                                                    15/02/10
                                                                                                       Nr. PID-09
     ODFJELL
  Installatie:                  Tank 548
  Directe oorzaak;              Onderdruk
  Beschrijving;                 Vanuit tank 548 wordt product naar de PID verpompt. De vacuümdrukventielen
                                raken onder bepaalde weersomstandigheden verstopt (koud en mistig weer)
                                door stolling van product Hierdoor kan er geen lucht meer worden toegevoerd
                                naar de tank. Het gevolg is het bezwijken van de tank ten gevolge van
                                onderdruk. Het is waarschijnlijk dat de zijkant van de tank indeukt en vervolgens
                                inscheurt waarbij een deel van de tankinhoud in de tankput loopt.
  Exacte locatie van L O C ;    Tankput 9A, zijwand tank 548
  LOC type                      Scheur
 Product;                       Naftaleen in stookolie (max. 20 %)
 Hoeveelheid of debiet:         Omvang: ca. 100 m^ tankinhoud (oppervlak tankput 2400 m'^)
 Fase van de vrijkomende        vloeistof
 stof
 Uitstroomcondities:            40 °C bij atmosferische druk
 Uitstroomopening;              De zijwand van de tank wordt deels opengescheurd
 Schade-effect (zonder          Toxische plas sublimerende naftaleen (naftaleen niet als toxische ingedeeld)
 repressieve LOD's):
                                                                      D-5                           F-1,5
  Effectafstand:                AGW                                    0                              0
                                LBW                                    0 •                            0
                               Lines of Defence                  Procedure /                Effect van LOD
                                                            1     Document
Preventieve
LOD's:
Technisch              Standaard 2 stuks                                             Kans op verstoppen wordt
                       vacuüm/drukventielen op tanks                                verkleind ondanks feit dat de
                                                                                    V/D-ventielen identiek zijn.
Organisatorisch        Producit acceptatie                PRO-0855 Aanvraag          Hiermee wordt bepaald of
                                                          van producten voor- en     product wordt geaccepteerd
                                                          overslag                  en zo ja en in welke type tank
                       Controle door T O B vóór           CHC-0034 Controlelijst     Door een voorafgaande
                       manipulatie van tank en           V/D ventielen bij          controle van de V/D-ventielen
                      vacuümdrukventielen                stollende en               wordt de kans verkleind dat
                                                          polymeriserende           deze bij start van de
                                                         producten                  manipulatie vastzitten.
                      Openleggen meetpoortje bij          PRO-0895 Vorstvrij        Toevoer lucht vindt plaats via
                      vriezend weer en hoge              behandeling § 2.2          meetpoortje
                      luchtvochtigheid
Repressieve
LOD's:
Technisch             -
Organisatorisch       - Bedrijfsnoodplan (BNP) treedt    Actielijst 10 van het      - BHV-organisatie wordt
                      in werking d.m.v. interne          BNP (Voorval PID)          geactiveerd
                      melding aan CCR-Terminal                                      - Bevoegd gezag wordt
                      - CIN melding door Wachtchef                                  gealarmeerd
                      Overpompen naar andere tank                                   Resterend product uit tank
                                                                                    wordt gepompt om verdere
                                                                                    blootstelling te voorkomen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 144 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 145 ======================================================================

<pre>                       Niveaumeting in tank                                    Door het geheel of
                                                                               gedeeltelijk leegstromen zal
                                                                               nivo vloeistof spiegel dalen.
                                                                               Dit is waarneembaar in
                                                                               controlekamer.
                                     Risico-inschatting zware ongevallen
                  Kans op optreden
                                                Effect van de gevolgen
                        scenario                                                       Classificatie
                                                     (na alle LOD's)
                    (na alle LOD's)
   ARBO                     B                                2                             Groen
   Milieu                   B                                3                             Geel
 Economie                   B                                3                             Geel
Opmerking: Bij het vrijkomen in de tankput zal stookolie en naftaleen stollen.
Aangezien naftaleen een product is met carcinogene eigenschappen, dient bij het ontruimen hiervan extra
aandacht te worden besteed.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 145 =================================================================

<br><br>